<붙임1>

2013년 융·복합기술개발사업(산연협력과제) 제안요청서

	목 차

No.	RFP 번호	과제명	페이지
1	기계소재-01	압축기용 스크롤 가공을 위한 고효율 가공 알고리즘 개발 및 이를 이용한 전용 가공 기구모듈 개발	1
2	기계소재-02	온라인 모니터링 시스템에 기반한 초정밀 PCB 생산용 마이크로 드릴비트	2
3	기계소재-03	친환경 자동차용 리튬이온 배터리 열관리를 위한 히트 스프레더 기술개발	3
4	기계소재-04	자원순환형 소형 폐비닐 열분해 장치 및 폐열 발전 적용이 가능한 저압소형 스팀터빈 개발	4
5	기계소재-05	반도체 폐수처리 및 슬러지 재활용을 위한 초전도 자기분리 적용기술 개발	5
6	기계소재-06	적외선 복사 세라믹을 코팅한 일체구조형 증발모듈 개발	6
7	기계소재-07	난방불균형 극소화 기술을 활용한 Save-energy Termo-metry System 개발	7
8	기계소재-08	HEPA filter 대체를 위한 저비용·고효율 복합정전 기능성 심층나노여과재 모듈 개발	8
9	기계소재-09	오존 배가스를 이용한 산소생산 비용 50% 수준의 에너지절감형 산소재생시스템 개발	9
10	기계소재-10	수평라인 래핑 폴리싱 복합연마자동기계의 개발	10
11	기계소재-11	자동차용 플라스틱 오일팬 모듈 개발	11
12	기계소재-12	친환경 자동차용 냉방성능 4.5 kW급 전동식 R134a/R1234yf 스크롤 압축기 개발	12
13	기계소재-13	초정밀 위치제어를 위한 초음파모터의 소음제어 및 내구성 향상 기술개발	13
14	기계소재-14	저속충돌시 차체의 손상을 최소화하는 슬림형 크래쉬박스 기술개발	14
15	기계소재-15	가솔린 다운사이징 엔진의 연비개선을 위한 저가형 EGR 시스템 기술 개발	15
16	기계소재-16	수출전략형 GDI/CNG Bi-fuel 차량용 ECU 국산화 개발	16
17	기계소재-17	균일입자 및 박막전극의 고성능 PTC소자를 적용한 1kW/4.5kW급 난방용 전기식 히터 개발	17
18	기계소재-18	고밀도의솔라셀전극인쇄용초극세메탈사스크린메쉬제작시스템개발	18
19	기계소재-19	고밀도 저데니어 직물용 습윤 및 건조를 위한 HMI 환경기반 텐터기 개발	19
20	기계소재-20	NFR(Nano Flour Resin)을 이용한 신발 원단 입체 프린팅 기술	20
21	기계소재-21	초기 골유착이 빠른 치과용임플란트 개발	21
22	기계소재-22	조기 소화성능과 위치오차 최소화할 수 있는 발화지점 타격형 천장부착식 미분무수 건(Gun)시스템 개발	22
23	기계소재-23	MRG 보강용 사 및 Coupling Cord 사 생산을 위한 공정시스템 개발 및 Coupling Cord사 전용 고품질 Winder 개발	23
24	기계소재-24	지하공간 침수방지용 누수률 40 l/h/m 이하의 플립업 차수문 개발	24
25	기계소재-25	로봇(Robot)과 드라마(Drama)가 결합한 ‘로보라마(Roborama) &apos; 장르개척으로 기술, 교육, 예술‘이 접목된 찾아가는 교육프로그램 개발	25
26	기계소재-26	양식장 무인관리장치(SCADA) 및 원격통합관리시스템 개발	26
27	기계소재-27	선박용 지능형 소방 방재 기술 개발	27
28	기계소재-28	해저용 초음파 선박항로유도용 초음파 발생장치	28
29	기계소재-29	Flip-chip Solder Bump용 Sn/Ag 도금액 개발	29
30	기계소재-30	고농도 산소공급시스템을 적용한 선박 평형수 처리시스템 개발	30
31	기계소재-31	친환경 고효율 질화처리로 제어시스템 개발	31
32	기계소재-32	Fe계 복합재를 적용한 자동차용 에어콘 콤프레셔 가변식 사판 개발	32
33	기계소재-33	산업자재 광폭직물용 REED DENT 등간격 편성 자동화장치 개발	33
34	기계소재-34	차세대 하이브리드 타르제거 에너지 절감형 텐터 개발	34
35	기계소재-35	수중로봇 기술을 이용한 수심 10m급 육상 수조식 양식장 수중청소 로봇 개발	35
36	기계소재-36	SWAAT 960시간 이상을 만족하는 고내식성 소재 및 자동차용 열교환기 개발	36
37	기계소재-37	배관설비용 유체처리 장치 개발	37
38	기계소재-38	이동식 하수용 생물반응조 off-gas 측정장치 개발	38
39	기계소재-39	용광로의 고온 시료 채취 및 고속/원거리 이송 가능한 고속 이송시스템 기술개발	39
40	기계소재-40	에어젯을 활용한 수계오염 정화 시스템 자동화 장치 제작	40
41	기계소재-41	CCS(Copper Clading Steel)기술을 활용한 0.2mm이하 세선(細線) 제조 및 연선가공기술에 의한 고내구성 구리동복철선 어망 개발	41
42	기계소재-42	신속 조합약물 요법 개발을 위한 신속 랩온칩 제작용 팹온벤치 시스템	42
43	기계소재-43	250 LPM급 친환경 빗물 재활용 시스템 개발	43
44	기계소재-44	고인성 트러스트형 강섬유 (HPFRCC) 인발성형 제조 기술개발	44
45	기계소재-45	임베디드기반 한국형 소형풍력발전 시스템 개발	45
46	기계소재-46	친환경 저소음 전자기식 에어 컴프레서 개발	46
47	기계소재-47	세라믹 코팅을 이용한 고온, 고압용 밸브 개발	47
48	기계소재-48	고정밀(±0.1℃) 유온제어가 가능한 Coolant Cooler 및 원심력 필터 복합 시스템 개발	48
49	기계소재-49	내면 그루브형 알룸늄 튜브의 유압 확관 접합에 의한 무 용접 일체형 열교환기 개발	49
50	기계소재-50	친환경 EPP(Expanded Poly Propylene) 재질을 적용한 스마트 열회수 환기장치 개발	50
51	기계소재-51	우드펠릿을 이용한 가정용 소형 열병합발전시설 개발	51
52	기계소재-52	생활 쓰레기 및 산업용 폐기물 처리차량 방사선 감시시스템 개발	52
53	기계소재-53	데이터센터 및 전산실 고효율화를 위한 IT 장비 국부냉각 시스템 개발	53
54	기계소재-54	전기전자 제어반 냉각용 고효율 열전냉각 시스템 개발	54
55	기계소재-55	소형 경량의 안면착용 가능한 산업 안전용 통신안경의 개발	55
56	기계소재-56	친환경 마그네슘 합금을 이용한 초경량 입체형 안경테 개발	56
57	기계소재-57	스마트폰 원격제어 방식의 로봇형 20kg급 진공식 연마장비 개발	57
58	기계소재-58	갱형 2 스핀들 - 4축 고속 고정밀 CNC 선반 개발	58
59	기계소재-59	하이브리드 복합재 및 일체 성형 공법 개발을 통한 파노라마 Sunroof Frame 경량화 실현 기술	59
60	기계소재-60	자동차 외장부품 & 차체 경량화 실현을 위한 하이브리드 SMC 복합재 및 성형공법 개발	60
61	기계소재-61	전자제어 기능이 부가된 유압식 엔진 과급장치 시스템 개발	61
62	기계소재-62	대형 실내(공항, 철도역사, 병원 등) 이동용 층간 이동 및 전방향 이동이 가능한 탑승형 자율이동 로봇 기술	62
63	기계소재-63	파이프 외부를 주행하는 비파괴 검사 로봇 개발	63
64	기계소재-64	모듈형 스마트카메라를 이용한 로봇 3D Wrap AVM 시스템 개발	64
65	기계소재-65	고압 분사 방식의 호버링 유리창 청소 로봇의 개발	65
66	기계소재-66	Bio-system 을 응용한 보안 경비 로봇의 개발	66
67	기계소재-67	초경량 하이브리드 섬유복합재를 적용한 상용차용 조향 타이로드 개발	67
68	기계소재-68	고기능 고분자 플라스틱 기술을 이용한 중대형 상용차용 브레이크 챔버 개발	68
69	기계소재-69	상용차 에어 브레이크 시스템 대응 초경량 공압 서지탱크 개발	69
70	기계소재-70	가두리 양식장의 그물망 청소로봇 시스템개발	70
71	기계소재-71	대형 구조물 도장작업용 로봇 시스템개발	71
72	기계소재-72	끼어들기 위반 차량 단속 지능형 로봇시스템 개발	72
73	기계소재-73	에코-웰빙 삼륜 하이브리드자전거	73
74	기계소재-74	광기반 피부 진단 및 치유 로봇	74
75	에너지자원-01	자동차 헤드라이닝 재활용을 통한 배터리 인슐레이션 패드 제조기술 개발	75
76	에너지자원-02	Pitch 및 Heavy Oil을 원재료로 사용하는 플라즈마 토치를 도입한 합성가스 생산 가스화기 기술 개발	76
77	에너지자원-03	공동주택의 전기자동차 충전 관리 시스템(EVCMS) 개발	77
78	에너지자원-04	광전기 화학 반응형 태양전지의 내구성 향상을 위한 실링제 및 모듈 개발	78
79	바이오의료-01	FIB(Focused Ion Beam)을 이용한 나노 hole 기반의 세포칩 제작 기술	79
80	바이오의료-02	WoT 기반의 “개인건강시스템”과 “의료정보시스템” 통합 플랫폼 개발	80
81	바이오의료-03	틀니(의치)용 열가소성 레진 개발 기술	81
82	바이오의료-04	고밀도 지질 단백질을 이용한 pH 반응성 항암나노입자 제조 기술개발	82
83	바이오의료-05	안정성과 균일성을 확보된 나노버블을 이용한 세계수준의 상업용 장기보존액 개발	83
84	바이오의료-06	촉각센서를 이용한 치아 교합력 측정 및 분석 장비 개발	84
85	바이오의료-07	첨단 오믹스 기술을 이용한 유전성 희귀 질환 예측용 통합시스템 확립기술 개발	85
86	바이오의료-08	인플루엔자 바이러스 검출을 위한 미세유체역학 기반 aptamer RT-PCR 기술의 개발	86
87	바이오의료-09	Magnetic nano-particle 을 이용한 간동맥 색전술 개발	87
88	바이오의료-10	비표지 및 실시간 줄기세포 노화 측정시스템 개발	88
89	바이오의료-11	유비쿼터스 센서 기반 대소변 분리용 친환경기저귀 개발	89
90	바이오의료-12	바이오센서기반 u-Healthcare 지능형 전동식 침대 개발	90
91	바이오의료-13	휴대용 개인 수면진단기 개발	91
92	바이오의료-14	고출력 스펙트럼 가변형 LED 광원을 이용한 복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 및 영상처리 시스템 개발	92
93	바이오의료-15	융복합 기술을 이용한 곤충 유래 기능성 성분을 이용한 화장품 개발	93
94	바이오의료-16	미생물 모니터링을 위한 경제적인 진단시스템의 제품화	94
95	바이오의료-17	식중독균 검출 및 스마트폰 어플리케이션을 이용한 판독기술 개발	95
96	바이오의료-18	u-Health 가상형상 지능형 운동시스템 개발	96
97	바이오의료-19	Smart Life Care 서비스를 위한 다중 유해물질 탐지 통합 센서 모듈 및 자동제어 패키징 기술 개발	97
98	바이오의료-20	어깨 및 체간의 조화 움직임 조절이 가능한 상지재활치료 시스템	98
99	바이오의료-21	요통환자의 심부근력강화치료를 위한 병원용 척추 재활로봇의 개발	99
100	바이오의료-22	복합센싱 정보 기반 이비인후과 질환 진단 보조 내시경 기술 개발	100
101	바이오의료-23	의료용 다기능 혈류 센서 개발	101
102	바이오의료-24	고령친화 가변형 재치환용 인공고관절 개발	102
103	바이오의료-25	심혈관 질환 진단을 위한 마이크로 비드 개발	103
104	바이오의료-26	해산 현화식물을 이용한 피부장벽 기능 강화 화장품 소재 및 제품 개발	104
105	바이오의료-27	유기금속화합물(아연)을 유효성분으로 포함하는 항-진균 기능성 소재 개발 및 이용	105
106	바이오의료-28	황칠나무 추출성분의 제품화 개발	106
107	전기전자-01	고영양소 함유 식물(채소,해조류 등)의 광합성 최적화 LED응용 시스템 개발	107
108	전기전자-02	저가형 니노-포토닉스 기반 적층형 조기 암진단 센서 개발	108
109	전기전자-03	LED/OLED Display를 복합한 전기에너지수확Coat 기술	109
110	전기전자-04	Smart phone용 디스플레이 레이저 초미세 가공시스템	110
111	전기전자-05	Retrofit 소재를 적용한 LED패키지 개발	111
112	전기전자-06	광 간섭계 이용 선박 도장 두께 측정 기기 및 탑재용 로봇 개발	112
113	전기전자-07	터널 구조물의 경사, 변위 계측을 위한 초소형 경량 광센서 모듈 개발	113
114	전기전자-08	금속 열전도 핀삽입형 방열 기술이 적용된 고효율 태양광 일체형 LED 보안등개발	114
115	전기전자-09	능동형 RFID와 SNS를 활용한 홈네트워크형 방범창호 시스템	115
116	전기전자-10	초박 및 저가형 아트로봇 플랫폼 개발	116
117	전기전자-11	점등 스위치형 디밍제어 모듈을 적용한 고효율 LED조명 시스템개발	117
118	전기전자-12	에너지 전달 기반 극한 환경 상시 감시 플랫폼 개발	118
119	전기전자-13	고효율 양극 물질 표면개질을 위한 플라즈마 장비 개발	119
120	전기전자-14	폐슬러리를 이용한 90Wh/US$급 이차전지 실리콘 음극소재 기술개발	120
121	전기전자-15	Y값 조정을 통한 감성인식기반의 Smart LED 전광판용 다채널 컨트롤 IC 및 Module 기술개발	121
122	전기전자-16	가용성 OLED 재료 및 용액공정기술 개발	122
123	전기전자-17	스크린 도어의 60W급 직접 구동 BLDC 모터 및 전용 제어기의 개발	123
124	전기전자-18	고출력/고색재현 BLU(Back Light Unit)용 나노양자점 필터 개발	124
125	전기전자-19	휴대폰용 무반사 보호 필름 제작을 위한 나노 템플릿(template) 제작 기술 개발	125
126	전기전자-20	COB타입 UV LED 광경화 엔진 모듈형 경화기 시스템 개발	126
127	전기전자-21	WEB PAD 연결 가능한 스마트 원격방송 제어 앱 및 장비 개발	127
128	전기전자-22	배전선로용 스페이서 케이블 배열 가공선로 시스템 및 장치 개발	128
129	전기전자-23	전자식 자동제어에 의한 수경재배-양어 복합영농법 기술개발	129
130	전기전자-24	X-ray 검출용 이미지렌즈 개발	130
131	전기전자-25	고해상도 전극인쇄용 하이브리드 옵셋 공정 및 장비 개발	131
132	전기전자-26	나노패턴 기반의 스마트폰용 저(무)반사 광학 필름 개발	132
133	전기전자-27	AgNW (Silver Nano Wire) 투명전극을 이용한 Flexible 터치스크린 개발	133
134	전기전자-28	광 IC 기반 치아미세균열 판별을 위한 고분해능 광영상기기 개발	134
135	전기전자-29	감성터치실행을 위한 250 ohm/sq이하 저저항의 터치센서패널 금속그리드 표면처리 기술개발	135
136	전기전자-30	고성능 LED 제품을 위한 고효율 나노형광체 개발	136
137	전기전자-31	다수의 가시광과 적외선 LED을 사용한 위조 지폐 감지기용 접촉식 이미지 센서 모듈 개발	137
138	전기전자-32	마이크로 격자 엑스선 위상제어 이미징 응용기술 개발	139
139	전기전자-33	100GBASE-LR4 ROSA 광트렌시버용 핵심 광 수동부품 개발	140
140	전기전자-34	멀티터치용 30um이하 미세선폭의 은 미세인쇄전극 터치스크린패널 기술개발	141
141	전기전자-35	연성기판(FPCB) 제작 나노금속잉크 소결용 고온 가스빔 열처리 장비 개발	142
142	전기전자-36	열경화형 고분자재료를 이용한 광부품 초정밀성형기술 개발	143
143	전기전자-37	액상법에 의한 저비용 Fe 분말 제조기술 및 50kg/day 생산공정기술개발	144
144	전기전자-38	고용량 리튬이온 커패시터용 3차원 구조의 탄소계 양극소재 개발	145
145	전기전자-39	자동 광학 인식 지원을 위한 스마트 비전 플랫품 개발	146
146	전기전자-40	삼륜차용 관광홍보매체기능 투명 디스플레이	147
147	전기전자-41	eco-phone(중고 스마트폰)과 eco-phone과 연동한 스마트액세사리(원격제어에 의해 이동 가능한)를 이용한 홈 모니터링 시스템 개발	148
148	전기전자-42	자동 4포인트 안전벨트 시스템	149
149	전기전자-43	보호대상군을 위한 단독형 신발 내장용 위치추적 장치 설계 기술 개발	150
150	전기전자-44	스마트 발전설비구축을 위한 필름형(Film-type) 고온 고압 윤활유 검출 센서 개발 및 2.4GHz USN 원격 모니터링 통합 시스템 개발	151
151	전기전자-45	형상 물체인식기술을 이용한 트레일러형 식물 생장관리 제어시스템 개발	152
152	전기전자-46	전력관리 기능을 탑재한 유비쿼터스 홈 게이트웨이 장치 기술 개발	153
153	전기전자-47	에너지 수확기술을 이용한 색상 변환 LED 워킹 슈즈 개발	154
154	전기전자-48	100W 급 광섬유 다발 결합형 고출력 펌프 광원 개발	155
155	전기전자-49	750W급 BLDC 모터 및 드라이버를 적용한 연사기 개발	156
156	전기전자-50	수영장 청소로봇에 적용 가능한 수중용 위치센서 및 위치검출 기술 개발	157
157	전기전자-51	운전 성향분석이 가능한 차량제어 및 차량진단기능이 포함된 차량운행기록 (BCMR) 장치 개발	158
158	섬유화학-01	유지 회수를 통한 글리세롤 제조 및 이를 이용한 폴리우레탄 접착제 제조기술 개발	159
159	섬유화학-02	열가소성 수지/탄소섬유 복합체를 이용한 모바일 기기 케이스 개발	161
160	섬유화학-03	나노 전도성 고분자 합성 및 이를 이용한 이차전지 양극 코팅기술 개발	162
161	섬유화학-04	Flexible 실리콘수지 박막이 적용된 백색LED구현용 preform coating 필름 개발 및 공정기술	163
162	섬유화학-05	천연섬유소 안경테 적용 안경 기능과 선글라스 복합기능성 광변색 렌즈 개발	164
163	섬유화학-06	정수 슬러지를 재활용한 조습기능 및 환경 유해물질 탈취 내장타일 개발	165
164	섬유화학-07	생산성, 경제성이 향상된 샌드위치 복합형 철도 내장제 개발	166
165	섬유화학-08	디스플레이 모듈 접합용을 위한 자외선 경화형 광학 접착제 개발	167
166	섬유화학-09	VOCs 제거 기능을 포함한 마이크로 펄스 방식 플라즈마 전기집진 시스템 개발	168
167	섬유화학-10	암모니아 머서라이징 기술을 응용한 방호복의 내구성 방염가공기술 개발	169
168	섬유화학-11	고내광성, 내용제성 및 고내구성이 우수한 착색제 및 착색필름 기술 개발	170
169	섬유화학-12	가솔린 자동차용 저가 전이금속 화합물 촉매 및 400셀 Thin web Honeycomb 담체 개발	171
170	섬유화학-13	단백질 기반 고기능성 hybrid polymer 합성 및 천연 유화제로의 제품화 기술 개발	172
171	섬유화학-14	ROHS 규제 대응 저독성 용매 및 이를 이용한 섬유 코팅용 PU수지 개발	173
172	섬유화학-15	난연폴리머 기반 친환경 수성 점착 소재 개발	174
173	섬유화학-16	마그네슘 합금 스크랩의 재활용 기술 개발	176
174	섬유화학-17	고강도 및 차별화 감성의 backpack용 경량원단 개발	177
175	섬유화학-18	UV 경화기술과 플로킹 기술을 접목한 가전/건축용 입체패턴 유리판넬 개발	178
176	섬유화학-19	Bio polyurethane 코팅수지를 적용한 친환경 섬유소재 개발	179
177	섬유화학-20	3D 브레이딩(Braiding) 기술을 이용한 고성능 카본 낚시대 개발	180
178	섬유화학-21	친환경 핫멜트를 이용한 고부가 차별화 Fancy Yarn 제품 개발	181
179	섬유화학-22	교락(Intermingle) 기술 및 편직 기술을 응용한 고생산성 환편제품 개발	182
180	섬유화학-23	강화된 내광 테스트에 대응하는 자동차용 PET 플로킹 내장재 개발	183
181	섬유화학-24	첨단기술융합 도시형 사이클용 스마트 의류제품 개발	184
182	섬유화학-25	저품위 무전해니켈 도금폐액 자원순환 공정개발	185
183	섬유화학-26	폐 조명기기에서 유용자원 회수 공정 개발	186
184	섬유화학-27	나노산화물 냉음극 전자방출원 적용 이중에너지 디지털엑스선기기 소자 개발	187
185	섬유화학-28	피크분자량 5만 미만의 포스포릴콜린기를 갖는 양친화성 랜덤 공중합체 개발	188
186	섬유화학-29	초고속 유전자 판독기술을 이용한 폐렴균 신속현장검사(POCT, point-of-care diagnostics) 검출시스템 개발	189
187	섬유화학-30	친환경 대체발포기술을 적용한 1시간 내화 경질 폴리우레탄 폼 Panel 개발	190
188	섬유화학-31	산화물전도막코팅 내열유리를 이용한 반도체장비/가정용 히팅 시스템 개발	191
189	섬유화학-32	양자점 및 탄소나노튜브를 하이브리드로 이용한 암진단 및 치료용 접합체	192
190	섬유화학-33	디스플레이 패널가공을 위한 산화세륨 연마재의 재활용기술 개발	193
191	섬유화학-34	공정부산물인 망간화합물 재활용을 위한 분진으로부터의 고순도 망간금속 제조기술 개발	194
192	섬유화학-35	차세대 고체전해질 소재 및 IT 복합막 융합 고출력 박형 SOFC 셀 설계 및 제조기술개발	195
193	섬유화학-36	저중량 부직포 제조 및 접합기술과 비압착식 입체프린팅 기술을 융합한 고감성 친환경 차세대 벽지개발	196
194	섬유화학-37	한국욕실문화형 신개념 샤워부스전용 목욕수조의 개발	197
195	섬유화학-38	폐용 TPO 소재의 재활용 가공기술을 통한 자착식 복합 방근/방수시트 개발	198
196	섬유화학-39	수성화 기술을 융합한 유황유동화제 및 내황산화 콘크리트 개발	199
197	섬유화학-40	고내산성 무기 결합재를 이용한 친환경 하수관로 상용화 기술 개발	200
198	섬유화학-41	나노소재 기술을 융합한 친환경 및 난연성 폴리우레탄 단열재 개발	201
199	섬유화학-42	진공/고압 충진 기술을 융합한 상온 속건형 라텍스 아크릴 에멜젼 접착제 개발	202
200	섬유화학-43	폐 콜타르를 활용한 탄소소재 추출 장치 개발	203
201	섬유화학-44	욕창 완화용 압력 흡수 복합 드레싱제 개발	204
202	섬유화학-45	Melt-blown Spinning을 이용한 Cell Delivery Nano-scaffold 개발	205
203	정보통신-01	U-IT 커뮤니케이션 실버스포츠(게이트볼)를 통한 헬스테인먼트 플랫폼 구축	206
204	정보통신-02	능동형 U-Wellness 시스템 센서 연동 솔루션 및 모바일 기반기술	207
205	정보통신-03	에너지효율 개선을 위한 WSN(무선 계측 네트워크)기반의 모터펌프 효율 제어장치 개발	208
206	정보통신-04	실시간 HD급 비디오 처리 및 대화형 3차원 혼합 현실 기반 대화면 구성 및 가시화 프레임워크 개발	209
207	정보통신-05	3D CG를 활용한 스마트폰 기반의 K-Pop 안무 Crowdsourcing 시스템	210
208	정보통신-06	스마트워크를 위한 몰입형 텔레프레즌스 기반 공간 공유형 NUX 기술 개발	211
209	정보통신-07	비정규직 고용개선을 위한 보안이 보장된 유대전화번호 자동연결 시스템	212
210	정보통신-08	개방형 웹 서비스 기반의 빌딩자동화 제어설비 플랫폼 개발	213
211	정보통신-09	간이상수도 통합관리를 위한 M2M 단말기 및 서비스 플랫폼 개발	214
212	정보통신-10	클라우드기반 차량용 엔터테인먼트 서비스 시스템	215
213	정보통신-11	IR LED기반 스마트폰 모션인식용 3mA 급 저전력 공간터치 센서부품 개발	216
214	정보통신-12	나노 카본과 화합물을 이용한 옥외용 광대역 전자파 흡수체 개발	217
215	정보통신-13	임프린트 기술을 이용한 FTTH용 시장 보급형 16ch AWG 개발	218
216	정보통신-14	AVB 기반 멀티 콘텐츠 처리 및 실시간 듀얼전송을 위한 통합 칩셋 기술 개발	219
217	정보통신-15	통합건강관리를 위한 GPS/내장센서 기반의 손목시계형 무선단말장치 개발	220
218	정보통신-16	RFID기반 위급 알림 배회감지기 개발	221
219	정보통신-17	지역 소상공인 매장의 개별 포인트 카드 및 종이 쿠폰을 1장의 카드로통합하는 스마트폰 연동형 NFC 기반 스마트카드 기술개발	222
220	정보통신-18	스마트워크 환경에서 사용자 경험 중심의 인터페이스 기술 개발	224
221	정보통신-19	가정용 전기 절감기 및 가스밸브와 수도밸브 원격제어 시스템 개발	225
222	정보통신-20	U-Smart 기반의 창의적인 문제해결(CPS,알고리즘)능력 향상을 위한 스마트 학습 콘텐츠 개발 및 플랫폼 기술 개발	226
223	정보통신-21	환경 센스를 이용한 웹기반 스마트 셋탑 연동 환경 관리 시스템 개발	227
224	지식서비스-01	모바일 오피스 환경에서 상황인식 기반의 인증시스템 개발	228
225	지식서비스-02	차세대 IT 융합 Multi-user 스포츠 아이웨어 개발	230
226	지식서비스-03	웹과 스트리밍 기술을 기반으로 한 3D,2D CAD 협업솔루션 개발	231
227	지식서비스-04	음소기반의 글로벌 네이밍 검증/분석 기술	232

Ⅰ. 기계소재

과제ID

기계소재-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

정밀생산기계

CAD/CAM관련 스프트웨어

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

기타 정보처리시스템 및 S/W기술

과제명

압축기용 스크롤 가공을 위한 고효율 가공 알고리즘 개발 및 이를 이용한 전용 가공 기구모듈 개발

개  발

필요성

○ 스크롤 제작시 일본 도요사의 가공 알고리즘 및 일반 가공장비를 사용하고 있는 가운데, 해외 라이센스 비용의 증가에 따라 스크롤 가공 알고리즘 개발 및 이를 이용한 기구모듈의 국산화가 절실히 요구되고 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 스크롤 가공 알고리즘 및 스크롤 가공을 위한 전용 가공 기구모듈 개발

○ 주요 성능

- 20% 이상의 가공 시간 단축을 위한 고효율 가공 알고리즘의 개발

- 스크롤 플레이트를 포함한 전용 가공 기구모듈 개발

○ 주요 특징

- 위치 결정 연산 알고리즘 및 가공부위의 세분화로 구성됨.

- 공구와 공작물 플레이트가 회전하도록 구성하도 2㎛이하의 치수정밀도로 개발함.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
스크롤가공시간	min	5 이상 일본(도요)	5 이상	4 이하
치수정밀도	㎛	3 이상 일본(도요)	5 이상	3 이하
플레이트반복정도	㎛	2 이상 일본(도요)	3 이상	2 이하
공구떨림	㎛	2 이하	3 이상	2 이하

과제ID

기계소재-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계/소재

정밀생산기계

연삭연마가공기계

6T분류

T070000 (기타)

T070100 (기타)

T070101 (기타)

과제명

온라인 모니터링 시스템에 기반한 초정밀 PCB 생산용 마이크로 드릴비트

인라인(In-Line) 통합 가공장비 기술 개발

개  발

필요성

○ 통합 In-Line System 및 실시간 모니터링 및 제어 시스템 시대 도래

○ PCB의 발전에 따른 고밀도 PCB 발전 - 0.1mm 이하 비트 사용 예정

○ 장비의 이상 발생시 실시간 원격으로 세척/연마/링세팅 기술 적용

○ 마이크로 비트의 진화에 따른 수동 연마의 불가능 (0.1mm bit 이하)

○ 현재는 연마장비, 세척장비(수동), 링세팅 방비가 단동으로 사용되나

In-Line 통합 시스템과 원격 모니터링 및 제어 기술의 필요성 대두

○ 경쟁사 대비 기술 및 서비스 선점 우위 정책 - 지속 가능한 사업

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 0.075mm ~ 0.6mm 비트를 5 μm 단위 이하 연마 (7초 이내)

○ 인라인에 의한 시간당 1,300 개이상의 비트 연마 (월 32만개)

○ 비트 세척 기능:시간당 2,000개 이상/h, 비트의 링세팅: 1,000개 이상/h

○ 미세조정 및 변수설정의 실시간 원격 제어기능, 원격 A/S개념 포함

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 가공정밀도 (웹제어)	μm	6 이하	7 (대만/Chang Kuan)	15
2. 가공정확도 (웹제어)	%	85	80	15
3. 원격 가공품 위치 정밀도	μm	40	50	10
4. 원격 미세 조정도	%	90	-	10
5. 원격 알람 정밀도	%	90	-	10
6. 웹 기술 구현정도	Tech	실시간표현 확인	실시간표현 확인	20
7. 웹 프로그램 기능구현 정도	Tech	감시, A/S, 호출, 보안	-	20

과제ID

기계소재-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

자동차/철도차량

저공해 및 대체에너지 차량기술

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

친환경 자동차용 리튬이온 배터리 열관리를 위한 히트 스프레더 기술개발

개  발

필요성

○ 전기자동차 시장이 성장하면서 배터리의 대용량화와 관련된 기술개발 필요

- 대용량 배터리 상온 열관리를 위한 나노 작동유체개발 시급

○ 값비싼 배터리의 수명을 증가시켜주기 위해서는 빠른 응답성과 낮은 온도편차를 유지시켜 줄 수 있는 열관리기술 요구

- 나노입자사용으로 열전달 성능이 향상된 히트스프레더를 배터리팩에 적용하는 기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 대용량 배터리 열관리를 위한 히트 스프레더 개발

- 모듈내부 온도편차 1.5℃, 모듈간 온도편차 2℃ 이내를 유지하기 위한 작동유체의 선정 및 히트 스프레더 설계

○ 공랭식 블로워의 냉각성능 향상을 위한 냉각핀 개발

○ 수가열식보다 20%빠른 warm-up성능 확보를 위한 저가 시즈히터 개발

- 히트 스프레더 형상을 고려하여 셀간 온도편차를 최소화하고 빠르게 온도를 상승시킬 수 있는 시즈 히터 형상 설계

○ 기존 대비 부피가 30% 감소한 매니폴드 개발

- 히트스프레더 및 냉각핀의 열전달 균일성으로 인해 공기흐름을 위한 매니폴드의 부피를 30% 축소한 컴팩트화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
모듈내부 온도편차	℃	2 (미국,GM)	3	1.5
모듈간 온도편차	℃	2 (미국,GM)	3	2
배터리 warm-up속도	℃/min	0.6 (미국,GM)	0.1	0.7
기존대비매니폴드부피	%	100	100	70

과제ID

기계소재-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계・소재

에너지/환경 기계시스템

폐기물 처리설비

6T분류

ET

에너지

미활용 에너지 이용기술

과제명

자원순환형 소형 폐비닐 열분해 장치 및 폐열 발전 적용이 가능한 저압소형 스팀터빈 개발

개  발

필요성

○ 폐자원의 재활용을 통해 사회제도권 진입  수거중인 비닐계열 폐기물의 재생가능한 에너지원으로 재활용

○ 환경친화적인 재활용을 통해 열분해기술과 저압 소형 스팀터빈을 이용한 전력생산기술의 융복합

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 자원순환형 비닐계열 폐기물의 열분해 가연성가스 및 폐열 회수 기술 개발

○ 저압 소형 스팀터빈을 이용한 폐비닐 열분해 설비에서의 발전기술 개발

○ 개발품의 환경 유해도 항목 설정 및 제시

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
발열량	MJ/㎥	일본/후지리싸이클	20	25이상
전력생산량	Kw	일본/후지리싸이클	2	3이상
스팀압력	kgf/㎠	일본/후지리싸이클	2	2.5이상
스팀온도	℃	일본/후지리싸이클	130	140이상
스팀유량	㎥/hr	일본/후지리싸이클	120	130이상

과제ID

기계소재-05

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

에너지/환경기계시스템

기타 에너지/환경

기계시스템관련기술

6T분류

ET

환경기반

폐기물 처리 및

활용기술

과제명

반도체 폐수처리 및 슬러지 재활용을 위한 초전도 자기분리 적용기술 개발

개  발

필요성

○ 반도체 공정 및 웨이퍼링 폐수처리 및 Si 을 함유한 슬러지의 재활용 작업을 현재 중소기업에서 대부분 처리하고 있어 이의 개발 필요성 대두

○ 초전도 자기분리기를 개발하는데 있어 처리대상에 따른 기초연구를 통해 중소기업이 보유한 시스템 구축기술과 접목하면 중소기업의 사업화가 가능할 것으로 판단.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 초전도 마그네트 자기분리 소재 및 공정 기술

- 초전도 자기분리 필터 설계

- Si 회수율 90% 이상 자기분리 필터 소재

○ 자기분리를 위한 자화응집 전처리 기술개발

- 자화응집 반응속도 제어

- 자화공정에 대한 선택응집 공정제어

○ 연속 자동화 시스템 기술개발

- 자동화 제어 기술

- 자기분리 필터 세척을 위한 자동화 제어 기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
필터 설계 및 제작	G	>10(일본)	3	6
자화 전처리 반응	emu	3> N/A(일본)	2	3
필터이송 자동화 기술	Nmin-1	>5(일본)	2	>5
필터 역세 시스템 제작	gL-1	>50(일본)	>10	>50
자기분리 장치 제작	m3	72 m3(일본)	-	72
자기분리 장치 운전	ppm	<40(일본)	<70	<40
수처리 분석기술	μm	<5(일본)	<10	<5

과제ID

기계소재-06

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

에너지/환경

기계시스템

공기조화/

냉동기계

6T분류

ET

청정생산

기타 청정생산기술

과제명

적외선 복사 세라믹을 코팅한 일체구조형 증발모듈 개발

개  발

필요성

○ 증발모듈 용접에 따른 부식, 누수 및 환경오염 물질 억제

- 용접부위의 부식, 용접불량에 의한 누수 및 용접에 의한 오염가스 배출에 대한 문제점 해결

○ 증발모듈 효율 향상

- 증발모듈은 대류에 의한 방열작용으로 효율이 낮기 때문에 고효율 증     발모듈 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전장길이 10~15m의 Al 튜브 일체형 U자형 벤딩기술개발

- 일체형 U자형 벤딩 작업을 위한 공정개발

○ Al 튜브 무용접 배열구조설계 및 개발

- Al Tube 무용접 구조 조립기술개발

○ 유압에 의한 튜브확관 및 Fin과의 접착기술개발

- 유압에 의한 튜브 확관조건개발(압력 설계 등)

○ 적외선 복사 세라믹스 코팅기술개발

- 고효율 적외선 복사 세라믹 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
증발 및 응축열량	㎉ / ㎏	50 (일본,아라이금속)	40	최소 55 이상
Fin-Tube 접촉강도	kgf/㎠	2.00 (일본,아라이금속)	1.50	최소 2.0 이상
복사 세라믹 코팅 두께	㎛	300 이상	300 이상	300 이상
적외선 복사율		0.92	0.85	0.92
세라믹 코팅층 열전도율	W/m	0.02	0.01	0.05

과제ID

기계소재-07

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

에너지/환경

기계시스템

에너지/환경 제어설비

6T분류

ET

에너지

미활용에너지

이용기술

과제명

난방불균형 극소화 기술을 활용한 Save-energy Thermo-metry System 개발

개  발

필요성

○ 난방면적 차이에 따른 난방열량 불균형 해소

- 기존 주택의 난방불균형을 존(난방면적)별 난방수 회수온도편차 ± 2.5 ℃ 이내로 조절

○ 미세 유량조절을 통한 난방수 회수온도제어

- 미세유량조절밸브의 유량조절 범위 0.2~30  L/min, 열림도 최소 0, c최대 30 리터/min(정확도 98%)

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 난방면적당 온도균일성 확보

- 존별 온도편차 ± 2 ℃ 이내로 균일성 확보

○ 회수온도측정장치 개발

- 기존 주택의 난방불균형을 존별 회수온도편차 ± 2 ℃ 이내로 조절이 가능한 유량분배

○ 난방온도를 실시간으로 제어할수 있는 포터블 온도제어장치 개발

- 존(난방면적)별 난방부하(안방수 온도)를 제어할수 있는 온도제어장치 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
유량 측정 정확도	%	95	95	98
유량 조절	리터/min	0.2~30	0.2~30	0.2~30
온도조절	℃	± 2.5 ℃	± 2.5 ℃	± 2 ℃
기밀성	누설여부	700 KPa에서 10분간	700 KPa에서 3분간	700 KPa에서 10분간
온도제어여부		이동식	고정식	이동식
에너지 절약율	%	15%	10%	20%

과제ID

기계소재-08

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

에너지/환경 기계시스템

에너지/환경 제어설비

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

HEPA Filter 대체를 위한 저비용·고효율 복합정전 기능성 심층나노여과재 모듈 개발

개  발

필요성

○ 기존의 무기질 HEPA filter가 99.97% 정도 처리가 가능한 입자크기는  300nm 이상이며, 이하 입자크기에서는 필터에 의한 입자제거 기구에서 확산에 의한 제거기구와 차단효과에 의한 제거기구가 혼합된 범위로 존재하기 때문에 효율이 가장 낮게 유지되고 있어 기존의 무기질 HEPA filter 대체가 가능한 지비용 ·고효율 합성섬유 심층나노여과 module filter 기술개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 복합정전 기능성 심층나노여과 module의 제원 및 정량적인 목표는 다음 목표를 충족시켜야 함.

- 여재 재질 : 합성섬유

- Module의 규격 : 610nm × 610nm × 300nm

- 여재의 구조 : 3 layer

- 여재의 통기도 : 40 m3/m2/min(125Pa 조건) 이상

- 여재의 두께 : 2.0 nm 이상

- Module의 압력손실 : 25.1 mmH2O 이하(처리유량 28.3 Nm3/min 조건)

- Module의 성능 : 300nm 나노입자 처리효율 99.99% 이상

- 청정도 : 3,000 particles/cm3 이하(30~100nm범위 나노입자)

○ 여과재를 구성하는 층별 적정한 정전기 부여기술 및 심층나노여과재 모듈 개발

○ 나노입자의 단일섬유에 응집 및 부착을 유도하기 위한 고밀도 정전기 부여기술 개발

○ 고밀도 정전기의 보유기간이 긴 심층나노여과재 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
재 질	-	독일, Frudenberg	합성섬유	정전합섬섬유
통기도	m3/m2/min	독일, Frudenberg	35	40
압력손실	nmmH2O	독일, Frudenberg	27	25.1
집진효율	% (0.3㎛ 입자)	독일, Frudenberg	99.9	99.97

과제ID

기계소재-09

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

에너지/환경 기계시스템

유체기계

6T분류

ET

에너지

고효율 반응 분리공정기술

과제명

오존 배가스를 이용한 산소생산 비용 50% 수준의 에너지절감형

산소재생시스템 개발

개  발

필요성

○ 오존시스템은 현재 유일한 대안기술이나 원료 공급에서 산소를 생산하기 위해서는 높은 에너지 및 유지관리비가 요구되는 PSA 설비 방식으로 운영되고 있음

- 오존반응 자체는 10~15% 반응 후 나머지는 배가스로 배출되어 후처리에 부담을 야기함

○ 기존의 외산 위주의 산소생산 PSA 방식을 탈피한 특수한 흡착소재(알루미나, 실리카켈, 탄소분자체 등)의 선택적 조합을 통해 오존 배가스를 활용하여 에너지 비용과 생산단가를 혁신적으로 절감하는 고효율 맞춤형 가스분리 흡착소재를 기반으로 하는 연속순환형 산소재활용 시스템을 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 오존반응 배가스로부터 98% 이상 고순도의 산소를 전력원단위 0.5kWh/Nm3 O2이하로 산소를 85% 이상 재생할 수 있는  6.0 Nm3/h 이상 용량의 에너지 절감형 연속순환식 산소재활용시스템과 친환경 흡착소재 개발

- 오존 반응 후 배가스 처리와 산소분리 가능한 흡착탑 제작

- 정수처리장의 오존반응시설 배가스 특징에 적합한 흡착제 조성 결정

- 유동해석, 최적운전 Factor 등 Simulation Package화를 통한 설계

- 실증플랜트 구축 등 Pilot Plant 기본설계

- 생산 산소유량 6.0~7.8 Nm3/h 규모 에너지절감형 연속순환 산소재생장치 개발

- 오존발생기와 안정적인 운전이 가능한 산소재생장치 자동제어 및 관리시스템 개발

- 산소재생장치 안정화(밸브, 운전압력, 내구성 등) 및 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
배가스 산소 회수율	%	0	0	85
생산 산소농도	%	95	93	98
생산 산소가스 유량	Nm3/h	4～225.0	1～130	6.0
산소순도	%	95	93	>95
산소압력	bar	0.5～6.0	7.0	0.5∼6.0
산소 생산전력	kWh/m3O2	1.0	1.0	0.5
동력소모	kW	5.3～260	5～150	2.5
유지관리비 절감율	%	60	20	40
흡착소재의 분리능	%	90	70	90

과제ID

기계소재-10

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

정밀생산기계

연삭/연마

가공기계

6T분류

기타

기타

기타

과제명

수평라인 래핑 폴리싱 복합연마자동기계의 개발

개  발

필요성

○ 대구경 박판웨이퍼의 핸들링 고난이도해소 및 자동공급배출 필요

- 대구경화에 따른 높은 평탄성, 디바이스의 미세화 요구

○ 대구경 웨이퍼의 래핑 폴리싱가공, 측정, 소재공급배출 자동화로 전후공정연계용 수평 인라인 자동화실현으로 생산성 향상 필요

- 소재공급배출과 측정, 측정과 연계된 재가공 및 제어기술 부재로 인한 생산성 개선 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 대구경 박판웨이퍼의 핸들링, 자동공급배출 및 공정이송 로봇시스템 개발

○ 듀얼 로봇시스템의 이송제어 및 상호충돌회피 제어프로그램 개발

○ 반전장치 부착해 웨이퍼 양면가공, 래핑과 폴리싱연마 연속가공시스템

○ 가공공정 이송용 로봇의 픽앤플레이스 클램프 기구개발

○ 연마후 TTV자동측정시스템 및 표면스크래치, 파손체크 광학측정 시스템

○ 품질 및 생산성 향상위해 연마가공과 측정자동화 연계 피드백제어(closed loop feedback control)프로그램개발

○ 대구경 웨이퍼의 래핑 폴리싱가공, 측정, 소재공급배출 자동화로 전후공정연계용 수평 인라인 자동화실현으로 생산성 향상

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
로딩시간	sec	9 (Brooks, 미국)	15	9
정렬최대편차	mm	±3 (로체시스템즈/한국)	±3	±5
TTV	±μm	±5(실트론/한국)	±5	±2
Rt	±μm	±0.05	±0.5	≤±0.05
Cycle Time	min	관련품없음 DISCO(일본)	미개발	15
웨이퍼크기	mm	300	300	300
스크래치 깊이	mm			≤±0.05

과제ID

기계소재-11

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

자동차용 플라스틱 오일팬 모듈 개발

개  발

필요성

- 자동차의 무게 감소에 따른 연비 향상이 자동차 기술경쟁의 가장         중요한 요소가 될것으로 판단.

- 국내는 단품을 생산하는 제조기술은 구축이 되어 있지만 현재 부품들을       조합하여 생산하는 제조기술은 갖고 있지 않음.

- 국내 제조사에서 단품에 대한 신뢰성 평가 기술은 확보되어 있지만,      모듈에 대한 신뢰성 평가 기술은 구축되어 있지 않음.

- 따라서 오일팬 중량 및 가격 저감, 신뢰성 기반기술 구축으로 국내․외      경쟁력 향상을 위하여 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 일체형 플라스틱 복합 오일팬 모듈 개발 및 신뢰성 평가 기술 구축

○ 주요 성능

- 모듈 중량 기존 대비 30%, 가격 20% 저감을 위한 요소 부품 개발 및

제조 기술 개발

○ 주요 특징

- 요소 부품 및 제조 기술 개발

- 모듈 해석 및 신뢰성 평가 기술 개발

- 제조 및 품질 보증 기술 확보

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 모듈 중량	%	알루미늄 대비 70% (獨/Mahle)	100	70
2. 모듈 가격	%	(獨/Mahle)	100	80
2. 오일 팬 리크 시험	mbar	2.0mbar (獨/Mahle)	2.0	2.0
3. 오일 팬 스톤임팩트	mbar	2.0mbar (獨/Mahle)	2.0	2.0
4. 오일 팬 내열성시험	cycle	2.0mbar (獨/Mahle)	300	500
5. 오일 팬 내충격시험	bar	2.0mbar (獨/Mahle)	1.5	2.0
6. 오일 팬 진동내구시험	cycle	5×106 (獨/Mahle)	4×106	5×106
7. 필터 타입/효율	%	50% (美/Filtran)	45	55
8. 엔진 내구	hour	200 (獨/Mahle)	-	100

과제ID

기계소재-12

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

공조기술

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

친환경 자동차용 냉방성능 4.5 kW급 전동식 R134a/R1234yf 스크롤 압축기 개발

개  발

필요성

○ 현재 사용 중인 자동차 에어컨용 냉매(R134a)의 사용규제가 추진 중.

○ 친환경차의 동력원 변화에 따라 에어컨 압축기가 엔진구동에서 전기구동   으로 변경되어 고전압/고효율인 스크롤 전동압축기의 수요 급증 예상됨.

○ 압축기 자체의 압축효율을 높이기 위해서는 스크롤 형상 설계 및 표면처리 기술이 중요함.

○ 자동차의 동력원의 변화에 고효율의 스크롤 타입의 전동압축기가

적용될 수밖에 없을 것으로 예상되므로 기술개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 친환경 자동차용 냉방성능 4.5 kW급 전동식 현/대체냉매

(R134a/R1234yf) 스크롤 압축기 개발

- 고전압 전동압축기용 스크롤 설계/가공 및 모터/인버터 설계기술 확보

- R134a/R1234yf 전동압축기 제작, 해석 및 성능 평가기술 개발

○ 주요 성능

- 압축기 효율 60% 이상

- 압축기 성능 4.5 kW, 입력 전압 280 V 이상

○ 주요 특징

- R134a/R1234yf 전동압축기 해석 및 설계기술 확보

- 압축효율 및 내마모/내구성 향상을 위한 스크롤 설계 가공기술 개발

- R134a/R1234yf 전동압축기 제작 및 성능 평가기술 개발

- 인버터 일체형 센서리스 고전압/고효율 모터 개발

- R134a/R1234yf 전동압축기 단품 신뢰성 확보기술 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
압축기 효율	%	60(일본/Denso)	-	60 이상
압축기 성능	kW	4.5(일본/Denso)	-	4.5 이상
입력 전압	V	280(일본/Denso)	-	280 이상
모터 최대토크	N·m	6(일본/Denso)	-	6 이상
모터 최대속도	rpm	8,600(일본/Denso)	-	8,600 이상
모터 최대효율	%	90(일본/Denso)	-	90 이상
인버터 최대효율	%	93(일본/Denso)	-	93 이상
압축기 해석/설계기술	-	(일본/Denso)	-	시험결과의 정확도 (해석/설계 기술개발)

과제ID

기계소재-13

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

요소부품

액튜에이터

6T분류

NT

나노소자 및 시스템

기타 나노소자 및 나노시스템기술

과제명

초정밀 위치제어를 위한 초음파모터의 소음제어 및 내구성 향상 기술개발

개  발

필요성

○ 초음파모터는 자동차, 로봇, 정밀기계, 전자기기 및 반도체산업 등 분야에서 소형화 및 정밀도 향상에 대한 요구가 증대

○ 초음파모터는 부가가치가 매우 높고, 숙련된 기술 및 원천 기술을 필요로 하는 분야로 선진국에서 기술노출을 꺼리므로 국내 기술 확보 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 중공형 압전세라믹 소자 개발

- 성형 및 소결시스템 제어 : 내/외경 진원도 제어 기술 확보

○ stator 및 rotor 설계/시뮬레이션 기술 개발

- stator / rotor 형상 설계 : 소음 및 효율 제어 기술 확보

○ 초음파모터 모듈 구조 설계

- 내구성 및 에너지효율이 높은 구조 설계

○ 초정밀 초음파모터 모듈부품 구조 최적화

- 품질 및 신뢰성 제어 및 향상 기술 확보

○ 초음파모터 제조공정 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
압전상수(d33)	pC/N	300	250	300이상
회전속도	rpm	5~30	5~20	5~30
소음	dB	45	60	45이하
내구성	cycle	100,000	100,000	100,000이상
회전력	kg⦁cm	0.3kg⦁cm 이상	0.3kg⦁cm 이상	0.4kg⦁cm 이상

과제ID

기계소재-14

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화기술

6T분류

CT

생활문화

제품디자인 기술

과제명

저속충돌시 차체의 손상을 최소화하는 슬림형 크래쉬박스 기술개발

개  발

필요성

○ 기존 crash box보다 중량절감 효과가 있는 crash box의 개발 필요

- crash box 중량 절감(최소 50% 이상)을 통한 연비개선

- 크래쉬박스의 무게는 경감되지만 RCAR의 기준 만족 필요

○ 저속충돌시 차체의 손상을 최소화하는 슬림형 크래쉬박스 기술개발

- 차량 중량 및 차체 강성에 따른 최적의 crash box 설계 기술 확보

- 차량 중량을 2~3 단계로 분류하여 각 중량에 따른 crash box의 최적길이 확보 기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 차량충돌시 차체손상을 최소화하는 슬림형 크래쉬 박스의 설계

- 차량무게 1300 kg 기준 크래쉬 박스 무게 1.3 kg 이하(기존 대비 최소 50% 이상 경량화)

- body 판넬 변형량의 최소화(3 mm 이하)

- 하중조절을 위한 몸체의 굴곡의 최적화(알루미늄으로 만든 crash box 몸체에 연속적인 굴곡 추가)

- 충격흡수 system 설계

- 충격에너지 흡수메카니즘 규명

○ 자동차 충돌 안전기준을 만족하는 구조 설계

- RCAR 시험기준을 설계에 반영

- 자동차의 안전기준 규정조건에 따른 실험 및 성능 테스트

- optimal structure에 대한 설계치 입증

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
크래쉬박스 무게	Kg	2.0 ~2.5	2.0	1
body pannel 변형	mm	3	3	3 이하
몸체 굴곡 정확도	%	95	90	95
RCAR 시험기준	통과여부	통과	90% 만족	통과
원가절감	원/차량 1대	5,000	2,000	5,000

과제ID

기계소재-15

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

6T분류

ET

에너지

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

가솔린 다운사이징엔진의 연비개선을 위한 저가형 EGR시스템 기술 개발

개  발

필요성

○ 자동차의 온실가스 배출량 급증에 따른 배기규제 및 연비개선 필요

- 부하가 증감함에 따라 고온에서 노킹 제어 및 흡기배니폴드 압력 조절 필요

○ EGR 시스템의 제어성능 개선을 통한 운전영역 확대 필요

- EGR율에 따른 최적 연소기술 축적 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 엔진 적용 시 2% 이상의 연비 개선

- 냉각성능 증대 및 유동손실 최소화

○ EGR 시스템의 제어성능 개선을 통한 운전영역 확대

- 점화시기 진각량 증가, 열효율 향상 및 펌핑로스 저감

○원가 절감을 통한 저가형 EGR 시스템 개발

- 기존 EGR 시스템 대비 30%이상의 원가 절감

- EGR 가스의 유입구 개선 등의 제원 최적화로 생산성 제고

- 유입부의 최적형상 평가를 통해 실린더 간 EGR 분배성 개선 및 제어알고리즘 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
연비개선	%	1~2	1	2% 이상
응답시간	ms	80	80	80ms 이상
환경평가	℃	-40~130	-40~130	-40~130
원가절감율	%	25	20	30% 이상

과제ID

기계소재-16

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

자동차/철도차량

저공해 및 대체에너지

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

수출 전략형 GDI/CNG bi-fuel 차량용 ECU 국산화 개발

개  발

필요성

○ 승용 GDI엔진에 적용 가능한 GDI/CNG bi-fuel ECU 국산화 개발 필요

- 고옥탄가와 넓은 연소한계의 특징을 가짐으로서 높은 압축비와 희박연소 구현이 가능한 CNG연료를 GDI엔진에 적용 필요

○ EURO6 배기규제를 만족하는 GDI/CNG bi-fuel 엔진제어시스템 구축 필요

- 차량성능 최적화를 위한 ECU 자동맵핑 소프트웨어 기술 필요

- 동급의 GDI 차량 대비 CO2 배출량 10% 이상 저감 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 승용 GDI엔진에 적용 가능한 GDI/CNG bi-fuel ECU 국산화 개발

- Bi-fuel ECU 하드웨어 설계기술 및 제어알고리즘 기술개발

- 배출가스 및 엔진자기진단 기능과 연료탱크 자기진단기능 탑재

- 차량성능 최적화를 위한 ECU 자동맵핑 소프트웨어기술 개발

○ EURO6 배기규제를 만족하는 차량 배출가스 성능 확보

- 개발된 ECU의 유럽인증 획득(UN ECE R110)

- EURO6 배기규제 만족(CO : 1.0, NMHC : 0.068, NOx : 0.06)

○ 동급의 GDI차량대비 CO2 배출량 10% 이상 저감

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
NMHC	g/km	0.068 (독일, 폭스바겐)	-	0.068
CO	g/km	1.0 (독일, 폭스바겐)	-	1.0
NOx	g/km	0.06 (독일, 폭스바겐)	-	0.06
CO2 저감율	%	10	-	10%이상
내구주행성능	km	30,000	-	32,000

과제ID

기계소재-17

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

자동차/철도차량

공조기술

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질저감 및 제거기술

과제명

균일입자 및 박막전극의 고성능 PTC소자를 적용한 1kW/4.5kW급 난방용 전기식 히터 개발

개  발

필요성

○ 내연기관차량 및 전기자동차 등의 난방성능 확보를 위한 고성능(1kW/4.5kW급) PTC히터 개발로 고연비 및 고효율 달성 필요

- 전기적 안정성과 내구성을 확보한 고효율 및 고성능 PTC소자와 이를 활용한 히터 개발 필요

- 내연기관차량의 보조 난방장치 및 전기자동차의 주 난방장치로서 고성능 PTC히터 개발 및 적용 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 1kW/4.5kW급 난방용 고성능 PTC소자 및 공기 가열식 히터 개발

<개발내용>

○ PTC소자 고효율 설계, 가공 및 제조기술 개발

- 입자 균일화를 통한 고성능 1kW/4.5kW급 PTC소자 설계

- 전기적 안정성 향상 및 정밀 온도제어 가능한 원료가공 기술 개발

- PTC소자 내전압/내구성 향상을 위한 박막(sputtering) 전극 공정기술 개발

○ 1kW/4.5kW급 PTC 히터 설계/해석 기술 개발

- 고절연성 인슐레이터 및 열변형 방지 하우징 설계

- 성능/내구성 향상을 위한 방열핀 및 히트로드 설계

- 고전압 PTC히터 방열 및 구조 해석기술 개발

○ 1kW/4.5kW급 PTC히터 제작 및 성능 평가기술 개발

- 부품 접합성 및 성능/내구성 향상을 위한 PTC히터 제작기술 개발

- 고성능 1kW/4.5kW급 PTC히터 제작 및 성능 평가방법 구축

- 고성능 PTC히터 난방성능 및 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
소자 표면온도	℃	160	-	160 이하
PTC소자 허용 내전압	V	800	-	800 이상
PTC히터 출력	kW	4.3(@350 V)	-	4.5 이상
PTC히터 무게	kg	1.8	-	1.8 이하
압력강하	Pa	53	-	53 이하
ΔT(입출구온도차)	℃	56(@0℃, 300 kg/h)	-	56 이상

과제ID

기계소재-18

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

일반기계

인쇄/섬유기계

섬유기계

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

고밀도의 솔라셀 전극 인쇄용 초극세 메탈사 스크린메쉬 제작시스템 개발

개  발

필요성

○ 금속사를 이용한 태양전지 전극 인쇄용 스크린메쉬는 전량 수입 의존

- 미래 녹색성장산업인 태양전지산업의 발전을 위해서도 국산화 개발이 반드시 필요

○ 고밀도의 스크린 메쉬 제품 수요 급증

- 자동 정경시스템을 거친 금속사를 고밀도로 제직하는 기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 초극세 금속사를 위한 장력제어 크릴 시스템 개발

- 모터 구동을 위한 크릴 기구부 설계

- 크릴부에서 송출되는 금속사의 장력을 측정하기 위한 장력 측정 모듈 개발

○ 초극세 금속사를 위한 부분정경시스템 핵심 모듈 설계 및 제작

- 개별 사 장력 제어를 위한 장력 제어 모듈 개발

- 세섬도 금속사 스크린메쉬 제직을 위한 레피어 직기 핵심 구조 개선

○ 정경 드럼과 크릴의 동기화를 통한 무장력 운전을 위한 제어보드 개발

- 모터용량 및 감속기어 선정

- 장력제어기 설계 및 시뮬레이션

- Micro controller 설계 및 개발

○ 10de 및 12de급 금속사를 사용하여 태양전지 전극 인쇄용 screen mask 직물 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
본수	본/in	350 (일본/아사다메쉬(주)	250	300
장력오차	%	5(독일/karl mayer)	10	5
사경	de	12이하	20	12이하
오프니스	%	3	5	3
인장강도	kgf/in	25	20	25
인열강도	kgf	0.4	0.3	0.4

과제ID

기계소재-19

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

산업/일반기계

인쇄/섬유기계

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

고밀도 저데니어 직물용 습윤 및 건조를 위한 HMI 환경기반 텐터기 개발

개  발

필요성

○ 니트 및 스판 직물의 고부가가치 및 소재 다양화로 인해 고밀도 저데니어 직물로의 시장성 확대

- 직물의 주름, 밀도 변화, 연신 등을 최소화하고 무장력 감성소프트 터치감 가공이 가능한 텐더기 필요

○ HMI 환경기반에서 텐터 내부 성능, 환경진단, 센싱 및 원격 네트워크 모니터링 기능 탑재 필요

- 품질 및 생산성 향상에 필수

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 고밀도 저데니어 직물에 대한 무장력 및 소프트 터치감을 실현을 위한 직물 후가공 토탈 시스템 설계

- 컴퓨터 시뮬레이션으로 유동해석을 통한 노즐 모듈팁 최적인자 도출

- 최적 노즐 모듈 개발 및 원단충격량 가변 에어제트 시스템

- 에너지 절약형 배기 덕트 대항류 설계

- 화재 감시 장치 및 화재 소화 장치 기능

- 열교환기 및 가스버너 설계기술 확보를 위한 최적인자 도출 및 열적해석

○ HMI 환경기반에서 텐터 내부 성능, 환경진단, 센싱 및 원격 네트워크 모니터링 기능 탑재

- 내부성능, 환경진단, 센싱 및 원격네트워크 모니터링 기능 탑재

- 밀도 측정 및 제어 장치를 이용한 자동 운전 프로그램 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
텐터 작업 속도	m/min	Max. 40 (독일, 아토스)	Max. 40	Max. 40
건조노즐 유속편차	%	±5	±10	5
챔버온도 분포편차	%	±5	±10	±5
열교환기 효율	%	55	50	55
태 값(THV)	-	4	3	4
롤러 폭	mm	-	-	2,000 ±100

과제ID

기계소재-20

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

청정생산

공정개선기술

6T분류

NT

나노기반 공정

나노화학공정기술

과제명

NFR(Nano Flour Resin)을 이용한 신발 원단 입체 프린팅 기술

개  발

필요성

○ 현재의 수성수지 프린팅의 문제점은 마모에 의한 내구성 저하와 모든 공정을 수작업에 의존하고 있으며 그 결과 생산성 저하와 및 높은 불량률이 발생.

○ 이를 해결하기 위해 NFR수지 배합개발을 통해 내마모 성능을 확보하고 자동 프린팅 설비 개발로 생산성 및 품질을 균일화가 요구됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Outdoor용의 발수원단 처리용 자동 프린팅 설비 개발을 통해 복잡한 형상의

신발 원단의 고품질 및 생산 효율의 극대화.

- 기모 터치감의 입체형 NFR 수지 코팅을 통해 내마모성 600 % 이상 확보.

- 발수원단 코팅 시의 접착강도 2.0 N/mm 이상 확보된 원단 코팅 기술개발.

- 기존 수작업 공정의 생산량에 2.5 배 이상인 자동 프린팅 설비 개발.

○ NFR 수지 배합기술 개발

- NFR 수지 배합 특성 분석.

- 수지 경화 특성 분석.

○ NFR 수지 코팅 공정기술 개발

- 수지 경화 사이클 개발.

- 수지 점도 유지특성 분석.

○ 자동 수지 프린팅 설비 설계 제작

- 형틀자동 탈,부착 장치 개발

- 프린팅대의 수평도 및 직진도 유지 장치의 개발

○ 원단-코팅 특성 분석

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
내마모성	%	600(Salomon, 미국)	300	600 이상
접착강도	N/mm	2.0(Salomon, 미국)	-	2.0 이상
생산성	배	수작업대비 2.5 (Salomon, 미국)	1	2.5 이상

과제ID

기계소재-21

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

청정생산

공정개선기술

6T분류

NT

나노기반 공정

나노화학공정기술

과제명

초기 골유착이 빠른 치과용임플란트 개발

개  발

필요성

○ 기존의 치과용 임플란트의 표면처리방법인 수열처리방식은 오토클레이브를 사용하여 강산 용액 또는 강 알카리 수용액, (수산화칼슘, 산화칼슘)에 임플란트를 침적시킨 후 고온․고압으로 표면처리하는 방법으로 시행되고 있음.

○ 그 결과 화학약품 사용으로 인한 환경오염, 복잡한 공정 등이 여러 단점으로 나타나고 있으며 친환경적인 처리방식의 필요성이 요구되고 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○  산․알카리 등의 화학약품 사용을 배제한 hydroxyapatite와 α-, β-tricalcium phosphate 등이 적절히 배합된 인산칼슘염계 분말을 티타늄 표면에 코팅.

○ 골조직과의 접촉면적을 확대함으로써 임플란트의 기계적 고정성 (mechanical interlocking)을 향상시킴.

○ 임플란트와 골조직 간의 성공적인 골유착 (osseointegration)성 향상.

○ 가토를 이용한 뒤틀림 제거력 (removal torque)의 향상.

○ 임플란트 코팅 기술이 갖는 장점의 유지하며, 기존 코팅층이 갖지 못하는 새로운 기능적 특성이 부여된 코팅층의 형성에 기여.

- 구조용 산화 코팅층과 기능성 복합 코팅층의 형성.

- 복잡한 공정의 단순화.

- 여러 정형외과용 등으로 폭넓게 적용.

- CNC가공기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
골유착도	%	80	60	66
세포독성	-	적합	적합	벅합

과제ID

기계소재-22

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

산업/일반기계

방재소방기계

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

조기 소화성능과 위치오차 최소화할 수 있는 발화지점 타격형 천장부착식 미분무수 건(Gun)시스템 개발

개  발

필요성

○ 기존 스프링클러 소화시스템은 일정한 구역 전체에 방사되어 2차적인 피해가 심각한 실정이고, 화재감지기의 비화재보 등으로 인하여 화재발생이 아닌 경우에도 물이 방사되어 피해를 입는 경우가 발생되고 있음

○ 지하 통신구 및 전력구와 같이 화재시 사람이 접근하기 어려운 장소에 고신뢰성을 갖는 무인 화재진압시스템이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

※ 개발 목표

○ 화재초기에 발화지점을 정확하게 감지하는 영상기반 감지시스템 개발

○ 전방향 방사 가능한 천장부착식 기구장치 개발

○ 조기소화성능과 최소한의 위치오차를 갖는 미분무수 건(Gun)시스템 개발

※ 개발 내용

○ 화재초기에 발화지점을 정확하게 감지하는 영상기반 감지시스템 개발

○ 전방향 방사 가능한 천장부착식 기구장치 개발

○ 조기소화성능과 최소한의 위치오차를 갖는 미분무수 건(Gun)시스템 개발

○ 자동으로 화재를 감지하여 위치오차없이 발화지점에 자동 방사되는 미분무수

시스템

○ 상기 개발품은 아래의 요구사항을 만족해야함

- 소화성능 : 200초내에 규정된 화원 완전 소화

- 방사거리 : 15 m 이상

- 화재위치 추적 오차 : 10 cm 이하

- 화재감지시간 : 30 sec 이하

※ 개발기술 평가항목

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발화위치 추적 오차	cm	상대적 비교불가	없음	10이하
소화시간	sec	200 (독일/FOGTEC)	300	200
화재감지시간	sec	30 (미국/Kidde)	60	30
방사거리	m	20 (독일/FOGTEC)	10	20
미분무수 입자크기	㎛	상대적 비교불가	-	200～400

과제ID

기계소재-23

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

산업/일반기계

인쇄/섬유기계

6T분류

ET

청정생산

기타청정생산기술

과제명

MRG 보강용 사 및 coupling cord 사 생산을 위한 공정시스템 개발 및 coupling cord사 전용 고품질 Winder 개발

개  발

필요성

○국내에서 특수목적으로 사용되는 산업용 Winder는 대부분 독일 및 일본에서 수입하여 사용되어지고 있으며, 이러한 범용적인 일반 의류용 Winder에 비해 산업용 Winder는 고가의 수입비용을 부담하고 외국 선진업체에 의존하여 기술적 종속관계를 유지하고 있음

○최근 자동차 업체 및 여러 산업용 호스업체로부터 내열성․내구성이 보다 우수한 보강용 사(絲)의 제품개발에 대한 높은 요구로 신소재에 적용 할 수 있는 고품질 Coupling cord 사(絲) 전용 Winder의 국산화 개발을 통해 자동차 관련업업체 및 산업용 호스생산업체에 대응함은 물론이고, 품질 및 생산성을 확보하여 제품 경쟁력을 갖춤으로써 국내시장뿐만 아니라 세계시장에 조기에 진입하여 시장점유율을 높이고자 함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발 목표

차별화된 MRG 보강용 사(絲) 및 Coupling Cord 사(絲)생산을 위한 최적의 공정시스템 및 Coupling Cord사(絲)에 적합한 전용 고품질 Winder 개발

- MRG 보강용 및 Coupling Cord 사(絲)생산을 위한 열풍건조시스템의 최적 온도 조절 System 개발

- Dipping액 MAKE UP SYSTEM 개발

- MRG 보강용 및 Coupling Cord 사(絲)생산을 위한 전용 UN-WINDER SYSTEM 개발

○개발 내용

- 4Zone으로 구성된 열풍건조 Chamber의 열처리 system 최적화 기술개발

- Dipping 용액 자동 조액장치 개발

- Dipping액 MAKE UP TANK에 등온 조절장치 설계 제작

- 사(絲) 엉킴 억제 기술 개발

- Coupling Cord 및 고데니어용 전용 Winder

- Coupling Cord 및 고데니어용 Take-up Winder의 Control System 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재국내 최고수준	개발목표치
1. Winder의 생산속도	m/min	150	-	150
2. Winder의Max. Package Weight	kg	5	-	5
3. Dipping 채류시간	mpm	90	-	99
4. Dipping 액 제조 및 숙성시간	Hour	24	-	14
5. Chamber내 온도편차(좌우)	℃	30	-	15
6. Chamber내 온도편차(전후)	℃	12	-	5

과제ID

기계소재-24

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

산업/일반기계

방재소방기계

6T분류

ET

청정생산

기타청정생산기술

과제명

지하공간 침수방지용 누수률 40 l/h/m이하의 플립업 차수문 개발

개  발

필요성

○도시지역에서 자연재해는 지하철, 지하주차장 등 지하공간 침수피해가 대부분을 차지하고 있어 국지성 호우에 대한 대책마련이 시급함

○예상되는 수압과 침수높이를 고려하여 기존 시설 대비 획기적으로 누수량을 감소시킨 지하공간 침수방지 장치의 개발이 필요함

○긴급 상황 경보와 비상시 능동적 자동 작동 및 반자동 작동이 가능한 차수문 시스템 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

-차수 폭 5m 이상, 차수 높이 1m 이상의 자동 작동 차수문 개발

-이중구조의 하부 프레임 지지대를 설치한 차수문 변형 방지 장치 개발

- 실린더 설치 구조 설계를 통한 개폐구조 컴팩트 기술

- 긴급 상황 경보와 비상시 능동적 자동 작동 및 반자동 작동이 가능

차수문 시스템 개발

○ 개발내용

- 주요 성능

정수압 환경 수밀성 시험(static head leakage test) : 40 l/h/m 이하

조류 환경 수밀성 시험(current leakage test) : 40 l/h/m 이하

-주요 특징

공간절약형 플립업(Flip-up) 차수문 구조 설계 및 형상 최적화 기술

충격 하중 전달에 대한 힌지 및 bearing house 활용 차수문 변형 방지 구조

유압식 가압장치를 활용한 자동화 개폐설비

실증적 수밀성 검증 및  시공 제품의 현장 수밀성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
정수압 수밀성	l/h/m	영국/flood control	-	40이하
조류 수밀성	l/h/m	영국/flood control	-	40이하
염수분무시험 (168h)	-	영국/flood control	-	녹발생없음
패킹재 내구성 (제논 1000h)	%	영국/flood control	-	무처리 80%
현장 수밀성	-	영국/flood control	-	누수발생없음
작동성	-	영국/flood control	-	정상작동

과제ID

기계소재-25

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

로봇/자동화기계

로봇설계기술,로봇제어/지능화기술, 관련 S/W

6T분류

ET

환경기반

환경관리정보 및 시스템기술

과제명

로봇(Robot)과 드라마(Drama)가 결합한 ‘로보라마(Roborama)' 장르개척으로 기술, 교육, 예술‘이 접목된 찾아가는 교육프로그램 개발

개  발

필요성

○ 로봇 기술의 발달로 현 사회는 모든 분야에서 소통 방식과 생활 패턴의 급속한 변화를 경험하고 있다. 아울러 로봇 기술의 발전과 더불어 문화가 효율적으로 접목된 융복합 콘텐츠에 대한 수요가 높아지고 있는 상황에서 이러한 프로그램의 개발 및 교육현장으로 직접 ‘찾아가는 보급’이 시급하다 할 수 있다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전문 로봇기술회사와 공연예술단체의 특화된 노하우를 접목하고, 완성도 높은 교육 프로그램을 제작해 교육계에 기여하는 것은 물론이고, 새로운 장르의 콘텐츠 개발.

○ 주요 성능

- 공연예술(Drama)을 활용한 인간과 로봇과의 친화적 교감

- ‘로보라마(Roborama)' 장르 개척을 통한 통합교과 수업 가능

- 교육현장(학교)으로 직접 찾아가는 프로그램 개발 및 보급

- 소형로봇들을 적용한 Drama, Thema Park 등의 교육내용 구현.

○ Technical specificarion in Robot

- 무대에서 계획대로 움직임이 가능한 로봇의 개발.

- 로봇얼굴의 다양한 감정표현능력.

- communication type: WiFi Bluetooth.

_ 구동방식: Tracked or Legged System.

- Obstacle avoidance capability

- Turning capability

○ 주요 특징

- 로봇(Robot)+드라마(Drama)=로보라마(Roborama) 신장르 개척을 통해  이성과 감성 모두를 만족시키는 진정한 융복합 프로그램 구현

- 로봇과 예술의 접목으로 장기적인 문화기술콘텐츠 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
명령반응시간	sec.	1	1	0.5 이하
관절구동속도	degree/sec.	360	5	360 이하
구동소음	dB	10	20	10 이하
감성표현다양성	EA	10	5	20 이상

과제ID

기계소재-26

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계.소재

조선/해양시스템

조선/해양시스템관련 S/W

6T분류

IT

차세대네트워크기반

기타(010214)

과제명

양식장 무인관리장치(SCADA) 및 원격통합관리시스템 개발

개  발

필요성

○ 환경오염에 따른 어장환경 최적화 필요

- 환경오염, 어장환경감시 자료수집 및 대응책 마련 필요

○ 선박안전 운항 및 양식장 보호 필요

- 양식장과 선박보호 대책마련 및 무인, 자동화 시스템 구축

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 양식장용 SCADA 개발

- AIS 및 입출력 정보 연계기능 설계 개발

- GPS 및 VHF 신호 송수신 설계

- 외부인터페이스 설계(RS-232, WIFI 등)

- 자동 위치보고 기능 및 주변 선박에 대한 항해안전 메시지 전송기능

- 모니터링 및 제어를 위한 바이너리 메시지 기능 개발

- 디지털 및 아날로그 입출력 시스템 개발

○ 양식장용 산소공급장치 개발

- 고효율의 산소공급장치(산소발생 및 저장장치) 개발

- DO 유지관리시스템 개발

- 산소토출 조건 유지관리 시스템 개발

- 양식장용 산소공급장치 상태감시시스템 개발

○ 통합관리시스템 개발

- 전자해도 기반 양식장 상태 관리 및 확인시스템 개발

- web 기반 양식장 제어 및 정보 업데이트 인터페이스 시스템 개발

- smart 폰, PDA 기반 양식장 정보 전송 어플개발

- 야간 열상 카메라를 이용한 도난 및 주위선박 경고 시스템 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
저전력	mAhar/ day	500 (영국/SRT)	700	350
IP등급	등급	IP66 (영국/SRT)	IP65	IP67
수신감도 (메세지수신율)	%	107dBm 25KHz (영국/SRT)	-	107dBm 25KHz ( 80%이상)
통신방식	FATDMA RATDMA	FATDMA RATDMA (영국/SRT)	FATDMA RATDMA	FATDMA RATDMA
산소공급장치 비폭기 효율	-	고효율기술 기준 이상	-	고효율 기술기준 이상 (지경부고시)

과제ID

기계소재-27

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계.소재

조선/해양시스템

해양환경/안전설비

6T분류

IT

차세대네트워크기반

기타네트워크기술

과제명

선박용 지능형 소방 방재 기술

개  발

필요성

○ 선박사고 증가에 대비한 안전장치의 필요성 대두

- 선박의 긴급재난발생시 승선자의 안전장치의 필요성 증가

○ 선박안전 운항 및 지능형 유도시스템 개발

- 선박 화재지역의 탈출 및 고립자의 구출유도 시스템 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 선박 내 지능형 재난 인지 기술 개발

- 센서 정보를 미들웨어로 전송하는 Device agent 개발

- Device agent용 대기전력 절감형 전원이중화 시스템 개발

- 센서 데이터를 server에 전송할 수 있는 Device Adapter 개발

- Device Adapter용 고효율 전원장치설계 및 전원 이중화시스템 구축

- 유무선 통신모듈과 전원장치 일체형 Device agent 및 adapter 개발

- 위치정보 인식용 개인식별 장치 및 비상경보 발생 장치, 능동형 유도      등, 비상경보 발생장치와의 연동 가능장치 구축

-  센서 및 서버 Database 연동형 미들웨어 인터페이스 기술 개발

- Device agent, Device adapter, server의 통합 네트워크 구축

○ 저탄소형 유무선 통신 네트워크 구축

- 선박 내 다중 경로, 주파수 대역에 따른 유, 무선 통신 환경 분석

- 선박 내 유무선 통신 프로토콜 분석 및 설계전원 특성 분석

- 재난 지역의 정보(유해가스, 화재발생 등) 전송 이중화 시스템 구축

- Device agent와 Device adapter 사이의 유무선 통신 네트워크 이중화      시스템 구축 및 확립

- Device adapter와 server사이의 통신 네트워크 이중화 시스템 구축

- 저탄소형 PLC 통신 프로토콜 및 모듈(커플링 유닛)개발

○ 실증 시험 및 인증

- 센서 및 모듈간 인터페이스, 네트워크 시험 평가

- 내환경 적합성 평가, 실증 모의시험 등

- 선박에서의 유무선 통신 신뢰성 향상 연구

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
통신거리	m	100이상	-	≥ 100
PLC 백본망 통신 속도	Mbps	1이상	-	≥1
Adapter용 전원장치 효율	%	85	80	85
센서모듈용 절전 기능	W	1.0	1.2	0.6
데이터손실율	%	3(미국,TI)	5.0	3.0

과제ID

기계소재-28

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

조선/해양시스템

해양 환경/안전설비

6T분류

IT 분야

기타 정보기술

센서

과제명

해저용 초음파 선박항로유도용 초음파 발생장치

개  발

필요성

○ 운항중인 선박수가 지속적으로 증가하면서 선박의 정확한 위치정보 부족으로 빈번한 선박의 해상충돌 발생

- 해저에 설치된 초음파 발생장치의 출력신호를 직접 이용하여 선박의 위치정보를 정확하게 파악할 수 있는 시스템 필요

- 선박이 항해하는 속도와 대비하여 발생주기를 조절하여 저전력으로 정확한 위치 정보를 전달할 수 있는 저전력 초음파 발생장치 필요

○ 해양 환경생물에 영향을 주지 않는 주파수 대역 및 전달거리가 긴 방사형 초음파 진동자 개발 필요

- 중심주파수가 100 kHz, 신호도달거리가 5 km 이상 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 저전력 초음파 발생장치 개발

- 심해용 초음파 발생기 (50Hz)

- 신호주기는 최대 50Hz에서 최소 0.1 Hz 까지 제어

- 초음파 발생기용 전원공급장치(초음파는 전달 속도가 약 1.5km/sec 의 속도로 전달되므로 선박이 항해하는 속도와 대비하여 발생주기를 조절하여 저전력으로 정확한 위치 정보를 전달할 수 있도록 설계

- 초음파 통신모듈

○ 방사형 초음파 진동자 개발

- 초음파 진동자 (500kHz)

- 초음파 진동렌즈 (120도 방사형, 확산렌즈를 사용하여 넓은 영역으로 초음파를 방사하는 방식)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
중심주파수	kHz	100 (미국,UE)	40	100
신호도달거리	km	10 (미국,UE)	1	5
온도안정성	℃	0~50 (미국,UE)	0~50	0~50
습도안정성	%	50 (미국,UE)	10	80
신호대잡음비	dB	10 (미국,UE)	6	10

과제ID

기계소재-29

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계∙소재

표면처리

전자부품 표면처리기술

6T분류

NT

나노기반∙공정

계면 혹은 표면의 나노구조화기술

과제명

Flip-chip Solder Bump용 Sn/Ag 도금액 개발

개  발

필요성

○ 최근 급격하게 성장하고 있는 휴대용 전자제품 시장의 확대로 인해 반도체 패키지 시장은 급격하게 플립 칩 패키지로 전환

- Flip chip 패키지를 위한 Wafer bumping 용 SnAg solder 도금액 국산화 필요

○ 고밀도 미세패턴에서 고속도금이 가능하고 생산효율이 높은 요구증가
- Wafer 범핑시 범프 생산능력을 향상시킬 수 있는 고속 도금액 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Flip chip 패키지를 위한 Wafer bumping 용 SnAg solder 도금액 개발

- 8인치 및 12인치 wafer 범핑시 높이 균일도를 wafer 내에서 10% 이내의 균일도를 가질 수 있는 정밀 도금용 SnAg solder 도금액 개발

- Wafer 범핑시 도금 면적의 변하에 대응 가능하여 2 – 5.5 ASD 영역에서 석출되는 Ag의 농도를 3-4 wt%에서 조절 가능한 filp chip package용 SnAg solder 도금액 개발

- Wafer 범핑이 가능하도록 Negative PR에 attack을 주지 않는 범핑용 SnAg solder 도금액 개발

- Wafer 범핑시 범프 생산능력을 향상시킬 수 있는 고속 도금액 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
높이 균일도	%	10% 미만 (in wafer) 5% 미만 (in chip) (일본, 이시하라)	10-15 미만	10% 미만 (in wafer) 5% 미만 (in chip)
도금층내 유기물 농도	ppm	30 (독일, Schloetter)	20	30
Bump shear	gf/ bump	> 1 (일본, EEJA)	1 >	1 >
최대전류 밀도	ASD	4.5 (일본, EEJA)	2	5.5
전류밀도 허용범위	ASD	2.5–4.5 (일본, 이시하라)	2-3	2-5.5
작업온도	℃	45–50 (일본, 이시하라)	35-45	45-50

과제ID

기계소재-30

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계•소재

조선/

해양시스템

해양 환경/안전설비

6T분류

ET

환경기반

기타 환경기반기술

과제명

고농도 산소공급시스템을 적용한 선박 평형수 처리시스템 개발

개  발

필요성

○ 국제해사기구(IMO)에서는 해양 외래생물종의 유입으로 인한 생태·경제적인 피해와 인류 건강에 대한 위협 방지를 위해 선박 평형수 처리 요구

○ 2004년 IMO에서 채택한 「국제 선박 평형수 관리협약」에는 2009년부터 새로 건조되는 모든 선박에 선박 평형수 처리시스템을 설치, 2016년까지 운항 중인 모든 선박에 설치하도록 의무화

○ 본 시스템은 공기로부터 오존을 생성시키므로 기존 화학적 방식에 비하여 유독성 화학물질을 사용하지 않아 안전하며, 소독부산물에 의한 잔류 독성이 없어 하류 생태계에 악영향이 없음.

○ 또한 기존 전기분해 방식에 비하여 제품의 수명길고, 전극세척이 불필요하며 저전력으로 운전되므로 경제적임.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

※개발 목표

○ 대용량 오존 발생시스템에 적용 가능한 소형화된 산소공급시스템을 개발하여 해양생태계의 피해를 최소화시키기 위한 고농도의 산소공급과 오존살균을 통한 선박 평형수 처리 시스템 개발

※개발 내용

○ 산소발생장치 개발

- 공기필터, 해수수분필터, 오일리스 흡입기, 수분필터 개발

- 산소발생 모듈 개발, 모듈 제어시스템 설계 및 컨트롤 유닛 개발

○ 산소저장장치 개발

- 산소 자동 공급/차단 시스템 개발

- 모듈 제어시스템 개발 및 컨트롤 유닛 개발

○ 산소공급장치 개발

- 압력조절기 개발, 산소토출 조건 유지관리 시스템 개발

- 냉각기 개발, 모듈 제어시스템 설계 및 컨트롤 유닛 개발

○ 시제품 개발

- 경량화 및 전기배관 단순화 설계

- 공기흡기구의 해수 유입 방지를 위한 최적 흡입구 디자인 설계

- 방식용 페인트 선정 및 도장기법  연구, PCB 판넬에 방식자재 적용

- 부식에 강한 외장 케이스 재질 선정 및 선박 평형수 처리 시스템 시제품 제작

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 진동시험	Hz	진동진폭 1-10Hz/1mm 가속진폭 10-50Hz/0.7g	진동진폭 2-13.3Hz/1mm 가속진폭 13.2-80Hz/0.7g	진동진폭 2-13.3Hz/1mm 가속진폭 13.2-80Hz/0.7g
2. 온도시험	℃	저온시험 : -30℃ 고온시험 : 70℃	저온시험 : -25℃ 고온시험 : 55℃	저온시험 : -25℃ 고온시험 : 55℃
3. 습도시험	%	상대습도 95%	상대습도 90%	상대습도 90%
4. 황천에 대비한 시험	-	IEC 529의 IP56	IEC 529의 IP56	IEC 529의 IP56
5. 전원 변동률 시험	%	주파수 변동 ±3%, 전압변동 ±7% 순간주파수 변동 ±8, 순간전압 변동 ±15%(순간회복시간 3초)	주파수 변동 ±5%, 전압변동 ±10% 순간주파수 변동 ±10%, 순간전압 변동 ±20%(순간회복시간 3초)	주파수 변동 ±5%, 전압변동 ±10% 순간주파수 변동 ±10%, 순간전압 변동 ±20%(순간회복시간 3초)
6. 경사시험	도	-	선 상태/정수상태 15도 동적인 상태 22.5도	선 상태/정수상태 15도 동적인 상태 22.5도
7. 전기전자장치 신뢰성	-	-	제조자에 의한 품질보증	제조자에 의한 품질보증

과제ID

기계소재-31

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

에너지/환경

기계시스템

보일러/로설비

6T분류

ET

청정생산

기타청정

생산기술

과제명

친환경 고효율 질화처리로 제어시스템 개발

개  발

필요성

○ 고품질의 질화공정 구현, 제품의 균일성 유지 및 친환경적인 공정을 위해서는 최적의 반응가스 투입량 결정 및 입력가스 자동제어에 관한 기술개발이 절실히 요구됨

○ 양질의 질화처리 부품 제공으로 후속산업인 자동차, 기계산업 등의 발전에 기여

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 질화처리로에서 배출되는 배기가스의 성분 및 로내외 온도를 측정하여 고품질 친환경적인 질화처리 조건에 맞도록 가스유량, 온도, 교반용 팬의 속도 등을 조정하여 최적의 질화조건을 유지하도록 하는 질화처리로 제어시스템 및 기술의 개발

- 산질화 처리 제어 기술 개발

․수소를 포함한 배기가스 측정센서, 로의 내부 온도센서, 배기가스 온  도센서, 배기가스 온도 냉각 방법, 시스템 전체 제어로직 등

- 질화로 내부에 대한 유동 해석

- 산질화 최적 조건 도출

- 로내 암모니아 분해율 측정

- 투입 반응가스의 최적조건 및 최적 가스량 결정

- 투입가스의 소모량, 질화층 형성 및 배기가스의 상관관계 도출

- 산질화 공정제어시스템 개발

- 고효율 친환경 산질화가 가능한 공정제어시스템 개발

- 기존 질화로의 업그레이드 및 신규 질화설비 구축

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
질화층 산포	µ	2(캐나다/Nitrex)	5	3 이하
산화층 산포	µ	N/A	4	3 이하
처리시간	min	60(캐나다/Nitrex)	120	90 이하
잔류암모니아	%	20(일본/동경열처리)	35	25 이하
NOx 배출량	PPM	N/A	500	300 이하
CO 배출량	PPM	N/A	500	300 이하

과제ID

기계소재-32

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

금속재료

기능재료

6T분류

ET

에너지

환경오염방지

과제명

Fe계 복합재를 적용한 자동차용 에어콘 콤프레셔 가변식 사판 개발

개  발

필요성

○ 고온과 부식환경에 견디는 자동차 에어콘 콤프레셔부품 개발 필요

○ 철분말 소결 후 알루미늄 용해로 함침(Infiltration)에 의해 제조된 분말야금재 사판과 Al계 합금 용해를 통해 제조된 주조재 사판을 개발하여 자동차용 에어콘 콤프레셔에 적용하여 양산 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Fe-Al계 소재를 분말야금법 및 주조재 합금설계를 통한 내마모성이 우수한 재질을 개발하여 자동차 에어콘 콤프레셔부품 적용하여 양산화기술 확립

- 완성차업체에서 요청하는 고내마모 부품 및 에어콘 냉매에 의한 부식성 방지 부품 개발하고 내구성 보증을 통해 에어콘 콤프레셔의 수명 향상 확보

○ 철합금에서 부족한 경량성, 열특성(열팽창, 내열성)을 향상시킴과 동시에 철합금과 알루미늄 합금간의 화학적 결합을 통해 금속간 화합물 형성 제조기술 필요

-  높은 경도의 상(Phase)과 낮은 경도의 상(Phase)을 분포시키는 방법으로 내마모성이 우수한 Fe-Al복합재 제조

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
표면경도	HRB	90 이상	85 이상	100 이상
마찰계수(건식)	u	0.25	0.35	~ 0.20
열팽창계수	/℃	~18-6/℃	~20-6/℃	~15-6/℃
한계내구성	hr	7000	7000	7700
내마모도	~ 0.05 g	0.1~0.2 g	0.2~0.4 g	~ 0.05 g

과제ID

기계소재-33

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계∙소재

금속재료

기계/전자부품소재기술

6T분류

ET

청정생산

기타청정생산기술

과제명

산업자재 광폭직물용 REED DENT 등간격 편성 자동화장치 개발

개  발

필요성

○ 산업자재용 섬유제직이 크게 증가하고 있으나 국내에서는 심목 및 면사편성에 의한 수작업으로 제작되고 있어 자동화 편성장치개발 필요

○ 산업자재용 특수리드는 대부분 수입 사용되고 있으며, 특히 광폭용 리드는 전량 고가 수입되고 있어 리드 국산화 기술개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 광폭리드 제작을 위한 reed dent 편성 자동화 장치를 설계제작하고  산업자재용 리드 제작기술을 확보

○ 권침 모듈 설계제작

- 권침 모듈은 압연된 stainless 와이어를 연속적으로 공급하면서  일정한 크기로(100mm 내외) 커팅해주는 와이어 공급 장치부와 공급된 dent(cutting된 와이어 단품)를 고정하기 위한 권침선 회전 장치로 구성

○ Moving Frame 및 이송 Bed 시스템제작

- 전장 3600mm의 구간에서의 정확한 이송을 위한 정밀 bed와  장축 Screw 및 너트를 정밀가공(3/1000)

○ 이송제어 시스템 제작

- 이송 피치를 자동설정(1/1000)할 수 있는 제어시스템 구축

○ 권침용 반환선 및 권침 와이어 소재 제작

- 산자용 리드를 제작하기 위한 부자재로 reed 편성시 기준선 역할을 하는 별도의 반환선(stainless 2.8Wx0.75t)을 groove 압연으로 제작

○ 산자용 리드 시제품 제작

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Screw Pitch 정밀도(1/5inch)	mm	2/1000	2/1000	3/1000
Dent Frame 최소 이송 제어능력	mm	1/1000	1/1000	1/1000
reed dent 기울기	도	± 0.2	± 0.2	± 0.2
reed dent 상하평행도	mm	-0.5, +0	-0.5, +0	-0.5, +0
Reed 전장길이	mm	15000	1800	3600

과제ID

기계소재-34

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

산업/일반기계

인쇄/섬유기계

6T분류

ET

에너지

에너지저장이용기술

과제명

차세대 하이브리드 타르제거 에너지 절감형 텐터 개발

개  발

필요성

○ 텐터는 모든섬유 염색가공관련 설비에 있어서 에너지 사용량이 가장 큰 설비로, 텐터에서 소모되는 에너지를 절감할경우 다른공정에서의 에너지 절감효과보다 큰 효과가 있음

○ 전세계적인 그린 에너지 및 에너지 절감 동향에 부응한 에너지 절감형  섬유기계 수요증대에 대응 가능

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 차세대 하이브리드 타르제거 에너지 절감형 텐터 개발

- 섬유산업공정에서 촉매기술을 적용한 에너지 효율 향상 시스템 기술 개발

- 텐터기 배가스의 열회수장치의 에너지효율 향상기술 개발

- 열교환 효율  80% 이상

- 섬유의 건조 공정에서 생성되는 타르 및 VOC의 오염물질 제거 기술 개발

○ 개발내용

- 건조 공정에 공정내 습도에 따른 배가스 풍량 조절 및 온도 조절

- 배기가스 현열회수를 위한 열교환기 설계 및 제작

- 원심분리형 타르 제거 시스템 제작 및 성능 실험

- 텐터기 적용 에너지 효율 향상 시스템 설계.제작 및 최적화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
촉매연소버너와 텐터기 결합 모듈화 기술사용온도	%	-	10	20
신개념 배열회수 시스템화 내구효율	day	150	50	360
텐터기 및 촉매연소 버너 열 제어 시스템화	℃편차	-	10	5
Heat pipe 폐열회수 열교환기 기술	%	80	60	80

과제ID

기계소재-35

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

로봇/자동화기계

로봇 제어 및 지능화기술

6T분류

ET

환경기반

50113.수질오염처리 및 재이용기술

과제명

수중로봇 기술을 이용한 수심 10m급 육상 수조식 양식장 수중청소 로봇 개발

개  발

필요성

○ 어류 양식에 사용되는 각종 사료 찌꺼기와 배설물이 쌓여, 어류의 질병 발생과 품질 저하의 원인이 됨

○ 첨단 수중작업 로봇 기술을 적용하여, 양식장 바닥청소를 사람이 들어가 수작업을 하는 대신, 사람은 물 밖에서 조종하고, 로봇이 물속에서 작업할 수 있다면, 양식장 바닥 청소에 대한 여러 가지 문제를 동시에 해결 가능

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 성인 1명이 운반하고, 쉽게 양식장에 투입할 수 있는 무게와 크기를 가진 육상 수조식 양식장 바닥청소용 수중로봇 개발

- 수중청소 작업 가능 수심을 최대 10m 수준으로 개발

- 수중 오염물질의 종류와 분량에 따라 물 밖으로 뽑아내는 방식과     로봇에 장착된 거름망을 이용하는 방식 모두 가능하도록 개발

- 수중 오염물질을 뽑아내는 방식의 경우, 오염물질만 수거하고,

뽑아낸 물은 다시 양식장으로 순환시키는 구조 개발

- 수중청소 과정에서 물고기(치어)가 로봇 흡입구로 빨려 들어가거나,

스트레스를 받지 않도록 구조 설계

- 사용자 편의 장치 개발

․수중청소 속도나 흡입량 제어

․ 수중에서 로봇의 위치 파악

․ 수중청소 로봇의 운반과 투입 및 회수가 용이

- 담수(淡水)와 해수(海水) 모두에서 사용 가능하도록 개발

- 양식 대상 어류의 피해가 가지 않도록 안전장치 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동작수심	m	10	-	10
청소용량	㎥	15	-	15
청소속도	m/min	10	-	10
전원공급		유선	-	유선/배터리

과제ID

기계소재-36

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

공조기술

6T분류

ET

에너지

에너지소재기술

과제명

SWAAT 960시간 이상을 만족하는 고내식성 소재 및 자동차용 열교환기 개발

개  발

필요성

○ 기후나 운전 환경의 영향으로 신뢰성 기준이 국내와 다른 수출용

열교환기에 사용되는 고내식 튜브 국산화 개발필요.

- 전량 수입 중인 상황으로 수입대체기술 개발 요구 증대

○ 연비 향상을 위하여, 동일 성능의 경량화 제품 개발에 대한 요구가 높아짐

- SWAAT 960시간이상을 만족하는 튜브의 제조를 위해서는 합금개발, 압출 및 박막 코팅 공정기술의 개발이 이루어 져야 함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○  내식 성능이 향상된 알루미늄 합금 소재 및 표면 코팅 기술 개발

- 냉방성능 : KS R 1053 조건으로 평가시 5.5kW @ 450 m3/h

- 내식성 : KS D 9502 조건으로 평가시 960시간 이상 신뢰성 확보

○ 개발 알루미늄 합금 소재를 활용한 경량화된 자동차용 열교환기 개발

- 복합진동내구 : ES-25380-1 조건으로 평가시 5,000사이클 이상 신뢰성 확보

- 경량화 : 현재 자동차용 열교환기 대비 30%이상 무게 저감

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
냉방성능	kW	5.5	5.0	5.5
부식시험	hr	960 이상	480	960이상
열교환기 내압	kg/cm2	45	40	45
복합진동내구	cycle	5,000 이상	-	5,000이상

과제ID

기계소재-37

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

요소부품

배관용 요소부품

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재

과제명

배관설비용 유체처리 장치 개발

개  발

필요성

○ 배관설비의 부식이나 스케일 발생 근본적 문제 해결필요

- 배관 노후에 따른 건물 수명 단축해소방안 강구

○ 외부의 전원공급 없이 배관수명을 연장하는 기술 개발 시급

- 탄소배출권(보일러, 열교환기 열효율 감소)과 연계 가능 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 보일러 배관설비 장치: 알루미늄, 아연 합금 개발

- 희생양극법과 이온결정화를 통한 부식과 스케일 방지장치의 체계적인

성능평가

○ 광물질 개발: 알칼리돌, 산성돌 등 개발

- 압전소자 부착형 반응관의 바이오 파울링 제거 효과 극대화

○ 용도별(가전용, 산업용, 소방용, 상수도 등) 배관설비 장치 개발

- 공동주택 내 화재진압 효율성 향상

- 스프링클러 소화배관 내의 녹/부식 저감 장치의 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
파울링저항 저감율	% (㎡㎾)	30	10	> 30
내식성 향상율	%(㎍/㎖)	80	30	> 70
스케일 양 감소율	%(㎍/㎖)	30	20	> 30
내구수명/고장율	% (year)	5	3	> 5

과제ID

기계소재-38

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

에너지환경기계

시스템

에너지환경 제어설비

6T분류

ET

환경기반

기타환경기반기술

과제명

이동식 하수용 생물반응조 off-gas 측정장치 개발

개  발

필요성

○ 현재 국내의 경우 하/폐수처리장의 대부분이 기존의 활성슬러지 공정으로  운전되고 있으며 활성슬러지 공정에서 용존산소(DO, Dissolved Oxygen)농도는 유입수내의 기질과 함께 호기성 미생물의 가장 기본적인 성장 조건이며, 산기장치를 통한 공기주입은 보편화된 하/폐수의 교반방법이라 할 수 있음

○ 현재 정수처리장에서의 고도처리에 관한 관심이 점차 증가함에 따라 국내  하수 및 정수처리장에 설치된 산기관은 수 만개에 이르고 있으나, 이에 대한 실질적인 효율에 대한 평가는 거의 전무한 실정임. 이는 실증시설에서의 정확한 평가시스템이 전무할 뿐만 아니라, 평가방법에서 그 방향성이 제시된 바가 없기 때문임

○ Off-gas 방식의 산기관 연속 측정시스템은 국내에서는 처음으로 시도되는것으로 현재 기존의 하수처리장에 설치된 산기관이 현장에서 적용되는데 있어 최적의 조건을 산정하는 데에도 그 중요한 역할을 할 것으로 판단됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

※ 개발목표

○ 본 개발장치는 정수 및 하수처리장에 필수적으로 사용되는 산기관의 산소전달효율을 하수처리장 생물반응조의 gas를 분석하여 하수의 특징과 산기장치의 특징을 분석함으로 평가하고자 함

※ 개발 내용

○ 산소 분석장치와 이산화탄소 분석장치를 제작

○ 유량측정장치와 포집장치를 구성하여 제작

○ 산기장치의 송풍기의 송풍량과 기온, 수온, BOD, COD를 분석

○ 산기관시험을 통한 산소전달율 측정/에너지 효율 분석

○ 종합장치를 구성하여 산기관 송풍량실험과 비교

○ 진단장치 프로그램 개발

○ 비교치를 분석하여 장치 수정

○ 플라스틱 사출기를 이용하여 제품 모듈 생산

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
산소농도측정	%	>99%	> 95%	측정 정확도 > 97%
CO2 측정기	%	>99%	> 95%	측정 정확도 > 97%
산기관 수명	년	5년	5년	7년
off-gas 산소전달시험	%	±5	±5	오차범위 ± 2.5 %

과제ID

기계소재-39

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

산업기계일반

기타

6T분류

기타

기타

기타

과제명

용광로의 고온 시료 채취 및 고속/원거리 이송 가능한 고속 이송시스템 기술개발

개  발

필요성

○ 철강산업은 자동차, 중공업 등에 필수적인 국가기반산업으로 국내 대기업중심으로 개발도상국으로의 제철플랜트 수출이 이루어지고 있음

○ 이에 제철플랜트의 생산제품의 품질향상을 위한 필수 장비인 고온의 시료 이송시스템의 국산화 및 수출을 위한 중소기업의 기술 경쟁력 확보 필요

※ 용융로 주변작업의 자동화 부족으로 매년 인사 사고 발생이 빈번함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

※ 개발목표 및 개발 내용

○ 용융로(Melting furnace, 溶融爐)에서의 고온의 시료 채취 메커니즘 및 제어기술 개발

○ 고온시료 이송을 위한 캡슐화 및 원거리/고속 이송 메커니즘 및 제어기술 개발

○ 네트워크 기반 분산제어 시스템 통합 및 운용기술 개발

○ 네트워크를 통한 현장과 분석실과의 시료정보/운용상태 실시간 모니터링

※ 개발 기술은 다음의 특징을 포함해야 함

○ 2,000~3,000˚C 이상의 용융로에서의 자동 시료 채취 및 캡슐화

○ 20 m/s 이상의 속도로 500 m 이상의 이송

○ 2.5 kg 이상의 시료 이송가능 및 네트워크를 통한 양방향 제어

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
샘플 채취 후 이송준비까지 시간	%	7분	7분	5분
이송가능 무게	%	2.2kg	2	2.5kg
이송 속도	년	15~20m/s	12~18m/s	20 m/s 이상
이송 거리	%	1.5km	500m	500 m 이상
원격제어 기능		유(有)	-	유(有)

과제ID

기계소재-40

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계․소재

에너지/환경기계시스템

수처리 설비

6T분류

ET

환경기반

수질오염처리 및 재이용기술

과제명

에어젯을 활용한 수계오염 정화 시스템 자동화 장치 제작

개  발

필요성

○ 수계의 점, 비점오염원이 수계의 저면에 지속적으로 누적되어 퇴적물의 오염이 크게 문제화 되고 있는 실정

- 수계저면의 퇴적물을 자동으로 정화하는 시스템 개발 절실

○ 수작업으로 전문기술자에 의하여 운영되고 있는 작업 방식을 자동 시스템화 요구 증대

- 현장측정용 analyser와 monitoring 장비를 탑재한 자동운전 작업선 제작 기술 확보 필요.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 자동운전 시스템 작업선 제작

- 자동제어 운전 시스템 구성

- On-site analyser 장착에 의한 현장 모니터링 시스템 장착

- IT system이  연계된 ET system의 융합된 정화 시스템 구성

○ On-site analyser와 IT system을 접목한 자동제어 작업공정시스템 개발

- 작업선 개별구성 단위의 제어 장치

- control panel 에 의한 운전제어

○ 작업 성능 향상 및 작업 표준화를 위한 일괄 시스템 제작

- 작업선 이동, 에어젯 적용 표준화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
정화효율 향상	M2/day	25,000	30,000	30,000이상
정화 지표 개선	COD(%)	15	20	20이상
	SS(%)	15	20	20이상
	TN, TP(%)	20	20	20이상

과제ID

기계소재-41

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

금속재료

복합재료

6T분류

ET

해양환경

연안생태계복원기술

과제명

CCS(Copper Clading Steel)기술을 활용한 0.2mm이하 세선(細線) 제조 및 연선가공기술에 의한 고내구성 구리동복철선 어망 개발

개  발

필요성

○ 기존 나일론 어망의 부착생물로 인해 발생되는 어류폐사 및 어망손실 등을 해결하기 위해 구리합금어망이 개발되었으나, 높은 제조단가(8.5톤기준 약 1억 3천만원)로 인해 상용화가 어려운 실정

○ 품질과 가격경쟁력 확보 및 조기 상용화를 위해, CCS기술과 0.2 mm이하     의 세선 개발을 통해 CCS어망 직조기술과의 융복합 기술개발이 시급

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 생산속도 300m/min이상 CCS(Copper Clad Steel)기술 적용한 단선개발

- 두께에 따른 비중, 인장성능, 방오성능, 구리이온 용출량 분석

- CCS 단선의 접합 두께별 내식성능 시험

- CCS 단선의 해수중 피로시험을 통한 접합성능평가

○ 0.2 mm이하 세선(細線) 개발 및 연선 개발

- 직경 0.2 mm 이하의 CCS 세선 가공 기술 개발

- 고장력 고유연성을 가진 CCS 연선재 개발

- CCS 연선재의 인장성능, 방오성능, 구리이온 용출량 분석

○ CCS 단선 및 연선을 활용한 Oxygen Free 고순도 CCS 어망개발

- 금속어망의 직조방법 분석

- CCS 단선 및 연선의 최적 어망직조기술개발

- CCS 단선 및 연선을 활용한 어망관련 최적 품질성능평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
인장강도	MPa	47이상(중국, Chanzhou Minghao)	47이상(경심3호-생분해성어망) 50이상(풍산-구리합금어망)	60 이상
비중 (경량화)	%	-	8.9 (구리합금어망)	8.0(구리합금어망대비10%경량화)
직경	mm	-	3.5mm(구리합금어망)	3.5 이하
구리이온 용출량	%	60이상(중국, Chanzhou Minghao)	80이상(순동 구리이온용출량 기준)	80 이상
방오율	%	90% 이상	80% 이상 (합성섬유 어망 대비)	80 이상

과제ID

기계소재-42

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

나노마이크로기계시스템

시스템 집적화기술

6T분류

BT

기초기반기술

바이오칩개발기술

과제명

신속 조합약물 요법 개발을 위한 신속 랩온칩 제작용 팹온벤치 시스템

개  발

필요성

○ 새로운 신약개발이 점점 어려워지고 있고 개발 기간도 길어지고 있어 기존의 약물을 조합하는 방법이 아닌 최적의 요법을 찾아 낼 수 있는 더 효율적인 방법이 요구됨.

○ 최적 조합약물을 찾아내는 것은 매우 많은 실험을 해야 하고 많은 시간과 인력이 필요 하나 첨단 랩온어칩 기술을 이용하면 빠른 시간에 최적의 조합약물요법을 찾아내는 것이 가능함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 신속 조합약물요법 스크리닝 하기 위한 고속 병렬 랩온칩 제작팹시스템 및 구동 분석시스템 개발

○ 기존의 바이오팹 대신 팹 전체를 집약하여 클린벤치에 모두 넣은 팹온 벤치의 개발

- 팹온벤치 시스템에 필요한 3 개의 세부 장비의 개발.

- 랩온칩 제작용  클린벤치 (광식각공정, 세정 공정, 플라즈마 표면처리 공정, 본딩공정, 메탈증착공정을 클린벤치에서 모두 수행할 수 있음)개발

○ 랩온칩구동용 초소형매니폴드(랩온칩의 마이크로펌프, 마이크로밸브를 구동할 수 있는 초소형 공압매니폴드 및 칩 커넥터를 구비한 시스템) 제작

○ 랩온칩 분석 초소형 형광현미경 개발

○ 주요 특징

- 핵심성능은 클린벤치의 크기로 통상적으로 랩온칩팹은 3m x 6m의 클린룸과 그 안에 가득찬 진공, 플라즈마 장비등을 말한다. 이 큰 팹을  1.8m x 1.2m x 1.8m의 클린벤치에 집적

- 다른 핵심성능은 랩온칩 구동용 매니폴드의 크기로 통상적인 랩온칩 구동용 장비는 수 많은 공압 제어라인, 솔레노이드밸브, 제어기로 얽힌 복잡한 시스템으로, 이 복잡한 시스템을 명함크기의 2 in x 4 in 크기의 초소형 매니폴드에 모두 집적

- 고가의 복잡한 형광현미경을 줄여 아이패드 크기의 초소형 랩온칩 전용으로 집적

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
클린벤치 크기	m	-	-	1.8m x 1.2m x 1.8 m
매니폴드의 크기	m	-	-	50mm x 100mm
형광현미경의 크기	mm	-	-	200mm x 250mm

과제ID

기계소재-43

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

에너지/환경

기계시스템

수처리 설비

6T분류

ET

환경기반

수질오염처리 및 재이용기술

과제명

250 LPM급 친환경 빗물 재활용 시스템 개발

개  발

필요성

◦기존의 빗물재활용 시스템은 침전조나 여과조를 설치하여 협잡물을 제거하는 비교적 단순한 구조로 대부분 조경용수로 사용

◦초기 빗물의 오염도 및 탁도가 높아 생활용수로 사용하기 위한 정화 기술 개발이 시급함

◦ 국내에서는 빗물재활용 기술에 대한 연구가 활발히 진행중이나, 아직까지 처리효율 및 처리비용 면에서 개선해 나아가야 할 사항들이 많음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦ 오염도가 심한 초기 빗물 배제 기구부 개발

◦ 고형물 제거를 위한 사이클론 필터 개발

◦ 저장 빗물의 입자상 물질을 제거하기 위한 마이크로 버블 발생 기술개발

◦ 미생물 살균을 위한 오존 버블 용해장치 개발

◦ 사용 용도에 맞는 지속적은 모니터링 시스템 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재국내 최고수준	개발 목표치
미세기포 사이즈	μm	30	37	25
버블 개수	bubble/mℓ	-	240,000	300,000
펌프동력 (마이크로 버블 발생장치)	kW	-	7.5kW	3kW 이하
BOD	mg/ℓ	10이하	7이하	5이하
SS	mg/ℓ	7이하	7이하	5이하
대장균군수	개/㎖	10이하	10이하	5이하
탁도	NTU	5도 이하	5도 이하	1.5도 이하

과제ID

기계소재-44

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

산업/일반기계

기타 산업/일반기계 관련기술

6T분류

기타기술

기타기술

기타기술

과제명

고인성 트러스트형 강섬유 (HPFRCC) 인발성형 제조 기술개발

개  발

필요성

- 기존 콘크리트의 문제점(인장하중에 대한 낮은 저항력과 파괴 인성치) 보완의 필요성 대두

- 콘크리트 타성의 노동집약성, 현장타설의 의존성, 구조에 대한 신뢰성

부재

- FRCC & DFRCC가 가지지 못하는 일축인장응력 변현경화 특성 보완

필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Tension 유지를 위한 Wire 공급장치 제작 기술개발

○ 냉간 다각형 성형을 위한 형상 제조기술개발

○ 비틀림 형상 제조 기술개발

○ 균일한 품질에 따른 자동화 및 제어 시스템 구성 기술개발

○ 시스템 성능평가 및 시제품 인장성능 확인

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 강섬유 생산 처리량	ea/min	200 (미국)	-	200
2. 콘트리트 시험편 Max. Pullout Stress	ksi	200 (미국)	-	250
3. 콘트리트 시험편 Max. Tensile Stress	Mpa	5 (미국)	-	7

과제ID

기계소재-45

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

에너지/환경

기계시스템

기타 에너지/

환경기계시스템

관련기술

6T분류

ET

에너지

기타

에너지기술

과제명

임베디드기반 한국형 소형 풍력발전시스템 개발

개  발

필요성

- 풍향, 풍속 조건에 적합한 한국형 소형 풍력 발전 시스템 개발

- 소형 풍력발전시스템의 독자적인 설계 능력 확보

- 소용량, 주택단지용 신재생 에너지 기술선점 및 기술성 확립

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 발전 전력 및 풍속에 따른 풍차 설계 및 제작 기술 개발

○ 발전 전력 및 풍속에 따른 최적의 증속기 설계 및 제작 기술 개발

○ 발전 전력량에 따른 발전기 타입 선정 및 최적의 전압산정기술개발

○ 전력변환 장치 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
[eqn: C _{p}]		0.15 ~ 0.20	0.14	0.17
기 동 풍 속	m/s	2.7	3	2.0
발전개시풍속	m/s	4	4	3
정 격 풍 속	m/s	13	14	12.5
발광 시스템		무	무	유
발전용량	W	설계치	설계치	600
발전전압	V	24	24	24
전압 변동율	%	7.5	10	7.5
소 음	dB	45	47	45

과제ID

기계소재-46

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

산업·일반기계

기타 산업/일반기계

6T분류

기타

기타

070000

과제명

친환경·저소음 전자기식 에어 컴프레서 개발

개  발

필요성

○ 전자석과 영구자석의 상호 인력/척력을 이용한 높은 에너지 변환 효율과 윤활유가 필요 없는 무급유 형태의 전자기식 에어 컴프레서의 국산화 개발을 통한 선도 기술 확보 및 고용창출에 기여

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전자기력을 이용한 피스톤 왕복동 구동 메커니즘 및 공기압 시퀀스 부품과 기구 장치 개발 기술을 적용한 전자기식 에어 컴프레서 개발

- 공기압 12 kgf/cm2 이상(25L 기준), 중량 20kg 이하

- 소비전력 1.5kW 이하(DC 12V/24V 적용)

- 피스톤 왕복동 메커니즘 구조, 압력 제어 기구 회로 설계

- 무 급유 방식 펌핑 기구 설계 기술 적용 친환경 제품 확보

<정량적 개발 목표>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
압력	kgf/cm2	미국,Wonbrothers	-	12
내구시험	Cycle	미국,Wonbrothers	-	100만회
소음	db	미국,Wonbrothers	-	30db
공기량	ℓ/min	미국,Wonbrothers	-	100
중 량	kg	미국,Wonbrothers	-	20이하
소비전력	kW	미국,Wonbrothers	-	1.5이하

과제ID

기계소재-47

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

요소부품

배관용 요소부품

6T분류

ET

에너지

에너지소재

(발전부품개발기술)

과제명

세라믹 코팅을 이용한 고온, 고압용 밸브 개발

개  발

필요성

○ 세라믹 코팅 기술을 이용한 고온, 고압용 밸브에 대한 기술개발을 통하여 국산화에 따른 수입대체효과를 이루고, 해외 우수 밸브업체와의 기술격차 극복 및 선진기술을 능가하는 밸브전문기술력 구축

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 세라믹 코팅을 이용한 고온, 고압용 밸브 개발세라믹 코팅을 이용한

고온, 고압용 밸브 개발;

- 세라믹 재료 개발 및 표면 처리방법 연구

- 저온(200℃ ~ 270℃)소성 공정기술 개발

- 고온, 고압 환경에서 내구성을 갖는 밸브 코팅재료 개발

- 고온, 고압 밸브 적용을 위한 코팅 접착력 향상 기술 개발

- 수명 : 신뢰수준 80% B10 5년 이상

<정량적 개발 목표>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
작동 온도	℃	250	250
작동압력	MPa	25	25
코팅 부착력	MPa	6.89	6.89
수명	Year	5	5	B10 5년 이상

과제ID

기계소재-48

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

정밀생산기계

기타 정밀생산기계 관련기술

6T분류

나노기반‧공정

030419

기타나노기반공정기술

과제명

고정밀(±0.1℃) 유온제어가 가능한 Coolant Cooler 및 원심력 필터 복합 시스템 개발

개  발

필요성

○ 공작기계의 가공물에 절삭유를 공급하는 장치에서 고압의 절삭유 공급 및 냉각과 다단형 원심분리 방식의 필터링 장치가 통합된 고정밀 유온제어 냉각 장치를 개발함으로써 친환경, 초정밀 가공에 유용하며 에너지절감과 산업폐기물 감소에 기여

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 원심력 이용방식의 복합필터링 시스템과 Hot Gas bypass 방식의 고정밀 온도제어기술을 적용한 공작기계용 고압절삭유 공급 장치 개발

- 고정밀 절삭유 공급 장치 및 필터링 시스템 개발

- 독자모델에 대한 선진화된 신뢰성평가기준 개발

<개발 목표 >

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
온도제어정밀도	℃	±0.1℃ (FILSTAR/일본)	±1	±0.1
필터링 정도	㎛	40㎛ (FILSTAR/일본)	60	20
소음	dB	80dB (FILSTAR/일본)	85	70
냉각능력	kcal/h	3500kcal/h (FILSTAR/일본)	3300	3800
연속운전	Hr	200Hr (FILSTAR/일본)	150	200
고온시험	℃	50℃ (FILSTAR/일본)	50	50
저온시험	℃	-30℃ (FILSTAR/일본)	-30	-30
가진시험	G/Hz	5/1~150G/Hz (FILSTAR/일본)	5/1~150	5/1~150
수명시험 (신뢰수준 80%)	Hr	20,000 (FILSTAR/일본)		B10 20,000

과제ID

기계소재-49

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

정밀생산기계

기타 정밀생산기계 관련기술

6T분류

나노기반‧공정

030419

기타나노기반공정기술

과제명

내면 그루브형 알룸늄 튜브의 유압 확관 접합에 의한 무 용접 일체형 열교환기 개발

개  발

필요성

○ 열교환기용 핀-튜브 접합에서 볼 확관 방식의 확관 방식을 유체압력 확관 방식으로 변경하여 시간당 생산성을 향상하고, 기존의 용접방식의 U벤딩형 리턴밴드를 제조를 무용접 일체형 벤딩구조로 개선함으로서 용접부위에서 발생되던 누설을 방지 및 불량발생율을 감소와  수명 연장. 또한 압출기술 바탕으로 Al 튜브 내부에 그루브를 설치하여 전열단면적을 증대시킴으로서 방엵성능 증대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 내면 그루브형 유압확관 방식 알루미늄 핀튜브 열교환기 제조 기술개발

- 전장길이 10~15m의 Al 튜브 일체형 U자형 벤딩기술개발

- 알루미늄 배열구조설계 및 핀 개발

- 알루미늄 튜브 형상구조에 핀 삽입기술개발 (기존대비 동일 열접촉 저항)

- 튜브 내부에 유체를 가압시켜 핀 접촉 확관기술개발(조립공정 단순화)

- 알루미늄 튜브 내면 그루브 형성 기술개발

<개발 목표 >

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Al 외경 (OD)	mm	-		OD7.0~9.52±0.05
저면두께 (Tw)	mm	-		T0.7±0.1
그루브 높이 (Hf)	mm	-		T0.20~0.25
꼭지각 (α)	°(도)	-		18°±1.0
그루브 수 (N)	개수	-		50~75
U튜브 곡률반경 (R)	mm	-		0.035~0.040
Fin 규격	mm	-		T0.18±0.1

과제ID

기계소재-50

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계

에너지/

환경시스템

공기조화/

냉동기계

6T분류

ET

환경기반

기타환경기반

과제명

친환경 EPP(Expanded Poly Propylene) 재질을 적용한

스마트 열회수 환기장치 개발

개  발

필요성

○ 최근 건물에너지에 대한 효율 증진을 위하여 Passive 주택, 제로 에너지 주택 등이 주택시장에서 큰 화두가 되면서 열회수형 환기장치의 중요성이 더욱 더 강조되고 있음.

○ 이에 본 기술개발에서는 높은 기계적 강도, 경량화, 높은 보온 성능을 보유한 EPP(Expanded Poly Propylene) 재질을 적용한 열회수 환기장치를 개발하여 기존의 문제시 되어 왔던 본 제품의 단점을 극복하고자 함. 또한, 보다 신선한 공기 공급을 하면서 에너지를 절약할 수 있는 스마트 콘트롤러를 개발하여 기존국내 시장 및 해외 시장 창출을 이룸.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 200 CMH급 친환경 EPP(Expanded Poly Propylene) 재질을 적용한 스마트 열회수 환기장치 개발

- 200 CMH급 고효율 열회수 환기장치 개발

- 100% Recycle이 가능한 친환경 EPP 소재를 적용한 제작 기술

- 실내 공기질을 감지하여 신선한 공기 공급을 조정해 주는 스마트 제어 기술

- 고효율 기능성 골심지 열교환소자를 이용한 에너지 절감 기술

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
표시유량	Nm3/h	200±10% (일본, 미츠비시)	200±10%	200±5%
기계적 강도	MPa	1.36(-)	1.36	1.38
소음	dB(A)	40 (일본, 미쯔비시)	45	42
냉·난방유효 전열교환효율	%	50/75 (일본, 미츠비시)	45/70	47/73
냉·난방에너지계수	-	7.00/12.0 (일본, 미츠비시)	5.00/10.00	6.00/11.00
누설율	%	5 (일본, 미쯔비시)	10	5
유효 환기량	Nm3/h	180±5% (일본, 미쯔비시)	180±5%	180±5%
CO2 오염도제어	ppm	1000 이하 (일본, 미쯔비시)	1,500	1000 이하
계

과제ID

기계소재-51

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

에너지/환경기계시스템

폐기물 처리설비

6T분류

ET

에너지

미활용 에너지 이용기술

과제명

우드펠릿을 이용한 가정용 소형 열병합발전시설 개발

개  발

필요성

○ 톱밥 등의 폐자재는 현재 대부분 수거되어 우사나 돈사와 같은 축사의 축분처리에 이용되고 있으며, 기존 우드펠릿은 고도의 기술이 필요한 대규모 장치산업임

○ 소규모 열병합 시설에 활용가능한 기술 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목재산업 폐자재를 활용한 펠렛 이용 가정용 소형 열병합발전시설 개발

- 자동 열에너지버너 및 열교환기 개발

- 소형열병합 발전기의 기능과 중요요소 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발전효율	%	일본25.5	없음	28
발열량	Mwh/ton	유럽5.2		5.5
연소효율	%	25-30		32-37%
크기	cm	100*150*180		80*160*120

과제ID

기계소재-52

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계/소재

에너지/환경 기계시스템

기타 에너지/환경 기계 시스템 관련기술

6T분류

ET

환경기반

환경관리‧정보 및 시스템기술

과제명

생활 쓰레기 및 산업용 폐기물 처리차량 방사선 감시시스템 개발

개  발

필요성

○ 방사능 물질의 일반 산업에 사용량 증가

- 방사능 물질은 무색무취로 파괴적인 에너지를 갖고 있으며, 통상적인 위험관리 방식으로는 예측과 통제가 매우 어려움

○ 현재 쓰레기 매립장은 방사성 물질에 대한 어떠한 대비책도 없는 실정

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 생활 쓰레기 및 산업용 폐기물 처리차량 방사선 감시시스템 개발

- 폐기물 매립지 및 폐기물 처리시설의 방사성 물질 유입 및 관리를 위한 통합 솔루션 개발

- 폐기물 전용 차량 및 대형 트럭, 트레일러의 폐기물 또는 탑재물에 대한 방사선 측정 시스템 개발

- 측정된 방사성 폐기물에 대한 구체적인 자료 수집 및 관리를 통한 전국망 통합 관리 시스템 구축.

- 무선네트워크를 통해 방사선 측정 장치와 통제 시스템간 무선 통신 시스템 개발

- 수집한 데이터를 분석하여 3D로 폐기물에 존재하는 방사성 물질의 위치와 방사능(선)량 등의 정보를 제공하는 계측용 UI개발

- 방사능 측정을 위한 센서의 특성을 고려한 최적의 고전압 발생장치 및 SCA, MCA 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
민감도	cps/MBq cps/(nSvh)	0.001 (미국,벨라루스, SAIC, 폴리마스터)	0.01uSv/h	0.001uSv/h
측정물체 속도	km/h	8km/h(미국,벨라루스, SAIC, 폴리마스터)	-	8km/h
최소반응수치	MBq(uCi)	0.001 (미국,벨라루스, SAIC,폴리마스터)	-	0.001
Energy Range	eV	20keV ∼ 3MeV (벨라루스,폴리마스터)	센서특성에 의한 결정조건	0.02 ~ 3MeV
검색 영역	WxH{mxm}	6 x 4 (벨라루스, 폴리마스터)	-	환경 조건에 따름
무선네트워크 데이터 전송속도(802.11 N)	Mbps	450Mbps (미국, 브로드컴) 표준 600Mbps	300	300
유선네트워크 (10/100 Ethernet)	Mbps	100Mbps(미국, 브로드컴)	100	100
MCA(SCA) 분해능	Channel	16,384Ch(미국)	4,096 Ch	16,384 Ch

과제ID

기계소재-53

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

에너지/환경기계

공기조화/냉동기계

6T분류

IT+ET

기타정보기술+

에너지

기타정보기술+

기타에너지기술

과제명

데이터센터 및 전산실 고효율화를 위한 IT 장비 국부냉각 시스템 개발

개  발

필요성

데이터 센터 및 전산실의 서버랙 발열로 인한 온.습도 환경조건을 맞추기 위한 여러 가지 냉각 방식이 구현되어지고 있으며, 국내 냉각방식은 항온항습기를 이용하여 서버랙실의 전체 공간을 담당하나, 국부 냉각시스템에 기기별로 모니터링 및 제어 기술을 갖추어 효율적으로 냉각 에너지원을 감소 하고자함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 데이터센터 및 전산실 고효율화를 위한 IT 장비 국부냉각 시스템 개발

○ 주요 성능 목표

- 1랙당 8kW 냉방능력 국부냉각 시스템 개발

- BLDC 모터 및 액펌프를 이용한 발열 부하대응 시스템

○ 주요 특징

- 기존 항온항습시스템 대비 효율성능 15% 이상증가

- 복수의 냉각팬 회전수 제어를 통한 랙별 냉각제어방식 구현

- 친환경냉매 채택

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 제품효율	W/W	2.0(서버랙쿨러)	2.0	2.3
2.냉방능력(1랙당)	kW	6~7(1랙당)	35	8(1랙당)
3. 소음	dbA	65	실내73, 실외78	70
4. 온도유지여부	℃	22	15~35	22
5. 습도유지여부	%RH	50	45~55	50

과제ID

기계소재-54

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

에너지/환경 기계 시스템

에너지/환경 제어 설비

6T분류

IT+ET

기타정보기술+

에너지

기타정보기술+

기타에너지기술

과제명

전기전자 제어반 냉각용 고효율 열전냉각 시스템 개발

개  발

필요성

화력 발전소 등 냉매 압축식 냉각기를 적용할 수 없는 40℃ 이상 고온부 전기전자 제어반의 경우 대체 냉각기로서 열전냉각 시스템을 적용하고 있으나 효율이 낮아 적용 범위가 제한적임. 적용 확대를 위해 효율 향상과 중앙제어 관리를 위한 원격 계측 제어 기능이 요구되고 있음. 화력 발전소와 같은 고온부 전기전자 제어반이 있는 원자력 발전소는 설비 기준으로 내진 설계를 반영한 제품만 납품할 수 있으므로 이에 대한 대응이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 냉방능력 600W /냉방 COP(성적계수) 0.5 이상인 고효율 열전냉각 시스템

- 600W 냉방용량 부합 주문형 열전반도체 설계 및 제작

- 냉방 COP 0.5 구현 가능한 고효율 방열 유니트 개발

- 고용량/고효율 직류 전원장치를 고려한 전원 공급부 설계

- 열전냉각시스템 함체 방수/방진 설계 및 제작

- 원자력 발전소 시방에 부합한 내진등급 Ⅲ 만족

- 근거리 통신망 기술을 이용한 통신망 구축 및 제어 관리 소프트웨어 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
냉방용량	W	500W(미국, TECA)	300W	600W 이상
COP(성적계수)	-	0.3(미국, TECA)	0.25	0.5
내진시험	-	내진등급 Ⅲ(TECA)	-	내진등급 Ⅲ
전자기파시험	-	적합(미국, TECA)	-	적합
번인시험	-	적합(미국, TECA)	-	적합
안정성시험	-	적합(미국, TECA)	-	적합

과제ID

기계소재-55

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

나노마이크로기계시스템

시스템통합화기술

6T분류

IT

차세대네트워크기반

기타 네트워크기술

과제명

소형 경량의 안면착용 가능한 산업 안전용 통신안경의 개발

개  발

필요성

소음 및 먼지로 인한 시야확보가 어려운 작업환경에서 원격으로 현장 작업지원이 가능한 산업 안전용 안경이 필요함.

- 기존 산업용 안경의 문제점 (중량, 착용감, 기능) 개선 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 음성 및 대이터 송수신 가능한 소형 경량의 안면착용 가능한 산업용 통신 안경을 개발

-  주요 성능 및 특징

- 통신거리 100m 및 50개의 다중 통신

- 얼굴 착용 및 이동중 다중통신 가능

- 산업용 안전 안경의 템플 및 프레임 설계 제작

- 인체 착용감학적 안경 설계 제작

- 편안함과 안정감 있는 안경 디자인 설계

- 경량의 음성 송수신 모듈

- 음성/데이터 송수신 알고리즘 설계 및 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
무게	g	150	150	150이하
유효거리	m	100	70	100
통화시간	h	최대 5시간	최대 5시간	최대 5시간이상
동작온도	℃	-20-+70	-20-+70	-20-+70
낙하충격높이	m	1.5	1.5	1.5이상

과제ID

기계소재-56

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

금속재료

기능재료

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

친환경 마그네슘 합금을 이용한 초경량 입체형 안경테 개발

개  발

필요성

안경의 세계적 추세는 경량화 ․ 입체화하는 경향이다. 따라서 안경테의 기존의 메탈이나 프리스틱 소재보다 초경량인 마그네슘 소재(비중 1.75g/cm3)로 대체하여 경량화 ․ 입체화 안경테를 제조하기 위하여 친환경의 안경제조 융복합 기술이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 친환경 초경량 소재인 Mg합금을 이용하여 안경테 디자인 최적설계, 제조기술, 표면처리 및 도장기술 개발을 통한 친환경 마그네슘 안경테 개발

○ 주요 성능

- 친환경 Mg 합금 입체형안경 디자인 금형설계기술 개발

- 공정에서의 주조변수 제어 기술개발

- 표면처리 기술 개발

- 도료와의 내접착성 확보

- 친환경 마그네슘 안경테 시제품 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
허용공차	mm	독일/헨켈	3/100	1/100
내식성	hr	영국/케로나이트	300	500
내화학성	hr	독일/헨켈	270	350
열충격	hr	영국/케로나이트	250	350

과제ID

기계소재-57

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

정밀생산기계

연삭/연마 가공기계

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

스마트폰 원격제어 방식의 로봇형 20KG급 진공식 연마장비 개발

개  발

필요성

○ 산업재해 위험에 노출되어 있는 작업자의 안정성 확보 및 연속작업으로  인한 피로누적 예방

○ 수작업으로 인해 작업시간 및 비용면에서 효율성 떨어짐

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 로봇형 경량(20kg)급 진공식 연마장비와 제어시스템 개발

○ 주요 성능

- 고공 수직 굴곡표면 연마작업이 가능하고, 진공식 집진장치를 사용해

탈피되는 분진을 흡입하여 친환경적인 작업이 가능

○ 주요 특징

- 연마장비에 무선데이터 전송시스템과 네트워크를 탑재한

임베디드 장비를 장착하여 스마트폰으로 작업 상황을 실시간 확인 가능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
중량	Kg	180	20	20
작업능력	㎡/h	180	120	120
소음크기	db	75	100	100
크기(길이x높이x넓이)	mm	900 x 1100 x 400	900 x 1100 x 400	900 x 1100 x 400
진공도	mmAq	1500	1500	1500
응답속도	ms	-	-	추가바람

과제ID

기계소재-58

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

정밀생산기계

절삭가공기계

6T분류

기타분야

-

-

과제명

갱형 2 스핀들 - 4축 고속 고정밀 CNC 선반 개발

개  발

필요성

◦ 자동차 부품의 고기능화, 일체화, 소음/신뢰성 향상을 위한 장비의 고정밀화 요구 수준이 지속적으로 향상되고 있으며, 맞춤형 장비의 요구가 증가됨.

◦ 국내 공작기계산업은 정밀고가핵심부품에 대한 수입 의존도가 높고 대기업 중심의 기술 개발이 이루어지고 있어 벤처기업이나 중소기업의 글로벌 업체로의 도약이 어려움

◦ 생산되고 있는 대부분의 CNC 선반은 중/대형화 위주의 개발에 집중되어 있어, 소형정밀부품(자동차,IT)에 적용 가능한 소형급에 대해서는

상대적으로 등한시 되고 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦ 소형 갱형 CNC 선반에서 2개의 스핀들과 4개 이송축을 갖고 빌트인

갠트리 로더 시스템을 갖춘 고성능 고정밀 선반을 개발;

- 2 헤드 + 4 축 CNC 선반 개발

- 고정밀 가공 실현

- 고속 빌트인 갠트리 로더 시스템 개발

- 자동화 공급 및 적재 시스템 구축

- 빌트인 스핀들 개발

- 고속이송구조의 이송 시스템 및 열변위 극소화 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
진원도	µ	2 (MURATEC,일본)	5	±2
반복정밀도	µ	1 (MURATEC,일본)	3	±2
위치결정 정밀도	µ	3 (MURATEC,일본)	10	±5
열변위 (x,z축)	㎛	x : 8 z : 13 (MURATEC,일본)	x : 20 z : 22	x : 8 z : 10
로더 이송속도	m/min	150 (MURATEC,일본)	80	100
최대가반중량	Kg	0.5 (MURATEC,일본)	0.7	0.6
표준로딩시간	sec	5.4 (MURATEC,일본)	6	6
반복정밀도	mm	0.1 (MURATEC,일본)	0.1	0.1

과제ID

기계소재-59

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재 (Eco-material)

개발기술

과제명

하이브리드 복합재 및 일체 성형 공법 개발을 통한 파노라마  Sunroof Frame 경량화 실현 기술

개  발

필요성

○ 사용되고 있는 프레임 부분의 Steel 재질을 하이브리드 SMC 복합재를 적용하여 동등 수준의 기계적 물성을 확보하여야 함.

○ 기존 Steel 프레임 대비 약 25%정도 경량화를 실현하여 부품 경쟁력을 확보

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 복합재용 Sunroof Frame 일체 성형 가능 설계

○ 고강도, 고인성 SMC용 복합 소재 개발

○ Sunroof Frame 금형 설계 및 제작

○ Sunroof Frame 제조 기술 확보

○ Sunroof Frame 시제품 제작 및 물성 평가

○ 주요 성능

-비중         :   1.5

-경화시간     :   30sec./mm

-인장강도     :   140MPa

-굴곡강도     :   250MPa

-굴곡탄성율   :   13GPa

-열변형 온도  :   250℃

-충격 강도    :   750MPa

-경량화율     :   25%

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (프랑스, 옴니움)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비중	-	1.45	1.5	1.5
경화시간	sec./mm	30	30	30
인장강도	MPa	130	135	140
굴곡강도	MPa	240	245	250
굴곡탄성율	GPa	13	13	13
열변형 온도	℃	250	250	250
충격 강도	MPa	750	750	750
경량화율	%	25	27	25
계

과제ID

기계소재-60

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재 (Eco-material)

개발기술

과제명

자동차 외장부품 & 차체 경량화 실현을 위한 하이브리드 SMC 복합재 및 성형 공법 개발

개  발

필요성

○ 카본,G/Mat 등을 이용한 SMC용 하이브리드 복합소재와 제품 성형 기술 개발을 통하여 경제적이면서, 양산성 확보가 가능한 신개념 SMC(경량화 30%)공법 개발의 필요성 대부.

○ 자동차의 차체에서 steel과 유사한 강성을 요구하는 부품 시장발생.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 하이브리드 SMC용 소재 개발

○ 하이브리드 SMC Sheet 제조 시스템 개발

○ 하이브리드 SMC 제품 성형 기술 개발

○ 하이브리드 SMC 시제품 제작 및 평가

○ 주요 성능

- 비중         :   1.6

- 경화시간     :   30sec./mm

- 인장강도     :   210MPa

- 굴곡강도     :   260MPa

- 굴곡탄성율   :   19GPa

- 열변형 온도  :   250℃

- 충격 강도    :   1600J/m

- 성형압력     :   56 kgf/㎠

- 경량화율     :   30%

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (미국, CSP사)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 비중	-	1.5	1.9	1.5
2. 경화시간	sec./mm	30	60	30
3. 인장강도	MPa	120	90	210
4. 굴곡강도	MPa	180	130	260
5. 굴곡탄성율	GPa	15	4.9	19
6. 열변형온도	℃	250	200	250
7. 성형압력	kgf/㎠	56	80	56
8. 충격강도	J/m	1500	726	1,600

과제ID

기계소재-61

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

자동차/철도차량

엔진 및

동력전달장치

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질

저감 및 제거기술

과제명

전자제어 기능이 부가된 유압식 엔진 과급장치 시스템 개발

개  발

필요성

○ 사용되고 있는 프레임 부분의 Steel 재질을 하이브리드 SMC 복합재를 적용하여 동등 수준의 기계적 물성을 확보하여야 함.

○ 기존 Steel 프레임 대비 약 25%정도 경량화를 실현하여 부품 경쟁력을 확보.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 유압모터 회전수의 안정적 제어를 위한 제어시스템 개발

- 엔진 회전수 및 과급기 출력을 모니터링하여 과급기의 회전수 제어

○ 엔진 연동 제어 시스템 개발

- 엔진의 회전수에 변하에 따른 과급기 회전수 제어

○ 부하변동 비감응식 정량/정압 제어 시스템 개발

- 유압 작동부 작동시에도 유압모터로 유입되는 유압을 일정하게 유지

○ 유압모터 설계 및 제작 기술 개발

- 제어 시스템의 표준화를 위한 과급기 모듈의 설계 및 제작

<개발수준>

항목		단위	세계최고수준 (유사방식 없음)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
유압모터 모듈	응답성 (목표치 도달시간)	ms			1000ms
	안정성 (출력오차)	%			±5%
밸브제어 장치	안정성 (입력 오차)	%			±5%
	응답성	ms			1000ms
엔진 연동 제어	배기가스저감	%	2000cc 자연흡기방식 엔진기준		THC10% 저감
	엔진출력향상	%			15% 향상
계

과제ID

기계소재-62

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계□소재

로봇/자동화

기계

기타 로봇/자동화

기계 관련기술

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

대형 실내(공항, 철도역사, 병원 등) 이동용 층간 이동 및 전방향 이동이 가능한 탑승형 자율이동 로봇 기술

개  발

필요성

- 주야간 대부분의 업무를 서서 일하는 직종이나, 긴 거리의 이동환경에서 피로도를 경감하고, 업무의 효율성을 향상시킬 수 있는 탑승형 자율 이동 로봇을 개발

- 좁은 작업장안이나 복잡한 복도, 엘리베이터등에서 효과적으로 이동할 수 있는 Omni-directional Drive 기술을 적용하고,

- 엘리베이터를 이용한 층간 이동을 스스로 할 수 있는 차별화된 로봇 기술을 적용하여, 로봇의 자동 회수 및 자동 운반 등에도 활용할 수 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

- 본 과제는 대형 실내(공항, 철도역사, 병원 및 요양소 등)에서 업무의 부담을 줄여주고, 탑승형로봇의 시장의 국산화와 첨단화 산업의 경쟁력 확보를 목적으로,

- 탑승자의 이동 편의성을 높여주는 자동 이동 기능이 탑재된 탑승형 로봇의 개발을 목적으로 함.

- 특히 본 과제의 로봇은 사용빈도가 높은 여러 장비 혹은 화물들을 기본 탑재하여 탑승형의 운용뿐만 아니라, 전동 카트로서의 역할도 수행하며, 무거운 일반 카트를 연결하여 운반하는 기능을 탑재

- 또한, 좀 더 유동적인 상황대처를 위해 자동으로 운용자가 원하는 지점으로 이동하는 기능과 운용자가 설정한 지역을 순찰하는 기능을 가짐.

- 더불어 로봇은 전방향 이동성을 가지고, 엘리베이터를 이용한 층간이동기술을 탑재하여 기존의 병원 설비 변경을 최소화할 수 있음

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
층간구분	m	미국/CMU 0.5	1	0.3
EV 승하차 성공율	%	미국/CMU 90	80	90
적재하중	kg	미국/CMU 110	-	110
주행속도	m/s	미국/CMU 2	-	2

과제ID

기계소재-63

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

로봇/자동화

로봇설계기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

파이프 외부를 주행하는 비파괴 검사 로봇 개발

개  발

필요성

- 파이프는 중화학 플랜트, 가스공급설비, 상하수도설비, 발전소, 냉난방설비 등 산업 현장에서 가장 흔하게 볼 수 있는 있으며 원할한 공급과 안전을 위해 정기적인 점검과 유지보수가 요구됨.

- 현재 사용되고 있는 비파괴 검사의 경우 고비용이 소요되는바, 파이프 외부주행 로봇을 이용하면 비용 절감 및 작업공정의 단순화가 기대됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

- 파이프 외관 검사 로봇 설계, 해석, 제작 기술 개발

- 파이프 외관 검사 로봇의 원격조종 기술 개발

- 파이프 외관 검사 로봇의 플랜트 응용 기술 개발

○ 주요 성능

- 자체 중량: 20kg 이하

- 최대 이동 속도: 5.5 meter/min 이상

- 비파괴 검사 방식: 초음파 탐상 방식

○ 주요 특징

- 파이프 외관을 주행하며 결함을 검사하는 상용 로봇.

- pipe 연결부위 및 곡면부위 이동 및 bypass 가능.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
자체중량	kg	30 일본 /MHI	40	20
가반하중	kg	1 일본 /MHI	없음	1
최대 이동 속도	M/min	7 일본 /MHI	8	5.5
승월 장애물 최대 높이	mm	30 일본 /MHI	없음	100
비파괴 검사 파이프 두께	mm	3 일본/MHI	없음	3

과제ID

기계소재-64

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

로봇/자동화

로봇 제어 및 지능화기술

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

모듈형 스마트카메라를 이용한 로봇 3D Wrap AVM 시스템 개발

개  발

필요성

- 기존로봇/UGV등에 장착된 단일 전방 카메라 또는 2~3개로 구성된 카메라 영상을 전송받아 직접 시야확보가 불가능한 원격지에서 제어하고자 할 때 많은 어려움이 존재하며, 이를 극복하여 작업 상황에 맞게 다양한 시점의 영상을 제공하므로 이를 극복하는 것을 목적으로 함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦ 독립형 스마트 카메라 모듈 설계기술 및  단위 영상에 대한 Homography 처리 알고리즘의 임베디드 모듈화 기술개발

◦ Wrap-around view 생성 및 작업환경에 대한 광학적 객체 정보 저장, 정보 전달 및 광학적 영상 변형 기술

◦ 각각의 스마트 카메라에서 획득된 영상 및 단위영상 처리 결과를 취합하는 전방향 영상정합 모듈 개발

◦ 스테레오 기반의 3D 영상정보 획득 및 Occlusion영역 재구성을 통한 WAVM영상 구성 기술 개발

◦ 협업 모니터링을 위한 영상 동기화 기술 및 최적상황 디스플레이 기술개발

◦ 사용자 친화형 UI 및 스마트 디바이스 연계 원격제어 시스템 및  조작 기술개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
원격조작 이미지 해상도	Pixel	780,000 (미국, Remotec)	780,000 (XGA급)	780,000이상 (XGA급)
WAVM 이미지 처리속도	fps (frame per second)	10fps (일본, 후지쯔)	5fps	15fps이상
조작상황대응	-	속도,방향 대응 (일본, 후지쯔)	해당기능 없음	속도, 작업상황, 구동방향, 협업, 장애물 지형 대응

과제ID

기계소재-65

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

로봇/자동화

로봇 제어 및 지능화기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

고압 분사 방식의 호버링 유리창 청소 로봇의 개발

개  발

필요성

○ 외부의 유리창 청소는 매우 위험하고 어려워 고가의 예산을 들여 전문 용역을 통해 이루어지고 있어 비용이 많이 소요 되고 항상 안전사고의 위험성을 내포하고 있음.

○ 기존의 유리창 청소 로봇은 일정한 동작을 반복하거나, 랜덤하게 청소를 위한 동작을 보임으로써 주어진 영역을 완벽하게 청소하기 어렵고 사용자의 의도와 무관하게 청소될 가능성이 존재함.

○ 시간이 지날수록 사람을 대신하여 고층건물 및 아파트 발코니 외부 등 유리창 청소의 불편함을 해결할 수 있는 유리창 청소 로봇의 수요가 빠르게 증가되고 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦ 이동로봇에 연결된 Hose에서 고압의 물을 분사하여 유리외벽을 청소.

- 로봇은 안전을 위해 옥상에서 내려온 Safety Wire로 연결됨.

- 고층건물 외벽을 자유자재로 거미와 같이 이동하면서 작업.

- 다양한 외벽의 terrain condition에서 작업이 가능한 locomotion strategy, gait pattern의 제시.

○ 주요 성능

- 청소 시간 단축 : 유리창 면적 1m2 당 5분 이내 청소 가능

- 로봇의 무게 : 50 Kg 이내 제작

- 로봇 위치 정확도 : Vertical: ±0.2m , Horizontal: ±0.3m 이내

○ 주요 특징

- 고압 분사 방식 유리창 청소 로봇

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
세정제 분사 압력	Bar	10Bar 이상 (일본)	8Bar 이상	9.5Bar
Boltrope 흡착력	Kgf	2.5Kgf (지름 20mm)	2.0Kgf (지름 20mm)	2.5Kgf (지름 20mm)
로봇 위치 정밀도	Cm	Vertical: ±0.2m Horizontal: ±0.2m (미국, Curtiss-라이트)	Vertical: ±0.3m Horizontal: ±0.5m	Vertical: ±0.2m Horizontal: ±0.3m
세정제 적재량	ml	-	-	500ml
청소 속도	min	1m2 당 7분	1m2 당 7분	1m2 당 5분

과제ID

기계소재-66

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계소재

로봇/자동화

로봇 제어 및 지능화기술

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

기타 정보처리시스템 및 S/W 기술

과제명

Bio-system 을 응용한 보안 경비 로봇의 개발

개  발

필요성

- 기존에 개발된 경비로봇의 경우, 이륜 구동형 로봇이 대부분을 차지하는바 지면에 존재하는 장애물 횡단능력의 제한과 이동범위의 한계.

- 단순한 구조와 동작원리에 의해서 저가·소형화가 가능함.

- 기존 감시카메라에 로봇의 이동성을 부가하여 침입, 화재 등 위기상황에 능동적으로 대처할 수 있어서 그 활용도가 높을 것으로 기대됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요 성능

- 화재 및 보안 감지 성능 : 이벤트발생 인식률(98% 이상)

- 로봇 경량화 : 로봇의 무게(20 kg이내)

- 소음 : 48db이내

○ 주요 특징

- 무인 자율 이동(wheeled, tracked or legged)

- 영상인식을 이용한 감시 시스템

- 클라우드 컴퓨팅 기반 원격조작/제어/감시 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Hovering Accuracy	m	Vertical: ±0.2m Horizontal: ±0.2m (미국, Curtiss)	Vertical: ±0.3m Horizontal: ±0.5m	Vertical: ±0.2m Horizontal: ±0.3m
자세결정 정확도	°	2	2	2
장애물 인지 및 회피기술	%	98(미국, Curtiss)	98	99
소음	db	48	50	48
응답속도	Sec	-	-	0.5이내
Weight	g	-	-	200이하
이벤트발생인식률	%	98%(미국, Google)	95%	98%
야간감지 정확도	%	95(독일, PKI)	90	95

과제ID

기계소재-67

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

초경량 하이브리드 섬유 복합재를 적용한 상용차용 조향 타이로드 개발

개  발

필요성

○ 상용차의  차축 중량을 10톤 이하로 규제함으로써 경량화 부품 개발에 대한 국내외 완성차의 요구와 관심이 높아지고 있음

○ 섬유복합소재를 적용한 상용차 부품의 상용화에 의한 자체 개발 능력을 확보하고, 기업의 기술경쟁력 선점 및 해외시장 진출

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 초경량 하이브리드 섬유복합소재를 적용한 상용차 조향용 타이로드의  제조기술 및 신뢰성 확보

-하이브리드 섬유복합재의 소재간 투입 비율 최적화

-탄소 복합재(Carbon Fiber) + 유리섬유(Glass Fiber) 기반 중공 로드 설계 및 모델링

- 볼 스터드의 습동 및 볼트 접합 상대부품 유입 하중에 대응 가능한 링크 케이스 설계

- 타이로드 제작 공정 프로세스 정립

- 타이로드 시제품의 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
중공로드 경량화	%	100 기존 스틸(9.2kgf)	100 기존 스틸(9.2kgf)	50↑(4.6kgf↓)
좌굴하중	kN	980이상	980이상	980이상
인장응력	MPa	196	-	196이상
저하중 내구성	Cycles	1,000,000 @1700kgf	1,000,000 @1700kgf	1,000,000 @1800kgf
고하중 내구성	Cycles	100,000 @2800kgf	100,000 @2800kgf	100,000 @3000 kgf

과제ID

기계소재-68

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

고기능·고분자 플라스틱 기술을 이용한 중대형 상용차용 브레이크 챔버 개발

개  발

필요성

○ 해외선진사들이 선점하고 있는 경량소재(AL)를 적용한 브레이크 챔버를 고기능·고분자 플라스틱을 적용한 챔버로 개발하여  초경량화 및 선도기술 확보

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 중대형 상용차용 고기능·고분자 플라스틱 소재를 적용하여 기존 스틸 제품 대비 동등이상의 성능을 만족하는 경량화된 에어 브레이크 챔버  개발 및 신뢰성 확보

- 내부 공기압 및 스프링 고장력 대응 고기능·고분자 플라스틱 소재 선정 및 핵심요소부품 설계

- 소재별 공법 선정 및 공정 프로세스 정립

- 개발 챔버 Leakage 방지를 위한 밀봉(Sealing) 구조 설계

- 개발 시제품 성능 및 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
경량화	%	100 (Steel, 8.82kgf)	100 (Steel, 8.82kgf)	35↑ (3kgf↑무게감량)
내구성	cycle	25만 (미국, MGM)	25만 (Steel 제품)	25만
내식성(염수)	hr	504 (미국, MGM)	504 (Steel 제품)	504
Burst 압력	bar	15sec 유지 @수압 21bar (미국, MGM)	15sec 유지 @수압 21bar (Steel 제품)	15sec 유지 @수압 21bar
진동내구성	cycle	5만 (미국, MGM)	5만 (Steel 제품)	10만
내충격성	Kgcm	-	10Kgcm	20Kgcm
내열성	cycle	-	1회	3회

과제ID

기계소재-69

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

상용차 에어 브레이크 시스템 대응 초경량 공압 서지탱크 개발

개  발

필요성

○ 자동차 부품 경량화 요구에 따라 중대형 상용차의 금속소재 중량 부품인 에어 브레이크 시스템용 공압 서지탱크를 PL 및 EP복합소재를 적용한 초경량 융합부품으로 개발.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 상용차 에어 브레이크 시스템의 고압의 공기압 저장 및 제동 대응 초경량 공압 서지탱크 개발

- EP+GF의 함유율에 따른 바디 플레이트용 복합소재 시편 분석 및 선정

- 서지탱크 핵심부품 설계 및 차량 장착용 마운팅 브라켓 설계

- 서지탱크 조립을 위한 융착 기술 검토 및 공정 적용

- 개발 서지탱크 시제품의 성능평가 및 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
경량화	%	35 (덴마크, HBN)	100% (Steel제품)	40이상
Nominal pressure	bar	10 (덴마크, HBN)	10 (Steel제품)	10
Burst pressure	bar	30 (덴마크, HBN)	30 (Steel제품)	30
내열성	hr(℃)	-	-	75(90/-40/50)
내충격성	kg.cm	25 (덴마크, HBN)	-	25
진동내구성	Cycle	-	1,000,000 @3G, 13Hz	1,000,000 @3G, 13Hz

과제ID

기계소재-70

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

로봇/자동화기계

기계자동화기술

6T분류

기타분야

(070000)

기타분야

(070000)

기타분야

(070000)

과제명

가두리 양식장의 그물망 청소 로봇 시스템 개발

개  발

필요성

○ 가두리 양식장의 그물망 청소 작업은 영세한 국내 어업의 특성 상 그물망 청소 작업 자체가 이루어지지 않고 있으며, 청소 작업 시 다이버에 의존하는 실정임.

○ 수중환경의 그물망 청소작업 자체가 이루어지지 않는 사례가 많아 해양 환경오염의 원인이 되는 경우가 빈번히 발생함으로, 이에 대한 기술개발이 시급한 상황임.

○ 수중 청소 로봇들은 그물망 청소를 하기에 구조적으로 적합하지 않은 상황으로 양식장의 그물망 청소 로봇 시스템의 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 그물망 청소 로봇 개발

- 그물망 이동 메커니즘 연구

- 그물망 이동에 대한 Feasiblity 테스트용 모형 제작

- 그물망 이동 모바일 플랫폼 설계

- 이물질 흡입 기구 설계

- 로봇 구성 요소부 정적 구조해석

- 그물망 청소 로봇 시제품 제작

○ 센서 기반 통합 제어 및 모니터링 시스템 개발

- 로봇 자세 제어 알고리즘 개발

- 센서 신호처리 보드 설계 및 제작

- 수중환경 모니터링 시스템 시제품 제작

○ 시운전 및 평가

- 가두리 양식장 필드 테스트

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1.로봇 중량	kg	150	200	150
2.작업폭	m	0.3	0.1	0.4
3.청소속도	m/min	5	3	5
4.청소능력	m2/min	1.5	0.3	2
5.주행속도	m/min	6	5	6
6.수심	m	10	10	10
7.압력펌프	bar	50	30	50
8.반복위치 정밀도	mm	10	10	10
계	-	-	-	-

과제ID

기계소재-71

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계ㆍ소재

로봇/자동화기계

기계자동화기술

6T분류

기타분야

(070000)

기타분야

(070000)

기타분야

(070000)

과제명

대형 구조물 도장작업용 로봇 시스템개발

개  발

필요성

○ 대형 구조물의 도장 작업은 고소차량 또는 안전 와이어에 의존하여 전문인력이 작업을 수행하는 경우가 대부분임

○ 전문인력에 의존하는 산업현장의 도장 작업은 위험환경에 노출된 작업자의 안전확보와 도장 작업 시 흩날리는 도료분말로 인한 환경오염 문제 해결이 시급한 상황임.

○ 현재 도장 자동화 로봇들이 적용된 분야는 자동차 산업이며, 여기에 적용된 로봇들은 이동이 자유롭지 못한 고정형 로봇이므로 선박이나 대형 구조물의 작업에 적합하지 않은 상황임. 따라서 도장 자동화 로봇의 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦도장 로봇 개발

•대형 구조물 이동 방법 개발

•로봇 본체 개발

•도장 작업 툴 개발

•자동주행 제어기 개발

◦ 도료 공급장치 개발

•도료 분진 최소화 기술 개발

•도료 공급장치 설계 및 시제품 제작

◦ 센서 기반 계측 장치 및 모니터링 장치 개발

•도료 분사 압력, 도막 두께 계측

•모니터링 장치 시제품 제작

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치	평가 방법
1. 크기	mm	2000x1500 x800	2000x1500x800	1400x900 x500	KR인증
2. 중량	kg	120	150	120	KR인증
3. 도료 공급분사압력	bar	6	6	6	실측정
4. 흡입력	mmHg	250	250	280	실측정
5. 도장작업폭	mm	150	100	200	KR인증
6. 도장 속도	m/min	1	1	1	KR인증
7. 청소 능력	m2/hr	9	6	12	KR인증
8. 주행 속도	m/min	2	1.5	2	KR인증
9. 제어 방식	-	유선	유선	유선	실측정

과제ID

기계소재-72

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계⦁소재

로봇/자동화기계

로봇 비젼

6T분류

IT

정보처리 시스템

디지털 신호처리

과제명

끼어들기 위반 차량 단속 지능형 로봇시스템 개발

개  발

필요성

○ 기존 고정 카메라 방식의 CCTV로는 차량 흐름이 변화 시 인식이 안되지만 정밀한 Pan/Tilt Driver에 Auto-Tracking 기능을 융합 움직이는 대상물을 자동 추적해 재발방지 기능이 우수

○ ITS(지능형교통시스템)에 연계하여  교통사고 최소화, 소통 증대 교통안전을 확보  가능하고 경고 방송을 통해 재발방지 효과 및 에너지 절감 등 환경 친화적인   교통체계를 구축

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표:

○ 오토트레커를 이용한 끼어들기 위반차량 단속 시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 추적율 : 90%

- 번호판 인식율 : 95%

- 프리셋 오차 : 0.1도

○ 주요 특징

- Zoom Tracking : 화면 상 대상 물체의 크기를 키우고 대상물체 추적

역할

- Auto Focus : 화면 상 대상 물체가 명확하게 보이도록 하는 역할

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
감지율	%	-	80	95
추적율	%	-	50	90
번호판인식율	%	-	90	95
감지거리	M	-	50	300
최저속도	도/SEC	0.1	1	0.1
최고속도	도/SEC	60	60	60
프리셋 정밀도	도	0.1	0.3	0.1

과제ID

기계소재-73

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계⦁소재

자동차/철도차량

저공해 및 대체에너지 차량기술

6T분류

ET

에너지

에너지저장 이용기술

과제명

에코-웰빙 삼륜 하이브리드자전거

개  발

필요성

지구온난화와 고유가 시대를 맞이하여 도심지의 대기오염 및 CO2저감, 에너지 절약, 그리고 협소한 주차 공간 및 정체문제를 해결할 수 있는 시내 근거리 저속 주행용 소형 수송수단을 통해 국내와 동남아 및 유럽 친환경 삼륜자전거 시장 확보

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표:

○ 인력+자가충전+태양전지를 결합한 하이브리드 주행방식+ 건강진단 기능을 갖는 삼륜자전거

개발내용

○ 주요 성능

- 최고속도 30km/h

- 경량 차체 구조 설계

- 페달과 구동모터의 운전모드 최적화 및 제동 시 동력 회수

○ 주요 특징

- 3인승 3륜 페달/모터 구동 3륜 자전거

- 후륜구동 : 모터 2대 (500w급 BLDC 허브 모터)

- 자가충전 효율향상을 위한 태양광발전 기술 적용

- 자가 건강진단 장치

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전기자전거 등판각도	degree	9도	5도	9도
전기자전거 최고속도	km/h	30km/h	20km/h	30km/h
전기자전거 전복안전성	전복 여/부	-	-	전복 안전성 확보
전기자전거 제동력	m	-	-	10m
태양전지 자가 충전률	%	-	-	80%
전기자전거 맥박측정장치 개발	작동 여/부	없음	없음	작동

과제ID

기계소재-74

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

기계⦁소재

로봇/자동화기계

로봇 제어 및 지능화 기술

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

광기반 피부 진단 및 치유 로봇

개  발

필요성

○ 노인 건강 관리/유지 및 치유에 대한 개인적/사회적 비용 증가

○ 화상 등 격리 환자의 상태 모니터링 및 자동 치유의 시급성

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표:

○ 광기반 피부 진단 및 개선 로봇 개발

○ 이동 불가능 환자 피부 상태 감지 및 치유

○ 광 기술, 의료 기술, 로봇 기술 융․복합으로 신 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 피부상태 감지 성능 : 이벤트발생 인식률(98% 이상)

- 로봇 비행 이동 : Hovering 정확도(Vertical: ±0.2m Horizontal: ±0.3m이내)

- 소음 : 48db이내

- wavelength : 100~1,000(nm) 까지 출력 파장 자율조절

- 진단 결과를 자동으로 분석하여 LED가시광선 주사(시간, 파장자동설정)

○ 주요 특징

- 건조 피부염, 소양증, 감염성 피부질환, 피부궤양, 이상약물 반응등 진단

- 피부노화 방지를 위하여 LED고밀도 가시광선 주사로 피부상태 개선

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
LED광원	nm	415~830 (영국, Photo herapeutics)	420~635	100~1,000
조사출력	W/㎠	112m (미국, Lightwave)	55m이상	80m이상
전원역률	%	98	98	98
서지	KV	±4	±4	±4
전자파 방사시험	dBuV/m	37	37	37
소음	db	48	50	48
명령반응시간	Sec	-	-	0.5이내
1회 충전시 사용 시간	m	30 (미국, Curtiss-라이트)	20	30이상

Ⅱ. 에너지자원

과제ID

에너지자원-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

에너지자원

신재생

폐기물

6T분류

ET

환경기반

폐기물 처리 및 활용기술

과제명

자동차 헤드라이닝 재활용을 통한 배터리 인슐레이션 패드 제조기술 개발

개  발

필요성

○ 자동차 폐기 및 불량 헤드라이너 기판을 활용하여 기존 자동차 배터리 커버에 비하여 가격 경쟁력과 화재에 대한 안정성이 우수할 뿐만 아니라 재활용 자원으로 구성이 되 어 환경문제 해서 및 원가절감 등의 탁월한 장점을 가진 내연소성이 우수한 배터리 인슐레이션 패드를 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 재활용 분말 및 기능성 유기 바인더를 이용한 배터리 인슐레이션 패드 적용 공정 개발(Lab scale)

○ 재활용 분말 및 기능성 유기 바인더를 이용한 배터리 인슐레이션 패드 적용 공정 개발 (scale up)

○ 자동차 헤드라이너 기판 폐기물 재활용을 위한 분말 제조 시스템 개발

<개발내용>

○ 주요 성능

- 가열 수축율 : 2% 이하

- 연소성 : 80mm/min 이하

- 열 전도율 : 0.05W/m.k

- 내열 / 내한성 : 이상없음

○ 주요 특징

- 자동차 헤드라이너 기판 폐기물 재활용을 위한 분말 제조 시스템 개발

- 재활용 분말에 적용 가능한 내연소성이 우수한 기능성 유기 바인더 기술개발

- 재활용 분말 및 기능성 유기 바인더를 이용한 배터리 인슐레이션 패드 적용 공정개발(Lab scale)

- 시제품 및 상용화 공정개발

- 물성 및 신뢰성 평가

○ 주요 결과물

- 폐 헤드라이너 파쇄기술 및 정제기술 개발

- 배터리 인슐레이션 패드 제품 개발에 필요한 유기 바인더 개발

- 유기물 바인더 제품 제작용 press 성형공법 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)		현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 열전도율	W/m.k	0.06	0.06		0.06
2. 내열성	kgf/cm2	이상 없음 (0.5 이상)	이상 없음 (0.5 이상)		이상 없음 (0.5 이상)
3. 내한성	-	이상 없음	이상 없음		이상 없음
4. 가열수축율	%	2 이하	2 이하		2 이하
5. 연소성	mm /min	80 이하	80 이하		80 이하

과제ID

에너지자원-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

에너지ㆍ자원

신재생에너지

합성연료

6T분류

ET

050218

기타 에너지기술

과제명

Pitch 및 Heavy Oil을 원재료로 사용하는 플라즈마 토치를 도입한 합성가스 생산 가스화기 기술 개발

개  발

필요성

○ 화석연료의 고갈에 대비한 우리나라의 에너지원 다원화

- 우리나라는 에너지의 97%(2010년)를 수입에 의존하는 에너지 취약 국가

○ 합성 천연가스 등의 대체에너지 자원의 가치 상승

- 합성가스 생산에 관한 기술개발 필요 증대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요 성능

- 대기압(1atm) 및 합성가스의 생산

- 합성가스 CH4 (20vol%↑), CO (25vol%↑)의 함유량을 높이는 고효율의 가스화기

○ 주요 특징

- 편리성과 고전환율의 특성을 갖는 Pitch 또는 Heavy Oil을 원재료로 하는 합성가스 생산 기술

- 대기압에서 구동 가능한 가스화기 개발

- 플라즈마 토치를 도입한 고성능 고전환율의 가스화기 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
가동 압력	MPa	2~8 MPa		1atm (Max)
예열 온도	oC	1,300-1,700		1300oC 이하(Max) 또는 예열온도 공정 제거
플라즈마 토치 반응 온도	oC	-	-	1500oC
합성가스 전환율	%	-	-	40%
CO2 포집 및 정제 기술	%	99% (CB & I, 미국)	95%	99%
CO2 전환기술	%	-	-	40%

과제ID

에너지자원-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

에너지/자원

전력IT

IT기반 고부가서비스 기술

6T분류

ET

에너지

기타 에너지기술

과제명

공동주택의 전기자동차 충전관리시스템(EVCMS) 개발

개  발

필요성

○ 전기자동차의 홈충전요구는 전체 수요중 80%이상을 차지할것으로 예상되며 특히 수요가 동 시간에 집중될 가능성이 높은 공동주택에서 통합충전관리가 필수적 임.

○ 공동주택의 전력부하관리를 위해서는 전기자동차의 충전 스케줄링이 필요하여 충전서비스 제공에 있어 홈시스템과의 연동에 의해 사용자 편의를 도모할 수 있다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전기자동차 충전 서비스 및 소비예측기반 충전 스케줄링 알고리즘 개발

- 공동주택의 전기자동차 충전 서비스 설계 및 개발

- 소비예측기반 전기자동차 충전 스케줄링 전략 및 알고리즘 개발

○ 홈 시스템과 전기자동차 충전 시스템 연동 및 관리 기술 개발

- 홈 시스템과 전기자동차 충전 시스템의 통합 프레임워크 개발

- 통합 시스템 기반 전기자동차 충전 관리 기술 개발

○ 홈 시스템 및 전기자동차 충전 시스템 연동 기술 및 공동주택 전력부하와 충전 비용 등을 고려한 전기자동차 충전 관리 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
전력소비절감율	%	10 (미국 ASHRAE)	5	15
수요예측오차율	%	10 (미국/하니웰)	30	10
스케줄링기법	건	시범사업 (미국/ECOtelity)	-	실용화

과제ID

에너지자원-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

에너지/자원

신재생에너지

태양광

6T분류

ET

에너지

에너지소재기술

과제명

광전기 화학 반응형 태양전지의 내구성 향상을 위한 실링제 및 모듈 개발

개  발

필요성

○ 광전기화학반응형 태양전지는 실리콘 태양전지와 박막 태양전지에 비교 제조 단가가 낮으나, 내부의 전해질의 누수에 따른 내구성 문제에 의해 태양전지 시장 진입이 다소 늦어짐.

○ 현재 광전기화학반응형 태양전지의 실링제로는 Hot melt tape과 Glass frit을 이용하고 있으나, 120℃이상의 고온에서 전해질의 반응에 따른 문제점이 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 UV type과 저온 열경화가 가능한 실링제 개발이 필요하고, 광전기화학반응형 태양전지의 초기 시장진입은 소형 발전으로 예상되기 때문에 200X200 mm의 모듈 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 광전기화학반응형 태양전지 실링제 개발

- 3공중합 합성법을 이용한 유기화합물 수지 합성 개발

- 2.0Mpa 이상의 접착력이 보유된 실링제 개발

- 전해질, 염료와 반응이 없는 내화학성이 우수한 실링제 개발

○ 광전기화학반응형 태양전지 모듈 개발

- 20 nm 이하의 티타니아 나노분말 제조

- 광전변환효율 5% 이상의 200X200 mm 태양전지 모듈개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
나노입자크기	mm	30	25	20
내화학성(NaOH)	%	50	-	50
내화학성(NHO3)	%	20	-	20
접착력	MPa	2.0	-	2.0
투명도	%	95	-	95
광전변환효율	%	4.5	5	5

Ⅲ. 바이오의료

과제ID

바이오의료-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분  류

산업기술

표준분류

바이오의료

바이오공정/기기

기타 바이오공정/기기

6T분류

NT

나노기반/공정

나노패터닝 공정기술

과제명

FIB(Focused Ion Beam)을 이용한 나노 hole 기반의 세포칩 제작 기술

개  발

필요성

○ FIB 시스템을 이용한 나노 hole 기반의 세포칩 제작기술을 확보함으로써 독성검사, 질병진단 및 신약개발을 위한 세포칩 제조 기술력의 기틀을 마련함과 동시에 고부가가치 첨단 보건의료산업의 기술경쟁력을 확보할 필요가 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

-FIB(Focused Ion Beam)를 이용한 나노 hole 기반의 세포칩 제작

○ 주요 성능

- 두께 500nm의 절연막 내 500 nm 직경의 나노 hole array.

- 나노유체 디바이스 전극증착이 가능한 FIB-GIS CVD 모듈 및 CVD 공정개발.

- 50nm급 나노유체 채널 패턴폭이 가능한 FIB 공정 최적화.

○ 주요 특징

- FIB 장비기술 및 FIB 공정기술을 바이오칩 제조기술에 접목시켜 장비기술, 나노 공정기술, 소재기술 및 바이오 의료기술의 국산화를 앞당기는데 기여할 수 있다.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
나노홀 직경	nm	미국, FEI	-	25%
나노유체 채널폭	nm	미국, FEI	-	25%
두께 500nm 절연막내 나노 홀 어레이 직경	nm	미국, FEI	-	30%
GIS CVD 제작 전극 최소폭	nm	미국, FEI	-	20%

과제ID

바이오의료-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오의료

의료정보 및 시스템

기타 의료 정보 및 시스템

6T분류

IT

정보처리시스템및 S/W

신호처리

기술

과제명

WoT 기반의 “개인건강시스템”과 “의료정보시스템” 통합 플랫폼 개발

개  발

필요성

o 고령화 사회는 보건의료비 지출 증가로 인해 건강보험재정을 악화시킴

- 2011년 65세 이상 노인 의료비 지출이 전체의료비의 33%에 달함

(2011년 건강보험주요통계, 국민건강보험공단)

- IT/의료 융합을 통한 의료서비스 향상 및 보건비용 절감이 요구됨

- 2020년 국내 u-Health 시장은 11조로 예상됨 (Source : 식약청)

o 표준기반 통신기술과 데이터 통합기술의 미비

- 국제표준을 통한 상호연동이 가능한 개인건강시스템이 필요함

- 개인건강시스템과 의료정보시스템간의 통합이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

o WoT 기반 개인건강시스템과 의료정보시스템을 통합한 서비스 플랫폼 개발

- WoT 기반의 개인건강시스템용 서버 개발

- WoT 기반의 의료정보시스템용 서버 개발

- 국제표준에 따른 개인건강시스템 및 의료정보시스템 통합

o WoT 기반의 ISO/IEEE 11073 표준 관리기기(Manager) 개발

- 경량화된 REST 기반의 Embedded 관리기기 개발

o WoT 기반의 통합 플랫폼을 활용한 u-health 서비스 개발

- 통합 플랫폼을 활용한 개인건강관리 서비스 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
국제표준지원	%	미국	-	50
개인정보 제공성능	%	미국	-	25
개인정보 성능	%	미국	-	25

과제ID

바이오의료-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오 · 의료

기능복원/ 보조 및 복지기기

의료용 소재

6T분류

BT분야

보건의료 관련응용

의과학·의공학 기술

과제명

틀니(의치)용 열가소성 레진 개발 기술

개  발

필요성

○ 국내 치과 및 기공 시장에서 수입에만 의존하던 Denture Resin 시장을 국산화 : 의치상 및 파샬 덴쳐 레진의 수입대체 및 수출 가능

○ 2012년 7월부터 국민건강보험이 적용이 되어 수요 증가

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 가격이 저렴하고, 중량이 가벼운 총의치 및 부분 의치용 열가소성 레진개발

○ 국내 치과 및 기공 시장에서 수입에만 의존하던 Denture Resin 시장을 국산화

<개발내용>

○ 중합도가 높은 열가소성 레진 개발

○ 미반응잔류 단량체 최소화 및 우수한 creep특성, 수축률 감소

○ 덴처용 치수안정성 및 성형기술 개발

○ 주요성능

- PA의 경우, 굴곡강도 : 50 MPa, 굴곡 탄성률 : 1000 MPa이하

- PMMA의 경우, 흡수량 : 32 ㎍/㎟ 이하, 용해량 : 1.6 ㎍/㎟ 이하

○ 총의치 및 부분의치용 Resin 개발.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
중합도	Mw	-	-	200,000이상
미반응잔류모노머	ppm	-	-	0.01이하
굴곡탄성율	MPa	-	-	1,000
치수안정성	%	-	-	0.1이하

과제ID

바이오의료-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오의료

의약바이오

단백질의약품

6T분류

BT

보건의료관련응용

020215기능성바이오소재기반기술

과제명

고밀도 지질 단백질을 이용한 pH 반응성 항암나노입자 제조 기술개발

개  발

필요성

○ 항암제 시장에서 소수성, 난용성 약물의 수용화 나노입자에 대한 수요가 높아지고 있음.

○ 안전하게 암세포에 항암제를 전달할 수 있는 기술 개발 필요

- 종양조직이 정상조직에 비하여 낮은 pH를 가지므로, 동 pH에서 반응할 수 있는 물질 개발이 필요

- 나노입자의 제조시 면역유발 가능성 최소화

○ 상업적으로 제조가 가능한 기술개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 재조합 대장균을 이용한 아포리포단백질 제조공정 확립

- 95% 이상의 순도를 갖는 재조합 apolipoprotein 제조공정 확립

- 약물 포집율 40% 이상

○ 나노수용체 제조 방법 최적화

- 수용화 나노입자의 순도는 97% 이상

- 입자의 크기 10~20nm,

○ GMP 제조 기술 등 상업적 생산기술연구

- Apolipoprotein의 상업적 제조 생산성이 200mg/L 이상

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
재조합 apolipoprotein 순도	%	95% (에스페리온, 미국)	95%	95% 이상
Apolipoprotein 제조 생산성	mg/L	200mg/L 이하 추정 (에스페리온, 미국)	100 mg/L	500 mg/L 이상
난용성 약물 포집율	%	40% 이하 추정 (에스페리온, 미국)	30%	40% 이상
수용화 나노입자 순도	%	97% 이상 추정 (에스페리온, 미국)	80%	97% 이상
난용성 약물포집 수용화 나노입자 상용화 공정확립	batch	임상시료 제조를 위한 상용화 제조	0%	qualification 3 run
수용화나노입자 물리, 화학, 생물학적 특성분석	종	총 20종 이상 특성 연구 추정 (에스페리온, 미국)	3종	20종 이상

과제ID

바이오의료-05

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오․의료

의약바이오

기타바이오의약품/소재

6T분류

BT

보건의료 관련응용

기능성 바이오 소재기반 기술

과제명

안정성과 균일성이 확보된 나노버블을 이용한 세계수준의 상업용

장기보존액 개발

개  발

필요성

○ 장기의 적출에서 이식까지 긴 시간이 요구됨에  따라 안정적으로 장기를 보존할  수 있는 신개념의 장기보존액이 필요함

○ 현재 선진국 기업이 세계 연간 5조원의 시장을 독점하고 있음

○ 기존의 수입 장기보존액을 대체할 수 있으며 이식용 장기의 손상을 최소화       할 수 있는 세계 수준의 국산 장기이식 보존액 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 나노버블의 안정성과 균일성이 확보된 이식용 장기의 손상을 최소화하여 보존할 수 있는 세계수준의 장기이식 보존액 개발

○ 장기 보존액 생산을 위한 고효율 나노버블 제너레이터 개발

- 소형 패키지화 기반의 고효율 나노버블 제너레이터 개발

- 나노버블의 안정성과 균일성 확보기술 개발

○ 이식용 장기 손상을 최소화할 수 있는 최적화된 장기보존액 개발

- 생체내 가스분압을 고려한 나노버블 첨가 HTC 보존액 개발

○ 개발된 보존액을 이용한 장기 보존 및 그 효능에 관한 연구

- 보존액 내의 백서 심장 보관 시간에 따른 심근손상 정도를 평가

- 신장, 폐장, 소장 등 다양한 장기에 대한 보존 후 손상 정도를 평가

○ 개발된 보존액을 적용한 동종간의 장기이식 실험

- 보존액 내의 백서 심장 보관시간에 따른 심근손상 정도를 평가

- 백서를 이용한 신장, 폐장, 소장 등 다양한 장기이식모델 확립 및 이식 후 세포 생존률 분석

○ 임상 적용기준 및 근거 마련

○ 장기 보존액 생산을 위한 나노버블 기반의 생산시스템 및 매뉴얼 구축

- 나노버블 생산, 관리 및 운영에 관한 시스템 및 매뉴얼 구축

- 장기 보존액의 안정적 유지와 보존을 위한 통합관리 시스템 구축

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
나노버블 직경	nm	10	-	10
나노버블 보존율	DAY	-	-	7
세포 사멸률	hr	8	-	24
보존액 제너레이터	LOT	-	-	5

과제ID

바이오의료-06

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오․의료

치료기기 및 진단기기

기타 치료 및 진단기기

6T분류

BT

보건의료 관련응용

기타 보건의료 관련 응용 기술

과제명

촉각센서를 이용한 치아 교합력 측정 및 분석 장비 개발

개  발

필요성

○ 근래에 들어서는 자연치와 전혀 다른 교합 원리를 갖는 치과임플란트나 CAD CAM을 이용한 보철치료, 교정치료, 일반수복치료 등 과거에 비해 치아에 대한 인공적인 시술이 많아지면서 장기간의 예후를 결정하는 교합에 대한 부분을 교합지와 시술자의 경험에만 의지하는 시술에는 한계가 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 교합력 측정을 위한 다중 어레이 방식을 갖는 필름형태 촉각센서 설계 및 제작

- 촉각 센서어레이 출력 신호의 고속 처리를 위한 Control Board 설계 및 내장 소프트웨어 개발 .

- 취득된 치아교합 데이터에 대한 영상분석 알고리즘 및 PC 응용 소프트웨어 개발

- 개발된 기술의 실제 평가와 임상적용 평가를 위한 시제품 제작

○ 촉각센서를 이용하여 상하악이 교합(Occlusion)운동을 할 때 치아들끼리 만나서 만들어내는 힘의 크기, 방향, 분포 등을 측정.

- 외부 접촉 압력 인식을 위한 유연성 및 인체 해가 없는 재질 확보, 특성 평가 및 핵심소재 선정.

- 기존 제품 대비 두께나 질감 등에서 이물감이 적은 소재 선정.

- 치아 상, 하악 접촉강도 측정용 촉각 센서 디자인 설계.

○개별 치아에 가해지는 힘의 크기 및 분포 등의 정보를 측정.

- 외부 하중에 대한 센싱 재료의 출력 평가 및 반복 신뢰성 평가.

- 센서 Packaging 방법 및 구조 연구.

○ 센서어레이 출력 신호 처리용 Control Board 설계 개발 및 내장 소프트웨어

개발

○ 취득된 치아 교합 데이터에 대한 영상분석 알고리즘 및 시스템개발.

○ 사용자가 이해하기 쉽게 데이터를 표현해주는 이미지 디스플레이용 PC 응용소프트웨어의 개발.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
측정 가능 힘의크기	g	50g ~ 10,000g (미국,Tekscan)	-	50g ~ 10,000g
촉각 센서의 위치분해능	mm	2 mm 이하	-	2 mm 이하
센서갯수	ea	1300 이상	-	1800 이상
데이터 스캔속도	ms	100ms 이하	-	100ms 이하

과제ID

바이오의료-07

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오.의료

의약바이오(3001)

시약진단제

6T분류

BT

보건의료

의과학.의공학기술

과제명

첨단 오믹스 기술을 이용한 유전성 희귀 질환 예측용 통합시스템 확립기술 개발

개  발

필요성

○ 유전성 희귀 질환의 진단에는 수 년이 소요되기도 하며, 오진에 따른 증세 악화나 만성화로 인해 의료비에 대한 경제적 부담이 증가되고 있음

○ 선천성 장애뿐만 아니라 성장하면서 중도에 장애 유발하는 multifactorial disease의 증가로 희귀 질환의 가족력을 보유하는 경우 예방차원이나 발병의 정도를 낮추기 위해서도 조기 유전체 검사가 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 첨단 오믹스 기술을 이용한 염기서열 변이분석을 통하여 국내 발병률이 높은 유전성 희귀질환의 조기 진단 시스템 개발

- 다양한 시료로 부터의 적절한 Quality의 DNA 확보기술 개발

- PCR을 통한 주형증폭 문제의 극복기술 개발

- 동시 다발적인 합성이 되지 않으므로 나타나는 DNA 가닥의 분리현상 극복기술 개발

- 다양한 시료에 대한 Quality control 시스템 확보기슬 개발

- 지놈 증폭 기술 개발

- 제조사의 매뉴얼에 맞는 Exon sequencing 기술 개발

- 유전성 희귀질환 panel의 확보기술 개발

- 출력된 데이터와 임상적 의미와의 연계성 분석을 위한 생물정보학적 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
최적 라이브러리 및 시퀀싱 주형 제조 기술	%	미국	50	100
PCR을 통한 주형 증폭에서의 문제	%	미국	70	100
지놈증폭 기술	%	미국	70	100
Target-enrichment 기술	%	미국	70	100
출력된 데이터와 임상적 의미와의 연계성 분석을 위한 생물정보학적 기술	%	미국	60	100

과제ID

바이오의료-08

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오의료

치료기기 및 진단기기

분자유전진단기기

6T분류

BT

기초.기반기술

바이오칩 개발기술

과제명

인플루엔자 바이러스 검출을 위한 미세유체역학 기반 aptamer RT-PCR 기술의 개발

개  발

필요성

○ 현재 국내 및 국외에서 상용화된 기술은 조류 인플루엔자 바이러스의 진단에 초점이 맞추어져 있다. 이러한 인플루엔자의 확산과 진행을 효과적으로 억제하기 위해서는 무엇보다 빠른 진단이 필요하기 때문에, 현장에서 즉시 사용하여 진단할 수 있는 lateral flow strip등을 이용한 신속진단 키트가 적절하나 정량적인 측정이 불가능 하여 정성적인 측정만 가능하다. 따라서 정량적인 측정을 할 수 있는 휴대용 기기의 개발이 요구된다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ aptamer를 매개체로 하여 바이러스 감염에 의한 항체와 백신 접종에 따른 항체의 판별이 가능한 면역적 기법과 미소유체역학을 이용한 real-time PCR 기법을 융합한다면 Influenza의 발현검출 및 예방에 효과를 극대화 할 수 있다. 이 경우 기존의 정성적인 분석법에서 발전하여 정량적인 분석이 가능할 것으로 기대된다. 또한 이는 microfluidic기법을 통해 구현되며 정확한 반응조건 제어와 저용량 사용은 고가의 바이오물질의 검출에 큰 장점을 가진다.

○ aptamer 기반의 immunoassay system 개발

- bead-재조합 단백질 conjugation

- bead 기반의 immunoassay 조건 확립

- aptamer 2종 개발

- aptamer 2종의 증폭 조건 확립

○ micro-fluidics assay system 개발

-  micro fluidics channel 개발

-  Microfluidic realtime PCR 개발

○ 복합진단 기술 개발

- aptamer-재조합 단백질-항체-bead conjugates complex에서 aptamer 분리 기술 개발

- 분리된 aptamer의 real-time PCR 적용 (정량)

- 실검체 적용 후 non-specific binding (위양성) 제거 및 개선

- 특이도 95%이상

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
AI virus의 재조합 단백질 항원 개발	개	미국/COVANCE	-	5종이상
진단 킷트의 AI 진단 특이도	%	미국/SYNBIOTICS	-	95%
재조합 단백질에 특이적인 aptamer 개발	-	-	-	2종이상
microfluidics를 이용한 multiplex detection 구현	종	-	-	2종이상

과제ID

바이오의료-09

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오‧의료

의약바이오

기타 바이오의약품/소재

6T분류

BT

보건의료관련 응용

난치성질환 치료기술

과제명

Magnetic nano-particle 을 이용한 간동맥 색전술 개발

개  발

필요성

○ 기존의 화학색전술의 경우, 항암제에 의한 부작용이 심각한 것으로 보고되고 있으며, 간암의 경우 자각증상이 없는 관계로 병기가 높은 상태에서의 진단되어 좀 더 부작용이 낮은 새로운 치료기술이 요구됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Magnetic nanoparticle의 발열 특성을 이용한 간동맥 색전술의 개발 및 진단, 치료를 동시에 진행하는 theragnostic 기술개발

◦ 간동맥 화학색전술과 열치료법의 장점을 활용한 magnetic nanoparticle을 이용한 간동맥 색전술은 magnetic nanoparticle은 AC magnetic field 하에서 hyteresis loss에 의한 발열을 나타내며, 카테터를 이용하여 간동맥을 통해 magnetic nanoparticle을 주입하면, nanoparticle은 암세포의 주위의 혈관을 중심으로 enhanced permeation retention 효과에 의해 집중하게 되고, 이 상태에서 100 kHz 내외의 주파수를 갖는 AC magnetic field 를 조사하게 되면, 발열하여 암세포 주위 혈관의 apoptosis 또는 necrosis 를 유도하여 치료하는 방법임.

○ 주요 성능

- 발열 및 MRI 조영 특성을 나타내는 고기능성 magnetic nanoparticle.

- SLP 1000 이상, relaxivity 500 이상의 magnetic nanoparticle

- AC magnetic field 100 kHz 하에서 high heat performance

- 간동맥을 통한 주입과 암세포 주위 혈관의 apoptosis 유도

◦ 주요 특징

- 치료와 동시에 MRI를 이용한 magnetic nanoparticle 의 분포 분석

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
SLP	W/g	독일, Magforce	500	1000
T2 relaxivity	mM-1S-1	GE healthcare	350	500
발열특성	℃	독일, Magforce	45℃	55℃
동물모델에서의 항암특성	-	독일, Magforce	KFDA guideline	-

과제ID

바이오의료-10

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오·의료

바이오공정/기기

바이오분석기기

6T분류

BT

기초·기반기술

생명공학 산물 안정성 및 유효성 평가기술

과제명

비표지 및 실시간 줄기세포 노화 측정 시스템 개발

개  발

필요성

○ 세계적으로 줄기세포 이식 및 조직공학에 기반한 새로운 치료제가 개발되고 있으며 줄기세포 치료 성공률을 높이기 위해 세포 노화에 따라 결정되는 증식능력과 다분화능에 대한 표준화된 품질 관리가 필요

○ 보다 안전하고 효율적인 세포 관찰을 위해 다양한 비표지 및 실시간 세포 분석 시스템이 연구되고 있으며 특히 세포의 성장 및 분화 기간에 변화하는 세포 형태를  정량하여 비파괴적으로 세포노화를 진단할 수 있는 기술이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 비표지 및 실시간 줄기세포 노화 측정 기반기술 개발

- 비표지 기술을 이용한 줄기세포 노화 측정기술 개발

- 측정 지표와 세포 노화 등과의 상관관계 확인

- 실시간 측정 기술 개발

○ 줄기세포 노화 측정용 시스템 개발

- 생체적합성 측정시스템 구축

- 측정에 따른 세포손상 최소화 기술 개발

- 측정 시스템을 이용한 시제품 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
측정에 따른 세포손상율	%	-	-	3% 이하
지표에 따른 노화상관관계	%	-	-	99%
실시간 오차율	%	-	-	1

과제ID

바이오의료-11

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오·의료

의료정보및시스템

기타 의료정보 및 시스템

6T분류

BT

보건의료관련

응용

기타보건의료

관련응용기술

과제명

유비쿼터스 센서 기반 대소변 분리용 친환경기저귀 개발

개  발

필요성

○고령화의 지속으로 인하여, 고령인구 증가, 이로 인한 외상환자의 증가로 일회용 기저귀 사용이 증가하고 있으며, 그에 따른 폐기물로 인한 환경적 측면의 고려가 필요한 상황임

○ 노인전문의료시설 및 병원에서 간병인이 효율적으로 업무를 수행하기 위하여 유비쿼터스 기술을 적용하여 지속적으로 실시간 모니터링이 가능한 시스템을 개발함으로써 환자의 대·소변을 따로 분리하여 수용할 수 있는 기저귀의 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 대소변 분리용 친환경 기저귀 개발

- 대소변 분리 유입구조 기저귀 개발

- 고흡수성 친환경 재질 개발

- 냄새 차단 밀폐성 개폐부 및 통풍 보온 용이한 기능성 커버 개발

○ 유비쿼터스 센서 노드 기반 모니터링 시스템 개발

- 대소변 감지 센서 모듈 및 무선통신 결합 센서 노드 개발

- 센서 노드의 기능성 커버 결합

- 대소변 감지 센싱 데이터 중계기 및 라우팅 알고리즘 개발

- 대소변 감지 모니터링 시스템 및 모바일 어플리케이션 프로그램 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
대소변감지율	%	-	-	99%
데이터전송성공율	%	95	95	95
커버내구성	회	-	-	10,000회
대소변 분리율	%			90

과제ID

바이오의료-12

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오·의료

기능복원/보조/복지기기

생활지원기기

6T분류

BT

보건의료관련

응용

기타보건의료

관련응용기술

과제명

바이오센서 기반 u-Healthcare 지능형 전동식 침대 개발

개  발

필요성

○ 병원에서 침대 낙상사고는 많이 발생하고 있으며, 특히 침대 이송시 그 사고의 발생이 전체 사고 발생건 중 30%로 빈번히 일어나고 있어, 이를 방지할 수 있는 기술이 적용된 침대 개발이 필요한 상황임

○ 또한 병원이나 가정에서 환자를 실시간으로 모니터링 할 수 있는 고기능이 구현된 지능형 전동식 침대와 우리나라가 강점을 갖는 IT 기술을 융합한 차세대 지능형 전동식 침대를 개발하여 해외 선진 업체와 경쟁하고, 중국 등의 저가 제품과 차별화를 통해 수출 경쟁력을 강화할 필요성이 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦첨단 지능형 전동식 침대 제어 기술 개발

-낙상사고 및 욕창방지를 위한 Lateral Tilt 제어 기술 개발

-침대 높이 조절, 환자 검진 및 심폐소생술(CPR)을 위한 영점위치(Zero Position) 제어, 및 인체공학적 상·하체 각도 제어 기술

-침상용 x선 카트릿지 삽입 가능 장치 및 침상길이 조절 장치

-환자의 체압 분산에 효과적인 리트렉션 장치 개발

-지능형 전동식 침대 제어를 위한 LCD Touch Screen식 통합제어기 및 무선 리모콘 개발

◦지능형 전동식 침대 보조 장치 개발

-환자 및 고령자용 인체공학적 지능형 전동식 침대 설계

-안정성 강화된 센서기반 전동식 침대 캐스터 개발

-정전 시를 대비한 보조 배터리 충전 시스템 개발

◦바이오센서기반 생체정보 모니터링  시스템 개발

-환자의 건강상태를 실시간 파악을 위한 심박수, 맥박 및 혈압 측정용 바이오 Healthcare 센서 모듈 개발

-수집된 생체신호 대응 알고리즘 개발 및 실시간 감시를 위한 모니터링 시스템 개발

◦ 지능형 정보전달 시스템 개발

-실시간 생체신호를 전달용 저전력·근거리 무선통신기반의 센서 네트워크 및 생체정보 분석용 지능형 분산형 게이트웨이 개발

-데이터 DB 저장 시스템 및 능동형 적응 알고리즘 개발

-게이트웨이에 접속하여 응급상황 대응을 위한 스마트폰 어플리케이션 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
허용하중	kg	미국, Hill-Rom	250	300
데이터 전송률	%	-	95	98
센서 감도	pC/N	미국, Measurement Instrument	15	25
센서 감지범위	N/cm2	독일, 지멘스	90	100

과제ID

바이오의료-13

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오 의료

치료기기 및 진단기기

생체신호 측정/진단기기

6T분류

BT

보건의료관련응용

의과학의공학기술

과제명

휴대용 개인 수면진단기 개발

개  발

필요성

○ 수면무호흡증의 유병율이 증가함에 따라 진단을 위한 검사가 증가하고 있으나 병원 입원을 통한 모니터링으로 진단하고 있어 검사비용이 증가함

○ 간편하고 정확성이 높은 수면 검사장비의 개발을 통한 신뢰성이 높은 휴대용 개인수면 측정장치의 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 수면 단계에 따른 신호별 상관도 분석

- 수면단계에 따른 생체 신호의 변화추의 파악

- 산소포화도(SpO2)와 피부저항(SSR), 움직임의 변화에 따른 수면 상관도 분석

- 수면 검사 및 수면 무호흡 진단 알고리즘 개발

○ 소형화된 산소포화도(SpO2), 호흡, 소리 측정 모듈 및 PSG 시제품 개발

- 환자의 수면중 부담을 경감한 SpO2, 피부저항 측정 모듈의 개발

- 펄스옥시메터와 피부저항 측정 장치를 이용한 시제품 개발

- 진단 알고리즘과 연계된 수면 무호흡 및 수면검사 시제품 검증

○ 임상 검증을 통한 장비 유효성 확인

- 최소 10case이상 환자의 데이터 확보

- 임상의를 통한 정확한 수면 단계검증

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
크기	mm	125x60x30	-	125x60x30
무게	g	80	-	100
측정신호수	개	4	-	3
PSG 민감도	%	>90	-	>70
PSG 실패율	%	<10	-	<15

과제ID

바이오의료-14

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

치료기기 및 진단기기

기타 치료 및 진단기기

6T분류

BT

보건의료 관련응용

과제명

고출력 스펙트럼 가변형 LED 광원을 이용한

복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 및 영상처리 시스템 개발

개  발

필요성

○ 스펙트럼 가변형 3-CMOS 복강경 시스템은 기존 1개의 CCD 혹은 CMOS 센서를 이용한 시스템보다 높은 실질 해상도의 고품질 내시경 영상을 제공할 수 있으며, 광원으로 스펙트럼 가변형 LED를 사용하여 수술 및 진단 중 조직의 병변이나 vitality등의 특성을 손쉽게 구분할 수 있어 User Option Level을 향상 시킬 수 있는 프리미엄급 시스템으로 기존 제품보다 우수한 기술적 특성을 가짐

○ 이러한 기술이 개발되면 복강경이외의 대부분의 경연성 내시경에 적용되어 의료분야에 파급효과가 매우 높음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 고출력 스펙트럼 가변형 LED 광원을 이용한 복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 및 영상처리 시스템 개발

- 3-CMOS 카메라용 ISP 개발

- 스펙트럼 가변형 LED 광원장치 개발

- 의료용 저장 및 전송시스템 최적화 및 상용화 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
복강경 외경	mm	10mm (Stolz, 독일)	15mm	10mm
비디오 포멧	-	1096×616	-	1920×1080
frame rate	-	60	-	60
HD 영상지연	-	200	-	200
전송 처리속도	-	-	-	30
가변 파장수	-	4(RGBY, Osram)	-	4(RGBY)

과제ID

바이오의료-15

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오․의료

산업바이오

바이오화장품/소재

6T분류

BT

보건의료관련응용

기능성 바이오소재 기반기술

과제명

융복합 기술을 이용한 곤충 유래 기능성 성분을 이용한 화장품 개발

개  발

필요성

○ 곤충 유래의 다양한 기능성 물질 중 항균 및 항진균, 항암, 그리고 피부 상처부위 재상피화 및 피부재생 촉진 활성 등을 지닌 천연소재 기능성 물질이 개발되고 분리되고 있음

○ 곤충 유래 기능성 소재는 기존의 기능성 소재 원료로 활용가능성이 매우 높으며 기존의 수입대체와 더불어 관련 제품의 수출 증가가  기대

○ 기능성 소재를 활용한 화장품 및 미용개선 식품, 피부질환 치료 의약품 개발 등으로 산업 발전을 도모.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 곤충 유래 천연의 기능성 물질의 확보 및 생리활성에 대한 효능효과 검증

○ 기능성물질의 생리활성에 기반한 기능성 화장품 개발

○ 화장품의 기능성에 기반한 생리활성 물질의 원료개발 및 표준화

○ 화장품 원료소재에 대한 유효성분, 안전성 및 기능성, 피부생리활성에 대한 in vitro 평가

○ 실제 화장품의 기능성을 확인할 수 있는 in vivo 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
곤충유래 천연 기능성 소재의 생리활성 효능효과 검증기술	%	80	50	60
천연소재 기능성물질을 이용한 기능성 화장품 개발	%	80	30	40
천연소재 기능성 물질 생산기술 및 표준화	%	50	30	50
화장품의 기능성 검증기술개발	%	90	50	70

과제ID

바이오의료-16

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오의료

의약바이오

시약 진단제

6T분류

BT

보건의료관련응용

의과학 의공학 기술

과제명

미생물 모니터링을 위한 경제적인 진단시스템의 제품화

개  발

필요성

○ 식품, 보건, 의료, 환경 분야에서 요구되는 특정 미생물의 모니터링을 위한 경제적인 진단시스템의 개발이 필요

○ 경제적인 진단시스템은 선별 미생물에 대한 특이성, 검출방법의 간편성과 신속성, 검출에 소요되는 비용과 시간, 모니터링 결과의 신뢰성 등을 감안하여 제품화되어야 함 (검출결과의 판별과 이해의 편의성도 감안)

○ 진단시스템은 일반 미생물 뿐 만 아니라 병원성 미생물에 대한 선택성과 특이성을 지니고 있어야 하며 간편한 육안 확인이 가능한 제품이 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 미생물 모니터링을 위한 경제적인 진단시스템의 제품화

○ 식품안전의 주요대상인 식중독균과 보건의료의 관리대상인 병원균에 대하여 최소 2가지 이상 제품화

- 식중독균 : E. coli O157, 살모넬라, 리스테리아, 비브리오 등

- 병원균(Staphyloccus aureus, Candida, MRSA, VRE 등)

○ 총 세균수 또는 일반 대장균군 검출을 위한 제품화

○ 진단시스템은 스틱, 패치 등 다양한 형태를 사용할 수 있으며 개별포장하여 사용할 수 있도록 제품화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
민감도	%	99	-	90
특이도(선택성)	%	99	-	90
신뢰성	%	99	-	90
검출시간	분	20	-	20
진단시스템의 유효성	개월	18	-	20

과제ID

바이오의료-17

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오의료

산업바이오

시약진단제

6T분류

BT

보건의료관련 응용

의과학, 의공학 기술

과제명

식중독균 검출 및 스마트폰 어플리케이션을 이용한 판독기술 개발

개  발

필요성

○ 지구온난화 등으로 식품, 보건, 의료 분야에서 식중독 발생이 크게 증가하는 실정에서 식중독 발생의 중요한 원인인 식중독균의 신속한 확인을 위한 배양방법의 개발이 필요

○ 또한 배양결과를 이미지 처리기술 등을 이용한 스마트폰 어플리케이션을 활용함으로 실시간으로 정량 및 정성분석이 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 식중독 세균에 선택적인 배양방법(배양배지 및 발색제)의 개발

○ 배양결과를 이미지화하여 식중독 세균의 집락수와 색에 대한 분석이 가능한 어플리케이션 개발

○ 식품에 적용되는 미생물검사 기준규격과의 연관성 확립

○ 개발 어플리케이션의 정보처리 능력 및 정보동기화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
발색 배양배지 개발 및 적합도 (민감도/특이도)	%	95	90	95
이미지(세균배양) 분석 어플리케이션의 적합도(정성/정량수치)	%	-	-	95
이미지 분석 어플리케이션의 정보동기화	실시간	-	-	95
분석결과와 기존의 미생물검사 기준규격과의 호환성	%	-	-	90

과제ID

바이오의료-18

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

기능복원/보조 및 복지기기

신체기능복원기기

6T분류

BT

과제명

u-Health 가상형상 지능형 운동시스템 개발

개  발

필요성

○ 국내에서는 다양한 운동기기가 on-/off라인을 통해 판매되고 있으나 국내산은 아직 단순한 형태로, 고부가가치의 첨단 운동기기 대부분이 외국산에 의존하고 있어 조속한 국산화가 필요함

○ 서비스가 포함된 운동기기 및 콘텐츠를 가진 지능형 운동시스템의 기술경쟁력 강화가 필요하며, 생체변화와 운동량을 측정하여 체계적인 운동/건강관리 프로그램을 지원받아 지속적인 관리를 할 수 있는 트레이닝 시스템 구축이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 섬유 기반의 가슴벨트형 심박계를 이용한 생체 신호 측정과 운동기기에 부착된 각종 센서를 통한 운동량 측정으로 생체정보 및 신체변화를 운동기기에 내장된 모니터를 통하여 사용자가 운동 내용 및 이력을 실시간으로 확인할 수 있는 IT융합 개인 가상 형상(CG) 지능형 운동시스템 개발

- 생체신호의 표준 기반 센서 모듈, 근거리무선전송기술 등이 적용된 유산소 운동이 가능한 개인 맞춤 지능형 운동기기 개발

- 전도성 섬유를 이용한 생체신호(심박, 호흡, 체온 및 가속도 등)의 표준 기반 센서 모듈 통합 기술 개발

- 운동정보/신체정보를 표시해 주는 Touch Screen 방식의 디스플레이 개발

- 원격 접속을 통한 중장기적 운동관리의 개인 트레이닝 시스템 개발

- 실시간 운동확인이 가능한 운동상태 모니터링 시스템 구축

- 운동 결과에 따른 개인의 가상 형상(CG) 표현을 위한 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동시 접속자 수	명	500	-	500
운동수치 신뢰도	%	95	-	95
심박계 정확도	%	95	-	95
RFID 수신 거리	m	2	-	2

과제ID

바이오의료-19

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

바이오공정/

기기

기타 바이오공정/

기기

6T분류

ET

환경기반

환경관리정보및시스템기술

과제명

Smart Life Care 서비스를 위한 다중 유해물질 탐지 통합 센서 모듈

및 자동제어 패키징 기술 개발

개  발

필요성

○ 실내외 생활환경에 대한 전문적 관리 서비스를 중심으로 하는 생활환경 관리 분야에 대한 기술 및 제품개발이 필요함

○ 능동적인 환기시스템의 작동을 제어함으로써 전기에너지의 소비를 최소화하고, 안전한 삶의 질을 추구하고 인간의 기본적인 생존 차원에서 환경 유해물질 자동 탐지, 분석 기술 및 자동 제어 패키징 기술의 개발이 절실히 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 다중 유해물질 탐지센서 모듈 및 자동제어 패키징 기술 개발

- 일산화탄소, 이산화탄소, 이산화질소, 포름알데히드, 휘발성 유기화합물, 미세먼지 등 다중 유해물질 탐지센서 통합보드 개발

-  유해물질 처리를 위한 센싱 데이터 미들웨어 기술

- 다양한 종류의 유해물질 실시간 자동탐지 및 분석기능

- 원격 전원 자동제어가 가능한 환기시스템 구동 기능

- 전원자동제어 기술

- 에너지 손실을 최소화 할 수 있는 능동적인 환기시스템 제어 기술

- 다중 유해물질 탐지 센서노드의 통합화 및 패키징 기술

-

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
다중유해물질 탐지센서 통합보드 회로 안정화 기술	-	85 미국	60	80
센싱 스트림데이터 처리기술	-	80 일본	70	75
Main control board PCB 설계 및 제작	cm	30 일본	50	30
전원제어 자동화 기술	-	75	60	70
데이터 수집 성공률	%	-	-	95

과제ID

바이오의료-20

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

기능복원/보조 및 복지기기

재활훈련기기

6T분류

BT

보건의료 관련응용

의과학‧의공학 기술

과제명

어깨 및 체간의 조화 움직임 조절이 가능한 상지재활치료 시스템

개  발

필요성

○ 고령화 증가에 따른 뇌졸중 등 뇌손상 환자의 증가로 재활치료 수요가 늘어나고 있으며 반복적이며 정량적인 재활치료를 통한 치료효과 향상을 위해 로봇을 이용한 재활치료가 필요해 짐

○ 정상인에 비해 마비 환자는 몸통에 의한 상쇄 움직임을 통해 부자유스러운 팔 움직임을 보상하므로 몸통 움직임을 고정하는 기존 재활로봇 보다는 몸통 움직임과 팔 움직임을 조화 시킬 수 있는 구조가 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 비주얼 피드백을 활용한 특화된 컨텐츠 환경에서 마비환자의 바이오 신호와 관절 토크 신호를 이용한 어깨와 몸통의 조화로운 움직임 기반 능동형 상지 재활치료로봇 개발

- 능동 재활치료를 위한 컨텐츠 개발

- 상지 재활로봇 플랫폼 개발

- 체간 안정화 및 움직임을 조절할 수 있는 외골격형 메커니즘

- 체간 움직임과 어깨의 조화 움직임에 의한 재활 운동 구현

- 환자를  외골격형 로봇 시스템에 안정적으로 구속할 수 있는 시스템

- 복합 센서기반 사용자 동작 의도 파악 기반 능동형 움직임 제어

- 재활치료를 위한 반복적인 동작에서 사용자 만족감을 위한 컨텐츠 기술

- 생체 신호를 이용한 로봇 제어 알고리즘 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동작자유도	개수	-	-	6자유도 이상
관절동작범위	% (deg)	-	-	정상인 100%
				Trunk: rotation: 5-30, tilt:15-25, flexion:45-60, extension: 25
관절토크용량	% (Nm)	-	-	정상인 100%
				Trunk: R/T/F/E: 30
동작인식률	%	-	-	90 이상

과제ID

바이오의료-21

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

보건의료

기능복원/보조 및 복지기기

재활훈련기기

6T분류

BT

보건의료 관련 응용

기타 보건의료관련 응용기술

과제명

요통환자의 심부근력강화치료를 위한 병원용 척추 재활시스템의 개발

개  발

필요성

○ 척추 통증 환자가 증가하는 추세로 척추 및 근육의 생체 신호를 분석 진단 및 치료(운동) 처방 할 수 있는 맞춤형 시스템 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발 목표

- 다양한 자세에서 동적 자세 균형 잡기 능력의 호전과 척추 안정화 재활 운동이 가능한 재활시스템을 개발

- 척추 근육의 근전도 신호의 측정 및 분석을 통해 장애의 상태와 정도를 측정    하고, 재활 훈련 시 실시간 측정을 통해 훈련 프로그램의 설정에 기초 자료로    이용하여 특정 장애의 집중적 치료가 가능한 시스템 개발을 목표로 함

○ 개발 내용

- 척추 근육의 근전도 신호의 측정 및 분석진단 시스템 개발

- 환자가 앉은 자세, 선 자세를 취할 때 지지면을 제공하고 2자유도의 움직임을    통해 환자 자세의 불안정성을 유발 할 수 있는 플레이트 장치 개발

- 환자 무게를 지탱할 수 있고 플레이트 장치의 움직임과 연동된 자세제어를      통해 척추 안정화 효과를 높일 수 있는 복부 지지 시스템 개발

- 압력 측정을 통해 환자의 무게중심 추정과 이의 위치제어기술 개발

- 임상시험 프로토콜 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
위치제어 신뢰성	cm	2 이내	-	2 이내
인체기울기	각도	-	-	15도 이하
회전각 오차	각도	-	-	5도 이하
Rolling Plate의 자유도	개수	5도 이내	-	4 이상
바닥장치 자유도	개수	-	-	2 이상
제어주기	Hz	-	-	1000 이상
임상 프로토콜		-	-

과제ID

바이오의료-22

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오․의료

치료기기 및 진단기

생체신호측정/진단기기

6T분류

BT

보건의료 관련 응용

기타 보건의료 관련 응용기술

과제명

복합센싱 정보 기반 이비인후과 질환 진단 보조 내시경 기술 개발

개  발

필요성

○ 이비인후과에서 사용하는 내시경의 유선형 및 분산화로 진단 보조 시 다수 장치 조작이 불편하므로 편의성 제고를 위해 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발 목표

- 고빈도 증상 진단보조 표시 기능을 가진 실시간 복합기능형 이비인후과 질환 진단 보조 내시경 시스템 개발

○ 개발 내용

- 복합형 센싱 정보 전송용 이비인후과 내시경 모듈 개발

- 온도 센싱 가능 내시경 렌즈 모듈 개발

- 복합 센싱 무선 보안 전송 모듈 개발

- Pluggable 임베디드 모듈 개발

- 모바일플랫폼 기반 임베디드 모듈 개발

- 진단 후보 표시 모듈 개발

- 이비인후과 진단 보조 내시경 프로토타입 개발

- 실사용형 통합형 진단 보조 내시경 프로토타입 개발

- 프로토타입 성능 검증 및 안정화

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
진단보조 정확도	%	95% 이상	-	95% 이상
진단보조 전처리 성능	MSE, 눅 개선치	-	-	5 이상
센싱 실시간 처리 능력	처리속도	-	-	2s 이하
센싱 정보 전송	정보유츌률(%)	-	-	1% 이하
진단보조학습 DB 구축	-	-	-	100 test set 이상
프로토타입 오류율	mg/106 cycle	10 이하	-	1% 이하

과제ID

바이오의료-23

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

보건의료

치료/진단기기

생체신호 측정/진단기기

6T분류

BT

보건의료 관련 응용

의과학,의공학 기술

과제명

의료용 다기능 혈류 센서 개발

개  발

필요성

○ 혈류 특성을 정확히 평가하는 일은 심혈관계 질환 및 이를 통해 유발된 수 많은 이차적인 질환을 진단하는 데 필수적임

○ 하나의 센서에서 측정이 가능한 다기능 초음파 혈류 센서는 심혈관계 질환의 진단을 위한 필요 기술

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 단일 모듈을 이용한 의료용 다기능 혈류 센서 개발

○ 초음파 센서의 설계 및 제작

- 압전 소자 설정 구조물 설계

- 초음파 센서 구동 장치 제작

- 신호 입수 및 처리 장치 구성

- 데이터 분석 알고리듬 개발

○ 센서 평가 및 분석

- 혈류 측정 장치 구성

- 혈류 특성 평가

- 혈액 상태 (적혈구 응집, 혈전) 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
혈류속도 정확도	m/s	10% 이내	-	5% 이내
혈류량	l/s	10% 이내	-	5% 이내
혈전 감지 크기	mm	-	-	2 이하
응집도 측정	-	-	-	-

과제ID

바이오의료-24

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오․의료

기능복원

신체기능복원기기

6T분류

보건의료관련응용

의과학의공학기술

의료용 생체공학 기술

과제명

고령친화 가변형 재치환용 인공고관절 개발

개  발

필요성

○ 인공고관절의 해리를 야기시키는 마모편(wear debris)을 극소화하고 골 손실부 대체 및 골유합을 활성화 할 수 있는 재치환용 인공고관절이 필요함

○ 재치환용 인공고관절은 전량 수입에 의존하고 있어 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 고령친화형 가변 재치환용 인공고관절 및 전용 수술기구를 개발하고, 이에 대한 생체기계적⦁임상적 기능성 평가를 통하여 검증

○ 주요 성능

- 부품 간의 간섭 및 마모를 극소화

- 부품 간의 이탈 및 파단 발생 위험을 최소화

- 손실된 골을 복원할 수 있는 다양한 사양 제공 및 골유합을 촉진

○ 주요 특징

- 부품 간의 간섭 및 마모 극소화, 이탈 및 파단 발생 위험 최소화 또한 골 손실부 대체 및 골유합을 활성화할 수 있는 재치환용 가변 인공고관절 개발

- 인공고관절 베어링부에 생체 친화적이며 마모를 절감시킬 수 있는 표면 코팅기술 적용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Push-out 강도 평가	N	250 이상	-	250 이상
비틀림 강도 평가	Nm	5 이상	-	5 이상
Distal body 피로시험	-	-	-	-
Neck 피로시험	-	-	-	-
마모 시험	mg/106 cycle	10 이하	-	10 이하

과제ID

바이오의료-25

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오 의료

치료기기/진단기기

생체신호측정

6T분류

BT

보건의료관련응용

난치성 질환치료기술

과제명

심혈관 질환 진단을 위한 마이크로 비드 개발

개  발

필요성

○ 세계적으로 3억명 이상이 고통을 받고 있는 천식의 경우 신속한 진단 및 치료를 위해 획기적인 진단시스템이 필요

○ 심혈관계/호흡기/뇌혈관계/신경계/면역계에 관여하는 필수적인 유비쿼터스 메신저 분자인 Nitric oxide를 In-vivo monitoring 및 조절로 치매, 심근경색, 당뇨, 노화와 같은 난치병 해결에 획기적인 진보가 이루어질 것임

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 바이오 마커인 Nitric oxide (NO) 양의 진단 및 치료를 위해 NO를 모니터할 수 있는 소재 및 이를 이용한 진단시스템이 필요

○ Nitric oxide를 10nM 이하까지 검출 가능한 나노구조체 비드 개발

- 고감도 및 고선택성을 갖는 센서 비드

- Nitric oxide 대사관련 질환의 진단

<개발내용>

○  Nitric Oxide 검출용 나노구조체 소재 개발

○ 고감도 비드 개발

○ 센서모듈 및 센서시스템 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
LOD (limit of detection)	nM	10	-	10
선택성		5	-	5
나노구조체 집적도	ea/μm3	105	-	106

과제ID

바이오의료-26

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

산업바이오

바이오화장품/소재

6T분류

BT

보건의료 관련응용

기능성 바이오소재 기반기술

과제명

해산 현화식물을 이용한 피부장벽 기능 강화 화장품 소재 및 제품 개발

개  발

필요성

○ 대부분의 기능성 화장품은 한약재등 육상 식물을 소재로 새로운 영역의 소재 개발이 요구되고 있는 실정.

○ 국내 약 9종의 해산 현화식물인 잘피류(Seagrass)의 추출물에는 루테올린(luteoline)성분이 함유되어 있어, 화장품 소재로 탁월한 기능을 가졌으나 채취, 이식, 가공, 유통허가를 받아야만 하므로, 잘피류의 인공 증식과 잘피류의 물질 추출 및 정제 기술이 개발되어야 함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 해산 현화식물인 잘피류의 대량 배양을 통하여 피부장벽 개선에 도움을 주는 기능성 생리활성물질을 분리 정제 및 생화학적 기술을 이용한 화장용 신원료 개발

<개발내용>

○ 잘피류 대량 배양 시스템 확립

- 30톤 규모의 대량 배양 시스템 및 100,000 개체 모종 확보

○ 잘피류 생리활성물질의 대량생산 및 효능평가

- PPAR-α 활성제 효능 70% 향상, 항염 효능 70% 향상

○ 잘피류 생리활성물질 함유 제형 개발 및 유효성평가

- 동물대체 인공피부 80% 향상

- 피부 안전성 평가

- 경피흡수력 15g/h/m2 이상 향상

- 제형 1% 이상 함유 제품개발 및 60일간의 안정성

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
잘피류의 모종 증식	개체	-	-	100,000
생리활성물질 추출 수율	%	일본	60%	70%
생리활성물질 분리,정제,농축	%	일본	고형분 함량 0.15 중량%	고형분 함량 0.2 중량%
PPAR-α활성제 효능평가	%	프랑스/로레알	60%	70% 이상
항염효능 평가	%	프랑스/로레알	60%	70% 이상
경피흡수력	g/h/m²	프랑스/로레알	-	15 이상
피부 안전성 평가	-	-	-	-
제형개발 및 안정성 평가	days	-	-	60

과제ID

바이오의료-27

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오ㆍ의료

산업바이오

바이오화장품/소재

6T분류

BT

보건의료 관련응용

기능성 바이오소재 기반기술

과제명

유기금속화합물(아연)을 유효성분으로 포함하는 항-진균 기능성 소재 개발 및 이용

개  발

필요성

○ 수많은 항미생물 약품들이 발견되고 개발되어 치료에 기여하여 왔으나, 존의 항생제에 저항성을 갖는 항생제 내성 균주의 출현하는 등, 기존의 항-미생물 제제와는 다른 작용기작을 갖는 새로운 항생물질의 연구와 개발의 필요성이 시급한 실정

○ 아연이 진균의 전사인자 조절에 관여하고, 진균류를 제어할 수 있는 물질임이 밝혀졌으나 아직 상업화가 이루어지고 있지 않음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 아연을 소재로 한 유기화합물을 이용하여 진균과 이들에 의해 유발된 감염증을 효과적으로 제어할 수 있는 기술 확보와 효과적인 생산 공정개발을 통하여 그것을 소재로 활용하는 고부가가치의 기능성 화장품 개발을 목적으로 함

- 트리코모나, 칸디다균의 제어 확인을 통한 원천기술 확보

<개발내용>

○ 천연 약제, 유기금속화합물(아연) complex 및 그 조성물 개발

○ 약학적 조성물의 Nano화

- 피부침투력과 피부도포율을 높이는 기술 개발

○ 시험 물질의 항-미생물 활성기전 분석

- 시험물질의 작용 시간, localization, 피부 투과 등

- 진균(Calbicans)에 의한 피부 감염모델에서의 증상 완화 효과등

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
아연 나노입자화	방식, µ	분쇄	분쇄	용액상 나노입자화 (10 이하)
천연 약제 항미생물 활성 추출물 추출기술	㏖	유기 또는 아민산	유기 또는 아민산	유기 또는 아민산
아연 유기화합물 개발	Type,	-	-	complex type (아연나노입자/천연 항-미생물질 )
소재의 항(진)균 활성	MIC	-	-	10% 시험 물질의 유의성 있는 항진균 효과
소재의 피부 침투/투과능	Cm2/mg	-	-	진피층까지의 침투 효과
소재의 감염동물 치료 효과	%	-	-	70% 이상 (감염동물 모델)

과제ID

바이오의료-28

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

바이오,의료

산업바이오

기능성식품소재

6T분류

BT

보건의료관련응용

식품생명공학기술

과제명

황칠나무 추출성분의 제품화 개발

개  발

필요성

○ 국내 서남해안에서만 채취되는 황칠나무추출물 성분의 제품화를 통해 국내 전통산업의 다각화 필요

- 기능성 : 효능

- 안전성 : 단회투여독성, 유전독성

○ 과학적 접근에 의한 전통산업의 산업적 응용분야 다양화

- 도료, 식품, 의약분야 사업의 기초연구개발 필요

- 기능성도료, 음료, 향료, 식품첨가제 등 사업 다각화 및 콘텐츠 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 황칠의 도료성분, 정향성분, 나무 추출물에 대한 분리정제 기술확립 및 유해뮬질 함유여부 및 독성시험 등으로 안전성을 확보하고 응용연구를 통해 상업적 제품을 생산하는 것을 목표로 함

<개발내용>

○ 천연황칠을 분리, 정제하여 성분별 효능효과 및 안전성 확보

- 도료성분 : 기능성 식품첨가제, 식음료개발

- 정향성분: 질병치유용 향료, 비누, 향, 향료, 담배첨가물, 주정첨가물

○ 황칠나무의 열수추출물성분

- 기능성식품 제조 및 황칠의 대체품목으로 응용제품 개발

<개발수준>

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
상업화 제품수		개	-	-	3 이상
투여 독성	단회	-	-	-	GLP성적서
	반복	-	-	-	GLP성적서
유전독성시험	복귀돌연 변이시험	-	-	-	GLP성적서
	염색체 이상시험	-	-	-	GLP성적서
	소핵시험	-	-	-	GLP성적서
중금속	납	㎍/일	-	-	≺10.8㎍/일
	총비소	㎍/일	-	-	≺150㎍/일
	카드뮴	㎍/일	-	-	≺3.0㎍/일
	총수은	㎍/일	-	-	≺2.1㎍/일
미생물	대장균수	양성/음성	-	-	음성
	세균수	/g	-	-	≤ 100/g
잔류 용매	헥산	g/kg	-	-	≺0.005g/kg
	이소프로필 알콜	g/kg	-	-	≺0.05g/kg
	초산에틸	g/kg	-	-
	메틸알콜	g/kg	-	-
	아세톤	g/kg	-	-	≺0.03g/kg

Ⅳ. 전기전자

과제ID

전기전자-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

광원

6T분류

NT

030115

기타 나노소자 및 시스템 기술

과제명

고영양소 함유 식물(채소, 해조류 등)의 광합성 최적화 LED응용 시스템 개발

개  발

필요성

○ 건강에 대한 관심 증가, 노화 방지 및 질병 예방 노력 증대

○ 채식 중시 식생활 증대로 향후 고영양, 고청정 식물 시장 확대 전망

○ 건강에 유익한 영양소 함량이 높은 식품에 대한 소비자 요구 증대

○ LED조명을 이용한 지구온난화 및 환경오염 방지

○ 채소, 해조류 등에서 고부가가치 작물의 발굴 및 상용화 기술 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 채산성 있는 작물의 생산에 최적화된 LED응용 시스템 개발

- 영양소 또는 항산화 성분이 높은 채산성 있는 작물(채소, 해조류 등)의 선정

- 재배작물에 최적화된 파장을 갖는 고효율, 고기능성 LED광원 모듈 개발

- 작물의 생애주기 특성에 적합한 고부가가치 작물의 재배조건 최적화

- 작물 생장 저해 환경 개선 및 작물 생육 활성화 촉진 기술

- 경제성 있는 작물 재배조건의 최적ㆍ자동화 시스템 설계 및 제작

- 시험재배를 통한 재배시스템의 경제성 확인

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
LED광원모듈 파장	개	3색(일본, 키스톤테크놀로지 등)	3	10 (공인인증 성적서 기준)
LED광원모듈 신뢰성 (방수, 방염, 수명)	pass	-	-	공인시험 합격
영양소 또는 항산화 성분 함량	-	-	-	성적서
재배작물 생애주기별 재배조건	-	-	-	최적화 여부
LED시스템 효율	%	-	-	> 80% (공인인증 성적서 기준)
시험재배 및 경제성 평가	-	-	-	최적화 여부

* 과제 신청시 항목에 대한 정량적인 수치 제시 필요

과제ID

전기전자-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

기타

광응용기기

6T분류

BT

기초기반기술

바이오칩 개발 기술

과제명

저가형 니노-포토닉스 기반 적층형 조기 암진단 센서 개발

개  발

필요성

○ 언제 어디서나 질병의 조기 진단용 바이오 마커 검출 기술의 필요

○ 의료, 환경, 식품, 산업, 국방, 연구용 센서 시스템을 현장 진단형으로 확산 시킬 수 있는 기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 저가 현장 진단형 고신뢰 나노-포토닉스 기반 난소암 소형 센서 개발

○ 1차원 다층 박막 구조체 및 플라즈모닉스 설계 기술개발

- 유한차분 시간해석기법 적용 구조체 분석 및 다층 박막 구조체의 두께 및 간격에 따른 최적의 구조 설계(구조체의 결함모드에 의한 필터 설계 포함)

- 금속 박막의 두께 및 종류에 따른 플라즈모닉스 분석

○ 나노 구조체 기반 플라즈모닉스 증폭 고신뢰도 센서 기술 개발

- 다층 박막 구조 기반 바이오센서 구조체 소자 설계 및 제작

- 다층 박막 구조위에 증착된 Au 박막에서 플라즈모닉스 현상 유도 기술 개발

○ 바이오 마커 검출 기술 개발

- 검출 대상 질환 감지용 수용체 및 transducer부 고정 기술

- 다양한 질환의 조기진단 및 예후 진단용 바이오 마커 기술

○ 난소암 진단용 바이오 마커(CA-125) 감지신호 처리기술

- digital signal processing algorithm 개발

- 질병의 유무/경중을 판단 할 수 bio-signal processor 및 분석 시료 물질의 종류/함량을 판별할 수 있는 chemical signal processor에 적용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
측정한계질량	μg/mL	-	-	10 이하
유효굴절률 변화감도	Δn	10-7(미국/Biacore)	10-6 (K-MAC)	10-7이하
파장변화감도	nm/RIU	103 (미국/Biacore)	102 (K-MAC)	103이상

과제ID

전기전자-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기.전자

광응용기기

기타 광응용기기

6T분류

ET

에너지

에너지저장이용기술

과제명

LED/OLED Display를 복합한 전기에너지수확Coat 기술

개  발

필요성

○ 의복의 외투로 또는 외투에 걸쳐 입게 되는 전자섬유코트에서 전기에너지를 발전하고 충전한 다음, 그 전기를 연결되는 스마트의복, 스마트폰, 스마트안경과 같은 각종 착용형 전자회로에 공급하여 정보를 DISPLAY하는 기술이 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ LED/OLED Display를 복합한 전기에너지수확코트 개발

- 코트에 부착되어 스마트폰과 교신하는 OLED Display

- 코트에 부착하는 휘어지는 전지, 전기배선, PCB

- 태양광, 방열, 독성, 온도차, 음파, 진동, 운동 전지 개발

- LED/OLED조도 전지 개발

- 축전된 에너지를 이용하여 정보를 OLED에 표시

- 축전지 Combination Set

○ 기타 다음과 같은 기술도 개발 대상으로 고려될 수 있음

- 박막 휘어지는 태양광 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

- LED/OLED조도 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

- 화재의 방열과 발광 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

- 방역의 독성 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

- 온도차 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

- 음파력/진동력/운동 발전기와 축전기/전력소비회로의 배선 스위칭

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
전지(예: 태양광, 조도, 방열, 독성, 온도차, 음파, 진동, 운동) 개발	-	-	-	개발 성공 여부 (공인기관 확인)
LED Combination	lm/W	200	160	160
OLED Monitor	EA	1	1	1
축전지 개발	-	-	-	개발 성공 여부 (공인기관 확인)
코트일체형 플렉서블 배선	-	-	-	개발 성공 여부 (공인기관 확인)

* 과제 신청시 항목에 대한 정량적인 수치 제시 필요

과제ID

전기전자-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기.전자

광응용기기

레이저가공기

6T분류

IT

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

과제명

Smart phone용 디스플레이 레이저 초미세 가공시스템

개  발

필요성

○ 스마트폰용 디스플레이를 위한 극미세 패터닝 및 불량화소 복원 공정기술 및 시스템은 양산(생산) 수율을 결정하는 가장 중요한 기술로 생산수율 향상을 위해 확보해야 할 필수기술임.

○ 5인치 풀HD급 스마트폰용 디스플레이의 화소 크기는 sub 100 μm 로 일반적인 나노초급 레이저로 가공할 시 열적 손상범위가 화소 크기를 넘게 됨. 따라서 향후 비열 공정 기반 신개념 불량화소 복원 공정 및 시스템 수요가 급증하리라 예상됨 (향후 2,000여대의 불량화소 복원시스템 수요: 약 2.5조원 장비시장 예상)

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 차세대 스마트폰용 디스플레이 제조 양산수율 향상을 위한 고집적 불량화소 복원용 UV 펨토초 레이저 기반 초정밀 비접촉, 비열 공정기술 및 복원 시스템 개발

○ 스마트폰용 디스플레이 UV 펨토초 레이저 기반 초미세 패터닝 및 불량화소(불량회로) 비접촉, 비열 복원기술

○ 다층 유기박막 발광 고집적 적층회로 3차원 회로복원 공정기술 개발

○ UV 펨토초 레이저 응용 가공 선폭/홀직경 0.5 - 10 ㎛ 초미세 비열 가공기술 개발

○ 500㎚급 Selective single & multi layers ablation 기술 개발

○ 복원 가공 대상물과 UV 펨토초 레이저 간의 재료 선택성 (98%) 가공기술 개발

○ 스마트폰 디스플레이 대응 불량화소 복원시스템 설계/제작기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
최소 가공 홀 직경	㎛	2.0 (RIKEN/일본)	10.0	1.5
최소 가공 선폭	㎛	2.0 (Orbotech/ 이스라엘)	10.0	1.5
최소 가공 분해능	㎛	0.5 (Orbotech/ 이스라엘)	3.0	0.5
재료 가공 선택성	%	90 (OLFT/일본)	80	98
최대 가공 속도	㎜/s	120 (MBI/독일)	100	120
스테이지이송분해능	nm	100 (OLFT/일본)	200	60
적용 패널 해상도	PPI*	-	-	>300
불량화소 복원율	%	-	-	>95%

과제ID

전기전자-05

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기․전자

광응용기기

광원

6T분류

ET분야

에너지

기타에너지기술

과제명

Retrofit 소재를 적용한 LED패키지 개발

개  발

필요성

○ 밀봉재의 투과율, 화학적 안정성, 고온에서의 변색으로 인한 광효율 저하의 문제점이 많이 발생하고 있음

○ 발광효율 개선을 위한 연구와 함께 신뢰성보증을 위한 원천소재개발 및 Retrofit 소재 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Remote Phosphor구조에 유리소재를 채용하여 광특성 및 신뢰성을 보증

○ 리드프레임 광반사면의 은도금층에 특수소재를 표면처리하여 내황변성을 개선

○ 유리 소재 채용하여 은 도금층에 특수소재를 표면 처리한 LED패키지 개발

○ 35,000 시간 이상의 사용 가능 시간 확보를 위한 소재 개발

○ LM80 인증 획득

○ 저가화를 통한 원가 경쟁력 제고.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
광효율	lm/W	130 (JPN/Nichia)	120	130
열저항	K/W	10 (USA/Cree)	15∼20	5
수명	hr	35,000	20,000	35,000
색온도	Kelvin	-	-	5,700~6,500
지향각	도	-	-	120

과제ID

전기전자-06

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기․전자

광응용기기

광계측제어기기

6T분류

IT분야

기타 정보기술

기타 전기전자 요소기술(센서 등)

과제명

광 간섭계 이용 선박 도장 두께 측정 기기 및 탑재용 로봇 개발

개  발

필요성

○ 선박의 안정성을 확보 및 침몰이나 침수로 인한 환경오염 방지

-국제해사기구(IMO)에서는 보호도장기준(PSPC)은 산적화물선의 이중선측 공간 및 전용 해수 밸러스트 탱크, 산적화물선 이외 기타 선박의 전용 해수 밸러스트 탱크 및 void space에 대한 보호도장 성능 기준을 규제

-도장의 기준을 국제적으로 강제하도록 2008년 7월 1일 발효

-건조공기를 단축을 위한 효과적인 도막 두께 측정 방식이 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 광섬유 페브리-페로 간섭계를 이용하여 비접촉식 선박도장 두께 측정 기기 기술 개발

○ photo-acoustic 효과를 발생시키기 위한 펄스 광원과 간섭계 결합 방법 개발

○ 비접촉식 도장 뚜께 시스템 완성

○ 선박도장 두께 측정 기기 탑재용 로봇 개발

○ 로봇의 위치 제어 및 이동성 확보

○ 로봇 제어와 뚜께 측정을 위한 알고리즘 개발 및 신뢰성 확보

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
측정 범위	mm	~13 mm (영국/elcometer)	없음	~10 mm
정확도	%	±1 % (영국/elcometer)	없음	±2 %
측정 단위	um	1 um (영국/elcometer)	없음	1 um
측정 속도	회	분당 60회 이상 (영국/elcometer)	없음	분당 30회
사용 온도	oC	-10 ~ 60 oC (영국/elcometer)	없음	-10 ~ 60 oC
로봇 위치 정확도	um	300 um (독일/KUKA, 일본/FANUC 등)	없음	전 범위 내에서 300 um 이내
로봇 이동 속도	cm/s	없음	없음	3cm/s

과제ID

전기전자-07

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

광계측제어기기

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

터널 구조물의 경사, 변위 계측을 위한 초소형 경량 광센서 모듈 개발

개  발

필요성

○터널의 변위 계측와 각도 계측에서 미세변형 측정의 분해능과 안정성을 높이고 오차 발생을 억제하기 위하여 전자기파와 무관하고 오작동 없는 장기적 안정적인 계측시스템 구성이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 다중 터널 변위/경사 동시 계측가능한 초소형 경량 광센서 모듈 개발

○ 주요 성능

-  변위 측정

· 측정길이 : 1,500 mm 이상, 분해능 : 1/1,000 mm 이하,

-  경사 측정

· 측정범위 : ± 2˚ 이상, 분해능 : 1/1,000˚ 이하

-  다중 변위/경사 대면적 동시 계측시스템

· 파장범위 : 1510 ~ 1590 nm, 채널 : 4 채널, 분해능 : 1 pm

○ 주요 특징

- 초소형 경량 광모듈, 대면적 측정 가능, 다중 동시 변위, 경사 측정

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
측정길이	mm	500	500	1500
분해능	mm	-	-	0.001
변형률 측정범위	mm	2.5	2.5	5
경사계 분해능	도	0.003	0.01	0.001
경사 범위	도	-	-	± 2˚ 이상

과제ID

전기전자-08

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

기타광응용기기

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

금속 열전도 핀삽입형 방열 기술이 적용된 고효율 태양광 일체형 LED 보안등개발

개  발

필요성

○LED보명과 태양전지모듈을 일체화하여 미려한 디자인과 효율향상을 도모할 필요가 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ LED모듈 30W~50W급, 태양전지모듈 50W급 적용 일체형 LED보안등기구개발

○ 주요 성능

- 태양광발전효율 18%

- LED등기구효율 90 lm/W

○ 주요 특징

- 태양전지모듈과 LED조명모듈의 일체화

- 금속핀 삽입형 방열기술 적용

- 태양전지모듈과 LED조명모듈의 방열판 공유

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
등기구효율	lm/W	90 (미국, GE)	88	90
태양전지모듈효율	%	18 (미국, Sunpower)	17	18

과제ID

전기전자-09

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

가정용기기

정보가전기기

6T분류

기타

기타

기타

과제명

능동형 RFID와 SNS를 활용한 홈네트워크형 방범창호 시스템

개  발

필요성

○ 가정이나 사무실, 창고 같은 장소에 도난방지를 위한 보안이 필요함.

○ 창문과 출입문등에 RFID를 활용한 센서기술을 적용하여 출입을 감지함으로서 도난방지를 함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 능동형 RFID와 SNS를 활용한 방범창호 시스템 개발

- 출입문과 창문에 무단침입 및 유리의 파손, 창문탈거 등이 발생하였을 경우 RFID형식 압전 소자로 감지를 하고 잠금이 압전 소자를 통해 전기신호를 발생하여 침입 발생 신호 및 제어를 RFID 통신이나 다채널 송신이 가능한 모듈을 통해 중앙처리장치로 정보를 송신하는 홈 네트워크 방법 시스템 개발

- RFID 압전센서를 통해 받은 침입 정보를 종합 분석하는 통신 베이스 모듈을 개발

- 통신 베이스 모듈을 이용하여 각 가정에 보유하고 있는 중앙처리장치가 내장된 IPTV, DTV등의 셋탑 박스와 결합하여 유선으로 집에서 TV를 통해 확인 및 제어

- 외출시 셋탑박스와 연결된 무선 인터넷을 통해서 사용자와 연결되며 이때 접근성을 높이기 위하여 SNS와 연동하여 확인 및 제어하기 위한 어플리케이션 개발

○ 침입여부를 판단하는 감지센서 개발

- RFID를 활용한 감압센서가 침입 여부를 판단하여 중앙처리 장치에 신호를 전달할 수 있는 홈 네트워크용 RFID센서 개발

○ SNS와 연동하여 제어할 수 있는 기술개발

- 스마트폰이나 스마트 단말기의 어플리케이션을 통해 경보상황을 알려주는 시스템을 개발

- 통신 프로토콜의 개발 및 유,무선 SNS와 연동하여 동작하는 프로토콜 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
응답속도	sec	-	-	3
반응속도	sec	-	-	1
방범창 인장강도	㎏/㎠	-	-	200
방범창 개폐시험	회	-	-	30,000

과제ID

전기전자-10

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

가정용기기 및

전자응용기기

기타 가정용기기 및 전자응용기기

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

초박 및 저가형 아트로봇 플랫폼 개발

개  발

필요성

○ 기존 장난감 및 재료와의 호환성 확보의 필요

- 로봇 키트는 특정 제품용으로만 제작되어 기존 아이가 보유하고 있는 재료(색종이, 가위 등) 및 장난감 블록(레고 등)과 연동에 한계가 있음

○ 프로그래밍 SW 및 SNS 연동의 필요성

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 초박 및 저가형 아트로봇 H/W 모듈 개발

- 10mm 이내의 초박형 모터 모듈 및 감속기 모듈, LED 장치 3종

- 제어기 모듈: 기존 제품을 제어용 인터페이스, I/O 포트, A/D, USB

- 전원부 모듈 : 배터리 전원, AC 전원 모듈

○ 멀티미디어 정보공유 플랫폼 개발

- 기존의 SNS 서비스 연동되며, 사용자가 가지고 있는 이미지와 제작한 아트로봇 간 증강현실 서비스를 제공 및 공유할 수 있는 앱

- 계산적 사고 프로그래밍 언어 Scratch 기반 아트로봇 연동 플랫폼

ㅇ 콘텐츠 개발

- 기존 보유 소재에 스케치 및 공작이 가능한 컨텐츠 및 가이드 개발

- Scratch 기반 아트로봇 프로그래밍 학습 콘텐츠 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
두께	mm	(미국, MIT)	10	10 이내
전원장치의 안정성	해당표준	해당표준	해당표준	공인기관 시험성적서
모터 등 H/W 신뢰성	해당규격	해당규격	해당규격	공인기관 시험성적서
S/W 개발	개	(미국, facebook)	카카오톡	4개 이상 (지재권 확보)
콘텐츠 개발	개	(미국, MIT)	-	3개 이상 (지재권 확보)

과제ID

전기전자-11

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

가정용기기및 전자응용기기

조명기기

6T분류

ET

에너지

기타에너지기술

과제명

점등 스위치형 디밍제어 모듈을 적용한 고효율 LED조명 시스템개발

개  발

필요성

○ 기존의 LED 디밍제어기는 별도의 내외부 디밍 제어장치 장착이 필요

- 조명스위치의 온오프반복 횟수로 조명의 디밍 결정 제어 가능

○ 저비용 및 신속한 적용을 통한 디밍 감지 기술의 개발필요

- 조명 조절용 추가 컨버터 및 조명장치 구성 불필요

- 기존조명 교체시 추가공사 비용 과다 문제해결

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 점등스위치를 이용하여 밝기를 조절하는 LED 디밍 제어모듈 개발

- 별도의 조명 제어장치 내외부에 디밍 제어장치 장착 불필요

- 조명스위치의 온오프반복 횟수로 조명의 디밍 결정이 가능한 제어기   개발

- 디밍 기능:  80~10%

- 디밍성능 검증: 30회,  효율 95% 이상

- 평균에너지 절감: 50% 이상

○ 고효율 및 KS 기준 신뢰성을 확보한 디밍 LED 조명시스템 개발

- 발광효율: 95 lm/W

- 방열온도성능:  기존의 50℃이하의 공인기준 대비 20% 향상

- 직하조도:  기존의 공인 기준 대비 20%향상

○ 디밍제어 모듈과 컨버터의 내환경 및  복합스트레스 내구성 향상 설계

- 컨버터 개폐성능: 30,000회

- 디밍LED조명시스템 평균수명: 30,000시간

- 온 습도 환경기준, 절연성능, 내습서지 내구성 검증

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발광효율	lm/W	-	90	95
방열온도성능	℃	-	-	20
디밍 성능	%	-	10~90	10~80
직하조도향상	%	-	10	20
디밍성능 검증	회/%	-	-	30회/95%
에너지절감	%	-	40	50
컨버터 개폐성능	회	-	15,000	30,000
시스템수명	hour	-	20,000	30,000
내습절연성능	㏁	-	2,000	2,000

- 제안한 평가항목을 KS 기준의 신뢰성 시험을 수행할 것.

- 공인기관에서 신뢰성 검증을 수행할 것.

과제ID

전기전자-12

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

계측기기

화학량 시험/분석 계측기

6T분류

ET

환경기반

기타 환경기반기술

과제명

에너지 전달 기반 극한 환경 상시 감시 플랫폼 개발

개  발

필요성

○ 원자력발전소 등 사람의 접근이 제한되는 극한 환경 감시를 위한 시스템 필요

○ 기존 무선 센서 네트워크의 한계 극복의 필요성

- 전원용 배터리 수명의 한계 및 교체 비용의 부담

○ 저전력 센서모듈 및 무선통신 네트워크 연동의 필요성

- 상시 모니터링을 위한 저비용, 고효율 시스템 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전원용 배터리 재충전을 위한 무선 에너지 전달 플랫폼 개발

- 5 m 이상의 거리에서 장착된 배터리 재충전 기술 개발: 마이크로웨이브 방식 등

- 무선통신 모듈 구동 (전류 20mA 이하)용 배터리 충전기술 개발

- 송신 모듈 및 수신 모듈 개발

○ 무선 네트워크 기반 모니터링 시스템 개발

- Zigbee 등 저전력 무선 통신 시스템

- 중앙 서버와 연동 및 DB 관리 기능

○ 통합 센서 및 통신 모듈

- 각종 센서 호환용 인터페이스 개발

- 저전력 센서 및 무선통신 연동 시스템 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
소모전류 (직비Active)	mA	20mA(미국/TI)	20mA(미국/TI)	20mA이내
소모전류 (직비Standby)	uA	0.4uA(미국/TI)	0.4uA(미국/TI)	0.4uA
전송율(직비)	Bps	250Kbps(미국/TI)	250Kbps(미국/TI)	250Kbps
방수시험	IP68	IP68	IP68	IP68
감지 대상 항목	종	10 (독일/GfG)	-	2종 이상
에너지 전달거리	m	-	-	5 이상
충전 에너지량	mW/h	-	-	3000

과제ID

전기전자-13

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

전기전자부품

플라즈마발생용 부품

6T분류

ET

에너지

050211에너지소재기술

과제명

고효율 양극 물질 표면개질을 위한 플라즈마 장비 개발

개  발

필요성

○ 모바일 기기 및 전기자동차, 전력저장 등의 에너지원으로 고성능 리튬이차전지용 양극 물질의 개발이 요구됨

- 양극물질의 표면처리를 통한 용량 및 성능 개선

○ 건식 방법의 신기술을 이용한 표면처리의 균일화

- 재료, 화학 분야와 광학, 물리분야의 융합에 의한 새로운 신기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 고성능 리튬이차전지용 양극 물질 표면처리 기술 개발

- 기존의 습식방법을 대체한 건식방법의 신 플라즈마 기술 개발

- 양극물질 표면에 나노크기의 박막형성

- 양극 물질 구조 안정 및 전도성 향상

- 양극물질의 표면처리 기술로 전지성능 향상

○ 양극 물질 플라즈마 소스 및 장비 개발

- 탄소 및 불소막 플라즈마 소스 개발

- 양극 물질 처리 수율 향상

- 대량생산을 위한 대기압조건에서 고속처리 속도 구현

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
가역용량	mAh/g	165	165	170
싸이클 수명	회	10,000	10,000	13,000이상
처리속도	kg/hr			10

과제ID

전기전자-14

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

전지

이차전지

6T분류

NT

나노소재

030211,나노소재기술

과제명

폐슬러리를 이용한 90Wh/US$급 이차전지 실리콘 음극소재 기술개발

개  발

필요성

○ 폐실리콘을 이용한 리튬이차전지용 고용량 음극소재 개발

- 저가격의 실리콘계 음극소재 개발로 리튬이차전지의 고용량화 실현

○ 한정된 자원의 재활용으로 인한 고부가가치의 자원순환 기술개발

- 폐기물의 재활용기술 개발로 경제성과 환경보호의 시너지 효과 기대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 폐실리콘 슬러리로부터 실리콘 회수 개발

- 폐실리콘을 이용한 고순도 실리콘 분말생산 기술개발

- 실리콘 회수기술 재활용 공정 설계

○ 고성능 리튬이차전지용 나노실리콘 음극소재 개발

- 실리콘 나노분말의 균일성 및 나노화 공정설계

- 실리콘 분말의 표면개질 기술 개발

○ 고성능 리튬이차전지용 실리콘계 나노복합소재기술 개발

- 실리콘 나노분말과 흑연 및 기타 소재와의 복합화 기술개발

○ 실리콘계 음극소재의 상용화 기술 개발

- 파일롯 설비 및 생산공정 기술 개발

- 생산량, 회수율, 전지성능 평가 및 설비비용 최적화 설계

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
순도	%	-	-	99.9
크기	nm	-	-	100
회수율	%	-	-	90
가역용량	mAh/g	700(일본,히타치)	700	800
싸이클 수명	%(@100 cycle)	80(일본, 히타치)	50	80
생산능력	톤/월	-	-	1
발열량	J/g	-	-	150

과제ID

전기전자-15

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

IT

핵심부품

집적회로기술

과제명

ϒ값 조정을 통한 감성인식기반의 Smart LED 전광판용 다채널 컨트롤 IC 및 Module 기술개발

개  발

필요성

○ 셋팅된 값에 의해 주어진 영상소스만을 구현하는 LED 전광판기능에서, 설치된 환경에 적응하여 다양한 색온도를 표출하여 인간의 감성을 아우르는 smart LED 전광판 필요

○ 설치 환경과 시간 그리고 빛의 변화에 따른 색온도 자동 조절되는 제품 출시로 중국과 같은 후발국가의 가격경쟁으로부터의 경쟁력확보

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 차세대 LED 전광판용 ϒ값 보정 기능과 색온도를 조절할 수 있는 기능이 내장한 정전류방식의 다채널 컨트롤 IC 및 Module 기술개발

○ 정전류 방식의 LED Driver IC & Module 개발

- ϒ값 보정을 위한 IC 내부의 회로구성 및 S/W 개발

- 16 channel 및 16 bit PWM control

- Output current accuracy : +/- 3%(Between IC)

- Data clock frequency : max. 30MHz

- 6 bit programmable output current gain

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
채널	Ch	대만, Macroblock	없음	16
출력전류	mA	대만, Macroblock	없음	2~45
정확도	%	대만, Macroblock	없음	+/-3
주파수	MHz	대만, Macroblock	없음	max. 30
전압	V	대만, Macroblock	없음	3.3 / 5

과제ID

전기전자-16

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

IT

핵심 부품

차세대 디스플레이 기술

과제명

가용성 OLED 재료 및 용액공정기술 개발

개  발

필요성

○ 현재 모바일용 OLED 패널 제조에 이용되고 있는 진공 열증착 방식은 제조 비용이 매우 높고 대면적화 대한 기술적 한계가 있다. 따라서 향후 대면적 디스플레이(TV) 상용화를 위해 생산성 및 경제성이 우수한 용액공정 개발 및 이에 적합한 가용성 OLED 재료의 개발이 요구되고 있다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 증착 방법에 의하여 제작된 AMOLED 재료의 성능을 유지 혹은 향상시키고 저가/대량 생산 및 박형화, 대형화, 경량화 및 플렉서블화 시킬 수 있는 용액 공정 및 가용성 OLED 재료 개발

○ 주요 성능 및 특징

- 가용성 OLED 재료 및 대면적화가 가능한 용액 공정 개발

- 현 생산중인 증착재료와 유사한 효울, 수명, 구동 전압 특성 확보

- Soluble 적용 재료 중 기술 개발이 시급한 정공 수송층 재료 개발

- 박막 불용화 정공 수송층 기반 최적의 발광층 재료 선별

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 녹색/효율	cd/A	25.4 (미국/DuPont)	25	30
2. 녹색/수명	hr.	1,120,000 (미국/DuPont)	20,000	40,000
3. 녹색 /색좌표	-	0.26, 0.65 (미국/DuPont)	0.21, 0.71	0.21, 0.71
4. 지적재산권 확보	편	-		1

과제ID

전기전자-17

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기‧전자

중전기기

자동화제어기기

6T분류

IT

핵심부품

기타 정보통신 부품기술

과제명

스크린 도어의 60W급 직접 구동 BLDC 모터 및 전용 제어기의 개발

개  발

필요성

○본 과제에서는 직접 구동 BLDC 모터를 적용한 스크린 도어 시스템을 개발  하여 기존의 공압 실린더 타입과 DC Brush 모터에 감속기를 결합한 타입 등에서 가져오는 구조적 복잡함과 효율 저하, 저 수명, 높은 가격에 따른 한계를 극복하고자 함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 직접 구동방식 Brushless Motor를 적용 개발 하여 저속의 고출력 모터의 개발과 높은 속응성, 시스템의 단순화, 높은 신뢰성 기술 확보를 목표로 함

○ 60W 급 직접 구동 BLDC Motor 개발

○ BLDC 전용 Magnetic Position Sensor 개발

○ 스크린 도어 전용 제어기 개발

○ 스크린 도어 개폐 시스템 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1.정격출력	Watt	60	60	60
2.정격전류	A	5	5	2
3.최대전류	A	10	10	6
4.정격토크	N‧m	3	3	3
5.정격속도	rpm	-	-	190
6.절연저항	Mega Ohm	-	-	100 이상
7.모터효율	%	70	70	80 이상
8.센서분해능	degree	-	-	0.02
9.인버터효율	%	90	90	95 이상
10.내구성	분당1회	-	-	20만회 이상

과제ID

전기전자-18

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

IT

핵심 부품

차세대 디스플레이 기술

과제명

고출력/고색재현 BLU(Back Light Unit)용 나노양자점 필터 개발

개  발

필요성

○ 기존의 blue LED chip과 yellow phosphor를 사용한 백색 LED의 경우, 낮은 색재현율을 보이며, 소비전력이 높은 문제점이 있음.  자연광과 유사한 인체 친화적인 천연색 발광기술과 광 방출 극대화가 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : Red/Green/Blue 나노양자점을 사용하여 자연광과 유사한 광방출 기술과 BLU sheet 표면에 나노 및 마이크로 구조체를 형성함으로써 광 방출 극대화가 가능한 광 guiding 기술을 융합화 하고자 함.

○ 주요 성능

- 나노양자점의 발광파장 : 520 ∼ 640 nm

- 발광휘도 : 800 nit 이상

- 광방출 향상을 위한 나노/마이크로 구조체 패턴 개발 : 2개 이상

- 나노/마이크로 구조체 패턴 균일도 : ± 5% 이내

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
양자점 발광파장	nm	520 ～ 640 (독일, 프라운호프)	540 ～ 620	520 ～ 640
양자점 발광효율	%	70 (독일, 프라운호프)	65	75
발광휘도	nit	700 (한국, LG디스플레이)	700	800 이상
나노/마이크로 구조체 패턴 개발	개	-	-	2개 이상
나노구조체 패턴 uniformity	%	± 5 이내 (스웨덴, Obducat)	± 5 이내	± 5 이내

과제ID

전기전자-19

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기,전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

휴대폰용 무반사 보호 필름 제작을 위한 나노 템플릿(template) 제작 기술 개발

개  발

필요성

- 핸드폰, 내비게이션 등 이동용 디스플레이의 시장이 급증하고 있으며, 신기술 개발을 통해 디스플레이 분야에서 새로운 시장을 창출

- 무반사 보호 필름을 통한 무반사 디스플레이의 구현은 디스플레이산업에서 최종 목표 기술 중 하나임

- 무반사 보호 필름 제작의 핵심 기술은 나노 구조의 대면적화 임

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 핸드폰용 무반사 보호 필름 제작을 위한, 나방눈 모사 대면적 나노 템플릿 제작 기술 개발

- 핸드폰용 무반사 필름 제작을 위한, 나방눈 구조를 갖는 140mm✕

80mm 크기의 나노 템플릿 제작 기술 개발

- 스텝-앤-리피트 공정을 사용하지 않는, 140mm✕80mm 크기

나노 템플릿 제작 기술을 개발

○ 휴대폰용 무반사 필름 시제품 제작

- 나노 템플릿 : 크기 140mm✕80mm

- 무반사 필름 시제품: 반사율 2%이하

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
반사율	%			Max 2
경도	H			Min 3
나노 template 크기	cm			14cm✕8cm

과제ID

전기전자-20

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기 전자

반도체장비

노광.트렉장비

6T분류

IT

핵심부품

차세대 디스 플레이 기술

과제명

COB타입 UV LED 광경화 엔진 모듈형 경화기 시스템 개발

개  발

필요성

COB type UV LED를 적용한 UV LED경화기 모듈 및 시스템은 생산성이 떨어지고 환경기준에 적합하지 않은 UV용 수은 Lamp를 대치하며 또한 칩의 고집적화로 단위면적당 광 파워를 크게 할수 있고 크기를 조절할 수 있는 엔진형 타입의 모듈이 필요하며 적용 제품의 모양에 따라서 크기와 광 파워가 변형 가능하도록 하여 향후 산업용 경화기나 노광기시장에 바로 대응할 수 있는 장점이 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- COB 타입의 패키지 설계 및 제작

패키지 모듈 신뢰성 평가 기술, UV LED 고집적 실장 기술,

COB Package 설계 기술

- UV LED 광원 모듈 대체 개발

기구설계 및 방열기술 개발, Power 구동 회로부 제작, 시제품 특성 및     분석

- UVLED 엔진형 경화 시스템 개발

○ 개발내용

- 최대조사 강도 1,000mW/㎠ 이상

- Uniformity 80%이상 확보

- 가속 수명 시간 1000시간 이상확보

- 엔진형 모델의 3set이상의 확장 모듈 장착

- 기존 패키지 형태의 LED를 사용하지 않고 칩을 사용하는 COB

패키지 채택함

- 제품의 모양에 따라 변화 가능한 엔진형 경화 모듈 제작

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1.최대조사강도	mW/㎠	800	500	≥1000
2.Uniformity	%	70	65	≥80
3.단위 모듈size	mm		-	≥100×20
4.가속수명	hrs			1000

과제ID

전기전자-21

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기,전자

영상/음향기기

방송AV기기

6T분류

IT

정보처리시스템 및 S/W

기타정보처리시스템 S/W

과제명

Web PAD 연결 가능한 스마트 원격방송 제어 앱 및 장비 개발

개  발

필요성

1. 방송실에서 일괄적으로 음원을 송출하는 것은 상관없지만 로컬지역에서 각자의 방송을 듣고자 할 때는 로컬지역의 수 만큼 방송실에서 다채널 음성방송 및 영상 송출 할 수 있는 기술 및 장비가 요구된다.

2. 비상 상황에서 전체 방송을 위해 방송장비가 설치된 장소에 까지 가지 않고 휴대한 Web PAD를 사용함으로써 신속한 조치가 가능해 진다

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 스마트 폰이나 Web Pad에서 원격제어하고 모니터링 할 수 있는 software 기술 개발 (디지털 및 인터넷을 이용)

- 스마트 폰이나 Web Pad에서 원격 제어되는 제어신호를 WiFi 또는 Bluetooth로 전송받고, 스마트 원격방송에서의 오디오 신호를 메인 시스템에 Ethernet으로 전송하여, 유무선 원격 방송을 가능하게 하는 방송 단말기기(범용 Encoding/Decoding 포함)

○ 개발내용

- 7“ 터치스크린에 의한 간편 조작

- 스테레오 음원 전송 과 오디오 지연시간 3ms 이하

- 이더넷 전송기술을 이용하여 별도의 망 구성없이 스미트 기기 및 앱 프로그램의 추가로 간단하게 원격 방송 시스템 구현

- 스마트폰 앱을 활용하여 제어 및 모니터링 기능 구현

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동시접속 단말기 수	대	7	7	7
전송채널	ch	8 (Bosch)	8	8
오디오 특성	Hz	80~18K (Bosch)	80~18K	80~18K
오디오 지연	ms	1.25 (Digigram)	5.33	3

과제ID

전기전자-22

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

중전기기

전력용 재료

6T분류

ET

청정생산

기타 청정생산 기술

과제명

배전선로용 스페이서 케이블 배열 가공선로 시스템 및 장치 개발

개  발

필요성

○ 현재 154kV 변전소로부터 공급받는 22.9kV 배전선로는 2회선 간선 공급방식으로 10,000kVA를 수용가에 공급하고 있음. 그러나 날로 늘어나는 부하에 비하여 공급능력이 부족한 실정임.

○ 따라서, 가공 선로 방식의 다회선화 하는 방식을 통하여 전력 공급능력을 높일 수 있는 기술개발이 필요함. 즉, 기존의 2회선 방식을 최대 4회선까지 쉽게 증설이 가능한 방식의 도입을 위한 시스템 및 장치 개발이 요망됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 배전선로용 스페이서 케이블 배열 가공선로 시스템 및 부속 장치 개발

○ 개발내용

- 22.9kV급 상절연 스페이서 및 핀애자 정격 설계 기술

- 22.9kV급 상절연 스페이서 및 핀애자의 하우징 절연 설계 기술

- 최적의 물성 선정을 위한 성능 평가 기술

- 유전율 분포 최적화를 위한 경화 모델링 및 하우징재의 열화 성능 평가 기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
A/C 건조섬락전압	kV	96 (미국 / Hendrix社)	없음	96 이상
A/C 주수섬락전압	kV	55 (미국 / Hendrix社)	없음	55 이상
Low Frequency Puncture	kV	220 (미국 / Hendrix社)	없음	220 이상
RIV 시험	㎶	10 (미국 / Hendrix社)	없음	10 이하
최대연속 온도시험	℃	120 (미국 / Hendrix社)	없음	120

과제ID

전기전자-23

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

중전기기

자동화제어기기

6T분류

IT

기타 정보기술

기타 정보기술

과제명

전자식 자동제어에 의한 수경재배-양어 복합영농법 기술개발

개  발

필요성

○ 양어 및 수경재배는 수질, 수온, 환수, 산소공급 등의 관리를 해주어야 하는데, 이러한 생산 및 환경변수들을 인력에 의해 최적으로 관리하는 데는 한계가 있음. 이러한 변수 관리가 최적화 되지 못하면, 생산물의 폐사, 발육 저하, 품질 저하 등이 발생함. 국내에는 이러한 관리 목적제어기술이 존재하지 않아 이에 대한 기술개발이 필요함.

○ 따라서 전자식 자동제어에 의한 생산 및 환경변수 기술 개발을 통해, 수경재배-양어의 생산성, 품질 등을 크게 높일 수 있어 이에 대한 기술개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 양어 및 수경재배의 생산 및 환경변수 자동제어시스템 및 데이터 관리 시스템 개발

○ 개발내용

- 양어조의 배설물을 자양분으로 하는 수경재배기술 개발

- 양어 및 수경재배의 생산 및 환경변수 자동제어시스템 개발(HW/SW)

- 자동제어시스템과 연계된, 생산 관리 등의 데이터관리 시스템 개발

(프로그램)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
변수제어 시스템	조	네덜란드	30	90
데이터관리 시스템	조	네덜란드	30	90

과제ID

전기전자-24

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

반도체장비

측정/검사장비

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

X-ray 검출용 이미지렌즈 개발

개  발

필요성

○ 현재 전체 수입에 의존하는 산업용 X-ray Detector를 개발하기 위해 Image Lens가 필수적임. Fiber Optic은 고정배율,

-평판 Detector 등은 고가이기 때문에 수입 대체 및 수출 제품을 위한 Detector가 반드시 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Image Lens를 이용한 Zoom Type Detector와 이를 이용한 산업용 X-ray 시스템을 개발

○ 주요 성능

- 60kV, 0.5mA, 50μm Focal Spot Size를 갖은 X-ray 시스템

- 40배 이상의 광학 줌 기능을 갖은 Detector 탑재

<개발수준>

성능지표		현재기술수준 비교		개발 목표
		국내	국외	( )년
영상성능	배율	-	-	40배이상(2년)
	광학해상도	10lp/mm	10lp/mm	10lp/mm이상(2년)
누설 X-선 제한 시험	누설 선량	1μSv/h	1μSv/h	1μSv/h이하(2년)
X-선 조사조건 허용치	전압 안정성	±10%	±10%	±5%이하(2년)
	전류 안정성	±20%	±20%	±15%이하(2년)

과제ID

전기전자-25

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

디스플레이

디스플레이부품및소재

6T분류

IT

핵심부품

차세대디스플레이

과제명

고해상도 전극인쇄용 하이브리드 옵셋 공정 및 장비 개발

개  발

필요성

○고효율 및 고해상도 인쇄전자공정 및 장비의 개발을 통해 터치스크린 또는 플렉시블 디스플레이에 적용하여 차세대 디스플레이 핵심기술 확보

○향후 인쇄 투명전극까지 활용 가능하여 큰 파급효과가 기대됨

○기존의 인쇄공법은 고해상도와 고재료 사용효율의 동시 달성이 불가능하였으나 이를 동시에 달성가능한 혁신적인 인쇄공법의 개발이 절실함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○2G급 기판에 대해 고해상도와 고잉크 효율을 동시에 만족시키는 패턴인쇄 공정 장비 개발

○Reverse Offset과 Gravure Offset방식의 장점만을 취하는 패턴 인쇄공정 기술 개발

○고정밀 Nip Force 제어알고리즘 개발로 전면적 균질 인쇄품질 확보

○대면적 유연 디스플레이용 전극 인쇄공정 장비개발

○Hybrid Offset 공법을 통한 투명전극 인쇄기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
잉크사용효율	%	10%	10%	95%
최소선폭	um	10um	10um	10um
중첩인쇄정도	um	±	± 15um	± 5um
블랑켓수명	회	50회	50회	300회

과제ID

전기전자-26

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

나노패턴 기반의 스마트폰용 저(무)반사 광학 필름 개발

개  발

필요성

-  스마트폰을 포함한 휴대폰, 스마트패드, 네비게이션 등 휴대용 디스플레이 수요는 꾸준히 급증하고 있으며 기술 선도를 통한 시장 지배력을 높이고자 함

디스플레이 창 표면에서의 빛 반사를 최대한 줄이거나 무반사를 구현하는 것은 디스플레이 분야에서 궁극의 기술 중 하나임

j개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 스마트폰 디스플레이 면적(대각선 140mm 내외)의 반사율 2% 이하의 광학 보호 필름 개발

○ 주요 성능

- 대각선 길이 기준 140mm 이상의 나노패턴 제작기술

- 반사율 2% 이내, 경도 4H 이상의 저(무)반사 광학 보호 필름 생산기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
반사율(단측)	%	-	-	2% 이내
경도(연필 기준)	H	-	-	4H 이상
면적(대각선)	mm	-	-	140 mm

과제ID

전기전자-27

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

AgNW (Silver Nano Wire) 투명전극을 이용한 Flexible 터치스크린 개발

개  발

필요성

○ 투명필름의 경우 대부분 ITO 재질을 사용하고 있으며 많은 부분은 수입에 의존하고 있음

○ ITO 투명 필름의 경우 플렉서블 분야에 적용하기에는 벤딩 신뢰도 문제로 인해, 향후 플렉시블 터치스크린패널 시장의 도래에 따라 새로운 재질의 유연한 투명 플렉서블 터치스크린 개발필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 광학 특성

: 광투과도 88% 이상, Haze : 1.8% 이하

○ 터치스크린 크기

: 5“ 이상, 두께 : 500um 이하

○ 환경(신뢰성), 유연성 테스트

: High Temperature (R/R0) 1.0±0.25, Humidity (R/R0) 1.0±0.25

: Bending Test (Inner & Outer) Test

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
광투과율	%	89		88
Haze	%	1.8		1.8
유연 터치스크린 크기	Inch	-		5 Inch
유연 터치스크린 두께	um	-		500um 이하
- High Temp. - Humidity	℃ %Rh	1.0±0.2 1.0±0.2		R/R0 R/R0

과제ID

전기전자-28

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

광응용기기

기타 광응용기기

6T분류

BT

보건의료관련응용

의과학·의공학 기술

과제명

광 IC 기반 치아미세균열 판별을 위한 고분해능 광영상기기 개발

개  발

필요성

○ 치아 크랙의 진단은 시진, 색소로 확인하는 방법, X-ray 방법, diagnostic surgery 등이 있지만 초기의 크랙을 발견할 수가 없고, 방법이 복잡할 뿐만 아니라, 인체에 유해하며, 직접 수술을 통해 확인을 할 수밖에 없는 매우 까다로운 방법이 사용되어 보다 간편하고, in-situ확인을 위한 장비가 필요함.

○ 치아크랙은 치아 통증의 원인이 되므로 눈에 보일때 까지 방치하면 큰 고통의 원인이 되기 때문에 조기 발견이 중요하다. 따라서 조기 발견을 위해 미세 크랙의 발견이 중요하기 때문에 분해능이 약 5 μm이하인 영상기기의 개발이 필요할 뿐만 아니라, in-situ 분석이 가능한 광프로브 개발도 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 치아크랙 판별용 광모듈 개발 및 in-situ 판별을 위한 광프로브 개발

○ 개발내용

- 고분해능 위한 750 nm ~ 890 nm에서 일정 비율을 가진 광 IC 개발

- WDM coupler를 활용한 80 nm 이상의 광원 개발

- 5 um 이하의 축방향 분해능을 가지는 광이미징 기기 개발

- 치아크랙확인을 위한 소프트웨어 개발

- in-situ 분석이 가능한 line scan이 가능한 광프로브 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
축방향 분해능	μm	5	10	5
광 IC 40~60% coupling bandwidth	nm	80	50	80
광 프로브 line scan 거리	mm	5	3	5

과제ID

전기전자-29

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

재료

전자재료

표면처리

6T분류

IT

핵심부품

기타정보통신부품

기술

과제명

감성 터치실행을 위한 250 ohm/sq이하 저저항의 터치센서패널 금속그리드 표면처리 기술개발

개  발

필요성

○터치센서패널의 응답특성을 향상시키기 위하여, 기존 ITO에 비하여 표면저항 특성을 개선할 수 있는 화학도금 방식의 표면처리 기술개발이 필요함.

○화학강화유리 포함 대형 터치판넬 기판의 미세패턴 구조에서 내구성 및 밀착력 확보를 위하여, 습식/건식 복합 표면처리기술의 개발이 절실하며 이를 통하여 제품의 신뢰성 및 경쟁력을 성장시킬 수 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 강화유리 포함 플라스틱 기판소재의 선택적 화학도금 표면처리기술 개발

- 플라즈마 건식 표면처리 공정 최적화 및 부착력, 내구성 포함 신뢰성 확보

- 저소비전력 터치센서용 표면저항 개선기술 개발

○ 주요 성능

- Haze 특성 포함 투명도 개선기술 적용

- 내구성, 부착력 포함 주요신뢰성 개선기술 적용

- 표면저항 특성 포함 전기적특성 개선기술 적용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
표면 거칠기	um	1um	수 um	1um 이하
투명도	%	80~85%	75~80%	85% 이상
표면저항	ohm/sq	250 ohm/sq	250~400 ohm/sq	250 ohm/sq 이하

과제ID

전기전자-30

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

광소재

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

고성능 LED 제품을 위한 고효율 나노형광체 개발

개  발

필요성

○ 고성능의 LED 모듈 및 고수율의 공정기술 개발 LED, Laser Diode, Photodiode, OLED, 바이오 센서, 등 다양한 나노 신제품 및 신산업에 파급이 가능한 융복합기술 개발이 필요함

○ 나노 양자점의 우수한 광 특성에도 불구하고 안정성, 분산성 및 신뢰성이 확보가 어려워 상품화에 어려움을 격고 있어 이를 극복하기 위한 기술개발 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 고효율 나노 형광체 개발

- 나노 형광체를 이용한 필름 기술 개발

○ 주요 성능

- 광안전성 및 분산성이 우수한 고효율 나노하이브리드 형광체 비드 개발

- 열, 광 산소에 안정적인 고효율 융복합체 필름기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
양자효율 (QY)	%	60	50	70
분산성		±4	±5	± 4
광안정성 (8W UV lamp, 365nm, 20 hr조사)	%	10	5	85

과제ID

전기전자-31

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기.전자

전기.전자부품

센서부품

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

다수의 가시광과 적외선 LED을 사용한 위조 지폐 감지기용 접촉식 이미지 센서 모듈 개발

개  발

필요성

○ 현재 위폐감별과 관련된 사용고객은 간단한 검별은 국내의 기존 제품으로 가능하나, 점차 위폐등의 제조기법이 지능화되면서 일본 및 미국의 감별센서 제품을 수입하여 차용하고 있음.

○ 특히 , 감별module은 감별의 기능만이 가능하므로 권종(화폐의 종류, 수표의금액)등은 또 다른 sensing을 통 하여 구현하고 있음. 본 개발은 6개의 파장을 이용한 반사 , 투과가 가능하며 50dpi , 100dpi , 200dpi등 해상도에 대한 선택을 통하여 권종 및 수표금액의 분별도 가능하게 함으로써 기능의 복합화를 통한 원가절감 및 수입대체 효과가 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 가시좡과 적외선 LED를 이용한 위조지폐 감지기용 CIS(Contact Image Sensor) Module 개발

- 파장(450nm , 520nm , 660nm , 750nm , 850nm , 940nm) 기존 제품 대비 2개의 파장을 추가.

- Scan방식 : 반사 + 투과

- 출력: Digital LVDS

- Speed : 60usec/line

- 해상도지원 : 50dpi , 100dpi , 200dpi selectable

- 광학특성 : Dual rod lens 이용

- 내부구조 : 현재의 analog출력방식을 image 처리 IC를 사용하여 Analog to Digital converting, Timming generator 내장 , LVDS출력구현으로 잡음제거 및 원가절감

- 외곽  : 소형화

○ CIS Module 블럭도

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
PRNU	%	30	-	30
MFBF	%	15	-	15
Speed	usec	70	-	70
LED power	volts	40mV(red)	-	40mV(red)
Size	mm2	225x33	-	225x33

과제ID

전기전자-32

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기.전자

전기.전자 부품

센서부품

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

마이크로 격자 엑스선 위상제어 이미징 응용기술 개발

개  발

필요성

○ 디지털 방사선 센서의 해상도 향상을 통한 정보수집 장치에 대한 국산화 필요

○ 차세대 산업용 및 의료용 영상기기 핵심부품인 고분해능 grid, grating 구조체 필요

○ 우수한 대면적 Si 패턴기술력 확보 및 적용기술 확보 필요

○ 위상차 이미징 기술에 의한 의료 영상기기 고해상도화 및 예상되는 시장 확대 대응 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 위상차 이미징 격자기술이 적용된 X-선 이미징 장치개발

- 80×80 mm2 이상의 대면적 구조, 패턴주기 2um 이하의 고해상도 기술

- 고해상도 이지징 X-선 격자구조 기술

- 산업용 및 의료용 이미징에 적합한 가속전압 100 KeV 이상

○ x선 위상차 Grating 제조기술

- 위상차 Grating 설계 및 제조

- 공인인증 획득을 위한 신뢰성 시험 분석

○ 고 종횡비 방사선 불투과성 물질 매립기술

○ 회절영상 처리기술 및 Grating 신뢰성 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
패턴면적	mm2	64×64	50×50	80×80
가시도	%	10	-	10 이상
패턴 주기	um	2	5	2 이하
불투과성 물질 매립깊이	um	26	10	30이상
X-선 가속전압	Kev	70	50	100

과제ID

전기전자-33

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기ㆍ전자

광응용기기

광부품

6T분류

IT

핵심부품

테라비트급 광통신 부품기술

과제명

100GBASE-LR4 ROSA 광트렌시버용 핵심 광 수동부품 개발

개  발

필요성

○ 향후 LTE 통신 및 울트라HD급 신호전송 규격의 광트렌시버의 국산화의 가장 핵심 부품인 어레이렌즈 및 MUX및 DEMUX 블록의 대량생산 공정기술의 개발이 시급함

○ 대량생산의 가장 적합한 렌즈 어레이 금형기술, 블록형태의 금형 코어의 초정밀 연삭가공기술, 고온 고압의 복합형상 유리렌즈 성형기술 등의 관련 공정 기술 개발이 필요함

○ 금형기술과 고온 고압의 유리렌즈 성형기술을 이용해 부품을 제조하고, 이를 광트렌시버 개발에 응용함으로서 IT기반 부품융합 분야에서 매우 시너지 효과가 큼

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표

○ 40GBASE-LR4 ROSA 광트렌시버용 16채널 렌즈어레이 및 광 DeMUX 블록 유리 렌즈 어레이 성형기술 개발

개발내용

○ 유리 렌즈 성형 공정을 이용한 16채널 렌즈어레이

- 광학 박막 증착 기술

- 저가격 고품질의 유리렌즈 어레이의 제작 공정기술 연구

○ 유리 렌즈 성형 공정을 이용한 광 DeMUX 블록

- 유리 렌즈 성형 공정기술 연구

- 광결합 기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
렌즈 피치	1.0±0.002 mm	-	1.0±0.001	2년
렌즈 결합효율	65% 이상	-	65% 이상	2년
렌즈 효율 균일도	± 3% 이내	-	2%	2년
광 DeMUX 블록 직각도	0.002 이내	-	-	2년
광 DeMUX 블록 반사각	0.05도 이내	-	-	2년
광 DeMUX 블록 반사도	99 % 이상	-	-	2년
광 DeMUX 블록 투과도	99 % 이상	-	-	2년

과제ID

전기전자-34

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

재료

전자재료

표면처리

6T분류

IT

핵심부품

기타정보통신부품기술

과제명

멀티터치용 30um이하 미세선폭의 은 미세인쇄전극 터치스크린패널 기술개발

개  발

필요성

○ 멀티터치 기능을 요구하는 터치스크린패널 모듈 및 센서부품의 수요가 급격히 증가

- 기존 ITO 기술을 대체할 수 있는 새로운 투명전극 형성기술

○ 스마트폰, 태블릿 PC등 터치스크린패널에 있어 대형화, 슬림화, 경량화, 저가격화 및 내구성 증대가 요구

- 전극패턴에 있어 미세패턴을 확보할 수 있는 인쇄전극기술을 통한 미세패턴 형성기술의 연구개발이 절실함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표

○감광성 Ag 페이스트 인쇄전극 형성기술 개발

○고밀착력을 위한 PET 필름 상의 Ag 미세패턴 형성기술 개발

○미세패턴용 플라즈마 건식처리 최적화 기술 개발

개발내용

○ 감광성 Ag 페이스트를 이용한 미세패턴 형성기술

○ 무전해도금 방식 적용 인쇄전극의 저저항값 구현

○ 플라즈마처리를 이용한 고밀착력 PET 필름 구현

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
미세선폭	30um 이하	~ 30um	~ 50um	2년
표면거칠기	40nm 이하	~ 40nm	~ 50nm	2년
비저항	5X10-5Ωm 이하	~ 5X10-5Ωm	~ 7X10-5Ωm	2년

과제ID

전기전자-35

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

반도체

열처리장비

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

연성기판(FPCB) 제작 나노금속잉크 소결용 고온 가스빔 열처리 장비 개발

개  발

필요성

○ 최근 발전되고 있는 나노금속잉크기술과 인쇄기술을 이용하여 연성회로기판제작의 생산비용을 낮출 수 있음. 두 기술을 이용한 연성회로기판 제조 시 소결공정은 나노금속잉크의 전도성 확보를 하기위한 필수 핵심공정 임.

○ 본 과제에서는 소결공정의 생산성을 높이고, 운전비용을 획기적으로 낮출 수 있는 연성회로기판 공정장비로 고온 가스빔 열처리 장비를 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○연성회로기판 (FPCB) 제작 공정을 위한 나노금속잉크 패턴의 전도성 확보를 위한 소결용 고온 가스빔 열처리 장비를 개발한다.

○주요 성능

- 열처리 공정 온도 250℃ 미만

- 400 mm × 5 mm 수준의 빔 형태의 가스 flow  형성

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
열처리온도		150～200℃		150～200℃
가스빔 크기		400 mm × 5 mm		400 mm × 5 mm
비저항 (Ag 기준)		5×10-8 Ωm	5×10-8 Ωm	5×10-8 Ωm

과제ID

전기전자-36

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

광응용기기

광부품

6T분류

IT

핵심부품

기타정보통신

과제명

열경화형 고분자재료를 이용한 광부품 초정밀성형기술 개발

개  발

필요성

○ 광경화형 고분자재료는 열가소성수지에 비하여 상대적으로 전이온도가 높고, 성형시에 수축률이 작으며, 점성이 낮아서 성형공정에 매우 유리한 차세대 광학소재에 해당됨.

○ 광부품의 필수요건인 비정질 특성을 확보하기 위한 별도의 기술적인 고려가 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 광경화성 재료의 균일한 성형특성 확보를 위한 광캐비티 설계 및 제작

○ 광경화형 재료의 광부품 성형을 위한 마스터코어 초정밀금형기술 개발

○ 광경화성 재료의 경화기구 분석 및 측정기술 개발

○주요 특징

- 광경화형 고분자재료의 두께방향에 대한 균질성을 확보하기 위한 파면보상기구 및 광캐비티 최적화 설계 및 제작

- 시제품 개발에 필요한 광캐비티 & 분석장치를 성형공정에 맞추어 최적화

<개발수준>

항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
시제품	제품두께		0.1 이내	0.1 이내	2mm 이상
	경화시간		50분 이내	30분 이내	30분 이내
광캐비티	광균일도		70% 미만	70% 미만	95% 이상
	광 효 율		50% 미만	50% 미만	70% 이상
굴절률 분석장치	측정오차		1% 이하	1% 이하	0.5% 이하
	측정면적		-	-	5×5 ㎟

과제ID

전기전자-37

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

금속재료

에너지소재기술

6T분류

ET

에너지

에너지소재기술

과제명

액상법에 의한 저비용 Fe 분말 제조기술 및 50kg/day 생산공정기술개발

개  발

필요성

○ 현재 국내의 경우 나노금속분말의 제조 및 응용에 관한 상용화기술은 미진하지만, 선진국에서는 나노금속소재를 이용하여 다양한 산업분야에 적용되고 있으므로, 국내에서도 나노금속소재의 실용화를 위한 지속적인 연구개발을 위한 기업과 정부의 연구개발을 위한 적극적인 투자가 요구되고 있음.

○ 특히 군산용 및 산업용 전지로 사용되는 열전지용 소재는 전량 수입에 의존하고 있으므로, 열전지의 성능향상을 위해서는 열전지 소재의 국산화기술 및 대량생산기술이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○- 액상법에 의한 산호형태의 Fe 분말의 제조기술

- 산호형태의 Fe 분말의 50Kg/day 연속생산공정기술

○주요 성능

- 균일한 2㎛ 이내의 입자크기의 산호모양 Fe 분말 제조기술 확보

- 99%이상 고순도 Fe 분말제조기술 및 50kg/day 연속생산공정 설계 및 운전

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
형상		산호모양	산호, 구형	산호모양
순도		99%이상	99%이상	99%이상
평균입자크기		3㎛ 이내	3㎛ 이내	2㎛ 이내
발열량		290 cal/g 이상	290 cal/g 이상	290 cal/g 이상
생산기술			-	50kg/day

과제ID

전기전자-38

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

전지

전지재료

6T분류

ET

에너지

에너지소재

과제명

고용량 리튬이온 커패시터용 3차원 구조의 탄소계 양극소재 개발

개  발

필요성

○ 국내 리튬이온 커패시터 및 핵심기술 개발 실적은 전무한 상황으로 원천기술 개발 및 핵심부품의 국산화를 통한 경쟁력 확보가 시급함

○ 고용량 3차원 구조의 탄소계 양극소재 개발을 통해 고성능 리튬이온 커패시터 핵심기술의 내재화 및 산업 경쟁력 확보가 필요함 .

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 고에너지밀도 구현을 위한 3차원구조의 고용량 탄소계 양극소재 개발

- 3차원구조의 탄소계 양극소재의 합성 및 미세구조 제어기술 개발

- 3차원구조의 탄소계 양극소재의 고밀도 전극제조 기반기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
비표면적	m2/g	2000 m2/g	2000 m2/g	> 2300 m2/g
기공도	g/cc	0.7~0.9 g/cc	0.6 g/cc	> 1.1 g/cc
방전용량	mAh/g	50 mAh/g	45 mAh/g	70 mAh/g
방전출력	@30C	50%	45%	70% @30C

과제ID

전기전자-39

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

반도체장비

측정/검사장비

6T분류

IT

정보처리시스템 및 S/W

신호처리기술

과제명

자동 광학 인식 지원을 위한 스마트 비전 플랫폼 개발

개  발

필요성

○ 검사 자동화의 영역에서 반도체 및 정밀 제품에 고해상도와 고성능의 장비 기술은 비약적인 발전

○ 미세 정밀 기술개발에 집중한 결과 범용성 있는 스마트 비젼에 대한 기술적인 발전은 거의 진행되지 못함

○ 국산 개발을 통하여 관련 H/W 제작 기술 축적과 S/W 개발을 통하여 지속적인 Upgrade로 일부 한정적으로 적용 되고 있던 머신 비젼 기술을 대중화함으로써 전반적인 산업 발전과 국제 경쟁력 확보.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

[H/W] 해상도 1024 * 768 기준

- Android os 단말기 와 호환 카메라 설계 및 시제품 개발

- 카메라 작동용 컨트롤러 설계 및 시제품 개발

[S/W]

- 카메라 작동 OS 설계 및 영상 전송 및 자동인식 S/W 개발

- 자동 인식을 위한 Edge 인식 및 Bar Code 인식 S/W 개발

- 자동 측정 및 카메라 컨트롤 S/W 개발

○ 주요 성능

- Android os의 특징인 LINUX 기반의 실시간 제어 기술을 바탕으로 한 정밀 카메라 프레임 제어가 가능한 Vision Control 단말기 개발

- 자동 인식을 위한 Android 기반의 자동 검사 S/W 개발

- 장치 수명 연장을 위한 전원 공급 장치 기술 개발

○ 주요 특징

- Android OS 기반의 Vision Controller와 호환되는 카메라 모듈 개발

- Android OS 기반의 카메라 제어 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
CPU 클럭 속도	Hz	0.5 GHz (미국, Cognex)	없음	1 GHz
통신방식	없음	RS-232C, Ethernet (미국, Cognex)	없음	USB2.0 포함
디지털 입출력	포인트	2 (미국, Cognex)	없음	8
무게	gram	400 (미국, Cognex)	없음	350
크기	mm	55 * 55 * 85 (미국, Cognex)	없음	50 * 50 * 60
메모리	MB/GB	16 MB (미국, Cognex)	없음	4 GB
확장성	없음	자체 액세서리 (미국, Cognex)	없음	표준 USB 호환기기
등간격 영상획득 기능	없음	불가능 (미국, Cognex)	없음	가능
실시간 영상출력	없음	불가능 (미국, Cognex)	없음	가능
카메라 멀티 제어	없음	불가능 (미국, Cognex)	없음	가능

과제ID

전기전자-40

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

디스플레이

EL

6T분류

IT

핵심부품

차세대 디스플레이기술

과제명

삼륜차용 관광홍보매체기능 투명 디스플레이

개  발

필요성

- 기동성이 좋은 삼륜차에 관광정보전달 기능의 투명디스플레이를 이용하여 관광명소를 투과하여 보면서 실시간으로 정보전달이 가능해 효과적인 정보전달 및 홍보가 가능하여 관광산업의 극대화가 가능함.

- “삼륜차용 관광홍보매체기능 투명 디스플레이”는 관광가이드를 대신하는 기능을 수행하므로 관광객의 스마트기기와의 연동을 통해 관광객에 맞는 자유여행과 같은 관광상품 개발이 용이함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요 성능

- 소자 구동 휘도 최소 1,000 cd/㎡ 설계 (명암비 기준 200 : 1 달성)

- 가시광(400 ~ 770 nm) 투과도 전체 50% 이상 확보

○ 주요 특징

- 주광 조건에서 시인성이 우수한 투명 디스플레이

- 관광지 정보 안내 및 통역 기능 등 스마트 디스플레이 기능 제공

○ 개발 목표

-. 야외 시인성이 뛰어난 투명 디스플레이 기술 개발

=> 투과도가 우수한 투명 전극재료 개발

=> 야외 시인성 향상을 위한 광학용 필름 및 코팅 솔루션 개발

-. 양방향 통신 및 터치패널 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
소자 투과도	%	30~40 (삼성디스플레이)	30~40	50
소자 휘도	cd/㎡	>450 (삼성디스플레이)	>450	~1,000
소자 대조비		340:1 (ETRI)	340:1	200:1
투명전극 면저항	Ω/sq	5~7	8	<50
UV 차단률	%	98 (3M)		<90

과제ID

전기전자-41

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

가정용기기및전자응용기기

정보가전기기

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

과제명

eco-phone(중고 스마트폰)과 eco-phone과 연동한 스마트액세사리 (원격제어에 의해 이동 가능한)를 이용한 홈 모니터링 시스템 개발

개  발

필요성

○ 날로 수요가 증대되고 있는 Home monitoring 시장에 저렴한 비용의 홈 모니터링 서비스 필요

- eco-phone의 고성능 카메라와 CPU는 저가의 IP카메라 보다 고해상도 및 고 고 사양의 CPU 성능이 확보되어, 보다 자연스러운 모니터링 화면 구현이 가능하고 마이크와 스피커를 활용하여(IP카메라는 마이크와 스피커 별도 설치) 현장의 상황을 보다 실질적(영상+음성)으로 파악 및 대응(예: “경찰에 신고했어여. 빨리 나가세요” 등) 가능

- 또한 eco-phone의 사용은 자원의 재활용면에서도 환경친화적인 서비스 임

○ eco-phone 중에 다수를 차지하는 갤럭시S1의 경우 시중에 많이 팔리는 가정용 IP카메라보다 H/W Spec이 우수하여 홈 모니터링하기에 적합함

○ 고정식 IP카메라는 방마다 설치가 요구되기 때문에, 하나의 디바이스로 전 집안을 모니터링 가능한 이동식 모니터링 서비스 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : eco-phone으로 CCTV를 대체하고, 원격제어에 의해 이동 가능한 스마트액세사리를 개발하여 홈 모니터링 서비스 제공

○ 개발내용

- 1단계 : 고정식 (사용자의 선호도에 따라 보급형 제품군 형성)

· 원격에서 eco-phone으로 홈 모니터링이 가능한 고정식 스마트엑세사리 개발

· eco-phone의 카메라와 CPU, Wi-Fi를 활용하는 홈 모니터링 서버 앱 개발

· 홈 모니터링 영상을 보는 클라이언트 앱 개발

· 서버와 클라이언트를 중개하는 중개 서버 개발

- 2단계 : 이동식 (사용자의 선호도에 따라 중급형 제품군을 형성하나, 고정식 개수가 늘어나면 상대적으로 저렴할 수 있음)

· 원격에서 제어를 통해 이동이 가능한 스마트엑세사리 개발(바퀴 구동방식으로 집안의 문턱을 넘나들 수 있는 크기 정도)

- 3단계 : 센서연동 (사용자의 선호도에 따라 고급형 제품군 형성)

· 스마트 엑세사리에 장착이 가능한 UBN(Ubiquitous Sensor Network)과 홈 방범기기와 연동되는 키트 개발

· UBN과 홈 방범기기 연동 컴포넌트 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
반응 속도	msec	동부로봇	25	20
구동장치	cm/sec	동부로봇	60	50
Motion Detect Sensor	g			3축 가속도 센서 검출 범위 +/- 2g
배터리 잔량	표시			실제와 오차범위 95%
무선 신호 강도	m			실제와 오차범위 95%

과제ID

전기전자-42

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

전지전자부품

PCB부품

6T분류

IT

정보처리

시스템 및 S/W

정보처리

시스템 및 S/W

과제명

자동 4포인트 안전벨트 시스템

개  발

필요성

○ 한 개의 리트렉트를 대각선으로 사용하는 3포인트 안전벨트의 한계인 안전성의 문제점을 기술 독립적인 자동 4포인트 시스템으로 개발하여 안전벨트의 안전성을 보강하고 안전벨트 세대교체 시장을 선점하는 수출증대 전략으로 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 자동 4포인트 안전벨트의  Retract 두개를 제어할 수 있는 시스템과 버클과 클립 프로그램을 연동하는 앱 개발

- 메인 PCB 및 좌석별 컨트롤 장치 개발

- 자동 4포인트 안전벨트에 맞는 클립 개발

- 비상탈출 버클 개발

○ 주요 특징

- 자동 4포인트 안전벨트와 앱을 연동하는 안전시스템 제어 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
PP인장강도시험	kgf / ㎠		290↑	297
IZOD충격강도-30℃	kg .㎝ /㎝		2↑	2.6
열변형온도 (4.6㎏)	℃		135↑	137.5
PA6 굴곡탄성율 6.4mm	kg / ㎠		2.8	28.000

과제ID

전기전자-43

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

가정용기기 및 전자응용기기

조명기기

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

과제명

보호대상군을 위한 단독형 신발 내장용 위치추적 장치 설계 기술 개발

개  발

필요성

○ 유아나 노인, 몸이 불편한 사람을 보호대상군으로, 스마트폰을 소지할 수 없는 개인을 위한 저가의 위치추적 시스템 개발이 필요함.

○ 나 홀로 레저 인구 또는 아웃도어 동호 활동하는 동호인의 관리 : 리더 또는 동호인

○ 기존의 목걸이, 아암밸트, 손목, 허리띠의 장착하기 번거로움에서 탈피한 헬스케어인구

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 신발에 적용 가능한 WCDMA, GNSS, WIFI, Bluetooth 내장기술과 전원절약관련 하드웨어개발 및 서버와 스마트폰앱 통합시스템 개발

○ 주요 성능

- WCDMA모뎀 소형화

- 신발 내장이 가능한 콤팩트 구조의 초절전GNSS(GPS+GLONASS)수신기

- 신발에 내장이 가능한 GNSS안테나내장 및 수신율 최적화

- GNSS가 수신이 안되는 음영지역(건물내)에서 위치 추적이 가능토록 위치추적용 WiFi 내장

- 특정위치를 설정하여 일정범위을 벗어나면 보호자에 알림기능

○ 주요 특징

- 자가발전 기능을 이용한 GNSS 시스템

- 신발 일체형 및 탈착형 구조의 GNSS 시스템

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
GPS Tracking Sensitivity	dBm		157dBm	162dBm
GLONASS Tracking Sensivity	cBm		-	158dBm
WiFi+Sensor Positioning Accuracy	m,%		-	20m, 50%
Full Power 대비 전원절약 S/W사용	%		-	5%이내
방수	IPXX		-	IPX7

과제ID

전기전자-44

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

전자부품

센서기기

6T분류

IT

핵심부품

핵심부품

과제명

스마트 발전설비구축을 위한 필름형(Film-type) 고온 고압 윤활유 검출 센서 개발 및 2.4GHz USN 원격 모니터링 통합 시스템 개발

개  발

필요성

○ 발전설비 HPU시스템,발전기터빈,유기성 연료 등에서 윤활유 누유로 인한 화재/전력망 Shot Down 문제 발생 ◦기존 케이블 및 포인터 방식 센서 문제점 발생 및 장거리 원격 송수신/통합모니터링 시스템 부재 현존 문제

○ 스마트 발전설비 구축을 위한 필름형(Film-type) 고온/고압 유기성 누유 검출 센서 개발 및 2.4GHz USN 기반 원격 모니터링 통합 시스템 개발 확대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표: USN망에 기반한 스마트발전설비 유기성 윤활유 누유검출 센서 및 원격 모니터링 시스템 구축으로 종합적인 발전소 시설물 관리 및 전력 생산성 향상

○ 스마트 발전설비 구축을 위한 필름형(Film-type) 고온 고압 유기성 윤활유 누유 검출 센서 기술,도전성 액체 감지 회로 기술,다양한 성분의 유류 감지 핵심 회로 기술 개발

○ 은(silver) 또는 카본(carbon),레진(Resin),특수 첨가물의 배합 기술,도전성 잉크(Ink) 인쇄 배합 기술,특수 그라비아(Gravure)기술,Cover Film,Base Film,Adhesive Film 3중 구조 개발

○ 0.2~0.3mm 두께 설계 기술, 폭 28mm, “도전성 다공질 고분자 폴리머” 필름센서 개발,저항값(Ui≤28V,Li≤75uF,Ci≤10nF,Pi≤0.65W) 검출 기술 개발

○ 응답속도(1Min-10Min)/누액검출 최소필요량(5ml~10ml),접착 필름 방식 개발(톨루엔,벤젠,가솔린,다이클로메타인1min이내/등유5min이내/클로로포룸1min이내)

○ 누유 감지 거리 검출 알고리즘(Leakage Distance Algorithm) 개발 및 2.4GHz USN Node/USN Gateway/원격관리용 통합 S/W개발

○ USN G/W 데이터 전송속도 11500bps 지원 및 RS232/485/Modbus Protocol지원,Ethernet,Wi-Fi,W-CDMA 외부망 인터페이스 지원

○ 스마트 발전설비 Remote Control Management S/W개발,지도Mapping 기술,Alarm기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 필름센서개발 기술	구조	한국/(주)유민에쓰티	-	3중구조
2. 누유액검출기술	ml	프랑스/Tacussel	100ml	10ml
3. 누유응답속도	min	미국/Orion	30min	10min
4. 누유거리검출오차	%	미국/Orion	±5%	±2%
5. USN 전송속도	Kbps	미국/TI	250Kbps	250Kbps
6. 원격모니터링 S/W	-	한국/(주)삼성SDS	Map기반	Map기반

과제ID

전기전자-45

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

계측기기

기타 계측기기

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

신호처리기술(영상·음성처리·인식·합성)

과제명

형상 물체인식기술을 이용한 트레일러형 식물 생장관리 제어시스템 개발

개  발

필요성

○식물공장의 완전 자동화 재배에 최적인 생장관리 시스템 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표: 형상 물체인식 기술을 적용해 식물의 생장 상황을 정확히 판단하고 제어할 수 있는  환경제어 시스템 개발

○ 주요 성능

- 식물식별 능력 > 95%, 분해능 > VGA급 이상

- 영상 측정오차 < 3 mm

○ 주요 특징

- 트레일러형 환경 측정 장치

- 카메라 영상을 이용한 식물의 형상측정 및 인식

- 영상인식을 통한 생장상태 인식

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
식물 인식율	%	-	-	95%
영상해상도	pixel	-	VGA	VGA
영상측정오차	mm	-	-	3mm

과제ID

전기전자-46

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기/전자

전자응용기기

전자응용기기

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

전력관리 기능을 탑재한 유비쿼터스 홈 게이트웨이 장치 기술 개발

개  발

필요성

○ 21세기 인류의 최대 현안인 에너지 절감

○ 엄청나게 증가한 가전기기 대기전력 절감대책이 필요함

○ 부가가치가 높은 새로운 전자정보통신 제품군의 개발 필요성 증가

○ 전력관리 기능을 탑재한 홈 게이트웨이 제품 개발은 시대의 대세

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표: 지능적인 홈서비스를 제공하며 불필요한 조명 및 가전제품 대기전력을 자동으로 차단하여 에너지 절약을 도모하는 제품기술 개발

○ 주요 성능

- 자동 대기 전력 제어에 의한 전력 절감

- 저전력 통신에 의한 전력 절감

○ 주요 특징

- 개인 프로파일 관리를 통한 전력 절감

- 개인화 서비스 예측을 통한 전력 절감

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 자동 대기 전력 제어에 의한 전력 절감율	%	40 (미국)	20	45
2. 저전력 통신에 의한 전력 절감율	%	20 (미국)	10	25
3. 개인 프로파일 관리	case/분	200 case/분 (미국)	150	200
4. 개인화 서비스 예측 정확도	%	70 (미국)	30	70

과제ID

전기전자-47

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

가정용기기 및 전지응용기기

조명기기

6T분류

ET

에너지

에너지저장 이용기술

과제명

에너지 수확기술을 이용한 색상 변환 LED 워킹 슈즈 개발

개  발

필요성

○ 기능성 워킹 슈즈에서 신발의 고유 기능인 쿠션성능, 직진 성능, 보정 기능 등이 신발에 적용되고 있으며, 신시장 창출을 위해 다양한 기술의 접목이 필요

○ 자가발전 기술과 스마트 LED 기술을 적용하여 버려지는 운동에너지를 전기에너지로 수확하여 패션과 기능적 면에서 기존 기술로는 구현 할 수 없었던 진보한 기능 구현으로 신시장을 개척함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 고부가가치 LED 워킹 슈즈 개발

○ 개발내용

- 압전소자를 이용한 슈즈용 자가 발전 시스템 기술 개발

- 초소형 배터리 저장 기술 개발

- 초박형 LED 광원모듈 개발

- 초소형 고효율 회로 설계 및 제어 기술 개발

- 신발 구조 설계 및 시스템 내장 시제품 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
전력밀도	mW/cm3	0.05 ( 미국, GIT)	-	0.1
압전상수	pC/N	20 ( 미국, GIT)	-	40
전력저장장치 효율	%	80 (일본, 산요)	80	80
전력저장장치 수명	년	2-4	2-3	2-5
LED 색변환	-	단색 (대만, 중국)	-	full color
색균일성	-	-	-	> 70%
시작품 크기	mm	-	90mm×45mm×10mm	90mm×45mm×10mm

과제ID

전기전자-48

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

광응용기기

레이저 관련 부품 및 발생장치

6T분류

IT

핵심부품

정보통신부품

과제명

100W 급 광섬유 다발 결합형 고출력 펌프 광원 개발

개  발

필요성

○ 산업용 레이저에서 성능, 유지 보수 편리성, 저렴한 유지비용 등으로 광섬유 레이저의 활용이 급격히 신장

○ 광섬유 레이저의 범용성을 크게 높일 수 있는 광섬유 다발 결합형 고출력 LD 광원 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 목표 : 저가형 100W 급 광섬유 다발 결합형 고출력 펌프 광원 개발

○ 개발내용

- 100W 급 pump LD 패키징 설계 및 제작

- feedback protection을 위한 광학 설계 및 제작

- 방열구조의 LD 패키지 하우징 설계 및 제작

- 광섬유 다발 용 광섬유 어레이 설계 및 제작

- 19가닥 광섬유 다발 공정 개발 및 제작

- 100W 급 fiber-bundled 펌프 광원 시제품 제작

- 100W 급 fiber-bundled 펌프 광원 특성 측정

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Wavelength	nm	9xx(미국/nLight)	9xx	915
Output Fiber	-	200/220 NA0.22 400/440 NA0.22	-	400/440 NA0.22
Fiber bundling	port	19	7	19
Output Power	W	100	10	100
Feedback Protection	dB	30	-	30
Operating Temperature	℃	+15 ~ +35	-	+15 ~ +35
Storage Temperature	℃	-40 ~ +85	-	-40 ~ +85

과제ID

전기전자-49

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기·전자

중전기기

발전기/전동기 및 제어

6T분류

ET

에너지

기타 에너지 기술

과제명

750W급 BLDC 모터 및 드라이버를 적용한 연사기 개발

개  발

필요성

○ 국내 전력사용량의 약40%를 유도전동기로 소비되고 있으며 유도전동기의 효율은 약65% 정도임. BLDC 모터를 사용하면 85%까지 개선할 수 있음 국내전기에너지의 소비흐름도로 가정, 공공건물, 상업용 건물, 공장 등에서 전기에너지의 약 55%가 전동기 혹은 원동기라고도 일컬어지는 모터에서 소비되므로 다른 어떤 품목보다도 모터를 고효율화 함으로서 에너지 절약 잠재량이 클 것으로 예상됨. 특히 전력사용량 중 약 40%를 유도전동기가 소비하고 있음. 즉, 유도전동기는 단일기기로서 가장 많은 전력을 사용하고 있으므로, 이를 대체하기위한 고효율의 모터 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 750W급 BLDC 모터 및 드라이버를 적용한 연사기 개발

○ 주요 성능

- 스핀들 RPM 8,000 이상, 모터효율 85%이상, 드라이버 효율 90%이상

- 고온 동작 50℃/100hrs, 저온 동작 -10℃/100hrs

- 전자파 성능 CISPR11 규격 만족 (RE/CE)

- 3상 전류제어방식의 정토크제어 기술로 부품감소및 단가절감/소형화

- 12슬롯 분할 코어의 모터 스테이트 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 스핀들 RPM	RPM	-	7,000	8,000
2. 연수	T/M	-	100	110
3. 사속	m/min	-	70	75
4. 모터 효율	%	-	-	85
5. 드라이버효율	%	-	-	90
6. 고온 동작 (50℃)	HRS	-	-	100
7. 저온 동작 (-20℃)	HRS	-	-	100
8. BLDC 모터 발열	℃	-	-	110
9. BLDC 드라이버 발열	℃	-	-	65
10. 전자파 시험 RE, CE	%	-	-	10

과제ID

전기전자-50

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기 전자

전기전자부품

센서부품

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

010314. 신호처리기술

과제명

수영장 청소로봇에 적용 가능한 수중용 위치센서 및 위치검출 기술 개발

개  발

필요성

현재 판매되고 있는 수영장 청소 로봇은 수중에서 사용할 수 있는 위치센서가 없어, 자동청소 기술 구현이 불가능.

수중에서 위치를 검출할 수 있는 기술은 군사용으로 개발되어 있으나, 크기가 작은 로봇에 장착하기에 너무 크고, 무게도 무거워 사용이 불가능.

더구나 소비자가 500~1500만원 수준의 수영장 청소 로봇에 적용하기에는 종래 개발된 군사용 수중 위치센서는 수천만 원대의 가격 때문에 현실적으로 상품성이 없음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 물놀이 시설의 수영장에 투입되어 사용되는 수영장 청소로봇에 장착하여 자동으로 수중청소가 가능한 위치센서 및 위치인식 기술을 개발

○ 주요 성능

- 25x50x2 m 크기의 국제규격 수영장 등에 투입되어 사용되는 청소로

봇에 적용 가능

- 측정 위치오차는 30cm 이내로, 수영장 청소로봇이 자동으로 청소가

가능하도록 함

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
위치오차	Cm	30 (미국, Blueview)	-	30
작동수심	m	1000	-	5
측정거리	m	1000	-	30

과제ID

전기전자-51

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

전기전자부품

기록매체부품

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미드어/

운영체제기술

과제명

운전 성향분석이 가능한 차량제어 및 차량진단기능이 포함된 차량운행기록 (BCMR) 장치 개발

개  발

필요성

○ 차량제어정보 및 진단정보의 기록과 관리가 요구

○ 단순영상기록의 한계성에 따른 차량진단을 통한 운전성향도출 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 차량 진단정보 및 제어정보를 포함하는 운행기록장치 개발

○ 차량진단정보 및 기록정보를 통한 운전성향 알고리즘 개발 및 적용

<주요 성능>

○ 정량적 주요 성능

- 6종이상 차량제어정보(방향지시/라이트/비상등/실내등/도어잠금/와이     퍼조작/주차보조)를 초당 1회 이상 기록 및 제어

- 운정성향 분석팩터 추출(급출발/급제동/야간운전/곡선주행/속도등)을     통한 운선성향 분석 알고리즘 개발

- 차량진단정보(OBD)를 기록하여 차량이상 및 주행정보 기록 및 분석

○ 정성적 특징

- 스마트기기와 WIFI Direct 연동이 가능한 고사양 임베디드프로세서 적용

- 제어부과 관리부를 각각 담당하는 듀얼프로세서 적용

○ 주요 세부 스팩

- 안드로이드 OS(ICS) / 1GHz 이상의 프로세서채용 / WIFI & BT 채용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
영상저장	FPS	30/한국/팅크웨어	30	30
속도변화	Vx/Vy	±1 팅크웨어	±1	±1
속도변화	Km/h	±1 팅크웨어	±1	±1
스로틀포지션	%	±1	±1	±1
BCM Data 6종	on/off	±1	±1	±1
OS		젤리빈/구글/미국	5.0	5.0

Ⅴ. 섬유화학

과제ID		섬유화학-01
기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술 표준분류	화학	고분자재료	기타 고분자재료
	6T분류	ET	환경기반	폐기물처리및 활용기술
과제명		유지 회수를 통한 글리세롤 제조 및 이를 이용한 폴리우레탄 접착제 제조기술 개발
개 발 필요성		○ 폴리우레탄 접착제는 -NCO기와 폴리올의 -OH가 반응하여 우레탄결합을 이룸으로써 만들어지는 접착제로 고기능성 접착제라 할 수 있으나, 석유계 원료 (폴리올)의 높은 가격으로 인해 업체의 부담이 가중되고 있는 상황임 ○ 폴리올를 이용한 대부분의 접착제는 연소시 다이옥신 발생, 폐기물 매립처리시 토양 및 수질의 오염, 석유 자원 고갈 등의 문제가 대두되고 있는 상황으로써 국외에서는 천연물에서 얻어지는 생분해성 재료를 이용하여 환경오염을 최소화하고 기능적인 면에서도 기존과 동등한 접착제의 기술 개발을 통해 피혁용, 포장용, 라벨용 및 가구용 등 다양한 영역에서 사용되고 있음 ○ 최근 환경 및 대체원료에 대한 관심이 증가함에 따라 기존의 석유계 원료를 이용한 접착제에서 생산, 적용, 폐기 시 환경부하가 적은 친환경적인 천연계 접착제로 무게 중심이 이동하고 있음 ○ 국내에서는 천연물질인 대두유, 야자유, 피마자유등을 원료로 폴리우레탄 접착제를 제조한 바 있으나 곡물가격의 급등으로 인해 이용에는 한계가 있는 상황으로써 높은 비용의 석유계 원료인 폴리올을 대체 할 수 있는 소재가 시급히 요청되고 있음 ○ 국내에서 피혁 제조 공정 중 발생되는 동물성 지방의 양은 10만톤/년 정도이며, 회수 및 전처리 공정을 통해 글리세롤을 재자원화하여 접착제 원료로 사용할 경우 환경오염 방지와 외화 절감에 크게 이바지할 수 있을 것으로 판단됨
개발목표 및 개발내용 (Spec. 포함)		○ 피혁공정에서 발생하는 동물성 지방을 이용하여 전처리 기술을 통해 정제 유지를 제조하고 가수분해 반응을 통한 글리세롤 제조 기술 확립 및 이를 이용한 친환경 접착제 제조 기술 개발 - 동물성유 회수․정제 기술 개발 - 글리세롤 회수․정제 기술 개발 - Highly branched polymer 제조 기술 개발 - 폴리우레탄 합성 기술 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발수준>

평가항목		단위	세계최고수준 (독일/헨켈))	현재 국내 최고수준	개발 목표치
동물성유 수율		%	-	85	90↑
글리 세롤	글리세롤 함량	%	-	-	95↑
	산도․ 알카리도	meq/100g	-	-	0.3↓
	비누화당량	meq/100g	-	-	3.0↓
	황산염	%	-	-	0.05↓
폴리 우레탄 접착제	고형분 함량	%	100	-	99↑
	점도	40℃, cps	2,500~8,000	-	2,500~8,000
	접착력 (PET/PE)	g/25mm	850↑	-	850↑
	Formaldehyde, Pb, Hg, Cr6+	ppm	N.D	-	N.D
	가사시간	min	30~60	-	30~60

과제ID

섬유화학-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

복합재료제조기술

6T분류

IT

핵심부품

기타 부품기술

과제명

열가소성 수지/탄소섬유 복합체를 이용한 모바일 기기 케이스 개발

개  발

필요성

○기존의 열경화성 수지/탄소섬유 직물 복합체는 고가의 탄소섬유를 사용하고 초고강도를 확보하기 위하여 열경화성 수지를 사용하고 있음. 그러나 열경화성 복합체는 가격이 월등하게 비싸고 가공시 생산성이 현저하게 떨어지는 문제점이 있음

○ 초고강성의 열경화성 수지기술과는 상이하게 열가소성 수지/탄소섬유 복합체 개발은 상대적으로 기술개발 완성도가 낮음

○ 휴대전화 케이스, 노트북 케이스 등 범용의 제품은 상대적으로 초고강도를 요구하지 않고 대량제조를 위하여 우수한 생산성이 필수적이며 상대적인 가격경쟁력 확보가 대단히 중요함. 따라서 열가소성 수지를 이용한 탄소섬유 복합체의 성형 및 제조공정 기술개발이 필요하며 동시에 가격경쟁력 확보를 위하여 단섬유 탄소섬유를 사용하고 열가소성 수지와 혼합한 원료 펠렛 제조를 위한 마스트 배치 공정 및 사출공정을 통하여 생산성을 확보하기 위한 제조공정 기술개발이 필수적임

○ 상대적으로 고가이며 열방출 특성이 특별히 요구되는 고속 고급형 노트북용 케이스는 상대적으로 저가이며 또한 열전도성이 우수한 피치계 탄소섬유를 직조한 직물과 열가소성 수지를 복합화한 형태의 제품을 개발하여 생산성 및 가격경쟁력을 확보할 필요성이 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 단섬유 탄소섬유/PC, ABS 등 가소성수지의 마스터배치 공정기술 개발

○ 복합재료 사출공정 개발

○ 섬유/수지 계면특성 최적화를 위한 공정안정화

○ 제품 설계 및 해석기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치	평가방법
단섬유탄소섬유 함유율	%	40 일본/토레이	비교예없음	40	혼합비조정
인장강도	㎏/㎠	1000 일본/토레이	비교예없음	1,000	D638
충격강도	M87∼91 R122∼124	150 일본/토레이	비교예없음	150	D256
열전도율 (노트북케이스만 적용)	W/m·K	1 일본/토레이	비교예없음	1	KS L 9016, 8301

과제ID

섬유화학-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자 재료

나노소재기술

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

나노 전도성 고분자 합성 및 이를 이용한 이차전지 양극 코팅기술 개발

개  발

필요성

○ 자체분산반응을 통해 비표면적을 90m2/g이상 전도성고분자를 합성하고 최적 도판트를 적용하여 유황양극의 성능을 향상시키고자 함

○ 현재 유황 양극재의 문제점으로 지적되고 있는 유황 양극재의 용출을 막고 사이클에 따른 부피 변화를 감소시키기 위한 전도성 고분자의 박막 코팅기술은 시급하다고 할 수 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전도성 고분자 모노머, 산화제, 개시제를 통한 입자제어 및 형상 제어를 통하여 전도성 고분자 폴리머의 형상 및 물성 제어 기술 개발

○ 폴리피롤, 폴리 아닐린 등의 전도성 고분자를 이용한 유황 양극재에의 박막 코팅 기술 개발

○ 지적 재산권을 확보 할 수 있어야 함

○ 주요 성능 및 특징

- 개선된 전도성 고분자 합성 기술로 전기전도성 향상 등을 바탕으로 유황 양극의 사이클 성능 개선

- 국내에서 자체적으로 개발한 전도성 고분자의 합성 및 이를 박막 코팅 기술을 활용하여, 균일 하고 전기 전도성을 향상시키며, 충방전 시의 부피 팽창이 개선된 유황 양극을 개발하는 것을 특징으로 함.

<개발수준>

항목	규격	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
사이클 성능	완충완방	cycle	450mAh/g이상 @ 50회 (시온파워)	400mAh/g이상 @ 50회	450mAh/g이상 @ 50회
비표면적	BET	m2/g	미국 Enthone (이전 Ormecon, 폴리아닐린 기준) 20m2/g 이하	12m2/g	90m2/g
전기 전도도 (전도성고분자)	ASTM F-43-93	S/cm	독일, Heraeus (이전 H.C.starck) 1,000S/cm이상	500S/cm	1,000S/cm이상

과제ID

섬유화학-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

고분자가공기술

6T분류

IT

핵심부품

차세대디스플레이기술

과제명

Flexible 실리콘수지 박막이 적용된 백색LED구현용 preform coating  필름 개발 및 공정기술

개  발

필요성

○ Conformal coating이 적용된 LED 소자에 적용하기 위하여 요구되는 형광체분말이 함유된 실리콘수지 박막을 개발하고, 이를 PKG공정에 적용할 수 있는 공정기술 개발

○기존 백색 구현 방식에서 구현이 어려운 색균일성 및 생산 수율을 향상하기 위한 새로운 코팅방식인 Preform coating LED을 구현하기 위하여 실리콘수지 기반의 백색변환필름의 공정 기술과 이를 Preform coating 에 적용하기 위한 LED PKG공정기술이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Preform coating이 가능한 다양한 형태의 Flexible 형광체 sheet 개발

- 현재 프리미엄급으로 해외 선진업체(Cree, Lumileds, Osram)에서만 생산하고 있는 Preform coating이 적용된 LED PKG의 국산화 및 생산을 위하여 요구되는 Flexible 타입의 형광체 sheet를 개발

- 소자별 최적의 효율 및 KS규격에 맞는 색온도 및 Ra80이상의 색재현성을 가질 수 있는 Preform coating에 사용가능한 Flexible 타입의 형광체 sheet 개발 및 PKG 조립 공정 기술 요구

○ 주요 성능 및 특징

- 개별 소자의 형광체 phosphor 균일 두께 관리를 위한 표면 정밀 grinding 기술 개발, 형광체막(층) 두께 균일도 : 2 um 이내, 형광체  두께 : 50±30 um 이내

- 색좌표 적중률 편차: CIE1931, 0.005, ANSI NEMA C.78 377기준 CCT 카테고리 95% 이내

- 색품질 균일성 : MacAdam 3~4 steps 이내 개발 가능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
필름두께	um	40um (미국, Cree)	80	40
색좌표 적중률 편차	step	3 (미국, Cree)	5	3
두께 균일도	um	2 (미국, Cree)	10	2
열경화도/수율

과제ID

섬유화학-05

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

특수기능성 소재

6T분류

NT

NT

NT

과제명

천연섬유소 안경테 적용 안경 기능과 선글라스

복합기능성 광변색 렌즈 개발

개  발

필요성

○ 실외에서 눈의 피로를 적게 하고 햇빛이나 유해 자외선을 차단함으로서 시력 보호 기능을 갖는 하이패션 광변색 렌즈 시장의 빠른 성장세를 보이고 있음.

○ 국내에서 대부분 유통되고 있는 광변색 렌즈의 경우 아크릴 모노머를 사용하여 주로 캐스팅 방법에 의해 제조하고 있으며, Transitions Optical사 이외의 업체의 경우 코팅의 방식으로 PC 렌즈를 제조하지만 품질이 떨어지기 때문에 거의 사용이 되지 않고 있다. 변색성 염료의 코팅에 의한 침식으로 인한 내충격성 약화 및 열안정성 저하로 인한 가공의 문제점, 자외선 차단시의 느린 환원 속도 등의 문제로 인해 성능의 개선이 필요한 상황임.

○ 따라서 이와 같은 문제점을 개선하고 소비자가 선호하고, 실내외 이동시 변환주기가 빠르고, 각종 레저용품에도 적용 가능한 다양한 색상 구현이 가능한 하이패션 고기능성 광변색 플라스틱 렌즈의 개발이 시급히 요구됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 스포츠형 도수용 천연섬유소 안경테에 적용하여 안경 기능과 선글라스 복합 기능성을 갖는 광변색 편광 렌즈 개발

- 신규 파장 차단제 및 Shift용 첨가제 합성

(투과율 90% 이상 ,자외선 차단율 90% 이상)

- 다양한 플라스틱 렌즈에의 적용 평가 및 완제품 제조

- 교통신호등 인식테스트 요구(ISO 14889, ANSI Z80.3, AS1067.1 등)

○ 광변색 물질을 이용하여 가변 환원 속도의 제어 및 표면 코팅 기술의 개선으로 인한 공정 개선을 통한 신개발 플라스틱 PC 렌즈의 개발

- 렌즈 코팅공정 온도 섭씨 220도 이하

○ 천연소재인 cellulose acetate 안경테 소재에 적용 가능한 다양한 색의 조광액 개발, 기존 코팅 공정의 개선, 인체 적합성 디자인 및 임상평가

- Transmission factor 및 카테고리에 대해 국제표준에 따른 특성 평가 데이터 요구(ISO 14889/8980-3 등)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
부착력	grade	5B (미국,Transitions Optical)	2B	4B
투과율	%	90%	90%
복원시간		-	20min 이내	15min
연필경도	-	3~5H	3~5H	5H
내마모성	등급	1등급	1등급	1등급
내약품성	용제	적합	적합	적합
내온수성	95~100℃	적합	적합	적합
표면현상	배율×10	균일	균일	균일

과제ID

섬유화학-06

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹재료

도자기, 타일 등

6T분류

ET

에너지

에너지소재기술

과제명

정수 슬러지를 재활용한 조습기능 및 환경 유해물질 탈취 내장타일 개발

개  발

필요성

○ 다량 배출된 정수슬러지의 원료화 기술 필요

○ 웰빙 문화의 확산으로 실내공기 질을 개선하는 요구의 증가.

○ 새집 증후군 아토피성 피부질환 등 환경유해물질 발생.

○ 조습 및 환경유해물질 흡탈착기능성 타일의 수입 대체 필요.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요 성능

- 습도가 높을 때 흡수하고 건조할 때 방출하여 쾌적습도 50%~60%을 유지

- 환경 유해물질을 흡수하여 실내 공기 정화.

○주요 특징

- 흡수 방출을 통한 습도 조절기능

(20%RH-90%RH,8시간 조습성 200mg/m2이상)

- 포름알데히드 등 VOC 흡착기능

- 순환자원을 활용한 탄소저감 기능

- 실내 공기 정화 기능

- 고가의 수입품 대체 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
조습 기능	g/m2	일본 (INAX)	주)넥스트윅	200
압축강도	N/mm2	일본 (INAX)	주)넥스트윅	20

과제ID

섬유화학-07

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

C.화학

C05.고분자화학

C0502.고분자구조물성

6T분류

CT

과제명

생산성, 경제성이 향상된 샌드위치 복합형 철도 내장재 개발

개  발

필요성

○고분자 샌드위치 복합재 부품은 철도 내장재으로 수용가 높음. 하지만 현재 그 생산성이 취약하여 제품 단가가 상당히 높은 편임.

○ 새로운 공정 기술 적용을 통한 자동화, 공정 단축을 통해 생산성을 증대하고 제품의 기능을 높이고 경제성을 개선할 필요가 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ Multi-stage Hot press machine을 통한 샌드위치 복합재 부품의 생산성 2배 향상 및 그에  따른 20 % 원가 절감 달성.

○ 진공 프레스장치 개발을 통한 페놀 수지 적용 샌드위치 복합재의 성형 공정 개발.

○ 화재 안전성을 갖춘 경량 바닥 판넬 개발.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단위면적 m2 당 중량	kg	8.5 이하 (미국, Milwaukee composite)	16	8.5 이하
화재안전성	ASTM	E662 (미국, Milwaukee composite)	E119 이하	E119 이상
굽힘강성	Mpa	50 Mpa 이상 (미국, Milwaukee composite)	50 Pa 이하	50 이상
기존 공법대비 생산성	배	(미국, Milwaukee composite)		2배

과제ID

섬유화학-08

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

C.화학

C05.고분자화학

C0505. 전기/전자/광특성 고분자

6T분류

iT

핵심부품

차세대 디스플레이

과제명

디스플레이 모듈 접합용을 위한 자외선 경화형 광학 접착제 개발

개  발

필요성

○ 디스플레이 모듈접합용 자외선 경화형 광학접착제는 시장이 큰 규모이지만 현재 전량 수입에 의존하고 있고 있음.

○ 국내 기술 개발을 통한 국내 디스플레이 산업의 경쟁력을 확보.

○ 디스플레이 소자의 합지공정에 있어 광학 접착 공법을 통한 선명도, 휘도 및 명암비가 개선된 고성능 모듈의 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ LCD, OLED 등의 여러 디스플레이 모듈의 선명도, 휘도 및 명암비 개선을

위한 광학접착제 개발

○ 고온, 고온고습, 저온, 열충격, QUV등 장기신뢰성 환경조건에서의 색변화,

투과율, haze 특성이 우수한 광학 접착 소재 개발

○ 박막의 접착조건에 내구성 확보된 접착 소재 개발

○ 굴절율, 점도 등의 특성 조절로 다양한 공정성이 가능한 UV 경화형 광학

접착 소재 개발

○ 다양한 올리고머와 폴리머의 분자 설계 및 합성을 통한 초저수축 접착소재

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
색변화		(일본, 소니)	N/A	L*(100±1) a*(≤0.5) b*(≤1.0)
장기신뢰성		(일본, 소니)	N/A	(85℃ 500hrs, 85℃/85%RH 500hrs, -40℃ 500hrs,-40℃× 30min ↔85℃×30min 100cycles, 30,000mJ/cm2 QUV)
투과율	%	(일본, 소니)	N/A	95% 이상
Haze		(일본, 소니)	N/A	0.5 이하
경화조건	mJ/cm2	5,000mJ/cm2 (일본, 소니)	N/A	3,000mJ/cm2 이하
경화수축율	%	(일본, 소니)	N/A	1.0% 이하
접착강도	N	3N 이하 (일본, 소니)	N/A	3N 이상
탄성율	MPa	(일본, 소니)	N/A	0.3MPa 이하
연신율	%	(일본, 소니)	N/A	250% 이상

과제ID

섬유화학-09

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

대기오염방지기술

6T분류

ET분야

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

VOCs 제거 기능을 포함한 마이크로 펄스 방식 플라즈마 전기집진 시스템 개발

개  발

필요성

○ 강화된 대기 환경 규제와 실내 공기질에 관한 높은 요구를 만족시키기 위하여 기존 평판형 전기집진장치와 차별화된 새로운 개념의 집진 시스템이 필요하다.

○ 새집증후군, 아토피와 같은 문제를 해결하기 위해 VOC제거와 같은 새로운 기능이 요구된다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ VOC 제거 기능을 포함한 마이크로펄스 하전 방식 전기집진 장치

- 본 융합기술을 통해 개발하고자 하는 플라즈마 집진장치는 마이크로펄스 하전을 이용하여 플라즈마를 발생하고 이를 이용하여 분진(PM10, PM2.5) 및 액체미립자, 방향족 탄화수소등의 입자들을 방전에 의해 하전시킨 후 전계에 의해서 집진 전극 표면으로 이동 포집하는 장치를 개발함.

- 또한, 전기 집진 방식으로 처리가 되지 않는 미량의 VOC 물질을 UVLED광원에 최적화된 그물 구조의 나노구조체 금속산화물 촉매를 이용하여 제거하는 기술임.

○ 개발 집진기의 주요 특징

- 집진 전극의 부분교체가 가능하고 세척과 유지보수가 용이한 집진셀 및 이를 구비하는 전기집진 장치

- 마이크로 펄스 하전 PCB개발

- 기존 평판형 집진기 제거효율 70%보다 높은 95% 수준 전기 집진 장치

- 집진판 교체가 가능한 세척식 집진 시스템 구축

- 그물 구조를 가지는 금속산화물 나노구조체 광촉매 제조

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
미세먼지 (PM10) 제거율	%	(USA, Air Quality Engineering)	90	95
유증기(oil mist)제거율	%	95~99% (USA, Trion Indoor Air Quality)	60~70	99
VOC제거율	%	>99% (Alen/미국)	60~78	>90%

과제ID

섬유화학-10

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

염색가공

물리화학적 가공기술

6T분류

NT

나노기반 공정

기타 나노기반 공정 기술

과제명

암모니아 머서라이징 기술을 응용한 방호복의 내구성 방염가공기술 개발

개  발

필요성

○ 보호복 제조용 복합 소재에 대한 수요 증가

- 현재 사용 보호복 소재의 난연 내구성 개선 기술 개발 필요

○ 폴리에스터/면 복합소재의 물성 개선 필요

- 암모니아 머서라이징을 이용한 복합소재의 난연성/가공성 개선

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 난연성과 내구성이 우수한 보호복용 소재 원단 제조 기술 개발

○ 원단 소재의 난연 가공기술 개발

- 암모니아 가스 기상 중합기술 개발

- 암모니아 처리 조건에 따른 원단 소재의 난연성, 내구성 조사

○ 난연 가공 공정 설계 및 운전 조건 최적화

- 난연 가공 공정 시제품 구축 및 실증 운전

- 운전 조건 최적화

○ 개발 제품의 성능 평가 자료 확보

- 잔염 시간 및 잔진 시간

- 내마모성

- 인장 강도 등

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
원단 소재 제조 비용	원/m2			?
잔영 시간	sec	2	4	< 2
잔진 시간	sec	2	4	< 2
내마모성	cycles	2,000	1,500	> 2,000
인장 강도 (MD/CD)	N	48/108	40/90	> 48/108

과제ID

섬유화학-11

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

나노화학

나노응용기술

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

고내광성, 내용제성 및 고내구성이 우수한 착색제 및 착색필름 기술 개발

개  발

필요성

○ 냉난방 부하저감 차단 필름, SP 필름(고기능성 필름), 안전필름 그리고 dyed film 으로 사용

○ 현재 관련 제품 (원자재 또는 완제품)의 수입 의존도가 매우 높아 이의 품질개선 및 국산화를 통한 시장 확대 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발 목표

○ 에너지 절감, 적외선 차단, 색 변색 방지, 안전성 그리고 탁도 등을 만족시키는 고기능성 필름의 색제 및 착색필름 기술 개발

개발 내용

○ 내광성이 우수한 착색제 개발

○ 뛰어난 haze, 적외선 흡수율, 내광성, 내열성 그리고 저장안정성을 가지는 착색제 및 필름 기술 개발

○ 접착제 개발

* 안료성 접착제는 접착제 내에 안료 분산성이 높아 접착제 내에 액 뭉침이 발생하지 않음으로써 선명도가 높고 작업성이 우수하며 또한 적외선 차단 효과가 우수

○ 내구성 시험

*첩착내구성, 광안정성

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
적외선 차단율 (900~1000nm)	%	미국(루마)	-	50%이상 (VLT 20)
내광성	%	미국(루마)	7.41% (1000시간)	1%이하 (1000시간)
탁도	%	미국(루마)	4.94-7.10 (VLT별)	3%이하 (VLT20
접착력
저장안정성	개월	-	-	저장안정성
냉난방부하율 저감목표

과제ID

섬유화학-12

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

화학공정

촉매응용기술

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

가솔린 자동차용 저가 전이금속 촉매 및 400cell Thin web Honeycomb 담체 개발

개  발

필요성

○ 저가 전이금속 촉매

- 기존 백금촉매를 Euro 5, 6 대응하는 저가 전이금속 촉매 개발.

○ 400 cell thin web honeycomb 담체 개발

- 6mil 미만 벽 두께를 갖는 가솔린 자동차용 촉매담체 개발 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 기존 귀금속촉매보다 저가의 전이금속 화합물 촉매 제조기술 개발

- 100 m2/g 이상의 표면적을 갖는 전이금속 화합물의 제조

- 90%이상의 NOx, CO, HC 제거율을 보여주는 전이금속 화합물

촉매개발

○ Thin web의 코디어라이트 담체 개발

- 6mil 400cpsi, 열충격온도 700℃ 이상의 허니컴 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Surface Area	m2/g	100	20	100
NOx, CO, HC 제거율	%	90% 이상	70%	90%
웹 두께	mil	6	8	6 이하
열충격저항	℃	700℃ 이상	600℃	700℃
꺽임강도	MPa	5	4	5

과제ID

섬유화학-13

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

화학제품

기타화학제품

6T분류

ET

환경기반

기타환경기반

과제명

단백질 기반 고기능성 hybrid polymer  합성 및 천연 유화제로의 제품화 기술 개발

개  발

필요성

◦ 단백질변성체는 피부와 모발의 세포 보호 및 손상 세포를 회복시킬 수 있다는 보고가 알려지면서 선진국에서는 샴푸, 로션 등에 사용되며 수요량이 증가하고 있음.

◦현재는 젤라틴 등 단순 가수 분해물을 기존 제품의 조성물에 혼입하는 것으로 성능이 제한적이며 원하는 효과를 얻어낼 수 없어 화학적 변환공정 및  하이브리드 반응을 통해 천연물 기재의 신소재로 활용하는 체계적 연구 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표

◦부산물 유래의 polypeptide를 기저로 하여  silicone, 친유성 alkyl group 등의 다양한 관능기들의 fusion technology 기술을 응용한 단백질 기반의 고기능성 hybrid polymer 개발

개발내용

1. 단백질 함유 부산물로부터 가용성 단백질 추출기술 개발

- 원료에 따른 전처리 기술 개발

- 가수 분해 공정 최적화 연구

: 분자량 50,000Dalton, 수득율  95% 이상

2. 추출 단백질의 변성 및 하이브리드 폴리머 제조 기술 개발

- 친환경 화학적 가교제 적용 단백질 구조 안정  기술

- 화학 개질에 의한 유도체화 단백질 합성 연구

- alkyl, silicone등 2차 반응 도입을 통한 구조 개질

- 기능화 단백질 모노머 및 올리고머 제조 기술

- 다관능기의 하이브리드 폴리머 중합 공정 기술

3. 제품화 기술 개발

- 유화, 분산제등 산업용 계면활성제 응용 기술

-기능성 화장품 기술

*미세입자 균일 W/O형 에멀젼 제형화  기술

*repairing 및 moisturize 등 차별화 요소 기술

*피부 자극 등 인체 친화성 screen test

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단백질 회수율	%	90(Ashahi Kasei, 일본)	-	90
분자량	Da	50,000(Asahi Kasei,일본)	-	50,000이상
반응수율	%	95(미국/TAYLOR)	-	95이상
생분해도	%	80(일본/아지노모토)	60-70	80
순도	-	95	80	95 이상
인체자극성	피부자극	0	-	0
계면에너지	dyn/cm2	25	25	25 이상
기포성	mm/min	40	40	40 이상

과제ID

섬유화학-14

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

염색가공

기타 염색가공

6T분류

ET

청정생산

유해성 원부재료 대체기술

과제명

ROHS 규제 대응 저독성 용매 및 이를 이용한 섬유 코팅용 PU수지 개발

개  발

필요성

◦ 친환경 용제 개발이 필요

- 현재 섬유코팅용 건식 PU수지에 함유된 용제의 조성은 인체 및 환경에 유해한 DMF, MEK, 톨루엔으로 되어 있고 그 구성비도 60~70%정도 함유되어 있으며, 특히 가공전 배합시에 사용하는 희석용제는 대부분이 톨루엔을 사용하고 있어 작업자에게 직접 노출되어 그 위험성이 큰 실정임

- 따라서 물과의 친화력이 있는 저독성의 친환경 에스테르계 용제를 개발하고, 개발된 용제를 이용하여 섬유 코팅용 PU수지의 합성 및 합성된 수지의 희석제 용도로 사용하여 응용 제품의 VOCs 발생 저감 및 환경규제에 대응하기 위한 원천 기술 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발 목표>

◦ OEKO-TEX Standard 100 기준을 만족하는 친환경 에스테르계 용매와 이를 이용한 섬유 코팅용 PU수지 개발

- 환류시스템 반응법을 이용한 에스테르화 반응기술 개발

- 섬유 코팅용 PU수지 제조 기술 개발

- 친환경 섬유 코팅용 PU수지를 이용한 친환경 코팅 가공 기술 및 제품 개발

- 물과 분리하여 재활용이 가능토록 하는 리사이클 공정개발

<개발 내용>

◦ 환경친화성 및 유기용제 대체 가능한 에스테르화 용매의 반응

메커니즘 확보

- 유효성 있는 에스테르화 용매 자료 확보 및 경제적 반응 메커니즘 연구

◦ Acid의 정제기술

- 수분, 각종 염 제거 공정기술 개발

◦ 연속반응 및 반응효율성을 위한 수분 제거 및 Excess 최소화 기술

- 환류반응시스템 설계 및 분리방법 고안

◦ 친수성 확보를 위한 아민류 등의 부가반응 및 Gas 반응 기술

- 수세를 위한 친수성 도입

◦ 친환경 코팅 가공 제품 개발

- 섬유 코팅에 이용되는 PU 수지의 배합제로 이용하여 상용성을 테스트하고 친환경 코팅 가공 제품 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (프랑스, Rhodia)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Ester Content	%	99	-	99
Colour	APHA	25이하	-	25이하
어린이용품인증 만족
친환경 인증	-	-	-	합격
ROHS 6항목+
내수압	mmH2O	600	-	1,000이상

과제ID		섬유화학-15
기술분류		대 분 류	중 분 류	소 분 류
	산업기술 표준분류	화학	정밀화학	접착제/실란트
	6T분류	기타	기타	기타
과제명		난연폴리머 기반 친환경 수성 점착 소재 개발
개 발 필요성		◦ 수성 점착제의 성능 개선 및 난연성 점착제 개발이 필요 - 최근에는 국제적으로 자동차 산업에도 환경규제가 강화되어 신차에 대한 냄새문제와 휘발성 유해성분인 VOC에 대한 개선이 요구되고 있음 - 이러한 문제점에 대응하기 위하여 점착제 업체에서는 수성 점착제를 개발하고 있으나 수성 점착제 합성시 사용되는 유화제(Surfactant)와 물로 인하여 내수성이 떨어지고 건조에 많은 시간이 소요되는 관계로 생산성이 낮아 크게 까다롭지 않은 자동차 내장재 부분의 소음 및 흡음 방지목적으로 사용되는 발포 Foam류 (PU Foam, EVA Foam, PE Foam 등)에 제한적으로 적용되고 있음 - 그러나 최근에 자동차 내외장재에 사용되는 양면테이프(Double faced tape)는 높은 성능(내후성, 내수성, 접착성) 외에 난연성까지 요구하고 있어 기존 수성점착제의 개선이 없이는 적용이 힘든 상태임 - 따라서, 후방산업에서 요구하는 환경 친화적인 점착제를 개발하기 위해서는 수성이면서도 유화제, 난연제 등 각종 유기성 첨가제를 줄기고 성능은 복합화가 되어야 하며 이를 위해 비할로겐 난연모노머를 기반으로 한 수성 점착제의 개발이 필요함
개발목표 및 개발내용 (Spec. 포함)		<개발 목표> ◦ 친환경 비할로겐 난연모노머 개발 및 이를 활용한 점착제용 난연 고분자 합성 ◦ 수계 저독성 난연 점착제 개발 <개발 내용> ◦ 비할로겐 난연 모노머 개발 - 인계 등 헤테로 원자를 포함하는 신규 난연 모노머 3종 이상 개발 - 난연 모노머를 활용한 분자량 조절 기술 개발 - 난연폴리머의 난연성 V=0 성능의 난연모노머 개발 ◦ 난연 폴리머를 활용한 친환경 점착제 및 제품 개발 - 내열/난연/VOC Free의 복합성능 수계 친환경 점착제 개발 - 신규 폴리머를 적용한 점착 물성 조절 기술 개발 - 난연 점착제 제조를 위한 친환경 제조공정 기술개발 - 개발한 점착제를 활용한 난연 양면테이프 개발 - 개발한 점착제를 활용한 난연 Anti-noise pad 개발

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
초기박리강도	kgf/ 25mm	1.0	0.5	1.5
열노화성	kgf/ 25mm	1.0	0.5	1.5
연소성	mm	자소성	80mm 이하	자소성
냄새	급	2~3	3~4	2~3
VOC	ppm	5	-	5

과제ID

섬유화학-16

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

폐기물처리 및 재활용기술

6T분류

ET분야

환경기반

폐기물 처리 및 활용기술

과제명

마그네슘 합금 스크랩의 재활용 기술 개발

개  발

필요성

○ 마그네슘 합금 제품은 가공 기술에 비하여 표면처리 기술이 상대적으로 취약하여 표면처리 공정 중 스크랩이 발생하고 있으며, 표면처리 후에 품질 검사 중에도 불량품이 다수 발생하고 있다.

○ 표면처리 공정 중 발생된 불량품은 재생기술이 없어 일반 스크랩으로 재활용 되고 있는 상황이므로 모재의 재제조 및 부산물 재활용이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○마그네슘 합금 공정 스크랩을 이용한 재활용 기술

- 마그네슘 합금의 환경친화 회수를 위한 기술 개발

- 마그네슘 합금의 고순도화 기술

○고효율 표면처리 피막 분리 기술

- 표면처리 불량 마그네슘 합금의 표면 피막 제거 기술

- 마그네슘 합금 모재 표면의 표면 피막 제어 기술

: 피막제거율 99% 이상

○부산물 재활용 (소재화) 기술

- 분리된 피막의 물성 제어 기술

- 회수된 피막의 마그네슘 소재화 기술

: 재활용 마그네슘 소재의 순도 99% 이상

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
피막제거율	%	-	-	> 99
피막회수율	%	-	-	> 90
마그네슘 스크랩 재활용율	%	-	-	>95
마그네슘 피막 재활용율	%	-	-	> 95

과제ID

섬유화학-17

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제조

기타 섬유제조

6T분류

기타

기타

기타

과제명

고강도 및 차별화 감성의 backpack용 경량원단 개발

개  발

필요성

○ 최근 수퍼섬유의 개발 및 상품화가 전개되고 있으나, 특수 기능복 및 산업용 제품등 사용이 제한적임

- 현재 수퍼섬유의 용도는 방탄복, 특수장갑, 천막, 수송장비의 덮게등   에 활용되고 있음

○ 패션제품중 하나인 backpack은 실용성과 디자인이 요구되는 제품으로 휴대의 편리성이 우수하여 수요가 꾸준히 증가하고 있음

- 현재는 backpack의 경량성을 위해 나일론 중공사가 사용되고 있으나,   제품의 내구성에 문제가 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

가. 개발목표

○ 고강력사와 경량원사의 복합화 기술과 개발원사를 활용한 제직, 염색/가공기술을 접목하여 내구성과 경량성이 우수한 backpack용 고감성 복합소재를 개발함

나. 개발내용

○ 백팩용 고강도, 경량 원사개발

- 고강력사와 경량원사(중공사)의 복합 ATY 제조기술개발

- 수퍼소재와 경량원사(중공사)의 복합 ATY 제조기술개발

○ 백팩용 원단 개발을 위한 제직기술 개발

- 복합 ATY 및 고강력사와의 조직설계 및 교직기술개발

- 복합 ATY 및 수퍼소재와의 조직설계 및 교직기술개발

○ 개발 백팩용 원단의 염색/가공기술개발

- ATY 및 수퍼섬유에 의한 표면 이펙트 최적화 기술개발

- 소재별 최적의 염색/가공기술개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
인장강도	N/5cm	경사 : 3410 위사 : 2660	경사 : 3410 위사 : 2660	경사 : 3870 위사 : 3340
인열강도	N	경사 : 340 위사 : 260	경사 : 340 위사 : 260	경사 : 470 위사 : 400
내마모성	RUBS	50,000	50,000	50,000
필링	등급	4-5	4-5	4-5
중량	g/m2	316.6	316.6	316
세탁견뢰도	등급	4-5	4-5	4-5
일광견뢰도	등급	3	3	3-4

과제ID

섬유화학-18

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

산업용 섬유제품

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재

과제명

UV 경화기술과 플로킹 기술을 접목한 가전/건축용 입체패턴 유리판넬 개발

개  발

필요성

○시각적인 입체감 및 다양성을 부여하기 위한 패턴유리

○패턴필름 이미지에 플로킹으로 입체감을 부여한 차별화된 제품

○열경화에 비해 효율적인 UV 경화기술

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○UV 경화기술과 플로킹기술을 접목하여 입체패턴을 구현한 인테리어 판넬개발

- 가전제품 외장재료, 건축 내부벽체 인테리어 및 가구용 하우징, 타일 등

○ 필름-유리-flock(섬유) 접착용 UV경화수지 개발

- 소재별 UV 접착제 최적 formulation 개발(올리고머, 모노머, 광개시제, 첨가제)

- 중합 메카니즘에 따른 가공제의 기능성 변화와 안정성 확보

- 내 스크래치성, 우수한 유리 적층성, 안료 및 펄 파우더와 상용성, 유리와 접착력이 우수한 UV 접착제 개발

- 유리와 입체 패턴 접착 최적 공정조건 확보

○ UV 접착 가공공정 개발

- 램프 타입별/자외선 조사량별 경화조건 구축

- 박리강도, 내수성, 내습성, 내열성, 밀착성, 내한성, 비산방지성, 열충격성, 내약품성, 내일광성 등 물성 확보

○ 입체패턴 구현 판넬을 위한 UV/플로킹 연속 가공설비 개발

- 섬유종류, 섬도, 길이별 플로킹 가공공정 개발

- 고전압 flocking 기술 개발

- UV 램프 타입 및 수량 개발

- 생산공정을 고려한 조사기 폭, 주변장치(유리 세척기, 라미네이팅기, 자동 트리밍 장치, 타공장치 등) 개발

- 연속식 UV 접착 및 플로킹용 산업기계 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
접착강도	kgf/25mm	3	3	박리불가
밀착성	등급	0	0	0
내자외선	색차(△E)	>1.0	>1.0	<1.0
내열성	-	수축,박리발생	수축,박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음
내한성	-	수축,박리발생	수축,박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음
열충격시험	400C±20C, 1h (실험조건)	수축,박리발생	수축,박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음
내수성	KS M5982:2008 KS A 0063:2008 (실험조건)	박리발생	박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음
내화학성	NaCl 5%, 48h (실험조건)	박리발생	박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음
	치아염소산나트륨 20%, 48h (실험조건)	박리발생	박리발생	박리/들뜸/수축/결함없음

과제ID

섬유화학-19

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

융합섬유제품

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재개발기술

과제명

Bio polyurethane 코팅수지를 적용한 친환경 섬유소재 개발

개  발

필요성

○식물성 bio-polyol 합성 및 추출(CO2 절감형 친환경 코팅수지)

○추출된 bio-polyol를 중합하여 bio polyurethane 합성

○Bio polyurethane 코팅수지를 기능성 섬유에 코팅

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○식물성 bio-polyol(분자량: 1000이상) 합성 및 추출기술 개발

- 전량 수입에 의존하는 석유 의존도를 낮추고 온실가스의 배출량을 줄이기 위한 친환경 섬유 소재 개발

- 대두유, 야자열매, 피자마열매, 해바라기씨 등에서 bio-polyol 추출 및 합성 기술

- 식물을 산화시켜 에폭시화 한 후 개환 및 알콕시화 기술

- 개환과정중 OH value 조절기술(OHV 조절기술)

- pilot를 이용한 준양산기술 및 설비 개발

○ 식물성 bio-polyol을 이용한 bio polyurethane 코팅수지 중합기술

- 석유계 polyol을 bio-polyol로 대체

- 투습성과 접착특성을 위한 친수성 polyol과 결정성 polyol의 혼합비율 개발

- 중합용 촉매, chain extender, isocyanate 최적화 기술

- bio-mass 25% 이상 bio-polyurethane 코팅수지 개발

○ Bio polyurethane 코팅수지를 이용한 친환경 섬유소재 개발

- Bio polyurethane 코팅 가공기술 확보

- base용 고점도 Bio polyurethane 코팅제 블랜딩

- top 코팅용 저점도 Bio polyurethane 코팅제 블랜딩 및 개질

- 건식 코팅기술 확보방식등을 이용한 코팅공정 확립

- 코팅에 적합한 후가공 기술 확보

- 에너지 절감을 위한 저온 텐더 기술 확보

- 투습도: 5,000 g/m2 day 이상

- 내수압: 1,000 mmH2O 이상

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Bio-polyol OHV	mg KOH/g	65~195	60~80	45~180
Bio-polyol 생산량	kg/day	-		100
bio mass	%	개발제품 없음	개발제품 없음	25
투습도	g/m2 day	개발제품 없음	개발제품 없음	>5,000
내수압	mmH2O	개발제품 없음	개발제품 없음	>1,000

과제ID

섬유화학-20

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

섬유화학

섬유제품

편직기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

3D 브레이딩(Braiding) 기술을 이용한 고성능 카본 낚시대 개발

개  발

필요성

○ 기존의 카본 낚시대는 카본 prepreg를 이용한 로링(rolling)으로 낚시대를 제조하는 방식으로 제조 공정이 복잡하고(약 25단계) 작업 공정의 80 % 이상이 수작업으로 자동화가 어려움

○ 또한, 카본 prepreg 제조회사에서 제한된 카본 prepreg를 제공함에 따른 고탄성/고성능 낚시대 제조의 한계를 가지고 있으며, 로링(rolling) 방식으로 최종 마무리에서 겹치는 부분이 발생하여 이로 인한 무게 증가 및 편심이 존재하는 취약점을 가지고 있음

ㅇ 3D 브레이딩 기술을 이용하여 기존의 복잡한 단계를 일부 자동화하여

작업 공정을 최소화하고, 다양한 카본 원사를 사용하여 직조함으로써 탄소섬유 최적 배합을 통한 고성능/고탄성 낚시대를 제조 할 수 있어 high end user를 위한 고객 맞춤형 고부가가치 낚시대 제조를 개발할 필요가 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 3D 브레이딩 기술 및 장치 개발

- 카본 원사를 이용한 3D 브레이딩 기술을 사용하여 무편심의 고성능

카본 낚시대 개발

- 기존의 복잡한 제조 공정을 탈피하여 혁신적으로 단계를 줄임으로써   공정 자동화 기반 구축으로 원가/생산성 향상(종전 25단계→ 00단계)

→ 3D 브레이딩 기술,

○ 최적 원사 배합공정 조건 개발 및 고성능, 고탄성 카본 낚시대 개발

다양한 카본 원사를 사용하여 낚시대 제조용 최적 배합 비율 및 공정 조건을 개발하여 고강도, 고탄성 및 고성능 카본 낚시대 개발

→ 수지 함침 기술 개발

→ 최적 원사 배합 비율 개발

<개발내용>

○ 3D 브레이딩 기술을 통한 카본 낚시대 성능 향상

○ 3D 브레이딩 기술을 통한 기존 카본 낚시대 제조공정의 혁신적 단축

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
무게(5.4m기준)	g	84.09 (일본, 다이와)	84.09	70.0
굽힘강도	N	10.7 (일본, 다이와)	14.0	16.0
편심	mm	0.011 (일본, 다이와)	0.018	0.01
굵기(5.4m기준)	mm	10.53 (일본, 시마노)	9.91	8.3

과제ID

섬유화학-21

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

섬유화학

섬유제품

편직기술

6T분류

ET

청정생산

환경친화형소재

과제명

친환경 핫멜트를 이용한 고부가 차별화 Fancy Yarn 제품 개발

개  발

필요성

○ 기존의 합성섬유 필라멘트 소재뿐만이 아니라 천연소재 제품이나 방적사는 날개사를 제조함에 있어 실빠짐 현상 등 여러 문제점를 안고 있어 제품 불량과 소재개발에 한계가 있음

○ 천연소재 및 친환경 핫멜트를 이용하여 기존 날개사의 실 빠짐을 제어할 수 있는 기술개발로 기존 시장과 차별화된 고부가가치 팬시얀 시장의 확대 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 친환경 핫멜트 접착제 개발

○ 실빠짐 현상 및 촉감제어 친환경 접착가공 설비 및 기술 개발

○ Dust 발생 최소화 및 날개사 제조를 위한 방적사 사가공기술 개발

○ 천연섬유 및 타 섬유와의 복합 날개사 제조기술 개발

○ 최적의 날개사 염색가공기술 개발

<개발내용>

○ 친환경 핫멜트 접착제 개발

- 친환경 점착부여제(tackifier)를 이용한 접착, 작업 성능 향상 기술

- 고열에 의한 산화 및 변색 감소 기술

- 용융흐름지수 상승 및 wetting성 향상 기술

○ 실빠짐 현상 및 촉감제어 친환경 접착가공 설비 및 기술 개발

- 접착제 사용을 위한 가공설비(접착제를 심사에 처리하는 부분 및 접착

처리된 심사와 부사가 서로 접착할 수 있도록 열을 가하는 부분) 및

Dust 제거를 위한 Suction 장치 등 복합구동이 가능한 형태의 설비 및

기술 개발

○ Dust 발생 최소화 및 날개사 제조를 위한 방적사 사가공기술 개발

○ 천연섬유 및 타 섬유와의 복합 날개사 제조기술 개발

○ 최적의 날개사 염색가공기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 모우 부착도	개	-	-	20개 이내
2. 모우 부착도	급	4급 이상	4급 이상	4급 이상
3. 태(THV)	-	4 이상	4 이상	4 이상
4. 인장강도	cN/tex	27 이상	27 이상	27 이상
5. 세탁견뢰도	급	4 이상	4 이상	4 이상
6. 마찰견뢰도	급	4 이상	4 이상	4 이상
7. 일광견뢰도	급	4 이상	4 이상	4 이상
8. 총휘발성 유기 화합물 함량	mg/kg	불검출	불검출	불검출
9. 포름알데하이드 함량	mg/kg	불검출	불검출	불검출
10. 박리강도	N/5cm	80이상	80이상	80이상

과제ID

섬유화학-22

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

편직기술

6T분류

기타

기타

기타

과제명

교락(intermingle) 기술 및 편직 기술을 응용한 고생산성 환편제품 개발

개  발

필요성

○ 섬유 후발국들의 설비 확대와 기술개발에 대비하기 위해 기술력 확보

가 필요함.

○ 본 과제는 하이브리드형 설비의 개발을 통해 비용 및 시간 절감 등 생산성 제고의 필요성을 충족하는데 기여함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 교락I(intermingle)과 편직이 동시에 가능한 환편기 및 환편제품 개발

<개발내용>

○ 주요 성능

- 기존의 사절율(2/절) 이하 운전속도 20 rpm 이상을 유지한 상태에서 사가공과 환편이 가능한 환편기

- 복수의 보빈으로부터 공급되는 원사가 인입되는  교락장치 개발

- 교락장치를 통과한 교락사가 공급되는 편성장치 및 편성장치에 의해   형성된 편직물의 권취장치 개발

- 다양한 사가공 효과와 배열, 자카드 조직의 구현이 가능한 환편직물

○ 주요 특징

- 교락과 편직이 동시에 가능한 환편기

- 제품 특성을 구현할 수 있는 다양한 배열조직 개발

- 기존과는 차별화된 소재에 적합한 다양한 자카드 조직 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
회전속도	rpm	20 이상	20 이상	20 이상
작업성	절	1/절 이하	1-2/절	1-2/절
인장강도	N	50 이상	50	50 이상
인열강도	N	4	4	4 이상
필링	급	4	3-4	4

과제ID

섬유화학-23

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

산업용 섬유제품

6T분류

CT

생활문화

제품디자인기술

과제명

강화된 내광 테스트에 대응하는 자동차용 PET 플로킹 내장재 개발

개  발

필요성

○ 자동차 내광 테스트 규격 강화에 따른 내광성이 우수한 내장재

개발 필요,

- 내광시간: 200시간 → 400시간

○ Nylon 대비 우수한 내광성을 보이는 PET 3차원 플로킹 소재 개발 필  요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 자동차 내장재용 PET short-cut fiber 제조기술 개발

- 섬유장: 1-5 mm

- 섬유굵기: 1.5 - 3 데니어급

○ 3차원 flocking fiber 제조기술 개발

- PET short-cut fiber를 이용하여 평면 플로킹이 아닌 3차원 플로킹

섬유 제조

○ Flocking용 고내구성 바인더 개발

- 접착강도: 15,000이상

○ 고감성 시트제작을 위한 방오, 발수 공정 개발, 디자인 및 설계,

시제품의 최적 공정 조건 확립

○ 자동차용 고급 인테리어 내장재(시트, 천정재 등) 제품 개발

- 난연성(연소성)

- 내광견뢰도; 3급 이상 확보

- 내마모성(견뢰도); 3급 이상 확보

- 마찰착색견뢰도; 4급

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Short Cut Fiber 접착강도	회	15,000	12,000	15,000이상
연소성	mm /min	SE	80mm/min이하	SE
내마찰착색성	급	4	3	4이상
내광견뢰도	급	2	2	3이상

과제ID

섬유화학-24

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

융합섬유제품

6T분류

CT

생활문화

제품디자인

과제명

첨단기술융합 도시형 사이클용 스마트 의류제품 개발

개  발

필요성

○ 국민소득 향상과 주 5일 근무에 따른 도시형 생활환경의 변화에 따른 취미 및 생활 레저 스포츠 인구의 급격한 증가로 인한 관련 제품의 수요 증가로 인함.

○ 기존의 운동 기능외에 첨단기술이 융합된 스포츠 레저 제품 개발은 시대적 요구임

- IT 센서기술과 텍스타일 기술 융합을 통한 첨단의류제품 개발

- 사이클 운동 기능성이 강화된 디자인 및 패턴 개발

- 첨단기술이 융합된 고부가가치 사이클 의류제품 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 전기방사에 의한 나노웹 제조

- 증기성장형 탄소나노섬유(Vapor growth carbon nano fiber, VGCNF)와 폴리비닐리덴풀루오라이드-헥사메틸렌아민(PVDF-HEP) 복합용액의 제조

- 반복 사용에 따른 나노웹의 물성 평가; 인장강도 60-80 MPa이상

- 제품 경쟁력(제조원가를 고려한 공정성 & 생산성) 확보

○ 보온성 원단 개발

- 쾌적성 & 착용감(보온성 1 clo(클로)이상)

○ 싸이클 웨어용 원단 개발

- 보온성 원단에 나노웹 코팅성 평가

- 반복 세탁에 따른 나노웹 형태안정성, 전도성, 축열성 평가

- 세탁내구성 (80% 이상 성능유지)

○ LED 발광기능 장치 개발

-  전도성 원사를 매대로 한 색상변화 및 밝기조절 기능 발현

○ 첨단기술융합 도시형 사이클 의류제품 개발

○ 인체공학적 자켓 디자인 및 패턴 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
세탁내구성	%	-	-	80%이상 성능유지
근 피로도	%	-	-	3이상 감소
나노웹강도	MPa	80	30	60
보온율	clo	-	-	1
내수압	mm/H2O	10,000	6,000	8,000
투습도	g/m2/24hrs	12,000	8,000	10,000

과제ID

섬유화학-25

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

폐기물처리 및 재활용 기술

6T분류

ET

환경기반

050114

폐기물처리 및 활용기술

과제명

저품위 무전해니켈 도금폐액 자원순환 공정개발

개  발

필요성

○ 도금폐액은 현재 전량폐수 처리비용뿐만 아니라 (처리비용 : 14~18만원/톤) 희소금속 중에 하나인 고가의 니켈(Ni) 금속 (약 6kg/톤)도 회수되지 못하고 그대로 버려지고 있어서 대책이 필요함.

○ 기존의 전기투석법 및 과거에 시도되었던 방법들은 도금폐액에 다량 포함되어 있는 인의 제거율이 높지 않아, 폐수처리에 대한 부담이 여전히 존재하기 때문에, 유가금속인 니켈을 회수한다고 하더라도 설비운영에 대한 경제성을 담보할 수 없어 대체 기술이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○  UV 산화공정과 전해채취공정 직접화에 의한 니켈금속 회수기술 개발

- 고도의 UV 산화공정에 의한 인성분 제거 극대화

- 폐액 내 유기첨가제의 효과적인 파괴 및 제거

- 희박용액에 적합한 전해채취 공정기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치	가중치
회수율1)	%	90 (DOWA, 일본)	80	95	20
순도1)	%	99.5 (DOWA, 일본)	-	99.5	20
처리용량2)	m3/day	-	-	2	20
COD3)	ppm	-	-	120	20
총인3)	ppm	-	-	8	20
계					100%

* 1) 니켈금속 회수에 대한 정량적 항목

2) 폐무전해니켈 도금액 처리용량

3) UV 처리에 의해서 분해된 총인과 유기화합물 잔유량에 대한 방류수 수준 (UV 효과)

* COD 및 총인의 개발목표치가 환경관련 배출기준치를 충족하는지의 검토와 미충족시 그 대책이 필요함.

과제ID

섬유화학-26

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

폐기물처리 및 재활용기술

6T분류

ET

환경기반

폐기물 처리 및 활용기술

과제명

폐 조명기기에서 유용자원 회수 공정 개발

개  발

필요성

○ 국내 폐 자동차 램프 재활용 현황 전무 (방치 수준)한 실정이며,

제도권 영역 (EPR)에서 벗어나 사회적으로 관심이 낮은 상황임.

○ 환경 및 전략자원확보 측면에서 기술 개발 필요함.

(Hg, W, Ni 등 회수)

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 자동차 폐 램프를 재활용하기 위해 단체분리 및 선별기술을 통해

유용자원 및 수은을 회수하는 폐자원 재활용 플랜트 공정 개발이

최종 목표임.

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단체분리율	%	-	-	98
자동차램프처리용량	ea/day	10,000(스로바키아)	-	500
유용자원회수율(W, Mo)	%	-	-	96
수은회수율	%	98 (영국)	-	97
수은순도	%	99	-	99

과제ID

섬유화학-27

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹

전자세라믹스

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

나노산화물 냉음극 전자방출원 적용 이중에너지 디지털엑스선기기 소자 개발

개  발

필요성

○ 기존 열음극 금속기반의 저효율/고비용 전자방출원을 대체하기위한 신개념, 고효율의 냉음극 전계방출(Field Emission)방식에 의한 나노구조체 기반의 전자방출원 개발이 요구되고 있음

○ 기존의 비파괴검사에서 사용되는 엑스선튜브보다 에너지 효율이 90%  이상 향상되며 전류밀도 및 투과에너지의 실시간 제어(Intensity       Modulation: IM)가 가능하고, 저선량(Low Dose)의 엑스선원이 요청됨

○ 전세계적인 신기술로써 원천기술 확보가 긴급하고 성공 시 파급효과가     막대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 나노산화물(TiO2, WO3 등)기반의냉음극 엑스선원용 전자방출소자 개발

○ 진공브레이징 및 튜브패키징기술 등, 튜브 모듈화기술 개발

○ 선량과 투과에너지의 실시간 제어가 가능한 이중에너지 DEXS 개발

○ 주요 성능

- 실시간 이중에너지 엑스선 조사(exposure)에 의한 영상획득 및 처리로 연조직 및 경조직 물질구조를 고해상도로 동시검출 가능

평가항목	단위	현재기술수준 비교		개발 목표치
		국내	국외
나노산화물 전자방출원 전류밀도	5mA/cm2	-	3mA/cm2	5
전자방출원 수명측정	20 hrs	-	10 hrs	20
수명 정밀도	%	-	±5%이내	±5%이내 (@1.0mA)
엑스선 관전압	70kVp/40kVp	-	N/A	70kVp/40kVp
전자빔 유효초점 크기	μm	-	N/A	150
공간분해능		-	N/A	10lp/mm
Dual 영상 획득/처리시간	sec	-	N/A	10

○ 주요 특징

- 기존대비 저소비 전력,  연조직/경조직 실시간 영상획득 및 처리

- 실시간 선량/에너지 제어 가능, 신개념 나노산화물 냉음극 전자방출      원 소자

과제ID

섬유화학-28

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고본자 재료

의료용 소재기술

6T분류

BT

보건의료관련 의료용

기능성바이오소재 기반기술

과제명

피크분자량 5만 미만의 포스포릴콜린기를 갖는 양친화성 랜덤 공중합체 개발

개  발

필요성

○조직공학 및 스텐트 등 중재시술의 발전으로 생흡수성 물질로 구성된 의료기구 체내 삽입을 통해 직접 치료를 위한 의료시술의 증가에 따라 의료기구와 생체조직간 부작용을 억제하고, 궁극적으로 체외로 배출되도록 분자량을 제어하는 폴리머 합성 기술개발이 요구됨.

○ 제조된 폴리머는 생체친화적일 뿐만 아니라, 분자량 분포와 반복단위의 조성을 제어가 가능해야함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표

○ 생체친화적인 포스포릴콜린기를 함유한 랜덤 공중합체 개발

-다분산 지수(PDI)가 약 1.3 미만

-피크 분자량(Mp)은 약 50,000 미만 공중합체

개발내용

○ 공중합체 폴리머 합성/분자량 제어 공정 기술

- 인체에 투여 및 이식 후 체외로 완전히 배출되도록 저분자량 및 분자량이 제어된 포스포릴콜린기를 갖는 양친화성 폴리머

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
피크 분자량 (Mp)	mw	200,000	200,000	<50,000
다분산지수 (PDI)		2.0	2.0	<1.3
포스포릴콜린기 단량체 비율	%	30~50	80	30~50
잔존 단량체 함유량	%	0.01	0.01	<0.01

과제ID

섬유화학-29

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

섬유화학

의료기기

생체신호기기

6T분류

BT

보건의료관련응용

의과학 의공학기술

과제명

초고속 유전자 판독기술을 이용한 폐렴균 신속현장검사(POCT, point-of-care diagnostics)  검출시스템 개발

개  발

필요성

○폐렴은 세균, 바이러스, 곰팡이 등의 각종 미생물로 인한 감염으로 발생

○감염원에 따른 차별화된 처방과 치료, 빠른 대응이 요구되며 응급 상황이 까지 방치되는 경우가 많아 조기진단이 요구됨

○현재의 Real-Time PCR-base의 분자진단키트는 사실상 전문진단실을 갖춘 준종합병원 이상에서만 사용가능

○따라서 의원급 진료기관에서도 손쉽게 사용가능한 신속현장검사(POCT) 검출시스템 요구

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발 목표

○ 호흡기 질환 유발인자의 진단 chip개발

- 검출 시간: 1시간 이내

- 검출 감도: 100 copy 이하

개발 내용

○ 결핵을 포함한 10종 이상의 폐렴관련 pathogen을 한번에 감별할 수 있는 시스템 개발

- 감염원으로부터 유전자 추출부터 검출 및 진단까지 통합구조

- 증폭과 검출 시스템이 하나로 통합된 시스템

- 현장성이 가미된 Compact한 구조

○ 개발 시스템의 성능 시험 연구

- 감염원 유전자 100 copy 이하의 검출 감도

- 검출시간은 1시간 이내의 성능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
검출시간	분	< 120	< 120	< 60
검출감도	copy	< 500	-	< 100
동시 검출종	종	1	1	8
검출 소모전력	mV	50	-	< 10

* 개발수준 항목에 정밀도로 위양성과 위음성을 +20% ~ -20% 이내를 목표로 함.

과제ID

섬유화학-30

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

에너지‧환경산업용 소재기술

6T분류

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

과제명

친환경 대체발포기술을 적용한 1시간 내화 경질 폴리우레탄 폼 Panel 개발

개  발

필요성

○강화되고 있는 환경규제에 대응하기 위한 친환경 대체발포기술(발포제)이 요구됨

○고유가 정책에 맞는 고단열 단열재의 요구 및 경질 폴리우레탄 폼의 최대 단점 중 하나인 화재시 대피시간확보를 위한 1시간 이상의 내화구조안정성을 가진 샌드위치 패널의 개발이 필요.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발 목표

○ ODP와 GWP '0' 인 친환경 대체발포기술을 적용한 1시간 내화구조 인정 경질 폴리우레탄 폼 Panel 개발

개발 내용

○ CCS를 이용한 친환경 발포 시스템 개발

- 국내 발포기 제작업체 조사 및 발포 시스템 설계

- 발포 시스템 및 액상 CO2 공급 장치 각 부위별 적정성 검토

○ 내화 폴리올 합성 반응기 제작

-내화 폴리올 합성 반응기 시험가동을 통한 성능 평가

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
열전도율	w/m.k	0.019 (미국/다우)	0.019	< 0.023
내화인증	분	30(미국/다우)	30	60 이상
열전도 경시변화	%	35 (독일/바스프)	48	35 이하
압축강도	kpa	250 (미국/다우)	250	250이상
행동정지시간	분	9min이상 (미국/다우)	9min이상	9min이상
GWP	-	1~794 (미국/다우)	1~794	0
ODP	-	0~0.15 (미국/다우)	0~0.15	o

과제ID

섬유화학-31

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹

전자세라믹스

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

산화물전도막코팅 내열유리를 이용한 반도체장비/가정용 히팅 시스템

개  발

필요성

○ 기존의 RuO의 발열체는 후막이면서 고가이고 또한 그라파이트 발열체는 산소분위기에서 열화되며, 칸탈선과 같은 발열체의 열화 문제해결

○ SnO2와 같은 산화물 전도막은 열적 안정성, 내구성이 있으며, 박막발열체를 형성하면 효율적으로 발열하여 에너지를 절약하는 발열시스템 가능

○ 국내 반도체장비의 서셉터 부품 기술 확보

○ 가정용 쿠킹 고열효율 시스템 개발 가능

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발 목표>

○ 1000oC까지 열충격이 강한 산화물전도박막 내열코팅유리 개발

○ 500oC까지 가열 가능한 히팅시스템 개발

○ 단열소재 및 단열시스템과 서셉터 및 쿠킹시스템 개발

<개발 내용>

○ 산화물전도막을 내열유리에 코팅하는 것에 의하여 박막 발열체 형성

○ 내열유리는 1000 oC까지 저열팽창으로 고내열충격을 갖는 소재 개발/단열소재 개발

○ 산화물전도 박막 발열체에 전류를 인가하는 것에 의한 히팅시스템개발 콘트롤러개발/히팅시스템개발

○ 주요 성능

- 최고발열온도 : 500oC         - 발열면적 : 6“ (직경 15cm)

- 저항 : 10 - 100 Ohm         - 균일도 : ±10%

○ 주요 특징

- 직경 6“크기의 산화물면상발열체

- 최고 500oC까지 발열 (±10%)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
사용온도	℃	0~500 ℃	-	0~500 ℃
저항	Ohm	10-100 Ohm	-	10-100 Ohm
콘트롤러	kW		-	2.6 kW

과제ID

섬유화학-32

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹

전자세라믹스

6T분류

NT

나노소재

나노소재기술

과제명

양자점 및 탄소나노튜브를 하이브리드로 이용한 암진단 및 치료용 접합체

개  발

필요성

○ 기존의 기술은 단순히 암세포를 진단하기 위한 조직세포 크기의 고 분해능 이미징 방법으로 특히, 자성 Fe2O4, 실리카 나노입자 혹은 양자점(quantum dots)을 이용한 형광(fluorescence) 이미징 방법이 다수였으나 양자점과 나노튜브를 접목시켜 암세포의 정밀 진단과 진단동시 치료를 수행할 수 있는 복합나노구조체 기술이 요청됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발 목표>

○ 양자점(Quantum Dots)과 나노구조체(CNT)의 하이브리드화 접합기술 개발

○ 근적외선(550~650nm)을 통하여 형광을 발생시킬 수 있는 형광체기술 개발

○ 암세포의 표적입자 추적기술(antigen-antibody)개발

<개발 내용>

○ 양자점 및 탄소나노튜브를 하이브리드로 이용한 실시간 암 진단 및 치료용 접합체에 관한 것으로, 양자점(quantum dots) 및 탄소나노튜브(carbon nanotube;CNT)등의 나노소재를 하이브리드화시켜 인체의 암, 종양 등 질병에 대한 실시간 이미징을 통하여 암의 위치 및 크기를 정확하게 진단함은 물론 양자점에 연결된 탄소나노튜브가 외부의 여기광원(excitation light)에 의해 국부적인 열을 발생시켜 암을 치료할 수 있는 나노구조 접합체를 개발

○ 주요 성능

- 하이브리드 나노복합체를 이용하여 인체의 암, 종양 등 질병에 대한 실시간 이미징을 통하여 암의 위치 및 크기를 정확하게 진단함은 물론 나노복합체 구성요소인 탄소나노튜브가 국부적인 열을 발생시켜 암을 궤멸시킬 수 있는 실시간 암 진단 및 치료용 접합체

○ 주요 특징

- 기존의 양자점 기술은 암 진단 및 치료를 동시에 수행할 수 없었으나 하이브리드 나노복합체 제작 기술은 진단과 치료를 동시에 수행

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
양자점+CNT 나노복합체 제조기술	nm	N/A-	-	100<크기<350nm
나노복합체/QD 농도	μg/ml/nM	N/A-	-	1000μg/ml/10nM
나노구조체 여기광원범위	nm	500~600nm	-	550~650 nm
나노구조체 형광발생범위	nm	~800nm	-	750~900nm
암세포 표적 입자 추적 정밀도

과제ID

섬유화학-33

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

폐기물처리 및 재활용기술

6T분류

ET

환경기반

폐기물처리 및 화용기술

과제명

디스플레이 패널가공을 위한 산화세륨 연마재의 재활용기술 개발

개  발

필요성

○ 제안기술 필요성

- 액정페널 디스플레이 생산량 증가에 따른 희토류 연마재 사용량 증가

- 사용후 발생되는 연마 폐기물의 경우 처리에 문제가 많음에도 불구하고 재활용기술이 전무하여 기술개발이 시급

○ 기술의 융·복합 필요성

- 연마재 재생은 분산기술, 이물질 제거 기술, 연마재 재생 및 분급 기술로 구분할 수 있으며 이에 따른 분산, 분급 및 재생 기술이 필요

- 결국, 폐슬러리 내에 포함된 연마재에 대한 분리기술, 회수 연마재의 재활용 및 가공 기술, 그리고 나노분말 제조기술이 융·복합된 형태의 기술개발이 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 기술개발 최종목표

- 패널 디스플레이 정밀연마에 필요한 산화세륨연마재 재활용기술 개발

- 폐 산화세륨의 재활용을 통한 자원순환 및 고가의 희토류 원소 수입을 대체하는 기술로 생산원가 절감 및 친환경적인 재활용 기술 개발

- 정밀 분급 기술 및 나노분말 제조기술을 이용 반도체 CMP 공정에 적용 가능한 재생 산화 세륨 슬러리 제조 기술 개발

- 패널 디스플레이 및 반도체 공정에 적용 가능한 연마재 개발을 통한 재활용률 향상

○ 기술개발 내용

- 폐 슬러리 내 포함된 연마재의 고효율 분리 회수를 위한 공정 개발

. 슬러리 내 연마재와 불순물 간의 분리를 위한 고효율 분산 기술

. 분산된 슬러리로부터 연마재의 효율적인 분리 기술

. 분리된 연마재의 효율적 회수 기술

- 패널 디스플레이 연마용 산화세륨 연마재 재활용 기술 개발

. 회수 분리된 연마재의 재활용 기술 개발 및 연마 특성 평가 기술

. 재생된 연마재의 분급기술 개발

. 연속공정 및 대량생산 기술 개발

- 반도체 CMP 공정에 적용 가능한 산화세륨 연마재 재활용 기술 개발

. 회수 분리된 연마재의 재활용 기술 개발 및 연마 특성 평가 기술

. 나노 입자의 분산기술 개발

. 재생된 연마재의 분급기술 개발

. 연속공정 및 대량생산 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
연마재 평균입도(디스플레이 가공용)	μm	-	-	0.5
연마재 평균입도(반도체 CMP 공정용)	nm	-	-	150
입도분포	D90/D10	-	-	5
순도	wt%	-	-	99

과제ID

섬유화학-34

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

대기/폐기물

폐기물처리 및 재활용기술

6T분류

ET

환경기반

폐기물처리 및 화용기술

과제명

공정부산물인 망간화합물 재활용을 위한 분진으로부터의 고순도 망간금속 제조기술 개발

개  발

필요성

○ 제안기술 필요성

- 망간은 다양한 산업적 응용에도 불구하고 대부분의 원료를 수입

- 망간의 생산량이 불안정할 뿐 아니라 가격 변동폭이 커서 국내 자체적으로 자원순환활용을 통한 망간 제조기술이 필요

- 이중 페로망간은 망간금속 성분이 75%에 달하여 재활용가치가 높음

- 페로망간 재련 시 발생하는 분진내 각종 이물질들에 대한 선별 전처리, 유가금속 회수 및 고순도화 기술 개발이 시급

○ 기술의 융·복합 필요성

- 망간 회수를 위해서는 고순도 황산망간 제조가 선행된 후 전기화학적 금속회수 및 고순도화 기술이 어어지는 기술의 융·복합이 필요

- 또한 습식 및 건식 기반 기술을 토대로한 최적 공정 수립이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 기술개발 최종목표

- 전기화학 및 건식정제법을 이용한 고순도 망간금속 제조기술 개발

- 98% 이상의 순도를갖는 페로망간 및 알루미늄 합금 제조용 망간금속 제조기술 확립

- 시약 및 스퍼터타겟에 이용할 수 있는 99.999%의 고순도 망간금속 제조기술 확립

○ 기술개발 내용

- 망간화합물 분진으로부터 고순도 황산망간으로 전환 기술

. 용매추출법을 이용한 분순물 제거 및 효율적인 망간화합물 추출

. 이온교환법을 이용한 고순도 황산망간 제조

- 전해채취를 통한 망간금속의 회수기술 확보

. 효율적인 망간회수를 위한 전해질의 온도, 농도, pH 조건 최적화

. 전류효율 최적화 (60%)

. 98%이상의 순도를 갖는 망간 회수율 극대화 (초기함유량 대비 80%)

. 일일 분진 처리용량 대량화 (500kg/day)를 통한 합금강용 망간금속 상용화

- 채취된 망간의 고순도화 기술 확보

. 오염을 최소화하여 봉형태의 망간 제조

. 존정제법을 이용한 망간 순도의 최적화 (~99.999%)

. 파우더 시약 및 스퍼터타겟 형태로의 고부가가치 제품화 추진

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
망간금속순도	%	99.999 (미국, American Elements)	-	99.999
망간회수율	%	-	-	80
분진처리용량	kg/day	-	-	500
전류효율	%	-	-	60

과제ID

섬유화학-35

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹재료

세라믹제조공정기술

6T분류

ET

에너지

에너지소재기술

과제명

차세대 고체전해질 소재 및 IT 복합막 융합 고출력 박형 SOFC 셀 설계 및 제조기술개발

개  발

필요성

○ SOFC의 효율향상과 코스트 저감을 위해서 SOFC 단위셀을 구성하는 고체전해질에 의한 전압강하 억제 및 연료극 지지체 두께 저감, 테이프캐스팅 및 공소결 공정에 의한 저가공정 구현 및 고품질의 SOFC 단위셀을 제조하는 기술이 요구됨

○ SOFC 단위셀을 구성하는 고체전해질-YSZ계,ScSZ계,ABO2페롭스카이트계를 검토하여 상기 요구사항을 만족한 전해질을 선정하여 SOFC 단위셀을 제조하는 기술이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요성능: 고체전해질-YSZ계,ScSZ계,ABO2페롭스카이트계 기준 공통성능

- 고체전해질의 이온전도도 : 0.15S/cm 이상(@800℃), 고체 전해질층 두께 : 10㎛ 이하, 연료극 지지체 두께 : 700㎛ 이하, 고출력 : 1.3W/cm2 이상(@800℃)

○ 주요 특징

- YSZ 계 전해질 소재의 약 4배 이상 높은 이온전도성 및 상대적으로      저가의 고체전해질 소재선정 및 합성공정 개발

- ScSZ계 소재의 코스트 다운을 저가형 이종원소 도핑 치환 및 연료극     지지체의 두께 30% 이상 감소에 의한 SOFC 고출력화 구현

- SOFC셀의 코스트 다운을 위해 연료극 지지체 50%이상 감소 및 박막

고체전해질 필름적용에 의한 고출력화 구현

- 박형구조의 SOFC 셀 설계 및 제조공정 개발

- IT 복합막 융합기술인 테이프캐스팅 및 공소결에 의한 저가 SOFC 셀

제조공정 기술 구현

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
고이온전도성 전해질 소재	S/cm@800℃	0.12∼0.15	-	> 0.15
박막 전해질필름	μm	-	-	< 10
박형 연료극 지지체	μm	-	-	< 700
대면적 셀	cm2	-	-	> 100
셀 성능 평가	W/cm2@800℃	-	-	> 1.3

과제ID

섬유화학-36

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

화학제품

제지

6T분류

ET

청정생산

050313

유해성 원부재료

대체기술

과제명

저중량 부직포 제조 및 접합기술과 비압착식 입체프린팅 기술을 융합한

고감성 친환경 차세대 벽지개발

개  발

필요성

○ 성장한계 상태인 PVC 실크벽지 시장에서 범용성과 심미성을 지닌 차세대 벽지 개발이 요구됨.

○ 최근 친환경적 수요에 따라 PVC 원료를 사용하지 않는 Non PVC 벽지 제조 기술에 활용할 수 있는 원료 개발이 요구됨.

○ 고가의 Niche시장을 형성하고 있는 직물벽지의 고급감을 부직포 표면에 표현할 수 있는 다양한 기술 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 주요 성능

- 포름알데하이드 함량 : 무방출

- TVOC(총휘발성 유기화합물 함량) : 0.02/7일 mg/m3.hr

- 배접접착강도 : 2N/cm 이상

- 볼륨감측정 : 4㎛/g/㎡ 이상

- 투습도 : 500 g/㎡/24h 이상

○ 주요 특징

- 다양한 형태의 부직포 제조 기술 개발

- 통기성 및 투습성이 우수한 배접 기술 개발

- 차별화된 디자인 개발 시스템 구축

- 벽지제조에 적합한 친환경적 원재료 및 적용기술 개발

- 비평면 요철부에 적용가능한 입체프린팅 기술개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 포름알데히드방출량	mg/ l	독일/marburg	0.015 미만	0.001 미만
2. TVOC	mg/ m 3 hr	독일/marburg	0.10/ 7 일	0.02/ 7 일
3. 배접접착강도	N/cm	-	1 이상	2 이상
4. 볼륨감측정	㎛/g.㎡	-	2 미만	4 이상
5. 투습성	g/㎡/24h	독일/marburg	500 이상	500 이상 (기존제품이상)
6. 은폐성	-	독일/marburg	KS등급 이상	KS등급 이상
7. 방염성능시험	합/부	-	합격	합격
8. 마찰 견뢰도	급	미국/3M 독일/marburg	5급이상	5급이상
9. 일광 견뢰도	급	미국/3M 독일/marburg	5급이상	5급이상
10. 습윤 강도	N/1.5cm	독일/marburg	2.5N/1.5cm	2.5N/1.5cm

과제ID

섬유화학-37

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

고분자가공기술

6T분류

CT

생활문화

제품디자인기술

과제명

한국욕실문화형 신개념 샤워부스전용 목욕수조의 개발

개  발

필요성

○ 국내에 없는 샤워부스와 욕조의 두 가지 기능을 충족할 수 있는 제품

개발.

○ 항균성능과 방오성능 제품 개발로 소비자 만족도 향상.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ 한국형 샤워부스전용 목욕조의 제조성형기술개발.

○ 기본욕조와는 개념이 다른 디자인기술개발.

○ 항균 및 방오기능을 가진 소재기술의 개발.

<개발내용>

○ 샤워부스 전용 목욕수조의 개발

○ 항균, 방오의 부가기능을 첨가한 제품개발

- 항균 과 방오성능 가진 재료의 선정과 적용기술 개발

○ 고분자 성형기술

- 표면과 본체 재료의 배합 및 성형 기술 개발

- 표면과 본체의 부착강도를 증대시킬 수 있는 배합물질 및 성형기술

개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
내탕성	육안	한국,일본(다수)	-	이상유무
항균성	%	한국,일본(다수)	-	1% 이내
방오성	육안	한국,일본(다수)	-	이상유무
내낙구	육안	한국,일본(다수)	-	이상유무
내사대	육안	한국,일본(다수)	-	이상유무
누수율	㎖	한국,일본(다수)	-	3㎖ 이내
만수시변형률	㎜	한국,일본(다수)	-	5㎜ 이내
내오염성	육안	한국,일본(다수)	-	이상유무

* 신제품이므로 국내최고수준은 정량적평가항목이 없슴 /시험방법 : KS F 4806 욕조의 기준

과제ID

섬유화학-38

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

화학제품

고무

6T분류

ET

청정생산

기타청정생산기술

과제명

폐용 TPO 소재의 재활용 가공기술을 통한 자착식 복합방근/방수시트개발

개  발

필요성

○ 재활용자재를 사용한 자착식 방근·방수시트를 개발하므로써 자원절약 및 인공지반 녹화시스템의 기반기술 축적으로 관련 산업 시장대응 및 수출기대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

폐용 고분자 재료의 재활용 및 배합가공기술의 개발로 자착식 방근/방수시트 제조 및 자착식 점착층을 적용한 복합시트 개발(KS F 4938:2010 만족)

○ 주요 성능

- 방근성 : 침입관통 없음

- 인장강도 : 50N/㎜ 이상

- 신장율 : 20% 이상

- 인열강도 : 100N 이상

- 온도의존성능[인장강도(60℃): 28N/㎜ 이상, 신장율(-20℃): 18N/㎜ 이상]

- 접합인장성능 : 무처리 50N/㎜ 이상, 가열처리 50N/㎜ 이상, 알칼리처리 50N/㎜ 이상

○ 주요 특징

- 식물 뿌리의 침입 관통이 없을 것 : KS F 4938

- 접합부 일체화 : 탐지부품 탑재에 의한 기기 탐지

- 식물뿌리가 침입 관통하지 못하는 방근/방수 기능

- 재활용자재를 활용한 환경친화적 제품

- 취약한 접합부에 탐지부품 탑재한 제품으로 기기에 의한 탐지확인

<개발수준>

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
방근성		-	침입관통없을 것 (스위스, SIKA)	침입관통없을 것	침입관통없을 것
접합인장성능	무처리	N/㎜	50 (스위스, SIKA)	40	50 이상
	가열처리	N/㎜	50 (스위스, SIKA)	40	50 이상
	알칼리처리	N/㎜	50 (스위스, SIKA)	40	50 이상
인장강도		N/㎜	50 (스위스, SIKA)	46	50 이상
신장율		%	20 (스위스, SIKA)	18	20 이상
인열강도		N	100 (스위스, SIKA)	78	100 이상
인장강도60℃		N/㎜	28 (스위스, SIKA)	39	28 이상
신장율 -20℃		%	50 (스위스, SIKA)	18	18 이상

과제ID

섬유화학-39

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

정밀화학

계면활성제

6T분류

ET

환경기반

폐기물 처리 및 활용기술

과제명

수성화 기술을 융합한 유황유동화제 및 내황산화 콘크리트 개발

개  발

필요성

유황을 사용하여 항균성, 유동성, 급결성 등을 가진 다기능성 고성능 콘크리트 혼화제 개발로 단일제품으로 복합 기능을 가질 뿐 아니라 별도의 장비없이 레미콘에서 첨가 가능한 혼화제 개발이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 유황과 콘크리트 혼화제의 결합으로 경제성이 고려된 다기능성 혼화제 개발 및 고성능 항균콘크리트 개발

○ 주요 성능

- 압축강도비 : 95% 이상

- 인장강도 : 3.0MPa 이상

- 휨강도 : 4.7MPa 이상

- 항균성능 : 유

- 동결융해 : 97% 이상

- 경시변화(15분) : 2.5㎝ 이하

- 탄산화깊이비 : 1㎜ 이하

○ 주요 특징

- 항균성과 유동성기능

- 콘크리트 내구성증대

- 항균성능 및 급결성능 우수

- 화학적 반응 및 개질재료의 융점을 이용한 개질 방법

- 기존 혼화제와 융합하여 복합적 성능 발현( 항균성, 유동성, 급결성)

- 수용성 액상형으로 사용성 경제성 우수

<개발수준>

평가항목			단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 압축강도비			%	95 (일본/가지마건설)	95 이하	95 이상
2. 인장강도			MPa	3.0 (독일/BASF)	3.0 이하	3.0 이상
3. 휨강도			MPa	4.7 (일본/가지마건설)	4.7 이하	4.7 이하
4. 응결시간		초결	hr	1 이상 (한국/ATEK)	1 이상	1 이상
		종결		10 이내 (한국/ATEK)	10 이내	10 이내
5. 길이변화			%	110 이하 (러시아/바우)	110 이하	110 이하
6. 전체알칼리량			㎏/㎥	0.003 (한국/(주)ATEK)	0.003	0.003
융합기술성능	7. 경시변화(15분)		cm	2.5 (한국/(주)ATEK)	2.5 이상	2.5 이하
	8. 동결융해		%	95 (한국/(주)ATEK)	95	97
	9. 탄산화깊이비		mm	-	-	1 이하
	10. 항균성능		-	-	-	유

과제ID

섬유화학-40

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

세라믹재료

시멘트

6T분류

ET

청정생산

유해성 원부재료 대체기술

과제명

고내산성 무기 결합재를 이용한 친환경 하수관로 상용화 기술 개발

개  발

필요성

○ 현재의 하수관로는 대부분 콘크리트 제품으로 이루어져, 미생물 작용에 의한 황산의 생성에 따라 쉽게 부식되어 불량한 상황이며 많은 부분이 시급한 교체가 필요한 상황임

○ 향후 하수관로 교체 공사에 대비하여 현재의 콘크리트 제품보다 내산성과 같은 내구성이 우수하여 그 유지관리 비용이 절감되고 정비 및 교체 주기를 연장할 수 있는 제품의 개발이 시급함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 고내산성 무 시멘트 지오폴리머 무기결합재 제조 기술개발

- 친환경 고내산성 하수관로 제조 및 적용 기술 개발

○ 주요 성능

1) 고내산성 무기결합재

▪ 내산성능 시험(10% H2SO4 용액 침지)

- 24시간 침지 후 강도 및 질량 감소율 5% 이하

- 7일 침지 후 강도 및 질량 감소율 10% 이하

▪ 압축강도 : 60MPa (80℃, 24H 증기양생조건)

▪ 중금속 용출시험 : Cr6+ 5ppm 이하

2) 친환경 고내산성 하수관로 제조 및 적용 기술 개발

▪ 하수관로 품질

- 압축강도 : 40 MPa 이상

- 휨강도 (휨파괴 하중) : 150 kN 이상

▪ 내산성능(10% H2SO4 용액 침지)

- 7일 침지 후 강도 및 질량 감소율 3% 이하

- 28일 침지 후 강도 및 질량 감소율 5% 이하

▪ 시작품 제작 6m3 이상, 생산 지침 도출

○ 주요 특징

- 자원 재활용을 통한 환경친화적 기술

- 내구성 확보로 하수관로 정비 및 교체주기 연장으로 사회적 비용 절감

- CO2 가스 배출 저감 효과

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
내산성능1)	%	5% 이하 (호주, Mineral Strategies Pty Ltd)	80%	5% 이하
내산성능2)	%	5% 이하 (호주, Mineral Strategies Pty Ltd)	60%	5% 이하
하수관로 압축강도	MPa	-	24 이상	40 이상
하수관로 휨파괴하중	kN	-	80 이상	150 이상
무기결합재압축강도	MPa	-	-	60 이상 (80℃, 24H 증기양생조건)
무기결합재중금속 용출시험	ppm	-	-	Cr6+:5 ppm이하

과제ID

섬유화학-41

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

고분자재료

에너지ㆍ환경산업용 소재기술

6T분류

NT

나노소재

030211

과제명

나노소재 기술을 융합한 친환경 및 난연성 폴리우레탄 단열재 개발

개  발

필요성

○ 화학적 발포제로 사용되는 프레온등은 환경적 악영향을 미치는 규제대상의 물질로 이를 대체할 수 있는 물질의 적용이 요구됨

○ 대안으로 물을 발포제로 사용하는 시스템이 있으나 물성적인 저하를 초래하기 때문에 이를 극복할 수 있는 단열재의 개발이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 수 발포제 시스템으로 난연성 및 열전도도 특성이 우수한 단열재 제품 개발

○ 주요 성능

- 발포제로 물을 사용함으로써 친환경적인 단열재

- 연소성(난연성) : 50 mm이내, 밀도 : 20 kg/m3, 열전도도 : 0.03 w/m,k

○ 주요 특징

- 단열재 제품의 제조시 친환경적인 발포제인 물을 사용

- 물성(난연성, 열전도도)의 개선을 위해서 나노물질에 대한 적용

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
열전도율	w/m,k	0.019 (미국/다우)	0.035	0.025
연소성(난연성)	mm	50 이하 (미국/다우)	60 이상	50 이하
수밀성	-	누수되지 않음 (독일/BASF)	누수	누수되지 않음
밀도	kg/m3	20~25 (미국/다우)	15	20
유해성가스시험	min	9 이상 (미국/다우)	9 이상	11 이상
GWP	-	1~794 (미국/다우)	1-794	0

과제ID

섬유화학-42

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

정밀화학

접착제/실란트

6T분류

ET

청정생산

유해성 원부재료 대체기술

과제명

진공/고압 충진 기술을 융합한 상온 속건형 라텍스 아크릴 에멜젼 접착제 개발

개  발

필요성

○ 기존 유성계 건축용 접착제의 환경규제에 대응하기 위하여 친환경 접착제의 사용이 증가하고 있음

○ 그러나 건축현장에서 범용적으로 사용되고 있는 수성계 접착제의 경우 접착력 등의 내구성 저하로 하자가 빈번하게 발생되고 있음

○ 또한 상온에서 경화속도가 늦고 수작업으로 도포하여 작업 효율성 저하로 공사기간이 지연되며, 일정한 도막 두께 구현이 어려워 재료의 사용량도 증가하고 있는 실정

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 상온/속건형 라텍스 아크릴 에멜젼 고내구성 건축용 스프레이 수성접착제 개발

○ 주요 성능

- 저장안정성 (5℃) : 6개월 이상

- 경화시간 (Sec/0.3Mpa이상) : 15 이내

- 접착강도(48시간후) : 1.0MPa 이상

- 내열성(80℃×336시간) : 초기 접착강도 80% 이상

- 내습성(R.H 95%× 336시간) : 초기 접착강도 80% 이상

- VOCs 방출량(mg/㎡h) : 0.4 이하

- 포름알데히드 방산량(mg/L) : 0.5 이하

○ 융합기술 성능 목표(진공/고압 안정성)

- 내한성(-5℃×48시간 방치, 도포 48시간 후) : 1.0MPa 이상

- 내열성(40℃×48시간 방치, 도포 48시간 후) : 1.0MPa 이상

- 인화성 : 불연성

○ 주요 특징

- 상온에서 접착 작업성이 15초 이내 구현되는 수성 접착제 개발

- 진공/고압 스프레이 분사가 가능한 시스템

- 친환경 접착소재 및 수성계 고압 스프레이 분사기술

- 수성 접착제의 진공/고압 포장시 우수한 내환경성 발현 기술

- 환경유해물질 배출 저감 기술

<개발수준>

항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
저장안정성		개월	6 이상 (스위스, SIMALFA)	2 이상	6 이상
경화시간		sec	30 이내 (스위스, SIMALFA)	120 이내	15 이내
접착강도 (2시간 접착강도)		MPa	2.5 이상 (스위스, SIMALFA)	0.6 이상	2.5 이상
내열성		%	80 이상 (스위스, SIMALFA)	초기접착성 70% 이상	초기접착성 80% 이상
내습성		%	80 이상 (스위스, SIMALFA)	초기접착성 60% 이상	초기접착성 80% 이상
VOCs 방출량		mg/㎡h	0.5 이하 (스위스, SIMALFA)	0.7 이하	0.4 이하
포름알데히드 방산량		mg/L	0.5 이하 (스위스, SIMALFA)	1.0 이하	0.5 이하
융합기술성능	내한성	MPa	해당없음	해당없음	1.0 이상
	인화성	-	해당없음	해당없음	불연성
	내열성	MPa	해당없음	해당없음	1.0 이상
	저장안정성	개월	해당없음	해당없음	6 이상

과제ID

섬유화학-43

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

섬유화학

화학공정

석유화학부산물 응용기술

6T분류

ET

환경기반

폐기물처리 및 활용기술

과제명

폐 콜타르를 활용한 탄소소재 추출 장치 개발

개  발

필요성

○ 탄소소재는 화학소재, 금속소재, 세라믹 소재의 고유특성을 두루 지니고 있기 때문에 항공, 자동차, 반도체, 전자부품등과 같은 다양한 분야에 적용되고 있음

○ 또한 탄소소재는 에너지효율, 수송, 전기전자, 토목건축 등 다양한 분야에 응용이 가능하며, 특히 폐자원을 활용하여 탄소소재를 추출하는 기술은 자원의 재활용 측면에서 기술개발이 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 폐 콜타르를 활용하여 탄소소재 추출의 전체 가공공정의 자동화, 탄소소재의 추출 순도 98%이상, 추출되어지는 탄소소재의 분쇄능은 1 mm이하, 추출 기기의 무게 2 ton 이하, Cycle time 은 24시간 이하

○ 주요 성능

- 폐 콜타르를 활용한 탄소소재 추출의 전체 가공공정의 One-stop 자동화

- 임펠러의 특수 모양 결정, 탄소소재 추출시 산화 최소

- 위치센서를 통한 위치 조절기능

○ 주요 특징 및 결과물

- 폐 자재를 활용하여 탄소소재 채산성 향상을 위한 전용 장비

- 폐 콜타르를 활용한 탄소소재 추출 장치, 순도 98%이상 카본

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
카본 순수도	%	없음	없음	98% 이상
Cycle Time	s	없음	없음	24시간이하
분쇄	mm	없음	없음	1mm이하
온도변화에 따른 탄소소재 순도	℃	없음	없음

과제ID

섬유화학-44

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

융합섬유제품

6T분류

BT

보건의료관련응용

기타 보건의료관련기술

과제명

욕창 완화용 압력 흡수 복합 드레싱제 개발

개  발

필요성

고령화 사회, 만성질환자 증가에 따른 욕창 환자의 급격한 증가와 의료비 증가가 사회적 문제로 대두, 이에 최적의 욕창 완화 드레싱 제품의 개발이 필요함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 욕창 병변 압력 흡수 및 피부재생 섬유 용복합 Dressing material 제품     개발

○ 주요 성능

- 압박부위 쿠션 및 상처 재생 구현 (욕창환자)

- 항균

○ 주요 특징

- 의료용 드레싱 제품과 섬유 제품 융합

- 압력분산성, 신축성, 밀착성, 통기성

◦ 개발내용

- 고흡수성, 흡수물의 함유기능, 항균 및 상처 치유기능을 복합적으로

가진 생체적합 드레싱제 개발

- 압력에 대한 완충 및 삼출물 흡수, 피부재생, 통기성이 강화된 드레싱제재 개발이 필요. 뿐만 아니라 욕창은 한번 발생하면 치료가 어려운 난치성 질환이기에 질병 1,2 단계에서 더 이상 진행 하지 않도록 압력을 흡수하는 제품을 사용하여 질병 진행을 차단하는 것이 매우 중요. 또한 궤양이 진행된 3, 4기에서는 압력 흡수를 근간으로 하여 삼출물 흡수뿐만 아니라 상처재생도 촉진시킬 수 있는 창상유효인자(진피대체물, 성장인자)를 함유함.

<개발수준>

평가항목 (주요성능)	단위	세계최고수준 (국가, 업체명)	연구개발전 국내수준	최종개발 목표치
MVTR(투습성)	g/m2/24hrs	800-1000	600	900 %이상
흡수속도	sec	2초	2초 이상	2초 이하
항균력	logCFU/g	6 ~ 8	2 ~ 3	7 이상
wear time	시간	10 ~ 20	10 ~ 15	24시간 이상
흡수력	wt %	2000	500~2000	2000 이상

과제ID

섬유화학-45

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

화학

섬유제품

융합섬유제품

6T분류

BT

보건의료관련응용

생체조직재생기술

과제명

Melt-blown Spinning을 이용한 Cell Delivery Nano-scaffold 개발

개  발

필요성

○ Melt-blown Spinning을 이용한 부직포 제조법은 섬유직경 및 공극을 Nano-scale로 조절하는 것이 가능함. Scaffold 제조에 이를 이용하기 위해서는 생체적합성 용융 고분자를 합성하거나 Melt-blown 부직포가 인체에 거부반응이 없도록 개질이 필요함. 본 연구는 섬유제조 및 가공기술에 Cell Delivery System을 도입하여 기존 기술의 한계를 극복하고, 새로운 기술과 제품을 창출하고자 함.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- Melt-blown Spinning을 이용한 화상 및 중증피부질환 치료용

Cell Delivery Nano-scaffold 개발

○ 주요 성능

- 섬유직경: 1 μm 이하

- 기공도: 80% 이상

- 무균시험: 적합

- 세포독성: 0

○ 개발 내용

- Melt-blown Spinning을 이용한 Nanoweb 제조기술 개발

- 제조된 Nanoweb의 인체친화형 표면 가공기술 개발

- Cell Delivery System이 적용된 Nano-scaffold 제조기술 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
섬유직경	μm	0.5∼1	1∼2	0.5∼1
기공도	%	80	-	80
세포독성	급	1	-	1
무균시험	-	0	-	0

Ⅵ. 정보통신

과제ID

정보통신-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보/통신

L09 RFID/USN

L0904. 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W

6T분류

IT

IT

IT

과제명

U-IT 커뮤니케이션 실버스포츠(게이트볼)를 통한 헬스테인먼트 플랫폼 구축

개  발

필요성

○ 고령화 시대를 대비한 유망 기술임

- 고령인구의 건전한 놀이문화 정착에 기여함

- 이를 통해 건강관리 및 헬스테인먼트 시장의 정착

○ 고령인구의 라이프 스타일에 맞는 소비니즈를 반영할 수 있음

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

○ U-IT스포츠 스크린 게이트볼을 통한 가족 모바일 소셜 네트워크

○ 고령인구 놀이문화를 접목한 개인 일상생활 건강관리 DB 구축

○ 개인(고연령 사용자)별 DB 구축을 통한 모바일 헬스케어(스마트서비스)제공

○ 고령화 인구에 대한 중요 요소인 감성정보 및 치료시스템 구축

<개발내용>

○ 주요 성능

- 궤적추적이 가능한 게이트볼 스틱, 적외선 광센서를 이용한 모션인식,

스트레인 게이지를 이용한 무게중식이동 체크, IP카메라를 통한 게이트볼

교육, 트레커를 활용한 활동량 측정 등

○ 주요 특징

- 다양한 지형을 적용한 Map서비스, SNS를 통한 가족과의 소통, 감성조명

을 통한 신체리듬 및 감성치료 등

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
비거리측정 정확도	cm	비교우위 기존제품없음	*	마찰계수법
표면회전값 정확도	°	비교우위 기존제품없음	*	Rotary Position Sensors
동작인식 속도	ms	비교우위 기존제품없음	*	초음파센서측정법
감압측정값	Kg	비교우위 기존제품없음	*	치환법측정

과제ID

정보통신-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보/통신

L09 RFID/USN

L0904. 활용서비스 플랫폼 및 응용 S/W

6T분류

IT

IT

IT

과제명

능동형 U-Wellness 시스템 센서 연동 솔루션 및 모바일 기반기술

개  발

필요성

○ 면역력이 약한 영유아 및 어린이의 실시간 위생관리가 철저히 필요함

○ 사람이 미치지 못하는 환경 및 위생, 건강관리 등의 취약점 개선을 위한 환경관리, 행태관리 및 수면관리 등을 자동으로 수행하는 시스템이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<개발목표>

o 보육시설의 불감증 문제를 해결하고 안전하고 쾌적한 환경의 Wellness 문화창출에 기반이 되는 모니터링 시스템을 개발함

o 보육시설 및 어린이집의 상태를 실시간 감시하고 응급조치 할 수 있는 모바일 헬스케어 기술과 접목한 서비스 시스템을 구축함

o 응급상황을 운영센터 뿐만 아니라 휴대용 단말기, 웹 Page를 통하여 실시간으로 간단하게 확인 가능한 능동형 U-Wellness 솔루션 시스템을 구축함

o U-Wellness 센서를 개발하고 상황판단 알고리즘을 구축하며, 이를 제어하는 통합 시스템을 구축함

<개발내용>

○ 보육시설의 불감증 문제를 해결하고 안전하고 쾌적한 환경의 Wellness 문화창출에 기반이 되는 모니터링 시스템을 개발함

○ 보육시설 및 어린이집의 상태를 실시간 감시하고 응급조치 할 수 있는 모바일 헬스케어 기술과 접목한 서비스 시스템을 구축함

○ 응급상황을 운영센터, 모바일기기, 웹 사이트 등을 통해 실시간으로 간단하게 확인 가능한 능동형 U-Wellness 솔루션 시스템을 구축함

○ U-Wellness 센서를 개발하고 상황판단 알고리즘을 구축하며, 이를 제어하는 통합 시스템을 구축함

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
·센서연결개수	개	5개 (네덜란드, Philips Lifeline)	3개이상	5개이상
감지거리	m	5m이상(일본, ,Secom HomeSecurity)	3m이상	10m 이상
온습도 센싱	℃	5%(미국, GE Quietcare)	5%이하	1%이하
진동센싱	kgf	50kg (미국, GE Quietcare)	50kg이상	20kg이상
행태관리센서	회	1개센서감지(미국, GE Quietcare)	1개센서감지	3개 센서를 통한 행태검지
수면관리센서	회	80%검지 (네덜란드, Philips Lifeline)	80%이상 검지	90%이상 검지
히트율	%	80% (네덜란드, Philips Lifeline)	80% 이상 검지	위험감지사태 히트율 90%이상

과제ID

정보통신-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

U-컴퓨팅

U-컴퓨팅 기기 및 주변기기

6T분류

IT 분야

정보처리 시스템 및 S/W

기타 정보처리시스템 및 S/W 기술

과제명

에너지효율 개선을 위한 WSN(무선 계측 네트워크)기반의 모터펌프 효율 제어장치 개발

개  발

필요성

○ 산업부문의 대표적 에너지 소비 설비인 모터 펌프 시스템에 대하여 무선계측 네트워크 기술 기반으로 운전효율을 분석하여 실질적 에너지 효율을 개선함으로서 에너지/탄소 절감을 물론 원가절감을 통하여 산업 경쟁력을 강화하는 솔루션 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

- 무선계측 네트워크를 이용한 모터펌프 설비의 물리량 계측과 이를 통한 효율분석 및 실시간 최적 제어 구현

- 에너지 효율 개선 효과 5%

○ 개발내용

- 에너지물리량 계측네트워크 관리 기술 개발

- 제어장치용 데이터 관리도구 개발

- 실시간 최적 제어를 위한 측정 및 효율분석기술

- 최적 운전효율 제어장치 및 제어알고리즘

- 테스트베드 기반의 현장적용기술 개발

○주요특징

- 802.15.4 기반의 물리량 측정 기술

- 최적 효율 제어 알고리즘

○주요결과물

- 8WSN 기반의 모터펌프 최적 제어장치 (HW)

- 최적제어 운전 SW (SW)

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
802.15.4 무선네트워크 계측정확도	%	1%(미국,하니웰)	5%	1%이내
계측IO 인터페이스 표준화	%	세계표준구현(미국,하니웰)	-	100%
실시간효율계산 알고리즘	SW구현	테이블방식(미국,DOE)	모니터링	실시간 모니터링
모터펌프효율제어	동작여부	테이블방식(미국,DOE)	-	실시간효율제어

과제ID

정보통신-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

디지털 콘텐츠

가상현실

6T분류

IT

정보처리 시스템 및 S/W

정보처리시스템 및 S/W기술

과제명

실시간 HD급 비디오 처리 및 대화형 3차원 혼합 현실 기반 대화면 구성 및 가시화 프레임워크 개발

개  발

필요성

○ 영상인식 기술과 함께 모니터링을 차별화할 수 있는 기술 개발

○ CCTV기반 증강현실을 융합한 새로운 기술 개발

○ IP CCTV 보안관제 기술 개발

○ 3D 공간상에서의 시나리오에 따른 다중 스트림 연동 네비게이션 기술

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ CCTV 기반의 입체적으로 감시할 수 있는 대화형 3D 혼합현실 비디오 관제 프레임워크 기술 및 동성 파악을 위한 3D 가상공간 이벤트 추적 가시화 기술 개발

○ 대규모 CCTV 비디오 관제 통합 서비스를 하기 위한 비디오 서버 기술

○ CPU 기반 비디오  처리 기술

○ 멀티 GPU 기반 비디오 처리 기술

○ 실시간 CCTV 스트림 트랜스코딩 및 전송 기술

○ 벽면 디스플레이, PC화면 모바일 기기 상에서의 디스플레이 기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
카메라 표현 수	개	100(미국, Milestone)	-	100
객체 추적	유무	유(미국, Milestone)	-	유
모바일 매핑	유무	유(미국, MS)	-	유
지원해상도	pixel	5760X1080(미국, Barco)	-	5760X1080

과제ID

정보통신-05

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

디지털 콘텐츠

디지털 콘텐츠 제작 및 유통

6T분류

IT

문화콘텐츠

디지털 콘텐츠 저작도구

과제명

3D CG을 활용한 스마트 폰 기반의 K-Pop 안무 Crowdsourcing 시스템

개  발

필요성

○ K-Pop 안무 콘텐츠 질적/양적 확대, 안무 지적재산권 체계 정립 시도

○다중 안무 모드 재생 및 모션 캡처 기능 필요

○ 스크린에서 모델 위치 및 안무 교체 기술 필요

○ 단말기 접속 연속성 기술 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 안무의 선택/재생/변경/저장, 크라우드 소싱을 위한 CMS 및 사용자가 생성한 안무 데이터의 마이닝을 위한 내부 앱

○ 손목 모션/스크린 터치를 통한 안무 구성 및 재생과 음악 동기화가 가능하고 안모드와 안무자 모델의 임포팅 기능이 포함된 안드로이드 플랫폼 기반 3D 모델링

○ 사용자가 요청한 안무 모드와 안무자 모델을 스마트 단말로 송신하고 사용자의 반응을 수신하며 요구 사항에 따라 추가 안무 모드를 전송, 사용자가 창작한 안무 모드를 수신하는 커뮤니케인션 서버 SW

○ 서비스를 위한 모든 데이터와 콘텐츠를 저장하고 관리하며, 크라우드 소싱 체계를 운영하는 콘텐츠 관리시스템 및 내무 앱 SW 개발

○ 샘플 및 기본 안무를 포함하는 안무 모드 데이터들과 스마트 단말 엡에서 안무를 표현할 모델 데이더 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
안무 모델 위치 교체 소요시간	jiffies_64	해당없음	-	500 이내
안무 모드 교체 소요시간	jiffies_64	해당없음	-	500 이내
단말 접속 연속성 확보 시간	jiffies_64	해당없음	-	1000 이내

과제ID

정보통신-06

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

소프트웨어

SW솔루션

6T분류

IT

정보처리시스템 및 S/W

기타정보처리시스템 및 S/W 기술

과제명

스마트워크를 위한 몰입형 텔레프레즌스 기반 공간 공유형 NUX 기술 개발

개  발

필요성

○ 에너지 절감정책과 시간의 낭비를 줄이기 위한 기술에 대한 녹색 IT 시장의 출현과 이를 해결하기 위한 실제 오프라인에서의 회의 환경과 같은 현장감을 주는 스마트워크 환경에 대한 필요성 대두

○ 시장의 영상회의 기술은 주로 대화면에서 영상의 해상도를 높이기 위한 기술에 주력을 하고 있어 실제로 같은 장소에서 회의를 하고 있는 현장감을 느끼게 해주는데 한계를 가지기 때문에 현장감을 극대화해줄 수 있는 몰입형 NUX 기술의 필요성 증대

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 몰입형 실감미디어 기술 기반 HD급 영상회의용 다차원 실시간 스트리밍 기술 개발

- 온라인 회의 참석자들의 오프라인 공간을 동일한 공간으로 매핑하는 공간 공유형 협업 기술 개발

○ 개발내용

- 텔레프레즌스 기능의 몰입감과 현장감을 극대화할 수 있는 몰입형 실감미디어(무안경 3D 입체, 세미-홀로그램, ...등) 기반 스트리밍 기술 개발

- 영상회의 기능시 문제인 시선 불일치로 인한 어색함을 최소화하기 위한 시선 보정 기술 개발

- 온라인 회의 참석자들의 오프라인 개인 회의 공간을 매핑하여 동일한 공간으로 만들기 위한 공간 공유 스트리밍 기술 개발

- 회의 내용 저장 및 복원을 위한 콘텐츠 관리 기술 개발

- 타 단말(스마트패드, PC, ...등)과의 회의 지원을 위한 하위 호환 기능 개발

- 인쇄물 내용과 온라인 문서를 같이 혼용하여 사용할 수 있는 인쇄물 지원 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
영상회의 시스템 해상도	px	720p (미국, MS)	-	720p
지연시간	sec	1 sec (미국, 시스코)	-	1 sec
공간공유지원기능	有無	有 (미국, MS)	-	有
공간공유 해상도	px	1080p (미국, MS)	-	1080p
인쇄물 지원기능	有無	有 (미국, MS)	-	有

과제ID

정보통신-07

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

소프트웨어

SW솔루션

6T분류

IT분야

기타정보기술

기타정보기술

과제명

비정규직 고용개선을 위한 보안이 보장된 유대전화번호 자동연결 시스템

개  발

필요성

○ 비정규직 구직자들이 직업소개소등을 통해 구직 시 지불하는 소개수수료(20%)를 수입으로 전환하여 비정규직 수익 구조를 개선 가능

○ 위치기반의 연결로 구직자와 사용자의 빠른 연결 가능

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○실시간 위치정보를 활용하여 비정규직 구직자 유통구조 개선을 통한 수입증대 방안 제공

○ 개발내용

- 무선말기들 사이에 보안키를 이용하여 암호화하여 위치정보를 전송

- 보안성을 강화하여 상대방과의 위치 확인작업을 하여 악의적인 위치추적 등에 악용방지 가능

- 위치정보 이외 상호교류 가능한 텍스트, 음성, 이미지, 영상, 음성화상의 정보에 대해서 다자간 송/수신 기능 지원

- 무선통신을 통한 실시간 업무처리

- 다자간의 위치정보와 각 개인인증정보를 암호화하여 외부유출 방지

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동시사용자 수	명	-	-	1,000명
위치에대한 정확도	%	-	-	95%이상
암호화	128bit	-	-	128bit 구현
연결속도	초	-	-	5초

과제ID

정보통신-08

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

소프트웨어

임베디드 SW

6T분류

IT

차세대 네트워크 기반

기타 네트워크기술

과제명

개방형 웹 서비스기반의 빌딩자동화 제어설비 플랫폼 개발

개  발

필요성

○ 빌딩자동화 시장은 2012년 현재 전 세계적으로 79조원의 대규모 시장을 형성하고 있으나 국내 시장 구조가 해외 선진기업에 대한 의존성이 높아 이에 대한 개선 필요

○ 빌딩 자동화 및 빌딩 에너지 관리 분야에서 선진기업 3~4 곳이 독점적 위치를 지니고 있으며, 폐쇄적 구조로 되어 있음

○ 빌딩 자동화 시스템을 웹 기반으로 개발하여 개방화되고 표준화된 방식으로 다양한 기능을 가진 타사의 제품들과 손쉽게 연동할 수 있도록 함. 또한 시스템 개보수도 용이함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개방형 웹서비스 실현을 위한 WoT(Web of Things) 원천기술을 개발하고, 이를 적용한 빌딩자동화․제어 플랫폼 기술개발

- 센서, 초소형 설비등 초경량형 플랫폼에 탑재 가능한 경량형 WoT 웹플랫폼 기술 개발

- 건물설비 제어를 위한 개방형 빌딩제어설비 플랫폼 개발

- 기존 Legacy 시스템 연동 어댑터 개발을 통한 네트워크 확장성 검증

- RESTful 기반 개방형 웹 빌딩자동화․에너지관리 시스템 개발

○ 주요 특징

- 빌딩내 WoT서비스 실현을 위한 WoT 핵심기술 개발

- 경량형 웹기반의 빌딩상태감지 센서플랫폼 개발

- 개방형 웹지원 건물설비 시스템 개발

- 개방형 웹기반 빌딩자동화․에너지관리 시스템 개발

○ 주요 성능

- 센서, 초소형 설비에 탑재 가능한 100Kb미만 초경량 WoT 통신지원

- BACnet, RS-485 등 건물제어 Legacy 표준 지원

- RESTful 기반 개방형 웹 플랫폼 지원

○ 결과물

- 경량형 웹 통신 플랫폼

- WoT기반 건물설비 플랫폼

- 개방형 웹기반 빌딩자동화 시스템

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
경량형 웹 통신 플랫폼	Kb	150Kb (미국, CSR)	-	100Kb
Legacy 연동 프로토콜	EA	-	-	RS485, BACnet
WoT통신기능	NA	1:1통신 (미국, Berkeley)	-	Group 통신지원

과제ID

정보통신-09

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

이동통신

이동통신서비스

6T분류

IT

정보처리시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운용체계기술

과제명

간이상수도 통합관리를 위한 M2M 단말기 및 서비스 플랫폼 개발

개  발

필요성

○ 조류독감, 구제역 등의 가축전염병 확산으로 가축 매몰지 및 침출수 관리 문제가 대두되고 있으며, 안정적인 지하수 수질 감시 체계 구축이 필요함

○ 이와 같은 피해를 조기에 예방하고 관리하기 위해 수질 관리 무선 M2M 서비스 플랫폼을 개발함으로써 상수도 내 다양한 센서와 산업용 PLC 연동이 가능하며 향후 감시/제어 설비의 개별 구축이 아닌 전국적인 통합관리 서비스 구축이 가능함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표

- 다양한 산업용 PLC 연동 무선 M2M 단말기의 개발

- M2M 통합 원격감시/제어 서비스 플랫폼의 개발

○ 개발내용

- 다양한 산업용 PLC 연동 무선 M2M 단말기 개발

무선 전송 패킷 규격 개발

다양한 산업용 PLC와의 연결 지원을 위한 프로토콜 개발

무선 전송 패킷 최적화 알고리즘 개발

WCDMA 연동 M2M 단말기 개발

- M2M 통합 원격감시/제어 서비스 플랫폼 개발

센서, 계측기, 전동차단 밸브 등의 데이터에 대한 Web 접속과 Smart Device 푸쉬 알림 기능 개발

○ 주요성능

- 이기종 PLC 지원 5개 이상

- 데이터 전송 평균 압축율 30% 이상

- 무선 M2M : 이동통신망 연동

- 양방향 통신 지원 : 센서정보 모니터링 + 원격 제어

- 상수도 통합관리 데이터 전송 포맷 : 비주기, 주기 이벤트 및 제어 프로토콜, 압축 포맷 지원

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
이기종 PLC 지원 갯수	EA	-	1개	5개 이상
간이상수도 통합관리용 데이터 전송 포맷	지원 여부	-	관리주체별로 개별 규격 사용	통합 관리 전송 포맷 사용
데이터전송 Redundancy 제거 알고리즘 압축율	%	-	사용안함 (모든 Raw 데이터를 전송)	30% 이상 (Redundancy 제거 알고리즘 사용)
원격복구	기능 유무	-		모바일기기를 통한 장애진단/ 원격복구

과제ID

정보통신-10

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

-

-

6T분류

IT분야

-

-

과제명

클라우드기반 차량용 엔터테인먼트 서비스 시스템

개  발

필요성

○ 자동차 내 다양한 표시방식과 모바일 기기와의 기능연동 등 자동차와 IT 및 모바일의 융합을 통하여 새로운 컨텐츠와 서비스를 제공하여 운전자에게 정보와 즐거움을 동시에 제공하는 서비스의 창출 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○클라우드 기반의 차량 인포테인먼트 서비스

○ 개발내용

- 주요 성능

. 경박 단소 및 고신뢰성 클라우드 엔터테인먼트 서비스용 차량 게이트웨이

. 클라우드 엔터테인먼트 서버 가상화 기술

. 클라우드 기반 각종 엔터테인먼트 킬러 서비스

- 주요 특징

. 100ms 이내의 텔레매틱스 정보 동보 능력

. 대당 1500 가입자 처리가 가능한 클라우드 서버 가상화 기술

. 1초 이내의 가상 자원 인식 시간과 0.2초 이내의 가상 장치가 정보 동기시간

. WAVE, LTE, WIFI, BT, CAN 등 다양한 네트워크 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
차량통신 주기 동보시간	ms	-	100	100
가상단말수	대	-	-	1500
가상자원인식시간	초	-	12(ETRI)	3
가상자원 동기시간	초	-	-	200
통신인터페이스 수	개	-	-	WAVE, LTE,WiFi,BT

과제ID

정보통신-11

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

전기전자

전기전자부품

휴대정보통신 부품

6T분류

IT분야

핵심부품

직접회로기술

과제명

IR LED 기반 스마트폰 모션인식용 3mA 급 저전력 공간터치 센서부품 개발

개  발

필요성

○ 현재 출시되고 있는 대부분의 스마트 폰에는 근접/조도 센서가 장착되어 있으나 모두 외국 기술을 사용하고 있어 국내 기술개발 필요함

- 최근 근접센서와 카메라센서를 이용해 모션인식기능을 구현하고 있으나, 실시간 영상처리를 하기 때문에 스마트폰과 같은 저전력 시스템 환경에서는 부적합함

- 따라서 기존 근접/조도 센서 기능 외에, 국내기술개발로 모션 인식기능이 가능한 IR LED 기반의 저전력 공간터치 센서부품 개발이 필요함

- 다양한 모션인식을 제공함으로써 스마트폰의 공간터치 혁신 기술을 제공할 필요가 있음

- 기존 카메라 기반 모션인식 대비 간단한 신호처리로 소비전력 및 소형화에 있어 절대 우위의 경쟁력 확보가 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 기술개발 목표

- 스마트폰에 다양한 공간상 물체의 동작인식 정보를 제공하기 위해서 IrLED와 3 채널의 PhotoDiode를 이용한 근접 물체의 이동방향(상,하,좌,우), 물체의 이동속도, 이격거리를 감지하고 1채널 Photodiode를 이용한 외부 조도 인식

- 기존 조도 및 근접센서 부품을 대체할 수 있는 원칩화된 3mA 이하의 저전력, 초소형의 공간터치 센서부품 개발 목표로 함

○ 기술개발 내용

- 기존 외산 특허기술(편광방식)을 회피할 수 있는 차별화된 기술 개발

- IR LED 구동드라이버 및 4 채널 PD Array형 아날로그 IC 설계

- 이동방향, 이동속도, 근접, 조도 인식 디지털 신호처리 설계

- IrLED 구동, 4채널 Photodiode, 아날로그 회로 및 디지털 신호 처리

통합 IC 설계 및 제작

- 스마트폰 탑재용 IR LED 내장형 공간터치 센서 통합 패키징 부품 제작

- 다중감지센서 적용 공간터치 UI/UX 응용 S/W 설계 및 적용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
동작감지거리	Cm	10	-	15
동작시평균소비전류	mA	5	-	3
모션인식률	%	90	-	99
ASIC die 사이즈	mm2	2x2	-	1.2*1.4

과제ID

정보통신-12

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

위성-전파

전자파진단 및 방호

6T분류

NT

나노소재

나노구조화 소재

과제명

나노 카본과 화합물을 이용한 옥외용 광대역 전자파 흡수체 개발

개  발

필요성

○ 전자파 환경문제로 인한 장비 오동작 및 유해 전자파로 인한 인체 피해 사례가 급증하고 있음. 전자부품들은 불요전자파에 매우 취약하며 불요 전자파에 의한 부품의 손상 및 기기의 오동작을 일으킬 수 있음. 산업현장이나 군 무기체계의 전력화에 영향을 미칠 수 있으므로 이를 해소할 필요가 있음.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○나노 탄소 분말을 이용한 전자파 흡수체 핵심 재료 개발

○ 나노 카본과 화합물을 이용한 전자파 흡수체 개발

- 주파수 범위 : 0.8 ~ 18 GHz

- 전자파 흡수 능력 : 30 dB 이상

○ 신뢰성 인증 규격 만족

- 난연성 : ISO 11925-2, ISO 4589-2

- 온습도, 염수분무 : MIL-STD-810G

- 전자파 흡수능력 검증 시설 : IEEE Std 1128

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
전파흡수율	dB	프랑스, Siepel	15	30
주파수 범위	GHz	프랑스, Siepel	-	0.8 ~ 18 GHz
온습도시험	℃	상온조건	상온조건	-40℃ ~ 50℃
염수분무시험	HRS	-	-	염수농도 5%, 24HRS
난연성	-	-	-	ISO 11925-2, ISO 4589-2

과제ID

정보통신-13

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

정보통신 모듈 및 부품

광통신 모듈 및 부품

6T분류

IT

핵심부품

테라비트급 광통신 부품 기술

과제명

임프린트 기술을 이용한 FTTH용 시장 보급형 16ch AWG 개발

개  발

필요성

○ 임프린트 기술의 적용을 통하여 저가의 시장 보급형 AWG 개발을 바탕으로, 최근의 FTTH 사업이 활발히 진행되고 있는 호주 및 동남아시아 지역의 해외 시장을 선점할 수 있는 사업 아이템임

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦AWG 고분자 도파로 chip 설계 및 금형제작

- 도파&기하광학 방법을 통한 광도파로 구조 설계

- 저손실 최적화 구조 설계

- 온도 무의존형 AWG chip 설계

◦AWG 고분자 도파로 chip 제작

- 이종도파로 결합 구조의 복제형 Master 제작

- 고정밀 패턴 복제를 위한 임프린트 공정 조건 최적화

◦FA(Fiber Array)용 V-groove 설계 및 제작

◦입출력단의 FA(Fiber Array) 제작

- Input 및 output용 리본 파이버 실장용 지그 제작

- UV Epoxy 충진 기법에 대한 연구

- UV Epoxy 경화조건 수립(multi type)

◦AWG chip 및 FA 단면연마 기술

- AWG 도파로 chip 및 FA chip 단면연마 지그 설계 및 제작

- chip 단면 연마 공정 조건 수립

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
채널수	ch	40(PLC) 미국, Finisar	-	16
Channel Frequency	-	C or L bands 미국, Finisar	-	C or L bands
Insertion Loss	dB	6 미국, Finisar	6.5	6
Return Loss	dB	45 미국, Finisar	40	45
Polarization Dependent Loss	dB	0.4 미국, Finisar	0.5	0.4
Crosstalk	dB	-22 미국, Finisar	-22	-22
광도파로 손실	dB/cm	0.3 일본,마쯔시다	0.4	0.3
Dimension(L W H)	mm	-	-	130*70*13.3

과제ID

정보통신-14

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

홈네트워크

유ㆍ무선 홈네트워킹 기술

6T분류

IT 분야

차세대 네트워크 기반

고속인터넷 네트워킹 기술

과제명

AVB 기반 멀티 콘텐츠 처리 및 실시간 듀얼전송을 우한  통합 칩셋 기술 개발

개  발

필요성

○ 해외 기술에 의존하고 있는 AVB 칩셋 기술은 높은 연구개발 비용에 비해 큰 위험이 존재하는 사업으로 국내 중소기업들이 부담하기 어려운 연구 분야로 국내 기업의 경쟁력 제고를 위하여 정부지원이 절실히 요구됨

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

- 100-1000Mbps 급 유선 AVB 서비스 네트워크에서의 멀티미어와 고품질 개인 콘텐츠 응용 시스템의 AV 프로세싱 및 실시간 무손실 듀얼포트 전송 기능의 통합 SoC 및 S/W 기술 개발

○ 개발내용

-  AVB 기반 멀티미디어 응용 실시간 전송 단말용 듀얼포트 칩셋 기술 개발

- AVB 미디어 네트워크용 프로토콜 및 검증용 플랫폼 기술

○주요특징

-- HD급 AV 미디어 2채널 처리 지원

- 최대 지연시간 2 ms 이하

- 시간 동기 0.01 ms 이하

- Ethernet 듀얼포트 지원

○주요결과물

-- 실시간 전송 단말용 듀얼포트 AVB 핵심 IP, AVB 미디어 플랫폼을

통한 복합적 적용모델의 제시 필요

( 홈네트워크, 사이니즈,차량 등 )

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
최대지연시간	ms	2@7-Hop (영국,XMOS)	-	2
시간동기	ms	0.1 (미국, ALU)	0.1	0.01
HD급 AV 미디어 2채널 처리 지원	-	-	-	2channel이상 지원
Ethernet 듀얼포트 지원	-	지원 (영국,XMOS)	-	지원

과제ID

정보통신-15

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

RFID/USN

USN기술

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

통합건강관리를 위한 GPS/내장센서 기반의 손목시계형 무선단말장치 개발

개  발

필요성

○ 주5일근무제의 정착으로 건강에 대한 관심증대, 심혈관계 질환등 각종 성인병의 발병연령이 낮아짐, 보행 및 달리기등의 유산소 운동이 건강에 대한 도움이 되므로 체계적이고 꾸준한 정량적인 데이터에 의한 건강관리가 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

GPS와 무선기술 및 내장형 센서기술을 기반으로하여 운동경로, 운동량 수집을 위한 휴대형 단말장치의 개발

○ 개발내용

- 위치와 센싱데이터 전송을 위한 무선전송기술

WIFI, 블루투스, Wibro, 3G/4G 기술을 이용하여 전송

- 동일위치 반복측위에 따른 위치정확도: 95% 이상

- 방수방진: 0.5 bar

- 통합관리시스템의 개발

Server 및 인프라구축방안

관리용 소프트웨어의 개발

○ 주요특징

- GPS에 의한 정확한 경위도 측정에 따른 좌표값 전달

- 3축 가속도 센서에 의한 착용자의 자세/운동량에 대한 상태값 전달

- 사용자의 상태에 따른 알람 및 통보 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
반복위치 정밀도	위도, 경도	70% (미국,AeroScout)	60%	90% 이상
무선전송방식	종류	1가지이상	1가지이상	1가지이상
무선수신거리	%	규격 별 최대치	규격별 최대치	100%
방수	bar	방수기능없음 (미국,AeroScout)	방수기능 없음	0.5
동시관리자 수	명	-	-	1000

과제ID

정보통신-16

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

RFID/USN

RFID기술

6T분류

IT

기타정보기술

기타정보기술

과제명

RFID기반 위급 알림 배회감지기 개발

개  발

필요성

○ 2010년 실종된 치매환자는 6천566명으로 2008년보다 55%나 증가하였고, 보건 당국은 2020년에 치매 유병률이 9.7%까지 치솟으면서 치매노인 수가 75만명으로 늘어날 것으로 전망하고 있음

○ 치매 환자와 노인들이 실내에서 배회하는 문제 및 보호자가 모르는 사이 외부로의 진출로 인한 노인 실종, 위급 상황의 발생 등의 문제를 미연에 방지하기 위한 실내 위치 확인 및 보호 시스템이 필요함

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

RFID기반 위급 알림 배회감지기 개발

- RFID 리더 개발

- 손목시계 타입의 사용자 태그 개발

- 실시간 모니터링 및 정보전달 시스템 개발

○ 개발내용

- RIFD 기반 리더

- 손목시계형 태그(낙상감지)

- 응급통보 어플리케이션, 응급상황 알림 시스템

○ 주요특징

- 사용자의 위치 파악 및 동선 파악

- 스마트폰 이용 실버산업 어플리케이션 발전 도모

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
센서감지정확도	%	90%	90%	95%
RFID 수신거리	m	2m	2m	2m
태그 성능시험 (Tag Performance Test System)		-	RFID/USN 표준인증	RFID/USN 표준인증
3축센서 정확도	%	85%	85%	90%

과제ID

정보통신-17

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

소프트웨어

SW솔루션

6T분류

IT분야

정보처리시스템 및 S/W

전자상거래기술

과제명

지역 소상공인 매장의 개별 포인트 카드 및 종이 쿠폰을 1장의 카드로 통합하는 스마트폰 연동형 NFC 기반 스마트카드 기술개발

개  발

필요성

○지역 소비자의 매장별 쿠폰, 포인트카드의 물리적 통합 필요

- 개별 매장의 쿠폰 및 포인트카드를 개방형의 단일 매체로 통합

○ 교통카드의 기능과 포인트카드의 기능을 통합하는 것 필요

- 쿠폰 도장 대체용 NFC 테그, 쿠폰 발행량을 관리 할 수 있는 시스템

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표

- T-Money등의 가상화폐 겸용 NFC 기반 배터리 내장 포인트 카드(스마트폰과 NFC 동기화 기술, T-Money 적립 금액 및 포인트가 카드 매체에 표시)

- 비접촉형 스마트론 동기화 시스템 개발

○ 개발내용

- 최대 30개의 포인트 카드 및 쿠폰을 통합

- Read/Write 기능

(기존 마그네틱 플라스틱 카드의 정보를 read하여 스마트 카드에 이식)

- 1 초 이내NFC 태그 인식 및 자동 포인트 적립, 카드에 표시

- 10cm 이내에서 NFC 스마트폰 어플과 NFC 통합 포인트 카드간의 자동 동기화

- 1년동안 무충전( 비상용스마트폰 배터리 용도 겸용시 1주일 무충전)

- T-Money 호환(적립 금액을 카드 표면을 통해 표시)

○ 주요특징

- NFC태그: 동전크기 소형, 국제 표준 준수, Read/Write ,NFC,QR코드 원

- NFC카드: 플라스틱카드형, NFC지원, 스마트폰과 동기화, 가맹점 자동인식 지원

- NFC Read/Write: 안드로이드 기반, 3단계 이내의 간결하고,직관적 사용 구조

- 거스름돈 충전 기능, 지역 화폐화 기능

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
OTA(무선발급) 및 보안 기능		한국, SK C&C	금융법규 및 지침 만족 100% 국내외 표준 준수 100%	국내외 표준 준수 100%
전자지갑 기능		한국, KT	교통카드 수용 신용카드 포인트카드	포인트 카드 수용 100%
플라스틱 NFC 카드 기능		미국	NFC 태그형	스마트폰과 동기화된 NFC 카드
서비스 권장 엔진 및 서비스 네비게이션 기능		미국, 아마존	온라인 쇼핑몰에서 연관 상품을 recommendation	지역 서비스 적용율 100%
텍스트 마이닝 및 DB 마이닝 기능		미국, splunk 미국, IBM	오픈소스를 활용한 국산화	목표 기능 구현100%
쌍방향 이벤트 관리		한국, 카카오톡	마이크로 블로깅 및 Push 엔진을 활용한 상용화 완료	목표 기능 구현 100%

과제ID

정보통신-18

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

소프트웨어

SW솔루션

6T분류

IT 분야

정보처리 시스템 및 S/W

전자상거래 기술

과제명

스마트워크 환경에서 사용자 경험 중심의 인터페이스 기술 개발

개  발

필요성

○ 시간과 장소에 얽매이지 않고 유비쿼터스 업무 환경을 지원하는 스마트워크 지원 시장의 확대

○ 스마트워크의 확대는 에너지 효율성을 증대하는 녹색기술의 발전에 기여

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발목표: 스마트워크 환경에 사용자 경험 정보 수집 모듈 및 분석 알고리즘을 연구하여 편리한 동적 메뉴 구성을 위한 스마트워크 서비스 연구 개발

○ 개발내용: 스마트워크 시스템

- 사용자 인터페이스 개발

사용자 경험 통계 및 반영

동적 메뉴 구성 기술

고 실감형, 장애인 고려 등

- 스마트워크 업무 환경 구축(가상화, 클라우드, 원격제어 기술 등)

- 보안 기술(문서 보안 기술, 네트워크 보안 기술 등)

문서암호화기술 도입 및 불법접근에 대한 차단기술 적용

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
사용자 인터페이스 개발 -동적인터페이스구성(사용자경험 반영 동적 메뉴 구성) -고실감형 구현 -장애인지원기능	%	100	-	100 (기능 검증)
스마트워크 업무 환경 구축 -PC가상화 -클라우드서비스, - 원격제어	%	100	-	100 (기능 검증)
보안 기술 (문서보안)	%	100	-	100 (문서 보안 기술 검증)
보안 기술 (네트워크 보안)	%	100	-	100 (네트워크 보안 기술 검증)

과제ID

정보통신-19

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

홈네트워크

유ㆍ무선 홈네트워킹 기술

6T분류

IT

과제명

가정용 전기 절감기 및 가스밸브와 수도밸브 원격제어 시스템 개발

개  발

필요성

○ 탄소협약에 따른 에너지 절감의 필요성이 증대

○ 국내 발전량의 부족에 따른 연료 절감의 필요성 대두

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○개발목표: 전기를 10~15% 절감할 수 있는 전기절감기 및 가스와 수도밸브를 원격제어하고 그 사용량을 휴대폰 단말기의 앱을 통하여 모니터링 할 수 있는 시스템 개발

○ 개발내용

- 가정용 전기절감 기술 개발(예: 전압 및 전류 동시 제어 방식의 절감 기술 등)

- 유비쿼터스 통제 방식의 가스와 수도 밸브 통제 기술 개발(예: 인터넷을 통한 무선 RF 방식의 통제 등)

- 유비쿼터스 방식의 가정용 계량기 모니터링 기술

- 관련한 휴대 단말 앱 개발

- 가스 및 수도 밸브제어장치와 센싱기술

- 전기사용에 대한 측정장치

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
전기 절감 기술	%	-	-	절감율 10% 이상
RF무선 인터넷 기술(무선신호 도달 가능범위)	거리M	-	-	40M 이상
고온 작동성능(50°C 기준)	작동	-	-	작동여부 성능시험
저온 작동성능(-10°C 기준)	작동	-	-	작동여부 성능시험
계량기측정성능	성능	-	-	계량기별 성능시험
센서에의한 밸브동작의 정확성	%	-	-	100%

과제ID

정보통신-20

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

컴퓨팅

U-컴퓨팅 플랫폼/응용기술

6T분류

IT

과제명

U-Smart 기반의 창의적인 문제해결(CPS, 알고리듬) 능력 향상을 위한

스마트 학습 컨텐츠 개발 및 플랫폼 기술 개발

개  발

필요성

○ 기술적 측면

- 기술 환경이 PC위주에서 스마트 패드와 스마트 폰 등으로 다양화되어 이에 상응하는 컨텐츠 기술 확보가 중요

○ 경제적 측면

- 교육시장이 e-러닝에서 s-러닝(스마트러닝)으로 확대되고 있어 시장이 급격히 확대되고 있어 시장 선점이 중요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 개발 목표: 디지털 교과서의 초등학교 공급 시기에 맞추어 스마트 기기용 컨텐츠 개발, 보급, 지속적인 컨텐츠의 개발을 목표로 함

○ 개발 내용-시스템

- 학습자 관리용 시스템 개발

- 컨텐츠 관리용 시스템 개발

○ 개발내용-컨텐츠

- 웹 표준 사용 웹 페이지 제작( 예: HTML5)

- 학습효과 유발 (애니메이션 동영상 및 증강 현실 기술 포함 )

- U-스마트 기반의 창의 문제 해결(CPS: Creative Problem Solving) 능력 향상을 위한 학습 컨텐츠 플랫폼 기술 개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
학습자 관리시스템	%	미국	90	100 (기능검정)
컨텐츠 관리시스템	%	미국	90	100 (기능검정)
웹표준형 웹페이지 개발	%	미국	90	100 (기능검정)
학습효과유발 컨텐츠 -동영상구현 -증강현실기술구현	%	미국	80	100 (기능검정)
U-스마트 기반의 창의문제해결 능력 (CPS) 향상용 학습 플랫폼 기술	%	미국	80	100 (기능검정)

과제ID

정보통신-21

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

홈 네트워크

홈네트워크 응용 및 서비스기술

6T분류

IT 분야

정보처리시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

과제명

환경 센스를 이용한 웹기반 스마트 셋탑 연동 환경 관리 시스템 개발

개  발

필요성

○ 다양한 생활 패턴으로 인한 실내공기 오염에 대한 인식 필요

○ 유아 또는 노약자분들의 실내 생활 증가

○ 공공시설 이용자의 증가에 따른 재난 방지

○ 다양한 유료 콘텐츠 및 비즈니스 모델 창출

○ 복지정책 활성화

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

◦ 머신 대 머신(M2M: Machine-to-Machine)기반 실내 환경 측정 및 제어

기술개발

- 실내 환경정보 및 위해․위험요소 정보처리 서비스 엔진 기술 개발

- 환경 측정 및 시설물 제어를 위한 M2M 프레임워크 개발

- 스마트 디바이스용 환경 모니터링 서비스 앱(App) 개발

◦ 웹기반 스마트 셋탑 플랫폼 설계 기술 개발

- 개방형 미들웨어 기반 웹기반 스마트 셋탑 플랫폼 설계기술 개발

- M2M 기반 환경 센서 및 액츄에이터, 스마트 디바이스 연동제어 기술 개발

- 환경정보, 위해․위험요소 정보, 엔터테인먼트 데이터 운영관리 기술  개발

- 웹기반 스마트 셋탑 플랫폼 정합 및 서비스 검증 기술 개발

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치	평가방법	가중치
환경 측정 개수	ea	5 (미국,Honeywell)	4	6 이상	연구기관	30
USN 미들웨어 처리능력	sec	600 (미국,시스코)	500	500 이상	연구기관	40
웹 로딩 속도	sec	20 (한국/ 휴맥스)	80	100	연구기관	60
계						100%

Ⅶ. 지식서비스

과제ID

지식서비스-01

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

정보통신

정보보호

서비스 및 응용보안

6T분류

IT분야

정보처리시스템 및 S/W

정보보안 및 암호기술

과제명

모바일오피스 환경에서 상황인식 기반의 인증시스템 개발

개  발

필요성

○ 스마트폰을 활용한 모바일 오피스 구축과 이용이 증가하고 있음.

- KT경제경영연구소에 따르면 국내 모바일오피스 시장 규모는 2012년 약 4.5조원으로 예상되며, 2013년 에는 15.4%의 빠른 성장률을 기록하면서 5조원 규모를 넘어설 것으로 분석하고 있다.

- 국내 통신 3사(KT, SKT, LGU+)와 대기업 IT서비스 업체가 기업용 모바일 오피스 솔루션을 제공하고 있음.

○ 모바일 오피스 환경에서의 인증/보안 시스템의 강화가 요구됨.

- 소형화 되고, 이동성이 강조된 모바일 디바이스의 특성과 대용량 자료 처리를 통해서 제공되는 정보를 안전하게 보호하기 위해서 모바일 오피스에는 기본적으로 보안 시스템이 필요하다.

- 기존의 보안시스템은 모바일 디바이스 환경에 적합하지 않고, 입력기기의 제한이 있는 모바일 디바이스의 특성상 너무 엄격한 보안은 디바이스의 접근성을 떨어뜨리고, 통상 제안되는 ID/Password 형태의 보안은 간편하긴 하지만 주요 정보를 쉽게 노출 시킬 우려가 있다.

○ 스마트폰과 그 활용 특성을 고려한 상황인식 기반의 보안시스템개발로 보안을 강화할 수 있음.

- 사용자의 다양한 상황에 따른 보안 등급 및 보안 시스템을 제공함으로써 유연하고 안전한 보안을 구축하며, 모바일 디바이스의 접근성을 높이고, 모바일 오피스 환경을 안전하고 편리하게 사용 할 수 있다.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 스마트폰 사용의 상황정보 분류 및 수집

- 보안 강화를 위해 요구되는 상황정보 식별 및 분류

- 스마트폰 자체로부터 얻는 정보와 사용자 및 사용 환경으로 부터 얻는 정보 등을 분류

(예: 스마트폰 사용 장소, 시간, 네트워크 보안 상태, 배터리 상태, 통신 방법, 요청 프로세스 및 요청 자원 등)

- 스마트 폰에서 상황 정보를 수집하는 상황정보 수집기 개발

○ 상황정보 분석 알고리즘 개발

- 여러 소스에서 얻은 다양한 상황정보를 통합하여 보안시스템에서 활용할 지표 (예: 보안 등급) 산출

- 필요하면 보안등급 결정 방법을 규칙(rule) 등의 지식으로 표현하고 이를 추론하는 지식기반 추론시스템을 구현하여 분석 알고리즘과 결합한다.

○ 사용자의 접근권한 분석 및 보안 서비스 제공

- 상황인지 정보를 활용하여 보안등급을 결정하고 사용자에게 서비스하는 전체 서비스 프로세스 설계

- 사용자 권한 별로 자원의 접근 제어 가능 여부를 정의

- 접근하려는 자원에 접근 권한을 분석

- 인증 및 접근제어 처리 절차를 정의

- 스마트폰 환경에 적합한 Role의 동적인 권한 설정 (Role-based Access Control 구현)

○ 시스템 개발

- 모듈 형태로 개발하여 유연한 시스템 구현

- 보안 모듈의 강화로 스마트폰 사용의 서비스 질 저하를 막기 위해 전체적 시스템의 QoS를 정의하여 결과물 검증 가능토록 한다.

- 유사 시스템의 수준과 장단점 정의

- 중소기업에 적용 가능한 실제업무(예: 재고관리, A/S처리 등)를 식별하고, 프로토타입 시스템을 적용하여 검증

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
기능구현 완전성 검증	Success	없음	없음	Success
인터페이스 준수율	%	없음	없음	80%
UI 의 편의성	%	없음	없음	95%
보안의 안전성	%	없음	없음	100%

과제ID

지식서비스-02

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

지식서비스

디자인서비스

디자인멀티미디어 디자인기술

6T분류

CT

생활문화

제품디자인기술

과제명

차세대 IT 융합 Multi-user 스포츠 아이웨어 개발

개  발

필요성

○  고품질 저비용의 제품으로 세계 스포츠 아이웨어 시장에서의 혁신 및

신 시장 창출가능

○  기존 제품의 불편한 문제점 개선(다중통신, 착용감, 영상녹화) 필요

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

개발목표:

◦ 활동적이고 양손을 사용할 수 없는 야외 스포츠 환경에서의 시야 확보하며 그룹통신기능을 제공한 신개념 고기능 융합 제품으로 이동 중 음성 송수신 가능하고 영상녹화 가능한 멀티유저 스포츠 아이웨어를 개발목표

- 인체공학적 설계 제품으로, 유체역학적으로 공기저항이 작아야 하며, 과격한 활동에도 벗겨지거나 흘러내림이 없는 고탄성의 형상 기억테를 사용하며 가볍고 튼튼함하며 저 전력 회로설계를 통한 배터리 소모량 최소 모듈개발

- 스포츠글라스 템플에 적합한 소형 모듈형태의 Schematic 설계제작

개발내용:

◦  인체공학적 스포츠 고글의 템플 및 프레임 설계 제작

- 유체역학적으로 공기저항이 작은 프레임 설계

- 코받침에 체온감응소재를 사용하여 미끄러짐 방지 기능 설계/제작

- 프레임 상부의 회선 삽입이 가능한 금형 설계/제작

- 인체 착용감학적 통신모듈 삽입 가능한 템플 설계 제작

- SD카드/마이크/이어폰 연결 가능한 템플 설계 제작

- 프레임 고정 및 연결이 가능한 마운트 설계 제작

◦ 최적의 인체 착용감학적 고글 설계 제작

- 시선 방향과 Lens와의 적정 거리 설계

- 최적의 이어폰 착용 방법 설계 적용

◦ 경량의 음성 송수신 모듈

- 안경 내부 삽입이 가능한 형태의 유연성 있는 플렉시블 형태의 음성송수신 가능한 통신 모듈 개발

- 소형 경량의 모듈로 Schematic 설계, 부품 배치 및 Artwork / PCB 제작 및 SMD

◦ 음성/데이터 송수신 알고리즘 설계 및 개발

- 다자간 음성 송수신 및 원격 관제용 프로토콜 설계

- 음성 데이터 압축을 통한 Audio 데이터 전송 테스트

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 무게	g	200	200	200이하
2. 저온고온 동작	℃	-30~+60	-30~+60	-30~+60이상
3. 저장주기	fps	20	20	20이상
4. 화소	픽셀	90만(1280x720)	50만	50만 이상
5. 낙하충격 높이	m	1.5	1.5	1.5이상

과제ID

지식서비스-03

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

지식서비스

연구개발

/엔지니어링서비스

설계정보통합관리/협업시스템 성능향상기술

6T분류

IT

정보처리시스템 및 S/W

기타 정보처리시스템 및 S/W

과제명

웹과 스트리밍 기술을 기반으로 한 3D,2D CAD 협업솔루션 개발

개  발

필요성

○ 웹기반 2D, 3D협업 효율향상을 위한 솔류션 개발필요

- 업무 생산성 향상 및 기업 경쟁력 향상

○ 선진국의 솔루션을 대체하여 기업의 비용절감

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

<최종목표>

○ CAD DATA를 On-Line에서 분석하는 협업 솔루션 개발

<개발 내용>

○ 설계 정보 데이터에서 정보 추출

- 이 기종 설계 시스템에서 공용화된 설계 정보 추출 기술

- 추출된 설계 정보에서 각 요소의 특성화된 형상별로 분류하는 기술

- 분류된 형상에 대한 공통 데이터 구조 설계

- 어셈블리 데이터 구조 정보 추출 기술

○ 설계정보 압축기술

○ 설계정보 암호화 기술

- 설계정보 데이터파일 암호화 기술

- 설계 정보 데이터 파일 생성시 자동 암호화 기능

○ 자체 설계 정보 데이터 파일 설계 기술

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
설계 정보 데이터에서 정보 추출하는 기술	정보추출기술	100% (datakit,프랑스)	-	100%
	공통데이타 구조설계기술	100% (datakit,프랑스)	-	100%
설계정보 압축기술	설계정보 압축기술	100% (TechSoft, 미국)	-	100%
설계정보 암호화 기술	설계정보 암호화 기술	100% (TechSoft, 미국)	-	100%
자체 설계 정보 데이터 파일 설계 기술	자체 설계 정보 데이터 파일 설계 기술	100% (TechSoft, 미국)	-	100%

과제ID

지식서비스-04

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술

표준분류

지식서비스

마케팅서비스

시장조사/마케팅

6T분류

IT

정보처리시스템

신호처리기술(음성)

과제명

음소기반의 글로벌 네이밍 검증/분석 기술

개  발

필요성

○  글로벌 환경을 고려한 네이밍의 고학화와 필터링기술이 필요함.

○  음성기술의 발전과 이에따른 음소 분석 기술 시장이 활성화되며 성장   가능성이 매우 기대됨.

개발목표

및 개발내용
(Spec. 포함)

○ 글로벌 마케팅에 적합한 네이밍 도출을 위한 사전 검증 시스템 구축

- 금기어 유사발음에 대한 문화권별 위험성 측정 시스템

- 해당 단어의 언어별 유발 감성 예측 시스템 제공

○ 기술개발 내용

◦ 음소 추출기술 및 체계적 분류 기술개발

◦ 국가 문화 별 금기어 데이터 수집 및 분류 기술 개발

◦ 음소기반 감성매핑 기술개발

◦ 데이터베이스 기반의 음소 간 매칭 알고리즘 개발

◦ 개발 프로그램의 UX/UI 최적화 기술개발

<개발수준>

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
금기어수집/분류	UNIT	영어(미국,뉘앙스사)	정보통신부	4개 언어12개 문화권
감성매핑	UNIT	-	BRAIN*RESE	120개음소조합에 관한 3차원이상의 매핑
음소추출	UNIT	36종(이스라엘)	한국외국어 대학교 언어연구소	50종이상
금기어 필터링 정확도	UNIT	미국 Google (80%)	정보통신부	90%이상
음성합성비교 청취시스템	UNIT	미국 Google, 10개 언어	한국어/영어 2개수준	4개 언어변환
프로그램사용성 최적화	UNIT	-	-	만족도 80% 이상