2016년도 소재부품기술개발사업

기획대상 후보과제 인터넷 사전 공시

2015. 6

시스템·소재산업기술본부/소재부품평가단/소재부품기획팀

2016년도 소재부품기술개발사업

기획대상 후보과제 인터넷 사전 공시 안내

2016년도 소재부품기술개발사업(전략적 핵심소재 및 수요자 연계형 기술개발사업) 기획대상 후보 과제 요약서를 아래와 같이 공시하오니 관심있는 전문가 분들께서는 적극적으로 의견을 개진하여 주시기 바랍니다.

□ 목적

ㅇ 2016년도 전략적 핵심소재 및 수요자 연계형 기술개발사업 기획대상 후보과제 요약서를 외부에 공개하여 내용을 검증하고 접수된 의견은 상세기획을 위한 기초자료로 활용

□ 기간 : ’15.6.25 ~ ’15.7.3, 18:00까지 (9일간)

□ 공시내용 : 전략적 핵심소재 기술개발사업(33건) 및 수요자 연계형 기술개발사업(34건) 기획대상 후보과제 요약서

□ 의견등록

ㅇ 산업기술지원 홈페이지(itech.keit.re.kr)에 로그인 후 [온라인사업관리] 메뉴에서 좌측의 [인터넷공시 의견등록]을 클릭하고 관심있는 과제 선택 후 의견 등록

* 작성 의견 : 후보과제의 지원필요성, 기지원·기개발 과제와 중복성 및 유사성, 시장성(세계시장 선점 가능성), 예상 사업기간 및 정부출연금의 적정성 등

< 사업 개요 >

구분	전략적 핵심소재 기술개발사업	수요자 연계형 기술개발사업
목적	기술개발 성공시 세계시장 독과점이 가능하나 민간 스스로 개발하기에 리스크가 큰 전략적 핵심소재 개발	융합형 차세대 부품 및 모듈 등 고부가가치 기술을 수요기업과 연계하여 개발
지원규모	15억원 내외/년	12억원 내외/년
지원기간	7년 이내	5년 이내
주관기관	중소‧중견기업	중소‧중견기업

□ 문의처

구분	담당팀	전화번호
인터넷 사전 공시내용 등	소재부품기획팀	053-718-8332
전산등록 및 제출	R&D상담 콜센터	1544-6633

I		전략적 핵심소재 기술개발사업(33건)

구분	No	기획대상 후보과제명	page
고분자	1	비침습적 생체신호 측정용 고내구성 압전 고분자 섬유소재 개발	4
	2	수송기용 경량부품의 초고속성형이 가능한 구조재용 고강성 복합재료 개발	5
	3	접이식 디스플레이 윈도우용 플라스틱 필름개발	6
	4	고효율유기발광소자(OLED)용 고내열블랙패턴소재기술개발	7
	5	폴리머기반의 스마트자동차용 전기변색 소재기술개발	8
금속	6	1400MPa급 저비용 타이타늄합금 소재 개발 및 복합성형기술 개발	9
	7	심해저 플랜트용 초내식 Lean 스테인리스강 소재 개발	10
	8	폐전지의 고효율 유가원소회수 및 이를 이용한 저가형 2차전지전극 및 셀 제조기술 개발	11
	9	반도체 공정용 대형 알루미늄 주물 진공챔버 제조기술	12
	10	재난안전 인프라용 고성능 철강소재 개발	13
	11	고효율 엑츄에이터용 가역변형합금 및 응용기술 개발	14
	12	고망간강 스크랩고철을 이용한 산업용 고특성 주철주물 제조기술 개발	15
	13	수송기기용 저가 고비강도 알루미늄 소재 개발	16
바이오 의료	14	이식형 의료기기를 위한 나노바이오 의료기기 융합소재	17
	15	난치성 질환의 조기진단 및 모니터링을 위한 나노바이오센서 소재	18
	16	생체조직 접착용 다기능성 의료용 소재	19
	17	인체 경조직 대체를 위한 의료용 신소재	20
세라믹	18	고상전자냉각용열전에너지변환소재	21
	19	주행거리 400km급 전기자동차(EV)용 고에너지밀도 차세대 이차전지 핵심소재기술	22
	20	중온형 나트륨 전지 적용을 위한 핵심 소재 기술 개발	23
	21	무선충전을 위한 Supercapacitor 용 고용량 전극소재 개발	24
	22	착용형 스마트시스템 적용을 위한 다기능 복합세라믹 소재 개발	25
	23	고출력 터빈 엔진 및 우주항공 엔진 부품 적용을 위한 초경량 내열 CMC 소재 기술 개발	26
	24	중적외선 광학계용 저가 보급형 세라믹 소재개발	27
	25	Solution Growth 공법을 적용한 SiC 단결정 제조 기술 개발	28
융합 소재	26	고집적 전자기기용 EMI-방열 기능 구현형 융합 소재기술개발	29
	27	전도체 부가형 웨어러블 디바이스용 스트레쳐블 융합 소재 기술 개발	30
화학	28	미래자동차용 2차전지의 장기 안정성과 고출력 성능 확보를 위한 신규 전해질 및 첨가제 개발	31
	29	착용형 스마트기기용 형태가변형 핵심소재 개발	32
	30	탄소섬유 복합재의 스탬핑 저가소재 및 고속 성형기술	33
	31	방수 및 내충격 특성의 슬림형 접착 Foam 필름 소재 개발	34
	32	용액공정용 OLED 발광 및 전하전달 소재 개발	35
	33	스마트 피복용 Passive Fire Protection(PFP)를 위한 방폭형 (3bar overpressure 급) 소재 개발	36

II		수요자 연계형 기술개발사업(34건)

구분	No	기획대상 후보과제명	page
기계	1	건설기계용 MGU(Motor Generator Unit) 터보차저 기술 개발	37
	2	전자제어기술을 이용한 냉동공조용 압력조절밸브 개발 및 국산화	38
	3	발전시스템용 초임계 CO2 응축 PCHE (Printed Circuit Heat Exchanger) 개발	39
로봇	4	MEMS 기술기반 로봇용 Force, Torque, Position 측정을 위한 복합 센서 개발	40
	5	로봇/산업 자동화 기기용 제품경쟁력 확보를 위한 경량 박형 구동 모듈 개발	41
	6	비정형물류조작을 위한 3D실시간 고정도 인식 depth 센서 및 뮬류 핸들링 Electornic Adhesion Actuator개발	42
	7	스마트 무인기용 영상획득 및 회피기능 내장형 소형 초광각 센서 모듈 개발	43
반도체디스플레이	8	전력 관리 및 디스플레이 구동 통합 SoC 기술 개발	44
	9	반도체용 초미세피치 3D 패키지 제조를 위한 접합부품 기술개발	45
	10	터치/햅틱 제어 및 디스플레이 구동 통합 SoC 기술 개발	46
	11	디스플레이용 차세대 고색재현 광원을 위한 핵심 소재부품 기술개발	47
	12	저전력, 고해상도 웨어러블 소자용 RGB 화소 마이크로 LED 집적 부품 개발	48
	13	반도체·디스플레이 공정용 실시간 모니터링을 위한 옵티컬 진단센서모듈 개발	49
수송	14	심해 시추용 머드공급 시스템을 위한 High Pressure Mud 펌프	50
	15	Side-by-Side 극저온 LNG Off-loading Arm 국산화 개발	51
	16	극한 온도 해양플랜트용 유정제어를 위한 고압 Diverter	52
	17	LNG 연료탱크 신개념 C-Type 국산화 개발	53
	18	자율주행 차량을 위한 내외부 정보융합 정밀 자차 측위 모듈	54
	19	사각지대 감지 및 차선변경 지원을 위한 AVM 영상-서라운드 레이더 정보 융합 모듈	55
	20	운전자 상태 모니터링을 위한 촉각 융합 센서 모듈 및 응용기술	56
	21	5톤 이하 상용차 적용을 위한 전기모터식 고출력 조향 Power-Pack	57
	22	LV 148 규격 부합화를 위한 고효율, 고전압(48V)-저전압(12V) 통합제어모듈 개발	58
융합 부품	23	난치성 뇌질환 치료를 위한 뇌기능 자가조절장애 실시간 정보 측정 및 뇌 조절 부품 개발	59
	24	커넥티드 자동차용 해킹방지를 위한 유무선 통합 게이트웨이 보안 모듈 개발	60
	25	생체신호기반의 패치형 IoT 센싱 모듈 개발	61
	26	개인맞춤형 웰니스케어를 위한 신축형 회로보드기반의 생체신호 및 개인인식 센서 모듈 개발	62
	27	클라우드기반의 다기능 개인 맞춤형 POCS 진단 플랫폼 개발	63
전기 전자	28	플렉시블 박형 압전 복합소재 스피커 디바이스 개발	64
	29	스마트 웨어러블 기기용 터치센서/음향/햅틱 일체형 통합 모듈 및 SW개발	65
	30	스마트폰 탑재용 초고감도 가스 센서 개발	66
	31	다중 위험인자 검출을 위한 중적외선 광학센서 기술 개발	67
	32	정밀 전력량계 및 전력설비 진단시스템용 핵심부품 기술개발	68
	33	100기가급 저 전력 광 송수신 부품 및 모듈 개발	69
	34	SDR(Software Defined Radio)기반의 스마트 통합 SOC칩 및 모듈 개발	70

전략적 핵심소재		고분자

관리번호	2016-고분자-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	비침습적 생체신호 측정용 고내구성 압전 고분자 섬유소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 용융온도 조절이 가능하고 기계적 열화가 쉽게 일어나지 않는 고내열성 압전 고분자 소재에 의한 비침습적 생체신호 측정센서 적용을 위한 섬유복합제 제조 기술 개발임 ㅇ 사물인터넷기반 기술응용이 가능하며 기존기술 및 제품의 개량이 아닌 신 제조공정 및 소재를 활용함으로써 기술장벽 구축을 통한 독과점 가능한 사업진출이 가능함
기술 개발 내용	ㅇ 사용가능온도가 높고 기계적 열화가 쉽게 일어나지 않는 고내열성 압전 고분자 소재 ㅇ 고내열성 압전 고분자 소재의 섬유화 공정 기술 개발 ㅇ 비침습적 생체신호 측정센서 적용을 위한 섬유 복합체 제조기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-고분자-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	수송기용 경량부품의 초고속성형이 가능한 구조재용 고강성 복합재료 개발
정부지원 필요성	ㅇ 열가소성 수지의 중합체를 제조함과 동시에 탄소섬유와 같은 섬유를 함침하여 고함침, 고분산성으로 높은 수준의 물성 발현 기술임 ㅇ 탄소섬유와 같은 다양한 섬유를 이용한 고분자 복합재료가 열경화성 복합재료의 중심이었고, 제조비용 및 재활용성 등에 문제점이 있어 최근 열가소성 복합재에 대한 관심이 높음
기술 개발 내용	○ 내열성 및 강도가 우수한 수송기기 적용 초경량 플라스틱 부품용 고내열 열가소성 프리프레그 수지 시스템 기술 ○ 열가소성 프리프레그 제조용 고내열 고분자 소재의 고함침, 고분산 기술 개발 ○ 탄소섬유와 같은 섬유의 다양화 및 표면처리와 계면접착력 향상을 위한 기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-고분자-03		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	접이식 디스플레이 윈도우용 플라스틱 필름 개발
정부지원 필요성	ㅇ 플렉서블 디스플레이 시장이 현실화가 이뤄지는 시점에 맞추어 소재개발 필요성이 인정됨 ㅇ 디스플레이에서 유리가 적용되던 영역을 플라스틱으로의 대체가 필요함 ㅇ 고부가가치, 고기능성 제품 개발을 통하여 중국의 추격을 뿌리칠 수 있는 좋은 기회로 판단됨 ㅇ 양산적용 공정까지 성공한 기술을 바탕으로 향후 시장 확대가 예상되는 스마트폰 플렉서블 커버 소재 및 이를 효율적으로 생산할 수 있는 제조공정 개발 필요
기술 개발 내용	ㅇ 스마트폰 접이식 디스플레이 Engineering Requirements 정립 - 성능기준, 품질기준, 표준 제조공정 기준 ㅇ 스마트폰 접이식 디스플레이 구현을 위한 소재 및 필름 개발 - 목표 물성 구현을 위한 조성 설계 기술 - 내절곡 특성, 고강도, 고탄성을 갖는 투명 필름 소재 개발 - 용액 캐스팅 기술 및 고온 열처리를 통한 필름 제조 기술 ㅇ 고경도 하드코팅 설계/배합/코팅 공정 기술 - 유리 수준의 표면 특성 구현을 위한 하드 코팅 기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-고분자-04		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위		섬유의류
과 제 명	고효율 유기발광소자(OLED)용 고내열 블랙패턴 소재 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 유기발광소자(OLED) 산업은 국내기업이 전 세계시장을 주도하고 있는 분야이기는 하나, 고부가가치 첨단소재는 아직도 일본기업에 의존하고 있음. 향후, 중국과의 FDA에 대비하고, 일본, 중국 기업들과의 경쟁에서 우위에 서기 위해서는 미래 디스플레이 소자 기술을 이끌어 갈 수 있는 차세대 소재의 선도적인 개발이 필요함. ㅇ 기존소재에 비해 뛰어난 내열성 및 미세패턴형성특성을 갖는 폴리이미드계 블랙 절연막 소재는 유기발광소자의 열화 혹은 트랜지스터 회로의 누설 전류를 방지할 수 있을 뿐만 아니라, 고내열 블랙패턴을 도입함으로써, OLED의 제조단가를 낯추고, 동시에 디바이스 효율을 크게 높일 수 있음. ㅇ 응용분야는 고해상도 OLED TV의 화소형성소재(PDL, pixel defining layer) 재료 등이며, 2019년에는 약 5,000억원 규모의 재료 시장을 형성할 것으로 예상됨 ㅇ 고내열 감광성 블랙 절연막 소재는 일본의 기업에 의해 개발이 진행 중에 있으며, 국내기술개발은 추진되고 있지 않음. 그러나, 본 소재의 개발에 필요한 요소기술인 안료기술, 분산기술, 감광성 소재기술 등을 보유한 기술기반 국내 중소기업들이 다수 존재하며, 정부지원을 통해 이들 기업들이 연결되어, 관련 기술 및 최신정보가 공유될 수 있다면, 국내 중소기업들에 의한 첨단소재의 개발이 가능할 것임
기술 개발 내용	ㅇ 고내열 감광성 소재 기술 개발 ㅇ 열 또는 광경화성 매트릭스 개발 및 블랙 피그먼트 개발 ㅇ 분산용액 및 분산 안정화제 개발 ㅇ 네가형 감광 특성 첨가제 개발 ㅇ 감광성 블랙 소재의 생산공정 확보 - OD > 3.0 - Outgassing < 1 wt% loss (열처리 후) - 감도 80 mJ/cm2 - 해상도 < 10 µm - 유전율 < 4
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-고분자-05		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	폴리머기반의 스마트자동차용 전기변색 소재기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 자동차용 스마트윈도우 파노라마 선루프의 선호도 상승 및 여성운전자의 급증에 따른 자외선 차단에 대한 니즈의 증가로 자동차 윈도우용 스마트글라스는 보다 빠르게 사업화 될 예정임 ㅇ Wet Coating 기반 전기변색 전극 제조 기술을 통하여 기존의 전기변색 전극을 제조하는 기술로서 Sputtering 이나 Electrode Position 등의 비용이 높은 제조방법보다 잉크화된 전기변색물질을 액상코팅하여 전기변색전극을 제조함으로써 제조 단가를 크게 낮출 수 있음
기술 개발 내용	ㅇ Wet Coating 기반 전기변색 전극 제조 기술 - 전기변색 특성이 우수한 산화/환원 전기변색 소재 합성기술 - 전기변색 소재를 이용한 전기변색 잉크제조기술 - 전기변색 전극의 균일코팅 공정기술 - 전기변색 전극의 표면 제어 기술 ㅇ 우수한 이온전도도를 가지는 고분자겔형 전해질 기술 - 고온/저온 치수 안정성과 이온전도 특성이 우수한 고분자겔형 전해질기술 - 전해질의 전위창 제어 및 전극/전해질 계면 제어 기술 ㅇ 전기변색 소자 어셈블리 기술 - 전기변색 전극의 합착 및 전해액 주입기술 - 변색 셀의 구동제어/보호회로 기술 및 광센서 연계기술
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

전략적 핵심소재		금속

관리번호	2016-금속-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	1400MPa급 저비용 타이타늄합금 소재 개발 및 복합성형기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 항공․우주, 국방, 석유화학 및 에너지플랜트, 생체의료 등에서 타이타늄합금 수요가 급격히 증가하고 있으며, 특히 자동차, 전자기기 등의 산업에서도 새로운 수요가 창출되고 있으나, 국내에서는 전량 수입에 의존하고 있음 ㅇ 항공, 자동차 등의 수송기기 분야에서 성능 및 연비 개선을 위하여 1400MPa급의 고강도 타이타늄합금을 요구하고 있으며 이를 충족하기 위하여 고강도 타이타늄합금 소재 개발, 복합성형기술 개발을 통한 제품 개발이 필요한 상황 ㅇ 초고강도 타이타늄합금 개발 및 응용부품 개발은 초기 연구 및 시설투자비가 크므로 정부지원 필요
기술 개발 내용	ㅇ 항공, 발전, 자동차 등에 적용되는 저가원소 활용 1400MPa급 고강도 타이타늄합금 개발 - 저가원소 활용 합금 설계 기술 개발 - 저가원소 활용 고청정 용해, 주조 기술 개발 ㅇ 고강도 타이타늄합금에 대한 복합 성형기술(전단성형, 압출, 단조, 압연 등)활용 저비용 부품화 기술 개발 - 압연 공정을 위한 패스 스케쥴 설계 - 열처리 공정 최적화 - 인발공정을 위한 코팅 시스템 설계 - 제품인증 추진 및 신뢰성 확보
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위		플랜트
과 제 명	심해저 플랜트용 초내식 Lean 스테인리스강 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 자원고갈로 인한 해양 유전, 천연가스전 등 해양자원 및 메탄, 하이드레이트, 망간 단괴 등 심해저 부존 자원의 개발 필요성이 증대되는 등 심해저 플랜트의 수요 증가가 예상됨 ㅇ 고압, 저온 환경 및 해수에 대한 내식성 등 심해저의 가혹한 환경에 적용 가능한 소재 기술 필요
기술 개발 내용	ㅇ 고내식성 저니켈 합금 설계기술 개발 - 고가 전략원소인 Ni 저감, 침입형 원소 활용 - 고강도-내식성의 우수한 조합을 갖는 합금 개발 ㅇ 내식성이 우수한 소재 제조기술 개발 - 석출상, 게재물 제어를 위한 고품위 제강 기술 개발 - 상분율 및 유해 석출상 제어를 위한 열간 성형 기술 개발 - 내식성 확보를 위한 표면 제어 기술 개발 ㅇ 내식성 및 물성 평가 및 분석 기술 개발 - 내식성 평가 및 표면 분석 기술 개발 - 조성, 조직, 물성 평가기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-03		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	폐전지의 고효율 유가원소회수 및 이를 이용한 저가형 2차전지전극 및 셀 제조기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 폐전지 수량 증가로 인한 환경문제가 제기되고 있으며, 코발트 및 니켈 등 유효자원의 소실이 우려됨 ㅇ 이차전지 시장의 지속적인 성장이 예상되고, 최근 자원 고갈 및 원자재 가격상승 등으로 인해 자원이 부족한 국내 상황을 고려할 때 폐전지의 유가원소 회수 및 이를 이용한 이차전지 제조기술이 필요 - 전지 저가화를 위해 친환경 공법으로 생산된 소재를 활용한 전지 개발 ㅇ 민간에서 개발하기에는 리스크가 크므로 정부지원 필요
기술 개발 내용	ㅇ 폐전지의 산처리를 이용한 선택적 침출, 분리, 정제 기술 개발 ㅇ 용매추출 대비 오염물질 최소화 및 유기탄소존재량 저감기술 개발 ㅇ 유가원소의 친환경 회수공정 및 환경오염문제 방지기술 개발 ㅇ 회수금속과 저가 원소를 이용한 고성능 이차전지 소재개발 및 closed-loop형 자원순환기술 개발 ㅇ 저가의 전극 및 셀 생산 공정기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-04		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	반도체 공정용 대형 알루미늄 주물 진공챔버 제조기술
정부지원 필요성	ㅇ 알루미늄 주조/주물은 산업의 기반이 되는 분야이나, 주로 중소중견기업이 참여하고 있어 자체 기술력 확보가 어려운 실정 ㅇ 반도체 산업은 우리나라 선도 산업으로 반도체 공정/장비 산업육성이 필요함 ㅇ 기술개발을 통해 스테인레스 챔버를 알루미늄 챔버로 대체할 경우 세계시장선점이 가능함
기술 개발 내용	ㅇ 고강도 알루미늄 합금 개발 - 진공 내압 대응 가능 300MPa 이상 강도를 갖는 주조형 고강도 합금개발 ㅇ 주조공정 개발 - 주조결함 최소화를 위한 최적 주조공정 개발 - 용탕품질 최적화 기술개발 : 산화물/가스제어기술 - 주조공정 예측 시뮬레이션 기술 개발 - 용탕주입 최적 제어기술 개발 ㅇ 신뢰성 평가기술 개발 - 대형 주물의 신뢰성 평가를 위한 비파괴 검사기술 개발 - 결함예측 및 판정기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-05		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	재난안전 인프라용 고성능 철강소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 국내외에서 발생하는 지진, 화재 등 자연재해 및 인위적 재난 등에 대비한 구조물 안정성 확보 필요 ㅇ 재해발생에 대비한 구조물 안전설계가 미반영되고 있는 고층 건축구조물의 고기능 소재 개발이 절실히 필요 ㅇ 내화강재의 국산화 개발, 적용 및 내진철근의 콘크리트 구조성능 평가를 통해 국민의 안전 생활 보장 필요 ㅇ 철강, 건설부문의 산업보호 및 상호 윈-윈이 가능하도록 융합인프라 소재 개발을 위한 투자가 시급함
기술 개발 내용	ㅇ 건축/토목/금속 융합형 고기능 건축구조용 소재 개발 - 구조물의 안정성 확보를 위한 고강도, 내화, 내진 특성 개발 - 재난안전 보장을 위한 인프라용 선도장강판 설계기술 개발 ㅇ 고기능 소재를 적용한 구조물 성능평가 기술 개발 - 콘크리트 구조물의 내화성능 및 구조성능 평가 - Mock up 시험을 통한 시공 전 건축구조물의 안전설계 품질특성확보 ㅇ 고기능 소재 적용을 위한 고효율 생산공정 설계기술 개발 - 선도장강판 롤 프로파일 최적 패턴설계 및 롤포밍 공정 핵심기술 확보 ㅇ 개발된 건축 소재의 고기능 고품질 용접기술 개발 - 용접성 및 라멜라 시험 평가 - 용접시스템 구축을 통한 선도장강판 최적 용접품질 확보
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-06		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	고효율 엑츄에이터용 가역변형합금 및 응용기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 수송기기에 사용되는 다양한 액츄에이터는 대부분 모터, 감속기, 제어기로 구성되어 구조가 복잡하고 무거워 수송기기의 경량화가 어려우므로 개발이 필요 ㅇ 가역변형소재를 이용한 수송기기용 액츄에이터는 구조가 간단하고 가벼워 수송기기의 경량화 및 우수한 에너지 저감효과를 얻을 수 있으며, 생산단가 저감 효과가 있으므로 정부지원 필요 ㅇ 가역변형소재를 이용해서 시설물과 설비에 적용할 경우 지진 및 자연재해로 발생 가능한 사회적 손실을 예방하는 것이 가능
기술 개발 내용	ㅇ 가역변형합금 용해 및 합금 설계기술 개발 - 금속전자론을 이용한 합금원소 및 조성설계기술 개발 - 가역변형합금의 고청정 용해기술 개발 - 합금조성에 따른 상변태 거동 및 형상기억특성 예측기술 개발 ㅇ 열처리 기술개발 - 가역변형특성에 미치는 열처리 기술개발 - 고기능성을 위한 석출물 제어기술을 통한 고성능 엑츄에이터 개발 ㅇ 침입형 원소영향 규명 - 원소에 따른 격자변형기구 규명 - 원소에 따른 가역변형특성에 미치는 영향평가 ㅇ 스마트 댐퍼 등 디바이스 개발 및 적용을 위한 특성평가 기술개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-07		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	고망간강 스크랩고철을 이용한 산업용 고특성 주철주물 제조기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 국내에는 고망간 스크랩 고철을 활용할 수 있는 기술이 전무한 상태로서 고부가가치 시장 창출을 위해서도 주철 주물 제조기술 개발이 필요 ㅇ 고망간 고철을 활용한 주철 부품의 제조기술 없이는 세계 주물 시장에서 경쟁이 어려울 뿐만 아니라, 주철 업계의 지속적인 생존을 위해서도 기술 개발이 시급한 상황
기술 개발 내용	ㅇ 고망간 스크랩을 활용한 주철주물 제조기술 개발 ㅇ 고망간 함량 주철의 흑연 형성성능 극대화 및 가공성 확보기술 개발 ㅇ 고망간 함량 고철의 고강도 고기능화 주철소재 합금설계기술 개발 ㅇ 고망간 함유를 통한 구상화 안정화 및 고강도 고도화 닥타일 주철 합금설계 기술 개발 ㅇ 고망간 닥타일 주철의 소재 특성 고도화
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-금속-08		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	금속재료		2순위
과 제 명	수송기기용 저가 고비강도 알루미늄 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 수송기기의 연비규제 및 이산화탄소 배출규제에 대응하기 위한 고 비강도 경량 알루미늄 소재개발이 필요하나, 민간 자체적으로 개발하기에는 연구 인프라 및 인력이 부족함 ㅇ 새로운 고비강도 알루미늄 소재 개발을 통하여 자동차, 항공, 고속철 등 수송기기 경량화용 소재 뿐만 아니라, 휴대폰 등 전기전자 산업의 경쟁력도 향상시킬 수 있음
기술 개발 내용	ㅇ 수송기기 경량화를 위한 고비강도 알루미늄의 저가 제조기술 및 임계성능 향상 기술 개발 ㅇ 고 Zn함유 고비강도 알루미늄합금 제조기술 개발 - 합금설계 기술 및 용해․주조기술 개발 - 가공열처리 기술 개발 ㅇ 저밀도 알루미늄-리튬합금 제조기술 개발 - 합금설계 기술 및 용해․주조기술 개발 - 가공열처리 및 조직제어 기술 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

전략적 핵심소재		바이오의료

관리번호	2016-바이오의료-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	바이오		2순위		의료기기
과 제 명	이식형 의료기기를 위한 나노바이오 의료기기 융합소재
정부지원 필요성	ㅇ 이식형 의료기기의 근원적인 부작용을 해결할 수 있는 핵심기반기술로 사용될 수 있으므로 국내외 다수 의료기기 산업을 수요처로 하는 대규모 시장 창출의 가능성이 기대됨 ㅇ 인체 내에 이식되어 반영구적으로 질병의 진단과 치료 및 전기적 신호 전달이 가능한 소재기술의 확보로 관련 의료기기 산업의 활성화에 시너지적 효과를 창출할 것으로 기대됨
기술 개발 내용	ㅇ 생체분자 기반의 융합소재를 이용하여 초소형 트랜지스터, 자가 충전용 에너지 하베스팅 소자, 미세전극, 나노바이오칩/센서 등과 같은 나노바이오전자소자 제작 기술 ㅇ 섬유화/이물반응 억제 기능성 소재 및 의료기기 상용화 기술 ㅇ 섬유화/이물반응 관련 인자를 선택적으로 제어할 수 있는 약물 선정 및 약물 전달 기술 ㅇ in vitro/in vivo 평가 기술을 통한 기능성 표면의 안전성/유효성 확보 ㅇ 관련 의료기기의 공인 인증 시험 및 KFDA 품목 허가
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-바이오의료-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	바이오		2순위		나노
과 제 명	난치성 질환의 조기진단 및 모니터링을 위한 나노바이오센서 소재
정부지원 필요성	ㅇ 난치성 질환에 대한 효율적 대처 필요 - 인구 고령화 등으로 인한 의료비 등 사회적 부담 증가 - 치료중심 의료에서 예방·예측 중심의 개인맞춤형 의료로의 패러다임 전환 시기에 난치성 질환에 대한 효율적인 대처를 위해 고성능·저비용 진단을 위한 나노바이오센서 기술 확보 필요 ㅇ 세계 의료기기 시장 선점 가능 - 난치성 질환에 대한 효율적 대응을 위한 바이오센서의 개발은 세계적으로 활발히 진행되고 있으나 아직 상용화 초기 단계임 - 나노기술 기반의 경쟁력 있는 바이오센서 기술 개발은 높은 성장성이 기대되는 글로벌 시장의 조기선점 가능
기술 개발 내용	ㅇ 나노바이오소재 기반 바이오센서 소재 - 뇌질환 등 난치성 질환의 조기진단 및 치료 모니터링을 위한 나노 기술 기반의 바이오센서 소재 - 진단 및 치료효과 모니터링을 위한 프로토콜 - 바이오센서를 이용한 진단시스템 시제품 ㅇ 기확보된 바이오마커 활용 - 임상적 유용성에 대한 검증과 개념증명(Proof of concept)이 완료된 바이오마커 사용 * 신규 바이오마커 개발 및 검증 배제 - 단백질, 생체 소물질, DNA 등 다양한 바이오마커 가능 ㅇ 체외진단의료기기에 적용시 인허가 포함 ㅇ 다양한 바이오마커 검출에 응용범위가 넓은 범용성 바이오센서
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-바이오의료-03		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	바이오		2순위		의료기기
과 제 명	생체조직 접착용 다기능성 의료용 소재
정부지원 필요성	ㅇ 생체조직 접착제는 상처봉합 및 지혈 등 다양한 임상분야에서 광범위하게 사용되고 있어 기술수요가 매우 높고, 국내외 시장규모가 점차 확대 ㅇ 선진기술의 단순 추적 또는 모방단계를 벗어나 핵심원천기술에 대한 전략적 확보 필요 ㅇ 2015년 세계시장 112억 달러, 미국 주도하에 2021년 170억 달러 (연평균 성장률 9.2%), 국내시장은 2300억 규모로 성장 예측
기술 개발 내용	ㅇ 조직접착용 생체소재 기술 - 세계적 수준의 접착력을 가지는 합성/천연 고분자 생체조직 접착소재 물질 및 포뮬레이션 기술 ㅇ 접착소재 응용 기술 - 연/경조직용 생체조직 접착제 응용 기술 - 혈관/신경/근육/인대 봉합/지혈제 응용 기술 ㅇ 안전성 및 유효성 평가 - 접착소재의 생체내외 안전성 평가 - 접착소재의 비임상 유효성 평가 ㅇ 기술 최적화 및 시제품화 - 접착소재의 시제품 제작 - 대량 생산 공정 확립 및 품질 규격화
개발기간	5년			총정부출연금			60억원

관리번호	2016-바이오의료-04		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	바이오		2순위		의료기기
과 제 명	인체 경조직 대체를 위한 의료용 신소재
정부지원 필요성	ㅇ 인간의 수명 향상에도 불구하고 근골격계 환자들은 세계적으로 급격히 늘어나는 추세에 따라 관련 시장이 빠른 속도로 성장 ㅇ 그러나, 국내 근골격계 의료분야는 미국, 유럽 등 선진국에 비해 낮은 수준에 머물러 있으며 선진국 수준에 도달하기 위해 정부의 지원이 필요 ㅇ 치과용 임플란트 등 소수의 이식용 의료기기는 세계 최고수준에 도달하였으나 관련 소재는 전량 수입에 의존하고 있는 등, 근골격용 임플란트 소재 대부분은 국산화가 미흡한 실정 ㅇ 따라서 세계시장을 선점하고 국산화를 위해서는 경조직 임플란트 소재에 대한 전반적이고도 지속적인 정부의 지원이 반드시 필요
기술 개발 내용	ㅇ 근골격계 임플란트로 응용가능한 고강도의 의료용 소재 2종 이상 - 초고강도/고연신 및 극저분해속도를 가진 생분해성 금속소재(마그네슘) - 단량체 순도 99% 이상의 비흡수성 고강도 고분자 소재(PEEK 등) ㅇ 생체친화성 개선을 위한 표면처리 기술 ㅇ 개발 소재 활용 이식용 의료기기의 시제품 ㅇ 국제표준화기술문서에 따른 모든 비임상 시험 완료 및 모든 공인시험 ㅇ 개발 소재로 제조된 제품에 대한 임상시험 승인
개발기간	5년			총정부출연금			60억원

전략적 핵심소재		세라믹

관리번호	2016-세라믹-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		나노
과 제 명	고상 전자냉각용 열전 에너지 변환 소재 (Thermoelectric Energy Conversion Materials for Solid State Electronic Cooling)
정부지원 필요성	ㅇ 열전냉각은 냉매 순환시스템을 사용하지 않는 혁신적인 친환경 전자냉각 기술이며, 간단히 전류인가 방향의 전환만으로 난방 시스템으로도 활용할 수 있어 냉난방 일체화 시스템 구현이 가능함 ㅇ 열전냉각기술은 소형시스템에 국한하더라도 2조원 규모의 소재시장 창출이 가능하여, 국가 소재기술을 견인할 파급력이 충분한 기술임 ㅇ 최근 들어 열전성능지수 ZT가 1.8 이상의 p형 열전소재가 실험실 규모에서 구현되었으나 상업적 수준의 모듈생산 적용에 어려움이 있으며, 한편 n형의 경우 아직 ZT가 0.9 근처 수준에 머물고 있어 모듈 성능 발현의 한계점으로 작용하고 있음
기술 개발 내용	ㅇ 온도 400K 이하에서 작동하는 Bi-Te계 고성능 열전소재 개발 - n형과 p형 열전소재의 ZTmax 평균값 1.4 이상, ZTmax 차이 ±25% - Pilot-scale 생산량 1 kg/day 이상 - 열전성능 균일도 90% 이상 ㅇ Scale-density 제어된 나노상 형성으로 광대역 포논 산란에 의한 열전도도의 물리적 한계수준 저감 기술 및 이와 동시에 나노상에 의한 전하수송특성 저하문제를 근본적으로 해결할 수 있는 열전소재 기지상/나노상 계면특성 제어기술 - 이상적 나노상 설계를 위한 이론적 상태도 도출 및 scale-density 제어된 나노구조체 설계기술 (계면활성제 적용, 방향성 접합성장, 화학상변태 등 설계기술) - In-situ 나노복합구조 열전분말제조 공정기술 (준안정/비정질상 석출, 나노결정립 구조체 합성, 혼화성, 상분해, 상형성 거동 제어를 통한 나노스케일 복합구조체 합성 등) - 열전소재 기지상/나노상 반응속도 및 반응량 조절에 의해 계면구조의 인위적 제어가 가능한 공정기술 (소결공정 제어 등을 통한 열전소재 성능 구현)
개발기간	6년			총정부출연금			72억원

관리번호	2016-세라믹-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위
과 제 명	주행거리 400km급 전기자동차(EV)용 고에너지밀도 차세대 이차전지 핵심소재기술
정부지원 필요성	ㅇ 전기자동차용 이차전지는 반도체, 디스플레이를 이어갈 차세대 먹거리 산업임. ㅇ 선진국은 2020년경에 전기자동차 시장이 활성화될 것으로 기대하고 기술적, 제도적 기반을 범국가적으로 구축하고 있음. ㅇ 에너지 밀도 300Wh/kg을 달성하기 위해서는 현재의 소재 기술로는 불가능하므로 혁신적인 소재 및 공정이 개발되어야 함. ㅇ 리스크가 있는 원천기술 연구이므로 초기에는 정부주도의 대규모 투자가 반드시 필요함.
기술 개발 내용	ㅇ 작동전압 상승, 고용량 양극소재 개발, Li-S 등 고용량 전지시스템 개발, 고전압/고온 작동에 적합한 전해질 개발, 전지팩 수준에서 에너지 밀도를 향상시킬 수 있는 신개념의 전지기술 개발, Li metal 음극을 위한 관련 소재 및 셀 개발 - 에너지 밀도 300Wh/kg - Cutoff 전압> 5V 이상 - OLO 등 고용량 양극소재 개발 - 고전압/고온 작동, 전지팩 에너지 밀도 향상을 위한 고체전해질 소재 및 셀 기술 개발 - Li-S 전지용 S-C 나노복합체 양극 소재 및 셀 기술 개발 Li 음극을 채용한 전지를 위한 세라믹 전해질 소재 및 셀 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-세라믹-03		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위
과 제 명	중온형 나트륨 전지 적용을 위한 핵심 소재 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 중대형 전력저장장치 관련 선도기술로서 세계시장의 급속한 확대 가시화 및 최근 기술 선진국(미국, 유럽, 일본)에서 Na-base의 이차전지를 이용한 중/대용량 전력저장 기술의 상용화에 성공하여 시장 독점 가능성이 높아지고 있음. - 2020년 87조원($87 Billion), 2030년 122조원($121.8 Billion) 예상 ㅇ 저가격, 친환경, 안정성이 확보된 중온용(200℃ 이하) Na계 이차전지는 일본과 미국을 중심으로 연구개발이 활발히 진행되고 있음. ㅇ 중온에서의 구동을 위하여 중온 구동용 세라믹 전해질과 융복합 전극 소재가 개발되어야 하며, 일본 및 미국과의 가격 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 보다 저렴한 전극 소재의 개발이 요구됨. ㅇ 아직 전 세계적으로 독점적 위치의 국가/기업이 없으므로 조속한 핵심 소재 및 이를 통한 전지 개발 시 새로운 국가 성장동력 산업의 창출과 이를 통한 막대한 신규 고용창출이 가능하며 관련 소재/부품 중소/중견기업의 성장이 제고됨.
기술 개발 내용	ㅇ 전력저장장치(ESS)로 활용하기 위한 고안전성 및 경제성을 지닌 중온(작동온도 200℃ 이하)에서 구동하는 차세대 중온형 Na metal chloride 전지용 세라믹 전해질 및 전극 소재 개발 - 중온에서 높은 Na+ 이온전도도를 갖는 세라믹 전해질 소재 개발 - 중온 작동 고 사이클 수명의 융복합 전극 소재 개발 - 중온 작동 저가격 융복합 전극 소재 개발 - 중온에서 높은 이온전도도를 갖는 이차전해질 소재 개발 - 중온형 Na계 고체전해질 이차전지 개발
개발기간	5년			총정부출연금			60억원

관리번호	2016-세라믹-04		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위
과 제 명	무선충전을 위한 Supercapacitor 용 고용량 전극소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 무선충전 상용화를 위해서는 높은 충전효율을 가지는 에너지저장장치의 개발이 필수적임 ㅇ Supercapacitor의 경우 물리전지 기반으로 무선충전 시 발생하는 열로 인한 폭발위험이 없고, 충전 효율이 높으나 용량이 낮은 것이 단점임 ㅇ Supercapacitor의 에너지밀도를 향상시킬 수 있는 고용량 전극소재의 개발이 필수적이라고 할 수 있음
기술 개발 내용	ㅇ 기존 Supercapacitor 대비 높은 부피당용량을 가지는 탄소계 전극소재 개발 ㅇ 양산에 적용 가능한 고밀도 전극 및 저항 최소화 기술 개발 ㅇ 무선충전 효율을 높일 수 있는 대칭형 전극 밸런싱 기술 개발 ㅇ 소재 성능 구현 및 피드백을 위한 소형 슈퍼커패시터 셀 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-세라믹-05		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		홈/정보가전
과 제 명	착용형 스마트시스템 적용을 위한 다기능 복합세라믹 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 자기-전기 복합소재가 적용된 스마트시스템(예 ; 고감도 자기센서 등)은 현재까지 세계적으로 실용화된 사례가 없어 기술개발 성공시 세계시장의 선점 및 독점이 가능한 소재기술임. ㅇ 자기-전기 복합소재는 첨단 의료기기, 모바일기기, 로봇, 고품위 전력 등에서 필요로 하는 핵심적인 기능소자용 소재로 약 37% 정도의 연간성장율을 가지고 있음.(자기센서의 시장규모는 2015년 약 25억 달러, 센서전원은 약 10억 달러의 시장규모를 가짐) ㅇ 자기-전기 복합소재가 스마트시스템에 필수적인 소재이지만 현재까지 소자의 감도 저하, 다양한 환경에 따른 품질 문제 등으로 인하여 관련 산업의 요구를 충족시키지 못하고 있어, 세계시장의 선점이 가능한 소재임. ㅇ 자기-전기 복합소재는 상기 분야 외에도 미래형 자동차, 우주/항공 및 스마트 무기체계(예; 무인 항공기, 정밀 유도미사일 등) 등에 폭 넓게 적용이 가능한 소재임.
기술 개발 내용	ㅇ 이종 세라믹 동시소성 기술을 이용한 자기-전기 복합 세라믹소재의 개발 - 고에너지밀도, 저온소결 압전 세라믹 소재 개발 (d33xg33 ≥ 20 p㎡/N, 소결온도 ≤ 950℃) - 압전, 자왜 소재의 connectivity 제어를 통한 고성능 자기-전기 복합 세라믹 소재 개발 (자기전기 특성 ≥ 6,000㎷/㎝․Oe @60㎐) - 계면 응력 안정화 및 이종 소재 결합 구조 최적화 - 면방향 압전특성, 자왜 재료 특성 극대화 기술 - 동시소성 복합 세라믹 소재의 적층공정, 균일도 향상 기술 - 자기-전기 복합 세라믹 소재의 자기/전기 감응 특성 자동화 평가 - 이종 복합 세라믹 소재의 내구성 (고온, 저온, 내습, 열충격, 진동시험) 평가(열화가속시험 후 신뢰성 변화율 10% 이내) ㅇ 자기-전기 복합 세라믹 소재의 응용 소자(고감도 자기센서, 자가 전원소자) 모듈화 기술개발 (자기센서 감도 < 10 nT, 에너지하베스팅 전력 >100 uW @ <1mT)
개발기간	5년			총정부출연금			60억원

관리번호	2016-세라믹-06		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		산업용기계
과 제 명	고출력 터빈 엔진 및 우주항공 엔진 부품 적용을 위한 초경량 내열 CMC 소재 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 섬유강화 세라믹 복합소재(CMC) 제조는 세라믹분말/섬유제조, 직조, 계면코팅, 치밀화, 접합 및 환경차폐코팅 등 광범위한 기술을 다루므로 개발시 구조세라믹 산업 전반의 시장 확대가 가능할 것으로 기대됨. ㅇ 항공우주용 추진체, 고출력 터빈 엔진 성능 극대화를 위한 미래 전략적 소재/부품 개발이 필요함 ㅇ 섬유강화 세라믹 복합소재(CMC) 개발 및 적용을 통한 고신뢰성, 고부가가치 소재/부품 기술 개발이 요구됨
기술 개발 내용	ㅇ 비산화물 섬유 이용 초경량/내열 부품용 CMC 소재 기술 개발 - 항공기 부품(Shroud, Shield, Blade & Vane)용 경량(Ni superalloy 대비 1/3) 및 내열(> 1400℃) CMC 소재 기술 개발 - 온도/압력 구배에 의한 고밀도 화학기상침투 기술을 위한 공정 모사 및 CVI 장비 개발 - LSI와 CVI 혹은 PIP와 CVI의 복합공정을 적용한 초내열 복합체 제조 기술 개발 - 복합소재 고밀도화 기술 개발 - 복합체의 고온 물성(크립/피로/강도) 평가 기술 개발
개발기간	(총 개발기간) 6년			총정부출연금			90억원

관리번호	2016-세라믹-07		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		LED광
과 제 명	중적외선 광학계용 저가 보급형 세라믹 소재개발
정부지원 필요성	ㅇ 적외선 광학시스템에 적용된 광학부품은 ZnS, ZnSe, Ge 등 결정질소재이며 방위산업이 발달된 미국, 독일, 일본 등에서 원천기술 확보로 광학소재/부품 시장을 독점함 ㅇ 적외선 광학계 세계시장은 군수분야에서 휴대폰, 자동차, 보안 등 민수분야로 급격히 확산되어 2020년 10조원대 ($8,450M, “Infrared Imaging Market- Analysis & Forecast to 2014-2020”) 시장 형성이 예상되고 중적외선 광학 계측시스템 시장은 2019년 7조원대 시장 규모로 ($6,989M, “Mid-IR Sensor Market Share, 2013-2019”) 성장이 예상됨 ㅇ 국내 현황으로 ZnS, ZnSe, Ge 등 결정질 소재는 최근 연구개발을 시작하였으나 양산 및 판매는 매우 미진하고 현재까지 100% 전량 소재를 수입, 직가공 방식으로 광학 부품을 단순 가공하는 수준이여서 가격경쟁력과 기술경쟁력이 매우 낮은 실정임 ㅇ 적외선 광학산업이 군수산업에서 민수산업으로 확대됨에 따라 저가/보급형 광학시스템의 필요성이 강력히 대두됨에 따라 기존 고가의 ZnS, ZnSe, Ge 등을 대체하는 중적외선광학소재 및 부품 개발이 절실히 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 저가/보급형 중적외선 불소텔루라이드계 유리 및 ZnS 소결 세라믹 소재 개발 - 평균투과도>60% (@3~5µm, 코팅전), 굴절률>2.2 (@4µm), 열팽창계수<20x10-6/K @25℃ ㅇ 불소텔루라이드계 유리 및 ZnS 소결 세라믹 소재합성 기술개발 - 중적외선 영역에서 고투과도, 열적안정성이 뛰어난 불소텔루라이드계 유리조성설계 - 몰드성형공정용 불소텔루라이드계 유리용융 제조기술 개발 - 수열합성법을 적용한 ZnS 나노분말 합성공정 및 소결공정 기술개발 - 나노분말 ZnS 소결 세라믹을 이용한 광학부품 가공기술 개발 ㅇ 중적외선용 광학부품 무반사(AR) 및 내구성 코팅 기술개발 - 중적외선 영역 광학부품 무반사 코팅 (95%이상) 및 광학용 내구성 DLC 코팅기술 개발 ㅇ 중적외선용 광학부품 광학적, 기계적, 열적, 내구성 특성 평가 기술개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-세라믹-08		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		그린카
과 제 명	Solution Growth 공법을 적용한 SiC 단결정 제조 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 국내의 SiC 단결정 제조 기술은 PVT(Physical Vapor Transport) 중심으로 개발이 진행되고 있음 ㅇ 반면, 일본에서는 PVT 공법과 함께 양산 기반 결정성장기술과 경쟁력 확보를 위해 TSSG(Top Seeded Solution Growth), LPE (Liquid Phase Epitaxial) 등 Solution Growth 기반의 공법 개발을 정부 국책사업으로 산학연이 참여하고 추진 중임 ㅇ Solution Growth는 PVT 공법 대비 성장속도가 높고 결정성이 우수한 기술적 특성과 이를 통한 가격경쟁력 확보가 예상됨. 향후 40조원 규모의 SiC 시장에서 일본을 뛰어넘는 산업경쟁력을 확보하기 위해 정부 주도의 지원 필요성이 높음
기술 개발 내용	ㅇ 고품질 SiC 단결정 성장 기술 개발 - SiC wafer size : ≥150 mm - 성장속도 : 0.5mm/hr 이상 - Micropipe Density : 0.5 ea/cm2 이하 - Dislocation Density : 500 ea/cm2 이하 ㅇ P-type 등 도핑제어 기술개발 - Al 등 dopant 첨가조성에서의 공정조건 최적화 - Dopant 조절에 따른 기판물성 제어 ㅇ 대면적 SiC 단결정 성장용 장비 개발 - SiC 단결정 성장을 위한 준양산급 TSSG 생산장비 개발 - Hot zone 설계
개발기간	6년			총정부출연금			78억원

전략적 핵심소재		융합소재

관리번호	2016-융합소재-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위		세라믹
과 제 명	고집적 전자기기용 EMI-방열 기능 구현형 융합 소재기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 차세대 전자기기의 소형화, 고성능화 및 다기능화 등으로 인해 고집적 전자기기, 전력부품에서 발생하는 인체유해 전자파와 발열 문제에 대처하기위한 핵심 소재에 대한 기술 확보가 필요. ㅇ 전자기기의 교란을 발생하는 전자기기적, 수명과 관련한 열적 문제를 해소하며 전자기기의 박형화에 대응한 초박형 융합소재 개발이 필요. ㅇ 국외에서는 박형의 복합체를 이용하여 구리 방열판 대비 2배 이상의 열방출 효과와 부품이 25%이상 경량화한 기술이 보고되는 등 전자산업의 국가 경쟁력 향상을 위해 신개념의 융합 소재 기술개발이 요구. ㅇ 전자파 차폐 소재 및 방열 소재의 세계 시장 규모는 각각 6조(2019년), 4조6천억(2017년)으로 예상되며 연간성장률이 크게 증가하는 추세임. ㅇ 본 기술은 다음의 응용분야에 활용함 - 유비쿼터스 시대 다양한 전자기기의 생활전자파 차폐 및 열발생 제어용 일체형 혹은 복합화 EMI-방열 겸용 부품 - 전자기기 회로 내/외장용 하우징 및 laminate/plate형 소재/부품
기술 개발 내용	ㅇ 차세대 전자기기/부품이 경박단소, 고성능/다기능, 고집적화됨에 따라 전자파 발생으로 인한 기기 오작동/인체유해 문제와 열밀도 증가에 의한 열방출 문제를 효과적으로 해결하는 박형 융합소재 기술개발 ㅇ 기술개발내용 - 전자파 차폐 및 열방출 효율 향상 소재 개발 : 50 dB 이상 (@ 1GHz, 0.5mm), 열전도도 : 30 W/m·K 이상 - 다층 필름 기반의 박형 EMI-방열 겸용 융합 소재 기술 개발 ; GHz대역 전파 차폐를 위한 박막형 1-D/2-D 필러 신소재 개발 ; 상전이 소재 등을 활용한 고방열 복합체 소재 기술 ; 방열, EMI 차폐 향상 소재(다층 임피던스 제어) 기술 - EMI- 방열 복합소재의 제조 공정 기술 및 3D 구조화 기술 개발 ; 다단 임피던스 제어 구조층 제조 기술 개발 ; 필름형 소재 복합화 공정 기술개발 ; 3차원 형상 구현을 위한 구조체 형성 기술 개발 - EMI/방열 부품 적용 기술 및 신뢰성 평가 기술
개발기간	(총 개발기간) 5년			총정부출연금			70억원

관리번호	2016-융합소재-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위		LED/광
과 제 명	전도체 부가형 웨어러블 디바이스용 스트레쳐블 융합 소재 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 신축성과 내구성을 겸비한 스트레처블 패키지 소재로서, 다양한 형태의 성형이 가능한 스트레처블 유무기 복합소재 개발이 필요. 차세대 ICT 산업의 핵심기술인 웨어러블 디바이스용 핵심소재로서 인간의 피부와 유사한 기능을 갖는 스트레처블 기능성 복합소재 확보 필요. ㅇ 레이저 활성 및 도금, 또는 전도성 복합소재 등의 기술을 이용하여 직접적인 회로 형성이 가능한 스트레처블 소재로서, 동박 및 에칭 공정이 불필요하여 제조비용 절감 가능. ㅇ 3D 프린팅 등으로 다양한 형태의 스트레처블 기판 제조가 가능하고, 금형가공이 불필요하여 제조비용 절감이 가능한, 평면 및 곡면, 입체 형상 등을 자유롭게 제조 가능한 복합소재 필요. ㅇ 외부의 자극(압력, 온도 등)과 인간의 심박수, 체온 등의 내부 생체 정보에 반응하여, 웨어러블 기기에 필요한 전자정보 형태의 입력정보 뿐만 아니라, 사용자가 즉각적으로 인지할 수 있는 시각/청각 정보를 생성하는 스트레처블 복합소재의 원천소재기술 확보 필요. ㅇ 인체모니터링 소자 외, 대면적 곡면 Signage, 스트레처블 디스플레이 및 각종 패션 아이템 등 다양한 응용 분야가 가능하므로 중소기업 육성 아이템으로 적합함.
기술 개발 내용	ㅇ 웨어러블 및 곡면형 전자 디바이스용 스트레처블 LED 패키지 대응형 유무기 복합소재 - 전도체 회로 형성이 가능한 스트레처블 유무기 복합소재 개발 ① 회로기판 신축성: 50% 이상 ② 패턴 전도도: 104 S/cm 이상 ③ 전도도의 신축 내구성: 10,000회 이상 - 스트레처블 기판 성형 기술, 전도체 회로형성 기술 및 칩 어셈블리 기술 - 착용형 LED 기기 적용 평가(인체모니터링용 표시소자, 조난시 구조신호용 등) ㅇ 휴먼 인터페이스용 외부자극 반응형 스트레처블 유무기 복합소재 - 온도, 압력 등의 외부 자극 센싱이 가능한 스트레처블 복합소재 (강유전성 고분자 소재, 외부 자극 반응 인조피부형 복합소재 등) - 외부 자극 변화에 반응하여 전류를 생성하거나 색상정보가 변하는, 전도체 부가형 기능성 복합소재 - 시각, 촉각, 청각 정보 입·출력이 가능한 인체부착형 스트레처블 모듈 적용 평가
개발기간	6년			총정부출연금			80억원

전략적 핵심소재		화학

관리번호	2016-화학-01		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	미래자동차용 2차전지의 장기 안정성과 고출력 성능 확보를 위한 신규 전해질 및 첨가제 개발
정부지원 필요성	ㅇ 미래 자동차용 전기차 시장의 확대 및 친환경적 지속형 에너지원 수요 증가로 이차전지에 대한 안정성과 고출력 달성에 대한 필요성 대두 ㅇ 2차 전지 구성 요소 중 전해질 및 첨가제 성능은 배터리의 안정성 및 고출력화에 직접적 영향 요소 이나, 현재까지는 2차 전지 관련 연구가 개발에서 소외된 경향이 있음 ㅇ 새로운 전해질 소재 및 첨가제 개발은 2차전지 시장 선도의 Key가 될 수 있는 분야로, 특히 미래 자동차 분야는 정형화된 기술 내용이 없기에 정부차원의 지원이 필수적임
기술 개발 내용	ㅇ 안정성 및 고출력화 발현 및 유지 가능한 새로운 전해질 소재와 첨가제 신규 소재 개발 및 최적화 formulation 확보 ㅇ 에너지 밀도, life-cycle 안정성 및 고전압 특성 평가 ㅇ 신소재 대량 생산위한 상용화 공정 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-화학-02		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	착용형 스마트기기용 형태가변형 핵심소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 모바일 기기 트렌드 변화로 인해 착용형 스마트 기기 및 관련 시장이 급성장 하고 있음 ㅇ 2015년 3월 산업부와 미래부는 “미래성장동력-산업엔진 종합실천 계획안”에 착용형 스마트기기를 5대 미래신산업에 포함하고 2020년까지 투자 계획을 발표함 ㅇ 착용형 디바이스의 경우 디스플레이/반도체 등 전자 기기와 태양전지/이차전지 에너지 소자 등 다양한 소재 개발이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 착용형 스마트기기에 적합하도록 형태를 변화시킬 수 있는 디스플레이용 소재 개발 ㅇ 착용형 스마트기기에 적합한 발광 소재 개발 ㅇ 형태 가변형 배선 소재 및 투명전극 소재 개발 ㅇ 형태 가변형 반도체 소재 개발 ㅇ 형태 가변형 융합 소재 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-화학-03		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	탄소섬유 복합재의 스탬핑 저가소재 및 고속 성형기술
정부지원 필요성	ㅇ 자동차 선박 스포츠레저 등 시장 성장이 급속히 진행 ㅇ 시장 확대 및 응용 개발 확대로 저가 탄소 섬유 수요가 늘고 있음
기술 개발 내용	ㅇ 복잡형상 차량부품의 고속 스템핑 성형용 탄소섬유 Sheet Molding Compound-연속섬유 프리프레그 하이브리드 소재 개발 ㅇ 유리전이온도 160℃이상, 탄소섬유 중량비 50%이상 Sheet Molding Compound 소재기술 ㅇ 고속성형 (3분이내) 가열/냉각 금형을 적용한 차량용 부품성형기술 ㅇ 저가의 탄소섬유 (13달러/kg 이하) 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-화학-04		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	방수 및 내충격 특성의 슬림형 접착 Foam 필름 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 고부가 창출을 위한 접착 소재의 고기능화 필요성이 대두되고 있음 ㅇ 특히 현재 모바일 및 디스플레이 등의 전자기기 슬림화와 대형화에 부합되는 방수와 내충격성 특성의 고기능성 접착 Foam 필름소재의 개발이 필요함 ㅇ 미래형 디스플레이의 기술적 수요와 시장 needs에 맞는 제품 개발과 지원 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 두께 150 μm이하 슬림형 접착 Foam 필름 개발 ㅇ 방수와 내충격 특성을 갖는 발포성 Foam 개발 ㅇ 접착 소재 개발 (최소 15 N/20mm) ㅇ Foam 필름 성형 공정 및 발포 기술 기반 필름 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			60억원

관리번호	2016-화학-05		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	용액공정용 OLED 발광 및 전하전달 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ OLED 공정의 용액공정화가 현재 시장 수요와 필요에 의해 시급한 실정임 ㅇ 국내 소재 기업들의 기술수준은 해외 선진 기업에 비해 매우 낮은 실정이며 핵심 기술 확보를 위한 지원 필요성이 높음
기술 개발 내용	ㅇ 용액 공정용 고효율 RGB 장수명 소재 개발 - 소자 효율 (cd/A) : 30/80/10 (R/G/B) - 소자 수명 (hour @ T70): 50,000/50,000/20,000 (R/G/B) ㅇ 용액공정용 H/L 및 HTL 개발 ㅇ 용액 공정용 HBL 및 ETL 개발 ㅇ 인쇄 공정 기술 개발을 통한 소자 특성 확보 개발
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

관리번호	2016-화학-06		사업구분		전략적 핵심소재
관련 PD 분야	1순위	화학공정		2순위
과 제 명	스마트 피복용 Passive Fire Protection(PFP)를 위한 방폭형 (3bar overpressure 급) 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 내화단열 스마트 피복 국제시장 규모는 최소 1조 3천억원(해양플랜트 7천억, LNG운반선 1천억원, 석유화학 플랜트 5천억원)으로 추산되며 지속적인 성장을 하고 있음. 국내시장도 플랜트 및 조선 산업의 수출 물량과 비중의 비약적 성장과 더불어 이에 적용되는 유류화재용 내화단열피복 수요가 증가하고 있음 ㅇ 화재강도가 비교적 약한 건축물용 내화피복에 대해서는 국내에서 관련 연구를 통한 제품이 개발되어 있으나, 수십 배 이상의 급격한 온도상승과 폭발적인 화염을 동반하는 유류화재용 내화피복 제품은 국내 생산이 전무하고 전량 외국 선진제품에 의존 하는 실정임 ㅇ 오일 및 가스를 다루는 플랜트 및 선박의 화재는 폭발이 동반되는 경우가 많으며, 폭발로 인한 구조물 손상이 경미함에도 불구하고 내화피복 파손으로 인한 문제점이 전 세계적으로 꾸준히 제기되고 있음 ㅇ 화재 및 폭발이 연속되는 상황에서 구조물의 온도 상승지연 및 폭발압력 감소를 통해 구조물 붕괴를 방지함과 동시에 화재진압, 인명구조 및 피난에 필요한 시간을 확보할 목적으로 신개념 방폭형 Passive Fire Protection(PFP) 소재가 산업계에서 요구되고 있음 ㅇ 방폭형 PFP 소재의 조속한 개발과 세계 시장 선점을 위해서 정부의 적극적인 지원이 절실히 필요
기술 개발 내용	ㅇ 폭발 동반 화재에 대응할 수 있는 방폭형 PFP 소재 개발 - 폭발 동반 화재 조건에서 파괴되지 않는 고강도 탄화층 형성기술 - 4시간 내화성능 확보를 위한 고온 탄화층 유지 및 최적 발포기술 - 유류폭발로 인한 피해를 막아주는 방폭형 피복 제조기술 - 실물크기 유류화재에 대한 내화성능의 이론해석 및 실증시험 - 실물크기 폭발에 대한 내폭성능의 이론해석 및 실증시험 - 방폭형 PFP 도료에 대한 유해성 시험 및 평가
개발기간	5년			총정부출연금			75억원

수요자 연계형		기계

관리번호	2016-기계-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업용기계		2순위
과 제 명	건설기계용 MGU(Motor Generator Unit) 터보차저 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 국내 조기 기술 확보를 통해 향후 수입대체효과 등 경제적인 파급 효과 및 독자적인 핵심기술 확보 가능 ㅇ 건설기계분야의 기술력 향상과 국제 경쟁력 강화를 기대 할 수 있어 정부지원이 필요 - 엔진 배기손실 저감과 엔진 다운사이징 효과를 통한 연비 향상
기술 개발 내용	ㅇ 고성능 MGU(Motor Generator Unit) 기술 개발 - 저속/고토크 Motoring 및 고속/저토크 Generating 모드 운전특성을 동시에 고려한 고출력밀도 MGU 기술 개발 - 온도 상승으로 인한 MGU 성능저하 방지를 위한 터빈휠-MGU 간 Heat Insulation 기술 개발 ㅇ 저전압 대전류형 고밀도 전력변환장치 개발 - 냉각 방식을 고려한 인버터 HW 설계 기술(슈퍼 커패시터 포함) 개발 ㅇ 연비개선을 위한 Compressor Assist 및 Generator 통합제어 SW 기술 개발 - 건설장비 고연비화 에너지운영 통합제어 SW 기술개발 ㅇ 터빈/컴프레셔 휠 형상 최적화 및 초고속 전동기/발전기 평가 기술 개발 - 전동기 출력 및 발전효율 평가 방안 수립
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-기계-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업용기계		2순위
과 제 명	전자제어기술을 이용한 냉동공조용 압력조절밸브 개발 및 국산화
정부지원 필요성	ㅇ 냉동기의 증발기, 응축기 입․출구에 부착하는 압력조절밸브로서 현재 전자식 압력조절밸브는 전량 해외로부터 수입에 의존 - 전자제어식 압력조절밸브는 해외에서도 초기단계의 제품임 - 제조기술과 소프트웨어 기술의 복합적인 융합이 필요 ㅇ 수입제품의 국산화로 인한 수입대체 효과가 예상되며, 냉매의 데이터베이스화 및 조절 프로그램 개발을 통해 향후 타 밸브도 전자제어화가 가능
기술 개발 내용	ㅇ Sus-CuSn-CuZn 삼중 블레이징 기술 개발 - 박판 SuS - 황동 바디 접합기술 개발 - Sus 박판 벨로우즈 탄성화 기술 개발 ㅇ 밸브 냉매특성 적성 제어 및 감지 밸브 제어기술 개발 - 냉매의 데이터베이스화를 위한 냉매 특성 전자화 - 스탭 모터 밸브 제어를 위한 소프트웨어 개발 ㅇ 조절기 소프트웨어 개발 및 사용자 UI 연구, 개발
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-기계-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업용기계		2순위
과 제 명	발전시스템용 초임계 CO2 응축 PCHE (Printed Circuit Heat Exchanger) 개발
정부지원 필요성	ㅇ 선진국에서 개발업체가 극소수인 PCHE 분야에서 상용화에 성공할 경우 기술 및 시장 주도 가능 ㅇ 제작 및 검증 관련 설비 투자 비용이 크기 때문에 기존 열교환기 업체들의 자체 연구개발로는 기술 확보의 어려움이 예상됨 ㅇ PCHE는 고부가가치 열교환기로서 열교환기 산업의 경쟁력 강화 뿐만 아니라 적용 플랜트의 원천기술 확보에도 기여
기술 개발 내용	ㅇ 초임계 CO2 발전시스템 응축용 PCHE 설계기술 개발 - 수백 kW∼MW급 초임계 CO2 발전시스템용 응축기 사양 도출 - 기본 열유동 해석 및 유로설계, PCHE 사이징 및 분배 헤더 설계 ㅇ 초임계 CO2 발전시스템 응축용 PCHE 접합기술 개발 - 채널식각 전열판 개발 - 열교환 코어 접합기술 개발 - 모듈 및 헤더 접합기술 개발 ㅇ 초임계 CO2 발전시스템 응축용 PCHE 평가기술 개발 - PCHE 내 초임계 CO2 응축 상변화 열교환 평가기준 개발 - PCHE 내 응축 상변화 성능 검증
개발기간	5년			총정부출연금			60억원

수요자 연계형		로봇

관리번호	2016-로봇-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	로봇		2순위
과 제 명	MEMS 기술기반 로봇용 Force, Torque, Position 측정을 위한 복합 센서 개발
정부지원 필요성	ㅇ 로봇용 Force/Torque 센서는 로봇 머니퓰레이터를 이용한 조작제어에 필요한 핵심부품이나 기존 F/T 센서는 사용이 불편하고 고가임 ㅇ MEMS 기술을 기반으로 로봇용으로 사용할 Force, Torque 및 Position까지 측정 가능한 복합센서 개발은 필수적이며, 개발 성공시 시장성 및 파급효과가 클 것으로 기대됨 ㅇ MEMS 기반 Foil-film형 6축 F/T 센서는 시장성 및 기술성이 높은 핵심부품이나 기술적인 도전성이 높아 정부주도의 기술 개발이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 로봇 구동부에 적용 가능한 소형/저가격 힘, 토크, 위치 센서 기술 개발 - MEMS 기술 기반의 부착이 편리한 Foil-film형 6축 Force-Torque 센서 기술 개발 - F/T 센서 및 Position 센서를 융합한 복합센서 기술 개발 - 소형화, 저가화 기술 개발 ㅇ 센서 신호처리 기술 개발 - 구동 위치 센싱과 외부 반력에 의한 힘 및 비틀림을 동시에 센싱하여 장애물 충돌 등에 따른 안정 장치 개발 ㅇ 사용이 편리한 센서 응용 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-로봇-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	로봇		2순위		산업용기계
과 제 명	로봇/산업 자동화 기기용 제품경쟁력 확보를 위한 경량 박형 구동 모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 구동 모듈은 로봇 및 산업자동화 기기의 운동 성능을 결정하는 핵심 부품으로 제품경쟁력 확보를 위해 경량화 및 소형화가 필수적임 ㅇ 구동 모듈은 선진국 기술 의존도가 큰 분야로 일본 및 유럽의 업체들이 안정적인 솔루션을 제공하고 있는 상황이나, 이에 비해 국내 중소기업은 기술경쟁력 부족으로 시장진입이 용이하지 못함 ㅇ 고정밀 구동 모듈 개발을 통해 취약한 구동 모듈 분야의 경쟁력을 강화하고, 이의 국산화를 통해 로봇/산업 자동화 기기분야의 가격 경쟁력 향상을 기대
기술 개발 내용	ㅇ 융합 구동 모듈 최적화 기술 개발 - 모터, 엔코더, 감속기 등 구동에 필요한 모든 요소를 통합하고 경량박형을 구현하기 위한 구조 최적화 - 고정밀도 실현을 위한 구동 메카니즘 설계기술 개발 - ASIC 통한 구동 회로 박형화 기술 개발 ㅇ 융합 구동 모듈을 위한 제어 S/W 기술 개발 - 고효율 구동 최적 제어 알고리즘 개발 - 정밀 위치 제어를 위한 알고리즘 개발 - 인터페이스 등을 고려한 제어 S/W 기술 개발 ㅇ 융합 구동 모듈 성능 평가 기술 개발 - 성능 및 내구성 측정을 위한 평가 기법 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-로봇-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	로봇		2순위
과 제 명	비정형 물류조작을 위한 3D실시간 고정도 인식 depth 센서 및 물류 핸들링 Electrornic Adhesion Actuator 개발
정부지원 필요성	ㅇ 다품종 소화물이 주류인 물류자동화 분야에 있어서 비정형 물류의 파지 및 이송 적재에 있어 기존의 로봇 머니풀레이터의 End Effector로는 한계가 있으므로, 이를 위해 3D Depth sensor와 Electro Adhesion Actuator의 개발이 필요 ㅇ 다품종 소화물의 위치 및 형상의 3차원 인식은 필수 불가결한 요소로서 물류 자동화를 위해 반드시 필요한 기술임 ㅇ 피킹 툴의 개발을 통해 국내외적으로 물류 자동화 시장을 선도할 수 있는 기술을 확보함과 동시에 물류 처리량 증대, 물류 비용/피킹 오류율 감소 등 경제적 효과가 예상됨
기술 개발 내용	ㅇ 고해상도 Depth 센서 모듈 및 Depth 센서 기반의 고정밀, 고속 물체/환경 인식 기술 개발 ㅇ 비정형 품목 파지를 위한 피킹 툴 구조 설계 및 개발 ㅇ Electro-adhesion 소화물 파지 모듈 개발 - Electro-adhesion 모듈의 active 제어를 위한 electric circuit 설계 및 packaging 기술 개발 - 비정형 소화물 대응을 위한 Soft 그리핑 방식의 형상 적응형 소형·경량 핸들러 구조 개발 - 비정형 소화물 피킹용 머니퓰레이션 기술개발 ㅇ 머니퓰레이터&피킹 툴의 통합화 및 적용 기술 개발 - HW 통합기술 개발, 머니퓰레이터 및 그리퍼 POSE 연동제어 기술개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-로봇-04		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	로봇		2순위
과 제 명	스마트 무인기용 영상획득 및 회피기능 내장형 소형 초광각 센서 모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 미래 소비트렌드에 부합하고 사회안전, 국방, 물류, 취미 등 기술적 파급 효과가 크며, 기술적 난이도가 높아 기술개발 파급효과가 높은 기술 ㅇ 급성장하고 있는 스마트 무인기(드론 등) 시장의 경쟁력 강화를 위해 실시간 영상획득 및 장애물 인식/회피기능을 내장한 초소형/초광각 센서 모듈 개발이 필요함 ㅇ 스마트 무인기는 사람이 도달하지 못하는 곳까지 이동 및 촬영이 가능하여 도난차량추적, 항공촬영, 배송, 재난구호, 송전선로검사 등 위험지역 유지보수, 취미 등 다양한 용도로 활용이 가능함
기술 개발 내용	ㅇ 고화질 영상을 안정적으로 획득하기 위한 소형/초광각, 스트리밍 및 장거리 무선 통신이 가능한 영상센서 Module 개발 - 무인기 내장형 소형, 초광각, 고화질 영상모듈 개발 - 화질저하(흔들림, 블러, 역광 등) 방지를 위한 고성능 ISP 기술 개발 ㅇ 고가의 짐벌(Gimbal)을 대체할 수 있는 자세제어 기술 개발 - 영상, 자이로, 관성 센서 등을 활용한 자세제어 기술 개발 - 저전력 고성능 자세 제어, GPS기능을 보유한 모듈 개발 ㅇ 영상기반 장애물 인식 및 회피 기술 개발 - 관제센터/스마트기기용 영상기반 무인기 원격 조작 기술 개발 ㅇ ICT연계를 위한 스마트 기기와의 통신 기술 개발 - 고 신뢰성, 광대역 원거리 통신 기술 개발 - 무인기 내장형 고화질 영상 스트리밍 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

수요자 연계형		반도체디스플레이

관리번호	2016-반디-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	시스템반도체		2순위		디스플레이
과 제 명	전력 관리 및 디스플레이 구동 통합 SoC 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 한국 기업들의 세계시장 지배력이 높은 디스플레이 분야 기술 및 가격 경쟁력 강화를 지원할 수 있는 기반 기술로 기술개발 리스크가 커 정부지원이 필요함 ㅇ 국내 반도체 산업계에서 경쟁력을 갖추고 있지 못한 고전압/대전력 전력집적회로기술 분야 플랫폼 구축의 기회가 될 수 있음 ㅇ 본 기술은 로봇, 산업전자, 가전 분야 등의 전력제어 SoC 등에 기술파급효과가 큰 기술로 정부지원이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 평판 디스플레이 구동 전원 및 제어 전원용 통합 DC-DC 컨버터 포함 - 고정도 고신뢰성 Voltage References, Multi-level 고효율/저잡음 변환, Low Drop Out 기술 등 ㅇ 평판 디스플레이용 전력계통 통합 관리 기능 - Multi-Channel gate Driver 기술 등 ㅇ 화면제어 기능과 전력관리 통합제어 기능 - 고 해상도 T-CON 기능 등 ㅇ 고전압/대전류 BiCMOS 공정 라이브러리(IP) 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-반디-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	반도체공정/장비		2순위		-
과 제 명	반도체용 초미세피치 3D 패키지 제조를 위한 접합부품 기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 반도체 분야에 고성능, 초소형화가 요구됨에 따라 3D 구조를 형성하고 신뢰성을 확보 할 수 있는 interconnection 형성 접합 부품의 시장성이 높음 ㅇ 3차원 멀티스케일 반도체 세계시장은 2018년에 2500억$에 달할 것으로 전망되며(Gartner, 2014), 새로운 산업혁명을 주도하는 주인공이 될 것으로 전망되고 있는 사물인터넷, 지능형 자동차, 웨어러블 디바이스의 발전으로 급격한 수요 증가 예상됨. ㅇ 3D 패키지에 사용되는 고성능 접합 소재·부품을 개발하여 소형화, 낮은 소비전력 그리고 높은 신호 대역폭을 확보함으로 차세대 반도체 세계 시장을 주도함.
기술 개발 내용	ㅇ 기술적 난이도와 제조비용이 높은 chip to chip (또는 wafer) stacking과 temporary bonding & debonding (TBDB) 기술에 사용할 접착제(adhesive) 소재, 고신장(Stretchable) 플렉시블 필름 및 이를 이용한 인체 부착형 wearable smart 모듈에 대한 패키지 기술 개발 ㅇ 고집적/다기능 3D 반도체 패키지의 소자 특성 저하 방지를 위한 low-k 특성을 가지는 고방열 기능성 소재·부품 개발 ㅇ TSV(Through Silicon Via) 및 fan-out 패키징 기술을 이용한 2.5D/3D 반도체 시스템 구현을 위한 interposer의 경우 Si를 대체하는 glass 및 polymer 기반의 기술 개발 ㅇ TGV(Through Glass Via) Glass 기판의 전기적 특성 분석 및 공정 기술 개발
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-반디-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	시스템반도체		2순위		디스플레이
과 제 명	터치/햅틱 제어 및 디스플레이 구동 통합 SoC 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 현재 스마트 모바일용 디스플레이에서 터치 기능과 디스플레이 구동 기능은 필수적으로 사용되고 있음. ㅇ 햅틱 기능은 UI/UX의 강화를 위하여 오래전부터 연구되어 왔고 기술적으로 가시적인 성과를 보이고 있음. ㅇ 디스플레이의 경박 단소화 및 부품 원가 저감을 위하여 터치 기능과 디스플레이 구동을 하나의 반도체로 통합하려는 노력이 진행되고 있음. ㅇ 햅틱 기능까지 하나의 반도체로 통합하는 경우 UI/UX의 강화로 새로운 패러다임의 모바일 제품 기획이 가능할 것으로 예상되어 새로운 시장 창출이 가능할 것으로 예상됨. ㅇ 강화된 UI/UX는 현재의 모바일 통신기기 뿐만 아니라 차세대 지능형 자동차에도 필요한 기능으로 판단되나 현재 터치, 디스플레이 구동, 햅틱의 기술 개발은 개별 회사들이 각자 개발하고 있는 바 이를 통합하기 위해서는 장기적인 개발 전략과 국가적인 지원이 필요하다고 판단됨.
기술 개발 내용	ㅇ 저전력 고속 고감도 터치 기술의 개발 ㅇ 저전력 햅틱 (정전 질감, 촉각, 진동 등) 기술의 개발 ㅇ 터치/햅틱 I/F와 디스플레이 구동 회로를 상호 간섭없이 단일 반도체에 구현하기 위한 공정/소자/회로 기술 개발. ㅇ 터치/햅틱/디스플레이 구동 상호간 시분할 구동 등 저전력 통합 반도체를 구현하기 위한 설계 기술 개발 ㅇ 터치/햅틱 통합을 이용한 UI/UX 알고리즘 개발 ㅇ 통합 반도체의 시제품 제작 및 수요자 연계형 평가
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-반디-04		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	디스플레이		2순위		나노
과 제 명	디스플레이용 차세대 고색재현 광원을 위한 핵심 소재부품 기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 수요기업과 연계하여 기술개발이 가능하며 디스플레이 시장 확대와 고부가가치 확보에 적합함 ㅇ 소재에서 부품에 이르는 기술개발이 필요하며 핵심 기술이 모두 중소기업 품목에 적합하여 중소기업의 경쟁력 확보에 적합함
기술 개발 내용	ㅇ 초박형 고색재현 자발광 면광원 소재 개발 - 고효율 고색재현 양자점 합성 기술 개발 (색재현율 : > 110% NTSC) - 고휘도 백색 발광 구현을 위한 양자점 소재 기술 개발 ㅇ 초박형 고색재현 면광원을 이용한 디스플레이용 광원 기술 개발 - 광원 크기 : > 대각 5 인치 - 고휘도 (> 10000 nit) 백색 발광 광원 기술 개발 - 광원 신뢰성 향상 기술 개발 (투습률 < 10-3 g/m2/day) - 광원 균일도 향상 기술 개발 (균일도 95% 이상)
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-반디-05		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	디스플레이		2순위		LED/광
과 제 명	저전력, 고해상도 웨어러블 소자용 RGB 화소 마이크로 LED 집적 부품 개발
정부지원 필요성	ㅇ 마이크로 LED를 화소로 이용하는 방식은 저전력, 고효율이 가능하며 슬림화, 고신뢰성, 대형화가 가능한 장점이 있으며 이를 위해선 새로운 구조 에피 성장, 칩공정, 패키지가 필요함 ㅇ 중소기업 품목으로 개발의 리스크가 크나 시장을 장악하고 선도할 수 있어 정부 차원의 적극적인 R&D 지원이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 마이크로 LED 부품 개발 - 마이크로 LED 설계 및 공정 기술 개발 - 마이크로 LED를 위한 와이어 본딩 및 웨이퍼 본딩 기술 개발 - 마이크로 LED scribing 및 dicing 기술 개발 - 마이크로 LED 전기 및 광학 특성 분석 기술 개발 ㅇ 마이크로 LED 어레이 기술 및 기판 전사 기술 개발 - 마이크로 LED를 이용한 어레이 기술 개발 (단위칩 50 um 이하) - 마이크로 LED를 이용한 기판 전사 기술 개발
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-반디-06		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	반도체공정/장비		2순위		-
과 제 명	반도체·디스플레이 공정용 실시간 모니터링을 위한 옵티컬 진단센서모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 반도체디스플레이 실시간 공정 진단 관련 세계 시장은 2∼3조원 이상 규모로 연평균 15% 내외의 꾸준한 성장을 지속하고 있으며 일부 해외 기업이 1조 이상의 매출을 독점하고 있는 구조임 ㅇ 국내 소자기업의 경우 핵심 실시간 진단 센서 시스템은 전량 외산장비에 의존 ㅇ 국내 일부 중소기업의 경우 공정진단 센서 일부 부품에 대하여 핵 심 원천 기술을 보유, 확보하고 있는 상태이나 세계적인 기업에 비 하여 규모의 영세성, 기술수준의 상대적 미흡 등으로 국산화 점유 율이 거의 미미하며 국산화율 확대 한계 직면 ㅇ 국내 소자기업이 반도체 제조공정분야에서 세계 최고수준(1x nm)에 있어 이를 적극 활용하여 공정진단 센서분야의 세계시장에 효과적으로 진입할 절호의 기회이며, 세계적인 반도체 공정센서 중소·중견기업 육성과 국내 반도체 장비업체의 매출 및 기술성 증진에 미치는 파급효과도 막대함
기술 개발 내용	ㅇ 공정가스 진단 측정영역 : 200 nm∼2,500 nm (대부분 공정가스 진단가능) ㅇ 측정 가능 오염 입자 크기 : > 150 nm (실시간 입자량 변화 분석) ㅇ 정량분석을 위한 캘리브레이션 방법 : 2가지 이상 방법 사용 ㅇ 운용 소프트웨어 기능 : APC/AEC/FDC 연동기능, 통계분석 알고리즘 (다변량회귀분석, Clustering, Neural Network 등) ㅇ 성능 평가 인증 항목 : 최소 3 항목(입자량 측정능력, 센서감도, 가스정량 분석 : 수요업체 요구에 따른 moving target)
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

수요자 연계형		수송

관리번호	2016-수송-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	조선		2순위		플랜트
과 제 명	심해 시추용 머드공급 시스템을 위한 High Pressure Mud 펌프
정부지원 필요성	ㅇ 보수적 업계의 특성상 독자적인 연구개발을 통한 신규 업체의 시장 진입이 쉽지 않으므로 정부 주도형 기술개발을 통한 국내 시장 육성 필요 ㅇ 해외 소수 업체의 시장 독점으로 인한 납기 지연 및 기술 협력 부재로 국내 조선사의 고충 증가 ㅇ 향후 예상되는 시추시장의 회복과 맞물려 새로운 먹거리 창출 및 시장을 제공할 것으로 기대
기술 개발 내용	ㅇ 40,000ft 시추 깊이에 적용 가능한 7,500 psi 압력으로 운용되는 Mud 순환용 고압 펌프 개발 ㅇ 저진동, 저소음 및 낮은 유지보수 비용을 위한 왕복동 타입의 고압펌프 개발 ㅇ 일정한 토출 압력을 위한 Pulsation damper를 적용한 펌프개발
개발기간	4년			총정부출연금			40억원

관리번호	2016-수송-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	조선		2순위		플랜트
과 제 명	Side-by-Side 극저온 LNG Off-loading Arm 국산화 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해상에서의 LNG 생산, 저장, 수송 및 벙커링 시장의 요구가 증대 ㅇ 해상 플랜트 Project는 대규모 형태로(ex: 대형 FLNG의 경우 약 5조원규모) 국내 조선산업에 발주되는 경향에 반해, 실제 해양플랜트의 핵심기자재 국산화율은 저조 ㅇ 대형 FLNG의 핵심 기자재 중, 극저온 LNG 유체의 offloading 장비는 약 Project당 1,000억원의 규모를 가지고 있으며 구조 안전성 및 이송 편의성/효율성이 요구 ㅇ 국내 기자재 업체는 소형의 LNG offloading 장비 제작 기술을 가지고 있으나, 대형 제품의 독자 모델 및 제작 경험은 미보유 ㅇ 국내 독자 모델 개발을 통한 국산화를 추진하게 되면, 향후 국내 조선/해양 산업의 수주 경쟁력 및 침체된 기자재 산업의 활성화 기대
기술 개발 내용	ㅇ Side-by-Side 계류 상태와 극저온 LNG 유체의 흐름 안정성 평가 기술 - Quick Connect 및 Disconnect Coupler 독자 시스템 - 극저온 유체 흐름 안전성 평가 기술 ㅇ 위급상황 시나리오 도출에 따르는 유압/제어 Emergency 시스템 구축 ㅇ Arm 메커니즘 및 working space 최적화 기술 ㅇ 시스템 구축에 따른 시뮬레이션 평가 기술
개발기간	4년			총정부출연금			40억원

관리번호	2016-수송-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	조선		2순위		플랜트
과 제 명	극한 온도 해양플랜트용 유정제어를 위한 고압 Diverter
정부지원 필요성	ㅇ 해외 소수업체의 독점적인 공급 품목으로 납기 및 사후 관리에 많은 애로사항 발생 ㅇ 보수적인 시장에 진입을 위한 핵심 기자재 개발이 필요 ㅇ 관련한 기술과 경험이 없는 국내 업체가 독자적으로 개발 하기에는 기술적, 경제적 리스크가 커 정부 지원이 반드시 필요
기술 개발 내용	ㅇ 극한 환경 조건 분석 및 극한 환경용 Diverter 설계 기술 개발 ㅇ Blowout 모니터링 시스템 개발 ㅇ Diverter 제작 및 성능 시험 ㅇ 선급 인증 획득
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-수송-04		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	조선		2순위		플랜트
과 제 명	LNG 연료탱크 신개념 C-Type 국산화 개발
정부지원 필요성	ㅇ IMO 주도하에 배기가스 배출 제한하는 규정이 심화되면서 LNG를 연료추진용으로 사용하는 선박의 건조 시장이 증가 ㅇ LNG 연료를 위한 저장탱크, 공급장비, 엔진이 주요한 장비이지만, 현재 국내에서는 공급장비 부분의 기술 우수성에 비해 그 외 저장탱크 및 엔진 개발은 해외 선진업체에 의존 ㅇ 특히 LNG 저장탱크는 해외 업체 기술을 그대로 차용함으로써 국내 LNG 연료활용 선박의 경쟁력 약화 예상 ㅇ 신개념 C-type LNG연료 탱크를 국산화함으로써 기존 기술우위의 연료공급장치와 시너지를 유도 ㅇ 국내 기자재 업체를 통한 국산화 개발을 지원함으로써 국내 조선해양 관련 산업의 경쟁력 향상 기대
기술 개발 내용	ㅇ 원가 절감형 최적 재료 개발을 통한 신개념 이중각 진공단열 C-type 탱크 개발 - 구조 안전성 검증 - 단열재료 개발 - 누설 가스 모니터링 시험 테스트 - 시제품 제작 및 안전성 테스트 ㅇ 선급 AIP승인
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-수송-05		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	스마트카		2순위		임베디드SW
과 제 명	자율주행 차량을 위한 내외부 정보융합 정밀 자차 측위 모듈
정부지원 필요성	ㅇ 기존 정부가 구축해 놓은 인프라 및 지도 정보를 이용하는 동 기술을 개발하는 것이 효율적이며, 법/제도/표준화 관점에서 정부주도로 과제를 추진하는 것이 타당함
기술 개발 내용	ㅇ 서라운드센서, 도로맵, V2X 융합 기반 고정밀 자차 측위 기술 ㅇ 도로이정표(Road Maker, 신호등) 및 도로교통 상황 (교통사고, 공사구간, 교차로) 인식 및 자율주행 경로 생성 기술 ㅇ GPS 음영지역(도심불감지, 실내환경, 지하주차장 등) 및 시내도로/고속도로에서의 자차 위치 추정 기술
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-수송-06		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	스마트카		2순위		임베디드SW
과 제 명	사각지대 감지 및 차선변경 지원을 위한 AVM 영상-서라운드 레이더 정보 융합 모듈
정부지원 필요성	ㅇ 레이더, AVM 카메라 센서 복합 다기능 기술로 개별 기업이 가지고 있는 기술이 한계가 있으므로 정부 과제를 통해 개발된 기술을 각 기업이 활용할 수 있도록 컨소시엄 형태로 진행되는 것이 바람직함
기술 개발 내용	ㅇ 주행과 주차 지원 영상-레이더 통합형 융합부품 ㅇ 자동주차 및 후진 지원용 장애물의 위치, 속도, 이동방향을 실시간 인식, 처리 기술 ㅇ 주행시 사각지대 및 측후방 영역에서 접근하는 차량을 탐지하는 사각지대 감지 및 차선 변경 보조 기술
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-수송-07		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	스마트카		2순위		임베디드SW
과 제 명	운전자 상태 모니터링을 위한 촉각 융합 센서 모듈 및 응용기술
정부지원 필요성	ㅇ 최근 5년(2009～2013)간 3～5월 교통사고 원인을 보면 매년 645건(총 3224건)의 졸음운전 교통사고가 발생함(전체 교통사고의 25%를 차지함, 도로교통공단) ㅇ 북미를 비롯해 유럽, 일본, 한국 등 전 세계적으로 졸음운전에 대한 심각성을 고려하여 완성차 업체를 중심으로 졸음운전 감지시스템을 상용 자동차에 양산시도 ㅇ 국민의 안전 관련 부품 개발은 국가의 지원이 필수이며, 민간 개발의 경우 당장 사업화가 가능한 품목에만 집중하고 있어, 미래 기술인 지능형 자동차의 소재부품 기술 분야는 정부의 투자가 필요
기술 개발 내용	ㅇ 융합센서모듈 - 맥박, 심장박동, 뇌혈류, 뇌파, 체온 등을 센싱할 수 있는 촉각 센서 - 산소포화도, 이산화탄소 농도 감지 센서 - 웨어러블 기기에 사용 가능한 초소형 다중 센서모듈 - 운전자의 눈열림 상태, 얼굴 방향 인식 가능 IR 조명 일체형 카메라 모듈 등 ㅇ 운전자 상태 분석 알고리즘 - 운전패턴, 생체 분석을 통한 운전자 상태 분석 및 예측 알고리즘 - 얼굴 방향, 눈의 개폐 여부 등 카메라 센서 데이터 분석을 통한 졸음 방지 기술 - 주행정보, 차량상태정보, 생체신호정보, 주행환경정보를 기반으로 운전자의 피로도를 분석하고 예측하는 운전부하 모니터링 알고리즘 - 능동 안전을 위한 상태 예측 및 피드백 기술 개발 ㅇ 운전자 상태 센싱에 기반은 스마트 안전벨트, ADAS, AEB 연동, 웨어러블 디바이스 연계 등 응용기술
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-수송-08		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	스마트카		2순위		그린카
과 제 명	5톤 이하 상용차 적용을 위한 전기모터식 고출력 조향 Power-Pack
정부지원 필요성	ㅇ 최근 다임러는 트럭 충돌사고의 90% 이상이 사람의 실수가 개입되어 있으며 그 중 많은 경우가 피로 때문이라 하며, 기존 승용차용 DAS 시스템 적용 시 트럭 운전자의 피로도가 25% 이상 감소한다고 발표함 ㅇ 중대형 상용차의 경우 충돌사고 발생 시 인적, 물적 피해가 극심한 바, 사고예방 및 회피를 도와줄 수 있는 운전자지원시스템이 필요 ㅇ 운전자 지원시스템 적용을 위해서는 필요한 차량 섀시부품이 필요하며 이를 위해 전기모터식 조향 주요부품 개발 필요
기술 개발 내용	ㅇ 상용차용 조향 시스템 이중안전 확보를 위한 유압파워스티어링(HPS)과 전기모터식 조향 액츄에이터 융합 설계 및 제어기술 ㅇ 전기모터식 조향 시스템은 LKAS, ESA 기능 구현을 위한 액츄에이터 핵심부품(Power Pack(모터, 모터제어기, 감속기, 센서 등)) ㅇ 상용차용 고성능 능동조향 액츄에이터를 이용한 차선유지지원(LKAS) 및 긴급회피조향지원(ESA, Emergency Steer Assist) 인터페이스 기술 ㅇ 상용차용 이중안전 조향시스템 적용 LKAS, ESA 성능 실증 및 평가기술
개발기간	4년			총정부출연금			50억원

관리번호	2016-수송-09		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	그린카		2순위		스마트카
과 제 명	LV 148 규격 부합화를 위한 고효율, 고전압(48V)-저전압(12V) 통합제어모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 유럽 선진 5개사에서 LV 148 기술규격을 발표한 이후 전 세계 완성차업체가 이 규격을 표준으로 서둘러 부품 개발 진행중으로 12V 및 48V 듀얼 전기시스템에서 전기 부품 및 구조를 최적으로 설계하고 복합적으로 관리할 수 있는 통합형 에너지 관리모듈이 필요함 ㅇ 글로벌 주요 국가를 중심으로 강화된 연비규제는 기존 내연기관 시스템으로는 불가능하므로 유럽, 미국의 선진기업들은 48V 전기 시스템을 도입하여 연비개선 개발을 가속화하고 있음 ㅇ 국내에 복합 에너지 관리 모듈 기술은 선진국에 비하여 역량이 크게 떨어져 있어 세계적 수준에 부합하는 부품 개발이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 48V 고전압부와 12V 저전압부 전력변환 시스템의 고효율 통합제어모듈 - 48V 배터리용 셀 밸런스 회로, 배터리 관리 시스템, 12V 배터리 충전 및 양방향 DC/DC 컨버터 제어부와 전력부, 상위 제어기와의 통신회로 구성 - 배터리 팩과 통합형 제어 표준을 포함한 시험 평가
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

수요자 연계형		융합부품

관리번호	2016-융합부품-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	의료기기		2순위		산업융합
과 제 명	난치성 뇌질환 치료를 위한 뇌기능 자가조절장애 실시간 정보 측정 및 뇌 조절 부품 개발
정부지원 필요성	파킨슨병, 우울증, 치매 등 난치성 뇌질환은 고령화 사회에 대표적이고 심각한 질병으로 한국 및 세계시장성이 높고 관련 핵심 기술 선점을 위해 정부 지원이 필요함
기술 개발 내용	도파민, 세라토민 등 다수 신경전달물질을 실시간으로 동시 측정 및 자율적으로 자극 패턴을 조절해 주는 뇌조절 부품 개발 뇌기능 자가조절 장애 침습/비침습형 실시간 뇌신경전달 물질 및 뇌신경신호 측정 기술 실시간 뇌기능 측정 정보 기반 뇌질환 진단, 치료, 조절 기술 뇌기능 치료, 조절 향상을 위한 콘텐츠 및 피드백 기술
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-융합부품-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	스마트카		2순위		임베디드SW
과 제 명	커넥티드 자동차용 해킹방지를 위한 유무선 통합 게이트웨이 보안 모듈 개발
정부지원 필요성	자동차와 유무선 통신을 결합한 커넥티드 카가 사물인터넷 기술과 더불어 급속한 발전이 예상되고 2020년 커넥티드 자동차 시장은 2억 5천만대에 이를 것으로 가트너가 예측하고 있음 기존 LIN, CAN, FlexRay로는 전송속도 한계가 있어 이더넷을 통한 영상 데이터 네트워크가 급속히 적용되고 있으며 BMW의 신차 뉴 X5의 ‘360도 서라운드 뷰’ 기능은 이더넷 통신 규격으로 운용함 향후 차량이 외부 통신망과 연동되어 더욱 다양한 서비스가 제공되면 해커에 의해 제멋대로 가속과 조향이 되는 위협적인 상황이 벌어 질 수 있으므로 보안 기술이 반드시 뒷받침 되어야 커넥티드 자동차 산업이 성장할 수 있음 IOT 보안 게이트웨이 기술은 전문 업체들이 산업화를 시도하고 있으나, 차량용 게이트웨이 보안에 대한 국내 관련 부품 연구는 미비하여 국내 기술 개발로 관련 기술 마켓 선점을 위해 정부 지원이 필수적임.
기술 개발 내용	커넥티드 자동차의 통합 네트워크를 위한 게이트웨이의 해킹 방지용 보안 모듈 개발 LIN, CAN, Ethernet 통합 게이트웨이 보안 모듈 개발 해킹 방지용 보안 프로토콜 및 검증용 플랫폼 기술
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-융합부품-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업융합		2순위		의료기기
과 제 명	생체신호기반의 패치형 IoT 센싱 모듈 개발
정부지원 필요성	Gartner에 따른면 2020년 까지 인터넷으로 연결되는 사물의 개수가 260억개에 이룰 것으로 예상하고, Cisco에서는 2022년까지 14조 4천 달러의 경제적 가치를 창출할 것으로 기대 생체신호 기반의 센싱 기술은 밴드를 부착한 사람의 주변환경을 감지하여 실시간 분석을 통하여 위험 상황에 대한 예측 및 방지를 가능하게 해줘서 국민의 안전에 도움이 될 것임 몸에 부착한 센서는 신체의 여러 가지 신호를 감지하여 데이터를 전송 및 분석하여 빅데이터를 통한 신체의 건강관리를 가능하게 할 것이고, 신체에 위험 신호를 보낼 경우 즉각 긴급 연락을 통하여 즉각적인 대응을 통하여 인명을 구할 수 있음 웨어러블 헬스기기 제조업체인 핏비트(Fitbit)의 2014년 판매량은 1,090만대로 2012년보다 8배이고, 매출은 2014년이 2013년보다 2배 이상 높으며, 유료 활동 사용자 또한 260만명에서 670만명으로 증가세에 있어 시장성도 높음
기술 개발 내용	밴드와 같이 물체와 인간에게 부착할 수 있으며, 피부착된 사물, 동물 및 인간의 정보와 주변 환경에 대한 실시간 정보를 스스로 센싱하여 네트워크를 통하여 다양한 피부착물의 상태를 클라우드 서버에 전송하는 모듈 주변환경정보 및 생체 신호 등을 다양하게 인지할 수 있는 복합센서 기술 전원을 스스로 생성하고 통신기능을 내장하고 있으며, 클라우드 기반 서비스와 연동하여 객체를 인지하는 기능을 갖는 기술 부착된 센서를 통하여 얻은 데이터들을 빅 데이터 분석을 통하여 현재 신체정보 등 여러 가지 정보를 제공하고 신체 위험이 예측될 경우 본인과 의료기관에 리포트하는 기술 주변환경정보를 센싱하여 실시간 위험요소를 예측하여 방지할 수 있는 기술 생체신호 기반을 통하여 수면의 질을 측정해주는 자동 수면 단계 측정 시스템
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-융합부품-04		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업융합		2순위		의료기기
과 제 명	개인맞춤형 웰니스케어를 위한 신축형 회로보드기반의 생체신호 및 개인인식 센서 모듈 개발
정부지원 필요성	개인 맞춤형 웰니스케어 등 의료정보 보호를 비롯해 금융, 보안 등 다양한 산업분야에서 신축형 회로보드 기반으로 피부 부착형 타입으로 간편한 개인인증이 가능한 웨어러블 개인인식 센서 수요가 증가하고 있으나 보안/인증 등의 영역은 민간이 주도하기 어려워 정부주도의 기술개발이 필요함 피부부착형 생체신호 측정모듈은 다양한 형태의 웰니스케어 건강관리 서비스에 활용 가능한 기술로 인체 친화형 소재 등 연구가 필요함 기존의 Biometric 생체인증 기술(지문, 홍채, 얼굴 등)은 인위적인 위변조 및 복제가 가능하고 소형화가 어려운 점이 있어 최근에는 생체신호(심전도, 근전도, 뇌파 등) 기반의 차세대 개인 인증기술이 세계적으로 활발히 연구되고 있음
기술 개발 내용	홍채, 지문인식 등 기존의 Biometric 기술을 제외한 새로운 방식의 개인생체 인식과 건강정보 측정이 동시에 가능한 플렉서블 회로보드기반 핵심 부품 개발 플렉서블 회로보드 기반 피부 부착형 인체 안전 소재 적용 연구 플렉서블 회로보드 기반의 개인인식 부품 패키지 기술 개발 피부 접촉형 ECG, EMG 등 생체신호 측정 모듈 및 개인 식별 알고리즘 기술 개발 플렉서블 회로보드 기반의 생체조직 인식을 위한 소형 Multispectral Skin Photomatrics 구조 및 기술적용을 위한 Photonics 구현 생체신호 및 Multispectral Skin Photomatrics 기반의 융합 개인생체인식 알고리즘 및 인식 정확도 향상 기술 플렉서블 회로보드 기반의 광 간섭 제거를 위한 소형 광학 차폐구조 설계 기술 플렉서블 회로보드 기반의 임피던스, spectrum 등 생체신호 측정을 위한 극소형 전극 및 패키징 기술 생체신호 처리결과(Score) 기반 생체신호 인증 알고리즘 생체신호 및 생체(피부) 광학패턴 기반의 융합 개인인식 부품 제작 및 센서 부품 소형화, 집적화 기술
개발기간	4년			총정부출연금			48억원

관리번호	2016-융합부품-05		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	바이오		2순위		산업융합
과 제 명	클라우드기반의 다기능 개인 맞춤형 POCS 진단 플랫폼 개발
정부지원 필요성	개인 맞춤형 건강관련 기술의 핵심은 질병 발병으로 인한 치료기술 중심에서 사전 예방을 중심으로 변화/이동하고 있음 바이오와 IT 기술을 융합하여 다기능 바이오칩 진단/분석/처리하는 시스템 기술은 국내외 융합바이오 산업발전에 크게 이바지할 수 있으며, 이러한 기술을 활용하여 복지사회 구현을 위한 핵심기반산업 육성이 필요한 분야임 바이오 센서를 활용함으로써 신속 정밀한 복지서비스 구현이 가능함으로써 의료용 융합부품에 대한 세계 경쟁력을 빠르게 확보할 수 있는 기반 마련 각종 질병에 대한 예방/관리 및 환경, 군사, 의료 등의 분야에 까지 적용이 가능한 핵심기술로 기술개발이 필요함
기술 개발 내용	클라우드 기반의 다기능 개인 맞춤용 POCS(Point Of Care System) 진단 시스템 및 플랫폼 개발 결핵, 메르스 등 감염성질환, 대사질환과 심혈관 등 만성질환을 조기에 검사하는 POC 진단/분석/처리 장치 개발 빅데이터 처리를 위한 바이오 칩 프로파일 분석 알고리즘 개발 (18개 질환 진단용 알고리즘, 정확도 95% 이상) 다기능 바이오칩 프로파일 진단/분석/처리 장치 및 S/W 개발 클라우드 기반의 POCS 진단/분석/처리 서버 시스템 개발
개발기간	4년			총정부출연금			40억원

수요자 연계형		전기전자

관리번호	2016-전기전자-01		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	세라믹		2순위		산업융합
과 제 명	플렉시블 박형 압전 복합소재 스피커 디바이스 개발
정부지원 필요성	ㅇ 최근의 평판형 TV, Mobile Appliance, Tablet 기기들은 초박형, 플렉서블형 추세이나 내장 스피커는 대부분 전자식 스피커로서 마그네트, 보이스코일, horn 형태의 진동판 구조를 가지고 있어 두께의 박형화, 곡면화에 제한이 있음 - 세라믹 스피커의 경우 박형으로 가능하나 플렉서블 특성과 저주파 음역대의 취약한 한계성이 있음 - 웨어러블 디바이스의 응용을 위하여 우수한 압전 특성과 유연성을 확보하기 위해 압전세라믹-폴리머 복합소재 및 공정기술이 필요 ㅇ 미래 소비트렌드에 부합하고, 응용분야가 다양하며, 국외 선진기술대비 국내 기술의 기술격차가 크지 않으므로 관련 산업의 경쟁력제고가 가능하므로, 핵심기술 선점을 위한 정부의 지원이 필요함
기술 개발 내용	ㅇ 단순 세라믹의 형태를 변형한 세라믹-폴리머 복합 소재 진동자와 진동판의 재질, 구조 변경을 통해 저주파 대역에서 공진이 일어나는 중저음 음향 특성을 확보하면서 유연성을 추가하여 중저음 보강된 플렉서블 스피커 디바이스 개발 ㅇ 플렉스블 압전 스피커 디바이스 개발 - 압전세라믹-폴리머 복합소재의 압전 특성 : Qm < 60, Kp > 50 - 압전세라믹-폴리머 복합소재의 플렉서블 특성 : 곡률반경 < 20cm - 박형 스피커 유닛(진동자+진동판) 최대두께 : < 1.0mm - 스피커 유닛 음압특성 : 최대음압 > 85dB(주파수 범위: 300 ~ 20,000 Hz), 스피커공진주파수 < 400Hz, 스피커 최대 출력 > 1W ㅇ 세라믹-폴리머 하이브리드 소재 및 스피커 제조 공정기술개발 - 압전 하이브리드 소재의 고충진 system 개발 : 충진밀도>70% - 폴리머 치환기 변화에 따른 복합소재 압전특성 및 접합 성능 강화 - 복합소재 진동자와 정합되는 플렉서블 진동판소재(폴리머, 고탄성박형금속) 개발 - 스피커 유닛 및 인클로져 설계 기술 개발
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-전기전자-02		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업융합		2순위		임베디드SW
과 제 명	스마트 웨어러블 기기용 터치센서/음향/햅틱 일체형 통합 모듈 및 SW개발
정부지원 필요성	ㅇ 착용형 스마트 기기는 2014년 약 3.7조원의 시장에서 매년 20% 정도의 지속적 성장이 기대되며, 해외 및 국내에서 다양한 스마트 웨어러블 기기가 개발 및 출시되고 있음 - 차세대 웨어러블 기기가 대세를 이룰 것으로 판단되며, 이에 맞는 부품 및 SW기술 개발이 시급함 ㅇ 정부는 '미래성장동력 종합실천계획(안)' 정책(‘15.3)에 착용형 스마트 기기를 포함시켜 장기적으로 스마트폰을 이을 차세대 성장동력으로 육성하고자 다각적인 노력을 하고 있음 ㅇ 차별적 기술 개발을 통해 착용형 스마트 기기의 시장 선도가 가능하며, 시장확대에 따라 다양한 서비스로 이어져 기술 파급력 및 시장 확장성도 클 것으로 기대됨
기술 개발 내용	ㅇ 고압전성 엑추에이터용 유연 복합소재 기술 개발 - 유연 복합소재 개발을 위한 고압전성 기초소재 물성 개발 - 저전압구동 압전 복합소재 개발 ㅇ 저전력 압전 소재 기반 센서/음향/햅틱 진동 엑추에이터 소자 및 모듈 기술 개발 - 압전 구조 설계 및 소자공정 기술 개발 - 복합모듈 패키징 기술 및 양산공정 기술 개발 ㅇ 진동/터치 인지 기반 센싱/피드백 알고리즘 및 SW 기술 개발 - 신호처리 기술 및 구동 SW 기술개발 - 복합모듈 UI 알고리즘 및 SW 기술 ㅇ 웨어러블 기기 내 복합 모듈 실장 및 제품화 기술 개발 - 센서/엑츄에이터 복합 모듈 및 알고리즘 실장 기술 ㅇ 웨어러블 기기의 인체 사용 유해성 검증 기술 개발 - 센서 및 통신 모듈의 SAR(전자파 인체 흡수율) 저감 기술
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-전기전자-03		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업융합		2순위		의료기기
과 제 명	스마트폰 탑재용 초고감도 가스센서 개발
정부지원 필요성	ㅇ 안전한 산업 및 주거환경 조성 요구 증대에 따라 인체에 인체 유해한 생활 가스 감지 센싱의 요구가 증대되고 있음 ㅇ 스마트폰에 탑재 가능한 인체 유해 생활가스 센싱 플랫폼 기술은 사회적, 경제적 관점에서 정부지원의 연구 개발 필요성이 절실함
기술 개발 내용	ㅇ 스마트폰 탑재가 가능한 초고감도의 실시간 가스센서 기술 개발 - 감도: 수 ppb 수준의 가스센서 - 응답속도: 수 초 - 실시간 다중 유해 가스 분석이 가능한 가스 센서 소자 개발 - 전자 코가 가능한 수준의 가스센서 소자 개발 - 초미세 신호 검출이 가능한 센서 신호 처리 집적회로 개발 - 저전력 구동 기술 및 센서 오작동 감지 기술 개발
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-전기전자-04		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	LED/광		2순위		산업융합
과 제 명	다중 위험인자 검출을 위한 중적외선 광학센서 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 중적외선 (4 ~ 12 um) 대역을 동시에 이용하여 여러 종류의 위험 분자들을 동시에 측정할 수 있는 기술로 기존의 개별 인자 검출 기능을 통합하는 기술임 ㅇ 최근 들어 국외에서는 중적외선 대역의 광원/광검출기 기술이 매우 활발히 발전되고 있는 반면 국내의 기술 개발은 미흡함. ㅇ 향후 시장규모가 매우 클 것으로 예상되는 바, 아직 기술적으로 초기 단계인 국내 산업의 촉진을 위해 정부지원이 절실히 필요함 ㅇ 화학공장 및 반도체공장 등 산업체 전반에서 위험 물질 검출, 자동차 배기 및 음주 운전 잠금장치, 환자 호흡가스 모니터링, 새집증후군 모니터링, 대기 위험물질 환경 모니터링 등의 분야에 적용 가능
기술 개발 내용	ㅇ 다중 위험인자 검출을 취한 중적외선 어레이 소자를 이용한 초소형 광학센서 개발 - 다중 위험인자 검출 중적외선 파장 분할 광소자 기술 - 중적외선 검출 센서 어레이 기술 개발 - 초소형 적외선 광원 기술 개발 - 모듈 소형화를 위한 광학계 기술 개발 - 센서 어레이 신호 처리 ROIC(Read Out IC) 개발 - 다중 위험인자 검출을 위한 지능형 신호처리 알고리듬 개발 - 선택도 및 감도를 위한 기술 개발
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-전기전자-05		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	산업융합		2순위		생산장비
과 제 명	정밀 전력량계 및 전력설비 진단시스템용 핵심부품 기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 전력 제품군에서 광범위하게 사용되는 핵심 부품이 거의 전량 수입에 의존함 ㅇ 신재생에너지산업의 확대와 고효율 전력기기의 수요증가로 고정밀, 고선 전류 Transducer의 시장이 증대되고 있음 ㅇ 사용이 편리한 디지털 인터페이스와 성능 업그레이드 요구로 SoC가 융합된 제품에 대한 시장의 Need가 증가하고 있음
기술 개발 내용	ㅇ 고정밀/고선형 Transducer 코어 제조공정 및 형상설계 기술 개발 - 자기적 특성 확보를 위한 Magnetic Core 제조 공정 Profile 개발 - 고선형성(High-linearity) 코어 형상 설계 기술 개발 ㅇ 디지털 Transducer Dedicated SoC 개발 - 전력기기별로 적합한 비선형 보정 및 응용 S/W 개발 - Transducer Amp, ROIC(Read Out IC), 통신, Processor Embedded SoC 개발 ㅇ Transducer 및 SoC 통합 테스트, 검증 시스템 개발 - SoC가 융합된 Transducer 성능 검증 시스템 개발 - 자가 진단 및 보호기능 ㅇ EMC 적합성 평가 기술 개발 - 전력 제품군 핵심 부품의 EMI 및 EMS 특성 평가
개발기간	3년			총정부출연금			30억원

관리번호	2016-전기전자-06		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	LED/광		2순위		시스템반도체
과 제 명	100기가급 저 전력 광 송수신 부품 및 모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 비디오 전송, 스마트폰 데이타 및 IOT (internet of thing)등의 미래 ICT 트랜드에 따른 데이터 센터 전송 용량은 폭발적으로 증가 할 것으로 예상되고 있음. - 데이터 센터의 인터페이스는 전송 속도와 거리에 따라 구리/광연결이 함께 사용되고 있으나 향후 데이터 센터의 대형화 및 고속화 추세로 고속/장거리 전송에 유리한 광 부품 수요가 점차 증가하고 있음. ㅇ 실리콘 포토닉스(SiP)는 기존의 저 비용 CMOS 공정기반의 대량 생산기법으로 활용할 수 있고, 소형의 저 전력 트랜시버의 기술로 활용 될 것으로 예상됨. ㅇ 현재 대용량 데이터 및 장거리통신용 광 부품은 해외 의존도가 높기 때문에 핵심 부품 국산화를 통해 국내 제조업 활성화에 기여 할 수 있고, 이와 더불어 수입 대체 효과가 매우 큼 ㅇ 100G급 광 부품의 MSA/표준 기술 반영한 기술 개발 필요 - Coherent, WDM-SR4/LR4, PSM4 (parallel single mode 4 lane), PAM4 (pulse amplitude modulation 4) 등
기술 개발 내용	ㅇ 저전력 100G 광 부품 개발 - Silicon photonics 기반 광 집적화 된 광소자 개발 - III-V 화합물 반도체 기반 능동 광소자와 실리콘 정합 기술 개발 - 병렬/고속 광 패키징 기술 개발 및 자동화 구현 - Wafer level 측정 기술 개발 ㅇ 100G 송수신 광 모듈 개발 - 저 전력 광 트랜시버 회로 개발 - Digital/Analog/FPCB 등 트랜시버 고속 전자 회로 개발 ㅇ CMOS IC (LDD/TA/TIA/Ser-Der 등)와 광 부품 집적 회로 기술 개발 ㅇ 관련 국제표준 반영한 기술 개발
개발기간	3년			총정부출연금			36억원

관리번호	2016-전기전자-07		사업구분		수요자 연계형
관련 PD 분야	1순위	시스템반도체		2순위		산업융합
과 제 명	SDR(Software Defined Radio)기반의 스마트 통합 SoC칩 및 모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 모바일을 필두로한 OS간의 치열한 경쟁으로 SW 성능이 대동소이해짐에 따라 첨단 HW 기능 제공을 통한 휴대 단말기의 경쟁력이 중요해 지면서 RF부분의 SDR Core 설계 기술을 포함한 SDR 전반의 기반기술이 매우 중요해 지고 있음 - SDR 기술의 중요성은 4G 이동통신 Carrier Aggregation 기술에서 명확히 확인 되었고, 차세대 통신 5G에서는 더 중요해 짐 - 사물통신과 같은 다양한 환경에 적응해야 하는 통신방식에서는 SDR에 대한 Core 기술 확보 뿐만 아니라 양산화 기술이 절실함 - 현재 국내는 Digital RF 관련 또는 SDR 관련 전문기업이 없는 상황 ㅇ 통신인프라, 군통신, 계측기 시스템, 자동차간 통신 그리고 사물통신에 사용가능한 범용 SDR SOC 개발 필요
기술 개발 내용	ㅇ 다양한 통신 시스템에 적용 가능한 광대역 SDR SOC 개발 : 70MHz ~ 6GHz ㅇ 세부규격 - TDD / FDD 적용가능 - Dual Transmitter / Receiver 시스템 구현 (2 Rx + 2 Tx) - RF PLL / LO 내장 - Digital Filter 내장 - RF VCO 내장 - RF LNA 및 PAM 내장 - CMOS / LVDS digital interface 가능
개발기간	3년			총정부출연금			30억원