SW 융합형 부품 기획대상 과제(15건)

분야	과 제 명
자동차·조선 (5)	대형 곡면 디스플레이 기반의 Reconfiguration 정보표시 모듈
	AWD(All wheel Drive)를 위한 능동형 독립구동제어모듈
	온도/압력 복합 검지 및 통신기능을 제공하는 중저압용 차량 센서 모듈
	선박/플랜트용 밀폐형 Level Transmitter 모듈
	중형급 Jack-up Rig 동기제어방식 엑츄에이터 및 제어모듈
기계· 로봇 (3)	1마력 이하급 경량 박형 다극 모터 기반 저가형 액추에이터
	수직방향 광대역 시야각을 갖는 로봇용 3차원 공간인식 센서 모듈
	반복 정밀도 200nm 이하의 다중 제어 SW 기반의 초정밀 제조 장비 모듈
전기 전자 (4)	PLC(Planar Lightwave Circuit)기반 어레이 마하젠더형 고분해능 초소형 스마트 분광계
	IPTV(Internet Protocol Television)/OTT(Over the Top) 스마트 디바이스용 초고해상도/극저전력 SoC 및 방송 프레임워크 모듈
	디지털 사이니지(Digital Signage)용 4K UHD급 OS탑재 M2M (Marketplace to Marketplace) 통신 모듈 및 인터렉션 플랫폼
	휴대용 자가 전원 장치를 위한 나노전력 발전소재 및 소자
휴먼 인터렉션 (3)	스마트 공간용 사용자 동작인식 인터페이스 부품
	AVB 기반 멀티 HD급 AV 콘텐츠 처리 및 듀얼 전송 복합모듈
	생체신호 기반 무구속/무자각 휴먼 감성 인터렉션 부품

SW 융합형 부품 기획대상 과제 요약서

[자동차·조선 분야]

순 번	자동차조선-01	분야명	자동차조선
과 제 명	대형 곡면 디스플레이 기반의 Reconfiguration 정보표시 모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	기계소재 - 자동차/철도차량 - 차량 지능화 기술
개발기간	2014~2019년(5년)		예상총연구비 (정부지원금)	8,700백만원 (6,500백만원)
개발목표	o 멀티 OS 기술 기반으로 운전자의 운전집중도 및 몰입도를 극대화시킬 수 있는 대 화면 곡면 디스플레이 모듈과 이를 활용한 Reconfiguration 정보표시 장치 개발 - 대시보드 일체형 대화면 곡면 디스플레이 모듈 - 다중 모드의 차량 운행 정보 제공(Navi, Cluster, Multimedia 등) 장치 - 차량용 멀티 OS 응용 기술(Android, QNX, Windows, 기타 RTOS 등)
개발내용	o 차량용 곡면 디스플레이 및 제어 부품 - 차량 특성에 부합되는 표시장치 설계 및 제작 기술 - 차량 정보 제공을 위한 제어 기술 o 차량용 대형 디스플레이에 적용되는 가상화 기술 - 멀티 OS를 적용한 가상화 기법 o User Interface를 고려한 차량 정보 인터페이스 기술 - 인간공학적 측면을 고려한 감성공학 도입 기법 - 직관적인 차량 정보제공을 위한 HMI 기술
핵심기술	o 차량 신뢰성을 만족하는 대형 곡면 표시장치의 구동부품 설계기술 - 국제적인 자동차 내환경/ 내구 측면의 설계 기술 o 멀티 OS를 이용한 차량 정보 제공을 위한 가상화 기술 - 멀티 OS를 이용한 가상화 기술 - 차량 안전 및 인포테인멘트 정보관련 가상화 기법 개발 o 최적의 개인화된 정보를 제공하기 위한 SW 설계 기술 - ISO 26262를 만족하는 SW 설계 기술
정부지원 필요성	o 차량 고부가기치와 고안전 확보를 위하여 기존 모노 방식의 표시장치를 탈피하 여 곡면의 컬러 방식의 표시장치관련 시장이 급격히 증대되고 있음 o 세계적으로 경쟁력을 확보하고 있는 국내 디스플레이 기술 및 시장을 활용하여 자동차로의 융합을 시도한다면 자동차관련 표시장치의 시장을 선점할 것임 o 본 곡면의 대형 표시장치를 개발하게 되면 국내 전장 부품업체의 경쟁력 강화 뿐 아니라 디스플레이, 반도체, 임베디드 SW 등 다양한 국내 산업 분야에 높은 산업적 기술 파급 효과 및 시장 파급 효과를 가짐
활용분야	o 지능형 자동차 산업 o 국방/ 항공관련 표시장치 산업 o 일반 산업용 표시장치 산업
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063862 : 커넥티드 서비스 지원이 가능한 멀티OS 기반 대화면 곡면 디스플레이 개발 □ 200대 미래유망 소재부품 기술 - 108 : 외부환경 대응 및 운전자 맞춤형 서비스 제공을 위한 대형 곡면 디스플레이 및 Reconfiguration 정보표시 장치 개발
TRL	3단계 ~ 7단계

순 번	자동차조선-02	분야명	자동차조선
과 제 명	AWD(All-Wheel Drive)를 위한 능동형 독립구동제어모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	기계·소재 – 자동차·철도차량 – 안전도 향상 기술
개발기간	2014~2019년(5년)		예상총연구비 (정부지원금)	8,700백만원 (6,500백만원)
개발목표	o 전·후 및 좌·우 토크 배분을 위한 엑츄에이터 o 능동형 독립 구동 제어 모듈 - 토크응답성 : 0.25초 이하 - 토크배분 (전:후) : 0:100~50:50
개발내용	o 모터식 제어 엑츄에이터 o 트랜스퍼케이스 설계 및 제작 o 모터 및 유압 솔레노이드 제어 기술 o 센서 및 전자제어모듈 o 성능 및 신뢰성 기술
핵심기술	o 엑츄에이터 설계·제작·제어 기술 o 주행상태 인지 및 판단 기술 o 전·후 및 좌·우 토크 분배 기술 o 독립구동모듈 신뢰성 확보
정부지원 필요성	o 해외 고급 자동차에 장착이 확산되고 있으며 국내는 미확보기술로 국산화를 위한 연구개발이 시급함 o 국내 자동차 시장의 경우 초기 장착 비율이 낮아 기업이 독자적으로 진행하기 어려움 o 국내 독자 기술 개발에 의한 세계 시장 선점이 가능한 기술로, 적극적인 국가적 지원이 필요함
활용분야	o 자동차 및 부품산업 전반 - 제어 엑츄에이터 설계 및 제어 분야 - 모터 설계 및 제어 분야 - 운전자안전지원 시스템 - 차량 튜닝 산업 기여
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 : - T000062450 : 차량 주행 안정성 향상을 위한 1kNm이상 능동형 전후 구동토크 가변제어 시스템 개발 - T000062943 : 승용 AWD(All Wheel Drive) 시스템을 위한 능동형 독립구동제어시스템 개발 - T000063028 : 전자제어식 승용 AWD(All-Wheel Drive) 시스템 개발 - T000063664 : 스마트 구동 분배를 위한 토크 벡터링 기반 4륜 구동 부품
TRL	3단계 ~ 7단계

순 번	자동차조선-03	분야명	자동차조선
과 제 명	온도/압력 복합 검지 및 통신기능을 제공하는 중저압용 차량 센서 모듈 개발		생성년도	2014년
산업기술 분류	기계. 소재-자동차/철도차량-전기 및 전자장비
개발기간	2014~2019년(5년)		예상총연구비 (정부지원금)	8,000백만원 (6,000백만원)
개발목표	◦신호 처리로직 및 통신 기능이 통합된 ASIC과 검지 영역 30bar 이하의 특 성을 갖는 검지부가 일체화된 차량용 복합센서 모듈 - 온도/ 압력에 대한 복합적 검지가 가능한 검지부 - 응용 시스템과의 연계를 위한 네트워크 통신 모듈 - 정밀도 향상을 위한 검지부 설계 기법 개발 - 자기보정/ 자기진단 기능 지원 SW 개발 - 검지부의 내구신뢰성 설계 및 제작 기법 개발
개발내용	◦ 온도/ 압력에 대한 복합적 검지가 가능한 검지부 - 검지부 설계 및 가공 기술 - 정밀도 향상을 위한 검지부 설계 기술 ◦ 복합센서용 SoC 칩 설계 및 제작 기술 - AEC Q100 인증 대응 설계 기술 ◦ 응용 시스템과의 연계를 위한 네트워크 통신 모듈 - LIN 기반의 통신 네트워크 기술 - SENT 네트워크 인터페이스 기술 ◦ 자기보정/자기진단 기능 지원 SW 개발 - 압력 및 온도 신호처리 로직 ◦ 검지부의 내구신뢰성 설계 및 제작 - 내환경/ 내구 설계 기술
핵심기술	◦ 내환경 및 고정도 압저항 방식 세라믹 압력센서 설계/ 제작 기술 ◦ 신호 처리 및 통신 기능 내장 ASIC 설계/ 제조 기술 ◦ 센서 모듈의 Sealing 및 Housing 기술 ◦ 센서 검지부 가공 기술
정부지원 필요성	◦ 해외 선진 업체가 시장 및 기술을 주도하고 있는 상황으로, 수요기업의 국산화 적용 의지가 매우 강한 기술분야임 ◦ 진입장벽이 높은 만큼 경쟁업체의 수가 적어, 초기 시장 진입에 성공 한다면 빠 른 시일내에 무역 역조 개선이 가능한 분야임 ◦ ASIC 내장형 복합 센서 모듈은 기술 난이도가 높고 개발기간이 많이 소요되어 기업 단독보다는 정부 지원하의 공동 기술개발이 필요함
활용분야	◦ 연료펌프 송출 압력(온도) 측정 ◦ 초고압용 압력센서 ◦ 극고온 센서 및 응용 산업 ◦ 차량 저/중압 압력 측정 등(에어컨 컴프레서 압력, DPF 차압)
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063197 : ECU 내장형 자동차 ESC용 고압 센서 기술 - T000063622 : 자동차 Demand Control을 위한 내장형 임베디드 S/W 기반 압력, 온도 복합센서 모듈 개발
TRL	3단계 ~ 7단계

순 번	자동차조선-04	분야명	자동차조선
과 제 명	선박/ 해양플랜트용 밀폐형 Level Transmitter 모듈 개발		생성년도	2014년
산업기술 분류	기계・소재-조선/해양시스템-기타 조선/해양시스템관련기술(100710)
개발기간	2014 ~ 2018년 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	5,400백만원 (4,000백만원)
개발목표	ㅇ 극저온 환경하에서 선박 및 해양플랜트에 적용 가능한 LNG 화물탱크용 밀폐형 Level Transmitter 모듈 개발 - 극저온 조건에서 성능 확보가 가능한 센싱 기법 개발 - 내환경/ 내구 신뢰성 확보를 위한 밀폐 기법 개발 - 수위 변환기 HW/ 및 SW 설계 제작 기술 개발
개발내용	ㅇ 극한 조건에서 성능 확보가 가능한 센싱 기법 개발 - 다중 센서를 이용한 센싱 기법 개발 - Transmitter 모듈 선형성 또는 비선형성 적용을 위한 보정 기술 ㅇ 내환경/ 내구 신뢰성 확보를 위한 밀폐 기법 개발 - 극저온(-162℃) 환경에 내성을 갖는 구조물 설계 기술 - 국제 기준에 부합하는 방폭 Transmitter 설계 기술 ㅇ 수위 변환기 HW 및 SW 설계 제작 기술 개발 - 액면 측정 최적기술 선정 및 개발 - 극저온을 고려한 HW 설계 기술 - 국제 기준에 부합하는 EMC 해석 및 설계 기술 - 수위 검지 정확성 향상을 위한 SW 설계 기술 ㅇ 사업화 단계(TRL7)에서 선급인증 필수
핵심기술	ㅇ 변환기 HW 및 구조물 방폭 설계 제작 기술 ㅇ 극저온 환경하에서 검지부 선형성 확보 기술 ㅇ 내환경을 고려한 제어 모듈 설계 기술
정부지원 필요성	ㅇ 현재 전량 수입에 의존하고 있으며, 국산화할 경우 상당히 큰 수입대체효과를 기대할 수 있음 ㅇ 본 제품은 천연가스를 비롯한 극저온관련 조선 및 해양 플렌트이 시장이 확대됨에 따라서 기술개발이 시급한 상황임 ㅇ Level Transmitter는 중소 및 중견 기업이 주도적으로 개발할 아니템으로서 세계 시장을 성점할 수 있기 때문에 정부의 적극적인 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 가장 열악한 환경인 LNG Carrier 및 해양플랜트 LNG 화물탱크 ㅇ LNG연료 추진선박의 연료가스 저장탱크 ㅇ 원유, 석유제품 및 화학제품 운반선의 화물탱크 ㅇ 육상 LNG기지관련 설비
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T0000063612: 선박 및 해양플랜트용 Software 융합형 화물량 측정 Radar Transmitter 모듈 개발
TRL	3단계 ~ 7단계

순 번	자동차조선-05	분야명	자동차조선
과 제 명	중형급 Jack-up Rig 동기제어방식 액츄에이터 및 제어모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	기계소재-조선/해양시스템-해양구조물/설비기술
개발기간	2014～2018년 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	6,500백만원 (5,000백만원)
개발목표	ㅇ 중형 Jack-up Rig 구동 동기 제어형 액츄에이터 및 제어 모듈 개발 - Skidding 구동용 Electric hydraulic 시스템 개발 - 전동기 제어 기반 S/W 융합 동기제어기 개발 - 구조 안정성 및 신뢰성 향상 기술개발 - 시스템 안전성 및 신뢰성 평가 기술개발
개발내용	ㅇ Skidding 구동용 Electric hydraulic 시스템 개발 - 전동기-유압 구동 장치 설계 및 해석 - 기동 및 동기제어 시정수 설계 및 분석 ㅇ 전동기 제어 기반 S/W 융합 동기제어기 개발 - 저속-고토크 전동유압 장치 단품 제어 특성 해석 - 동기제어형 벡터제어기 및 다병렬 제어기 설계 및 개발 ㅇ 국제규정에 의거한 구조/부품 안정성 및 신뢰성 향상 기술개발 - 구조강도 및 형상 설계, 부품 안전성 및 신뢰성 평가 - Rig 자세 연동 안전성 검증을 위한 평가기법(시뮬레이션 등) 개발 및 적용 ㅇ 시스템 안전성 및 신뢰성 평가 기술개발 - 전동-유압 장치 단품 성능 평가 기술개발 - 기동 및 손상조건의 신뢰성 평가 기술 개발 - 초가속 수명시험을 통한 제어장치 신뢰성 확보
핵심기술	ㅇ Electric Hydraulic 시스템 설계 및 평가기술 ㅇ S/W 융합 동기제어기 기술 ㅇ 안전성 및 신뢰성 평가기술
정부지원 필요성	ㅇ 중·대형 Jack-up Rig의 설계/엔지니어링 기술은 현재 해외에서 독점화되어 국내산업의 진출이 전무한 상태임 ㅇ 중형 Jack-up Rig의 핵심장치인 Skidding 시스템의 동기제어형 액츄에이터 및 S/W융합 제어기 개발이 절실함 ㅇ 국내 장비 업체의 해양 프로젝트 경험 부족으로 개발하기에는 중소 기자재업체의 입장에서는 개발 비용이 소요되는 기술로서 정부의 지원이 절실한 상황임
활용분야	ㅇ Jack up Rig 관련 산업
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000062613: 중형 Jack-up Rig 구동 동기제어형 엑츄에이터 및 S/W 융합 제어기 개발
TRL	3단계 ~ 7단계

[기계·로봇 분야]

순 번	기계로봇-01	분야명	기계로봇
과 제 명	1마력 이하급 경량 박형 다극 모터 기반 저가형 액추에이터		생성년도	2014년
산업기술 분류	(기계소재)-(로봇/자동화 기계)-(로봇제어 및 지능화 기술)
개발기간	2014~2017 (3년)		예상총연구비 (정부지원금)	6,000 백만원 4,500 (백만원)
개발목표	- 1마력 이하급 경량 박형 다극 모터 기반 저가형 액추에이터 개발
개발내용	- 다극 박형 모터 설계, 해석 - 다극 박형 모터의 저가 생산을 위한 권선기 및 제조 기술 - 케이블 내장화가 가능한 로봇 구현을 위한 고속, 고정밀, 박형 액추에이터 저가화 구현을 위한 요소 부품 개발 및 운용 기술 (엔코더, 브레이크, 드라이브) - Non-mechanical 센서 기반 안전 관절, 직접 교시를 위한 충격 감지 및 토크 제어를 위한 기술 - 시험 평가 기준
핵심기술	- 경량 박형 다극 박형 모터 설계 및 해석 기술 - 저가형 모터 권선 및 제조 기술 - 저가형 멀티턴 엡솔루트 엔코더 기술 - 경량, 박형, 저가 브레이크 기술 - 저가형 충격 감지, 토크 제어 기술
정부지원 필요성	- 새로운 트렌드의 산업용 로봇을 구현하기 위한 요소 모듈 - 경량형 로봇, 인간 협업 로봇 등을 위한 부품의 국산화 및 시장 선도 - 서비스 로봇, 방산 분야, 특수 분야 등 다양한 분야에 확대 적용 - 일본, 독일, 미국 등이 선점하지 않은 분야의 기술 및 제품 선도
활용분야	- 산업용 로봇, 서비스 로봇, 자동화 장치, 방산(항공, 수송 분야)
기술수요 등 연관성	□ 200대 미래유망 소재부품 기술 기계·로봇분야 ‘로봇용 Frameless형 다극 박형 정밀모터’, ‘경량 박형 복합 감속 모듈’ 기술
TRL	3단계 ～ 6단계

순 번	기계로봇-02	분야명	기계로봇
과 제 명	수직방향 광대역 시야각을 갖는 로봇용 3차원 공간인식 센서 모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	(기계 소재)-(로봇/자동화기계)-(자동화 관련 계측/센서 기술)
개발기간	2014~2019 (5년)		예상총연구비 (정부지원금)	7,500백만원 5,500(백만원)
개발목표	- 수직방향 광대역 시야각을 확보하고 성능적, 가격적 경쟁력을 갖는 로봇용 공간인식센서 모듈 기술 개발 - 수직방향 시야각 : 100 ~ 160도 - 거리 정밀도 : ±5mm - 응답 속도 : 40msec 이내 - 카메라 해상도 : HD급
개발내용	- 수직방향 광대역 시야각(100~160도) 확보를 위한 어레이 형태의 거리센서와 비전센서 융합 기술 - 저가격 레인지센서의 배치방식을 고려한 어레이구조 및 광학계 설계 - 전방향 3차원 정보획득 알고리즘 및 영상합성 S/W 기술 - 실시간 3차원 공간인식을 위한 FPGA 및 임베디드 S/W 기술 - 자연표식 및 장애물을 포함한 Point Cloud Map - 사회안전로봇, 공공시설 검사·유지보수로봇에 적용 및 신뢰성 평가
핵심기술	- 3차원 공간인식을 위한 레인지센서어레이와 비전센서 융합 기술 - 실시간 3차원 정보획득 알고리즘 및 영상합성 S/W 기술 - 자연표식 및 장애물을 포함한 임베디드 Point Cloud Map 구현 기술
정부지원 필요성	- 3차원 공간인식센서 개발은 로봇산업 활성화뿐만 아니라 자동차산업, 게임/교육콘텐츠산업 등 타 산업으로의 파급효과가 매우 큼 - 고가의 회전 구동체 추가 없이 수직방향 광대역 시야각을 갖는 레인지센서어레이와 비전센서가 융합된 저가격 고신뢰성 3차원 공간인식센서의 시장요구에 적극적인 대응이 필요
활용분야	- 로봇, 자동차 산업 등 3차원 공간인식의 핵심 부품으로 활용 - 사용자 상호작용형 게임/교육콘텐츠산업의 인터페이스 도구로 활용
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000062540: 마이크로웨이브 신호 융합 3D 컬러영상 취득이 가능한 실외로봇용 환경탐지센서 개발 - T000062586: 실외로봇 주행을 위한 3차원 레이더 센서 개발 T000062671: 수직방향 광대역 시야각을 가지는 로봇용 레이저 스캐너/스테레오카메라 융합 고속 3D 환경취득 센서 개발
TRL	3단계 ～ 7단계

순 번	기계로봇-03	분야명	기계로봇
과 제 명	반복 정밀도 200nm 이하의 다중 제어 SW 기반의 초정밀 제조 장비 모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	(기계소재)-(로봇/자동화 기계)-(로봇제어 및 지능화 기술)
개발기간	2014~2018 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	8,000백만원 6,000(백만원)
개발목표	- 다중 구동 체계를 가지는 직교 로봇 기반 초정밀 제조 장치 플랫폼 개발 - 1G 가속도와 200nm급의 반복 위치 정밀도를 가지는 제조 장비 플랫폼 시제품
개발내용	① 6축 직교 로봇: 구동체계 2단 구성(초고속 구동 및 실시간 제어) ② 기계시스템 - 1μm 수준의 반복정밀도를 가진 플랫폼 - nm급 정밀도를 가지는 초정밀 스테이지 개발과 고가속성(1G이상) 보상, 제어 SW개발 - 초정밀 스테이지 Dynamincs 분석 및 고감쇠 설계 기술 - 2단방진구조 : 구동플랫폼 및 가공시스템 지지용 프레임의 2중구조로 구성 - 외관 최소화, 동적특성에 대한 독자 모델링 가능 구조 ③ 통합 SW 시스템 - 6자유도 변위에 따른 운동궤적 분석 알고리즘 - 실시간 측정 및 실시간 보정제어 알고리즘(실시간 위치보정 및 실시간 제어)
핵심기술	- 초정밀 위치 정밀도를 기반으로 한 고생산성의 제조 장비 기술 - 복수 구동계의 조합을 통하여 정밀도를 여러 단계로 분산시킨 구동계를 구현하고 환경 조건에 따른 측정 정밀도나 기구, 모터 등의 변화에 실시간 보상이 가능한 SW 기술
정부지원 필요성	- μm 이하급 초정밀 가공에 사용되는 재료 장비들을 완제품과 제조 플랫폼 100% 수입에 의존하여 국산화 필요 - 초정밀 가공 장비를 개발하고자 하는 장비 회사들을 위하여 초정밀 제조 장비에 쉽게 적용할 수 있는 제조 플랫폼과 로봇 체계 개발 시급
활용분야	- 반도체, 디스플레이와 같은 극미세 소자 제조가 요구되는 산업의 각종 측정 및 가공 장비 전반 - 초정밀 장비에 들어가는 각종 정밀 모터, 센서, 광학, 융합 SW의 핵심 기술 확보 - 극 초정밀 로봇, 의료 로봇, 국방 로봇 분야
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063038 : 실시간 피드백 기반의 다중 구동기 제어를 위한 고속 지능형 분산 SW체계 - T000063465 : 반복위치 정밀도 200nm수준의 다중 구동체계 기반의 초정밀 제조장비 플랫폼
TRL	3단계 ～ 7단계

[전기전자 분야]

순 번	전기전자-01	분야명	전기전자
과 제 명	PLC(Planar Lightwave Circuit)기반 어레이 마하젠더형 고분해능 초소형 스마트 분광계		생성년도	2014년
산업기술 분류	전기전자-계측기기-계측센서 및 부품
개발기간	2014 ~ 2018년 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	5,900백만원 (4,400백만원)
개발목표	64채널 마하젠더형 분광계 개발 - 0.05nm급 분해능 샘플링시간 10msec 이하 crosstalk 20dB 이상
개발내용	- 간섭길이 변화가 가능한 광 집적회로 기반 광 간섭계 구성 광 스플리터를 이용한 칩 기반 80nm 이상의 wideband 광원 Single chip Fourier-Transform spectrometer 개발 1 X 64 채널의 PLC기반 스플리터 개발 PD 어레이를 이용한 spectrometer 회로 및 구동 소프트웨어 개발
핵심기술	광집적회로, 광간섭계, 기준단, 편광소자, 그리고 열광학 소자를 집적화한 칩 개발 및 신용카드 크기로 제작하는 기술 서로 다른 마하젠더 구조에서 cross지점의 낮은 삽입손실 기술
정부지원 필요성	산업분야를 확대하는 핵심부품 기술을 확보하는 것으로 광센서 분야, 바이오 분야, 광의료 분야, 환경분석분야 등 전략적 지원이 필요 - 기술난이도가 높고 개발기간이 많이 소요되어 기업이 독자적으로 진행하기 어려움 - 국내 독자 기술개발에 의한 세계 시장 선점이 가능한 기술로, 적극적인 지원이 필요함
활용분야	바이오, 의료, 3차원 측정기 등 국내 성장동력 산업 전반 - 광 단층 영상 시스템, 안과용 OCT 등 의료분야 - 산업용 광센서 시스템의 핵심 모듈분야 - 환경측정, 검사장비 등 광기반 소형 측정시스템 소형장비의 개발에 적용함으로써 이동성 및 통신연계 활용분야
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063422 : PLC기반 어레이 마하젠더형 고분해능 초소형 스마트 분광계
TRL	3단계 ~ 7단계

순 번	전기전자-02	분야명	전기전자
과 제 명	IPTV(Internet Protocol Television)/OTT(Over the Top) 스마트 디바이스용 초고해상도/극저전력 SoC 및 방송 프레임워크 모듈		생성년도	2014년
산업기술 분류	전기전자- 반도체소자 및 시스템- SoC
개발기간	2014 ~ 2018년 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	7,000 백만원 5,200 (백만원)
개발목표	￮ 소형 IPTV/OTT Streaming Client용 SoC 개발(OTT : Over The Top) ․저전력 설계 (소비전력 최소화 설계 – 동작 < 2.5W, 대기전력 < 0.5W) ￮ 전송/보안 방송 프레임워크 모듈 개발
개발내용	￮ OTT 스마트 디바이스용 초경량/저전력 SoC 개발 ․초고해상도/저전력 설계(초저전력 설계–동작<2.5W, 대기전력< 0.5W) ․초고해상도 Video Codec: H.264/HEVC, 4K UHD급 30fps decoding ․Security Engine: Cipher Algorithm(DVB-CSA, AES, DES, 3DES, Multi-2) ․Network Interface: External 802.11ac WiFi 사용지원 ￮ 방송 프레임워크 모듈 개발 ․Device Driver Set 및 멀티미디어 프레임워크 ․고품질 전송 프레임워크: MPEG DASH/MMT 프로토콜 기술 적용 ․보안 프레임워크 (CAS or DRM 지원) ․국내외 IPTV 사업자/홈-게이트용 표준형 방송 스텍 포함 미들웨어 ․사용자 친화형 스토리 보드 시나리오 개념의 UI/UX
핵심기술	￮ IPTV/OTT 스마트 디바이스용 초소형/저전력 SoC 부품 개발 ￮ N-스크린 기반의 다양한 스마트 단말기 지원 ￮ OTT 방송환경에 최적화된 고품질 미디어 압축/전송 프로토콜 기술 적용 ￮ 방송 프레임워크 플랫폼 개발 ￮ 차별화된 사용자 경험가치 (UI/UX) 제공
정부지원 필요성	￮ 넷플릭스, 훌루, 아마존, 구글에 의해 OTT 방송 서비스가 전세계적으로 확산되면서 글로벌 사업자들 간의 경쟁이 더욱 치열해지고 있음 ￮ OTT 기술은 방송산업, 인터넷플랫폼 산업, 통신산업, 단말제조업, 셋톱박스 제조업, 콘텐츠 문화산업 분야의 새로운 부가가치 창출에 기여하여 국가 ICT 산업 재도약의 기반이 될 것으로 예상됨 o 핵심 SoC 부품에 대한 낮은 국산화 비율을 높여서 수입 대체효과를 높이고 SoC-SW 융합형 사업 기반을 확대할 필요가 있음
활용분야	￮ 스마트 디바이스와 유무선 브로드밴드 기반의 고품질 인터넷방송 서비스 - IPTV/OTT를 구성하는 주요 SoC 부품기술로 활용 - IPTV/OTT를 위한 방송 프레임워크 플랫폼으로 활용
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 : - T000063737 : IP 기반의 Compact IPTV/OTT Smart 디바이스용 SoC 개발 및 IPTV 방송 프레임워크 기반 상용화 Smart 디바이스 개발 - T000063671 : 4K HEVC 비디오를 지원하는 초저전력 STB용 SoC/플랫폼 개발
TRL	□ 최종목표 : ( 4 )단계～( 7 )단계

순 번	전기전자-03	분야명	전기전자
과 제 명	디지털 사이니지(Digital Signage)용 4K UHD급 OS탑재 M2M(Marketplace to Marketplace) 통신 모듈 및 인터렉션 플랫폼		생성년도	2014년
산업기술 분류	전기전자 - 영상/음향기기 - 전광판
개발기간	2014년 ~ 2017년 (3년)		예상총연구비 (정부지원금)	4,800백만원 (3,600백만원)
개발목표	o SW융합 M2M모듈을 통한 2K급 디스플레이 4개 Array 적용 4K UHD급 저가형 디지털 사이니즈 개발 o 안드로이드 OS탑재 4K UHD급 디지털 사이니즈용 M2M모듈 및 안테나 개발 o M2M 모듈간 고속영상처리 Sync 및 네트워킹 SW 통신기술 개발 o 인터렉션 광고 제작 및 운용 솔루션 SW 기술 개발
개발내용	o SW융합 M2M모듈 활용 2K급 디스플레이(Full HD) 4개 조합을 통한 전체 4K 디스플레이 구현 기술 개발 o 2K 디스플레이간 고속 무선통신용 M2M모듈 개발 및 모듈내 안드로이드 OS탑재 기술 개발 o RF통신용 안테나 기술, 모듈의 소형화 및 신호간섭 최소화 기술 개발 o 4K 광고 컨텐츠 디스플레이를 위한 4분할 컨텐츠 encoding 솔루션 개발 o 4개 M2M 모듈간 통신의 컨텐츠 Sync 기술 개발 o HTML5기반의 인터렉션 광고제작용 S/W 솔루션 개발 o 클라우드 기반의 광고 로그인, 모듈제어, 컨텐츠 스케쥴 제어, CMS통합 솔루션 개발
핵심기술	o 4K UHD급 디지털 사이니즈 구현을 위한 2K간 SW융합 M2M 부품 기술 o 4K급 구현을 위한 고속영상처리 Sync Management M2M SW 기술 o RF통신용 안테나 및 간섭을 최소화한 소형화 모듈 기술 o 4K UHD급 사이니즈용 M2M모듈 안드로이드 OS 탑재 기술 o 인터렉션 광고 제작 및 운용 솔루션 SW 기술 o 클라우드 환경의 디지털 사이니지 제어/운용 플랫폼 구현 기술
정부지원 필요성	o 디지털 사이니지 분야는 제4의 스크린미디어 분야로 차세대 전략산업이며, 범용 UHD(4K)급 디스플레이 기술 확보 및 시장개척이 가능 분야임 o 디지털 사이니지 산업 및 융합시장에서 선도적 위치를 선점할 수 있는 창조적 미래기술이며, 연 57%성장으로 ‘15년 국내시장 1조 이상(H/W:3400억, 콘텐츠 7,700억), 세계시장 약 112억불 규모의 거대시장 분야임
활용분야	o 고화질 대화면 디지털 사이니즈 관련 시장 전반 - 산업용 옥내/옥외 광고 : UHD급 멀티스크린 광고 플랫폼 등 - 가상 매장 : 길거리, 공항, 대합실 등에서 매장구성 및 Fitting코너 서비스 - 홍보용 서비스 : 원주형 디스플레이 적용홍보 및 모바일 기기 연동서비스 - 교통 및 국가재난 정보 서비스 : 대중교통 및 재난 상황시 정보서비스
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063680 : 디지털 사이니지용 4K UHD급 안드로이드 탑재 SW융합 M2M통신 모듈 및 인터렉션 플랫폼 개발
TRL	4단계 ~ 7단계

순 번	전기전자-04	분야명	전기전자
과 제 명	휴대용 자가 전원 장치를 위한 나노전력 발전소재 및 소자		생성년도	2014년
산업기술 분류	전기·전자 - 전지–기타 전지
개발기간	2014 ~ 2019 (5년)		예상총연구비 (정부지원금)	6,700백만원 (5,000백만원)
개발목표	o 100mW급 (단위 모듈당 3.3V 이상 DC출력, 4 x 3 x 1 cm 이하) 이상의 실감형 전원소자로서 인간동력 및 주변환경 에너지를 전기에너지로 변환시키기는 자가발전 및 저장/관리 장치 혹은 모듈기술 개발 - 인간동력 기반의 고출력 자가발전 소자 기술 개발 - 주변환경 에너지 획득기술과의 융복합 소자 기술 개발 - 획득된 에너지의 저장/관리 기술 및 초소형 패키징 기술 개발 - 액세서리 혹은 내장형 휴대용 전원 모듈 기술 개발 - 자가발전 소자 및 모듈의 측정/평가/출력사양 등의 국제표준개발
개발내용	진동, 마찰 등 기계, 화학적 변화에서 발생하는 친환경 나노 에너지 발전, 저장 및 관리등이 가능한 일체형 부품/모듈 기술 나노 에너지 포집을 위한 나노 소재를 활용한 구조체 개발 (압전 또는 전자기, 마찰력등) 고출력 하이브리드 자가발전 소자 기술 개발 고효율 인터페이스 (변환/승압) 및 저장 회로 기술 개발 (효율: 85 %이상) 고 축전 용량 전극 소재 기술 및 수퍼 커패시터 개발 (용량: 1000 F/g 이상) 모바일기기 및 웨어러블 디바이스 장치 개발 및 구동
핵심기술	고출력 자가발전을 위한 나노/하이브리드 소재 구조체 개발 고효율 저장 및 관리 회로기술 개발 나노 소재 및 멀티 레이어를 이용한 고용량 축전 장치 개발 나노 에너지 자가 전원 장치 일체형 wearable device 개발
정부지원 필요성	- 최근 모바일 기기 및 wearable 디바이스 시장이 확대됨에 따라 이의 구동을 위한 독립 전원 부품 기술 필요성 증대 에너지 생성과 저장이 일체화된 세계 최초의 독립 자가 전원 부품 또는 하이브리형 전원 부품 개발
활용분야	스마트폰, 센서, 웨어러블 기기 및 극소 전력 모바일 기기 등
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063529 : μ-HEV용 회생 에너지 저장 시스테 개발 - T000062448 : 국제 규격의 전자 산업용 대응 필름 캐패시터 개발 □ 200대 미래유망 소재부품 기술 - (160)모바일기기용 독립형 자가전원 기술
TRL	3단계 ~ 7단계

[휴먼 인터렉션 분야]

순 번	휴먼 인터렉션-01	분야명	휴먼 인터렉션
과 제 명	스마트 공간용 사용자 동작인식 인터페이스 부품 개발		생성년도	2014년
산업기술 분류	(전기전자) – (가정용기기 및 전자응용기기) – (정보가전기기)
개발기간	2014 ～ 2018년(4년)		예상총연구비 (정부지원금)	7,000백만원 (5,000백만원)
개발목표	스마트 전자기기의 공간 동작 인식 인터페이스 부품 및 소프트웨어 개발 - 공간 동작 인식 센서 모듈 개발 - 동작 인식을 위한 신호처리 알고리즘 및 SOC개발 - 동작인식 통합 HW 및 SW 플랫폼 개발 - 응용 프로그램 개발을 위한 SDK(Software Development Kit)
개발내용	○ 공간 동작 인식 센서 모듈 개발 - IR, Camera를 이용한 3D 모션 인식 센서 개발 - 3D 모션 인식 주변 환경 부가기능 기술 개발 - 3D 모션의 높은 분해능과 지향각 ○ 동작 인식을 위한 신호처리 알고리즘 개발 - 사용자의 특정 움직임에 따른 실시간 처리 프로세스 개발 - 사용자의 움직임에 따른 신호분석 및 인식 알고리즘 개발 ○ 동작인식 통합 HW 및 SW 플랫폼 개발 - 데이터 처리 프로세싱 하드웨어 회로 개발 - 사용자 동작인식 기반의 UX응용 SW 구동 엔진 및 프레임웍 개발 ○ 응용프로그램 개발을 위한 SDK(Software Development Kit) - 3D 동작인식이 가능한 제품 응용 프로그램 개발 도구 및 환경
핵심기술	○ 3D 모션 인식 센서 및 신호 제어 기술 ○ 주변광에 영향을 받지 않는 강건한 신호 처리 기술 ○ 센싱 공간 확장 및 인식률 향상 기술 ○ 다양한 사용자 인터페이스에 대응 가능한 응용 SW 플랫폼 기술
정부지원 필요성	○ 3D 모션 기반의 핵심 부품 및 공간 인식 기술 관련하여 선진업체에 기술력이 뒤쳐져 있는 상황에서 SW 융합형 3D 모션 인식 기술과 관련 부품의 개발 필요성이 크게 대두되어지고 있어 이를 위한 국내 부품업체의 기술력 확보가 필요함
활용분야	○ 디스플레이 평면에 터치 입력을 갖는 스마트 모바일, 가전(세탁기,냉장고 등)과 차량용 네비게이션등에 터치 동작 과 3D 모션 입력을 결합하여 확장함으로 사용자와 인터렉션을 강화하여 사용성을 증대할 수 있음 ○ 터치하기 어려운 사용 환경을 갖는 스마트 TV, 주방 조리 기기, 의료용 기기, 스마트 자동차 등에 동작 만으로 편리한 사용이 가능하도록 함
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063290:스마트 공간을 이용한 3D 모션 제어 스마트 가전 부품 개발 - T000063686:스마트 전자기기와 스마트 카용 멀티 모달 동작인식 인터페이스 부품 및 소프트웨어 개발
TRL	5단계～7단계

순 번	휴먼 인터렉션-02	분야명	휴먼인터랙션
과 제 명	AVB 기반 멀티 HD급 AV 콘텐츠 처리 및 듀얼 전송 복합 모듈 개발		생성년도	2014년
산업기술 분류	(정보통신)-(정보통신 모듈 및 부품)-(멀티미디어 모듈 및 부품)
개발기간	2014년 ～ 2018년 (4년)		예상총연구비 (정부지원금)	7,500백만원 (5,600백만원)
개발목표	Gbps급 유선 AVB 서비스 네트워크 상 영상 및 오디오 복합 모듈 개발 - 멀티 HD급 영상/고품질 오디오 콘텐츠 AV 신호 실시간전송 모듈개발 - 영상 및 오디오 콘텐츠 처리 모듈 개발 - AVB 미디어 네트워크용 프로토콜 소프트웨어 개발
개발내용	○ AVB 기반 DTV 응용 실시간 전송 단말용 모듈 개발 - 멀티채널 오디오/비디오 입력/출력 인터페이스 개발 - AV 콘텐츠 프로세싱 SoC 개발 - AVB 칩셋 제어 기술 개발 ○ AVB 미디어 네트워크용 프로토콜 및 검증용 플랫폼 기술 - AVB 미디어 네트워크 트래픽 및 복합 전송 프로토콜 개발 - 실시간 전송용 L2/L3 요소 기술 개발 - AVB 미디어 단말 플랫폼 제어 기술 개발 - AVB 칩셋 검증용 플랫폼(차량 AV 시스템, 7채널 HD 카메라 플랫폼) 기술
핵심기술	○ AV 콘텐츠 프로세싱 SoC 설계 기술 ○ 듀얼 포트 AVB 칩셋 제어 기술 ○ AVB 미디어 네트워크 트래픽 및 CAN 복합 전송 프로토콜 기술
정부지원 필요성	○ 기존 AV 기기들 간에 다양한 케이블 (Copper, Coaxial/Optical, HDMI 등)을 사용하고 있어 배선이 복잡하고, 유지/관리에 어려움이 있음. 특히, 고가 케이블 사용으로 인해 비용 상승의 문제가 심각함. ○ 네트워크 기반 AV 전송관련 시장은 2015년에 약 565억 달러에서 2019년 653억 달러로 성장할 것으로 전망되고 있고, 관련 표준화가 완료되었음. ○ 해외에서 AV 전문 업체들이 alliance를 통해 산업화를 시도하고 있으나, 국내 관련 부품 연구는 미비함. 국내 기술 개발로 관련 기술 국산화 및 이머징 마켓 선점을 위해 정부 지원이 필수적임.
활용분야	○ 자동차, 선박, 항공 ○ DTV 셋톱, 오디오, 엠프, 홈네트워크, 정보가전
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 - T000063607: AVB 기반 멀티 HD급 카메라 및 오디오 콘텐츠 처리 및 듀얼전송 복합 모듈 개발
TRL	4단계～7단계

순 번	휴먼 인터렉션-03	분야명	휴먼 인터랙션
과 제 명	생체신호 기반 무구속/무자각 휴먼 감성 인터랙션 부품 개발		생성년도	2014년
산업기술 분류	바이오,의료 – 치료기기 및 진단기기 – 생체신호측정/진단기기
개발기간	2014 ～ 2019년(5년)		예상총연구비 (정부지원금)	9,200백만원 7,000백만원
개발목표	○ 자율/중추 신경계 생체신호를 무구속, 무자각 환경에서 측정하는 핵심 부품 및 감성 교류 지원용 인터랙션 기술 개발 - 무구속/무자각 실시간 감성교류 인터랙션 측정 부품 및 SoC 모듈 개발 - 다중 센서 기반의 감성교류 인터랙션을 위한 인터페이스 SW 개발 - 통합형 실시간 인터페이스 시스템 개발
개발내용	○ 무구속/무자각 실시간 감성교류 인터랙션 측정부품 및 SoC 모듈 개발 - 자율신경계+중추신경계 측정 복합생체신호 측정용 핵심 SoC 모듈 개발 (3종 이상) - 저전력 기반의 핵심 모듈 초소형화 기술 개발 - 신뢰성/재현성 확보를 위한 복합생체신호 측정 기술 개발 ○ 다중센서기반의 감성교류 인터랙션을 위한 인터페이스 기술 개발 - 멀티모달 생체신호를 통한 실시간 감성교류 인터랙션 알고리즘 개발 - 개인 맞춤형 feedback 인터페이스 및 콘텐츠 개발 - 감성 정보 기반의 교류지원용 인터랙션 기술 개발 (생체신호의 동시 측정 수 : 2가지 이상, 인터랙션의 정확도 : 90% 이상) ○ 통합형 실시간 인터페이스 시스템 개발 - 통합 인터페이스 시스템 기반 사용자 맞춤형 UI/UX 기술 개발
핵심기술	○ 무구속/무자각 생체신호 측정을 위한 신뢰도 향상 기술 ○ 다중센서 신호 기반의 감성 데이터 추출 및 인터랙션 기술
정부지원 필요성	○ 현재 개인건강서비스의 화두는 스마트 기기와 센서 기술을 활용하여 일상에서 생성되는 자신의 모든 데이터(식사량, 혈압, 운동량, 기분변화 등)를 정량적으로 수치화하여 건강을 관리하는 “Quantified Self” 임 ○ 헬스케어 분야는 의료서비스의 패러다임변화에 따라 과거 치료 중심의 의료서비스에서 개인건강관리 서비스인 fitness/wellness 분야 및 퇴원 후 환자 케어 영역까지 성장하고 있으며, 원격진료의 본격 시행을 앞두고 있는 국내 실정을 고려할 때 사업의 추진은 시의적절하고, 적극적인 국가적 지원이 필요하다고 판단됨.
활용분야	○ mHealth(모바일 헬스케어), 웨어러블디바이스, 개인건강관리 서비스, 원격의료서비스 전반 ○ 웨어러블 웰빙 및 헬스산업 등의 융합 산업
기술수요 등 연관성	□ 기술수요조사 : - T000063281 : 헬스케어 서비스를 위한 IoT 센서용 SOC 및 감성센싱 소프트웨어 기술 개발 - T000063587 : 착용형 Life Logger로서의 무구속/무자각 융복합 부품 및 응용 UI/UX 기술 개발 - T000063687 : 웨어러블 디바이스 기반 감성교류를 지원하는 감성 인터랙션 기술 개발 □ 시장선도형 소재·부품 R&D 전략[부품], 휴먼인터랙션 분야의 “생체신호기반 무자각 감성 인터랙션 부품”
TRL	4단계～7단계