<별첨 3> 1단계 LED시스템조명기술개발사업 RFP ('12년 공고)

관리번호	1세부과제(핵심부품)		과제유형	원천기술형 ( ), 혁신제품형 (O)
과제명	멀티센서 기반의 데이터 통신모듈과 드라이버 IC/프로세서 제어부품 등을 탑재한 200cc 이하의 LED 시스템조명 엔진모듈 기술개발
1. 필요성
○ 조명 글로벌 경쟁 강화를 위한 소량 다품종 부가가치 기능 부품 개발 등 특화된 고급 LED 시스템조명 핵심기술 개발을 통해 글로벌 조명 시장의 주도권 확보 필요 - 단순 조립 조명기술의 치열한 가격 경쟁 시장에서 기능 차별화에 따른 새로운 시장 창출 및 선점에 따른 부가가치 높은 소량 다품종 조명 기능 부품 개발이 시급히 필요함 ○ 에너지 절감, 다기능성, 인간 중심의 다양한 정보/컨텐츠를 포함하여 신시장을 창출하기 위한 시스템조명용 핵심부품 기술 개발 필요 - LED 드라이버, SMPS 등 후방 부품에 대한 기능 경쟁력이 한계점에 봉착하여 네트워크 기능의 프로세서와 연계한 기능 조명기술로 경쟁력 강화 - LED 렌즈, 디퓨져, 기구 등에 대한 효율 개선이 한계점에 도달하여 무선 제어, 센서, 빛 정보 제공 등 핵심부품 기술개발로 극복 가능 ○ LED 조명의 개별 제어 이상의 에너지 절감 효과를 요구하고 있어, 원격 스마트 통합제어를 통한 에너지 절감효과를 극대화 가능 ○ 이를 위해 LED 조명안에 다양한 기능(멀티 응용 센서 및 스마트 드라이버 + 지능형 센서+통신 모듈 등)을 소형 모듈화하는 기술개발이 필요
2. 연구목표
□ 최종목표 : 멀티센서 기반의 데이터 통신모듈과 드라이버 IC/프로세서 제어부품 등을 탑재한 200cc 이하의 LED 시스템조명 엔진 모듈 기술개발 (TRL : 7단계까지) ※ 1세부과제는 표준화 연계과제로서 과제 추진시 국내외 표준 규격 제시 등 표준화 관련 활동을 하여야 함 ※ 2세부과제(응용)와의 연도별 기술개발 결과물 상호연계 방안을 제시하여야 함 □ 연구내용 ○ 시스템조명 스마트 드라이버 IC/프로세서 제어 부품 개발 - PWM(Pulse Width Modulation) 드라이빙 디밍 레벨 28 비트이상 조명 광원 방출(디밍, 색상) 드라이빙 부품 개발 - 실시간 조명 수명예측을 위한 고장 진단 부품 개발 - 조명 프로세서/메모리 Embedded 조명 제어 소프트웨어 모듈 개발 ○ 시스템조명 지능형 멀티 센서 부품 개발 - 인지, 온도, 조도, 음성인식 등 센서 종류 3개 이상 조명 센서 제어 모듈 개발 - 멀티센서 융합 소량 다품종 소형 모듈 개발 ○ 시스템조명을 위한 LED 조명통신 모듈 부품 개발 - 동영상 데이터 전송이 가능한 LED 조명통신 송수신 모듈 부품 개발 · 시스템조명 무선 거리 3미터 이상 리모트 제어 단말 모듈 개발 - LED 조명통신에 의한 조명 위치 제공 부품 개발 · 인식 거리 3 미터 이상, 위치 코드 갯수 216 이상 ○ 사용자기반 무선 대응 스위치 시스템조명 부품 개발 - 이동형 조명 제어 단말용 디지털 데이터 송수신 모듈 개발 - 조명 제어 터치 패드용 256개 이상 연동 LED 조명 제어 부품 개발 ○ LED 광대역 송수신 조명 유선 부품 개발 - LED 조명통신 연동 단/양방형 데이터 전송 조명 부품 개발 - 인터넷 기반 원격 조명 제어 부품 개발 · 조명 서버 무선통신/센서 콘텐츠 관리/제공/업데이트 부품 개발 · 조명 서버 기반 원격용 유지보수/원격제어 기술 개발 ○ 시스템조명을 위한 100W급 스마트 전원 공급 장치 개발 - Primary side: 역률 0.95 이상, 효율 90% 이상, 수명 30,000 hr 이상 - Secondary side: 프로세서 탑재 가능한 디지털 DC-DC 변환 기술 개발 ○ 시스템조명 수/능동 제어형 방열 냉각 기술 - 열 저항 3℃/W이하 - 초경량, 슬림형 방열 구조 개발 - 시스템 부위별 냉각 제어에 따른 부품 수명 연장 기술 ○ 200cc 이하의 시스템조명 엔진모듈 기술개발 - 시스템조명 엔진 모듈 소형 집적화 패키지 부품 개발 · 핵심 기능 부품별 집적화 부품 개발 · 집적 부품 동작 보드, 인터페이스, 응용 가이드라인 개발 - 시스템조명 엔진용 표준 기능 부품 인터페이스 개발 · 센서, LED 광학, 통신, 게이트웨이, 상황, 고장, 보안 등 조명 기능 모듈 개발 · 시스템조명 모듈 인터페이스 정의 및 국내외 표준 규격 제안 - 시스템조명 엔진용 표준 Fixture 개발(크기 200cc 이하) · 조명 광학 디퓨져, 픽스쳐, 전원 등 표준 인터페이스 정의 및 개발 · 시스템조명 부품 커넥터 표준 정의 및 개발
3. 지원기간/예산/추진체계
○ 기간 : 3년 이내 ○ 정부출연금 : 2012년 30억원 이내 ○ 주관기관 : 제한없음 ※ 지식경제부의 동반성장정책 취지에 따라 사업계획서 작성시 정부출연금의 50% 이상을 중소․중견기업에 배분하여야 함

관리번호	2세부과제(응용)		과제유형	원천기술형 ( ), 혁신제품형 (O)
과제명	시스템조명 엔진모듈을 적용한 실내용(주거, 오피스) LED 시스템조명 응용기술 개발
1. 필요성
○ 현대인의 주요 생활의 60%이상이 주거 및 오피스 환경에서 인공광에 의한 조명이 차지하고 있으므로, 시스템조명 기술의 파급효과를 높이고, 에너지 절감을 유도할 수 있는 기술개발이 필요 ○ (주거) 다기능성 복합센서 모듈로 구성된 시공간신호처리시스템에서 획득된 데이터를 기반으로 주거환경에서 사용자의 행동이나 상황을 인지하고, 동일공간이나 다른 공간에서 사용자동작 예측을 통해 다용도 공간에서 조명환경을 구현하는 기술 - 인공광 실내생활을 위해서 조명 품질을 향상시키고 다양한 기능성을 부여함으로써 실내조명의 활용도를 높여 고부가가치의 시스템조명 기술개발이 필요 ○ (오피스) 건물관리시스템과 연계 가능하면서 사무공간에서 다양한 목적에 맞게 변화되는 시스템조명으로 업무효율 향상을 위해 시간/공간/업무 단위별로 인지하여 개별/그룹 사용자의 조명환경 편의를 도모하는 기술 - 오피스 환경에서 업무의 효율과 에너지 절감을 유도할 수 있는 기술개발을 통해 건물 통합적인 관점에서 시스템조명 기술의 파급효과를 높이고, 보안시스템과 연계를 통해 시스템의 활용성을 높이는 기술개발이 필요
2. 연구목표
□ 최종목표 : 시스템조명 엔진 모듈을 적용한 LED 시스템 조명 S/W 및 응용기술 개발(TRL : 7단계까지) ※ 1세부과제(핵심부품) 및 3세부과제(원천연구)와의 연도별 기술개발 결과물 상호연계 방안을 제시하여야 함 - 시스템조명 엔진모듈을 적용한 주거용 시공간 신호처리 시스템기반 LED 시스템조명 S/W 및 응용기술 개발 * 시공간 신호처리 시스템 : 전파가 도래하는 방향 변화를 시계열로 검출하는 신호처리 시스템 · 구역 경계간 조명 편차 : 10% 이하 · 배광 가변 : 60~110도 * 배광 가변 : LED조명의 광원에서 발생하는 광원의 빛이 지향하는 각도에 따른 밝기의 분포를 사용자의 편의에 의해 변경함 · 조명간 디밍 균일도 편차 : 10% 이내 · 동시 연동 센서 종류 : 4종 이상 · 시스템 hopping 수 : 3개 이상 · 공간별 기능 시나리오 : 5종 이상 - 시스템조명 엔진모듈을 적용한 오피스용 다목적(보안/에너지/업무효율) TPO기반 LED 시스템조명 S/W 및 응용기술 개발 * TPO : Time, Place, Occasion의 머리글자로 시간, 장소, 상황에 맞는 조명 구현 · 단일 조명 구역 균제도 : 0.8% 이상 * 균제도 : 실내의 고조도 부분과 저조도 부분의 비 · 동시 연동 센서 종류 : 4종 이상 · 조명간 디밍 균일도 편차 : 10% 이내 · 시스템 hopping 수 : 4개 이상 · 동작감지(직하 3m높이) : 15m 이상 · 조명제어 시나리오 : 10종 이상 □ 연구내용 ○ 다용도 주거공간용 엔진모듈 기반 시스템조명 응용기술 개발 - IT 하이브리드 타입의 주거용 조명 엔진모듈 연계 기술(조명/음향/공간감지 등) * IT 하이브리드 : IT 기술 2가지 이상을 접목 - 홈네트워크 연계형 모듈 통신 제어 기능 및 프로토콜 설계 기술(유/무선, 수동/반자동/자동 제어 포함) - 사용자동작예측 주거용 정보/상황 연계형 조명 제어 기술 ․조명 환경 유지 및 조명 동특성 활용 기반 생활환경 정보 송수신 제어 기술 ․멀티 센싱 정보 통합 및 스마트 조명제어 기술 ․공간내 사용자 3D 특성 추출 및 조명 제어 정보 객체화 기술 - 연계 주거공간별 시나리오 개발 - 다용도 주거조명용 통합시스템 - 사용자동작별 배광 가변을 위한 다용도 LED 조명 제품 기술 ○ 다목적 오피스공간용 엔진모듈 기반 시스템조명 응용기술 개발 - 오피스 환경 적응형 조명 에너지 절감 제어 기술 - 개인/그룹 복합 지향성 LED 조명 기술 * 지향성 LED 조명 : LED조명에서 발생하는 광원의 빛이 특정한 방향으로 지향하는 방향의 밝기 분포가 매우 높은 조명 - 보안시스템 연계형 센서 모듈 및 정보 단일화 지원을 위한 신호/정보처리 기술 - 오피스 조명 통합 모니터링을 위한 시스템 구조 설계 및 계층간 정보 구조 설계 - TPO 기반 개별/그룹 사용자 혼용 동작 정보 생성 기술 ․멀티 센싱 정보 통합 및 조명 제어를 위한 정보 객체화 기술 ․사용자 정보/상황연계 오피스용 스마트 조명 제어, 통신/프로토콜 설계 기술 - 유사성 DB 기반 다중 조명 제어 시나리오 기술 - 오피스 환경 조명 시나리오 DB 기반 다중조명시스템 기술
3. 지원기간/예산/추진체계
○ 기간 : 3년 이내 ○ 정부출연금 : 2012년 14억원 이내 ○ 주관기관 : 산업체 ※ 중소·중견기업이 주관기관으로 참여하는 것을 권장함 ※ 지식경제부의 동반성장정책 취지에 따라 사업계획서 작성시 정부출연금의 50% 이상을 중소․중견기업에 배분하여야 함

관리번호	3세부과제(원천연구)		과제유형	원천기술형 (O), 혁신제품형 ( )
과제명	실내 LED 시스템조명의 광학요소별 기준 지표 및 감성 평가지표 개발
1. 필요성
○ 빛의 질적 수준 향상의 중요성이 강조되면서 환경적 변화와 인간의 감성을 반영한 수요자 맞춤형 시스템조명에 대한 요구가 증대 ○ LED와 IT의 접목으로 다양한 산업 및 인간 생활환경에 적용되는 시스템조명의 빛 환경 및 감성에 대한 원천 연구 필요 ○ 국내외적으로 LED시스템 조명 개발을 위한 S/W구축이 미비한 상황에서 동서양인의 생리, 감성 차이/실의 기능/에너지 효율 등의 설계요소가 통합 적용된 가이드라인 개발이 필요 ○ 특히 주택, 사무실 등 LED시스템조명의 대형 수요 창출이 가능한 공간을 대상으로 감성설계 가이드라인 개발이 필요
2. 연구목표
□ 최종목표 : 실내 적용 LED시스템조명의 광학요소(조도, 휘도, 균제도, 방향성, 보수율 등)별 인체 적합성을 고려한 기준 지표 및 감성 평가지표/설계 가이드라인/시나리오 등 원천기술 개발 (TRL : 5단계까지) ※ 2세부과제(응용)와의 연도별 기술개발 결과물 상호연계 방안을 제시하여야 함 - LED 조명 감성평가 지표 : 기능별 광학요소통합 감성 지표 2set 이상 - LED 시스템조명 설계가이드라인 : 수요자 맞춤형 시스템조명 가이드라인 2set 이상 - LED시스템조명의 광학 성능 및 인체 적합성 평가 기술 : 기능별, 용도별 사용자 중심의 적합성 평가법 10건 이상 개발 - 적정 빛 환경에 따른 모니터링을 통한 에너지 절약 평가 기술 : 적정한 빛환경 조성을 통한 모니터링 에너지 절약평가 프로그램 10건 이상 개발 - LED시스템 조명의 광학 요소에 따른 기준지표 광학 요소가 고려된 기준지표 10건 이상 개발 □ 연구내용 ○ LED 조명의 광학 특성 및 설치 환경 특성에 따른 평가 기술 및 분석모형 개발 - 인간심리, 생리, 작업특성에 따른 측정 환경 분석기술 - 광원의 광학 특성에 따른 평가방법, 분석모형, 예측지표 등 평가기술 개발 - 설치장소, 설치방법, 사용기구 형태 등 설치특성에 따른 감성변화 평가기술 개발 - LED조명의 광학적/설치환경 특성별 테스트베드 제작 : 개발단계별 Mock-up, Scale Model, 2D, 3D, 동영상 제작 * Mock-up : 평가를 위하여 만들어지는 실물 크기의 모형 * Scale Model : 공간을 작은 규모로 변형하여 만든 모형 ○ LED 시스템조명의 에너지 절감 평가기술 개발 - LED조명시스템의 실내 컨텐츠별 조명 환경에 따른 전력 사용량 분석을 통한 에너지 절감 분석 프로그램 개발 - 기존 광원 대비 에너지사용량 분석 ○ 실내 적용 LED시스템조명의 공간 기능별 기준 지표 및 설계 가이드라인/ 시나리오 개발 - 기능별 감성 설계기법, 가이드라인 개발 : 동서양의 생리, 감성차이 반영 ·주 택 : 침실, 거실, 공부방, 욕실, 주방, 노인실 6개실 이상 ·사무실 : 사무공간(작업종별), 회의실, 휴게실, OA실 4개실 이상 - 기능별/실별 인간의 감성/행동 특성과 주변 환경 변화를 인지하는 수요자 맞춤형 LED시스템조명의 최적 환경조건(행동패턴별 최적 광학조건/조명기법/에너지 효율) 구현 시나리오 개발 ·주택 6개실, 사무실 4개실 이상
3. 지원기간/예산/추진체계
○ 기간 : 3년 이내 ○ 정부출연금 : 2012년 9억원 이내 ○ 주관기관 : 비영리기관 ※ 동 과제는 “기술료 비징수” 과제로서 정부출연금 100%까지 지원가능하며, 비영리기관만이 수행기관(주관기관, 참여기관)으로 신청함을 원칙으로 함. 또한 연구개발결과의 활용 촉진을 위하여 연구결과물을 공개하여야 함