‘14년도 바이오화학산업화촉진기술개발사업 신규과제 RFP

관리번호

2014-바이오-일반형-04

과제명

바이오화학제품 생산을 위한 통합공정용 바이오콤비나트(Biocombinat) 기술 개발

1. 필요성

ㅇ 바이오화학산업이 기존 석유화학산업 대비 경쟁력을 확보하기 위해서는 석유화학산업 이상의 효율을 가지는 공정개발이 요구되며 이를 위해서는 바이오 생산 공정들을 상호 연결하여 효율을 극대화할 수 있는 바이오콤비나트 기술개발이 필요함

ㅇ 바이오화학산업은 바이오콤비나트 내에서 여러 바이오화학제품을 동시 생산하기 위하여 원료물질 전처리, 발효, 분리 및 정제, 폐기물 처리 공정을 통합공정으로 설계할 때, 생산 경쟁력을 가질 수 있음

ㅇ 바이오콤비나트는 다양한 제품 생산 공정이 상호 연결된 통합형 융합공정으로 막대한 초기설비와 기술투자비용이 요구되는 복합 장치산업으로 국가중심의 체계적인 연구개발 지원이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 3종 이상의 바이오화학제품 동시 생산을 위한 통합공정용 바이오콤비나트 기술 개발 (TRL :  [시작] 5단계～[종료] 8단계)

1) 바이오콤비나트(연간 300 톤 규모 이상) 내에서 바이오화학통합공정을 통해 3종 이상의 바이오화학제품의 동시 생산

* 예시 : C2, C3, C4 제품 및 유도체, 바이오소재 및 유도체

- 바이오콤비나트 상세 설계도 및 주요 장비 상세 명세서 확보

- 단위공정 및 바이오콤비나트 통합공정 시운전

- 바이오콤비나트 통합공정 최적화 및 효율 개선

2) 바이오콤비나트의 상업공정(연간 100,000 톤 이상) 적용을 위한 디자인 패키지 확보 및 시제품 생산

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성 목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	통합공정 내 동시 생산 바이오화학제품	개수	3 이상	사례 없음	사례 없음
2	바이오화학제품 유도체	개수	2 이상	사례 없음	사례 없음
3	통합공정 이용 개별 제품 생산량	톤/년	300	사례 없음	사례 없음
4	통합공정 폐기물 저감도 (단일공정 대비)	%	20 이상	사례 없음	사례 없음
5	통합공정 가동률1)	%	80 이상	사례 없음	사례 없음
6	원료 중 비식용 바이오매스(그린카본) 이용률	%	50 이상	사례 없음	100(미국, Abengoa Bioenergy)

1)공정 가동률 = (실제 운전일수/운전 가능일수) * 100

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 5년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘14년 19억원 이내(총 정부출연금 265.3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 기업