신성장동력장비경쟁력강화사업 신규지원과제[RFP]

구분

■장비상용화

□반도체 □디스플레이 □LED □그린수송 □바이오 □의료 ■방송

□공통핵심

과제명

UHDTV 야외 중계방송을 위한 실시간 무선통신 중계 장비 개발

1. 필요성

o 무선통신과 영상압축기술의 발달에 따라 두 기술을 결합하여 고화질 방송영상을 무선으로 전송하는 새로운 시장 형성

o 스포츠(마라톤, 골프, 평창올림픽 동계종목, 축구 등)와 뉴스, 각종 이벤트의 현장 생중계 가능한 UHD 대응 이동식 비간섭 무선 중계방송 시스템 요구 급증

o 4K 및 8K의 UHD 초고화질로 방송화질의 paradigm shift가 일어나고 있어 해당 기술 및 산업의 조기 선점 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : UHDTV 야외 중계방송을 위한 실시간 무선통신 중계 장비 개발

(TRL: [시작] 5단계 ～ [종료] 7단계)

o HEVC기반 UHD급 영상 무선 전송 시스템 개발

- UHD급 영상 무선전송 기술 개발

※ 채널본딩, 간섭제거 MIMO 안테나, UHD카메라 10대 이상 동시 전송 및 단말간 전송 2km이상 등

- HEVC 적용 UHD급 방송영상의 실시간 부호화기 적용

※ 압축, 전송, 관리의 세 기능을 모듈식으로 개발, 표준 인터페이스로 연동, 통합 패키지 또는 , 모듈 단위 제품화, 모듈의 대체 조합 등 다양한 상품군 형성 가능 등

- 카메라 영상 전송 및 인터캄 기능 구현, 환경에 의한 전파장애 극복 기술

o 대규모 경기와 이벤트 중계를 위한 카메라 간 연동 수신 시스템 개발

- 20대 이상의 UHD 카메라 고속 스위칭 기술 개발

- 30대 이상의 현장 노드 위치 및 상태 실시간 확인, 통합 관리하는 NMS(Network Management Station) 개발

o 시제품 제작 및 현장 실험 및 신뢰성 시험, 관련 기관의 공인인증

- 전송영상품질 성능의 공인인증 (원본대비 화질 측정-PSNR 목표치 설정, Latency 측정)

- 방송영상 전송망의 전파간섭 영향평가 공인인증 필요

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	무선전송속도(스루풋)	Mbps	600Mbps	150Mbps	190Mbps(일본, 소니)
2	카메라단-AP 무선전송거리	M	2000	100	800(RF Central, USA)
3	카메라 스위칭 Latency	mSec	100	1000	800(Teradek, USA)
4	NMS 카메라 관리 포인트	점	30	-	-
5	신뢰성확보 동작 시험 조건	도	온도(-20~60℃)@습도(~80%)	온도(0~40℃)	온도(-20~60℃)@습도(~80%)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘13년 5억원 이내(총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소.중견기업