별 첨		‘15년도 국민편익증진개발사업 과제 RFP

관리번호	2015-국민편익증진-품목-1				대분류	중분류Ⅰ
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	전기전자	계측기기
품목명		무각본소방훈련 현장 훈련평가 시스템 개발
1. 개념
ㅇ 일반인 및 공공기관을 대상으로하는 무각본소방훈련 프로그램 콘텐츠 설계 및 구현 그리고 무각본소방훈련 현장형 시뮬레이터 및 훈련 평가시스템 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 무각본소방훈련 현장 훈련지원 시스템 - 자동 화재상황 모사 : 네트워크 기반의 상황대응 이동식 연기발생기 및 위치별 화염영역 표시장치 등 - 피시험자 반응(초기대응, 응급처치, 피난 등) 감지 : 액션모니터링 카메라(벽체 등에 부착) 및 감지센서(소화기 등에 부착) 감지 결과 자동 송신 - 대응 상황에 따른 연기 및 화염범위 자동 변경 기능 2) 무각본소방훈련 요소별 및 종합 평가시스템 * 유튜브 ‘무각본소방훈련’ 영상 참조 ㅇ 시범운영 - 지자체 소방본부 또는 소방서 등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 3개월 이상)
2. 지원 필요성
ㅇ 현재 실시되는 소방훈련은 각본에 의한 퍼포먼스 위주로 진행되고, 훈련에 참여한 사람들은 주어진 역할만 수행하므로 실제 화재대응에 필요한 다양한 기능을 익히는 학습의 기회가 되지 못함 * 실제 화재가 발생하면 이에 대응하여야 하는 위치에 있는 사람들은 먼저 적극적으로 화재를 진압할 것인지 대피할 것인지를 판단해야 하나 기존의 소방훈련은 이러한 판단을 연습하는 기회가 되지 못함 * 적극적으로 화재에 대응하기 위해서는 119로 화재신고, 소화기․옥내소화전을 활용한 소화, 화재발신기 작동 등의 대응을 상황에 따라 분담해야 하는데 기존의 훈련으로는 이런 상황이 부여되지 않음 * 대피하기 위해서 익혀야 할 요령과 지켜야 할 수칙들이 있으나 기존 소방훈련으로 이를 학습하는 것에 한계가 있음 ㅇ 기존 소방훈련의 한계를 극복하기 위해 일부에서 ‘무각본소방훈련’이 개발되어 적용되고 있지만 훈련에 참여하는 사람들의 판단과 대응이 화재진행 추이에 영향을 주는 것을 표현하지 못함 * 대응활동에 따라 화재진행상황이 변하는 훈련으로 실제화재 대응능력 배양 * 과학적이고 객관적인 데이터를 기반으로 한 훈련평가로 반성요소 및 보완점 제시
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 3년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호	2015-국민편익증진-품목-2				대분류	중분류Ⅰ
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	기계·소재	산업/일반기계
품목명		소방 화재진압작전용 충전식 포터블 긴급 배연팬 개발
1. 개념
ㅇ 운반 및 설치가 용이한 경량의 고내열성이며 30분 이상 지속 사용가능한 충전식 포터블 긴급 배연팬의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 화재현장의 고온에 견디고 진압대원의 인력운반 및 설치가 가능한 경량 구조 2) 1회 배터리 만충을 통한 일상적 소방 화재진압 시 지속 가동 3) 차량내 탑재상태에서 충전 및 외부 전원사용이 가능한 구조 4) 병렬연결 통한 복수 배연팬 동시 사용 가능한 구조 ㅇ 최소 요구사항 1) 풍량 400CMM이상 2) 무게 45Kg 이하 3) 연속 사용 시간(배터리 충전시) 30분이상 ㅇ 시범운영 - 지자체 소방본부 또는 소방서등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 3개월 이상)
2. 지원 필요성
ㅇ 주택 및 일반화재 진압작전간 효과적 배연 실시와 진압시 소방대원의 안전을 확보하기 위한 필수 장비 ㅇ 기존 배연차 및 배연팬이 급기 방식에 의존하고 있는 상황으로 건축물 내부 진압작전 전개공간 내부의 신속한 배연에 한계가 존재 ㅇ 화재시 발생된 연기는 내부에서 고온(800℃이상) 상태를 유지하며 외부 주수 등에 의한 기류형성시 내부에서 진압 및 구조작전을 수행하는 소방관에게 열 피해를 발생시킬 우려가 매우 높으나 현행의 외부 급기 배연방식의 경우 건축물 구조 및 형상에 의한 배연효과 저해가 발생하고 긴급 배연 실시가 용이하지 못한 상황임 ㅇ 주택 및 일반건축물과 같이 제·배연 설비가 미설치 또는 작동하기 어려운 환경에서의 화재진압·인명구조 작전간 긴급 배연을 실시할 수 있는 포터블 장비의 활용은 소방대원의 작전환경 안전을 향상시킴은 물론 소방대원의 공사상을 방지하는 효과가 높을 것으로 사료
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-1

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

바이오의료

치료기기 및 진단기기

과제명

가축 접종현황 모니터링 시스템 및

지능형 연속작업용 주사기 및 주사바늘 카트리지의 개발

1. 필요성

ㅇ 질병 및 전염병 예방을 위해 일반적으로 일회용 주사기를 사용하여 접종을 수행하고 있으나, 사육시설 내부의 열악한 작업환경(악취, 온습도 등)에서의 주사바늘 탈착 및 폐기 과정의 번거로움에 따른 작업시간 단축을 목적으로 일회용 주사침을 재사용하여 접종하는 사례가 많아 가축간 교차 감염 등 위생관리의 문제가 발생

ㅇ 수의사 또는 작업자 1인당 관리 두수의 증가에 따라 예방접종을 위한 일회용 주사비늘 교체과정에서 작업자가 주사바늘에 찔리거나 약물에 노출되는 사례도 보고되고 있음

ㅇ 사육시설 내부에서의 가축 예방접종시 보다 위생적인 접종 관리와 수의사 또는 작업자의 안전과 편익 제공을 위해, 주사바늘의 재사용을 원천적으로 방지하고 주사바늘 자동교체를 통한 작업속도를 향상시킬 수 있는 장치개발 필요

ㅇ 지능형 주사바늘 카트리지 등의 개발로 접종현황의 모니터링 및 관제가 가능하여 단위 구역내 접종현황 파악 및 관리가 가능하도록 함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 축산작업자를 위한 접종현황 모니터링 시스템, 지능형 안전 주사바늘 자동교체 가능한 연속사용 주사기 모듈 및 자동교체형 주사바늘 카드리지의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계)

ㅇ 개발내용

1) 실시간 접종 현황 모니터링 및 관제용 웹 및 현장용 앱 구축

- 센서기술 활용, 카트리지내 주사침 사용 현황 센싱 및 정보 전송 기술 개발

- 목표 접종 개체수 대비 실제 접종 개체수 현황의 실시간 모니터링 기술 개발

- 농장별 관리 대상 개체별 약품 투여량 등 접종 이력 통계 데이터 관리기술 개발

- 가축에 부착되는 고유인식표와 연동, 접종이력 모니터링 가능한 단말기 적용

2) 모니터링 가능한 지능형 주사바늘 재사용 방지 기술

- 안전 주사바늘 자동교체 가능한 연속작업용 주사기 메커니즘 설계 및 모듈 개발

- 안전 자동교체 가능한 주사 바늘 카트리지 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	주사 바늘 교체 시간	sec	< 2	-	직접 교체 ( 미국, SAIZEN )

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-2

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

산업/일반기계

과제명

흉기피습ㆍ총기사고 대응을 위한 방패 개발

1. 필요성

ㅇ 범인검거 과정에서 흉기피습, 총기사고 대응과정에서 경찰관 사망 등 현장 경찰관들의 안전이 위협받는 사건사고가 발생하여 국민들의 불안감이 증폭되고 있음

* 현장 출동 경찰관(파출소장)이 보호․제압 장구 없이 현장에 진입하다가 총을 맞고 사망(2. 27 화성)

* 신고를 받고 출동한 경찰관이 방검복 착용하였으나, 등산용 칼에 등을 찔려 상처를 입음(’14. 3. 3, 충북 괴산)

ㅇ 보호 장비를 개발 및 보급에 따른 현장대응능력 강화로, 경찰관 및 국민안전 확보를 도모

* 기존 경찰에 보급된 방패는 진압용 방패로, 돌·각목 등 시위도구로부터 경찰관의 안전을 도모하기 위해 개발되어 흉기 또는 총기에 대한 방어기능이 검증되지 않았음

ㅇ 높은 기술수준의 장비를 연구 및 개발, 경찰, 민간업체 등 납품 및 해외시장 진출 기대

* 진압용 방패가 수출된 사례(’12. 오만 진압용 방패 1만 여개 수출)가 있어, 보다 높은 성능을 갖춘 방패가 개발될 경우, 치안한류와 연계하여 개발도상국 등 해외시장 판로개척 가능

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 현장 경찰관 또는 보안업체 요원이 필요 시 간편하게 휴대하고 근무할 수 있도록 가볍고 활동성을 높였으며 전방 시야를 확보할 수 있도록 투명소재를 활용한 방탄 및 방검의 성능을 가진 방패 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (시범운영연계, 디자인 연계)

ㅇ 개발내용

1) 방탄조끼로는 보호가 어려운 머리, 팔, 다리 등 부위를 피습으로부터 보호할 수 있는 방탄·방검 겸용 방패 개발

- 흉기 또는 총기 위협에서 경찰관의 안전을 지킬 수 있는 방검·방탄 성능

- 긴급한 상황에서 신속하게 활용할 수 있는 가볍고 휴대가 용이한 적정한 크기

- 전방 상황을 확인할 수 있도록 방패 전체를 시야확보가 가능한 투명소재로 제작

* 방패 전체를 투명소재로 제작하기 어려울 경우, 일부분(윗부분 10㎝정도)도 가능

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준(보유국, 기업/기관명)
1	방탄성능	Level	Ⅲ		Ⅳ(미국, Point Blank 社)
2	방검성능	Level	2
3	중량*	㎏	1.5
4	경도	HRR**	115
5	투명소재사용	%	20

* 중량은 소형(400㎜×500㎜)을 기준으로 선정

** HRR : Rockwell 경도 R scale (비금속 소재 경도)

ㅇ 시범운영

- 경찰청 또는 해양경비안전연구센터 또는 그 산하기관 등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 3~6 개월 운영)

ㅇ 디자인 연계

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 3종 (사이즈 별 대, 중, 소)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-3

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

자동차/철도차량

과제명

치안활동에 최적화된 스마트 순찰차용 특수장치 개발

1. 필요성

ㅇ 범죄의 기동화․광역화 현상으로 차량을 이용한 범죄가 확산됨에 따라 자동차 기술을 접목한 순찰차의 첨단 기능과 고유모델 개발의 필요성 대두

* 도난차량 18,233대, 무적차량 5,694대, 범죄이용차량 1,524대 등(’14.12월말)

ㅇ 순찰차의 성능개선과 스마트 순찰차 연구․개발의 필요성에 대한 여론조사 결과, 현장경찰관들의 93.8%가 시급히 요구 < ’15.4월, 현장경찰관 9,719명 조사 >

ㅇ 치안한류(K-Police Wave)와 연계, 스마트 치안의 대표상품으로서 스마트 순찰차와 핵심기술 개발 및 외국에 수출시 관련 산업 발전에 기여 가능

* 필리핀에 KOICA 사업으로 경찰차 400만불 수출 예정(’16～’19년)

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 치안활동에 최적화된 순찰차용 지능형 범죄대응 시스템 및 특수장치 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계, 시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

1) 범죄차량 자동인식과 야간 물체식별이 가능한 멀티캠 및 솔루션 개발

- 서치라이트(탐색등) 일체형 방식의 멀티캠 (적외선 IR투광기 + 카메라)

- 범죄차량번호 자동인식 및 위치정보(GIS)와 연동한 범죄차량 추적기법

* 도주차량 경로․속도․방향 분석, 예상도주로 및 도착시간 산출․제시

- e-FINE 시스템 등과 연계한 고액 체납차량 등 자동알람 시스템 구현

- 열화상 카메라를 이용한 야간 영상정보 현출 및 객체인식 프로그램

2) 순찰차용 디바이스(디스플레이) 및 경광등․멀티캠 등 특수장치 통합 콘트롤박스, 디바이스․콘트롤박스에 맞는 센터페시아 공간 재설계․개발

3) 2차사고 예방을 위한 ‘후방 물체감지 모듈’ 및 ‘경고시스템‘ 개발

* 가상 설정한 구역 내에 접근하는 물체 감지시 자동알람․경고

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고 수준	세계최고 수준
1	지능형 범죄차량 주․야간 평균 인식율 (단속차량이 60km/h속도의 주행조건)	%	> 90	-	-
2	범죄차량․체납차량 등의 인식시 알람 시간	초	< 1	-	-
3	후방 100m 설정 구역내에 일정 속도(40km/h) 이상 물체 접근시 알람시간	초	< 1	-	-

ㅇ 시범운영

- 경찰청 또는 산하기관 등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 3개월 이상)

ㅇ 디자인 연계

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-4

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계·소재

산업/일반기계

과제명

스마트 안전제압장비 개발

1. 필요성

ㅇ 38권총은 과도한 화력과 민형사상 책임문제로 사용 기피, 전자충격기 사용이 급증

* 38권총 : ’14년 19건 / 전자충격기 : ’10년 86건 → ’12년 99건 → ’14년 327건 사용

ㅇ 한국에 도입된 전자충격기는 美 테이저사에서 전량 수입된 고가의 외자장비이나,  엠네스티 등 국내․ 외에서 전자충격기의 안전성 논란이 지속 제기

* ’15년 테이저사 모델변경으로 정당 128 → 205만원으로 단가 인상

- 카트리지․배터리 등 소모품 보급 및 유지관리에 많은 비용 발생 (연 16억원)

ㅇ 우리 실정에 맞는 스마트 제압장비와 기술 개발시 법질서 확립과 국민안전 확보, 치안한류(K-Police Wave) 상품으로 수출시 산업육성과 경제발전에도 기여

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 인체에 피해가 없으면서 순간적으로 대상자를 무력화 시켜 제압이 가능하고, 사용시 일시, 장소, 조준방향 등의 무선 전송이 가능한 안전 제압 장비 및 시스템 개발 (TRL :  [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

1) 인체에 피해가 없으면서도 순간적으로 제압할 수 있는 관련 기술 개발

- 전자파장 등을 통해 일시적으로 근육(신경)을 무력화시킬 수 있는 방안 등을 활용

- 기존 테이저건 카트리지의 탄침과 같은 인체 위해 요소 제거

2) 휴대와 사용이 편리한 구조의 발사체 및 효과적인 추진체 설계․구현

- 한국경찰관 체형에 맞고 휴대가 간편한 구조로 설계 (무게, 그립, 크기 등)

- 와이어 연결 방식이 아닌 ‘발사체 분리형 추진체’로 연속 발사 기능도 포함

* 테이저건은 와이어 연결방식으로 연속 발사 불가능, 급박한 상황에서 한계

3) 스마트 안전장치로서 사용시 일시․장소․조준방향 등을 관제센터와 휴대폰 등에 무선으로 전송 가능한 기능의 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	대체 안전제압장비 유효 사거리	m	10	-	10m (美,테이저사)
2	대체 안전제압장비 추진체 탄착 시간	초	< 1	-	< 1 (美,테이저사)
3	탄침으로 인한 물리적 인체 위해 가능성	유/무	無	-	有 (美,테이저사)

ㅇ 시범운영

- 경찰청 또는 해양경비안전연구센터 또는 그 산하기관 등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 3개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-5

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

전기전자

가정용기기 및 전자응용 기기

과제명

교통 CCTV 영상에서 차량 소통정보 추출 엔진 개발

1. 필요성

ㅇ 경찰에서는 신호제어를 위해 GPS 단말기 방식으로 소통정보를 수집하고 있으나, 수집된 소통정보의 신뢰도ㆍ정확도 향상을 위해 전국 주요 교차로에 설치되어 있는 교통CCTV를 이용해  소통정보를 보정해야 할 필요성 제기

ㅇ ’15년부터 향후 5년간 연구개발에 착수한 “실시간 스마트 신호운영 시스템” 개발과 관련하여, 신호제어 알고리즘 개발을 위해서는 정확도 높은 소통정보가 필요(알고리즘 개발은 16～17년 예정

ㅇ 전국적으로 신호운영을 담당하고 있는 경찰에서 신뢰도 높은 소통정보를 이용해 신호제어를 실시할 경우, 도심부 정체도 개선 및 물류ㆍ혼잡비용 절감 등 효과 기대

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 교통 CCTV 영상에서 차량의 소통정보를 추출하는 엔진 및 응용 기술 개발 (TRL :  [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

1) CCTV영상에서 교통량과 속도 등을 분석할 수 있는 영상분석엔진 기술 개발

2) 위 영상분석 기술을 탑재한 다기능 영상관리시스템 시제품 개발

3) 성능시험 및 매뉴얼 제작

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	CCTV 영상 중 차로 및 이동방향 인식 기술 개발 : 차로 및 이동방향 인식률(번호판이 육안식별 가능한 차량이 존재하는 차로 기준)	%	>95	-	-
2	CCTV 영상 중 번호판이 육안으로 인식되는 차량에 대한 ID 부여 기술 개발 : 차량의 ID 부여율	%	>50	-	-
3	CCTV 영상 중 교통량 및 구간통행 속도 추정기술 개발 : 교통량 및 구간통행속도 정확도(번호판이 육안식별 가능한 차량이 존재하는 차로 기준)	%	>80

ㅇ 시범운영

- 경찰청 또는 그 산하기관 등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 3개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 3억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-6

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계·소재

조선/해양시스템

과제명

상하대칭 구조 기반 인체견인 가능한 무인 구조용 보트 개발

1. 필요성

ㅇ 해상 인명조난 사고 시 익수자의 구조에 필요한 골든타임을 확보하는 신개념의 구조장비로서 재난을 효율적으로 극복, 수습하기 위한 인명구조 장비의 개발 필요

ㅇ 삶의 질 향상으로 인해 수상레져인구 증가 및 4계절 수상레져용품 보급으로 인해 빈번한 해상사고가 발생하며, 이에 따른 국민들의 안전욕구는 점점 증가

* 해상사고 구조장비는 매우 낙후하여 현장 구조대원들의 피로도가 높고 구조 효율성이 매우 낮음

ㅇ ‘11년 안전장비 시장은 829억달러 수준으로 ’21년까지 연평균 6.6%씩 성장, 1,570억 달러 수준 예상

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 수상에서 자유롭게 이동이 가능한 휴대용 고속 보트, 원격제어 관제장비 및 상시 충전이 가능한 거치대의 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계, 시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

* 수상 사고 발생시 구조대에 앞서 익수자의 구조에 필요한 골든타임을 확보하는 구조장비로서 수상에서 자유롭게 이동이 가능한 휴대용 고속 보트와 여기에 수반되는 원격제어 관제장비 및 상시 충전이 가능한 거치대로 구성

1) 작고 가벼워 신속대응이 가능한 구명 보트 플랫폼
- 1m이하 및 10kg이하의 소형 보트로, 시속 40km/h 이상의 고속주행과 대인 안전성 확보를 위한 Water-jet 방식의 추진 구동부

* 좁은 장소에도 접근이 용이하고 헬기, 선상 등에서 투척이 가능하며, 구조장비의 상하대칭(Symmetry) 설계로 파도로 인한 전복 등 익수자 구조 시에 어떠한 상황에서도 동작이 가능한 기구 설계 및 사고자가 손쉽게 잡을 수 있는 구조

- 성인 1명(80kg)의 견인구조가 가능한 출력설계

2) 누구나 쉽게 조작이 간단한 조종 컨트롤러
- 700m 이상 원격 제어가 가능하며, 동작 방법이

<연구개발 구성도 예시>

간단한 원격 제어 장비

3) 상시 충전 대기 방식의 고속 충전시스템

- 선박 및 장비함 내에서 상시 충전이 되어,

긴급한 상황 시 즉시 사용가능

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	속 도	km/h	>40	>35	25/미국Hydronalix
2	운영 시간	Min	>35	>35	20min/미국Hydronalix
3	운영 파고 최대 높이	M	3.5	-	3M/미국Hydronalix
4	부력	kg	>80kg	>80kg	80kg/미국Hydronalix
5	방수	IP	IP66	IP66	-
6	염수분무	Hour	24시간	24시간	-
7	통신거리	m	0.7Km	0.5Km	0.2Km/미국Hydronalix

ㅇ 디자인 연계 개발

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 1종 이상

ㅇ 시범운영

- 해양경비안전본부 산하 수요기관 또는 사설 안전서비스 업체의 시범운영

(과제 마지막 연도 종료 전 최소 6개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 3억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-지정-7

대분류

중분류Ⅰ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계·소재

요소부품

과제명

수중작업 가능한 다용도 구조물 파괴장비 개발

1. 필요성

ㅇ 선박침몰, 차량침몰 시, 실제 입수 후에도 인원을 직접 구조할 수 있는 장비(강화유리, 방화문, 고강도아크릴을 파괴할 수 있는 장비)가 전무한 상황

* 세월호 구조활동 시 선실로 진입할 수 있는 구조물 파괴 장비가 없어, 수중의 한정된 인원과 시간에서의 1차원적 장비(도끼, 배척, 펀칭기 등) 사용으로 인한 구조활동의 지연 등의 문제점 노출

ㅇ 화재현장에서 사용되고 있는 방화문개방기(수동식)는 무게, 부피가 커 대원 1인이 감당하기 힘들며, 작동방법이 인력에만 의존하고 있어 강한 파괴력이 필요한 상황에는 극히 제한적

ㅇ 건설공사 작업현장에서 상황에 맞는 다양한 샤프트 교체로 인력에 의존한 1차원적인 장비에 대한 안전사고 개선

ㅇ 해경, 소방에서 화약식의 파괴장비를 해외에서 구매하여 사용하고 있으나 화약물 관리 및 방수 제한, A/S문제로 실제 사용이 미흡하여, 국내에 가능한 제품개발 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 사용자의 안전이 보장되고 수중 및 수상 구조물의 파괴가 가능한 다용도 구조물 파괴장비의 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계, 시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

1) (방수방청기능) 파괴 대상에 따라 압력의 조절이 가능도록 고압(200Bar이상) 장비에 방수, 방청능력을 갖도록 설계

2) (고압공기사용) 산소가 아닌 고압공기를 사용하여 실린더 압력(최대 200Bar)을 일시에 개방하여 폭발압력을 유지하면서도 기폭의 폭음, 파장으로 인한 사고 없이 작업 가능

3) (연속발사 가능) 긴급을 요하는 상황에서 공기통(80㎥) 기준 100회 이상 연속사용 가능하도록 개발

4) (휴대 편의성) 20kg이상의 수중호흡장비를 갖춘 다이버도 작업에 용이하도록 5kg이하(수중 1.5kg이하)로 개발

5) (사용조건의 확장성) 가스가 아닌 일반적인 압축공기를 사용함으로써 다이버용 공기통 및 소방용 봄배(공기통) 등에도 호환이 가능하도록 개발

6) (다용도 사용가능) 경첩파괴, 유리파괴, 문고리 파괴 등 상황에 따른 다양한 파괴샤프트를 쉽게 교체사용 가능하도록 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	발사방법	-	공압식	-	화약식 또는 수동식
2	사용압력	Bar	200	-	200
3	연속사용여부	-	연속사용가능	-	단발식
4	장치 중량	kg	5	-	5

ㅇ 디자인 연계 개발

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 1종 이상

ㅇ 시범운영

- 해양경비안전본부 또는 소방본부 산하 수요기관 시범운영(과제 마지막 연도 종료 전 최소 6개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업