‘15년도 제품안전기반조성사업 신규과제 RFP (기술개발과제)

관리번호

2015-기술개발-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

요소부품

과제명

전동 킥 보드(스쿠터)의 주행 안정성 및 전복성 안전 확보를 위한 현가장치 개발

1. 필요성

ㅇ 국내에 유통 중인 전동 킥 보드(스쿠터) 제품의  90%이상은 현가장치가 장착되어 있지 않아 노면의 충격으로 발생되는 조향불량에 의한 전복사고 위험에 노출되어 있음

ㅇ 전동 킥 보드(스쿠터)의 전륜부에 충격 완화 및 조정 안정성 확보하기 위한 판 스프링형 현가장치 개발이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 전동 킥 보드(스쿠터)용 판 스프링 현가장치 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 기존 코일 스프링과 판 스프링 등의 내구성 및 안전성 비교 분석

- 판 스프링 고정기구의 기계적 성능 향상 기술개발

- 전동 킥 보드(스쿠터)의 핸들 바 및 스템에 부착되는 현가장치 개발

- 판 스프링 현가장치를 적용한 전동 킥보드(스쿠터) 시제품 제작 및 평가

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	핸들/스템 압축시험	초/kg	10/45 이상	안전·품질표시 안전기준 부속서 48(킥보드)
2	판스프링 염수분무 시험평가	시간	86시간 이상
3	판스프링 인장 압축평가	회	100,000 이상
4	전복성 평가	km	20 이상

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

요소부품

디자인

과제명

안전성이 향상된 창문 블라인드 안전장치 개발

1. 필요성

ㅇ 기존 블라인드의 경우에 안전 작동을 위하여 플라스틱 사출물 형식의 코드 줄을 사용하고 있으나 내구성 및 분리 하중 정확성이 낮아 사고의 위험성이 큼

ㅇ 미국의 경우에 벽에 고정하지 않으면 블라인드 줄의 작동이 제한되는 안전장치를 요구하고 있음(ANSI/WCMA A100.1-2014)

ㅇ 기존 블라인드 코드 줄에 적용하기 어려운 안전분리장치를 적용할 수 있도록 내구성 및 정확성이 향상된 안전분리장치와 보호덮개 등을 개발 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 안전장치 적용이 힘든 블라인드 제품을 위한 창문 블라인드 안전분리장치 및 보호덮개 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 내구성 및 정확성이 향상된 고정형 작동방식 금속 재질 적용 안전분리 장치 설계

- 블라인드 줄 전체를 덮을 수 있는 덮개형식의 보호장치 제작

- 안전분리 장치 및 보호덮개를 적용한 블라인드 시제품 제작 및 평가

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	안전분리장치 내구성	회	500 이상	안전·품질표시안전기준 부속서 35(창문 블라인드), ANSI WCMA A100
2	안전분리장치 분리하중 정확성	%	± 10

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1억원 이내(총 정부출연금 2억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

자동차/철도차량

영상/음향기기

과제명

무선 송수신 사이렌 기능 등이 탑재된 자동차용 안전삼각대 개발

1. 필요성

ㅇ 안전삼각대는 도로교통법상 설치 의무화되어 있으며, 자동차 휴대시 케이스에 보관되어 있어 설치 시간이 다소 소요되고 있는 실정임

ㅇ 안전삼각대의 설치 지연에 따른 운전자 및 탑승자의 안전을 확보할 수 있는 기술개발이 필요함

ㅇ 차량 고장 및 수리, 도로공사 시 2차 사고 예방을 위해서는 안전삼각대를 무시하고 돌진하는 차량을 사전에 감지하여 무선으로 작동이 가능한 간편 설치 방식의 안전삼각대 개발이 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 3초 이내 설치 가능하고 무선 사이렌 작동기능을 가지는 자동차용 안전삼각대 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 신속설치가 가능한 안전삼각대 구조 개발

- 무선 송․수신 방식의 안전 삼각대 조정기술 개발

- 전자파 차단 시험 및 우천 시에도 작동 가능한 방수기능 적용

- 강풍에 견딜 수 있는 내구구조물 설계 및 제작

- 공인시험기관 시험성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	삼각대 설치 시간	초	3초 이내	-
2	싸이렌 음	db	100db 이상
3	표시등 밝기	cd	150 cd 이상
4	방수 기능	IP	IP 65 이상
5	풍력 테스트	m/s	18m/s 이상
6	작동 온도	℃	-25~70 ℃

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년        ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1억원 이내(총 정부출연금 2억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

산업/일반기계

섬유제품

과제명

탄소섬유를 이용한 승강기용 와이어 로프 개발

1. 필요성

ㅇ 와이어 로프는 도르레(Sheave)와의 표면 마찰과 무게, 내외부의 부식에 의해 잦은 마멸, 파간 사례가 있기 때문에, 경량성, 고강도, 고강성, 내피로성, 내부식성과 내구성 및 저신율 등의 특성 증대가 요구됨

ㅇ 로프식 승강기의 와이어 로프(Wire Rope)는 자율안전확인 안전기준법에 따라 매달 또는 매년 정기 점검을 해 주어야 하는 주요 부품임에도 교환 시기를 보수업체의 자체 기준에 맞추고 있어 시험평가방법 개발이 필요함

ㅇ 국내에서는 스틸(Steel) 로프를 사용하지만 마모, 부식 등에 취약하여 국외에서는 탄소섬유로 많이 사용하고 있음. 이에 치수안정성, 저밀도, 마찰·마모 특성, 유연성 등이 우수한 탄소섬유 로프개발이 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 탄소섬유를 이용한 승강기용 와이어 로프 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 승강기용 탄소섬유 소재 공정 및 공법 개발

- 승강기용 탄소섬유 와이어 로프 씰링 및 필러 공정 기술 및 공법 개발

- 승강기용 탄소섬유 와이어 로프 시제품 평가 및 시험방법 개발

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	스트랜드수(Fiber Core수)	-	6(19)	자율안전확인대상공산품의 안전기준 부속서 65(와이어로프)
2	지름	mm	12 이상
3	절단하중	kN	70 이상
4	단위 중량	kg/m	0.5 이상
5	내구성 평가(굴곡시험)	회	100만 이상

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

에너지/환경기계시스템

과제명

밀폐용 장비에서의 분진폭발 방지를 위한 안전장치개발

1. 필요성

ㅇ 가연성 분진이 폭발농도를 형성할 정도로 충분한 양일 경우 연속적 간헐적으로 존재하거나, 제어할 수 없을 정도의 양 및 두께의 분진층이 형성될 수 있는 분진폭발장소는 20종, 21종, 22종으로 분류되며, 이러한 환경의 산업현장에서 발생하는 분진 폭발사고는 인명, 재산 등에 손실이 발생하고 있음

ㅇ 기존의 폭발방지용 안전장치에 대한 성능개선 및 개발이 필요하며 국내에서는 현재 개발업체가 없어 전량 수입 사용 중으로 수입대체를 위한 국산화가 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 밀폐용 장비에서의 분진폭발 방지를 위한 안전장치 개발

(TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 폭발판넬에 의한 과압경감, 화염소염, 내부물질 외부방출 차단, 알람기능 등의 안전기능 적용 기술개발

- 분진폭발 안전장치 부품, 시스템 구조, 형상, 성능, 배치 등 분석

- 폭발 전용 Simulation프로그램 개발 및 평가

- 시제품 제작 및 평가

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	폭발소염 성능시험		작동후 외부방출 차단	NFPA68, FM7730, KS B 6845
2	작동압력 시험	%	± 25
3	누설시험		작동압력의 85% 주입 1분 이상 유지
4	내구성시험	회	500 이상

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-어린이제품-

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형( ), 혁신제품형(○ )

기술분류

고분자재료

섬유제품

과제명

충격흡수성능이 우수한 어린이용 다목적 스포츠 보호장구 개발

1. 필요성

ㅇ 현재의 폼 (Foam) 형태를 사용하는 방식은 일정수준 이상의 반복적인 충격에 취약하여 장기간 사용이 어려움

ㅇ 기존 폼(foam)형태의 충격 흡수기술을 개선한 소재 적용을 통해 장기사용이 가능하고, 안전성능이 강화된  어린이용 다목적스포츠 보호장구 개발 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 충격흡수성능이 우수한 어린이용 다목적 스포츠 보호장구 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 자기지지형(Self-supporting) 전단농화유체 제조기술 개발

- 전단농화유체용 나노실리카 표면처리 기술개발

- 전단농화유체용 나노실리카 함침 및 분산효율 향상 기술개발

- 충격흡수성능이 우수한 스포츠 보호장구(패드 등) 시제품 제작 및 성능평가

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)*
1	압축영구줄음률	%	5.0 이하	안전확인대상 어린이제품(어린이용 스포츠보호용품(보호장구 및 안전모))
2	압축저항성	kPa	178 이상
3	인장강도	N/mm2	0.42 이상
4	유해화학물질 함유량	mg/kg	납 90 이하, 카드뮴75 이하
		%	프탈레이트가소제 0.1 이하

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내 (총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-어린이제품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

고분자재료

과제명

유해물질 방출 저감을 위한 바닥매트용 시트 제조기술 개발

1. 필요성

ㅇ 현재 생활용품에 대한 안전기준은 접촉에 의한 유해물질 노출 중심으로 관리되고 있어 공기중으로 방출되는 오염물질에 대한 실태조사나 관리가 미흡한 실정임

ㅇ 어린이들의 건강에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 유해물질 방출문제가 대두되면서 이에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있음

ㅇ 어린이가 사용하는 놀이매트에 대한 유해물질 저감을 통해 어린이 활동공간 및 어린이 용품 등 어린이 환경보건에 대한 불안 해소 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 합성수지제 어린이용품 중 바닥매트의 유해물질 안전기준을 충족하는 바닥 매트용 시트 개발 (TRL : 5단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발 목표 및 개발내용

- 원재료 배합 및 제조공정 개선을 통한 잔류 유해물질 저감 기술개발

- 시제품 제작 및 공인시험성적서 제출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준/ 규격
1	유해원소 용출(Sb, As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)	㎎/㎏	참고 안전기준의 허용치 이하	안전확인대상 어린이제품(바닥매트)
2	유해원소합유량(총 납, 총 카드뮴)	㎎/㎏
3	휘발성 유기화합물	㎎/㎥
4	폼알데하이드	㎎/㎏	75이하
5	프탈레이트계 가소제(DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP, DIDP 등)	%	총 0.1 이하
6	DMF, NMP, DMAc, 포름아마이드	%	각 0.1 이하	유럽(0.1% 이하)

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1억원 이내 (총 정부출연금 1억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

관리번호

2015-기술개발-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

전기전자/섬유

고분자재료

과제명

도전성 신축 선형 부재를 활용한 세탁 및 온열부 조절이 가능한 침대용 발열 제품 개발

1. 필요성

ㅇ 전기 장판류 안전사고는 매년 증가추세 (2014년 464건)에 있으며. 그 중에서 발열 제품의 온도조절 이상으로 인한 저온화상(1062건 77.7%) 사고 사례가 급증하고 있음

ㅇ 침대용 전기장판, 전기매트 등은 인체 부위와 직접적인 접촉하므로 저온화상 방지를 위한 제품 안정성 확보기술 개발이 필요함

ㅇ 전기장판이나 전기매트의 과열, 단락에 의한 화재사고(가정 화재의 18.4%)가 많이 발생하고 있어 전열 섬유제품의 과열 및 단락 방지 기술 개발이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 과열 방지 센서 기능 내장형 고신축 도전성 복합 직물을 활용한 침대용 발열 제품 개발 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발 목표 및 개발내용

- 과열 방지 센서 기능 및 신축성을 갖는 도전성 선형 부재 개발

- 반복 세탁이 가능한 도전성 복합 직물 및 전자파 차폐 면상발열체 개발

- 온열부 조절이 가능한 침대용 시제품 제작 및 성능평가

- 공인시험기관 시험평가 성적서 제출

개발 시험법의 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준/ 규격
1	온도 재현성	℃	±3	전기용품안전관리법시행령(안전인증대상품목)
2	접힘 내구성(1000회)	-	단락 발생 없음
3	세탁성	회	20 이상
4	발열부 인장 피로(20mm→50mm)	회	100,000
5	전자파 차단	mG	2 이하
6	누설전류	mA	0.75 이하
7	절연저항	㏁	50 이상

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내 (총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

중전기기

-

과제명

동작시간 단축 기술을 적용한 인체보호용 누전차단기 개발

1. 필요성

ㅇ 전기에너지 사용량 증가 - 감전사고 및 화재 증가

- 2010년 전기감전사고 인한 사망자 46명, 부상 535명

ㅇ 누전사고시 인체감전사고를 방지하기 위한 누전차단기의 Trip 동작시간을 단축하는 기술개발을 통하여 인명피해를 축소할 수 있음.

- 향상된 누전 신호처리 기술과 차단기 기계 동작 기술에 기반을 둔 강화된 전기용품안전기준을 개정할 수 있음

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 누전차단기 동작시간(KSC 4613기준) 50%단축 기술 개발 (TRL : 6단계 ∼ 8단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 누전차단기의 동작시간에 따른 감전사고 영향분석

- 누전차단기의 누전 전류에 따른 트립 동작시간 분석

- 트립 동작시간 단축을 위한 신호 검출 및 기기 동작 개선 기술 개발

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	전류감도	mA	≤15	KSC 4613, 고감도형(30AF기준)
2	동작시간	mSec	≤15	KSC 4613, 고감도형(30AF기준)
3	뇌임펄스	kV	7	KSC 4613, 고감도형(30AF기준)
4	개폐내구성능	회	6000	KSC 4613 (단상 30AF기준)
5	온습도내구성	사이클	14	KSC 4613 (단상, 30AF기준)
6	충격내구성	G	15(통), 30(무통)	KSC 4613(단상, 30AF, 통전, 무통전)
7	진동내구성	G, 분	2.2G 60분	KSC 4613 (단상, 30AF기준)
8	과전류 트립성능	분	≤2(200%In) ≤60(125%In)	KSC 4613 (단상, 30AF기준)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

계측기기

-

과제명

에스컬레이터 안전사고 예방을 위한 원격 상태감시 및 고장예측 장치 개발

1. 필요성

ㅇ 국내 에스컬레이터 설치대수가 증가하고 관련 안전사고도 증가하고 있음

- 지하철 역사 내의 에스컬레이터 설치대수와 이용량 증가 및 노후화로 고장 및 안전사고 증가

- 내부 부품의 노후나 결함에 의해 급작스럽게 발생하는 사고는 예방하기 어려움

ㅇ 에스컬레이터 유지관리방안을 제안

- 에스컬레이터의 주행에 따른 진동 등의 크기 및 주파수 특성을 실시간으로 취득

- 데이터를 바탕으로 에스컬레이터의 결함진단 및 고장예측 가능한 장치 개발

- 원격 상태감시 및 고장예측 장치를 이용하여 중앙감시실과 담당자의 모바일 기기로 상태감시 및 경고메시지를 전송함으로써 이용자의 안전 도모

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 에스컬레이터 원격 상태감시 및 고장예측 장치 개발 (TRL : 3 단계∼ 7 단계)

- 전기용품 안전기준 K80004:2009 제어시스템의 기능장해 또는 고장, 지나친 회전, 예상하지 못한 기계의 안정성 결여(12.4.4.2, 12.5, 14.2.1, 14.2.2.4.1e) 상황을 예측하고, 자동통보하는 시스템

ㅇ 개발목표 및 내용

- 신호 측정 및 분석 시스템 개발

- 데이터 분석을 통한 결함 진단 알고리즘 개발

- 에스컬레이터의 이상상태 사전 자동통보 시스템 개발

- RS-232/RS-485/유무선네트워크를 통한 데이터 모니터링 시스템 개발

- 데이터 모니터링 주기 및 응답 속도에 대한 기준 연구

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	정지거리 이상 점검	m	0.35~1.5m@0.75m/s 초과 알람	K80004:2009 12.4.4.2
2	정격속도 초과 범위	m/s	1.2배 초과 알람	K80004:2009 12.5
3	비정상 출발 확인	-	이용자 도착전 출발 확인	K80004:2009 14.2.1
4	비정상 역전 확인	-	비정상 역전시 제어장치 작동 확인	K80004:2009 14.2.2.4.1e
5	동시 모니터링 개수	개	10포인트 이상 모니터링	기준 설정 필요

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호

2015-기술개발-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

중전기기

-

과제명

침수나 결로 환경에 적합한 누설전류 방지 전기 단자대 기술개발

1. 필요성

ㅇ 전기에너지 사용량 증가 - 감전사고 및 화재 증가

- 2010년 전기감전사고 인한 사망자 46명, 부상 535명

ㅇ 침수나 결로가 자주 발생하는 개소에 일반 공업용 전기 단자대를 적용할 경우 절연파괴가 쉽게 되어 감전사고의 발생을 유발 할 수 있음.

ㅇ 습기나 분진이 있는 가혹한 환경에 적합한 전기 단자대를 개발하고 이를 적용하도록 전기안전규격을 강화할 필요가 있음.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 침수나 결로 환경에 누설전류를 방지하는 전기 단자대 기술 개발 (TRL :  6단계 ∼ 8 단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 기존 저압 전기 터미널 블록의 침수 시 전기 절연 영향분석

- 침수, 결로 조건에서 전기 절연 유지 기술 개발(구조 및 재질)

- 국내 전기용품안전기준(KS C 2625)의 침수, 결로 상태의 누전에 대한 기준 제시

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	침수조건 절연저항	MΩ	10이상	KS C 2625, 6.2항 (침수조건 시험)
2	침수조건 내전압	V	2,000이상	KS C 2625, 6.3항 (침수조건 시험)
3	온도 상승	℃	45이하	KS C 2625, 6.1항 (사용조건)
4	임펄스 내전압	V	6,000	KS C 2625, 6.4항
5	단시간 전류	-	견딤	KS C 2625, 6.5항
6	히트 사이클	-	만족	KS C 2625, 6.6항
7	강도	-	견딤	KS C 2625, 6.7항
8	내진동	-	견딤	KS C 2625, 6.8항
9	내충격	-	견딤	KS C 2625, 6.9항
10	내열, 내한	-	견딤	KS C 2625, 6.10항
11	내습	-	견딤	KS C 2625, 6.11항

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업

관리번호

2015-기술개발-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ),혁신제품형(○)

기술분류

전기전자부품

-

과제명

자동문 사고방지를 위한 정전용량 방식의 비접촉센서 모듈 개발

1. 필요성

ㅇ 자동문 안전장치 필요

- 자동문 끼임에 의한 사고방지를 위해 안전장치 개발필요

ㅇ 노약자 보호

- 자동문 사고에 의한 어린이, 노인, 장애인 등의 보호장치 필요.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 :  자동문용 정전용량식 센서 모듈 개발

- 자동문의 정전용량 유전율 변화를 감지하는 비접촉센서 모듈 개발

(TRL : 5단계 ∼ 7단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 비접촉 센서모듈의 회로개발, 펌웨어, 응용소프트웨어 등 개발

- 전자기 적합성 검증

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	센서로부터 물체감지 능력	mm	≤ 50	KS C 7657
2	센서모듈 크기	mm	≤ 2,000 x 5
3	센서의 물체감지율	%	≧ 99
4	전자파 적합성	-	EMC기준 충족

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

‘15년도 제품안전기반조성사업 신규과제 RFP (기반조성과제)

관리번호

2015-기반조성-어린이제품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형( ), 혁신제품형(○)

기술분류

정밀화학

섬유제품

과제명

다이메틸푸마레이트 및 유기주석화합물의 분석방법 개발

1. 필요성

ㅇ 현재 섬유 및 가죽제품의 항균처리에 사용되는 다이메틸푸마레이트를 안전기준 부속서 4.B로 시험할 경우 국제표준 시험방법에 의한 결과와 일치하지 않는 경우가 빈번히 발생하여 현 부속서 방법의 개정이 필요함

ㅇ 유기주석화합물의 안전기준 시험방법인 KS K 0737에서 사용하고 있는 유도체화 시약(Et4BNa)은 고위험 시약으로 분류되어 전량 해외수입에 의존하고 있으며, 운송의 위험도 및 생산량 감소로 인해 고가로 거래되고 있어 쉽게 확보 가능하고 저렴한 시약을 사용하는 새로운 전처리법 개발이 시급하고, 적용 대상(다양한 제품 소재)에 맞는 정확한 시험법 보완이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 다이메틸푸마레이트의 국제표준 시험법과의 부합화 및 유기주석화합물의 새로운 유도체화/전처리 방법 개발에 의한 안전기준(안) 제안(TRL : 4단계 ~ 7단계)

ㅇ 개발내용

- 다이메틸푸마레이트 국제표준 검증 및 안전기준 부속서 4.B 개정(안) 개발

- 새로운 유도체화 방법을 통한 유기주석화합물의 정성·정량 분석법 개발

- 개발된 시험방법의 RRT 실시 및 측정불확도 산출

- 현행 시험방법 및 개발 시험방법의 비교 검토 및 개선도 확인

- 안전기준 개정(안) 제안

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준/ 규격
1	DMFu 시험방법의 LOQ	mg/kg	0.1 mg/kg 이하	안전확인대상 (어린이제품)
2	DMFu 시험방법의 결과 불일치 개선도	건	20시료 중 불일치 0건
3	유기주석화합물 시험방법의 회수율	%	Et4BNa 사용 회수율과 동등
4	유기주석화합물 시험방법의 재현성 및 반복성	%	Et4BNa 사용 시험방법과 동등
5	RRT	Z-score	2 이하, 5개 시험기관

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내 (총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관 (기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형( )

기술분류

섬유제품

과제명

고중량물의 적재·하역·운반·고정시 사용되는 합성섬유 고정벨트슬링의 안전기준 개발

1. 필요성

ㅇ 중량물 이송에 사용되는 고정용 벨트는 제품의 상처 및 손상을 줄이기 위해 금속재 벨트 대신에 고인장의 합성섬유를 사용하지만, 날카로운 물건에 끊어질 우려가 있음

ㅇ 국내에서는 이들의 안전에 대한 규정 및 규제가 미비한 실정이며, 고정용 합성섬유 벨트를 대상으로 안전한 한계 하중을 DB화하여 “섬유계 고정벨트슬링의 시험방법 및 안전기준”의 정립이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 고중량물의 적재·하역·운반·고정시 사용되는 합성섬유 고정벨트슬링의 안전기준 개발  (TRL : 4단계 ~ 6단계)

ㅇ 개발내용

- 합성섬유의 한계하중에 따른 실제 사용현장 조사 및 요구 성능 분석

- 충격하중별 한계 사용범위 조사 및 평가방법 개발

- 국내/외 관련 평가기준 조사·분석

- 관련 업계 설문조사 및 워크샵 연 2회 이상 개최

- 안전기준 규격 제정 관련 공청회 연 2회 이상 실시

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	안전인증기준 제정(안) 제안	건	1	ISO 4878(벨트슬링) 및 산업안전공단(S마크)

* 사업계획서 제출 시 안전기준 이상의 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-공산품-번호

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형(  )

기술분류

연구개발/엔지니어링서비스

가정용기기 및 전자응용기기

과제명

안전성 실태조사를 통한 기계식도어록 안전기준 제정(안) 및 디지털도어록 안전기준 개정(안) 개발

1. 필요성

ㅇ 도어록의 사용증가와 안전사고의 지속적인 발생

- 도어록 관련사고는 2011년 913건, 2012년 837건, 2013년 934건으로 지속적으로 발생하고 있음

- 도어록은 주거용 가구(아파트, 일반 주택 등), 산업용(사무실, 공장 등)에서 많이 사용하고 있음

- 최근 중국, 대만 등 동남아시아에서 생산된 내구성이 약한 저가 도어록이 수입·유통되고 있으나, 별도의 안전기준은 없는 실정임

ㅇ 안전기준의 개정 및 제정을 통한 소비자안전 확보가 필요함

-현재 기계식도어록의 경우 안전기준이 마련되어 있지 않음. 또한 디지털도어록의 경우 안전기준이 마련되어 있으나, 소비자 안전 요구를 충족시키지 못하고 있음. 기계식도어록의 경우 관련 표준이 산재되어 있으며, KS B 6411의 시험항목에는 안전에 관한 규정이 미비한 실정으로 안전기준의 제정이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 :  기계식도어록 제정(안) 및 디지털도어록 안전기준 개정(안) 개발

(TRL: 2단계 ∼ 5단계)

ㅇ 개발내용

- 도어록 사용 안전성 실태 조사 및 도어록 관련 국내외 표준/기준 등의 비교검토

- 안전기준(안) 시험 및 DATA분석을 통한 최종 안전기준(안) 개발

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전기준)
1	국내 생산 도어록, 제품 사용, 안전성 실태 조사	건	2 (기계식, 디지털 도어록 조사보고서)	자율안전확인 디지털도어록안전기준, KS C 9806, KS B 3027, KS B 6411
2	도어록 관련 국외 표준/기준 등의 비교검토	건	≧4	-일본: CP제도 –중국:GA -미국: ANSI, UL -유럽: EN표준
3	안전기준(안) 개발	건	2 (기계식, 디지털 도어록 안전기준(안) )	자율안전확인 디지털도어록안전기준, KS C 9806, KS B 3027, KS B 6411

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1 년  ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원(총 정부출연금 2억원)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-공산품-번호

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형(  )

기술분류

광응용기기

과제명

레이저용품 안전성 확보를 위한 안전 기준 개발

1. 필요성

ㅇ 시중에 유통되고 있는 다양한 레이저용품들에 대한 사용실태 및 위험도에 대한

안전 기준들이 확보되어 있지 않음

- 레이저용품들에 대한 안전 사고발생이 보도되고 있지만 이에 상응한 관리제도가 미흡하고 특히 안전 취약계층인 어린 학생들이 사용하고 있는 제품들에 대한 안전보호책이 필요함

ㅇ 신제품이 출시될 경우 레이저용품들에 대한 안전성 여부를 확인할 수 있는 시험

검사방법들이 설정되어 있지 않음

- 제품 사용 시 안전상에 문제가 있더라도 기존 관리대상 품목에 포함되어 있지

않으면 법적으로 규제할 수 있는 근거가 없음

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 레이저용품 안정성 확보를 위한 시중 판매제품들에 대한             안전 기준 및 시험 검사방법 개발 (TRL :  2단계 ～ 5 단계)

ㅇ 개발내용

- 레이저용품 제조, 판매, 및 유통에 대한 전반적인 관리실태 파악

- 레이저용품 안전 기준에 대한 선진기술 벤치마킹

- 레이저용품 안전위해성 연구조사 및 시험 검사방법 개발

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	안전기준(안) 제(개)정	건	2이상	IEC 60825-1
2	시험방법(안) 개발	건	2이상	미국(UL), 유럽(EN)
3	실태파악 조사보고서	건	1

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 2억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형(  )

기술분류

연구개발/엔지니어링서비스

섬유제품

과제명

국산 침대 매트리스의 화재안전성 기술요건 강화 및 등급분류 기준 개발

1. 필요성

ㅇ 국내 침구류 매트리스의 화재안전성 취약

- 미국 및 유럽의 매트리스 화재안전 규격 강화는 다양한 원인의 화재 사고에 대한 잠재적인 위험을 경감하고 안전성을 증대시키고 있음.

* 미국 안전규격의 법제화 (Federal Register Vol. 71)

* 유럽은 IEC 1021-1,2의 규격화를 통한 관리

- 국내의 매트리스에 대한 규격은 담뱃불에 의한 불꽃 점화 육안 시험이 전부임.

* 화재시 열방출율이나 유독가스 방출에 대한 명시된 규격이 부재함

ㅇ 국내 침실 환경이 미국, 유럽처럼 침대사용 환경으로 변화됨에 따라 매트리스 화재가능성 증대

- 국내의 침실 환경을 반영한 침구류 매트리스 안전규격 개정 및 상품관리 필요.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 국산 침대 매트리스의 화재안전성 기술요건 강화 및 등급분류 기준 개발 (TRL : 2단계 ~ 5 단계)

ㅇ 개발내용

- 침구 매트리스 안전성 실태 조사

- 미국/유럽 매트리스 안전 관련 규격 검토 및 안전성 항목 도출

- 국내 환경의 매트리스 화재안전성 기술요건 및 등급분류 기준안 제시

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	국외 매트리스 안전규격 검토(기술요건, 등급자료 도출)	건	5건 이상	UL 2060, Federal Register Vol. 71, IEC 1021-1,2, EN 597-1, 2, BS 5852
2	매트리스 화재에 대한 안전기준(안) 개발	건	1건 이상	K60335-2-17
3	매트리스 안전기준(안) 적용 국내외 상용 매트리스 시험 실시	건	4건 이상 (국내2, 국외 2)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.8억원 이내(총 정부출연금 1.8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-공산품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

정밀화학

과제명

생활용품의 과불화합물 및 고분자 전구체 정성·정량 시험방법 개발

1. 필요성

ㅇ 국제적으로 규제되고 있는 과불화합물(PFCs)에 대한 국내 생산품과 수입품에 대한 제품안전기준이 부재한 가운데, 합리적인 국내 안전기준 마련을 위한 유통제품에 대한 기술적, 통계적 자료가 필요함

ㅇ 국내·외 유통되는 과불화합물(PFCs)의 종류가 다양하고, 특히 과불탄소사슬을 갖는 고분자의 경우 함유여부를 확인할 수 있는 시험방법이 전무한 상황으로 과불화합물 종류별 시험방법 개발 및 통합분석체계 마련이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 생활용품의 과불화합물 15종 및 고분자 전구체의 정성·정량 시험방법 개발 및 국내 안전기준(안) 제안 (TRL : 6단계 ~ 8단계)

ㅇ 개발내용

- 제품함유 과불화합물 15종 정성·정량 시험방법 및 SOP 개발

· 이온성 PFCs, 휘발성 PFCs, PFOA, FTOHs 등 15종

- 과불고분자의 과불탄소사슬 시험방법 개발 및 SOP 개발

- RM을 이용한 개발된 시험방법의 유효성 확인(재현성, 반복성, RRT 등)

- 국내 유통제품에 대한 과불화합물 함유량 실태 조사

· 생활용품 5종 이상(식품포장재, 프라이팬, 가정용 섬유제품, 양탄자, 가죽제품 등)

- 생활용품의 과불화합물 안전기준 제정(안) 제안

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준/ 규격
1	과불화합물 15종 시험방법의 LOQ	mg/kg	각 15종 0.05 mg/kg 이하	안전·품질표시 부속서 1,2,3
2	과불고분자의 과불탄소사슬(측쇄) 회수율	건	90% 이상
3	실태 조사된 과불화합물 종류 및 대상 시료군	종	- 과불화합물 15종 및 과불폴리머 - 5종 이상의 제품군
4	과불화합물 15종 시험방법 RRT	Z-score	2 이하, 5개 시험기관

* 사업계획서 제출 시 추가 성능지표 및 목표 제시 가능

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내 (총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-어린이제품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형(  )

기술분류

연구개발/엔지니어링서비스

유통/물류/마케팅서비스

과제명

어린이 용품의 유통망 관리를 통한 화학물질의 이력관리 및 유해물질 예측 모니터링 시스템 구축

1. 필요성

ㅇ 많은 유해물질이 함유된 저가의 해외 어린이 용품이 수입되면 어린이 건강에 위협이 될 우려가 높으나 지금의 시장 모니터링 단속에서도 적발되지 않을 수 있음

ㅇ 수입 후에 유해물질이 검출되어서 리콜을 하더라도 국내 판매기관의 손실로 나타날 수 있으므로 이는 곧 국익과도 직결되는 문제임

ㅇ 국가기관의 단속으로 유해물질 사용을 관리하는 방법도 이미 시중에 유통 중인 상품이기 때문에 어린이들이 위해환경에 노출된 이후의 조치임

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 어린이 용품의 유통망 관리를 통한 화학물질의 이력관리 및 유해물질 예측 모니터링 시스템 구축 (TRL : 2 단계~ 6 단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- 공급망 말단까지에서 4M 변경이 발생할 경우 사전에 자동으로 검출이 가능한 예측모니터링 기술 개발

* 다단계 정보망의 Network화 기술 개발

* 유해물질 유통이력 가시화의 유해물질-BOM 자동 구성 기술 개발

* 4M 변경 발생시 1차 및 2차 이상의 Up/Down stream 기업이 인지할 수 있는 변경사항 검출 기능 및 실시간 정보제공 기능

- 어린이 용품의 인증 승인 기준(안) 개발

* 공급망 관리 상태 조사 및 인증승인기준(안) 개발

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전/환경기준
1	국내 어린이용품 유해화학물질 함유 실태 조사	건	1건 (조사보고서)	화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률, 어린이 용품의 환경유해인자 표시제도
2	화학물질에 관한 해외 규제 실태 조사	건	1건 (보고서, EU, 미국, 일본 등)	EU : REACH 등
3	국내 어린이용품 공급망 관리 실태 조사	건	1건 (조사보고서)
4	안전기준(안) 개발	건	1건	화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률, 어린이 용품의 환경유해인자 표시제도

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2 억원 이내(총 정부출연금 2 억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-어린이제품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형( ), 혁신제품형(○)

기술분류

연구개발/엔지니어링서비스

가정용기기 및 전자응용기기

과제명

전동기능이 있는 보드류 안전기준(안) 개발

1. 필요성

ㅇ 다양한 구조의 전동 킥보드(일명 스쿠터) 및 전동 보드류가 수입, 유통

- 자율안전확인 안전기준 부속서 31(스노보드), 57(킥보드)은 전동제품에 대한 규정 미비하여 일부는 시험, 검사 없이 판매

- 전동 제품에 대한 기준 마련 시급

ㅇ 전동 킥보드 관련 위해정보 사례의 조사 분석 및 처리기준 개선방안 도출 필요

- 현행 안전관리제도 운영실태 점검 및 세부 기준 수립

- 전동 장치 및 주행 속도 제한 등에 대한 세부 시험항목

ㅇ 효과적인 제품안전 정책을 추진하기 위한 기초자료 활용

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 전동 킥보드 및 보드류 안전기준 및 시험 검사방법 개발

(TRL : 3단계 ～ 7 단계)

- 실태 및 동향 조사, 실험을 통한 시험방법 및 안전기준 도출

- 자율안전확인 안전기준 부속서 31(스노보드), 57(킥보드)에 전동 제품에 대한 안전기준 추가

ㅇ 개발내용

- 현재 시행되고 있는 킥보드 안전기준의 물리적 시험의 적용범위, 안전요건 및 각 시험항목별 전동 킥보드 적용을 위한 가이드라인 제공

- 시판되고 있는 전동 보드류의 시험분석결과 검토를 통해 안전기준과 시험방법 마련

- 전동 모터 및 배터리의 안전기준 마련

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	최대 속도	km/h	허용 최대속도 기준 마련	EN 62115
2	제동 거리	m	제동거리 기준 마련
3	제품 강도	N	프레임 충격, 허용무게 등에 대한 기준 마련
4	사용 연령층	year	허용연령에 대한 기준 마련
5	배터리 안전도	-	배터리 충방전, 허용전류, 충격, 폭발 등에 대한 기준 마련	EN 60335-2-29
6	모터부하특성	-	RPM, 효율 등	KSC-4204/IEC 60034

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 2억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)

관리번호

2015-기반조성-전기용품-순번

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제유형

원천기술형(○), 혁신제품형(  )

기술분류

가정용기기 및 전자응용기기

광응용기기

과제명

LED조명기기류의 플리커 안전기준 개발

1. 필요성

ㅇ 국내·외 LED조명시장의 관심

- LED조명의 가시적, 비가시적 깜빡임 현상으로 인체에 대한 부작용을 IEEE가 밝       힘에 따라 이를 해결할 기술적인 규제가 강화되고 있음.

- 국제표준이 마련되어 있지 않아, 세계 각국에서 자체기준으로 평가를 하고 있음.

ㅇ 소비자 안전 확보

- LED조명이 보급되고 있는 현시점에서 플리커에 대한 안전성 확보가 시급함.

- 또한, 국가적인 안전기준 마련이 시급한 실정임.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : LED조명기기류의 플리커 안전기준 마련을 통해 소비자의 안전을 확보  (TRL : 2단계 ～ 6단계)

ㅇ 개발목표 및 내용

- LED조명 플리커에 대한 실태 및 동향 조사

- 실험을 통한 시험 방법 및 안전기준 도출

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	참고 안전기준 (안전규격)
1	국내 LED 조명의 플리커 실태조사 보고서	건	1건
2	해외 각국 표준 검토 보고서	건	1건(미국, EU, 일본, 중국 등)	- JEL801 - Energy-Star
3	국내 안전기준(안) 개발	건	1건
4	시험방법(안) 개발	건	1건

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 1.5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(기술료 비징수)