#. 2010년 추진 과제현황 : 총 13개 과제

과제 분류	번호	과제명	제안기관	연구기간	연구비 (천원)
환경 정책 연구	1	탄소포인트제 적용을 위한 기준(표준) 사용량 산정	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	20,000
	2	울산지역 효율적 토양보전을 위한 기술적용 방안에 관한 연구	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
	3	울산시 소음 예측 지도 작성	울산대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
	4	울산지역과 일본 큐슈지방 환경기술교류 활성화 방안 수립 - 온실가스 저감기술을 중심으로 -	울산대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	20,000
	5	울산지역 에너지 다소비 건물에서의 온실가스 배출량 산정 및 저감방안	울산대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
	6	울산지역 미세먼지 배출원 조사 및 저감방안 연구 Ⅱ	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	50,000
	7	울산지역 대기 및 실내 공기중 석면분진 분포특성 연구	인제대학교 부산대학교울산대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
환경 현안 조사 연구	8	미생물제 투입에 의한 태화강 수질개선 효과분석에 관한 연구	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
	9	태화강 철새 서식지 보전 및 관리방안 연구	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	75,000
	10	울산지역 자연생태 우수지역에 대한 야생동·식물 서식실태 등 자연환경조사	울산광역시	2010.4～2010.12 (9개월)	20,000
	11	울산지역 수환경에서의 의약물질 및 개인관리용품 오염실태 조사	울산과학기술대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
	12	울산지역 수질환경개선을 위한 음이온 유해화학물질의 검출 연구	울산대학교	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000
산학 연협 력기 술개 발	13	폐수 발생량 감축을 위한 산성 Chemical Cleaning 약품 대체제 개발	누리화학	2010.4～2010.12 (9개월)	30,000

#. 과제별 RFP 요약

제안과제명

탄소포인트제 적용을 위한 기준(표준) 사용량 산정

연구의 목적 및

필요성

○ 2009년 7월부터 탄소포인트제를 시행하고 있으며, 우리시에서는 가정(일반주택, 공동주택), 상업시설, 학교, 공공기관을 대상으로 하여, 전기․수도․도시가스를 절약한 만큼 탄소포인트가 발생하여 추후 인센티브를 지급할 계획임

○ 탄소포인트 산정방법은 최근 2년간 월별 에너지 사용량의 평균대비 금년 동월의 에너지 사용량을 비교하여 절약(감축)한 만큼 탄소포인트가 발생됨

○ 지역별, 건축물 종류별, 면적별, 가족구성원별, 대표적인 전자제품(에어컨, 냉장고, TV 등) 보유내역에 따른 표준사용량을 산정하여 3년이 되지 않은 건물의 가입자도 인센티브를 적용받을 수 있는 혜택을 시민에게 돌려줄수 있음

연구내용

○ 산정대상 : 공동주택, 일반주택

○ 적용대상 세분

구분	건축면적	가족구성원	전자제품
	33㎡미만(10평 미만)	성인	냉장고(대.중.소)
	33~49.5㎡(10~15평미만 )	청소년	김치냉장고
	50~66㎡미만 (15~20평미만 )	유아․아동	TV․홈씨어터
	66~82.5㎡미만 (20~25평 미만 )		PC
	83~99㎡미만 (25~30평 미만 )		전자렌지
	99~115.5㎡미만 (30~35평 미만 )		세탁기(대,중)
	116~132㎡미만 (35~40평 미만 )		에어컨(평형별)
	132~148.5㎡미만 (40~45평 미만 )
	149~165㎡미만 (45~50평 미만 )
	166~198㎡미만 (50~60평 미만 )
	199~231㎡미만 (60~70평 미만 )
	232~264㎡미만 (70~80평 미만 )
	265~297㎡미만 (80~90평 미만 )
	299~330㎡미만 (90~100평 미만 )
	331㎡이상 (100이상)

연구성과활용방안

○ 탄소포인트제 표준사용량이 산정될 경우 3년이하의 건축물(일반주택, 공동주택)에 대하여 기준사용량을 적용함으로서 탄소포인트 산정을 할 수 있게 되며,

이를 통하여 인센티브를 지급할 수 있게 됨으로서 많은 시민에게 혜택이

돌아가게 될 것임

○ 표준사용량 작성은 전국에서 처음으로 시도되므로 타 시도 파급효과 및

전국의 벤치마킹 대상이 될 수 있음

제안과제명	울산지역 효율적 토양보전을 위한 기술적용 방안에 관한 연구
연구의 목적 및 필요성	○ 토양오염으로 인한 시민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 토양생태계의 보전을 위하여 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리․보전을 복원방안에 관한 연구
연구내용	○ 지역 토양오염물질 거동 파악 ○ 토양오염의 현황․추진상황 및 장래 오염부하량 예측 ○ 토양오염의 방지에 복원기술 적용 연구 ○ 기타 토양보전에 관하여 필요한 사항 등
연구성과활용방안	○ 지역토양보전 효율적 저감방안 연구조사 및 토양오염으로 인한 환경상의 위해와 시민의 건강을 예방 ○ 합리적인 토양관리기반을 구축하여 적정하게 관리․보전 ○ 연구물을 토대로 토양․지하수관련 기술개발 및 토양환경산업육성 등

제안과제명	울산시 소음 예측 지도 작성
연구의 목적 및 필요성	○ 울산시 소음 분포도에 대한 소음 지도가 없음 ○ 울산시 소음지도를 예측 프로그램에 의하여 작성한 후 실측 을 통한 검정 필요 ○ 건설교통부 공동주택소음측정기준 (2007년 12월 12일 고시)에 따르면 향 후 공동주택건설 허가를 받기위하여 공동 주택 건설에 따른 소음 영향도를 예측하여 제출하게 되어 있음. 울산시도 이 의 검정 자료 또는 참고자료로 울산시 소음 예측 및 실측 지도의 작성이 필요
연구내용	○ 울산시 (남구, 북구, 동구, 중구 및 울주군의 KTX 선로 주변)에 대한 현재의 소음도 분석 ○ GIS를 이용한 울산시 3-D 지도 작성 ○ 3-D 지도를 기준한 각 건물들의 실측치 작성 ○ 도로별 교통량 및 차량속도 측정 및 데이터베이스화 ○ 도로별 교통소음 데이터화 ○ 울산시 주거 지역별 소음 예측 ○ 방음벽 설치 유무에 따른 소음 저감 가능성 예측 및 실측 ○ 향 후 도시 계획 수립 시에 자유로이 소음 값 예측이 가능하도록 구성 ○ KTX 운행 시 예상되는 소음 문제 예측
연구성과활용방안	○ KTX 운행에 따른 소음 민원 대책 수립 시 활용 ○ 울산시 소음민원 발생 시 해결을 위한 시물레이션에 사용 ○ 환경소음영향평가 시에 활용 ○ 울산시 도시 계획 수립 시에 활용

제안과제명	울산지역과 일본 큐슈지방 환경기술교류 활성화 방안 수립 - 온실가스 저감기술을 중심으로 -
연구의 목적 및 필요성	○ 일본 큐슈지방의 환경관련 사업장의 각종 정보를 수집하고 이를 울산지역에 연계함으로써 선진환경기술의 도입을 용이하게 할 수 있는 기틀을 마련하고자 한다. 아울러 울산지역의 환경기술 또한 일본측에 소개함으로써 울산지역의 환경기술 수출에 도움을 줄 수 있도록 자료를 마련하고자 한다.
연구내용	○ 일본 큐슈지방 환경관련 사업장 목록 작성 : 큐슈지방의 환경관련 사업장의 업체 조사, 각 사업장의 환경기술, 환경관련 제품, 종업원, 주소, 연락처, 대표자 등을 목록화 ○ 울산지역의 환경관련 사업장 목록화(일어) : 울산지역에 소재한 환경관련 사업장의 주소, 대표자, 전화, 제품, 환경기술 등을 소개하는 목록 마련 ○ 일본 큐슈지방에서의 온실가스 저감사례 수집 : 울산에 적용가능성 타진 ○ 일본 K-RIP(키타큐슈 폐기물 재활용 플라자)와 울산 환경기술인 간의 교류활성화를 위한 상호간 정보교류의 장 마련 : K-RIP 관련 환경기술자, 학자, 공무원에 대한 정보수집 및 목록화 ○ 일본 큐슈지방의 대표적인 환경산업의 소개, 울산에서의 활용 타당성 검토. ○ 울산지역 환경산업의 K-RIP에 대한 소개 : 일본 측 환경사업체와 울산 환경사업체의 상호간 교류증진을 위한 방안 마련
연구성과활용방안	○ 일본 큐슈지방 환경관련 사업장의 정보수집과 이의 울산기업에 대한 소개 ○ 울산지역 환경기술의 일본 큐슈지방으로의 소개 ○ 울산지역과 키타큐슈지역의 환경기술교류의 활성화 ○ 울산지역과 큐슈지방의 환경기술의 상호간 수출 증대를 위한 기초자 료

제안과제명	울산지역 에너지 다소비 건물에서의 온실가스 배출량 산정 및 저감방안
연구의 목적 및 필요성	○ 울산지역 온실가스 배출량이 많은 건물(예로, 시청, 구청, 병원, 학교, 백화점, 아파트 단지 등)에 대한 온실가스 배출량 산정법 개발. ○ 울산지역 대형 건물의 온실가스 배출량 산정 및 배출량 추이 ○ 대형 건물에서의 온실가스 배출량 저감 방안 제시 ○ 일부 건물에서의 이산화탄소농도 배출량 실측에 의한 활동도 계수 마 련
연구내용	○ 울산 지역 대형건물의 온실기체 배출량 산정 1) 시청, 구청 등 대형 공공건물별 TCO2 2) 백화점, 병원, 학교 등 대형 건물에서의 TCO2 3) 아파트 등의 대형 주거공간에서의 TCO2 ○ 울산시 대형 건물에서의 장래 온실기체 배출량 산정 ○ 대형 건물에서의 온실가스 배출원(예로, 보일러, 난로, 에어컨 등)에 의한 온실가스 배출량 측정 ○ 울산시 대형 건물에서의 온실기체 저감방안 제시
연구성과활용방안	○ 울산지역 대기 건축물 온실기체 발생량 조사를 통한 기후변화 대응에 필요한 구체적인 자료를 확보함으로써 정책입안의 근거로 활용할 수 있음 ○ 울산 지역내 대형 건물에서의 온실가스 저감 방안이 제안됨으로서 각 건물에서의 온실가스 저감 활동을 독려할 수 있는 근거 마련됨.. ○ 대형건물에서의 온실가스 배출량 산정을 위한 활동도 계수 수집 및 측정에 의한 활동도 계수 마련 ○ 대형건물에 대한 저감방안 실천 여부에 따른 온실가수 배출량 추이 파악.

제안과제명	울산지역 미세먼지 배출원 조사 및 저감방안 연구Ⅱ
연구의 목적 및 필요성	○ 도시에서 깨끗한 공기를 호흡하고 싶은 시민들의 욕구는 강력하지만 대기오염 규제정책에도 불구하고 미세먼지의 오염도는 오히려 증가하고 있는 추세에 있으며 이로 인한 의료비용 증가와 노동력의 상실 등과 같은 사회적 비용이 증대되는 요인으로 작용 ○ 대기오염물질 중 가장 기본적인 형태의 오염물질인 미세먼지의 발생원은 도로와 공사장, 연소과정 그리고 자동차 등 일상생활주변으로 매우 다양할 뿐만 아니라 배출패턴도 상이한 특성을 보여 관리계획 수립의 한계요인으로 작용하고 있다. 이에 미세먼지의 농도 및 성분분석과 배출측성을 파악하고 미세먼지 오염 영향요인에 대한 보다 체계적이고 효율적인 관리방안의 대책마련이 필요한 실정
연구내용	○ 지역 미세먼지 발생여건 및 전망 등 일반특성 조사 ○ 미세먼지 배출량 조사 - 배출원별 미세먼지 배출량 산정 등 ○ 미세먼지 측정 및 분석 - 지역별 대표지점 선정 측정 - 미세먼지 성분분석(중금속, 탄소성분, 이온성분 분석) ○ 성분분석에 의한 배출원 분석 및 배출량 평가 ○ 각 배출원별 정성 및 정량 분석을 통한 기여도 산정 ○ 미세먼지 저감 및 관리대책 제시
연구성과활용방안	○ 미세먼지 오염도 개선을 위한 배출원 관리정보체계 구축 ○ 대기환경기준 강화 시행과 미세먼지로 인한 시정장애, 시민의 체감 오염도 악화 등 환경행정 여건변화에 대한 관리대책 및 대응방안 마련

제안과제명	울산지역 대기 및 실내 공기 중 석면 분진 분포특성 연구
연구의 목적 및 필요성	○ 석면은 가늘고 긴 섬유 및 섬유다발의 형태를 띠고 있으며, 유연성과 난연성, 내화학성, 내열성, 절연성 등의 유용한 물성을 가지고 있어 상업적인 용도(내화재, 방화재, 단열재)로 다양하게 사용되어 왔으나, 우리나라뿐만 아니라 대부분의 선진국에서는 환경보건상의 이유로 채취 및 사용 등을 규제하고 있는 물질임. ○ 본 연구에서는 울산시 대기 및 실내 공기 중 석면의 농도수준을 파악하여 이에 대한 대책수립의 기초자료를 제공하고자 함.
연구내용	○ 우리나라의 경우 백석면을 허가대상물질로, 갈석면, 청석면, 안소필라이트석면, 트레모라이트석면 및 악티노라이트석면을 제조 금지물질로 구분하여 규제하고 있으며, 1중량%를 초과하여 석면을 함유하는 물질은 석면해체․제거 작업 시 허가대상으로 규정하고 있으며, 0.1% 중량%를 초과하여 석면을 함유하는 제품의 제조, 수입, 양도 및 사용이 금지되고 있다. 또한 다중이용시설 실내공기 중 석면기준(0.01개/CC)을 설정하고 있으며, 대기환경보전법에서는 대기오염물질 및 특정대기유해물질로 규정하고 있다. 또한 건축물 등의 해체․제거 시 석면 조사 및 작업완료 후 석면의 공기 중 농도 측정을 의무화하는 개정 법률이 공포되었다. 최근 환경부에서는 석면광산 및 석면 공장 밀집지역에 대한 기초조사를 실시하고 있으며, 2009년에는 울산 지역에서도 건축물 해체 작업 시 석면 농도 측정이 실시되고 있으나, 대기환경에서의 공기 중 석면 측정 사례가 전혀 없어 본 과제에서 대기환경에서의 공기 중 석면 농도 분포를 파악하고 향후 효과적인 석면관리 방안을 제시
연구성과활용방안	○ 울산지역 대기 및 실내 환경에서 공기 중 석면 농도의 파악. ○ 공기 중 석면농도 측정기법 확립 및 농도가 높은 지역의 원인추정. ○ 석면 농도 분포를 파악하여 울산시 특정대기유해오염물질 저감을 위한 정책 자료로 활용. ○ 연구성과 홍보를 통해, 울산시의 생태환경도시 이미지 제고.

제안과제명	미생물제 투입에 의한 태화강 수질개선 효과분석에 관한 연구
연구의 목적 및 필요성	○ 매년 갈수기시마다 반복적으로 발생하고 있는 태화강 녹․적조현상을 미연에 방지하고자 태화강 살리기 프로젝트 일환으로 추진 ○ 2010년도에 수질개선 및 퇴적층의 유기물을 분해․제거하는 미생물제를 투입함에 따른 효과분석에 관한 연구
연구내용	○ 실험실 규모의 실험 연구 ○ 현장실험 및 연구 - 태화강 본류(삼호교, 명정천 합류지점) 미생물제 투입에 따른 수질개선 효과 분석 연구 - 무거천 등 지천 및 태화강 유입 주요토구에 미생물제 살포에 따른 수질개선 효과분석 연구 - 배수장 유입수질 개선 및 악취제거를 위한 미생물제 살포에 따른 효과분석 연구 ○ 수질개선 및 세부사업 추진방안 수립
연구성과활용방안	○ 수질개선 및 퇴적토 유기물 분해․제거 효과분석 결과에 따라 지속투입 및 타 하천 확대적용

제안과제명	태화강 철새서식지 보전 및 관리방안 연구
연구의 목적 및 필요성	○ 백로, 까마귀의 지속적인 도래를 위해 건강한 삼호대숲을 유지하기 위하여 대나무 개체군의 특성, 기상환경 변화, 토양성분, 조류의 특성변화 등에 대한 지속적인 연구가 요구됨 - 그간의 기초조사 결과를 바탕으로 삼호대숲 자연환경에 대한 상세하고 심도 있는 조사를 지속적으로 하는 것이 보다 장기적으로 삼호대숲의 건강성을 유지하고 하는데 필요 ○ 태화강 철새도래지 조사 실시로 철새도래지 보전 및 추가조성 방향, 생태탐방 및 홍보방안 수립으로 태화강 생태환경 재조명을 위한 연구가 필요 - 철새도래지 보전방안, 철새 보호를 위한 각종 시책 개발, 생태탐방 및 홍보방안 수립
연구내용	○ 죽순 개체군 조사․분석 ○ 기존 대나무 개체군 조사․분석 ○ 기상환경 변화 조사․분석 ○ 대숲의 토양성분 변화 추적 ○ 조류의 지속적 도래를 위한 관리 ○ 태화강 철새도래지 조사 ○ 철새도래지 보전 및 추가조성 방향 ○ 철새보호를 위한 각종시책개발 ○ 생태탐방 및 홍보프로그램 개발
연구성과활용방안	○건강한 삼호대숲의 지속적 유지와 조류의 최적 서식지를 조성하여 배로, 까마귀의 최대 서식지 유지․보존 ○시민들에게 도심 속의 자연 숲 환경을 제공하고, 생태교육의 장을 만들어 줌 으로써 울산 시민들의 삶의 질 개선에 기여할 수 있음 ○삼호지구 하천정비사업시 대숲 정비방향 제시 ○철새 도래지 보전 및 활용으로 태화강 생태환경 재조명

제안과제명	울산지역 자연생태 우수지역에 대한 야생동․식물 서식실태 등 자연환경조사
연구의 목적 및 필요성	○ 생태자연 우수지역에 대한 정밀조사를 통해 야생동․식물의 서식 실태를 파악하고 보호가치가 높은 지역을 대상으로 야생동․식물 보호 구역으로 지정 운영 - 울주군 대암댐, 웅촌면 통천리 못산 소류지 등 울산지역 자연생태 우수지역을 선정하여 희귀·멸종위기종 등 보호가치가 높은 야생동․식물의 서식실태 조사 - 조사결과에 따라 희귀종 또는 멸종위기종의 서식 등으로 보호가치가 높다고 판단되는 지역 선정 및 보호대책 수립
연구내용	○ 희귀종 및 멸종위기종 등 야생동․식물 서식지역 조사 ○ 울산지역의 자연생태 우수지역을 선정 - 울주군 대암댐, 웅촌면 통천리 못산 소류지 등 조사지역 선정 ○ 선정된 지역에 대한 야생동․식물 서식종 조사 ○ 희귀종 및 멸종위기종, 보호가치가 높은 고유종 등 서식실태 조사 ○ 조사지역의 전반적인 서식환경 조사 ○ 희귀종 및 멸종위기종 등 야생동․식물 서식지역 보전방향 제시 ○ 보전가치가 높다고 판단되는 지역에 대하여 야생동식물 보호구역 지정 등 보전방향 제시
연구성과활용방안	○ 멸종위기종 및 희귀종 야생동식물의 서식실태를 조사를 통해 울산지역 자연생태계의 건강성을 확인하고 보다 효율적이고 체계적인 자연환경보전대책의 수립을 위한 자료로 활용 ○ 야생동․식물 보호구역 지정을 위한 기초자료로 활용

제안과제명	울산지역 수환경에서의 의약물질 및 개인관리용품 오염실태 조사
연구의 목적 및 필요성	○ 최근 전세계 대도시를 중심으로 의약물질 및 개인관리용품(Pharmaceuticals and Personal Care Products as Pollutants: PPCPs)의 사용이 급격히 증가하고 있음. ○ PPCPs는 내분비계 교란이나 항생제 내성균 발현 등을 야기할 수 있으므로 신종유해물질로 규정되고 있으며, 주요 배출원은 하수처리장으로 알려짐. ○ 울산지역의 하수처리장 최종 처리수는 인근 하천과 연안으로 방류되므로 지역 수환경 오염에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. ○ 울산지역의 하천과 연안은 수상레포츠 및 어업활동에 이용되므로, PPCPs에 대한 실태파악이 필요하지만, 현재까지 관련연구가 매우 부족함.
연구내용	○ PPCPs에 포함되는 물질은 매우 다양하므로, 문헌조사 등을 통해 우선조사 대상물질을 선정 ○ 울산지역에 위치한 주요 하수처리장 유입수와 처리수를 채취하여 다양한 PPCPs의 농도와 오염경향을 파악. ○ 지역하천인 태화강, 회야강, 동천강 등과 주변 연안 다수 지점에서 시료채취. ○ 처리수를 하천에 직접 방류하는 하수처리장의 경우, 방류지점을 포함하여 상류와 하류에서 충분한 시료를 채취. ○ 하수처리장 처리수 방류지점과 하천 및 연안 조사지점의 PPCPs 농도와 경향을 비교하여, 하수처리장이 PPCPs 오염에 미치는 영향 평가. ○ 하수처리장 처리수의 PPCPs 농도와 하수 발생량을 바탕으로, 울산지역에서 수환경으로 배출되는 PPCPs의 총발생량을 추정.
연구성과활용방안	○ 울산지역 수자원을 보다 안전하게 활용할 수 있는 여건 마련. ○ 유해물질 제거를 위한 하수처리공정 개선의 기초자료 확보. ○ 연구성과 홍보를 통해, 울산시의 생태환경도시 이미지 제고. ○ 국제 및 국내 학술지에 다수의 논문을 게재하여, 지역환경기술개발센터의 연구활동을 홍보.

제안과제명	울산지역 수질환경 개선을 위한 음이온 유해화학물질의 검출 연구
연구의 목적 및 필요성	○수돗물이나 지하수와 같은 음용수에서부터 하천과 담수호와 같은 수상생태계에 널리 분포되어 있는 불소나 시안 음이온은 매우 독성이 강한 음이온 화학물질임. ○수돗물이나 하천 그리고 담수호에 함유된 음이온 유해물질의 효율적인 검출과 허용치 규제를 위한 새로운 접근법이 필요함. ○본 연구는 이러한 특정 음이온 유해물질의 고감도 검출을 위해 높은 음이온 결합 친화력과 감도 및 탁월한 선택성과 안정성을 고루 갖춘 다양한 형태의 보론계 화학센서를 설계 및 합성하고 이를 음이온 유해물질 검출에 응용하는 것을 목표로 하고 있음.
연구내용	○중성의 트리아릴보레인 루이스 산 구조에 다중 양이온성 유기 치환체 를 도입함으로써 보론 중심의 루이스 산도 증가뿐만 아니라 양이온-음 이온 간 쿨롱 인력 작용에 기인한 음이온 결합 친화력 향상 그리고 수 용성 부여를 이루고자 한다. ○발광특성이 뛰어난 다양한 형광체 및 인광체를 보레인에 도입한 신규 이합체(dyad) 구조의 루이스 산 화학센서를 제조한다. 음이온 결합에 따른 보레인-발광체 간 분자내 에너지전달 또는 전자적 구조변화를 통해 향상된 감도의 음이온 검출용 센서로 활용하고자 한다. ○보레인 수용체의 루이스 산도 증대를 위해 강한 전자당김 효과와 고안정성 그리고 입체적 보호 능력을 갖춘 카보레인 뭉치화합물을 보레인의 치환체로 도입하거나 또는 카보레인 탄소-수소/보론 형태의 하이브리드 루이스 산 구조로 전환, 음이온 검출용 화학센서로 활용한다.
연구성과활용방안	○고감도 및 고선택성 음이온 유해화학물질 검출용 화학센서 개발 연구를 통해 보다 정밀하고 정확한 음이온 존재 유무 감지 및 농도 측정에 활용하고자 함. ○치아에서부터 골다공증 치료 등의 의학 분야, 수질관리 등의 환경 분야 등 다양한 용도 활용이 가능함. ○지역사회의 수질환경(음용수, 하천, 담수호 등) 개선을 위한 기초 자료를 구축, 향후 규제 및 관리에 활용하고자 함.

제안과제명	폐수 발생량 감축을 위한 산성 Chemical Cleaning 약품 대체제 개발
연구의 목적 및 필요성	○ 기존의 산성약품을 사용한 Chemical Cleaning은 유독성, 산성폐수 다량 발생, 설비 모재 손상등의 단점을 가지고 있음. ○ 대체제(중성)를 개발하여 산성 폐수 발생량을 줄이고, 설비 재질에 손상 없이 Cleaning 하여 환경사고를 예방하고자 함. ○ 산업설비의 근간 재료인 금속 물질은 기본적으로 녹 문제를 안고 있고 녹으로 인한 산업 손실액은 실로 막대함. ○ 기존 세관 액은 강산이 기본으로 포함되어 있어 냄새, 피부손상 등의 유해성과 폐수문제, 녹이 없는 부분까지도 반응하여 모재의 손상을 초래할 수도 있어 작업에 제약이 따르지만 이러한 문제점을 해결하고 신공법을 개발 할 경우 많은 수요를 창출할 수 있음.
연구내용	○ 당사가 보유한 여러 가지 원료특성 및 제품에 대한 테스트 Data 를 기반으로 신개발제품 후보군 설정 ○ 산학연 협력개발을 통한 전문 기술자료 조사로 당사 테스트 Data 에 대한 이론적 근거 마련 ○ 기존 후보군 외에 더 가능성 높은 후보군 발굴 ○다양한 Lab. Test 실시 ○ 가능성 높은 몇 개 시제품의 현장 적용 Test 로 상업화 가능성 타진 ○ 개발된 기술의 특허출원 준비
연구성과활용방안	○ 화학공장 설비 적용 - 10년 이상 오래된 화학공장 설비 내부에 쌓인 녹을 효율적 제거 - 기존 강산 약품 대신 중성 약품 사용하여, 가동률 높이고 설비 수 명 연장 - 강산 사용으로 인한 폐수 발생량을 획기적으로 감축 ○ 선박분야 적용 - 해수를 사용하거나 영향을 받는 각종 설비의 녹을 효율적으로 제거 - 중성 약품으로 수시로 Cleaning 해 줄 경우 설비 수명을 크게 늘려 원가경쟁력 확보 가능