국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

전자정보통신 미디어

전략기술명

홈 상황추론기술

공고과제명

홈 정보 원격수집 및 상황 추론․예측 기술개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ~ 2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 원격지에 떨어져 있는 홈에서의 상황을 실시간으로 추론 및 예측하는 시스템 개발

- 외부 활동이 많은 현대인이 원하는 때에 홈의 상황을 파악하기 위한 기술

- 인터넷이나 스마트폰 등을 통하여 홈에서 발생하는 인재, 재난 상황에 바로 대처하거나 미연에 차단 가능

- 홈에 노약자가 있는 경우 그들의 의료 신호를 실시간 처리하여 원격 진료 가능

○ 홈 상황 추론 및 예측 엔진 개발은 다른 분야에서도 응용될 수 있음

- 추론/예측 엔진은 시멘틱 웹, 소프트웨어 공학, 바이오 의료 정보학, 도서관 응용, 범죄자 관리 등에서도 활용 가능

- 기계 학습 및 데이터 마이닝 분야에 대한 고급 기술 확보

○ 홈 상황 추론 및 예측 엔진의 개발을 통해 첨단 시스템 소프트웨어 개발 기술 및 관련 인재 확보

- 관련 IT 분야에서의 고용창출 효과

- 새로운 인터넷 또는 스마트폰 응용 시장 창출

○ 해외 업체 및 연구소와의 기술 격차를 해소하고 국제적 수준의 제품 개발을 통한 관련 산업 육성

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
추론/예측 정확도	60%	90%	80%	90%
동시지원 사용자수	십만명	5십만명	3십만명	5십만명
응용분야 개수	-	4 (의료, 보안, 도서, 범죄자출입관리 등)	3	4개 이상

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 홈 상황 정보 수집 매커니즘 개발

- 수집할 데이터를 정의하고 그들 간의 상호 관계성, coverage 규명

- 다양한 센서 개발 (예: 온도 센서)

- 의료 센서 개발 (예: 원격 혈당계)

- 홈에서 수집된 데이터를 일차 처리하고 원격지에 전송하기 위한 시스템 개발

○ 홈 수집 데이터 처리 원격 시스템 개발

- 원격 시스템에서는 여러 홈에서 모여진 데이터를 종합적으로 분석하고 관리

- 홈 데이터를 전송받기 위한 미들웨어 개발

- 전송된 홈 데이터를 저장하고 검색하기 위한 저장 시스템 개발

- 홈 데이터 후처리 시스템 개발

- 동시에 처리되는 데이터 용량 명시

○ 홈 상황 추론 및 예측 시스템 개발

- 온톨로지 기반 알고리즘

- 데이터 마이닝 알고리즘. 특히, 센서에서 수집된 시계열 데이터를 효율적으로 분석하기 위한 알고리즘이 필수적임

- 추론/예측 알고리즘의 정확도를 증명하기 위한 메커니즘 제시

○ 추론/예측된 결과를 원격지에서 확인하기 위한 시스템 개발

- 웹 기반 시스템

- 스마트폰 상에서 사용 가능한 응용 프로그램

- 필요에 따라 적절한 조치를 취하거나 관련 전문가에게 전달할 수 있는 기능 탑재

- 사회적인 시스템 구성을 위한 제안 (예: 병원과 연계)

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

바이오․의료기기

전략기술명

이미지/진단기술

공고과제명

고해상도 생체 이미징 및 디지털 진단 시스템 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ~ 2015.5.31(60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31(36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31(24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 실험용 동물이 살아 있는 상태에서 약물 효과를 관측할 수 있는 이미징 시스템 개발

- 신약 개발과 암 치료 및 연구에 In-vivo animal imaging system 필요성과 활용도 급증

○ 비침습적이고 무해한 다중파장 형광 이미징 시스템 원천기술을 확보하  여 추후 분자단위의 다양한 진단시스템 개발에 적용

- 높은 해상도, 실시간 영상획득, 비침습적인 검사가 장점으로 현미경수준  의 높은 해상도로 임상학적 활용도가 높은 진단시스템 개발 필요.

- In-vivo 검사로 해부학, 임상학적 접근이 용이하도록 개발 필요

- 조기 암 진단을 위한 분자단위검사로 향후 생체 진단장비 개발로 확대 가능

○ 복합 광학분자영상을 이용한 생체 진단기술 개발

- 디지털 영상기술(X-ray 등)을 형광 이미징 기술과 융합하여 타제품과 차별성 및 기술우위 확보

○ 영상처리분석 소프트웨어 개발을 통해 소프트웨어 개발 원천기술 확보

○ 해외 유수의료업체와 기술 격차해소 및 글로벌 수준의 제품개발을 통한 관련 산업육성 및 고급인력 고용창출 가능

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
Spectral Unmixing 기술 (%)	0	90 CRI (미국)	60	90
고해상도 초소형 Digital 검출기(%)	0	85 Carestream (미국)	60	85
다중파장 스펙트럼대역(nm)	0	390-770 Carestream(미국)	390-770	390-770
다중파장 영상획득 조명소비전력(W)	0	175 Carestream(미국)	195	175
생물의료 영상처리분석 S/W (%)	60	85 Definiens (독일)	80	85 이상

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 다중파장 형광 이미징 시스템 개발

- 동물 생체조직을 세포단위로 분석 가능한 고해상도 영상기술 개발

- Autofluorescence제거를 위한 Spectral Unmixing 기술 개발

- 친환경, 고효율 LED를 다중파장 광원으로 사용하는 기술개발

- 자동 영상 획득을 위한 정밀 메카니즘 개발

○ 디지털 영상(X-ray 등) 시스템 개발

- 초소형 디지털 검출기(X-ray 등) 개발

- 초소형 디지털 검출기(X-ray 등)와 연동 가능한 제너레이터 개발

○ 소프트웨어개발

- 영상획득 자동화 소프트웨어 개발

- 영상처리 분석 소프트웨어 개발

- 다중파장 형광 영상과 디지털 영상(X-ray 등)을 융합하는 다중 modality영상융합 기술개발

- 초소형 디지털 영상(X-ray 등) 검출기 제어 소프트웨어 개발

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

산업소재

전략기술명

저마찰 코팅소재

공고과제명

초저마찰 고분자 코팅 소재개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ∼  2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 코팅은 원재료의 마찰특성을 개선시키는 방법으로 다양한 산업에 사용되는 중요한 기술

○ 고분자 표면 코팅 및 표면나노 구조화 등 초윤활성 및 친/소수성을 구현할 수 있는 표면 소재의 개발을 통하여 차세대 친환경 자동차 동력 전달 부품 및 인공 장기 등 다양한 분야에 적용

○ 최근 고령화가 전개되고 있는 미국, 유럽 일본 등 선진국 인체 장기 및 의료제품의 저마찰 생체 표면소재 개발과 함께 이를 구현할 수 있는 기술은 필수적이며, 핵심 원천기술의 하나로 인식

○ 생체 표면 마찰 감소를 위한 연구는 접촉면의 재질 및 윤활 상태의 제어를 통하여 진행되어 왔으나, 윤활 소재의 사용 환경이 열악해짐에 따라 기존의 열처리 및 단순 코팅 공정만으로는 한계 성능을 극복하기 어려움

○ 저마찰 코팅을 통한 나노 바이오 의료제품 및 인공장기는 고부가가치 제품으로서 국내외에 규모가 큰 시장형성 현재 대부분 수입하여 사용되고 있는 관련 의료제품 및 인공장기를 국산화하고, 원천기술 개발 상품화로 세계시장 진출이 가능

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
건식마찰계수	0.1	0.05	0.07	<0.05
습식마찰계수	0.2	0.08	0.1	<0.05
접촉각 (친/소수 특성)	25/140	15/150	15/150	10/160
접합 강도 (N)	10	13	13	15
경도 (GPa)	1	1.5	1.5	2

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 초저마찰 표면 구현기술 개발

- 탄소계 고분자 박막 코팅을 통한 건식 환경하에서 초저마찰 표면 구현 기술 확보

- 불소함유 고분자 박막 코팅을 통한 초저마찰 표면 구현 기술 확보

- Si, Ti 등 기능성 원소 함유를 통한 습식 환경하에서의 저마찰 표면 구현 기술 확보

○ 발수/친수 표면제어를 통한 저마찰 구현 기술 개발

- 표면 친수/소수 특성 향상에 의한 마찰/마모 제어 기술 확보

- 표면 친수 향상을 통한 생체 친화성 향상 기술 확보

- 표면 소수 향상을 통한 생체 적합성 (단백질, 혈소판 등의 성장 억제) 향상 기술 확보

- 발수/친수 특성이 제어된 나노 구조화 표면에서 저마찰 구현 기술

○ 표면나노구조제어를 통한 초윤활 특성 구현 기술 개발

- 표면 나노패턴 형성 기술 연구

- 초윤활 특성을 지닌 나노 구조체 구현 기술 연구

○ 인공 장기용 저마찰 표면 코팅 기술 개발

- 생체 적합 인공 장기용 코팅 기술 확보

- 저마찰 박막 코팅의 생체 적합성 확보

○ 저마찰 표면 평가 기술 확보

- 저마찰 표면 마찰 마모 특성 평가 기술 확보

- 생체 적합 인공 장기용 코팅 표면 특성 평가 기술 확보

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야	S/W․컴퓨팅
전략기술명	휴먼 추적 및 통제 기술
공고과제명	다중센서 융합 및 영상 기반 보안위협 분석/통제 기술개발
기술개발소요기간	2010.6. 1 ∼ 2015.5.31 (60개월)
단계별 사업기간	단계	기간	기술료 징수여부
	1	2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)	징수
	2	2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)	징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 필요성	○ 9/11 테러 이후 미국을 중심으로 세계 각국은 개인 및 공공의 안전을 위하여 보다 강화된 국토안보(Homeland Security) 기술 개발에 많은 투자를 하고 있음 ○ 테러, 범죄, 재난 등 사회 안전을 위협하는 일이 빈번해짐에 따라, 강화된 범죄자 검색/추적, 출입통제, 산업시설 및 정보보안 등 보안위협 대응 기술을 국가적 차원에서 개발 필요 ○ 시ㆍ공간에 구애받지 않고 객체나 정보의 흐름을 관리하며, 위험을 사전에 막는 능동적 개념의 진화된 보안 서비스 개발이 필요하며 환경, 의료, 교통, 교육, 유통, 에너지 등 사회의 각 영역과 결합한 융합 보안 환경 구축이 필요 ○ 고도화된 IT 융합 환경에서 개인 식별정보를 지닌 다양한 u-디바이스들이 등장하고 있지만 실제 각종 u-디바이스에서 제공하는 보안 솔루션이 미흡하여 보안 위협이 존재하므로 이에 대한 보안 강화 필요 ○ 한편, 영국 런던의 경우 10년 후 인구 5명당 CCTV 1대가 설치될 것으로 예상되는 등 전 세계적으로 보안산업의 시장성이 매우 높음 ○ 특히 지능형 영상감시 솔루션은 연간 30%이상의 성장률(영상감시 시장전망, J. P. Freeman, 2007)이 예측되는 새롭게 형성되고 있는 시장이며, 이에 대한 기술 선점이 요구 ○ 이에 따라, CCTV 등을 활용한 다중센서 융합 및 영상정보 기반의 보안위협 기술을 국제공동으로 개발함으로 글로벌 시장 환경에 조기 대응할 필요가 있음 ○ 동 기술은 긴급 재난센터(경찰서, 소방서 등) 및 질병 관리소와 같은 바이러스 검역소 상황인지, health-care 관리 및 의료 진단장치, 수송/터미널 보안, 기타 물류 시스템의 안전성 확보 등 다양한 분야로 확대 적용 가능

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
통제된 환경의 배경 복잡도	-	2색 (보안 터널, Southampton)	3색	4색 이상
통제된 환경 내 객체검출 및 사람 분리율	-	95% (단순영상, Southampton)	90% (복잡영상)	95% (복잡영상)
실세계 환경에서 객체검출 및 사람 분리율	65%	80% (ObjectVideo)	80%	85%
통제된 환경 내 사람의 비정상 행동 검출률	-	80% (단순영상, Southampton)	80% (복잡영상)	90% (복잡영상)
실세계 환경에서 사람의 비정상 행동 검출률	60% (제한적 행동패턴)	70% (3VR)	75%	80%
다중센서 연동 개인 식별률	-	-	95%	99%
다중센서 복제방지 적용 성능 저하율	60%	50% (CRI)	40%	30%
고속/저전력 보안모듈 면적(게이트)	35K	30K (EDC)	30K	25K

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 다중 카메라 융합 환경 구축 및 통제 기술 개발

- 다중 카메라 기반 전역적/국부적 영상획득 기술

- 다중 스펙트럼 카메라 및 영상정보 융합 기술

- 다중 센서 및 스마트 카메라 기반 통제 환경 구축

○ 비정상 행동패턴 분석 기반 보안위협 인지기술 개발

- 실시간 객체/사람 분리 및 추적 기술

- 사람의 비정상 행동패턴 분류 및 인식 기술

- 다중 센서 연동 개인식별 및 추적 기술

○ 개체 식별 연동 다중센서 보안강화 기술 개발

- 다중센서 및 카메라용 통합보안 엔진 기술

- 통합보안 엔진 고속/저전력 기술

- 비침입형 다중센서 복제 방지 기술

- 개체식별 정보 프라이버시 보호 기술

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

S/W․컴퓨팅

전략기술명

대화체/자연어 음성인식 기술

공고과제명

모바일 기반 음성 인터페이스 기술개발

기술개발소요기간

2010.6. 1. ~ 2014.5.31. (48개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1. ~ 2012.5.31. (24개월)

징수

2

2012.6. 1. ~ 2014.5.31. (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 모바일에서 대화체 기반의 대화형 음성인터페이스 기술 확보 필요

- 모바일 기기의 사용 영역 및 웹 접근성이 확대되면서, 이 영역에서의 음성인터페이스 요구사항이 증대되고 있으며, 간투사나 비문 처리가 가능한 대화체 음성인터페이스 기술이 시급

- 국제 경쟁력을 갖기 위해서 다국어와 실내외 잡음 환경을 고려한 음성인터페이스 기술이 요구

- 대화형 음성인터페이스는 모바일 영역뿐만 아니라 다양한 영역의 인터페이스에 적용되어 산업적 파급효과가 큰 기술

○ 특히 음성을 이용한 모바일 기기 제어, 음성인식 SMS 기술 확보가 필요

- 모바일상에서 사용될 수 있는 음성 인터페이스에 적합한 언어모델 및 미등록어 처리 기술 개발 필요

○ 모바일 단말 및 PC, IPTV, SoIP 등의 여러 다중채널에서 입력되는 멀티모달 정보 처리 기술 요구

- 멀티채널, 멀티모달 인터페이스 원천 기술 조기 확보

○ 국제 공동연구를 통해 전세계적으로 경쟁력을 갖춘 핵심 기술 및 서비스 모델 확보

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
핵심어 인식 성공률(%)	70	87	88	92
다국어 인식 수(개)	1	2개 이상	1	3
잡음환경 인식 (잡음 없는 환경 대비 %)	80	90	85	95
질의응답 사용자 만족도 (%)	70	80	80	85
대화 성공률 (%)	75	85	85	90
스크린 수	1개	2개	2개 (모바일, PC)	4개 (모바일,PC, IPTV,SoIP)

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 모바일에서 대화체를 기반으로 음성질의응답을 할 수 있는 대화형 음성인터페이스 개발

- 일상 대화에서처럼 간투사나 비문이 포함된 문장인식 기술 개발 (핵심어 인식 성공률 92%이상)

- 지식기반 음성인식 및 질의응답 기술 개발 (6만 단어급 음성질의응답 사용자 만족도 85%이상)

- 대화모델링 기반 언어이해 기술 개발 (대화성공률 90% 이상)

- 2개 이상의 외국어와 실내외 잡음 환경을 고려한 음성인터페이스 기술 개발

○ 모바일 음성 검색 기술 및 음성인식 SMS 기술 개발

- 모바일용 언어모델 개발 (어법에 맞지 않는 SMS 문장 및 간투사 대응)

- 음성 제어/SMS 등에서 사용되는 주요 모바일 영역 모델링 및 영역 전환 기술 개발

- 미등록어 처리 기술 및 미등록어 어휘/언어모델 적용 기술 개발

○ 4 screen(PC/모바일/IPTV/SoIP)을 위한 멀티모달 인터페이스 개발

- 모바일 단말: 스마트폰, 피처폰, 전자북(iPad 등)

- 멀티채널 멀티모달 입력 처리 및 4 screen 연동 인터페이스 플랫폼 개발

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

수송시스템

전략기술명

MMC, FRM, NANO, Ti 부품 및 공정기술

공고과제명

고효율 고출력 엔진부품용 타이타늄 합금 소재 및 복합재료 제조공정 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ∼ 2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ∼ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ∼ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 환경 및 연비 규제에 능동적으로 대응할 수 있는 클린디젤 및 다운사이징 엔진 부품용 소재 제조 기술 확보 필요

- 발전 및 전기공급 인프라 현 상황에서 CO2를 실질적인 감소 방안으로 내연기관의 고효율, 고출력화가 가능한 클린디젤 및 하이브리드용 다운사이징 엔진부품의 원천 소재 제조 기술 필요

○ 엔진의 고효율, 고출력화에 적합한 신소재를 국제공동연구로 개발

- 타이타늄 합금 및 복합재료는 내열 및 내피로성이 우수한 동시에 기존 내열강 대비 비강도 또한 우수하기 때문에 엔진의 다운사이징과 동시에 고효율, 고출력화 가능한 소재이지만, 국내 자체 제조기술이 부족하여 글로벌 협력을 통한 전략적 원천기술 확보 필요

○ 미래형 그린카인 클린디젤 및 하이브리드용 다운사이징 엔진 원천기술 선점 필요

- 타이타늄 합금 및 복합 재료의 우수한 물리적, 기계적 특성을 최대한 구현할 수 있는 소재 및 제조공정기술을 바탕으로, 현재의 내연기관 엔진의 고효율, 고출력화만이 아니라 미래형 그린카인 클린디젤 및 하이브리드용 다운사이징 엔진으로 확대 적용 가능

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계 최고수준	1단계	2단계
(α+β) Ti 합금 강성지수 (인장강도․연신율 : %MPa)	6,000	7,500	7,800	8,000
(β+γ) Ti 합금 강성지수 (인장강도․연신율 : %MPa)	-	-	4,200	4,500
커넥팅로드 경량화 (스틸 대비 : % )	-	20%	20%	25%
커넥팅로드 피로특성 (최대하중 1.5배)	-	106	106	107
배기밸브 경량화 (내열강 대비)	30%	35%	35%	40%
배기밸브 피로강도 (107 cycle : MPa)	-	250	260	270
터보차져 경량화 (초합금 대비 :%)	20%	30%	35%	40%
터보차져 내산화성 (1000℃ : mg/㎠)	6	4	3.5	3
터보차져 반응성 (50 kPa 도달 시간)	-	1.3초	1.3초	1.2초
Ti MMC 라이너 (무윤활 마찰계수)		0.35이하	0.35이하	0.3이하
엔진내구시험 (다이나모 : hr)	-	-	50	60

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ Ti 합금 및 MMC 상조직 제어기술 개발

- CALPHAD의 열역학적 해석을 통한 Ti 합금 설계 DB mapping

- 경량 고인성 (α+β) Ti 합금 설계 및 제조 기술 개발

- 내열 고비강도 (β+γ) Ti 합금 설계 및 제조기술 개발

- 저가형 (α+β) 및 (β+γ) Ti 합금 microstructure tuning

- 고온 내마모 윤활특성 제어 Ti 기지 복합재료 설계 및 제조기술 개발

- 반응생성을 통한 엔진용 저가형 Ti 기지 복합재료 용탕합성 기술 개발

○ 후가공 생략 가능 net-shape 성형기술 개발

- 활성 Ti 합금 및 복합재료 용탕 청정도 제어

- 열간정수압 (HIP, hot isostatic pressing) 처리 생략형 층류 용탕주입 기술 개발

- Chemical milling 최소화 계면반응 제어 주형재료

- 경제적 박육 부품 정형가공 주조시스템 개발

○ 고효율, 고출력 엔진부품 설계

- Ti 합금 및 복합재료 물성 및 기존 부품 특성을 고려한 엔진부품 역설계

- 단품 및 엔진 구동특성 평가 반영 Ti 합금 엔진부품 설계

- 고효율, 고출력 Ti 합금 및 복합재료 엔진부품 설계 최적화

○ 고효율, 고출력 엔진 부품모듈 및 엔진 Assembly 신뢰성 평가

- Base 엔진 구동평가 시스템 구축

- Base 엔진 동특성 구동 성능 평가

- Steady 및 non-steady state 마찰구동 손실마력 평가

- Steady 및 non-steady state 연비 및 배기 성능평가

- Ti 합금 터보차져 구동특성 평가

- 엔진 Assembly의 동특성 성능평가

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

청정제조기반

전략기술명

IT․에너지기술 접목 에너지저감 시스템 기술

공고과제명

IT융합을 통한 에너지 절감형 생산공정 시스템 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ~ 2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 자동차, 조선, IT 등 주력제품의 생산공정은 에너지 다소비형 공정으로 환경․에너지 규제 대응역량 취약

○ 기존의 현장 경험에 기반을 둔 제조방식에서 탈피하고, 공정 정보․에너지 소비 정보를 실시간 수집․제어를 통한 공정 최적화, 생산성 향상, 에너지 절감형 공정․시스템기술 개발

○ 에너지 기술 선진국(일본 등)과 공동연구를 통해 국제 환경자원규제 대응기반 구축 및 산업의 성장잠재력 확충 필요

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준 (일본)	1단계	2단계
에너지 효율향상(%) (‘09년 기준)	5%	20~25%	> 15%	> 30%
불량률(%)	10~15%	3~5%	< 7%	< 2%
수율(%)	70~75%	90~93%	> 80%	> 93%

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ IT융합 생산 공정 솔루션․제어 시스템 개발

- 생산 공정 In-line 공정분석․품질관리 시스템 개발

- 생산 공정별 실시간 에너지 소비유형 모니터링 및 시뮬레이션 모델 개발

- 실시간 대응형 공정 최적화 시스템 개발

- 제품별, 공정별 에너지 소비현황․수율 정량화 및 최적화 기술 개발

- 공정지도(Processing map)를 활용한 공정 최적화 기술개발

○ 환경․에너지 친화적 공정 설계(Manufacturing Process Design for Environment) 기술 개발

- 에너지 효율 향상을 위한 융합공정 기술 개발

- 공정연계형 소재기술 개발

- 자원소비절감형․자원순환형 공정 설계기술 개발

○ LCA(Life Cycle Assessment) 기반 공정 최적화 및 청정공정화 기술

- LCI-DB 구축에 의한 환경부하․에너지 소비에 대한 정량화

- LCA기반 공정 최적화 및 청정 공정화 기술 개발

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

전자정보디바이스

전략기술명

코히어런트 광수신 소자

공고과제명

코히어런트 광송수신 소자 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ~ 2014.5.31 (48개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2012.5.31 (24개월)

징수

2

2012.6. 1 ~ 2014.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ IPTV, UCC 등 멀티미디어 서비스 급증 및 중국, 인도의 본격적인 브로드밴드 시대 진입으로 차세대 대용량 광통신 기술개발 필요

- 가장 적극적인 네트워크 투자로도 2020년 경 네트워크 수용능력은 요구 데이터량의 10분의 1수준으로 예상되며 2011년 이후 광통신 기술 재성장 예상

○ 송수신용 광전부품의 경우 세기변조속도 100Gb/s는 물리적 성능한계 영역에 근접하는 것이어서 상용제품 출시가 어려울 것으로 전망

- 빛의 세기뿐만 아니라 위상, 편광 변조 등을 통해 스펙트럼 효율을 높여 대용량 전송을 가능케 하는 광송수신 부품 개발 요구

○ OIF 표준화 회의에서 100Gb/s급 광전송망 표준을 코히어런트 광통신 기술로 확정

- 코히어런트 광송신 및 수신 부품 표준화 진행

○ 40Gb/s 관련 코히어런트 광통신 부품은 2009년에서 2013년 사이에 가장 높은(~60%) 연간 성장률을 보일 전망

- 2013년 40Gb/s 코히어런트 광송수신 부품은 연간 $1billion이상의 매출예상

- 2013년 이후 100Gb/s 코히어런트 광송수신 부품은 본격적으로 시장에 도입되어, 2015년 이후 40Gb/s 시장을 대신할 전망

○ 코히어런트 광송수신 부품과 같은 차세대 광통신 원천기술 확보를 위해 국내 개별기관이 종합적으로 수행하기에는 연구역량 부족

- 해외 선진 업체/연구기관과의 공동연구를 통한 기술 격차 해소 및 신시장 선점을 위한 적극적인 노력 요구

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
데이터 전송속도(Gb/s) (코히어런트 광수신기)	없음	100 (u2t/독일)	40이상	100이상
공통잡음제거율(dB) (코히어런트 광수신기)	없음	16 (u2t/독일)	13이상	16이상
채널 스큐(ps) (코히어런트 광수신기)	없음	10 (u2t/독일)	20이하	10이하
데이터 전송속도(Gb/s) (코히어런트 광송신기)	없음	100 (Fujitsu/일본)	40이상	100이상
삽입손실(dB) (코히어런트 광송신기)	없음	14 (Fujitsu/일본)	20이하	14이하
소광비(dB) (코히어런트 광송신기)	없음	20 (Fujitsu/일본)	15이상	20이상

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 코히어런트 광수신 부품 기술 개발

- 밸런스 광검출기 소자 설계 및 제작 기술 확보

- PLC 기반 편광분리기 및 광하이브리드 설계 및 제작 기술 확보

- PLC 기반 광하이브리드와 밸런스 광검출기의 하이브리드 집적화 기술 확보

- 코히어런트 광수신기 제작을 위한 고정밀 광결합 공정 설계 및 제작 기술 확보

- 코히어런트 광수신기용 고속 모듈 패키지 설계 및 제작 기술 확보

- 고속 모듈 패키지에 대한 방열 설계 및 열특성 평가기술 확보

- 100Gb/s급 이상의 멀티 레벨 수신을 위한 수신기 원천 구도 도출 및 IPR 확보

○ 코히어런트 광송신 부품 기술 개발

- 고속 전기광학변조기 소자 설계 및 제작 기술 확보

- PLC 기반의 광분배기 및 위상변환기 설계 및 제작 기술 확보

- PLC 기반 광분배기 위상변환기 및 전기광학변조기의 하이브리드 집적화 기술 확보

- 코히어런트 광송신기 제작을 위한 고정밀 광결합 공정 설계 및 제작 기술 확보

- 코히어런트 광송신기용 고속 모듈 패키지 설계 및 제작 기술 확보

- 고속 모듈 패키지에 대한 방열 설계 및 열특성 평가 기술 확보

- 100Gb/s급 이상의 멀티 레벨 변조를 위한 송신기 원천구도 도출 및 IPR 확보

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

전자정보디바이스

전략기술명

UV-LED

공고과제명

산업 및 의료용 Deep UV LED 기술 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ∼ 2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 징수여부

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ DUV (Deep Ultra Violet)로 불리는 300 nm 이하 파장 영역에 대한 산업 및 의료용 광원 수요 증가

○ 현재 LED 상용 기술은 근자외 365nm (일본 Nichia) 이상 장파장 영역

- 미국 SET 사 255 nm DUV LED 발표했으나 0.1 mW 이하의 낮은 출력을 보임

- 국내 연구 개발 수준은 365 nm 수준으로 DUV LED 개발 시급

○ 현재 상용되는 DUV 광원은 수은등으로 큰 부피와 환경오염 등의 문제로 활용이 제한적임

○ 현재 백색조명 구현을 위하여 Blue 광원/Yellow 형광체 조합이 많이 이용되고 있으나, 향후 UV 광원/R-G-B 형광체의 조합으로 차별성 있는 광원개발이 요구될 것으로 예상되며 거대한 조명 시장 고려 시 UV 광원의 개발이 중요

○ DUV LED 개발은 공기/수질 정화 작용으로 바이러스성 전염병원의 살균을 포함한 의료 용도 및 휴대형 위폐 검사, 가전, 휴대기기, 고분자경화, 미세 패턴 등 다양한 분야에 광범위한 활용 기대

○ 고품위의 박막성장 기술개발과 함께 효율 향상 기술, 방열 기술 및 신뢰성 확보 기술 개발 필요성

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준 SET/미국	1단계	2단계
발광 파장 (nm)	365	255	280 이하	255 이하
출력 (mW) @100mA, 280nm	-	0.5 (@20mA)	2.0 이상	5.0 이상
출력 (mW) @100mA, 255nm	-	0.1 (@20mA)	-	2.0 이상
구동 전압 (V) @100mA, 280nm	-	6.0 (@20mA)	7.5 이하	7.0 이하
구동 전압 (V) @100mA, 255nm	-	7.5 (@20mA)	-	8.0 이하

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

○ 고품위/고농도 AlGaN 에피 성장 기술 개발

- 고품위 AlGaN 성장을 위한 defect 제어 기술

- Supper lattice 삽입 고품위 에피 성장 기술

- Pulse flow 방법에 의한 고품위 박막 성장 기술

- 패턴 형성된 기판 활용 고품위 에피 성장 기술

- 고농도 AlGaN 에피 성장을 위한 기판 최적화 기술

- 실시간 성장 모니터링 방법을 이용한 에피 스트레인 제어 기술

○ 고농도 p-doping 기술 개발

- 고농도 Al 함유 AlGaN 에피의 고농도 p-doping 기술

- 고농도 p-doping 활성 조건 최적화 기술

○ DUV　LED 효율　향상 기술 개발

- 4원계 AlInGaN 구조를 이용한 내부양자효율 개선 기술

- 칩 공정 최적화에 의한 외부양자효율 개선 기술

- DUV LED 효율 향상을 위한 기판 최적화 기술

- DUV 발광 파장 추출 최적화 PKG 기술

- DUV에 의한 형광체 및 패키지 재료 degradation 방지 기술

- DUV 패키지 방열 설계 기술

국제공동기술개발사업(전략기술개발형) RFP

산업분야

산업융합기술

전략기술명

복합광전자 하이브리드 섬유소재기술

공고과제명

섬유기반 플렉서블 디스플레이 개발

기술개발소요기간

2010.6. 1 ∼ 2015.5.31 (60개월)

단계별 사업기간

단계

기간

기술료 유형

1

2010.6. 1 ~ 2013.5.31 (36개월)

징수

2

2013.6. 1 ~ 2015.5.31 (24개월)

징수

1. 연구과제의 목표

기술개발

필요성

○ 편광 필름은 액정 디스플레이용 필터 소재로 급성장하고 있으며 디스플레이 산업과 더불어 고속 성장 예상

- 완제품 제조의 경우 국내 업체가 세계 일류 수준이나, 사용되는 부품소재는 일본, 미국 등에 의존적인 구조를  가짐

- BLU에 사용되는 광학시트류(확산판,프리즘 시트)의 경우, 대부분 국산화가 완료된 상태지만, 부가가치가 높은 반사형 편광필름은 아직 미흡한 상태

- 디스플레이 산업의 경우 한국에 의해 시장이 주도되므로, 소재 개발 완료시 국내 수요기업에 우선 공급 가능

○ 국내뿐만 아니라 유럽을 중심으로 전력소비를 규제하며, 이를 위해 필수적으로 반사형 편광필름을 사용해야함. 현재는 전세계적으로 3M에서 독점공급하고 있으며, 국내에서도 전량 수입하여 사용(특허문제로 필름형 대체기술 개발이 어려움)

○ 기존 필름형 제품을 섬유기술 융합형 제품 개발을 통해 특허문제 해결, 독창성 확보, 제품 슬림화로 디스플레이 제품 경쟁력 확보에 기여

기술개발

목표

성능 지표	현재 기술수준 비교		기술개발 목표
	국내	세계최고수준	1단계	2단계
상대휘도 (%)	-	90 이상	87	90 이상
고온수축률 (mm)	-	0.15	0.15	0.15
후도 (μm)	-	400	450	400

* 성능지표 및 기술개발 목표치는 일부 수정하여 신청 가능함

2. 연구과제의 주요내용

ㅇ Polymer 개발

- 편광필름에 적절한 굴절률을 가진 용융 방사 가능 폴리머 선정

- 선정된 폴리머에 적합한 제조 Process 정립 (라미네이팅, 코팅)

- 방사성 및 압출성 확보를 위한 유동학적 특성 설계

ㅇ 원사 개발

- 400nm 이하의 다층의 광학적 등방/이방성 교대 구조 구금 설계 및 원사 개발

- 방사용 폴리머의 물성 분석 및 적합 설비 검토(건조, 방사)

- 연신 및 열처리 공법 선정을 통한 복굴절률 제어

○ 직물 개발

- 제조된 원사의 높은 배열 안정성 유지 가능한 다기능 직물 개발

- 광학 특성 확보를 위한 고밀도 직물의 설계 및 제직 기술 개발

- 원사물성에 따른 제직 설비 제어 기술 및 염가공 공정 기술 개발

ㅇ 라미네이션 구조 제어기술 개발

- 베이스필름/다기능 직물/다기능 필름/베이스필름의 다층 구조 형성 제어 기술 개발

○ 광학특성, 신뢰성(내열,내습성), 접착성 관련 평가 방법 표준화