'12년 출연연-중소기업 공동기술개발사업

기술제안서(RFP)

2012. 4.

< 목   차 >

1. 한국생명공학연구원	1

2. 한국전자통신연구원	26

3. 한국식품연구원	94

4. 한국기초과학지원연구원	108

5. 한국기계연구원 부설 재료연구소	131

6. 한국전기연구원	158

7. 한국생산기술연구원	196

8. 한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	261

9. 한국표준과학연구원	276

10. 한국과학기술정보연구원	295

11. 한국천문연구원	337

12. 한국화학연구원	347

13. 한국기계연구원	368

< RFP 리스트 >

NO	기관명	공고번호	개발기술명	Page
1	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료01	난용성약물 가용화 및 고효율 경피전달 촉진제로서의 셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 활용기술 개발	1
2	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료02	콤비테라피(Combi-therapy)를 이용한 아토피/피부염 예방․개선용 화장품 소재개발	2
3	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료03	신개념spore-enzyme및spore-vaccine복합제제 기술개발	3
4	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료04	씨감자식물공장실용화기술	4
5	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료05	고감도 형광나노소재 활용 초고속 진단기술개발	5
6	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료06	효모세포가 생합성하는 화장품용 천연유화제의 산업적 생산기술	6
7	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료07	탈모 치료/예방을 위한 희귀진세노사이드 기반 헤어케어 기능성제품화 기술 개발	7
8	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료08	폐암 특이적인 혈액 단백질 마커 XAGE-1d를 이용한 폐암 진단키트 개발	8
9	한국생명공학연구원	출연연-융복합-바이오의료09	천연물소재를 이용한 복합기능 기능성화장품 소재 개발	9
10	한국생명공학연구원	출연연-제조현장-바이오의료31	생물전환기술을 이용한 천연 향료 및 향장 원료물질 제품화공정개발	10
11	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료34	차세대염기서열해독 및 합성생물학 기술을 활용한 당펩타이드계 항생제 대량생산 기술 개발	11
12	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료35	천연자생식물 유래 위장관 보호제 개발	12
13	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료36	GRAS 미생물 Bacillus에서의 초고속 단백질 발현 플랫폼기술 개발	13
14	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료37	Virus-like particle 고효율 생산을 위한 효모균주 개발 및 분리정제공정 개발	14
15	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료38	신규항노화성분Liquiritigenin의작용점규명및고순도제조공법확립을통한기능성화장품개발	15
16	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료39	차세대 항진균제의 개발	16
17	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료40	생체분석용 고효율 형광소재 제조 및 응용기술 개발	17
18	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료41	제주특산 생물자원으로부터 분리된 줄기세포의 대량증식을 통한 다기능성 화장품 기술개발	18
19	한국생명공학연구원	출연연-연구장비-바이오의료42	유방암 치료를 위한 항암제가 탑제된 허셉틴 개발	19
20	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료58	천연자원으로 부터 사이토카인 저해활성 의약신소재 개발	20
21	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료59	무척추 생물다양성 유래 자일라나제의 산업용 균주 및 생물공정 개발	21
22	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료60	지방대사를표적으로하는대사질환개선용기능성천연소재개발	22
23	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료61	고순도 항체정제를 위한 2 kDa 이내의 펩타이드 흡착칼럼 제품화기술 개발	23
24	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료62	Hyaluronan과 CD44의 생성유도를 통한 보습효과와 주름개선 치료제 개발	24
25	한국생명공학연구원	출연연-이전기술-바이오의료63	돌단풍 추출물을 이용한 화장품 천연 항균제 개발	25
26	한국전자통신연구원	출연연-융복합-전기·전자01	미들엔드 로열티 프리 Processor IP 개발환경 시스템 개발	26
27	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신01	3G/4G 이동통신기술을 활용한 무인 소형정찰기용 통신모듈 개발	27
28	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신02	LTE단말 테스트를 위한 보급형 LTE 소형기지국 분석 장비 개발	29
29	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신03	2x2MIMO지원되는LTE초소형기지국모뎀칩및AP시스템개발	30
30	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신04	도로교통안전을 위한 능동형 시간동기 멀티 홉 무선 RF 시선유도등 장치 기술 개발	31
31	한국전자통신연구원	출연연-융복합-전기·전자02	Radar용 30W급 GaN 전력증폭기 MMIC 및 패키지 개발	32
32	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신05	고주파(HF) 레이다 시스템 개발	33
33	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신06	GNSS 위성항법 신호생성 RF 시뮬레이터 기술개발	34
34	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신07	NFC 기술을 이용한 Digital Sign-In 시스템 개발	35
35	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신08	자가 보호 기능을 갖는 스마트 콘텐츠의 생성, 실행 및 유통 시스템 개발	36
36	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신09	도심 주행 환경에 강인한 차량통신/DSRC 통합 ASIC 개발	37
37	한국전자통신연구원	출연연-융복합-바이오의료10	간이 폐암 검진이 가능한 다목적/다기능 디지털 엑스선 촬영 시스템	38
38	한국전자통신연구원	출연연-융복합-기계‧소재01	고정밀 고속 제어 리니어 모터용 절대 위치(absolute position)센서 모듈개발	39
39	한국전자통신연구원	출연연-융복합-기계‧소재02	차량 전면 유리에 투영된 콘텐츠 제어를 위한 사용자인터페이스 시스템 개발	40
40	한국전자통신연구원	출연연-융복합-기계‧소재03	프로젝터-카메라-액츄에이터로 구성되어 실사물에 콘텐츠를 직접 투사하는 인터액티브 콘텐츠용 상호작용 장치 및 응용기술 개발	41
41	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신10	재난시 실내 조난자 탐지를 위한 실내용 무선 재난 통신 모듈 및 네트워크 기술 개발	42
42	한국전자통신연구원	출연연-융복합-바이오의료11	저온 대기압 플라즈마를 이용한 피부질환 치료용 의료기기 개발	43
43	한국전자통신연구원	출연연-융복합-에너지·자원01	고효율 탠덤형 CIGS 박막 태양전지를 위한 내고온성 TCO 개발	44
44	한국전자통신연구원	출연연-융복합-화학01	인쇄전자 적용을 위한 친환경/고수율/고순도 그래핀 제조 기술	45
45	한국전자통신연구원	출연연-융복합-기계‧소재04	나노 융복합 산화물 박막 제조용 저온 공정 나노스프레이(Nano-spray) 장비 개발	46
46	한국전자통신연구원	출연연-융복합-정보통신11	인터넷기반의 통신기능이 있는 차량용 영상녹화 및 저장장치 개발	47
47	한국전자통신연구원	출연연-융복합-전기·전자03	웨이퍼 마킹용 첨두출력 20 kW 나노초 광섬유 레이저의 국산화 기술 개발	48
48	한국전자통신연구원	출연연-제조현장-에너지·자원04	비진공 전착법 CI(G)S 광흡수층전구체의 비독성 셀렌화 열처리공정 개발	49
49	한국전자통신연구원	출연연-연구장비-전기·전자33	단일광자(single photon)를 검출할 수 있는 도시미터(dosimeter)용 고분해능 실리콘 포토멀티플라이어 소자 제조기술	50
50	한국전자통신연구원	출연연-연구장비-기계·소재61	MOCVD를 활용한 LED용 고순도 전구체의 제조 공정 변화에 따른 품질 평가 및 LED 소자 제작	51
51	한국전자통신연구원	출연연-연구장비-전기·전자34	고출력으로 동작하는 DBR(distributed Bragg reflector) 레이저 제작 기술	52
52	한국전자통신연구원	출연연-연구장비-정보통신13	국제공인 시험분석 인프라를 활용한 고신뢰성 광통신 모듈 개발	53
53	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신19	비즈니스 연속성을 제공하기 위한 데이터 변화 감지형 원격 스토리지간 고속 데이터 동기화 제어 및 관리 기술 개발	54
54	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-전기·전자53	지능형 영상감시용 4채널 HD-SDI 신호처리 SoC의 개발	55
55	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신20	고품질 컨텐츠의 실시간 시청권한 연동을 위한 단말 기술 개발	56
56	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신21	디지털 케이블 기반 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이 및 이를 활용한 스마트 홈 클라우드 서비스 기술 개발	57
57	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신22	WiFi Display 기술을 적용한 스마트 홈 미디어 스테이션 장치 개발	58
58	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신23	X 대역 20W급 송수신 모듈 개발	59
59	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신24	하이브리드 네트워크 환경에서 멀티스크린 미디어 전송 기술 개발	60
60	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신25	맞춤형 광고를 위한 시청행태 패턴 기반 광고 타깃팅 기술 개발	61
61	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신26	스마트TV 증강 서비스 제공을 위한 HTML5 기반 저작도구 개발	62
62	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신27	소프트웨어 기반 HD급 소/중/대규모 원격교육 시스템 기술 개발	63
63	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신28	3D/UHD 서비스를 위한 콘텐츠 및 장비의 무결성 시험 검증용 MPEG-2/AVC/HEVC 기반 분석시스템 기술 개발	64
64	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신29	3DTV 서비스를 위해 2개 이상의 영상 스트림을 자동 동기화하여 다중화하는 3DTV 전송스트림 다중화기 개발	65
65	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신30	모바일 기기용 광시야각 무안경식 3D 필터 개발	66
66	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신31	위성기반네트워크에서대용량멀티미디어통신서비스및 QoS 제공을 위한 초고속 패킷 가속기 개발	67
67	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신32	Wi-Fi 망 기반 IP 이동성 지원을 통한 서비스 연속성 제공 기술	68
68	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신33	네트워크 이동성과 대역폭 확장이 가능한 휴대형 멀티모드 스마트 모바일 라우터 시스템 기술 개발	69
69	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신34	부가데이터 송수신 기술을 이용한 지상파방송망 관리 시스템 개발	70
70	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신35	영상감시장비용 CMVP 암호기술 개발	71
71	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신36	프라이버시가 보장되는 차량용 블랙박스기술 개발	72
72	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신37	영상감시장비용 코덱 일체형 프라이버시 마스킹 기술 개발	73
73	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신38	빅 데이터 분석을 통한 온라인 평판 관리 서비스	74
74	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신39	가상화 기반 모바일 단말 보안 플랫폼 개발	75
75	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신40	전압/클럭 가변 공격에 대한 스마트카드 안전성 검증 기술 개발	76
76	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신41	USN 기반 스마트 와이너리 통합 관리 솔루션 기술	77
77	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신42	3D 공간정보를 활용한 고정밀 실내 전파환경 분석기술 개발	78
78	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신43	지능형 신발 기반 개인건강관리 시스템 개발	79
79	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-바이오의료64	만성질환자 복약 서비스를 위한 대용량 스마트 약복용 모니터링 시스템	80
80	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-지식서비스04	우편서비스 접수편의성 향상을 위한 고객용 셀프 전자인영 접수 시스템 기술 개발	81
81	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-바이오의료65	헬스케어를 위한 스마트폰 연계형 저전력 다채널 생체신호 모니터링 시스템 개발	82
82	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신44	무감지센서기반고해상도다중차량번호판인식시스템개발	83
83	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-기계·소재101	실용화/상용화를 위한 7대 이상 동시제어가 가능한 로봇 카페 토탈 솔루션 개발 및 로봇 카페 사업 환경 구축	84
84	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-전기·전자54	외광효율 20% 이상의 OLED 조명 제작을 위한 대면적 하향식 유기물 증착 장치 기술 개발	85
85	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신45	10Gbps급 폴리머기반 외부공진기형 파장 가변 레이저 모듈 개발	86
86	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신46	디지털 초상화로 특화된 명함교환 앱을 활용한 모바일 기반 기업용 인맥관리 서비스 상용화 개발	87
87	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신47	다양한 응용분야에 활용이 가능한 3D 입체 증강현실 서비스 지원 기술 개발	88
88	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신48	중소기업의 스마트워크 구현을 위한 P2P 기반의 오피스용 HD급 통합커뮤니케이션 단말기술 개발	89
89	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신49	무선 액세스망을 위한 저지연 OTN 기반 CPRI/OBSAI 전송장치 개발	90
90	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신50	Seamless N-Screen 서비스를 위한 Transparent Streaming Relay 기술 개발	91
91	한국전자통신연구원	출연연-이전기술-정보통신51	통신기기용 초고속 고감도 양뱡향 일체형 송수신 모듈 개발	92
92	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료12	천연 향기성분을 이용한 고부가가치 가공제품의 개발	94
93	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료13	다양한 편의식품용 건조 즉석밥 제조기술 개발, 공정최적화 및 산업화	95
94	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료14	2단 발효공정 제어를 통한 홍삼 특이사포닌 고함유 프리미엄 홍삼식초 및 편이상품화 기술 개발	96
95	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료15	기억력 증진 개별인정형 건강기능식품 인정을 위한 국내식물자원 개발	97
96	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료16	수면유도 개별인정형 건강기능식품 인정을 위한 해양자원 개발	98
97	한국식품연구원	출연연-융복합-바이오의료17	다시마유래 알긴산 올리고당을 함유한 기능성 식품 개발	99
98	한국식품연구원	출연연-융복합-기계‧소재05	소비자 및 기후 온난화 대응 과메기 제조 및 유통기술 개발	100
99	한국식품연구원	출연연-제조현장-기계·소재30	산지 중심 농가형 고품질(태양초 품질급)·고효율 건고추 제조 기술 개발	101
100	한국식품연구원	출연연-제조현장-바이오의료32	한국 대표 농산물인 사과, 복숭아, 딸기, 포도의 소비촉진 및 산업화가 가능한 과실 과립형 편이식품 개발	102
101	한국식품연구원	출연연-제조현장-기계·소재31	천일염의 제염후 위생적 생산을 위한 고효율 가공설비의 개발	103
102	한국식품연구원	출연연-제조현장-바이오의료33	목적맞춤형 기능성 필름을 활용한 농산물 품질향상 기술 개발	104
103	한국식품연구원	출연연-이전기술-기계·소재102	냉동폐열을 활용한 농산물 냉각․큐어링/예건 기술 상용화	105
104	한국식품연구원	출연연-이전기술-화학32	양조 미생물 종균화 사업	106
105	한국식품연구원	출연연-이전기술-지식서비스05	천일염의 품질 측정기술개발	107
106	한국기초과학지원연구원	출연연-융복합-기계‧소재06	반도체 및 전자소자의 정량적 열분석 장비개발	108
107	한국기초과학지원연구원	출연연-융복합-바이오의료18	고순도, 고농축 히알루론산 기반 생분해성 마이크로 니들 패취제 개발	109
108	한국기초과학지원연구원	출연연-융복합-전기·전자04	유해가스 측정용 고감도 휴대용 질량분석기 개발	110
109	한국기초과학지원연구원	출연연-융복합-바이오의료19	초정밀 가공법을 이용한 형상기억합금 Ni-Ti계 근관치료용 공구개발	111
110	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-바이오의료43	Membrane Vesicles(MVs) 및 분비 단백질을 항원으로 활용한 진단 마커 발굴 및 항체 생산 기술개발	112
111	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-바이오의료44	해양미생물 라이브러리 구축을 위한 미생물 분리·농축 기술 및 최적화 자동 배양기 개발	113
112	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-전기·전자35	무냉매형 전도냉각 초전도자석 기술개발	114
113	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-전기·전자36	자화도 분석기법을 활용한 0.1 ㎛ 분해능 포터블 도장막 두께 측정기 개발	115
114	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-화학22	ICP-MS 및 NMR 분석장비를 활용한 LED용 precursor 재이용 연속시스템 개발	116
115	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-화학23	축산폐수처리용 고성능 자성나노흡착제-초전도 고자기장 복합 분리기술 개발	117
116	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-기계·소재62	고성능 분석기용 자연순환 냉각방식 극저온 인서트 시스템 개발	118
117	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-화학24	SPM-Raman-Confocal 분석/평가기법 도입을 통한 대면적의 지능형 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 성형 기술 개발	119
118	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-전기·전자37	반도체소자 불량분석을 위한 열영상현미경 기반의 서브-마이크론급 고분해능 결함 검사장비 기술 개발	120
119	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-바이오의료45	Proteomics/Metabolomics 분석기반 페디오신 대량생산 공정개발 및 정장용 개별인정형 건강기능식품 개발	121
120	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-기계·소재63	원심주조기법을 활용한 클러치디스크 탄소복합마찰재 개발	122
121	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-전기·전자38	표면분석 기법을 통한 금속전극단자 표면개질 및 에너지 cell 밀봉기술개발	123
122	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-전기·전자39	1500x1500mm2급 대면적 OLED Lighting용 저저항·고투과 TCO 및 다층 Metal전극 개발	124
123	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-에너지·자원05	나노합성기술 및 분석기술을 이용한 화력발전용 고품질 첨가제 개발	126
124	한국기초과학지원연구원	출연연-연구장비-바이오의료46	생체질환영상장비를 이용한 siRNA 전달치료제의 물리. 화학적 분석 및 생체효능 평가기술	127
125	한국기초과학지원연구원	출연연-이전기술-바이오의료66	실시간 단백질-단백질 결합 분석 상용화 기술 개발	128
126	한국기초과학지원연구원	출연연-이전기술-전기·전자55	환경물질 측정을 위한 고성능 질량분석기 기술을 이용한 고효율 비대칭 전기장 이온필터 개발	130
127	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재07	복합단조기술을 이용한 80MC-98MC급 대형 선박엔진 크랭크축의 Thrust Shaft 개발	131
128	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재08	자동차 부품용 내마모 4xxx계 Al합금 봉재의 품질 및 생산성 향상을 위한 소구경 rod(ϕ25~35mm)의 연속 주조-압연공정 기술 개발	132
129	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재09	자동차용 경량화 부품 제조를 위한 중공 냉간 단조기술 개발	133
130	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재103	항공부품의 국산화를 위한 경량 판재부품 복합성형 기술 개발	134
131	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재104	550km/h 급 고속철도 전차선로 금구류용 알루미늄 청동 소재 국산화 개발	135
132	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-제조현장-기계·소재32	고기능성 소재 성형을 위한 정밀 금형 부품상 50 GPa 이상의 고경도 카본 코팅 공정 기술 및 금형 부품 신뢰성 향상 기술 개발	136
133	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-제조현장-기계·소재33	자동차연비향상을위한동력전달부품의고온저마찰표면처리용 유효 코팅존 600mm급 카본 아크 이온 플레이팅 양산화 기술개발	137
134	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-제조현장-기계·소재34	200 l/min급 screw type dry pump의 screw 내구성 향상 기술 개발	138
135	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재105	냉장고용 열교환기 초발수 처리 기술 개발	139
136	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재106	콘크리트 이송용 이종금속 파이프 및 엘보 개발	140
137	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-제조현장-기계·소재35	폐수지 재생을 위한 450 mm급 산업용 절단 blade의 3배 이상 수명 증진 기술 개발	141
138	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-연구장비-기계·소재64	의료기구 신뢰성 향상을 위한 고내식성 합금소재의 제조공정기술 개발	142
139	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재107	생체의료 임플란트용 2.5mm이하급 Ti합금 소형나사의 정밀성형 및 전조기술 개발	143
140	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재108	풍력발전용 복합소재 터빈블레이드 비파괴평가 기술개발	144
141	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-연구장비-기계·소재65	고내식,저PIMD특성의RF커넥터용주석아연합금도금기술개발	145
142	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재10	고압주조법을 이용한 치과 임플란트 가공용 어버트먼트 저금합금(Au alloy) 봉재개발	146
143	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재11	고인성 내식 Al-Mg 주조합금 개량개발 및 원심주조에 의한 프로펠러 제조	147
144	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-제조현장-기계·소재36	유동제어 공법을 이용한 신개념 seat 리클라이너 부품의 복합단조 성형	148
145	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재12	국내 독자모델 굴삭기용 MCV (Main Control Valve) 주조품 개발	149
146	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-연구장비-기계·소재66	자동차열교환기용콘덴서알루미늄튜브내식기준960시간이상만족하는표면코팅기술개발	150
147	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재13	내경 연삭용 일체형 다이아몬드 공구 개발	151
148	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-연구장비-전기·전자40	Slot-die coater를 이용한 flexible ITO 투명전극용 코팅기술개발	152
149	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재14	Euro-6 배기가스 규제 대응을 위한 승용차 디젤엔진용 고부착성 turbocharger 전단 촉매 개발	153
150	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-연구장비-기계·소재67	국산 스폰지 타이타늄을 이용한 고청정 타이타늄 잉곳 제조 기술	154
151	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-이전기술-기계·소재109	나노압전소자를 이용한 leakage self-monitoring 압력관 및 부품 개발	155
152	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-기계‧소재15	타이타늄 부품의 표면경질화처리기술 및 저비용 초발수 코팅공정기술개발	156
153	한국기계연구원 부설 재료연구소	출연연-융복합-전기·전자05	코일형 변압기 대체용 압전 트랜스포머 제조기술 개발	157
154	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자06	고분자분산형액정(PDLC)용 저접촉각 ITO 박막 기술 개발	158
155	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자07	멀티프로세스 양극산화장치를 이용한 나노산화물광원 비파괴 검사 장치 개발	159
156	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자08	산업용 블로워 구동을 위한 75kW, 30,000RPM 급 고속전동기 드라이브 시스템 개발	160
157	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자09	DSP Platform을 이용한 BMS 개발 및 1kWh급 확장형 ESS 표준 배터리 팩 개발	161
158	한국전기연구원	출연연-융복합-바이오의료20	고출력 스펙트럼 가변형 LED 광원을 이용한 복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 및 영상처리 시스템 개발	162
159	한국전기연구원	출연연-융복합-바이오의료21	Binocular vision 개선기능을 갖는 개인용 멀티미디어 디스플레이 개발	163
160	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자10	HVDC용 첨단송전선의 Accessory 개발	164
161	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자11	작업장 안전성 및 생산성 향상을 위한 전류제어형 60kW급 Lifting Magnet 시스템 기술 개발	165
162	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자12	그린홈 구현 에너지절감형 스마트넷 패널 배선스위치 시스템	166
163	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자13	Dry-Air를 이용한 친환경 25.8kV Recloser 개발	167
164	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자14	방재용 건식변압기 개발	168
165	한국전기연구원	출연연-융복합-화학02	36 ㎸급 DAIS 개폐기용 액상실리콘 케이블 접속재 개발	169
166	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자15	펄스형 테라헤르츠파 기반 반도체 비파괴 검사 기술 개발	170
167	한국전기연구원	출연연-융복합-에너지·자원02	22.9kV급 스페이서 케이블 배열 가공선로 시스템 및 부속장치 개발	171
168	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자16	녹색주거공간을 위한 지능형 에너지지장시스템 개발	173
169	한국전기연구원	출연연-융복합-전기·전자17	풍력 및 태양광 계통연계 인버터에 적용 가능한 Battery Energy Storage System용 양방향 충전기 및 배터리 제어.관리 기술 개발	174
170	한국전기연구원	출연연-제조현장-기계·소재37	에너지 절약형 초속건 도장 공정기술 개발	176
171	한국전기연구원	출연연-제조현장-화학14	Photo-lithography 공정대체 Off-set printing 공정기술 및 나노카본잉크 응용	177
172	한국전기연구원	출연연-제조현장-기계·소재38	플렉시블 기능성 박막증착용 고강도 금속기판의 고평활(1.5nmRMS) 표면전해연마 기술 개발	178
173	한국전기연구원	출연연-제조현장-전기·전자29	친환경 ECO 나노 복합 일체형 주상 몰드변압기 개발	179
174	한국전기연구원	출연연-제조현장-기계·소재39	열전 발전 및 냉공조용 친환경 소자제조 자동화공정 개발	180
175	한국전기연구원	출연연-연구장비-기계·소재68	반도체 폐수처리 및 슬러지 재활용을 위한 초전도 자기분리 적용기술 개발	181
176	한국전기연구원	출연연-연구장비-에너지·자원06	145/170kV급 가스개폐장치용 축소형 내열 스페이서 개발	183
177	한국전기연구원	출연연-이전기술-화학33	고효율 적외선 가열형 패널히터 개발	184
178	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자56	엑시머 레이저 여기용 고전압 극초단 펄스발생장치 개발	185
179	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자57	공동주택단지 보급형 전기자동차 충전시스템 개발	186
180	한국전기연구원	출연연-이전기술-바이오의료67	급성 심장마비환자를 위한 휴대형 AED(Automated External Defibrillator) 개발	187
181	한국전기연구원	출연연-이전기술-에너지·자원11	고속전력선통신기반 발전소 정비지원용 데이터 전송 시스템 개발	188
182	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자58	Coupled Inductor를 이용한 고효율 대용량 계통연계형 PCS 병렬구동 기술개발	189
183	한국전기연구원	출연연-이전기술-기계·소재110	희토류 영구자석 저감을 위한 연속 추력 500N 및 1000N 분해능 1㎛급 이중돌극 영구자석 선형전동기 개발	190
184	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자59	레이저 가공기용 초정밀 스캐닝 기술 개발	191
185	한국전기연구원	출연연-이전기술-기계·소재111	모바일IT용햅틱용무연압전액추에이터기술	192
186	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자60	해상풍력 전력시스템용 고체절연형 RMU(Ring Main Unit) 개발	193
187	한국전기연구원	출연연-이전기술-화학34	원가 절감을 위한 전자제품 외장재용 80% 이상의 제작 수율을 갖는 다층 미세 패턴 제작 기술 개발	194
188	한국전기연구원	출연연-이전기술-전기·전자61	반도체 웨이퍼 검사용 200nm급 극정밀 방사선 영상 기술 개발	195
189	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-화학15	고효율 기능성 테프론 분말 제조 공정 기술 및 시스템 개발	196
190	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재40	발산광학계용 유리소자 생산을 위한 고효율 핫 프레스 공정 기술개발	197
191	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재41	마그네슘 리싸이클링 고도화를 위한 스크랩파쇄/선별 및 칩 고밀도 성형장치 개발	198
192	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재42	첨단전자산업을 위한 절전형 열원기술 개발	199
193	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재43	클로우저 2level Stack 금형․성형기술 개발	201
194	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재44	기억재생기술을 이용한 에너지 절감형 자동 주탕장치 개발	203
195	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재45	후육 플라스틱의 High Cycle 구현을 위한 물사출성형(Water Assisted Injection Molding) 시스템 제조 기술 개발	206
196	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-전기·전자30	디젤엔진 자동차의 연료필터 및 관련 부품의 가공 및 검사 공정에 대한 IT 융합형 자동화 시스템 기술	208
197	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재46	양방향 Transfer방식을 접목한 다공정 One-stop 멀티 포밍금형 시스템개발	209
198	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-화학16	불균일 촉매를 이용한 유지계 바이오매스 유래 지방산의 친환경 에스테르화 공정 개발	210
199	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재47	전자기력을 이용한 Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 접합기술 개발	211
200	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재48	알루미늄 재활용 지금제조시 발생하는 재의 환경친화적 처리시스템 및 기술개발	212
201	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-화학17	MedicalCotton의 생산성 향상 및 친환경 에너지 절감형 공정기술 개발	213
202	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-화학18	Ionic liquid 도입 정제법을 이용한 OLED 유기소재의 에너지 절감형 고순도화 정제기술개발	214
203	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재49	환경 유해 공정인 납욕 및 염욕 대체를 위한 유동상 오스템퍼링 공정 개발	215
204	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재50	사출성형수지의 고효율 건조/혼합 및 자동공급시스템 개발	216
205	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재51	정밀 유도가열법을 적용한 다이아몬드공구 소결공정시스템 개발	217
206	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재52	다공정TandemLine제조환경개선을위한자동SheetFeeder셔틀금형시스템개발	219
207	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재53	웹 기반 친환경 제품 설계 및 환경성 평가 인증 지원 시스템 개발	220
208	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재54	산소부화를 이용한 20Kg/hr용 폐기물 가스화 처리 기술	221
209	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재55	자원 저감 및 생산성 향상을 위한 SCR촉매 함침제조공정의 자동화 시스템 개발	222
210	한국생산기술연구원	출연연-제조현장-기계·소재56	초경량-박판 구현을 위한 사출-연신 블로우 생산시스템 개발	224
211	한국생산기술연구원	출연연-융복합-화학03	Solar Cell 과 LED를 적용한 해양 레저 의류 개발	225
212	한국생산기술연구원	출연연-융복합-화학04	전기이중층 나노셀 분산형 실란을 이용한 고침투성 도로보호재료 개발	227
213	한국생산기술연구원	출연연-융복합-바이오의료22	사용자 맞춤형 상담서비스를 위한 CBR 에이전트 기반의 u-웰니스 멘토 의사결정 지원시스템 개발	229
214	한국생산기술연구원	출연연-융복합-전기·전자18	이차전지 전극소재 적용을 위한 1차원 다공성 나노섬유 구조 대량 생산 기술 개발	230
215	한국생산기술연구원	출연연-융복합-화학05	10,000 ton/년 규모의 숙신산(succinic acid) 합성을 위한 공정 기술 개발	231
216	한국생산기술연구원	출연연-융복합-바이오의료23	고기능 일회용 플라스틱 세포배양기 개발	232
217	한국생산기술연구원	출연연-융복합-바이오의료24	골다공증 환자에 적합한 가변각 잠김 금속판의 개발	233
218	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재16	나노이종소재로표면제어된고품질음극카본복합소재의개발과리튬이온전지응용기술개발	235
219	한국생산기술연구원	출연연-융복합-바이오의료25	대량 생산을 위한 장미식물세포 배양 공정 개발 및 Elicitor 처리를 통한 안티에이징 소재 개발	236
220	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재17	용사용 Zn 합금 선재 제조기술개발	237
221	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재18	고속전자빔 기술을 이용한 TCO 및 실리콘박막의 결정화 향상 공정개발	238
222	한국생산기술연구원	출연연-융복합-전기·전자19	Vapor compression cooling system을 적용하여 온도안정성이 확보된 50W급 고출력 나노초 광섬유 레이저 시스템 개발	239
223	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재19	Euro-6 대응 상용차 SCR용 실시간 NOx/NH3 광센서시스템개발	241
224	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재20	AMOLED TV 증착용 FMM 새도우 금속 마스크 Etching 시스템 개발	242
225	한국생산기술연구원	출연연-융복합-화학06	목질계 바이오매스 유래 고기능성 미세 wood 입자 대량생산 및 이를 이용한 복합소재 기술개발	243
226	한국생산기술연구원	출연연-융복합-바이오의료26	생체조직유래 소재 기반의 탈장 치료용 고기능성 멤브레인 개발	244
227	한국생산기술연구원	출연연-융복합-화학07	용액공정이 가능한 유기조명용 공통층 소재 개발	245
228	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재21	정밀 Fastener의 IT융합 고내식성 확보를 위한 열표면처리기술개발	246
229	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재22	결로방지 유리 코팅 기술 적용된 스마트형 냉동고 개발	248
230	한국생산기술연구원	출연연-융복합-기계‧소재23	RPS 대응을 위한 100kW급 중소형 저급오일 재가스화 모듈 개발	249
231	한국생산기술연구원	출연연-융복합-전기·전자20	소형액화가스저장용기의 잔량측정용 외벽부착식 초음파 액면계 개발	250
232	한국생산기술연구원	출연연-연구장비-바이오의료47	글로벌 시장 진출을 위해 인체 및 사용특성을 고려하여 핵심성능 및 임상적 유효성 평가를 통한 복합기능 자동 배설케어시스템 기술개발	251
233	한국생산기술연구원	출연연-연구장비-기계·소재69	IT기반 RP/CT/CNC 장비 및 CAE 기술을 활용한 자동차 Cyl. Block 시제품 양산기술 개발	252
234	한국생산기술연구원	출연연-연구장비-전기·전자41	스펙트럼 가변형 LED 광원을 활용한 솔라시뮬레이터 제조기술개발	253
235	한국생산기술연구원	출연연-연구장비-에너지·자원07	Spark Pasma Sintering (SPS) 장비를 이용한 CuInGaSe2 4성분계 스퍼터 타겟 제조기술 개발	254
236	한국생산기술연구원	출연연-이전기술-기계·소재112	로봇용 저스패터 풀디지털 고속용접전원개발	255
237	한국생산기술연구원	출연연-이전기술-에너지·자원12	염료흡착시간 단축을 위한 저온소결용 광전극/염료 하이브리드 소재 개발	256
238	한국생산기술연구원	출연연-이전기술-기계·소재113	터널공사용 T45급 드리프터 설계 및 제조기술 개발	258
239	한국생산기술연구원	출연연-이전기술-전기·전자62	비전&나사로봇을 이용한 압력센서 자동조립&검사장치 개발	259
240	한국생산기술연구원	출연연-이전기술-화학35	High-end 반도체 패키징 기판용 저열팽창 에폭시 수지의 상용화 기술 개발	260
241	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-기계·소재70	흡입독성시험을 위한 화상점적투여 시스템 개발	261
242	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료48	젖산은을 활용한 흡입안정성이 확보된 고체형 가습기 살균제 개발	262
243	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료49	민들레 발효식초를 이용한 타블렛 시제품 개발	263
244	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료50	유색보리와 귀리를 주원료로 한 당뇨환자용 즉석죽 개발	264
245	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-이전기술-바이오의료68	물질 특이적 후성유전체적 독성 및 효능 바이오마커 개발	265
246	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료51	쑥 추출물의 안전성, 기능성 규명을 통한 항아토피 기능성 생물소재 개발	266
247	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료52	연잎 추출물의 안전성, 기능성 구명을 통한 기능성 생물소재 개발	267
248	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-화학25	신규 작물보호제 MRC-01의 국제 인증 시험자료개발	268
249	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-이전기술-바이오의료69	호흡기에 존재하는 이온채널을 이용한 약물의 호흡기계 독성 스크리닝 기술개발	269
250	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료53	함초 추출물의 안전성, 기능성 규명을 통한 항비만 생물소재 개발	270
251	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-융복합-바이오의료27	위염 예방 천연물 소재 개발 사업화	271
252	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-융복합-바이오의료28	해양 수산물에서의 급만성 위염개선을 위한 건강기능식품의 개발	272
253	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료54	삼백초 추출물을 이용한 기능성 생물소재 개발	273
254	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-연구장비-바이오의료55	ALA를 이용한 기능성 생물소재 개발	274
255	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	출연연-융복합-바이오의료29	소형 All-in-one 흡입독성 토탈 솔루션 시스템의 개발	275
256	한국표준과학연구원	출연연-제조현장-전기·전자31	차세대 친환경 절연가스 온도-압력 변환 스위치 개발	276
257	한국표준과학연구원	출연연-융복합-전기·전자21	동시위상천이를 이용한 고속 3차원 형상측정기술	277
258	한국표준과학연구원	출연연-융복합-전기·전자22	차세대 소자용 증착소재 양산 합성 장치 및 품질관리 측정시스템 개발	278
259	한국표준과학연구원	출연연-융복합-화학08	Flexible HeatSink - 유연성을 지닌 혁신적인 sheet형 방열판	279
260	한국표준과학연구원	출연연-융복합-전기·전자23	배전반 안전경보시스템 개발	280
261	한국표준과학연구원	출연연-융복합-기계‧소재24	반도체 FAB 공정 현장의 웨이퍼 불순물 검사를 위한 승온 맵핑 기술개발	281
262	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-전기·전자42	부산물이 많이 발생되는 코팅 장치의 생산성 향상을 위한 40 ~ 200mm(I.D) 진공용 밸브 제어 시스템 개발	282
263	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-기계·소재71	로봇의 모션 제어를 위한 모터용 360° 회전 포지션 센서 개발	283
264	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-전기·전자43	고전압, 고차단용량 퓨즈가 내장된 COMPACT 배전반용 에폭시몰드 계기용변압기(PT) 개발(24 kV/36 kV급)	284
265	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-정보통신14	전자기펄스 차단용 300 A급 대용량 필터 개발	285
266	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-기계·소재72	나노압입시험용 초고순도(6N 이상) 품질제어 기준시편 개발	286
267	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-정보통신15	mm-wave 안테나 측정용 대형 고품질 Quiet Zone 발생장치 실용화 연구	287
268	한국표준과학연구원	출연연-연구장비-전기·전자44	적외선 광학계 성능평가를 위한 시준장치와 전달렌즈 개발	288
269	한국표준과학연구원	출연연-이전기술-전기·전자63	박막반도체 공정을 위한 100 Hz급 층별 박막패턴 검사기술 개발	289
270	한국표준과학연구원	출연연-이전기술-전기·전자64	AFM용 10 nm 급 탄소나노튜브 탐침 개발 및 실용화	290
271	한국표준과학연구원	출연연-이전기술-기계·소재114	용접부 결함 탐상 효율 증대를 위한 수평횡파 초음파시스템 개발	291
272	한국표준과학연구원	출연연-이전기술-전기·전자65	정밀급 복합 공기오염측정기기 소형화 개발 및 상용화	293
273	한국표준과학연구원	출연연-이전기술-기계·소재115	반도체 300mm CVD시스템의 오염입자저감 coating 부품기술 개발	294
274	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-전기·전자45	대면적 증착용 Magnetron Sputter 시뮬레이터 개발	295
275	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-전기·전자46	고효율LLC타입SMPS와삼각핀방열구조를적용한 200W급LED가로등개발	296
276	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재73	방폭성능을 가지는 선박용 안전도어용 이중패널 제작기술 개발	297
277	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재74	솔라셀 제조용 Firing 퍼니스 시스템 개발	298
278	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재75	마이크로 감속기어 시스템을 적용한 무선형 디지털 근관치료 핸드피스 유닛 개발	299
279	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재76	에너지 절감형 트롤 시스템 개발	300
280	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-에너지·자원08	그린 IT용 에너지 효율성 증가를 위한 블록 단위 스마트랙 기술	301
281	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재77	전산유체역학(CFD) 해석을 통한 현장용 미생물 배양기의 개발	302
282	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재78	친환경 고정밀도의 특수주조를 위한 정밀주조용 금형개발	303
283	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재79	슈퍼컴퓨터를 활용한 Air Blast형 입체 급속 냉각시스템 개발	304
284	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재80	베어링가공용 고정밀 내면연삭기 개발	305
285	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재81	PBT 소재용 사출성형기 스크류 설계 기술개발	306
286	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재82	유체-구조 연성해석을 통한 고효율 착즙 스크류 개발	307
287	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재83	Fanless 열설계 개선에 의한 무소음 미니 PC 냉각 모듈의 구현	308
288	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재84	해양플랜트드릴링프로세스에사용되는머드공급용 고압제어밸브의국산화개발	309
289	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-화학26	높은 활성 띤 DMC촉매의 반응기 내 유동해석 및 난류 형성 분포도 해석	310
290	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재85	비정형 곡면을 가진 요트선체 곡판성형기술 개발	311
291	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-에너지·자원09	용량 조절이 가능하고 수두 높이 3m의 저낙차 소수력 발전이 가능한 터빈 일체형 소형수력 발전기 기술 개발	312
292	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재86	폐기축산물의 친환경적 처리를 위한 유해물 배출 zero 수분해장시스템 기술 개발	313
293	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재87	슈퍼컴퓨터 기반 자동차 충돌해석을 활용한 폐단면 구조 임팩트 빔 기술개발	314
294	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-전기·전자47	대류열전달구조가최적화된측면홀이있는방열기를가진 광균일, 고효율 LED 가로등 개발	315
295	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재88	넌슬램 노즐체크 밸브(Non-Slam Nozzle Check Valve) 국산화 개발	316
296	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재89	SCR 탈질설비 폐촉매 재생을 위한 이동형 재생설비 개발	317
297	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재90	FPSOTopside플랜트SeparationSystem내액-액분리를위한Coalescer기술개발	318
298	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재91	슈퍼컴퓨터를 활용한 LED용 80kg급 단결정 성장로의 Hot Zone 개발	319
299	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재92	드로잉 공법을 포함하는 복합 프로그래시브 금형기술개발	320
300	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-전기·전자48	슈퍼컴퓨터를 활용한 대면적 반응 공정이 안정화된 진공 증착 설비 개발	321
301	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재93	에너지공정안정화를위한최고효율10%향상된발포압출기용filtrationsystem기술개발	322
302	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재94	고장력 강판을 적용한 차량용 EXTN-SIDE SILL OTR부품개발 슈퍼컴퓨터전산해석	323
303	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재95	슈퍼컴퓨터를 활용한 내부유동 특성 확인 및 전기화학적 PROCESS 규명을 위한 전기분해설비 개발	324
304	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재96	KS R 8008을 만족하는 20/26in 급 전기자전거용 튜브 및 하우징 접합구조 개발	325
305	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-지식서비스01	전통 장류 등의 신기능 전통 식품 용기 개발	326
306	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재97	화학적 산소발생 기제를 이용한 해양 조난 구명기 시스템 개발	327
307	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-화학27	투수성이 우수하며, 수질 정화, 보행환경 개선이 가능한 친환경블록 시스템 개발	328
308	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-전기·전자49	슈퍼컴퓨터 및 관련 장비를 이용한 얼굴용 건강 마사지기기의 개발	329
309	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-바이오의료56	전문의사 처방에 따른 치료, 보정용 온라인 주문 및 맞춤형 인솔제작 시스템 개발	330
310	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-화학28	CARBON소재를 활용한 Carbon Outsole을 접목시킨 자전거화	331
311	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-기계·소재98	슈퍼컴퓨터 및 관련 장비를 이용한 맞춤 서비스용 로봇 기구설계 최적화	332
312	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-지식서비스02	경관용 블록형 전통기와 제품 개발	333
313	한국과학기술정보연구원	출연연-연구장비-지식서비스03	부분별 중량을 받쳐주는 모듈이 구비된 매트리스	334
314	한국과학기술정보연구원	출연연-융복합-정보통신12	지능형 에코설계를 위한 모바일기반 3D BIM 모델링 제품 개발	335
315	한국과학기술정보연구원	출연연-융복합-기계‧소재25	이종 마찰용접을 이용한 대형 선박 터보챠져용 로타샤프트 제작 기술개발	336
316	한국천문연구원	출연연-융복합-전기·전자24	고속정밀 로보틱 마운트 시스템 개발	337
317	한국천문연구원	출연연-융복합-전기·전자25	IT기반 상용 통신기를 이용한 소형용 차세대 천체관측용 망원경 제어기술 개발	338
318	한국천문연구원	출연연-연구장비-정보통신16	Mm파 Cryogenic Amplifier 개발	339
319	한국천문연구원	출연연-연구장비-전기·전자50	전파신호처리를위한광대역자동상관전파분광기(Auto-CorrelationSpectrometer)개발	340
320	한국천문연구원	출연연-연구장비-정보통신17	스트림 기반 대용량 데이터 전송 기술 개발	341
321	한국천문연구원	출연연-연구장비-정보통신18	초고속 데이터 저장 스토리지 시스템 개발	343
322	한국천문연구원	출연연-이전기술-전기·전자66	중형(50cm∼1m급)망원경 기계부 및 제어 시스템 개발	345
323	한국천문연구원	출연연-이전기술-기계·소재116	밀리미터/서브밀리미터 Quasi-optical 부품 개발	346
324	한국화학연구원	출연연-융복합-화학09	신규 자외선 차단 실리콘 단량체 합성 및 입자 제조	347
325	한국화학연구원	출연연-융복합-화학10	이산화탄소 저감을 위한 클링커 활성 화합물 개발	348
326	한국화학연구원	출연연-융복합-화학11	Nitrite-Free 비금속 변색방지(Tarnish Inhibition)용 고투명성 고분자필름 개발	349
327	한국화학연구원	출연연-융복합-화학12	산업 보안용 고내열성 Green 유기형광재료 개발	350
328	한국화학연구원	출연연-융복합-전기·전자26	자동차용 전지 성능평가를 위한 새로운 휴대용 테스트 장치 개발	351
329	한국화학연구원	출연연-융복합-기계‧소재26	구리 잉크 기반 엠보싱 인쇄기술을 통한 유연 OLED용 보조전극/투명전극 유연기판 제작기술 개발	352
330	한국화학연구원	출연연-융복합-화학13	저온 소성형 고전도성 구리 페이스트 개발	353
331	한국화학연구원	출연연-융복합-전기·전자27	백색 OLED 용 유기 공통층 물질 개발	354
332	한국화학연구원	출연연-융복합-바이오의료30	눈물순환이 우수한 나노우물 표면구조형 컬러렌즈의 개발	355
333	한국화학연구원	출연연-제조현장-화학19	고체산 촉매를 활용하여 Pentaerythritol 기반 아크릴레이트 UV 모노머를 합성하는 녹색공정기술 개발	356
334	한국화학연구원	출연연-제조현장-화학20	마그네트론의 핵심소재인 고전압 커패시터(capacitor)용 유전체분말의 녹색제조공정 기술공동개발	357
335	한국화학연구원	출연연-제조현장-화학21	REACH 대응 고온공정 열가소성 수지용 차아인산계 난연소재의 상용화 기술개발	358
336	한국화학연구원	출연연-연구장비-화학29	전반사 가능 광결정 스마트 코팅소재 제조공정기술 개발	359
337	한국화학연구원	출연연-연구장비-전기·전자51	대면적 디스플레이 LGP용 광경화 수지 및 패터닝 기법개발	360
338	한국화학연구원	출연연-연구장비-화학30	고품위 입자 제조를 위한 micro-mixing 효과를 활용한 연속 반응기 및 응용제품 개발	362
339	한국화학연구원	출연연-연구장비-화학31	무색 대전방지첨가제로서 친수성 Hyperbranced block polymer 및 이를 함유한 대전방지 컴파운드 제조기술 개발	363
340	한국화학연구원	출연연-이전기술-바이오의료70	Phytophthora infestans에 의한 식물병 방제를 위한 천연식물보호제 상품화	365
341	한국화학연구원	출연연-이전기술-화학36	광학활성 아미노알코올의 제조 및 이를 이용한 키랄 스위치체 합성기술 개발	366
342	한국화학연구원	출연연-이전기술-화학37	다용도 다기능성 서방성/속방성 세정제 개발	367
343	한국기계연구원	출연연-융복합-기계‧소재27	300mm급 Si 웨이퍼 에칭을 위한 SiC 전극 가공 기술 개발	368
344	한국기계연구원	출연연-융복합-기계‧소재28	다품종 소량 생산을 위한 맞춤형 적외선 마이크로 광학 소자의 레이저 미세 가공 기술 개발	369
345	한국기계연구원	출연연-융복합-전기·전자28	동시 이중 주파수 구동 인버터를 이용한 기어열처리 기술개발	370
346	한국기계연구원	출연연-융복합-기계‧소재29	인공아가미용 100mL/min급 마이크로소자기술 개발	371
347	한국기계연구원	출연연-융복합-에너지·자원03	4노트 이하의 바람에서도 전력생산이 가능한 도서, 농어촌, 도시지역의 풍력발전을 위한 10kw급 소형 집풍형 풍력발전기 기술개발	373
348	한국기계연구원	출연연-제조현장-전기·전자32	FPCB(Flexible PCB) 연속 라우팅(Routing)을 위한 40 ㎛ 형상정밀도 레이저 가공기 개발	374
349	한국기계연구원	출연연-제조현장-기계·소재57	치열교정용 부품의 레이저용접 및 시스템 개발	375
350	한국기계연구원	출연연-제조현장-기계·소재58	Heating width 2,000mm와 최대 직물 이송속도 30m/min의 급속건조 시스템을 이용한 후직/산자용 섬유제품의 표면개질 가공기 설계 및 제작기술 개발	376
351	한국기계연구원	출연연-제조현장-기계·소재59	13kW급 주름성형 원단 제조기 자동화 청정기술 개발	378
352	한국기계연구원	출연연-제조현장-기계·소재60	개발기간 30% 단축을 위한 자전거용 디자인- 설계-해석 프로세스 통합 및 자동화 SW 개발	379
353	한국기계연구원	출연연-연구장비-바이오의료57	산업동물의 질병치료 및 예방을 위한 1%이내 정밀도 무침주사기 개발	380
354	한국기계연구원	출연연-연구장비-에너지·자원10	박막 태양전지의 세정 효율 향상과 손상 방지를 위한 1000 W급 배치식 미드소닉 기술 개발	381
355	한국기계연구원	출연연-연구장비-기계·소재99	sonochemistry분야응용을위한2000W급의clamp-ontype초음파반응장치기술개발	382
356	한국기계연구원	출연연-연구장비-기계·소재100	모바일 디스플레이 보호 필름 개발을 위한 물접촉각 140도 이상 나노패턴 피치 300nm 이하 내지문 나노코팅 기술 개발	383
357	한국기계연구원	출연연-연구장비-전기·전자52	Touch Panel용 0.1 mm 두께 박판 Sensor Glass 초정밀 가공 기술 개발	384
358	한국기계연구원	출연연-이전기술-기계·소재117	접촉저항 변화를 응용한 소방계통용 350bar급 MEMS형 고압 리미트 스위치 기술 개발	385
359	한국기계연구원	출연연-이전기술-기계·소재118	해양플랜트, 석유화학 플랜트 및 방폭을 필요로 하는 각종 산업현장에 적용하기 위한 15마력 264N·m급 Radial Piston Air Motor 개발	386
360	한국기계연구원	출연연-이전기술-기계·소재119	소형 피스톤 펌프를 적용한 그리스 고압(60bar이상) 자동 주입기 개발	387

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료01

관리번호

생명(연)-03

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

난용성약물 가용화 및 고효율 경피전달 촉진제로서의 셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 활용기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

보건의료

BT

건강한생명사회지향

바이오

중분류

의약바이오

의약품/ 의약품개발

보건의료관련응용

약물전달시스템기술 (020800)

소분류

약물전달 시스템

약물전달시스템

바이오신약개발기술

키워드

한글

용해촉진

경피흡수촉진

셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트

영문

solubilization

Permeation enhancing

cellulose acetate polysulfate

개  요

◦생체독성이 낮은 셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 유도체를 이용한 난용성 의약품의 가용화 및 니코틴과 성장호르몬의 경피전달시스템 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 자체의 가치향상 및 조기 사업화를 위하여 중소기업과 공동기술 개발이 필요함

◦본 제안기술의 핵심 물질인 셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트의 대량생산을 위해서는 중소기업 참여가 반드시 요구됨

◦본 제안기술의 핵심 물질인 셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트는 제약산업에서의 수요가 다양하므로 중소기업의 이상적인 사업아이템임

◦본 기술개발사업에서 개발될 새로운 난용성약물 가용화제 및 경피전달 촉진제는 상용화 및 사업화와 직결되어 개발 시점부터 중소기업과의 공동연구가 필수적

개발목표

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트를 이용하여 난용성약물의 가용화 및 약물의 피부투과를 증진시킬 수 있는 약제학기술 및 제품 개발

개발내용

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 합성 최적화 및 생산

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트의 독성시험

-설치류를 이용한 단회독성시험, 4주 DRF (Dose Range Finding)시험

-셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 설치류내 도입 후, 실시간 영상 분석

-셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 세포내 도입에 따른 생리생화학적 독성 분석

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트의 spec. 작성

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트의 피부자극성시험

◦난용성약물, 특히 BCS class IV에 해당되어지는 약물의 가용화 기술 개발

◦셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트를 이용하여 기존의 니코틴 패취와 비교해서 더 적은 양으로 동일한 효과, 즉 동일한 혈중농도를 나타내는 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트합성 최적화	N/A	95% (벨라루스, 벨라루스 국립대)	90%	> 95%
셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트의 독성시험	N/A	-	-	GLP성적서 확보
셀룰로즈 아세테이트 폴리설페이트 규격	N/A	-	-	CMC자료 확보
약물가용화 효과	증가(%)	N/A	N/A	>50%
니코틴의 in vitro/in vivo 경피흡수증가율	증가(%)	N/A	N/A	>50%

주요결과물

신규 경피전달물질, 특허, 논문

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료02

관리번호

생명(연)-04

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

콤비테라피(Combi-therapy)를 이용한 아토피/피부염 예방․개선용 화장품 소재개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

생명과학

BT

국가안전 및 위상제고

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

관련응용

유용 동식물자원의 보존 및 이용기술

소분류

바이오

화장품/소재

바이오

화장품/소재

기능성바이오

소재기반기술

키워드

한글

콤피테라피

아토피/피부염

화장품소재

영문

combi-therapy

atopic dermatitis

cosmetic materials

개  요

◦유기화학/천연물화학+농생물학(곤충자원)+임상의학+분자생물학의 융합 기술

◦각질관리/면역조절활성 효소+항염증활성물질+보습물질의 복합 투여를 통한 천연물 유래 아토피/피부염 예방․개선용 화장품 소재 도출 및 이를 이용한 제품화

중소기업

적합성

및 필요성

◦해당 분야에 선행연구를 통해 가능성을 확인하고 관련소재 대량생산 원천기술 보유 및 사업화 의지가 강한 중소기업이 존재하고 있으나 대기업은 파악되지 않음.

◦또한 천연물 유래 생체활성물질의 탐색 및 사업화 원천기반기술 확보분야는 중소기업-출연(연)에서 상대적으로 경쟁력을 지니고 있어 적합성이 높음.

◦즉 개발과정에서 신속한 의사결정 및 시행, 소규모 다품종 개발에 적응력, 소자본으로 등록 및 활성 확인 가능 분야에 집중하는 중소기업의 특성을 적극 활용함.

개발목표

◦토착식물자원과 미생물효소를 이용한 아토피 및 피부질환 예방․개선용 화장품소재 및 이를 이용한 제품화

개발내용

◦주요성능 : 콤비테라피를 이용한 부작용이 적은 아토피/피부질환 예방․개선제 화장품 소재 개발

◦주요 특징

-천연식물로부터 아토피/피부염 예방․개선 활성물질 분리, 특성규명 및 표준화

-곤충미생물유래 면역 증강 효소원 도출 및 고순도 효소의 대량 생산 최적화

-세포실험 및 동물실험/임상시험을 통한 아토피/피부염 예방․개선 효능 검증

-각질관리/면역조절활성 효소+항염증활성물질+보습물질의 복합 투여를 통한 천연물 유래 아토피/피부염 예방․개선용 화장품 소재 도출 및 이를 이용한  제품화

◦기타 요구사항

-시중에 존재하는 기능성화장품 소재와의 차별성/독점성 충족

-화장품 소재로서의 사용을 위한 법적 행정적 충족

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
아토피/피부염 개선효능 비율	%	85	50	80
관련소재의 차별성	국내외 물질특허	보유	일부보유	보유

주요결과물

◦천연물 유래 아토피/피부질환 예방․개선용 기능성화장품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료03

관리번호

생명(연)-05

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

신개념 spore-enzyme 및 spore-vaccine 복합제제 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오의료

보건의료

BT

건강생명사회

바이오

중분류

의약바이오

의약품개발

보건의료

약물전달

소분류

효소의약품/백신

효소의약품/백신

기타

(020315)

키워드

한글

포자-효소

포자-백신

복합제제

영문

spore-enzyme

spore-vaccine

display complex

개  요

◦안전한 GRAS Bacillus spore 표면에 효소 및 백신 항원 spore display 시스템을 최적화, spore-단백질 전달시스템으로 개발하여 신개념 효소치료제 및 백신을 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦이미 의약용으로 허가되어 있는 GRAS Bacillus spore 표면에 효소 및 백신항원을 spore display할 수 있는 기술을 개발하여 대규모 투자가 필요하지 않고, 중소기업이 시스템을 최적화할 수 있을 정도로 기술개발이 진행되어 있음

◦또한 본 기술은 중소기업이 일부 보완적인 원천기술을 갖고 있어서 중소기업에 적합한 분야임

개발목표

◦안전하면서도 현재 활용되고 있는 GRAS Bacillus spore의 표면에 효소 및 백신항원을 display할 수 있는 spore display 시스템을 최적화하여, spore를 효소/백신 단백질 전달시스템으로 개발하여 신개념 경구용 spore-enzyme 효소치료제 및 점막면역용 spore-vaccine 복합제를 개발

개발내용

◦유전적 및 비유전적 방법에 의한 효소 및 항원 디스플레이 추가 개량

◦위액에 대한 안정성 : pH, salt, protease 등에 대한 내성 부여

◦3대 대표 효소(protease, lipase, amylase)의 spore-display

◦2종 antigen의 spore-display

◦경구투여 및 점막투여 효과 입증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. spore display 원천기술 입증	수	4가지 antigen, 3가지 효소	대등한 수준	타겟단백질의 display 입증
2. spore-효소 안정성	배(반감기)	-	8배 증가	10배 이상
3. spore-효소 효과	%(잔류 활성)	-	20	30% 이상
4. spore-antigen 전시	개/spore	3000 (영국)	대등한 수준	5000
5. spore-백신 효과	%	30 (영국)	-	40

주요결과물

○경구용효소로 위액/단백분해효소 내성을 갖는 신개념 spore-효소 복합치료제

○mucosal vaccine 또는 edible vaccine화 할 수 있는 spore-vaccine display 제제

○장내 밸런스 유지 및 치료형 GRAS 미생물 spore의 해독효소/단백질 복합제제

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료04

관리번호

생명(연)-06

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

씨감자 식물공장 실용화 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림수산식품

BT

비전V

바이오

중분류

산업바이오

식량작물과학

농업해양환경관련 응용

051100

소분류

기타산업바이오

식량작물재배생산

020312

키워드

한글

식물공장

씨감자

영문

plant factory

seed potato

개  요

◦미래의 식물 공장시스템을 통해 미니튜버 씨감자를 대량생산하는 최적 시설환경 제어 및 밀식재배 기술을 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦초기 적은 투자로 기술 개발이 가능하고 국내외 기술개발 현황에 신속한 대처가 가능한 농업바이오 산업의 특성상 중소기업의 연구로 적합함

개발목표

◦미래의 식물 공장시스템을 통해 미니튜버 씨감자를 대량생산하는 최적 시설환경 제어 및 밀식재배 기술을 개발

개발내용

◦에너지 절약형 씨감자 년중 생산 식물공장 시설 개발

-사계절 지열, 태양열 이용 최적 냉난방 기술

-LED 조명 및 온도, 습도, 양분 자동 복합 제어 시스템

◦인공씨감자를 이용한 우량 미니튜버 생산 최적 시스템 개발

-최적 상토, 선반 및 영양분 조절에 의한 미니튜버 단기 대량 생산기술개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
미니튜버생산량	개수/ 평/ 년	2,000 (한국,보광)	2,000	5,000
미니튜버 단가	원/개	500 (한국, 보광)	500	200
식물공장 환경 제어	환경제어율(%)	90(네델란드,PLantLab)	50	80

주요결과물

◦미니튜버 씨감자, 식물공장 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료05

관리번호

생명(연)-07

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고감도 형광나노소재 활용 초고속 진단기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT분야

비젼II. 건강한 생명사회 지향

신소재-나노 융합

중분류

의약바이오

융합바이오

보건의료 관련응용

선도물질도출기술

소분류

의약바이오기반 기술 및 시스템

나노바이오소재

기능성 바이오 소재 기반기술

키워드

한글

형광

나노소재

진단

영문

fluorescence

nano material

diagnosis

개  요

◦고감도 형광나노소재를 기반으로 하는 정량분석이 가능한  초고속 진단 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦국내 진단분야는 대부분 중소기업들이 주도를 하고 있으며 특히 해외 수출 등을 통해 빠른 성장을 하고 있음

◦고감도의 정확한 정량 진단을 위해서는 독자적인 형광 원천소재의 확보가 필요함. 따라서 중소기업에 형광 원천소재 기술를 제공하고 기업에서는 정량분석이 가능한 진단시스템을 상용화하는 공동기술개발이 매우 필요함

◦진단시스템 하드웨어 분야의 경우 국내 중소기업이 강점을 갖고 있음. 따라서 원천소재기술과 하드웨어의 접목을 통해 세계적인 진단기 개발이 가능함

개발목표

◦신개념 형광 나노원천소재 개발

-형광나노소재 광안정성 (>80%)

-Brightness (기존 유기형광물질 대비 5배 이상)

-고효율 및 고배향성 항체 고정화 기술 확보

◦형광 나노소재 활용 래피드 진단센서 및 고감도 형광 분석시스템 개발

-검출능력 (전혈 5 ㎕, 측정시간 5 min)

-검출 신뢰도 (정확성(R2) 0.98, 재현성(CV%) 4)

개발내용

◦주요 성능

-고감도 및 고 양자수율을 갖는 형광 나노원천소재 개발

-높은 광안정성 및 생체분자 고정화 수율을 갖는 형광 나노소재

-100 nm 이하의 고균일성 및 표면개질이 용이한 형광나노소재 개발

-생체분자의 고정화 효율 및 배향성 향상

◦주요 특징

-전혈을 사용하여 고선택적인 생체분자 검출

-혈구세포 포집 및 특이적 생체분자 추출과 검출

-용혈을 통한 특이적 생체분자 검출(비특이적 반응 억제)

◦기타 요구 사항

-형광 나노소재 활용 래피드 진단센서 개발

-고감도 형광 분석시스템 개발

-진단시스템의 유효성 평가(당화혈색소 진단)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
형광나노입자 크기	nm	100	-	80
형광나노소재의 안정성	%	80	60	80
형광나노소재의 균일성	%	(Avg. ±10%) >70%	(Avg. ±10%) >50%	(Avg. ±10%) >70%
정량분석 정확도	R2	0.98	0.96	0.98
정량분석 재현성	CV%	4	5	4

주요결과물

◦진단용 형광 나노원천소재

◦래피드 진단센서 및 형광 분석시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료06

관리번호

생명(연)-08

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

효모세포가 생합성하는 화장품용 천연유화제의 산업적 생산기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

비전Ⅱ.건강한생명사회지향

바이오

중분류

산업바이오

생물공학

기초기반기술

대량생산공정기술

소분류

바이오화장품/소재

발효공학

생물공정기술

키워드

한글

천연유화제

효모발효

다당체

영문

natural emulsifier

yeast fermentation

polysaccharide

개  요

◦효모세포가 생산하는 다당체 천연유화제

-독성이 없는 것으로 알려진 효모로부터 생산되는 천연유화제로 화장품에서 단독유화제로써 사용할 수 있는 유화력 뿐만 아니라 점증기능을 갖고 있어 높은 유화안정도를 나타낼 수 있음

-발전하는 국내 화장품산업에서 단독유화제로써 사용할 수 있는 천연 다당체가 적용된다면 진정한 천연화장품의 시대를 열어갈 수 있음

중소기업

적합성

및 필요성

◦국내의 경우 화장품원료 공급 업체는 대부분이 중소기업이며, 화장품 산업의 특성 상 화장품원료는 다품목 소규모 형태의 영업방식이 주를 이루고 있음

◦이러한 중소기업의 경우, 모든 화장품 원료에 대한 연구 개발이 어려운 실정이며, 특히 바이오기술을 이용한 천연 원료 개발에 대해서는 그 분야에 높은 연구개발 능력이 있는 연구기관과의 공동 기술개발이 필요함

개발목표

◦효모세포를 이용한 고분자 다당체의 산업적 발효생산 기술 확립

◦고분자 다당체의 천연유화제로의 제품화

개발내용

◦효모세포가 생합성하는 고분자 다당체의 산업적 생산 : 슈도짐마속 효모세포가 생합성하는 고분자 다당체를 발효기술을 이용하여 산업적 규모(2.5 ton)로 생산할 수 있는 발효(생산수율 5 g/l) 및 분리공정 (정제수율 70%)을 확립

◦고분자 다당체의 천연유화제로의 제품화 : 산업적 규모의 발효생산과 분리·정제 상에서의 공정인자를 모니터링할 수 있는 매뉴얼을 확립하고, 생산된 다당체의 기능/무독성을 확인하며 완제품에서의 다당체 원료 정량 및 확인의 QC 매뉴얼 확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
생산규모	ton	1∼2 (이스라엘, BioDalia)	1 이하	2.5
생산수율	g/l	5 (Lab. scale)	2(Lab. scale)	5(Pilot scale)
정제수율	%,w/w	70 (Lab. scale)	60(Lab. scale)	70(Pilot scale)
제품순도	%,w/w	80	70	80
유화능	unit	150	100	150

주요결과물

천연유화제, 다당체 생산공정

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료07

관리번호

생명(연)-09

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

탈모 치료/예방을 위한 희귀진세노사이드 기반 헤어케어 기능성제품화 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․

의료

보건의료

BT

건강한 생명사회

바이오

중분류

산업

바이오

의약품/

의약품개발

보건의료

관련응용

선도물질도출기술

소분류

바이오화장품/소재

기능성화장품 개발

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

희귀진세노사이드

탈모

발모

영문

rare ginsenoside

hair loss

hair growth

개  요

◦희귀진세노사이드를 이용한 탈모 치료/예방을 위한 헤어제품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦인삼의 중요활성물질인 진세노사이드의 항비만, 항암, 항당뇨, 면역증강, 피부미용에 대한 연구성과를 바탕으로 희귀진세노사이드를 이용한 탈모 방지 등 헤어케어 기능성제품 시장의 개척이 가능

◦헤어케어시장에 대하여 출연(연)과 중소기업간의 협력사업으로 경쟁력 있는 제품 개발이 가능하며 국내시장은 물론 해외시장 진출도 가능

개발목표

◦탈모방지/발모 효능의 희귀진세노사이드 탐색

-PPD type 희귀진세노사이드 (Rh2, F2, Rg3, C-K) 생산가능 균주 개발

-PPT type 희귀진세노사이드 (Rg2, F1, Rh1) 생산가능 균주 개발

◦희귀진세노사이드를 이용한 천연물 소재의 탈모방지/발모 등 헤어케어 제품개발

-진세노사이드의 발모 효과 탐색, 분자생물학적 발모 mechanism 탐색

-시료물질의 독성안전성 평가를 통한 안전성 확보

-Nude mouse을 이용한 특이 진세노사이드의 발모효과 검증

-유효 희귀인삼사포닌을 주성분으로 하는 발모제품/탈모방지 제품 개발

개발내용

◦주요성능 : 탈모저해, 발모촉진

◦주요특징 : 유효희귀진세노시드 10mg/ml 이상 함유

◦기타요구사항 : 식품의약품안전청의 의약품 또는 의약외품 원료등록

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
진세노시드 포함여부	여부	Rb1, Rg1 함유	Rb1, Rg1 함유	Rb1, Rg1 함유
PPD+PPT type 사포닌(Rb1, Rg1)	mg/g	Rb1+Rg1 0.8-34	Rb1+Rg1 0.8-34	Rb1+Rg1 5-40
PPD+PPT type 희귀사포닌 (Rh2, F2, Rg3, C-K, Rg2, F1, Rh1)	mg/g	Rh2+F2+Rg3+C-K +Rg2+F1+Rh1 10 이상	-	10 이상

주요결과물

◦희귀진세노시드를 포함한 탈모방지/발모를 위한 헤어케어제품

◦유효 희귀진세노사이드 (단일물질 또는 복합물질)을 포함한 기능성제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료08

관리번호

생명(연)-10

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

폐암 특이적인 혈액 단백질 마커 XAGE-1d를 이용한 폐암 진단키트 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오‧

의료

보건의료

BT

건강한생명

사회지향

바이오

중분류

의약

바이오

임상의학

보건의료

생체기능 모니터링 기술

소분류

시약/

진단제

진단검사의학

난치성질환치료기술

키워드

한글

진단

폐암

마커

영문

diagnosis

lung cancer

marker

개  요

◦폐암에 특이적인 혈액 마커인 XAGE-1d 단백질을 측정하여 폐암을 진단하고자 하는 진단 키트의 제조

중소기업

적합성

및 필요성

◦공동연구 개발함으로써 진단키트 개발완료와 동시에 진단키트 시장에 진입할 가능성이 매우 높음.

◦대기업에 진입하기에는 단일 품목으로서의 시장이 작음.

◦중소기업이 개발에 참여할 경우 고용효과가 더 크게 나타날 것임

개발목표

◦폐암마커 XAGE-1D를 이용하여 임상 시험용 폐암 진단키트를 제조

개발내용

◦XAGE-1d 단백질에 대한 신규 항체 확보

◦혈액을 이용하여 폐암 진단이 용이한 진단 프로토콜 확립

◦항체 고정화를 통한 폐암 진단 간소화 방법 개발

◦혈액을 이용한 폐암 진단 테스트

◦진단 프로토콜에 따른 폐암 진단용 ELISA 키트의 제조

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
친화도	%	60 (Roche, 스위스)	-	60
특이도	%	80 (Roche, 스위스)	-	80

주요결과물

◦폐암진단키트

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료09

관리번호

생명(연)-11

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

천연물소재를 이용한 복합기능 기능성화장품 소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

의약품/의약품개발

보건의료관련응용

선도물질도출기술

소분류

바이오화장품/소재

기능성화장품 개발

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

천연물소재

기능성화장품

영문

natural resources

functional cosmetic

개  요

◦웰빙트렌드의 확산으로 개인의 미적욕구가 증대되고 있으며 이에 따른 기능성화장품시장도 급증하는 추세임

◦FTA등 시장개방 및 무역자유화 시대에 효과적으로 대처하기 위해서는 현재 사용되고 있는 기능성화장품 소재에 비해 훨씬 효과가 뛰어나면서도 안전성이 있는 신규소재의 개발이 필요

중소기업

적합성

및 필요성

◦기능성화장품소재는 제품특성상 사이클이 매우 빠르기 때문에 혁신적인 판단과 신속한 추진이 가능한 벤처형 중소기업에 적합한 소재임

◦우리 연구팀은 기능성소재와 관련된 체계적인 검색계와 많은 know-how를 갖추고 있으며 이를 통해 기업의 요구를 신속하게 반영한 결과를 도출해 낼수 있음

개발목표

◦천연물로부터 항염, 항산화, 미백, 주름개선, 아토피억제효과가 모두 탁월한 복합기능 소재개발

개발내용

◦항염증활성측정을 위해 LO inhibition, 세포독성시험, 염증인자에 대한 유전자발현시험을 통한 항염소재 개발

◦항산화시험, tyrosonase inhibition, 멜라닌생합성억제시험, 미백관련유전자 발현측정 시험을 통한 소재 개발

◦주름개선효과 측정을 위해 항산화시험, 세포독성시험, 자외선에 대한 세포보호시험, 주름인자에 대한 유전자발현측정시험을 통한 소재 개발

◦상기 활성과 아토피억제활성을 동물실험으로부터 확인함으로써 제품화 촉진

◦상기 활성을 강화시키기 위한 추출물 분획화 및 표준품조제를 위한 지표성분 분석 실시

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
LO inhibition	50ppm	indometacin, 22 %	22 %	22 % 이상
DPPH inhibition	SC50	ascorbic acid, 20 ppm	20 PPM	20 ppm 이상
멜라닌생합성저해	IC50	albutin, 83 ppm	83 PPM	83 ppm 이상
자외선보호효과	50ppm	ascorbic acid, 50%	50 %	50% 이상

주요결과물

◦염증, 주름, 미백, 아토피억제 효과를 동시에 가지는 기능성 화장품 재료

◦활성관련 SCI 논문 또는 국내외 특허

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-바이오의료31

관리번호

생명(연)-02

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

생물전환기술을 이용한 천연 향료 및 향장 원료물질 제품화공정개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오∙의료

생명과학

BT

환경/에너지

프론티어 진흥

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

관련응용

환경친화적인 소재․제품 및 공정기술

소분류

기능성 바이오소재

기능성 바이오소재

식품생명

공학기술

키워드

한글

천연수산화지방산

천연락톤

생물전환

영문

Natural hydroxy fatty acid

Natural Lactone

Biotransformation

개  요

◦향료 및 향장 원료물질 제조현장 녹색화 : 미생물 또는 미생물유래 효소를 사용하여 향료 및 향장 원료용 유기화학물질을 생산하여 기존 유기합성법을 대체하는 환경친화적 생산공정 개발

◦저가의 지방산을 이용한 고부가 향료 및 향장 원료물질 제품화 : 저가 식물유에서 생물전환법으로 고가의 천연 향료 및 향장 원료물질로 널리 사용되고 있는 Hydroxy fatty acid (HFA) 및 lactone계 제품화공정개발[생물전환법으로 생산된 lactone은 GRAS로 인정되고 FDA에서 'Natural' 용어로 허용됨]

◦천연 향료 및 향장에 대한 소비자욕구 충족 : 천연 원료물질의 개발로 인해 소비자의 천연 향료 및 향료제품에 대한 욕구 충족이 가능하여, 다양한 고부가가치제품 창출가능

중소기업

적합성

및 필요성

◦향료 및 향장 원료물질로 사용되는 HFA 및 lactone계 물질은 제조공정이 비교적 단순하며, 생산설비에 과도한 투자가 요구되지 않아 중소기업이 수행하기에 적합한 아이템임

◦또한, 제품의 국내시장규모(약 120 억원)와 100% 수입의존적인 원료물질이라는 특성을 감안하여, 완제품을 제조하는 대기업에 관련제품의 유통망을 가지고 있는 중소기업이 개발시 제품국산화를 앞당길 수 있음

개발목표

◦생물전환법을 이용한 향장/향료 원료물질인 고부가가치의 천연 HFA 및 lactone류 제품화 공정개발

개발내용

◦식물유로부터 생물전환법으로 다양한 HFA 및 Lactone류 생산공정 최적화(1차년도)

◦파일럿 스케일의 생산장비를 통한 HFA 및 Lactone 류 생산공정 산업화(2차년도)

평가항목	단위	세계최고수준 (미국/USDA)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
산물농도	g산물/L	HFA류: 12.4	5	10
		Lactone류: 0.2	-	3
산물의 생산성	g산물/L/h	HFA류: 1	0.5	2
		Lactone류: 0.1	-	0.3
산물수율	%	HFA류: 71	65	85
		Lactone류: 20	-	30
제품순도	%	HFA류: 98	-	98
		Lactone류: 98	-	98

주요결과물

◦식물유로부터 hydroxy 지방산 및 lactone류의 친환경적 제품화공정

◦천연 hydroxy 지방산 및 lactone 제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료34

관리번호

생명(연)-12

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

차세대염기서열해독 및 합성생물학 기술을 활용한 당펩타이드계 항생제 대량생산 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT 분야

비전Ⅱ.건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

융합바이오

기초‧

기반기술

020600 대량 생산공정 기술

소분류

천연물의약품

달리 분류되지 않는 융합바이오

020116 생물공정기술

키워드

한글

당펩타이드

차세대염기서열해독

합성생물학

영문

Glycopeptide

Next Generation Sequencing (NGS)

Synthetic Biology

개  요

본 사업은 출연(연)의 차세대염기서열해독(NGS) 연구장비를 활용하고 합성생물학 기술을 이용하여 중소기업과 공동으로 당펩타이드계 항생제 대량생산 기술을 개발하는 것임

중소기업

적합성

및 필요성

당펩타이드계 항생제(반코마이신, 테이코플라닌 등)는 감염성 질환 치료제로써 최후 처방약으로 고려되는 매우 우수한 약효를 지닌 의약품임

중소기업에서 생산하고 판매할 수 있는 국제의약시장에 통용될 수 있는 고부가가치 의약품임

항생제 의약품의 발효 생산을 통한 국내 중소기업의 국제 경쟁력 확보

개발목표

차세대염기서열해독기술 이용한 전사체분석과 합성생물학 기술을 활용하여 당펩타이드계 항생제 생산 균주의 개량을 통한 생산성 제고

개발내용

차세대염기서열해독기술을 이용한 전사체분석을 통한 대사네트워크 최적화 기술 개발

합성생물학 기술기반 당펩타이드계 합성모듈제작 및 방선균 세포로의 도입을 통한 생산성(수율) 향상

당펩타이드계 항생제 의약품 원제 고품질 생산을 위한 불순물 제어

개발 기술의 GMP 생산 공장 현장 적용시험을 통한 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발효균주생산성	g/L․hr	0.1	0.08	0.138
세계최고수준 대비생산수율	%	100	80	100
합성모듈개발	건	-	-	3

주요결과물

당펩타이드 고생산 균주 확보 및 원제 생산 비용 절감

당펩타이드 생산성 향상 관련 합성생물학 및 전사체분석기술의 산업재산권

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료35

관리번호

생명(연)-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

천연자생식물 유래 위장관 보호제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

생명과학

BT

기타

첨단융합

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

관련응용

기타

소분류

기능성식품소재

기능성식품소재

기능성 바이오소재 기반기술

키워드

한글

천연자생식물

위염

헬리코박터

영문

natural domestic plant

gastritis

Helicobacter pylori

개  요

천연자생식물 추출물을 이용한 항 위염, 항 위궤양 및 항 H. pylori 기능을 가진 위장관 보호제를 개발한다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 천연자생식물 이용 기능성 제조 및 판매 경험이 있는 중소기업과의 공동개발을
통한 시장지향적 제품 개발에 적합한 아이템이다.
○ 중견기업이나 대기업에서 시장 진입하기에는 단일품목으로 시장이 작다.
○ 중소기업이 개발할 적정품목으로서, 중소기업의 고용효과를 극대화시킬수 있다.

개발목표

○ 위에 서식하는 H. pylori는 각종 위염과 위궤양 및 위암을 유발하는 유해세균임
○ 현재 H. pylori 제균은 3종의 항생제 치료요법인 삼제법이 가장 많이 쓰이지만,
그로 인해 균의 돌연변이 및 내성이 생기는 부작용이 야기되고 있다.
○ 따라서 천연자생식물 추출물을 원료로하여 위염과 위궤양 및 H. pylori 생균 억제
에 대한 효능평가를 출연(연)내의 연구장비 활용이 필요히며, 이러한 효능평가를
토대로 안전한 위장관 보호제 개발에 목표를 두고 있다.

개발내용

○ 주요 성능
- 위염 및 위궤양 억제
- H. pylori 성장 억제 및 adhesion억제를 통한 위장관 보호 기능

○ 주요특징
- 부작용이 없으며, 광범위한 H. pylori균에 작용하며, 기존 유제품들과 달리
어느 제품에든 적용 가능함

○기타 요구사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Antioxidant activity	%	미국, 한국	상 위	100%
Urease inhibition	%	미국, 한국	상 위	90% 이상
H. pylori growth inhibition	μg/ml	미국, 한국	상 위	20 μg/ml 이하
H. pylori Adhesion inhibition	%	미국, 한국	상 위	50% 이상
clinical research	%	미국, 한국	상위(BSB나무병원)	90% 이상

주요결과물

○ 제품 : 천연자생식물 유래 위장관 보호제 기능성 식품
○ 특허출원 : 기능성 소재관련 특허
○ 논문 : 기능성 분석을 통한 논문 2편이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료36

관리번호

생명(연)-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

GRAS 미생물 Bacillus에서의 초고속 단백질 발현 플랫폼기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오 의료

생명과학

BT

국가안전/ 위상제고

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

기초

기반기술

BT 활용 고부가 농수축산물 개발기술

소분류

미생물 및 효소촉매

미생물/ 효소촉매

생물공정

기술

키워드

한글

바실러스

발현시스템

초고속 스크리낭

영문

Bacillus

expression system

high-throughput screening

개  요

◦산업적 유용 단백질을 신속하게 시장에 내놓기 위하여 HTS 기기를 이용하여 타겟 단백질의 최적 발현 조건을 초고속으로 스크리닝하는 기술을 개발함

중소기업

적합성

및 필요성

◦HTS 기기를 이용한 타겟 맞춤형 발현시스템 기술은 최적 발현조건을 신속하게 정립하고 빠른 시간 내에 제품을 시장에 내놓을 수 있는 속도가 장점으로, 의사결정 구조가 간단하고 시장 상황에 빠르게 대처할 수 있는 중소기업이 본 개발에 적합함

개발목표

◦그람양성 GRAS 미생물 Bacillus 에서 프로모터, 안정화 시퀀스, 숙주균, 발현조건 등 다양한 발현시스템 통합 라이브러리를 구축하고 자동화기기를 이용하여 효소를 포함한 단백질 최적발현조건을 신속하게 개발할수 있는 발현시스템 플랫폼기술을 구축함

개발내용

◦다양한 발현양을 보이는 그람양성균 Bacillus 프로모터 라이브러리 구축

◦프로모터 라이브러리와 다양한 벡터 및 호스트 숙주균, 배지 등을 조합하여 발현시스템 라이브러리 구축

◦HTS 기기를 이용한 최적 발현시스템 탐색 프로토콜 수립

◦타겟 효소 및 미니항체 생산 시스템 확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
프로모터 라이브러리	개	10 개 (덴마크, Novozymes)	6 개	96 개 이상
발현시스템 통합 라이브러리	개	없음	없음	96 개 이상
최적 발현조건 탐색 프로토콜	개	없음	없음	1 개 이상

주요결과물

◦96종 이상의 발현시스템 라이브러리

◦최적 발현시스템 탐색 프로토콜

◦3종 이상의 유용 단백질 시제품: 효소 2종, 미니항체 1종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료37

관리번호

생명(연)-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Virus-like particle 고효율 생산을 위한 효모균주 개발 및 분리정제공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

BT

건강한 생명사회지향

바이오

중분류

의약바이오

의약품/

의약품개발

보건의료

관련응용

대량생산공정

기술

소분류

백신

백신

기능성바이오

소재기반기술

키워드

한글

백신

바이러스 입자

효모

영문

vaccine

virus-like particle

yeast

개  요

◦항바이러스 백신의 효능을 증진 시킬 수 있는 virus-like particle의 고효율 생산을 위한 효모 균주 개발

◦세포내에 발현된 virus-like particle의 회수를 위하여 세포벽 파쇄가 용이한 효모 변이주를 개발함으로써 downstream 공정을 획기적으로 개선

중소기업

적합성

및 필요성

◦다국적 기업의 특허 기술을 대응할 국내 virus-like particle 기술을 이전 사업화함으로써 중소기업 위주의 국내 동물용 백신 시장에서 국내 중소기업의 기술력과 경쟁력을 높일 수 있음

◦국내 동물용 백신 시장에서 가장 큰 시장을 형성하고 있는 돼지 써코바이러스 관련 백신 연구개발 및 사업화에 반드시 필요한 기술임.

◦플랫폼 기술로 중소기업의 다양한 차세대 백신 제품 사업화에 적용

개발목표

◦Virus-like particle을 효율적으로 생산할 수 있는 효모발현 시스템을 구축하고 세포벽 파쇄가 용이한 효모변이주를 개발함으로써 virus-like particle 발현/회수/분리정제의 일련의 고효율 생산공정을 개발

개발내용

◦Virus-like particle을 효율적으로 생성하는 효모 숙주세포/발현 벡터 개발

◦세포벽 파쇄가 용이한 효모 변이주 개발

◦Virus-like particle 회수 및 분리정제 공정 개발

◦Virus-like particle의 백신 효능 검정

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
돈 써코바이러스 서브유닛 백신	-	다국적기업, 메리알, 보링거인겔하임	동물세포유래 백신	효모유래 서브유닛 백신
고생산성 효모 변이주	-		효모야생형	효모변이주

주요결과물

◦돼지 써코 바이러스 백신용 virus-like particle 제제

◦바이러스 백신 고효율 생산용 효모 변이주

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료38

관리번호

생명(연)-16

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

신규 항노화 성분 Liquiritigenin의 작용점 규명 및 고순도 제조 공법 확립을 통한 기능성 화장품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

기타

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

기타

소분류

바이오화장품/소재

바이오화장품/소재

020215

키워드

한글

리퀴리티제닌

항노화

화장품

영문

Liquiritigenin

anti-aging

cosmetics

개  요

◦감초(Glycyrrhiza uralensis) 유래의 Liquiritigenin의 세포내 분자 수준에서 작용기작을 밝히고 이를 활용할 수 있는 항노화 기능성화장품을 개발함. Liquiritigenin을 감초추출물에서 고효율, 고순도로 제조하는 기술을 제품개발에 적용함

중소기업

적합성

및 필요성

◦기능성 화장품의 원료성분의 개발은 대기업이 개발하기 보다는 중소기업에 적합한 아이템으로 연구인력 및 인프라가 부족한 점을 정부출연기관에서 공동연구를 함으로써 충족시킴

개발목표

◦피부에서 Collagen 생합성에 영향을 미치는 Liquiritigenin의 세포 생화학/생리학적 메카니즘 규명을 통하여 Liquiritigenin을 함유한 기능성 피부 항노화 기능성화장품을 개발함

개발내용

◦Liquiritigenin의 피부노화와 관련된 효능 검증

◦유전체, 단백체, 이미징분석을 통한 Liquiritigenin이 처리된 섬유아세포의 콜라겐 생합성과 관련된 세포내 신호전달경로 규명

◦Liquiritigenin을 감초추출물(Glycyrrhiza uralensis)에서 고효율, 고순도로 제조하는 기술 최적화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
피부항노화 신규성분	-	동일 성분은 개발된 사례 없음	-	항노화 작용기전 규명 및 제품개발

주요결과물

◦제품화, 특허 및 논문

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료39

관리번호

생명(연)-17

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

차세대 항진균제의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

관련 응용

후보물질 도출기술

소분류

기능성

바이오소재

기능성

바이오소재

기능성바이오소재기반기술

키워드

한글

신규 화합물

항진균 활성

기능성 바이오소재

영문

Novel compound

Antifungal activity

Functional bio-materials

개  요

◦이미 국내ㆍ외에서 물질특허를 취득한 신규 항진균 화합물을 이용한 차세대 항진균제의 개발을 통해 기존 화합물과는 차별화될 수 있는 새로운 기능성 바이오 소재를 개발하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

◦본 과제에 이용하려고 하는 신규 항진균 화합물은 아직 동물실험과 작용기작규명이 이루어지지 않아 이에 대한 연구가 선행되어야 하고, 또한 의약품으로의 개발에는 많은 경비와 시간이 소요되어 중소기업에서는 감당하기 어렵기 때문에 먼저 의약품이 아닌 다른 용도로의 개발을 시도하고자함

◦본 과제에 참여하는 중소기업은 기능성 바이오 소재분야에서, 기존 제품 이외에 다른 사업 영역으로의 확장에도 관심이 많아 해당 기업과 긴밀하게 연계하여 먼저 기능성을 강화한 생활용품으로의 개발 가능성을 모색하고자 함

개발목표

◦신규 항진균 화합물을 대량 생산하여 작용기작을 규명하고, in vitro와 in vivo 활성검정과 독성시험 및 시제품 생산을 통해 새로운 기능성 바이오소재로의 응용  가능성을 타진하고자 함

개발내용

◦주요 성능

-진균류에 대한 항균력 (MIC): 0.5- 4 μg/ml

-급성독성(LD50, P.O.): 2-3 g/kg (mouse)

-화합물의 신규성: 국내외 물질특허를 취득한 신규 화합물의 대량생산과 활성검정

-작용기작의 차별성: 기존 화합물과는 차별화된 진균류 Ca2+ 신호전달 경로 저해

◦주요 특징

-신규 화합물을 이용하기 때문에 현 시장 제품과 차별화

-기타 효능, 안전성 : 경쟁 제품과 경쟁력이 있고 화합물의 선택성 보유

◦기타 요구사항 : 연구개발 완료 후 차세대 항진균 화합물의 시험결과서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
화합물의 신규성				이미 한국과 미국에서 물질특허 취득
화합물의 항진균력	MIC	미국, Pfizer	한국얀센	0.5 ~ 4 μg/ml
작용기작의 차별성		미국	연세대	Ca2+신호전달 경로 규명
급성 경구독성시험	LD50			2-3 g/kg

주요결과물

◦비듬 방지용 샴푸, 욕실 곰팡이 방지제, 산업용 곰팡이 방지제, 애완용품, 동물이나 어류 곰팡이 방지제

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

187.5(백만원)

2차년도

187.5(백만원)

합계

375(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료40

관리번호

생명(연)-18

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

생체분석용 고효율 형광소재 제조 및 응용기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

NT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

융합 바이오

나노바이오

보건

생체정보 분석ㆍ활용 기술

소분류

기타 바이오 의약품/소재

나노

바이오 소재

달리분류되지 않는 나노바이오 보건기술

키워드

한글

생체분석

형광물질

나노바이오

영문

bioanalysis

fluorescent materials

nanobio

개  요

◦기존 바이오분석/진단에 이용되는 다양한 소재를 대체할 수 있는 새로운 형광소재를 제조방법이 용이하고 고감도 분석이 가능한 생체분석용 핵심소재를 개발하고 한국생명공학연구원의 첨단장비를 이용하여 성능을 검증함

중소기업

적합성

및 필요성

◦생체분석용 형광소재의 협소한 국내 시장여건, 성능평가 설비가 미비하여 아직까지는 발전속도가 느리고 독창성을 찾기 곤란함

◦형광염료의 재료, 설계, 제조기술 등 기반기술의 미비와 전문 인력 부족으로 체계적인 연구개발이 이루어지지 못하고 있음

◦한국생명공학연구원의 형광 소재의 합성/분석과 응용에 대한 특허 및 기술을 이용하여 대량생산을 통한 가격적 메리트를 확보할 수 있고, 잠재적 시장의 확장에    일조함

◦형광소재 제조기술로서 기존 유사 소재를 능가하는 제조기술 및 특성을 확보하여 경제적 가치를 얻을 수 있음

◦새로운 제조기술이 개발될 경우, 원천특허 확보 및 생체분석 기술개발에 기여하여 국가의 보건의료 산업에 막대한 시장 잠재력을 확보할 수 있을 뿐 아니라 소재    산업과 생명공학 산업의 발전에 모두 기여할 것으로 확신함

개발목표

◦고효율 형광염료 개발 ; 다양한 파장범위 및 높은 형광세기 광안정성

◦생체분석 적용을 위한 형광소재 개발 ; 생체적용성 및 고효율 생체분자 고정화용

◦다양한 형광 및 생체분석 장비를 활용한 응용기술 개발

개발내용

◦높은 형광세기 및 광 안정성을 갖는 고효율 형광염료 개발

◦생체분석 적용을 위한 형광염료의 개질 기술 개발

◦제조된 형광소재에 대한 다양한 분석 장비를 활용한 응용 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
형광나노소재 안정성	%	80	60	90~95
형광세기	%	80	60	90
생체적합성	%	90~95	90	95~100

주요결과물

◦생체분석용 고효율 형광소재

◦형광소재 이용 다양한 생체분석기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료41

관리번호

생명(연)-19

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

제주특산 생물자원으로부터 분리된 줄기세포의 대량증식을 통한

다기능성 화장품 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오,의료

생명과학

BT분야

기타분야

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료관련응용

기타분야

소분류

바이오화장품/소재

바이오화장품/소재

생체조직 재생기술

키워드

한글

줄기세포

캘러스배양

기능성화장품

영문

stem cell

callus culture

functional cosmetics

개  요

◦제주특산 생물자원을 활용, 줄기 및 뿌리의 정단분열조직으로부터 세포분열능을 갖는 줄기세포의 증식 및 추출물을 원료로 한 다기능성 화장품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦화장품의 최근 트렌드는 줄기세포 기술력을 통한 기능성 제품개발에 있음

◦또한 화장품의 거대시장인 중국과 일본에 진출함으로서 수출과 함께 중소기업의 경쟁력 및 매출신장에 크게 기여하고 있음

◦대기업의 양적공세에 대응하기 위해 차별화된 원료선정과 차별성을 통해 중소기업의 경쟁력 있는 제품개발로 적합

개발목표

◦줄기세포활용 다기능성 화장품개발을 목표로 하며, 이를 위해 다양한 제주생물자원을 통한 줄기세포를 증식하고 이를 통한 효력분석결과를 토대로 화장품 적용방향을 설정하고 미백, 주름개선, 항산화기능, UV 차단 등의 다중 기능성 화장품으로 적용

개발내용

◦제주특산 생물자원 (식물9종, 동물1종)으로부터 줄기세포의 적출 및 증식체계를 확립하고, 이의 대량증식을 통해 줄기세포로부터 추출물 및 농축물을 확보한 후 종별 성분분석 및 효력분석을 진행함

◦이후 화장품 제형개발과 임상실험을 진행하여 완제품으로 최종 개발함

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
줄기세포분리	유무	Switzerland, Mibelle AG Biochemistry	형성층세포분리	정단분열조직 세포분리
줄기세포증식	유무	Switzerland, Mibelle AG Biochemistry	캘러스증식	정단분열조직 유래 줄기세포 대량증식

주요결과물

◦식물줄기세포 기능성 화장품(2종), 식물줄기세포 원료, 임상실험데이타, 효능분석자료, 특허출원, 논문발표, 국제화장품원료사전 등재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료42

관리번호

생명(연)-20

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

유방암 치료를 위한 항암제가 탑제된 허셉틴 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오/의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

의약품/의약품개발

보건의료

관련응용

후보물질 도출 기술

소분류

치료용항체

치료용항체

바이오신약

개발기술

키워드

한글

치료용항체

약물접합

항암제

영문

Therapeutic antibody

drug conjugates

anti-cancer

개  요

◦저분자화합물은 항암효과가 매우 강력한 반면 부작용이 심각함. 한편 최근의 항체치료제가 시판되면서 표적지향적인 항암제의 시대가 도래하였음. 하지만 항체의 경우 보다 강력한 효능을 필요로 하고 있음

◦이러한 두 약물의 단점을 보완하고 서로의 장점을 이용하는 기술이 항체-약물 접합(Antibody-Drug Conjugation)기술임

◦본 과제는 기존의 유방암치료제로 시판되고 있는 허셉틴을 이용하여 허셉틴-약물 접합물질을 개발하여 새로운 항체 신약 개발후보를 발굴하는 것을 목적으로 함

중소기업

적합성

및 필요성

◦신약개발의 경우 자금력이 있는 대기업은 주로 임상시험, 허가, 판매 등 주력을 하며, 자금력 대신 기술을 갖고 있는 중소기업 특히 벤처기업의 경우 위험성이 높은 신약개발의 초기단계인 개발 후보를 발굴하여, 이후 대기업과 공동개발을 하게됨

◦따라서 본 과제는 신약개발의 초기인 전임상 개발후보 발굴과제로 중소기업에 적합함

개발목표

◦기존 블록버스터약물인 허셉틴(유방암 치료용 항체)대비 약효가 5배 이상 우수한 허셉틴-약물 접합체 개발

개발내용

◦특허성이 있는 약물접합용 linker가 선행연구로 확보되어야함

◦허셉틴-약물 접합물질에서 단일 물질이 50%이상으로 제조

◦허셉틴-약물 접합물질의 세포성장 억제 효과에서 5배이상 우수 분석(대조약물 허셉틴)

◦허셉틴-약물 접합물질의 동물모델에서의 효능 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
허셉틴-약물의 주 물질이 50% 이상 함유	%	미국, Seattle Genetics	-	70% 이상
허셉틴-약물 접합물질의 세포수준에서의 효능 비교분석	배	-	-	세포성장억제능이 허셉틴대비 5배 이상

주요결과물

◦전임상 진입을 위한 개발후보 물질

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250백만원

2차년도

250백만원

합계

500백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료58

관리번호

생명(연)-21

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

천연자원으로 부터 사이토카인 저해활성 의약신소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오의료

화학

BT

건강한생명사회지향

바이오

중분류

의약바이오

유기화학

보건의료

관련응용

선도물질

도출기술

소분류

천연물의약품

천연물화학

기능성바이오

소재기반기술

키워드

한글

사이토카인

천연물의약

탐색

영문

cytokine

natural medicine

screening

개  요

◦2010년 세계에서 가장 많이 팔린 의약품 10개 중 4개가 사이토카인 관련 의약품(약 650억 달러 매출)이고, 2016년 매출 상위 5대 의약품은  cytokine 관련 의약품(약 900억 달러 매출)으로 전망됨

◦그러나 우리나라는 사이토카인에 대한 기술개발 활동 및 그 규모가 미미하고, 거의 모든 의약품은 수입에 의존하고 있는 상황임

중소기업

적합성

및 필요성

◦천연물유래 의약품은 상대적으로 개발비용이 저렴하고 개발기간도 단기간이므로 고부가가치의 질환치료제 개발에기여하여 바이오산업 전반에 큰 파급효과를 미칠 수 있는 신규 사이토카인의 의약신소재 개발을 추진할 필요

개발목표

◦천연자원 유래 사이토카인 저해 활성물질 탐색

◦사이토카인 저해 의약신소재 개발

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
저분자 활성물질 확보	uM	일본, 기타사토연구소 IC50; 50uM	-	IC50; 25uM이하
활성물질의 안전성평가	확보			100%
활성물질의 동물활성 평가	규명			100%
저분자활성물질을 주요성분으로 하는 의약품개발	상품 개발	일본, 기타사토연구소		100%

주요결과물

◦사이토카인 기반 의약신소재 확보

◦사이토카인 기반 지적재산권과  논문

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료59

관리번호

생명(연)-22

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

무척추 생물다양성 유래 자일라나제의 산업용 균주 및 생물공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오•의료

생명과학

BT

국가인전및위상제고

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

기초•기반기술

BT활용 고부가 농수축산물 개발기술

소분류

미생물및효소

미생물/효소

생물공정기술

키워드

한글

이형발현

자일라나제

사료첨가제

영문

heterologous expression

xylanase

feed additives

개  요

◦생물다양성 유래 자일라나제를 산업적 생산할 수 있는 이종발현 GRAS 균주 확보

◦중소기업의 시스템에 맞는 이종발현 GRAS 균주를 이용한 소재의 대량 생산 공정 확립 및 소재를 이용한 제품개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦해당 분야에 선행연구를 통해 가능성을 확인하고 관련소재 대량생산 원천기술 보유 및 사업화 의지가 강한 중소기업이 존재하고 있으나 대기업은 파악 안 됨

◦또한 고기능 자일라나제 등 산업용 효소 원천기반기술 확보분야는 중소기업-출연(연)에서 상대적으로 경쟁력을 지니고 있어 적합성이 높음

◦즉, 개발과정에서 신속한 의사결정 및 시행, 소규모 다품종 개발에 적응력, 소자본으로 사업화가 가능한 분야에 집중하는 중소기업의 특성을 적극 활용함

개발목표

◦무척추 생물의 다양성으로부터 분리된 자일라나제 효소 유전자 풀을 활용하여 이형발현 균주 및 산업용 생물공정을 확립하고, 산업 효소 및 파생 제품군을 개발함

개발내용

◦섭식특성이 유니크한(난분해성 기질 가해) 무척추 생물자원의 활용

◦GRAS 기준에 부합하는 균주를 활용한 이형발현 생산균주 개발

◦고기능 자일라나제(xylanase) 생산 미생물의 경제적 대량배양, 효소 분리 정제, 용도 적합형 제형화 관련 전주기적 사업화 공정 원천기술 개발

◦생산된 자일라나제의 특성분석, 시제품을 이용한 동물대상 현장적용시험으로 제형완성, 시판 외국제품과 효능 및 경제성 비교, 효소 대량생산 및 사업화

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
효소 대량생산 효율	unit/ml	2,500	1,000	2,000
효소제품의 효능 및 경제성	효능/ 상대가격	+ 100	++ 200	++ 100
관련소재의 차별성	국내외 물질특허	보유	일부보유	보유

주요결과물

◦무척추 생물다양성 유래 자일라나제 생산용 산업용 GRAS 균주

◦경제적 대량생산이 가능한 고기능 자일라나제 소재 및 이를 이용한 제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료60

관리번호

생명(연)-23

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

지방대사를 표적으로 하는 대사질환 개선용 기능성 천연소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오 의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

020215

선도물질도출기술

소분류

기능성식품소재

기능성식품소재

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

지방대사

대사질환

의약용 천연소재

영문

fat metabolism

metabolic disorder

medicinal plant material

개  요

◦지방대사 조절 활성을 갖는 천연자원의 유효성과 안전성을 규명하여 당뇨, 인슐린저항성, 지방간, 체중감소 등의 대사질환 개선용 전임상 후보 천연소재를 개발하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

◦천연자원을 이용한 유효성 및 안전성이 확보된 기능성 소재의 연구개발은 합성물질에 비해 상대적으로 낮은 개발비용 및 짧은 기간으로 가능하므로, 본 과제의 성격상 연구개발 중심의 중소기업에 적합함

◦또한 연구를 통해 도출된 결과를 실제로 제품화하기 위한 설계 및 개발 과정 등은 기업의 기술로서 보완될 수 있으며, 더불어 과제 수행을 통하여 중소기업의 연구개발 수준은 한 단계 업그레이드 될 수 있음

개발목표

◦지방의 생합성 경로에 관여하는 단백질 조절을 표적으로 한 대사질환 개선용 전임상 후보 천연소재 1종 이상 개발

개발내용

◦천연소재의 확보, 추출물 조제 및 지표성분의 확보

◦in vitro 기능성 평가 : 대상시료의 in vitro, 분자세포 수준에서의 활성 검정

◦in vivo 기능성 평가 : 질환동물모델에서의 당뇨, 체중감소, 혈중지질 개선, 지방간 개선 등의 대사증후군 증상 개선 효과 검정

◦독성 및 안전성 검정

◦원료 및 성분에 대한 기준 및 규격 설정, 대량생산 표준화 공정 구축

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. in vivo 기능성 평가		1.0	0.8	질환모델동물에서의 효능평가
2. in vitro 기능성 평가		1.0	0.8	in vitro 활성검색, 세포내 지질 축적 억제활성, 인슐린 세포신호전달 활성검정
3. 지표물질 확보		1.0	0.8	활성물질 추적, 분리, 구조해석 및 분석법 확립
4. 소재의 제조공정 표준화		1.0	0.6	최적 추출조건 및 원료의 제조방법 표준화 구축

주요결과물

◦효능평가 (논문, 특허), 지표성분 분석(논문), 안전성(독성)평가 (GLP 보고서)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료61

관리번호

생명(연)-24

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

고순도 항체정제를 위한 2 kDa 이내의 펩타이드 흡착칼럼 제품화기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

바이오

중분류

의약바이오

생물공학

기초‧기반기술

대량생산공정 기술

소분류

기타 바이오 의약품/소재

생물분리/정제

생물공정기술

키워드

한글

항체정제

흡착칼럼

펩타이드

영문

antibody purification

affinity column

peptide

개  요

◦항체(IgG)에 선택적으로 결합하는 합성 펩타이드를 이용하여 기존 단백질 기반 항체정제용 칼럼 보다 우수한 신규 흡착칼럼 제품화기술 개발

◦약 1조원에 달하는 세계시장 공략 및 300억 원 이상의 수입대체효과 유도

중소기업

적합성

및 필요성

◦국내 바이오시밀러 산업 발전과 함께 항체정제용 칼럼은 향후 10년 이내에 국내시장규모가 약 600~1200억 규모로 추정됨

◦대기업이 거대자본을 바이오시밀러 생산기술 개발에 투자하는데 반하여 항체정제의 핵심 기술인 흡착칼럼은 전량 수입에 의존

◦현재 기술 완성도가 높아 제품화 전 단계까지 진행되었으므로 중소기업과 함께 제품화 기술 개발을 진행하기에 매우 적합한 단계임

개발목표

◦전량수입에 의존하는 기존 항체정제용 흡착칼럼보다 높은 내구성과 가격 경쟁력을 가진 새로운 흡착칼럼 개발로 항체정제용 흡착칼럼을 국산화함

-분자량 2 kDa 이하의 합성 펩타이드를 이용한 항체 정제용 흡착칼럼개발

-기존제품과 칼럼성능 비교 검증 및 성능 최적화

개발내용

◦항체결합 펩타이드 서열 최적화 및 대량생산 공정 구축

◦펩타이드와 레진 결합 안정화 기술 최적화 및 대량생산 공정 확보

◦칼럼재료의 생물학적 안전성시험(독성평가) 진행

◦시제품 개발 및 기존제품과 칼럼성능 비교 검증

◦흡착칼럼 생산 단가 최적화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
흡착리간드 분자량	kDa	>13 kDa (미국, GE Healthcare)	국내제품 없음	< 2 kDa
pH 안정성	pH 범위	3 - 10 (미국, GE Healthcare)	국내제품 없음	2-12
Dynamic binding capacity	Ab mg/lm	human IgG 30 mg/ml (미국, GE Healthcare)	국내제품 없음	40 mg/ml
정제된 항체의 순도	%	> 99% (미국, GE Healthcare)	국내제품 없음	> 99%

주요결과물

◦항체정제용 칼럼 시제품 및 성능 평가서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료62

관리번호

생명(연)-25

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

Hyaluronan과 CD44의 생성유도를 통한 보습효과와 주름개선 치료제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

생명과학(E)

BT

건강한 사회지향

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

(E09)

보건의료

관련응용

선도물질도출기술(020300)

소분류

기능성 바이오 소재

기능성바이오소재(E0904)

기능성바이오소재기반기술(020215)

키워드

한글

히알루론 유도물질

주름개선

보습

영문

hyaluronic acid inducer

wrinkle free

moisturing agent

개  요

◦피부노화에 의한 피부주요구성성분중의 하나인 hyaluronic acid감소와 이로 인한 표피조직의 감소로인한 주름현상을 억제하기 위한 hyalruronic acid inducer를 천연물소재에서 발굴하고 활용하는 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦Anti-aging 관련 기능성 소재는 현재 화장품과 기능성식품관련 중소기업이 사업화를 위한 좋은 소재임

◦기업이 가지고 있는 소재의 가공과 활용기술과 본 연구팀이 가지고 있는 생리활성 기작의 분석을 통한 소재의 유용성과 안전성을 지닌 소재분석기술의 융합으로 실용화가 가능한 기술개발임

◦기능성소재의 유용성을 입증 후 치료제개발이 가능하여 중소기업에 적합함

개발목표

◦Hyaluronic acid, CD44를 유도하는 성분으로 보습효능, 주름개선, 피부활성강화의 기능을 지니는 신소재 개발과 실용화

➪Hyaluronic acid (HA)의 생성을 유도하는 기능성 신소재 발굴 및 보습효능과 주름방지 효능입증및 CD44의 발현유도와 면역세포의 recruitment을 통한 innate immunity의 활을 지니는 피부활성 소재의 시제품제작

개발내용

◦Hyaluronic acid 유도물질 확보를 통한 기능성신소재 확보

-천연물소재 추출물에서HAsythase-1,2,3활성유도 물질 확보 및 분석

-CD44의 발현유도와 면역세포의 recruitment를 통한 피부활성 강화 분석

◦신소재의 in vitro 세포활성과 in vivo 효능과 작용기전 분석

-천연물소재 추출물에서HAsythase 활성유도의 세포내 활성 분석

-천연물소재 추출물에서 CD44(HA ligand) 발현과 활성경로 분석

◦효능 평가 및 시제품 생산

-개발 소재의 보습, 주름개선, innate immunity 강화기능 평가

-개발 소재의 안전성과 안정성을 통한 유용성 분석을 통한 시제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 보습능력	%	100%(프랑스/로레알)	80%	상용화보습제품대비 20%이상 향상
2. 주름개선	%	100%(프랑스/로레알)	80%	레티놀사용 제품대비 20%이상 향상
3. 소재 안정도	%	100%(프랑스/Lipoid)	75%	45℃고온 안정도 6개월 경과시까지 85%이상 유지

주요결과물

◦시제품제조: 천연 화합물을 함유하는 주름개선 효능을 지닌 기능성화장품 1종류 이상, 기능성 식품

◦특허 출원: 신기능 소재에 대한 특허 3건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료63

관리번호

생명(연)-26

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

돌단풍 추출물을 이용한 화장품 천연 항균제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오 의료

생명과학

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

기초 기반 기술

020900

소분류

바이오화장품

바이오화장품/소재

020117

키워드

한글

돌단풍

항균제

화장품

영문

Aceriphyllum rossii

antimicrobial

cosmetic

개  요

◦천연 화장품 개발을 위한 무독성 무자극성 여드름 치료 및 천연 항균제 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦화장품용 소재는 현재 국내의 몇몇 우수한 중소기업에서 활발히 기술 개발하는 분야로서 천연 항균제도 개발 내용면에서 중소기업에 적합한 분야로서 중소기업과의 공동기술 개발이 필요함

개발목표

◦돌단풍 추출물의 표준화, 안정성, 제형, 임상, 제형 연구를 통하여 여드름 치료 및 화장품 천연 방부제로 개발함

개발내용

◦표준화 연구 : 생산 Batch 3회 실시후 방부력이 5% 범위에서 데이터가 변동이 없어야 함

◦방부력 실험은 Candida, Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, E. Coli, Aspergillus sp. 균주를 가지고 Challenge test를 진행하고, 여드름 치료활성은 Propionibacterium acnes 균주를 가지고 수행함

◦안정성 연구 : 피부자극 및 동물세포에서의 독성, 안전성을 확인함

◦임상 연구 : 임상평가에서 Grade II 이하의 안전성을 확인함

◦제형 연구 : 크림상, 로션상, 스킨상에 적용한후 제형의 깨짐이 없음을 확인함

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
개발소재의 피부안전성 평가	Grade	Grade II 이하		Grade II 이하
방부력 평가	CFU	0		0
신상품 마케팅 지원	횟수	-	5	20
원료 관능평가	점	상		중
제형연구	점	상		상

주요결과물

◦특허 출원, 기술이전

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자01

관리번호

전자통신-02

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

미들엔드 로열티 프리 Processor IP 개발환경 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기․전자

전기/전자

핵심부품

비전Ⅰ

IT융합

중분류

반도체소자

및 시스템

반도체소자

및 시스템

010112

반도체․나노신소자기술

소분류

SoC

SoC

집적회로기술

키워드

한글

프로세서 IP

IP 플랫폼

시스템온칩

영문

Processor IP

IP Platform

SoC

개  요

32비트 MCU는 MCU 시장 중 가장 높은 성장률을 기록 중임. 스마트 가전, 스마트 자동차 등 스마트 산업이 확산되면서 32비트 MCU 수요가 늘어남. 르네사스, TI 등 전통적인 반도체 기업들이 자체 코어를 이용해 32비트 MCU를 개발해왔으나 최근 ARM 코어를 채택하는 사례가 늘면서 ARM의 32비트 CPU 코어 점유율은 30%를 넘어선 것으로 추정되며 2015년에는 50%에 육박하는 점유율 전망됨. 그러나 ARM사의 프로세서는 사용료 뿐만 아니라 로열티 부담이 상당히 커서 국내 중소기업이 프로세서를 사용하여 제품을 개발하는 것이 매우 어려운 실정임. 따라서 본 과제는 성능 및 기능면에서 ARM사와 동등하면서 로열티 부담이 없는 프로세서 IP를 이용하여 SoC 칩셋과 모듈을 개발할 수 있는 개발환경 시스템 구축하여 중소기업이 부담 없이 제품 개발할 수 있도록 지원하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

고성능 프로세서는 대기업 제품에 적합하고 사용료가 고가 일 뿐 아니라 추가로 칩 당 로열티 부담이 큼. 제안하는 시스템은 Middle-end 제품에 적용할 수 있는 중급 성능의 프로세서로서 중소기업의 개발제품에 적합함. 그러므로 연구소 보유 IP를 활용하여 이를(IP) 제품에 적용할 수 있는 개발 시스템을 구축하여 중소기업이 저가로 프로세서를 활용한 제품개발에 적용할 수 있도록 함.

개발목표

로열티 프리 IP의 개발환경을 구축하여 저렴하게 중소기업이 MCU 또는 MCU 응용모듈 등 다양한 제품을 개발하여 가격경쟁력을 확보할 수 있도록 함.

개발내용

- 로열티 없는 미들엔드 프로세서 IP를 적용한 하드웨어 개발환경 시스템

- 로열티 없는 미들엔드 프로세서 IP를 적용한 Debugging SW 인터페이스

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
CPU Speed	Hz	3.2G/미국/Intel	1.5G/삼성	100M
UART speed	bps	1500K/미국/록웰	230K/삼성	115200이상
I2C	bps	3.4M/네덜란드/필립스	100K/삼성	20K이상

주요결과물

- 로열티 없는 미들엔드 프로세서 IP 개발환경 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신01

관리번호

전자통신-03

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

3G/4G 이동통신기술을 활용한 무인 소형정찰기용 통신모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

차세대네트워크기반

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보통신모듈 및 부품

정보통신모듈/부품

4세대 이동통신

4G이동통신기술

소분류

이동통신 모듈 및 부품

이동통신모듈/부품

통신모듈

키워드

한글

무인 소형정찰기

에치에스피에이 통신모듈

엘티이 통신모듈

영문

Surveillance aircraft

HSPA Communication Component

LTE Communication Component

개  요

야외공원, 놀이공원, 아파트 공원등의 감시체계를 위한 무인소형정찰기용 통신모듈 개발

(무인정찰기용 통신모듈개발 개념도)

중소기업

적합성

및 필요성

- 군에서 요구되는 무인 정찰기처럼 민간에서도 다양한 형태의 무인 정찰기가 요구됨. 놀이공원 감시, 아파트 공원감시, 야외공원관리 등의 민간 소형 핫스팟 지역에 다양한 형태의 감시체계가 필요해지고 있음

- 지금까지의 감시체계로서는 CCTV가 주를 이루고 있으나, 음영지역을 모두 커버할 수 없었음

- 또한 무인 정찰기등이 고가이면서, 촬영한 동영상을 장시간 저장하지 못하는 단점이 있어 보급되지 못하였음

- 이동통신 기술을 활용하여 무인정찰기의 통신모듈을 국산화시킴으로서 보급형 무인정찰기 감시시스템을 개발하여 핫스팟지역에서 위험, 폭력, 화재, 범죄예방을 할 수 있음

- 다양한 수요는 있으나 대량생산되지 않을 제품으로서 중소기업에 적합한 기술임

개발목표

- 국내 순수기술을 활용한 3G/4G 이동통신기술을 활용한 듀얼모드 정찰기용 통신모뎀 개발과, 100Km/h 속도의  소형 스팟지역 무인감시정찰기용 통신 모뎀 모듈개발

개발내용

4G LTE 모뎀 기술 및 무인정찰기용 모뎀 프로토콜 기술

3G HSDPA 모뎀 기술 및 무인정찰기용 모뎀 프로토콜 기술

검증 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비행고도	m	-	-	1000
비행체의 속도	km/h	-	-	100
통제 정보 통신 전송 속도	bps	-	-	9600
데이터 통신 전송 속도	Mbps	-	-	40
통신 거리	km	-	-	10

주요결과물

3G/4G이동통신기술을 활용한 무인소형정찰기용 통신모듈 및 검증시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신02

관리번호

전자통신-04

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

LTE단말 테스트를 위한 보급형 LTE 소형기지국 분석 장비 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

차세대네트워크기반

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보통신모듈 및 부품

정보통신모듈/부품

4세대 이동통신

4G이동통신기술

소분류

이동통신 모듈 및 부품

이동통신모듈/부품

기지국 분석장비

키워드

한글

엘티이

기지국

소형셀

영문

Long Term Evolution

Base Station

Small Cell

개  요

- 4G 이동통신(LTE) 기지국 모뎀 기술을 순수 국내기술을 활용하여  저렴한 가격에 보급형 4G 이동통신 소형기지국 기능 및 LTE 단말 분석장비 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 4G이동통신 LTE의 다양한 단말보급을 위해 중소업체에서는 단말을 테스트 할 수 있는 LTE 기지국 및 분석 장비가 절실히 필요 함

- 국외 장비업체인 애질런트등에서 고가의 LTE 기지국 장비가 제공되고는 있으나 고가의 장비로 중소업체에서는 도입하지 못하고 있음

- 순수 국내기술로서 보급형 LTE 소형기지국 기능 및 분석장비를 개발하면 M2M통신, LTE 단말등을 개발하는 중소기업에 저가의 보급형 장비를 제공할 수 있어, 중소업체에서 널리 활용할 수 있음

개발목표

- 국내순수기술을 활용한 2x2 MIMO 지원 150Mbps Peak data rate를 지원하는 LTE 소형기지국 기능 및 단말 분석 기능을 가지는 보급형 기지국 분석장비 개발

개발내용

2x2MIMO 지원 150Mbps peak data rate LTE 소형기지국 모뎀 및 프로토콜 기술

물리계층시험,네트워크연동시험,프로토콜적합성시험,서비스시험등 단말 연동 분석 기능 및 환경 SW 및 분석장비

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
초소형 기지국 플랫폼 기능	안테나개수	2x2 MIMO (미국/마인드스피드)	단일 안테나	2x2 MIMO지원
물리 계층 측정 기능	항목 수	20(미국, 애질런트)	10	20
프로토콜 분석 기능	적용 프로토콜	L2, L3(미국, 애질런트)	L2, L3	L2, L3
프로토콜 적합성 기능	시험 항목	300(미국, 애질런트)	100	300
핵심망 시뮬레이션 기능	지연 시간	10msec	10msec	10msec

주요결과물

국산 보급형 LTE 소형기지국 기능 및 LTE 단말 분석장비

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신03

관리번호

전자통신-05

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

2x2 MIMO지원되는 LTE 초소형기지국 모뎀칩 및 AP 시스템개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

차세대네트워크기반

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보통신모듈 및 부품

정보통신모듈/부품

4세대 이동통신

4G이동통신기술

소분류

이동통신 모듈 및 부품

이동통신모듈/부품

유무선 AP

키워드

한글

엘티이

초소형기지국

소형셀

영문

Long Term Evolution

Femtocell Base Station

Small Cell

개  요

- 국내 펨토셀 모뎀칩 기술을 기반으로 2x2 MIMO 지원되는 보급형 4G LTE 초소형기지국 모뎀칩 및 AP 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 현재 LTE 초소형기지국 AP시스템은 국내외 초기시장 형성 단계로 급속히 상용화(대중화)가 진행되고 있으며, LTE 초소형기지국 솔루션은 외국의 핵심 칩셋업체들에서 제공되고 있으며, 국내 솔루션은 없음

- LTE 초소형기지국은 기존 중소업체에서 주를 이루고 있던 중계기의 대체기술로서 중소기업 제품에 적합하며 필요한 제품군임

- 중소중계기 업체들이 해외 칩 솔루션에만 의존하여 개발하는 시점에, LTE소형기지국 모뎀 기술을 확보할 수 있다면 셀간섭 문제 등등, 아직 산재해 있는 초소형기지국의 솔루션을 쉽게 찾음과 동시에 부품의 국산화, 가격 경쟁력, 시장/기술 선점이 가능하여 중소기업의 AP 시스템 경쟁력을 확보할 수 있음

개발목표

- 국내순수 모뎀칩 기술을 활용한 2x2 MIMO지원하는 150Mbps Peak data rate급의 LTE 펨토셀 소형기지국 AP 시스템 개발

개발내용

2x2MIMO 지원 150Mbps peak data rate LTE 펨토셀 모뎀 기술

LTE 펨토셀 소형기지국 프로토콜 기술

펨토셀 동기화 기술

LTE 펨토셀 AP 시스템

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Peak Data Rate	Mbps	100Mbps (미국/마인드스피드)	ETRI	150Mbps/20MHz
안테나지원	개수	2개 (미국/마인드스피드)	ETRI	2x2 MIMO

주요결과물

국산 보급형 LTE 펨토셀 소형기지국 AP 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신04

관리번호

전자통신-06

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

도로교통안전을 위한 능동형 시간동기 멀티 홉 무선 RF 시선유도등 장치 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

010500

IT융합

중분류

RFID/USN

RFID/USN

기타정보기술

지능네트워크 기술

소분류

USN기술

USN기술

ITS

키워드

한글

시선유도둥

센서네트워크

시간동기화

영문

Lane Delineator

USN

Time Sync

개  요

○ 야간, 우천, 안개, 도로 굴곡 등에 대해서 차량 운전자의 조명 시인성 확보 및 교통사고 예방목적을 위한 기상상황 인식과 시간동기 5ms 이하인 능동형 무선 RF ( MAC & Routing ) 시선유도등 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 시선 유도등은 도로주행 중인 차량 운전자에게 조명 시인성을 극대화하는 도로교통 안전시설물로서 대기업이 진출하지 않은 분야로서 중소기업이 사업 영위하기 적합한 분야임

○ 최근 지능형 교통시스템 구축과 더불어 전기, 통신, 에너지 분야를 융복합한 무선 시선유도등 장치 개발이 필수적이다.

개발목표

○ 도로의 기상환경을 인식하여 자동으로 운영되는 태양열 자가발전 및 시간 동기 무선 RF 시선유도등 시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 무선 RF 멀티 홉 수 : 20 홉 이상 , 최대 운영거리 : 5km

- 시선유도등간 시간동기 : 5ms 이내

- 점멸 밝기 조정 : 5 ~ 100% 원격 밝기조절 가능

- 점멸 모드 선택 : 순차적 점멸, 일괄 점멸 원격 주기 설정 가능

○ 주요 특징

- 기상상황을 인지하여 자동 운영 및 관제 시스템을 통한 양방향 관제

- 설치, 유지·보수가 용이한 태양열 자가발전, RF 무선통신 방식

○ 기타 요구 사항

- 도로환경에 적합한 환경시험 규격 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
시간오차	ms	없음	동기화 안됨	5
운영거리	km	없음	1	5
기상환경 측정	-	없음	안개	안개,강우,온도
부조일 수	일	없음	3	5
동작 온도	도	없음	-10 ~ 40	-20 ~ 60

주요결과물

○ 시선유도등 주제어기, 시선유도등, 관제 운영 소프트웨어

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자02

관리번호

전자통신-07

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Radar용 30W급 GaN 전력증폭기 MMIC 및 패키지 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기,전자

전기.전자

IT

정보지식지능화

사회구현

IT융합

중분류

전기전자부품

반도체소자/

시스템

핵심부품

반도체나노

신소자기술

소분류

기타전기전자부품

분류되지않는

반도체소자/

시스템

집적회로기술

키워드

한글

전력증폭기

갈륨나이트라이드

초고주파집적회로

영문

HPA

GaN

MMIC

개  요

기상, 항공, 항만, 방산용 레이더의 핵심부품인 전력증폭기를 소형화, 경량화 요구에 맞추어 GaN 기반의 MMIC 및 패키지 형태로 개발한다.

중소기업

적합성

및 필요성

레이더에 주로 이용되는 위상배열 안테나의 핵심부품인 전력증폭기 MMIC는 일부 선진국에는 수출 통제 품목으로 관리하는 품목으로 국내 기술자립이 필요한 실정이다. 전문화된 중소기업에서 상품화가 가능한 MMIC 및 패키지를 우수 중소기업과의 공동 기술 협력을 통해 개발하고자 한다..

개발목표

1) 제품의 목표규격

주파수	5.4~5.9GHz	입출력 VSWR	2:1
출력	30W
효율	40%
이득	20dB

2) 하나의 Package로 집적된 상용화 제품 개발

3) MTTF : 107 Hours 확보

개발내용

1) GaN 소자 모델링 / 설계 / Simulation을 통한 실험값 특성 검토.

2) GaN 전력 증폭기 MMIC 설계

3) 성능 최적화 패키지 설계

4) 패키지 조립 기술 확보

5) 전기적 성능 시험 및 신뢰성시험.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
MMIC 출력	Watts	25 (USA, Cree)	-	30 min.
MMIC 효율	%	35 (USA, Cree)	-	40 min.
MMIC 이득	dB	20 (USA, Cree)	-	20 min.
MMIC Size	mm3	-	-	5X5X1 max.

주요결과물

1) GaN 전력증폭기 MMIC

2) 패키지 형태 GaN MMIC 전력증폭기

2) 전기적 성능 시험 결과 및 신뢰성 시험 결과

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신05

관리번호

전자통신-09

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고주파(HF) 레이다 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화

IT융합

중분류

위성-전파

위성/전파

기타정보기술

디지털신호처리기술

소분류

전자파기기

전자파기기

기타정보기술

키워드

한글

고주파

원격탐사

해양, 지구 대기

영문

high frequency

remote sensing

marine,

terrestrial atmosphere

개  요

◯ 고주파를 이용하여 해양 및 지구 대기의 물리적 특성을 관측하는 장비 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◯ 해당 자연과학 분야의 전문 지식을 활용한 자료 처리 알고리듬 개발 요구

◯ 해양 및 지구 대기의 지속적인 감시 및 관리가 국가적으로 필요한

시점에서 관련 기술의 개발이 요구됨

개발목표

◯ 고주파 원격탐사 장치의 하드웨어 시스템 개발

◯ 해양 및 지구 상층 대기 관측 데이터 처리 기술 개발

개발내용

◯ 주요 성능

- 안테나 : 주파수 (2Mhz ~ 30MHz 대역 이용)

- 송수신 방식 : FMCW 혹은 FMICW

- 출력 : 최대 1KW

- 사용 편의성 : 설치 및 운영의 편의를 위한 디자인, 모듈화

◯ 주요특징

- 고주파 영역에서 신호를 송출하고 반사된 신호를 수신하는 하드웨어

- 해양 및 대기 측정 자료 분석 소프트웨어 알고리듬 개발

◯ 기타 요구 사항

- 시험 관측을 통한 관측 신호 처리 과정의 확인 및 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
송수신 타입		FMICW	해당사항 없슴	FMICW
출력	watt	1000 watt (Peak) 500 watt (nominal)	해당사항 없슴	100%
관측 주파수	Mhz	5MHz ~ 50Mhz (용도에 따라 상이)	해당사항 없슴	국내 여건 고려 선정
관측 해상도	km	5km@8MHz	해당사항 없슴	100%

주요결과물

◯ 고주파 원격탐사 장치 하드웨어

◯ 해양 및 지구 상층대기 자료 처리 소프트웨어 알고리듬

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

160 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

360 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신06

관리번호

전자통신-10

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

GNSS 위성항법 신호생성 RF 시뮬레이터 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

기타

기타

IT융합

중분류

위성/전파

위성전파

기타

기타

소분류

위성통신/방송

위성통신방송

기타

키워드

한글

시뮬레이터

지엔에스에스

위성신호

영문

Simulator

GNSS

Satellite Signal

개  요

GNSS 수신기 연구 및 양산에 필요한 위성항법 RF 시뮬레이터 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 시뮬레이터는 소품종 소량생산 제품이면서 높은 수준의 품질이 요구되는 제품으로 중소기업에서 개발 및 생산이 유리함

- 수천만이상의 고액 시뮬레이터 제품들에 반하여 수십~수백만원대의 저렴한 공급가를 실현하기에 중소기업이 탁월함

- Custmizing 제품 대응 및 사용자 요구사항을 반영하기에 유리

- GPS, Galileo, GLONASS, Compass, QZSS, IRNSS, CAPS등 다양한 항법 위성들을 시뮬레이션 하고 수신기 개발을 위해서는 출연연의 위성 신호 연구와 중소기업의 상용화 제품 개발의 상호 협력적 과제 수행이 유리

개발목표

- GPS L1 과 Galileo E1 신호를 동시에 24채널 이상 생성하는 RF 시뮬레이터 개발

- 멀티패스, 시계 오차, 환경 오차, 데이터 메세지 설정이 자유로운 옵션 제공

- 사용자 Log 파일 생성 및 시나리오 신호 무한 재현이 가능한 제품 개발

개발내용

- 소프트웨어 기반으로 사용자 옵션을 입력받아 GNSS IF 신호를 생성하고

RF 회로를 통해 실시간 시뮬레이션 신호를 발생하는 제품 개발

- Multi-path 등 다양한 에러 환경 설정 기능 제공

- 시뮬레이션 시나리오 생성 및 시나리오 무한 반복 재현

- GPS 와 Galileo RF 신호 동시 송출 구현

- Compact Size & Low Cost 제품 실현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
- Cost	USD	영국, Spirent, 150,000 독일, IfEN, 80,000	해당사항없음	10,000
- 가능항법시스템		영국, Spirent, GPS 독일, IfEN, GPS/GAL	해당사항없음	GPS/GAL
- 다양한 출력	data	영국, Spirent, RF	해당사항없음	Raw/IF/RF

주요결과물

- 시뮬레이터 구동 Application Program

- GNSS Signal Generator

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신07

관리번호

전자통신-11

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

NFC 기술을 이용한 Digital Sign-In 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화사회 구현

IT융합/기타 IT 융합 분야 기술

중분류

RFID/USN

RFID/

USN

기타 정보기술

이동멀티미디어컨텐츠기술

소분류

활용서비스플랫홈 및 응용SW

활용서비스플랫폼 및 응용 S/W

기타 정보기술

키워드

한글

NFC

디지털서명

스마트 고객대기 관리

영문

Near Field Communication

Digital Sign-In

Smart Customer Waiting Management

개  요

◦ NFC 및 Digital Sign-In 기술을 서비스순번발급기에 적용하여 스마트 고객순번발급 서비스를 제공하며, 신속.편리한 업무처리를 제공하는 기술.

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 결과물 중 기기 제품화가 요구되는 것은 Digital Sign-In Reader(서비스순번발급기)로, NFC칩 및 제어용칩으로 구성된 소형장치로 중소기업용 제품으로 적합함.

◦ NFC기술은 RFID의 확장으로 제품화/사업화를 위해 RFID 관련 사업을 추진한 중고기업과의 공동연구가 필요함.

개발목표

◦ Digital Sign-In Reader

◦ Digital Sign-In 관리 플랫폼

◦ Digital Sign-In용 NFC 스마트폰 앱 S/W

◦ NFC NDEF메시지포멧/RTD데이터타입 및 표준화

개발내용

◦ NFC 기반 Digital Sign-In Reader 기기

- NFC 표준 프로토콜 구현

- Digital Sign-In 응용S/W

- NFC 모듈 테스트베드H/W(NFC칩 + 제어모듈 + 통신모듈)

◦ NFC 신규서비스를 위한 NDEF/RTD 개발 및 표준화

◦ Digital Sign-In용 단말기

- Digital Sign-In용 NFC 스마트폰 앱 S/W

- NFC Digital Sign-In 기기(스마트폰 미보유자를 위한 기기)

◦ Digital Sign-In 관리 플랫폼 서버

◦ Digital Sign-In 암호화 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Sign-In 속도	명수/분	-	-	20
Sign-In 인식률	%	-	-	99
P2P 전송 속도	kbps	424	-	350
set-up time	초	0.1	-	0.1

주요결과물

◦ Digital Sign-In Reader 및 NFC 스마트폰 앱 S/W

◦ Digital Sign-In 관리 플랫폼 서버

◦ Digital Sign-In용 NDEF메시지포멧/RTD데이터타입 및 표준화

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신08

관리번호

전자통신-12

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자가 보호 기능을 갖는 스마트 콘텐츠의 생성, 실행 및 유통 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

콘텐츠․소프트웨어

중분류

정보보호

정보보호

정보처리 시스템 및 S/W

정보보호기술

소분류

서비스 및 응용보안

서비스/용용보안

정보보안 및 암호기술

키워드

한글

스마트 콘텐츠

자가 보호

멀티스크린 콘텐츠 보호

영문

Smart Content

Self-Protection

N-Screen Content Protection

개  요

단말에 탑재된 유료화/코덱 기술에 무관하게 보호된 콘텐츠의 안전한 유통 및 실행을 위한 스마트 콘텐츠 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재, 단말에 탑재된 유료화 기술이 다른 경우 콘텐츠 공유/호환이 불가능

○ 플랫폼 종속적인 유료화 기술의 특성상 설치(신규탑재 및 갱신)가 용이하지 않고 그 비용도 막대함

○ 구매자의 기기/서비스 선택권을 보장하고, CP/SP 입장에서 해킹 대응에 용이한 스마트 콘텐츠(유료화, 코덱, 플레이어 기술이 합성된 형태)의 플랫폼 독립적이며 안전한 실행/유통 구조 필요

개발목표

자가 보호 기능을 갖는 스마트 콘텐츠의 생성 및 안전한 유통/실행을 위한 서버 시스템 및 단말 핵심 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능(기능)

- 자가 보호 형 스마트콘텐츠 생성 서버 기술 개발

- 스마트 콘텐츠 보안성 및 실행 적합성 검증 기술 개발

- 스마트 콘텐츠 실행을 위한 단말 실행 환경 개발

- 스마트콘텐츠 규격 및 연동 프로토콜 개발

○ 주요 특징

- 플랫폼 독립적인 콘텐츠보호 기술 구동 (단말에 무관하게 프리미엄 콘텐츠 공유 가능)

- 유료화 기술의 Renewability 용이하며, 플레이어단에서의 콘텐츠 불법유출방지 기능제공

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
지원하는 유료화 기술 종류	개	고정된 5개 DRM 지원 (미국, Ultraviolet(컨소시엄))	1개	DRM 종류 제한 없음
유료화 기술 변환 필요여부	유/무	N-to-N 방식의 변환 필요 (한국/미국, ETRI/CORAL)	변환 필요	유료화 기술 변환 불필요

주요결과물

○ 스마트 콘텐츠 생성기(SW), 스마트 콘텐츠 단말 실행 환경(SW)

○ 스마트 콘텐츠 유통 관리 서버(SW), 보안성 및 적합성 검증기(SW)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신09

관리번호

전자통신-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

도심 주행 환경에 강인한 차량통신/DSRC 통합 ASIC 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

기반주력산업

가치창출

IT 융합

중분류

ITS/텔레매틱스

정보통신모듈

/부품

핵심부품

지능형교통

시스템기술

소분류

ITS 단말 및 기기

정보통신모듈

/부품

집적회로기술

키워드

한글

차량간 통신

페이딩 채널

차량 안전

영문

V2V communication

Fading channel

Vehicle safety

개  요

o 차량간 통신에 의한 긴급 브레이크 경고 서비스, Blind Spot 경고와 같은

서비스와 기존 하이패스 서비스를 위한 소형/저가의 통신모듈이 요구

o 도심지의 다경로 페이딩에서 통신 성능을 만족하고 차량 환경에서도

신뢰성을 보장하는 V2V/V2I 차량통신과 DSRC 통신 통합 ASIC 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 출연연의 차량통신 시스템 핵심원천기술을 활용할 수 있고 하이패스용 DSRC 통신칩, 프로세서 칩을 제품화하고 있는 반도체 전문업체가 기술개발 및 사업화에 성공할 가능성이 가장 높음

o 출연연은 핵심 알고리즘 개발 및 검증을 수행하고 ASIC 설계 중소기업에서는 개발된 알고리즘의 구현, ASIC 개발 및 검증을 수행함으로써 출연연의 핵심 기술 개발 능력과 중소기업의 제품 개발 능력의 시너지를 통해 상용화가 가능

개발목표

도심지 멀티패스 주행 환경을 극복하는 차량통신기술과 DSRC통신 통합 칩 개발

o 기능 : WAVE 표준을 만족하는 모뎀/MAC, DSRC 통신, ADC/DAC포함

o 성능 : 차량운행환경 (-40° ~100°C), 도심지 환경에서 통신 가능

개발내용

o 열악한 전파환경을 극복할 수 있는 모뎀 수신 알고리즘 개발

o 차량통신 ASIC 설계 및 제작, 차량통신 ASIC 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
PER(도심지 환경)	%	10(호주, Coda Wireless)	30	10
다이버시티 기능	유무	안테나 다이버시티 제공 (호주, Coda Wireless)	없음	기능 지원
Dual 통신 기능	유무	단일 기능	없음	기능 지원

주요결과물

o 도심지의 열악한 전파환경을 극복할 수 있는 모뎀 기술(특허)

o 차량통신 ASIC 시제품, ASIC 기능 검증 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료10

관리번호

전자통신-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

간이 폐암 검진이 가능한 다목적/다기능 디지털 엑스선 촬영 시스템

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오의료

보건의료

BT

비전II

바이오

중분류

치료기기 및 진단기기

치료/진단기기

보건의료 관련 응용

생체영상처리기술

소분류

x-ray 및 CT

x-ray/CT

기타

키워드

한글

폐암

검진

디지털엑스선촬영

영문

lung cancer

screening

digital radiography

개  요

ㅇ 디지털 엑스선 촬영 장비에 Tomosynthesis 기능을 구현하고 컴퓨터보조검출 기술을 추가하여 폐암 검진이 가능한 다목적/다기능 디지털 엑스선 촬영 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

ㅇ 국내 암사망률 1위는 폐암이고, 5년 생존율이 매우 낮아 조기 진단이 매우 중요

ㅇ 흉부엑스선 촬영은 폐종양 검진의 실효성이 별로 없으나, 흉부 tomosynthesis 촬영은 초기 폐종양 검진에 실효성이 매우 높은 것으로 확인됨

ㅇ 따라서 범용 디지털 엑스선 촬영 시스템에 흉부 tomosynthesis 촬영 기능이 추가되면 다목적/다기능 촬영기기로서 사업성이 높을 것임

ㅇ 최근 범용 디지털 엑스레이 촬영 시스템은 국내 중소 업체에서 오랜 개발 경험을 바탕으로 수준급 생산기술을 보유하여 시장경쟁력을 키워가고 있음

ㅇ 국내 의료기기 업체의 규모가 글로f벌 기업에 비하여 R&D 능력이 취약한 바, 국내 업체가 기 확보한 생산기술과 출연연이 보유한 첨단기술을 접목하여 제품을 차별화 한다면 해당 중소기업 제품의 국제 경쟁력을 높일 수 있음

개발목표

ㅇ 다목적/다기능 디지털 엑스선 촬영 시스템

ㅇ 흉부 Tomosysnthesis/CT 영상을 이용한 폐암 컴퓨터보조검출 소프트웨어

ㅇ 2D/3D 영상 뷰어

개발내용

ㅇ 주요성능

-촬영 모드: radiography, fluoroscopy, tomosynthesis, Cone-Beam CT

-회전정밀도: 1.0 degree 이내

-3D 재구성: 3초 이내

-폐종양 검출률: 80% @FP=8건/케이스 (토모 영상 기준, 6~10mm 크기)

ㅇ 주요특징

-다목적 디지털 엑스선 촬영 장비로 간이 폐암 검진 가능

-다자유도/다축 정밀 제어 기반 다양한 소스-디텍터 positioning

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
촬영 모드	종류	4 (미국, GE)	3	4
회전 정밀도	degree	-	-	< 1
3D 재구성 시간	초	< 5 (미국, VARIAN)	< 5	< 3
폐종양 검출률	%	-	-	80% (6~10mm)

주요결과물

ㅇ 흉부 Tomosynthesis/CT 촬영이 가능한 다목적/다기능 디지털 엑스선 촬영 시스템

ㅇ 흉부 Tomosynthesis/CT 영상 기반 폐암 컴퓨터보조검출 소프트웨어

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재01

관리번호

전자통신-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고정밀 고속 제어 리니어 모터용 절대 위치(absolute position)센서 모듈개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

IT

비전IV.

IT융합

중분류

로봇/자동화기계

로봇/자동화기계

기타 정보기술

초정밀 가공시스템기술

소분류

조립/정밀 이송기술

자동화관련 계측/센서기술

기타 정보기술

키워드

한글

리니어 모터

절대 위치

광검출기

영문

linear motor

absolute position

photo-detector array

개  요

O 로봇제어 및 자동화 장비에 사용하기 위한 고정밀 고속제어 리니어 모터용 절대 위치센서 모듈 개발

중소기업

적합성

및 필요성

O 고분해능을 가지는 리니어 모터용 절대 위치센서 모듈은 자동화 장비 및 군수산업 등의 핵심요소 부품으로 모터와 결합하여 구동하므로 로봇제어 및 의료분야에도 필요한 기술임

O 전략 물자 기술이기 때문에 기술도입이나 수출입이 엄격히 통제되고 있는 기술이며, 국내의 기술자립도가 낮아 전량 수입에 의존하여야 하므로 관련제품의 개발 자유도 및 가격 경쟁력이 취약함

O 기술력을 갖추고 있는 중소기업에 센서모듈이 원활히 공급되면 경쟁력 있는 제품개발이 용이할 것으로 보임

개발목표

O 스캔/스텝 방식의 노광장비 등 고속 고정밀 트리거링 시스템용 리니어 모터 절대 위치센서 모듈 개발

O 고정밀 갠트리 시스템용 리니어 모터 절대 위치센서 모듈 개발

개발내용

O 주요 성능

- 동작전압 : 5 V [eqn: +-] 5 %

- Photo-sensitivity(@Peak wavelenth) : 40 A/W

- Peak wavelenth : 850 nm

O 주요 특징

- 수광부의 센서를 실리콘 반도체를 이용한 Photo-detector array를 사용

- 광센서의 구조는 반사형을 사용하며 인덱스 격자를 사용하여 절대위치를 결정

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Photo-sensitivity	A/W	40	30	40
Sensitivity Peak wavelength	nm	850	850	850
Output current rise/fall time	ns	1,000	10,000	800
Cut-off frequency	kHz	100	100	100

주요결과물

O 고정밀 트리거링 시스템용 리니어 모터 절대 위치센서 모듈

O 실리콘 반도체 Photo-detector array

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재02

관리번호

전자통신-16

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

차량 전면 유리에 투영된 콘텐츠 제어를 위한 사용자인터페이스 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

기타
정보기술

기반주력산업 가치창출

IT융합

중분류

자동차/
철도차량

자동차/
철도차량

기타 정보기술

차세대 자동차 기술

소분류

차량 지능화 기술

차량지능화기술

기타

키워드

한글

차량 인포테인먼트용 HMI UI/UX 플랫폼

제스처/음성 인식

투명디스플레이

영문

HMI UI/UX Platform for IVI

Gesture/Voice Recognition

See-Through Display

개  요

투명 디스플레이와 제스처 및 음성 인식기술을 융합한 HMI UI/UX 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

공동기술개발의 필요성 : 출연연의 차량 인포테인먼트 플랫폼 기술과 중소기업의 응용 개발을 위한 시스템구축 기술 및 상용화 수준의 제스처/음성 인식 기술을 통합하여 2년 뒤 상용화 가능성이 높은 투명디스플레이 기반 차세대 차량용 HMI의 AM/BM용 제품 반열에 위치할 상용기술개발이 필요함

중소기업 적합성 : 출연연의 차량 인포테인먼트용 멀티모달인터페이스 기반 HMI UI/UX 선행기술과 중소기업의 응용개발 및 시스템구축 능력을 융합하여 새로운 컨셉의 HMI 기술을 개발하여 가까운 미래의 자동차 인포테인먼트 시장에서 경쟁력 있는 결과물을 창출하여 고도화 및 상용화 가능성이 높음

개발목표

차량 전면유리에 투영된 콘텐츠를 주행 중에 조작하기 위한 제스처/음성 인식 기반의 멀티모달 사용자 인터페이스 기반 HMI UI/UX 개발

개발내용

▫주요 성능

- 오픈소스(리눅스) 및 Ot/OpenGL 기반 차량용 HMI UI/UX 플랫폼

- 모션 제스처 인식 및 서버 기반 음성 인식 차량용 사용자인터페이스

- 공간정보기술을 이용한 내비게이션 연동

▫주요 특징

- 투명 디스플레이 기반 3D 콘텐츠 증강 및 투영

- 모션 제스처 및 음성 인식 기반 멀티모달 사용자 인터페이스

▫기타 요구 사항

- 연구개발 완료 후 차량용 오픈 플랫폼 동작시험 및 시험결과서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
HMI UI 반응 속도	msec	0.1이하	0.1이하	0.1이하
음성인식 정확도	%	95이상	80이상	80이상
제스처인식 정확도	%	90이상	80이상	80이상
3D 화면 갱신 속도	FPS	30	30	30
콘텐츠 선택 정확도	%	100	100	100

주요결과물

▫인포테인먼트 시스템 통합과 차량용 제스처/음성 통합 인식 기술

▫멀티모달 인터페이스 기반으로 차량 전면 유리에 증강된 HMI UI/UX 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재03

관리번호

전자통신-17

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

프로젝터-카메라-액츄에이터로 구성되어 실사물에 콘텐츠를 직접 투사하는 인터액티브 콘텐츠용 상호작용 장치 및 응용기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기타

로봇응용

중분류

로봇/자동화기계

로봇/자동화기계

기타

인공지능․지능로봇 기술

소분류

로봇제어 및 지능화기술

로봇제어/지능화기술

기타

키워드

한글

엔터테인먼트 로봇

교육용 로봇

공간증강현실

영문

entertainment robot

education cafe

spatial AR

개  요

로봇에 카메라와 프로젝터 기반를 결합하여, 기존의 아날로그 콘텐츠(게임/교구)에 디지털 콘텐츠의 효과를 가미할 수 있는 상호작용 장치 및 응용기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 중소기업의 현실을 고려하여 고가/고기능 로봇 개발이 아니라 기존 요소기술의 창의적 융합을 통해 새로운 장치와 이에 특화된 콘텐츠를 개발하여 차별화된 경쟁력을 갖추게 됨.

○ 첨단 정보 기기를 통해 제공되는 디지털 콘텐츠 외에, 직접 손으로 만지는 기존의 아날로그 콘텐츠(게임/교구)도 중요하며 디지털 기술과의 접목이 요구됨. 이를 위해 무거운 시스템적 접근 보다는 창의적인 앱과 콘텐츠 개발이 필요함.

개발목표

○ 상호작용 장치: 프로젝터-카메라가 모터에 탑재되어 구동되는 상호작용 장치

○ 구동 SW: 기구부 제어, 콘텐츠 콘텐츠 인식, 왜곡보정 투사

○ 개발 도구: 기존 아날로그 콘텐츠에 디지털 콘텐츠를 직관적으로 가미할 수 있는 응용 및 콘텐츠 개발 도구

○ 시범 콘텐츠: 손으로 만지며 체험하는 실사물 기반 아날로그 콘텐츠에 디지털 콘텐츠를 가미한 인터액티브 콘텐츠 제작, 시범 적용 및 사용성 검증

개발내용

○ 주요 성능

- 기구부 성능: 다축 액츄에이터를 이용하여 프로젝터-카메라 쌍에 최소 3자유도 부여

- 프로젝션 영상 성능: 최소 1자유도 시점 보정이 가능한 anamorphic display

- 실사물 인식 성능: 넓이 5cm x 5cm의 다중 물체 식별 및 자세 인식

- 개발 도구 성능: 템플릿 기반 디지털 콘텐츠 증강 및 시뮬레이션 기능

- 시범 콘텐츠: 칠교 놀이를 포함하여 최소 3종 이상의 아날로그 게임 지원

○ 주요 특징

- 기존 요소 부품 및 SW 기술의 활용으로 제작 단가를 낮추지만, 아날로그 콘텐츠와 결합한다는 점에서 인터액티브 상호작용의 기능이 차별화됨.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
제어 가능 기구부 복잡도	자유도	미국/MIT	3	5
프로젝션 왜곡 보정 기능	축 개수	일본/리츠메이칸	1	3
실사물 인식 성능	cm x cm	한국/ETRI	10x10	5x5
시범 콘텐츠 지원 종류	개	한국/ETRI	1	3

주요결과물

프로젝터-카메라-모터 기반의 사용자 상호작용 장치, 응용/구동 SW 및 시범 콘텐츠

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신10

관리번호

전자통신-18

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

재난시 실내 조난자 탐지를 위한 실내용 무선 재난 통신 모듈 및 네트워크 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT분야

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보통신모듈및부품

재난정보관리

차세대네트워크기반

지능네트워크기술

(010500)

소분류

멀티미디어 모듈 및 부품

비상재난통신망구축기술

(L1303)

기타네트워크기술

(010214)

키워드

한글

재난 통신

무선랜 에드혹

조난자 탐지

영문

Emergency Network

WLAN Ad-Hoc

Casualty Detection

개  요

재난 시 실내 환경에서 조난자가 자신의 상태를 Ad-Hoc 네트워크를 통해 소방방재청, 경찰청 등 외부로 전달할 수 있는 조난자 정보 인식용 실내 재난 네트워크 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

본 제안사업은 재난 시 실내 조난자의 안전을 지키기 위한 재난 통신 네트워크 개발 과제인데, 개발 기술을 실제 재난관리 시스템에 적용하기 위해서는 재난방재사업 분야의 전문기업체와의 협업이 무엇보다 중요하게 된다  ETRI는 소방 시설물 시험 기준에 적합한 센서 네트워크 모듈 개발을 이미 진행중이기 때문에 이를 이용해서 전국 주요도시 소방본부의 통합재난관제시스템을 구축한 소방방재전문기업(주로 중소기업임)과 연계하면 제안 과제의 상용화, 실용화가 용이할 것으로 판단된다.

개발목표

실내에서 재난이 발생한 경우 조난자가 자신의 정보(위치, 보행상태 등)를 국가재난망을 통해 외부로 전송 및 연결할 수 있는 실내 무선 재난 통신 네트워크 시스템 개발

개발내용

- WLAN기반의 재난 통신용 Ad-Hoc 센서 네트워크 H/W 모듈 및 S/W 기술 개발

- 국가 재난망 연동형 조난자 객체 정보 인식 기술 및 관리 네트워크 시스템 개발

- 소방대상물 실내 3D 공간정보 기반의 스마트폰용 실내 재난 통신 소프트웨어

모듈 및 신고 접수 App 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 조난자 신고 위치정보 정확도	m	5~10m	10m이상	3m미만
2. 통신 지연시간	ms	3미만	5	3미만
3. 최대 인식조난자	명	15이상	-	15이상

주요결과물

- 실내 무선 재난 통신 네트워크 H/W 모듈 및 임베디드 소프트웨어

- 3D 실내 공간정보 기반 조난자 정보 인식 소프트웨어 모듈

- 재난관리 및 국가재난망 연동 소프트웨어 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료11

관리번호

전자통신-19

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

저온 대기압 플라즈마를 이용한 피부질환 치료용 의료기기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오 의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

기능복원/보조/복지기기

보건관련응용

약물전달시스템 기술

소분류

신체 기능 복원기기

생활지원기기/시스템

생체조직 재생기술

키워드

한글

대기압 플라즈마

피부 질환

세포 재생

영문

Atmospheric plasma

Skin disease

cytothesis

개  요

저온 대기압 플라즈마를 이용한 최적의 피부 질환 관리 및 개선 시스템

중소기업

적합성

및 필요성

중소 바이오 핼스 관련 기업이 새로운 시장 창출의 효과를 가질 수 있는 플라즈마 브러쉬 원천 기술과 응용 기술을 중소기업청 지원 사업을 통하여 단기간내 출연연과 공동 연구를 통하여 기술의 개발 및 현장 검증을 달성함으로써 중소기업의 성장 터전을 마련할 수 있는 계기가 될 수 있음

개발목표

브러쉬(brush) 형태를 가지는 저온 대기압 플라즈마 발생 핵심장치의 개발을 통한 피부 질환 치료용 의료기기 개발

개발내용

플라즈마 발생기의 구조 연구 : 응용 분야에 따른 플라즈마 형태의 변형

브러쉬 구조의 플라즈마 형성을 위한 노즐 최적 설계 및 제작

방전 및 동작 가스 : 저전압 방전 및 생물학적 효과에 따른 가스의 혼합비

플라즈마의 물리·화학적 특성 및 치료효과 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
플라즈마 온도	℃	25 ∼ 50 (플라즈마 니들구조)	25 ∼ 50	25 ∼ 45
플라즈마 plume 폭	mm	5	-	> 10
플라즈마 plume 길이	mm	130 (플라즈마 니들구조)	70 (플라즈마 니들구조)	> 5
최소방전 전압	kV	5 (플라즈마 니들구조)	5 (플라즈마 니들구조)	< 10
대상 질환	종	-	-	2

주요결과물

플라즈마 브러쉬 발생 장치, 피부 질환별 변형된 플라즈마 발생 장치, 피부질환 치료용 의료기기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-에너지·자원01

관리번호

전자통신-20

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고효율 탠덤형 CIGS 박막 태양전지를 위한 내고온성 TCO 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지·자원

에너지/자원

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

태양전지·

태양광

중분류

신재생에너지

신재생에너지

에너지

태양에너지기술

소분류

태양광

태양광

기타

에너지기술

키워드

한글

박막태양전지

내고온성

투명전도막

영문

Tandem

CIGS

TCO

개  요

고온 CIGS 공정에서 투과율 및 전도도가 열화되지 않는 TCO 물질 및 공정 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 탠덤형 CIGS 박막태양전지의 모듈 효율은 결정계 태양전지와 경쟁할 수 있는 수준으로 박막 태양전지 뿐만 아니라 태양광 산업 전체의 기술적 수준을 높일 수 있음

◦ 국내에서는 현재까지 탠덤형 CIGS 박막태양전지를 생산할 계획을 가지고 있는 수요기업은 없으나 고효율화 달성을 위해 검토는 되고 있는 것으로 파악하고 있음.

◦ 국,내외 수요기업의 요구에 대응할 수 있는 핵심 단위 공정에 필요한 소재 및 장비 개발 필요

개발목표

내고온성 및 장파장에서의 투과율, 면저항 특성이 우수한 TCO 물질 및 공정 개발

개발내용

ㅇ 고온에서 안정한 TCO 물질 개발

ㅇ 고온 특성이 우수한 TCO 박막 공정 기술 개발

ㅇ 고온 특성이 우수한 TCO 물질을 적용한 CIGS 박막 태양전지 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
투과율(@1200nm)	%	85(미국, Stion)	80	85
면저항(@2㎛)	Ω/□	9(미국, Stion)	10	10
내고온성* (@500℃, 30min)	%	-	-	90
에너지 변환효율** (@ 0.5 cm2)	%	10.7(미국, NREL)	-	10

*내고온성 = 고온특성/상온특성 × 100%, 500℃, 30 min

**투명전극 성능검증용

주요결과물

고온 특성이 우수한 신규 TCO 물질 및 공정 기술 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학01

관리번호

전자통신-21

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

인쇄전자 적용을 위한 친환경/고수율/고순도 그래핀 제조 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

NT

기반주력산업 가치창출

신소재-

나노융합

중분류

정밀화학

나노화학 공정기술

나노소재

나노 소재·소자기술

소분류

전자산업용

정밀화학소재

나노소재 합성기술

나노소재기술

키워드

한글

흑연

삽입

그래핀

영문

graphite

intercalation

graphene

개  요

￭ 대량생산이 가능한 친환경/고수율/고순도 그래핀 개발

중소기업

적합성

및 필요성

￭ 그래핀의 사업화를 위해서는 다양한 응용 분야에 맞추어 소량 생산을 할 수 있는, 다품종 생산의 중소기업형 개발 체계가 적합할 것임.

￭ 또한, 경제성 있는 그래핀의 제조를 위한 신공정 및 이의 적용 기술 개발이 주된 내용으로 중소기업-출연연 기술교류를 통해 중소기업은 생산기술을, 출연연은 이를 적용하는 전극을 전담함으로써 시너지 창출이 가능함.

개발목표

￭ 전극용 그래핀 소재 개발

￭ 친환경 그래핀 제조 공정, 평가 및 양산 기술 개발

개발내용

◉ 인쇄전자용 투명전도성 그래핀 소재

￭ 친환경: 유독 물질 없는 그래핀 제조 공정 및 폐수 배출 최소화

￭ 고수율: 미반응 그라파이트와 그래핀의 분리 수율 극대화

￭ 고순도: 잔존 결합산소 분율 최소화 ￫ 전기전도성 극대화

￭ 응용기술: 인쇄기술에 기반한 친환경/고수율/고순도 그래핀 전극 형성 기술 최적화

￭ 생산기술: 친환경/고수율/고순도 그래핀의 대량생산 기술 확립

※ 기타 요구 사항: 공인시험결과서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분리 수율	%	세계 최초 방법		30 이상
잔존 산소	%	세계 최초 방법		5 이하
폐수 배출	%	5 (미국, XG Scinece)	10 (엔바로테크)	0.1 이하
투명전극 면저항	k Ω/sq	세계 최초 방법		1 이하

주요결과물

고순도 그래핀, 고순도 그래핀을 이용한 투명전극

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재04

관리번호

전자통신-22

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

나노 융복합 산화물 박막 제조용 저온 공정 나노스프레이(Nano-spray) 장비 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

NT

041600

신소재-나노융합

중분류

표면처리

열/표면

처리

나노소재

나노소재·소자기술

소분류

박막제조

기술

박막제조

기술

기타 나노소재기술

키워드

한글

나노박막

나노-스프레이

산화물 박막

영문

Nano-film

Nano-spray

Oxide thin film

개  요

나노 융복합 반전도성/전도성 산화물 박막 소재의 저온 제조 공정이 가능한 새로운 나노스프레이 장비 및 저온 박막 제조 공정 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 친환경 저비용, 저온의 제조 공정이 가능한 새로운 박막 제조 장비의 개발이 필요

o 저온 공정의 산화물 반도체 및 전극 소재 개발은 IT/ET 산업 분야에 필요한 핵심기술임.

개발목표

저온 공정의 layer-by-layer 나노박막 제조가 가능한 nano-spray 장치 및 산화물 나노융합 박막 소재 개발

개발내용

o 새로운 기술 원리를 적용한 저온 박막 제조용 Nano-spray 장치 개발

o Nano-spray 기반의 저온 산화물 나노융합 박막 제조 공정 개발

o Nano-spray 기반의 전도성/반전도성 산화물 나노융합 박막 소재 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
박막 두께	nm	100 (미국, Agitron사)	?	100 이하
공정 온도	℃	350	350	300 이하
전하이동도	cm2/V∙s	-	-	5 이상
면저항	Ω/sq	200 (미국,Agiltron사)	-	200 이하
광투과도	%	80	-	85 이상
Droplet Size	nm	-	-	100 이하

주요결과물

Nano-spray 장비, 저온 공정의 반전도성/전도성 산화물 박막

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신11

관리번호

전자통신-23

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

인터넷기반의 통신기능이 있는 차량용 영상녹화 및 저장장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

1T

정보-지식-기능화사회구현

IT융합

중분류

ITS/텔레매틱스

정보통신모듈/부품

정보처리시스템 및 S/W

기타

소분류

텔레매틱스/기기

정보통신모듈/부품

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

키워드

한글

블랙박스

차량운행정보

차량영상정보

영문

Balckbox

OBD-II/JBUS

Multiplexed

개  요

본 기술 개발은 무선통신 기반의 영상녹화 및 차량 운행정보 저장장치(블랙박스) 개발로 서버기반 실시간 사고 대응 기술이다.

중소기업

적합성

및 필요성

- 블랙박스는 안전 운전 제고와 신속한 사고 판정이 가능하여 국내외 수요 확산

- 2009년 내수 시장은 11만대로 67% 성장 예상되어 2012년 200만대 추정

- 차량용 실시간 관제 서비스를 활용한 사고 예방 및 차량 진단 서비스

개발목표

◦ 통신기능이 있는 4 채널 차량용 영상 녹화 및 차량 주행 정보 저장 장치 개발

◦ 차량 운행 정보의 실시간 관리 및 추적을 위한 관제 서버 개발

개발내용

◦ 통신기능이 있는 4 채널 차량용 영상 녹화 및 차량 주행 정보 저장 장치 개발

- 차량용 영상 녹화 및 저장 장치 메인 보드, Driver, Firmware, Application 개발

- 4채널 HD급 영상 녹화 및 저장 지원 기술 개발

- 영상 정보와 차량 운행 정보간의 데이터 멀티플렉싱 기술 개발

- 차량용 영상 녹화 및 저장 장치용 보안 강화 플레이어 개발

- ID 카드 리더 모듈 적용 및 근거리 방식에 의한 ID 인증 기술 개발

◦ 차량 운행 정보의 실시간 관리 및 추적을 위한 관제 서버 개발

- 차량 영상 정보 수집 및 관리 기능

- 차량 운행 정보 수집 및 관리 기능

- 차량 영상 정보 및 운행 정보 관리 서버 사이트 구축

- 차량 영상 및 차량 운행 정보 통계 기능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
4채널 녹화해상도	Pixels	640*480	640*480	1080*720P
4채널 녹화프레임	Frames	15 frames/sec	15 Frames/Sec	30 Frames/Sec
Data Transfer	Byte	WiFi (IEEE802.11b/g), 3G-HSPA, 4G-LTE	WiFi (IEEE802.11b/g), 3G-HSPA, 4G-LTE	WiFi(IEEE802.11b/g/n), 3G-HSPA, 4G-LTE
G-Sensor	m/sec2 Hz	8G(Max.)	8G(Max.)	8G/100Hz@each axis

주요결과물

◦ 무선통신 기반의 차량용 영상 녹화 및 저장 장치

◦ 차량 운행 정보의 실시간 관리 및 추적을 위한 관제 서버

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자03

관리번호

전자통신-24

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

웨이퍼 마킹용 첨두출력 20 kW 나노초 광섬유 레이저의 국산화 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기/전자

기타

기반주력산업 가치창출

6대 제조 기반기술

중분류

광응용기기

광응용기기

기타

초정밀 가공 시스템기술

소분류

레이저 관련부품 및 발생장치

레이저 관련부품/발생장치

기타

키워드

한글

광섬유 레이저

레이저 마킹

국산화 기술

영문

Fiber laser

Laser marking

Localization tech

개  요

o 웨이퍼 마킹용 광원으로 사용될 펄스형 광섬유 레이저 국산화 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 고출력 레이저는 반도체, 자동차 등 기존 산업의 가공성을 크게 향상시킬 수 있는 핵심기술로서 숙련된 인력과 기술을 보유한 중소기업에서 생산하기 적합함

o 산업 가공기용 광섬유 레이저는 그 수요가 점증하고 있지만 현재 거의 전량이 수입되고 있는 상황이므로 광섬유 레이저 국산화 기술 개발이 필요함

개발목표

o 웨이퍼 마킹용 펄스형 광섬유 레이저 기술 개발 및 응용

개발내용

o 주요 성능

- 파장: 1075±10 nm, 펄스폭: 0.8~1.2 ns, 반복률: 10~5 MHz(선택), 빔품질: M2 <1.3

- 최대 첨두출력: 20 kW, 최대 평균출력: 10W

o 주요 특징

- 광섬유 레이저 광웡의 국산화 기술 개발로 웨이퍼 마킹기에 국내 최초 적용

o 기타 요구 사항

- 나노초 광섬유 레이저의 실적용에 필요한 마킹 시스템 구성 및 마킹 성능 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
펄스폭	ns	1 (미국, IPG)	상용제품없음	0.8-1.2
반복율	kHz	10-600 (미국, IPG)	상용제품없음	10-5000
평균출력	W	18 (미국, IPG)	상용제품없음	10
첨두 출력	kW	(60) (미국, IPG)	상용제품없음	20
빔품질(M2)	-	<1.3 (미국, IPG)	상용제품없음	<1.3

주요결과물

o 나노초 광섬유 레이저 시제품

o 나노초 광섬유 레이저를 이용한 시험용 마킹 시스템 및 마킹된 웨이퍼 샘플

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-에너지·자원04

관리번호

전자통신-01

제안사업명

□ 융․복합	█ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

비진공 전착법 CI(G)S 광흡수층전구체의 비독성 셀렌화 열처리공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지ㆍ자원

화학

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

태양전지·태양광

중분류

신재생

에너지

전기화학

에너지

태양에너지기술

소분류

태양광

에너지변환 전기화학

기타 에너지기술

키워드

한글

화합물반도체박막태양전지

비진공

전착법

영문

Compound Semiconductor Thin Film Solar Cell

Non-vacuum

Electrodeposition

개  요

○ 비진공 전착법에 의한 CI(G)S 광흡수층 전구체 형성

○ 비독성 셀렌화 열처리 공정을 통한 CI(G)S 광흡수층 형성

중소기업

적합성

및 필요성

○ 해외 CI(G)S 선도업체들 대부분이 벤처기업으로 시작

○ CI(G)S 산업이 자본집약적/장치 및 설비를 중심으로 하는 산업이 아닌점

○ 핵심/원천기술을 바탕으로 경쟁력을 가진 사업화가 가능

○ 비진공 전착법에 의한 광흡수층 개발은 적은 자본/인력의 투자로 개발가능

개발목표

○ 전착법에 의해 제작된 CI(G)S 광흡수층 전구체의 셀렌화열처리 최적화 공정개발

○ 비진공 전착법을 기반으로 하는 고성능 CI(G)S 셀디바이스를 제작

○ 재현성 있는 CI(G)S 셀디바이스 제작에 따른 서브모듈디바이스 제작

개발내용

○ 주요 성능

- 비진공 전착법 CI(G)S 광흡수층 전구체의 비독성 셀렌화열처리 공정 개발

- 변환효율 > 12% CI(G)S 셀 디바이스 (@ 0.5 cm2)

○ 주요 특징

- 비독성 크래킹 셀렌화열처리를 통한 CI(G)S 광흡수층 재결정화 향상

- 비독성 크래킹 셀렌화열처리를 통한 Mo/CI(G)S 계면접착성 최적화

- 전착법 CI(G)S 광흡수층을 이용한 박막 태양전지 특성 향상

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
광흡수층두께 균일도	%	N/A	N/A	±5
불순물농도	%	10-5 (독일, ZSW)	N/A	10-4
Cu/(Ga+In) 균일도	%	±5 (미국, Solopower)	±10	±5
셀효율	%	15.4 (미국, NREL)	10	> 12

주요결과물

○ 비진공 전착법 CI(G)S 광흡수층 전구체의 비독성 셀렌화열처리 공정특허

○ 변환효율 > 12% CI(G)S 셀 디바이스 (@ 0.5 cm2)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자33

관리번호

전자통신-25

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

단일광자(single photon)를 검출할 수 있는 도시미터(dosimeter)용 고분해능 실리콘 포토멀티플라이어 소자 제조기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기.전자

전기/전자

IT

비전 I

IT융합

중분류

전기전자부품

전기전자부품

기타정보기술

생체진단기술

소분류

센서부품

센서부품

기타정보기술

키워드

한글

증폭율

필팩터

단일광자

영문

Geiger mode gain

Fill factor

Single photon

개  요

O Digital dosimeter 를 포함한 휴대용 방사능 센서 및 의료 영상 기기용 센서, 여러 종류의 분광학에서 핵심 센서로 사용되는 포토멀티플라이어 소자에 대한 신제품 개발로, 기존의 PMT를 능가하는 센서를 실리콘 반도체 소자를 세계 최고 수준으로 구현하기 위한 기술이다.

중소기업

적합성

및 필요성

O 중소기업에서 시판중인 기존 시스템의 성능을 향상을 위하여 새로운 개념의 센서를 도입코자 하나, 새로운 센서의 가격이 너무 비싸, 값싼 센서만 공급되면 시스템 성능 향상이 가능할 것으로 보임

O 기존의 시스템에서 사용하고자 하는 센서는 반도체 센서이며, 이 반도체 센서는 ETRI가 보유하고 있는 장비와 기술을 이용하여 생산 및 물량공급이 가능함

개발목표

O 단일광자까지 검출할 수 있는 실리콘 반도체를 이용한 실리콘 포토멀티플라이어 소자 개발

O 실리콘 포토멀티플라이어 소자를 이용한 도시미터 시제품 개발

개발내용

O 주요 성능

- Geiger mode 증폭율 (Gain) :  [eqn: GEQ] [eqn: 10^6] (World level)

- Fill factor : [eqn: GEQ] 85 (World level = 65, Hamamatsu)

- Dark count rate : [eqn: LEQ] [eqn: 10^6] CPS/[eqn: rm mm ^{2}] (World level)

- Energy resolution : [eqn: LEQ] 15 % (World level = 11 %, Hamamatsu)

O 주요 특징

- 실리콘 포토멀티플라이어 소자는 단일광자까지 검출할 수 있는 구조로 설계

- 도시미터의 센서로 실리콘 포토멀티플라이어 소자를 사용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Geiger mode gain	배	[eqn: 10^6]	[eqn: 10^6]	[eqn: 10^6]
Fill factor	%	65	85	> 85
Dark count rate	CPS/mm2	[eqn: 10^6]	[eqn: 10^6]	< [eqn: 10^6]
Energy resolution	%	11	-	< 15
Breakdown voltage	V	70	35	< 20

주요결과물

O 실리콘 포토멀티플라이어 소자

O 실리콘 포토멀티플라이어 소자를 이용한 도시미터 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재61

관리번호

전자통신-26

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

MOCVD를 활용한 LED용 고순도 전구체의 제조 공정 변화에 따른 품질 평가 및 LED 소자 제작

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

NT

정보-지식-지능화 사회 구현

차세대조명·LED

중분류

금속재료

분석/물성평가기술

나노소재

반도체 나노 신소자 기술

키워드

소분류

재료분석/평가기술

물성평가기술

나노소재기술

한글

유기화학기상증착법

전구체

발광소자

영문

MOCVD

precursor

LED

개  요

○ LED용 고순도 전구체의 제조원가절감을 위하여 원료 물질순도에 따른 제조 공정기술개발 및 MOCVD 장비를 활용하여 Epitaxy 특성 및 소자 특성을 평가

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내기업의 전구체 제조 기술은 세계 수준에 도달하였으나 LED 생산 현장에서의 사용 실적이 저조하여 국내외 시장 진입이 어려움

○ 해외 업체의 고순도 전구체 생산 거점이 중국으로 옮겨가면서 제조 원가 하락이 예상되므로, 국내 고순도 전구체 제조업체의 제조 원가 절감이 절실함

○ 경쟁력 확보를 위해서 제조 공정 개선을 통한 원가 절감과 수요업체의 만족도 향상을 위해 MOCVD 장비를 활용하여 박막 및 소자 특성 평가 필요함

개발목표

○ 원료 물질 순도에 따른 전구체 제조 및 정제 기술 개발

○ MOCVD용 전구체 품질 평가를 위한 평가 기준 확립

○ 고순도 전구체를 이용한 박막 및 LED 소자를 제작하고 품질 평가

개발내용

○ 주요 성능

- 순도 : 해외 경쟁품 수준(99.9999% 이상)

- 불순물 특성 : Hall 측정을 통한 박막의 전기적 특성 평가

SIMS 분석을 박막 C, O2 불순물 분석

- 박막 특성 : AFM 측정을 이용한 박막 표면 roughness 평가

- LED 출력 특성 : ETRI 제시 구조 성장 후 특성 평가

○ 주요특징

- 해외 경쟁사 제품보다 저렴하면서 호환 가능

- 순도 및 Epitaxy 특성 : 해외 경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 수요 업체의 요구 성능 만족을 위한 박막 평가 기준안 마련

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
순도	%	99.9999	99.9999	99.9999 이상
탄소, O2 농도	ppm	1 이하	1 이하	1 이하
Carrier 농도	cm-3 Vs	2x1016		2x1016 이하(GaN)
Roughness	nm	0.5		0.5 이하
LED 광출력(ETRI 구조)	mW	90		90

주요결과물

전구체 평가서, 녹색 LED 소자용 박막, 녹색 LED 칩, LED 평가서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자34

관리번호

전자통신-27

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고출력으로 동작하는 DBR(distributed Bragg reflector) 레이저 제작 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기∙전자

전기∙전자

기타

기타

기타

중분류

광응용기기

광응용기기

기타

기타

소분류

광소자

광소자

기타

키워드

한글

반도체 레이저

DBR 레이저

단일모드 동작

영문

semiconductor laser

DBR laser

single mode operation

개  요

보안용 센스 및 산업용 센스의 광원으로 사용되는 고출력의 DBR 레이저 제작

중소기업

적합성

및 필요성

○ 보안용 센스 및 산업용 센스의 광원으로 사용되는 고출력의 DBR 레이저에 대한 기술 개발이 요구됨.

○ 고 부가가치의 고성능의 부품을 공급할 수 있는 부품업체의 성장이 필수적임.

개발목표

○ 고 감도 및 고출력으로 동작하는 보안용 및 산업용 센스의 광원을 개발

○ 동작 인식용 센스의 광원 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 광출력 : 200mW 이상           - kink free 동작 : 200mW 이상

- 발진 파장 : 830 ± 10nm        - SMSR : 30dB 이상

- 임계전류 : 55mA 이하           - Slop efficiency : 0.75

○ 주요 특징

- 현 시장 제품보다 저 가격에 적합하도록 소자 구조 최적화

- 고출력 동작에서 높은 수율을 가지는 제작 공정 최적화

- 기타 성능, 신뢰성, 동작 특성 : 경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 제작된 DBR 레이저의 신뢰성이 광통신 소자의 신뢰성 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
광출력	mW	200(미국, JDSU)	0	200
임계 전류	mA	55(미국, JDSU)	0	55
발진 파장	nm	830±10nm(미국, JDSU)	0	830±10nm
SMSR	dB	30(미국, JDSU)	0	30

주요결과물

830nm 대역에서 200mW 이상으로 동작하는 DBR 레이저

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-정보통신13

관리번호

전자통신-28

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

국제공인 시험분석 인프라를 활용한 고신뢰성 광통신 모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT분야

정보-지식 지능화사회구현

IT융합

중분류

정보통신 모듈/부품

정보통신 모듈/부품

차세대 네트워크기반

광통신기술

소분류

광통신  모듈 / 부품

광통신  모듈/부품

대용량 광전송 시스템기술

키워드

한글

파장무의존

듀얼밴드

광통신 모듈

영문

Colorless

dual band

Optical communication module

개  요

국제공인시험을 통과 한 Colorless Dual band 광 전송 모듈이 적용 된  고신뢰성 SFP 광트랜시버 개발

중소기업

적합성

및 필요성

광통신 부품은 생명주기(Life cycle)가 짧고, 고객의 다양한 요구사항을 반영하기 위한 다품종, 소량 생산 품목이며, 상용화를 위한 장비, 기술, 인력의 부족으로 품질완성도가 떨어져 적기에 시장 진입이 어려운 실정임

ETRI 호남권연구센터에 구축된 국제공인시험기관의 연구장비, 국제공인시험기술 및 전문 인력을 활용하여 중소·벤처업체 기술의 품질완성도를 높여 국제 경쟁력을 갖는 제품 개발 및 조기 상용화 가능함

개발목표

Colorless Dual band(C/Lband) 광전송 모듈 개발

Colorless Dual band 광전송 모듈 적용한 고신뢰성 SFP 광트랜시버 개발

개발내용

주요성능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국,기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
장비활용	종			BERT 등 20종
전송속도	Gbps	2.5 Gbps (한국,럭스퍼트)	3.1Gbps	3.1Gbps
Colorless 동작			colorless	colorless
Seed light 유무			있음	없음
채널수	ch	32 (한국,럭스퍼트)	32	80
광출력	dBm	3 (한국,럭스퍼트)	3	> 3
Error Ratio	dB	6 (한국,럭스퍼트)	8	> 8
Sensitivity	dBm	28 (한국,럭스퍼트)	28	28
파장 Shift	nm	< ±0.1 (한국,럭스퍼트)	< ±0.1	< ±0.1
동작온도	℃	20~60 ℃(한국,럭스퍼트)	20~70 ℃	20~70 ℃
신뢰성시험		-	-	Telcordia-GR-468-Core

주요특징

. MSA 규격 중 최소형인 광 전송모듈 SFP 패키지에 탑재 가능한 Colorless

Dual band(C/L Band) 저가형 트랜시버 기술

. BERT, DSC, Internal moisture tester 등 20여종의 첨단고가장비 활용

. 국제공인시험성적서 제출 (A2LA 국제공인시험기관 지정)

주요결과물

BERT, DSC 등 20여종의 첨단고가장비 활용보고서

Colorless Dual band 광전송 TOSA 모듈

Colorless Dual band 광전송 모듈 적용한 SFP 광트랜시버

고장분석 보고서

국제공인시험성적서(A2LA : America Association for Laboratory Accreditation)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-이전기술-정보통신19				관리번호				전자통신-29
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 ■ 이전기술
개발기술명	비즈니스 연속성을 제공하기 위한 데이터 변화 감지형 원격 스토리지간 고속 데이터 동기화 제어 및 관리 기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류					6T		NTRM				17대 전략분야
	대분류	정보통신	정보/통신					IT		기타				콘텐츠·소프트웨어
	중분류	소프트웨어	소프트웨어					정보처리 시스템 및 SW		기타
	소분류	SW솔루션	S/W 솔루션					기타
키워드	한글	동기화				백업						미러링
	영문	Synchronization				Backup						Mirroring
개 요	다중 데이터 센터 환경에서 데이터 변화를 실시간으로 감지하고 추적하여 원격지 스토리지간 데이터 동기화 제어 및 관리 기술 개발
중소기업 적합성 및 필요성	대규모 데이터 관리, 재난 대비 데이터 보호, 비즈니스 연속성 등을 위해 다중 데이터 센터간 데이터 동기화/복제/백업 기술 필요성 증가 한국전자통신연구원에서 개발한 클라우드 스토리지 SW인 GLORY-FS는 국내 주요 통신사업자에서 클라우드 상용 서비스에 활용되고 있으며, 6개 중소기업들에 기술 이전하여 제품화 완료 및 국내외 판매 진행 이전받은 중소기업들에서 원격 데이터 동기화 원천 기술 및 제품을 확보함으로써 외산 솔루션 비교 동등한 수준의 제품 경쟁력 강화 필요
개발목표	동기화 데이터 변화 감지 및 추적 관리 기술 개발 데이터 동기화 제어 및 관리 기술 개발 고속 데이터 동기화 기술 개발
개발내용	실시간 데이터 변화 감지 및 추적 기술 개발 - 데이터 변화 내역의 실시간 감지 및 추적 기술 데이터 동기화 제어 및 관리 기술 개발 - 데이터 동기화 방식(모델) 설정 기술 - 데이터 동기화 대상 및 정책 동적 설정 기술 - 데이터 동기화 스케줄링 기술 고속 데이터 동기화 기술 개발 - WAN 환경에 최적화된 고속 네트워크 전송 기술 - 데이터 구조 또는 특성 기반 네트워크 전송 단위 최적화 기술 데이터 동기화 관리 인터페이스 및 관리도구 개발 - 실시간 동기화 제어 관리 및 모니터링을 위한 인터페이스 및 도구
주요결과물	◦ 원격 데이터 동기화 SW ◦ 원격 데이터 동기화 제어 및 관리 도구
개발기간	24 개월
정부출연금	1차년도	250(백만원)		2차년도			250(백만원)				합계		500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자53

관리번호

전자통신-30

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

지능형 영상감시용 4채널 HD-SDI 신호처리 SoC의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

IT

정보-지식-지능화사회 구현

IT융합

중분류

반도체소자

및 시스템

반도체

소자 /시스템

핵심부품

반도체/나노 신소자 기술

소분류

SoC

SoC

집적회로기술

키워드

한글

지능형

고화질

보안

영문

Intelligence

High Quality

Security

개  요

○ 디지털 영상보안 시스템을 위한 물체인식 기능을 갖는 지능형 4 채널 HD-SDI 신호처리 SoC 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 디지털 영상보안 시스템은 한국, 중국, 대만 등의 중소기업 제품들이 시장을 분할하여 치열한 경쟁을 벌이고 있음

○ 최근 HD급 시스템이 보급되면서 다채널 영상처리를 위한 HD-SDI 신호처리 SoC의 개발이 절실히 요구됨

개발목표

○ 디지털 영상보안 시스템에 이용 가능한 4 채널 HD-SDI 신호처리 SoC 개발

○ 임베디드 DSP를 내장하여 지능형 물체인식 및 영상감시가 가능한 SoC 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 1920x1080p24/30/60 및 1280x720p50/60 화면 동시 처리

- 4 채널의 HD-SDI 신호를 동시 수신

- 최대 16 채널까지 영상을 처리할 수 있는 확장 솔루션

○ 주요 특징

- HD-SDI 수신기 및 임베디드 DSP 내장

- 영상의 크기조절 및 화질개선 / 영상의 오버레이 및 멀티 플렉싱

- 임베디드 DSP를 이용한 지능형 물체인식 및 영상감시

○ 기타 요구 사항

- 90nm 또는 130nm 공정을 이용하여 SoC 제작

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
다채널 화면배치 조합방법	가능/ 불가능	동일한 크기로 격자배열 (Techwell)	동일한 크기로 격자배열	2가지 이상의 크기를 선택 배열
입력 영상 등급	HD/3G-HD	3G-HD(Gennum)	X	3G-HD
입력 영상 개수	channel	1(Gennum)	X	4
채널 확장	channel	X	X	16

주요결과물

○ 지능형 영상감시용 4채널 HD-SDI 신호처리 SoC

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신20

관리번호

전자통신-31

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

고품질 컨텐츠의 실시간 시청권한 연동을 위한 단말 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회구현

IT융합

중분류

디지털 방송

디지털 방송

정보처리 시스템 및S/W

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 단말

디지털 방송 단말

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

키워드

한글

시청권한 연동

장치 접속 제어

N-스크린

영문

Entitlement Linkage

Device Access Control

N-Screen

개  요

○ 다양한 전송 매체를 통해 댁내로 유입되는 시청권한을 가지는 고품질 비디오 스트림들을, 댁내 또는 원격에 위치하는 여러 형태의 고정 또는 개인휴대 단말 기기로 안전하게 끊김 없이 실시간으로 연동시킬 수 있는 핵심 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 시청권한 연동 서비스는 최근 이슈화되는 방송통신 융합 서비스 중 하나로 빠른 서비스 변화에 대처할 수 있는 중소기업에서 개발하는 것이 적합하며, 기 개발된 기술을 이전하여 중소기업과 공동으로 개발하여 빠른 상용화가 요구됨

개발목표

○ 시청권한을 가지는 유료방송 서비스의 실시간 스마트 단말 연동 기술 개발

○ 방송서비스 연동을 위한 스마트 단말 Virtual STB 어플리케이션 개발

개발내용

○ 시청권한을 가지는 유료방송 서비스의 실시간 스마트 단말 연동 기술 개발

- 스마트 단말기기와의 실시간 시청권한 연동 기술

- 스마트 단말기기와의 컨텐츠 연동을 위한 서비스정보(SI) 처리 기술

- 방송서비스 연동을 위한 장치 접속 제어 기술 (유/무선 접속, 최대 5장치연동)

- 동시 다채널 수신/다채널 Descrambling 기술 (동시 6채널, 처리속도:200Mbps)

○ 방송서비스 연동을 위한 스마트 단말 Virtual STB 어플리케이션 개발

- FAST 보안 인증 프로토콜 기술

- 소프트웨어 기반 보안 모듈 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
댁내 기기간 유료컨텐츠 연동 기술	-	고정 단말용 Multi-room 서비스 지원 (미국, CISCO)	스마트 단말의 무료방송 서비스 실시간 연동	스마트 단말의 유료방송 서비스 실시간 연동
방송서비스의 접근 제한 기술	-	개별 단말용 다운로드형 제한수신 지원 (미국, NDS)	개발 단말용 다운로드형 제한수신 지원	단말에 연동되는 기기들로 제한수신 확장

주요결과물

○ 시청권한 연동 장치 (HW, 케이블/위성/IP방송 수신단말 지원)

○ 스마트 단말 Virtual STB application (SW, i-OS, Android 지원)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신21

관리번호

전자통신-32

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

디지털 케이블 기반 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이 및

이를 활용한 스마트 홈 클라우드 서비스 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT분야

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

디지털방송

디지털 방송

정보처리 시스템 및 S/W

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 통방융합

디지털방송 통방융합

멀티미디어 단말기 및 운영체계 기술

키워드

한글

방송 통신 융합

비디오 게이트웨이

스마트 홈 클라우드

영문

Broadcasting & Telecommunications Convergence

Video Gateway

Smart Home Cloud

개  요

o 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이는 케이블 방송 채널로 제공되는 디지털 방송과 통신채널로 전송되는 양방향 멀티미디어 콘텐츠를 동시에 수신하고,

o 이를 유·무선 IP기반 홈 네트워크를 통해 연결된 다양한 단말기 (스마트TV, PC,  IP-STB, 스마트폰, 태블릿 등) 로 상호 연동하는 서비스를 제공하는 가입자 장치임

중소기업

적합성

및 필요성

o 케이블 방송사의 방송/통신 서비스를 제공하는 가입자 접속 단말(STB, CM등) 개발 분야는 전통적으로 중소기업에서 담당하고 있는 사업 분야로 서비스 변화에 따라 빠른 대처가 가능한 중소기업에서 개발하는 것이 적합함

개발목표

o 디지털 케이블 방송과 통신을 결합한 케이블 기반의 스마트 방송 서비스 제공을 위한 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이 및 이를 이용한 홈 클라우드 서비스 기술 개발

개발내용

o 디지털 케이블 기반 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이 장치 개발

o 케이블 방송·통신망에 기반한 스마트 홈 클라우드 서비스 기술 개발

- 멀티스크린 방송 서비스 (스마트TV, 스마트폰, 태블릿 등)

- 가정 내 기기간 컨텐츠 및 데이터 공유

- 홈헬스, 홈시큐리티 등 댁내 기반 이용 서비스

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
실시간 동시 방송 채널 수	개	2 (미국, 모토롤라)	-	4
스마트 홈 클라우드 서비스 제공 여부	유/무	-	-	유

주요결과물

o 케이블 기반 방송 통신 융합형 비디오 게이트웨이

o 스마트 홈 클라우드 서비스 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신22

관리번호

전자통신-33

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

WiFi Display 기술을 적용한 스마트 홈 미디어 스테이션 장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT

정보지식지능화

IT융합

중분류

정보통신 모듈및 부품

정보통신

정보처리시스템 및 S/W

초고속 무선멀티미디어

소분류

멀티미디어 모듈및 부품

멀티미디어 모듈및 부품

기타정보처리시스템 및 S/W 기술

키워드

한글

와이파이 디스플레이

멀티미디어 전송

무선랜

영문

WiFi Display

Multi Media data

WiFI

개  요

o OTT(Over The Top) 방송프로그램을 수신하여 댁내에 있는 다양한 단말로 무선접속방식(Wi-Fi Display)으로 전달하는 홈 미디어 장치로서, 댁내의 다양한 이 기종 단말의 특성에 맞게 콘텐츠의 형태 및 크기를 변환하는 기능과 단말 간 콘텐츠의 공유 기능을 제공

중소기업

적합성

및 필요성

o 가정 내에서 멀티미디어 콘텐츠를 소비/생성하는 다양한 가전기기에 다양한 콘텐츠를 전송해 주는 스마트홈 미디어 스테이션 개발은 중소기업에 특화된 Wi-Fi direct/Display 기반 전송기술과 주관연구기관이 보유한 멀티미디어 콘텐츠 소비/생성 처리기술을 활용하여 조기에 중소기업에서 상용화 할 수 있음.

개발목표

o 스마트 TV 방송 콘텐츠 수신 및 변환 후 Wi-Fi Direct/Display 무선접속 방식으로 멀티 기기로의 분배전송 및 콘텐츠 공유가 가능한 스마트 홈 미디어 스테이션 장치 개발

개발내용

o Wi-Fi Display Source Device Module 하드웨어 장치 개발

o Wi-Fi Direct TDLS(Tunneled Direct Link Setup) Protocol 기능 개발

o 인터넷 멀티미디어 콘텐츠 수신 및 변환, 제어 기술 개발

- 스마트 TV 멀티미디어 스트림 수신 기능(H.264/MPEG2_TS/RTP/UDP/IP )

- 콘텐츠 변환,  메타 데이타 수신 및 멀티기기로의 분배 기능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
스마트 홈미디어 스테이션 장치 throughput	Mb/s	한국	10	18
동영상 전송 송/수신 장치 수	set	송신/수신장치 수 : 1/1 (미국 intel-WiDI)	-	송신/수신 장치 수 : 4/4 이상
Multi Media streaming 수	개	1 (미국 intel-WiDI)	-	4 이상
Media Streaming Delay	msec	50 (미국 intel-WiDI)	-	< 50

주요결과물

o 스마트 홈 미디어 스테이션 장치

o WiFi Display Source 상용시제품 Module 및 Sink Adaptor 사용시제품

o WiFi Direct/Display 고속 멀티 미디어 접속 제어 S/W

o 스미트 홈 미디어 콘텐츠 공유 및 제어 S/W

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신23

관리번호

전자통신-34

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

X 대역 20W급 송수신 모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

전기/전자

IT분야

기타

IT융합

중분류

정보통신 모듈 및 부품

전기전자부품

핵심부품

기타

소분류

센서부품

센서부품

기타정보통신부품기술

키워드

한글

X 대역

GaN 고출력증폭기

송수신 모듈

영문

X band

GaN high power amplifier

transceiver module

개  요

○ X 대역 23W급 GaN 고출력증폭기 MMIC 및 20W급 송수신 모듈 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 기존의 10W급 GaAs 고출력증폭기의 출력한계를 극복하기 위해 GaN 공정을 이용한 23W급 고출력증폭기 MMIC 개발이 요구됨.

○ X 대역 송수신 모듈은 선박 및 항공기용 위상배열 레이더 시스템의 핵심 부품으로 20W급 고효율 송수신 모듈 개발이 요구됨.

개발목표

○ GaN 기반 X 대역 고출력증폭기 MMIC 개발

○ X 대역 20W급 송수신 모듈 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 고출력증폭기 MMIC : 출력전력 23W, 효율 30%

- 송수신 모듈 : 송신 출력전력 20W, 송신 효율 20%, 수신 잡음지수 3.5dB

○ 주요특징

- 고출력증폭기 MMIC : GaN 공정 사용, 크기 5mm X 5mm 이하

- 송수신 모듈 : 크기 20mm X 80mm X 20mm 이하

- 기타 성능 : 경쟁제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 고출력증폭기 MMIC 및 송수신 모듈의 동작 온도범위 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
고출력증폭기 MMIC 출력전력	W	25 (미국, CREE)	12	23 이상
고출력증폭기 MMIC 효율	%	37 (미국, CREE)	30	30 이상
송수신 모듈 출력전력	W	10 (미국, Cobham)	10	20 이상
송수신 모듈 효율	%	20 (미국, Cobham)	20	20 이상
송수신 모듈 잡음지수	dB	4 (미국, Cobham)	3.5	3.5 이하

주요결과물

○ X 대역 23W 고출력증폭기(HPA) MMIC

○ X 대역 20W 송수신 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신24

관리번호

전자통신-35

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

하이브리드 네트워크 환경에서 멀티스크린 미디어 전송 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT

정보․지식․지능화 사회 구현

IT융합

중분류

디지털 방송

디지털방송

정보처리 시스템 및 SW

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 서비스

디지털방송

서비스

멀티미디어 단말기 및 운영체제기술

키워드

한글

하이브리드망

멀티스크린

동기화 기술

영문

Hybrid Network

Multi-Screen

Synchronization Tech.

개  요

네트워크 전송 능력을 고려하여 차등화된 품질로 미디어를 전송하고 단말에서는 서비스 접속 상태에 연동하여 고품질 컨텐츠를 동기화하여 재생할 수 있는 미래형 스마트TV 서비스를 위한 미디어 전송 및 재생 기술을 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 하이브리드망을 통해 전송된 비동기 비디오의 동기화 기술은 대규모의 설비 투자없이 핵심기술 보유 기업의 상용화 가능한 S/W 기술로 중소기업에 적합함

- ETRI가 보유한 비디오 부/복호화 기술 핵심 기술을 활용하고 ETRI와 중소기업이 비디오 동기화를 포함한 주요 미디어 전송 기술을 공동으로 개발하고 이를 실용화 및 제품화 가능한 기술로써 중소기업이 수행하기에 적절함

개발목표

전송 대역폭 확대를 통한 고품질 멀티미디어 서비스를 위한 방송망과 인터넷의 하이브리드 네트워크 환경에서의 비디오 동기화 기술 개발

개발내용

- 이기종 네트워크의 미디어 전송 프로토콜의 동기화 기술

- 비동기 비디오의 동기화 위한 버퍼 처리 기술

- 다계층 비디오의 분할 및 병합, 정합 기술

- 적응형 비디오 전송 제어 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Hybrid 전송기술	여부	개발	개발중	상용화
비디오 동기화	ms	-	-	1ms 이내
멀티스크린 연동	개	-	-	3개이상

주요결과물

- 비디오 동기화 기술 기능 설계서

- 비디오 동기화 S/W 결과물

- 하이브리드 전송 기반 동기화 기술모듈이 포함된 실험실 수준 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신25

관리번호

전자통신-36

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

맞춤형 광고를 위한 시청행태 패턴 기반 광고 타깃팅 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

콘텐츠·소프트웨어

중분류

디지털 방송

디지털 방송

기타정보기술

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 서비스

디지털 방송 서비스

기타정보기술

키워드

한글

맞춤형 광고

광고타깃팅

시청행태

영문

개  요

시청자들의 광고 주목도를 향상 시켜 광고 상품 및 서비스에 대한 구매 욕구와 이미지 재고를 목적으로 하는 맞춤형 광고 서비스 사용되는 주요 기술로 시청자들의 미디어 콘텐츠에 대한 시청행태 패턴을 분석하여 맞춤형 타깃을 선정하고 이를 기반으로 광고를 수행하는 광고 타깃팅 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 방송환경의 다변화에 따른 방송광고 판매 대행 서비스의 자율 경쟁 체제에 대비하여 방송 광고 생태계 상에 존재하는 중소형 광고대행사나 미디어랩사의 광고 대행 및 중개 서비스에 대한 경쟁력 및 생산성, 연구역량 강화를 위해 출연(연)과 중소기업 간 공동기술개발이 필요

o 시청자 행동패턴을 분석하여 맞춤형 타킷팅 광고나 양방향적인 광고효과를 극대화 할 수 있는 기술은 웹사이트 또는 네트워크 사이트에서의 광고 관리를 제공할 수 있는 소프트웨어 벤처기업 특성으로 개발, 보급하기에 가장 효과적인 기술임

개발목표

가입자(가구주)정보를 기반으로 하는 VOD 시청행태 분석을 통하여 광고 마케팅적으로 유의미한 가구패턴 및 가구원패턴을 추론하여 시청자에게 타깃광고를 제공하는 광고 타깃팅 기술 개발

개발내용

o 주요성능 : 시청정보 수신기능의 초당 최대처리량 1500건, 시청효과분석기능의 실시간성 목표 10분이내. 광고요청기능의 초당 최대처리량 500건

o 주요 특징 : 가구당 VOD 시청 행태 분석을 통해 광고타깃으로 유의미한 가구 구성원 정보를 추론하여 맞춤형 광고 실현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1.콘텐츠속성 레이블링 정확도	%	-	-	80%
2.소비자속성 레이블링 정확도	%	-	-	80%
3.시청정보 수신기능의 최대처리량	초당 처리량	-	-	1500건
4.시청효과분석기능의 실시간성	시간	-	전일	10분내
5.광고요청기능의 최대처리량	초당 처리량	-	-	500

주요결과물

맞춤형 광고 타깃팅 엔진

1. 가구패턴 및 가구원 패턴 분석서

2. 패턴별 추론모델 알고리즘 설계서

3. 타깃팅 엔진 및 인터페이스 설계서 및 실행모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신26

관리번호

전자통신-37

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

스마트TV 증강 서비스 제공을 위한 HTML5 기반 저작도구 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

CT

정보-지식-지능화 사회구현

차세대통합
서비스플랫폼

중분류

디지털방송

디지털방송

문화콘텐츠

디지털콘텐츠저작도구

소분류

디지털방송 서비스

디지털방송 서비스

디지털콘텐츠저작도구

키워드

한글

증강 서비스

저작도구

메타데이터

영문

Augmented Service

Authoring Tool

Metadata

개  요

○ 본 제안기술은 스마트TV를 통해 소비되는 인터넷 동영상을 이용해서 본래의 영상 위에 콘텐츠를 합성하기 위한 정보를 누구나 쉽게 편집하고 배포할 수 있는 웹기반 저작도구를 개발하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재 스마트TV 기반으로 방송 영상에 3D CG 콘텐츠를 합성하는 방식의 증강방송 서비스는 방송사에서 제작하는 프로그램을 주요 타깃으로 하고 있으나, 이를 인터넷 상의 모든 동영상 콘텐츠(UCC, VoD)로 확장시키고자 하는 본 제안기술은 스마트TV 콘텐츠/서비스 분야에서의 중소기업 경쟁력 확보를 위한 공동기술개발 사업으로 적합함

○ 이와 같은 목표를 달성하기 위해서는 플랫폼에 구애받지 않는 HTML5 기반 저작도구 개발이 요구되며, 증강방송 관련 핵심 기술을 보유한 출연연과 HTML5 플랫폼 개발 경험을 보유한 전문 중소업체와의 공동기술개발이 필요함

개발목표

○ 증강 서비스 제공을 위하여 사용자가 웹상에서 편리하게 증강 메타데이터를 저작하기 위한 HTML5 기반 저작도구 및 검증용 스마트패드 앱 개발

개발내용

○ UCC 및 VoD 관련 증강 메타데이터 스키마 설계

○ 증강 서비스용 HTML5 기반 저작도구 개발

○ 증강 서비스 검증을 위한 스마트패드 앱 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
웹기반 증강 메타데이터 저작가능 여부	HTML5 규격 준수 여부	구글 (미국)	삼성	HTML5 규격 준수
증강 인스트럭션 당 평균 데이터 사이즈	Byte	MPEG-4 BIFS (표준화기구)	ETRI	500 byte 이하

주요결과물

○ UCC 및 VoD 관련 증강 메타데이터 규격

○ HTML5 기반 증강 서비스 저작도구

○ 증강 서비스 검증용 스마트패드 앱

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신27

관리번호

전자통신-38

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

소프트웨어 기반 HD급 소/중/대규모 원격교육 시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

비전 I

IT융합

중분류

광대역 통합망

L02 소프트웨어

정보처리 시스템 및 S/W

010500

소분류

서비스 및 제어

L0299

010316

키워드

한글

영상회의

원격교육

고화질

영문

conference

distance learning

HD

개  요

소프트웨어 기반의 고화질 소/중/대규모 원격교육 시스템 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

국외 대기업/중견기업에서 하드웨어 기반의 영상회의/원격교육 시스템 기술이 제공되고 있으나, 시스템 구축에 억대의 비용이 소요되고 있어 소/중 규모용으로는 적합하지 않음

국내에서도 소프트웨어 기반의 영상회의/원격교육 시스템 기술이 개발되고 있으나, 하드웨어 기반의 시스템 대비 상대적으로 가격 경쟁력을 가지고 있지못함

소프트웨어 기반의 원격교육 시스템은 하드웨어 개발비가 소요되지 않으므로,  출연연 특허 노하우를 현실화하는 데 중소기업의 인력을 집중 투자 개발 가능

개발목표

소규모 양방향 원격교육 서비스 제공이 가능한 스트림 스위칭 기반의 원격교육 시스템 개발

중대규모 고화질 원격교육 서비스 제공이 가능한 세션 제어 프로토콜 기반의 원격교육 시스템 개발

개발내용

주요 성능

해상도 : HD급 (1,280 x 720) 이상

스트림 스위칭 시간 : 최대 1.5 sec 이내

동시 믹싱 Room 수 : 최소 3개 이상

주요 특징

믹서를 사용하지 않고 스트림 스위칭 기법을 적용하여 비용 절감

중/대규모 시스템의 경우, 다중코어 프로세스를 이용함으로써 하드웨어 기반의 원격교육 시스템보다 저렴한 구축 비용으로 경쟁 제품 수준 유지

기타 요구사항

연구개발 완료 후 자체 시험 결과서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
지원 해상도 (스트림 스위칭)	pixel x pixel	-	-	1,280x720 이상
스트림 스위칭 시간	sec	-	-	1.5 sec 이내
지원 해상도 (다중코어 프로세스)	pixel x pixel	1,280x720 (미국, Adobe)	1,280x720	1,280x720 이상
동시 믹싱 Room	Room 수	2	2	3 이상

주요결과물

스트림 스위칭 기반 양방향 원격교육 시스템

다중코어 프로세스 기반 중대규모 고성능 영상회의 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신28

관리번호

전자통신-39

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

3D/UHD 서비스를 위한 콘텐츠 및 장비의 무결성 시험 검증용 MPEG-2/AVC/HEVC 기반 분석시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

비전I. 정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

디지털 방송

L07 디지털 방송

기타 정보기술

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 통방융합

디지털방송 통방융합

기타 정보기술

키워드

한글

3D/UHDTV

비트스트림 분석/모니터링

HEVC 코덱

영문

3D/Ultra High Definition TV

Bit-stream Analysis/Monitoring

HEVC Codec

개  요

○ 3D/UHDTV 전송스트림의 내용을 분석하고, 해당 스트림의 적합성을 시험 및 검증할 수 있는 MPEG-2/AVC/HEVC 기반 비트스트림 분석시스템 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 3D/UHD 서비스를 위해서는 고품질의 장비/단말 개발과 콘텐츠의 무결성을 검증할 수 있는 비트스트림 분석시스템 개발이 요구됨

○ 비트스트림 분석시스템 기술은 높은 전문성이 요구되나, 출연연이 보유하고 있는 기술이전을 통해 획득이 가능하고, SW 기반으로 개발이 가능하므로 중소기업에 적합한 기술임

○ HEVC 표준화가 ‘13년 2월에 완료될 예정이므로, 표준화가 완료되는 시점을 목표로 관련 장비, 단말, 서비스 개발에 활용 가능한 HEVC 비트스트림 분석시스템을 개발하여 제품화하면 관련 시장을 선점할 가능성이 아주 큼

개발목표

○ 3D/UHD 서비스를 위한 MPEG-2 전송스트림(Transport Stream) 및 AV over IP(Internet Protocol) 적합성(Compliance) 테스트를 위한 분석시스템 개발

○ 3D/UHD 비디오 기초스트림(Elementary Stream) 및 HEVC 비트스트림 분석을 지원하는 비트스트림 분석시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 3D/UHD 지원 실시간/비실시간 MPEG-2 전송스트림 적합성 모니터링 및 분석 기능

- 3D/UHD 지원 실시간/비실시간 AV over IP 적합성 모니터링 및 분석 기능

- 3D/UHD 비디오 기초스트림 분석 기능

- HEVC 비트스트림 분석 기능

○ 주요 특징

- 3D/UHD 비디오 및 HEVC 비트스트림 분석기능이 지원 가능하므로,

관련 시장 확대 시 시장 선점에 매우 유리함

○ 기타 요구 사항

- 방송사 및 장비 제작 업체의 요구 기능 및 성능 충족

평가항목	단위	세계최고수준	현재 국내 최고수준	개발 목표치
실시간 TS 적합성 분석	지원여부	지원 (미국, 텍트로닉스)	지원	지원
실시간 AV over IP 적합성 분석	지원여부	지원 (미국, 텍트로닉스)	지원	지원
HEVC 비디오 ES 분석	지원여부	미지원	미지원	지원
3D 지원	지원여부	미지원	미지원	1개 이상의 스테레오 영상 지원
UHD 지원	지원여부/ 지원가능 화소수(H*V)	미지원/1920x1080 (미국, 텍트로닉스)	미지원/ 1920x1080	지원/3840x2160 이상

주요결과물

○ MPEG-2/AVC/HEVC 기반 3D/UHDTV 비트스트림 분석시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신29

관리번호

전자통신-40

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

3DTV 서비스를 위해 2개 이상의 영상 스트림을 자동 동기화하여 다중화하는 3DTV 전송스트림 다중화기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

디지털 방송

디지털 방송

기타 정보기술

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 통방융합

디지털방송 통방융합

기타 정보기술

키워드

한글

3DTV 다중화기

동기정보 삽입기

자동 동기화

영문

3DTV Multiplexer

Synchronizing data Inserter

Automatic Synchronization

개  요

○ 2개 이상의 영상으로 구성되는 3DTV 방송 콘텐츠를 복수 개의 상용 HD급 비디오 인코더를 사용하여 부호화할 때 스트림간의 동기를 자동을 맞추어 다중화하는 동기정보 기반 3DTV 다중화 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 3DTV 방송 서비스를 위해서는 좌우영상 스트림의 동기화 및 다중화가 필요하며, 현재는 사람의 수작업을 통해 처리하고 있어 시간, 비용, 안정성 측면에서 어려움이 많으므로, 시장에서는 자동 동기방식의 3DTV 전송스트림 다중화기를 절실히 필요로 하고 있음

○ 최근 방송의 디지털화에 따라 인코더, 다중화기 등 방송 제작 및 송출 관련 장비 개발이 용이하여 기술 및 시장진입 장벽이 낮아지고 있는 추세임

○ 특히 3DTV 전송스트림 다중화기는 핵심기술기반으로 단기간에 상용제품 개발이 가능하므로 중소기업이 개발하기에 적합함

개발목표

○ 2개 이상의 영상 스트림을 자동 동기화하여 다중화하는 3DTV 전송스트림 다중화기 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 3DTV 전송스트림 자동 동기화 및 다중화 기능

. MPEG-2/AVC/HEVC 상용 인코더 출력의 다중 스트림 입력 지원

. 3DTV 방송 서비스를 위한 PSIP 정보 생성 및 보정

- 다중채널 동기정보 삽입 기능

. HD-SDI신호에 SMPTE333M 및 SMPTE334M 규격에 준수하여 동기정보 삽입

. 동기정보 삽입 채널 수 / 초당 동기정보 수 : 4채널 / 초당 30회 삽입

○ 주요 특징

- 3DTV 영상 부호화시 이종 코덱의 사용으로 인해 발생되는 좌우영상의 동기화를 자동화함으로써, 수동 방식의 동기화에 비교해서 성능 및 사용자 편의성이 우수

- 기존 상용 인코더에 본 과제를 통해 세계최초로 개발되는 자동 동기화방식의 3DTV 다중화기를 적용하면 별도의 인코더 구입 비용이 요구되지 않아, 3DTV 방송시스템 구축비용 절감에 따른 3DTV 서비스 활성화에 기여할 수 있음

- 2개 이상의 전송스트림 다중화 기술을 양안식 3D 영상, 다시점 3D 영상, 4K 이상의 UHD 영상 및 파노라마 영상 등 다양한 멀티 영상기반의 서비스에 활용 가능

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
동기정보 삽입 성능	채널 수 / 초당 동기정보 수	개수 / 개수	2 / 30 (한국, ETRI)	2 / 30	4 / 30
전송스트림 동기화의 용이성		방식	수동 (한국, ETRI)	수동	자동
3DTV 다중화기 범용성	상용 인코더와의 연동성 지원	지원여부	미지원 (일본, NHK)	지원	지원
	다중화 스트림 수	개수	16 (일본, NHK)	2	4
	이종 부호화 스트림의 다중화 지원	지원여부	미지원 (일본, NHK)	지원	지원
동기화 및 다중화 지연시간		sec	10sec 이상 (한국, ETRI)	10sec 이상	1sec 이하

주요결과물

○ 동기정보 기반 자동 동기화 방식의 3DTV 전송스트림 다중화기

○ 복수 개의 HD-SDI 신호에 동기정보를 삽입하는 다중채널 동기정보 삽입기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신30

관리번호

전자통신-41

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

모바일 기기용 광시야각 무안경식 3D 필터 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

영상/음향기기

K10

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술(012700)

소분류

3차원 영상기기

K1008. 3D

차세대 디스플레이(010113)

키워드

한글

입체영상

무안경식 디스플레이

모바일 3D

영문

3D image

autostereoscopic

mobile 3D

개  요

o 기존의 무안경식 3D 디스플레이 시청 시 제한된 시청영역(거리 및 각도)에서만 입체영상을 시청해야하는 불편함이 발생되며 이는 모바일 기기의 3D 상용화에 대한 걸림돌이 되고 있으며, 본 과제에서 제안한 광시야각 무안경식 3D 필터 개발을 통하여 기술적 한계점을 극복하고자함

중소기업

적합성

및 필요성

o 무안경식 3D 필터는 전통적으로 기술집약형 중소기업이 담당하고 있는 분야이며, TFT-LCD를 구매하여 중소기업에서 제작한 3D 필터를 접합하여 무안경식 3D 디스플레이를 납품하는 구조를 가짐. 따라서, 중소기업은 3D 필터 제작 및 접합에 대한 노하우가 축적된 상태이며 ETRI에서 제안된 신규기술과 결합하면 차별성이 있으며 상용화가 가능한 3D 필터 개발이 가능함

개발목표

o DLPB(Dual Layer Parallax Barrier)기술에서 상용화하기 위하여 제안된 ASPB(Advanced Segmented Parallax Barrier) 시제품 개발

- DLPB 대비 낮은 구동전압으로 구동 가능

- Beam forming 상태 천이 개수: 3 이상

- DLPB보다 레이어 개수가 2개 적음(Insulator 층, Patterned ITO 층)

- DLPB 접합에서 나타나는 공정 오류가 적어 대량 생산시 수율 우수

개발내용

o 무안경식 3D 필터(ASPB) 시제품 설계, 구현 및 검증(1차 및 2차 공정 적용)

o 절연층 두께 최소화 재료 적용 및 검증

o 투과 및 비투과 contrast 최적화 기술 개발

o ASPB를 적용한 시연 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Crosstalk	%	20%(독일, HHI)	25%	15%이하
시야각	deg.	30 deg.(독일, HHI)	6 deg.	35 deg. 이상
해상도 감소(비가시성 view/전체 view)	비율	3/5(독일, HHI)	-	2/2 이상

주요결과물

o ASPB(Advanced Segmented Parallax Barrier) 시제품

o 시제품을 적용한 3D 시연 시스템

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

(백만원)

합계

200 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신31

관리번호

전자통신-42

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	█ 이전기술

개발기술명

위성 기반 네트워크에서 대용량 멀티미디어 통신 서비스 및  QoS 제공을 위한 초고속 패킷 가속기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

비전Ⅰ

IT융합

중분류

위성-전파

위성/전파

차세대

네트워크기반

초고속무선멀티미디어/4G이동통신기술

소분류

위성통신,방송

단말

위성통신/단말

유무선통합

네트워크기술

키워드

한글

패킷 가속기

위성 통신

이종 TCP

영문

Performance Enhancing Proxy

Satellite Communication

TCP Variants

개  요

위성 망에서 신뢰성을 제공하며 고속 패킷 전송이 가능한 패킷 가속기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

제안 과제는 오픈 플랫폼 기반의 순수 소프트웨어를 개발하는 과제로써 고가의 하드웨어 또는 개발용 플랫폼이 필요하지 않음.

그러나 산출물은 기술 집약적 고부가가치 상품인 순수 소프트웨어 제품임, 소프트웨어 제품 특성상 초기 개발 이후 비교적 적은 비용의 투자로써 새로운 업그레이드 버전의 소프트웨어 제품 생산이 가능하며, 유지보수 활동을 통해 지속적인 생산성과 가치를 창출할 수 있음

개발목표

위성 망에서 고품질의 위성 통신 서비스를 제공하기 위한 QoS 지원 위성 통신용 초고속 패킷 가속기 개발 및 소프트웨어 패키지화

개발내용

위성 망에서 QoS를 지원하며 고속 데이터 전송을 하는 패킷 가속기 개발을 위해 다음과 같은 핵심 기술들을 개발함.

- 데이터 패킷 가속을 위한 고성능 전송 계층 프로토콜 (TCP) 기술

- DiffServ 기반 QoS 제어를 위한 스케줄링 기술

- 패킷 보안을 위한 전송 패킷 헤더 압축 및 암호화 기술

- 1000개 이상의 클라이언트 연결을 관리하는 세션 관리 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Throughput	Mbps	Outbound 25Mbps Inbound 5Mbps (Newtec, 벨기에)	국산제품 없음	Outbound 25Mbps 이상 Inbound 5Mbps 이상
접속 Client수	개	1000개	국산제품 없음	1000개 이상
TCP 가속기능	지원여부	지원	국산제품 없음	지원
암호화 전송	지원여부	지원	국산제품 없음	지원

주요결과물

- 패킷 가속기 설치용 소프트웨어 패키지 및 사용자 매뉴얼

- 지속적인 소프트웨어 업그레이드를 위한 개발용 테스트베드

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신32

관리번호

전자통신-43

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

Wi-Fi 망 기반 IP 이동성 지원을 통한 서비스 연속성 제공 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

광대역통합망

광대역통합망

차세대

네트워크기반

유무선통합 시스템기술

소분류

가입자망

가입자망

고속인터넷

네트워킹기술

키워드

한글

무선랜 기반 IP 이동성

소규모 망내 이동성

서비스 연속성

영문

IP Mobility for Wi-Fi network

Small intra-network mobility

Service continuity

개  요

○ Wi-Fi 망에서 단말 이동성 서비스를 제공해주는 망 제어/전달 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ ETRI는 관련 핵심 기술을 확보하고 있으나, 다양한 종류의 스마트폰에 대한 앱
제작을 비롯한 여러 가지 단말 기능 개발에 대한 고급 기술이 요구됨

○ 개발 시스템의 상용화를 위한 다양한 시스템 레벨의 커스터마이징 기술과 배포 및 설치 관리 기술이 요구됨

개발목표

○ Wi-Fi 망에 설치된 AP 사이를 자유롭게 이동하여도 이용중이던 통신 서비스가
단절되지 않도록 하는 이동성 제어/전달 시스템 및 스마트폰용 접속 기능 개발

○ 그룹별 Wi-Fi AP 운용을 위한 LACM (Layered AP Connection Management)
로드밸런싱 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 안드로이드 기반 스마트폰 타입 단말 Wi-Fi 이동성 지원

- 유니캐스트/브로드캐스트 기반 응용 서비스들에 대한 서비스 연속성 지원

- 단말에 대한 앱 형태의 간단한 이동성 지원 관리 기능 제공

○ 주요 특징

- 단말 기반 이동성 방식이 아닌 네트워크 기반 단말 이동성 제어 기능

- LACM 로드밸런싱에 따른 이용자 접속 관리 지원 기능

○ 기타 요구 사항

- 제품 예상 수요처의 기존 IT 인프라를 최대한 활용할 수 있는 접근 방법 고려

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
AP간 단말 핸드오버 지연 시간	ms	250ms(미국, 시스코)	250ms	200ms
단말 Wi-Fi 인터페이스 스위칭 시간	ms	200ms(미국, 시스코)	200ms	150ms

주요결과물

○ 시스템 단위 형태의 Wi-Fi 망 이동성 제어/전달 솔루션 및 단말 접속 기능

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

225(백만원)

2차년도

225(백만원)

합계

450(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신33

관리번호

전자통신-44

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

네트워크 이동성과 대역폭 확장이 가능한 휴대형 멀티모드 스마트 모바일 라우터 시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT분야

정보-지식-지능화 사회구현

IT융합

중분류

이동통신

이동통신

차세대 네트워크 기반

010200 초고속 무선 멀티미디어/4G이동통신기술

소분류

이동통신 단말기

이동통신단말기

고속인터넷 네트워킹기술

키워드

한글

언제 어디서나 원하는 디바이스로 네트워크에 연결

모바일 라우터

멀티 호밍

대역폭 확장

영문

Alway Connected

Mobile Router

Multihoming

Extended Bandwidth

개  요

이동 단말에 추가 기능없이 휴대형 통신장치를 통해 이종 액세스 망간 심리스한 이동과 효율적인 대역폭 확장이 가능한 모바일 라우터 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 이동성제어기술은 네트워크 인프라에 대한 대규모 투자가 요구되는 기술 적용상의 어려움이 있지만, 제안하는 기술은 개인단말이나 휴대가능한 장비에 적용될 수 있어 중소기업이 강점을 갖고 있을 뿐만 아니라 시장 진입이 용이함

○ 이전기술은 이동성 지원 기술의 주요 핵심 기술에 대한 특허 및 표준화를 통해 IPR이 기확보된 미래선도 기술로서 기술 우위 확보

○ 단말 이동성과 다종 액세스 접속 환경에서의 대역폭 확장 기술을 활용하기 위해 단말에 적용할 필요없는 경제적이고 기술적용이 용이한 독창적 기술임

○ 개발하는 기술은 단말 및 콘텐츠, 통신 인프라 등의 산업 활성화에 큰 파급효과를 기대

○ 스마트 단말의 활성화에 따라 언제 어디서나 인터넷에 접속하고자 하는 욕구가 증가하여 차량과 같은 이동체에 적합하고 효율적인 이동성 지원 인터넷 접속 장치의 필요성이 증가함

○ 데이터 네트워킹 기술의 발전과 HD급 고품질 콘텐츠 소비가 확대됨에 따라 통신망을 효율적으로 사용하고, 특히 효율적인 대역폭 확장 및 관리 기술이 요구됨

○ 개발하고자 하는 기술은 단말과 기지국을 연결시키는 장치에 적용되므로, 포화상태의 단말 가입률을 증가시킬 수 있는 새로운 BM을 제시함

개발목표

○ 차량용 통신장치에 적용하여 이종 액세스망 간 심리스한 이동이 가능한 모바일 라우터 시스템 개발

○ 휴대형 멀티모드 통신장치에 적용하여 가용 대역폭을 확장 가능한 모바일 라우터 시스템 개발

개발내용

○ 주요 특징

- 현 시장 제품의 지원 인터페이스 수(상하향 각 1종) 대비 다수의 인터페이스(상향 2종 이상, 하향 1종) 지원

- 네트워크 기반 심리스 이동성 제어 기술 지원

- 다종 액세스 접속 환경에서 대역폭 확장 기술 지원

○ 주요 성능

- 지원 무선 인터페이스 : IEEE 802.11a/b/g, WiBro, LTE

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 핸드오버 지연시간	ms	미국	150 ms	100 ms 이하
2. 표준프로토콜 연동 적합성	%	미국, 한국	PMIP, AIMS	90%
3. 통합 대역폭 대비 최대 대역폭	%	-	-	80% 이상

주요결과물

○ 휴대형 스마트 모바일 라우터 시스템(멀티모드 인터페이스 지원)

○ 통합 S/W(다종 액세스 접속, 대역폭 확장 및 관리, 이동성 지원, 라우팅 등 기술)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신34

관리번호

전자통신-45

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

부가데이터 송수신 기술을 이용한 지상파방송망 관리 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT 융합

중분류

디지털 방송

디지털 방송

기타 정보기술

디지털 방송기술

소분류

디지털 방송 통방융합

달리 분류되지 않는 디지털방송

기타 정보기술

키워드

한글

지상파 방송

부가데이터

망 제어

영문

Terrestrial Broadcasting

Additional Data

Network Control

개  요

기존 송/중계기의 교체 없이 부가데이터 송수신 기술을 이용한 지상파방송망 관리 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

본 과제에서 제안하는 기술은 기존 지상파 디지털방송 송신 및 중계기술에 부가데이터 전송기술을 접목하여 신규 서비스를 송출하고, 부가데이터 수신기를 통하여 고객(방송사)에게 새로운 서비스를 제공하는 것을 목적으로 한다. 이러한 지상파방송의 송신시스템과 부가데이터 수신 모듈은 이동통신 시스템의 중계기 및 망 관련 제품과 같이 기술적인 속성과 시장의 규모면에서 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 중소기업에서 제품을 생산하여 공급하고 있다.

개발목표

추가적인 주파수 할당 및 기존 송/중계기의 교체 없이 방송망 관리 정보를 부가적으로 송수신함으로써 지상파방송망을 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있는 지상파방송망 관리 시스템

개발내용

• 방송망 관리를 위한 부가데이터 송출시스템

- 부가데이터 생성을 위한 Exciter

- 부가데이터 삽입장치 및 제어시스템

• 방송망 관리를 위한 부가데이터 수신시스템

- 부가데이터 수신을 위한 복조기 및 오류정정복호기

- 방송망 관리정보 추출기

• 방송망 관리정보 수집 및 분석시스템

- 방송망 모니터링 및 수집장치

- 방송망 관리 정보 분석기

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
부가데이터 전송율	Mbps	1 ~ 2 (한국, ETRI)	1 ~ 2	0.25 ~ 2
수신기 SNR 손실	dB	0.7 (한국, ETRI)	0.7	0.7
수신가능 CNR	dB	18 ~ 25 (한국, ETRI)	18 ~ 25	18 ~ 25

주요결과물

• 방송망 관리를 위한 부가데이터 송출시스템

• 방송망 관리를 위한 부가데이터 수신시스템

• 방송망 관리정보 수집 및 분석시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신35

관리번호

전자통신-46

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

영상감시장비용 CMVP 암호기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT 융합

중분류

정보보호

정보보호

정보처리 시스템 및 S/W

정보보호 기술

소분류

서비스 및 응용보안

서비스/응용보안

정보보안 및 암호기술

키워드

한글

영상보안

암호화

위·변조

영문

CCTV Security

Encryption

Forgery, fabrication

개  요

○ CCTV 등 다양한 영상감시시스템에서의 보안문제를 해결하여 주고 2011년 9월 개정된 개인정보보호법에 따라 공공기관에 납품이 가능한 CMVP 암호 모듈 기반 영상보안기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ ETRI에서는 영상감시장비용 암호화, 위·변조 방지, 재연공격 방지 기술 등의 영상감시장비용 보안기술을 보유하고 있으나, 국내 주 수요처인 공공기관에 납품되는 상용 영상감시제품을 만들기 위해서는 국정원의 CMVP 인증을 받은 암호 알고리즘 기술이 필요함

○ 따라서, CMVP 인증을 받은 암호 알고리즘 기술을 보유한 보안업체와의 공동연구를 통해 개인정보보호법에 따라 발생되는 신규시장에 진입할 상용제품을 개발하고자 함

개발목표

○ IP 카메라, NVR, 관제시스템 등에 탑재 가능한 CMVP 암호 모듈 기반 영상 암호     화, 영상 위·변조 방지, 영상 재연 공격 방지 기술 개발

개발내용

○ 개발 내용

- 영상감시장비용 보안기능과 CMVP 암호 모듈간 연동기술 개발

- 카메라 탑재형 암호화, 위변조방지, 재연공격방지 등 상용 보안솔루션 개발

- NVR 및 관제시스템 탑재형 암호화/복호화, 위변조방지, 재연공격방지 등 상용 보안솔루션 개발

- 영상감시장비용 상용 키관리시스템 구현

○ 주요 성능 및 특징

- 처리 속도: D1급 초당 15 프레임 이상 처리

- 임베디드 시스템용으로 최적화된 H.264 parsing

- H.264 코덱과 독립적으로 운영됨으로써 기존 시스템 및 프로그램에 탑재 용이

- 영상의 실시간성을 보장하기 위한 비실시간 영상 재연 방지

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
암호화 속도	초당 암호화 프레임 수	없음	초당 15 프레임 이상 (CMVP 인증전)	초당 15 프레임 이상

주요결과물

카메라 탑재형 보안솔루션, NVR 탑재형 보안솔루션, 관제시스템 탑재형 보안솔루션

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

0 (백만원)

합계

250 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신35

관리번호

전자통신-47

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

프라이버시가 보장되는 차량용 블랙박스기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT분야

정보-지식-지능화

IT융합

중분류

정보보호

정보보호

정보처리

시스템 및 S/W

정보보호기술

소분류

산업보안 및 융합보안

서비스/

응용보안

신호처리기술

키워드

한글

차량용 블랙박스

프라이버시 마스킹

영상보안

영문

Car Blackbox

Privacy masking

Video Security

개  요

상용 차량에 장착되는 블랙박스에서 승객의 프라이버시 보호를 위한 실시간  얼굴검출 및 마스킹 기술 및 관련 서비스 제공을 위한 시스템 설계 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 미국 등 주요 선진국들은 상용차에 블랙박스 탑재를 의무화가 되고 있는 상황에서 사생활 침해문제로 국내는 실내 촬영을 금지하고 있음. 상용차 운전자들은 사후 증거화를 위해 실내촬영을 요구하고 있어 이에 대한 기술적 대안마련이 필요

- ETRI에서는 CCTV 에서 실시간으로 얼굴을 검출하고 프라이버시 보호를 위해 얼굴 영역을 실시간으로 마스킹/언마스킹 할 수 있는 기술을 보유하고 있음

- 차량용 블랙박스에 실시간 얼굴 검출 및 마스킹기술이 적용되기 위해서는 블랙박스 플랫폼에 연동될 수 있는 임베디드타입의 기술개발이 필요함

- 따라서, 블랙박스 플랫폼 구현이 가능한 중소기업과 협력하여 프라이버시 마스킹 기능을 제공하는 차량용 블랙박스 제품을 개발하고자 함

개발목표

프라이버시 마스킹기술이 탑재된 차세대 블랙박스기술 개발

개발내용

- 차량 환경에 적합한 근거리용 얼굴검출 S/W 개발

- 조도변화에 강인한 배경모델링 및 이미지 전처리 S/W 개발

- 임베디드 시스템 적용을 위한 마스킹 알고리즘의 경량화 및 최적화 기술

- 임베디드 타입 실시간 프라이버시 마스킹 S/W 개발

- 프라이버시 마스킹 기능이 탑재된 차량용 블랙박스 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
얼굴 검출율 (동영상 기준)	%	70% (프라운호퍼)	대등 (ETRI)	90% 이상
얼굴검출속도 (동영상 기준)	Frame per Sec [fps]	20fps	대등	25fps 이상
감내조도	lux	-	-	1500lux-20lux
얼굴 마스킹율	%	-	70%	90% 이상

주요결과물

프라이버시 마스킹 기능이 탑재된 차량용 블랙박스

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신37

관리번호

전자통신-48

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

영상감시장비용 코덱 일체형 프라이버시 마스킹 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT 융합

중분류

정보보호

정보보호

정보처리 시스템 및 S/W

정보보호기술

소분류

산업보안 및 융합보안

산업보안/

융합보안

신호처리기술

키워드

한글

영상 감시

프라이버시 마스킹

영상 보안

영문

Video Surveillance

Privacy Masking

Video Security

개  요

○ 영상감시장비에 탑재 가능한 코덱 일체형 프라이버시 마스킹 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 개인정보보호법 개정에 따라 사생활 침해 가능성이 높은 얼굴 정보를 마스킹해주는 기술이 요구되고 있으므로 통합관제센터에 적합한 관련 제품 상용화가 필요함

○ ETRI에서는 CCTV 환경에서 실시간으로 원거리 얼굴을 검출하여 얼굴만을 마스킹/언마스킹할 수 있는 실시간 얼굴 마스킹기술을 보유하고 있음

○ 통합관제센터에서는 수십 대의 카메라를 한 관제화면에서 관제하고 있으므로 동시처리를 위해서는 코덱 일체형 마스킹기술을 개발하는 것이 가장 효과적인 방법이므로, 코덱 기술을 보유한 관제업체와의 공동연구를 통해 코덱 일체형 마스킹 기술을 개발하고자 함

개발목표

○ IP 카메라 탑재가 가능한 실시간 프라이버시 마스킹기술 개발

○ 실시간 언마스킹이 가능한 지능형 관제서버 개발

개발내용

○ IP 카메라 탑재가 가능한 실시간 프라이버시 마스킹기술 개발

- H.264 코덱 일체형 실시간 프라이버시 마스킹 기술 개발

- IP 카메라 탑재를 위한 경량화된 얼굴검출기술 개발

- 영상보안용 키 관리 클라이언트 기술 개발

○ 지능형 영상관제서버 탑재 기술 개발

- 원영상 복원을 위한 H.264 코덱 일체형 언마스킹 기술 개발

- 수집된 영상의 life-cycle을 고려한 영상보안용 키 관리 서버 기술 개발

- 영상 관제를 위한 VMS서버 구현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
코덱 종류 및 연동성	방법	MPEG-4 일체형 (독일, Siemens)	H.264 독립형	H.264 일체형
마스킹율	%	80%	70%	90%
처리 성능(서버)	fps	15 fps(미국, IBM)	14 fps	18 fps

주요결과물

○ H.264 코덱 일체형 프라이버시 마스킹/언마스킹 솔루션

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신38

관리번호

전자통신-49

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

빅 데이터 분석을 통한 온라인 평판 관리 서비스

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

콘텐츠·소프트웨어

중분류

정보보호

정보보호

정보처리 시스템 및 S/W

정보보호

기술

소분류

서비스 및 응용 보안

공통 보안기술

정보보안 및 암호기술

키워드

한글

빅데이터

소셜네트워트

평판

영문

Big Data

SNS

Reputation

개  요

SNS, 블로그 및 웹 페이지 같은 빅데이터 상에 나타난 평판 관련 정보를 수집, 분석하여 평판을 자동으로 산정하고, 이를 조회하거나 관리할 수 있게 해주는 서비스

중소기업

적합성

및 필요성

현재 빅데이터 분석을 통한 영화 리뷰 서비스를 운영 중인 벤처기업에서 리뷰 대상 확대를 위해 사람에 대한 평판 관리 기술 개발을 요청

SNS 등 빅데이터 분석에 기반한 다양한 벤처 산업이 시도되고 있고, 새로운 산업 창출이 가능한 분야

개발목표

온라인 평판 자동 수집/분석/산정 기술 및 검색/조회 서비스 개발

유명인, 기업 등 평판 주체의 자기 평판 모니터링 및 관리 서비스 개발

온라인 개인정보 노출 현황 분석 및 대응 서비스 개발

개발내용

SNS, 웹 등 빅데이터 크롤링 및 처리 기술 고도화 (기존 보유기술 고도화)

평판 기초 정보 추출 및 다차원 (호불호 뿐 아니라 신뢰측면) 분석

평판 정확도 향상을 위한  평판 대상 및 평판자의 온라인 Identity 연계 기술

공모에 의한 평판 왜곡을 방지하는 기술

평판 수집 과정에서 개인정보 요소를 추출해 노출 정도를 분석하는 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
평판 수집 대상	명	1억명 (Reputation.com)	70만 명	1000만 명
평판 추출 정확률	%	70%	-	70%
평판 산정 정확률	%	70%	-	70%
Identity연계 정확률	%	80%	-	80%

주요결과물

빅데이터 평판 수집 및 분석 시스템

평판 조회/모니터링 인터넷 서비스 시스템

개인정보 노출 조회 및 대응 인터넷 서비스 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신39

관리번호

전자통신-50

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

가상화 기반 모바일 단말 보안 플랫폼 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT분야

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

이동통신

이동통신

정보처리 시스템 및 S/W

이동멀티미디어 컨텐츠 기술

소분류

이동통신 단말기

L0603

010311

키워드

한글

가상화

보안

플랫폼

영문

Virtualization

Security

Platform

개  요

기존의 단말 HW 플랫폼을 개발한 중소기업에 도메인 분리 기반 안전실행엔진을 기술이전하고, 도메인 분리 기반의 가상화 단말 보안 플랫폼을 공동으로 개발하여 최근에 문제시 되는 모바일 오피스 환경에서의 보안 문제를 해결하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

스마크워크환경에서의 모바일기기인 태블릿PC, 스마트폰 등에 보안플랫폼을 적용하고자 하는데, 최근들어 태블릿 PC나 스마트폰과 같은 HW 플랫폼들을 중소기업들이 많이 개발하고 있으므로 중소기업 경쟁력확보측면에서 우수

개발목표

논리적인 단말 환경 분리를 통하여 불법적인 접근을 통제하고 단말 서비스의 안전성을 보장하는 가상화 기반 모바일 단말 보안 플랫폼 기술 개발

개발내용

도메인 분리 기반 스마트 단말 HW 플랫폼 개발

스마트 단말 가상화 하이퍼바이저 기술 개발

도메인 분리 기반 안전실행엔진 연동 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
스마트 단말 플랫폼 안정성,	hour	미국, 애플	연동 동작 시간 : 744 h 이상	연동 동작 시간 : 744 h 이상
안드로이드 Framework	ms	한국, 삼성	전원 인가 후 Booting 속도 : 30000ms 이하	30000ms 이하 (안드로이드 OS정상 구동 및 응용프로그램 실행 및 연동)
안전실행엔진 연동 기능	ms	N/A	N/A	인증응답시간 : 3000ms 이하

주요결과물

스마트 단말 HW 플랫폼(HW)

스마트 단말 가상화 하이퍼바이저 (SW)

가상화 기반 도메인 분리 안전실행엔진 (SW)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신40

관리번호

전자통신-51

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

전압/클럭 가변 공격에 대한 스마트카드 안전성 검증 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보보호

정보보호 보안

정보처리 시스템 및 S/W

정보보호기술

소분류

공통보안기술

표준 평가기술

정보보안 및 암호 기술

키워드

한글

전압 가변 공격

클럭 가변 공격

영문

Variable Voltage Insert Attack

Variable Clock Insert Attack

개  요

○ 전압/클럭 가변 공격에 대한 스마트카드 안전성을 제품 출시 및 평가/인증 사전에 검증 할 수 있는 도구 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 스마트카드에 전압이나 클럭의 변화를 주어 오동작을 일으켜 비밀 정보를 유출하는 공격이 존재함.

○ 이런 공격에 대한 안전성을 제품출시나 평가/인증 사전에 검증하는 도구의 개발이 요구됨.

개발목표

○ 전압/클럭 가변 공격을 시뮬레이션하는 스마트카드 리더 보드 개발

○ 전압/클럭 가변 공격에 대한 안전성을 검증하는 소프트웨어 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 카드 공급 전원/CLK 가변 기능

- 카드 공급 전원 차단 기능

- uSec 단위의 전원 및 CLK 가변 시간 조절 기능

- 카드 동작시 CPU 전원 모니터링 기능

- 가변 공격 저장 데이터베이스: 공격당 1,000회 이상 저장 및 100ms 이내 검색

- 검증 대상 알고리즘: AES, ARIA

○ 주요 특징

- 국제 암호 표준인 AES뿐만 아니라 국내 표준인 ARIA의 검증도 가능

- 전압과 클럭 가변을 하나의 리더 보드에서 가능  -

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
AES 가변 검증	시간	네덜란드,, Riscure	없음	3시간
ARIA 가변 검증	시간	없음	없음	4시간
가변 전원/CLK 제어 가능 시간	Sec	네델란드, Riscure	없음	1uSec 미만의 미세 조정

주요결과물

○ 전압/클럭 가변 공격을 시뮬레이터하는 스마트카드 리더 보드

○ 전압/클럭 가변 공격 안전성 검증 툴

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250백만원

2차년도

250백만원

합계

500백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-이전기술-정보통신41					관리번호			전자통신-52
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 ■ 이전기술
개발기술명	USN 기반 스마트 와이너리 통합 관리 솔루션 기술
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류					6T		NTRM				17대 전략분야
	대분류	정보통신	정보/통신					IT		정보-지식-지능화 사회 구현				IT융합
	중분류	RFID/USN	RFID/USN					기타정보기술		지능네트워크 기술
	소분류	RFID/USN서비스	RFID/USN서비스					기타정보기술
키워드	한글	스마트 와이너리			생장/숙성 센서네트워크							의사결정 지원
	영문	Smart winery			Growth/Fermentation Sensor Network							Decision support
개 요	고부가가치 농업 산업, 특히 와인용 포도 생산 및 숙성 관리를 지원하는 RFID/USN 융합 기술로써 해외 시장 진출을 위한 상용화 개발
중소기업 적합성 및 필요성	○ 첨단 USN 기술의 상용화 및 세계 시장 진출이 가능한 중소/중견기업 지원 필요
개발목표	○ 첨단 재배/숙성환경에 최적화된 고성능/저전력 센서네트워크 제품, 지능형 미들웨어 플랫폼 및 재배/숙성관리 지원 솔루션 고도화 개발
개발내용	○ 주요 성능 - 저전력 센서네트워크 : 8종 이상의 환경요소(대개 온/습도, 풍향, 풍속, 강수량)의 측정이 가능하고, 동시 6종의 센서 인터페이스 연동, 모니터링/제어 지원 - 생장/숙성 미들웨어 플랫폼 : 생장/숙성 모니터링용 센서네트워크 16개 이상 동시 연동 및 데이터 획득 처리 - 스마트 와이너리 서비스: HTML5 기반 경량형 프로토콜 적용, 멀티 플랫폼 지원 ○ 주요 특징 - 임대형 서비스에 적합하도록, 센서네트워크 인프라, 공통 플랫폼 및 응용서비스의 3-Tier 아키텍처 지원 - RFID 및 USN 센서를 적용 재배단계에서 숙성 및 생산에 이르는 전 과정의 통합 품질 및 생산 이력 추적 지원 ○ 기타 요구 사항 - 다양한 재배지 형태, 규모, Winery 규모 및 업무 복잡성을 고려 유연한 확장 및 사용자 커스터마이제이션(customization) 지원
주요결과물	노지 및 숙성환경 모니터링용 센서네트워크 제품, 작물 생장 관리 및 숙성 관리를 위한 플랫폼 및 서비스, 휴대용 생장/숙성 관리용 모바일 장치
개발기간	24 개월
정부출연금	1차년도	250 (백만원)		2차년도			250 (백만원)				합계		500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신42

관리번호

전자통신-53

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

3D 공간정보를 활용한 고정밀 실내 전파환경 분석기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT분야

정보-사회-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

위성-전파

위성-전파

기타정보기술

지능네트워크 기술

소분류

EMI/EMC

EMI/EMC

기타정보기술

키워드

한글

실내

전파분석

3차원 공간정보

영문

Indoor

Wave Propagation Analysis

3D GIS

개  요

복잡한 실내환경에서 최적의 무선인터넷 환경 및 고정밀 실내측위 서비스 제공을 위한 실내전파환경 분석 및 실감 가시화 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

R&D 중심의 출연연과 기업간의 동반성장을 위한 산업생태계 구축

IT융합기술 및 방송통신 융합과 같은 첨단 융합으로 신성장동력 영역 확대

개발목표

고정밀 3D 실내공간정보를 기반으로 최적의 무선 인터넷환경을 구축하고 고정밀 실내측위 서비스 제공을 위한 실내 전파환경 분석시스템 및 실감 가시화 기술을 활용한 시뮬레이터(프로토타입) 개발

개발내용

고정밀 실내전파환경 분석 고속화 기술

- 3D 실내 공간검색 고속화 기술 개발

- Ray Tube기반 3D 실내전파환경 분석 기술 개발

- 실내환경 전파음영지역 분석 기술 개발

고정밀 실내전파분석 실감 가시화 기술

- 실내전파분석 실감 가시화 시뮬레이터

- 실내측위 운용 시뮬레이터(프로토타입)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분석 속도	분	미국	30	10
분석 정확도	dB	미국	20	10
위치 정확도	m	미국	1	1

주요결과물

3D 실내 전파환경 분석 시뮬레이터

실내 측위 운용 시뮬레이터(프로토타입)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신43

관리번호

전자통신-54

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

지능형 신발 기반 개인건강관리 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT분야

정보-지식-지능화

IT융합

중분류

u-컴퓨팅

정보통신

정보처리시스템

소분류

U-컴퓨팅 기기 및 주변기기

키워드

한글

지능형 신발

개인건강관리

보행분석

영문

intelligent shoes

personal health management

gait analysis

개  요

보행분석과 운동 측정 센서가 내장된 스마트 신발을 이용하여, 실시간으로 보행 및 운동 정보를 분석하고, 설정된 신체활동 및 운동 목표에 따라 수행 정도를 모니터링하여 실시간 또는 운동 후 제공하여, 바른 보행 자세에 따른 지속적 운동실천 관리를 지원하는 센서 내장 신발 기반 건강관리 시스템을 개발

중소기업

적합성

및 필요성

고령사회와 웰빙의 관심이 높아지고 있는 현대에 운동량 측정과 보행 자세 분석이 가능한 스마트신발과 같은 기능성 신발은 기존 전통 신발 산업에 있어 블루오션으로 평가되고 있음

바른 보행 자세에 따른 지속적 운동실천 관리를 지원하는 센서 내장 신발 기반 건강관리 시스템을 통한 개인건강관리로 국민 건강관리 및 만성질환 관리가 국가 생산력 제고 필요

개발목표

3박자 보행 분석, 운동량 관리가 가능한 인체 친화적 기능성 신발을 개발하여 건강관리, 보행분석용의 제품군으로 판매

국내 IT기반 기능성 신발 시장의 30% 점유 목표

개발내용

건강관리 신발: 일반인 대상, 제품군에 기본 기능으로 제공

보행분석 신발: 일반인(특히 여성) 대상, 차밍워킹 피드백

보행분석 신발: 노인 및 퇴행성질환자 대상, 재활보행 피드백

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
저전력 통신 기반 신발 센서 모듈	active hours	1,000 active hours (미국, 나이키)	없음	1,000 active hours
11자 보행 자세 평가 알고리즘	-	없음	없음	0.8 이상
인체 친화형 센서 내장 신발 모듈	만족도	-	-	90% 이상

주요결과물

- 저전력 통신 기반 신발 센서 모듈 설계 및 시제품

- 11자 보행 자세 평가 알고리즘 및 피드백 모듈

(스마트폰) 사용자 보행운동관리 UI 모듈

- 인체 친화형 센서 내장 신발

- 보행 자세 임상 테스트 결과 데이터

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료64

관리번호

전자통신-55

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

만성질환자 복약 서비스를 위한 대용량 스마트 약복용 모니터링 시스템

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

복건의료

보건의료

관련응용

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의료정보 및

시스템

의료정보/
시스템

기타 보건의료

관련 응용기술

생체정보

생성․저장 기술

소분류

원격 및 재택 의료기기

원격/재택의료

의료정보체계 기술

키워드

한글

약복용

순응률

만성질환

영문

Medication

Compliance

Chronic Disease

개  요

다수의 만성질환자에 대한 장기간 복약 관리 지원을 위한 단말 주도형 서비스 모델 및 대용량 스마트 약복용 모니터링 시스템 상용화 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 현재 보건복지부는 만성질환자 DOT(Directly Observed Treatment)와 의약품 처방 조제 지원 DUR(Drug Utilization Review) 서비스 확대

- 본 기술은 시장 초기 진입 단계이며 병원, 보건소, 약국 등 다양한 요구사항들이 도출되고 있어, 현재 기술을 중심으로 목적에 맞게 구체화하여 중소기업 단위로 응용 기술을 개발하는 것이 효과적임

개발목표

- 저비용으로 10만 이상의 대용량 사용자에게 경제적으로 서비스가 가능하며, 통신 일시 불가능 상태에서 일정 기간 동안 서비스 지속될 수 있는 스마트 약복용 단말 및 서버에 대한 상용화 기술 개발

- 단말 주도형 서비스 모델로의 기술 확장을 통한 서버 경량화 및 오프라인 가용성 향상 및 약포지 배출 정확도 개선

개발내용

- 대용량 다중 사용자를 위한 서버 서비스 모델 확장

- 단말 주도형 약복용 모니터링 서비스 기술 개발

- 약복용 단말 중심의 약복용 모니터링 단말 개발

- 약포지 인식 및 배출 알고리즘 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
복용 단위 인식	%	-	-	90
배출 정확도	%		-	90
순응률	%	65(유럽, Medicare)	-	80
통신 장애 서비스	시간	-	-	24시간

주요결과물

- DOT, DUR 서비스를 위한 약복용 지원 단말

- 약복용 지원 단말을 위한 경량화 된 약복용 모니터링 관리 서버

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-지식서비스04

관리번호

전자통신-56

제안사업명

□융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

우편서비스 접수편의성 향상을 위한 고객용 셀프 전자인영 접수 시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

지식서비스

정보통신

IT

정보지식

지능화

IT융합

중분류

유통/물류/마케팅

소프트웨어

정보처리

시스템

차세대

정보통신 기술

소분류

기타 관련기술

S/W 솔루션

임베디드 S/W

기타 정보처리 시스템

키워드

한글

전자인영계기

무인 우편서비스

요금 과금 및 충전

영문

e-Postmark

Unmanned Postal Service

Automatic Payment Recharge

개  요

○ 고객 스스로 우편물을 빠르게 접수 처리할 수 있는 전자인영 접수시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 관공서, 공공기관, 금융권, 기업 등에서 매일 발생하는 우편물 접수처리 및 요금 관리에 많은 시간과 인력을 투입하고 있어서, 고객이 우편물을 편리하게 접수 처리 및 관리할 수 있는 전자인영 시스템 개발이 필요하며, 이에 적합한 기술력(우편물 자동화 처리)을 가진 중소기업과 개발하는 것이 적합함

개발목표

○ 소‧다량 통상우편물 접수를 위한 고객용 셀프 전자인영 접수 시스템 SW 및 HW

개발내용

○ 주요 성능

- 우편물 접수(전자인영) 처리 속도 : 중량측정모드 60통/분, 동일우편물 110통/분

- 문자(우편주소) 인식률 : 인쇄체 기준 90% 이상

- 투입 우편물 이송 성공률 : 95% 이상

- 우편물 이중 급지율(우편물 투입에서 적재부 도달까지 측정) : 5% 이하

○ 주요 특징

- 우편물 투입, 중량 자동측정, 문자인식, 요금결제 및 인영, 요금자동 충전 기능을 포함한 전자인영 장치

- 외부 전산망(우정사업본부 우편정보시스템) 연계 기술 및 내부모듈 통신 SW

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
우편물 이송 속도	통/1분	65~150 이하 (미국, Pitney Bowes)	60~130 이하	60~130 이하
우편물 이송 오류율	통/1,000통	4 이하	4 이하	4 이하
문자(우편주소)인식 속도	초/1통	-	2 이하	2 이하
문자(우편주소)인식 오류율	통/100통	-	10 이하	10 이하

주요결과물

고객용 셀프 전자인영 접수 시스템 (H/W, S/W)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료65

관리번호

전자통신-57

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

헬스케어를 위한 스마트폰 연계형 저전력 다채널 생체신호 모니터링 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의료정보 및 시스템

의료정보

/시스템

보건의료 관련응용

생체신호처리기술

소분류

원격 및 재택 의료기기

원격

/재택의료

의과학·의공학기술

키워드

한글

생체신호

심전도

헬스케어

영문

biosignal(vital signs)

ECG(EKG)

healthcare

개  요

패치형 생체신호 측정기를 스마트폰과 연동하여 장소 및 시간 제약 없이 환자의 생체신호(심전도 및 활동)를 지속적으로 모니터링 하는 시스템

중소기업

적합성

및 필요성

u-헬스용 생체정보 모니터링은 대표적인 소형/다품종 분야로 중소기업에 적합

출연연이 이미 확보한 원천기술을 바탕으로 유망한 사업화 아이템을 발굴하여 중소기업과 공동기술 개발을 하면 단기간 내에 유망 중소기업을 육성할 수 있음

고령화로 건강/만성질환 관리 서비스 수요가 증가하고, 의료비 상승이 사회적 부담으로 작용하고 있으며, 보건의료 패러다임이 치료에서 예방중심으로 변화

개발목표

헬스케어를 위한 스마트폰 연계형 저전력 다채널 생체신호 모니터링 시스템 개발

개발내용

주요성능

- 측정 신호, 채널 수: 생체신호(심전도, 가속도) 2채널/3채널

- 소모전력(무선통신 제외)/사용시간(무선통신 포함): 7.5mA 이하/8시간 이상

- 심박정확도: 99% 이상, 부정맥 검출률: 93% 이상

- 다중 사용자 데이터 관리를 위한 통신지원 생체신호 측정기 수: 7대

주요특징

MCU 내장형 실시간 심박/부정맥/활동량 검출 SW

패치형 생체신호 측정 모듈

원터치식 충전부

스마트폰 연동 솔루션

측정위치에 따른 가속도 분석 SW 알고리즘 보정

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
소모전력(무선통신 제외)	mA	-	8.5	7.5
사용시간(무선통신 포함)	시간	3일 (특수배터리사용) (미국, LifeWatch)	3	8
심박 정확도(MIT-DB기준)	%	99.66 (Philips)	-	99
부정맥 검출률(MIT-DB기준)	%	94.25 (Philips)	-	93
통합 SW 1:N 통신 지원	대	-	-	7

주요결과물

저전력/인체공학적 디자인의 다채널 생체신호 측정 모듈

MCU 내장형 심전도/가속도 분석 SW 및 스마트폰용 건강관리 통합 SW

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신44

관리번호

전자통신-58

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

무 감지센서 기반 고해상도 다중 차량번호판 인식 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT

비전 IV

IT 융합

중분류

ITS/텔레매틱스

ITS/텔레매틱스

정보처리 시스템 및 S/W

ITS 기술

소분류

ITS 응용서비스

ITS 응용서비스

신호처리기술

키워드

한글

다중 번호판 인식

무 감지

고해상도

영문

Multiple license plate recognition

Sensor-less

High-resolution

개  요

기존의 해상도를 뛰어넘는 SVGA급 이상의 카메라를 기반으로 한 무 감지센서 기반 다중 차량번호판 인식시스템을 개발함으로서 새로운 번호판인식 시장 개척

중소기업

적합성

및 필요성

- 현재 국내 번호판인식 시스템은 대부분 중소기업을 중심으로 시장이 활성화되고 있으며 과속단속 뿐만 아니라 대형 유통마켓, 대학, 연구소, 대형 빌딩, 아파트단지 의 주정차 차량관리 시스템 등으로 매년 활용도가 크게 증가하고 있음

- 새로운 방식의 차량번호판 인식을 위한 원천기술 개발은 연구소가 담당하고, 이를 활용한 전체 시스템 구축 및 새로운 시장 창출은 중소기업이 담당하는 것이 적절

개발목표

QXGA(2048x1536), Full HD(1902x1080), SXGA(1366x768)급의 고해상도 입력 영상으로부터 센서없이 실시간으로 여러개의 번호판 영역을 검출하고 인식하는 기술 개발

고해상도 차량 번호판 영상 처리를 위한 전용 H/W 구축 기술 개발

개발내용

무 감지 센서 기반 고해상도 다중 차량 번호판 인식 S/W 개발

다중 번호판 탐지 기술 개발

실시간 고해상도 번호판 인식 기술 개발

고성능 다중 차량 번호판 인식 H/W 개발

고해상도 다중 번호판 감지 카메라 및 인식 플렛폼 개발

번호판 인식 S/W최적화 및 가속화에 기반한 임베디드화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
다중 번호판 탐지율	탐지율(%), 크기	95%(India, CITE)	없음	95%이상, 100x30
번호판 인식율	인식율(%), 크기	93.5%(미국,중국)	93%	95%이상, 20x25
최적화 및 가속화율	성능 향상율(%)	-	-	속도 50%이상 향상
시스템 구축 효율성	비용 효율성(%)	-	-	비용 30%이상 감소

주요결과물

무감지 센서 기반 고해상도 다중 차량 번호판 인식 S/W

고성능 다중 차량 번호판 인식 H/W

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재101

관리번호

전자통신-59

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

실용화/상용화를 위한 7대 이상 동시제어가 가능한 로봇 카페 토탈 솔루션 개발 및 로봇 카페 사업 환경 구축

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기타

로봇응용

중분류

로봇/자동화기계

로봇/자동화기계

기타

인공지능․지능로봇 기술

소분류

로봇제어 및 지능화기술

로봇제어/지능화기술

기타

키워드

한글

서빙로봇

로봇카페

동시제어

영문

serving robot

robot cafe

Concurrent control

개  요

실제 상용화가 가능한 로봇 카페 토탈 솔루션 개발 및 로봇 카페 사업 환경 구축

중소기업

적합성

및 필요성

○ 중소기업의 현실을 고려하여 고가/고기능 로봇 개발이 아닌 저비용, 신속 정확한 안정된 서비스 제공할 수 있는 실제 사업화가 가능한 카페로봇 개발이 요구됨

○ 기존 서빙로봇과는 확연히 차별성이 있는 사람과 분리된 공간에서 로봇이 구동되는 만큼, 저비용으로 중소기업에서 사업화가 매우 높은 새로운 비즈니스 모델인 로봇 카페 시스템 개발이 요구됨

개발목표

○ 로봇 카페 중앙 통제/관리 시스템 (S/W 플랫폼 개발)

○ 로봇 카페 운용을 위한 응용 시스템 개발(응용개발)

○ 로봇 카페 환경 구축 및 카페 로봇 상용화 플랫폼(카페로봇 및 환경 구축)

○ 로봇카페 시스템 검증 및 패키징 (시스템 검증)

개발내용

○ 주요 성능

- 제어 : 7대 이상 서빙이 가능한 카페 로봇 동시제어

- 제어명령  : 카페 로봇 제어명령 1초 내 응답 보장

- 로봇 운영 : 로봇카페 운영의 24시간 무 정지 실행

- 주행속도 : 서빙로봇 운영 주행 속도 25cm/sec

- 위치 정확도 : 반경 25cm 공간 내 카페 로봇 위치 정확도

○ 주요 특징

- 기존 서빙로봇 제품보다 저가/저기능이지만 신속, 정확한 안정된 서비스 제공 보장

- 경쟁 제품 사양 및 특징비교

로봇	SERVIBOY	CAFERO	개발 카페로봇
size(D*W*H)	57*64*125Cm	55*44*120Cm	30*30*40Cm
기능	LED 터치를 이용한 서비스 요구	매니퓰레이터로 수행유지, 음성인식 및 감성표현	주문/결제/서빙/게임 음성인식
위치인식	실내 GPS 설치	실내 GPS 설치	저가 센서를 이용한 블록단위 위치인식
가격	수천만원	수천만원	수십만원

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
로봇 동시접속 제어	대	한국/ETRI	5	7
제어명령 응답시간	sec	한국/ETRI	2	1
로봇 주행속도	cm/sec	한국/(주)아이에테크놀러지	15	20
위치정확도	cm	한국/(주)아이에테크놀러지	반경 30	반경 25

주요결과물

로봇 카페 시스템 (로봇 H/W 및 S/W 플랫폼) 및 로봇 카페 테스트 베드

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자54

관리번호

전자통신-60

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

외광효율 20% 이상의 OLED 조명 제작을 위한 대면적 하향식 유기물 증착 장치 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

-

중분류

디스플레이

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

디스플레이 제조장비

디스플레이 제조장비

차세대 디스플레이 기술

키워드

한글

OLED 조명

하향식

유기물 증착장치

영문

OLED Lighting

down stream type

organic deposition equipment

개  요

○ OLED 조명 제작을 위한 대면적 하향식 유기물 증착 공정 및 장비 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ OLED 장비산업은 OLED 산업과 함께 성장하고 있으며, 산업의 성장기에 진입하고 있기 때문에 이에 부합된 장비 개발이 요구됨.

○ 하향식 유기물 기상 증착 장비는 기존의 상향식에 비해 대면적 기판 사용시 기판 처짐 방지, 대면적 기판에서 박막의 균일성 향상, 증착 재료(유기물)의 사용량을 획기적으로 절감을 통해 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 독창적인 장비 기술임.

개발목표

○ OLED 조명용 대면적 하향식 유기물 증착 장비 개발

○ OLED 조명용 대면적 하향식 유기물 증착 공정 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 기판 크기 : 200X200 mm,    - 발광 크기 : 100X100 mm

- 균일성 : < 3%,    - 증착속도 : > 5 Å/sec

- 외광 효율 : 20% (Green 단색 기준)

○ 주요 특징

- 대면적 하향식 유기물 증착 장치로 경쟁 증착 장치 경쟁 우위 유지

○ 기타 요구 사항

- 유기물 증착 source가 3개 이상으로 단색 OLED 조명 구현이 가능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
기판크기	mm	-	200X200	200X200
발광 크기	mm	-	100X100	100X100
균일성	%	-	3	3
증착속도	Å/sec	-	5	5
외광효율	%	-	20	20

주요결과물

대면적 유기물 증착 장치를 이용한 OLED 조명 시제품

OLED 조명을 위한 대면적 하양식 유기물 증착 공정 recipe

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신45

관리번호

전자통신-61

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

10Gbps급 폴리머기반 외부공진기형 파장 가변 레이저 모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

정보통신 모듈 및 부품

정보통신모듈/부품

핵심부품

광통신 부품

소분류

광통신모듈및부품

광통신모듈/부품

테라비트급 광통신 부품기술

키워드

한글

파장가변레이저

폴리머 브래그 그래이팅

외부공진형

영문

Tunable Laser

polymer Bragg grating

external cavity

개  요

○ 파장 가변용 Polymer-Bragg-grating 필터와 반도체 광이득 매질을 이용한 10 Gbps급 동작이 가능한 파장 가변 외부 공진기 레이저 모듈 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 폴리머 기반의 파장가변 광원 모듈 기술은 우수한 광소재 특성기반의 특화 기술로 폴리머 기반 광소자 분야에 적용될수 있는 중소/벤처기업형 기술임

○ 핵심 소재/부품기술 중심으로 기존 기술과 대비되는 저가화가 가능한 기술로 광액세스망 등 통신용 광부품 관련 분야에 파급 효과가 클 것으로 예상됨

○ 광부품 산업은 특화된 기술 중심의 다품종 소량수요의 산업구조로 핵심부품/소재기술 기반의 본 부품기술은 중소/벤처 기업이 해당 산업에서 글로벌 시장진입 및 확대에 적합함

개발목표

○ 외부공진기형 파장가변 10Gbps급 XMD TOSA

○ 저가, 저전력 및 직접변조형 파장가변 TOSA 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 속도 : 10Gbps (직접변조방식)

- 크기 : XMD TOSA에 준하는 크기

- 파장 가변 범위 : 16nm 이상

- 전송 거리 : 20km

○ 주요 특징

- 저가형 polymer-Bragg-grating 및 고속 SLD칩에 의한 직접변조방식 파장가변광원

- 저전력, 저가형 기반의 외부공진형 XMD TOSA

○ 기타 요구 사항

- Telcordia spec.에 준하는 신뢰성 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
동작 속도 (직접변조)	Gbps	2.5	2.5	10
파장 가변 범위	nm	30	16	16
모듈 크기	-	XMD	Butterfly	XMD급

주요결과물

○ 10Gbps급 파장가변 TOSA

○ 10Gbps급 high speed superluminescence diode

직접 결합형 polymer Bragg grating reflector chip

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신46

관리번호

전자통신-63

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

디지털 초상화로 특화된 명함교환 앱을 활용한
모바일 기반 기업용 인맥관리 서비스 상용화 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

CT 분야

정보-지식-지능화 사회 구현

콘텐츠·소프트웨어

중분류

소프트웨어

소프트웨어

생활문화

사이버 커뮤니케이션

소분류

SW솔루션

SW솔루션

사이버 커뮤니케이션

키워드

한글

디지털 초상화

모바일 기반

인맥관리

영문

Digital Portraits

Mobile based

Social Network Management

개  요

효율적인 인맥관리를 위해, 모바일환경에서 명함교환 및 디지털 초상화로 특화된 앱(App)과, 이와 연동된 기업용 연락처 자동관리 및 인맥정보 관리 서비스를 개발하고, 인맥정보 SNS 상용화를 추진함

중소기업

적합성

및 필요성

○ ETRI는 사진 입력으로 예술적 초상화를 즉석 제작·출력하는 기술을 PC 기반으로 개발하였고, 이에 대한 모바일 버전의 필요성 지속적으로 제기

○ 디지털 초상화 기술의 모바일 버전 개발 및 기술 보급을 위해 최근 이슈인 SNS 용 서비스에 확장 적용하는 기술 개발이 필요

○ 모바일 앱 개발은 특성상 연구소, 대기업보다는 중소기업에서 활발하며, 관련 기술 보유 중소기업과 공동연구가 필요함

○ 향후 디지털초상화 기술의 시장성을 위해서는 기업내 비용절감 및 생산성 향상을 도모할 수 있는 인맥정보 SNS에 특화된 서비스 형태로 상용화하는 것이 바람직함

개발목표

디지털 초상화로 특화된 명함교환 앱과 기업용 개인정보 관리 및 인맥정보 제공 SNS 상용화 개발

개발내용

○ 디지털 초상화 기술의 모바일 버전 개발 (1차년도)

○ 명함교환 앱 기능 확장 (1,2차년도)

○ 기업용 임직원 개인정보(연락처) 자동 관리 서비스 (1차년도)

○ 기업용 인맥정보관리 SNS 개발 (2차년도)

○ SNS 서비스 시험 구축/운영을 통한 성능 개선 및 상용화 (1,2차년도)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인맥검색 시간	sec	-	-	1초 이내
친밀도 정보 생성	지원유무	지원 않음	지원 않음	지원
연락처 자동수집 및 자동배포	지원유무	지원 않음	지원 않음	지원
태그기반 정보관리	지원유무	지원 않음	지원 않음	지원

주요결과물

기업용 연락처 자동관리/인맥관리 서비스, 기업용 명함교환 앱

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신47

관리번호

전자통신-64

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

다양한 응용분야에 활용이 가능한 3D 입체 증강현실 서비스 지원 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT

정보-지식-지능화 사회구현

IT융합

중분류

디지털콘텐츠

기타정보/통신

기타정보기술

이동 멀티미디어 콘텐츠기술

소분류

디지털콘텐츠

제작 및 유통

기타

기타정보기술

키워드

한글

증강현실

마커인식

모바일 기기

영문

Augmented Reality

Marker Recognition

Mobile Devices

개  요

○ 방송 및 모바일 서비스 등 다양한 분야에 사용할 수 있는 응용 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 증강현실 기술은 2008년부터 2012년 사이에 가장 파괴적인 기술 톱 10 중의 하나로 선정 (가트너)

○ 2012년 말 증강현실 기능을 갖는 스마트폰이 전 세계적으로 2억대 규모로 확대될 것으로 전망 (GigaOM)

개발목표

○ Full HD급 고해상도 영상 처리가 가능한 HD 방송용 3D 입체 증강현실 기술개발

○ GPU를 이용한 객체 인식 기반 모바일 증강현실 기술 개발

개발내용

○ 주요 특징

- Full HD 영상에서 모션 블러링 플리커링 대응 마커인식

- 실방송/가상콘텐츠 딜레이 현상 극복

- Full HD 방송 지원 증강현실 렌더링 및 입출력 시스템

- 모바일 Visual SLAM/PTAM 기술

- 스트리밍 콘텐츠 복원/재생 기술 개발

- 영상 정보 전/후처리 기술

○ 기타 요구 사항

- 방송, 교육, 엔터테인먼트, 광고 등의 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
모바일 기기 상에서 증강현실 렌더링속도	fps	미국	20fps	25fps
실방송/증강콘텐츠 딜레이 속도	sec	일본	3sec	2sec

주요결과물

GPU를 이용한 객체인식 기반 모바일 증강현실 시스템

Full HD급 고해상도 영상 처리가 가능한 3D 입체 증강현실 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

(250백만원)

2차년도

(250백만원)

합계

(500백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신48

관리번호

전자통신-65

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

중소기업의 스마트워크 구현을 위한  P2P 기반의 오피스용 HD급 통합커뮤니케이션 단말기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화

IT융합

중분류

정보통신 모듈 및 부품

정보통신 모듈 /부품

정보처리 시스템 및 S/W

유무선 통합 시스템 기술

소분류

멀티미디어 모듈 및 부품

멀티미디어 모듈 / 부품

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

키워드

한글

통합커뮤니케이션

단대단 기반

품질보장 미디어 처리 기술

영문

Unified Communication

Peer-to-Peer based

QoS-based Media Processing Technology

개  요

○ 중소기업형 스마트워크/모바일오피스 구현을 위한 저가 보급형 통합커뮤니케이션 단말 핵심기술 및 상용제품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

중소규모의 기업에서도 효율적인 업무과정을 통한 생산성 증대와 통합커뮤니케이션 시스템의 단일화를 통한 비용절감을 할 수 있는 P2P 통신을 이용한 UC용 단말 기술 개발은 기존 IP단말기 제조에 강점을 가진 단말제조 중소기업의 특화기술로 매우 적합

2011년 출연(연)에서 기술이전된 모바일 HD-VoIP 클라이언트 핵심기술과 중소기업의 단말제조 기술의 결합시 기술적 차별성과 사업성 확보가 매우 용이함

개발목표

P2P 기반의 오피스용 HD급 통합커뮤니케이션을 위한 핵심기술 개발 및 이를 적용하고 검증한 단말 상용시제품 3 종 개발 및 P2P 접속 서비스 연동

개발내용

[주요 성능]

- P2P 네트워크 기반 HD급 품질보장 멀티미디어 통신 기술

▷ P2P 네트워크 상황에 따른 적응형 대역폭 할당 ( 24Kbps ~ 6Mbps)

▷ P2P 무선랜망 패킷손실 복구 (PLR : Packet Loss Recovery) 기술 (10% PER 복구)

- HD급 미디어 품질기술 (영상 : 1080p, 30fps), (음성: MOS 4.0이상 )

[주요 특징]

- 기존 IP폰 단말수준을 P2P 기반의 UC용 단말에 적합하도록 개발

- P2P 기반의 IP텔리포니/이메일/HD급 컨퍼런스/IMS 서비스제공 (경쟁제품 수준유지)

[기타요구사항] P2P 접속 및 UC 서비스 연동, HD급 UC 단말하드웨어 기능 업체수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
UC용 단말지원 데이터 적응 대역폭	[Kbps]	24 ~ 8000 (미국, 시스코)	-	24 ~ 6000
HD급 품질보장 PLR기술	[PER]	10% PER (미국, 시스코)	3% PER 복구	10% PER복구
HD급 품질보장 단대단 지연	[ms]	< 350 (국제간통신 기준) (미국, Microsoft)	-	< 400

주요결과물

시제품 3 종: P2P 기반의 오피스용 HD급 통합커뮤니케이션 타블릿, 유선, WiFi 단말 3종

기술: 통합커뮤니케이션 단말 핵심기술 관련 지적재산권(특허) 및 프로그램

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신49

관리번호

전자통신-66

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

무선 액세스망을 위한 저지연 OTN 기반 CPRI/OBSAI 전송장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

미래유망신기술

(6T)분류

국가기술지도

분류(NTRM)

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

IT

정보-지식-지능화 사회구현

IT융합

중분류

광대역

통합망

광대역

통합망

차세대 네트워크기반

광통신기술

(010100)

소분류

가입자망

가입자망

대용량 광전송 시스템기술(010212)

키워드

한글

무선 액세스 망

저지연 광전송, 순방향 오류 정정

CPRI/OBSAI

영문

Radio Access Network

Low Latency OTN, FEC

CPRI/OBSAI

개  요

무선 액세스망(DU-RU)의 CPRI/OBSAI 신호 전송 품질과 성능향상을 위한 저지연의 OTN, FEC기술을 적용하여 대용량의 회선 집중화 및 광선로 이중화 절체가 가능한 전송장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 본 과제는 기존 기지국(BTS)를 DU(Digital Unit)부와 RU(Radio Unit)부로 분리하는 차세대 무선 액세스 망에서 하나의 광선로를 통해 DU-RU 채널 증설 및 DU 통합 집중 관리가 가능한 OTN 기반 CPRI/OBSAI 전송장치 개발을 목표로 하는 과제로, 사업 규모나 개발 내용면에서 중소기업이 수행하는 것이 적합함.

o 기존 무선 백홀망 서킷장비 및 이동통신 중계기 등 관련제품을 제작하는 기업들은 모두 중소기업으로 정부 차원의 적절한 개발 지원을 요구하고 있음.

o IP 트래픽 급증(4G LTE, UCC, Mobile-OTT[Over-The-Top])으로 전달망이 포화상태에 다다르고 있어 신규투자가 불가피한 상황이고, 통신망 사업자들이 투자 대비 수익성 문제로 선로절감 및 CAPEX/OPEX가 효율적인 무선 액세스망 장치를 필요로 함.

개발목표

o 무선백홀 가입자 망(DU-RU)에 효율적인 1 Core OTN기반 CPRI/OBSAI 전송 장치개발

-1 Core Ring기능 적용으로 Core절감 및 이중화 절체 기능

-Link의 신뢰성(선로 이중화)과 SVC 이중화로 운용 유지보수 신뢰성 확보

-전송 거리 : 20Km(0.41dB/Km), Optical Power Budget(10dB)

-전송 지연 : 시스템 1usec 이내, Subrate Mux 3usec 이내(20Km 전송 별도)

개발내용

o 제품 구성: COT(19인치, 5U), RT(19인치, 3U)

o  1*COT+2*RT, 1Core 68회선 전송기능

o  Ring 이중화 기능/ In-Service Up-to 1Core 4Node-RT 100회선 Upgrade 기능

o  원격 감시 제어 SVC (이중화) 기능

o  System OAM 및 GUI(EMS) 기능, NMS(중계기 통합관리 시스템) 연동 기능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
RT 노드 확장성	개수	4 이하 (JDSU)	2 이하	4 이하
채널 확장성	개수	80 이하 (JDSU)	68 이하	100 이하
최대 허용 거리	Km	20 이하 (Huawei)	17 이하	20 이하
CPRI/OBSAI PtP latency w/FEC	㎲	24 이하 (Huawei)	없음	3 이하
저지연 10G FEC 코딩 이득	dB	5.6 이상	없음	5.6 이상

주요결과물

o 저지연 OTN 기반 CPRI/OBSAI 전송장치(COT, RT)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250백만원

2차년도

250백만원

합계

500백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신50

관리번호

전자통신-67

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

Seamless N-Screen 서비스를 위한 Transparent Streaming Relay 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

비전I

IT융합

중분류

광대역 통합망

광대역 통합망

차세대 네트워크 기반

유무선 통합

시스템 기술

소분류

서비스 및 제어

서비스 및 제어

고속인터넷 네트워킹기술

키워드

한글

모바일 아이피티비

엠펙-2

이동성

영문

Mobile IPTV

MPEG-2

Mobility

개  요

- 현재 다양한 단말을 이용한 모바일 IPTV 서비스가 시작되고 있으나 현재 서비스는 단말의 특성(해상도, 미디어처리능력, 네트워크 상태 등) 에 최적화된 스트림을 전달해 주지 못하고 있음.

- 기존의 MPEG-2 TS 기반의 IPTV 전송망을 최대한 활용하면서 다양한 무선 네트워크 서비스로 확장 가능한 단말 특성 적응형 IPTV 스트림 릴레이 기술 개발이 요구됨.

중소기업

적합성

및 필요성

- 실시간 IPTV 서비스를 모바일 단말에 제공하기 위해 통신 사업자, 단말 제조사, OTT 사업자 등 다양한 주체들이 경쟁하는 상황임.-

- 상기의 이해 주체와 별개인 중소기업이 개발함으로써 플랫폼 독립성을 담보할 수 있어야 함.

개발목표

- 단말 특성 적응형 IPTV 스트림 릴레이 기술 개발

실시간 단말 특성 인식 기술

특성 적응형 스트리밍 전송 및 이동성 지원 기술

개발내용

- 단말 특성 인식 프로토콜 기술 개발

- MPEG-2 Transport Stream Parser 및 Multiplexer

- 실시간 ES 분석을 통한 Segmentation 기술

- Adaptive HTTP Streaming 기술

- 가입자망(3G, Wibro, Wifi 등) 독립적인 Seamless 이동성 기술

- 응용 서비스 개발을 위한 미들웨어 및 Open API 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
이동성 delay	ms	10 (한국, ETRI)	10	10
Remultiplexing delay	ms	50	50	50
Remultiplexing Throughput	Mbps	1000	200	500
PCR Precision	ns	10	10	10
MPTS Stream Inputs		10	10	10
MPTS 다중 해상도수		-	-	10

주요결과물

Transparent Streaming Relay Engine

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-정보통신51

관리번호

전자통신-68

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

통신기기용 초고속 고감도 양뱡향 일체형 송수신 모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보/통신

IT

정보-지식-지능화 사회구현

IT 융합

중분류

정보통신 모듈 및 부품

정보통신모듈/부품

핵심부품

광통신기술

소분류

광통신모듈 및 부품

광통신모듈/부품

테라비트급 광통신부품기술

키워드

한글

통신기기

정보통신 광모듈

고감도 일체형 구조

영문

Telecommunication Device

Optical Module

High Sensitivity Converged Structure

개  요

○ 통신기기용 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈은 차세대 통신망에 적용되는 핵심 부품으로 송신부와 수신부를 하나의 패키지에 집적시켜 양방향 전송 가능한 초소형화 및 저가격화가 가능한 모듈임

※ 본 기술은 미국을 포함하여 4개국에 출원 완료된 원천기술 특허로 사업화를 통해 세계 시장진입을 목표로 제안하는 기술임

(원내에서 우수특허인 S등급 획득한 특허임)

중소기업

적합성

및 필요성

○ 10G급 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈은 차세대 10G-PON을 위한 핵심 부품으로 하나의 패키지만을 사용하여 초소형화 및 저가격화가 가능하고, 가장 널리 사용되고 있는 기존의 TO-CAN 공정을 그대로 적용이 가능하여 중소기업에 기술 이식이 용이하여 적기 사업화(Time-to-Market)가 가능함

○ 차세대 통신망을 위한 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈은 Fujikura, NTT, Sumitomo 등과 같은 일본을 중심으로 개발이 되어왔으나, 아직까지 10G급 모듈은 개발되지 않아 시장 선점이 가능하고, 다양한 활용분야로 중소기업의 경쟁력 강화에 적합한 기술임

○ 선도 기술에 대한 선진 국가 및 기업 간의 기술력 차이는 아주 크지는 않아서 선점을 차지하는 것이 매우 중요하기 때문에 고부가가치 부품시장의 선점 및 우위를 차지함으로써 중소기업의 국제경쟁력 제고에 적합한 기술임

○ 중국 광통신산업의 급부상으로 가장 타격을 받고 있는 국내 산업체 구제 대책이 시급하며 특히 중소 벤처기업형태로 운영되는 국내 산업체의 생존에 필요한 새로운 고부가가치 기술전략으로 활용

개발목표

○ 세계 최초 통신기기용 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈 개발

- 10G급 고감도 양방향 일체형 광송수신 모듈 개발

- 부품 수 30% 절감

- 10G급 Mini-flat 형 양방향 광송수신 모듈 대비 생산 단가 50% 절감

개발내용

○ 통신기기용 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
송신부 전송속도	Gbps	1.25 (일본, Fujikura)	1.25	2.5
송신부 대역폭	GHz	1 (일본, Fujikura)	1	2
송신파장	nm	1260∼1360 (일본, Fujikura)	1260∼1360	1260∼1360
송신세기	dBm	1.5 (일본, Fujikura)	0	2
소광비	dB	10 (일본, Fujikura)	> 6	10
수신부 전송속도	Gbps	1.25 (일본, Fujikura)	1.25	10.3
수신부 대역폭	GHz	1 (일본, Fujikura)	1	8
수신파장	nm	1480∼1500 (일본, Fujikura)	1480∼1500	1575∼1580
최소 수신감도	dBm	미구현	미구현	-28.5@BER10-3

주요결과물

○ 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 플랫폼

○ 고속 신호 전송용 Flexible PCB

○ 광학/RF/열 설계 및 패키징 공정 기술

○ 통신 기기용 초고속 고감도 양방향 일체형 송수신 모듈

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250 백만원

2차년도

백만원

합계

250 백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료12

관리번호

식품연-01

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

천연 향기성분을 이용한 고부가가치 가공제품의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림

수산식품

BT

기타

고부가식품

중분류

산업바이오

식품과학

보건의료

관련 응용

기타

소분류

기능성 식품소재

식품가공학

식품생명

공학기술

키워드

한글

향기성분

포집

안정화

영문

Flavor

Encapsulation

Stabilization

개  요

○ 식품산업에서 향기성분, 영양성분 등의 물질은 다양한 활성을 가짐에도 불구하고 외부 환경으로부터의 안정성 결여로 인해 산업적인 응용에 있어서 극히 제한적임

○ 따라서 모델시스템 개발을 통해 이러한 물질의 활성을 극대화하고 안정성을 유지하는 것이 필요함

○ 천연 향기성분을 이용하여 음료 등 고부가가치 가공제품을 개발할 경우 농가소득은 물론 식품산업에 크게 기여할 수 있음

중소기업

적합성

및 필요성

○ 천연 농산물에 존재하는 향기성분의 경우 다양한 생리활성을 가짐에도 불구하고 분석 및 안정화 기술의 부족으로 인해 중소기업에서 상품화하는데 어려움을 겪고 있음

○ 또한 천연 상태의 물질보다 합성된 소재를 사용하기 때문에 이들을 이용한 가공제품 개발에 있어서 높은 비용이 소요되는 등의 문제점을 안고 있는 실정임

○ 따라서 본 연구원에서 보유하고 있는 포집/안정화 기술을 이용하여 고부가가치 가공제품을 개발함과 동시에 이를 중소기업에 이전함으로써 식품산업 발전에 크게 기여할 수 있음

개발목표

○ 미나리 등 국내 농산물의 향기성분을 포집/안정화할 수 있는 모델시스템을 이용하여 고기능성 미나리 가공 제품을 개발함을 목표로 함

개발내용

○ 주요 성능

- 포집효율 : 70% 이상

- 입도 안정성 : 100nm 이하

○ 주요 특징

- 향기성분의 추출 및 분석 조건 최적화

- 향기성분의 포집/안정화를 위한 모델시스템 구축

- 모델시스템의 기능성 부여 및 물리화학적 특성 평가

○ 기타 요구 사항

- 고기능성 미나리 가공제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
포집효율	%	70(미국)	40	70 이상
모델시스템의 입도안정성	nm	10	500	100 이하

주요결과물

○ 고기능성 미나리 가공제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료13

관리번호

식품연-02

제안사업명

■ 융․복합	□제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

다양한 편의식품용 건조 즉석밥 제조기술 개발, 공정최적화 및 산업화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상 제고

고부가식품

중분류

산업바이오

식품과학

농업해양환경관련응용

고기능성식품의 생산․가공․보존기술

소분류

기타산업바이오

식품가공학

기타 농업‧해양‧환경

응용기술

키워드

한글

즉석쌀밥

건조

편의식품

영문

instant rice

drying

convenience food

개  요

○ 현재  시판 즉석밥 제품은 대규모의 시설과 장치가 필요하며, 또한 장기저장이 불가능하며

다양한 용도의 편의식 개발에 어려움이 있음

○ 건조에 의한 수분조절과 볶음과 팽화기술이 복합된 즉석건조밥은 장기저장이 가능하며, 복

원시간이 5분이내로 가능하며 다양한 용도의 편의식품 개발에 유리함

○ 즉석 건조밥은 다양한 즉석조리식의 소비가 급격히 증가하고 있는 추세에 따라 시장이 크

게 확대되고 있는 상황임. 일본시장의 진출도 가능함

중소기업

적합성

및 필요성

○ 건조방법에 의한 건조 즉석밥은 대규모의 시설장치의 투자 없이 현재 중소기업에서 소량생

산하고 있으며, 국내외적으로 즉석조리식의 소비가 급격하게 증가하고 있는 상황에서 그

원료소재인 건조즉석밥의 용도는 매우 다양하고 그 소비량도 매우 클 것으로 예측됨

○ 그러나 즉석 조리 시에 3∼5분 내에 온수에서 밥의 특성을 잘 유지하는 복원기술은 아직도

확실하게 극복하지 못하고 있는 실정임

○ 본 기술을 관련 중소기업에서 사업화하면 다양한 용도의 편의식 소재로 대량생산

하여 매출할 경우 년간 500억원대 이상의 매출 파급효과를 기대

개발목표

○ 상온 장기저장이 가능하며 온수나 전자렌지에서 3∼5분 내에 복원되는 다양한 편의식 원료

용 즉석 건조밥 제조기술 개발 및 산업적 생산을 위한 공정최적화 및 상품화 기술 개발

개발내용

○ 건조 즉석밥 제조를 위한 고압취반 기술

○ 취반된 밥의 급속 냉각 및 유화제 처 분리기술

○ 주정 등을 사용한 살균 및 원심분리형 탈수 기술

○ 감압 저온건조기술을 이용한 단시간 건조기술

○ 적정 볶음처리에 의한 복원시간 단축기술

○ 온수나 전자렌지에서 3∼5분 내에 복원기술

○ 즉석쌀밥 이용 다양한 편의식품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 복원력	분	열수 6분/일본 닛신	열수 10분	열수 5분
2. 복원력	분	전자레인지 5분/일본 닛신	전자레인지 8분	전자레인지 4분
3. 취식감	텍스쳐 단위(kg), 점수	기존밥에 95~98%/일본 닛신, 기린	기존밥에 60~70%	기존밥에 95%
4. 맛	점수 (score)	소스밥류에 90%/일본 닛신	소스밥류에 70%	소스밥류에 95%
5. 저장성	월	일본 12월/닛신	무균밥 6개월	12개월

주요결과물

- 상온 장기저장이 가능하며 온수나 전자렌지에서 3∼5분 내에 복원되는 다양한 편의식 원료용 즉석 건조밥 및 다양한 편의식품 5종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료14

관리번호

식품연-03

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

2단 발효공정 제어를 통한 홍삼 특이사포닌 고함유 프리미엄 홍삼식초 및 편이상품화 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상 제고

고부가식품

중분류

산업바이오

식품과학

보건의료

고기능성 식품의 생산․가공․보존기술

소분류

기능성 식품소재

식품가공학

식품생명공학

키워드

한글

홍삼 특이사포닌

프리미엄 홍삼식초

편이상품

영문

red ginseng ginsenoside

premium red ginseng vinegar

convenience food

개  요

○다양한 식음료에 이용 가능한 홍삼 특이사포닌 고함유 식초 및 편이상품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○홍삼 제품 유형의 유사성, 경쟁시장 제한상태 감안 차별화된 신제품 개발이 요구됨

○제품 차별성이 강조되는 만큼 다양한 식음료용 활용과 섭취시 최상의 기능적 효능을 기대할 수 있는 특이사포닌 고함유 식초 발효공정 기술 개발이 요구됨

개발목표

○체내 흡수가 용이한 홍삼 특이사포닌 고함유 프리미엄 홍삼식초와 이를 활용한 다양한 편이상품화 기술 개발

○홍삼식초 제품의 기능적 효능 과학적 규명

개발내용

○주요 성능

- 홍삼 특이사포닌 전환 발효공정 (2건)

- 홍삼 특이사포닌 함량 (Rg3, Rh1, Rh2 100% 이상 증진)

- 편이상품화 (3종)

○주요 특징

- 현 시장 제품보다 홍삼 특이사포닌 고함유 2단 생물전환 식초 발효공정

- 기타 상품 산도, 향미, 안전성 등 경쟁 제품 수준 유지

○기타 요구 사항

- 제품 품질규격, 표준화 및 산업적 생산공정 등 상품화 관련업체 요구 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
홍삼 특이사포닌 전환 발효공정 기술	건	2개 (대한민국, 대상)	2개	2개
홍삼 특이사포닌 함량 증진율	%	150% (대한민국, 롯데헬스원)	150%	100%
프리미엄홍삼식초 모델 완성도	%	60% (대한민국, 해나바이오)	60%	100%
편이상품화 기술	개(건)	(대한민국, 대상)	5종	3종

주요결과물

○체내 흡수율이 증진된 홍삼 특이사포닌 고함유 프리미엄 식초(2배 이상)

○홍삼 특이사포닌 고함유 식초 활용 편이상품(3종)

○천연홍삼식초 우수성 입증 과학적 기초 자료 확보

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 백만원

2차년도

200 백만원

합계

400 백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료15

관리번호

식품연-04

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

기억력 증진 개별인정형 건강기능식품 인정을 위한 국내식물자원 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림수산식품

BT

기타

바이오

중분류

산업바이오

식품영양과학

기능성 바이오소재 기반기술

기타

소분류

기능성 식품소재

기능성식품

기타

키워드

한글

건강기능식품

자바강황

기억력

영문

Dietary supplement

Curcuma xanthorrhizae

Memory

개  요

○ 기존의 기억력 증진 소재와 비교하여 효능이 우수할 것으로 기대되는 자바 강황을 이용하여 부작용의 우려가 적고 효능이 우수한 기억력 및 인지기능 개선 기능성 소재를 개발하고 이를 이용하여 새로운 건강기능식품으로 상품화를 통하여 국민의 삶을 증진시키고자 한다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 한식연 도출 소재의 사업화를 위한 대상 기업의 필요

○ 한식연 개발 소재에 대한 품질 관리, 대량 생산체계 경험이 풍부한

중소기업이 요구

○ 생산체계 뿐만 아니라 한식연 기술을 활용하여 유관 사업 및 연구에

활용 가능한 연구 중심형 중소기업

개발목표

○ 발굴 소재의 표준화 및 대량 생산 공정 확립

○ 연구 종료 전 발굴 소재를 활용한 건강기능식품 임상시험자료집 완성

개발내용

○ 기억력 및 인지능력 개선에 도움이 되는 기능성 소재를 발굴 및 활성물질 탐색

○ 도출 소재의 원료의 표준화

- 산지별 채취시기별, 건조방법 등에 따른 활성물질 탐색

○ 대량생산공정 개발

- 추출시간, 용매조건별 지표물질 함량 분석

- 원료, 중간원료, 완재에 대한 규격 설정, 시험법 개발 및 표준화

- 농축 및 분말화 최적 공정 설계

- 분석 및 제조공정의 밸리데이션 확보

○ 시제품 생산

- 합리적 제형 개발 및 시험식품(대조식품) 개발

- 시제품 적용 가능한 제제 기술 및 제형 기술 확보

- 3lot 이상의 시제품 생산

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
AChE 억제율	%	(국내, 한식연)	40%	60% 이상
추출공정확립	%	(국내, 에스앤디)	70%	90% 이상
validation	%	(국내,엘컴싸이언스)	80%	90% 이상
안정성 평가	%	(국내, -)	80%	90% 이상

주요결과물

특허 2건, 논문 1건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료16

관리번호

식품연-05

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

수면유도 개별인정형 건강기능식품 인정을 위한 해양자원 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림수산식품

BT

기타

바이오

중분류

산업바이오

식품영양과학

기능성 바이오소재 기반기술

기타

소분류

기능성식품

기능성식품

기타

키워드

한글

건강기능식품

수면 장애

해양자원

영문

Dietary supplement

sleep  disorder

marine resources

개  요

기존 수면제 등 의약품이 지닌 부작용의 우려가 적고 정신적 안정 유도를 통해 수면의 질과 수면의 양을 증가시키는 새로운  건강기능식품 소재를 발굴 및 이를 활용한 건강기능식품 개발을 통하여 국민의 삶을 증진시키고 국내 해양자원의 가치를 높여 새로운 소득원 창출에 이바지하고자 한다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 한식연 도출 소재의 사업화를 위한 대상 기업의 필요

○ 한식연 개발 소재에 대한 품질 관리, 대량 생산체계 경험이 풍부한

중소기업이 요구

○ 생산체계 뿐만 아니라 한식연 기술을 활용하여 유관 사업 및 연구에

활용 가능한 연구 중심형 중소기업

개발목표

○ 국내 해양자원을 활용한  수면 유도 소재 1종 발굴

○ 발굴 소재의 표준화 및 대량 생산 공정 확립

○ 연구 종료 전 발굴 소재를 활용한 건강기능식품 임상시험자료집 완성

개발내용

○ 수면유도에 도움이 되는 기능성 소재를 발굴하고 활성물질을 탐색 함

○ 도출 소재의 원료의 표준화

- 산지별 채취시기별, 건조방법 등에 따른 활성물질 탐색

○ 대량생산공정 개발

- 추출시간, 용매조건별 지표물질 함량 분석

- 원료, 중간원료, 완재에 대한 규격 설정, 시험법 개발 및 표준화

- 농축 및 분말화 최적 공정 설계

- 분석 및 제조공정의 밸리데이션 확보

○ 시제품 생산

- 합리적 제형 개발 및 시험식품(대조식품) 개발

- 시제품 적용 가능한 제제 기술 및 제형 기술 확보

- 3lot 이상의 시제품 생산

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
수면	%	(국내, 한식연)	80%	90% 이상
추출공정확립	%	(국내, 에스앤디)	70%	90% 이상
validation	%	(국내,엘컴싸이언스)	80%	90% 이상
안정성 평가	%	(국내, -)	80%	90% 이상

주요결과물

특허 2건, 논문 1건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료17

관리번호

식품연-06

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

다시마유래 알긴산 올리고당을 함유한 기능성 식품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상제고

고부가식품

중분류

산업바이오

식품영양과학

보건의료관련응용

고기능성 식품의 생산, 가공, 보존기술

소분류

기능성식품소재

기능성식품

식품생명공학기술

키워드

한글

항당뇨

알긴산 올리고당

기능성 식품

영문

anti-diabetic

alginic oligo-saccharides

functional food

개  요

○안전성이 확보된 알긴산 분해균에 의해 생산되는 알긴산올리고당을 함유한 기능성 식품 개발 및 식품 소재화 기술을 개발코자 함

중소기업

적합성

및 필요성

○참여기업(바이오리소스사)은 바이오 식품 및 상용화 경험이 풍부한 벤처 중소기업으로서, 개발코자하는 청국장, 나토, 두부, 식품소재 등은 참여기업이 산업화시키고자 희망하는 아이템이며, 제품 개발 성공시 상품화 성공 전망이 큼.

○시장개척, 신제품 개발 등의 산업화 추진 활동부분은 경험과 상품화 조직을 갖춘 전문 중소기업이 분담하고, 동물실험에 의한 원료 및 제품의 성분 분석, 효능 및 안전성 검증 등은 관련분야 연구역량과 전문성을 갖춘 한국식품연구원이 분담하여 상호 공동연구개발을 추진함으로써 연구개발투자 효용성을 극대화 시킬 수 있을 것으로 사료됨.

개발목표

○다시마유래 알긴산올리고당의 기능성 효능 구명 및 식품 소재화 기술 개발

○알긴산올리고당을 함유한 기능성 건강식품 개발

개발내용

○알긴산올리고당 생산균주의 고기능성 나노생촉매화 및 대량생산 기술 개발

- 재사용가능한 고기능성 나노 생촉매 개발

- 고기능성 나노 생촉매 대량생산기술 확립 및 생산공정 최적화

○알긴산올리고당의 기능성 효능 구명 및 식품 소재화 기술 개발

- 알긴산올리고당의 항당뇨, 항비만 등 효과 검토 (in-vitro & in-vivo test)

- 알긴산올리고당의 식품 소재화 기술 개발

○알긴산올리고당을 함유한 기능성 건강식품 개발

- 알긴산올리고당함유 두부, 음료, 청국장, 낫토 등 제품 개발

- 알긴산올리고당함유 청국장의 환 또는 과립 제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
알긴산분해균의 나노 생촉매화	건		고정화 기술 확보	나노 수준 확보
알긴산올리고당의 항비만 활성	%		정상치의 60% 예방	60% 이상 예방
알긴산올리고당에 의한 청국장 냄새 저감화	%		대조구의 30% 저감	20% 이상 저감

주요결과물

1. 알긴산올리고당함유 두부, 음료, 청국장, 낫토 제품 개발

2. 알긴산올리고당을 함유한 청국장 가루의 환 또는 과립 제품 개발

3. 알긴산올리고당함유 기능성 식품 소재 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재05

관리번호

식품연-07

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

소비자 및 기후 온난화 대응 과메기 제조 및 유통기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

농림수산식품

농업‧해양‧환경

관련 응용

국가안전위상제고

6대 제조기반기술

중분류

산업/일반기계

식품과학

020315

041200

소분류

농업기계

F1705

기타 농업‧해양‧ 환경응용기술

키워드

한글

과메기

꽁치

건조

영문

Kwamaegi(semi-dried pacific saury)

pacific saury

dry

개  요

○ 식품공학과 기계공학을 접목시켜 전통제조방식의 과메기 품질과 동등 또는 이상의 신속·위생형 과메기제조시스템을 개발·보급함으로서 생산성 향상과 산업화를 촉진하고 향후 이상고온증세에 따른 어업피해 사전 대비

중소기업

적합성

및 필요성

○ 과메기는 -10℃~10℃의 온도범위를 갖는 지역에서 완만한 해풍으로 반복적인 동결해동과정을 통해 15일 이상 자연건조하여 제조되는 겨울철 특미 제공 제품임

○ 과메기는 전국 생산량의 80%가 포항시 구룡포에서 생산되는 지방특산품으로서, 총 400여개소의 영세규모 기업성격을 지님

○ 과메기 시장의 확대와 기후온난화 추세에 따른 지역경제의 보호를 위해 고품질/안정성확보를 위한 건조숙성장치의 개발 및 보급이 필수적임

○ 본 연구의 성공적인 운영을 위해 건조/숙성기술은 출연연에서, 장치개발은 중소기업에서 공동 개발하는 것이 신속한 결과도출에 효율적이며, 더불어 중소기업육성정책·지역민 경제보호를 위한 정부의 정책방향에도 부합되는 것으로 판단됨

개발목표

○ 자연건조된 과메기의 품질과 동등 또는 그이상의 제품을 만들 수 있는 신속위생형 고품위 과메기 제조시스템의 개발․보급에 의한 생산성 향상과 고품위 과메기 안전․유통기술 개발을 통한 생산비용 절감 및 품질차별화 실시

개발내용

○고품질(전통제조방식의 과메기 품질) 과메기 건조․숙성기술 및 연중 생산 장치개발

○과메기의 제조 및 유통 중 안전·품질 확보기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
건조기술	%	90% (USA, J.M.Smucker Co.)	60	85
건조장치	%	90% (USA, Riviana Foods Inc.)	50	80
안전성확보기술	%	85% (USA, Inter. Fd.Policy Re. Ins.)	60	80
유통기술	%	85%(USA, Cryovac)	70	80

주요결과물

○ 전통제조방식의 과메기 품질과 동등한 또는 이상의 건조․숙성기술 및 장치

○ 신속위생형 고품위 과메기 생산/유통을 위한 관리항목/기준설정 및 작업 매뉴얼 제작 보급

○ 기술이전과 산업화 실적

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재30

관리번호

식품연-08

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

산지 중심 농가형 고품질(태양초 품질급)·고효율 건고추 제조 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

농림수산식품

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

산업/일반

식품과학

기타

기타

소분류

기타산업

식품저장/유통

기타

키워드

한글

고품질

통 고추

건조 기술

영문

High quality

whole drying red pepper

drying technology

개  요

○태양초 품질 기반 고품질·고효율 통 건고추 제조 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○국내 유통량의 약 70-80%가 농가형 소규모(100-120kg) 배치식 유류건조기또는 전기히터 건조기(중소기업제조)로 통건고추를 제조하고 있음.

○현재 농가에서 사용하고 있는 고추 건조기는 소비자가 원하는 태양초 품질의 통 건고추 제조가 어렵고, 에너지 비용 발생이 높아 신기술이 접목된 농가형 홍고추 건조 기술 개발이 필요함

개발목표

○ 고품질·안전성이 확보된 태양초 품질 정보의 객관화

○ 객관화된 고품질 태양초 품질급의 건고추 제조 및 유통기술

○ 히터펌프 이용 감압 냉풍 고추 건조기 개발

개발내용

○주요 성능

-고품질(태양초) 통 건고추 품질 지표 유지(ASTA 100이상, Vit C 보유, 총균수 등, 고추종합처리장 세절 고추 품질 수준)

-수명: 현재 농가에서 사용하고 있는 수준 이상

-에너지 절감 : 기름 건조기 대비 70% 전기히터건조기 대비 60% 절감

-생산량 증가 : 통건고추 생산량 약 30% 이상 증가

○주요 특징

-현 고추건조기보다 통 건고추(태양초 품질) 생산에 적합하도록 제조됨

-기후변화, 농가 설치 장소, 안전성, 에너지 절감 등을 고려함.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
태양초 품질 지표	ASTA, 유리당, capsaicinoids Vit C, 총균수 등	고추종합처리장	고추종합처리장	세절 고추의 품질
에너지 절감	전기 사용량	없음	없음	50% 절감
생산량 (통고추투입량 기준)	100-120kg/48hr	없음	없음	240kg/36hr

주요결과물

고품질·고효율 고추 건조기, 태양초 품질 지표 및 품질 유지 프로그램, 기술이전

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

240 (백만원)

2차년도

240 (백만원)

합계

480 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-바이오의료32

관리번호

식품연-11

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

한국 대표 농산물인 사과, 복숭아, 딸기, 포도의 소비촉진 및 산업화가 가능한 과실 과립형 편이식품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의류

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상 제고

고부가식품

중분류

산업바이오

식품과학

농업해양환경관련응용

고기능성 식품의

생산․가공․보존기술

소분류

기타산업바이오

식품가공학

기타 농업‧해양‧환경

응용기술

키워드

한글

과일

과립

편의식품

영문

fruit

granule

convenience food

개  요

○ 기존 과실의 착즙율은 통상 50% 내외로 50% 정도의 폐기물이 발생되나 본 사업의 식이섬유가 풍부한 과실 과립제품 제조에는 효소처리기술을 적용하여 착즙율이 약 95%로 폐기물이 거의 발생하지 않는 매우 친환경적인 가공방법 적용

○ 사과, 복숭아, 포도, 딸기 등의 국산농산물을 이용한 휴대성, 이동성, 보관성이 뛰어난 과실 과립형 편이성 제품은 상품화 사례가 전무하여 신규성이 인정됨

○ 고품질의 과실 추출액을 이용한 과실 과립형 제품은 현대인이 부족하기 쉬운 식이섬유의 함량이 높고 제조과정 중 각종 건강기능성 소재의 첨가가 용이하여 건강기능식품 제조에 이용 가능

중소기업

적합성

및 필요성

○ 고품질의 과실 추출액을 이용하여 현대인의 기호성과 편이성에 부응하는 새로운 유형의 다양한 신제품(편이성 과실가공품의 상품화) 개발은 중소기업 경쟁력 강화 및 성장 동력임

○ 자유무역체계에서 국내산 농산물의 대량소비가 가능한 가공품은 농산물의 가격안정 및 농가소득에도 크게 기여할 수 있음

개발목표

○ 농업개방에 따라 피해가 우려되는 사과, 딸기, 포도, 복숭아의 소비촉진이 가능한 스틱형의 과실 과립형 신제품 8종 개발

- 어린이용 등 과실 과립형 제품 개발 및 산업화

- 기능성 소재가 함유된 과실 과립형 건강보조식품 개발 및 산업화

개발내용

○ 고품질 사과, 딸기, 포도, 복숭아 추출액을 이용하여 지금까지 KFDA에 인증되어있는 기능성 물질(프락토올리고당, 구아검, 흰목이버섯 등)을 첨가하여 과실을 주 원료로 한 과실 과립형 편이성 신제품을 개발하고자 함.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 사과 과실 과립형 제품 개발	ea	무	무	제품 2종 개발
2. 복숭아 과실 과립형 제품 개발	ea	무	무	제품 2종 개발
3. 딸기 과실 과립형 제품 개발	ea	무	무	제품 2종 개발
4. 포도 과실 과립형 제품 개발	ea	무	무	제품 2종 개발

주요결과물

○ 산업화시 국내산 농산물 100톤 이상 소비 가능

○ 다양한 종류의 과립형 제품(건강기능식품 포함) 생산 가능(최소 8개 제품 생산)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재31

관리번호

식품연-12

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

천일염의 제염후 위생적 생산을 위한 고효율 가공설비의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계･소재

농림수산식품

기타

기타

기타

중분류

산업/일반기계

식품과학

기타

기타

소분류

일반가공기계

식품가공학

기타

키워드

한글

천일염

위생

가공설비

영문

Solar sea-salt

Hygiene

Processing facilities

개  요

○ 천일염의 위생 품질을 제고시킬 수 있는 중소기업형에 적합한 고효율의 보급형 위생적인 가공설비(세염, 이송, 세염수 재활용, 저온탈수 및 포장 설비)의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 천일염의 명품화와 부가가치를 높이기 위해서는 생산에서 소비에게 이르기까지 전 과정에서 안전과 품질을 효과적으로 보증하여야 함

○ 「소금산업진흥법」의 발효를 앞두고 있어 천일염의 품질과 위생을 「식품위생법」에 적합한 수준으로 향상시켜야 함

○ 1,100여개에 이르는 단위 염전에서 채렴후 천일염의 오염물질을 제거하기 위해서는 세척과 탈수 등이 가장 필수적으로 이루어져야 하며 현 생산업체의 규모를 감안할 때 소규모 중소기업형 염전(약 90% 수준 이상)에서 실용적으로 활용할 수 있는 위생적인 고효율 가공설비의 개발과 보급이 절실함

개발목표

○ 천일염의 위생적 고효율 가공설비 개발 및 제작

- 처리능력 : 2톤/일

- 생산시스템의 위생 적합성 : 법적 요구사항(「식품위생법」) 충족

- 생산비용 : 기존 대비 20% 이상 절감

개발내용

○ 채렴후 천일염의 침지 및 분사 세염설비 개발

○ 연속 생산용 넷트형 이송설비 개발

○ 포화 세염수 재활용 시스템 개발

○ 건조 공기를 활용한 저온 탈수/이물질 제거 설비 개발

○ 내염성 이송설비 개발

○ 비금속, 내부식성 포장설비 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
포화 세염수 사용량	톤/톤	없음	2.5	0.25
탈수/건조 투입에너지	kW/톤	없음	300	168
폐 세염수 발생량	톤/톤	없음	2.5	0.25
인력	인/톤/일	없음	1	0.25

주요결과물

○ 채렴후 천일염의 위생적 고효율 가공설비

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-바이오의료33

관리번호

식품연-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

목적맞춤형 기능성 필름을 활용한 농산물 품질향상 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․ 의료

농림수산식품

BT

비전Ⅴ

바이오

중분류

산업바이오

식품과학

농업해양환경 관련 응용

고기능성식품의 생산가공보존기술

소분류

바이오플라스틱

식품저장/유통/포장

환경생명공학기술

키워드

한글

품질인자

광선택

바이오필름

영문

quality index

photoselective

bio film

개  요

농산물의 생산 및 유통 과정 중 기능성 향상 및 신선도 연장을 위한 목적으로 각 형질의 특성에 맞는 광선택 및 원적외선 방출 등 복합기능이 부여된  바이오 필름 개발

중소기업

적합성

및 필요성

농산물 품질은 작물 및 목적하는 형질의 종류에 따라 다양한 기작에 의해 결정된다. 농산물의 품질향상을 위한 필름 개발을 위해서는 농산물의 생육 및 수확 후 생리 기작 이론에 근거하여 필름에 부여할 기능성 인자를 제시할 수 있는 식물생리 전문가와 구명된 기능성이 부여된 필름을 제작할 수 있는 기술력을 가진 기업과의 공동연구가 요구된다. 공동연구 결과의 상호 feedback을 통한 품질 개선 및 제품의 신속한 상품화를 위해서는 현장밀착형 연구가 가능한 중소기업의 참여가 적합하다.

개발목표

농산물의 품질 및 신선도에 관여하는 기작구명을 통해 기능성이 부여된 맞춤형 필름을 개발하여 농산물 재배 및 유통 과정에 적용함으로써 국내 농산물의 부가가치를 제고하고 FTA 대비 품질 경쟁력득 확보함.

개발내용

◦ 작물별 목적 인자 결정 인자 개발 및 조절 조건 구명

- 기능성분 합성 촉진을 위한 광질/광도 결정

- 신선도 결정 인자 결정 및 조절 기작 구명

- 형질 인자 조절 기술의 상호 작용 구명

- 최적 조건 결정

◦ 맞춤형 필름 제조 공정 개발

- 원적외선 방출 소재 선정 및 제조 공정개발

- 광선택/광전환 소재 선정 및 제조 공정 개발

- 바이오매스 선정 및 제조공정 개발

- 다층필름 단순화 공정 확립 (공압출 방식 도입)

◦ 현장 적용 및 최적화를 통한 상용화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
항균효과	%	60	50	70
광선택(기능성분)	%	100	90	110
4대 중금속	ppm	100	100	50
용출시험 중금속	mg/L	1.0 이하	1.0 이하	1.0 이하
신선도향상	%	100	70	84

주요결과물

◦ 농산물 색소 및 기능성 증진을 위한 광선택 필름 개발: 과실의 유대재배 활용

◦ 농산물 신선도 증진을 위한 항균 및 에틸렌 분해 필름 개발: 저장고 및 포장재 활용

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재102

관리번호

식품연-16

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

냉동폐열을 활용한 농산물 냉각․큐어링/예건 기술 상용화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

농림수산식품

BT

국가안전및위상제고

그린IT

중분류

산업일반기계

식품과학

농업해양관련응용

고기능성 식품의 생산 ․가공․보존기술

소분류

농업기계

식품저장/유통/포장

기타농업해양응용기술

키워드

한글

냉동폐열

냉각

큐어링

영문

refrigeration waste heat

precooling

curing

개  요

○ 한 대의 시스템으로 농산물의 냉각 큐어링을 동시에 처리할 수 있는 히트펌프형 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 농산물의 수확후 가공유통 설비 산업은 90% 이상 중소기업이 참여하고 있슴

○ 특히 냉동설비 분야의 경우 중소기업이 90% 이상 대부분을 점유하고 있슴

○ 농식품 저장유통산업은 영세한 중소기업 형태로 소규모 주문 생산형태의 산업체

제로 대기업 보다는 중소기업 적합 업종임

개발목표

○ 한대의 시스템으로 농산물의 냉각과 큐어링/예건 기능을 보유할 수 있는 상용화     시스템 개발 및 현장 보급)

개발내용

○ 주요성능

- 용량 : 10톤/batch, 냉각능력 : 33,000kcal/h, 제습능력: 50L/h

○ 주요특징

- 한 대의 시스템으로 냉동폐열 이용 농산물 냉각, 큐어링/예건 기능 가능

○ 기타요구사항

- 냉각, 제열 부하 변동에 따라 용량제어 가능할 것

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
예건(큐어링)시간	일	3(일본, 미쯔비시)	14일	7
냉각시간	h	2(일본, 마이콤	5	2
유통기간	일, 딸기 기준	14일(미국, Driscoll)	3	6
큐어링 효과	부패율(%/9개월기준), 양파기준	부패율 15% 이하(일본, 미쯔비시)	30	15

주요결과물

○ 상용화 가능한 냉각, 큐어링 겸용 시스템 제작(10톤/batch)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학32

관리번호

식품연-17

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

양조 미생물 종균화 사업

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

농림수산식품

BT

기타

바이오

중분류

-

식품과학

농업 관련응용

기타

소분류

-

F1702

식품미생물학

농업 생물자원의 보존 및 이용 기술

키워드

한글

효모

곰팡이

종균

영문

yeast

mold

starter

개  요

1. 효모 및 누룩 곰팡이는 전분질 원료를 이용하여 알코올을 생성하는 양조에 있어 필수 미생물임

2. 효모 및 누룩 곰팡이의 종균화를 통한 양조 미생물의 국산화

중소기업

적합성

및 필요성

1. 양조 미생물(곰팡이, 효모)은 제조하는 주류의 특성에 맞는 균주의 사용이 요구되므로 다품종 소량생산이 요구되는 분야임

2. 각 미생물의 생육조건이 다양하여 수요에 따른 즉시 생산이 필요함

3. 미생물이라는 특수 제품으로 전문적인 작업 능력이 필수임

개발목표

양조 미생물의 종균화 및 대량생산기술 개발

개발내용

1. 양조미생물의 생산 및 보급을 위한 대량생산시스템 개발

2. 주류 제조장에서 활용 가능한 양조미생물의 종균화

3. 주모 및 누룩 제조 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
건조효모의 생균수	cfu/g		109	2 x 109
종국의 포자수	cfu/g		2 x 109	4 x 109
알코올 발효력	%		13% 이상	13% 이상

주요결과물

1. 양조용 건조 효모

2. 누룩용 곰팡이 종균

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

(백만원)

합계

200 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-지식서비스05

관리번호

식품연-18

제안사업명

□융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■이전기술

개발기술명

천일염의 품질 측정기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

지식서비스

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상제고

IT융합

중분류

연구개발/엔지니어링서비스

식품과학

농업‧해양‧환경관련 응용

고기능성 식품의

생산․가공․보존기술

소분류

제품품질 관리기술

식품위생/

품질관리

기타농업‧해양 ‧환경응용기술

키워드

한글

천일염

품질

측정

영문

Solar salt

quality

measurement

개  요

○ 천일염의 품질에 따른 객관적 기준(색상, 입자, 밀도, Mg, S 함량과 관능검사)과 측정 시스템(CCD 화상분석, Bulk density 및 품질)과의 상관관계를 분석하여 천일염의 신속한 품질 측정 기술 개발

○ 산지에서 매일 생산되는 소금의 품질을 신속히 측정하여 등급화 제품관리(등급별 분류저장, 제품의 품질 관리 가능)로 생산자 및 소비자에게 품질 정보 제공 및 국내 천일염의 품질 제고 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내 갯벌 천일염은 세계적으로 희귀한 염 자원으로 염화나트륨 함량은 80~86% 범위로 낮고 유용한 천연 미네랄 다량 함유하고 있음. 생산 주체는 전남 갯벌지역의 중소기업이 주로 생산을 하고 있으며 아직까지 천일염의 품질을 측정하는 기술개발은 없음. 이의 기술개발이 중소기업과의 공동기술개발이 매우 필요한 실정임.

개발목표

○ 천일염의 소금 품질 인증제 도입에 따른 품질 기준에 맞는 등급화를 위하여 매일 염전에서 생산되는 수많은 소금의 품질을 신속히 측정할 수 있는 기술을 개발하고자 함. 이에따라 소금의 품질 등급에 따른 품질 관리가 가능하여 세계적 명품 프리미엄급 소금과의 경쟁력 제고와 국내 천일염의 세계 명품화를 위한 사업의 전략에 기여하기 위함

개발내용

○산지, 계절 및 결정지 조건에 따라 생산된 소금의 품질 분석

○산지 생산자의 경험적인 품질 기준 조사

○자가품질 기준에 의한 등급 기준 평가(입자, 색상, 밀도, 맛 등)

○품질이 우수한 소금과 미흡한 소금의 객관적 기준 설정

(색상, 입자, 밀도, Mg, S 함량과 관능검사 상관관계)

○품질에 따른 세부적 등급화 기준 설정 (1, 2, 3등급)

○CCD 화상분석에 의한 품질 싱관관계 분석

○Bulk density에 의한 품질 상관관계 분석

○NIR의 스펙트럼을 이용한 성분인자의 상관관계 분석

○품질 측정 시스템 기본 설계 및 제작

○품질 측정 시스템 현장 실증 실험

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
품질 측정 기준 설정		무	무	95
품질 평가 기술		무	무	95
품질 측정 시스템 개발		무	무	95
현장 적응성		무	무	95

주요결과물

○품질 측정 시스템 시작품 설계 및 제작

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재06

관리번호

기초연-01

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

반도체 및 전자소자의 정량적 열분석 장비개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

NT

비전Ⅳ. 기반주력산업가치창출

6대 제조기반기술

중분류

나노ㆍ마이크로

기계시스템

나노/마이크로기계시스템

나노기반‧공정

초정밀 가공 시스템기술

소분류

시스템 특성분석․신뢰성 평가기술

시스템 특성분석

/신뢰성 평가기술

기타 나노기반 공정기술

키워드

한글

적외선

비구면 광학계

초정밀가공

영문

Infrared

Aspheric Optics

Ultra Precision Machining

개  요

반도체 집적회로, 인쇄회로기판 (PCB) 등 전자부품 내부에서 방사되는 열에너지를  감지하여 물리적, 기능적인 성능 변화를 추적 분석 비교 가능한 열 분석시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 직경 12inch급 반도체 웨이퍼 및 전자소자의 정량적 열분석 장비 개발의 주요 핵심기술은 광시야 각 축비대칭 적외선 광학계 개발, 열영상 분석 통합 시스템 개발 필요성 증대

○ 광학계 개발은 기계/물리분야로써 한국기초과학지원연구원, 열영상 분석 통합 시스템 개발은 IT/전기전자분야로써 반도체 검사장비 전문 중소기업에서 공동으로 수행하는 산-연 융·복합기술개발을 하고자 함

개발목표

직경 12inch급 반도체 웨이퍼 및 전자소자의 정량적 열분석 시스템 개발

개발내용

○ 광시야 각 축비대칭 적외선 광학계 개발

- 축비대칭 적외선 광학계 설계

사용파장 8~13μm, 온도 균일도 ±2% 이내, 온도 분해능 25mK이하

- 적외선 광학소자 축비대칭 비구면 광학계 초정밀가공 공정기술 개발

- 광학계 조립 및 성능평가 기술 개발을 통한 적외선 광학모듈 개발

○ 고분해능, 고감도 초정밀 열영상 분석 통합 시스템 개발

- 열영상 신호처리 알고리즘 및 분석 소프트웨어 개발

- 반도체 및 전자소자의 정량적 열 분석기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. Off-axis aspheric mirror PV	μm	0.5 (독일/Carl Zeiss)	0.6	0.5 이하
2. Off-axis aspheric mirror RMS	λ	λ/12 (독일/Carl Zeiss)	λ/10	λ/10 이하
3. Off-axis aspheric mirror Ra	nm	5 (독일/Carl Zeiss)	5	5 이하
4. 센서 온도 분해능	mK	25 (일본/NEC)	25	25 이하
5. 열상 장비 온도 균일도	%	5 (일본/NEC)	5	±2 이내

주요결과물

대면적 반도체 웨이퍼 및 전자소자의 정량적 열분석 검사 장비

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료18

관리번호

기초연-02

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고순도, 고농축 히알루론산 기반 생분해성 마이크로 니들 패취제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오‧의료

생명과학

BT

비젼II

-

중분류

산업바이오

산업바이오

기초/기반

건강한생명사회지향

소분류

기능성바이오소재

기능성바이오소재

생명현상/기능

키워드

한글

마이크로니들

생체고분자

피부전달시스템

영문

micro-needle

Biopolymer

Skin Delivery System

개  요

지금까지 개발된 약물전달시스템에서 주사제형은 통증 등의 불편함이 있어 이를 대체하여 통증이 없는 무통증 약물전달시스템의 개발이 요구됨.

이에 최소화된 침습으로 통증이 거의 없고, 인체에 무해한 생체적합한 고분자를 이용하며 안전성과 유효성이 있는 약물전달시스템의 장점이 있음.

중소기업

적합성

및 필요성

o 대형 플랜트나 대형 개발장치가 필요치 않음

o 기개발된 약물을 응용, 틈새 및 신규시장을 발굴하는 중소기업의 특성에 부합함

o 동물용 MRI 혹은 CT 등 개발에 필요한 영상장치를 공동활용이 가능

개발목표

약물전달을 목적으로 하는 히알루론산을 이용한 마이크로니들 패취제의 개발

개발내용

o 생체적합성 고분자를 이용한 마이크로 니들 패치 시스템 개발

o 체내에서 녹는 생분해성 재질 및 약제로 구성된 마이크로니들 제조 기술

o 약물전달 시스템으로서 약물을 방출하는 마이크로 니들 패치 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Tip size	㎛	미국/3M	300	50
Tip base diameter	㎛	미국/3M	20	150
Tip aspect ratio	t-size/n-length	미국/3M	0.15	0.04
Tip density	needles/cm2	미국/3M	50	90
약물모델 갯수	개	N/A	-	1

주요결과물

약물이 로딩된 생체적합성 마이크로 니들 패치시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-융복합-전기·전자04				관리번호				기초연-03
제안사업명	■ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	유해가스 측정용 고감도 휴대용 질량분석기 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류					6T		NTRM				17대 전략분야
	대분류	전기전자	화학					환경기반		비전Ⅲ				친환경생산,신소재
	중분류	계측기기	분석화학					050111		대기오염물질 저감 및 제거기술
	소분류	기타	질량분석학					대기오염물질 저감 및 제거기술
키워드	한글	이온트랩 질량분석기				화학가스 탐지						기체시료 농축
	영문	Ion Trap MS				Chemical Detector						Gas Concentrator
개 요	유해가스 성분의 실시간 현장 측정이 가능한 고감도 휴대용 질량분석기 개발
중소기업 적합성 및 필요성	- 대기오염으로 인한 유해가스, 테러용 폭발물, 핵농축 저지를 위한 우라늄 동위원소 및 화학전에 사용되는 독가스 탐지 등을 위하여 실시간 현장에서 사용 가능한 휴대용 고감도 유해가스 검출장비의 필요성이 대두되고 있음. - 중소기업이 보유하고 있는 기체시료 농축 주입기술, GC개발을 통한 유해가스 분리기술, 양산용 전자제어 시스템 개발 기술과 출연연이 보유한 극소형 질량분석기 개발 기술 및 가스 분석 기술을 융합하여 휴대용 고감도 유해가스 검출장비 수요를 충족하고자 함.
개발목표	고감도 휴대용 유해가스 측정장치 개발
개발내용	○ 주요 성능 - 질량분석 범위 > 300u - 질량 분해능 < 1u - Detection Limit < 100ppb - 평균 소비 전력 < 5W ○ 주요 특징 - 소형화가 가능한 이온트랩 질량분석기를 사용하여 현장에서 실시간으로 기체분자를 검출할 수 있는 극소형 휴대용 질량분석기 개발 - Nano 기술을 활용한 기체시료 농축기를 개발하여 고감도 휴대형 질량분석기를 개발하고자 함. - 고분해능 이온트랩 최적화, 임베디드 Microcomputer 개발, 냉전자 이온원 개발, 주파수변환 MS Scan 등의 소형화를 위한 첨단 신기술 개발 ○ 기타 요구 사항 - 포켓 휴대용 크기 및 무게
주요결과물	휴대용 질량분석 장치, 국내외 특허출원 3건, 국내외 논문발표 1건
개발기간	24 개월
정부출연금	1차년도	300(백만원)		2차년도			300(백만원)				합계		600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료19

관리번호

기초연-04

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

초정밀 가공법을 이용한 형상기억합금 Ni-Ti계 근관치료용 공구개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

기타

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

기능복원/

보조및복지기기

기능복원/

보조및복지기기

보건의료

관련 응용

생체재료기술

소분류

생체재료

생체재료

의과학의공학기술

키워드

한글

형상기억합금

Ni-Ti 파일

초탄성

영문

Shape memory alloy

Ni-Ti file

Superelasticity

개  요

- 치과에서 근관치료를 위해 구강 내에서 사용되는 고탄성 공구

중소기업

적합성

및 필요성

- 상용화 되고 있는 Ni-Ti 파일은 사용량이 증가하고 있음에도 불구하고 전량  수입에 의존

- 금속소재-설계-정밀연삭가공-표면처리-임상 등이 연계되어 개발에 따른 기술 및 제품 경쟁력이 우수

개발목표

- Ni-Ti계 근관치료용 전동파일의 국산화

- 초탄성 부여 진공열처리 기술개발

개발내용

- 3차원 File설계 : 최적화된 모델링, 유한요소해석

- 정밀연삭가공 : 정밀도 5미크론

- 진공열처리를 이용한 제품수명 연장

- PVD표면처리 : 윤활성 및 내마모성 부여

- 임상시험

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
항복강도	MPa	350(유럽/HERO)	없음	350
탄성계수	GPa	36(유럽/HERO)	없음	38
연신율	%	3(유럽/HERO)	없음	3
표면거칠기	㎛	5(유럽/HERO)	없음	5
세포독성	mild	mild(유럽/HERO)	없음	2등급 (mild)이하

주요결과물

치과 근관치료용 공구 7종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료43

관리번호

기초연-05

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Membrane Vesicles(MVs) 및 분비 단백질을 항원으로 활용한 진단 마커 발굴 및 항체 생산 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

BT

건강한 생명사회지향

바이오

중분류

의약바이오

의약품/의약품 개발

기초기반

기술

Target 인식타당성 검증기술

소분류

시약/진단제

시약/진단제

단백질체

연구

키워드

한글

폐렴 진단법 개발

단백질 기반 진단

프로테오믹 활용

항체 발굴

영문

Method development for  diagnosis of penumonia

Protein-based diagnosis

Proteomic analysis

of secreted & surface antigen

개  요

○ 폐렴구균(Streptococcus pneumoniae)의 진단을 위한 단백질 항원 후보 마커 발굴 및 항체 생산을 통한 진단키트 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ Streptococus pneumoniae는 세균성 폐렴의 주요 원인균으로, 현재는  환자의 객담  배양법과 미국 Binax 사의 뇨검체를 이용한 항원 검출법등을 활용하여 진단에 활용하나, 보다 신속하고, 정확한 균검출 방법을 요구됨.

○ MVs와 분비단백질을 이용한 새로운 폐렴 진단마커의 발굴방법으로 병원균의 존재 및 질병 발생 여부를 판단하는데 기여하고, 진단키트의 수입 의존율을 낮출 수 있으며 다른 세균성 질병의 진단에도 적용 가능하여 파급효과가 클 것으로 기대됨.

○ 현재 국내 세균성진단시장의 규모는 그리 크지 않아, 연구개발 경쟁력 있는 중소기업을 통한 개발이 보다 효과적이며, 국내의 축적된 분석 기술과 병원균연구 노하우의  지원을 통해 충분히 개발이 가능할 것으로 판단됨.

개발목표

○ 폐렴 진단에 사용될 후보 마커들의 발굴 및 항체 개발을 통한 진단법 개발

- 특이성 및 항체 생산성이 뛰어난 항원 후보 단백질 발굴: 프로테오믹스를 통한

발굴

- 후보 단백질 (marker protein)들의 항체생산 및 특성분석

- 진단키트개발 및 최적화

개발내용

○ Filtration 기법을 이용한 분비단백질 및 MVs의 순수 분리 방법 개발

○ 고분해능 질량분석기(MALDI TOF MS/MS, LTQ MS)를 기반 프로테옴 분석법을 활용한 단백질 및 당단백질 분석 방법 개발

○ 항원성이 높은 단백질 및 MV를 이용한 항체 제작 및 진단법 개발

○ 마커단백질의 항체를 이용한 진단 kit 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
민감도 (Clinical sensitivity)	%	90%(미국, Bionax, Inc)	해당없음	90%이상
특이도 (Clinical specificity)	%	71%(미국, Bionax, Inc)	해당없음	75%이상

주요결과물

○ 진단 마커(분비단백질, 표면단백질 및 MV 유래)

○ 진단 마커에 대한 항체

○ 항체를 사용한 진단키트 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250  (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료44

관리번호

기초연-06

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

해양미생물 라이브러리 구축을 위한 미생물 분리·농축 기술 및 최적화 자동 배양기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

건강한생명 사회 지향

바이오

중분류

바이오공정/기기

생태환경생물학

농업‧해양‧환경

관련 응용

초고속분석 시스템기술

소분류

바이오엔지니어링

생물자원/다양성

농업‧해양 생물자원의 보존 및 이용기술

키워드

한글

해양 미생물

자동배양기

난배양성 미생물

영문

marine microorganism

automatic incubator

uncultured microorganism

개  요

난배양성 해양미생물의 배양을 위해 미생물 분리 핵심 기술과 다양한 환경조건 조합이 가능한 해양미생물 자동 배양 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

국내 바이오장비는 수요가 국외에 비해 상대적으로 적으며 국내 연구자들의 인지도 및 선호도가 부족한 상태

관련부품 및 핵심부품의 선진국 의존성 높고 고가의 장비일수록 더욱 심함.

바이오장비 개발은 다품종 소량생산으로 신제품 개발의 리스크가 크고 해외장비업체와 경쟁해야하므로 적극적인 개발지원이 필요함.

개발 과정에서 주요 요소 기술 및 핵심기술을 그대로 보존, 전수할 수 있으므로 관련 산업의 다양한 틈새시장을 일으킬 수 있음.

개발목표

난배양성 해양미생물의 배양을 위한 미생물 분리 핵심 기술 개발

배양액, 온도, RPM, 광량, 파장 등 다양한 환경조건 조합이 가능한 해양 미생물 자동화 배양 핵심 기술 개발

개발내용

배양액 자동 분주 모듈, 960개 샘플을 동시에 배양할 수 있는 배양기구, LED 광원제어시스템을 통합제어하는 시스템 개발 및 이를 활용한 난배양성 해양 미생물 배양의 핵심기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Temperature range	℃	15-60 (미국, NEOGEN)	해당없음	2~70℃
Temperature uniformity	℃	±0.5 (미국, NEOGEN)	해당없음	±0.5℃이하
sample volume	mL	1-10	해당없음	1-2
배양액주입 정확도	%	해당없음	해당없음	오차 5%이내
액량 분주의 재현성	CV	해당없음	해당없음	CV 5% 이하
shaking speed	RPM	해당없음	해당없음	50~1000
광량조절	nm	해당없음	해당없음	300~700, PWM제어
샘플수	ea	240 (미국, Becton Dickinson)	해당없음	960

주요결과물

난배양성 해양미생물 분리 및 농축 핵심 기술 및 최적화 배양기 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자35

관리번호

기초연-07

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

무냉매형 전도냉각 초전도자석 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

ET

건강한 생명 사회지향

그린IT

중분류

중전기기

중전기기

에너지

초고속분석시스템기술

소분류

초전도기술/제품

초전도기술/제품

기타 에너지 기술

키워드

한글

무냉매

초전도자석

전도냉각

영문

cryogen-free

superconducting magnet

conduction cooling

개  요

• 희소자원이고 전량 수입에 의존하는 액체헬륨을 사용하지 않는 무냉매 전도냉각형 초전도자석 상용화 개발

중소기업

적합성

및 필요성

• 대형장비 및 큰 자본이 필요 없고 소수 기술진에 의한 기술집약적 제품임

• 참여가능 중소기업들은 전자석 제작 전문업체로서 전자석 제작 경험

• 제작과정에 기술적으로 인력의존성이 높고 주문생산 형태임

• 무냉매형 초전도자석 시스템은 국내기업에서는 상용화되어있지 않으며 전량 수입에 의존

개발목표

무냉매 5 테슬라 전도냉각형 초전도자석 시스템

개발내용

• 수요가 가장 많은 5 테슬라 급 자기장 발생 전도냉각 초전도자석 기술개발

• 초전도자석을 극저온 4 K( -269℃) 로 냉각

• 무냉매형 소형냉동기 냉각시스템

• 초전도접합 및 영구전류 운전 - 전류공급 없이 고자기장 유지

• 90 도 방향회전이 가능한 Cryostat

• KBSI의 15 T 고자기장시스템, PPMS 등으로, 고자기장 및 극저온에서 초전도선재 및 영구전류 특성측정 및 분석으로 기술개발 및 성능평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
자기장	T	18 테슬라(일본)	8 T (KBSI)	5 T
전도냉각	K	4 K 이하 (일본, 미국, 한국 등)	3.8 K (KBSI)	3.8 K
magnet 회전	도	90 도 회전 (일본, 미국, 한국 등)	90 도 회전 (KBSI)	90 도 회전
초전도접합	Ω	5 nΩ	-	10 nΩ 이하

주요결과물

- 무냉매 5 테슬라 전도냉각형 초전도자석 시스템

- 초전도접합 및 영구전류 스윗치

- 90 도 회전가능 Cryostat (초전도자석 들어 있음)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자36

관리번호

기초연-08

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자화도 분석기법을 활용한 0.1 ㎛ 분해능 포터블 도장막 두께 측정기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기/전자

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

계측기기

계측기기

기타

기타

소분류

전자계측기

전자계측기

기타

키워드

한글

두께측정기

와전류 검사

자기저항 검사

영문

thickness tester

eddy current test

reluctance test

개  요

○ 고분해능 정밀 도장막 두께측정 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 자동차, 건설, 기계 분야 등 다양한 활용분야와 많은 수요가 있는 계측장비임에도 국산제품이 전무하여 관련 장비를 전적으로 수입에 의존하는 실정임.

○ 본 시스템 개발 기술은 일선 산업분야에서 활용도가 높아 많은 수요가 예상되어 수입 대체효과는 물론이고 매출향상에도 크게 기여할 것임.

개발목표

○ 금속표면에 도포된 비자성(비금속) 도장막의 두께 측정을 위한 국산화 기술 개발

○ 금속표면의 온도에 따른 자기적 성질을 고려한 정밀 도장막 두께 측정 시스템 개발

개발내용

○ 주요 활용 연구장비 및 개발 기술

- PPMS와 SQUID 자력계를 활용한 코어물질의 자화민감도 및 온도 특성이 반영된 탐침 설계 및 정밀 도장막 두께 측정기 개발 기술

○ 주요 성능

- 도장막 최대 측정 범위: 시장 경쟁품 수준

- 분해능(정밀도): 0.1(±0.1) ㎛ (시장 경쟁품 수준)

- 탐침 온도범위: 0~80 ℃ 이상 (시장 경쟁품 대비 60% 이상 향상)

○ 주요 특징

- 적용 온도 범위를 대폭 확장하여 내구성, 정밀도 및 적용분야에서 차별화

- 피도장재료의 자화 민감도를 반영한 정밀도 향상 (자화민감도 단계: 100 단계)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
정밀도	㎛	±1~0.5 (영국, Oxford instrument) (독일, Automation)	해당없음	±0.5
분해능	㎛	0.1 (대다수)	해당없음	0.1
탐침 사용 온도	℃	0~50 (대다수)	해당없음	0~80
온도 감지 기능	유/무	무 (모든 제품)	해당없음	유
자화민감도 감지기능	유/무	유 (대다수)	해당없음	유
자화민감도 반영 단계	step(단계)	2 (독일, Automation)	해당없음	100

주요결과물

○ 고감도 및 고온 탐침, ○ 자화 민감도 탐침, ○ 기준시료, ○ 도장막 측정기 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학22

관리번호

기초연-09

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

ICP-MS 및 NMR 분석장비를 활용한 LED용 precursor 재이용 연속시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화  학

화공

ET

기반주력산업가치창출

화학소재공정

중분류

화학공정

화학공정

청정생산

청정생산시스템기술

소분류

공정시스템기술

공정시스템기술

공정내 재자원화 기술

키워드

한글

삼메틸갈륨

연속공정

정제

영문

trimethylgallium

continuous process

purification

개  요

○ LED 제조공정에서 GaN 성장 원료인 TMGa(trimethyl-gallium)은 충진량의 약90%를 사용하고 10%는 전량 폐기함.

○ 현재 국내에서 사용되는 TMGa의 경우 약 20여톤이 전량 수입되어 이중에서 2톤 정도가 폐기 및 해외 반출되고 있는 시점에서 회수하고 재활용할 수 있는 기술개발이 절실함.

○ 향후 LED의 보급화 및 Power source 분야의 활용이 기대되면서 원료인 TMGa precursor의 사용량이 급격히 증가할 것으로 예상되며, 회수 및 정제기술의 확립이 필수임.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 디스플레이 및 조명용 LED는 TMGa 및 TMIn precursor를 이용하여 국내 대기업(삼성LED, LG이노텍, 서울반도체 등) 위주로 제작 및 연구되고 있음.

○ 사용 후 10% 정도가 잔량으로 존재하며, precursor 수입국 및 해외에 역수출되고, 다시 재충진 및 가공되어 국내로 재수입되는 악순환을 거듭하고 있음.

○ 따라서 사용 후 잔류하는 precursor를 대기업으로부터 회수하여, 정제 및 충진하여 다시 대기업으로 투입되어 이용될 수 있는 원료 순환 시스템을 중소기업에서 구축하는 것이 적합하다고 판단됨.

개발목표

○ 현재 회수, 정제, 충진시스템 뿐만 아니라, 분석시스템 체계화 및 최적화

○ 일련의 공정(회수→정제→분석․평가→충진→재이용) 연속시스템 구축

○ 회수율 최대 99.9% 이상 향상 및 고순도 TMGa(>99.999%) 정제 기술개발

개발내용

○ 일련의 공정, canister 회수 후 충진 → 정제 → 평가 → 충진 → 판매 등의 TMGa 재이용 공정을 연속시스템에 의해 단일화시킴.

○ 특히 평가공정에서 precursor의 미량 불순물 정량 분석을 위한 ICP-MS 및 TMGa의 구조분석을 위한 NMR 분석장치를 일련의 공정과 연계하여 바로 분석할 수 있는 시스템 개발이 목적임.

○ 회수율(>99.9%)을 향상시킴으로써 전량을 회수할 수 있는 시스템 개발

○ 고순도의 TMGa(>99.999%) 회수 및 재이용 기술개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
연속공정시스템	%	-	30	100
순 도	N	5N	5N	5N이상
잔량회수율	%	>95%	>99%	99%이상
canister 개발	bar	-	-	5bar이상

주요결과물

1. TMGa 회수 및 정제 연속시스템

2. 분석용 canister 및 분석법

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학23

관리번호

기초연-10

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

축산폐수처리용 고성능 자성나노흡착제-초전도 고자기장 복합 분리기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

환경

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

신소재-나노융합

중분류

수질/토양

물관리

환경기반

수질관리 및

수자원 확보기술

소분류

환경산업부품․소재기술

하/폐수 고도처리/핵심요소기술

수질오염처리 및

재이용기술

키워드

한글

축산폐수

자성나노복합체

초전도 고자기장

영문

livestock wastewater

magnetic nanomaterials

high magnetic field superconducting magnet

개  요

축산폐수에 자성나노소재 첨가 → 나노소재 표면에 유해물질 흡착 → 초전도 고자기장을 활용한 유해물질-자성나노소재 분리

중소기업

적합성

및 필요성

수천억 원의 건설비가 소요되는 하수종말처리장, 정수처리장과는 달리 축산폐수처리장은 전국 각 지역으로 분포되는 소단위의 설치시설인 관계로 대기업 보다는 해당분야에서 폐수처리 기술력이 축척된 중소기업이 제안한 공동기술개발사업에 적합함. 현재 축산폐수 처리는 저효율과 고비용으로 환경오염의 주요 원인임. 현 폐수처리기술의 한계성을 극복하기 위해 출연(연)의 초전도 고자기장 장비 및 나노소재 기술과 중소기업의 폐수처리 기술과의 융합으로 고효율 신규 폐수처리 기술을 개발할 수 있으며 이에 따라 중소기업의 고부가가치 기술과 고수익 창출 및 중소기업의 중요성을 제고함.

개발목표

축산폐수처리를 위한 유해물질(부유물질, 유기인) 제거용 첨단 자성나노소재-초전도 고자기장 장비 복합 분리기술 개발.

개발내용

▪ 금속산화물 나노신소재를 위한 일반적 저비용 대량생산법 기술 개발.

▪ 부유물질 흡착용 벌크형 고면적 산화철/탄소 나노복합체 기술 개발.

▪ 유기인 흡착용 벌크형 고면적 지르코늄 페라이트/탄소 나노복합체 기술 개발.

▪ 초전도 고자기장 시스템에서 유해물질에 대한 최적 흡착 조건 기술 확립.

▪ 초전도 고자기장 시스템에서 흡착제 회수 및 재사용을 위한 분리기술 개발.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
부유물질 흡착률	%	일본	97	97 이상
유기인 흡착률	mg/g	일본	97.4	97 이상
흡착제 회수율	%	없음	없음	90 이상
흡착제 재사용률	%	없음	없음	70 이상

주요결과물

▪ 부유물질 흡착용 자성나노복합체 기술.

▪ 유기인 흡착용 자성나노복합체 기술.

▪ 초전도 고자기장 장치에서의 흡착제 분리 기술.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재62

관리번호

기초연-11

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고성능 분석기용 자연순환 냉각방식 극저온 인서트 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어

그린IT

중분류

에너지/환경 기계시스템

에너지/환경 기계시스템

에너지

에너지소재기술

소분류

기타-에너지/환경 기계시스템

기타-에너지/환경 기계시스템

기타 에너지 기술

키워드

한글

고감도

극저온 인서트

자연순환

영문

High sensitivity

Cryo-insert

Natural circulation

개  요

○ 극저온 유체 및 냉동기를 이용하여 분석장비의 감지기를 냉각하여 열 잡음을 감쇄시켜 측정신호 감도를 극대화하는 극저온 인서트 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 단백질 구조분석 및 신약개발에 활용되는 분석장비에 필요한 요소기술임에도 국내 연구개발이 전무하여 관련장비를 전적으로 수입에 의존하는 실정 임

○ 첨단분석장비의 세계시장 선점을 위하여 중소기업의 다중극한환경 기술 확보가 필요함

개발목표

○ 질량분석기 등 고성능 분석기에 활용될 수 있는 고감도 고성능 분석용 자연순환 냉각방식을 이용한 극저온 인서트 기술 개발

개발내용

○ 측정 신호 감도를 극대화 시키고 다차원 구조분석을 가능하게 하는 극저온 유체를 기반으로 하는 초고감도 극저온 인서트 기술 개발

○ 극저온 냉동기를 이용하여 작동유체의 Thermal Oscillation을 발생시켜 에너지 효율 극대화한 자연 순환 밀폐시스템 개발

○ 흡열원과 발열원 사이의 유체 유동 경로의 열손실을 최소화하여 극저온 유체의 재충전 없이 연속운전을 할 수 있도록 설계된 고진공 단열기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	개발 목표치
냉각속도	K/min	25 (유럽, Linkam)	25 이상
단열성	W/m	1.2 (미국, Meyer)	1.2 이하

주요결과물

○ 극저온 인서트 모듈

○ Thermal Oscillation 열교환기 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학24

관리번호

기초연-12

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

SPM-Raman-Confocal 분석/평가기법 도입을 통한

대면적의 지능형 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 성형 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

BT분야

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

고분자재료

고분자재료

보건의료 관련응용

약물전달 시스템 기술

소분류

의료용 소재기술

의료용 소재기술

기능성 바이오 소재기반기술

키워드

한글

복합나노분광시스템

마이크로 니들

약물전달 시스템

영문

SPM Confocal-Raman

Micro needle

Drug dilivery system

개  요

○ SPM-Raman-Confocal 분석/평가기법 도입을 통해 장기간 규칙적이고 지속적으로 약물방출이 가능한 대면적의 지능형 항균/살균-항바이러스성 마이크로 니들 패치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 상용화되고 있는 의료용 약물전달체가 현재 가지고 있는 한계를 극복하기위하여, 저비용으로 제작이 가능하며, 치료 약물제의 규칙적이고, 지속적인 약물 방출로 인해 치료효과를 극대화시킬 수 있고, 생체 적합성, 피부 부착감, 점착력, 통기성, 항균/살균-항바이러스성이 우수한 대면적의 피부 패치형 의료용 마이크로 니들 제작이 요구됨.

○ SPM-Raman-Confocal 분석/평가기법 도입을 통한 표면특성, 고분자기반 마이크로니들의 분자구조분석 및 유효성 평가 기술과 접목한 지능형 경피전달 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 성형 기술은 새로운 시장개척 및 고부가가치 경제 산업화 창출이 가능할 것으로 기대됨.

개발목표

○ SPM-Raman-Confocal 분석/평가기법 도입을 통한 대면적의 지능형 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 성형 기술의 원천기술을 확보하고, 고기능성 치료 약물을 탑재한 경피전달체의 유효성과 안전성 평가를 통한 “지능형 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 패치” 제품의 산업화

개발내용

○ SPM-Raman-Confocal 분석/평가 기법 도입을 통한 대면적의 고분자기반 다공성 마이크로 니들 성형기술 개발

○ 항균/살균-항바이러스성 및 치료 약물을 장기 지속적으로 전달 가능한 저장기술개발

○ 치료 약물을 탑재한 경피전달체의 유효성과 안전성 평가

○ 개발된 제품이 아래의 항균/살균효능을 충족하도록 최종제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
항균/살균 시험	%	90 (미국, Edmar Chem.)	82	95이상
항바이러스 시험	%	86 (미국, Creative Solution Inc.)	78	95이상
치료약물의 경피전달(약물방출량-200ug기준)	%	96%/14일 (미국, American Pharmaceutical Partners Inc.)	90%/28일	98%/28일

주요결과물

○ 생체적합성 고분자를 이용한 대면적의 다공성 마이크로니들 패치

○ 장기지속형 항균/살균-항바이러스성 마이크로니들 패치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자37

관리번호

기초연-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

반도체소자 불량분석을 위한 열영상현미경 기반의 서브-마이크론급 고분해능 결함 검사장비 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

IT

기타

중분류

반도체장비

반도체장비

기타

기타

소분류

측정/검사 장비

측정/검사 장비

기타

키워드

한글

반도체 소자

불량분석

열영상 현미경

영문

Semiconductor device

Failure analysis

Micro-thermography

개  요

○ 반도체소자의 결함에 의한 발열영상을 서브-마이크론(sub-micron) 공간분해능, 비접촉방식으로 측정하고, 미세패턴 영상과 중첩하여 고정밀도로 결함위치를 추적/분석할 수 있는 열영상현미경 기반의 반도체 결함 검사장비 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 미세패턴, 고집적 반도체소자의 불량분석을 통한 수율향상, 생산성 극대화를 위해 상용화된 장비보다 높은 공간분해능을 갖는 결함 검사장비가 필요함

○ 출연(연)에서 자체개발한 고분해능 열영상현미경 장비를 이용하여 반도체 결함 검사장비 관련 기술개발을 통해 중소기업에서 단기에 상용화가 가능함

개발목표

○ 광학현미경을 이용한 서브-마이크론급 고분해능 발열영상 측정기술 개발

○ 발열/미세패턴 융합영상 측정기술 개발

○ 발열/미세패턴 융합영상을 이용한 반도체 결함 검사장비 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 발열영상 공간분해능: < 0.6 μm

- 발열영상 온도분해능: < 25 mK

- 광학 배율: 5x, 20x, 50x, 100x

- 발열/미세패턴 융합영상

○ 주요 특징

- 서브-마이크론급 고분해능 발열영상과 미세패턴영상을 융합하여 상용 장비보다 고정밀도로 결함 위치를 추적/분석할 수 있음

○ 기타 요구 사항

- 주요 반도체 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발열영상 공간분해능	μm	~ 3 (일본, 하마마츠)	-	< 0.6
발열영상 온도분해능	mK	~ 25 (일본, 하마마츠)	-	< 25
광학배율 (최대)	-	15x (일본, 하마마츠)	-	100x

주요결과물

○ 반도체 결함 검사/분석을 위한 현미경 시스템 및 소프트웨어

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료45

관리번호

기초연-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Proteomics/Metabolomics 분석기반 페디오신 대량생산 공정개발 및 정장용 개별인정형 건강기능식품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오∙의료

생명과학

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

기초∙기반기술

대량생산공정 기술

소분류

기능성 식품소재

기능성 식품소재

식품생명공학기술

키워드

한글

페디오코커스 펜토사세우스

페디오신

항균활성

영문

Pediococcus pentosaceus

pediocin

antibacterial activity

개  요

Comparative proteomics 분석과 대사체 분석을 통해 유산균이 분비하는 항균활성물질인 페디오신의 최적생산 조건의 확립을 포함한 대량생산 공정개발 및 Pediococcus pentosaceus와 페디오신을 유효성분으로 하는 정장용 건강기능식품을 개발함

중소기업

적합성

및 필요성

박테리오신은 항생제 또는 합성 식품보존제 등의 대체제로서 산업적 활용도 및 시장성이 매우 높은 천연물 소재이나 nisin을 제외한 산업화 노력은 매우 미진함

박테리오신의 생산 및 분비는 세포의 생리활성 조절과 깊은 관련이 있으므로 배양조건별 proteomics 분석을 통한 최적생산조건을 확립하는 것이 매우 효율적인 방안임

기술개발 후 사업화를 위해서는 관련분야에서 축적된 기술과 판로를 확보한 기업의 참여가 유리함

개발목표

Pediocin의 항균활성이 극대화된 유산균함유 제품으로서 정장작용이 탁월한 개별인정형 건강기능식품 개발

개발내용

Pediocin 생산 최적발효조건 확립

- Dissolved oxygen tension (DOT), 질소 및 탄소원, 무기염류, pH 등의 조건에 따른  대사체 및 단백질체 변화 분석을 통한 발효조건 최적화

유산균 및 유산균 유래 기능성 물질의 탐색 및 동정

대량생산공정 개발

- 배양여액 및 세포의 회수, 분리 및 건조 공정 개발

- 유효성분의 안정성확보 방법 개발

정장효능 검증

- 전임상 모델에서 안전성 검증 및 정장기능 검증

- 임상시험을 통한 안전성 및 효능 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
항균활성	AU/ml	-	6,400	25,600
안전성	%	0	0	0
유효성분 안정성	%	-	80 이상	90 이상
주변수 개선율 (대조군 대비)	%	-	20 이상	20 이상

주요결과물

P. pentosaceus와 pediocin을 유효성분으로 하는 정장기능 건강기능식품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재63

관리번호

기초연-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

원심주조기법을 활용한 클러치디스크 탄소복합마찰재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

ET

비전III

6대 제조기반기술

중분류

자동차/철도차량

고분자재료

환경기반

030400

소분류

기타 자동차/철도 차량 관련 기술

복합재료 제조기술

050116

키워드

한글

클러치디스크

원심주조기법

탄소섬유복합재

영문

clutch disc

centrifugal casting

C/C composite

개  요

원심주조기법을 활용한 클러치 디스크용 탄소섬유 복합 마찰재 제조기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 유럽에서는 자동차에 사용되는 구리 중금속 마찰재를 전면 금지할 예정에 있기에 거기에 대체할 수 있는 copper free 마찰재 개발이 필요함

○ 기존의 마찰재 생산 방법보다는 원심주조기법을 이용한 마찰재의 대량생산이
가능하며, 제품의 질과 가격경쟁 면에서 우위를 점유할 수 있기에 개발이 필요함

○ 마찰재와 같은 제품은 대기업 보다는 중소기업 대기업간 상호 협력하여
동반성장체제로 구축을 하는 것이 바람직함.

개발목표

○ 마찰재 원료 및 제품 분석 평가법 확립

○ 원심주조법에 의한 마찰재 제조 조건 확립 및 공정 설계

○ 원료의 성형특성 검토 및 성형조건 도출

○ 탄소복합 마찰재 시제품 제작

개발내용

○ 선진 제품 벤치마킹을 통한 분석 및 방향설정

○ 마찰재 배합조건  및 원심주조 조건 설계

○ 시제품 물성 평가 및 다이나모 시험

○ 신공정 개발 및 공정 단순화로 제조비용 절감 및 양산화 가능

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
마찰계수	μ	0.30~0.45	0.25~0.45	0.35~0.45
굴곡강도	MPa	50	50	50 이상
밀도	g/cm3	1.7~1.8	1.7	1.7 이상
마모도	mm	<0.5	<0.5	0.5 이하
환경시험(Cu)	mg/kg	>90g	>90g	검출 안됨

주요결과물

○ 탄소복합 마찰재 제조를 위한 원심주조 장비 설계 및 제작

○ 원심주조용 배합비 설계 및 공정 개발

○ 탄소복합 마찰재 시제품

○ 양산화를 위한 시스템 설계

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자38

관리번호

기초연-16

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

표면분석 기법을 통한 금속전극단자 표면개질 및 에너지 cell 밀봉기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

화학

ET

비전Ⅲ

산업소재

중분류

전기전자부품

물리화학

에너지

에너지 소재기술

소분류

기타 전기전자부품

표면/계면화학

에너지저장 이요익술

키워드

한글

금속전극

표면분석

에너지 셀

영문

metal electrode

surface analyis

energy cell

개  요

에너지 cell 및 전자기기 cell의 효율 향상을 위하여 금속전극 단자의 고 비표면적 확보 및 금속 및 금속 합금과 고분자 수지 복합체의 높은 결합 강도 확보 기술개발을 위하여 다양한 금속 표면개질에 따른 첨단 표면 분석 장비를 활용하여 최적의 기술 확보

중소기업

적합성

및 필요성

○ 리튬이차전지 및 초고용량 커패시터 등의 에너지 저장의 완제품 cell은 중소기업 등에서 각 부품들을 대기업에 제조 납품하는 체제를 이루고 있으며, 대기업은 단가의 하락 및 고품질의 제품을 중소기업에게 요구가 증가하고 있어 중소기업 자체의 핵심부품 기술개발에 대한 연구가 절실히 요구되고 있다.

○ 각종 전자기기중 소형 모바일 분야 등 일부에서는 일부 국산화가 이루어 지고 있으나, 전극단자 분야는 거의 국산화가 이루어져 있지 않은 실정이다. 그러므로 대기업의 완제품 국산화 비율을 높이기 위해서는 출연(연)-중소기업의 공동기술개발을 통한 부품소재 수입대체가 절실히 요구된다.

○ 전극단자의 소재인 금속과 고분자수지와의 결합은 금속의 표면 처리 기술이 무엇보다 중요한 인자이며, 표면의 형상, 구조, 및 조성 등의 표면 특성 연구은 무엇보다 중요하다. 금속-고분자 결합체를 이용한 핵심 부품 개발 중소기업과 첨단 표면 분석 장비를 보유한 연구원과의 공동기술개발은 절실히 요구된다.

개발목표

○ 에너지 cell 및 전자기기 cell의 완제품 국산화율을 높이기 위하여 금속 전극단자 표면 개질 및 분석을 통하여 금속 및 금속 합금과 고분자수지 복합체의 높은 결합 강도 및 고 비표면적 확보 기술개발

개발내용

○ 에너지 cell 및 전자기기 하우징 Al과 금속 단자-PPS 수지 접합 기초기술 개발

○ 메조포러스 나노구조 형성 및 산화처리 등의 금속 표면 개질을 통하여 고 비표면적을 확보 함으로서 고분자수지와의 결합력 증대 기술개발

○ 수열합성 및 용매열법 등의 나노합성 기술을 이용하여 고 비표면적 확보기술 개발

○ 물리적인 방법을 활용한 금속소재의 표면 개질

○ 첨단 표면분석 장비를 활용하여 표면/계면 분석을 통하여 실용화 제품의 특성구현 최적화 연구

<개발수준>

평가항목	단위	세계최고수준	현재 국내 최고수준	개발 목표치
금속(Al, Cu, Fe)/수지접합 강도	Mpa	20	15	18
금속/수지 열충격 후 접합강도	Mpa	18	13	15
금속 표면 거칠기	μm	1.5	1.2	>1.5
금속단자 비표면적	m2/g	15	13	15

주요결과물

○ 에너지 저장용 하우징 plate(Al)와 Anode 및 cathode 접합체 모듈

○ 표면개질 된 금속단자와 고분자 접합체 모듈

○ 고 비표면적 금속전극단자 기술 확보 및 Cu, Fe, Ti 등 금속전극단자

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-전기·전자39			관리번호			기초연-17
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	1500x1500mm2급 대면적 OLED Lighting용 저저항·고투과 TCO 및 다층 Metal전극 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	전기‧전자	전기/전자			IT		정보-지식-지능화 사회구현		차세대 조명‧LED
	중분류	디스플레이	디스플레이			핵심부품		차세대 디스플레이 기술
	소분류	디스플레이 부품 및 소재	디스플레이 부품 및 소재			차세대 디스플레이 기술
키워드	한글	유기발광다이오드			조명				전극
	영문	OLED			Lighting				Electrode
개 요	기존 조명을 대체할 차세대 광원으로 LED와 더불어 초슬림, 고효율, 친환경 성을 갖춘 고체발광소자인 OLED Lighting개발에 필수적인 저저항, 고투 과성 등의 우수한 전기․광학적 특성을 갖는 1500x1500mm2급 대면적용 투명전도 산화물 박막 anode(TCO)전극 및 cathode(Metal) 전극 개발
중소기업 적합성 및 필요성	○ 차세대 면광원 조명으로 주목받고 있는 OLED 조명은 대면적, 초슬림 및 친환경적 특성을 가져 선진국을 중심으로 부품소재, 제조장비등의 관한 기술개발 및 사업화가 진행 중에 있음. ○ OLED Lighting에서 필수적인 TCO 및 Metal전극 기술개발은 급변하는 수요기술변화에 빠른 대응이 가능하고, 기존 사업화된 기반기술을 바탕으로 기술적 유연성을 가진 중소기업이 주도하여, 기술개발 후 중소기업 독자 사업화뿐만아니라 대·중소기업간 상호 협력체계로 동반성장을 위해 협력 사업화가 가능할 것으로 전망. ○ 현재 OLED Lighting 용 TCO 및 Metal전극은 일본의 ‘G社’가 현재 가장 뛰어난 특성과 높은 시장 점유율을 가지고 있으나, 국내 박막 증착 전문 중소기업의 기반기술과 생산능력을 바탕으로 출연(연)과의 공동기술개발을 통해 부품소재를 국산화하고, 경쟁사 제품 이상의 특성을 갖는 선도형 제품 개발이 필요.
개발목표	○ 1500x1500mm2급 대면적 OLED Lighting용 저저항·고투과 TCO 및 다층 Metal전극 개발

개발목표

○ 최적화된 박막 증착 및 후처리 공정 기술개발

○ 첨단연구장비를 활용한 박막구조 특성분석법 개발

개발내용

○ Anode 전극용 ITO 투명전도박막 In-line Sputtering 성막 공정기술 개발

○ 최적화된 under coating 소재 및 공정 기술 개발

○ 플라즈마 후처리 공정 기술 개발

○ Cathode용 Metal 전극 In-line Sputtering 성막기술 개발

○ 첨단연구장비를 활용한 박막 구조 물성 분석법 개발

○ 평가 항목

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Substrate size	mm2	370 x 470 (일본, Geomatec)	370 x 470	1500 x 1500이상
Sheet resistance (ITO)	Ω/□	10 (일본, Geomatec)	12	10이하
Transmittance (ITO)	%	85 (일본, Geomatec)	85	88이상
Absorption (ITO)	%	-	-	3이하
Surface roughness (ITO)	nm	1.5 (일본, Geomatec)	2.5	1.5이하
Sheet resistance (Metal)	Ω/□	0.1 (일본, Geomatec)	0.4	0.1이하

주요결과물

대면적(1500x1500mm2이상) OLED Lighting용 저저항·고투과 ITO가 증착된   글라스 및 Metal이 증착된 글라스 제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원05

관리번호

기초연-18

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

나노합성기술 및 분석기술을 이용한 화력발전용 고품질 첨가제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지.자원

에너지.자원

ET

환경/에너지프론티어 진흥

폐기물, 자원, 에너지

중분류

수화력발전

수화력발전

환경기반

대기오염물질 저감

및 제거기술

소분류

석탄청정화이용기술

수화력발전환경오염방지기술

대기오염물질저감 및 제거기술

키워드

한글

석탄

클링커

연소율

영문

Coal

Clinker

Burning ratio

개  요

화력발전용 주요 연료인 석탄 활용의 한계성을 극복 할 수 있는 고품질의 석탄연료첨가제를 개발함.

중소기업

적합성

및 필요성

연소효율성과 환경오염방지의 두 가지 목표를 동시에 만족하는 동시에 만족하는 화력발전용 연소첨가제의 개발이 요구됨

요소기술개발을 통하여 중소형의 생산시설만으로 전국 수요량을 충족할 수 있어 중소기업의 기업활동에 매우 적합함

현재 시장의 규모상 중소기업 사업으로 가장 적합함

개발목표

고품질 석탄연료첨가제 요소기술 및 최적화 기술 개발

(연소속도: >12%/min, 착화점 : <340 oC, Bottom Ash : <10 wt %, 분진량 : <130 mg/m3, CO 농도 :< 20 ppm, 회분의 잔류 고정탄소 :　<3 wt %)

개발내용

연소 거동 제어 기술 개발

연소 생성물 발생 메커니즘 규명 및 저감 기술 개발

연소 특성 향상 기술 개발

슬래깅 억제 및 저감 기술

유해성 배기 가스 저감 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
연소속도	%/min	8(일본, Taihokohzai 社)	5	12
Bottom Ash	wt %	15(일본, Taihokohzai 社)	15	10
CO 농도	ppm	120(일본, Taihokohzai 社)	120	20
회분의 잔류고정탄소	wt %	5 (일본, Taihokohzai 社)	5	3

주요결과물

고성능의 연소속도와 극소량의 회분 잔류고정탄소를 만족하는 석탄연료첨가제

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료46

관리번호

기초연-19

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

생체질환영상장비를 이용한 siRNA 전달치료제의 물리. 화학적 분석 및 생체효능 평가기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

융합바이오

020214

020400

소분류

유전자의약품

바이오이미징

유전자

치료기술

키워드

한글

유전자전달 치료제

항암제

나노입자

영문

siRNA delivery

Anticancer drug

Nanoparticle

개  요

생체질환영상장비를 이용하여 siRNA 전달치료제의 약리동력학적 분석과 효능을 세포 및  질환동물모델에서 평가하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

◦ siRNA 전달치료제분야는 기존기술을 보완/향상시킬 수 있는 기술이며 개발 즉시 상용화가 가능하여 치료기술선점과 관련 특허의 확보가 매우 중요한 요소 임.

◦ 이를 위해서는 질환동물모델에서  물성, 약리동력학적 및 효능 분석이 필수적이나, 국내중소기업의 경우 관련첨단장비와 분석관련 경험 및 전문가의 부재 등의 사유로 단독 연구진행이 대단히 어려운 실정임.

개발목표

암질환동물모델에서 개발된 siRNA 전달치료제의 효능 평가가 최종목표로 이를 위하여 다음과 같은 3개의 세부목표를 설정하였음.

◦ 생체 안정성 분석을 위한 신개념의 siRNA전달치료제의 물성 및 in vitro 연구.

◦ 전달 효율분석을 위한 생체분포도 및 약리동력학 연구.

◦ 질환동물영상기술을 이용한 효능평가.

개발내용

◦ 생체투과전자현미경 (Bio-TEM, Energy Filtering Transmission Electron Microscope)과 ELS를 이용한 유전자치료제의 물리적 분석.

◦ 공촛점형광현미경 장비 (Multi-photon Confocal Laser Scanning Microscope)를 이용한 세포수준의 in vitro 실시간 영상분석통한 유전자치료제의 세포 내 전달과정 분석.

◦ Whole body 이미지 분석장비인 발광형광 동물영상장비 (Luminescence and Fluorescence Animal Imaging System)을 이용한 유전자치료제의 동적인 이동경로추적, 분포도 분석과 효능 평가.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
세포 효율성	IC50	20 pM (미국, Alnylam)	150 pM	20 pM (Max)
생체 효능	mg/kg	0.7 mpk(미국, Alnylam)	1 mpk	0.7 mpk (Max)
안전성 (독성, LD50)	mg/kg	200 mpk (캐나다, Tekmira)	100 mpk	200 mpk (Min)
질병조직으로 전달률	%	300% (미국, Alnylam)	150%	400% (Min)

주요결과물

◦ 임상시험계획승인 (IND)을 위한 전 임상 자료 확보.

◦ 신규 특허 획득 및 다국적 제약회사와의 out-license을 통한 수익.

◦ 우수논문, 학술대회 발표를 통한 기술성 홍보.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250  (백만원)

2차년도

250  (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-이전기술-바이오의료66			관리번호			기초연-20
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 ■ 이전기술
개발기술명	실시간 단백질-단백질 결합 분석 상용화 기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	바이오․의료	생명과학			BT		건강한 생명사회 지향		바이오
	중분류	의약바이오	융합바이오			보건의료관련응용		Target 인식․타당성 검증기술
	소분류	의약바이오기반기술 및 시스템	시스템생물학			바이오신약 개발기술
키워드	한글	단백질결합			신약표적				신약후보물질
	영문	Protein interaction			Drug target				Drug candidate
개 요	○ 단백질-단백질 결합은 세포내 신호전달기작의 핵심과정으로 이를 분석하기 위한 기술들이 개발되어 사용되고 있으나 대부분 시험관내 실험(in vitro) 방법이거나 세포내에서 분석할 경우에도 인간세포가 아닌 효모, 대장균 등을 사용하므로 인간의 신호전달 체계화의 상이성이 발생함. ○ 현재까지 상용화된 단백질-단백질결합 분석기술은 대부분 시험관내 실험을 통해 이루어지고 있으며, 살아있는 세포내에서 이루어지는 FRET 등의 방법들의 경우 결합분석을 위한 최적조건을 구현하기 위해 최소 3-12개월 이상의 시간이 소요되며, 높은 위양성으로 신뢰도가 낮음. ○ 본 과제에서 제안하는 CUPID 기술은 항체 또는 특정 시약이 불필요하고 유전자 발현만으로 단백질결합 여부를 분석할 수 있는 독창적이고 신규한 기술로 이미 국내 특허등록(등록번호 10-0948767, 2010.03.12)을 마치고, 현재 미국, 일본, 유럽에 특허 출원한 상태임. CUPID (Cell-based Un-/Identified Protein Interaction Discovery) ○ CUPID 기술은 기본적인 2개의 단백질결합을 비롯하여 다수 단백질 복합체의 결합 및 직접 또는 간접결합을 구분할 수 있으며, 이러한 특성은 신약표적개발, 신약후보물질 스크리닝 및 신약재창출 분야에 최적의 조건을 제공할 수 있음.
중소기업 적합성 및 필요성	○ CUPID 기술은 기술개발에 있어 최소한의 경제적, 시간적 투입량으로 결과물을 고속, 대용량으로 확보할 수 있는 기술이므로 중소기업의 연구역량과 결합할 경우 시너지 효과를 낼 수 있음. ○ 다국적 제약사들이 요구하는 약물효능 물질의 다수 발굴로 물질특허를 이전하고 이에 따른 후속 사업을 수주하는데 효과적이므로 중소기업의 특성화를 이룰 수 있음.

개발목표

○ CUPID 기술의 핵심요소인 세포막 이동모듈의 최적화화 함으로써 세포질 단백질들이 관련된 암 등의 다발성 질환에 대한 표적 단백질 발굴 범위를 확대하고, 현재 신약개발 분야에서 가장 중요하게 인식되고 있는 인간 인산화효소 및 전사인자에 대한 형광표지 라이브러리를 구축함으로써 신약표적 및 결합저해제 발굴 서비스가 가능한 상용화 기술을 개발.

개발내용

○ CUPID 기술의 핵심요소인 세포막 이동모듈의 최적화

- 이동모듈의 최소화로 클로닝할 수 있는 유전자의 크기 확장

- 이동모듈-형광단백질-결합단백질 간의 Linker 길이 최적화

- 이동모듈 고유의 인산화 특성 제거로 분석 가능한 신호전달체계 확장

- 무자극 이동모듈의 개발로 분석효율 극대화

○ CUPID 기술을 이용한 신약표적 및 결합저해물질 개발 프로세스 확립

- 다발성 질환(암 등)에 대한 발병 기전 탐색 및 신약표적 3종 발굴

- 신약표적에 대한 단백질결합 기반 펩티드 저해제 1종 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
모듈이동시간	min	5 (한국, KBSI)	5	5
결합쌍 제작기간	day	5 (한국, KBSI)	5	5
분석시간	ea/sec	5 (한국, KBSI)	5	3
복합결합분석수	ea	5 (일본, RIKEN)	5	7

주요결과물

○ 최적화된 세포막 이동모듈을 포함한 CUPID 기술의 상용화 버전

- 이동모듈의 인산화 기능을 배제한 CUPID 기술의 상용화 버전

- 이동모듈의 최소화를 통한 3차원 입체구조에 의한 결합방해 요인이 배제된 CUPID 기술의 상용화 버전

○ CUPID 기술을 이용한 신약표적 및 결합저해물질 개발 프로세스 확립

- 단백질결합 기반 인간 인산화효소에 대한 신규 신약표적 발굴 2종

- 단백질결합 기반 인산 단백질 전사인자에 대한 신규표적 발굴 1종

- 신약표적의 단백질결합 기반 펩티드 저해제 개발 3종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자55

관리번호

기초연-21

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

환경물질 측정을 위한 고성능 질량분석기 기술을 이용한 고효율 비대칭 전기장 이온필터 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

화학

ET, BT

건강한 생명사회 지향

6대제조

기반기술

중분류

계측기기

분석화학

환경기반, 기초기반기술

초고속 분석시스템 기술

소분류

환경계측기

질량분석학

기타환경기반기술

키워드

한글

비대칭 전기장

이온필터

이온 이동도

영문

Differential electric field

Ion filter

Ion mobility

개  요

◦개별 휴대장비로 적용가능하며, 질량분석기의 앞단에 부착하여 분석기의 성능(분리능, 감도 등)을 향상시킬 수 있는 비대칭 전기장 이온필터 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦질량분석 기술을 이용하여 환경시료 등을 이온화하여 이온의 종류에 따른 이온 분리를 통해 성분이 분석되도록 개발이 요구됨

◦이온화원 제작, RF 파워제작 및 미세신호처리기술등에 대한 개발이 요구됨

◦기계화된 대량생산 아닌 기술집약적 소량 생산품으로 중소기업 생산에 적합한 개발 폼목임

개발목표

◦이온필터에 필요한 800 khz 이상, 800V 이상의 RF전원 개발

◦RF ion guide기술을 이용한 비대칭 전기장 이온필터렌즈 개발

◦질량분석기와의 연동제어 기술 개발

◦이온을 측정하여 신호처리 할 수 있는 미세신호증폭 시스템 개발

개발내용

◦주요성능

- 분석방법 : 비대칭전기장 방식 및 질량분석기와 연동되는 이온필터

- 고 전압용 비대칭 전기장 이온필터렌즈(FAIMS)

- RF파워용량 : 800 khz이상, 800V 이상

◦주요특징

- 이온필터로서 질량분석기의 앞단에 적용 가능하도록 개발

- 환경시료 측정용 휴대가능 측정기로 전환이 가능하도록 개발

◦기타요구사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비대칭전기장 방식의 이온필터		Thermo Finnigan	-	비대칭전기장 방식의 이온필터
분석시간	초	1초 (영국, Owlston사)	-	1초

주요결과물

◦질량분석기 프리필터로 적용 가능한 분석용 비대칭 전기장 이온필터 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재07

관리번호

재료연-01

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

복합단조기술을 이용한 80MC-98MC급 대형 선박엔진 크랭크축의 Thrust Shaft 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

기타

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

소성가공/분말

소성가공/분말

고부가가치 선박기술

소분류

단조기술

단조기술

키워드

한글

스러스트 샤프트

크랭크축

분할형 단조

영문

Thrust Shaft

Crank Shaft

Split-die forging

개  요

대형 선박엔진에서 가장 크기가 큰 80MC-98MC급의 Thrust Shaft의 2단 플랜지의 형상을 정밀단조하기위해 자유단조공정과 분할금형을 이용한 형단조 기술을 복합한 신공법을 개발함으로써 투입 원소재 절감, 열처리 비용 절감 및 가공비 절감을 달성할 수 있는 기술개발을 목적으로 하며, 또한, 미세조직을 미세화 및 균질화시킴으로써 우수한 기계적 특성의 thrust shaft 개발을 목표로 하고 있다.

중소기업

적합성

및 필요성

1) 80MC-98MC급 선박엔진의 Crank Shaft 조립품은 그 크기가 15m이상, 300ton 이상의 초대형 제품에 해당하므로 중소기업에서는 설비 및 장치의 한계성이 있어 직접 개발할 수 없으며, 그 부품인 Thrust Shaft의 단조/가공 공정의 원가절감을 중소기업에서 달성함으로써 최종 제품의 경쟁력을 높일 수 있다.

2) 대형 단조품의 건전성과 치수정밀도를 확보하기 위해서는 설계, 검토 단계에서 시뮬레이션을 통해 단조방법에 따른 단련비 예측기술, 조직제어기술, 변형예측기술을 연구소와 중소기업이 공동으로 연구하여야 달성할 수 있다.

개발목표

1) 80MC-98MC급 Thrust Shaft의 끝단 및 중간부 이중플랜지 형상의 정밀단조기술

2) 기존 자유 단조품에 대한 투입중량 절감 15% 이상 달성.

3) Thrust Shaft의 이중 플랜지 형상 정밀단조를 위한 분할금형개발

4) 단조품의 미세조직 균질화 및 단련비 향상을 위한 최적공정 도출

개발내용

1) 국부연속단조 및 형단조 기술을 접목한 융복합공정 개발

가열 ⇒ 업세팅 ⇒ 코깅 ⇒ 절단 ⇒ 재가열 ⇒ 정밀 형단조

2) Thrust Shaft의 이중플랜지 정밀성형을 위한 금형설계/제작 기술

- 이중플랜지 사이의 중앙 Shaft에서 금형 분리를 위한 금형설계 기술

- Shaft부, 중앙 플랜지부, 중앙 Shaft부 및 끝단 플랜지부의 동심도 확보기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인장강도	MPa	610(한국, 두산중공업)	610	630
항복강도	MPa	350(한국, 두산중공업)	350	370
충격치	J	18(한국, 두산중공업)		20
가공여유 (플랜지목부)	mm	-	-	50
가공여유	mm	40(한국, 두산중공업)	40	30
투입중량 절감	%	-	-	15

주요결과물

1) 80MC-98MC Thrust Shaft의 이중플랜지 형상 단조품 및 이를 활용한 가공품

2) 이중 플랜지 형상 정밀단조를 위한 분할금형 및 성형금형 세트

3) 단조품 치수/형상 분석용 지그

4) 이중플랜지 성형 및 분할금형에 관한 특허 2건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

500(백만원)

2차년도

500(백만원)

합계

1,000(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재08

관리번호

재료연-02

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자동차 부품용 내마모 4xxx계 Al합금 봉재의 품질 및 생산성 향상을 위한 소구경 rod(ϕ25~35mm)의 연속 주조-압연공정 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

-

-

소분류

재료공정기술

금속재료공정기술

-

키워드

한글

연속 주조-압연

스크류 압연

4xxx계 알루미늄 합금 로드

영문

continuous casting & rolling

screw rolling

4xxx series Al alloy rod

개  요

◦경량 자동차 부품의 수요가 증대됨에 따라 자동차 에어컨 컴프레셔 부품 소재인 4xxx계 알루미늄 합금 rod의 수요도 증대되고 있으나, 기존 공정(주조-압출)로는 가격 및 생산성 문제로 수요를 쫓아가지 못하는 실정으로 생산성 향상 및 환경문제를 해결할 수 있는 연속 주조-압연설비를 이용한 4xxx계 Al합금 rod 생산 공정 개발이 필요함.

◦연속 주조-압연공정을 통하여 내마모 4xxx계 Al 합금 rod 생산을 위한 ‘연속 주조-필링-압연 → 2단계 스크류 롤링 → 2-roll → 필링’ 공정 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦Al 봉재는 연속주조 및 압출공정을 거쳐 제조되는 소재로 전형적인 중소기업형 제품으로 국내에서는 성훈, 알루텍, 보원경금속 등과 같은 중소기업이 관련 제품을 생산하고 있는 전형적인 중소기업형 기술임.

◦ 소경봉 Al 봉재는 자동차의 발전(내연기관의 효율향상→하이브리드→전기자동차)에 따른 경량 부품 요구에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 소재로 부품의 가격 절감을 위한 소재 제조기술의 고도화가 지속적으로 요구되는 분야임.

개발목표

기존 공정 대비 생산성 향상, 수율 향상, 비용절감 효과와 더불어 연료절감 및 이산화탄소 배출감소 효과까지 기대할 수 있는 연속주조압연설비를 이용한 4xxx계열 알루미늄 합금 rod 생산 공정 개발

개발내용

◦ 주요 성능

- 연속 주조-필링-압연 공정을 통해 생산한 4xxx계 알루미늄 합금 rod를 이용하여 2단계 스크류 롤링, 2-roll, 소구경 필링 공정을 통한 rod(ϕ25~35mm) 생산기술 개발

- 인장강도 15~35kg/mm2, 항복강도 10~20kg/mm2, 연신율 8~20%, 경도 45~80HB

◦ 주요 특징

- 기존 공정 대비 생산성 약 150% 증가(성훈ENG 기준, 연 3~4억원 비용절감)

- 기존 공정 대비 전체 수율 약 20% 증가

◦ 기타 요구 사항

- 기존 공정을 통해 생산중인 제품의 요구 물성 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 인장강도	kg/mm2	일본, 쇼와경금속	15∼35	15∼35
2. 항복강도	kg/mm2	일본, 쇼와경금속	10∼20	10∼20
3. 연신율	%	일본, 쇼와경금속	8∼20	8∼20
4. 경도	HB	일본, 쇼와경금속	45∼80	45∼80

주요결과물

연속 주조-압연설비를 이용한 4xxx계 Al 합금 rod (ϕ25~35mm)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재09

관리번호

재료연-03

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자동차용 경량화 부품 제조를 위한 중공 냉간 단조기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

소성가공/분말

소성가공/분말

-

-

소분류

단조기술

단조기술

-

키워드

한글

냉간단조

용접 파이프

중공 단조품

영문

cold forging

welded pipe

hollow forging

개  요

○ 현재까지 자동차 부품의 제조에 사용되어 중실형 냉간단조강(CHQ 소재)를 사용하였것에 대비하여 중공형 소재(파이프 소재)를 이용한 냉간단조기술을 개발함으로써 자동차의 경량화를 달성하고자 함.

○ 소재에서 성형공정까지의 복합적인 개발을 통한 성형과정에서 에너지 절감을 통한 환경보호 등의 산업적, 환경적 요구를 능동적으로 대응할 수 있음.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 중공형 단조기술은 6대 뿌리산업 중 소성가공, 금형기술에 기반을 둔 전형적인 중소기업형 기술임. 하지만, 현재 기술선진국을 중심으로 양산화 기술 개발이 진행되는 기술로 해당 분야의 선행연구를 수행한 출연연구소의 결과를 기반으로 중소기업에서 양산화 연구가 필요한 기술임.

개발목표

○ 본 연구에서는 중공형 냉간단조반기술개발을 통해 기존 중실부품 대비 30~50% 경량화가 가능한 축대칭 단조품의 개발을 목표로 함. 이상의 목표는 소재개발과 단조제품개발을 유기적으로 통합 수행함으로서 가능함. 이상의 기술 개발을 통해 승용차 기준 약 20kg의 축대칭 단조품을 중공형 부품으로 대체함으로써 약 차량당 약 10kg의 경량화를 달성하여 자동차 연비 향상, 에너지 절감, CO2 배출가스 저감의 효과를 달성하고자 함.

개발내용

1. 중공형 단조품용 소재 기술(소재 대기업 협력 필요)

- 0.2~045 wt.% C 급 소재 적용 중공 소재 확보

- 저가 중공단조용 소재의 품질 균일화 기술(용접부 최소화 기술)

2. 중공소재 적용 냉간단조용 금형 기술

- 중공단조용 금형 개발

3. 중공형 단조 공정 기술 개발

- 중공 파이프 단조 공정 설계 기술 개발

- 프레스 단조품 정밀도 향상 기술 개발(기존 프레스 부품 대비 10% 이상)

- 중공형 자동차 부품 시제품 개발(2종 이상)

4. 중공형 단조품 설계 및 신뢰성 평가 기술

- 중공형 단조품 신뢰성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
경량화(단조품 무게)	%	60	100	55
원가절감	%	100	150	90
치수정밀도	㎛	30	40	30

주요결과물

- 중공단조 시제품 2종 이상

- 중공단조 소재 DB 1 set

- 중공단조 공정기술 DB 및 특허 2건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재103

관리번호

재료연-04

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

항공부품의 국산화를 위한 경량 판재부품 복합성형 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

소성가공/분말

소성가공/분말

-

-

소분류

판재성형기술

단조기술

-

키워드

한글

항공기 판재 부품

고온 판재성형

초소성 성형

확산접합

영문

sheet part for aerospace

hot sheet forming

superplastic forming

diffusion bonding

개  요

◦ 항공기용 판재 부품의 복합성형기술의 개발 : 보잉과 에어버스 등 항공사들은 항공기 payload를 높이기 위해 경량화에 유리한 Ti합금의 사용량을 증가시키고 있으며 초소성 성형, 열간 성형, 확산접합기술을 적용해 일체화 성형 부품의 비중을 확대하고 있음.

◦ 연비향상과 소음/진동이 저감된 차세대엔진 Unducted Fan(연비 35%향상), 동체․날개일체형(연료 20%절감, 저소음)등과 같은 개발에서 기체부품의 신성형기술은 중요한 역할을 담당함.

중소기업

적합성

및 필요성

◦항공기용 기체부품 복합성형 기술은 6대 뿌리산업 중 소성가공, 금형기술에 기반을 둔 전형적인 중소기업형 기술임. 하지만, 해당 기술은 미국을 비롯한 항공선진국에서 무기확산방지조약 등의 여러 가지 경로로 기술 유입이 불가능한 상태임.

◦해당 분야의 선행연구를 수행한 출연연구소의 결과를 기반으로 중소기업에서 양산화 연구가 필요한 기술임.

개발목표

◦ 항공기용 경량합금(Ti, Al) 판재의 복합성형기술 개발

- 복합성형기술 : 항공기용 경량합금판재의 낮은 성형성을 극복하기 위하여 열간성형, 초소성성형 및 확산접합 등의 단위공정을 복합화하여 복잡구조를 가진 항공기 기체부품을 제작하는 최적화 공정기술임.

◦ 경량/일체화 항공기 기체부품 시제품 개발 (2종 이상)

개발내용

◦ 항공기용 경량합금(Ti, Al) 판재의 복합성형기술 개발

- 항공기용 경량합금 판재성형기술을  이용한 기체부품 최적화 설계 기술

- 복합성형공정용 장비, 치구, 금형 기술

◦ 경량/일체화 항공기 기체부품 개발

- 복합성형공정을 이용한 항공기 기체 상용부품 개발

◦ 항공용 Ti 및 Al 판재의 항공 부품 설계 데이터베이스 개발

- 복합성형기술을 통한 기체부품 설계 국산화 데이터

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1.성형정밀도(제시도면)	%	95 (미국, 미주리메탈)	80	95
2.인장강도(원소재물성대비 성형품)	%	95 (미국, 미주리메탈)	85	95
3.연신율 (원소재물성대비 성형품)	%	95 (미국, 미주리메탈)	85	95
4.알파케이스 (Ti 소재)	㎛	50 (미국, 미주리메탈)	60	50
5.Ti 판재 설계데이터	set	선진사 독자보유 (미국, 보잉)	무	1
6. Al 판재 설계데이터	set	선진사 독자보유 (미국, 보잉)	무	1

주요결과물

◦ 복합성형기술을 적용한 항공기부품 시제품 2종 이상

◦ 복합성형기술 DB 1 set

◦ 복합성형기술 DB 및 특허 2건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재104

관리번호

재료연-05

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

550km/h 급 고속철도 전차선로 금구류용 알루미늄 청동 소재 국산화 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계∙소재

재료

기타

기타

기타

중분류

금속재료

금속재료

기타

기타

소분류

구조재료

구조재료

기타

키워드

한글

고속철도

금구류

알루미늄 청동

영문

High-Speed Railway

Fittings

Aluminum Bronze

개  요

Cu-10Al-3Fe계 알루미늄 청동 소재를 국산화 개발하고 이 소재를 적용하여 550km/h급 고속철도 금구류 부품을 국산화 개발함

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 고속철도용 금구류 제품은 약 120개 종류에 달하는 전형적인 소량 다품종으로

중소기업의 생산 규모에 적합함.

◦ 금구류 제조공정으로 적용하는 로스트왁스법에 의한 정밀주조법은 중소기업형

공정임.

◦ 중소기업형 제품으로 출연연구소와 공동 기술 개발을 통하여 개발 성공은 물론    이고 제품의 신뢰성 확보가 필요함.

개발목표

◦ 고속철도 금구류용 알루미늄 청동 소재 국산화 개발 및 신뢰성 평가

- Cu-10Al-3Fe 계 알루미늄 청동 합금 최적 조성 확보

- 용해 정련 기술 및 미량원소 제어 기술

- Lost-Wax 법에 의한 정밀 주조 및 열처리 기술

- 유화 부식 신뢰성 평가 기술

개발내용

◦ Cu-10Al-3Fe계 알루미늄 청동 합금의 최적 조성 선정

- Mn, Ni 등 미량 첨가 원소 효과 규명

- 용해 정련 기술 및 불순물 제어 기술

◦ 정밀주조법을 이용한 금구류 부품 주조기술

- 패턴왁스 금형 설계 기술 및 주형 제조 기술

◦ 열처리 기술; 열처리에 의한 결정립 미세화 및 석출 제어 기술

◦ 유화 부식에 관한 신뢰성 평가 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인장강도	MPa	610-720 (터키, Trona)	600	> 650
항복강도	MPa	310-350 (터키, Trona)	200	> 250
파단연신율	%	12-16 (터키, Trona)	10	> 20
브리넬경도	HB	160-180 (터키, Trona)	90	> 160

주요결과물

◦ Cu-10Al-3Fe 계 알루미늄 청동 합금의 최적 조성 및 용해·정련 기술

◦ 알루미늄 청동 소재 정밀주조기술 및 열처리 기술 표준화

◦ 550km/h급 고속철도용 금구류 국산화 개발 (제품공급)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

330(백만원)

2차년도

330(백만원)

합계

660(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재32

관리번호

재료연-06

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고기능성 소재 성형을 위한 정밀 금형 부품상  50 GPa 이상의 고경도 카본 코팅 공정 기술 및 금형 부품 신뢰성 향상 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

I.재료

NT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

I06. 열/표면처리

나노소재

나노소재/소자기술(041600)

소분류

박막제조

기술

I0603.

박막제조기술

나노소재기술

키워드

한글

카본 코팅

금형

신뢰성

영문

Carbon coating

Mold

Reliability

개  요

1. 고기능성(유리섬유, 탄소복합)소재 사용으로 금형 부품의 신뢰성 향상 필요

2. 신뢰성 있는 나노급 금형 부품 제조 기술과 경쟁력 있는 성형 기술의 접목에 의한 신규 시장 창출

중소기업

적합성

및 필요성

박막 코팅 기술과 금형 제작 기술의 융복합에 의한 시너지 창출

금형 부품의 박막 코팅 기술 적용에 의한 신뢰성 향상

3. 나노급 정밀도를 갖는 금형 부품 제조에 의한 신규 사업 창출

개발목표

박막 코팅 기술 적용에 의한 금형 부품 수명의 50% 향상

박막 코팅 기술 적용에 의한 금형 부품 가공비 50% 절감

고정밀 금형 부품에 적용 가능한 신뢰성 있는 박막 코팅 기술 개발

개발내용

금형 부품에 적용 가능한 신뢰성 있는 고경도 카본 코팅 기술 개발

2. 금형 부품의 재가공비 절감을 위한 박막 코팅의 에칭기술 개발

3. 금형 부품의 정밀도 향상을 위한 박막 코팅 표면 처리 기술 개발

4. 적용 소재, 형상, 정밀도에 의한 최적 박막 코팅 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
박막 경도	GPa	50(일본, HOYA)	40	>50
박막 접착 강도	N	60(일본, HOYA)	40	> 50
재생 금형 형상	(P-V)㎛	0.4(일본, ALPS)	0.5	< 0.3
성형 수명	Shot	5,000(일본, SUMITOMO)	4,000	> 7,000

주요결과물

금형 부품의 신뢰성 향상을 위한 고경도 카본 코팅장치

경쟁력 있는 장수명의 금형 부품 제작 기술

고정밀 성형 기술에 의한 고성능 제품을 요구하는 신규 시장 진입

금형 부품의 재가공 수요 감소에 의한 유해 환경 물질 배출 감소

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

350 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

550 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재33

관리번호

재료연-07

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자동차 연비향상을 위한 동력전달 부품의 고온 저마찰 표면처리용  유효 코팅존 600mm급 카본 아크 이온 플레이팅 양산화 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

재료

NT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노소재

나노소재 소자기술

소분류

박막제조기술

박막제조기술

나노구조 박막의 제조기술

키워드

한글

카본 아크 이온 플레이팅

고경도

자장여과아크

영문

Carbon Arc Ion Plating

Super hardness

FVA

개  요

평활한 조도를 가지는 고온, 내마모 및 저마찰 특성의 카본 아크 이온 플레이팅 양산성 향상 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 자동차 파워트레인 부품의 고온, 내마모 및 저마찰 특성을 가지는 카본박막 제조 양산 기술이 필요함.

◦ 3개 이상의 카본 아크 이온 플레이팅 동시 방전 기술개발

개발목표

◦ 고 증착률을 가지는 카본 아크 이온 플레이팅 소스 및 제어 기술개발

◦ 3개 이상의 소스가 장착된 카본 아크 이온 플레이팅 공정 제어 기술개발

◦ 평활한 조도를 가지는 카본 아크 이온 플레이팅 양산화 기술 개발

개발내용

◦ 주요성능

- 코팅 유효존 : h 600mm 이상 - 코팅두께 : 코팅 유효존 1um 이상

- 코팅경도 : 40Gpa 이상

◦ 주요특징

- 4개 이상의 카본 아크 이온 플레이팅 방전시 안정성 유지

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
코팅 유효존	mm	-	200	600
박막경도	Gpa	40 (일본, 닛산자동차)	35	40
접합력	HF	< 2	3	< 2
코팅 균일도	%	-	15	10
코팅 두께	um	1 (일본, 닛산자동차)	-	> 1

주요결과물

◦ 고효율 카본 아크 이온 플레이팅 코팅 소스

◦ 카본 아크 이온 플레이팅 양산 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재34

관리번호

재료연-08

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

200 l/min급 screw type dry pump의 screw 내구성 향상 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

NT

기반주력산업

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노기반

청정 생산시스템

소분류

기타표면처리

표면물성개질

계면/표면 나노구조화

키워드

한글

소형 건식 스크류 진공 펌프

초고속 회전

내구성

영문

small size screw type dry vacuum pump

ultra fast rotation

durability

개  요

200 l/min 이하의 소형 pump는 산업계의 요구에도 불구하고 screw 제작 기술의 부족(소재등) 및 대형 screw 펌프에 대비 3배 이상의 회전속도(15,000 rpm)가 필요하여 개발이 진행되지 못하였다. 바이 w한다. 15,000 rpm 이상의 고속 회전이 의 어려움으로 인해 개발되지 못하였다.

본 과제에서 동기 motor를 사용한 직결식 screw 구동기술과 screw의 표면 처리 기술의 융합 기술을 활용하여, 재료의 강도를 증진하고 열적 변화를 최소화하며, pump 동작시 발생하는 두 개의 screw 사이의 마찰을 최소화하여 세계 최고성능의 소형 screw dry pump를 제작할 수 있을 것을 기대한다.

중소기업

적합성

및 필요성

현재 국내에서 dry pump를 생산하고 있는 업체는 Edward Korea, LOT vacuum, Korwell 등으로 외국계 기업 또는 매출 1000억대 이하의 중소기업이다. 이들 기업의 주 제품인 대형 dry(건식) pump는 주로 삼성 등의 반도체생산업체나 삼성 LG 등의 display 제조업체에서 전량 사용하고 있으며 화학 및 식품 공업에도 도입되고 있는 단계이다. 특히 본 연구에서 개발하려는 소형 200 l/min급의 pump는, 화학 및 식품 산업 현장에서 적합하며 Screw type pump는 시장 규모가 매년 50 %이상 증가되고 있다.

개발목표

Screw pump의 screw의 표면을, 15,000rpm의 고속 회전이 가능하도록 하는 동기 motor를 사용한 직결식 screw 구동기술과 내마모 및 내식성이 요구되는 Screw 표면에 열처리, 질화 및 코팅기술을 적용하여 200 l/min급의 세계 최소형 screw pump를 개발한다.

개발내용

◦ 200 l/min급 직결식 screw type pump용 screw 및 동기화 기술 개발

◦ pump의 핵심 부품인 screw의 모재 열처리 기술 개발

(재료강도 증진 및 열적 변화 최소화)

◦ screw와 실린더 내벽간의 마찰 마모 저감 표면처리 기술 개발

◦ 사용 회전 수 15,000rpm 이상, 마찰계수 0.3 이하

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
용량(크기)	m3	100 (Edward, 영국)	100	20이하
도달 진공도	torr	10-3 (100m3/h기준)	10-3	10-3
소음	db	65 db (100m3/h기준)	85 db	65 db (20m3/h기준)
최고rpm	rot/min	3,500 (100m3/h기준)	3,500	15,000
마찰계수		0.3	0.5	0.3이하

주요결과물

◦ screw의 모재 열처리 기술

◦ screw의 내구성 코팅 기술

◦ 200 l/min급 소형 직결식 screw dry pump

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재105

관리번호

재료연-09

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

냉장고용 열교환기 초발수 처리 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

재료

NT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노소재

나노소재/소자기술

소분류

표면물성개질

표면물성개질 기술

나노소재기술

키워드

한글

열교환기

냉장고

초발수

영문

Heat Exchanger

Refrigerator

Super Water Repellent

개  요

- 냉장고용 열교환기 표면에 초발수 처리를 함으로써 성에의 발생을 억제하고, 형성된 성에를 녹여서 건조하여 제거하는 대신 녹여만 주어도 표면에서 흘러내려 제거됨으로써 에너지 소모량을 줄여 냉장고의 에너지 효율을 향상시킴.

중소기업

적합성

및 필요성

- 냉장고용 열교환기 제작은 중소기업에서 수행되고 있으며, 이를 가전제품 회사에 납품하고 있음.

- 열교환기의 표면개질을 통하여 냉장고의 효율 향상을 꾀할 필요가 시급함

개발목표

냉장고용 열교환기 표면에 초발수 기능을 부여함으로써 극저온 상태(-20℃이하)에서의 수분 착상을 억제하고 제상을 용이하게 함으로써 냉장고의 효율을 향상

개발내용

◦ 냉장고용 열교환기 소재 표면 전처리 기술

◦ 냉장고용 열교환기 소재 표면에 나노구조물 형성 공정 개발

◦ 냉장고용 열교환기 소재 표면의 나노구조물에 소수 물질 코팅 공정 개발

◦ 냉장고용 열교환기 초발수 표면 양산화 공정 개발

◦ 냉장고용 열교환기 표면 및 초발수 특성 분석

◦ 냉장고용 열교환기 내구성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
열교환기 표면의 초발수성*	도 (접촉각)	적용제품 사례없음 (170°, 미국, Harvard, 실험실 시편 규모)	적용제품 사례없음 (160°, KIMM 실험실 시편 규모)	>140° (실제품)
구름각	도 (기울임각)	2	2	<5
열충격내구성**	cycles	보고사례없음	보고사례없음	100
표면경도	연필경도	-	-	>2B

주요결과물

- 초발수 처리된 냉장고용 열교환기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재106

관리번호

재료연-10

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

콘크리트 이송용 이종금속 파이프 및 엘보 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

재료

ET

기타

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

050114

기타

소분류

기타표면처리기술

기타

폐기물 처리 및 활용기술

키워드

한글

내마모

이종금속

엘보

영문

wear resistance

bimetallic

elbow

개  요

내마모 강관 및 연결부로 사용하기 위한 내부 경도가 HRC 65 이상인           이종금속 엘보 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 소량 다품종으로 기술 집약적이며 다양한 수요에 대처할 수 있는  중소기업

생산 방식에 적합함.

- 저비용 고품질화 및 타 목적용 이송관 및 엘보를 개발하기 위한 지속적인

R&D가 필요하고, 전문 중소 기술기업으로 육성 발전시켜야 함.

개발목표

강관의 내부 경도 HRC 65 이상, 두께 1mm 이상, 굴곡각도 10~170o의

이종금속 수송관 및 엘보 개발

개발내용

- HRC 65 이상의 합금 원료분말 개발

- 이종금속 수송관 및 엘보 성형기술 개발

- 원료분말 제조 및  엘보 성형장치 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
사용수명	배	100(일본, 제일고주파)	-	200
내부경도	HRC	62	62	65<
두께편차	%	±10	±20	±10

주요결과물

HRC65 이상의 수송관 및 엘보, 분말 및 엘보 제조 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재35

관리번호

재료연-11

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

폐수지 재생을 위한 450 mm급 산업용 절단 blade의 3배 이상 수명 증진 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

재료

NT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노소재

나노소재 소자기술

소분류

박막제조기술

박막제조기술

나노구조 박막의 제조기술

키워드

한글

폐 수지 재생

절삭blade

고경도 코팅

영문

used plastic recycle

cutting blade

super-hard coating

개  요

폐 PET, PE, ABS 등 폐수지 재생업체에서는 수지의 재활용 공정 편의를 위해 폐 수지를 선별, 절단 및 이송하여야한다.  절단 및 이송 공정에 사용되는 장치의 마모가 매우 심하여 단시간 사용 후 교체하여야하는데 교체 작업이 복잡하여 시간 소모가 심하다. 본 연구에서는 이들 장치의 절삭 및 이송 장치의 blade의 표면을 금속계 질화물 또는 탄화물을 coating하여 경도를 증진하고 마찰을 최소화하며 부착강도를 모재와 유사한 수준으로 높여 최고급 장수명 절삭 및 이송공구를 개발한다.

중소기업

적합성

및 필요성

국내의 폐 수지 재생업체는 주로 연매출 수백억 – 수억대의 중소기업으로서 현재 사용 중인 장비가 대단히 열악하며 인력 의존이 크다. 수지의 재활용 공정은 모재를 1x1 cm2 크기로 절단하여 선별, 세척, 건조 및 방사 또는 성형 공정으로서 모재 절단 및 이송 장치의 개선이 시급하다. 일반적으로 모재 절삭 공구는 길이 700 mm 폭 200 mm 무게 30 kg으로서 1일 12시간 사용기준으로 2일 사용하면 마모되어 교체하여야한다. 일반적인 절삭 장치는 절삭공구 6개 1조로 운용되므로  훈련된 일력이 작업하여도 교체 시간이 3 – 4 시간 소요된다. 이러한 현상은 절삭 공구 뿐 아니라 flake 이송 장치의 blade에도 같이 적용되는 문제이므로 개선이 절실히 요구된다.

개발목표

폐수지 절삭 및 이송 장치의 blade의 표면을 고경도 내마모 금속계 화합물로 coating하여 절삭 blade의 사용 수명을 3배 향상시키는 표면처리 기술을 개발함

개발내용

◦ 폐수지 절단용 450mm 급 blade 상의 저마모 코팅 기술

◦ 폐수지 절단 환경에 접합한 Ti 및 Cr계 질화물 및 탄화물 코팅 물질

◦ 대형 blade상 생산을 고려한 최적의 코팅 시스템 설계 및 운영

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
코팅 두께	um	-		> 2 um
박막 경도	GPa	35 미국 (Multi-arc)	30	> 30 GPa
접착력	N		50	> 70 N
blade 사용 수명	day	-	1.5	> 4.5 day

주요결과물

◦ 절삭 및 이송용 고경도 저마모의 대형 코팅된 Blade

◦ Blade 코팅 공정 및 공정 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재64

관리번호

재료연-12

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

의료기구 신뢰성 향상을 위한 고내식성 합금소재의 제조공정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

기타

기타

소분류

재료공정

금속재료공정

기타

키워드

한글

의료기구

내식성

스테인리스강

영문

medical instrument

corrosion resistance

stainless steel

개  요

◯ 의료기구용 고내식성 합금소재의 제조공정기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◯ 의료기구는 용도와 종류가 다양하여 중소기업에 적합한 분야이며, 제품 수명 및 신뢰성 향상을 위해 범용 소재보다 내식성이 높은 특수한 합금소재의 적용이 요구되나, 이러한 소재의 제조 및 시험을 위한 인프라는 중소기업에서 구축/활용하기 어려운 실정임.

◯ 따라서 연구소 보유 인프라를 활용한 맞춤형 고내식성 합금의 제조공정기술 확립과 이를 통한 의료기구 품질 신뢰성 향상 연구가 절실히 요구됨.

개발목표

◯ 의료기구용 고내식성 마르텐사이트계 스테인리스강 제조공정기술 개발

개발내용

◯ 주요 성능

- 경도      : 50~55 HRC (열처리 후)

- 공식 전위 : 150 mV(vs. SCE) 이상 (ASTM G5, 3.5%NaCl)

- 내부식성  : 15 mpy 이하 (ASTM G31, at 70℃, pH2, H2SO4+3%NaCl)

◯ 주요 특징

- 기존의 의료기기용 범용 소재인 STS420J2계 합금 대비 우수한 내식성

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
경도	HRC	50〜55 (일본, STS420 기준)	50〜55	50〜55
공식 전위	mV	50 이상	0 이상	150 이상
내부식성	mpy	20 이하	25 이하	15 이하

주요결과물

◯ 고내식성 마르텐사이트계 스테인리스강 중간재 (50~100kg 잉곳, 봉형 압연재)

◯ 의료기구류 시제품 및 내식성 비교 평가 결과

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재107

관리번호

재료연-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

생체의료 임플란트용 2.5mm이하급 Ti합금 소형나사의 정밀성형 및 전조기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

재료

기타

기타

6대 제조

기반기술

중분류

금속재료

금속재료

기타

기타

소분류

재료공정기술

금속재료공정기술

기타

키워드

한글

Ti합금 소형나사

정밀성형

전조

영문

Ti alloy mini-screw

precision forming

thread rolling

개  요

○ 정형외과, 치과 등 임플란트용 타이타늄합금 소형나사의 정밀성형 및 전조기술을 통한 고강도, 고정밀 제조기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재, 정밀가공(CNC)에 의해 전량 생산하고 있는 정형외과, 치과 등 임플란트용 타이타늄합금 소형나사의 경우 생산속도가 느릴뿐 아니라, 나사선 강도 저하 및 나사의 소형화됨에 따른 가공한계성 등에 문제점을 가지고 있어, 정밀성형 및 전조공정을 연계한 제조공정의 개발이 절실함.

○ 임플란트용 타이타늄합금 소형나사의 경우 고부가가치 소량 다품종 생산품목으로 대기업보다는 중소기업에서 개발 및 제조하는 것이 적합함.

개발목표

○ 정밀성형 및 고속가공(전조)기술을 활용한 임플란트용 타이타늄합금 소형나사의 나사선 고강도화 및 고생산화 제조기술 개발

개발내용

○ 주요 성능(지표)

- 소형나사 크기(나사부 직경) : 2.5mm이하

- 생산속도 : 5ea/min이상

- 나사 강도 : 비틀림 파단 강도 50 N∙cm 이상(8mm 나사 기준)

- PULL-OUT 강도 : 450N 이상(8mm 나사 기준)

○ 주요특징

- 정밀가공으로 제조된 Ti합금 소형나사 대비 강도, 생산속도 등 증가

- 임플란트용 나사의 소형화에 따른 제조한계성 극복

○ 기타 요구사항

- Ti합금 소형나사 제조공법 변화에 따른 수요기업으로 부터 시제품 신뢰성 평가 필요

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
생산속도	ea/min	1 (미국, Synthes)	0.5	>5
강도	N∙cm	50(미국, Synthes)	45	>50
PULL-OUT 강도	N	450(미국, Synthes)	400	>450

주요결과물

Ti합금 소형나사 고속생산용 실험실규모 전조설비, 국내외 관련특허 등

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재108

관리번호

재료연-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

풍력발전용 복합소재 터빈블레이드 비파괴평가 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계・소재

기계

기타

기타

풍력

중분류

금속소재

시험평가

기타

기타

소분류

재료분석/

평가기술

비파괴평가

기타

키워드

한글

비파괴평가

풍력발전

복합소재

영문

NDE

Wind Power

Composite

개  요

○ 풍력발전용 터빈블레이드 비파괴평가를 위한 초음파 주사장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재 산업설비 등의 건전성 평가와 관련하여 국내에 설립된 시험,검사 서비스업체는 100% 중소기업임

○ 과거와 달리 현재의 비파괴 서비스업체들은 개별 연구소 설립을 통한 다양한 국가 연구개발 사업에 참여하고 있으며, 새로운 블루오션사업에 적극적임

개발목표

○ 풍력산업용 복합소재 터빈 블레이드의 비파괴평가 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 1회 탐상면적 : 300mm 이상

- 검출 결함종류: Delamination(Disbond), Dry area, Porosity

- 채널 수: 8channel 이상

- 탐상속도: 2.0 m/min 이상

○ 주요 특징

- 현 시장 제품보다 적용성이 수월한 장치 디자인으로 차별화

- 가격 경쟁력 및 견고성, 제품특성에 따른 modification 성능이 월등한 기술 개발

○ 기타 요구 사항

- JIS 및 KS 규격 요구사항에 적합한 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
적용센서 수	ea/scan	26ea (덴마크,포스테크)	없음	16ea
탐상속도	m/min	2m/min (덴마크,포스테크)	없음	2m/min
검출능	%	80% (덴마크,포스테크)	없음	80%

주요결과물

○ 풍력발전용 복합소재 블레이드의 초음파검사 기술

○ 풍력발전용 복합소재 블레이드의 초음파검사 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재65

관리번호

재료연-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	█ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고내식, 저PIMD 특성의 RF커넥터용 주석아연합금도금 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계•소재

재료

IT

기타

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

핵심부품

기타

소분류

도금기술

도금기술

기타정보통신부품기술

키워드

한글

RF 커넥터

주석-아연합금도금

수동상호변조왜곡

영문

RF Connector

Sn-Zn Alloy Plating

PIMD

개  요

◦ 무선 및 이동통신 중계기부품으로서 고성능 RF 커넥터용 합금도금 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ RF 커넥터는 황동, 스텐인레스강, 알루미늄 등의 금속소재 위에 전도성과 내부식성을 부여하기 위해 도금기술이 적용된다.

◦특히 마이크로파와 같은 고주파의 RF 신호를 처리하는 경우에는, RF 접속부 표면    에 고주파전류가 최대로 되는 표피효과(Skin Effect)가 발생되어 신호처리의 손실    을 야기하며 부식현상은 이 손실을 더욱 증가시키는 주요한 요인이 된다.

◦또한 자기적 비선형성에 의해 발생되는 수동상호변조왜곡(PIMD)의 신호간섭을 최    소로 하여 통신신호의 효율을 높여야 한다. 수동상호변조왜곡은 통화품질의 질을     저하시키고 심한 경우 통화 단절현상을 유발하기 때문이다.

◦또 제한적인 자원의 환경을 고려하여 금도금 및 은도금 등의 귀금속 도금을 대체    할 경제적인 도금의 필요성이 대두되고 있다.

◦도금업은 뿌리산업의 대표적인 업종이며, 그 중에서 커넥터 도금은 소량, 다품종을 생산해야하는 특성상 중소기업 특화업종으로 특정되어 있다.

개발목표

◦ 염수분무내식성 1,000시간이상의 주석아연 합금도금된 커넥터개발

◦ PIMD 특성 -160 dBc 이하의 주석아연 합금도금된 커넥터개발

◦ 도금두께 분포 균일도 ± 10% 이하의 주석아연 합금도금

개발내용

◦ 아연 10〜30% 함량의 주석아연 합금도금액의 개발

◦ 도금 시뮬레이션에 의한 도금두께 분포 ±10% 이하 제어

◦ 도금두께 3〜6㎛, 염수분무 내식성시험 1,000시간이상의 주석아연 합금도금된

커넥터 개발

◦ 도금두께 3〜6㎛, PIMD특성 -160 dBc이하의 주석아연 합금도금된 커넥터개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
염수분무내식성	Hours	720Hrs(한국,삼원테크)	720 Hrs	1,000 Hrs
염수분무내식성	Hours	720Hrs(미국,H&S사)	720 Hrs
염수분무내식성	Hours	720Hrs(덴마크,C&C사)	720 Hrs
PIMD 특성	-dBc	170 (미국,H&S사)	160〜170	163 이상

주요결과물

RF 커넥터사용 70%를 차지하는 datacom/telecom, computers, Industrial, military분야 RF 커넥터의 고성능화

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재10

관리번호

재료연-16

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고압주조법을 이용한 치과 임플란트 가공용 어버트먼트 저금합금(Au alloy) 봉재개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

건강한생명사회지향

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

보건의료관련 응용

생체재료

기술

소분류

생체재료

기술

생체재료

기술

의과학의공학 기술

키워드

한글

어버트먼트

저금합금

고압주조법

영문

abutment

low gold alloy

Squeeze casting

개  요

치과 임플란트 상부구조물인 어버트먼트 제조를 위한 고온 내산화용 저금합금 봉재

중소기업

적합성

및 필요성

-노령화 인구증가에 따른 임플란트 사용에 따른 수요 증가(15%성장률)

-관련 기술 대부분이 유럽, 미국이 가지고 있어 심각한 무역수지 불균형

개발목표

-고온 내 산화용 저금합금(50wt.%Au대) 봉제제조

-CNC 선반 가공성이 부여된 봉재 개발

개발내용

-합금설계 : Au-Pt-Pd-X-Y계

-용해 및 주조 : 모합금, 고압주조

-봉재제조 : 열간 가공

-열처리 : CNC가공을 위한 물성 확보열처리

-임상시험

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인장강도	MPa	600(스위스,straumann)	없음	600
항복강도	MPa	450(스위스,straumann)	없음	450
융점	℃	1,200(스위스,straumann)	없음	1,200이상
연신율	%	7(스위스,straumann)	없음	7
세포독성	mild	(스위스,straumann)	없음	2등급이하(mild)

주요결과물

치과 임플란트 가공용 어버트먼트 저금합금 봉재 1종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재11

관리번호

재료연-17

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고인성 내식 Al-Mg 주조합금 개량개발 및 원심주조에 의한 프로펠러 제조

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

재료

기타

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

기타

고기능금속소재기술

소분류

구조재료

구조재료

기타

키워드

한글

주조

인성

내식성

영문

casting

ductility

corrosion resistance

개  요

- 내식성과 인성이 우수한 AC7A합금을 개량한 고인성 내식 Al-Mg 주조합금을 개발하고, 이를 사용하여 원심주조공정으로 소형선박용 프로펠러를 제조하는 기술임.

중소기업

적합성

및 필요성

- 알루미늄 주조산업은 중소기업에 적합한 뿌리산업임.

- 중소기업은 상용합금을 사용한 주조부품 제조기술에 대한 경험이 많음.

- 하지만, 특성 향상을 위한 합금의 개량 기술 및 미세조직/특성평가에

대한 기술이 부족한 실정

- 출연연-중소기업의 공동연구를 통하여 시너지 효과 발현.

개발목표

- 고인성 Al-Mg 주조합금 개량을 통한 소재의 특성 향상

- 원심주조공법을 적용한 소형 선박용 프로펠러 제조

개발내용

- 미량원소 첨가를 통한 Al-Mg계 합금의 개량처리 및 특성 향상

- Al-Mg계 합금의 용탕처리 기술 개발

- 원심주조 조건 확립 및 프로펠러 제조

- 소재/부품의 기계적 특성 (인장특성) 및 내식성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인장강도	MPa	210 (AC7A)	190	230
연신율	%	10 (AC7A)	8	12
충격치	%	-	-	AC7A 대비 110%이상
내식성	%	-	-	AC7A 대비 80%이상

주요결과물

- 고인성 Al-Mg 주조합금관련 소재 특허

- 소형 선박용 프로펠러 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재36

관리번호

재료연-18

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

유동제어 공법을 이용한 신개념 seat 리클라이너 부품의 복합단조 성형

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계 ․ 소재

기계

ET

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

소성가공/분말

자동차/철도차량

청정생산

차세대자동차기술

소분류

단조기술

차체/경량화기술

기타 청정생산기술

키워드

한글

유동제어 공법

신개념 seat 리클라이너

정밀 단조

영문

flow control forming

new concept seat recliner

precision forging

개  요

○ 기계적 성능과 재료 회수율이 향상된 초경량 신개념 seat 리클라이너 부품개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 자동차 seat에 장착되는 recliner 부품은 연간 2,000만개 이상의 생산이 요구됨

○ 파인블랭킹 공법을 기반으로 섹터투스를 생산할 경우 재료 회수율이 40%를 넘지 못하므로 경량화, 재료회수율, 기계적 성능을 높일 수 있는 유동제어 성형공법을 이용한 복합 단조 공정 개발이 요구됨

○ 유동제어 성형공법을 실현 할 수 있는 정밀 냉간 단조 금형기술 및 설계 기술이 수반 되어야 함

○ 금형 수명을 고려한 설계 기술과 시제품 제작 노하우를 보유한 중소기업 지원이 절실히 필요함

개발목표

○ 판재성형 공법과 단조공법을 접목한 유동제어 성형공법을 적용하여 자동차용 seat recliner 부품의 초경량화 및 기계적 강도향상, 에너지 절감 실현

개발내용

○ 주요성능

- 경량화: 10% 이상

- 기계적 강도: 기존 제품대비 15% 향상

- 재료회수율: 70% 이상

○ 주요 특징

- 기존 제품의 치수정밀도를 보장하면서 기계적 강도 및 경량화 실현

- 현 공법을 이용한 생산성보다 spm 상승 실현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
경량화	g(gram)	- (일본, SYVEC)	127.5	114.8
재료회수율	%	- (일본, SYVEC)	40	70
기계적 강도	%	- (일본, SYVEC)	100	115
동심도	%	99 (일본, SYVEC)	98	98
평탄도	%	99 (일본, SYVEC)	98	98

주요결과물

경량 seat 리클라이너 부품 (섹터투스), 유동제어를 적용한 공정설계 방법 및 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재12

관리번호

재료연-19

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

국내 독자모델 굴삭기용 MCV (Main Control Valve) 주조품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계･소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

주조/용접/접합

기타

기타

소분류

재료공정기술

사형주조

기타

키워드

한글

메인 콘트롤 밸브

무결함 내부 유로

고성능화

영문

MCV

Zero defect internal passage

High performance

개  요

MCV(Main Control Valve) 는 굴삭기의 유압에너지를 각 무빙파트에 분배해주는 핵심부품으로 구상화주철이 사용되며 무결함의 고신뢰성 주조품이 요구됨. 본 연구에서는 중국, 일본, 유럽 굴삭기에 공용으로 장착 가능한 국내 독자모델의 고성능 MCV 제조 및 양산화 기술을 개발하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

o 현재 국내 소수 중소기업에서 주로 일본제품의 디자인을 바탕으로한 MCV를 제작하여 대기업에 납품하고 있으나 국내외 특히 중국시장의 확대에 대응해 다양한 메이커의 굴삭기에 장착될 수 있는 독자디자인의 고성능 공용 MCV 개발이 필요함

o MCV 는 통상 다수의 코어를 포함한 복잡한 형상을 갖기 때문에 무결함의 고품위 주조품을 개발하기 위해서는 컴퓨터 시뮬레이션을 활용한 과학적인 주조방안수립이 필요하므로 산연 공동개발이 필수적인 분야

개발목표

o 중국/일본/유럽 굴삭기 메이커에 공용으로 장착 가능한 국내 독자 디자인 굴삭기용 고성능 MCV 주조품 개발 및 양산화

개발내용

o 수평/수직 겸용 장착 가능한 국내 독자모델의 고성능 MCV 설계

o 컴퓨터 시뮬레이션에 의한 유동해석 및 응고해석

o 무결함 주조품을 위한 주조방안 최적화

o MCV 시제품 제작

o 시제품 필드테스트 및 양산화

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, Fukushima)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인장강도	MPa	500	500	600 이상
연신율	%	3	3	3 이상
구상화율	%	80	80	80 이상
내구성(44.1MPa)	Cycle	1,000,000	800,000	1,000,000 이상

주요결과물

독자모델 굴삭기용 고성능 공용 MCV 주조품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재66

관리번호

재료연-20

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자동차 열교환기용 콘덴서 알루미늄 튜브 내식기준

960 시간 이상 만족하는 표면 코팅기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

비젼Ⅳ. 기반주력산업 가치창출

6대  제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

고기능 금속소재기술

소분류

기타표면처리기술

달리분류되지 않은 열/표면처리

키워드

한글

자동차용 콘덴서

고내식/고강도 합금

표면코팅

영문

Automotive      condenser

Anti-corrosion/      high-strength alloys

surface coating

개  요

자동차 콘덴서용 고내식성 알루미늄 압출튜브의 저비용/친환경 표면 코팅기술 개발.

중소기업

적합성

및 필요성

최근 자동차 업계의 경량화를 목적으로 박육화함에 따른 고내식/고강도 압출튜브용 소재의 필요성이 증대되고 있음. 박육화된 압출튜브의 미세조직 및 계면의 정밀분석실시 등은 본 기술개발에서 매우 중요한 부분이나 중소기업 수준에서 독자적으로 해결하기 어려움.

개발목표

-선진국기준 열교환기(콘덴서) 부식시험 960 시간 이상 만족하는 알루미늄 압출 튜브용 표면코팅 기술 개발

-기존의 brazing sheet나 Al-Si filler metal을 사용치 않고 In-situ filler metal을 생성하는 기술을 개발하여, 저비용/친환경 공정기술 확보

개발내용

○ 주요성능.

- 표면부식시험 : 염수분무시험 960시간 이상시 LEAK 없을 것.

- 표면침식깊이 : 제품두께 침식깊이 50%이하

○ 주요특징.

- 현 자동차용 콘덴서기준 성능, 기밀성, 파괴압기준등 동등유지.

○ 기타 요구 사항

- 고객사 브레이징성, 핀접합율, 에로존 등의 품질 양호.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
염수분무 시험	Hr	Min.960	Min. 480	Min.960
부식깊이	%	Max.50	Max.80	Max.50

주요결과물

자동차 열교환기용 콘덴서.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

200(백만원)

합계

400(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재13

관리번호

재료연-21

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

내경 연삭용 일체형 다이아몬드 공구 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

기타

기타

6대 제조

기반기술

중분류

요소부품

요소부품

기타

기타

소분류

절삭/

연삭공구

절삭/

연삭공구

기타

키워드

한글

다이아몬드공구

원통형

소결

영문

Diamond tool

Horning

Sintering

개  요

실린더 내경 가공용 원통형 다이아몬드 공구의 성능 향상을 위하여, 일체형 소결 방법을 이용한 일체형 원통 다이아몬드 공구의 제조 공정을 개발함.

중소기업

적합성

및 필요성

- 자동차 엔진 등 실린더의 내경을 가공하는 원통형 공구의 경우 소량 다품종 사용 공구로써, 대량 생산보다는 기술 집약형 소규모 생산이 적합함.

- 실린더 내경 가공 전용기기는 현재 대표적인 중소기업 주도형 장치로서, 여기에 소요되는 핵심 공구의 경우에도 중소기업의 주도가 적합함.

- 현재 내경 연삭용 공구는 전량 수입되고 있으므로, 장치에 적합한 공구의 확보에 어려움이 있으므로, 자체적인 공구의 제조 기술 확보가 시급하나 국내 기술로는 어려움이 있음.

개발목표

￮ 내경 연삭용 일체형 원통 다이아몬드 공구 개발

- 외경 : 20mm이하, - 내경 정밀도 : 1.0㎛, 원통도 : 1.0㎛.

- 생산량 : 50ea/hr.

개발내용

￮ sleeve 일체형 다이아몬드 공구 제조 기술 개발

￮ 일체형 성형 기술 개발

￮ 다이아몬드 소결층의 설계 및 고밀도 소결 제어 기술 개발

￮ 정밀도 제어를 위한 후 가공 기술 개발

￮ 공구의 field test 및 현장 적용 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (이탈리아, AUTECO)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
내경 정밀도(공차)	μm	1.0 μm	3.0 μm	1.0 μm
원통도	μm	1.0 μm	5.0 μm	1.0 μm
진원도	μm	0.6 μm	3.0 μm	0.6 μm
표면조도	Ra	Ra 0.2	Ra 0.2	Ra 0.2

주요결과물

￮ sleeve 일체형 다이아몬드 공구 (외경 20mm이하)

￮ 정밀 다이아몬드 소결 부품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

500(백만원)

2차년도

500(백만원)

합계

1,000 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자40

관리번호

재료연-22

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Slot-die coater를 이용한 flexible ITO 투명전극용 코팅기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

IT

정보-지식-지능화 사회구현

6대 제조

기반기술

중분류

디스플레이

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

디스플레이제조장비

디스플레이제조장비

기타정보통신부품기술

키워드

한글

ITO박막

습식코팅

플렉서블 기판

영문

ITO thin film

Wet coating

Flexible PET

개  요

플렉서블 PET 기판상에 연속 Roll-to-Roll 방식의 ITO 투명전극 및 기능성 박막 제조를 위하여 슬롯-다이 코팅장비를 활용한 습식코팅 및 성막공정 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦디스플레이 플렉시블 터치패널에서 광투과율, 장 수명, 대면적화, 슬림화,     저가격화 등을 통한 수요 산업의 요구 증가.

◦효율적인 공정기술을 확보하여 생산 원가를 절감하기 위한 방법으로 습식    코팅 공정이 반드시 필요 하며 소재 선택 및 부품상용화를 실현하기 위해    서는 가능성과 생산 비용의 효율성 면에서 중소기업이 적합함.

개발목표

◦습식코팅 소재합성 및 슬롯-다이 코팅법에 의한 성막공정기술 개발

◦고신뢰성 플렉서블 ITO/PET 투명전극 제조공정 및 시스템개발

- Sheet Resistance : 270Ω/sq.

- 광투과율 : 87% 이상

개발내용

◦ITO 습식코팅용 액상 solution 개발

◦PET 기판 상에 슬롯-다이 코팅법에 의한 습식 성막공정 개발

- 표면 전처리, 소재공급시스템, 두께제어 기술

◦ITO 코팅박막 열처리 기술개발

- IR 열처리 시스템, 빔 표면처리 등

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, Nitto)	현재 국내 최고수준 (한국, SKC Hass)	개발 목표치
1. 광투과율	%	90	90	87
2. 면저항	Ω/□	250	270	270
3. ITO 부착력	%	100	100	100

주요결과물

◦습식 코팅을 활용한 ITO필름

◦기능성소재 코팅막 (투명전극, 금속전극 등)

◦디스플레이용 공정장비

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재14

관리번호

재료연-23

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Euro-6 배기가스 규제 대응을 위한 승용차 디젤엔진용 고부착성 turbocharger 전단 촉매 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

환경

ET

비전Ⅲ

기타

중분류

자동차/철도차량

대기질 관리

050111

대기오염물질 저감 및 제거기술

소분류

저공해 및 대체에너지 차량기술

대기오염 방지기술

대기오염물질 저감 및 제거기술

키워드

한글

배기가스 후처리

터보차저 전단 촉매

촉매 코팅

영문

Exhaust gas after-treatment

Pre-turbocharger catalyst

catalyst coating

개  요

자동차 연비향상 및 CO2 배출저감에 대한 요구/규제의 가속화에 따라 터버차저(turbocharger) 사용 확대 및 압축율 증대를 통한 연비 향상기술 개발이 진행되고 있지만 그에 따라 배기가스 온도가 크게 떨어져 유해배기가스 저감을 위한 촉매성능도 크게 떨어지게 됨. 이를 극복하기 위해 최근 자동차제조사는 유해배기가스 저감 및 배기가스온도 상승을 위해 터버차저 전단에 설치할 소형의 산화촉매 개발을 요구하고 있음. 하지만 탈착된 입자에 의한 터보차저 손상 우려 때문에 고유속 배기가스 하에서 부서지기 쉬운 세라믹 담체의 사용이 힘들어 금속담체 사용이 필요한데 이 경우 세라믹 기반의 촉매 코팅층의 탈착이 우려되어 기존 촉매변환기 (catalytic converter)를 그대로 사용하는 것이 어려운 실정임. 따라서 고유속 배기가스 하에서 사용할 수 있는 새로운  turbocharger 전단 촉매의 개발이 요구됨.

중소기업

적합성

및 필요성

자동차 배출가스 저감용 촉매 장치는 높은 가격과 많은 수량으로 전체 매출의 규모가 커서 중소기업의 접근이 어려운 분야임

그러나 자동차용 터보차저전단촉매의 경우 크기가 기존 촉매장치에 비해 매우 작고 많은 수량에도 불구하고 낮은 가격으로 인하여 시장이 기존 촉매에 비하여 크지 않을 것으로 예상되어 기술력을 갖춘 중소기업의 고부가가치 제품으로 적합함

개발목표

Euro-6 배기가스 규제 대응을 위한 승용차 디젤엔진용 고부착성 turbocharger 전단 촉매 개발

개발내용

저가형 금속담체 설계 및 제작

고성능 촉매소재 기술

금속담체 표면 개질 기술

금속담체 촉매 부착성 향상 기술

금속담체 촉매코팅 기술

터보차저 전단 촉매변환기 제조 및 모듈화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
촉매 성능 (CO 전환율)	%	20% (공간유속 500,000/h 조건) (독일, Emitec)	-	20% 이상
촉매 성능 (hydrocarbon 전환율)	%	10% (공간유속 500,000/h 조건) (독일, Emitec)	-	10% 이상
촉매코팅층 부착 강도	연필경도	-	-	2H 이상
고부착성 촉매코팅층 두께	µm	-	-	10 이상

주요결과물

디젤자동차 Turbo-charger 전단용 금속담체 기반의 산화촉매 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재67

관리번호

재료연-24

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

국산 스폰지 타이타늄을 이용한 고청정 타이타늄 잉곳 제조 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

ET

기반주력산업

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

에너지

고기능금속소재기술

소분류

금속정제/회수기술

금속정재/회수기술

에너지소재기술

키워드

한글

타이타늄 스폰지

진공용해

잉곳

영문

titanium sponge

vacuum melting

ingot

개  요

마그네슘 환원공정으로 제조된 국산 타이타늄 스폰지를 이용하여 진공아크용해 장비에 의한 직경 200mm급 고청정의 타이타늄 잉곳을 제조하는 기술임. 이를 위하여 고순도의 타이타늄 스폰지 제조 및 소모성 타이타늄 전극 제조기술과 응고해석을 통하여 타이타늄 잉곳 수율을 90%이상으로 향상시키고 고품질의 판재 및 봉재를 제조하는데 활용 함.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내에 수입되는 타이타늄 판재 및 봉재는 연간 약 5,000톤(약 2,000억원 상당)으로 전량 수입에 의존하고 있어 이들 제품을 제조할 수 있는 타이타늄 잉곳 원소재의 국산화는 필수적

○ 국내에서는 아직까지 국산 스폰지 타이타늄을 이용하여 상업적으로 이용 가능한 잉곳을 제조한 경험이 전무하고 진공용해장비 관련 지식이 취약하므로 관련 장비 및 기술을 보유하고 있는 출연연구소와 공동개발이 필요

○ 현재까지는 타이타늄이 고가이고 특정 분야에 국한되어 사용되므로 시장규모가 한정적인 것을 고려하면 중소기업에서 개발하는 것이 적합

개발목표

◦ 고순도 스폰지 타이타늄 제조 및 진공아크 용해 장비를 활용한 타이타늄 잉곳 제조

⦁순도 99.5% 이상의 고순도 타이타늄 스폰지 제조

⦁산소 함량 0.2%이하, 직경 200mm급의 고청정 타이타늄 잉곳 제조

⦁타이타늄 잉곳 수율 90%이상 확보를 위한 VAR 용해 공정 기술 확립

개발내용

◦ 고순도 타이타늄 스폰지 제조 공정 확립

◦ 진공아크용해 장비를 활용한 타이타늄 원소재 용해 공정 확립

◦ 타이타늄 잉곳 수율 향상을 위한 수축공 형성 제어 기술

◦ 응고해석을 통한 VAR 잉곳의 조직 및 결함 예측 기술 확보

◦ 유도스컬용해 장비를 활용한 스폰지 타이타늄 용해/주조 연구

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Ti스폰지 불순물 함량	%	0.4 이하 (일본, Toho Titanium)	0.8 이상	0.4 이하
잉곳 수율	%	90이상 (미국, Timet)	80 이하	90 이상
Ti잉곳 산소함량	%	0.1 이하 (러시아, VSMPO)	0.3 이상	0.1 이하
성분 편차	%	0.1 이하	0.2 이상	0.1 이하

주요결과물

○ 국산 스폰지 타이타늄을 이용한 200mm급 고청정 타이타늄 잉곳

○ 용해공정 관련 특허

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재109

관리번호

재료연-25

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

나노압전소자를 이용한 leakage self-monitoring 압력관 및 부품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

화학

ET

비전Ⅲ

신소재-나노융합

중분류

나노ㆍ마이크로

기계시스템

전기화학

환경기반

030200

소분류

나노마이크로 센서

에너지변환/저장 전기화학

050113

키워드

한글

플라스틱 압력관

밴드형 압전센서

전도성 파이버

영문

plastic pressure tube

band type piezo-sensor

conductive fiber

개  요

밴드형 압전센서 개발. 플라스틱 압력관 및 연결 부속 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 중소기업은 당면한 공정개선에 치우쳐 기술변화에 둔감하고 정보에 어두우므로 중소기업의 경쟁력 제고를 위해서는 신기술의 연구개발 필요

◦ 연구소 및 기업을 연계한 연구인력의 교환으로 연구개발역량을 극대화하는 네트워크화를 통한 필수 제품개발 집중화 및 단기화 가능

개발목표

◦ 섬유 상에 나노 압전체 형성기술 개발

◦ 파손 진행시 발생하는 기계적 주파수를 측정 및 공진 주파수 제어 기술 개발

개발내용

◦ 섬유(탄소섬유, 유리섬유 등) 상에 ZnO 나노 압전체 형성기술 개발

◦ ZnO 나노 압전체가 형성된 섬유보강 필름형 수지 복합재 개발

◦ 다양한 관종(주철관, 스테인레스강관, PVC관 등)의 규격별 관체에 파손 진행시 발생하는 기계적 주파수를 측정 및 공진 주파수 제어 기술 개발

◦ 파손 진단 밴드형 센서 개발

◦ 압력관용 piezoelectric sensor embedded fitting 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
누수탐지 분해능	litter/hour	2 litter/hour (일본, Olympus)	2 litter/hour	0.5 litter/hour
누수전 탐지 가능시간	hour	0 hour (일본, Olympus)	0 hour	48 hour
나노구조의 aspect ratio		1:10(미국, GIT)	1:5	1:10
conformal coating	%	100(미국, GIT)	70	100

주요결과물

필름형 수지 복합재, 파손 진단 밴드형 센서, piezoelectric sensor embedded fitting

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재15

관리번호

재료연-26

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

타이타늄 부품의 표면경질화처리기술 및 저비용 초발수 코팅공정기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

IT분야

정보지식지능화사회구현

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

핵심부품

반도체나노신소자기술

소분류

전자부품 표면처리기술

전자부품 표면처리기술

기타정보통신부품기술

키워드

한글

타이타늄

표면경화

초발수 코팅

영문

titanium

surface hardening

fingerprint resistance coating

개  요

타이타늄 재질의 표면경질화와 동시에 PVD코팅 및 초발수 코팅의 one process 공정기술의 개발과 이에 따른 고품질 저비용 제품 적용

중소기업

적합성

및 필요성

-IT제품, 장식품 등의 고급화와 인체친화적인 재질의 적용확대 등으로 인해 타이타늄 재질의 제품에 대한 관심과 수요가 급증

- 고품질화와 저비용 부품화공정 개발을 통해 기술력 향상이 요구되며, 세계적인 IT제품들과의 경쟁력 및 품질 확보를 위해서도 시급히 관련 중소기업들의 기술 확보가 요구

개발목표

1.Ti재질의 제품을 표면경화처리후에 PVD코팅하여 보다 높은 표면경도구현

2.PVD코팅 후에 초발수(내지문) 코팅을 ONE PROCESS 공정으로 코팅

3.PVD 코팅방식으로 원색적인 칼라구현( Red, Purple, Green 등)

개발내용

- Ti 표면경화처리 및 스크래치 억제공정기술

- 경화처리후 PVD코팅공정기술 및 설비개발

- PVD코팅과 초발수(내지문) 코팅의 one process 공정 개발

(기존방식- PVD 코팅후에 별도공정의 내지문 코팅공정)

- 원색적인 칼라(Red, Purple, Green 등)의 구현

- 코팅타겟재질의 복합화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
표면경도	Hv	800 (스위스, 올리콘발저스코팅)	300	550
마찰계수		0.4 (스위스, 올리콘발저스코팅)	0.7	0.45
내지문테스트	%	100 (스위스, 올리콘발저스코팅)	70	100
색상		-	미흡	구현

주요결과물

휴대폰(모바일) 외장재, 장식성 외장품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자05

관리번호

재료연-27

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

코일형 변압기 대체용 압전 트랜스포머 제조기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기 전자

전기전자

기타

기반주력산업

기타

중분류

전기전자부품

전기전자부품

기타

고기능세라믹 소재기술

소분류

기타 전기전자부품

달리 분류되지 않은 전기전자부품

기타

키워드

한글

압전트랜스포머

로젠형

적층형

영문

piezo-transformer

Rosen type

multi-layer stacking

개  요

압전세라믹스를 이용한 전압 변환장치

중소기업

적합성

및 필요성

- 각종 전자기기(휴대폰, TV, 경비시스템 등)에 들어가는 모듈은 주문자 생산방식에 의하여 중소기업에서 생산되고 있고, 이 모듈에는 대부분 전압의 증가나 감소를 목적으로 코일형 변압기가 사용되고 있음.

- 코일형 변압기는 전자 모듈의 작동을 위한 핵심부품으로 대부분 중소기업 자체에서 제작되고 있어, 중소기업 개발이 적합함.

개발목표

- 승압율 20배 이상인 압전트랜스포머(단판형)

- 적층형 압전트랜스포머의 승압율 100배

개발내용

- 승압비율을 고려한 압전트랜스포머의 해석 및 설계

- 전극 양상에 따른 압전트랜스포머의 임피던스, 공진주파수 분석

- PCB 실장을 위한 압전트랜스포머의 전극 형상 설계, 응답해석 및 최적화

- 압전트랜스포머 전단 및 후단과 정합(matching)을 위한 회로 설계

- 압전트랜스포머를 위한 소결 및 가공기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
승압비율(단판형)	V/V			20배 이상
승압비율(적층형)				100배 이상

주요결과물

카메라 플래시 트리거용, LCD TV 백라이트용 압전트랜스포머

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자06

관리번호

전기연-01

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고분자분산형액정(PDLC)용 저접촉각 ITO 박막 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기.전자

전기/전자

IT

비전I

신소재-나노융합

중분류

디스플레이

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

디스플에이 부품 및 소재

디스플레이 부품/소재

기타 정보통신 부품기술

키워드

한글

고분자분산형액정

표면 개질

인듐틴옥사이드

영문

PDLC

surface modification

ITO

개  요

- 고분자분산형액정표시소자(PDLC;Polymer Dispersed Liquid Crystals)는 스마트 윈도우에서 디스플레이어에 이르는 다양한 응용성을 가져 최근 주목받고 있는 분야이다.

- 본 기술은 PDLC에서 요구되어지는 기판 위에 액상이 균일하게 퍼질 수 있도록 기판을 친수화 전처리하여 그 위에 증착되는 ITO 박막의 접촉각을 낮출 수 있는 기술이다.

중소기업

적합성

및 필요성

- 디스플레이 시장은 이미 최종 제품 이전에 각 핵심 부품들이 중소기업에 의해 공정별로 분업화 되어 제조되고 있다.

- 본 기술은 저접촉각 ITO용 PET 필름을 생산하는 중소기업 또는 ITO 박막을 증착하여 공급하는 중소기업체에 적합하다.

개발목표

- 디스플레이 PDLC용 저접촉각 ITO 박막 박막 개발

개발내용

- 전극용 저접촉각 ITO 박막 제조 기술

- 용액 코팅법에 의한 저온 친수화 표면 개질 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
광투과율	%	88(일본, 니또덴꼬)	88	89
면저항	Ω/□	250(일본, 니또덴꼬)	350	250
ITO 접촉각	°	80(일본, 니또덴꼬)	83	75
U/C 접촉각	°	55(일본, 니또덴꼬)	57	45
U/C 표면 거칠기	nm	1.0(일본, 니또덴꼬)	1.5	1.0

주요결과물

PDLC용 저 접촉각을 갖는 ITO 박막 기판

친수화 전처리용 연속 표면 개질 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자07

관리번호

전기연-02

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

멀티프로세스 양극산화장치를 이용한 나노산화물광원 비파괴 검사 장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

NT

비전Ⅳ

6대 제조 기반기술

중분류

광응용기기

광응용기기

나노소재

나노 소재‧ 소재기술

소분류

광원

광원

나노소재

기술

키워드

한글

양극산화장치

나노산화물

비전장치

영문

Anodization System

Nano-Oxide Compound

Vision System

개  요

○ 병렬용 양극산화장치기반의 고효율 나노산화물 광원 제작 및 이를 이용한 모바일  비파괴 검사장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 다수개의 양극산화 공정을 하나의 장치로 구현할 수 있는 병렬 프로세스를 이용한 양극산화장치를 개발하여 단 한 건의 양극산화공정만을 수행할 수 있는 기존의 고가 양극산화장치를 대체할 수 기술개발이 요구됨

○ 병렬 프로세스 양극산화장치를 이용한 광원용 나노산화물을 제작하고 이를 이용한 진단용 비파괴 비전장치의 개발이 요청됨

○ 적용제품의 디자인 및 기능의 차별성 및 혁신성이 있고 경제적인 비용으로 개발 가능하여 조기상용화가 용이하며 중소기업의 먹거리가 될 수 있음

개발목표

○ 고효율 광원용 나노산화물 양산제작이 용이한 멀티프로세스용 양극산화장치개발

○ 고효율 나노산화물 광원을 이용한 현장즉시용(Point-of-Care) 비파괴장치 개발

개발내용

○ 주요 성능

[멀티프로세스용 양극산화장치 및 나노산화물 기반 광원 비파괴 장치]

● 5[mA]max.@100[V], 10[mA]max.@150[V], 15[mA]max.@200[V]에서 동시      연속 나노산화물제작 공정이 가능한 MA/HA 병렬용 양극산화장치

● 정전압제어 및 실시간 전압, 전류, 온도 측정용 LabView 기반 GUI 모듈 장치

● 산화물 나노소재, 광원전류≥1.5[mA]@φ(지름)≤4[mm], (±)10% 전류균일도,      연속 10[hrs] 이상의 지속 작동시간

● 이동 가능한 mobile형, 비파괴검사장치 해상도: ≥6[lines/pair]

○ 주요 특징

● 현 시장 제품보다 탁월한 기능(멀티양극산화공정)을 보유한 디자인으로 차별화

● 고효율 나노산화물 광원을 적용한 혁신적 비파괴검사 장치

● 기타 성능 및 안전성 등: 기존 경쟁제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

● 주요 성능 및 안정성에 대한 국가공인시험센터(KTL 등) 시험성적서

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
멀티프로세스 연속공정 양극산화장치	mA/V (연속/멀티공정)	신규아이템 (KR: 1020120023642)	신규아이템	[5mA/100V]w/ [10mA/150V]w/ [15mA/200V]
나노산화물 광원	mA/(φ)mm/time	비교수준 없음	비교수준 없음	1.5/4/10
비파괴검사장치 해상도	lines/pair	~7[lines/pair]	6[lines/pairs]	≥6[lines/pairs]

주요결과물

○ 멀티프로세스용 병렬형 양극산화장치, 나노산화물광원 기반 비파괴 비전장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자08

관리번호

전기연-03

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

산업용 블로워 구동을 위한 75kW, 30,000RPM 급 고속전동기 드라이브 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기/전자

기타

기타

기타

중분류

중전기기

중전기기

기타

기타

소분류

발전기/전동기 및 제어

발전기/전동기 및 제어

기타

키워드

한글

고속전동기

인버터

L-C 필터

영문

High Speed Motor

Inverter

L-C Filter

개  요

국내의 고속기 적용 터보 블로워 시스템 기술은 세계적인 수준에 도달해 있고, 여기에 들어가는 고속전동기 설계 기술도 확보하여 적용하고 있으나, 고속전동기용 인버터의 경우 국내 기술에 의한 제품 보다는 전량 수입품에 의존하고 있음. 본 과제를 통하여 고속전동기용 드라이브 시스템을 개발하여 관련 시장 진출을 모색하고 관련 기술을 확보하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

고속전동기 적용 터보 블로워 시장의 경우 현재 국내 기업체의 연매출 규모는 약  1,000억원으로서, 이중 고속전동기 인버터가 차지하는 비중은 약 20% 정도로 국내 시장 규모만 약 2000억원 정도로 추산됨. 터보 블로워 시장은 소량 다품종 및 소규모 매출의 틈새 시장으로서 대기업이 크게 관심을 두지 않고 있는 분야이지만 중소기업의 경우 사업성이 있는 분야로 판단됨. 따라서 기술집약적인 중소기업의 참여로 기술개발 성공 가능성도 높일 수 있고, 참여하는 중소기업의 매출 수준을 한단계 업그레이드 시킬 수 있는 것으로 생각됨.

개발목표

◼ 75kW/30,000RPM 고속전동기 구동용 인버터 개발

◼ 고속전동기 구동시 고주파 영향 저감을 위한 L-C filter 설계 기술 개발

◼ 고속전동기 구동 알고리즘 및 L-C filter 적용시 전류제어 알고리즘 개발

◼ 고속전동기 구동 인버터 시험 평가 기술

개발내용

◼ 75kW/30,000RPM 고속전동기 구동용 인버터 개발

◼ 고속전동기 구동시 고주파 영향 저감을 위한 L-C filter 설계 기술 개발

◼ 고속전동기 구동 알고리즘 및 L-C filter 적용시 전류제어 알고리즘 개발

◼ 고속전동기 구동 인버터 시험 평가 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
출력	kW	225(독일, KEB)	-	75
정격속도	RPM	30,000(독일, KEB)	-	30,000
출력전압 고조파 함유율	%	3.0(독일, KEB)	-	5.0
인버터 효율	%	95(독일, KEB)	-	94.0

주요결과물

◼ 75kW/30,000RPM 고속동기전동기 구동용 인버터

◼ 용량 및 속도에 따른 L-C 필터 설계 프로그램

◼ L-C 필터 적용시 전류제어 알고리즘

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자09

관리번호

전기연-04

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

DSP Platform을 이용한 BMS 개발 및 1kWh급 확장형 ESS 표준 배터리 팩 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기ㆍ전자

ET

환경/에너지

그린 IT

중분류

전지

전지

에너지

에너지 소재기술

소분류

응용 및 활용기술

응용 및 활용기술

에너지저장 이용기술

키워드

한글

배터리 관리 장치

배터리 팩

AC 내부저항

영문

Battery Management System

Battery Pack

AC Internal Resistance

개  요

ESS용 1kWh급 확장형 고효율 리튬 이차전지 BMS 및 Battery Pack의 표준형 상용화

중소기업

적합성

및 필요성

BMS(Battery Management System)기술은 현재 에너지저장시스템(ESS: Energy Storage System) 및 전기자동차(EV: Electric Vehicle)분야의 핵심기술임

BMS 기술은 다양한 전지를 이용하여 수많은 전지(Cell)의 전압과 전류 및 온도 등을 측정하여 제어하는 기술로써, 수작업과 실험이 많이 소요되는 기술임

대기업들(LG화학, 삼성SDI 등)은 자제 BMS 기술을 개발하고 있으나, 기술 및 정보를 공유하지 않고 있어, 중소기업들(미섬시스텍, 파워로직스, 넥스콘테크, 코디에스 등)이 매우 힘들어 하고 있음

상대적으로 기술 인력이 부족한 중소기업과 출연연이 공동으로 BMS의 핵심기술인 셀 밸런싱(Cell Balancing) 기술과 Battery Pack을 상용화하여 중소기업의 매출을 증대시킬 필요가 있음

개발목표

○ DSP Platform을 이용한 BMS 개발 및 1kWh급 확장형 ESS 표준 배터리 팩 개발

개발내용

○ DSP 기반 BMS Platform 개발환경 구축

○ BMS 개발(SOC 에러율 5%, Adaptive Cell Balancing 5mV 이하)

○ AC Impedance 측정을 통한 SOH(State of Health) 기술 개발

○ 열 수치해석을 통한 최적 Battery Pack(1kWh급/3,500회/10년 수명/확장형 표준 모델)

○ Pack 성능 및 안전성 개발 시험 평가(KOLAS 전지시험, IEC62619, IEC 62620)

○ 기타 요구 사항

- UL 필수 규격 적합성 및 주요 전자 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
SOC 정밀도	%	10 (대한민국, 삼성SDI)	10	5
Cell Balancing 편차	mV	10 (대한민국, 파워로직스)	10	5

주요결과물

배터리 관리장치(Battery Management System), 배터리 팩, Monitoring Software

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

350 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료20

관리번호

전기연-05

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고출력 스펙트럼 가변형 LED 광원을 이용한

복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 및 영상처리 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

보건의료

BT

비전Ⅱ

기타

중분류

치료기기 및 진단기기

치료/진단기기

보건의료

관련응용

생체영상

처리기술

소분류

기타 치료 및 진단기기

기타 치료 및 진단기기

020219

키워드

한글

3-씨모스 카메라

로드 릴레이 렌즈

가변형 스팩트럼

영문

3-CMOS Camera

Road Relay lens

Tunable Spectrum

개  요

복강경은 주로 최소 침습 수술을 위해 사용하는 영상장비로 고화질 로드렌즈 및 카메라 시스템이 복강경 시스템의 핵심 요소임.

프리미엄급 복강경 카메라 시스템은 3CMOS 또는 3CCD가 사용되는 추세이며, 이를 위해서는 3개의 프리즘을 통해 RGB 영상을 분리하기 위한 영상센서 모듈기술과 HD 영상 처리를 위한 광학 및 ISP 기술 등이 필요함.

또한, 스펙트롬 가변형 LED광원을 이용한 분광영상 기술 개발을 통하여 복강경 수술 시 병변의 구분을 용이한 고기능 복강경의 개발이 가능함

중소기업

적합성

및 필요성

의료기기는 소량 다품종으로 부위별로 주문자 생산 방식이 많아 대형 장비 이외에는 대부분 전문 중소기업이 생산하는 경우가 많음

특히 복강경(경성내시경)은 세계적으로도 중소기업 브랜드 제품들이 전문성을 가지고 시장을 선점하고 있는 의료기기 제품임

본 과제는 기존 복강경 영상기술을 크게 향상시키기 위한 것으로 기존 복강경 개발 및 생산 경험이 있는 중소기업에 적합함

개발목표

복강경 및 최소 침습 시술용 Full HD 3-CMOS 고화질 카메라 시스템 개발

개발내용

- 복강경용 Full HD 3-CMOS 카메라 모듈 및 ISP 기술 개발

- 고출력 스팩트럼 가변형 LED 광원 장치 개발 및 최적의 화질 개발

- 복강경을 비롯한 수술 환경에 적합한 영상처리 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
복강경 외경	mm	독일, Stolz	시제품 형태	10mm
Video Format	pixel	-	-	1920×1080
Frame rate	fps	-	30	60
HD 영상 지연	ms	200	500	200
전송 frame rate	fps	-	20	30
연색성	a.u.	Nichia	85	95

주요결과물

- Full HD 3-CMOS 카메라 모듈, 고출력 스팩트럼 가변형 LED 광원장치

- 수술용 영상 처리를 위한 영상 프로세서 및 고화질 복강경 시스템

- 특허 3건/SCI 논문 3건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료21

관리번호

전기연-06

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Binocular vision 개선기능을 갖는 개인용 멀티미디어 디스플레이 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

BT

비전Ⅰ

의료기기

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

기능복원/보조/복지기기

보건의료

관련응용

영화·영상·디지털미디어표준화기술

소분류

인지/감각기능지원기기

G0509

020217

키워드

한글

양안시

비전훈련

개인용 디스플레이

영문

Binocular vision

Vision Training

Personal Display

개  요

독립적 영상제어가 가능한 개인용 양안독립형 디스플레이와 양안시 기능 개선 훈련이 가능하도록 진단 및 훈련 프로토콜을 개발하여 3D영상을 감상하면서 양안시 훈련을 병행할 수 있도록 하는 개인용 멀티미디어 디스플레이 장치의 개발.

중소기업

적합성

및 필요성

- 의료기술과 IT 기술의 융합에 의한 결과물로 비교적 단기간에 개발이 가능

- 기능성 멀티미디어 제품으로 대기업 보다는 아이디어와 순발력이 뛰어난 벤처기업 등에 적합.

개발목표

- 독립적 영상제어가 가능한 양안독립형 영상디스플레이 장치 개발

- 폭주·개산 등 양안시 기능 진단 프로토콜 개발

- 양안시력에 진단결과에 따른 훈련 프로토콜 및 콘텐츠 개발

개발내용

○ 주요성능

- 영상입력 : Analog - 1 Ch., Digital - 1 Ch.

- 해상도 : SVGA 800 x 600 RGB

- 화면크기 : 40inch 허상

○ 주요특징

- 좌/우 영상의 독립적 제어

- 내장 프로토콜에 따른 영상 쉬프트

- 폭주·개산능력 진단을 위한 입력장치

- 폭주·개산능력 진단 및 훈련 모드

- 안구운동 모드

○기타요구사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
폭주·개산 각	°	-	국내최초	10°
인지화면 크기	inch	-	40	40
장착부 중량	g	-	95	100

주요결과물

○ 독립적 영상제어가 가능한 양안독립형 영상디스플레이 장치

○ 폭주·개산 등 양안시 기능 진단 프로토콜

○ 양안시력에 진단결과에 따른 훈련 프로토콜 및 콘텐츠

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자10

관리번호

전기연-07

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

HVDC용 첨단송전선의 Accessory 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

ET

환경/에너지 프론티어

-

중분류

중전기기

중전기기

에너지

에너지소재기술

소분류

송배전 및 보호/감시장치

송배전 설비

에너지소재기술

키워드

한글

직류송전

첨단송전선

접속금구류

영문

HVDC

Advanced Conductor

Accessory

개  요

HVDC 송전선로에 적용되는 첨단송전선의 전용 Accessory를 개발함

중소기업

적합성

및 필요성

- 송전선용 접속금구류는 국내의 경우, 주로 중소기업에서 생산하는 제품임.

- 최근 우리나라의 HVDC 송전선로에는 송전용량이 증대되고, 전력손실을 저감시킨 첨단송전선이 후보재로 거론되고 있음.

- 이 첨단송전선은 기존의 송전선들과 달리 Core부에 초고강도 강선이 적용되고, Al도체로서는 Round형 도체가 아닌 TW(사디리꼴)형이면서 강도가 대단히 낮은 열처리한 소재를 사용하기 때문에, 전용 Accessory의 개발적용이 필수임.

- 수 년 전부터 LS, 대한전선, 일진전기, 메탈링크 등에서는 HVDC에 적용할 수 있는 새로운 첨단송전선 개발을 진행시켜 와 상당한 진척을 이루고 있음.

- 그러나 첨단송전선에 적합한 접속금구류의 경우, 중소기업의 개발경험과 기술력 부족으로 아직 개발이 이루어지고 있지 않음.

- 따라서 기술력과 풍부한 개발경험을 보유한 연구원과 공동연구를 통하면 시너지를 극대화할 수 있다고 판단됨.

개발목표

- HVDC 첨단송전선용 고내열 고강도 Compression-type Dead-end Clamp 개발

- HVDC 첨단송전선용 Grip형 Spacer Damper 개발

개발내용

○ HVDC 첨단송전선용 고내열 고강도 Compression-type Dead-end Clamp 개발

∘ 압축인류크램프용 신Al합금 개발

∘ 형상 및 사이즈 재설계 및 최적화 연구

∘ 시제품 제작 및 성능 평가 연구

○ 신Al 합금 적용 Grip형 Spacer Damper 개발

∘ 내마모성 grip 재질 적용 연구

∘ Grip 형상, 구조 재설계 및 최적화 연구

∘ 시제품 제작 및 성능평가 연구

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Clamp 인장강도	kgf/mm2	8 (USA, General cable)	8	12
Clamp 전기저항, at 20℃	Ω/km	0.0690 (USA, Southwire)	0.0719	0.0690
Clamp Slip load (Drake)	kgf	＞ 12,870	-	＞ 13,423
내마모 특성 (무게감소)	g	0	-	0

주요결과물

Compression-type Dead-end Clamp, Spacer Damper 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자11

관리번호

전기연-08

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

작업장 안전성 및 생산성 향상을 위한 전류제어형 60kW급 Lifting Magnet 시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

기타

비전Ⅳ

-

중분류

중전기기

중전기기

기타

041200

소분류

전력변환기기

전력변환기기

기타

키워드

한글

철판 이송

전자석 제어

전류제어

영문

lifting magnet crane

magnet control

current control

개  요

○ Lifting magnet crane용 전류제어형 Magnet 구동제어 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 시장의 규모 및 제품의 특성상 중소기업에 적합하며 세계적으로 중소기업들이 이 제품을 공급하고 있음

○ 안전성 및 생산성 향상을 통한 국내 철강산업의 국제 기술경쟁력 향상을 위해 필요로 하는 현안 기술로서 기술 개발 성공시 수출 등 신규 시장개척에도 유망함

개발목표

○ 운전주위 환경변화 및 외란에 강인하며 제어의 신뢰성이 향상된 Lifting Magnet 구동 및 제어 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 용량 : 60kW급

- 수명 : 시장 경쟁품 수준

- 제어 성능 : 매수제어 가능

○ 주요 특징

- 최적 전류제어 방식

- 현 시장 제품보다 제어특성, 안전성, 신뢰성 향상

- 현 시장 제품보다 비상전원용 축전지 수명 연장(10%이상)

○ 기타 요구 사항

- IEC, IEEE 규격 등에 기준한 EQ 적합성 만족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
제어 성능	매수제어 기능 유무	기능 유 (스위스, Truninger) (이태리, SGM)	매수제어 불가	매수제어 가능
충전 성능	BMS 기능 유무	“	단순 ON/OFF 제어	BMS 기반 제어

주요결과물

○ Lifting Magnet Crane용 전자석 구동장치(60kW급)

○ Lifting Magnet Crane용 전자석 전원 Backup용 배터리 충전장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자12

관리번호

전기연-09

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

그린홈 구현 에너지절감형 스마트넷 패널 배선스위치 시스템

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

IT

비전Ⅰ

에너지효율화

중분류

중전기기

중전기기

기타 정보기술

012500

홈네트워크 기술

소분류

개폐기류

K0305. 개폐기류

010411

키워드

한글

그린홈

에너지절감

배선스위치

영문

Green Home

Energy Saving

Wiring Switch

개  요

◦ 기존 배선장치인‘대기전력자동차단콘센트, 전등스위치’등에 대한 사용자

의 접근성을 용이하도록 스마트넷 패널를 통한 스위치 집중제어 기술

◦ 스마트넷 패널상에 배선장치들의 전력소비량 정보표시 제공으로, 홈거주자

의 자발적 에너지절감 유도

◦ 배선스위치 제어를 위한 전류계측 감지센서 오동작 해소를 위한 고조파

성분분리 코사인형 센서모듈 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 세계적으로 에너지의 30~40%가 빌딩·홈내에서 소비됨

- 신․구 건물에 적용 가능한 경제적인 에너지관리서비스 요구 증대

- 에너지소비정보의 실시간 제공시, 자율적 에너지소비 절감 유도로

약 10% 정도의 에너지소비 절감 효과 발생

ㅇ 국토해양부 "대기전력자동차단콘센트 의무화" 고시 발효

- LH(한국토지주택공사)는 에너지관리공단(이사장 이태용)과 함께 LH 기존

임대지구에 ‘대기전력 자동차단콘센트’를 설치보급키로 하여, 1.1만

가구에 3만개 설치 및 연간 전력소비량 1206MWh 절감이 예상

개발목표

□ 그린홈 구현 에너지절약형 스마트넷 패널 배선스위치 시스템 개발

개발내용

◦상용전원 : AC220V-15A, 60Hz

◦주요구성 : 전력메터, 전등 및 일괄소등스위치, 대기전력 자동차단스위치

◦배선범위 : 전등 2회로, 벽면 매입형 콘센트 2회로 등

◦대기전력 : 대기모드 0.5Watt이하 범위

◦통신방식 : RS485통신

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전력메터정밀도	%	0.1 (미국,Cirrus Logic)	0.1 (정밀메터)	0.1∼1.0 (소형메터)
전자기접합성(EMC)	kV	4	4	4
소비대기전력	Watt	0.2 (일본, 파나소닉)	1.0	0.2∼0.5
온습도특성	hr	168hr(24~66℃, 93%) (일본, 파나소닉)	168	168

주요결과물

스마트넷 패널 시스템, 일괄소등스위치, 대기전력자동차단스위치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자13

관리번호

전기연-10

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Dry-Air를 이용한 친환경 25.8kV Recloser 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

ET

비전Ⅲ

친환경생산.신소재

중분류

중전기기

중전기기

환경기반

오염저감

소분류

개폐기

개폐기류

050111

키워드

한글

건조공기

친환경

차단기

영문

dry-air

eco-friendly

circuit-breaker

개  요

○ 기존의 전력기기에 주로 사용되는 SF6 절연가스는 지구 환경에 심각한 영향을 미치는 온난화가스로서 향후 사용 규제가 예상됨

○ 이를 대체하는 친환경 절연매체인 Dry-Air를 이용하여 25.8kV급 Recloser를 개발하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전체 전력기기 시장 중 Recloser의 비중이 작고 소량 생산 품목으로서    대표적인 중소기업 분야임

○ 지구온난화에 따른 SF6 가스 사용 규제로 친환경 절연매질을 사용한 전력기기의 폭발적 수요가 예상됨

○ 배전선로 구성 시 반드시 필요한 Recloser에 대표적인 친환경 절연매질인 Dry-Air를 사용함으로서 시장 선점과 기술적 우위 확보

개발목표

○ 3상 일괄형 25.8kV Dry-Air Recloser 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 정격 : 25.8kV 630A

- SF6 가스 사용량 : 0% (Dry-Air로 대체)

- 단시간 전류 : 12.5kArms

- 성능시험규격 : ES-5925-0006, 0007 및 별도 인증규격

○ 특징

- 국내 최초 Dry-Air를 이용한 친환경 Recloser 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
SF6 사용량	%	0(독일, Siemens, 고체절연)	고체절연	0
상용주파 내전압	kV	60kV(스위스, ABB)	60kV(SF6 100%)	60kV
뇌충격 내전압	kV	150kV(스위스, ABB)	150kV(SF6 100%)	150kV
단시간 전류	kA	12.5kA(스위스, ABB)	12.5kA(SF6 100%)	12.5kA

주요결과물

○ 3상 일괄형 25.8kV Dry-Air Recloser 시제품

○ ES-5925-0006, 0007 및 별도 인증 시험성적서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자14

관리번호

전기연-11

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

방재용 건식변압기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

기계

ET

비전Ⅲ

그린IT

중분류

중전기기

일반기계

환경기반

고신뢰성전력시스템

소분류

변압기류

방재소방기계

기타환경기술

키워드

한글

건식변압기

3D 삼각코어

방재

영문

Dry Type Transformer

3D Type Core

Disaster

개  요

대형건물,선박,원자력발전소,석유화학단지등 고장파급효과가 큰 환경에서 고 신뢰성과 최소 고장파급울 위한 효율이 향상된 방재용 건식 변압기  개발

중소기업

적합성

및 필요성

○제안된 변압기는 중소 용량으로 일반 변압기 제작기술에 방재 및 효율 향상기술이 추가되는 변압기이며 기술성 및 경제성과 개발 인적자원 측면에서 중소기업 개발에 적합

○극한 환경에서 충분한 신뢰성을 보유하고 변압기 화재시 사고 파급을 최소화 시킬수 있는 방재용 효율 향상 건식변압기 개발이 필요

○사용 후 폐기 시 매립(소각)을 하지 않고 재활용이 가능한 변압기 개발 시급

개발목표

○절연물 소재의 최적화 적용에 따른 변압기 화재 시 유독가스발생 및 불꽃의 최고 온도를 줄이고 연소가스의 투명성을 확보하는 방재용 건식변압기 개발기술.

○내환경성과 극한 기후변화에서 충분한 신뢰성을 보유한 건식변압기 개발

○권산구조와 ,철심구조의 최적화에 따른 선진국 수준의 고효율 변압기개발

○친환경 및 자원순환이 가능한 Vacuum Pressure Impregnation의 공정 기술개발

개발내용

○ 주요 성능

- 규격 및 용량:3상 1,250kVA ( 22.9kV/380-220V ), - 효율:99.4%(50%부하시)

- 절연등급 - H종 Class   - 충격내전압 - 95 BIL

- 상용내전압 - 50 kV, 1분간

○ 주요 특징:방재 및 기후‧환경시험(공인기관 신뢰성 시험)

- FIRE BEHAVIOUR TEST : IEC 60076-11의 F1 규격에 의한 시험

- CLIMATIC TEST : IEC 60076-11의 C2규격에 의해 시험 후 절연시험

- ENVIRONMENT TEST : IEC 60076-11의 E2규격에 의해 시험후 절연시험

○ 기타 요구 사항

기후 및 환경변화가 극심하여 기술적 환경규제가 심한 유럽(EU) 및 미주 등에 수출이 가능한 방재용 건식변압기 개발

항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
효율 (50%부하)	%	99.4 (유럽,ABB))	99.2	99.4
Exciting Current	%	0.35 (유럽,ABB))	1.0	0.35
Voltage Requlation	%	0.8 (유럽,ABB))	1.3	0.8
Sound Level	dB	52 (유럽,ABB)))	57	52
Fire Behaviour Test	IEC60076-11	F1 (유럽,ABB))	-	F1
Climatic Test	IEC60076-11	C2 (유럽,ABB))	-	C2
Environment Test	IEC60076-11	E2 (유럽,ABB))	-	E2

주요결과물

- 3상 1,250kVA( 22.9kV/380-220V ) 방재형 고효율 건식 변압기

- IEC 60076-11 규격 개발시험 성적서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

295(백만원)

2차년도

288(백만원)

합계

583(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학02

관리번호

전기연-12

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

36 ㎸급 DAIS 개폐기용 액상실리콘 케이블 접속재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

NT

비전Ⅲ.환경/에너지 프런티어진흥

신소재-나노융합

중분류

고분자재료

고분자공정기술

나노소재

고신뢰성

전력시스템기술

소분류

고분자가공기술

J0303고분자가공/성형기술

나노소재기술

키워드

한글

케이블 접속재

액상 실리콘 고무

건조공기절연 스위치기어

영문

cable connector

liquid silicone rubber

dry air insulated switchgear

개  요

◦36 ㎸급 DAIS(dry air insulated switchgear) 개폐기용 케이블 접속재를 액상 실리콘 복합사출성형 제조방식으로 제조

중소기업

적합성

및 필요성

◦국내 중전기기산업 경쟁력 강화 및 융복합 나노소재기술을 통한 부품의 신뢰성 증대를 위하여 액상 실리콘을 사용한 DAIS 개폐기용 접속재, CNT 분산 반도전성 코팅액을 비롯한 관련소재 및 복합사출성형기술 등의 개발이 시급

개발목표

◦36 ㎸급 DAIS(dry air insulated switchgear) 개폐기용 접속재 개발

- 소재, 형상설계, 액상사출성형 및 코팅공정기술 개발

◦개폐기용 접속재의 열적ㆍ기계적ㆍ전기적 특성 평가

개발내용

◦주요성능

- 36 ㎸급 DAIS 개폐기용 접속재 : 필수 규격 만족(아래 평가항목 참조)

- 절연소재 : 절연내력 25 ㎸/㎜, 난연성 V0, 내트래킹성 4.5 ㎸

- 반도전 실리콘 고무 : 저항 200 Ω, 인장강도 6 MPa

- 반도전 카본나노튜브 분산 코팅액 : 저항 2,000 Ω

◦주요특징

- 액상 실리콘 복합사출 및 프리히팅을 통한 공정시간 단축

- 카본나노튜브(CNT) 분산 코팅액 적용을 제품 신뢰도 향상

◦기타요구사항

- IEEE 및 한전규격에 따른 시험기관의 공인시험성적서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (독일, NKT Cables)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
부분방전시험	pC	5	10	5 이하
상용주파내전압성능	㎸(AC, 5분)	81	-	81 이상
직류건조내전압성능	㎸(DC, 15분)	108	-	108 이상
충격내전압성능	㎸	170	-	170 이상

주요결과물

ㅇ 36 ㎸급 DAIS 개폐기용 실리콘 케이블 접속재, 크로스튜브, 캡, 부스바

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자15

관리번호

전기연-13

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

펄스형 테라헤르츠파 기반 반도체 비파괴 검사 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

IT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반

기술

중분류

반도체 장비

반도체 장비

핵심부품

초정밀가공시스템기술

소분류

측정/검사

장비

측정/검사

장비

집적회로

기술

키워드

한글

테라헤르츠

반도체

비파괴 검사

영문

Terahertz(THz,T-ray)

Semiconductor

Nondestructive inspection

개  요

○ 펄스형 테라헤르츠파를 이용한 적층 반도체 검사 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 반도체 검사 분야는 특히 반도체 시장의 빠른 변화에 대응이 요구되기에     대기업보다 중소기업이 가장 적합함.

○ 또한, 고객 요구에 따른 시스템 가변성(변형, 맞춤형 제작)에서도 빠름.

개발목표

○ 고속/고분해능 비파괴 반도체 검사 시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 정밀도 : 25um 이하, 측정 속도 : 30 msec/pixel 이하

○ 주요 특징

- 레이저 스캐닝 기반 THz 고속/고분해능 반도체 검사

- 실시간 데이터 처리 및 모니터링

○ 기타 요구 사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
정밀도	um	160 (영국, Teraview)	250	25 이하
측정 속도	msec/pixel	60 (영국, Teraview)	100	30 이하

주요결과물

펄스형 테라헤르츠파 기반의 적층 반도체 비파괴 검사 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-융복합-에너지·자원02			관리번호			전기연-14
제안사업명	■ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	22.9kV급 스페이서 케이블 배열 가공선로 시스템 및 부속장치 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	에너지･자원	에너지/자원			ET 분야		비전Ⅲ		6대 제조기반기술
	중분류	송배전계통	송배전계통			청정생산		고신뢰성 전력시스템 기술
	소분류	송ㆍ변ㆍ배전 시스템 기술	송/변/배전 시스템 기술			기타청정생산기술
키워드	한글	스페이서			배전선로				상절연
	영문	Spacer			Distribution Line				Phase Insulation
개 요	22.9kV 배전선로는 2회선으로 10,000kVA를 수용가에 공급하고 있다. 그러나 급격히 늘어나는 부하에 비하여 공급능력이 부족한 실정이며, 도심밀집지역 등의 전력수요량에 부합하는 전력공급량을 늘리기 위한 대용량화와 컴펙트화를 통한 최소 공간 점유에 따른 도심지 미화의 목적과 수목지역에서도 안정적인 배전시스템 즉, 한 가지 방식으로 도심지역과 수목지역에 동시에 만족할 수 있는 혁신적인 배전방식을 개발하고자 함.
중소기업 적합성 및 필요성	○ 현재 154kV 변전소로부터 공급받는 22.9kV 배전선로는 2회선 간선 공급방식으로 10,000kVA를 수용가에 공급하고 있다. 그러나 날로 늘어나는 부하에 비하여 공급능력이 부족한 실정임. ○ 따라서, 가공 선로 방식의 다회선화 하는 방식을 통하여 전력 공급능력을 높일 수가 있다. 기존의 2회선 방식을 최대 4회선까지 쉽게 증설이 가능한 방식의 도입이 요구되어져 왔음. ○ 이러한 상황을 개선하기 위한 방편으로 선로의 지중화를 일부 시행하고 있으나, 기존 도시에 지중화 되어 있지 않은 지역의 지중공사가 어려운 여건상 문제와 실제 시설비용이 가공 방식에 비해 지중선로의 방식이 공사비용이 약 10배로 비용이 많이 소요되는 어려움을 가지고 있음. ○ 위의 제한 요인을 해결하기 위하여 한국전력공사에서도 중소기업과 더불어 본 기술개발 시스템을 해결방안으로 검토하였으며, 기존의 문제점을 해결할 수 있는 방식이 가공 배전선로의 스페이서 케이블 배열방식이라고 결론을 내렸음. ○ 아울러, 개발하고자 하는□가공 배전선로 시스템 및 이에 적용되는 전기기기, 절연물, 부속금구□ 등은 한전의 중소기업 사업 분야로 구분되어 있음.

개발목표

○ 가공배전선로 전력공급능력의 제한 요인을 해결하기 위하여 스페이서 배열방식의 가공선로 시스템을 적용함으로써 전력선을 기존의 2회선 배전방식을 4회선으로 설치가 가능하도록 한 시스템 및 부속장치의 개발

○ 현재 선진국 (미국, 일본)에서 개발되어 사용하고 있는 제품의 성능과 비교하여 동등 이상의 개발 목표치를 만족하는 제품을 개발.

개발내용

○ 22.9kV급 상절연 스페이서 및 핀애자 정격 설계 기술

◦ 전기적 안정성 해석(평활전계분포 분석)을 통한 취부구조 형상설계

◦ 풍압, 자중 및 진동 등의 하중에 의한 영향 분석 및 기계적 하중 설계

◦ 조가선 및 케이블 고정부의 취부를 위한 최적화 설계 : 톱니형 조임장치 적용

○ 22.9kV급 상절연 스페이서 및 핀애자의 하우징 절연 설계 기술

◦ 전계완화 구조의 스페이서 절연부 형상 설계 및 제조 공법 개발

◦ 핀애자 케이블 고정부 형상 설계

◦ 충격내전압, A/C 내전압에 견디는 절연 강도 성능 및 특성시험평가

◦ 내후성 및 내트래킹성을 갖는 고강도 HDPE 플라스틱 Formulation 개발

○ 시제품 성능평가 기술

◦ 최적의 물성 선정을 위한 성능 평가 (굴곡강도, X-선, 냉열 및 열변형 온도시험 등)

◦ 유전율 분포 최적화를 위한 경화 모델링

◦ 하우징재의 열화 성능 평가

◦ 구조물간 최적 접속 관계 연구

◦ 자체 성능 평가 및 현장 적용성 검토

◦ 시작품 제작 평가시험

◦ 스페이서 케이블 시스템의 구성

◦ 시제품의 공인기관 인증 시험 및 장기 열화 성능 평가기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
A/C건조섬락전압	kV	96 (미국 / Hendrix社)	없음	96 이상
A/C주수섬락전압	kV	55 (미국 / Hendrix社)	없음	55 이상
Low Frequency Puncture	kV	220 (미국 / Hendrix社)	없음	220 이상
RIV 시험	㎶	10 (미국 / Hendrix社)	없음	10 이하
최대연속 온도시험	℃	120 (미국 / Hendrix社)	없음	120

주요결과물

○ 상절연 스페이서

○ 직선주용 브라켓

○ 흔들림 방지용 브라켓

○ 스페이서 배열용 핀애자

○ 각도주용 클램프

○ 각도주용 브라켓 ("E" Type, "C" Type)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자16

관리번호

전기연-15

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

녹색주거공간을 위한 지능형 에너지지장시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

ET

비전Ⅲ

그린 IT

중분류

중전기기

중전기기

에너지

031500

소분류

에너지저장기기

에너지저장기기

050217

키워드

한글

에너지 저장

리튬 이온 배터리

컨버터

영문

Energy storage

LI Ion Battery

Converter

개  요

가정용 ESS 로서 계통 혹은 신재생에너지원으로부터 전력을 공급받아 저장하고 전력의 피크시점에서 가정내에서 활용할 수 있는 미래 지향적 녹색기술

중소기업

적합성

및 필요성

가정용 ESS는 수kWh급 내외의 용량을 가지며, 현재 개발되는 제품은 가격, 태양광 등 신재생에너지원과의 연동부분, 전력요금을 고려한 충전 등이 포함되지 않아 적용효과가 크지 않다. 따라서 소용량의 가정용 ESS는 기술력을 관련 기술을 보유한 연구기관과 중소기업에서 협업하여 완성도를 단기간에 높여 기업의 사업화를 통해 매출기여와 고용창출의 효과가 매우클 것으로 예상 되며, 스마트그리드의 핵심 기술이며, 기술 개발이 조속히 이루어질 필요가 있다.

개발목표

녹색 주거공간을 위한 가정용 지능형 에너지저장시스템 개발

개발내용

-3kWh급 리튬이차전지 이용 가정용 ESS 개발

-리튬이차전지의 안전성, 운영성을 위한 배터리관리시스템 개발

-리튬이차전지 특성분석 및 알고리즘 개발

-배터리팩 충전을 위한 AC/DC Converter 개발

-태양광-배터리단 전력제어를 위한 DC/DC Converter 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
배터리관리시스템	-	일본, 미츠비시	삼성SDI	셀 관리용
AC/DC 컨버터	kW	미국, VPEC	삼성전기 등	6 kW
DC/DC 컨버터	kW	미국, VPEC	파워플라자	6 kW
ESS 시스템	kWh	스위스, ABB	삼성SDI	3 kWh

주요결과물

Li Ion Battery Management System, DC/AC 인버터, DC/DC 컨버터, ESS 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

350 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자17

관리번호

전기연-16

제안사업명

■ 융․복합	□제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

풍력 및 태양광 계통연계 인버터에 적용 가능한 Battery Energy Storage System용 양방향 충전기 및 배터리 제어.관리 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

ET

비전Ⅲ

그린 IT

중분류

중전기기

중전기기

에너지

031500

소분류

에너지저장기기

에너지저장기기

050217

키워드

한글

에너지 저장

리튬 이온 배터리

컨버터

영문

Energy storage

LI Ion Battery

Converter

개  요

태양광 또는 풍력 등의 신재생에너지원으로부터 전력을 공급받아 변환, 저장하고 전력의 피크시점에서 공장 내에서 활용할 수 있는 미래 지향적 녹색기술

중소기업

적합성

및 필요성

본 개발기술은 태양광 및 풍력으로부터 효율적인 에너지 생성 기술, 타 2차전지에 비해 에너지밀도는 높으나 이용측면에서 제어관리가 취약한 리튬계열 배터리의 최적 충.방전 제어기능, 원가절감을 위한 회로 토포로지의 구현, 최적으로 에너지를 활용하기 위한 계통 연계 기술 등 형 인버터의 제어특성에 부합되고, 계통 연계형 인버터의 제어특성에 부합되고, 고신뢰성 및 고효율 전력변환기술이 필요한 복합적 선진기술로, 중소기업의 자체 개발연구에 의해 이의 확보가 불가한 기반기술이므로 이의 조속한 확보가 필수적임.

개발목표

- 16kWh급 리튬 2차전지를 2시간 내로 최적 충전할 수 있는 Buck/Boost 충전 및 BESS의 PMS 제어기능을 가진 고효율 양.방향 충전기 개발.

- 2C 이상 급속 충전시 각 단위 셀의 충전용량(전압)을 단시간내 균등화할 수 있는 저가격화 Active Balancing 회로 기술 개발.

개발내용

양방향 충전장치의 주요성능

- 출력 용량 : 400VDC +- 10%.  10kW,

- 효율 : 91% 이상, 입력역율; 98%이상

- 배터리 충전전압; 200~412VDC, CCCV 충전

- 리튬 전지 충전시간: 1.5시간 이내 (SOC 80%, 16kWh 기준)

- 외부 통신방식 : RS485 및 TCP/IP

Active Balancing 회로모듈(배터리 용량 50Ah의 2C 충. 방전용)

- 배랜싱 허용 전압 ; 각 배터리전압의 0.15V이내

- 배랜싱 소요시간 ; 수십초 이내

- 원가 측면 경제적인 회로 구현; 8$이하/셀당 이내

◦ 양방향 충전장치

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
효율	%	92%(일본)	91%	91%

◦ Active Balancing 회로 모듈(배터리 용량 50Ah의 2C 충. 방전용)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Balancing 허용전압	mV	100(일본)	150	150
Balancing 소요시간	sec	30(일본)	200	200
경제성	$/cell	6(일본)	8	8

주요결과물

- 양방향 충전시스템 및 Active Cell Balancing 제어 모듈 1식

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

350 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재37

관리번호

전기연-18

제안사업명

□ 융․복합	█ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

에너지 절약형 초속건 도장 공정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

비전Ⅲ. 환경/에너지프론티어 진흥

6대 제조기반기술

중분류

에너지/환경기계시스템

에너지/환경기계시스템

에너지

환경친화적인소재ㆍ제품 및 공정기술

소분류

건조/농축설비

건조/농축설비

기타 에너지기술

키워드

한글

도장

건조

에너지 절약

영문

coating

drying

energy-saving

개  요

- 도장 건조속도가 2배 이상 빠른 공정기술 연구

중소기업

적합성

및 필요성

○ 도장공정은 전통적인 중소기업 업종으로서 초속건 공정 시스템은 생산성이 우수하여 중소기업의 사업화에 매우 적합함

○ 도장 건조속도는 제품공정 전반의 생산성에 크게 영향을 미치므로 도장 건조속도단축을 통한 생산성 향상은 매우 중요한 사안임

○ 도장의 건조속도 단축를 통한 에너지 절감

개발목표

○ 에너지 절약형 초속건 도장 공정기술 개발

개발내용

ㅇ 주요 성능

- 열풍건조 방식보다 도장 건조속도가 2배 이상 빠른 건조공정 시스템

- 하이브리드 소재

ㅇ 주요 특징

- 도장건조용 컨베이어형 건조

- 기존 공정에 비하여 에너지 절약 30% 이상

ㅇ 기타 요구사항

- 시제품 성능평가를 통하여 건조시간 및 에너지 절약효과 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
도장 건조속도	%	200(미국)	100	200(min)
에너지 소모량	%	70	100	70(max)
소재 내열성	℃	300	200	500(min)
도장건조 방식	방식	적외선 가열	열풍가열	적외선 가열

주요결과물

초속건 도장공정 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학14

관리번호

전기연-19

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Photo-lithography 공정대체 Off-set printing 공정기술 및 나노카본잉크 응용

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

환경

ET

환경에너지

친환경생산·신소재

중분류

대기/폐기물

폐기물관리/자원순환

환경기반

폐기물 저감 및 재활용기술

소분류

기타환경산업기술

폐기물 감량/관리기술

폐기물 처리 및 활용기술

키워드

한글

클리쉐

리버스 오프셋 인쇄

나노카본잉크

영문

Cliche

Reverse off-set printing

Nanocarbon ink

개  요

○ 화학적 Etching을 통해서 미세 패턴형성이 가능하도록 원하는 패턴이 정확히 표현될 수 있는 Off-set printing 用 Glass Cliche 개발

○ Photo-lithography 공정 대체기술로 재료비의 비중을 낮추고, 공간적 제약성을 최소화할 수 있는 새로운 공법인 Printing 공정기법으로 나노카본잉크를 응용하여 패턴을 한 번에 인쇄하듯이 생산하는 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ Patterning에 필요한 Photo 공정의 노광/코팅/현상 장비 합산 시 설비투자비는 약 40% 이상까지 증가할 것으로 전망됨으로 설비 투자비를 줄이기 위해서는 노광, 코팅, 현상 장비 등의 공정을 단축화 필요

○ Photo-lithography 공정은 도포, 노광, 현상 등 10여가지의공정을 거치므로 공정설비는 물론 프로세스 자체가 복잡해지며, 일본 등 해외에 의존하고 있는 대당 100억원 이상 고가의 장비로 인해 결과적으로 cost 가 증가하는 문제점이 발생함으로 공정단순화가 가능한 Offset Printing 공정이 필요

개발목표

○ Photo-lithography 공정 대체 Off-set Printing 用 Glass Cliche 개발

○ 미세 나노카본 Pattern 형성용 Glass Cliche(인쇄판) 제작을 위한 공정기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- Cliche pattern Width : 4㎛ 이하   - Cliche Pattern Depth : 2㎛ 이하

- Cliche Pattern 정밀도(너비방향) : ±0.5㎛   - Cliche Pattern 정밀도(길이방향) : ±0.5㎛

○ 주요 특징

- Reverse Off-set Printing 用 Glass Cliche 미세 Pattern 형성을 위한 환경 친화적 Etchant

- Photo-lithography 공정 Sample 대응 제품 생산 가능

- 반영구적인 연속 인쇄 가능 Glass Cliche

○ 기타 요구 사항

- 개발한 Glass Cliche를 활용하여 Reverser Off-set Printing 후 결과물 검사 시 충족 (Photo-lithography 결과물 비교)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. Cliche’ Pattern Width	㎛	8 (한국/LGDisplay)	8 (한국/LGDisplay)	4 ㎛ 이하
2. Cliche’ Pattern Depth	㎛	4 (한국/LGDisplay)	4 (한국/LGDisplay)	2
3 패턴 정밀도 (너비방향)	㎛	±1 (한국/LGDisplay)	±1 (한국/LGDisplay)	±0.5
4. 패턴 정밀도 (길이방향)	㎛	±1 (한국/LGDisplay)	±1 (한국/LGDisplay)	±0.5

주요결과물

○ Reverse Off-set Printing 用 Glass Cliche Pattern 형성을 위한 Etchant 제품

○ Reverse Off-set Printing 用 Glass Cliche Pattern 형성 장비 및 Process 설계(도면 및 사진)

○ 미세 Pattern 형성이 된 Reverse Off-set Printing 用 Glass Cliche

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재38

관리번호

전기연-20

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

플렉시블 기능성 박막증착용 고강도 금속기판의 고평활(1.5nmRMS) 표면전해연마 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

ET

비전 IV

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

에너지

고기능금속소재기술

소분류

전자부품 표면처리 기술

전자부품 표면처리기술

에너지소재 기술

키워드

한글

금속 기판

표면전해연마

표면거칠기

영문

metal substrate

surface electro-polishing

surface roughness

개  요

초전도선재, 태양전지 등의 기능성 박막제조용 플렉시블 금속박판의 고평활 전해연마기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

전해연마기술은 소규모의 중소기업에서 주로 개발되어 왔으므로 새로운 전해연마기술 개발 또한 중소기업이 용이하게 접근할 수 있는 기술 분야이다.

전해연마기술은 3D업종으로 분류되어 사양화되고 있었으나 고부가가치의 새로운 전해연마 기술이 개발되면 녹색산업으로의 전환이 이루어질 것이다.

중소기업에서 고부부가가치의 전해연마기술을 자체 개발하기에는 기술의 난이도가 높으므로 출연연과의 공동기술 개발이 필요하다.

개발목표

고평활 금속기판 전해연마 기술 개발

광폭 금속기판 연마기술 개발

고속 연마 및 표면 분석 기술 개발

개발내용

1. 표면거칠기 1.5 nmRMS 이하 금속기판 전해연마 기술

2. Bi-polar법을 이용한 비접촉 연속 고속 전해연마 기술

3. 100mm폭 금속기판 전해연마 기술

4. 고강도 금속박판 전해연마 기술 : 강도 500MPa이상, 두께 0.1mm 이하

5. 연속 표면거칠기 분석 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
금속기판의 표면거칠기	nm	2nmRMS (마국, Superpower사)	2nmRMS	1.5nmRMS
전해연마금속기판 폭	cm	15mm (미국, Superpower사)	12mm	100mm
연마속도	m/h	80m/h (일본, Mipox사)	50m/h	100m/h

주요결과물

표면거칠기 1.5nmRMS로 연마된 금속기판

고평활 전해연마된 100mm 폭 금속기판

연속 표면 거칠기 측정 data

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-전기·전자29

관리번호

전기연-21

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

친환경 ECO 나노 복합 일체형 주상 몰드변압기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

ET 분야

비전Ⅲ. 환경/에너지프론티어진흥

-

중분류

중전기기

중전기기

청정생산

고신뢰성 전력시스템

소분류

변압기류

변압기류

기타 청정 생상기술

키워드

한글

일체형

주상 변압기

나노 복합

영문

One-mould

Pole transformer

Nano composites

개  요

온실가스를 억제하고 Oilless형 환경 친화 일체형 고체 절연 주상용 변압기

중소기업

적합성

및 필요성

□ 지구온난화 방지 및 이산화탄소를 시작으로 하는 온실가스의 저감, 그리고 에너지 절약과 환경에 대한 의식이 높아짐에 따른 친환경 일체형 나노 복합 주상용 몰드 변압기 개발이 중요함.

□ 배전용 즉, 주상용 변압기는 중소기업 품목으로 지정되어 있으며, 주상 몰드 변압기에 대한 기술도 중소기업과의 협력으로 상업화 할 수 있음.

개발목표

Oilless형 환경 친화 고체 절연 주상 변압기

(저손실, Oilless, 안전성(폭발 없음), 환경 친화적)

- 정격출력(kVA) : 50,        - 효율(%) : 98.6 이상

- 전압변동율(%) : 1.3 이하,  - 무부하전류(%) : 0.7 이하

개발내용

◦ Oilless형 절연구조 최적화 기술

- 고압권선의 균등전위 기술,      - Section간 전압분포 억제

◦ Voidless 성형기술

- 무결점 성형기술,               - Mixer 수지의 주형속도 조절기술

- 열팽창계수 및 난연성 처방기술

◦ 설계 및 시제품 제작

- Disk Winding 기술             - 1차, 2차 일체형 구조의 시제품 제작

◦ 소형화를 위한 제작기술

- 1, 2차 권선 및 부싱 인출 주형기술 (부분방전 10pC 이하)

◦ 장기신뢰성 확보(반환부하법) 및 공인인증시험

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
부분방전	pC	일본	50	10
내크랙성	지수	일본	50	100
내후성	시간	일본	1000	2000
단락기계력		일본/미국	60	100

주요결과물

나노 복합 일체형 주상 몰드변압기(50kVA)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재39

관리번호

전기연-22

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

열전 발전 및 냉공조용 친환경 소자제조 자동화공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

기타

기타

그린IT

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

기타

기타

소분류

전기/화학 에너지 응용 가공기계

전기/화학 에너지 응용 가공기계

기타

키워드

한글

열전발전소자

열전공조용 소자

영문

Thermoelectric Generation Module

Thermoelectric aircondition, CCS

개  요

열전발전 및 냉공조용으로 활용 가능한 열전반도체소자 제조를 위한 친환경 자동화 공정개발 및 열전발전 최적화용 회로 개발

중소기업

적합성

및 필요성

또한 열전반도체 소자기술은 소량다품종화의 사업적 특징이 있어 중소기업에 매우 적합한 기술로 전문중소기업 육성 및 지원 효과가 매우 큼.

특히 열전반도체 생산이 국내에 안착하지 못하고 있는 가장 큰 이유는 소재부품화 기술 미확보, 제조단가의 경쟁력 약화가 주 원인으로 자동화의 핵심요소기술을 확보하고 있는 출연연의 기술 이전을 통한 중소기업 육성·지원 사업으로 매우 적합함

본원이 확보하고 있는 세계적 열전변환소자 제조공정기술을 바탕으로 고효율 신열전소재가 적용된 열전반도체 소자 제조공정의 자동화 기술을 확보할 할 경우, 단기적으로 국제적 경쟁력을 갖춘 중소기업 육성이 가능할 것임

개발목표

열전발전 및 냉공조용 소자제조용 친환경 자동화 설비 개발

열전발전용 파워매칭회로 개발

개발내용

열전변환소자용 저손실 친환경 접합공정 개발

열전출력 분석 및 출력 최적화 알고리즘 개발

열전발전 및 냉공조 소자용 자동얼라이너 개발

열전반도체소자 제조용 친환경 자동접합공정 개발

열전발전소자 파워매칭 출력회로 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
소자단위발전출력	0.5W/cm	0.6W (일본, 고마츠(BiTe계))	0.56	0.5
소자발전전력 손실율	10%이내	10% (러시아, Nord)	개발사례없음	10%이내
소자발전출력	10W이상	22W (일본, 고마츠) *200도 이하 동작	6W	10W이상
동작온도	℃-℃	-20℃~200℃	-20℃~250℃	-20℃~250℃

주요결과물

열전반도체 소자제조용 일관 자동화기기 및 열전파워매칭회로 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-기계·소재68			관리번호		전기연-23
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	반도체 폐수처리 및 슬러지 재활용을 위한 초전도 자기분리 적용기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류		6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	기계소재	기계		ET		환경/에너지 프론티어 진흥		-
	중분류	에너지/환경기계시스템	에너지/환경기계시스템		환경기반		폐기물 저감 및 재활용 기술
	소분류	기타 에너지/환경 기계시스템관련기술	기타 에너지/환경 기계시스템관련기술		폐기물 처리 및 활용기술
키워드	한글	자기분리		초전도마그네트				고구배 자장
	영문	Magnetic Separation		Superconducting Magnet				High Gradient Magnetic Field
개 요	초전도 마그네트를 적용한 고구배 자장을 적용한 반도체 폐수 및 슬러지 재활용 시스템 및 공정기술 개발
중소기업 적합성 및 필요성	◦ 반도체 폐수처리 및 Si을 함유한 슬러지의 재활용 작업을 현재 중소기업에서 대부분 처리하고 있는 실정임. ◦초전도 자기분리기를 개발하는데 있어 처리대상에 따른 기초연구를 통해 중소기업이 보유한 시스템 구축기술과 접목하면 중소기업의 사업화가 가능할 것으로 판단. ◦연구장비 활용 사업으로 적용 가능성을 검토한 후 기술이전 사업에 의한 처리기술의 개발을 통해 신규 시장을 개척하고 사업화하는 절차가 적절함.
개발목표	◦ 6T급 초전도 마그네트를 적용한 반도체 폐수처리 시스템 설계 - 초전도 자기분리 필터 설계 ◦ 초전도 마그네트 자기분리 공정 기술 확립 - Si 회수율 90% 이상 - 자기분리 필터 소재 및 구동기술 ◦ 자성흡착제 소재 및 특성 개발 - 유기물 흡착 수율 80% 이상 ◦ 자기분리를 위한 자화응집 전처리 기술개발 - 자화응집 반응속도 제어 - 자화공정에 대한 선택응집 공정제어 ◦ 연속 자동화 시스템 기술개발 - 자동화 제어 기술 - 자기분리 필터 세척을 위한 자동화 제어 기술

개발내용

◦ 초전도 마그네트를 적용한 반도체 폐수처리 및 재활용 시스템 설계

- 초전도 마그네트 자기분리 장치 설계 및 제작

- 자기분리용 고구배 필터 소재 및 구조설계

◦ 자화응집 전처리 기술개발

- 자화 응집용 소재 제조기술 개발

- 자화 응집 공정 및 제어 기술개발

◦ 자기분리 처리 속도 제어 기술개발

- 30톤/월 규모의 처리 시스템 제어기술

- 초전도 마그네트 자장 제어 기술개발

◦ 연속 자기분리 처리를 위한 자동화 시스템 기술개발

- 필터 및 유속 제어 자동화 기술

- 자기분리 필터 세척 및 처리공정 자동화 제어 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
필터 설계 및 제작	G	>10(일본)	3	6
자화 전처리 반응	emu	3> N/A(일본)	2	3
필터이송 자동화 기술	Nmin-1	>5(일본)	2	>5
필터 역세 시스템 제작	gL-1	>50(일본)	>10	>50
자기분리 장치 제작	m3	72 m3(일본)	-	72
자기분리 장치 운전	ppm	<40(일본)	<70	<40
수처리 분석기술	μm	<5(일본)	<10	<5

주요결과물

◦고구배 자기분리 시스템 제작(30톤/월)

◦고구배 자기분리 필터 제작터치 패널용 투명전극 부품

◦페수처리 및 Si회수를 위한 경제성 있는 자기분리 공정 확립(특허 출원)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원06

관리번호

전기연-24

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

145/170kV급 가스개폐장치용 축소형 내열 스페이서 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지․자원

에너지․자원

ET 분야

비전Ⅲ

화학소재공정

중분류

송배전계통

송배전계통

청정생산

고신뢰성

전력시스템기술

소분류

전력용

신소재기술

전력용

신소재기술

기타청정생산기술

키워드

한글

스페이서

내열수지

구획절연

영문

Spacer

High Tg Resin

Partition Insulation

개  요

◦ 내열성과 장기크리프 특성을 갖는 수지 배합을 개발하고, 소형, 경량화한

145/170kV급 축소형 내열 스페이서 개발하여 국산화와 더불어 수출 전략화

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 가스절연개폐장치의 대용량화, 고전압화 및 소형화로 인하여 높은 신뢰성과

국내외적 가격 경쟁력이 요구되는 내열성 절연물의 개발이 요구됨.

◦ 현재 절연 스페이서를 효성, 현대 및 일본에 공급하고 있으며, 가스개폐장치의 절연물인 절연 스페이서의 경우에도 중소기업이 제작하여 공급하고 있음.

개발목표

◦ 내열 에폭시 수지 배합 기술개발

◦ 145/170kV급 가스개폐장치용 축소형 내열 스페이서 절연물 개발

◦ 스페이서의 뇌충격 절연성/스페이서의 피로도 실험/스페이서의 상용주파수내 절연성

개발내용

◦ 수지배합 주요성능

- 수지내열성 Tg ≥ 135℃

- 20℃에 대하여 105℃에서의 굴곡강도 유지율≥ 70%

◦ 스페이서 주요성능

- 최고연속사용온도 ≥ 105℃

- AC내전압(상간) 325kVrms at 0.4MPa SF6 gas

- 뇌충격전압(상간) 750kVp at 0.4MPa SF6 gas

◦ 주요 특징

- 축소형 절연물 설계로 경량화와 내열성이 우수한 절연성능 실현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
수지내열성(Tg)	℃	145(ABB, Swiss)	120	135이상
최고사용온도	℃	115(ABB,Swiss)	90	105이상
굴곡강도유지율	%(105℃)	80(ABB,Swiss)	60	70이상

주요결과물

◦ 내열 에폭시 수지배합 기술개발

◦ 145/170kV급 가스개폐장치용 축소형 내열 절연부품 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학33

관리번호

전기연-25

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	█ 이전기술

개발기술명

고효율 적외선 가열형 패널히터 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

ET

비전Ⅲ. 환경/에너지프론티어진흥

그린IT

중분류

고분자재료

고분자재료

에너지

에너지소재기술

소분류

에너지ㆍ환경 산업용 소재기술

에너지/환경산업용 소재기술

기타 에너지기술

키워드

한글

패널히터

적외선

열처리

영문

panel heater

infrared

heat treatment

개  요

ㅇ 고온에서 안정한 에너지 절약형 적외선 패널히터 개발

중소기업

적합성

및 필요성

ㅇ 단기간에 상품화 기술의 개발이 가능하고 시장 경쟁력이 우수하여 중소기업의 사업화에 매우 적합함

ㅇ 전세계적 에너지 절약 필요성 부각 : 기후변화협약 및 온실가스 규제

ㅇ 피가열물의 적외선 흡수에 의하여 가열시간 크게 단축

ㅇ 에너지 절약과 가열시간 단축에 의한 산업경쟁력 확보

개발목표

ㅇ 고효율 열처리 장치에 이용 가능한 적외선 가열형 패널히터 개발

개발내용

ㅇ 주요 성능

- 적외선 방사 코팅제 내열온도 400℃ 이상

- 방사율 90% 이상

- 패널형 히터 용량 : 1.5kW

- 패널형 히터 최고 발열 온도 : 250℃

ㅇ 주요 특징

- 기존의 가열방식과 비교하여 에너지 절약특성이 뛰어난 적외선 가열형 히터

- 균일 가열이 가능한 평판형의 패널형 히터

ㅇ 기타 요구사항

- 적외선 방사체가 코팅된 패널형 히터 제작 및 성능평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
방사율	%	90(미국)	88	90(min)
바인더내열온도	℃	300(미국)	200	400(min)
패널 발열온도	℃	250(미국)	100	250(min)
패널 가열용량	kW	1.5(미국)	1.0	1.5(min)

주요결과물

적외선 가열형 패널 히터 (1.5kW)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자56

관리번호

전기연-26

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	█ 이전기술

개발기술명

엑시머 레이저 여기용 고전압 극초단 펄스발생장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기/전자

IT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

광응용기기

광응용기기

핵심부품

초정밀 가공시스템기술

소분류

레이저관련부품 및 발생장치

레이저관련부품

/발생장치

집적회로기술

키워드

한글

엑시머 레이저

고체화 펄스파워전원

자기펄스압축장치

영문

Excimer laser

Solid State Pulse Power Module

magnetic pulse compressor

개  요

반도체 노광용 및 의료용 엑시머 레이저 여기용 고전압 극초단 펄스발생장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 고전압 자기펄스압축기술은 반도체, 레이저 등 전략산업분야에서 기술경쟁    력을 갖춘 강소형 중소기업 육성에 적합한 기술임.

- 고전압 자기펄스압축기술은 소규모 인력과 소자본으로 고부가가치 제품화    가 가능한 첨단기술로서, 중소기업의 기술역량 제고에 적합함.

개발목표

엑시머 레이저 전원장치부의 고전압 압축펄스 발생장치 Compression Head 모듈 및 고체 펄스 전원장치 (SSPPM) 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 출력전압 : 25 kV,  충전에너지 : 10 J급/pulse

- 펄스폭 : <30 ns,  펄스반복률 : 1-1000 pps

○ 주요 특징

- 반도체 노광용 엑시머 레이저 챔버의 Compression Head 모듈 개발은        반도체 제조공정 핵심장비의 국산화를 이루는 중요한 과제

- 자기펄스압축기술을 이용한 고체화 전원은 기존 의료용 레이저 전원의       문제점인 방전스위치의 예열시간 및 정기적 교체가 필요 없음.

○ 기타 요구 사항

- 엑시머레이저 챔버에서 레이저발진 성능실험 수행

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
출력전압	kV	> 25 (사이머, 미국)	-	25 이상
펄스폭	ns	< 30 (사이머, 미국)	-	30 이하
펄스반복률	pps	>4000 (사이머, 미국)	-	1000 이상
출력안정성	%	< 5 (사이머, 미국)	-	5 이하

주요결과물

엑시머 레이저 챔버의 고전압 압축펄스 발생장치 (Compression Head) 모듈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자57

관리번호

전기연-27

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

공동주택단지 보급형 전기자동차 충전시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기‧전자

전기/전자

ET

기반주력산업 가치창출

그린 IT

중분류

중전기기

중전기기

에너지

차세대자동차

기술

소분류

전원장치

전원장치

에너지저장

이용기술

키워드

한글

보급형 충전시스템

다채널 충전시스템

전기자동차

영문

Economic price charging system

Multi-channel charging system

Electric vehicle

개  요

○ 국내의 대표적인 주거형태인 인구 밀집 거주 형태 및 다중이용 건축물 밀집 지역의 주차 환경에 적합한 보급형 전기자동차 충전시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전체 충전기의 80% 이상을 차지하는 민간분야 충전인프라의 장치비용을 최대한 줄일 수 있는 보급형 전기자동차 충전시스템 개발이 요구됨

○ 기존 공동주택단지의 전원설비 증설이나 보완을 최소화하고 경제성이 탁월한 공동주택 맞춤형 충전인프라의 개발이 요구됨

개발목표

○ 공동주택단지 보급형 전기자동차 충전시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

정격 : 단상, 220V, 32A, 60Hz, 7kW

구성 : 1:N구성의 Master-Slave형 보급형 충전시스템

○ 주요 특징

기축/신축건축물의 옥내(지하)주차장용

벽면부착 또는 벽면매입형 충전스탠드

과금 및 결제방식 : 세대 Key 이용, 세대 주택용 전기요금에 부과

단지관리서버 및 월패드와 연계

○ 기타 요구 사항

KC 인증(K61851-1, K61851-22, K61000-6-1, K61000-6-3) 필요

800세대 규모 시범단지 선정 및 충전인프라 구축 실증실험

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
절연내전압(60Hz, 1분)	kVrms	2(동상, 차동)	2(동상, 차동)	2(동상, 차동)
임펄스내전압(1.2/50㎲)	kV	6(동상)/4(차동)	6(동상)/4(차동)	6(동상)/4(차동)
정전방전 내성(접촉)	kV	4	4	4
고속과도버스트(5kHz, 1분)	kV	2	2	2
전압서지(1.2/50㎲)	kV	2(동상)/1(차동)	2(동상)/1(차동)	2(동상)/1(차동)
전자기장해	㏈㎶/m	CISPR 22 만족	CISPR 22 만족	CISPR 22 만족

주요결과물

○ 공동주택단지용 전기자동차 충전운영 프로그램

○ 공동주택단지 보급형 전기자동차 충전기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료67

관리번호

전기연-28

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

급성 심장마비환자를 위한 휴대형 AED(Automated External Defibrillator) 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

보건의료

BT

비젼 II

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

기능복원 보조/

복지 기기

보건의료

관련응용

생체신호

처리기술

소분류

신체기능 복원 기기

생체기능

복원기기

의과학/의공학 기술

키워드

한글

심전도

심근경색

재세동기

영문

ECG

cardiacinfarction

defibrillator

개  요

-심장마비에 의한 응급상황 발생 시 비전문가용 자동제세동기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

inno-biz 기업, 벤처기업, 그리고 부설연구소를 보유한 업체로서 가정용 의료기기 제조회사임. 응급의료기기 개발, 유헬스 의료기기 개발에 적극적인 관심을 가지고 연구개발에 매진하고 있음. 아울러 일본 현지에 공장을 설립하여 수출 주도형의 제품개발에 주력하고 있음. 이에 휴대형/소형 AED 개발을 통하여 매출 신장을 꽤하려 함. 그러나 여타 경쟁업체의  AED 기술에 비하여 개발 시점이 매우 늦은 점을 감안할 때, 상용화를 위한 시제품 개발에 출연연과의 공동 기술개발이 필요함.

개발목표

최종 목표 : 휴대형  AED 개발

- 1차년도 : 기반기술 개발,    - 2차년도 : 시제품 개발

개발내용

◦급성 심장마비 환자 발생 시에, 응급조치를 위한 휴대형 AED 개발

◦환자의 심장박동 패턴을 자동으로 측정하고, 이에 대한 충격 지점을 자동으로

찾아 심장 충격을 가해줄 수 있는 AED개발

◦소형화 개발을 통하여, 휴대 및 비치가 용이하도록 개발

◦환자의 심장박동 패턴을 검출하는 알고리즘 기술 개발

◦배터리 전원을 이용하여 심장 충격이 가능하도록 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
무게	Kg	1.5(네덜란드,필립스)	2.4Kg	<1.5Kg
에너지	J	150(네덜란드,필립스)	200J	성인 150J
용량	회			2회
충격간 주기	초	10(네덜란드,필립스)	10	<10
PAD 표면적	㎠	80(네덜란드,필립스)		80

주요결과물

- 휴대가 편하고 작동이 용이한 소형 AED개발  - AED에 필요한 PAD 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-에너지·자원11

관리번호

전기연-29

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

고속전력선통신기반 발전소 정비지원용 데이터 전송 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지ㆍ자원

정보통신

기타

기타

IT융합

중분류

전력IT

기타 정보/통신

기타

기타

소분류

IT 기반 고부가 서비스 기술

기타

기타

키워드

한글

전력선통신

스마트 게이트웨이

발전 플랜트

영문

PLC

Smart Gateway

Power Plant

개  요

○ 발전소 정비지원을 위한 고속전력선통신기반 데이터 전송 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 고속전력선통신 모뎀 기술을 이용한 응용제품은 다양한 산업분야에 적용되며, 각 산업 분야에서 기술을 축척한 중소기업이 가장 정확한 시장요구사항을 제시하고 경쟁력 있는 제품을 개발할 수 있음.

○ 중소기업은 전력선통신 기술의 원천 기술 및 전자파적합성 규제 등에 대한 경험부족으로 제품 기획에서부터 어려움을 겪게 되나, 출연(연)의 지적자산과 연구경험을 결합한다면 매우 혁신적인 제품의 개발이 가능함.

개발목표

○ 고속전력선통신기반 발전소 정비지원용 데이터 전송 시스템 개발

개발내용

○ 고속전력선통신 모듈 설계 및 제작 기술

- 전력선통신 주파수 대역 : 2-30MHz

- 전력선통신 속도 : 24Mbp, 200Mbps

○ 전력선통신 게이트웨이 프로토콜 설계 및 구현

- TCP/IP, SNMP 프로토콜 탑재

- XML 인터페이스 및 응용프로그램 개발

○ 전력선통신 데이터 전송 시스템 설계 및 구현

- 발전소 정비지원용 데이터 전송 시스템 요구사항 분석

- 영상전송 시스템 하드웨어 설계 및 제작

- 영상전송 시스템 성능(RFC 2544) 시험 분석

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전력선 통신 네크워크 구축기술	Mbps	200 (미국/퀄컴)	24, 200 (한국/젤라인)	24Mbps, 200Mbps
TCP/IP 기반 무선 속도 테스트	Mbps	54Mbps (IEEE 802.11.g)	-	54Mbps
무선 통신 신뢰도 (Data error rate)	%	95 (미국/CISCO)	95 (한국/젤라인)	97
응답 속도	ms	250 (미국/CISCO)	250 (한국/레디오펄스)	245

주요결과물

○ 고속전력선통신기반 발전소 정비지원용 데이터 전송 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자58

관리번호

전기연-30

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

Coupled Inductor를 이용한 고효율 대용량 계통연계형 PCS

병렬구동 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

에너지

환경/에너지

그린IT

중분류

중전기기

중전기기

기타에너지기술

고신뢰성 전력시스템

소분류

전력변환기기

전력변환기기

기타에너지기술

키워드

한글

계통연계 PCS

커플 인덕터

병렬운전

영문

Grid-tied PCS

coupled inductor

Parallel operation

개  요

태양광, 풍력등 신재생에너지원을 입력으로 하는 계통연계형 전력변환장치(PCS)에 있어서 필수적인 필터 리액터의 성능을 본 제안에서 적용한 기술로 개선하고 전체 PCS 시스템 효율까지 높일 수 있는 기술을 제안한다.

중소기업

적합성

및 필요성

현재 태양광, 풍력등 신재생에너지원을 이용한 계통연계형 인버터에 필터 인덕터가 필수적으로 시용되고 있다. 대용량 시스템의 경우 병렬운전 시 Coupled Inductor를 적용하면 전류 리플이 크게 줄어 인덕터의 크기와 인버터 시스템 효율이 증대 된다. 또한 계통연계 코드중 최근 LVRT(Low Voltage Ride Through)에 대한 규제를 강화하고 있는 추세로 이를 각 나라 규정마다 실현할 수 있는 알고리즘이 반드시 필요하다. 그러나 신재생에너지원을 이용한 계통연계형 전력변환장치는 국내 많은 중소기업에서 관심을 가지고 개발하고 있지만 전 세계적으로 규제가 강화되고 있는 추세에 기술개발의 어려움을 겪고 있다. 이에 본 사업을 통해 경쟁력 있고 세계시장에서 대처할 수 있는 기반 기술을 제공하고자 한다.

개발목표

100kW급 계통연계형 전력변환장치 2대 병렬운전

PCS 효율 98%이상

출력 전류 THD 3%이내

LVRT 규격에 적용 가능한 알고리즘 구현 및 검증

개발내용

200kW급 Coupled Inductor 설계 및 제작

병렬운전 알고리즘 개발

LVRT 알고리즘 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
PCS 효율	%	97.8	97	98
전류 THD	%	3%	3.5%	3%
LVRT 알고리즘		EON 규정		EON

주요결과물

200kW급 Coupled inductor 설계 기술

100kW급 계통연계형 인버터 2대 제작

병렬운전 및 LVRT 알고리즘 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재110

관리번호

전기연-31

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

희토류 영구자석 저감을 위한 연속 추력 500N 및 1000N 분해능 1㎛급 이중돌극 영구자석 선형전동기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

기타

기타

기타

중분류

요소부품

요소부품

기타

기타

소분류

엑츄에이터

엑츄에이터

기타

키워드

한글

직구동 전동기

정밀위치제어

청정이송

영문

Direct drive motor

Precision positioning

Clean transportation

개  요

○ 반도체, 디스플레이, IT 및 FA용 선형전동기 저가격화 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ 반도체/디스플레이, IT 제품은 세계 시장을 석권하고 있지만, 이들 제조 설비에 적용되는 선형전동기는 상당 부분이 외국 제품에 의존 하는 실정임.

○ 관련 국내 제조사들은 대부분이 중소기업이며 규모와 기술력에서 상대적 열세.

○ 희토류 영구자석 가격의 급등 및 수급 불안정으로 인해 중소기업의 시장 경쟁력을 제고하기 위해 희토류 저감형 선형전동기 기술이 필요함.

개발목표

○ 희토류 영구자석 저감 정밀위치제어용 이중돌극 영구자석 선형전동기 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 연속 추력 : 500N, 1000N (시장 경쟁품과 동등 수준의 단위 부피당 추력)

- 최대 추력 : 연속 추력의 2배이상

- 반복능 : ±1㎛(St. 500mm, 1㎛이하의 분해능 리니어엔코더 적용)

- 분해능 : 1㎛1(1㎛이하의 분해능 리니어엔코더 적용)

- 최고속도 : 3.0m/s이상

○ 주요 특징

- 종래 시장품과 동등 수준(±10% 이내) 추력밀도를 구현하면서 영구자석 총량         30% 저감 및 영구자석 사용 개수 50% 저감

- 단부효과의 저감으로 종래 형태보다 추력 맥동 저감이 가능함

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, Yaskawa)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분해능	㎛	1	1	1
반복능	㎛	±1	±1	±1
연속추력	N	400이상	400이상	500, 1000이상
최대추력	N	연속추력×2이상	연속추력×2이상	연속추력×2이상
최고속도	m/s	3.0	3.0	3.0이상
영구자석 절감율	%	-	-	30이상
소음(3m/s)	dB	75	75	75이하
-상기 목표는 크기, 용도 및 시장 수요 가장 큰 유사 종래 기술을 기준으로 한 경우임 -연속추력 500N급, 1000N 2종을 개발

주요결과물

이중돌극 영구자석 선형전동기 2종 (연속 500N 및 1000N, 분해능 1㎛급)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자59

관리번호

전기연-32

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

레이저 가공기용 초정밀 스캐닝 기술 개발

기술분류

구분

산업기술표준분류

과학기술표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

재료

NT

비전Ⅳ

그린IT

중분류

광응용기기

세라믹재료

나노기반‧공정

초정밀 가공 시스템기술

소분류

레이저 가공기

전기전자재료

나노패터팅 공정기술

키워드

한글

스캐너

압전 소자

영문

Scanner

Laser

Piezoelectric Device

개  요

압전소자를 이용하여 초정밀 레이저 가공 장비에 사용할 수 있는 광학 스캐너 모듈개발

중소기업

적합성

및 필요성

본 기술은 레이저 가공용 광학 스캐너 기능으로 사용될 수 있다.  현재 레이저 가공 방식은 가공 시장에서 입지를 매우 빠르게  넓혀 가고 있는데 현대 산업의 추이인 경박형 고 밀도 가공영역에 특히 집중되고 있다.  일반 마킹 영역에서부터 반도체, FPD, PCB mask 제작 영역과 Laser cutting영역, 미세구조물 가공 영역, micro via hole 가공영역에 빠르게 적용 될  수 있다. 이레이저 스크라이버 및 레이저 마킹 기술은 중소기업을 중심으로 개발이 되어 있다.

개발목표

압전소자를 이용한 고응답특성(50Hz) 레이저 스캐너 개발

- 압전소자를 이용한 스캐너 구조 설계

- 액츄에이터 드라이버 보드 설계 및 제작

- 스캐너 미러 마운트 기법 및 구동 알고리즘 개발

- 성능시험 및 평가

개발내용

- 초정밀 레이저 가공 장비에 사용할 수 있는 광학 스캐너 모듈개발

- 적층형 압전 소자를 이용한 구동 메카니즘 설계 및 제작

- 광학 스캐닝 모듈 제작

- 통합 시험장치 구현

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Scan Frequency	Hz	50 (독일, scanlab)	20	50
Max Tilt	mrad	55(독일, PI)	20	55
Resolution	urad	1 (독일, scanlab)	10	0.5
Scan Speed	m/s	> 1 (독일, scanlab)	--	>1

주요결과물

- 광학모듈개발 및 시험

- 액추에이터 제어장치 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재111

관리번호

전기연-33

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

모바일 IT용 햅틱용 무연 압전 액추에이터 기술

기술분류

구분

산업기술표준분류

과학기술표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계 소재

재료

IT

비전Ⅳ

친환경생산․신소재

중분류

금속재료

세라믹재료

기타정보기술

고기능 세라믹 소재기술

소분류

기계 전자부품소재

전자기기기능재료

기타정보기술

키워드

한글

햅틱

액추에이터

영문

Haptic

Actuator

Lead-free piezoelectrics

개  요

휴대용단말기에서 다양한 컨텐츠에 따라 촉각 출력을 생성할 수 있는 압전소재 및 이를 이용한 액츄에이터

중소기업

적합성

및 필요성

-세라믹 소재 산업은 중소기업형 사업임.

-세라믹 액추에이터 사업도 국외적으로 대부분 중소 기업이 개발 품목임.

개발목표

촉각 출력을 생성할 수 있는 압전소재 및 이를 이용한 액츄에이터 개발

개발내용

- 압전 소재기술/액츄에이터 공정기술

- 햅틱 액츄에이터 설계 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
압전정수(d33)	pm/V	600 (독일, PI)	400	700
사용 온도 (T)	oC	80 (독일, PI)	60	80
panel displacement	um	10	--	13
panel 고유진동수	300Hz 이상	300	--	300
햅틱 액츄에이터	dB (0~300 Hz)	20dB (독일, PI)	--	20

주요결과물

- 무연 세라믹

- 세라믹 액추에이터

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자60

관리번호

전기연-35

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

해상풍력 전력시스템용 고체절연형 RMU(Ring Main Unit) 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기/전자

ET

비젼 III

그린IT

중분류

중전기기

중전기기

에너지

032100

소분류

개폐기류

개폐기류

050218

키워드

한글

차단기

고체절연

해상풍력

영문

Circuit Breaker

Solid Insulation

Offshore wind Park

개  요

해상풍력 전력시스템에서 고장이 발생하는 경우, 고장점을 판별하고 고장구간 만을 신속하게 분리하여 고장 파급을 최소화하고 안정적이고 효율적인 전력을 생산 공급할 수 있도록 하는 On-Line 고체절연물 열화진단 및 진공밸브 VI 진공도 감시진단 내장형 RMU를 개발하는 것

중소기업

적합성

및 필요성

기존에 SF6 가스를 사용하고 있던 배전급 지중용 개폐기는 2002년부터 차단부를 VI(vacuum interrupter)로 교체하고 SF6가스 절연을 고체 절연으로 대체한 개폐기가 중소기업들에 의하여 개발 완료되었으나, 풍력발전 단지에 설치되는 RMU는 아직 미개발 분야로서 VI를 이용하여 중소기업에서 개발하여야 할 연구분야로 적합하다고 판단 됨

개발목표

- 제품구성 : 3회로 3차단기형(3W-3CB)

- 정격전압 : 25.8㎸, 정격 차단전류 : 16㎄

- 정격충격파 내전압 : 125㎸ BIL

- 주파수 : 50/60㎐

- 성능시험규격 : IEC 62271-100 및 별도 인증 규격

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
무부하 동작특성	회	10,000(독일, ABB)	2,000	10,000
단시간 전류특성	Sec	16kA 3sec(독일, ABB)	1.25kA 1sec	16kA 3sec
대전류 차단특성	회	20회(독일, ABB)	10회	20회
고전압 절연특성	진공진단시스템포함	미개발	미개발	규격인증
On line VI진공도	Torr	10-2 이상	미개발	10-2 이상

주요결과물

- 3회로 3차단기형(3W-3CB) 시제품

- IEC62271-100 및 별도 인증 규격 개발시험 성적서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학34

관리번호

전기연-36

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

원가 절감을 위한 전자제품 외장재용 80% 이상의 제작 수율을 갖는

다층 미세 패턴 제작 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

기타

기반주력산업가치창출

6대 제조

기반기술

중분류

정밀화학

정밀화학

기타

초미세 장비 및 공정 기술

소분류

전자산업용

정밀화학소재

전자산업용

정밀화학소재

기타

키워드

한글

전자제품 외장재

생산 수율

다층 패턴

영문

Exterior decor of Electronics

Yield rate

Multi-layer Pattern

개  요

○ 노트북, TV, 공기청정기, 냉장고 등의 전자제품의 외장에 사용 가능한 반복정밀도 80% 이상을 갖는 마이크로 크기를 갖는 미세 패턴을 다층으로 형성시킬 수 있는 패터닝 공정 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 기술의 발달과 함께 전자 제품의 기능보다는 차별화된 디자인이 제품의 핵심 경쟁력으로 자리 매김을 하고 있음.

○ 전자 제품의 외장재는 대표적인 중소기업 제품으로 엘지, 삼성 등의 국내 유명 전자제품 제조사에서도 외장재 부분은 협력사에서 부품 형태로 공급 받고 있음.

개발목표

○ 플라스틱, 유리 기판 등 다양한 전자 제품용 외장재에 적용 가능하며, 나노 패턴을 적용하면서도 기존의 제품에서 원가 상승을 최소할 수 있는 경제적인 패턴 전사 공정 개발

○ 다층 구조를 갖는 미세 패턴 적용을 통해 차별화되고, 쉽게 복제가 되지 않는 패턴 제작 기술 적용

개발내용

○ 주요성능
- 패턴 전사를 위한 기판 크기: 15인치급 이하
- 제작 수율: 80% 이상

○ 주요 특징

○ 기타 요구 사항: 주요 전자 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
최외층 경도	연필경도	3 (일본, 일본석유)	2	3
패턴의 최소 피치	um	10 (미국, Crane)	-	5
패턴 정렬 정도	um	20 (미국, Crane)	-	30

주요결과물

○ 전자제품 외장재 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자61

관리번호

전기연-37

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

반도체 웨이퍼 검사용 200nm급 극정밀 방사선 영상 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

기계

NT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

반도체장비

측정표준/시험평가기술

나노기반‧공정

반도체․나노 신소자 기술

소분류

측정/검사장비

신뢰성/비파괴평가

나노 측정기술

키워드

한글

엑스선

검사기

극정밀 영상

영문

X-ray

Inspection system

Ultra high precision image

개  요

○ 반도체 웨이퍼 검사용 극정밀 방사선 영상 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 비파괴 검사장비는 일상재가 아닌 차별화된 분야의 산업임.

○ 대표적 다품종 소량 사업으로서 반도제 제조 대기업의 요구 사항에 대한 차별성있는 제품의 개발이 요구됨.

개발목표

○ 반도체 웨이퍼 검사용  극정밀 고신뢰성 영상 기술 개발

○ 검사 장비의 신뢰성 확보를 위한 정량적 극정밀 영상 분석 및 평가 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- X-선원 초점 크기 : 0.6μm

- 최대 X선 에너지 : 120keV

- 최대 관전류 : 200μA

- 영상 해상도 : 200nm/pixel

- 정량화된 극정밀 검사 영상 평가 기술 및 관리 기술 개발

○ 주요 특징

- 현 시장 제품보다 향상된 해상도 및 대조도를 가지는 극정밀 검사용 영상 기술

- 고 신뢰성 확보를 위한 극정밀 영상 분석 및 평가 기술

- 기타 성능, 안전성：경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- UL, UN 등 필수 규격 적합성 및 주요 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, Tohken社)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
X-선원 초점 크기	μm	0.4	1	0.6
최대 X-에너지	KeV	120	160	120
최대 관전류	μA	200	200	200
영상 해상도	nm/pixel	200	400	200

주요결과물

○ 200nm급 극정밀 방사선 영상 시스템

○ 극정밀 방사선 검사 장치용 영상 분석 및 평가 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300백만원

2차년도

300백만원

합계

600백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학15

관리번호

생기원-1

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고효율 기능성 테프론 분말 제조 공정 기술 및 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

O.환경

ET

환경 에너지 프론티어 진흥

화학소재공정

중분류

화학공정

O14.청정

생산/설비

환경기반

030400.환경친화적인소재․제품 및 공정기술

소분류

공정 설비 기술

O1402.공정

개선 기술

050114.폐기물 처리 및 활용기술

키워드

한글

기류분급분쇄기

4불화에틸렌

분쇄

분급

영문

ACM

PTFE

Pulverization

classify

개  요

○분쇄/분급에 의한 특수 잉크 첨가용 마이크론 크기 테프론 입자 제조

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내 테프론 사용량 중 약 40%인 4,000 ton/년이 폐 테프론으로 발생

○ 1% 내외의 재활용 테프론은 분쇄장비에 의해 분말화하여 첨가제 등으로 활용

○ 중소기업은 현장 설비 운전 및 제품 제조 노하우는 축적하고 있으나 공정 분석 및 제품분석에 대한 전문기술인력 및 설비 부족에 대한 체계적인 데이터 확보 미흡

○ 출연연에서는 제조공정 관련 전문가 및 고가의 분석 설비 및 평가기술 보유

→ 공정 검토를 통한 최적의 공정변수/데이터 확보 및 친환경 고효율 시스템 개발

○ 기존 분쇄장치의 문제점 해결

•기존 분쇄/분급 시스템개선을 통한 입자제조 효율 향상 및 소음개선을 통한 작업환경개선

•테프론 분말 제조 효율 향상에 따른 제품 품질 및 생산성 향상

•전량 수입에 의존하는 테프론의 재활용율 제고를 통한 경제적, 환경적 효과

개발목표

○테프론 분말 제조를 위한 친환경, 고효율 분쇄 및 분급 기술개발 및 시스템 현장적용

•테프론 분쇄/분급 장치 구조개선을 통한 생산 효율 50% 향상

•균일 입도 분포를 위한 최적 분쇄 공정 및 분급 공정 기술 연구

•작업환경 개선을 위한 최소 분진발생 시스템 및 공정 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

∙테프론 입자

- 입도 분포 30㎛이하, 입자 형태 타원형 80%이상

- 내마모성 10회 이상(4lb 하중조건), 내열특성 260℃이상

∙테프론 분말제조 시스템

- 테프론 처리량 기준 연속 운전효율 15kg/hr

- 테프론 처리량 기준 pin liner 내구성 3ton이상, 하우징 내구성 9ton이상

- 에너지 절감 기존대비 50%이상,  분쇄 효율 기존대비 20%향상

○주요 특징

∙분쇄효율 제고를 위한 분쇄 장치의 구조개선

- 원료공급 스크류의 피치 간격의 차등적 설계에 의한 원료크기별 대응 및 진동억제기술적용

- 로터핀과 디스크 일체형 디자인 및 로터재질 검토를 통한 부품의 파손 방지기술적용

- 로터와 분급기 축의 분리 및 베어링 형태, 윤활 방법 변경을 통한 부품파손방지기술적용

- 분쇄 공정 연구를 통한 장비 효율 향상 및 추가 분쇄 최소화

∙소음 및 분진 최소화를 위한 장치 설계/제작 및 공정연구를 통한 작업환경 개선

- 분쇄/분급 시스템 구조 개선과 병행한 소음/분진 해소 방안 도출

- 원료 공급장치, 분쇄/분급 장치의 개선 전후 소음 및 분진정도 비교 검토

평가항목		단위	세계최고수준 (일본,호소카와)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
입자	입도분포	㎛	D(50):5, D(90):25	D(50):7, D(100):36	D(50):6, D(100):30
	입자형태 (Tail off형태)	%	타원형 80이상	타원형 60	타원형 80이상
	내마모성 (10㎛두께 잉크코팅) (4lb 하중조건)	회	10이상	8	10이상
	내열특성	℃	220	240	260이상
장비	연속식운전효율 (테프론 처리량)	kg/hr	15	10kg/hr	15이상
	Pin, Liner 내구성 (테프론 처리량 기준)	ton	3	2	3이상
	하우징 내구성 (테프론 처리량)	ton	9	5	9이상
	에너지 절감	%	-	-	기존대비 50% 절감

주요결과물

미크론 크기 테프론 분말 제조용 분쇄/분급 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

300 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재40

관리번호

생기원-3

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

발산광학계용 유리소자 생산을 위한 고효율 핫 프레스 공정 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계•소재

기계

ET

비전Ⅲ.환경/에너지 프론티어 진흥

6대 제조기반기술

중분류

청정생산

에너지/ 환경기계시스템

청정생산

폐기물 저감 및 재활용 기술

소분류

공정개선

기술

달리분류되지않은 에너지/ 환경기계시스템

기타 청정 생산기술

키워드

한글

핫 프레스

무공해

광학 유리

영문

Hot press

Zero emission

Optical glass

개  요

○ 핫 프레스 기술을 이용한 비구면 유리렌즈 생산 공정 개발

- 프리폼 소재 가공 및 투입 공정을 제거하고 금형에 직접 연화된 유리 소재를 투입시켜 유리 광학 소자를 성형하는 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ SET-MAKER 업체들의 경쟁에 따라 가격인하 및 친환경적 문제로 중소기업 압박

○ 제품의 정밀도와 상관없는 획일적 기술 적용에 따른 발산 유리광학소자 제조 중소기업의 경쟁력 약화 및 영세성 심화

○ 조명산업 활성화에 따른 조명용 유리광학소자의 성장

- 조명시장은 33.5%의 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 가정용, 디스플레이 및 사무용 어플리케이션에 많은 시장성을 보이고 있음

- LED 조명에 쓰이는 새로운 비구면 유리광학소자 시장이 크게 형성 되어 있음

개발목표

○ 폐순환 무배출이 가능한 고효율 핫 프레스 시스템 개발

○ 핫 프레스 기술을 이용한 발산광학계(조명)용 유리광학소자 생산 공정 개발

개발내용

○ 주요 성능 (핫 프레스 시스템)

- 1차 가열로 : 1000 ~ 1400 ℃ ± 20 ℃

- 2차 가열로 : 600 ~ 700 ℃ ± 5 ℃

- 금형 위치제어 정밀도 : ± 0.002 mm 이하

- 핫 프레스 1차 압력 : 공압제어 500kgf/㎠ 이하

- 핫 프레스 보상 압력 : 공압제어 300kgf/㎠ 이하

○ 주요 특징 (핫 프레스 생산기반)

- 공정간 환경오염 물질 저감 : 21 ton/년 → 4.2 ton/년

- 소재 Loss율 저감(30% → 2%) 및 에너지 사용효율 향상(87.5%)

○ 기타 요구 사항 (LED 발산광학계용 비구면 유리 렌즈)

- LED 조명 렌즈 ISO 4287 시험규격 적합 및 LED 조명생산업체 요구 성능 충족

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
녹색화	폐기물	ton/월	-	-	<0.083
	에너지 효율	%/월	-	-	>80.0
	소재 Loss율	%/월	-	-	<2.0
성형기	굴절률	△n	0.000±5(프랑스/Holophane)	0.000±8	0.000±5
	내부 투과율	%	<99.5(프랑스/Holophane)	>95.0	>99.0
	생산시간	min/EA	-	-	>2.0
금형	표면조도	㎚(Ra)	<5.0(프랑스/Holophane)	<5.0	<5.0
	형상정밀도	㎛(P-V)	<1.5(프랑스/Holophane)	<1.5	<1.5

주요결과물

○ 발산 광학계(조명)용 비구면 유리광학소자 (LED MR16)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재41

관리번호

생기원-4

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

마그네슘 리싸이클링 고도화를 위한 스크랩파쇄/선별 및

칩 고밀도 성형장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

ET

환경에너지

폐기물.자원에너지

중분류

청정생산

금속재료

청정생산

폐기물저감,

재활용

소분류

자원재활용

금속회수

환경친화형소재

키워드

한글

마그네슘 스크랩

마그네슘 가공chip

마그네슘 재활용

영문

Mg scrap

Mg machining chip

Mg recycling

개  요

Mg제품의 폐스크랩(scrap) 및 가공칩(chip)의 리싸이클링 고도화를 위한 전처리장치로서 스크랩 자동파쇄/선별기와 가공칩 고밀도 성형화장치와 그의 상용화기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ Mg의 적용량은 경량화 및 전자파특성등으로 꾸준히 증가 중

○ Mg의 재활용은 100%중소기업에서 수행중이며, Mg스크랩 및 가공칩에 대한

체계적인 재활용기술 미정립으로 경쟁력 저하 (특히, 가공칩은 현재 매립상태)

○ Mg 스크랩은 현재 용해시간과다, 재료loss증가 및 에너지증가로 리싸이클링

고도화를 위해서는 Mg 스크랩 파쇄 및 선별 장치개발 필요성 높음

○ Mg chip은 높은 산화성으로 용탕 장입시 burning되어 회수율이 낮고 화재위험등

의 작업환경이 열악하여 chip에 대한 고밀도 압축성형기 개발 필요성 높음

개발목표

○고성능 마그네슘 스크랩 파쇄/선별 장치 및 상용화기술개발

○고성능 마그네슘 가공칩(chip) 고밀도 압축성형기 및 상용화기술개발

개발내용

○ Mg 스크랩파쇄/선별장치 설계

○ Mg 방진구동시스템 및 파쇄 블레이드 설계 (100mm 기준, 95%이상 파쇄능)

○ 자동스크린 장치 설계 (100mm 기준, 95%이상 선별능)

○ 고밀도 압축성형장치 설계

○ Mg 칩 자동장입/취출장치 설계, 고밀도 압축 성형화 금형설계

- 칩 성형성능: 60 ea/min

- briqutte: Φ80,  briqutte 밀도화 1.5g/cm3,  회수율: 90%

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
파쇄성능 (100mm 크기기준)	%	95% (이태리, alibaba )	80	95
선별성능 (100mm 크기기준)	%	95% (이태리, alibaba)	80	95
Chip 성형성능	ea/min.	60 (독일, RUF)	-	60
briquette 크기	Φ	80 (독일, RUF)	-	80
briquette density	g/cm3	1.5 (독일, RUF)	-	1.5
Mg 회수증가율	%	-	-	10%

주요결과물

○마그네슘 스크랩의 파쇄/선별 및 마그네슘 칩 고밀도 압축성형 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재42

관리번호

생기원-5

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

첨단전자산업을 위한 절전형 열원기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

그린 IT

중분류

에너지/ 환경 기계시스템

에너지/ 환경기계시스템

에너지

미활용에너지 이용기술(031500)

소분류

공기조화/냉동기계

공기조화/냉동기계(H0701)

미활용 에너지 이용기술(050212)

키워드

한글

클린룸

에너지절약

열원시스템

영문

clean room

energy saving

heat source system

개  요

○ 고온냉수시스템(Elevated Temperature Chilled Water System)을 기반으로 반도체/디스플레이등 첨단전자산업용 제조공장에서 소비되는 외기부하 및 제조장치 발열부하 등의 공조부하, 생산장치 냉각수(PCW) 등의 유틸리티의 냉각부하의 동시 절감을 큰 폭으로 달성할 수 있는 공조기술 개발.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 첨단전자산업용 제조공장에서 냉각에 필요한 냉수 온도는 각각 7℃, 12℃, 20℃ 정도이지만, 종래 시스템에서는 이 중 가장 낮은 온도에 맞추어 7℃의 냉수를 외기부하, 제조장치 발열부하, 생산장치 냉각부하 등에 이용하고 있는 경우가 대부분임.

○ 냉동기는 출구 냉수온도가 낮을수록 성능계수(COP)가 낮아지기 때문에, 낮은 효율로 운전되는 문제가 발생되고 있음.

○ 따라서 새로운 냉수시스템인 고온 냉수 시스템에서는 냉동기의 출구 냉수온도를 12℃로 상승시켜 냉동기의 성능계수를 향상시켜 에너지 절약을 실현하는 열원기술이 요구되고 있음.

개발목표

첨단전자산업의 제조공장을 위한 고온 냉수 열원시스템 기술 개발

- 도입외기량: 10,000 CMH(m3/h)

- 클린룸 방식: FFU 방식

- 청정도(class): ISO CLASS 3(미국 Fed. Std. 209E CLASS 1)

- 외기조건: 기흥, 이천, 파주, 천안 대상(기상청 2009년도 연간 대기 온습도 기준)

- 피크조건: 동기 -18℃, 70.4% RH, 하기 38℃, 50% RH

- 클린룸 급기(SA)조건: 12℃, 90% RH(노점온도 10.5℃)

- 냉동기 출구 냉수 온도 및 교환(입출구) 온도차: 12℃, 10℃

- 연간 소비전력량 절감율: 기존대비 30% 이상

- 증기 가습량: 0 kg/m3

- 상각연수: 3년 이내

개발내용

- 1,000 CMH급 Lab-scale 고온 냉수 열원시스템 실험장치 구축

- 10,000 CMH급 고온 냉수 열원시스템 및 각종 UTILITY 제작

- 10,000 CMH급 10평형 FFU방식 TWIN 클린룸의 외기공조시스템/UTILITY 설치 및 클린룸시스템 실험설비 완성

- 실기실험/수치시뮬레이션 결과들의 비교분석을 통한 고온 냉수 열원시스템 제품신뢰성 확보 및 최적설계안 확립

- 제조현장 설치 및 시운전

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 연간 소비전력량 절감율	%	20 (일본/오바야시구미)	0	30
2. 증기가습량	kg/m3	10 (일본/테크노료와)	20	0
3. 냉동기 냉수 교환온도차(입출구온도차)	℃	8 (일본/세이켄)	5	10
4. 냉동기 냉수 출구 온도	℃	7 (일본/니치아스)	7	12
5. 상각년수	년	5 (일본/테크노료와)	10	3

주요결과물

첨단전자산업 제조공장용 열원시스템 설계기술 및 10,000 CMH급 열원시스템 시작품

개발기간

24  개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재43

관리번호

생기원-6

제안사업명

□ 융․복합	█ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

클로우저 2level Stack 금형․성형기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

요소부품

요소부품

기타

기타

소분류

금형

금형

기타

키워드

한글

스택금형

저에너지․고생산성

클로우저

영문

Stack mold

Low-energy & high-productivity

Closure

개  요

클로우저는 전 세계적으로 일일 소비량이 가장 많은 플라스틱 제품 중의 하나로서 클로우저 사출금형은 대표적인 고부가가치 금형

전 세계적으로 저에너지, 고생산성 금형기술 개발 추세 가속화

다수 cavity(대용량) 금형은 생산성은 높으나 설비 대형화, 고에너지 소요

Stack금형은 대용량 금형 단면 70% 이하 수준으로 동등 수준 생산성 확보

Stack금형은 기존 금형과 차별화된 구동구조 개발, 유동 및 냉각 시스템 기술 개발이 필요하며, 성형 사이클 단축을 위환 최적 성형기술 개발 필요

중소기업

적합성

및 필요성

국내 대부분의 금형․성형관련 기업은 중소규모로서 고부가가치, 선진 기술 개발 및 확보를 통한 기업 성장 유도 필요

Stack 금형․성형기술은 국가 금형기술력 평가 기준으로 관련분야 기업과의 공동기술개발을 통한 산업계 기술력 향상 필요

국내에는 2000년 초 Stack 금형․성형기술 개발이 본격화되었으나, 아직 도입기 수준임에 따라 개발과정 수행 중 순발력 및 신속한 대응이 가능한 중소기업과의 공동개발이 적합

상대적으로 작은 규모의 설비 및 저 에너지로 높은 생산성 확보가 가능함에 따라 중소규모 기업의 경제적인 고생산성 확보에 적합

개발목표

클로우저 고생산성 확보를 위한 2level Stack 금형․성형기술 개발

개발내용

# 1차년도

클로우저 8cavity 2level Stack금형 작동 메커니즘 설계 및 제작기술

클로우저 8cavity 2level Stack금형 Delivery system 설계기술

클로우저 8cavity 2level Stack금형 Cooling system 설계기술

클로우저 8cavity 2level Stack금형 취출 구조 설계 및 제작기술

클로우저 8cavity 2level Stack금형 금형 제작 및 조립기술

클로우저 8cavity 2level Stack금형을 이용한 사출성형공정 기술

Stack 금형 및 성형품 측정기술

# 2차년도

클로우저 12cavity 2level Stack금형 작동 메커니즘 설계 및 제작

클로우저 12cavity 2level Stack금형 Delivery system 설계기술

클로우저 12cavity 2level Stack금형 Cooling system 설계기술

클로우저 12cavity 2level Stack금형 취출 구조 설계 및 제작기술

클로우저 12cavity 2level Stack금형 금형 제작 및 조립기술

클로우저 12cavity 2level Stack금형을 이용한 사출성형공정 기술

Stack 금형 및 성형품 측정기술

[정량적 평가항목]

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Stack금형 level	level	4 (오스트리아/K.W.T-Group)	1	2
cavity수	ea	64 (1 level) (오스트리아/K.W.T-Group)	-	24
성형 사이클타임	sec	10 (오스트리아/K.W.T-Group)	-	10±1
생산성 향상에 따른 에너지 절감*	%	-	-	30%
코어 조립 정밀도	㎛	3 (오스트리아/K.W.T-Group)	10	5
코어 가공정밀도	㎛	2 (오스트리아/K.W.T-Group)	8	3
Stack 구동해석	-	-	-	수행
사출성형 해석	-	-	-	수행
금형온도 편차	℃	2±1 (오스트리아/K.W.T-Group)	-	2±1
코어 경도	HRC	50 (오스트리아/K.W.T-Group)	-	50 이상
취출 구조	-	-	-	Link type
*2level Stack 금형 형판과 동일 크기의 사출금형 대비 생산성 향상으로 인한 에너지 절감효과 (시간당 사출성형품 생산량 비교 또는 동일 제품수 생산 소요시간 비교 분석)

주요결과물

12cavity 2level Stack 금형 및 클로우저 시성형품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

270 (백만원)

2차년도

270 (백만원)

합계

540 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재44

관리번호

생기원-7

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

기억재생기술을 이용한 에너지 절감형 자동 주탕장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

ET

비전Ⅲ

6대 제조기반

중분류

에너지/환경기계시스템

에너지/환경기계시스템

환경기반

대기오염저감/제거

소분류

에너지/환경 제어설비

에너지/환경 제어설비

대기오염저감/제거

키워드

한글

자동주탕

접종장치

기억재생기술

영문

Auto pouring

Inoculation unit

Teach-in technology

개  요

◻ 주조공장에서의 주물소재의 생산은 현재 자동차 부품소재 산업에서 중요한 소재산업의 한 분야로서 자동차 생산량의 증대에 따라 주물소재의 수요량도 급증하고 있음. 이에 중소 주조공장은 자동차 주물소재를 원활하게 공급하기 위하여 자동조형라인을 설치하여 주물소재를 생산/공급하고 있으나, 주형에 용탕을 주입하는 용탕주입공정은 아직 사람이 수동으로 용탕주입을 하고 있음.

◻ 용탕주입작업은 고열, 분진 등에 의한 열악한 작업환경으로 인해, 주물공장 작업자가 가장 기피하는 공정 중의 하나가 되고 있음. 또한 다른 자동공정 라인보다 느리게 주탕이 이루어질 경우, 전반적인 생산성이 현저히 떨어진다든가, 용탕주입이 불규칙하게 진행되면서 소재품질의 불량이 발생된다든가, 적정이상의 과다 용탕주입으로 인한 생산원가 상승, 주물용탕 재작업으로 인한 에너지 손실 등의 많은 문제를 야기하고 있음.

그림  기존 수작업에 의한 용탕주입

◻ 외국의 경우, 많은 주조공장에서 자동주탕기를 사용하여 용탕을 주입하고 있으나, 국내에서는 대형 주조공장 일부에서만 자동주탕기를 외국으로부터 전량 수입하여 사용하고 있으며, 중소 주조공장은 아직도 수동 혹은 반자동 경동식으로 용탕을 주입하고 있는 실정임.

◻ 수동 주탕방식에서는 슬래그의 혼입, 용탕주입의 과부족, 단락주입 등으로 인한 주입불량 및 구상화 불량 등의 불량률이 전체 주물소재 생산량의 5~8%를 차지하고 있음. 또한 경동식 주탕 래들의 경우, 래들 교체시 자동 조형라인을 반드시 운행중지해야하기 때문에, 상당한 대기시간 소요로 인한 생산효율 저하가 심각한 실정임.

◻ 또한 수동주입에서 과다한 주입으로 인하여 용탕이 넘칠 경우, 조형라인 및 벨트 컨베이어, 세이크 아웃장치 등의 손상으로 인한 작업 중단이 발생하게 됨. 또한 회수율을 감소시켜 생산성 감소와 같은 공정효율에 영향을 끼치고 회수철 재용해에 상당한 추가비용이 발생하게 되는 등 많은 문제점을 야기하고 있음.

◻ 따라서 당사에서는 최초 용탕 주입시에 기억된 프로파일을 저장하여 반복재생하고, Load cell을 연계하여 소요 용탕량을 보상하는 기술을 적용하여, 용탕주입을 제어하고 신속하게 자동 주탕하는 에너지 절감형 고효율 자동주탕기를 개발하고자 함. 본 개발 장비의 특징은 공압식 액추에이터 및 기억재생기술을 이용한 비가열 래들식 자동 주탕기이며, 본 개발 장비를 활용할 경우, 주물설비의 생산효율, 즉 조형라인 가동률의 획기적 향상을 기대할 수 있을 뿐 만 아니라, 주물제품의 신뢰도 및 품질의 획기적 향상도 기대됨.

중소기업

적합성

및 필요성

◻ 세계적인 경기침체와 유가상승, 원자재 가격상승 등, 국내외적으로 경제가 어려운 상황임. 더욱이 자동차 부품 및 산업기계에 소요되는 주물소재의 경우 대부분이 중소 주물공장에서 제조되어 사용되고 있음.

◻ 이러한 기반산업이 되는 기계요소를 생산하는 기초 소재산업의 경우, 노동집약적인 생산방식에서 자동화설비를 이용하여 주물소재를 생산하는 추세임.

◻ 그러나 대부분의 주물공장에서는 조형설비만을 자동화하는데 그치고 있으며, 용탕을 주입하는 공정은 여전히 사람에 의존하고 있는 실정으로, 현재는 숙련된 작업자의 노령화로 인하여 많은 주물업체가 외국인 노동자로 대체하고 있음.

◻ 이러한 현상은 주물소재 생산업체가 자동주탕장치를 사용하여 생산성을 높이고, 품질을 향상시키며, 원가를 절감하고, 고열 및 열악한 작업환경을 해소해야 된다는 사실은 공통적으로 인식하고 있으나, 자동주탕장치가 고가의 수입 장비이기 때문에 중소주물업체가 구비하기에는 투자비용이 많이 소요되어, 도입/설치를 하지 못하고 있는 실정임.

◻ 기존 수작업에 의한 용탕 주입공정에서 적정용량의 용탕주입 불가, 게재물 혼입방지 불가, 용탕튀김방지 불가, 청정작업환경조성 불가 등의 요인으로 제품 생산시 상당한 생산성 저하, 불량 다발, 원가 상승 등의 문제점 해결 절실.

◻ 해외 고가의 선진제품 수입사용으로 유지보수 및 기술지원 미흡에 따른 제품생산 중단 및 원가상승 요인을 근본적으로 해결할 수 있는 방안 절대 필요.

◻ 대형 주물업체 뿐 만 아니라 중소형 주물업체에서도 장비도입 가격대비 투자효과가 충분한 저가의 자동 용탕 주입장치 개발 필요.

◻ 따라서 용탕주입공정에서 주형에 최초로 용탕을 주입할 때, 공압식 액추에이터 및 기억재생기술을 이용하고, 주입량에 대한 프로파일을 PLC에 저장함으로써, 다음 주형시 그 기억된 프로파일을 적용하여 동일한 용탕주입을 할 수 있는 자동주탕기의 개발이 절실히 필요함.

◻ 또한 자동 주탕시 용탕 주입량을 보정하기 위하여, Load cell을 장착하여 에러를 방지토록 하며, 또한 공압식 서보밸브에 의한 용탕주입 실린더 작동으로 용탕주입을 제어하고,

◻ 또한 실린더가 움직이는 위치를 Linear sensor를 이용하여 그 위치를 추적하여 PLC에 저장하고, 이렇게 저장된 프로파일을 반복 수행하도록 하는 자동주탕장치를 개발하여 중소주물업체에 저렴하게 보급하고, 해외에서도 제품 경쟁이 가능한 자동주탕장비의 개발/추진이 절실히 필요함.

◻ 해외 선진회사로부터 고가(대당 약 8억원 이상)의 자동 주탕기 전량수입에 따른 기계장치 분야의 만성적인 무역수지 개선 필요.(수입대체효과 연간 약 80억원/2010년 기준)

◻ 기존의 수동 주탕작업으로 야기되는 각종 불량으로 인한 손실금액(연간 약 45억원/2010년 기준)의 근본적 해결 절실

◻ 기존의 수동 주탕작업으로 야기되는 생산성 저하에 의한 손실금액(연간 약 90억원/2010년 기준)의 근본적 해결 절실.

개발목표

주물 조형라인에서 자동으로 용탕을 주입하기 위한 비가열 하부방식 주입장치개발을 위하여,

1) 고속, 고정도 주입을 위한 X-Y 대차이송장치 개발

2) 온도손실을 최소화하고 슬래그 및 이물질 혼입예방과 예열기능이 구비된 주탕래들 개발

3) 주물의 오버 플로우를 예방하고 최적의 적정량을 주입하기 위한 레이저 센싱장치 개발

4) 슬래그 제거 및 노즐청소기능이 구비된 공압구동, Quick-change방식의 Stopper Actuator개발

5) 주물용량 및 소재에 따른 최적의 접종제어 장치 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 용량 : 1톤(Ladle용량 기준)

- 주입 정밀도 : ±1.5% 이내(주입중량 20Kg기준)

- 최대 주입속도 : 5Kg/sec

- 대차 이송속도 : 1.5m/sec

- 스토퍼 반응속도 : 1.5sec

- 스토퍼 작동속도 : 1.5m/sec

- 접종 정밀도 : 1.5% 이내

○ 주요 특징

1) 기억재생기술을 이용한 용탕주입 제어기술 개발

2) 온도손실을 최소화하고 슬래그 및 이물질 혼입예방과 예열기능이 구비된 비가열식 래들 장치(Non-heating ladle device) 개발

3) 주물의 오버 플로우를 예방하고 최적의 적정량을 주입하기 위한 레이저 센싱장치와 기억재생기술을 이용한 주탕 용량 자동제어장치 개발

4) 슬래그 제거 기능이 구비된 Quick change방식의 스토퍼 로드 구동장치(Stopper rod actuator) 개발

5) 주물용량 및 소재에 따라 최적 제어가 가능한 자동 접종장치(Automatic inoculation device) 개발

6) 노즐 청소장치(Nozzle cleaning device) 개발

○ 기타 요구 사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
대차이송속도	m/s	1.5 (독일, ABB)	1.0	1.5 이상
스토퍼 작동속도	m/s	1.5 (독일, ABB)	-	1.5 이상
스토퍼 반응시간	sec	1.5 (독일, ABB)	-	1.5 이하
주입 정밀도	%	±1.5 (독일, ABB)	±2.5	±1.5
최대 주입속도	kg/s	5.0 (독일, ABB)	3.0	5.0 이상
접종제 최대투입량	g/s	25 (독일, ABB)	15	25
접종량 편차	%	2.0 (독일, ABB)	3.5	2.0 이내

주요결과물

- 기억재생기술을 이용한 에너지 절감형 자동 주탕장치.

- 이물질 예방과 예열기능이 구비된 주탕 래들장치.

- 최적의 적정량 주탕공급을 위한 레이저 센싱장치.

용량 및 소재에 따라 제어 가능한 최적의 접종제어 장치.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

291 (백만원)

2차년도

294 (백만원)

합계

585 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재45

관리번호

생기원-8

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

후육 플라스틱의 High Cycle 구현을 위한 물사출성형(Water Assisted Injection Molding) 시스템 제조 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

ET

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반산업

중분류

청정생산

요소부품

청정생산

청정생산시스템 기술

소분류

공정개선기술

금형

기타 청정생산기술

키워드

한글

물사출성형

물사출 인젝터

물 침투

영문

water-assisted injection molding

water injector

water penetration

개  요

최근 재료 절감, 생산 에너지 절감 및 생산성 극대화, 친환경적 공정을 이용한 고품질의 제품을 생산하기 위해 핵심 그린생산공정기술이 지속적으로 개발되고 있음. 최근 국외에서는 후육 플라스틱 부품(두께 4mm 이상) 생산에 물사출성형(Water- assisted Injection Molding) 공정을 적용하고 있음. 기존 가스사출성형에 비해서 물을 사용하기 때문에 높은 냉각 성능을 가지며, 플라스틱 소재 경량화, 그리고 3차원적인 형상을 가지는 금속부품의 플라스틱 대체화 구현이 가능한 장점을 가진 그린 생산 공정 기술임. 미국 및 유럽에서는 이 기술의 상용화를 이루어 후육 플라스틱 제품의 강도 보강, 경량화, 품질향상(Warpage, Sink mark 개선) 및 중공형 제품 생산에 적용되고 있으며, 최근 AUDI V6의 엔진룸 튜브 생산에 물사출성형 기술이 적용되고 있음.

중소기업

적합성

및 필요성

물사출성형(Water-Assisted Injection Molding) 기술은 오일/냉각 튜브, Instrument Panel과 Handle 등의 자동차 부품이나 TV 케이스, 냉장고 손잡이와 같은 가전제품 등 전형적으로 중소기업에서 생산하고 있는 부품 제조에 적용되는 기술임. 우수한 냉각 특성으로 기존 가스사출성형공법 대비 30% ~ 40%의 생산성 향상효과를 가져올 수 있으나 높은 설비 투자비와 기술력의 부재로 국내의 물사출성형 기술개발 실적은 전무한 상황임. 고가의 국외 WAIM 장비를 대체할 수 있는 국산화 시스템 개발을 위해서는 물의 압력 및 정량 투입 제어, 금형/사출기 연동, Injector 설계, 공정 모니터링 및 제어, 장비 Sequence 제어 등의 기술 개발이 필요하며, 이러한 난이도가 높고 복합화된 기술의 구현을 위해서는 수요업체인 기업과 연구기관의 공동 기술개발이 필수적임.

개발목표

High Cycle 성형기술 구현을 위한 친환경 물 사출성형 (Water assisted Injection Molding) 시스템 개발을 위하여 정밀 제어가 가능한 물사출성형 제어 시스템 개발, 물 사출 노즐이 구비된 정밀 금형 개발, 성형공정 변수 영향에 따른 성형품질의 영향도 분석을 통한 공정 안정화, High Cycle 성형 구현을 위한 물사출성형용 인젝터 설계 기술 개발을 목표로 함.

개발내용

ㅇ 주요성능

- WAIM 금형가공 정밀도 : 0.01mm

- 균일 중공 단면 성형기술 : 중공비 50% 이상

- High penetration 성형기술 : 제품길이대비 70% 이상

- 가스사출 대비 냉각효율 : 냉각시간 30% 이상 단축

ㅇ 주요특징

- 정밀 WAIM 시스템의 국산화 개발

- 물의 압력 조절 및 정량 투입 제어 기술

- 중공 채널 형성부를 고려한 제품 설계 기술

- 유압 작동 부품을 고려한 초정밀 WAIM 금형 설계 및 가공 기술

- 정밀 WAIM Injector 설치를 위한 금형 구조 분석 및 설계

- 낮은 압력 강하를 위한 WAIM Injector 구조 설계 기술

- WAIM 성형 특성 및 공정 변수의 영향도 분석

- WAIM High Cycle 확보를 위한 양산 공정 기술

ㅇ 기타요구사항

- 연구개발 완료 후 시험연구원의 공인시험결과서 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 물의 침투 길이	%	70% (독일, IKV)	-	70
2. 중공품의 벽두께 차이(1)	%	50% (독일, Battenfeld)	-	50
3. 가스사출 대비 냉각효율 단축시간(2)	%	30% (독일, Battenfeld)	-	30
4. 금형 치수 정밀도	mm	0.01 mm (독일, Battenfeld)	-	0.01
5. 제품 치수 정밀도	mm	0.5 mm (독일, Battenfeld)	-	0.5
6. 성형 싸이클 (Door Handle)	sec	60 sec (독일, Battenfeld)	-	65(3)
7. 불량율	%	5%(독일, Battenfeld)	-	5

(1)  [eqn: 벽두께`차이(%)= {외벽두께-내벽두께} over {평균두께} ` TIMES `100]

(2)  [eqn: 냉각효율(%)= {물`사출`냉각`시간-가스`사출`냉각시간} over {물`사출`냉각시간} ` TIMES `100]

(3) 현재 국내에서 가스사출로 생산되는 Door Handle의 성형 싸이클은 80-90초임.

주요결과물

물사출성형(Water-assisted Injection Molding) 제어 시스템, 고생산 High Cycle 구현 정밀 물 사출 금형, 물 사출성형용 정밀 Injector

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-전기·전자30

관리번호

생기원-9

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

디젤엔진 자동차의 연료필터 및 관련 부품의 가공 및 검사 공정에 대한

IT 융합형 자동화 시스템 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

기계

IT

기반주력사업

IT 융합

중분류

중전기기

로봇/자동화기기

기타정보기술

지능형생산시스템

소분류

자동화제어기기

기계자동화기기

기타정보기술

키워드

한글

정보통신기술 융합

친환경 공장 자동화

실시간 공정 모니터링

영문

IT Convergence

Green Factory Automation

Realtime Process Monitoring

개  요

자동차 부품 가공라인에 IT 융합형 자동화 시스템 개발을 통해 제조 현장의 생산성 향상, 인건비 절감, 공정재고 감소, 품질 향상, 안전쾌적성 확보를 달성함으로써 중소기업의 글로벌 경쟁력을 제고한다.

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 자동차 부품생산 중소기업의 제조현장은 위험/오염 요소가 있어 인력 기피가 심하며 생산성 확보가 매우 중요하기 때문에 제조 공정 자동화는 매우 중요한 이슈임

◦ 기존 자동화 시스템은 고가의 투자가 필요하고 생산현황/품질에 대한 모니터링/관리와 연계성이 부족하여 중소기업이 활용하기에는 어려움이 있는 실정

◦ 따라서 경쟁력 있고 환경 친화적인 제조현장 구축을 위해 중소기업 맞춤형의 자동화 장치 및 이와 연동된 IT 기반의 실시간 모니터링 시스템을 위한 기술 개발 필요

개발목표

◦ 자동차 부품 가공 및 검사 공정에 대한 IT 융합형 자동화 시스템 패키지 개발

- 가공 및 검사 공정 무인화를 위한 자동화 장비 개발
(원재료 공급, 가공품 배출, 재공품 이동, 가공 칩 제거, 측정 및 품질 검사)

- 가공 및 검사 자동화 라인과 실시간 연동하는 IT 융합 모니터링 시스템 개발

개발내용

◦ 가공 및 검사 공정 무인화를 위한 자동화 장비 개발

- 원소재에 대한 자동공급 장치 개발

- 절삭가공 완료품 자동 배출 장치 개발

- 재공품 이동을 위한 자동로딩 장치 개발

- 절삭가공 장비에 대한 칩제거 장치 개발

- 가공품의 측정 및 검사를 위한 무인화 장치 개발

- 실시간 측정 결과 데이터에 대한 피드백 인터페이스 개발

◦ 가공 및 검사 자동화 라인과 실시간 연동하는 IT 융합 모니터링 시스템 개발

- 모니터링 시스템 기능 모듈, 인터페이스 및 유무선 네트워크 구조 설계

- 자동화 장치 및 모니터링 시스템 H/W를 포함한 제조현장 레이아웃 설계

- 제조현장 내 물류이동 및 생산성 최적화를 위한 시뮬레이션 및 분석

- 가공 및 검사 공정에서 발생하는 이상 상황 대처 알고리즘 개발

- 실시간 생산현황 모니터링 기반 생산 실적 관리 메커니즘 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
UPH	대	250	50	250
성인화	인	7	10	2
품질 불량율	PPM	1,000	3,000	500
공정능력	CPk	1.67	1.0	1.67

주요결과물

IT 융합형 가공/검사 자동화 시스템 패키지 (구성요소: 가공라인 이송 자동화 장치, 가공칩 자동 제거 장치, 자동 측정 장치, 실시간 모니터링 S/W)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재46

관리번호

생기원-10

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

양방향 Transfer방식을 접목한 다공정 One-stop 멀티 포밍금형 시스템개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

ET

비전Ⅳ.기반주력산업

6대 제조기반기술

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

환경기반

지능형 생산시스템

소분류

프레스기계

프레스기계

기타환경기반기술

키워드

한글

멀티포머

복합금형

자동적재

영문

Multi-former

multi-die

automatic stacking

개  요

○ 각 개별 공정별로 성형하던 기존의 판재 포밍성형 프로세스를 하나의 복합금형에서 성형하는 복합금형 프레스 공정기술을 개발

○ 성형된 제품은 자동 이송되어 적재되도록 제어되고 통합 관리함

중소기업

적합성

및 필요성

○ 기존의 판재 성형 포밍 프로세스는 각 Blanking공정, Rounding공정, Sizing공정 등의 조립 공정별로 기계의 배치가 개별로 분리되어 있음

○ 각 개별단위별 단발금형 공정으로 인하여 생산성이 저하되고 인건비의 부담이 높으며 공정흐름이 연속적이지 않으며 작업부하가 증가하여 작업능률이 떨어지고 안전사고의 위험도가 항상 잠재되어 있음

○ 각 개별단위의 성형공정을 다공정 복합금형 공정으로 시스템화하여 생산성을 향상시키고 기술 경쟁력을 제고함

개발목표

○ 모터케이스와 같은 판재성형에 있어 성형할 판재를 복합 포밍 금형내에서 양방향으로 자동 피딩하여 성형하는 다공정 One-Stop 복합 포밍금형을 설계 및 제작하여 프레스성형 공정에 적용하는 복합 포밍금형 공정기술을 개발함

○ 성형된 제품을 자동취출하여 적재하는 자동적재 시스템을 개발하고 복합금형공정의 공정제어 및 관리를 위한 통합관리시스템기술을 개발하여 친환경적인 현장 분위기 및 제조현장 녹색화 생산기반을 조성함

개발내용

○ 복합포밍 금형의 양방향 자동 피딩 공정기술 개발

○ 복합포밍 금형 공정기술 개발

○ 다공정 복합 프레스 완제품 자동 취출 및 적재 시스템 개발

○ 멀티포밍금형에 의한 다공정 복합 프레스 공정제어 및 통합관리시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
생산수량	EA/h	650EA/h(델파이/미국)	600EA/h	720EA/h
불량율	%	5%이내(델파이/미국)	10%이내	2%이내
진원도	μm	0.15~0.20(델파이/미국)	0.15~0.20	0.1~0.15

주요결과물

○ 복합포밍금형공정기술에 의한 복합 프레스 성형기

- T50 MOTOR CASE : 160만대(자동차 공조시스템 BLOWER MOTOR)

- SEAT SLIDE MOTOR CASE : 150만대(자동차 전동 Seat MOTOR)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학16

관리번호

생기원-11

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

불균일 촉매를 이용한 유지계 바이오매스 유래 지방산의 친환경 에스테르화 공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

ET

환경/에너지

프론티어진흥

친환경생산․신소재

중분류

정밀화학

화학공정

청정생산

환경 친화적인 소재 제품 및 공정기술

소분류

기타 합성

응용 제품

달리 분리되지 않는 화학공정

기타 청정

생산 기술

키워드

한글

바이오매스

지방산 에스테르

불균일 촉매

영문

Biomass

Fatty acid ester

Heterogeneous catalyst

개  요

○ 유지계 바이오매스로 부터 얻어지는 지방산의 에스테르화 공정에 불균일계 친환경 촉매를 적용하여 고농도 폐수발생을 저감하고, 최종 에스테르 생성물의 품질향상을 도모할 수 있는 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○  재생 및 지속 사용이 가능한 천연 자원으로부터 유래된 고부가가치 환경친화 제품에 대한 수요 증대

○ 유지계 바이오매스 유래 지방산의 에스테르화 공정 중 발생하는 고농도의 산/알칼리 폐수 발생 문제 해결 시급

개발목표

○ 지방산의 에스테르화 반응에 사용할 수 있는 친환경 불균일 촉매 개발

○ 다양한 알코올에 적용될 수 있는 에스테르화 공정 개발

개발내용

○ 주요성능

- AV : AOCS Cd 3d-63 평가에 의한 0.05 mg KOH 이하 산가 요구

- OHV : AOCS Cd 13-60 평가에 의한 1 mg KOH 이하 OH가 요구

- Algae toxicity : OECD 203 평가에 의한 조류독성 치 1,000 mg/L 이상의 요구

- Soap : AOCS Cc 17-79 평가에 의한 비누가 0 ppm 달성

○ 주요특징

- 고부가 가치 에스테르 제품 제조에 적합한 친환경 공정 개발

- 다양한 알코올에 적용을 위해 히드록시기의 반응성에 대한 낮은 의존도 요구

○ 기타 요구 사항

- 최근 강화되고 있는 지방산 에스테르 소비업체의 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
AV	mg KOH	0.05이하 (독일)	0.1	0.05이하
OHV	mg KOH	1 (독일)	3	1이하
Algae toxicity	mg/L	>1,000 (독일)	800	>1,000
Soap	ppm	no detection	2ppm	no detection

주요결과물

○ 친환경 지방산 에스테르화 반응을 위한 불균일 촉매

○ 알코올의 반응성에 둔감한 전환반응 조건 제시

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재47

관리번호

생기원-12

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전자기력을 이용한 Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 접합기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

6대 제조

기반기술

중분류

주조/용접

생산기반기술

청정생산

030400

소분류

특수용접/접합기술

기타

기타청정생산기술

키워드

한글

에어컨 연결배관

이종재 접합

전자기장

영문

Air conditioner pipe

Dissimilar metal joining

Electromagnetic field

개  요

o Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 제조를 위한 접합시스템 및 시제품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 전자기력을 이용한 이종금속 접합기술은 세척유, 용가재 등과 같은 환경오염발생원 없이도 고품질의 접합부 확보가 가능하여 작업환경 개선을 통한 작업자의 안전성 및 고급 인력 확보 가능.

o 전자기력을 이용한 이종금속 접합기술을 보유하고 있는 한국생산기술연구원과의 공동기술개발을 통하여 이종냉매관을 상용화함으로서 중소기업의 가격 경쟁력 뿐만 아니라 기술 경쟁력 또한 향상될 것으로 생각되며 생산성향상에 따른 기업의 매출액도 증가 예상.

개발목표

o Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 제조용 전자기 접합 시스템

o Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 제작 및 성능평가

개발내용

o 주요 성능

- 배관 기준 : 외부재-Al1070, 17.48￠, 1.8mmt , 내부재:Cu1220, 15.88￠, 1mmt

- 내수압성/내기밀성 : 4.00MPa 이상, 10-4 ㎜Hgℓ/sec 이하

- 이종 접합부 길이 : 1mm 이상 - 단위공정시간(tack time) : 10초 이하

o 주요 특징

- 배관 접합 공정에서의 환경오염 발생원인 용가재, 세척유등이 필요 없이 고품질의 제품을 생산할 수 있는 친환경적인 공정 기술

- 현재 적용중인 공정접합, 브레이징에 비하여 불량률을 감소할 수 있으며 30us이

내의 접합 시간으로 인한 생산성 향상

o 기타 요구 사항

- 현장 작업자가 손쉽게 작업할 수 있는 공정최적화 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (미국,Magneform)	현재 국내 최고수준	개발목표치
내수압성	MPa	3.43	-	≥4.00
내기밀성	㎜Hgℓ/sec	≤10-4	-	≤10-4
접합부 길이	mm	-	-	≥1
파단강도	-	모재파단	-	모재파단
공정속도	sec	-	-	≤10

주요결과물

o Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 제조용 전자기 접합 시스템

o Al/Cu 에어컨 실내/외기 연결배관 및 품질평가 성적서 (국가 공인 기관)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재48

관리번호

생기원-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

알루미늄 재활용 지금제조시 발생하는 재의 환경친화적 처리시스템 및 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

비전Ⅲ

폐기물자원·에너지

중분류

금속재료

금속재료

기타

030300

소분류

금속정제/회수기술

금속정제/회수기술

기타

키워드

한글

알루미늄

스크랩

재자원화

영문

Al

Scrap

recycling

개  요

알루미늄 용해공정 중 발생하는 폐기물량을 줄이고 알루미늄 산화재의 자원화를 통하여 생산원가 절감, 생산성 증대와 더불어 용해주조현장을 친환경 공정으로 변화시킬 수 있고 알루미늄 잔회를 처리하는 과정에서 발생하는 분진의 발생량을 현격하게 감소시킬 수 있는 친환경적 일괄처리 시스템의 개발과 탈산제로 사용하기 위한 공정기술을 개발하고자 하며 이를 통하여 알루미늄 용해주조 제조현장의 녹색사업을 실현하고자함.

중소기업

적합성

및 필요성

◦자원 재활용, 환경, 자원고갈 등 산업적, 사회적 측면에서 스크랩을 이용한 알루미늄 2차 지금 제  조기술의 중요성은 매우 크다. 현재 국내 알루미늄 2차 지금제조 업체는 대부분 중소 영세업체로 용해과정에서 고열의 알루미늄 용탕 및 분진 발생, 자동화 미흡에 의한 단순반복공정을 작업자에게 육체적 위험을 주는 3D 산업으로 분류되어 근무 기피현상이 있어 이의 개선이 요구됨

◦알루미늄 용해공정 중 발생하는 폐기물량을 줄이고 알루미늄 산화재의 자원화를 통하여 생산원가 절감, 생산성 증대와 더불어 용해주조현장을 친환경 공정으로 변화시킬 수 있는 알루미늄 산화재 후처리 공정개발이 절실함.

◦용해공정 중 발생하는 알루미늄 산화재를 감소시키고 재처리시 발생하는 알루미늄 잔회의금속 Al 함유량을 높여 회수율을 높임으로서 원소재 투입량을 절감할 수 있고 미분속의 금속 Al의 함유량을 20%~30%로 제어할 경우 탈산제로 제조되어 제강회사에 공급이 가능하다. 이와 같은 기술의 확보를 위해서 친환경적인 냉각기, 육각체 시스템의 제작 개발이 필요함.

◦ 또한 현재의 일반적인 금속 Al회수 처리장비에서는 분진의 발생이 아주 많아 작업환경뿐만 아니라 작업자의 건강에도 악영향을 끼치고 있으나 냉각기 및 육각체 시스템의 일체화를 통하여 분진을 현저히 줄이는 등 알루미늄 용해주조 현장의 녹색화가 절실함

개발목표

◦ 알루미늄 스크랩 용해시 발생하는 알루미늄 재의 환경친화적 처리시스템 및 기술개발

- 알루미늄 산화재 중 금속 Al 회수율 : 65%이상

- 제강용 탈산제 : 금속 Al 함량 30%이상

- 냉각기 육각체 산화재 일괄처리 시스템 : 2Ton/hr(수냉식)

개발내용

1. 산화재 발생억제를 위한 고효율 용해공정 개발

- 산화재 발생 억제 전처리공정 확립

· 건조조건 도출 · 불순물제어

- 고효율 용해공정기술 확립

· SMS공정확립

2. 친환경 고효율 알루미늄 산화재 처리 시스템개발

- 고효율 냉각기 육각체 산화재 일괄처리 시스템 구축

· 재혼압입기, 냉각기(2Ton/hr), 냉재투입기, 입도선별기(육각체): Size: 24mesh, 18mesh

3. 친환경 고효율 알루미늄 산화재 처리공정 최적화

- 재흔압입기 공정 조건확립

- 냉각기(2Ton/hr) 공정 조건확립

- 냉재투입기 조건확립

- 입도선별기(Size: 24mesh, 18mesh) 조건확립

4. 고품질 제강용 탈산제 제조기술개발

- 제강용 탈산제 제조공정 확립

· 탈산제 혼합비 제어 : 성분(Al함량, Fe함량), 밀도(g/㎤)

· 성형조건 확립 : 예열온도 등

5. 시제품 제조 및 특성평가

· 탈산제 : 금속 Al 30%이상, 특성평가 : 성분, 밀도, 용탕가스분석

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
산화재 중 금속Al 회수율	%	-	50	65이상
분진	㎍/㎥	-	1000	300이하
열	℃	-	35이상(작업자체감온도)	25이하
노동강도		-	용해, 금속Al분리작업	검사, 관리
산업재해		-	항시 상존	없음

주요결과물

- 친환경 고효율 알루미늄 산화재 일괄처리 시스템     - 탈산제 : 금속 Al 30%이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학17

관리번호

생기원-14

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Medical Cotton의  생산성 향상 및 친환경 에너지 절감형

공정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

보건의료

ET

환경/에너지프론티어

바이오

중분류

섬유제품

기능복원

복지기기

청정생산

환경친화적인 공정기술

소분류

기타 섬유제품

의료용 소재

기타 청정생산

키워드

한글

병원솜

정련/표백

저온 전처리 시스템

영문

Medical Cotton

Fiber of Scouring & Bleaching

Cold Pad Batch(CPB)

개  요

○ 기존 Medical cotton 전처리 공정인 Batch type을 CPB(Cold-Pad-batch) type

으로 공정 개발하여 생산성 향상, 에너지 절감, 폐수절감 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ Medical-cotton은 의료 행위 시 꼭 필요한 제품으로 인식하고 있으나, 후발 개도

국의 급성장, 선진국의 무역 규제 등과 같은 대외적 위협 요인

○ 인건비 상승, 인력 부족 등과 같은 대내적 위협 요인

○ 위의 문제들이 맞물리면서 생산업체는 많은 어려움을 겪고 있어, 원가 절감 및

품질 향상이 시급한 상황임

개발목표

○ Medical Cotton의 생산성 향상 및 친환경 에너지 절감형 공정기술 개발을 목표로 함

개발내용

○주요성능

- 정련성, 표백도 잔류 계면활성제 (아래표 참조)

- 생산성 향상, 에너지 및 폐수 절감

○주요특징

- 기존 Medical cotton 전처리 공정인 Batch type을 CPB(Cold-Pad-batch) type으로

공정 개발하여 생산성 향상, 에너지 절감, 폐수절감 기술

- Medical cotton은 직물구조가 아닌 Fiber이므로 연속 생산하는 것은 매우 어려우

나, Cotton web제조 후 web양면에 특수 Net를 사용하여 연속생산 기술

- CPB용 화학약품 선택 기술

○ 기타요구사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
정련성(흡습성)	sec	8	10	5
표백도	%	82	80 정도	85
잔류 계면활성제	%	2%	-	1%
생산성	Time/day	Batch식/터어키	3	연속식
BOD 측정	ppm	85	-	60
COD 측정	ppm	50	-	30
에너지 절감	%	-	-	30%↑

주요결과물

병원솜, 화장솜, 마스크팩, 코튼볼, 생산성향상/에너지절감/폐수절감 30%↑

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학18

관리번호

생기원-15

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Ionic liquid 도입 정제법을 이용한 OLED 유기소재의 에너지 절감형 고순도화 정제기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

IT

정보지식지능화

차세대조명∙LED

중분류

화학공정

화학공정

핵심부품

차세대디스플레이기술

소분류

기타 화학공정

분리/정제기술

차세대디스플레이기술

키워드

한글

유기발광소재

이온성 액체

정제기술

영문

OLED

ionic liquid (IL)

purification

개  요

○ OLED용 유기소재의 기존 승화정제법을 대체하기 위한 에너지 절감형 대량 고순도 정제법의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ OLED 제조에 있어 유기소재는 소자의 수명, 휘도, 발광효율 등에 결정적인 영향을 미치므로 고순도 및 저가의 단가가 요구됨.

○ 하지만, 기존 승화정제공정은 공정시간 및 정제 유기물은 yield 등이 매우 낮아, 관련 유기소재의 단가상승의 요인이 됨.

○ 따라서, 새로운 공정을 통한 정제공정의 단축 및 대량 정제공정 기술의 개발이 요구됨.

○ 본 제안기술은 덕산하이메탈, CS, 대주전자재료, 위델소재 등과 같은 OLED용 유기발광소재 제조 중소기업들의 참여가 가능

개발목표

○ Ionic liquid (IL) 도입 정제법을 이용한 OLED 유기소재의 에너지 절감형 고순도화 정제기술개발

개발내용

○ 주요 성능

- 정공수송층 유기소재 순도: 99.99% 이상

- 순도 99%→99.99% 정제시 유기소재 정제yield: 60% 이상

○ 주요 특징

- 기존 승화정제법 대비 정제yield 50% 이상 향상

- 기존 승화정제법 대비 에너지 소비량 30% 이상 절감

○ 기타 요구 사항

- OLED 소자 적용 테스트를 통한 기존 유기소재와의 성능검증 필수

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
ionic liquid 공정 온도	℃	120 (일본, 동경공대)	-	≥120
ionic liquid 공정 압력	Torr	5 x 10 -7 (일본, 동경공대)	-	≤~10-6
정공수송층 유기소재의 순도	%	소자제작용 99.99	소자제작용 99.99 (덕산하이메탈)	99.99
유기소재정제 yield (순도 99%->99.99%)	%	50	40	60

주요결과물

○ 지적재산권

○ 저가 고순도 OLED용 유기소재

○ IL 도입 승화정제법을 이용한 OLED 유기소재의 에너지 절감형 고순도화 정제기술

○ IL 도입 승화정제법을 이용한 OLED 유기소재의 에너지 절감형 고순도화 정제장비 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재49

관리번호

생기원-16

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

환경 유해 공정인 납욕 및 염욕 대체를 위한 유동상 오스템퍼링 공정 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

환경

ET

환경/에너지 프론티어

친환경생산․신소재

중분류

청정생산

친환경공정

청정생산

환경친화적

공정기술

소분류

공정개선

기술

유해물질

제거기술

청정원천

공정기술

키워드

한글

유동상로

오스템퍼링

청정공정

영문

Fludiezed bed furnace

Austempering

Clean technology

개  요

- 고품질 강재 제품의 필요성

- 스트립 강재의 오스템퍼링 기술 적용을 위한 염욕 및 납욕 사용 불가피

- 동일한 냉각 특성을 가진 환경 친화적인 유동상로 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 염욕 및 납욕의 사용시 발생하는 유해 환경의 청정화, 저에너지화, 고생산성화

- 관련 기술은 스트립강을 이용한 고인장 포장용 대강 제품, 산업용 밴드, 톰슨 칼날      등 20 여개의 중소 업체에서 사용중인 기술임.

개발목표

- 스트립 강의 연속 열처리를 위한 양산형 유동상 장비 제작 (5 m/min)

- 유동상로를 이용한 공정 개발 (유동조건, 오스템퍼링 조건)

개발내용

○ 주요 성능

- 연속 공정용 양산 유동상로 설계 기술 (5m/min 생산속도확보)

- 유동상 공정 조건 도출 (유동상 제어조건, 냉각속도, 미디어 조건 등)

- 스프링 강재의 내구성 확보 (수명 선진국 수준으로 50 % 상승필요)

○ 주요 특징

- 기존 스트립강 생산 라인에 설치되어 시간당 2 ton 생산량 확보 필요함

- Pb, Li 등 유해물질을 사용하여 400～600℃의 좁은 범위에서 사용되었던 기존 기술      을 친환경적으로 개선하면서 200～700℃ 범위에서 사용 가능함.

○ 기타 요구 사항 - 주요 성능 지표

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
생산속도 (양산장비)	m/min	5 m/min (Totten사/미국)	연속로 전무	5 m/min
강재의 내구성	사용회수	15만 (Totten사/미국)	10만 (납욕, 염욕)	15만
온도편차	℃	±3 (Totten사/미국)	±10 (납욕, 염욕)	±5
표면경도	Hv	400～450 (Totten사/미국)	350～400 (납욕, 염욕)	400～450
생산비용 저감	%	30 % (Totten사/미국)	-	30%

주요결과물

유동상로 2 대 (중소기업이전), 특허화 공정기술 2 건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재50

관리번호

생기원-17

제안사업명

□ 융․복합	█ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

사출성형수지의 고효율 건조/혼합 및 자동공급시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

친환경생산․신소재

중분류

에너지/환경

기계시스템

에너지/환경

기계시스템

환경기반

환경친화적인 소재․제품 및 공정기술

소분류

기타 에너지/환경 기계

시스템 관련기술

달리 분류되지 않는 에너지/환경기계시스템

환경관리‧정보 및

시스템기술

키워드

한글

사출성형

마이크로파건조

자동공급

영문

Injection Molding

Microwave Convective Drying

Auto Feeding

개  요

사출성형시 사용되는 원료수지를 효율적으로 건조 및 혼합하는 시스템을 개발하고 이를 이용하여 사출장비에 수지를 자동으로 공급하는 시스템을 개발한다.

중소기업

적합성

및 필요성

다수의 사출기를 운용하는 사출성형 기업에서 사출기에 원료수지를 공급시 애로를 겪고 있는 환경문제 및 인건비 투입으로 인한 원가상승 문제를 해소하고 공급라인을 자동화함으로써 공급수지의 퀄리티 향상과 건조에 소요되는 에너지 절감 효과를 기대할 수 있다.

개발목표

○ 사출성형시 공급되는 성형수지의 고효율 건조/혼합 시스템을 개발하고
이를 이용한 자동공급시스템을 개발한다.

개발내용

○ 마이크로파-열풍 건조 시스템 개발

○ Interdigit 혼합 시스템 개발

○ 다수 사출기 통합제어/원료수지-자동공급시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
수지건조시간	min	120 (미쓰이/일본)	150	100
건조에너지소모량	kW	20 (미쓰이/일본)	25	20
수지배합정밀도편차	%	±3 (미쓰이/일본)	±5	±3
전도방해파	dB(㎶)	40 (모레토/이탈리아)	46	40
작업장 분진농도	㎍/㎥	15 (모레토/이탈리아)	50	15

주요결과물

마이크로파-열풍 건조시스템과 인터디짓 혼합시스템을 포함한 사출성형수지 자동공급시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재51

관리번호

생기원-18

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

정밀 유도가열법을 적용한 다이아몬드공구 소결공정시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

요소부품

열표면처리

소분류

절삭연마공구

열처리기술

키워드

한글

유도 가열

다이아몬드공구

액상침투 코어비트

영문

induction heating

diamond tools

Infiltration core bits

개  요

○ Infiltration core bits 다이아몬드공구는 광물 시추, 지질 조사, 터널 굴착 등의 Heavy duty 목적으로 지하 100m 이상의 극한조건에서 사용됨.

○ Infiltration core bits는 W/WC계 초경본드를 사용하므로 1000℃이상의 고온 액상소결 및 세그먼트와 샹크(shank) 일체형으로 동시 가압소결하는 난이한 기술임.

○ 상기 목적을 위해 선정한 중주파 유도가열법은 기존 전기히터 방식 대비  1/4 이하의 공정시간, 950℃ 이상의 급속가열 등의 장점이 있으나, 또한 급속 가열 특성으로 인해, 정밀한 제어, 균일한 제품품질 확보가 난이함.

○ 제안하는 기술은 최근(2006년) 특허화한 신개념의 열에너지수치제어 기술이며 분당 200~300℃ 승온의 급변하는 전이상태에서도 항온열처리에서와 동일한 열에너지를 제품에 가하여 동일한 열품질을 확보하는 원리를 이용하는 독창적인 기술임.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 다이아몬드공구는 복잡한 공정절차, 다품종 소량 생산 구조, 높은 수작업 의존도 등의 특성으로 인해 국내 2~3업체를 제외한 350여개의 중소기업으로 이루어진 중소기업형 산업임.

○ 국내 몇몇 대기업이 내수 시장을 장악한 것에 비해, 국내 중소기업들은 생산품의 80%이상을 직, 간접으로 수출하는 수출주도형 산업이므로 중소기업과의 공동기술 개발을 통해 공정자동화, 현장 녹색화, 기술 선진화가 시급함

○ 특히, 해당 제품은 Boart Longyear등과 같은 2~3개 업체가 전 세계시장을 장악하는 있는 제품으로 기술 특성화를 통해 무한 시장 개척이 가능한 중소기업형 제품임.

개발목표

○ 정밀 열에너지 제어 기능을 탑재한 Infiltration core bits 소결용 유도가열 시스템 개발

- Infiltration core bits의 중간 공정생략 신속 제조공정 개발

- 에너지 수치를 이용한 열처리 제어 시스템 탑재 개발

○ 신속 가열을 통한 고성능의 Infiltration core bits 공구 개발

- 전용 초경본드 합금 2가지 개발

- 카본금형, 제품 어셈플리 설계

개발내용

○ 주요 성능

- Cycle time : 30분 이내

- 소결 밀도 예측 오차 ± 1.5% 이하

- 경도 85HRB 이상, 밀도 8.5 g/㎤ 이상

- 접합강도 1200NM 이상

○ 주요 특징

- Infiltration core bits용 유도 가열 소결 열처리 시스템 개발

- 유도가열 발진기+ 유도 코일 설계 +냉각장치 연속공정화+에너지 수치제어

- 가열 영역, 노내의 균일한 온도 분포, 제품 사이즈 등을 고려한 유도 코일 설계

- 중주파 소결장치의 주요 공정 (이송-가열-가압-냉각) 일체화, 자동화를 통한 연속공정화

- 정밀 소결밀도 제어가 가능한 실시간 소결밀도 모니터링 시스템 탑재

○ 기타 요구 사항

- 실시간 소결밀도 예측 오차 ±2% 이내

- Infiltration core bits 성능 및 내구 수명 선진사 수준 이상 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
경 도	HRB	80 (미국, Boart Longyear사)	75	85 이상
밀 도	g/㎤	8.50 (미국, Boart Longyear사)	8.3	8.5 이상
접합 강도	Nm	1200 (미국, Boart Longyear사)	1000	1200 이상
내외경 치수	mm	0.25 이내 (미국, Boart Longyear사)	0.25 이상	0.25 이하
소결밀도예측	%	-	-	±1.5 이내
소결cycle time	min	-	-	30 이내

주요결과물

○ Infiltration core bits 시제품

○ Infiltration core bits 유도가열 소결 열처리 시스템

○ 에너지 수치 제어 모니터링 시스템

○ 소결 공정 cycle time : 20min 이내

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300백만원

2차년도

300백만원

합계

600백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재52

관리번호

생기원-19

제안사업명

□ 융․복합	█  제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

다공정 Tandem Line 제조 환경개선을 위한 자동 Sheet Feeder 셔틀금형시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

요소부품

요소부품

소분류

금형

금형

키워드

한글

시트피더

셔틀금형

영문

Sheet Feeder

SHUTTLE Mold

개  요

○ 제품 형상에 맞추어 Shearing한 원자재를 Sheet Feeding M/C을 사용하여 프레스에 설치된 다공정(tandem) 금형 시스템으로 자동으로 투입시키고 Shuttle에 장착된 Finger 및 전자석을 사용하여 공정별 제품을 이송시켜 완제품을 생산하는 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 소량 다품종 생산 전용으로 원자재 Loss 감소 및 작업인원/시간을 단축시킴으로 제조원가를 감소시킬 수 있음

○ 소형프레스(200톤) 여러 대로 투자를 해야 되는 공정을 중형프레스(300톤) 1대로 작업이 가능한 시스템을 개발하는 것이기 때문에 자본이 부족한 중소기업 측면에서는 매우 경제적인 시스템임

개발목표

○ 5공정 이상의 다공정 금형 시스템인 Tandem Line(공정별 프레스 필요)을 프레스 1대로 작업 가능한 자동 이송 프레스 금형 시스템 개발

개발내용

○ Auto Shearing M/C 설계 및 제작 기술

○ Centering Conveyor 시스템 설계 및 제작 기술

○ Sheet feeding M/C 설계 및 제작 기술

○ 다공정(5공정 이상) 동시 성형 가능한 셔틀 금형 시스템 기술

- Shuttle 금형 시스템 정밀 투입 이송 장치 설계 및 제작

- Finger 및 전자석 시스템 설계 및 제작

○ 완제품 무인 적재 시스템 기술

○ 자동화 제어 시스템 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
작업인원	명	1명 (일본, 다까끼)	없음	1명
작업속도	SPM	35 (일본, 다까끼)	없음	35

주요결과물

○ Car Cross Beam 부품, Door Impact Beam, 기타 A/S 부품 등

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재53

관리번호

생기원-20

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

웹 기반 친환경 제품 설계 및 환경성 평가□인증 지원 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET

환경/에너지

친환경생산·신소재

중분류

청정생산

에너지/환경기계

청정생산

환경친화 소재·제품 공정

소분류

환경친화적 제품설계기술

관련 S/W

원천공정기술

키워드

한글

전과정평가

친환경제품 개발

제품환경성 인증

영문

LCA

Eco-Product Development

Eco-Labelling

개  요

제품 설계 단계부터 적용 가능한 친환경 제품 개발 및 제품의 환경성 평가·인증 자료 생성 지원이 가능한 웹 기반 제품 환경성 평가 지원 도구 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 대기업에 비해 중소기업은 전문인력과 기술력 부족으로 제품 설계 단계부터 환경성을 고려한 친환경 제품 개발 능력이 부족하므로 이를 보완해 줄 수 있는 도구 필요

○ 친환경 제품 설계 개발을 위한 개별 도구(유해물질 대체, 친환경 소재 선택, 전과정목록 DB, 라벨링 인증) 및 DB는 전문화된 기업에 의해 체계적이고 신속하게 관련 규제 내용 등이 업데이트 되어야 하며, 이러한 소프트웨어 관련 시장의 규모가 작아 중소기업에 더 적합함

개발목표

○ 국내외 소재 물성 DB를 적용하여 웹 기반으로 제품 설계 단계에서부터 전과정 평가와 제품 환경성 평가가 가능하며, 제품 전과정 및 공급망 관리가 가능한 시스템 구축

개발내용

○ 주요 성능

- 제품 설계시 소재 선택에 따른 물성 DB와 제품 전과정 환경성 비교 평가 기능

- 소재 및 제품의 유해물질 확인 및 대체소재 정보 제공과 공급망 관리

- 국제 표준에 맞는 제품 탄소라벨링 및 에코라벨링 인증 보고서용 정보 생산

○ 주요 특징

- ASP 서비스, 컨설팅 가능토록 웹 기반 연동

- 소재 기반 DB 연동 및 사용자 자료 입력, 사용자 편이성 확보(매뉴얼 등)

○ 기타 요구사항

- 국제 라벨링 인증 기준 충족 가능한 데이터 입력 및 결과 출력

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
제품 개발 소요 시간	일	180일 (한국, 삼성전자)	180일	100일
전과정 평가 소요 시간	일	30일 (독일, PEI)	45일	20일
인증보고서 작성 소요 시간	일	45일 (노르웨이, NEMKO)	60일	30일

주요결과물

○ 소재 DB를 활용한 제품 전과정 시뮬레이션, 환경성 평가 지원 시스템

○ 소재 및 제품내 유해물질 관리 및 대체소재 정보 제공과 공급망 관리 툴

○ 국제 표준에 부합하는 제품 탄소라벨링 및 에코라벨 인증 보고서 생성 툴

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재54

관리번호

생기원-21

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

산소부화를 이용한 20Kg/hr용 폐기물 가스화 처리 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

환경

ET

환경/에너지 프론티어진흥

폐기물자원․에너지

중분류

청정생산

폐기물관리/자원순환

환경기반

폐기물저감 및 재활용 기술

소분류

자원재활용기술

폐기물자원화기술

폐기물처리활용기술

키워드

한글

폐기물 재활용

가스화

배기가스-처리

영문

Waste recycling

Gasication

Exhaust gas treatment

개  요

○ 순산소 대체 물질인 산소부화 공기를 이용한 가스화 기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ 폐기물 가스화 기술은 중소기업에 가장 시급한 기술로써 기술 개발과 연구능력이 낮은 폐기물 처리 기술의 선진화를 위해 필요

- 폐자원 가스화 장치 제작 업체가 인력과 비용의 문제로 인하여 기술개발이 미비

○ 가스분리, 가스화, 폐기물 설비 관련 부품 제조 중소기업 육성에 기여

개발목표

○ 산소부화 공기 이용 탄소전환률 90% 이상, 냉가스효율 50% 이상 가스화 기본 설계

○ 산소부화용 20kg/hr급 Pilot plant 가스화 시스템 구축을 통한 국내 폐기물 7% 감축

○ 20kg/hr급 가스화 시스템 구축을 통한 폐기물 활용 신재생에너지 비율 85%로 확대

개발내용

○ 주요성능

- 산소부화를 통한 순산소 사용을 저감하여 운전비용 줄임.

- 폐기물 처리에서 완전반응으로 NOx와 SOx를 줄일수 있슴.

○ 주요 특징

- 순산소 사용하여 설치 및 운영비가 높은 단점을 보완하여 중소기업의 상용화가 가능하도록 저비용의 설치 운영을 유도

- 폐자원을 환경적으로 무해하게 처리하면서 자원화가 가능한 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
가스화 설계서	1	일본, JFE	에틴시스템	설계서 작성
가스화 pilot 시스템	1	스위스, Thermoselect	(주)서울암면	모듈개발

주요결과물

○ 최적화 설계서, 가스화 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재55

관리번호

생기원-22

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자원 저감 및 생산성 향상을 위한 SCR촉매 함침제조공정의 자동화 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

화학

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

친환경생산·신소재

중분류

청정생산

무기화학

환경기반

대기오염물질저감 및 제거기술

소분류

공정개선기술

촉매화학

대기오염물질저감 및 제거기술

키워드

한글

탈질기술

SCR촉매

공정개선

영문

NOx control

SCR Catalysts

Improvement in Process

개  요

◦  전 세계적으로 인류의 삶의 질 향상과 함께 전력사용량증가, 화석연료사용 증가등에 따라 NOx의 배출량도 계속 증가하는 추세에 있으며, 주 배출원은 발전소 및 제철소 산업플랜트의 고정오염원과 자동차, 선박과 같은 이동오염원이 있음. 이들 대부분은 화석연료를 사용하고 있으며 NOx의 배출량도 비례적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 대기환경에 관한 법률도 점차 강화되고 있음.

◦  발전소 및 제철소, 산업플랜트 등의 고정오염원과 자동차, 선박과 같은 이동오염원에서 배출되는 질소산화물(NOx)을 제거하기 위한 탈질기술(NOx control)은 현재까지 다양한 기술들이 개발되고 있음.

◦  연소 후 공정에서의 탈질기술은 SCR(Selective Catalytic Reduction)이 가장 대표 적이며, 탈질효율이 80~90%수준으로 탈질저감 효율이 상당히 높음.

◦ SCR System에 설치되는 선택적 촉매 환원법 탈질촉매는 형태에 따라 크게 Plate, Honeycomb, Corrugate Type 3가지로 분류됨.

◦ 이러한 탈질촉매의 경우 Corrugate 촉매는 덴마크의 Haldor Topsoe, Honeycomb 촉매는 오스트리아의 Ceram에서 전량 공급하고 있음.

중소기업

적합성

및 필요성

◦  탈질촉매 생산공정 중 중요 공정 중의 하나인 촉매함침공정이 현재는 수동시스템으로 이루어져 있어 생산효율저하와 함께 함침공정 중 사용하는 원료는 대부분 수입으로 고가이나 촉매 함침액의 Loss가 많은 실정임.

◦ 이러한 수동시스템을 자동화 하여 생산성 증가와 비용절감의 요구는 절실하나 자동화 공정 시 필요로 하는 공정요소를 과학적으로 정량화하여 분석하고 안정된 생산이 이루어질 수 있도록 최적의 공정조건을 확립할 수 있는 인력과 장비가 중소기업으로서는 감당하기 매우 어려운 실정임.

◦  따라서 이러한 문제를 해결하기 위해서는 연구인력을 충분히 활용할 수 있는 출연연과 현장경험이 풍부한 중소기업의 공동기술개발이 절실히 필요함.

◦  금번 과제를 통해 자동시스템으로 개선함으로써 생산성 향상은 물론 고가의 촉매 함침액 회수공정을 통한 원가절감으로 공급가격의 인하와 규격화된 자동화 공정에 의한 불량감소로 국내탈질시장의 80%이상을 차지하고 있는 수입촉매를 대체할 수 있는 경쟁력을 더욱 향상 시킬 수 있을 것으로 판단됨.

개발목표

◦  자원 저감 및 생산성 향상을 위한 SCR촉매 함침제조공정의 자동화 시스템 개발

개발내용

ㅇ SCR촉매용 함침공정 자동화 시스템 개발

- 함침액 원료의 자동 이송 및 계량 시스템 개발

- 함침액 원료의 최적 혼합장치 및 최적 공정기술 개발

ㅇ 자원저감을 위한 함침 폐액의 재사용 공정 및 시스템 개발

- 함침 폐액의 재사용을 위한 회수 시스템 개발

- 함침 폐액의 최적 회수장치 및 최적 공정조건 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업) ※ 함침공정에 의한 SCR촉매	현재 수준	개발 목표치
생산량	Canister/h	8개/시간 (한국, 대영씨엔이)	8개/시간	- 12개 /시간 (450x450x500mm Canister 기준,)
함침 폐액 재사용율	%	30 (한국, 대영씨엔이)	30	- 85% 이상
계량정확도	g	±500 (한국, 대영씨엔이)	±500g	- 100g이내

주요결과물

◦ SCR촉매용 함침공정 자동화 시스템 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재56

관리번호

생기원-23

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

초경량-박판 구현을 위한 사출-연신 블로우 생산시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

기타

6대 제조기반기술

중분류

정밀생산기계

요소부품

청정생산

기타

소분류

사출 기계

금형

기타 청정생산기술

키워드

한글

초경량

박판

사출-연신 블로우

영문

Ultra light weight

Ultra thin

injection-stretching Blow

개  요

○ 사각형 패키징 컨테이너 제조가 가능하고, 불량률이 낮아 제조경쟁력이 높으며, 초경량-박판 제품 생산이 가능한 사출 연신-블로우 생산시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 고분자 원재료를 절감이 가능하고, 패키징 컨테이너가 요구하는 강도와 강성을 확보할 수 있는 초경량 페키징 컨테이너 개발이 요구됨.

○ 원재료, 물류절감 및 녹색산업으로 성장하기 위해서는 초경량 박막 패키징 컨테이너 설계기술, 성형시스템 설계 및 제작에 관련된 원천적인 기술이 확보가 요구됨.

개발목표

○ 초경량-박판 구현이 가능한 프리폼 설계 및 금형/성형기술 개발

○ 초경량-박판의 사각 패키징 컨터이너 성형을 위한 사출-연신 블로우 생산시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 패키징 제품 용량 : 500 ml

- 패키징 제품의 두께 : 300㎛～500㎛

- 프리폼 중량 : 40g 이하

- Pre-heating 온도 편타 : 10℃이내

○ 주요 특징

- 현 제조공정인 사출성형공정을 사출-연신 블로우 성형공정으로 대체

- 기능 및 구조적 성능을 현 수준과 동일하면서 제품의 두께를 50～70% 줄임.

○ 기타 요구 사항

- UL, UN 등 필수 규격 적합성 및 주요 전자 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 제품성형 사이클	sec	5.5/일본/NISSEI-ASB	7	6 sec
2. Cavity	ea	2/일본/NISSEI-ASB	1	2 ea
3. 생산수율(불량률)	%	2/일본/NISSEI-ASB	7	2 %
4. 예열균일도	℃	10/일본/NISSEI-ASB	20	10 ℃
5. 중량편차	g	1/일본/NISSEI-ASB	3	1 g
6. 두께편차	%	5/일본/NISSEI-ASB	10	5 %

주요결과물

○ 사출-연신 블로우 생산시스템 : 프리폼 금형, 블로우 금형, 성형시스템

○ 500ml급 패키징 컨테이너(시스템 검증 및 제품설계 기술확보를 위한 제품

○ 측정 시스템(제품평가를 위한 측정용 지그 및 불량률 저감을 위한 잔류응력평가 시스템)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-융복합-화학03			관리번호			생기원-24
제안사업명	■ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	Solar Cell 과 LED를 적용한 해양 레저 의류 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	화학	화공			기타		비전Ⅵ.기타		IT융합
	중분류	섬유제품	섬유제품			기타		위의국가기술지도
	소분류	융합섬유제품	융합섬유제품			기타
키워드	한글	해양 레저 의류			태양광 전지				전도사
	영문	Marine wear			Solar Cell				Digital Yarn
개 요	○ Solar Cell Module & Battery Charge Controller & Battery & LED을 하나의 pack으로 개발하여 해양 레저 안전 의류에 탈부착 → 옷을 착용하고 있는 오전에 태양 에너지를 전기 에너지로 변환 시켜 Battery Charge Controller에 저장한 다음 → 야간에 LED 4W를 밝힐 수 있는 기술 융복합 해양 레저 안전 의류 개발
중소기업 적합성 및 필요성	○ 우리나라 중소기업의 대부분은 OEM로 형태로 각자의 기술은 가지고 있지만 다른 분야와 기술 융복합하여 제품을 생산한다는 것은 사실상 어려운 현실임. ○ 하지만 요즘 트랜드의 주된 많은 상품들이 기술 융복합에 관한 제품들이고, 섬유 산업 또한 IT를 결합한 기술 융 복합 스마트 의류 활성화가 필요한 것이 현실임. ○ 따라서 중소기업이 가지고 있는 오래된 노하우에 다른 분야의 기술적 어려움을 연구원이 해결하여 공동 기술개발로 신제품을 개발한다면, OEM이 주를 이루 있는 중소기업에 자체 상품을 출시하는 있는 기회를 만들어 줄 수 있고, 이는 분명 매출 상승과 고용창출로 이어질 것으로 사료됨.
개발목표	① 해양 레저 안전 의류에 적합한 Solar Cell Module & Battery Charge Controller & Battery & LED 개발 ② Digital Yarn을 이용하여 Solar Cell Module & Battery Charge Controller & Battery & LED 연결 기술 개발 ↳ 위 ①② 기술을 최소 (8×8×1.5) ~ 최대 (12×12×1.5) ONE 단위로 제작 ③ 해양 레저 안전 의류에 적합한 차별화된 원단 소재 선정 및 후가공 개발 ④ 인체 공학적 패턴 설계 & Trend가 접목된 color 설계 & 물과 가까운 레저라는 점을 인식 특수봉제 기술 및 접합 기술 개발 ↳ 위 (①~④) 기술을 모두 적용하여 야간에 LED 4W를 밝힐 수 있는 스마트 해양 레저 안전 의류 개발

개발내용

○ 주요 성능

- Solar Cell Module size : 5 * 7 (cm) * 2 ea / 출력- 1.5W

- Battery Charge Controller : 11 Watts total peak output at 6 Volts / 완충시간: 8 hours in the sun/ 사용시간: 8 hours

->(LED 4W를 최소 10시간 정도 밝히 수 있는 전력 소비량 필요)

- USB Battery (흐린날 원활한 전원 작동을 위하여) : Capacity: 3,000mAh, 11 Watt hour capacity / Output: 6V, 3000mAh

- 위 Solar Cell Module & Battery Charge Controller &  Battery & LED를 하나의 pack 으로 개발 : Size (㎜) : 80(W) *80(D)*15(H) / 출력전압 : 6V / 리튬이온전지 : 6V, 3000mAh / 무게 : 100g 이내

- 해양 레저 의류 개발에 적합한 차별화된 원단 소재 선정 및 후가공 개발: 미세다 공형 또는 라미네이팅 된 투습방수 소재

- 인체 공학적 패턴 설계 : 3차원 입체재단 / 4차원 동체 재단(4DM)

○ 주요 특징

- 기존 제품에 자연 친화적 에너지인 Solar Cell을 적용한 최첨단 제품

- 세계 최초 Solar Cell 과 LED를 적용한 해양 레저 의류 제품

- 의류 적용에 적합하도록 Solar Cell Module & Battery Charge Controller &

Battery & LED를 간편하게 하나의 pack 으로 개발

○ 기타 요구 사항

- 신뢰성 인증 확보를 위하여 업체가 요구하는 성능을 수준 충족시킬 수 있는

공인기관 ( KOTITI. KETI, KOPTI) 성적서 제출

○ 평가 항목

평가항목	단위	세계최고 수준	연구개발 전 국내수준	개발 목표치	평가방법
		성능수준	성능수준
세탁	급	3.5	-	3	AATCC-61-2A
내수압	mmH2O	-	8,000	8,000	KS K 0591
seam sealing 내수압	mmH2O	-	8,000	9,000	KS K 0591
seam sealing박리강도	N/cm	12	8	10	KS K 0533
태양전지 작동시간/충전시간	h	-	-	8/8	자체시험 (LED 점멸식 사용)
LED 방수시험	시험전후 작동	작동	-	작동	KS C IEC 60529:2006의 IPX 2
LED Temperature	℃	-20℃~+80℃	-	-20℃~+80℃	국가 공인기관 성적서 제출
태양전지모듈 Temperature	℃	-45℃~+85℃	-	-20℃~+80℃	″
LED 조도	lx (1m)	-	-	45~60	″
콘덴서 사용시간/ 충전시간	h/min	24/4	24/4	24/4	중소기업청 성능인증

주요결과물

Solar Cell 과 Digital Yarn을 이용하여 야간에 LED 4W를 밝힐 수 있는 스마트 해양 레저 안전 의류 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학04

관리번호

생기원-25

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전기이중층 나노셀 분산형 실란을 이용한 고침투성 도로보호재료 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

NT

기반주력산업 가치창출

화학소재공정

중분류

정밀화학

정밀화학

나노소재

나노소재 및 소자기술

소분류

도료/코팅제

도료/코팅제

나노소재기술

키워드

한글

발수제

콘크리트

나노셀

영문

waterproof

concrete

nanocell

개  요

◦ 본 기술은

- 콘크리트의 내구성 및 내후성을 향상시키는 최첨단의 기법 중의 하나인 함침(Impregnation)으로 그 구성은 함침 재료와 함침 방법으로 구성

- 함침이란 구조물의 원래적 모양, 형태, 기능, 물리적 화학적 특성의 변화를 최소화하고 여기에 부가적인 기능을 부여하는 방법으로 이미 설치된 콘크리트에 특화된 화학물질을 도포, 흡수 시킨 후 반응에 의하여 특정 기능 부여

- 이러한 부가 기능을 부여하는 재료를 함침 재료라하며 콘크리트의 흡수성 감소, 표면 강화, 내화학성 증가등 우수한 효과를 얻을 수 있음

- 일반적으로 이러한 기능은 콘크리트의 모세관에 작용시키는 반응 경로를 통하여 얻어짐.

◦함침(impregnation)법

- 함침 재료 : 콘크리트 미세 기공에서 작용하는 모세관 흡수를 감소시키기 위한      모세관 표면을 소수층(Hydro phobic)으로 개질하는 재료로 구성됨.

- 함침 방법

① 적용물이 빠르고 깊게 침입할 것

② 적용물의 내구성이나 내후성에 나쁜 영향을 주지 않을 것

③ 적용물의 특성에 따라 그 성능이 크게 변화되지 않을 것

④ 함침재료의 특성 확보에 나쁜 영향을 주지 않을 것

◦ 본 기술의 대상 소재는 실리콘 단량체(Monomer)인 Silane을 기초로 함.

- Silane은 물과 접촉시 가수분해하여 Silanol로 전이한 후 축합하여 Silicon을 형성함으로 이에 대한 안정성확보

- Creaming

- 열 확장법

◦ 함침방법으로 콘크리트 모세관 열 확장법을 사용할 경우 Silane의 침투 깊이를 최대화 할 수 있으며 온도에 따른 침투 깊이와 콘크리트 내구성 변화에 대한 상관관계를 통해 내구성 변화를 입증하는 것이 기술적으로 중요함.

◦ 실란계 발수제

- 구조물중 다공성 무기 건축재료 예컨대 콘크리트 등은 다공성재료에 포함된 모세관을 통한 물의 흡수로 인하여 침식으로 인한 피해가 발생할수 있슴

- 이를 방지하기 위하여 모세관에 발수제, 즉 소수성 물질을 얇게 도포하여 물의 흡수를 차단하게 됨

- 이러한 발수제로는 실란등의 실리콘화합물 불소수지 등의 고분자화합물 등 매우 다양한 재료들이 사용. 현재 가장 많이 사용되는 재료로는 실리콘화합물이 주종을 이루고 있으며 실란은 발수제로서 매우 효과적인 재료로 알려져 있슴

- 실란은 분자의 크기가 작은 단량체로서 재료에 침투된후 발수성이 부여됨. 즉 실란은 대기중의 수분과 반응하여 실란올로 전환된 후 고분자화되어 발수성을 갖게됨. 따라서 이를 도포하는 경우 구조물의 내구성이 현저히 증가하게 됨

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 현재 국내 시장의 경우 거의 전량을 다국적 기업의 생산품에 의존하고 있음.

- 매우 고가로 판매되고 있어 적용에 한계가 있으므로 저가의 국산화가 시급함

- 또한 화학적 mechanism, 시공방법 등에 대한 검증이 없고 유사품에 대한 구별이 불분명하여 남용되고 있으며 이에 대한 정립이 시급함.

- 다양한 시멘트(고강도, 슬래그, 삼성분계)의 사용에 따른 콘크리트의 내구성 변화에 대한 열화 억제 방법 제시 필요

- 흡수방제제의 열화 억제에 대한 구체적 근거 제시가 미흡해 연구 필요

- 콘크리트 표면 도포용 액상형 흡수방지재 관련 규격(KS F 4930)이 해외의 규격과 상이하여 콘크리트의 고침투성을 확보하는데는 어려움이 있음.

- 콘크리트 열화 방지 대책 마련 시급 (참고;제설제 과다사용 노면파손 증가, 2010년 3월 14일, Newsis)

개발목표

◦ 전기이중층 나노셀 분산형 실란을 이용한 콘크리트 보호용 고침투성 방수제 제조 및 상용화를 목표로 함

- 침투 깊이 10mm 이상

- 인화점 > 64℃

개발내용

◦ 고침투성 silane nano cell 유화 기술의 확보

- nano cell silane 유화 기술

- 유화된 nono cell silane의 안정화 기술

◦ silane의 인화점 상승 기술

- silane, emulsifier, 물의 interaction 부여에 의한 인화점 상승 기술

- 고침투 고 인화점 silane의 선정

◦ silane nano cell의 설치 방법 제시

- 콘크리트 압축강도 및 W/C에 따른 설치 방법

- 콘크리트 압축강도 및 W/C에 따른 사용량 규정

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 침투 깊이		mm	10이상 (독일/Wacker)	10이상 (독일/Wacker)	10이상
2. 인화점		℃	64이상 (독일/Wacker)	64이상 (독일/Wacker)	64이상
3. 내흡수성능		%	0.5이하	0.5이하	0.5이하
4. 내투수성능		%	0.1이하	0.1이하	0.1이하
5. 염화이온침투 저항성능		mm	2.0이하	2.0이하	2.0이하
6. 발수력		℃	90이상	90이상	90이상
7. 화학저항성	3%Na2SO4	-	이상없을것	이상없을것	이상없을것
	5% CaCl2	-	이상없을것	이상없을것	이상없을것

주요결과물

전기이중층 나노셀 분산형 실란을 이용한 고침투성 도로보호재료

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료22

관리번호

생기원-26

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

사용자 맞춤형 상담서비스를 위한 CBR 에이전트 기반의 u-웰니스 멘토 의사결정 지원시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료/정보/통신

BT분야/IT분야

비젼Ⅱ

콘텐츠/SW

중분류

의료정보 및 시스템/부가가치/사후관리서비스

의료정보/시스템/정보이론

보건의료관련응용/정보처리 시스템 및 S/W

생체정보 분석·활용기술

소분류

u-Health 서비스 관련기술/문화·의료·환경 기반 지식표현/지능형 융합서비스기술

u-Health 서비스관련기술(u-EHR)/ 인공지능

기타 보건의료관련 응용기술/정보검색 및 DB기술

키워드

한글

웰니스멘토링지원시스템

사례기반추론 엔진

예방적 건강관리서비스

영문

Wellness Mentoring Support System

Case-Based Reasoning Agent

Preventive Healthcare Service

개  요

○다양한 환경에서 수집된 피상담자의 생활기반 건강정보(문진, 검진정보)와 관측정보를 참조하여    작성된 건강관리상담사의 개별 상담성공사례들을 정형화된 지식베이스로 구축

○사례기반추론(CBR)기술을 활용하여, 구축된 지식베이스로부터 전문 지식/경험의 재사용과 확대    재생산이 가능한 u-웰니스 멘토링지원시스템(u-WMSS) 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○건강관리서비스는 고객 근접∙대면서비스에 적합하며 현장의 다양한 요구를 서비스에 신속히 반영하는 점에서 유리한 중소기업에 적합한 신산업 분야

○초기 시장을 주도한 중소기업이 지속적으로 경쟁력을 유지하기 위해서는 초기 시장 개척 단계부터 축적하는 서비스 경험과 지식을 재생산 가능한 지식베이스로 구축하여 활용하는 것이 필수적

○제안과제는 상담사례 등의 핵심 경험 자산을 정형화된 지식의 형태로 축적하고, 이를 후속서비스의 신뢰도와 효율성을 높이기 위해 활용 가능한 의사결정 지원 도구를 개발하는 과제로,

○건강관리서비스 분야 중소기업의 경쟁력과 시장 지배력을 유지, 향상시키기 위해 개발과 보급이 시급히 요구되는 중소기업형 서비스 R&D 전략기술임

개발목표

○ 웰니스 멘토 의사결정지원시스템(u-WMSS) 모델링을 위한 지능형 CBR 엔진 요소 기술 개발

○ u-WMSS 프로토타입 개발 및 현장 적용성 검증

개발내용

○ 주요 기능

- 중점관리대상 대사질환 인자별 데이터베이스 및 케이스베이스 모델링 (라이브러리형태)

- 최적의 상담사례를 추천하는 지능형 에이전트 기능 (유사도 측정방법적용)

- 웹 기반 u-WMSS 플랫폼 서비스

○ 주요 특징

- 피상담자 상황을 고려한 개별 상담사례(crowd source)들의 지식베이스화 → 지식 재생산 가능

- 정형화된 지식서비스 프로세스를 통한 서비스 효율 제고 및 서비스 품질 관리 가능

○ 기타 요구 사항

- 웰니스 및 건강관리서비스 관련 기존 상담사례 확보 기업의 참여 필수

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
WMSS 활용 성공 참조사례 확보 (exemplar base)	건	병리정보 150만건 (호주/멜버른大병원)	N/A	800건 이상 (3개 인자별 각200건 이상)
CBR 에이전트 정확도	%	90 (미국/예일대)	N/A	85% 이상
CBR 에이전트 유사사례 검색속도	sec	3 (미국/예일대)	N/A	3sec 이내
표준인터페이스 적용 유무	표준준용	W3C	도입	HTML5 지원 브라우저

주요결과물

○ 최적상담사례를 추출하는 CBR 에이전트

○ 포털기반 u-WMSS 플랫폼

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자18

관리번호

생기원-27

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

이차전지 전극소재 적용을 위한 1차원 다공성 나노섬유 구조 대량 생산 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기・전자

전기/전자

NT

비전Ⅲ

고효율 2차전지

중분류

전지

전지

나노소재

2차 전지기술

소분류

이차전지

이차전지

나노소재기술

키워드

한글

전기방사

나노섬유

전극소재

영문

Electrospinning

Nanofibers

Electrode Materials

개  요

-  전기방사법 적용 나노섬유형 전극소재의 대량생산 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 세계적으로 나노 소재에 대한 연구는 국가적 차원에서의 자원과 투자로 이루어지고 있음.

- 전기방사법의 경우 진공을 사용하지 않기 때문에, 값싸게 대량으로 대면적 코팅을 재현성 있게 제조할 수 있어 중소기업에서 상업적 응용이 가능함

개발목표

○ 이차전지용 전극소재 적용을 위한 1차원 다공성 나노섬유 소재의 대량 생산 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 에너지밀도 : 1,200 Wh/kg

- 용량 : 380mAh/g

- 초기효율 : 70%

- Cycle 수명 @50 cycle : 65%

- 발열량 : 200J/g

○ 주요 특징

- 균일 성능 구현을 위한 전기방사 공정 확립 및 설비 구축

- Pilot 규모 (10g/min)의 방사시스템 설계 구축

○ 기타 요구 사항

- 상업적 성능을 갖춘 시제품 제작 및 기업 기술 이전

평가항목	단위	세계최고수준 (한국, 삼성SDI, LG 화학)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 에너지밀도	Wh/kg	1,200 미국/Stanford	1,000	1,200
2. 용량	mAh/g	360 독일/Max Plank	360	380
3. 초기효율	%	-	-	70
4. Cycle 수명 @50 cycle	%	-	-	65
5. 발열량	J/g	-	-	200

주요결과물

- 1차원 나노섬유구조의 전극소재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학05

관리번호

생기원-29

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

10,000 ton/년 규모의 숙신산(succinic acid) 합성을 위한 공정 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

기타

기타

화학소재공정

중분류

화학공정

화학공정

기타

기타

소분류

공정시스템기술

공정시스템기술

기타

키워드

한글

숙신산

화학공정

무수말레인산

영문

succinic acid

chemical process

maleic anhydride

개  요

개발하고자하는 숙신산은 생분해성 고분자 핵심원료로 사용되며 현재 대기업(S社)에서 2014년부터 사용예정이며 그 수요는 연간 10,000톤 규모임. 본 과제는 그 수요를 국산화하여 중소/중견기업과 대기업이 상생할 수 있는 출연연-중소기업 공동기술개발사업임

중소기업

적합성

및 필요성

Y사는 숙신산의 원료인 무수말레인산을 제조하는 회사이므로 원료공급이 용이하며, 여러 유도체로 사용될 수 있는 숙신산의 수요가 증가함에 따라 생산량 증대를 위한 공정 기술 개발이 필요함(중소/중견기업에서 대기업으로 납품)

개발목표

연간 10,000ton 규모의 숙신산 생산을 위한 공정 기술 개발

개발내용

1. 최적의 Chemical Reaction 조건 확립

◦ 생산 반응 공정에서 최적의 반응 조건 확립

◦ 생산 반응 공정에 적합한 촉매 개발 및 촉매 활용 최적화

2. 생산 공정의 Lab Scale 반응 공정 설계 및 장치 개발

◦ Lab scale 반응 공정 설계 및 장치 개발

◦ 생산 공정의 Simulation을 통한 공정 설계

3. Plant 설계 및 공정 최적화

◦ 상용화 규모 Plnat 설계 (P&ID) 및 공정 최적화 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
선택도	%	99% (독일, 바스프)	-	99%
전환율	%	62% (독일, 바스프)	-	70%
반응시간	hr	72hr (독일, 바스프)	최소 36hr (한국과학기술원)	6 hr
수율	%	62% (독일, 바스프)	93% (한국과학기술원)	70%
생산설비 설계	-	-	-	P&ID 작성

주요결과물

고순도 숙신산 제조방법, 제조 공정(Pilot 규모)개발, 상용화를 위한 Plant 개발(P&ID), 특허, 기술이전 및 대규모 사업화(연간 10,000톤 규모)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료23

관리번호

생기원-30

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고기능 일회용 플라스틱 세포배양기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오,의료

생명과학

BT

건강사회

6대 제조기반기술

중분류

바이오공정/기기

바이오공정/기기

기초기반기술

대량생산공정

소분류

기타 바이오공정/기기

달리 분류되지 않는 바이오공정/기기

달리 분류되지 않는 생명공학 기초‧기반기술

키워드

한글

일회용세포배양용기

가스 플라스마 표면처리

일회용 대량배양기

영문

disposable cell culture plastic ware

gas plasma treatment

disposable large scale culture bag

개  요

○ 가스 플라즈마 표면처리가 된 고기능 폴리스티렌 세포배양기 개발

○ 수액용기 제조기술에 기반한 대량 세포배양기 및 기체투과성 세포배양기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 세포배양을 통한 바이오의약품 개발 활성화에 따라 배양기기의 개발 필요성 급증

○ 다양한 세포치료제 생산용 세포배양에 맞는 맞춤형 일회용 세포배양용기 개발 필요

○ 국내 개발 제품의 고품질화를 통한 수입대체와 수출증대 효과

○ 세포배양 바이오의약품 대량생산용 culture bag 배양기 신규개발 수요증대

개발목표

① 최적의 세포부착성 및 세포증식을 위해 가스 플라즈마 표면처리로 기능성을 극대화한 일회용 폴리스티렌 세포배양기 개발 (상품화)

② 산소공급을 강화, 배양성분 흡착손실을 최소화시킨 대량배양용 일회용 플라스틱 culture bag 배양기 및 기체투과성 막 활용 culture bag 개발 (시제품 생산)

개발내용

○ 주요 성능

- 배양기형태 : ① culture dish 및 multi-well plate ② culture bag

- 재료 및 표면처리 방법 : ① 폴리스티렌, 가스 플라즈마법 적용 ② 수액bag용 플라스틱, 비흡착 처리 또는 기체투과성 막을 이용한 배양기

- Wettability: ① contact angle값 최소 (10o 내외) 조건 및 폴리스티렌 (70-90o) 대비 단계별 증가 조건 선별 (세포별 맞춤형 배양기 제품화) ② 단백질, 지질의 최소 흡착화

- 배양기의 크기: ① working vol. 5 mL 이상 ② working vol. 500 mL 이상 (대량), 50mL 내외 (기체투과성막 활용시)

- 세포배양: ① 기존 제품대비 세포부착성, 세포성장성 증가 ② 최대 세포농도 증가

○ 주요 특징

- ① 현재 개발된 코로나 방전식보다 세포배양에 적합한 가스 플라즈마 표면처리법

배양될 세포군별 (최소 3종류) 최적화된 표면처리에 의한 고품질성 (줄기세포용, 혈액세포용 등)

- ② 산소전달 능력을 개선하여 고농도 세포배양이 가능한 culture bag

○ 기타 요구 사항

- 식약청 규격 적합성 (독성, 단량체 유리, 플라스틱 추출물 존재 여부 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
①의 표면친수성	접촉각도	20-30o (미국, 코닝)	30-40o	10-20o
①의 세포배양 능력	cells/mL	세포별로 다름 (미국, 코닝)	선진대비 80%	선진수준 이상
②의 산소전달 능력	h-1	조건별로 다름 (미국, GE Healthcare)	국내제품 없음	선진수준 이상
②의 세포배양 능력	cells/mL	세포별로 다름 (다수)	국내제품 없음	선진수준 이상

주요결과물

○ 폴리스티렌 재질의 표면처리된 일회용 세포배양기

○ 비닐백 형태의 일회용 대량 세포배양기

○ 기체투과성 막을 이용한 일회용 세포배양 bag

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료24

관리번호

생기원-31

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

골다공증 환자에 적합한 가변각 잠김 금속판의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

기능복원/보조 /복지기기

보건의료

관련응용

생체재료기술

소분류

임플란트

임플란트

의과학‧의공학 기술

키워드

한글

정형외과용 임플란트

골절

가변각 잠김 금속판

영문

Orthopedic implant

Bone fracture

Variable angled locking plate

개  요

해부학적 형상정보를 이용하여 주요 골격계에 적합한 금속판의 기본구조를 설계하고, 가변각이 가능하면서 금속판과 골절합용나사의 헤드부위의 결합력을 향상시킨 골다공증 환자에 적합한 가변각 잠김 금속판의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

필요성

- 기존의 비잠김 금속판 두개로 고정해야 안정성을 얻을 수 있던 관절 주위 불안정     분쇄 골절을, 하나의 잠김 금속판(Locking Plate) 만으로도 안정적 고정을 얻을 수     있게 되어 관절 주위 골절의 치료에 큰 변화를 가져와 시장이 잠김 금속판으로      대체되어 지고 있음

- 그러나 고정각 잠김 금속판의 경우 의료진이 원하는 대로 시술이 불가능하여, 비     잠김 홀과 잠김 홀을 구비한 금속판이 시장에 출시되었으나 치료효과에 한계가      있음

- 따라서 수술 편의성을 향상시키고, 수술 후 치료효과를 높일 수 있는 골다공증 환     자에 적합한 가변각 잠김 금속판의 개발이 필요함

개발목표

1. CT Image를 이용한 한국인 골격계 형상특성 연구

2. 가변각 잠김 금속판의 유한요소해석

3. 가변각 잠김 금속판 및 외산의 일반 임플란트의 기계적 특성 실험

a) 국제공인규격(ASTM F543)을 통한 외산 제품의 기계적 특성시험

b) Synthetic Bone을 이용한 생체 내 안정성 검증

4. 3차원 측정기를 이용한 가공정밀도 검증

5. 식품의약품안전청(KFDA) 품목허가 획득

개발내용

○ 주요 성능

- 스크류 진입각도: 15º 이상 가능한 잠김 메커니즘

- 피로수명: 파괴하중(4점 굽힘강도)의 25% 하중 적용 시 100만회 이상

- 가공정밀도: 5/100m㎜ 이하

○ 주요 특징

- 현 시장 제품보다 골다공증 골절에 적합한 가변각 잠김 메커니즘

- 골격계 형상에 보다 적합한 디자인

- 생체역학적 성능 및 안전성: 경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- KFDA, FDA, CE 등 국제인증 규격 적합성 및 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
4점 굽힘강도	N	측정치 (미국, Synthes)	외산대비 80%	외산대비 100%
피로수명	Cycle	1,000,000 cycle 이상 (미국, Synthes)	외산대비 70%	1,000,000 cycle 이상
비틀림 강도	Nm	측정치 (미국, Synthes)	외산대비 80%	외산대비 100%
체결강도	N	측정치 (미국, Synthes)	외산대비 50%	외산대비 100%
가공정밀도	㎜	5/100 이하 (미국, Synthes)		5/100 이하

주요결과물

인체 주요 골격계 형상정보 Database

가변각 잠김 금속판 5종

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재16

관리번호

생기원-32

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

나노 이종소재로 표면 제어된 고품질 음극 카본복합소재의 개발과 리튬이온전지 응용기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

전기전자

ET

031300

고효율 2차전지

중분류

표면처리

전지

에너지

에너지소재기술

소분류

표면물성

개질기술

전지재료

에너지소재

키워드

한글

리튬이온전지

나노이종소재

표면제어

영문

음극

카본복합소재

응용기술

개  요

○ 리튬이차전지에 이용이 가능한 고용량 장수명의 카본복합소재 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 특수 목적의 소형 및 중대형 리튬이차전지의 경쟁력을 확보하기 위한 수단으로서,

카본 기반의 고품질 및 고용량의 음극소재 개발이 요구됨

○ 개발 제품을 적용한, 차별성 있는 셀 디자인에 의한 이차전지 응용 기술개발

개발목표

○ 나노 싸이즈의 이종소재에 의해 표면제어 된 음극 탄소복합소재 및 이를 적용한

리튬이차전지 제조기술 개발

개발내용

○ 주요성능

- 음극 비가역 용량 : 0.5% 이하, 음극 충전용량 : 290mAh/g 이상

- 셀 수명 :  90% 이상 @ 500 cycle

○ 주요 특징

- 최적 금속 산화물의 나노화 및 음극 카본 표면과의 복합화 기술개발

- 나노소재로 표면제어 된 카본 기반 음극의 제조 및 전지 응용기술

○기타 요구사항

- 제품의 수요업체가 요구하는 주요 성능인자 및 요구특성 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (일본/미에대)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
음극 비가역용량	%	0.5	1.0	< 0.5
음극 충전용량	mAh/g	270-290	270	> 290
셀 수명(@500회)	%	90	80	> 90

주요결과물

○ 고용량 및 장수명의 카본기반의 음극소재

○ 차별화된 전극설계에 의해 제조된 리튬이온전지

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료25

관리번호

생기원-33

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

대량 생산을 위한 장미식물세포 배양 공정 개발 및 Elicitor 처리를 통한 안티에이징 소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

기타

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

관련응용

기타

소분류

바이오

화장품소재

산업바이오

기능성바이오 소재기반기술

키워드

한글

장미 식물세포

식물 조직배양기술

안티 에이징

영문

Rose Plant Cell

Plant Tissue Culture Technology

Anti-Aging

개  요

○ 장미식물 세포주 확립

○ Elicitor 처리를 통한 유용산물 증진 기술 개발

○ 대량생산 공정기술 개발

○ 화장품 신규 소재로서의 안전성 평가

○ 안티에이징 소재로서의 In vitro 유효성 평가

○ 안티에이징 소재로서의 임상실험 및 인허가

○ 장미식물세포 배양 소재의 산업화

중소기업

적합성

및 필요성

식물세포 배양을 통한 화장품 원료 개발 중소기업은 대량생산에 관련 공정 개발에 기술적 애로가 많음. 안티에이징 시장 분야는 타 산업에 비하여 마케팅적 요소가 강하며, 중소기업에서 발빠르게 대처할 수 있음. 중소기업의 연구인력은 기술력과 연구 기관의 대량생산 공정 기술개발을 통한 상호공조를 통한 적극적 기술개발이 가능함.

국내 안티에이징 소재 시장은 분야는 4,000억 이상 형성되어 있으며, 6조 규모의 화장품 산업에서 새로운 식물세포배양 소재를 필요로 하고 있음. 장미세포는 고객의 니즈에도 부합하며, 안티에이징의 좋은 이미지를 구축하고 있으므로, 안티에이징 장미세포 소재가 개발될 경우, 화장품 제조사 및 브랜드사로 손쉽게 유통할 수 있음. 또한, 한국의 우수한 Biotech 기반 안티에이징 소재는 일본, 홍콩 등 다양한 국가로 수출이 용이하여 사업성은 매우 우수함.

개발목표

식물세포배양 및 공정기술을 개발하여 장미세포 배양체 내 혹은 배양액 상에 안티에이징에 유효성분이 많은 물질을 함유하는 product를 개발함.

개발내용

장미 식물세포 배양은 식물 조직 배양 기술을 이용하는 것으로 특정 조건하에서 일

정하게 배양될 수 있는 세포주의 확립이 필요하며, Small scale 배양 공정을 Scale

up 했을 시 배양공정 개발 기술이 필요함. 또한, 장미 식물세포 배양시 Methyl

Jasmonate, Salicylic acid 등 식물대사과정의 중간대사체를 사용한 유인제(Elicitor)를

처리하여 최종적으로 Elicitor Induced Phytochemical Accumulated Technology를

개발함. 본 기술개발은 식물세포주 확립 기술, 식물세포배양기술, 유도체 처리를 통

한 유용산물 증진 기술, 배양공정 기술이 융합된 Plant Cell based Biotechnology라

할 수 있음. 본 기술개발시 식물세포대량 배양 공정 개발 및 안티에징 관련 유용산

물 증진 기술개발을 통한 다양한 화장품 산업 소재로서의 파급효과가 클 것으로 기

대됨.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
캘러스 유도 및 배양조건 확립	%	한국/충북대	100 %	100 %
유효성분 임상안전성 평가	%	한국/엘리드	70 %	70 %
국제화장품 원료협회 인허가	건	PCPC(CTFA)	-	4건
조성물 특허출원	건	-	-	2건
소재 산업화	건	-	-	4건

주요결과물

특허 1편, 논문 1편, CTFA 인허가 2건, 사업화 실적 2건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재17

관리번호

생기원-35

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

용사용 Zn 합금 선재 제조기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

기반주력산업

6대 제조

기반기술

중분류

금속재료

금속재료

기타

고기능금속

소재기술

소분류

재료공정기술

금속재료

공정기술

기타

키워드

한글

아연합금선

내식

용사

영문

zinc alloy wire

corrosion resistance

thermal spray

개  요

○ 강관 및 강판에 적용하기위한 용사용 고내식성 Zn 합금 선재 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 강관 및 강판의 사용수명 향상을 위하여 이용될 수 있는 용사용 고내식성 Zn 합금 선재 개발이 요구됨

○ 기존의 pure Zn 및 Zn-Al 합금보다 우수한 내식성을 갖는 Zn 합금 선재를 적용하여 강관 및 강판의 사용수명을 향상시키는 것이 필요함

개발목표

○ 강관 및 강판의 사용수명 향상을 위하여 이용될 수 있는 용사용 고내식성 Zn 합금 선재 개발

○ Φ1.6mm 및 Φ3.17mm Zinc 합금 선재 개발

개발내용

○ 주요 성능

- Zn 합금 선재 조성 : Zn-Sn-X (X : Sb, Cu, Al, Mg)

- Zn 합금 선재 크기 : Φ1.6mm 및 Φ3.17mm +0.0㎜, -0.05㎜

- Zn 합금 선재 인장강도 : 98MPa 이상

- Zn 합금 선재 연신율 : 5% 이상

- Zn 합금 선재 굽힘강도 : 250MPa 이하

○ 주요 특징

- 선재의 특성(인장특성, 내식성) 및 표면품질(광택, burr)이 경쟁 제품 수준 유지

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
선재 크기	㎜	Φ1.6mm & Φ3.17mm (일본, 구보다)	-	Φ1.6mm & Φ3.17mm +0.0㎜, -0.05㎜
인장강도	MPa	98MPa 이상	-	98MPa 이상
연신율	%	5% 이상	-	5% 이상
굽힘강도	MPa	250MPa 이하	-	250MPa 이하

주요결과물

○ Φ1.6mm 및 Φ3.17mm Zn 합금 선재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재18

관리번호

생기원-36

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고속전자빔 기술을 이용한 TCO 및 실리콘박막의 결정화 향상 공정개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

재료

NT

환경/에너지

프론티어 진흥

태양전지‧태양광

중분류

표면처리

열/표면처리

나노기반․공정

에너지 소재기술

소분류

표면물성 개질기술

표면물성

개질 기술

기타 나노기반 공정기술

키워드

한글

전자빔

결정화

비정질실리콘

영문

electron beam

crystallization

amorphous silicon

개  요

◯ TCO층과 비정질 실리콘을  전자빔을 조사하여 결정화 향상을 통한

소자적용에 탁월한 성능구현

중소기업

적합성

및 필요성

◯ TCO 및 다결정 실리콘 박막은 태양전지, TFT-LCD, OLED 등 다양한

분야에서 이용되고 있으며, 유리기판위에 결정화하는  기존기술은  많은

어려움이있어 이를 개선하기 위한 새로운 공정 기술의 개발이 필요함

◯ 빠른 결정화 특성을 갖는 전자빔 활용기술을 이용하여, 전자소자에

직접적인 활용이 가능한 성능구현이 예상되어, 유리기판위 결정화 박막의

부품소재화가 가능한 분야로서 중소기업이 사업화 하기 적합한 아이템임

개발목표

◯ 다결정 실리콘박막 부품 상용화를 위한 고속 전자빔 결정화 공정개발

개발내용

◯ PECVD, Evaporator, Sputter를 이용한 의한 비정질 실리콘  및 TCO

박막 공정 개발

- 박막 종류별(TCO, 실리콘) 불순물 농도 변화에 따른 저항변화 연구

- 공정변수에 따른 유리기판위 박막제조공정 최적화 연구

◯ 전자빔을 이용한 박막 결정화 기술개발

- 전자빔 조사장치의 Does, 에너지분포 및 조사시간 특성연구

- 박막의 두께별/에너지별/조사시간에 따른 결정화 연구

- 결정화 전후박막의 전기적, 광학적 및 구조적 특성평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
grain size	㎛	50 (독일/HMI)	20	50이상
결정화시간	sec	1200 (독일/HMI)	1800	600이내
결정화분율	%	95 (독일/HMI)	95	98
TCO층 비저항	ohmcm	5*10-4	5*10-4	<2*10-4

주요결과물

◯ 태양전지, TFT 등에 활용 가능한 TCO, 실리콘 박막 소재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-융복합-전기·전자19			관리번호			생기원-37
제안사업명	■ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	Vapor compression cooling system을 적용하여 온도안정성이 확보된 50W급 고출력 나노초 광섬유 레이저 시스템 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	전기∙전자	전기전자			ET		기반주력산업		6대 제조기반기술
	중분류	광응용기기	광응용기기			청정생산		초정밀 가공시스템
	소분류	레이저 관련부품 및 발생장치	레이저 관련부품/발생장치			청정원천공정기술
키워드	한글	광섬유 레이저			증기압축식 냉각				레이저 마킹
	영문	fiber laser			vapor compression cooling				laser marking
개 요	▪ 고출력 산업용 레이저는 5년 이후 우리 경제 성장을 견인할 123대 전략제품기술인 레이저 핵심 부품 기술로서, 경량화 및 저탄소 공정(청정공정)이 요구되는 자동차, 조선, 항공 분야에서 점점 그 활용이 커지고 있음. 또한 미세 가공이 필요한 IT 부품 및 반도체 태양광 산업의 기판 가공 및 평판 디스플레이 제조 등에 많이 적용되고 있음 ▪ 광섬유 레이저는 점점 고출력화 됨에 따라 온도안정성이 중요시되며 특히 영국의 SPI의 경우 water cooling system을 적용하여 이를 확보하려고 함. 그러나 기존의 air/water cooling system의 경우 특성상 주위 온도 이하로 냉각시키지 못하는 단점을 가지고 있음
중소기업 적합성 및 필요성	▪ 레이저 마킹은 금속, 비금속, 세라믹, 플라스틱, 유기물, 반도체 등 수많은 재료에 적용이 되며, 특히 광섬유 레이저는 빔 품질과 적은 유지비용으로 인해 50% 이상 적용되고 있음 ▪ 그러나 국내 중소기업은 선진국의 레이저를 수입하여 레이저 마킹 시스템을 개발하는 실정에 머물러 있어 수익성 악화와 중국 등 후발기업들의 추격에 의해 점차 시장점유율이 낮아질 것으로 판단됨 ▪ 이에 국내 중소기업의 장점인 시스템 기술에 레이저 광원에 대한 기술을 접목하여 국내 독자 레이저 마킹 시스템을 개발한다면 중소기업의 수익성 향상과 기술력 확보가 될 것임 ▪ 또한 국내에 수입된 주요 마킹용 광섬유 레이저는 20W급으로 마킹 속도의 제한 및 마킹할 수 있는 재료의 제한이 있는 반면 50W급 광섬유 레이저는 출력이 높아 마킹 속도의 개선 및 수많은 재료의 마킹에 적용될 수 있으며 thin metal sheet의 절단이 가능하여 중소기업의 사업영역 확대에 용이할 것으로 판단됨

개발목표

▪ 새로운 개념의 vapor compression cooling system을 적용하여 고출력 다이오드 레이저 및 광섬유 증폭단의 온도안정성 확보

▪ 온도안정성이 확보된 50W급 고출력 나노초 광섬유 레이저 시스템 개발 및 제품화를 위한 신뢰성 테스트

개발내용

▪ Vapor compression cooling system 설계 및 simulation 및 제작

- 사이클 시뮬레이션 프로그램 구축

- 열교환기, 팽창장치 및 시스템 성능 시험장치 구축

- System integration

- 다이오드 레이저 냉각용 모의 시스템 구축 및 성능시험

- 레이저 시스템 온도안정성 < 1℃ (1시간 연속 동작 시)

▪ 고출력 광섬유 레이저 시스템 개발

- MOPA(Master Oscillation Power Amplification) 방식을 이용한 고출력 나노초 레이저 시스템 개발

- 펄스폭 < 40ns

- 평균출력파워 > 50W

- 제품화를 신뢰성 테스트

▪ 고출력 광섬유 레이저 시스템의 신뢰성 테스트

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
펄스폭	ns	100	100	< 50
출력파워	W	50	100	> 40
온도안정성	℃	1	-	< 1
출력안정성	%	±3	-	±2
신뢰성테스트 (동일제품 제작)	SET	-	-	3

주요결과물

▪온도안정성이 확보된 고출력 LD의 vapor compression cooling system

▪50W급 고출력 나노초 광섬유 레이저 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재19

관리번호

생기원-38

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Euro-6 대응 상용차 SCR용 실시간 NOx/NH3 광센서시스템개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

차세대조명

·LED

중분류

자동차

/철도차량

자동차

/철도차량

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

소분류

저공해 및 대체에너지 차량기술

저공해

/대체에너지 차량기술

기타

키워드

한글

비접촉식 센서

선택적 환원 촉매

광섬유

영문

Non-intrusive sensor

Selective Catalytic Reduction

Optical Fiber

개  요

○ 상용차 SCR의 최적제어에 필요한 NOx/NH3 고속 모니터링 광센서시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

중소기업이 독자적으로 개발하기에는 어려운 광센서 프로브 설계 및 신호처리 알고리즘 개발을 출연연에서 기술 지원하여 시너지 효과를 거둘 수 있음. 특수 광섬유모재 제조기술을 보유한 중소기업과 공동기술개발을 진행하고, 출연연의 구축된 시험장비를 통하여 광센서 시스템의 특성평가 및 측정효율을 체계적으로 검증.

개발목표

○ Euro-6 배기규제 대응 상용차 SCR용 실시간 NOx/NH3 측정 광센서시스템 개발

- 상용차용 SCR의 효과적인 배기저감성능 개선을 위해서 고온의 유독한 배기가스 환경에서 장시간 안정적으로 작동할 수 있는 비접촉식 광센서 기술개발

개발내용

○ 주요 성능

- 측정속도: 2 Hz 이상 샘플링

- 측정온도: 100℃ 이상 (디젤엔진 배기가스 조건)

○ 주요 특징

- 실시간 NH3 및 NOx 측정 센서용 특수 광섬유 모재 제조 및 광섬유 인출

- 배기가스의 극한조건하에서 계측가능한 광섬유 프로브 설계/제조 및 부품개발

- 기존 후처리장치에 착탈가능한 실시간 NH3 및 NOx 측정모듈 구조설계 및 Test-bed 구축

○ 기타 요구사항

- 연구개발 완료 후 자동차부품연구원에서 상용차 엔진동력계 및 실차에서 성능 테스트 필요

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
측정범위	ppm	0~1,500 일본 NGK	0~1,400	0~2,000
정확도	%	±10 (fresh) 일본 NGK	±10 (test bench)	±10 (fresh)
반응속도	sec	1.3 (truck) 일본 NGK	<5.0 (test bench)	<1.3 (truck)
측정온도	℃	-	150-500	100-600

주요결과물

○ Euro-6 배기가스 규제 대응을 위한 SCR 최적제어용 NOx/NH3 모니터링 광센서 (2 Hz이상)

○ 실시간 NOx/NH3 광센서의 스펙트럼을 절대농도로 변환하기 위한 신호처리 알고리즘 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재20

관리번호

생기원-39

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

AMOLED TV 증착용 FMM 새도우 금속 마스크 Etching 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

IT

비젼I

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

핵심부품

차세대디스플레이

소분류

에칭

에칭

차세대디스플레이

키워드

한글

금속마스크

건식세정

습식세정

산화억제

증착

영문

Metal Mask

Dry Cleaning

Wet Cleaning

Oxidation Free

Evaporation

개  요

AMOLED 제조시 필요한 금속 마스크의 세정방법을 기존의 습식을 대체하여 플라즈마를 이용하여 기존의 습식방법을 대체하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

- 플라즈마를 이용한 기술의 적용은 기술력을 확보한 중소기업에서 추진하고 있으며이를 바탕으로 도약의 계기가 됨. 일반적으로 플라즈마 기술은 중소기업에서 추진

- 기존 습식 장비의 30m 정도의 넓은 공간을 약 2m 정도의 작은 공간으로 해결

- NMP(NMethyl-pyrrolidone)등의 용제를 사용하기 때문에 열악한 작업 환경의 개선이 필요

- N2+O2만을 사용하여 유해한 가스를 사용하는 공정 과는 차별화

개발목표

○ AMOLED TV 증착용 FMM 새도우 금속 마스크 Etching 시스템 개발

개발내용

○ AMOLED 증착용 Mask의 유기 오염물 제거를 통한 습식 세정 대체 친환경 기술 개발

- Chamber Size :  1200 x 700 x 300 mm

- 처리 가능한 shadow mask size : 500 x 1000 x 20 mm

○ 친환경 가스를 이용한 공정 확보 : N2, O2, Ar

○ 대면적 Plasma 발생 장비 기술 개발

- Plasma 발생 면적 : 500 x 1000 mm

- Plasma measuring & Control 개발기술

- 가스 도입 및 배기 라인의 시뮬레이션을 통한 균일성 확보

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Plasma 발생영역	mm	-	-	500x1000x50
세정률	㎛/min	국내/SEMES	습식(0.1)	0.3
처리시간	min	국내/SEMES	습식(60)	10
균일성	%	국내/SEMES	습식(±3)	±3
Sample Damage	-	국내/SEMES	-	없음

주요결과물

○ AMOLED TV 증착용 FMM 새도우 금속 마스크 Etching 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학06

관리번호

생기원-40

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

목질계 바이오매스 유래 고기능성 미세 wood 입자 대량생산 및 이를 이용한 복합소재 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

ET

환경/에너지 프론티어

친환경생산·신소재

중분류

고분자재료

고분자재료

청정생산

환경친화적소재·제품 및 공정기술

소분류

복합재료 제조기술

복합재료 제조기술

환경친화형 소재개발

키워드

한글

바이오매스

우드 입자

복합소재

영문

Biomass

Wood particle

Composite

개  요

∘다양한 목질계 바이오매스 수종으로부터 고기능성 미세 wood 입자를 대량생산하고, 이를 이용한 친환경소재인 wood 펄프 및 합성수지 분산 친환경 복합소재 (wood plastic composite, WPC)를 제조하는 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

∘최근 고유가, 온실가스 규제강화로 기능성과 친환경성을 동시에 충족할 수 있는 wood입자가 적용된 소재에 대한 수요가 건자재, 자동차 내장재 등을 중심으로 급증하는 추세로 이에 대한 대응 필요함

∘미세 wood 입자 생산기술은 다양한 목질계 바이오매스 수종에 따른 기술적 유연성이 요구되는 중소기업 적합 기술임

개발목표

∘목질계 바이오매스로부터 고기능성 미세 wood 입자 대량생산 기술

∘목질계 미세 wood 입자를 이용한 고기능성 친환경 소재 개발

개발내용

∘주요 성능

- Wood 입자 균일성 : 95-97% (입자 편차 10% 미만인 입자비율)

- Wood 입자 수분함량 : 10% 이하

- WPC 굴곡강도 : PP 기반 : 38 MPa 이상

- WPC 흡수율 (24h) : 4.0% 이하

∘주요 특징

- Wood 입자 크기, 밀도 등의 균일 제어가 선진 기술에 필적하는

대량생산기술로 차별화

- WPC 기타 성능은 경쟁제품 수준 유지

∘기타 요구 사항

- 주요 제지 및 건자재 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1.편차 10% 미만 입자비율	%	97 (독일, JRS)	-	95-97
2.수분함량	%	10 (독일, JRS)	-	10 이하
3.WPC 굴곡강도	MPa	40 (일본, WPC)	-	38 이상
4.WPC 흡수율 (24h)	%	3.8 (일본, WPC)	-	4.0 이하

주요결과물

고기능성 미세 wood 입자, wood 펄프, wood 입자 분산 친환경 복합재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료26

관리번호

생기원-41

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

생체조직유래 소재 기반의 탈장 치료용 고기능성 멤브레인 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

재료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

고분자재료

보건의료 관련응용

생체재료 기술

소분류

생체재료

의료용 소재기술

의료용 소재기술

키워드

한글

생체소재

조직재생

탈장

영문

Biomaterial

Tissue repair

Hernia

개  요

생체조직유래 소재를 기반으로한 우수한 강도, 분해기간 및 조직재생 효과를 가진 탈장 치료용 고기능성 멤브레인 제품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

현재 탈장 치료용 메쉬 제품은 합성 소재에서 생물학적 소재로 대체되고 있는 실정임. 생물학적 제품의 경우 전량 수입에 의존하고 있어 국내 제품 개발이 절실한 실정임.

개발목표

생체조직유래 소재를 기반으로 안전성과 유효성을 가진 다양한 형태의 탈장 치료용 고기능성 생물학적 메쉬 개발 및 제품화

개발내용

◦ 생체조직유래 소재 제조 기술의 최적화

- 탈장 치료막 제품에 적합한 원료 선정 및 보유된 생체조직유래 소재 기술 적용을 통한 고기능성 탈장 치료용 멤브레인 소재의 확보.

- 선정된 생체조직의 지방 및 면역 반응 물질 (세포, 바이러스, 엔도톡신 등)을 물리, 화학적 (극성용매를 기초로 한 산/알칼리 공정) 공정을 통한 효과적 제거 기술 확보.

◦ 생체조직유래 소재를 이용한 고기능성 탈장 치료용 멤브레인 개발

- 효과적인 조직 형성을 위한 빠른 세포 침투와 혈관 형성능을 향상시키는 생활성 물질을 지닌 고기능성 탈장막 개발.

- 생체조직유래 소재의 물리적 강도와 분해기간 조절을 가지기 위한 최적의 가교 및 세척 기술 개발.

- 제품의 다양한 적용을 위한 생체조직유래 소재의 형태 (크기, 두께 등)의 가공 기술 개발.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
탈세포율	%	99.9 (미국, TSL)	-	99.9
지방제거율	%	99.9 (미국, TSL)	-	99.9
인장강도	%	130 kgf/㎟	-	110 kgf/㎟
효소저항성시험	week	2주 이상 (미국, TSL)	-	2주 이상
바이러스불활화	적합	적합 (미국, LifeCell)	-	적합
세포독성	적합	적합 (미국, TSL)	-	적합
단량체잔류량	적합	적합 (미국, TSL)	-	적합
용출시험(중금속)	적합	적합 (미국, TSL)	-	적합

주요결과물

탈장 치료용 고기능성 멤브레인, 관련 특허

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학07

관리번호

생기원-42

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

용액공정이 가능한 유기조명용 공통층 소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

전기/전자

IT

정보-지식-지능화 사회구현

차세대조명․LED

중분류

정밀화학

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

전자산업용 정밀화학소재

디스플레이 부품/소재

차세대

디스플레이

키워드

한글

유기조명

정공수송층

전자수송층

영문

OLED lighting

hole transporting layer

electron transporting layer

개  요

◦ 인쇄기술을 사용하여 저가격에 대량생산이 가능한 OLED 조명을 제조할 수 있는 용액공정용 수송층 재료의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

ㅇ 용액공정용 유기조명는 OLED 세계 1위의 생산국의 기반을 바탕으로 국내 소재기업이 개발할 수 있는 여건이 다른 어느 소재보다 유리한 면을 가지고 있고, 따라서 국내 소재기업의 경쟁력 확보가 용이할 것으로 기대됨.

ㅇ 현재 OLED 소재의 경우 대부분 중소기업에 의해 생산되어 지고 있는 분야로 전자소재 분야에서 우리나라 중소기업이 전 세계적으로 높은 점유율을 가질 수 있는 몇 안 되는 분야임.

ㅇ 현재 OLED 소재업체의 경우 증착형 재료 생산에 전력을 기울이고 있는 실정으로 향후 미래의 소재인 용액공정용 소재 개발에는 여력이 없는 현실임. 따라서 충분한 연구 능력과 인력을 보유하고 있는 출연연과의 공동으로 기술개발을 수행한다면 소재의 원천기술의 확보가 충분히 가능하며, 이에 따른 지적재산권 확보도 가능하여 중소기업에 지속적인 경쟁력을 제공할 수 있을 것으로 예측됨.

ㅇ 막대한 투자비용이 소요되어 일부 대기업에만 편중될 수밖에 없는 디스플레이 산업과 달리 투자비용이 적기 때문에 중소기업의 참여가 가능한 산업임.

개발목표

ㅇ 용액공정이 가능한 OLED 조명용 공통층 소재 개발

ㅇ 용액공정을 이용한 OLED 조명 소자 개발

개발내용

ㅇ 주요 성능

- 정공수송층 소재

· 삼중항 에너지 : 2.7 eV 이상

· 정공이동도 : 10-4 cm2/Vs

- 전자수송층 소재

· 삼중항 에너지 : 2.7 eV 이상

· 전자이동도 : 10-4 cm2/Vs

- OLED 조명 효율 : 10lm/W @ 1000 nit

ㅇ 주요 특징

- 용액공정이 가능하도록 수송층 소재의 설계 및 합성 기술 차별화

- 제조된 수송층이 적합한 최적의 소자 구조 설계

- 저가격의 인쇄공정을 이용한 유기조명 제조 공정 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
정공이동도	cm2/Vs	10-4	10-3	10-4
전자이동도	cm2/Vs	10-4	10-3	10-4
삼중항에너지	2eV	2.7	2.0	2.7
용해도	mg/mL	25	20	25

주요결과물

전자수송층 소재, 정공수송층 소재, 유기조명 소자

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재21

관리번호

생기원-43

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

정밀 Fastener의 IT융합 고내식성 확보를 위한 열표면처리기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

요소부품

열/표면처리

소분류

체결용 요소부품

열처리기술

키워드

한글

산질화

플라즈마

체결부품

영문

Oxy nitriding

Plasma

Fastener

개  요

○ 휴대폰, 노트북, 디지털카메라, MP3, 등과 같은 모바일 제품은 그 특성상, 사용자의 수분, 땀, 체온 등의 부식 환경과 불규칙한 흔들림에 끊임없이 노출되어 있으며, 이는 부품 및 제품의 수명 단축으로 나타남. Fastener 부품은 모바일 제품 내부의 거의 모든 부품의 고정, 체결용으로 사용됨.

○ 정밀 Fastener 부품의 표면경도, 내마모성, 치수정밀성, 내식성 등을 동시에 확보할 수 있는 플라즈마 산질화 기술을 개발이 요구됨.

○ 플라즈마 산질화의 문제점은 제품 가열의 불확실성에 있음. 내장된 인코넬 히터로 설정되는 300~600℃ 가열조건에 더하여, 글로우 방전에 의해 활성화된 이온들에 의해 열전달이 일어나, 통상 40~200℃의 제품표면에 추가적인 가열이 발생함.

○ 본 기술은 이와 같은 플라즈마 산질화 공정의 열전달에 대한 근본적인 문제를 해결하고자, 기존의 노내의 히터온도가 아닌 제품표면온도를 이용한 정밀 열에너지수치 제어공법을 개발, 현장 적용하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 열표면처리 산업은 자동차, 정밀기계, 전기, 전자 등 모든 산업분야에서 활용되는 산업기반의 핵심 기술이며 완성품의 수명을 좌우하는 주요 핵심 부품을 생산함.

○ 열표면처리산업의 특성은 다품종, 소량, 임가공 생산방식의 중소기업형 산업으로 기술의 고난이도, 기술 향상 등의 기술개발 활동이 어려운 현실임.

○ 본 기술은 현 3D 기피기술로 인식되는 열표면처리 기술의 자동화 첨단화를 목표로 정밀 Fastener 부품 등에 플라즈마 산질화 기술과 IT 기술을 접목시켜 공정혁신 IT융합 자동화를 하고자 함.

개발목표

○ 정밀 Fastener의 내식성 향상을 위한 플라즈마 산질화 공정 개발

○ 산화피막두께와 질화깊이 동시 모니터링 시스템 개발

○ On-line 모니터링 시스템 탑재 및 산질화깊이 오차 ±2% 이내 달성

개발내용

○ 주요 성능

- 표면경도 ≥600Hv, 경화깊이 ≥20

내식성 ≥24시간, 고온고습시험 ≥96

- 실시간 산질화깊이 예측정확성 ≤2%

- 산질화 깊이 편차 ± 2% 이하

○ 주요 특징

- 온간성형 3차원 설계, 해석 및 시스템 최적화

- 제품 표면온도용 적외선온도 측정 설치 및 실시간 데이터 acquisition

- Langmuir probe 설치 및 실시간 데이터 acquisition

- 플라즈마 산질화 Response surface 개발

- 에너지수치를 이용한 플라즈마 산질화 제어 기술 및 장치 개발

- 산질화 깊이 실시간 예측 시스템 개발

○ 기타 요구 사항

- 산질화층 깊이 도출을 위한 표준시편 개발

- 플라즈마밀도의 변동시 정밀 산질화층 예측 로직 개발

- 실시간 인자센싱, 통신, 모니터링, 데이터베이스화, 품질이상 로직 등 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 내식성	시간	8 이상 (일본/산쿄)	4	10
2. 산질화깊이	㎛	20 (일본/산쿄)	-	20
3. 고온고습시험	시간	96 이상 (일본/산쿄)	-	96이상
4. 산질화 예측정확성	%	-	-	±2

주요결과물

○ 산질화 깊이 실시간 모니터링 시스템

○ 고내식성의 정밀 Fastener : 내식성 24시간 이상

○ 산질화깊이 편차 : ± 2% 이내

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재22

관리번호

생기원-44

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

결로방지 유리 코팅 기술 적용된 스마트형 냉동고 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

NT

IV

6대 제조

기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노소재

나노소재· 소자기술

소분류

박막제조기술

박막제조기술

나노소재기술

키워드

한글

결로방지

유리

전시형냉동고

영문

anti-fog

glass

display freezer cabinet

개  요

냉동고 쇼케이스에 결로방지 코팅기술을 적용한 스마트형 냉동고 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 기존의 냉동고는 IMF 이후 절전형 DOOR 대형 냉동고를 선호하여 유리문이 필요해짐.

○ 절전형 대형 냉동고는 국내 개발품이 없던 당시 오스트리아의 ‘하우스테크닉사’로부터 전량수입되었으나 중소기업에서 자력 설계 기반 위에서 에너지절약형 기술개발로 국산화하여 외산 대비 30% 이하로 저렴하게 공급하고 있음. 결로방지유리코팅기술은 자체 개발이 어려워 생기원과의 협력으로 개발하고자 의지를 갖고 있음

개발목표

○유리 내외부 온도차(ΔT)가 50℃에서 결로 발생을 막아주는 SnO2, TiO2, SiO2 등의 산화물 및 초발수 복합코팅 기술 개발

○내부 알루미늄 증발기 부품의 착상방지 성능 부여 기술 개발

개발내용

전량 수입 의존하는 냉동고용 쇼케이스 유리의 결로방지 코팅 기술을 국내 개발함으로 수입대체의 효과 및 역수출 효과가 있다. 이를 위해 스퍼터링에 의한 진공박막 코팅과 PECVD에 의한 DLC 코팅을 결합하여 표면에너지제어 복합 코팅을 개발하고자 한다.

○ 유리상의 결로방지 코팅을 위해 나노복합코팅 공정 이용

○ 코팅물질(SnO2, TiO2, SiO2 등)을 조합하여 최적의 나노복합 결로방지 코팅 연구

○ 코팅물질의 상 및 성분 제어와 코팅 순서와 복합코팅방법의 최적화

○ 코팅시 플라즈마 상태 모니터링과 필름 두께 제어를 통한 재현성 향상 방법 연구

○ 결로방지 코팅 특성평가와 공정 최적화 연구

평가항목	단위	세계최고수준 (이탈리아/Valentini)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
유리투과도	%	80	70	85
2. 경도	Hv	410	300	450
3. 결로방지코팅 접촉각	도	30도이하	40	10도이하
4. 코팅균일성	%	7%이내	20	5%
5. 결로율	%	10%이하	30	10%이하
6. 초발수코팅접촉각	도	120	110	130

주요결과물

-결로방지 코팅 및 결로방지유리 국산화 채택 스마트 냉동고 시제품

-저착상 코팅 적용 증발기 부품 적용 냉동고 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재23

관리번호

생기원-45

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

RPS 대응을 위한 100kW급 중소형 저급오일 재가스화 모듈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계, 소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

폐기물자원·에너지

중분류

에너지/환경

기계시스템

에너지/환경

기계시스템

에너지

폐기물 저감 및

재활용 기술

소분류

에너지/환경 제어설비

에너지/환경 제어설비

바이오에너지

기술

키워드

한글

저급오일

재가스화

타르 제거

영문

Low-rank oil

Regasification

Tar removal

개  요

○ 저급오일을 기존 가스버너 및 발전용 엔진에 활용 가능한 청정가스 연료로 변환  하는 가스화 모듈 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 최근 RPS 시행, CDM 사업에 따른 신재생연료 사용기기에 대한 시장의 수요가 높으며 특히 바이오매스, 폐기물 열분해를 통해 생산된 저급오일을 기존 연소장치에 활용할 수 있는 기술이 요구됨.

○ 저급오일은 각종 불순물, 강한 산성을 지니고 있어 기존 연소기 및 엔진에 직접 적용에 제한이 있는만큼, 기존 연소기에 변화를 주지않고 저급오일을 효과적으로 이용할 수 있는 재가스화 모듈 개발이 요구됨.

○ 개발될 모듈은 제작비가 저렴하여 중소기업의 투자, 생산, 판매 등이 용이하며 다양한 용량으로 Scale-up이 가능하여 시장의 수요에 탄력적으로 대응할 수 있어 중소기업에서 개발 사업화 하기에 적합함.

개발목표

○ 기존 버너 및 발전용 엔진에 이용 가능한 100kW급 저급오일 재가스화 모듈개발

○ 분진 및 Tar 처리 모듈 개발: 분진 99%, Tar - 후단설비 허용기준 충족

개발내용

○ 주요 성능

- 용량 : 100kW급 유동층 재가스화 모듈

- 활용 연료 : 저급 오일 - 열분해 바이오 오일, 바이오피치, 폐오일 등

- Utility : 강한 산성에 내구성을 가지는 오일 저장조, 공급기 등 utility 개발 포함

- Tar 처리 모듈 : 버너용 - Tar < 3g/m3 / 엔진용 - Tar 1g/m3

- 분진 처리 모듈 : 분진 99% 이상 제거

○ 주요 특징

- 기존 버너, 발전용 엔진에 직접 적용 가능한 중소형 재가스화 모듈

- 강한 산성을 가지는 저급오일의 사용이 가능한 utility 및 모듈 개발

○ 기타 요구 사항

- 다양한 용량의 (100kW ~ 수 MW급) 재가스화 모듈 설계

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
재가스화 용량	kW	20MW (US, TRI)*	-	100kW
Tar 저감모듈 성능	g/m3	0.1 (Holland, ECN)	-	버너용 Tar<3g/m3 / 엔진용 - Tar < 0.1g/m3
분진 제거율	%	-	-	99% 이상
Scale-up 설계	MW	20MW급(US, TRI)	-	수 MW급 설계자료

* 미국 TRI사의 20MW 플랜트는 제지공장 black liquor를 이용하는 설비로 중소형 연소기기를 타겟으로 하는 본 개발 모듈과는 목적이 다름

주요결과물

○ 100kW급 저급오일 재가스화 모듈

○ 분진, Tar 처리 모듈

○ 수 MW급 설계자료

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자20

관리번호

생기원-46

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

소형액화가스저장용기의 잔량측정용 외벽부착식 초음파 액면계 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

기타

기타

기타

중분류

계측기기

계측기기

기타

기타

소분류

계측센서 및 부품

계측센서 및 부품

기타

키워드

한글

외벽부착식 초음파센서

액화가스

액면계

영문

clamp-on ultrasonic sensor

liquified gas

level meter

개  요

소형액화가스저장용기의 잔량측정용 외벽부착식 초음파 액면계 개발

중소기업

적합성

및 필요성

전문 센서에 대한 수요는 다품종 소량인 관계로 대기업에는 적합하지 않음.

세계적으로도 전문 센서의 기술 개발 판매는 강소 중견 기업이 주도하고 있음.

제안한 제품에 대하여 국내 대기업의 관련 기술보유정도는 전무함

개발목표

최종목표: 소형액화가스저장용기의 잔량측정용 외벽부착식 초음파 액면계

1. 액면측정범위 : 최대 1.5m

2. 외벽부착식 초음파 센서    - 구동주파수 1MHz±10%

- 무게 : <200g

- 방수등급 : IP68

3. 센서부착구조               - 이동식 센서부착구조(Aftermarket 제품용)

- 고정식 센서부착구조(OEM 제품용)

4. 휴대용 모니터(Handheld monitor)    - 초음파 센서 송수신제어

- 액화가스의 액면측정

- 경보기능

개발내용

1. 외벽부착식 초음파 센서

2. 센서부착 구조(고정식/이동식)

3. 휴대용 모니터(초음파 센서 제어, 액화가스의 액량측정, 경보기능)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	국내최고수준	개발 목표치
외벽부착식 초음파 센서 운용주파수	MHz	-	-	0.5/1MHz±10%
외벽부착식 초음파 센서 사용온도범위	0C	-	-	-20 ~ 70
액면계측범위 (외벽부착 연속계측)	m	-l	-	0.03 ~ 2
측정정확도	%	-	-	1% ± MV

주요결과물

소형액화가스저장용기의 잔량측정용 외벽부착식 초음파 액면계

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료47

관리번호

생기원-47

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

글로벌 시장 진출을 위해 인체 및 사용특성을 고려하여 핵심성능 및

임상적 유효성 평가를 통한 복합기능 자동 배설케어시스템 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오‧의료

보건의료

BT

기타

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

기능복원/보조 및 복지기기

보건의료관련응용

기타

소분류

생활지원기기 및 시스템

생활지원기기 /시스템

기타보건의료 관련 응용기술

키워드

한글

자동배설케어시스템

사용자 유효성

핵심 성능평가

영문

automated toileting care system

patient effectiveness

performance evaluation

개  요

○ 고령자, 장애인 배설케어를 위한 저소음, 고효율 복합기능 배설케어시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 노인성질환, 쇠약, 장애에 기인한 와상상태의 배설케어와 욕창관리를 위해 생리적, 인체공학적 요소를 반영한 흡인안전성, 저소음, 고효율, 위생문제의 해결이 요구됨

○ 글로벌시장 수요 대응을 위해 개발과정에서 특화된 연구장비의 활용을 통해 핵심성능 평가와 임상유효성 검증을 거쳐 최적화된 배설케어시스템의 개발이 요구됨

개발목표

○ 배설케어 사용특성을 고려한 Diaper Cup 및 흡인/세정/건조 복합기능 배설케어시스템

- 글로벌 시장 진출을 위한 성능 최적화

- 전산유체역학 해석을 통한 유동성능향상 설계

- 송풍성능 시험장치를 활용한 제품 유동성능 검증

- 완전무향실 환경에서 실험적 평가와 소음원 분석을 통한 소음저감기술 개발

- 기저귀컵과 인체 접촉부 사이의 인터페이스 최적화

- Diaper Cup 및 배관의 간섭과 사용특성을 고려한 Customized 욕창예방 시스템

- 임상적 유효성평가 방법 개발 및 유효성 검증

개발내용

○ 주요 성능

- 소음 : 60dB 이하, 유량 : 14LPS 이상

- 작동모드 : 대기, 배설검출, 흡인, 세정, 건조 모드별 자동 및 수동설정 지원

- 위생처리 : UV 살균(대장균 무검출), 탈취(HEPA 및 Carbon Filter)

- 욕창관리 : Diaper Cup 및 배관 간섭회피된 교대부양 매트리스

○ 주요 특징

- 소음, 유동해석 및 시험평가와 사용자평가를 통해 저소음, 고효율 시스템 개발

- 흡인, 세정, 건조, 작동모드 및 탈취, 살균, 소음 최적화：글로벌 시장 진입 수준

- Diaper Cup 간섭고려 교대부양 매트리스 최적화와 욕창예방 유효성검증

○ 기타 요구 사항

- UL, IEC 등 필수 규격 적합성

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
소음	dB	상용제품 사양 확인 불가	70	60 이하
유량	LPS	〃	13	14 이상
살균력	%	〃	미적용	99.9
세척	mL/min	〃	400	400이상

주요결과물

○ 복합기능 배설케어시스템

○ 배설케어 Customized 욕창예방 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재69

관리번호

생기원-48

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

IT기반 RP/CT/CNC 장비 및 CAE 기술을 활용한 자동차 Cyl. Block 시제품 양산기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

기타

비전4

6대 제조기반기술

중분류

자동차

I04

040100

소분류

엔진

I0403

키워드

한글

실린더 블럭

첨단장비

경량화

영문

Cylinder Block

RP/CT/CNC machine

Weight reduction

개  요

○ 세계 자동차 시장에서 인도의 자동차 개발비 투자 및 보급은 매년 120%의 성장을 하고 있고 특히 핵심 부품의 경량화에 많은 투자를 하고 있음

○ 국내에서는 Cyl. Block의 재질을 FC250에서 Al(AC4B)로 경량화 개발하여 보급 이 확대되고 있음

○ 신차 개발에 따른 고효율, 경량 엔진 부품의 개발에서 양산에 걸친 수출로 단일 ITEM으로 연간 350만불 이상 경제적 효과 달성

○ 국내 자동차 업체에 해당 기술을 체계적으로 적용하여 개발비 및 개발기술의 해외 유출을 최소화 할수 있음

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내 자동차 엔진 시제품 전문생산 기업의 전통적인 생산방식 유지는 젊은 고급인력 이탈 및 기술축적체계를 취약하게 하여 생산기술 노하우의 축적이 곤란한 상황임

○ 자동차 엔진관련 신제품 생산 시 시행착오 방식의 생산으로 비효율적 낭비형 단순 생산방식형태로, 고난도 기술을 요하는 경우 선진국에서 고가로 수입에 의존하고 있음

○ 대기업의 부품생산 아웃소싱으로 인한 전문 인력 부재로 중소기업 스스로 난제를 해결할 수밖에 없는 상황임

○ 고급 설계기술 인력은 대기업에 편중되어 있어, 국내 산업의 대부분을 차지하는 중소기업은 자체기술 확보 불가능함

○ 국내 중소기업의 CAD S/W 도입비율은 88% 이상으로, 이는 사이버공간에서 제품의 데이터가 2D, 3D로 통용 될 수 있는 설계의 기반이 이미 구축되어 있음

○ 엔진 제조설계의 핵심 노하우가 되는 CAE 해석기술 및 RP/CT/CNC 응용기술의 도입은 전무하고 중소기업의 제조설계기술은 주로 경험에 의존하고 있는 수준임

개발목표

쾌속주형제작 장비(RP)와 대형 사형주형 가공 전용 CNC 장비, 산업용 단층 촬영기(CT) 등 첨단장비들과 Al 합금 용해시스템을 활용하여 1200cc 자동차 Cyl. Block 설계기술 및 시제품제작 공정기술 개발

개발내용

○ 웹기반 자동차 엔진 설계 CAE 응용기술 개발

○ 쾌속조형기술을 활용한 고정밀/고난도 실린더블록 코어 제작 기술개발

○ 조형용 7축 CNC 장비를 활용한 실린더블록 주형 제작 기술개발

○ Engineering CT를 활용한 실린더블록 내부결함 정량화 및 최소화 기술개발

○ 조직미세화 및 기계적강도 향상을 위한 반응고 조직제어 응용기술 개발

○ 알루미늄 합금 용해시스템을 활용한 실린더블록 시제품 양산 기술개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
경량화율	%(Kg)	현 양산품 에 개선의뢰항목 적용 과제 수행 모델 개선 전후비교		2% (약500g상당)
인장강도	MPa	190	190	200 이상
기공률	%	0.1	0.1	0.1 이하
조직미세화	μm	70	60	60 이하

주요결과물

○ 1200cc 자동차 Cyl. Block(Liner Casting Insert Type) 시제품

○ 엔지니어링 설계기술 및 첨단장비(CT/RP/CNC) 활용에 따른 생산공정기술 노하우

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자41

관리번호

생기원-49

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

스펙트럼 가변형 LED 광원을 활용한 솔라시뮬레이터 제조기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기‧전자

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

태양전지‧태양광

중분류

반도체장비

측정표준/시험평가기술

에너지

태양에너지

기술

소분류

측정/검사장비

교정/시험평가

기타에너지

기술

키워드

한글

솔라시뮬레이터

성능평가

LED 광원

영문

솔라시뮬레이터

performance valuation

LED light source

개  요

◯ 태양전지 성능평가를 위한 spectrum 가변형 LED 광원을 적용한

솔라시뮬레이터 국산화 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

◯ 대부분의 솔라시뮬레이터에서는 제온, 할로겐 램프등을 광원으로 사용하나, 짧은 수명으로 인한 유지보수비용이 발생하며, AM1.5G 파장만 형성됨

◯ 태양광 시장의 지속적인 발전과 함께 전량 수입에 의존하는 솔라시뮬레이터 장비에 대하여 스펙트럼이 가변되면서, 긴 lifetime을 갖는 광원 array기술 개발 필수적

개발목표

◯ Spectrum 가변형 LED 광원을 적용한 솔라시뮬레이터 요소기술개발

개발내용

◯ 광원 설계 기술 개발

- Shadow effect, 광원간 간섭 최소화

- power supply 및 구동회로 설계

◯ 스펙트럼별 균일도 확보 기술개발

- 1sum(100mW/cm2)조건하에 스펙트럼별(AM1.0~3.0) 균일도 확보

- spectrum coincidence shift 최소화 기술개발

◯ LED 솔라시뮬레이터 시제품 제작

- IEC 국제 표준에 만족하는 솔라시뮬레이터 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
LED 색 구현	개	6 (일본, Wacom사)	N.A	6
LED 간 거리	mm	4 (일본, Wacom사)	N.A	4
전향각	도	120 (일본, Wacom사)	N.A	120
유효조사 범위	cm2	2500 (일본, Wacom사)	N.A	100
조사불균일도	%	5% (일본, Wacom사)	N.A	5%이내

주요결과물

스펙트럼 가변이 가능한 100×100mm급 솔라시뮬레이터 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원07

관리번호

생기원-50

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Spark Pasma Sintering (SPS) 장비를 이용한 CuInGaSe2 4성분계 스퍼터 타겟 제조기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지자원

에너지자원

ET

환경에너지

프론티어

태양전지․태양광

중분류

신재생에너지

신재생에너지

에너지

태양에너지기술

소분류

태양광

태양광

에너지소재기술

키워드

한글

방전플라즈마 소결

스퍼터 타겟

구리인듐갈륨셀렌화합물

영문

spark plasma sintering

sputter target

CuInGaSe2

개  요

○one-step 스퍼터 공정으로 CIGS 흡수층 제조가 가능한 CIGS 4성분계 스퍼터 타겟의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○현재 스퍼터 공정에 기반한 CIGS 박막 태양전지 제조에 이용되는 타겟은 In, CuGa 등의 금속간 화합물 타겟으로, 이를 이용할 경우, H2Se 등 유독가스를 이용한 selenization 열처리 공정이 필수적으로 요구됨. 이는 제조설비/공정시간/유해가스 처리 비용 등 여러 가지 측면에서 개선이 필요함

○ 하지만, Se이 함유된 CuInGaSe2 화합물 타겟을 제조하는 기술을 확보하게 되면 one-step 스퍼터 공정으로 CIGS 흡수층을 제조할 수 있어, 기존 제조공정의 문제점들을 모두 해결할 수 잇음

○ 따라서, 고품질 CIGS 4성분계 타겟 제조기술은 CIGS 태양전지 제조공정의 혁신을 위해 필수적으로 요구됨

개발목표

○ Spark Pasma Sintering (SPS) 장비를 이용한 CuInGaSe2 4성분계 스퍼터 타겟 제조기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 타겟 사이즈: 4~8 inch ϕ

- 상대밀도: 98 % 이상

- 순도: 99 % 이상

- 조성 불균일도: ± 3% 이내 (타겟의 중앙부와 임의의 위치 간)

○ 주요 특징

- Se 함유 CIGS 4성분계 화합물 타겟의 제조기술 국산화

- CIGS 4성분계 타겟 이용을 통한 CIGS 흡수층 제조공정의 단순화

○ 기타 요구 사항

- 스퍼터 공정에 의한 CIGS 흡수층 제조 및 박막특성 평가를 통한 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
타겟 사이즈	inch ϕ	8 (일본, K사)	-	8
상대밀도	%	98	-	98
순도	%	99	-	99
조성 불균일도	± %	-	-	3

주요결과물

○지적재산권

○SPS 공정 기반 Se 함유 CIGS 타겟 제조 공정기술

○SPS 공법에 의해 제작된 4~8 inch ϕ Se 함유 CIGS계 스퍼터 타겟

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재112

관리번호

생기원-51

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

로봇용 저스패터 풀디지털 고속용접전원개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

전기전자

기타

기타

6대 제조

기반기술

중분류

주조/용접

중전기기

기타

기타

소분류

아크용접

전기용접/가열

기타

키워드

한글

용접전원

저스패터

풀디지털 제어

영문

welding power source

low spatter

full digital control

개  요

용접로봇용으로 저스패터 및 고속용접이 가능한 디지털 용접전원 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국산 용접로봇에 적용되는 용접기는 고가의 수입 디지털 용접전원이 사용됨

○ 국내 중소기업의 경우 용접전원의 개발을 위한 인력이 확보되어 있지 않음

○ 생기원에서 개발된 특허기술과 중소기업의 현장 노하우를 접목한 고품질 용접전원의 개발을 하고자 함.

개발목표

○ 스패터 발생량 1% 이하 용접속도 1.5m/min 이상의 고속용접이 가능한 디지털 용접전원 기술개발 및 고속용접을 위한 파형제어 최적화

○ CAN 통신을 기반으로한 DeviceNet 통신형 풀디지털 용접전원 개발

개발내용

○ 주요 성능

-용량: 350A급   -사용율: 60%    -스패터 발생량: 1%이하(250A/CO2보호가스)

-용접속도: 1.5m/min 이상(200A/CO2보호가스)

-제어방식: 32bit DSP 프로세서에 의한 풀디지털 제어

-통신방식: CAN 통신(프로토콜: DeviceNet)

-용접파형제어: 단락전류파형제어/고속용접파형 제어

○ 주요 특징

-디스플레이 및 용접조건의 설정이 디지털화 되어 있어 조작이 간편

-작업조건/파형제어 조건의 메모리 기능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1.스패터 발생률 (250A CO2)	%	0.8 (오스트리아, 프로니우스)	2.3	1% 이하
2.용접속도	m/min	2.5 (오스트리아, 프로니우스)	0.8	1.5 이상
3.아크스타트성공율	%	100% (오스트리아, 프로니우스)	80	100
4.디지털 제어 (DeviceNet)	유무	유 (오스트리아, 프로니우스)	무	유

주요결과물

350A급 풀디지털 용접전원

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

150(백만원)

2차년도

150(백만원)

합계

300(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-에너지·자원12

관리번호

생기원-52

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

염료흡착시간 단축을 위한 저온소결용 광전극/염료 하이브리드 소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지·자원

에너지/자원

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

신재생에너지

중분류

신재생에너지

신재생에너지

에너지

에너지 소재기술

소분류

태양광

태양광

에너지소개기술

키워드

한글

저온소결

염료 하이브리드

염료감응형태양전지

영문

Low temperature sintering

Dye-hybrid

Dye-sensitized solar cells

개  요

○ 염료감응형태양전지 제조공정의 염료흡착시간을 단축시킬 수 있는 광전극/염료 하이브리드 소재 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 핵심 소재 개발 단계에 중소기업 참여도가 가장 높으며, 모듈 공정 장치 개발 단계의 중소기업 참여도도 높은 수준임.

○ 하지만, 전체적으로 기술수준이 낮고 핵심소재 및 공정소재의 기술수준이 특히 낮은 수준임

○ 중소기업 참여정도와 역할을 기준으로 판단할 때, 염료감응형 태양전지 구성 및 제조 공정에 사용되는 소재 기술에서 중소기업 지원 필요성이 있음

개발목표

○ 미래형 태양전지 적용을 위한 고신뢰성(1000h, <10%) / 고효율소재 개발하되 one step 공정 적용이 가능한 고생산성 광전극/염료 하이브리드 소재로 개발

개발내용

○ 주요 성능

- TiO2 비표면적 : 60 m2/g

- TiO2 입자의 균일성 : 20 nm±10

- 막두께 균일성 : 10%

- 소결온도 <120 ℃

- 염료흡착시간 단축 : < 1hr (기존 5~24시간)

- 신뢰성 확보 : 1000hr

- 유연태양전지 면적(모듈) 100 cm2

- 하이브리드 입자 혼합 : 광전극/염료/금속나노입자 3종류

○ 주요 특징

- 유연성(flexibility)을 유지한 저온 소결용 TiO2 층

- 두께 제어 기술 및 네트워크 형성 기술

- TiO2 합성을 위한 sol-gel 화학기술과의 결합 기술

- 금속 나노입자 (noble metal nano-particle) 합성기술

- 촉매 변환 제어 기술

○ 기타 요구 사항

- 염료 함침 시간 단축을 위한 Pilot 규모 코팅시스템 설계 구축 및 셀/모듈 시제품 제작

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
TiO2 비표면적	m2/g	50 (스위스/EPFL)	50	60
TiO2 입자의 균일성	nm	±10 (호주/DYESOL)	-	20 ±10
막두께 균일성	%	10 (스위스/Solaronix)	-	10
소결온도	℃	150 (스위스/Solaronix)	150	<120
염료흡착시간	hr	2 (일본/MITSUBISHI)		<1
신뢰성	hr			1000
유연태양전지 면적(모듈)	cm2	225 (이스라엘/3G solar)	-	100
하이브리드 입자 혼합	종류	3 (미국/NREL)	-	3

주요결과물

○ 유연 염료감응형태양전지 모듈 (100 cm2)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재113

관리번호

생기원-53

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

터널공사용 T45급 드리프터 설계 및 제조기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

NT

기반주력산업가치창출

6대제조기반기술

중분류

산업/일반기계

산업/일반기계

나노소재

고기능금속소재기술

소분류

건설/광산기계

건설/광산기계

나노소재기술

키워드

한글

유압 드리프터

내구성

열처리

영문

hydraulic drifter

durability

heat treatment

개  요

○ 직경 76mm 이상의 천공능력을 갖는 드리프터의 설계 및 핵심부품 제조를 통한 드리프터 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 천공/파쇄 등 터널공사, 암반공사에 사용되는 특수장비인 드리프터는 분당 3000회 이상 회전 및 충격이 발생하는 가혹환 환경하의 고도 건설장비임

○ 드리프터는 국내 970억 수준의 중소기업 관련 산업임. 그리고, 장비의 설계 및 제작이 모두 고도의 기계, 열처리, 표면처리 기술이 접목된 기술집약형 기술로 관련 중소기업과 연구소의 공동기술개발을 통해 최고의 시너지 효과가 기대됨

개발목표

○ 천공능력 76mm 이상 T45급 드리프터의 설계 및 개발

○ 드리프터 핵심부품(피스톤, 밸브, 댐핑피스톤 등) 제조기술 개발

개발내용

○ 주요성능

- 천공크기 : 76mm ~ 105mm

- 천공능력 : 16kW 이상

- 부품수명(피스톤, 밸브 등) : 1년 이상

- 자재(샹크 등) 수명 : 15일 이상

○ 주요특징

- 현 시장 최고수준 드리프트 동등 이상 장비 및 부품 제조

- 기타 부품 및 장비 가격대비 최고 품질 확보(선진사 대비 2배)

○ 기타요구사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
임팩트파워	kW	18 (아틀라스, 스웨덴)	14	Min16, Max18
최대타격압력	bar	230 (아틀라스, 스웨덴)	150∼160	Min160
천공속도	%	100 (아틀라스, 스웨덴)	60	Min100
샹크아답터수명	%	100 (아틀라스, 스웨덴)	50	Min110

주요결과물

○ T45급 드리프터 완성품

○ 주요 핵심부품(피스톤, 밸브, 댐핑피스톤 등)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자62

관리번호

생기원-54

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

비전&나사로봇을 이용한 압력센서 자동조립&검사장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

기계

IT

비전IV

로봇응용

중분류

전기전자부품

생산기반기술

정보처리시스템및S/W

지능형생산시스템

소분류

센서부품

생산관리기술

신호처리기술

키워드

한글

압력센서

압력발생장치

임베디드시스템

영문

pressure sensor

pressure actuator

emdedded system

개  요

세탁기용 압력센서의 생산성 향상을 위하여 조립공정의 완전자동화를 구현할 수 있는 압력센서 구조를 설계하고, 제작된 압력센서를 자동조립하고 검사하는데 필요한 압력발생장치와 비전&나사로봇을 개발한다.

중소기업

적합성

및 필요성

개발품목인 세탁기용 압력센서는 세계시장 수요의 대부분을 한국과 일본이 현지생산 또는 합작생산을 통하여 장악하고 있는 세탁기의 핵심구성부품에 해당된다. 현재 이를 공급하고 있는 업체는 전세계적으로 10여개사가 전부이며, 거의 대부분이 노동집약적인 생산구조를 가지고 치열한 가격경쟁을 벌이고 있는 상황이다. 따라서 자동화를 통한 생산성 향상이 무엇보다도 중요하다고 판단된다.

개발목표

▶ 조립이 용이하고, 자동화 실현가능한 압력센서 구조 설계 및 시제품 개발

▶ 임베디드 타입의 미세압력 발생장치 개발

▶ 비전&나사로봇을 이용한 압력센서 자동조립&검사장치 개발

▶ 제품 조립 및 검사공정의 자동화를 구현함으로써 생산성 30% 향상

개발내용

○ 주요 성능

- 압력발생장치 : 범위(0~600mmH2O), 반복능(±5mmH2O)

- 주파수측정장치 : 범위(0~30 KHz), 반복능(±0.01KHz)

- 조립시간 : 30초이내 / 검사시간 : 5초이내

○ 주요특징

- 작업의 완전자동화를 실현할 수 있는 압력센서 이중구조 설계 및 제작

- 수압을 이용한 기존의 압력발생장치를 부피변화를 이용한 공압방식으로 대체

○ 기타 요구 사항

- 주요 전자업체(삼성, LG, 대우 등) 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 ( 일본 / 中天 )	현재 국내 최고수준	개발 목표치
조립공자	㎜	±1	±1	±0.2 이내
조립시간	sec	45	45	30 이내
작업공간	㎡	25	20	15 이내
압력반복능	mmH2O	±8	±5	±3 이내

주요결과물

이중구조 압력센서 / 미세압력발생장치 / 비전&나사로봇 / 운영프로그램

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

450 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학35

관리번호

생기원-55

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

High-end 반도체 패키징 기판용 저열팽창 에폭시 수지의 상용화 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

IT

비전Ⅰ

화학소재공정

중분류

고분자재료

고분자재료

기타정보기술

반도체․나노 신소자 기술

소분류

전기전자정보용 소재기술

전기전자정보용 소재기술

전기전자

요소기술

키워드

한글

에폭시 수지

상용화 기술

반도체 패키징

영문

epoxy resin

commercialization

semiconductor packaging

개  요

Scale-up 합성 기술 개발을 통하여, 패키징 기판용 저열팽창 에폭시 소재의 상용화기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 개발 필요성: 모바일 IT기기와 같은 high-end 반도체 패키징 기판을 제조 위해서는, 실리콘칩과 에폭시 소재 간의 열적특성차이(CTE-mismatch)를 극복할 수 있는, 낮은 열팽창(CTE) 특성을 갖는 고분자 소재 기술 개발이 요구됨.

○ 중소기업 적합성: 고부가 소량생산 특성을 가지며, 기술이전을 통해 중소기업이 단기간 개발이 가능함. 개발 성공 시 개발소재의 높은 시장성으로 중소기업의 기술경쟁력을 제고 할 수 있음

개발목표

○ 전자부품용 에폭시 수지의 상용화 기술개발 지원

- 에폭시 수지 합성 반응의 최적화 기술 개발

- Scale-up 에폭시 생산 기술 개발: 생산용 합성 scheme 및 정제 기술

개발내용

○ 주요 성능

(1) 기판용 유리섬유 복합화 필름

- 열팽창계수 < 10 ppm/℃

- 유리전이온도 > 260 /℃

(2) Scale-up 생산기술 확보

- 수율 >90 %

○ 주요 특징

- 현 상용 제품보다 우수한 열팽창특성을 갖는 패키징 기판용 에폭시 소재

- 수요기업의 공정 조건(고형분 함량, 용매, 가공온도)에서 제품화 가능한 소재

- 친환경 공정 조건 (Pb-free 공정온도)에서도 신뢰성 확보가 가능한 소재

○ 기타 요구 사항

- 개발 수지에 대한 수요기업의 물성/신뢰성 평가 결과 제출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
열팽창계수	ppm/℃	13 ppm/℃ (일, 미쯔비시GC)	13 ppm/℃ (두산)	< 10ppm/℃
유리전이온도	℃	195℃	200℃	> 260 ℃
EEW	g/equiv.	-	-	100 ~250
수율	%	-	-	>90%
난연성	UL94	V-O	V-O	V-O

주요결과물

○ 패키징 기판 제조시 고내열 저열팽창 특성을 보이는 에폭시 수지

(기판 제조 시, CTE <10  ppm/℃,  Tg> 260℃)

○ 에폭시 수지의 대량 생산 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250  (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재70

관리번호

KIT-01

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

흡입독성시험을 위한 화상점적투여 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계,소재

기계

BT

비전 II

바이오

중분류

나노.마이크로 시스템

나노/마이크로 기계 시스템

기초/기반기술

선도물질 최적화기술

소분류

초소형구동장치

초소형구동장치

생물공학 산물 안전성 및 유효성평가기술

키워드

한글

흡입독성

기도내 점적투여

화상점적투여기

영문

Inhalation Toxicity

Instillation

Automatic Video Instillator

개  요

○ 화상점적투여기술은 특허 등록된 기술로써 독성학의 기도내점적투여에 대한 성공률과 시험시간 단축으로 관련기술의 획기적인 동반상승효과를 유도해 낸 국내의 독창적 기술이지만, 기존 개발된 기술의 한계 및 제한성을 극복하고, 제품 상용화를 위한 표준형 장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 동물시험장치는 많은 BT연구분야및 신약개발 비임상단계에서 다양한 수요를 갖고있고,동물시험장치 제조분야는 사람임상시험장치에 비해 상대적으로 수요가 적어 대규모 제조시설을 갖춘 대기업보다는 관련분야에 전문성과 기술력을 갖춘 중소기업에 유리한 산업분야임

○ 주관기관인 안전성평가연구소는 동물시험에 대한 국내 리딩그룹으로 동물시험장치 개발 수요를 정확히 파악하고 있으며, 개발된 장치의 활용 및 검증에 인프라를 제공할 수 있어 중소기업과 분야의 신기술, 신제품의 공동개발에 절대적인 장점을 보유

개발목표

○ 입자상 물질에 대한 소동물의 기도 내 화상점적투여장치의 개발 및 상용화를 위한 표준형 장치의 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 비디오점적튜브직경 : 1.2 mm 이하 기술 개발

- 비디오형식 : NTSC/PAL 형식의 기술 개발

- 최소점적량 : 1/30 cc 수준의 최소점적량 기술 개발

- 최대점적량 : 1/5 cc 수준의 최대점적량 기술 개발

○ 주요 특징

- 수용성 물질을 실시간 확인, 연속 및 자동투여가 가능한 표준형 장치 개발

- 식별장치, 투여장치, 투여물질 자동조절장치, 독성물질보관장치의 일체형 장치개발

○ 기타 요구 사항

- 기술 개발 제품 상용화를 위한 표준형 장치 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비디오점적튜브직경	mm	5.5mm(한국,두배시스템)	5.5mm	1.2mm
비디오형식		NTSC(한국,두배시스템)	NTSC	NTSC/PAL
최소점적량	CC	1/20(한국,두배시스템)	1/20	1/10
최대점적량	CC	1/10(한국,두배시스템)	1/10	1/2.5

주요결과물

입자상 물질에 대한 소형 및 중형 일체형 자동점적시스템 각 1식

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료48

관리번호

KIT-02

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

젖산은을 활용한 흡입안정성이 확보된 고체형 가습기 살균제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오,의료

화학

BT

건강한 생명 사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

유기화학

보건의료

대량생산

공정 기술

소분류

바이오

화학소재

유기합성

바이오소재

키워드

한글

가습기 살균제

젖산은

흡입 안정성

영문

Humidifier Germicide

Silver Lactate

Inhalation Safety

개  요

인체에 안전하면서 살균효과가 뛰어난 젖산은을 이용한 고체형 가습기 살균제를 개발하여 흡입 안전성의 확보를 통해 국민생활건강증진 기여

중소기업

적합성

및 필요성

-. 가습기 살균제 등 생활용품은 중소기업형 산업으로 우수한 특성을 가진

물질을 활용, 제품 안전성 확보함 및 부가가치 창출

-. 현재 가습기 살균제는 의약외품으로 지정 관리되고 있으며, 등록제품이

없는 상태이며 제품에 필수적인 흡입안전성시험은 막대한 비용과 전문

기술이 필요하며 국내에서는 안전성평가연구소만 기술제공이 가능함.

개발목표

-. 젖산은의 대량 합성기술 개발을 통한 경제성 확보

-. 젖산은에 대한 안전성, 기능성 평가

-. 젖산은을 활용한 고체형 가습기 살균제 시제품 개발

개발내용

[1년차]

-. 젖산은의 대량 합성 기술 개발

-. 살균력평가, 세포 수준에서의 독성평가, 단회 흡입독성 평가

[2년차]

-. 젖산은을 활용한 고체형 가습기 살균제 시제품 개발

-. 반복 흡입독성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
순도	%	95%(미국, Sigma)	-	96%이상
가격	원/g	8,000원/g(미국, Sigma)	-	3,500원/g이하
수율	%	60%(미국, Sigma)	-	90%이상
세포독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인
단회흡입독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인
반복흡입독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인

주요결과물

-. 경제성 있는 젖산은 원료

-. 젖산은을 활용한 흡입안전성이 확보된 가습기 살균제 시제품

-. 젖산은 안전성, 기능성 평가 논문

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료49

관리번호

KIT-03

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

민들레 발효식초를 이용한 타블렛 시제품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

후보물질 도출기술

소분류

기능성 바이오소재

기능성 바이오소재

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

민들레

항염효과

건강기능식품

영문

Luteolin

vinegar

Helath Functional Food

개  요

민들레 식초의 우수한 효능을 유지 하면서 마시는 불편함을 개선을 위하여 타블렛 제품과 같은 간편한 제형의 다양한 시제품 개발을 하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

- 생물소재를 개발하는 중소기업에서는 동물시험 시설이 없어 독성 및 효능 평가 시험수행을 할 수 없음

- 중소기업에서 개발된 신물질의 안전성, 기능성 확보로 개발기술 및 제품의 부가가치 상승, 제품화를 통하여 중소기업 육성

개발목표

- 민들레 식초 농축조건의 확립

- 타블릿 제조를 위한 부형제 및 기능성 성분 탐색

- 비임상 수준의 안전성, 기능성 평가

- 타블렛형 민들레 식초 시제품 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 민들레 식초를 이용한 세포 수준에서 기능성 평가

- 호흡기 질병 동물모델을 이용한 질병완화 효과 평가

○ 주요 특징

- 민들레 식초를 이용한 제품화를 통해 항염증에 효과적인 건강기능식품 개발

○ 기타 요구 사항

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발효	발효식초 제조	-	-	-	-
	발효식초 성분분석	%
In vitro	항염효과시험 (IL-1β, IL-6, TNF-α, iNOS, COX2 등)	억제율	미국	-	50% 이상
	유전독성시험 (Colony count 등)	%			-
In vivo	단회 독성 시험 (치사율, 일반증상, 체중변화 등)	%	미국	-	-
	LPS로 폐염증 유도 동물을 이용한 민들레 식초의 항염효과 확인시험 (혈중 염증성 사이토카인, BALF 내의 면역세포 비율, 조직병리 검사 등)	억제율			50% 이상
시제품	건강기능식품 (타블렛 제조 및 관능평가)	%	미국	-	-

주요결과물

- 민들레 발효식초의 안전성, 기능성 평가 논문

- 민들레 발효식초의 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료50

관리번호

KIT-04

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

유색보리와 귀리를 주원료로 한 당뇨환자용 즉석죽 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

기타

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료 관련응용

기타

소분류

기능성 식품소재

기능성 식품소재

식품생명 공학기술

키워드

한글

당뇨 개선

면역 증진

즉석죽

영문

glycosuria improvement

immunity enhance

instant porridge

개  요

○ 유색보리와 귀리를 이용한 즉석죽의 전임상 실험을 통한 당뇨개선 및 면역증진 효과 확인

중소기업

적합성

및 필요성

○ 유색보리와 귀리의 분석을 통해서 영양학적 우수성, 이화학적 특성 및 가공적성에 관한 정보를 확보할 수 있음. 이를 바탕으로 유색보리를 이용한 당뇨환자용 즉석죽의 개발은 소비자들에게 신뢰성을 주어 유사한 타사 제품들과 차별화를 가짐

○ 수입의존성 곡류의 섭취를 줄이고 국내산 곡류를 활용한 가공품의 생산 및 소비 촉진으로 외화 유출을 막고 국가 경제에 이바지함

개발목표

○ 유색보리와 귀리를 주원료로 한 당뇨환자용 즉석죽의 개발

○ 국민건강 기여와 유색보리 생산농가의 소득증대 및 해당기업의 이윤 창출

개발내용

○ 주요 성능

- 구성성분 : 주원료(유색보리와 귀리)와 부재료(서목태 및 버섯류)

- 유색보리 : 현미나 백미보다 영양성분과 기능성 성분 함량이 높음

- 영양성분 분포 : 외피(왕겨와 미강)에 분포

○ 주요 특징

- 유색보리는 일반보리와 달리 수용성 용매에 녹는 특성을 가지는 anthocyanin을 함유하고 있으며, 생리활성인 항산화 활성과 항암활성도 큰 차이를 나타냄

- 도정조건과 제분조건에 따라 영양성분과 기능성 성분에 영향을 받음

○ 기타 요구 사항

- 원료의 가공 처리에 따른 영양성분, 기능성분 및 이화학적 특성 분석

- 동물실험을 통한 면역능력과 당뇨개선효과 확인

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
β-glucan	mg%	-	-	5% 이상
식이섬유	%	-	-	12% 이상
혈당지수(당뇨쥐)	mg/dl	-	-	300 이하
혈중내 Insulin 농도	ng/ml	-	-	10 이상
혈중내 IFN-r 농도	pg/ml	-	-	30 이상
IL-2	pg/ml	-	-	1.0 이상
Th cell	%	-	-	8 이상
Tc cell	%	-	-	3 이상

주요결과물

○ 유색 보리를 이용한 당뇨 환자용 즉석죽

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료68

관리번호

KIT-05

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

물질 특이적 후성유전체적 독성 및 효능 바이오마커 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

독성/안전성관리기반기술

기초기반기술

안전성 및

약효분석․평가기술

소분류

의약바이오기반기술 및 시스템

분자생물학적 안전성/유효성평가

유전체기반기술

키워드

한글

후성후전체

바이오 마커

물질 특이적

영문

epigenetics

biomarker

substance specific

개  요

신물질 특이적 후성유전체적 바이오마커 개발을 통한 독성 및 효능 평가

중소기업

적합성

및 필요성

- 중소기업에서 개발되는 신물질의 독성 및 효능관련 바이오마커 개발

- 기존 phenotype-dependent한 독성 및 효능평가를 대체할 수 있는 기술 개발 필요

- 첨단 분자생물학적 기술과 장비, 인력이 갖춰진 출연(연)과 협력으로 물질특이적 바이오마커 개발

- 중소기업에서 개발된 신물질의 후성유전체적 바이오마커 개발을 통한 독성 및 효능기전 규명으로 부가가치 상승

개발목표

- 신물질별 10개이상의 후보 후생유전학적 바이오마커 발굴

- 발굴된 바이오마커의 밸리데이션

- 최종 물질 특이적 바이오마커 확립

개발내용

- 개발 중인 바이오신약 또는 합성신약 선정(1종)

- 타겟장기 및 실험계 확립(in vivo 및 in vitro 모델)-동물종 및 세포주 선정

- 물질 처리후 miRNA 발현 분석

- 물질 특이적 miRNA검색 및 후보선정

- 특이적 발현 평가

- 최종 바이오마커 확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
물질특이적 바이오마커 발굴 여부	개	미국, Covance	없음	물질당 후보 10개 도출

주요결과물

-물질특이적 후생유전학적 독성 및 효능 바이오마커 제시

-특허

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료51

관리번호

KIT-06

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

쑥 추출물의 안전성, 기능성 규명을 통한 항아토피 기능성 생물소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

BT

기타

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료 관련응용

기타

소분류

바이오화장품/소재

바이오화장품/소재

한방응용기술

키워드

한글

쑥 추출물

항아토피

기능성 화장품

영문

mugwort extract

anti-atopic dermatitis

functional cosmetics

개  요

○ 항염, 소염 작용 등이 있는 것으로 알려져 있는 쑥 추출물의 안전성 및 기능성 평가를 통한 산업화

중소기업

적합성

및 필요성

○ 생물소재를 개발하는 중소기업에서는 동물시험 시설이 없어 독성 및 효능평가 시험수행을 할 수 없음

○ 중소기업에서 개발된 신물질의 안전성, 기능성 확보로 개발기술 및 제품의 부가가치 상승, 제품화를 통하여 중소기업 육성

개발목표

○ 쑥으로부터 추출물질 분리 및 정제

○ 전임상 수준의 안전성, 기능성 평가

○ 시제품 개발

개발내용

[1차년도]

○ 쑥으로부터 추출물질 분리 및 정제

○ 단회투여독성, 피부독성시험

○ 세포 수준에서의 기능성평가 (항알러지 효과 등)

○ 기능성 지표물질 확인

[2차년도]

○ 시제품 개발

○ 반복투여독성 시험

○ 동물 수준에서의 기능성평가 (항알러지 효과 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
농축	배	-	-	5배 이상
수율	%	-	-	5% 이상
항알러지 효과	%	-	-	80% 이상
단회, 반복투여독성	빈도	-	-	사망 동물 및 이상 행동 동물이 나타나지 않음
피부독성	빈도	-	-	부종, 홍반 등이 나타나지 않음

주요결과물

○ 쑥 추출물의 안전성, 기능성 평가 논문

○ 쑥 추출물을 이용한 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료52

관리번호

KIT-07

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

연잎 추출물의 안전성, 기능성 구명을 통한 기능성 생물소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

후보물질 도출기술

소분류

기능성 바이오소재

기능성 바이오소재

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

연잎

항염효과

건강기능식품

영문

Nelumbo nucifera Gaertner

Anti-inflammatory effect

Health Functional Food

개  요

- 연잎의 주요 기능성 물질을 분리하여 안전성과 기능성을 확보하여 다양한 시제품으로 활용하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

- 생물소재를 개발하는 중소기업에서는 동물시험 시설이 없어 독성 및 효능 평가 시험수행을 할 수 없음

- 중소기업에서 개발된 신물질의 안전성, 기능성 확보로 개발기술 및 제품의 부가가치 상승, 제품화를 통하여 중소기업 육성

개발목표

- 연잎으로부터 추출물질 분리 및 정제

- 비임상 수준의 안전성 및 기능성 평가

- 시제품 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 연잎 추출물을 이용한 세포 수준에서 기능성 평가

- 천식 질병 동물모델을 이용한 질병완화 효과 평가

○ 주요 특징

- 연잎를 이용한 제품화를 통해 천식예방 및 치료에 효과적인 건강기능식품 개발

○ 기타 요구 사항

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
연잎추출	열수, 70% 에탄올	-	-	-	-
	추출 및 성분분석	%
In vitro	항염효과시험 (IL-1β, IL-6, TNF-α, iNOS, COX2 등)	억제율	미국	-	50% 이상
	유전독성시험 (Colony count 등)	%			-
In vivo	단회 독성 시험 (치사율, 일반증상, 체중변화 등)	%	미국	-	-
	Ovalbumin으로 유도한 천식동물을 이용하여 연잎 열수 및 에탄올 추출물의 천식예방 및 완화효과 확인 (혈중 IgE 수준, 폐조직병리검사, 비장세포의 면역세포비율 확인 등)	억제율			50% 이상
시제품	건강기능식품 (제형 개발 및 관능평가)	%	미국	-	-

주요결과물

- 연잎 추출물의 안전성, 기능성 평가 논문

- 연잎 추출물을 이용한 알러지 예방 및 천식완화 기능성식품 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학25

관리번호

KIT-08

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

신규 작물보호제 MRC-01의 국제 인증 시험자료개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

농림수산식품

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

정밀화학

농화학

농업․해양․환경 관련응용

후보물질 도출 기술

소분류

농약중간체/원제

잡초

기타 농업․해양․환경 응용기술

키워드

한글

화본과잡초

곡류

신규 작물보호제

영문

grass weeds

cereal crops

new agrochemical

개  요

MRC-01의 글로벌 사업화를 위한 국제 인증 시험자료 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 신물질 작물보호제 기술사업화 개발 전문 벤처기업.

○ 국내 신규 작물보호제(잡초관리제) 4종 중 3종을 개발한 기술력 보유하고 있으며 미국, 캐나다, 호주, 일본 등 글로벌 시장에 진출하고 있는 신물질 작물보호제 분야 선도회사.

○ 글로벌 사업화를 위해 국내 최고 GLP공인기관과의 공동연구 및 평가 필수.

개발목표

○ 미국환경청(EPA), 캐나다, 호주, 유럽 등의 글로벌 등록을 위한 환경영향평가 및 인축독성 평가시험

개발내용

○ 환경영향평가

- 혐기성 토양대사(Anaerobic soil metabolism) GLP 시험자료 생산

- 호기성 수중대사(Aerobic aquatic metabolism) GLP 시험자료 생산

- 혐기성 수중대사(Aerobic aquatic metabolism) GLP 시험자료 생산

- 흡탈착 및 용탈 GLP 시험자료 생산

○ 인축독성

- 랫드를 이용한 경구투여 2세대 번식독성 GLP 시험자료 생산

- 랫드를 이용한 경피투여 4주 용량설정 GLP 시험자료 생산

- 랫드를 이용한 경피투여 13주 반복독성 GLP 시험자료 생산

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
토양대사	GLP	영국, HLS	80	100%
토양 흡탈착 및 용탈	GLP	영국, HLS	80	100%
번식독성	GLP	영국, HLS	85	100%
반복독성	GLP	영국, HLS	85	100%

주요결과물

○ 토양대사 GLP 시험자료(혐기성, 호기성/협기성 수중대사)

○ 흡탈착, 용탈 GLP 시험자료

○ 랫드를 이용한 경구투여 2세대 번식독성 GLP 시험자료

○ 랫드를 이용한 경피투여 4주 용량설정 GLP 시험자료

○ 랫드를 이용한 경피투여 13주 반복독성 GLP 시험자료

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료69

관리번호

KIT-09

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

호흡기에 존재하는 이온채널을 이용한 약물의 호흡기계 독성 스크리닝 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

보건의료

BT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

독성/안전성
관리 기반기술

기초‧

기반기술

안전성 및

약효분석․평가기술

소분류

의약바이오기반기술 및 시스템

안전성 약리

생명공학 산물 안전성 및

유효성 평가기술

키워드

한글

패치클램프기술

호흡기계 독성

이온채널

영문

patch clamp

respiratory toxicity

ion channel

개  요

- 현재까지 호흡기계에 대한 방법은 In vivo적인 면에만 국한되어 약물에 의한 부작용 발생 기전을 정확히 파악할 수가 없음.

- 이를 위해 일반약리 평가기술의 핵심기술인 호흡기계 독성에 따른 약물에 의한 부작용 발생의 기전에 초점을 맞추어, 전기생리학 및 배양세포 기술을 이용한 호흡기계에 존재하는 다양한 이온채널전류 측정기술을 개발하고 국내에서 개발된 의약품의 전임상 평가 자료를 생산하고 국내 의약품들의 산업화 및 세계시장화를 꾀하고 동시에 현재 시판되고 있는 의약품들의 호흡기계통에 대한 독성평가와 약물에 대한 database를 구축함으로써 국내 의료진 및 소비자에게 약물부작용에 대한 정보를 제공하고자 함

중소기업

적합성

및 필요성

- 동물시설을 갖출 수 없는 중소 제약기업의 실험실에서 in vitro 방법으로 호흡기계 신약후보물질의 독성 평가기술 이전

- In vivo 호흡기계 독성평가는 많은 비용과 시간이 소모되지만, 이온채널을 이용한 호흡기계 독성평가기술은 저비용이며 대량고속 스크리닝이 가능

- 실험에 필요한 패치클램프 장비 구입을 위해서 초기 투자비용(약 1억)을 제외하면 실험유지비가 저렴해서 중소기업에 적합

개발목표

- 호흡기에 존재하는 이온채널을 이용한 약물의 호흡기계 독성 스크리닝 기술확립

- 임상적으로 사용되는 약물들의 호흡기계에 대한 risk assessment체계 확립

개발내용

[1차년도]

- 폐의 Submucosal의 이온채널인 Kv1.5, TRPC1, TRPC6, IK(KCa3.1)와 폐의 smooth muscle의 이온채널인 GABA-A receptor, BK(KCa1.1)의 gene 확보

- 각 채널에 대한 세포내 발현 및 전류 측정 기술 확립

- 분자생물학적인 기법을 활용 채널 발현 인자 확인

- specific channel blocker를 이용한 이온채널 확인

[2차년도]

- in vivo에서 호흡시험에 양성대조물질로 사용되는 caffeine, theophylline등으로 in vitro적으로 영향 평가 후 안전성 약리의 in vivo 데이터와 상관성 분석

- 임상적으로 사용되는 약물들의 호흡기계에 대한 risk assessment 체계확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
시험법 확립	%	100 ;수탁시험항으로 시험의뢰를 받고 있음.(미국, chan test)	30 ;몇개의 의과대학에서 측정기술은 셋업되어있으나 기초연구에 국한됨	100 ;시험법 확립 및 수탁시험화

주요결과물

확립된 독성스크리닝 기술의 사업화

- 수탁시험 1건 이상의 결과 (계약서)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료53

관리번호

KIT-10

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

함초 추출물의 안전성, 기능성 규명을 통한 항비만 생물소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

후보물질 도출기술

소분류

기능성 바이오소재

기능성 바이오소재

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

함초

항비만

건강기능식품

영문

Salicornia herbacea

anti-obesity

health functional food

개  요

항비만작용으로 널리 알려져 있는 함초 추출물의 유효물질 분리 후 안전성과 기능성 규명을 통한 항비만 생물 소재로써 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 생물소재를 개발하는 중소기업에서는 동물시험 시설이 없어 독성 및 효능 평가 시험수행을 할 수 없음

- 중소기업에서 개발된 신물질의 안전성, 기능성 확보로 개발기술 및 제품의 부가가치를 높이고, 제품화를 통하여 중소기업을 육성

개발목표

- 함초로부터 추출물질 분리 및 정제

- 세포수준, 비임상 수준의 안전성, 기능성 평가

- 시제품 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 함초추출물을 이용한 세포 수준에서 기능성 평가

- 동물 수준에서의 항비만에 대한 기능성 효과

○ 주요 특징

- 함초추출물를 이용한 제품화를 통해 비만 억제에 효과적인 건강기능식품 개발

○ 기타 요구 사항

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
추출	유기용매	-	-	-	10:1 농축
	분리, 정제	-
In vitro	viability	%	-	-	95% 이상
	분화 유전자 분석 (ACC, FAS, LPSL등)	%			-
	조절유전자 분석 (PPARγ, SREBP1c 등)	%			-
In vivo	체중/체지방변화	mg, g	-	-	5%이상 감량
	혈액분석 (LDL, HDL, 콜레스테롤 등)	%			-
시제품	건강기능식품	%, ml	-	한국인삼공사	-

주요결과물

-함초 추출물의 안전성, 기능성 평가 논문

-함초 추출물을 이용한 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

250 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료27

관리번호

KIT-11

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

위염 예방 천연물 소재 개발 사업화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

생명과학

BT

건강한생명사회지향

바이오

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료 관련응용

안전성 및

약효분석․평가기술

소분류

기능성식품소재

기능성식품소재

식품생명공학기술

키워드

한글

후박

위장관기능

안전성

영문

Magnolia officinalis

Gastrointestinal function

safety

개  요

본 과제는 후박 추출물을 이용한 위장관 기능개선 제품의 개발하는 것으로, 후박 추출물의 위염 예방효과, 위궤양 예방효과, 위암 원인균인 Helicobacter 세균 감염증의 예방효과를 in vivo 동물실험을 통하여 입증하고, 후박 추출물의 안전성에 대한 평가를 수행하여 안전성 자료를 확보하여 향후 건강기능식품 소재로 후박 추출물을 이용할 수 있는 과학적 자료를 확보하는 것이다.

중소기업

적합성

및 필요성

위염, 위궤양 및 Helicobacter 감염에 의한 위장관 기능 이상 관련 의료비 지출이 막대한 점을 감안하면, 위장관 기능 개선 건강기능식품 개발은 시장성이 매우 크고, 제품 매출이 클 것으로 판단됨.

개발목표

본 과제의 개발 목표는 후박 추출물의 위장관 기능 개선 효과를 in vivo 동물실험을 통하여 입증하고, 기능성 소재를 확보함.

개발내용

○ 주요 성능

- 항위염 : 60% HCl-Etoh 모델로 Inhibition ratio 90%

- 항위궤양 : Aspirin 모델로 Inhibition ratio 85%

- 항헬리코박터 : 마우스 감염 모델로 Inhibition ratio 90%

- 안전성: 4주 반복 경구 독성 시험으로 NOEL 2,000 mg/kg

○ 주요 특징

- 천연물 후박 유래 위장관 기능 개선 제품

- 안전성：천연물 유래 안전성 향상

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
위염,위궤양 발현억제율	%	미국	동아제약	80
항헬리코박터 효능	%	미국	동아제약	70
독성평가	%	미국	동아제약	95
시제품제작	개			2

주요결과물

○ 위염, 위궤양 개선 효능평가자료, 독성평가자료, 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료28

관리번호

KIT-12

제안사업명

■융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

해양 수산물에서의 급만성 위염개선을 위한 건강기능식품의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오.의료

생명과학

BT

건강한생명사회지향

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료 관련응용

안전성 및

약효분석․평가기술

소분류

기능성식품소재

기능성식품소재

식품생명공학기술

키워드

한글

해양수산물

위염,위궤양

항헬리코박터

영문

Marine Fishery

Gastritis

Anti-helicobacter

개  요

해양수산 추출물의 위염, 위궤양 개선 효과 및 독성평가, 시제품의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

본 과제 수행을 통하여 향후 정부기관 및 기술보증기금의 투자증대를 이끌어 내며 나아가서는 정부 육성 정책 중의 하나인 중소기업간 M&A를 단행하여 중복투자 방지를 최소화 하며 해외 신규 시장의 진입 창출 경재성을 확보한다.

개발목표

해양수산물 추출물의 위염, 위궤양 개선효과를 입증하고 이에 대한 독성자료를 확보함.

개발내용

○ 해양수산 추출물의 기능성분 분석 및 확보

○ 해양수산 추출물의 위염, 위궤양 기능성 자료의 확뵤

○ 해양수산 추출물의 독성자료의 확보

○ 해양수산 추출물의 기능성 시제품의 제작

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
위염,위궤양 발현억제율	%	미국	동아제약	80
항헬리코박터 효능	%	미국	동아제약	70
독성평가	%	미국	동아제약	95
시제품제작	개			2

주요결과물

위염, 위궤양 개선 효능평가자료, 독성평가자료, 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

250 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료54

관리번호

KIT-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

삼백초 추출물을 이용한 기능성 생물소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

생명과학

BT

비전Ⅱ

고부가식품

중분류

산업바이오

산업바이오

보건의료

후보물질 도출기술

소분류

기능성 바이오소재

기능성 바이오소재

기능성바이오소재 기반기술

키워드

한글

삼백초

항비만

건강기능식품

영문

Saururus Chinensis

anti-obesity

health functional food

개  요

삼백초 추출물의 비임상실험을 통한 항비만 효과 확인

중소기업

적합성

및 필요성

- 중소기업은 동물시험 시설이 없어 독성 및 효능평가 시험수행을 할 수 없을 뿐만 아니라 막대한 연구비가 소요되는 안전성, 기능성 확보 연구는 전문성, 공신력을 가지는 출연연에서 수행하여야 함

- 생물소재 발굴 산업은 대기업, 연구소, 대학보다는 중소기업이 적합하며, 발굴된 신물질의 안전성, 기능성 확보는 부가가치 상승으로 이어져 중소기업 육성에 적합함

개발목표

- 삼백초 추출물질 분리 및 정제

- 단회 투여 독성, 유전독성 시험

- 시제품 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 삼백초 추출물을 이용한 세포 수준에서 기능성 평가

- 동물 수준에서의 항비만에 대한 기능성 효과

○ 주요 특징

- 삼백초 추출물를 이용한 제품화를 통해 비만 억제에 효과적인 건강기능식품 개발

○ 기타 요구 사항

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
추출	유기용매	-	-	-	10:1 농축
	분리, 정제	-
In vitro	안전성	%	-	-	95% 이상
	분화 유전자 분석 (ACC, FAS, LPSL등)	%			-
	조절유전자 분석 (PPARγ, SREBP1c 등)	%			-
In vivo	체중/체지방변화	mg, g	-	-	5%이상 감량
	혈액분석 (LDL, HDL, 콜레스테롤 등)	%			-
시제품	건강기능식품	%, ml	-	한국인삼공사	-

주요결과물

-삼백초 추출물의 안전성, 기능성 평가 논문

-삼백초 추출물을 이용한 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료55

관리번호

KIT-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

ALA를 이용한 기능성 생물소재 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오,의료

화학

BT

건강한 생명 사회 지향

바이오

중분류

산업바이오

유기화학

보건의료

대량생산

공정 기술

소분류

바이오

화학소재

유기합성

바이오소재

키워드

한글

아미노레불린산

포피린

광과민제

영문

Aminolevulinic acid

Porphyrin

Photo sensitive

개  요

항염증 및 면역체계 강화 기능이 있는 ALA의 경제성 확보 및

안전성, 기능성 평가를 통한 산업화

중소기업

적합성

및 필요성

-. 초고가 물질인 ALA 전문기업으로의 성장을 통한 글로벌강소기업으로 성장

-. 중소기업에서 개발된 신물질의 안전성, 기능성 확보로 개발기술 및 제품의

부가가치 상승, 제품화를 통하여 중소기업 육성

개발목표

-. ALA의 대량 합성기술 개발을 통한 경제성 확보

-. ALA에 대한 안전성 평가

-. ALA를 활용한 시제품 개발

개발내용

[1년차]

-. ALA의 대량 합성 기술 개발

-. 단회투여독성, 유전독성시험, 세포 수준에서의 안전성평가

[2년차]

-. ALA를 활용한 시제품 개발

-. 반복투여독성시험, 동물 수준에서의 안전성평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
순도	%	95%이상(일본, 코스모)	-	98%이상
가격	원/g	55,000원/g(일본, 코스모)	-	5,500원/g
수율	%	1%미만(일본, 코스모)	-	10%이상
단회투여독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인
유전독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인
반복투여독성	N/A	N/A	N/A	안전성 확인

주요결과물

-. 경제성 있는 ALA 원료

-. ALA를 이용한 시제품

-. ALA의 안전성, 기능성 평가 논문

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료29

관리번호

KIT-15

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

소형 All-in-one 흡입독성 토탈 솔루션 시스템의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오/의료

보건의료

기타

비전 II

바이오

중분류

의약바이오

독성/안전성관리기반기술

기타

안전성 및 약효분석 평가 기술

소분류

의약바이오기반기술 및 시스템

독성위해평가/위해관리

기타

키워드

한글

소형 유기용제 발생 및 분배 장치

소형 흡입노출장치

자동 제어 시스템

영문

Compacted Orgaanic Solvent Gas Generator & Distributior

Compacted Inhalation Exposure Chamber

Automatic Control System

개  요

자동화 시스템이 구현된 소형화된 all-in-one 흡입독성 종합 평가 시스템의 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재까지 흡입독성 평가 시스템 개발은 미국 및 일본 등에 의해서 주도되어 왔으며, 이는 흡입독성평가 분야에서의 낮은 이해력과 경험 부족 등에 기인한 것이었음. 2008년 이후 흡입독성에 대한 종합적인 평가 및 시험 수행을 통해 축적한 안전성평가연구소의 경험과 노하우를 중소기업의 최대장점인 도전정신, 신속성, 아이디어 흡수력 및 확장성과 결합할 경우 단기간에 선진국 수준의 흡입독성평가시스템 구축이 가능할 것으로 판단됨

○ 본 과제에서 해결하고자 하는 소형 all-in-one 흡입독성 토탈 솔루션 시스템은 향후 잠재적 수요가 매우 높을 것으로 예측되지만, 한편으로는 불특정 다수를 타겟으로 하지는 않으므로 대량 생산이 기본전제인 대기업보다는 중소기업에 높은 부가가치를 창출해 줄 수 있을 것으로 전망됨

개발목표

자동 제어 시스템 구현을 실현한 컴팩트형 all-in-one 흡입독성 토탈 솔루션 시스템의 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 소형 유기용제 가스 발생 장치 : 오차범위 10% 이내의 유기용제 가스 발생

- 소형 마우스 전신 흡입 노출 장치 : GLP 가이드라인에 따른 마우스 전신흡입노출장치

- 고정밀 시험물질 희석 및 분배 장치 : 오차범위 10% 이내의 고정밀 시험물질 희석 및 분배 장치

- 자동화 제어 시스템

○ 주요 특징

- 자동화 제어 시스템을 구현하여 시험 수행의 신속성, 정확성 및 편의성 확보

- All-in-one 타입으로 개발하여 이동성 및 응용성 확보

○ 기타 요구 사항

- 광범위한 분야에서의 흡입독성 평가 활성화를 위한 시스템 개발 및 구축

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
유량오차 (혼합가스가 아닌 단일가스)	SCCM	0.1% (독일, Horiba)	0.5%	2%이내 (혼합가스)
유기용매 농도조절 오차	PPM	-	-	5%이내
흡입노출 장치 제어 및 모니터링	-	(미국, 바텔)	-	각각의 조절 오차 3% 이내
시험물질 제어 및 분석 기술	mg/m3	(미국, 바텔)	-	오차 범위 10% 이내
자동화 프로그래밍	-	-	-	전체 시스템에 90% 이상에 대한 자동화

주요결과물

- 소형 all-in-one 흡입독성 토탈 솔루션 시스템 4식 제작

- 자동 제어 시스템 소프트웨어 툴 개발 완료

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250  (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-전기·전자31

관리번호

KRISS-12-01

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

차세대 친환경 절연가스 온도-압력 변환 스위치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기⋅전자

전기/전자

기타

기타

그린IT

중분류

중전기기

중전기기

기타

기타

소분류

송배전 및 보호/감시장치

K0307

기타

키워드

한글

절연가스 개폐장치

친환경가스

온도-압력 스위치

영문

Gas Insulation Switchgear

Environmental-Friendly Gas

Temperature-Pressure Switch

개  요

◦ 가스절연개폐장치(Gas Insulation Switch)에 사용되는 환경친화형 가스의 정확한

온도-압력 계측시스템 개발

◦ Magnetic suspension balance를 이용한 온도-압력 변환기술 확립

◦ 친환경 절연가스 분석을 통한 최적의 절연 가스 혼합비 측정

◦ 기존 SF6 가스 변환스위치 리사이클링 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 현재 국내 대용량 전력기기에 사용되는 절연가스 스위치(GIS)는 지구온난화 원인물질로 알려진 SF6 가스를 사용하고 있으나, 교토의정서 발효 후 규제 대상물질로 분류되어 SF6 가스를 친환경 가스로 대체해야 함

◦ 한국전력은 2012년부터 친환경 매질을 이용하는 GIS 시스템을 사용하기 시작하였으며, 2018년까지 모든 중전기기용 GIS에 친환경매질 사용을 공식적으로 발표함

◦ 국내외 중전기기업체에서 친환경 매질을 사용한 GIS 개발연구가 현재 진행중이며, GIS의 핵심인 온도-압력 변환지시계의 온도보상기술 개발이 시급히 필요함

◦ 본과제는 중소기업의 전문 제조 기술과 한국표준과학연구원의 온도 및 압력 분야 기술을 바탕으로 차세대 친환경 절연가스용 온도-압력 스위치를 개발하는 것임

개발목표

◦ 친환경 절연가스에 대한 온도 및 압력 물리량 정밀측정기술 개발

◦ SF6 가스용 스위치의 리사이클링 기술 개발

◦ 제품 및 기술의 목표성능

- 사용 매질 : Dry air, N2, 혼합형 - 압력범위 : -1 ~ 5 bar

- 측정 정확도 : ±1.0 % F.S. 이하 - 사용온도 : -20 ℃ ～ 70 ℃

개발내용

◦ SF6가스를 대체하는 친환경 가스의 정밀 온도보상기술 및 압력 측정 기술 개발

◦ 매질의 온도변화에 따른 스위치의 압력변화 특성 분석기술 개발

◦ 단로기, PT, CT 등의 차단기에 사용되는 SF6 가스 온도-압력 스위치를 dry air등     의 친환경 가스 스위치로 변환하여 리사이클링할 수 있는 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
지시 정확도	%	±1.0(독일, WIKA)	±1.5	±1.0
온도 보정오차	% F.S.	±2.5(독일, WIKA)	±3.5	±2.5
사용온도	℃	-20∼70(독일, WIKA)	-20∼40	-20∼70
사용절연가스	-	SF6	SF6	Dry air or N2 or 혼합형 등의 환경친화형 가스

주요결과물

차세대 친환경 절연가스 온도-압력 스위치(아날로그 & 디지털)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자21

관리번호

KRISS-12-03

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

동시위상천이를 이용한 고속 3차원 형상측정기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기/전자

NT

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

광응용기기

광응용기기

나노기반·공정

초미세 장비 및 공정 기술

소분류

광계측·제어기기

광계측/제어기기

나노 측정기술 (100 nm이하)

키워드

한글

형상측정

위상천이

간섭계

영문

profile measurement

phase-shifting

Interferometer

개  요

- 제안된 기술은 고속 3차원 형상 측정 기술로 반도체, LCD 등의 공정 중에 사용되는 검사장비에 적용되는 기술임.

- 짧은 노출시간과 높은 측정 속도를 가지고 있어, 측정물이 이동하는 상태에서도 형상을 정확하게 측정할 수 있고 생산성을 크게 향상 시킬 수 있는 검사기술임.

중소기업

적합성

및 필요성

- 반도체와 인쇄회로기판(PCB)의 검사 장비시장은 중소기업이 개발하여 대기업에 납품하는 구조로 되어 있어, 검사장비와 기술의 개발은 전문 중소기업이 주로 담당함.

- 반도체, 디스플레이 산업에서 3차원 형상 측정이 필요한 미세구조물의 수량이 증가하므로, 이에 대응하기 위한 새로운 고속 형상 측정 기술 필요.

개발목표

이송중의 미세구조물을 측정할 수 있는 3차원 형상 측정기술

- 측정범위(수직방향): 30 ㎛, 수직방향 분해능: 1 ㎚ 이하

- 측정시 광학적 노출 소요 시간 : 1 ms 이하, 반복 측정 속도 > 20 fps

- 형상 측정이 가능한 최대 수평 이송 속도 : 20 mm/s

개발내용

- 간섭 현미경 모듈과 레이저 광원 모듈 개발

- 위상 복원 고속 알고리즘 개발

- 3D 형상의 평가 방법 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
측정 속도 (@30 ㎛)	fps	3 (미국, Veeco)	0.2	20 이상
분해능 (@30 ㎛)	㎚	0.1 (미국, Veeco)	0.5 이하	1 이하
스캔 시간 (@30 ㎛)	ms	300 (미국, Veeco)	4200	1 이하
반복도 (30 ㎛ 단차측정)	㎚	30 이하 (미국, Veeco)	150 이하	30 이하

주요결과물

- 고속 3D 형상 측정 간섭계 장치

- 특허 출원 2건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자22

관리번호

KRISS-12-04

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

차세대 소자용 증착소재 양산 합성 장치 및 품질관리 측정시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기・전자

전기・전자

IT

정보-지식-지능화

화학소재공정

중분류

반도체소자 및 시스템

반도체소자/시스템

핵심부품

반도체・ 나노신소자

소분류

반도체 재료

반도체 재료

집적회로 기술

키워드

한글

양산장치

품질관리측정시스템

증착소재

영문

Mass production system

Quality monitoring

system

Precursor

개  요

차세대 소자용 증착소재 양산제조 장치 구축 및 품질관리 측정시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 중소기업의 기술력을 검증하기 위한 방법 부재로 인해 판로의 확장이 어려운 상황이고, 기술개발 방향 선정에 있어 수요업체의 정보 공유가 어려운 상황임

- 중소기업의 합성능력을 배가하기 위한 품질관리 측정기술의 개발이 필요한 상황임

- 국내 증착소재 시장은 중소기업이 대부분을 차지하고 있고, 소재 개발 중소기업은 품질관리 시스템이 결합된 양산 제조 장치 활용으로 국제적 경쟁력 확보 가능함

개발목표

- 차세대 소자용 신규 증착소재 대량 생산 (양산 시스템) 장치 개발

- 양산공정 및 증착소재 실시간 품질관리 측정기술 개발

개발내용

◦ 차세대 반도체 소자용 신규 증착소재 개발

- 반응특성 및 기화특성 개선 구조 개발

- 분해 억제를 통한 안정성 확보 기술 개발

◦ 증착소재 품질관리 측정 장치 개발

- 증착소재의 신뢰성 있는 물리적 특성 (증기압, 순도 등) DB 확보

- 증착소재 생산품질 실시간 측정 기술 개발

- 증착소재의 반응성 및 안정성 평가 기술 개발

◦ 증착소재 대량 생산 (양산 시스템) 시스템 개발

- 고순도 소재 합성/정재 기술 개발

- 대량 생산 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
증착소재합성 수율	%	80 (미국/Air Products)	70	80
순도	%	99.9999 (미국/Air Products)	99.999	99.9999
소재 순도 향상 시스템개발	-	정제	정제	순간 기화 시스템
소재상태 실시간 진단기술	-	미확보 및 미적용	미확보 및 미적용	확보 및 적용
생산량 (batch)	kg	50	20	50

주요결과물

- 신규 증착소재 특허

- 증착소재 양산제조 장치 (정제 시설 포함) 및 실시간 품질 측정시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학08

관리번호

KRISS-12-05

제안사업명

융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Flexible HeatSink - 유연성을 지닌 혁신적인 sheet형 방열판

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

ET

기타

-

중분류

정밀화학

정밀화학

에너지

기타

소분류

전자산업용 정밀화학소재

전자산업용 정밀화학소재

기타에너지기술

키워드

한글

방열

방열코팅

경량화

영문

Radiation of Heat

Radiation Coating

Slim

개  요

매우 협소한 환경에서도 최적의 방열효과를 내기 위한 방열 솔루션으로 기존 제품 (Graphite Sheet 또는 압출형 Heatsink)에 대응하는 제품을 만들기 위한 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

본 연구는 점점 고집적화, 경박단소화 되어가는 칩 또는 부품의 발생열을 효과적 방열시킬 수 있는 솔루션과 관련 평가기술을 개발하는 과제로서 대기업의 투자제품군에 해당하는 핵심부품이 아니라 협력업체의 납품부품으로 분류되고 있어 중소기업에 적합함

개발목표

Graphite sheet 와 압출 방열판을 대체하는 sheet 방열제품의 개발

o 태양광 및 LED 제품 관련 외장 방열 솔루션 개발,

o 고효율 방열성 점착제 개발

o 이를 병합한 고효율 초슬림형 방열 sheet 상용화 개발

o 제품의 방열성 평가 시스템 기술 개발

개발내용

대표방열제품인 Graphite Sheet 와 대등한 방열성능으로 단가를 1/10 으로 낮춘 대체제품 개발하기 위해, 1) 열원에 부착시 사용되는 점착제 자체의 방열기능 강화, 2)방열 기능이 Graphite에 가까운 소재 개발, 3) 고방열 성능의 코팅액 개발 및 황금 배합 비율 도출, 4) 방열효과의 평가시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
FHB 열전도도	w/m.k	Graphite Sheet (Panasonic, Kaneka)	-	100%↑

주요결과물

1) 고 효율의 방열 sheet (방열 솔루션 및 방열신소재 개발 포함)

2) 제품의 방열성 평가 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

120 (백만원)

2차년도

120 (백만원)

합계

240 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자23

관리번호

KRISS-12-06

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

배전반 안전경보시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기.전자

전기.전자

IT

비전III

그린IT

중분류

중전기

중전기

기타정보기술

고신뢰성 전력시스템 기술

소분류

송배전 및 보호/감시장치

보호/감시장치

기타정보기술

키워드

한글

배전반

전자기장

무선전력송신

영문

Power Distributor

Electromagnetic Field

Wireless Power

Supply

개  요

◦배전반내에서 발생되는 전자기장값을 비접촉식 간접 검출

ㅇ무선전력전송 기술로 전력을 생산하여 센서 구동(설치및 A/S 안전성 구현)

ㅇ간접검출/근접/도어/온도 센서등 다양한 감지센서 적용 실시간 감시 및 배전반 이    상상태 발생시LCD표시, 경광등, 부저알림 및 음성경보등 멀티 안전경보시스템 으    로 관리자 또는 작업자에게 통보 전기사고 예방

ㅇ스마트그리드망과 연동 중앙제어실에서 원격 감시 활용

중소기업

적합성

및 필요성

◦한국전기안전공사 전기자재통계분석(2010년)자료에 의하면 전기감 전사고로 년간    660명의 부상자와 66명의 사망자발생하고 있으며 기타 전기 사고는 년간 2000건     이상 발생함

ㅇ2010년 3월 서울시 물관리국의 전기감전 및 안전사고 예방을 위해서 배전반 안전    경보 시스템 설치 공문 각 구청에 지시

개발목표

◦배전반에 설치된 각종 부품에 전원 공급시 배전반 내부에 발생하는 자기장을 감지    하여 배전반의 외부에서 배전반의 통전상태 유무를 작업자가 간편하게 확인함은     물론, 전력계통의 모든 전력 값을 계측 및 전송 할 수 있도록 한 비접촉식 무선전    력전송 센서 적용 안전경보장치 및 측정수단이 구비된 배전반 개발

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
무선전력송신센서	mW	미국/TI	없음	KERI시험
주제어장치	CPU	없음	없음	KERI시험
메타프로그램	본	없음	없음	KERI시험
원격감시장치	PLC모뎀	없음	없음	KERI시험

주요결과물

배전반내 발생하는 비접촉식 전자기장 센서를 이용하여 전력분석, 송전유무 상태 감

지 운영자에게 알려주는 안전경보시스템 및 측정 수단이 구비된 배전반

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재24

관리번호

KRISS-12-07

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

반도체 FAB 공정 현장의 웨이퍼 불순물 검사를 위한 승온 맵핑 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

전기/전자

기타

기타

6대 제조 기반기술

중분류

산업/일반 기계

반도체장비

기타

기타

소분류

기타 산업/ 일반기계 관련기술

측정검사장비

기타

키워드

한글

극청정 진공

맵핑 장치

불순물

영문

clean vacuum

mapping system

outgassing

개  요

○반도체 FAB 공정 단계에서 불순물의 실시간 측정이 가능한 검사 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

○첨단 진공기술을 이용한 극청정 상태에서의 구동 및 제어시스템 기능
구현이 가능한 Foup 형태에서의 공간 지향적 승온 검사 장비의 개발이
요구됨.

○웨이퍼 대량 생산공정 현장에서의 국제적 신뢰성을 가지는 정성적, 정량적
불순물 측정 분석의 차별화된 국산화 기술개발이 요구됨.

개발목표

○스마트형 반도체 웨이퍼 불순물 측정용 진공특성 평가 기술개발

○실시간 반도체 웨이퍼 불순물의 승온 맵핑 장치 개발

개발내용

○주요 성능

- 용량 : 300 mm 웨이퍼 Foup
- 승온 : 1000 °C
- 불순물 검출 : 1 ~ 400 amu
- 극청정 상태 : 10-7 mbar 영역

○주요 특징
- 현 선진국 제품의 한계인 국소 지향적 승온 맵핑이 가능하도록 디자인 차별화
- 기타 성능, 안정성, 자동화 개념을 도입한 스마트형 제품 수준 유지

○기타 요구 사항
- (주)삼성전자 등 첨단 반도체 생산업체의 요구성능 수준의 수용 및 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
국소 승온	°C	N/A	N/A	1000
도달진공도	mbar	10-7	10-6	10-7
정성적 검출 한계	amu	1 - 400	1 - 200	400 이하
웨이퍼 맵핑 직경	mm	N/A	N/A	300 이하
정량적 불순물 분석 한계	mbar.L/s	N/A	10-7 이상	10-5 이상

주요결과물

300 mm 반도체 웨이퍼의 실시간 불순물 승온 맵핑 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300백만원

2차년도

300백만원

합계

600백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자42

관리번호

KRISS-12-08

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

부산물이 많이 발생되는 코팅 장치의 생산성 향상을 위한 40 ~ 200mm(I.D) 진공용 밸브 제어 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기,전자

전기,전자

IT

정보기술기능화사회구현

태양전지, 태양광

중분류

전기,전자부품

반도체장비

핵심부품

반도체나노신소자기술

소분류

플라즈마발생용부품

반도체장비용핵심부품

차세대디스플레이기술

키워드

한글

쓰로틀

밀폐

히터

영문

Throttle

Shutoff

Heater

개  요

코팅 장치에 이용이 가능한 집적화된 다기능 진공용 밸브 제어 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 하나의 밸브가 완전밀폐(Shutoff), 스로틀(Throttle), 히팅(Heating), 소프트스타트(Soft-start)기능 및 압력/히터 제어(Pressure & Temperature Controller)등과 같이 다기능을 수행할 수 있는 진공용 밸브 제어 시스템은 기술이 집적화된 소량 다품종에 해당되므로 세계적으로 중소기업에서만 생산하고 있다.

- 진공밸브 성능 및 신뢰성을 평가할 수 있는 장치와 전문 인력을 보유하고 있는 한국표준과학연구원과 공동연구를 통해 시너지 효과를 극대화하여 전량 수입에 의존해온 외국 제품과 충분하게 경쟁력을 가질 수 있다.

개발목표

- 부산물이 많이 발생되는 코팅 장치의 생산성 향상 및 원가 절감을 높이기 위한 집적화된 다기능 진공용 밸브 제어 시스템 개발.

- 선도 기술의 핵심인 Pressure Controller(PID, Auto Teaching Software) 개발.

개발내용

- 주요 성능

. Size(I.D): 1.6 inch(40mm) - 8 inch(200mm)  . Leak Integrity: <1✕10-9 scc/sec He

. Opened to closed speed: < 20 sec(8 inch)

. Temperature(inside): 150C(Min) ~ 195C(Max)  . Software: PID/Auto Teaching

. Resolution: 1/14,000  . Controller Repeatability: ±0.1% of Full Scale

- 주요 특징

. 세계 최초로 200mm(I.D;8") 밸브 개발(현재 최대 100mm).

. 국내 최초로 하나의 밸브가 Shutoff, Throttle, Heating기능이 있는 밸브 개발.

. 원하는 진공도(Setting Value)와 온도(Setting Temperature)를 빠르고 안정적으로    도달 시켜주는 Controller 개발.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Leak Integrity	scc/sec	< 1x10-9 (미국)	없슴	< 1✕10-9
Software		Auto Teaching (미국)	없슴	Auto Teaching
Temperature	℃	195 (미국)	없슴	195
Vacuum Range	Torr	ATM to 1x10-9 (미국)	없슴	ATM to 1x10-9

주요결과물

- 직접화된 다기능 진공용 밸브 제어 시스템.

- 선도 기술의 핵심인 Pressure Controller(Auto Teaching Software) 개발.

- 관련기술 지적재산권 출원 및 등록.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재71

관리번호

KRISS-12-09

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	█ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

로봇의 모션 제어를 위한 모터용 360° 회전 포지션 센서 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계

전기전자

기타

기타

로봇응용

중분류

로봇/자동화기계

계측기기

기타

기타

소분류

자동화 관련 계측/센서 기술

계측센서/부품

기타

키워드

한글

포지션

센서

로터리

영문

Position

Sensor

Rotary

개  요

○ 모터에 이용 가능한 회전 로터리 포지션 센서 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 산업의 고도화 및 자동화에 따른 산업현장, 건설기계, 크레인/호이스트, 산업용 장비, 농기계

장비, 수처리 장비, 시험장비 등 절대적인(상대위치포함)  위치 값이 필요한 환경에 사용 편의를 제공하는 센서의 개발이 요구됨.

○ 국내에서 유사형태의 리졸버 및 회전 절대 포지션 로터리 엔코더는 모두 해외에서 수입에

의존하는 상황인 만큼 사용자의 접근이 쉬운 센서의 개발이 요구됨.

○ 특히, 열악한 환경에서 내충격/진동/방수/내구성을 확보한 형태의 센서 개발이 필요함.

개발목표

○ 모터와 연결 또는 독립 사용이 가능한 회전 로터리 포지션 센서 개발

○ 내충격/진동/방수/내구성을 갖는 회전 로터리 포지션 센서 개발

개발내용

○  주요성능

- 측정 범위: ±180°, - 입력 전압: 2 ∼ 5 Vrms,   - 선형도 : 1 % of full scale + 2 digit

- 입력주파수: dc ∼ 20 kHz (선택),    - Temp Range : -20 ∼ 85 °C

- 고정도 신호 변환 모듈,  - 시그널 컨디셔너 인터페이스 : SSI , CANOpen , 아날로그

○ 주요특징

- 전원이 오프/온 시 어떠한 액션을 취하지 않고서도 절대 위치 값을 보존

- 현 시장 제품보다 사용상 더 적합한 디자인

- 기타 성능, 안정성 및 Grade 경쟁 제품 수준 유지 , 보호 등급 : IP 65등급이상

○ 기타 요구 사항

-온도보상/MIL , 표준/EMC, 표준/내충격 및 내진동성 , 필수 규격 적합성

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분해능	count/rev	65536광학식 4096 자기식	1024광학식 8192 자기식	4096
사용온도	도	-40∼85 °C 광학식 -20∼70 °C 자기식	-10∼70 °C 광학식 -20∼125 °C 자기식	-20∼85 °C
Enclosure	급	IP65 광학식 IP68 자기식	IP64 광학식 IP64 자기식	IP65
다회전	turn	광학식 8192자기식	8192광학식 - 자기식	8192

주요결과물

다회전 로터리 포지션 센서

소형 저가형 저정밀 포지션 센서

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자43

관리번호

KRISS-12-10

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고전압, 고차단용량 퓨즈가 내장된 COMPACT 배전반용 에폭시몰드 계기용변압기(PT) 개발(24 kV/36 kV급)

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기•전자

전기•전자

기타

기타

6대 제조 기반기술

중분류

중전기기

중전기기

기타

기타

소분류

변압기류

변압기류

기타

키워드

한글

계기용 변압기

퓨즈

소형

고정밀급

영문

potential transformer

fuse

compact

high accuracy class

개  요

퓨즈가 내장된 컴팩트형 고정밀급 계기용 변압기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

-국내 계기용변성기 제조업체는 모두 중소기업임

-중소기업의 여건상 고급인력과 고가의 장비 등을 투입해야 하는 신제품개발에 대한 애로사항이 많음

-고신뢰성을 요하는 계기용변압기의 경우 대부분 수입제품에 의존하고 있는 실정에서, 국내 제조업체의    기술력 확보를 위하여 국가기관의 인력, 연구설비 등의 지원을 받아 설계/제조기술 및 평가/분석기술을

축적함으로써 국가경쟁력을 강화 할 필요가 있음

개발목표

-기존 국내제품대비 약 70 % -80 % 정도의 COMPACT화를 실현함과 동시에, 기존 수입제품의 품질과

동등한 경쟁력을 갖는 24 kV급 퓨즈내장형 PT개발(accuracy : 0.3 급)

-국내최초로 유럽표준에 맞춘 36 kV급 COMPACT 배전반용  퓨즈내장형 PT개발(accuracy : 0.3 급)

-기존 수입제품에 미 적용된, 퓨즈 단선시 원격 감지가 가능하도록 스트라이커[striker]를 PT 외부로

돌출 할 수 있는 구조를 포함한 퓨즈내장형 PT개발(24 kV/36 kV급)

-국제규격[IEEE 57.13, IEC 60044-2등]을 적용하여 국가공인기관의 시험통과

개발내용

-주요성능

1) 컴팩트화:기존 국내제품 대비 (취부치수:약75%, 중량:약60%) 컴팩트화 실현

2) 고정밀급:0.3급 이하

3) 퓨즈일체형:고용량 퓨즈를 내장 할 수 있는 구조로 개발

4) 원격감지가능:기존 수입제품에 미 적용된 퓨즈 스트라이커를 이용한 원격감지 가능한 구조로 개발

-주요특징

1) 고정밀급의 계기용 변압기

2) 컴팩트 배전반에 취부 가능한 국내 유일의 제품

3) 고가의 기존 세계최고수준의 수입품을 대체 할 수 있는 품질

4) 국제 경쟁력 강화를 위해 수입제품에 미적용된, 퓨즈단선시 원격감지가 가능한 구조를 추가

-기타 요구 사항

1)기타 전기적 특성은 IEEE 57.13 및 IEC 60044-2등의 국제규격을 충족

평가항목	단위	세계최고수준(보유국, 기업)	현재 국내최고수준	개발목표치
폭[Width]	mm	138 mm(프랑스, sadtem)	178 mm	138 mm 이하
Accuracy	%	0.3 %(프랑스, sadtem)	없음	0.3 %
부분방전	pC	5 pC 이하	20 pC 이하	5 pC 이하

주요결과물

-개발시험 성적서 2부

-개발완성 시료 2sets[24 kV급 3상 PT 1set, 36 kV급 3상 PT 1set]

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-정보통신14

관리번호

KRISS-12-11

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전자기펄스 차단용 300 A급 대용량 필터 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

전기/전자

기타

기타

IT융합

중분류

위성전파

기타전기

기타

기타

소분류

전자파진단방호

기타

기타

키워드

한글

전원필터

전자기펄스

펄스전류인가

영문

Power line filter

Electro-Magnetic Pulse

Pulse Current Induction

개  요

○ 전원선을 타고 유입되는 과도 전자기펄스를 차단하기 위해 방호시설에 설치되는 대용량 전원선 및 신호선 필터의 개발 및 성능평가

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전량 수입되어 국가중요시설에 설치되고 있는 필터의 국산화가 시급함.

○ 전원선의 용량과 다양한 사양의 신호선에 적합한 소량, 다품종의 전자기펄스 차단필터의 개발, 생산이 요구됨.

개발목표

○ HEMP방호시설에 사용가능한 대용량 전원선 필터 및 신호선 필터 개발

○ EMP/TEMPEST시설에 사용가능한 전원선 필터 개발

개발내용

○ 주요 성능

- MIL-STD-188-125 규격에 의한 성능시험(SE시험, PCI시험) 충족

- 삽입손실: 80 dB ~ 100 dB

○ 주요 특징

- Feed through capacitor 및 인덕터등 일부 핵심 부품 자체개발

- 기타 성능, 안전성, 내구성: 수입제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 기타 환경시험 수행을 통한 성능검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
삽입손실	dB	100 (미국/RFI)	60	80
잔류전류	A	3이하 (미국/RFI)	10	5
부하특성	A	1200 (미국/RFI)	100	300

주요결과물

○ 전원선용 HEMP필터(AC 380 V, 3상, 300 A, 삽입손실 80 dB)

○ 전원선용 EMP/TEMPEST필터(AC 220 V, 단상, 30 A, 삽입손실 100 dB)

○ 신호선용 HEMP필터(DC 50 V, 16 line, 1 A, 삽입손실 80 dB)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재72

관리번호

KRISS-12-12

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

나노압입시험용 초고순도(6N 이상) 품질제어 기준시편 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

NT

기반주력산업 가치창출

신소재․나노융합

중분류

금속재료

측정표준/시험평가기술

나노기반․공정

041600

나노 소재∙소자기술

소분류

재료분석/평가기술

인증 표준물질

030412 나노측정기술 (100 nm 이하)

키워드

한글

나노압입시험기

기준시편

정전기부양

영문

Nanoindenter

Reference Material

Electrostatic levitation

개  요

나노압입시험기의 측정신뢰도 제고를 위한 초고순도 금속 기준시편 개발

중소기업

적합성

및 필요성

국내 중소기업의 나노압입시험기 국산화가 진행되고 있으며, 국산화 시스템 교정과 해외 수출을 위해 조성과 표면/결정방향 품질이 제어된 기준시편이 개발된 바 없음

개발목표

정전기부양 정련 및 X-선 기반 표면품질 제어를 통해 나노압입시험용 초고순도 금속 기준시편 개발

개발내용

- 정전기 부양 초고순도 금속정련 및 단결정 성장

- 단결정 금속의 배향성 분석 및 표면품질(거칠기, 결정결함, 방향성) 평가

- 금속 기준시편의 표면 변형특성 및 물성 분석기술 개발

- 개발 기준시편을 이용한 상용 및 개발 나노압입시험기의 성능평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
기준물질순도	%	99.99 (4N)	99.99 (4N)	99.9999 (6N min)
표면방향성 이탈각도	deg	0.1	0.1	0.01(max)

주요결과물

저경도 및 중경도용 초고순도 Cu, W 금속 기준시편

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-정보통신15

관리번호

KRISS-12-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

mm-wave 안테나 측정용 대형 고품질 Quiet Zone 발생장치 실용화 연구

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

정보통신

기타

국가안전 및 위상 제고

IT 융합

중분류

위성-전파

기타 정보/통신

기타

위성탑재기술

소분류

전자파기기

기타

기타

키워드

한글

안테나 측정

평면파 영역

평면파

영문

Antenna Test

Quiet Zone

Plane wave

개  요

초고주파 안테나 산업의 핵심 평가 시설인 Quiet Zone 발생장치를 국산화 개발하여 국내 산업의 기반을 확장하고자 하는데 본 제안의 목표가 있음

중소기업

적합성

및 필요성

본 과제에서 제안하는 자유공간 안테나특성 측정장치 실용화 분야는 일반 전기/전자/기계분야 기술뿐만 아니라 전자파 분야의 축적된 know-how가 필요한 분야임.

이를 성공적으로 수행하기 위해서는 KRISS의 정밀 전자파 측정기술과 안테나 및 안테나특성 평가시설을 개발해 본 경험이 있는 중소기업의 관련 전문화된 기술의 융합이 절실하며, 이는 본 사업의 기술개발 참여업체의 대외 기술경쟁력 제고를 위해서도 반드시 필요함.

개발목표

실내 단축거리에서 mm-wave 대역의 안테나/센서를 시험/평가할 수 있는 고품질의 평면파를 발생시키는 Quiet Zone 발생장치의 실용화 개발

개발내용

아래의 특성을 가지는 평면파 발생장치 및 급전 안테나의 설계/제작/평가기술 개발/확보

- 평면파 발생장치 : 8.2-40 GHz (X/Ku/K/Ka-band)에서 2 m × 2 m 크기의 Quiet Zone을 지원하기 위한 고품질의 평면파를 생성시킬 수 있는 고정밀 포물곡면 반사경

- 급전 안테나 : X/Ku/K/Ka-band에서 고정밀 포물곡면 반사경에 원하는 전자파를 조사할 수 있는 flat top 패턴특성을 가지는 안테나

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
하한 주파수	GHz	1 GHz (미국, MI Technologies)	-	≤ 8.2 GHz
상한 주파수	GHz	200 GHz (미국, MI Technologies)	-	≥ 40 GHz
Amplitude Ripple	dB	±0.6 dB (이스라엘, OrbitFR)	-	≤ 1.0 dB
Phase Variation	deg	6 deg (이스라엘, OrbitFR)	-	≤10 deg (18 GHz 이하) ≤20 deg (18 GHz 이상)

주요 결과물

고정밀 포물곡면 반사경을 사용한 평면파 발생장치
- 동작 주파수대역 : 8.2-40 GHz (X/Ku/K/Ka-band)

- Quiet Zone 크기 : 2 m × 2 m

급전 안테나 (4종)
- X-band 8.2-12.4 GHz, Ku-band 12.4-18 GHz, K-band 18-26.5 GHz, Ka-band 26.5-40 GHz

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자44

관리번호

KRISS-12-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용     □ 이전기술

개발기술명

적외선 광학계 성능평가를 위한 시준장치와 전달렌즈 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

물리학

기타

기타

-

중분류

광응용기기

광학

기타

기타

소분류

광계측ㆍ제어기기

기하/파동광학

기타

키워드

한글

시준장치

적외선

전달렌즈

영문

collimator

infrared

relay lens

개  요

○ 적외선 광학계 성능평가장치의 핵심부품인 반사형 시준장치(collimator)와 고배율 전달렌즈(relay lens)를 개발하고 성능평가 기술을 지원함

중소기업

적합성

및 필요성

○ 적외선 광학계 성능평가장치를 국산화하기 위하여 핵심부품을 개발하는 것으로 평가용 광학계는 대량생산되는 품목이 아니므로 중소기업에 적합한 분야임.

○ 국방, 우주광학, 의료 및 보안 분야에 사용되는 적외선 광학계의 수요가 증가하고 있으나 이들 광학계를 평가할 국산 장비가 없어 고가의 외산 장비를 수입하는 실정임

개발목표

○ 적외선 광학계 성능평가장치의 핵심 부품인 직경 300 mm 비축 포물경 시준장치(off-axis parabolic collimator)와 고배율 전달렌즈(relay lens)를 개발하고 성능평가 기술을 지원함

개발내용

○ 주요 성능

- 비축 포물경 시준장치 : 구경 300 mm, 파면수차 80 nm (rms)

- 전달렌즈 : 왜곡(distortion) 0.5% 이하, NA 0.75, 배율≥7, 투과도 >80%

○ 주요 특징

- 가능한 많은 종류의 적외선 광학계를 평가하기 위해 고NA, 고배율 전달렌즈 제작

- 구경이 가려지지 않고 열잡음이 없도록 비축포물면 시준장치 사용

○ 기타 요구사항

- 적외선 광학계 성능평가 기술지원

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비축 시준장치의 파면수차	nm(rms)	100 (미국, 아리조나대학)	100	<80
전달렌즈 NA	-	0.75 (일 본, 니콘)	0.75	0.75
전달렌즈 왜곡	%	0.5 (일본, 니콘)	0.5	<0.5
전달렌즈 투과도	%	> 80 (일본, 니콘)	75	>80

주요결과물

○ 비축 포물면 시준장치 (구경 300 mm, f/8~f/10)

○ 중적외선용(MWIR) 전달렌즈 (NA 0.75, 배율≥7, 왜곡<0.5%)

○ 원적외선용(LWIR) 전달렌즈 (NA 0.75, 배율≥7, 왜곡<0.5%)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자63

관리번호

KRISS-12-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

박막반도체 공정을 위한 100 Hz급 층별 박막패턴 검사기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

기타

기타

태양전지

중분류

반도체장비

반도체장비

기타

기타

소분류

측정/검사 장비

측정/검사장비

기타

키워드

한글

분광이미지

박막반도체

패턴검사

영문

spectral imaging

thin-film semiconductor

pattern inspection

개  요

○ 박막반도체 표면 아래의 층별 패턴을 고속으로 획득할 수 있는 새로운 공정용 검사기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 디스플레이, 박막태양전지, OLED 등 박막반도체 적층공정 후에 표면 아래 각 층별 패턴을 측정하여 오류를 고속으로 검사하는 장비가 필요함.

○ 검사장비의 특성상 생산자의 요구에 유동적으로 대응할 수 있는 특화된 중소기업이 기술을 공동으로 개발하고 상용화하는 것이 적합함.

개발목표

○ 다중파장 펄스LED 조명을 활용한 분광이미지 획득 특허기술을 상용화한 박막패턴 검사기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 파장영역 400 nm ~ 1000 nm 이내 10개 이상 검사파장

파장별 영상(분광이미지) 획득 속도 100 Hz (획득시간 0.1 s 이내)

파장별 해상도 300만 화소 이상 (측정 면적은 광학계에 따라 조절 가능)

○ 주요 특징

- 분광이미지 분석을 통한 3개 이상 층의 선별적 패턴 획득 (표면은 제외)

- 펄스로 구동하는 LED 광원과 이와 동기화한 영상카메라를 사용하는 출연연 보유 원천특허에 기반한 새로운 기술 및 장비 실현 (특허출원번호 10-2011-0092036)

○ 기타 요구 사항

- 상용화 목표 시료에 맞춘 파장 선택, 광학계 구성 등 시제품 제작 시연

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분광이미지 획득 속도	Hz	말려진 바 없음.	알려진 바 없음.	100 이상
분석 가능한 층별 패턴 수 (표면 제외)	개	말려진 바 없음.	알려진 바 없음.	3 이상

주요결과물

○ 1개 이상 상용화 목표 시료에 대한 시제품 장비 및 이의 성능평가 결과

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자64

관리번호

KRISS-12-16

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

AFM용 10 nm 급 탄소나노튜브 탐침 개발 및 실용화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

NT

기타

기타

중분류

반도체장비

반도체장비

나노기반 ㆍ공정

기타

소분류

측정/검사장비

측정/검사장비

나노측정기술(100 nm이하)

키워드

한글

탄소 나노튜브 탐침

주사탐침 현미경

반도체 핵심치수

영문

Carbon Nanotube Probe

Atomic Force Microscope

Critical Dimension

개  요

실제 반도체 산업현장에 적용이 가능하고, 데이터의 반복성, 재현성 및 신뢰도를 크게 향상시킬 수 있도록 분해능, 내마모성이 매우 우수한 고품질 AFM용 CNT 탐침 양산 기술을 개발하여 기술적․경제적 가치를 획기적으로 개선

중소기업

적합성

및 필요성

○ 연구소에서 개발된 AFM용 CNT 탐침을 상용화하기 위하여 AFM 제작전문 업체와의 공동연구가 필수

○ 연구소의 관련 기술/인력 기반과 기업의 AFM 전문 기술 및 현장경험을 접목하면 개발성공 가능성이 높고, 상용화 기간 단축, 개발 비용 절감 효과가 있음

○ CNT 탐침을 이해하고, 개발과 함께 시장 확보를 추진할 수 있는, AFM 시스템 기술 경쟁력을 보유한 업체

개발목표

○ 산업현장 적용이 가능한 고품질 10 nm 급 CNT 탐침 제작

○ 20 nm 급 반도체 검사에 활용할 수 있는 CNT 탐침을 이용한 AFM 측정 기술 확립 및 산업현장 적용

개발내용

○ 10 nm 급 CNT 탐침 제작 공정 기술 개발

○ CNT 탐침의 평가 기술 개발

○ CNT 탐침의 동작 특성 조사를 통한 CNT 탐침의 제어 기술 및 AFM 측정 모드 개발

○ 20 nm 급 반도체 패턴 측정기술 확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
탄소 나노튜브 지름	nm	20 (미국, Bruker)	20	14 이하
탄소 나노튜브 부착각도 오차	도	± 2.5 (미국, Bruker)	± 2	± 1 이하
탄소 나노튜브 길이 오차	nm	+ 100 (미국, Bruker)	+100	+ 50 이하
산업계 적용도 및 현장 평가 (20 nm급 반도체 패턴 측정 가능성)		적용 사례 없음	적용 추진 중	20 nm 급 소자에 대한 현장 적용 평가(삼성전자)

주요결과물

- 10 nm 급 탄소 나노튜브 탐침 (제품)

- CNT 탐침의 조작, 접합 및 절단 등을 정밀하게 할 수 있는 나노 조작기 및 CNT 탐침 성능 평가 기술

- CNT 탐침을 이용하여 20 nm 급 반도체 패턴을 측정할 수 있는 인라인 AFM 전용 측정모드(제품)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재114

관리번호

KRISS-12-17

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

용접부 결함 탐상 효율 증대를 위한 수평횡파 초음파시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계•소재

재료

ET

기반주력산업 가치창출

6대 제조 기반기술

중분류

주조•용접

분석/물성평가기술

에너지

고기능 금속소재기술

소분류

용접부 분석평가 기술

손상진단 기술

에너지소재기술

키워드

한글

결함검출

초음파검사

수평횡파

영문

Flaw detection

Ultrasonic NDT

Shear horizontal wave

개  요

○ 경계면에서 모우드 변환이 없어 용접부에서의 결함검출능이 획기적으로 뛰어난 수평횡파 (Shear Horizontal Wave)를 손쉽게 송수신할 수 있는 자기변형기반 초음파 탐촉자 및 휴대용 시스템을 개발하고자 함.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 일반적으로 대부분의 비파괴검사는 용접부를 대상으로 이루어지고 있음.

○ 체적파 수평횡파를 송수신 할 수 있는 효율적 탐상 방법이 없었으므로 본 기술이 개발되면 단시간에 용접부 결함 탐상에 적용될 것이라 판단함.

○ 용접부 뿐 아니라 발전설비 및 석유화학 설비 배관에서의 수평횡파 모우드의 유도초음파 송수신에 적용 확대 될 것으로 판단함.

○ 새로운 개념의 초음파 탐촉자 설계 및 특성 평가는 출연(연)에서 연구하는 반면 상용제품으로의 설계 및 제작은 중소기업에서 수행하여 자연스러운 이전기술의 사업화 필요

○ 일반 초음파탐상 장비 개발 및 판매 경험이 있는 중소기업에서 비파괴시험 현장 조건에 맞도록 시스템의 소형화/모듈화 개발이 필요함

개발목표

○ 용접부 결함 검출 능력이 뛰어난 수평횡파 송수신용 초음파 탐촉자 및 탐상 시스템 개발

개발내용

○ 체적파 수평횡파 송수신용 자왜형 초음파 탐촉자 설계/제작

○ 자왜형 탐촉자 송수신 특성 평가 : 송수신 효율, 전파 방향 특성, 전자기적 특성

○ 탐촉자 구동 및 수신신호 처리를 위한 휴대형 시스템 개발

- 고출력 tone-burst 펄스 송신

- 고감도 수신 및 수신신호 처리

- 필터회로 등 S/N비 향상 기술

○ 용접부 결함시험편 대상 결함 탐상 특성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
용접부 검출가능 최소결함크기 (SDH 직경)	mm	1.0 (미국)	2.0	1.0
사용주파수	kHz	4 ~ 250 (미국, SwRI)	250	1,000
잔류자화 없이 수평횡파 송수신 기능 구현	-	구현 사례 없음	모듈화탐촉자 특허 출원	모듈화 탐촉자 시스템

주요결과물

○ 수평횡파 송수신용 자기변형 탐촉자 모듈

○ 개발된 탐촉자 구동 가능 송수신 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자65

관리번호

KRISS-12-18

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

정밀급 복합 공기오염측정기기 소형화 개발 및 상용화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

IT

기타분야

IT 융합

중분류

계측기기

계측기기

기타정보기술

기타분야

소분류

환경계측기

환경계측기

기타정보기술

키워드

한글

공기질 측정

복합 소형 센서

화학발광, 자외선

영문

Air quality

Hybrid sensor

chemiluminescence

개  요

공기질 주요 측정항목인 질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 오존 등을 동시에 측정할 수 있는 정밀급 복합 소형 측정 센서 기술 개발하고 상용화

중소기업

적합성

및 필요성

환경측정기기 기술은 고도의 정밀 센서 개발 기술로 중소기업에 적합한 산업이며, 실내 환경에 적합한 정밀급 소형 공기질 측정기 개발 필요성 증대, 환경측정 센서 기반기술을 확보한 본 연구원과 생산기술 기반을 구축한 중소기업의 공동 기술개발이 필요함.

개발목표

- 공기질 주요 측정항목인 일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물 및 오존을 동시에 측정할 수 있는 복합 정밀급 공기질 측정기 소형화 개발 및 상용화

- 실내 및 대기 환경기준의 낮은 농도 측정에 적합한 정밀급 측정기술 개발

개발내용

- 공기 중의 주요 오염물질인 질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 오존을 대기환경 기준의 저 농도 범위에서 정밀하게 동시에 상시 측정할 수 있는 복합 센서 기술.

- 다중 Gas filter를 갖는 NDIR 일산화탄소/이산화탄소 측정 소형화 센서,  화학발광법을 이용한 질소산화물 측정 소형화 광화학 센서 및 UV photometry 오존 측정 소형 센서를 복합, 집적 설계 기술, 통합 데이터 처리 기술 개발.

-  현장 환경에 적용할 수 있고 상품기술로 경쟁력을 갖는 상품화 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Accuracy	%	0.1 % of F.S	2 % of F.S	0.1 % of F.S
Zero/span drift	%	2 % of F.S	5 % of F.S	2 % of F.S
Linearity	%	2 % of F.S	5 % of F.S	2 % of F.S
Detection limit	ppb(ppm)	0.1 ppb(ppm)	10 ppb(ppm)	0.1 ppb(ppm)

주요결과물

공기 중 주요 오염물질인 질소산화물, 일산화탄소, 이산화탄소 및 오존을 동시에 측정할 수 있는 정밀급 복합 소형 공기오염 측정기기 시제품 개발, 기업 상품화 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재115

관리번호

KRISS-12-19

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

반도체 300mm CVD시스템의 오염입자저감 coating 부품기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

재료

NT

비전Ⅳ

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

나노기반·공정

030414

나노소재소자기술(041600)

소분류

표면물성

개질기술

전자부품

표면처리기술

계면 혹은 표면의 나노구조화기술

키워드

한글

오염입자

나노크기 기공

무전해 Ni-W코팅

영문

Particle

Nano size pore

Electroless Ni-W coating

개  요

○ 반도체 300mm CVD시스템 구성품에 적용하기 위한 오염입자 저감기술 개발

○ 기존의 양극산화(anodizing) 기술 대체 (stainless steel에 양극산화 없이 Ni-W 직접코팅)

중소기업

적합성

및 필요성

○ 고집적화 반도체 CVD시스템에 의한 공정 중에 CVD시스템을 구성하는 제품(쳄버, LINER, GAS LINE 등에 적합한 오염입자 저감 코팅기술 개발이 요구됨.

○ 적용 제품의 경우 내부식성 및 내열특성(THERMAL CRACKING) 등이 요구되기 때문에 현재의 코팅기술보다 ADHESIVE를 향상시킨 표면형상 제어 코팅기술 개발이 요구됨.

개발목표

○ 300mm반도체 CVD시스템의 PARTICLE FREE코팅 부품제작

○ 양산화 적용 코팅기술 개발

- stainless steel의 nano size pore제작을 통한 표면형상 제어기술 개발

- stainless steel의 오염저감 내식용 ni-w코팅기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 내부식성 : 0.001mg이하

- 파티클 : 80ea미만

- 열충격,내크랙성 : None(after 10cycle at 500℃∼25℃)

○ 주요 특징

- 열충격, 내크랙성을 확보하도록 NANO SIZE PORE제어를 통한 계면특성 차별화

- 기타 성능, 내부식성, 파티클, 코팅두께 등 : 경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 현장테스트를 통한 업체 요구성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준	현재국내 수준	개발 목표치	평가방법	가중치
particle	ea	100ea	250ea	80ea	공인시험성적서	50
열충격,내크랙성	None	-	cracking	None	10cycle at 500℃	20
내식성	mg	0.002 수준	0.003 수준	0.001이하	공인시험성적서	30
계

주요결과물

○ 무전해 Ni-W코팅 기술개발

○ STAINLESS STEEL의 NANO SIZE PORE 표면형상 제어기술 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자45

관리번호

KISTI-001

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

대면적 증착용 Magnetron Sputter 시뮬레이터 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

IT

기반주력사업

태양전지

중분류

반도체장비

디스플레이

정보처리 시스템 및 SW

초미세장비 및 공정기술

소분류

증착장비

증착장비

010316. 기타

키워드

한글

마그네트론 스퍼터

입자 시뮬레이션

금속 증착

영문

Magnetron sputter

Particle Simulation

Metal deposition

개  요

실리콘 박막 태양전지 또는 Liquid Crystal Display 장치의 금속 전극 및 투명 전도막을 증착하는 장비인 Magnetron sputter를 해석하고 장치 개선에 사용할 수 있는  Particle-in-Cell 시뮬레이션 코드를 개발한다. 나아가 대면적 증착에 시뮬레이션 코드를 사용할 수 있도록 실행속도를 개선하고 편리한 사용자 환경을 구축한다.

중소기업

적합성

및 필요성

Target이 효율적으로 소모되는 최적화된 장비 설계를 위한 시뮬레이션 기술이 요구됨.

Magnetron Sputter를 현상학적으로 모사 할 수 있는 원천 기술 확보 자체에 대한 요구와, 이를 이용한 장비의 물리적 세부 작동 원리 이해 수요가 존재함.

시뮬레이션 기술을 통해서 현 장비의 성능 개선 및 시장성 있는 응용 장비의 개발이 요구됨.

개발목표

1. 2차원 xy 좌표계의 Magnetron sputter 해석 시뮬레이션 개발

2. Target의 sputtering 및 Wafer의 증착 계산을 동시에 구현하는 소프트웨어 개발

3. 편리한 Graphic User Interface 구현

4. 대면적 장비 시뮬레이션이 가능하도록 실행 속도 개선

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Field solver 정확도	%	0.01% 이내 미국, CFD-ACE, COMSOL 등 상용 프로그램	0.01 % 이내	single precision 기준 0.1 % 이내
입자 시뮬레이션 계산 정확도	%	0.01% 이내 VORPAL 코드 (미국,Tech-X)	0.01% 이내	single precision 기준 0.1% 이내
100만개 입자, 10만개 grid, 100만 time step 계산 속도	시간	미확인	48시간 이내	72시간 이내
GUI diagnostics 수	개	20개 이상 (다수 업체)	20개 이상	20개 이상
Target erosion profile의 실험 대비 정확도	%	80% VORPAL 코드 (미국,Tech-X)	75%	80% 이상
증착 profile의 실험 대비 정확도	%	없음	없음	80% 이상

주요결과물

Particle-in-Cell 시뮬레이터 상용 코드

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자46

관리번호

KISTI-002

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고효율 LLC타입 SMPS와 삼각핀 방열구조를 적용한

200W급 LED 가로등 개발

기술분류

구분

산업기술표준분류

과학기술표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

기타

기타

차세대조명/LED

중분류

중전기기/

가정,전자응용

중전기기/

가정,전자응용

기타

기타

소분류

전원장치/

조명기기

전원장치/

조명기기

기타

키워드

한글

스위칭전원장치

방열구조

LED 가로등

영문

swiching mode power supply

heatsink structure

LED street lamp

개  요

방열핀의 구조를 다양화하여 최적의 고효율 LED 가로등 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 중소기업 적합업종 지정 품목으로, 빠른 투자 대비 사업화 진행속도가 빠름.

◦ 4W 패키지의 경우, 칩의 발열로 인한 수명감소로 인한, 방열 문제가 더욱더 제기되고 있음

◦ 가로등기구 제품의 경량화 및 높은 입력전압에서 고효율이 가능한 LLC 공진형 SMPS 개발이 필요함

개발목표

◦ 90% 이상 효율의 가로등용 LLC 공진형 SMPS 개발

◦ LED 광원 접합온도 60도 이하 유지 가능한 히트싱크 개발

◦ 가로등의 경량화 구조 시스템 개발

개발내용

◦ 200W LED 가로등 점등회로 개발

◦ 200W 정전압 SMPS(효율 90%이상) 개발

◦ 방열 FIN 형상과 LED 칩 배치에 따른 방열효과 개선한 히트싱크

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
광효율	lm/W	130(독일,오스람)	105	105
LED구동전류 편차	%	5	5	5 이하
전력변환효율	%	88(대만,민웰)	85	90 이상
열저항	℃/W	3	5	3 이하

주요결과물

◦히트싱크, LLC 공진형 SMPS, 경량화 및 신공법에 맞는 구조물

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재73

관리번호

KISTI-003

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

방폭성능을 가지는 선박용 안전도어용 이중패널 제작기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

조선/해양시스템

조선/해양시스템

기타

기타

소분류

선박소재/구조기술

선박소재/구조기술

기타

키워드

한글

선박용 도어

하니콤 샌드위치 판넬

방폭 성능

영문

ship door

honeycomb sandwich panel

Blast resistant

개  요

국제해사기구(IMO)의 CO2 규제에 따라 선박의 에너지 효율을 증대시키기 위하여 선박 도어를 경량화하면서 동시에 안전성  및 필요한 모든 성능 조건을 만족하도록 하는 기술 개발이다.

중소기업

적합성

및 필요성

선박용 도어는 철판, 미네랄 울을 재료로 접착과 용접으로 제작되는 구조물이다.  선급 규정을 만족하도록 설계, 제작되어야 하며,  최적 잠금 장치, 구조물 최적화, 우수한 품질, 경쟁력 있는 원가 등이 요구된다. 매출 규모는 년간 2000억 원이며 , 다양한 사양이 요구되는 다 품종 소량 생산으로 중소 기업에 적합한 상품 이다.

현재 중국의 조선업에 대한 기술 개발로  중국에서 생산된 저가격의 도어 가 시장에 출시되고 있는 상황으로 적극적인 기술 개발을 통한 도어의 고급화 ㆍ고성능화로  변환되지 않으면 시장에서 경쟁력을 잃게 된다. 이는 한국 선박 도어의 경쟁력을 높이기 위한 기술 개발이 절실히 필요한 이유이다.

개발목표

- 고급화 ㆍ고성능용  선박용 도어 시제품 개발

- 단열, 흡차음, 글로벌 강성, 강도, 내 덴트성, 방폭 등의 성능 만족 하는 도어 개발

- 이중 밀도를 가지는 코아 및 이를 이용한 패널 개발

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
흡음율	-	0.85	0.7	0.85
투과 손실율	dB	30	25	30
열관류율	Kcal/m²h°C	0.9	2	0.9
탄환 침입 방지 (ASTM F1233)	Class	SH2	-	SH2

주요결과물

경량화된 도어 시스템, 이중 밀도 코아 샌드위치 패널 제작 기술, 도어 virtual Product Development 기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재74

관리번호

KISTI-004

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

솔라셀 제조용 Firing 퍼니스 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

재료

ET

비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥

6대 제조기반기술

중분류

표면처리

열/표면처리

에너지

태양에너지기술

소분류

열처리기술

열처리기술

기타에너지기술

키워드

한글

태양전지

소성

열처리로

영문

Solar cell

Firing

Furnace

개  요

■ 솔라셀 제조용 전극 접촉 및 BSF 형성을 위한 firing 퍼니스 시스템 및 공정 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

■ Firing 퍼니스 시스템 개발에 필요한 CFD 해석을 중소기업에서 독자적으로 진행하기는 애로사항이 있어서 KISTI가 보유하고 있는 슈퍼컴퓨팅 자원을 활용

개발목표

■ 솔라셀 제조용 firing 퍼니스 시스템 개발

■ Firing 퍼니스를 이용한 솔라셀 contact firing 및 BSF 형성 기술 개발

개발내용

■ 솔라셀 contact firing 및 BSF 형성 기술 개발

ㅇ Firing depth control : ≤ 0.5μm

ㅇ CFD 해석을 통한 Heater module 개발

-. 9 Zone의 온도 편차 2℃ 이하 구현

-. 1,000℃ 까지 제어가 가능한 Heater module, multi-zone control, IR lamp array 개발

ㅇ 인라인 타입의 firing 퍼니스 시스템 제어를 위한 S/W 개발

■ Firing 퍼니스를 이용한 솔라셀 contact firing 및 BSF 형성 기술 개발

-. Firing depth control : ≤ 0.5 μm

-. 후면전계 농도 : ≥ 5 × 1018 ions/㎤

■ 평가항목

평가항목	단위	세계최고수준	기술보유 기업	개발목표치
Max temp.	℃	1000	Despetch, 미국	1000
온도 반복성	±%	2	Despetch, 미국	≤ 2
Firing depth	μm	0.5	Despetch, 미국	0.5
웨이퍼 이송속도	cm/min	760	Despetch, 미국	760
생산량	장/시간	1700	Despetch, 미국	1700

주요결과물

■ 솔라셀 제조용 firing 퍼니스 시스템

■ 솔라셀 contact firing 및 BSF 형성 기술 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재75

관리번호

KISTI-005

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

마이크로 감속기어 시스템을 적용한 무선형 디지털 근관치료 핸드피스 유닛 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계 · 소재

기계(H)

IT분야

기반주력 산업

가치창출

바이오

중분류

나노 · 마이크로

시스템

나노/마이크로

기계시스템(H06)

핵심부품

초정밀가공

시스템기술

소분류

초소형

구동장치

초소형 구동

장치(H0602)

기타 정보통신

부품기술

키워드

한글

핸드피스

치과

기어

영문

Handpiece

Dental

Gear

개  요

동력선(유선)을 제거하여 사용과 휴대가 편한 무선형 디지털 근관치료 핸드피스 유닛 개발

중소기업

적합성

및 필요성

*중소기업 적합성.

-핸드피스 제조기술력의 강소기업으로 산, 연 공동기술개발사업을 통해 기초기술 확보.

-제조기술기반 중소기업의 약점인 기초기술을 슈퍼컴퓨터를 활용하여 마이크로 기어 시스템의 구조해석, 모델링 및 시뮬레이션을 통해 확보하여 개발시간과 비용을 최소화.

-슈퍼컴퓨터의 활용을 통해 개발과정의 최적화 기법도입과 인력 고도화의 기회.

*중소기업 필요성.

-제안기술은 다양한 응용분야와 전후방 산업과의 연계성이 풍부.

-제안제품 상용화시 매출, 수출, 고용증대 및 브랜드 인지도 상승의 시너지 효과.

-제안제품을 전수 수입에 의존하고 있어 국산화 성공 시 확실한 수입대체 효과.

-잘 구축된 지역 의료산업 인프라의 효과적 활용과 고령화 사회로의 진입에 따른 시장  확대에 대비한 선제적 대응 필요.

개발목표

기술개발사업을 통해 제안기술개발과 제안제품 상용화에 성공하여 제품 국산화가 최종 목표임. 제안기술은 마이크로 감속기어 시스템을 적용한 무선형 디지털 근관치료 핸드피스 유닛 개발로 개발제품의 구성품은 총 3종(감속기어 앵글, 컨트롤유닛, 충전기)이며, 선진경쟁사 동등 수준 이상의 기술개발을 목표로 함.

개발내용

1.감속기어 앵글 : 高효율 및 高응답성의 감속비 20:1의 초소형 기어시스템 개발.

2.컨트롤유닛 : 속도&토크 개별/혼용제어 및 자가인식기능을 포함한 디지털 제어기 개발.

3.충전기 : World Wide Range Input Voltage, 초절전 대기전력 및 급속충전 시스템 개발.

4.정량적 목표

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, NSK社)	현재 국내 최고수준	개발 목표치	평가방법
앵글 최대회전수	RPM	650	없음	650	ISO7785-1
앵글 최대토크	N㎝	4.2	없음	4.2	ISO7494
소음	dB	65	없음	65	ISO7785-1
온도	℃	50	없음	50	ISO7785-1

주요결과물

마이크로 감속기어 시스템을 적용한 무선형 디지털 근관치료 핸드피스 유닛

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재76

관리번호

KISTI-007

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

에너지 절감형 트롤 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

농림수산식품

기타

기타

기타

중분류

조선해양시스템

어업생산/이용가공

기타

기타

소분류

기타

어구어법

기타

키워드

한글

트롤

저탄소

에너지

영문

Trawl

Low carbon

Energy

개  요

○ 에너지 과소비형 트롤 어업에 대해 탄소 배출을 줄이고 적정 어획이 가능한 효율

적인 트롤 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 우리나라의 산업 부분별 연료유 투입 비중을 보면, 어선 어업이 5위로써 연류유

투입 비중이 매우 높고 특히 주요 어법인 트롤 어업은 에너지 과소비형 산업임.

○ 에너지 사용을 줄이고 적정 어획이 가능한 효율적인 어로 시스템 개발은 국민의

안전한 수산물의 공급에 필수 사항이며 이제 곧 강요될 국제적 탄소 배출량 규제

에 대응하기 위한 주요 사항임.

개발목표

○ 에너지 절감형 표준 트롤 시스템 개발

○ 트롤선박의 특성에 맞는 효율적인 트롤시스템 개발

개발내용

○ 어구 저항이 적은 트롤 그물 개발

- 트롤 그물의 저항 분포 파악 및 효율성 향상 설계 기법 개발

- 해양 환경 요인 등에 따른 다양한 설계 요인에 대한 대규모 스케일 해석

○ 수치 해석을 통한 고성능 전개판 개발

- 유체 구조 연성 해석

- 유체역학적 특성이 우수한 트롤 전개판 개발

○ 기존 어구 대비 그물 저항 10%이하 감소, 트롤 전개판 양항비 1.8이상.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
최대전개력계수	무차원	1.9 (덴마크,Thyboron)	1.85	1.95 이상
항력 계수	무차원	1.1 (덴마크,Thyboron)	1.2	1.1 이하
양항비	무차원	1.7 (덴마크,Hampijan)	1.5	1.8 이상

주요결과물

○ 어구 저항이 적은 트롤 표준 그물

○ 양항비가 우수한 트롤 전개판

○ 그물과 트롤 전개판을 연결하는 Rigging system

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원08

관리번호

KISTI-008

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

그린 IT용 에너지 효율성 증가를 위한 블록 단위 스마트랙 기술

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지·자원

에너지자원

기타

기타

그린IT

중분류

전력IT

전력IT

기타

기타

소분류

전력 유비쿼터스 기술

기타

기타

키워드

한글

Block

Power Usage

Smart Rack

영문

단위

전력소모량

스마트랙

개  요

∘ 그린 IT용 에너지 효율성 증가를 위한 블록(Block)단위 스마트랙 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

∘최근 대기업은 헬스, 바이오, LED시장으로 보면 1조원 이상의 규모에 시장 진입하는 것으로 파악되며 블록 단위별 에너지 절감용 스마트랙의 국내시장 예상규모는 1조원 이하로 파악되어 중소기업의 시잔 진입으로 적합함.

∘APC, Raritan 등 글로벌 대기업은 아니나 전문화된 해외 중견기업과 같은 국내 전문기업 육성을 통한 수입대체 효과 및 국제 경쟁력 확보가 필요함.

개발목표

∘블록 단위별 온‧습도 센서를 적용하여 대규모 데이터센터와 전산실 등의 전력소비량을 절감하고 효율적으로 관리할 수 있는 최적의 솔루션을 개발

∘에너지 소모량 측정을 통한 데이터베이스 축적과 분석기술 개발

∘밀폐형 쿨링시스템 설계 및 적용으로 인한 최적화 관리, 제어요소 기술개발

개발내용

∘독립적으로 항온․항습이 가능하고 에너지 효율 및 냉방 효율의 최적화 기술

∘데이터센터 등의 전산 설비 내부의 시설, 장비, 룸들을 블록 단위로 나누어 분산 관리함으로써 에너지 사용량을 높이는 기술

∘랙 내부를 Hot Zone과 Cool Zone으로 구분하여 IT 자원에 유입되는 냉기와 배출되는 열기의 혼합을 최소화하는 기술

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	비중 (%)	세계최고 수준 (보유국/보유기업)	연구개발전 국내수준	개발목표치	평가방법
1.전력사용효율	PUE	30	1.07 (미국/페이스북)	2.3	1.8	Green Grid PUE
2.암호화 모듈의 정상 동작	-	20	NIST	-	키분배 및 암호화	암복호화 (OpenSSL)
3. Hot Zone과 Cool Zone 온도차					10°이상

주요결과물

∘블록 단위의 스마트랙 통합 솔루션

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재77

관리번호

KISTI-009

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전산유체역학(CFD) 해석을 통한 현장용 미생물 배양기의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

ET

중분류

산업/일반

에너지/환경

청정생산

소분류

농업기계

유체기계

청정원천공정기술

키워드

한글

미생물

배양기

유체역학

영문

Micro-organism

Bio-reactor

Fluid dynamics

개  요

유기농업을 위해 유용미생물을 농가에서 직접 배양할 수 있는 미생물배양기 의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

농업현장에서 유기농업에 필요한 유용미생물을 농가에서 저렴하고 쉽게 사용하도록 하기 위해서는 농민들이 전문지식이 없어도 쉽게 배양할 수 있는 배양기의 개발이 필요하다. 이에 유용미생물 배양기술을 핵심기술로 보유하고 있으며, 이를 실현하는 배양기 제조 판매하고자 함에 있어 배양기내 교반기에 의한 열유동에 대한 해석을 통해 설계안 도출을 필요로 하기에 슈퍼컴퓨터를 활용하여 개발이 필요함.

개발목표

기준 공기공급량 대비 용존산소 농도 20% 향상

배양기 온도를 90도까지 가온했을 때 배양기내 온도편차 1도 이내

배양기 설계도출안 적용하여 미생물 배양시 배양결과향상(광합성세균배양 OD1.3 => OD 1.5 이상)

개발내용

-배양기의 형태변화에 따라 교반에 따른 배양액의 흐름을 파악하여 산소전달율과

교반효율을 높이기 위한 구조의 설계안 도출

-배양기 내부에 설치되는 임펠러, 히터봉, 에어배관들의 높이와 크기가 배양액의

흐름에 미치는 영향을 파악하여 크기와 위치 선정

- baffle의 제거가능 여부 및 Baffle의 설치 위치 선정

- 배양기내 산기관의 기포용 구멍의 크기와 개수 선정

- 구조과 설비의 설치 형태에 따라 정체구역의 발생여부 및 제거방안 도출

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Cell 농도	OD	-	1.3	2.0이상
live cell No.	cfu/ml	-	10^9cfu/ml	7*10^9/ml 이상
산소전달율				기존 20% 향상
배양액온도편차				편차 1℃이하

주요결과물

현장용 미생물 자가 배양기

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

(백만원)

합계

250(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재78

관리번호

KISTI-010

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

친환경 고정밀도의 특수주조를 위한 정밀주조용 금형개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

비젼 III

6대 제조 기반기술

중분류

주조/용접

주조/용접/접합

기타

환경친화적 공정기술

소분류

특수주조

특수주조

기타

키워드

한글

정밀주조

복합금형

주조

영문

INVESTMENT

HYBRID MOLD

CASTING

개  요

○ 왁스와 폐 주물사 없이 정밀주조가 가능한 복합금형 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 정밀주조 제품의 치수정밀도 향상 및 변형감소를 위한 새로운 기술이 요구됨.

○ 새로운 공정기술 개발로 공정을 단순화하여 원가절감과 생산성 향상이 요구됨.

○ 환경공해물질인 환경폐기물이 감소하는 환경 친화적인 정밀주조법 개발이 요구됨.

개발목표

○ 정밀주조 공정에서 왁스공정을 생략한 주형제작.

○ 정밀주조 제품의 치수 정밀도 향상 및 변형 감소.

○ 환경공해물질인 환경폐기물 대폭 감소.

개발내용

○ 주요 성능

- 치수 및 형상 정밀도(100mm 기준) : 길이 ±0.4mm

평면도 및 전직도 ±0.25mm

- 금형수명 : 500회 이상 반복 사용.(Repair 가능)

○ 주요 특징

- 왁스공정이(왁스패턴, 코팅, 디왁싱 등) 생략된 정밀주조 공법.

- 계속 사용 가능한 금형정밀주조로 폐 주물사 발생이 없을 것.

○ 기타 요구 사항

- 개발 완료 후 금형의 배합 및 구성성분과 구조해석 결과서 제출.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
치수정밀도(길이)	%	0.5	0.5	0.4
형상정밀도 (평면도/전직도)	%	0.3	0.3	0.25
왁스공정/환경페기물		유	유	무
금형주형 정밀주조		무	무	가능

주요결과물

○ 치수정밀도 향상과 형상변형이 감소된 정밀주조 제품.

○ 제조공정이 단순화되고 환경폐기물이 감소된 정밀주조 공정.

○ 정밀주조용 금형 구조 해석 SYSTEM 구축.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재79

관리번호

KISTI-011

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터를 활용한 Air Blast형 입체 급속 냉각시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

농림수산식품

ET

국가 안전 및 위상 제고

친환경 생산․신소재

중분류

산업/일반 기계

식품과학

에너지

고기능성 식품의

생산․가공․보존기술

소분류

기타 산업/일반 기계 관련기술

식품 저장/유통/포장

기타 에너지기술

키워드

한글

강제송풍형

급속 냉각

유동해석

영문

Air Blast Type

Rapid Cooling

CFD

개  요

○ 판넬에 의한 냉기류 제어 기술과 특수 환류 팬 기술을 활용하여 피 냉각물을 입체적 급속 냉동과 성에 착상의 지연을 통한 에너지 절감형 신개념 냉각기술

중소기업

적합성

및 필요성

○ 본 기술은 백색가전과는 달리 고내 냉기류 제어 기술과 성에착상 제어 기술을 활용한 특수목적용 냉동고로 소품종을 대량으로 생산하는 대기업에는 부적합하고 다품종소량생산의 중소기업에 적합함.

○ 본 기술을 통해 설계시간 및 성능 평가의 기간을 대폭감축하고 빠르게 변화하고 있는 냉각시스템 시장에서의 경쟁력 확보가 가능

개발목표

○ 고내 입체 순환 기류의 개선을 통한 Air Blast형 입체 냉각 시스템 기술 개발

개발내용

1. 고내 냉기류 제어 기술 및 성에 착상 지연 기술 개발

1-1. 고내 성에 착상 지연 기술 개발

1-2. 기존 강제 순환방식과의 에너지 효율성 검토

2. 냉기 유동 시뮬레이션 수행

2-1. 냉기 유동 시뮬레이션 설계 인자 도출

2-2. 시뮬레이션과 prototype 냉각장치와의 비교 분석을 통한 시스템 개선

3. 시제품 제작 및 성능평가

4. 경제성 평가 및 사업화 방안 모색

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
최대빙결정 대역통과시간1)	min	30 (일본, 일본냉동)	30	25
빙결정 사이즈2)	㎛	20~100 (일본, 일본냉동)	30~110	1~20
식품중량감소3)	%	5 (일본, 일본냉동)	6	4
성에 비착상시간4)	hr	5 (일본, 일본냉동)	4	6

주요결과물

- Air Blast형 입체 냉각시스템 시제품

- 지적재산권(특허) 2건 및 공인시험 성적서 인증 확보

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재80

관리번호

KISTI-012

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

베어링가공용 고정밀 내면연삭기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET

기반주력산업

친환경생산

중분류

산업/일반기계

산업/일반기계

청정생산

초정밀가공

소분류

일반가공기계

일반가공기계

청정생산

키워드

한글

내면연삭기

유정압 베어링

베어링

영문

Internal grinding machine

Hydrostatic bearing

Bearing

개  요

고정밀 베어링의 연삭가공을 위한 내면연삭기 개발로, 정밀도를 기존 3.0㎛에서 1.5㎛으로 향상하고, 내구수명을 2배 이상 향상할 수 있는 기술. 주축계와 이송계는 유정압 베어링을 적용하여 개발하며, 베어링 제작공정에 관계없이 공용Bed를 채택함으로써 생산성 향상과 장비의 단가를 획기적으로 절감하는 기술.

중소기업

적합성

및 필요성

고정밀 베어링가공을 위해서는 반드시 필요한 장비이나, 현재 전량 수입에 의존하고 있음. 향후 정밀 전자부품, 반도체 부품 등에 확대 적용은 예상되나 현재로선 중소기업에서 개발하는 것이 가장 적합한 규모임.

개발목표

◦ 베어링 가공용 고정밀 내면연삭기 시작품 개발

연삭 가공물의 외경 : ∅20~∅130mm

연삭 가공물의 폭 : 10~40mm

연삭 가공물의 내경 : ∅12~∅120mm

연삭 방식 : Oscillation plunge type

개발내용

내면연삭기용 고정밀 유정압 주축시스템 설계/해석기술 개발

정밀도 향상을 위한 유정압 안내면과 이송시스템 최적설계 및 해석

고정밀 내면연삭기 구조물의 설계 및 정·동적 구조해석

베어링 공정별 내면연삭기 Bed의 공용화 설계

고정밀 내면연삭기의 성능 및 신뢰성시험 평가기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (스웨덴, KMT)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
주축 속도	rpm	~2,800	~2,000	200-3,000
연삭 속도	rpm	42,000	27,000	42,000 이상
주축 회전정밀도	㎛	0.5	1.0	0.5이내
이송 운동정밀도	㎛	0.7	1.5	0.7 이내
최대 이송속도	mm/sec	20	15	20 이상
표면 조도(Ra)	㎛	0.2	0.5	0.2 이내
이송 반복정밀도	㎛	0.3	0.5	0.3 이내

주요결과물

고정밀 내면연삭기 시작품, 설계도면, 설계 및 해석Data, 제작기술 자료.

고정밀 내면연삭기 시험평가 성적서(공인, 자체평가, 성능 및 신뢰성)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재81

관리번호

KISTI-013

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

PBT 소재용 사출성형기 스크류 설계 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

기타

기타

소분류

사출기계

사출기계

기타

키워드

한글

PBT

스크류

설계기술

영문

PBT

Screw

Design Technology

개  요

직경 80mm이상의 대형 스크류에서의 PBT 유동은 다른 수지와는 달리 그 특성에 맞는 스크류를 설계해야 한다. 설계를 위해서는 PBT수지의 온도별 특성과 스크류에서의 가소화 특성에 대한 데이터가 필수적이다. 이 과제를 통해서 PBT 수지의 가소화 특성을 파악하고 그 데이터를 근거로 스크류를 설계하고자 한다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 수지의 유동해석 인력 및 장비 미보유로 인한 공동기술개발 필요

○ PBT수지를 이용한 사출품 제작 및 납품하는 중소기업형 업태

○ 스크류 형상변화에 따른 해석 CASE 증가와 비선형 유동해석의 특성상 많은 계산양이 요구됨에 따라 슈퍼컴퓨터 사용이 요구됨

○ 수지의 특성과 사출품의 종류에 따라 스크류는 주문생산 방식으로 제작되므로 중소기업 특성에 적합함

개발목표

○ 온도에 따른 PBT 수지의 상태변화를 고려한 유동해석 기술개발

○ 가소화 능력 향상 스크류 설계 기술 개발

○ PBT 수지용 사출성형기의 스크류 개발

개발내용

○ 온도별 상변화에 따른 PBT 수지의 물성 확보

○ 온도별 PBT 수지의 물성변화를 고려한 유동해석모델링 기술개발

○ 가소화 능력 향상 스크류 설계 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
쿠션위치편차	mm	0.08(일본JSW)	1.5	0.5
계량 시간 편차	sec	0.1(일본JSW)	0.5	0.3
계량완료위치편차	mm	0.01(일본JSW)	0.2	0.05

주요결과물

○ 온도별 PBT 수지의 물성변화를 고려한 유동해석 모델링 기법

○ 가소화 능력 향상 스크류 설계 기술

○ PBT 수지용 사출 성형기 스크류 도면

○ 시작품 제작

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

(백만원)

합계

250 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재82

관리번호

KISTI-014

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

유체-구조 연성해석을 통한 고효율 착즙 스크류 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

중분류

요소부품

요소부품

소분류

회전축용 요소부품

회전축용

요소부품

키워드

한글

스크류

착즙망

압착

영문

screw

filter

press

개  요

고효율 착즙 스크류 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 녹즙기, 믹서, 주서기 등 소형 가전제품의 경우 대부분 소량 다품종 생산이라는 특징을 갖진 전형적인 중소기업형 제품군임

○ 컴퓨터 시뮬레이션(CAE) 능력 부재로 인해, 제품 개발시 Mock-up 제작, 실험을 통한 전통적인 방식의 설계 수행

○ 컴퓨터 시뮬레이션을 결과를 활용한 최적 설계를 수행하고, 이를 제품 생산에 반영하는 효율적인 연구개발 프로세스 확립을 통해 중소기업의 기술경쟁력 확보

개발목표

○ 스크류 최적화 설계를 통한 원가 절감 및 착즙률 개선

- 3.8만(기존 스크류 소재) → 2.5만(소재, 구조 최적화 스크류)

- 착즙률(75% → 80%) 개선 : (사과 착즙 후 무게 기준)

개발내용

○ 주요 성능

- 동일한 성능을 가진 소재 개발을 통한 원가절감과 구조개선을 통한 착즙률 증가

○ 주요 특징

- 원가를 절감함으로서 세계시장에서의 가격 경쟁력을 갖춤

- 착즙률을 개선함으로서 동일한 재료로 기존의 주스보다 영양소 높고 많은 양의 주스를 얻을 수 있음

○ 기타 요구 사항

- 해외 바이어의 요구 사항에 맞는 데이터 가공

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
스크류 제조단가	원	대한민국, (주)엔유씨전자	38,000	25,000
착즙률	%	대한민국, (주)엔유씨전자	75	80
충격	J/m		85	1300
인장강도	MPa		95	105
굽힘강도	MPa		148	160
굽힘계수	MPa		3028	3500

주요결과물

○ 고효율 착즙 스크류 및 착즙망

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

(백만원)

합계

250(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재83

관리번호

KISTI-015

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Fanless 열설계 개선에 의한 무소음 미니 PC 냉각 모듈의 구현

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계/소재

기계

IT

환경/에너지

그린 IT

중분류

에너지/환경

기계시스템

에너지/환경

기계시스템

핵심부품

에너지 소재기술

소분류

기타 에너지/환경

기계 시스템 관련기술

달리 분류되지 않는 에너지/환경 기계 시스템 관련기술

기타 정보통신

부품기술

키워드

한글

팬리스

열설계

미니 PC

영문

Fanless

Thermal design

Miniature PC

개  요

미니 PC(베어본 PC)를 위한 무소음 냉각 모듈 연구 및 개발

중소기업

적합성

및 필요성

PC 냉각 기술 시장은 새로운 APU 등의 출시와 연관되어 소비자의 니즈가 충족된 독보적인 냉각 기술에 의하여 시장 선점 및 점유를 좌우함. 중소기업의 전문적인 이공계 엔지니어 부족 및 연구개발 인프라의 결여는 시행 착오법에 의존하며 전문성이 결여됨. 따라서 시장의 변화에 빠르게 대응하기 어려움. 한국과학기술정보연구원의 고급 인력 및 연구 인프라(슈퍼컴퓨터, 개선 설계 기술)를 사용하여 PC 시장의 빠른 트렌드에 대응 가능한 기술력 확보가 필요한 실정임. 열설계 데이터베이스 및 이를 검증하기 위한 정량적인 열설계 시험 기반을 구축하고자함.

개발목표

1. 무소음 미니 PC의 Fanless 열설계(모델링, 시뮬레이션 등) 기술 습득 및 구현

- 최적 설계기법 도입에 따른 CASE별 시뮬레이션 데이터베이스 구축.

2. 냉각 성능 평가 기준 및 시험 장치 구축을 통한 정량적 시험 기반 확보

3. Fanless 미니 PC 모듈의 열설계 개선에 따른 형상 구현 및 Prototype 제작

4. APU, HDD, PSU, 마더보드 등의 실제 장착에 따른 성능 비교 데이터베이스 구축

개발내용

1. Fanless 열설계 모델링 및 시뮬레이션을 통한 성능 개선 검토

1.1 실험계획법 등의 최적설계기법을 도입하여, 열 및 공기 유동 관련 형상 모델과

경계조건 등의 설계 인자 특성이 고려된 시뮬레이션 수행 및 Database 구축

1.2 End user 선호가 반영된 구조 형상 설계 기술 체계화

2. Fanless 미니 PC 냉각 모듈의 냉각 성능 평가 기준 및 시험 장치 구축

3. Fanless 미니 PC 냉각 모듈의 시제품 형상 구현 및 Prototype 제작

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
프로세서(APU) 정션온도 (자연대류조건)	℃	n/a	n/a	60 이하
냉각 모듈 열저항 (자연대류조건)	℃/W	n/a	n/a	0.46 이하
CASE 내부 공기 온도 (자연대류조건)	℃	n/a	n/a	45 이하
냉각 모듈 무게 (히트싱크 무게)	kg	n/a	n/a	2 이하
CASE 체적 (Mini ITX 보드 탑재)	Liter	n/a	n/a	6 이하

주요결과물

- Fanless 열설계 개선 기술의 획득 및 데이터베이스 구축에 따른 기술 축적

- 무소음 미니 PC 냉각 모듈 형상 구현 및 Prototype 제작

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재84

관리번호

KISTI-016

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

해양플랜트 드릴링 프로세스에 사용되는 머드 공급용

고압제어밸브의 국산화 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

기타

기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

조선/해양시스템

조선/해양 시스템

기타

해양구조물 및 장비기술

소분류

기타 조선/해양 시스템 관련기술

해양구조물/설비기술

기타

키워드

한글

해양플랜트

머드 게이트 밸브

드릴쉽

영문

marine plant

mud gate valve

drill ship

개  요

·Mud-Manifold에 사용되는 Mud Gate Valve의 국산화 개발

중소기업

적합성

및 필요성

·국내 조선사업의 변화추세에 있어 선박류의 수주는 줄어들고 있지만, 해양플랜트의 수주는     증가하는 추세임.

·현재 조선소에서 제작 납품되고 있는 FPSO, Drillship 등에 사용되는 고부가가치의 밸브류는   수입에 의존하고 있는 실정임. 이에 대우조선해양은 고가장비의 해외 독점적인 납품실태의    불합리성을 인지하고, 국산화 가능한 아이템 및 업체를 선정하여 국산화 개발을 진행하고 있음.

·당사는 대우조선해양에 국산화 개발업체로 등록되어 이번 Mud Gate Valve의 국산화 개발을   의뢰 받은 상태임.

개발목표

·머드 공급용 고압 제어 밸브의 설계 및 양산기술 개발을 통한 국산화

개발내용

·Mud-Manifold에 사용되는 700bar 고압 Mud Gate Valve의 국산화 개발

·해외선진 Mud-Manifold의 해석을 통한 시스템 분석

·제품의 사업화를 통한 매출발생

평가항목	단위	세계최고 수준 (보유국/보유기업)	국내수준	개발목표치	평가방법
1. Drift Test	inch	5.09/미국/WOM	-	5.09	API 6A
2. Hydrostatic Body Test	psi(MPa)	11,250(77.5) / 미국 / WOM	-	11,250 (77.5)	API 6A
3. Hydrostatic Seat Test	psi(MPa)	7,500(57.1) / 미국 / WOM	-	7,500 (57.1)	API 6A
4. 누설량 시험	CC/min/inch	No Leak/미국/WOM	-	No Leak	API 6A
5. 인장강도	psi(MPa)	100,000(690) / 미국 / FORUM	-	100,000 (690)	ASTM A370

주요결과물

·Mud Gate Valve 및 고압 제어 밸브 설계기법, Mud-Manifold의 시스템 분석

·Mud Gate Valve(Mud-Manifold)의 사업화

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학26

관리번호

KISTI-017

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

높은 활성 띤 DMC촉매의 반응기 내 유동해석 및 난류 형성 분포도 해석

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

기타

비젼III

환경에너지프론티어진흥

화학소재공정

중분류

화학공정

무기화학

기타

에너지절약형

반응 및 분리공정기술

소분류

촉매응용기술

촉매화학

기타

키워드

한글

촉매 궤적

난류 분포

이중금속촉매

영문

Trajectory of Catalyst

Distribution of Turbulent flow

Doble Metal cyanide

개  요

Doble Metal Cyanide catalyst의 합성 환경별 반응기내 궤적 및 난류 형성분포도를 추적하여 최적의 합성 조건을 산출해내고 생산프로세스를 규정함.

중소기업

적합성

및 필요성

○ Ethylene oxide와 propylene oxide을 주원료로 사용되는 Polyproplyene glycol 및 polyakylene glycol 합성기술을 확보한 아시아지역의 major player임.

○슈퍼컴퓨터를 활용한 해석결과를 활용하여, 중소기업으로서 부담하기 힘든 여러 변수를 적용시켜서 최적의 합성 조건을 도출하고자함.

○슈퍼컴퓨터를 활용 형태는 반응기 형태별, 볼륨별, 회전방향등의 조건 변화에서 촉매의 유동 및 난류 형성 분포도를 해석하는 것임.

개발목표

이중금속 촉매의 반응기내 궤적을 반응기형태별, 교반력별, 부피별, 회전방향별로 해석 및 Pilot plant 설치, 합성 물질의 target 항목을 평가하고 scale-up하여 양산함.

개발내용

- DMC 촉매의 최적 교반력 결정.

- DMC 촉매에 적합한 반응기 형태 결정.

- 다분산성 : 1.0 ~ 1.2.

- 불포화   : 0.01 meq/g

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
viscosity 편차	%	30 max	~	40 max
Unsaturation	meq/g	0.007 max	0.02 max	0.01 max
Polydispersity		1.03 max	1.3 max	1.2 max

주요결과물

- 반응기 형태별 DMC 촉매의 유동 담면 및 난류 분포도.

- 교반력 변경에 따른 DMC 촉매 유동 및 난류 분포도

- 반응기 부피별 DMC 촉매유동 및 난류 분포도

- 회전 방향별 DMC 촉매 유동 및 난류 분포도.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재85

관리번호

KISTI-018

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

비정형 곡면을 가진 요트선체 곡판성형기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

재료

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

소성가공/분말

소성가공/분말

기타

기타

소분류

판재성형기술

판재성형기술

기타

키워드

한글

스트레칭 포밍

다점펀치모듈

요트 선체부

영문

Stretching Forming

Multi Point Module

Yacht Hull

개  요

수작업에 의한 요트 선체부를 다점펀치 모듈장비를 이용하여 곡판성형기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 수작업 공법으로 성형이 가능한 형상은 일차곡면에 가까운 단순 형태이므로 자유     로운 선형 (Hull form) 설계가 어려운 단점을 가지고 있을 뿐만 아니라 정도        (Accuracy) 및 품질이 떨어짐

○ 요트 선체부를 사람에 의해 작업 되기 때문에 생산기간이 길고, 정밀도가 떨어지     며, 알루미늄을 이용하는 소형 선박 및 요트 레저 선박이 고비용 이므로 기계에      의한 자동화가 요구됨

개발목표

중소형 알루미늄 선박의 곡판 성형을 위한 생산 기술 개발

개발내용

○ 알루미늄 재질을 사용하는 선박의 핵심적인 생산 기술로는 성형 및 용접을 들 수 있다.

○ 본 연구의 대상은 중소형 선박의 선수미 곡면판 성형 가공을 위한 핵심 요소 기술을 확보함에 있다.

중소형 선박의 선수미 곡판 성형 가공 기술

알루미늄 박판의 이중 곡면 성형 가공을 위한 정보를 생성 기술

평가항목 (주요성능)	단위	세계최고수준	연구개발전 국내수준	개발목표치
가.성형판 길이	m	1.6	-	1.6
나.성형판 두께 (알루미늄기준)	mm	4	-	6
다.Punch module 배열면적	mm	1,200x1,600	-	1,200x1,600
라.Punch module 배열속도	min	10	-	5
마.성형오차	mm	±10	-	±5
바.성형속도	min/m2	10	-	5
사.유한요소 해석 정확도	%	90	-	95

주요결과물

○ 다점펀치모듈 좌표값 계산 프로그램, 다점펀치모듈 성형장치,

○ 중소형 알루미늄 실선 적용 곡판

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원09

관리번호

KISTI-019

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

용량 조절이 가능하고 수두 높이 3m의 저낙차 소수력 발전이 가능한 터빈 일체형 소형수력 발전기 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지·자원

에너지/자원

ET

비전Ⅲ.

-

중분류

신재생에너지

신재생에너지

에너지

미활용 에너지 이용기술(031500)

소분류

소수력

(600805)

소수력
(M0605)

미활용 에너지 이용기술

(050212)

키워드

한글

터빈

소수력

발전기

영문

Turbine

Small Hydropower

Generator

개  요

▸ 터빈 일체형으로 용량조절이 용이한 소형수력 발전기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

▸ 적은 수량, 저낙차 때문에 활용되지 못하고 버려지는 소수력 에너지를 활용하는 소수력 발전시스템에 대한 개발이 요구됨

▸ 종래의 소형수력발전기는 회전체와 발전기가 별도로 구성되는 큰 규모로 설치장소가 제한적이고 발전효율이 낮아 경제성이 떨어짐으로, 소형화되고, 설치장소에 제한이 없으며, 경제성있는 소수력발전기의 개발이 요구됨.

개발목표

▸ 수두높이 3m, 물 소비량 800ton's/hr의 수력 조건에서 5KW가 되고, 수력의 조건에 적합하게 용량조절이 용이한 소수력발전기 개발.

▸ 수차와 발전기의 회전자를 일체형으로 형성하고 유체의 흐름을 변경하지 않는 구조를 만들어 소형화되면서도 에너지 효율이 높고, 취급 및 설치가 용이한 경제성 있는 소형수력발전기의 개발.

개발내용

◦ 주요 성능

- 발전 최저 낙차 : 3m     - 발전 최소 유량 : 0.22m²/s

- 수차 발전 용량 : 5KW   - 수차 효율 : 90%

◦ 주요 특징

- 수차와 발전기의 회전자가 일체형으로 구성.

- 수력조건에 따른 용량조절이 용이함.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
발전용량 기준값	KW	5	5	5 (max)
발전 최저 낙차	m	2	5	3 (min)
발전 최소 유량	m³/s	0.1(H=2)	0.28(H=6)	0.22(H=3) (min)
수차 효율	%	90	70	90 (max)

주요결과물

터빈 일체형 소형수력 발전기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재86

관리번호

KISTI-020

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

폐기축산물의 친환경적 처리를 위한 유해물 배출 zero 수분해장시스템 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

환경

ET

비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어 진흥

친환경 생산. 신소재

중분류

에너지환경

기계시스템

폐기물 관리/ 자원순환

환경 기반

폐기물 저감

및 재활용 기술

소분류

폐기물처리

설비

유해폐기물 처리/처분기술

폐기물 처리

및 활용기술

키워드

한글

수분해장

구제역

친환경

영문

Bio-Cremation

FMD

Friendly-Environment

개  요

‘수분해장’과정은 화장과 유사하지만 화석연료를 적게 사용하고 환경을 해하는 화학물질을 배출하지 않는다. 폐축산물을 물에 잠기게 하고 수백 리터의 물에 알칼리성분을 섞는다. 이후 물의 온도를 150~170℃로 가열하면 5~10기압이 형성되고 2~4시간 안에 흰 뼈만 남게 된다. 화학적으로 이 과정은 자연적인 부패와 매우 유사하며, 어떤 유기적인 물질도 남기지 않고 완전 분해되어 배출시키므로 지극히 친환경적이다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 본 시스템은 시장이 본격적으로 형성되지 않았으며, 성숙되려면 수년의 기간이 소요됨

○ 일반 대중을 상대하는 제품이나 기술이 아니며, 중소기업의 기존 보유 기술에서 부족 부분을 보완해서 개발할 수 있는 중소 기업형 기술이다.

○ 시제작품을 제작할 때까지 많은 실험이 필요하며, 시제품 자체가 고가 장비이므로 제작에 앞서 컴퓨터 시뮬레이션 등을 적극적으로 활용하여야 할 내용임

개발목표

고압처리용 내압구조 해석, 고온의 폐수를 열교환하여 배수하는 열교환기 설계를 통한 폐축산(동물) 수분해 자동화 처리시스템 개발

개발내용

□ 처리시간 단축을 위한 핵심기술 개발

1. 10 atm 이상의 반응기내 고압의 내압구조 설계

2. 100~200℃ 고온의 스팀과 폐수를 상온수로 배출하기 위한 열교환 시스템 설계

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
챔버 내 유지 압력	atm	10 (영국, 레조메이션)	-	Max 10 이상
총 처리시간(30Kg)	hr	3 (영국, 레조메이션)	6	3 이하
폐수온도	℃	60 (영국, 레조메이션)	-	60 이하

주요결과물

○ 각종 시뮬레이션 결과 기초 기술 data

○ 수분해장 관련 시제작품 1대

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

(백만원)

합계

250 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재87

관리번호

KISTI-021

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터 기반 자동차 충돌해석을 활용한 폐단면 구조 임팩트 빔 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

기타

기타

6대 제조

기반기술

중분류

자동차/철도차량

자동차/철도차량

기타

기타

소분류

안전도향상기술

자동차/철도차량

기타

키워드

한글

측면 충돌

초고장력강 성형

레이저 용접

영문

SIDE IMPACT

ULTRA HIGH STRENGTH STEEL

LASER WELDING

개  요

▪인장강도 1,000 MPa 이상의 초고장력강을 사용하여 도어임팩트빔의 폐단면을 구성하고, 접합 변형을 최소화하기 위하여 레이저용접을 채택한 도어임팩트빔 기술개발

중소기업

적합성

및 필요성

▪자동차용 임팩트빔은 프레스를 이용한 소물 브라켓류, 프레스에 로딩되는 금형, 결합을 위한 지그 및 용접부문으로 구성된 3대 뿌리산업 부품임

▪참여기업의 냉간성형 이송형 프레스 기술과 주관기관의 슈퍼컴퓨터기반 기술이 결합된 폐단면 형태의 임팩트빔을 개발하여 자동차 부품시장에서 선도적인 기술확보

▪한국과학기술정보원이 보유한 슈퍼컴퓨터와 전문인력을 활용하여 공동으로 기술개발을 추진하며, 특히 슈퍼컴퓨터를 활용한 충돌 시뮬레이션을 실시하여 사전 신뢰성 확보가 가능해짐에 따라 시제품 개발비용을 절감 할 수 있음

개발목표

▪슈퍼컴 기반 자동차 충돌해석을 활용한 폐단면 구조 임팩트 빔 기술개발

개발내용

○ 주요 성능

- 인장강도 : 1,000MPa 이상

- 레이저용접변형량 : 0.5mm이하

- 구성부품수 : 1EA

- 충돌안전성 : 슈퍼컴 충돌시뮬레이션 실행시, 개발품 ≧ 현수준대비

○ 주요 특징

- 레이저용접 도어 임팩트빔으로, 기존제품대비 생산혁신이 가능한 차별적 디자인

- 기타 성능, 충돌 안전성, 성형성：경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- 필수 규격 적합성 및 자동차 완성차 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
빔 내측부 함몰량	mm	100	100	≧100
도어빔 반발력	kN	40	30	≧40
굽힘시험	kgf	1,200	1020	1,200
부품수	EA	1	3	1
레이저용접변형량	mm	0.5	1.0	0.5
인장강도	MPa	980	980	≧1,000

주요결과물

▪고장력강 냉간성형 기반 폐쇄형 임팩트빔 시제품

▪임팩트빔 특허출원 및 슈퍼컴 시뮬레이션 결과 논문등재

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자47

관리번호

KISTI-022

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

대류 열전달 구조가 최적화된 측면홀이 있는 방열기를 가진

광균일, 고효율 LED 가로등 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기 전자

전기 전자

ET

기타

차세대조명 LED

중분류

광응용기기

광응용기기

에너지

기타

소분류

광원

광원

기타에너지기술

키워드

한글

LED 가로등

CFD 해석

경량 방열기

영문

LED Street Lighting

CFD Analysis

Light Weight Heatsink

개  요

슈퍼컴퓨터 기반의 CFD해석을 이용하여 개발된 측면홀이 있는 고효율 방열기를 가진 광균일, 고효율 LED 가로등 개발

중소기업

적합성

및 필요성

- 2011년 1월 4일 동반성장위원회 발표에 의하면 중소기업적합업종에 LED가 포함되었으며, 특히 소형 다품종인 LED 가로등의 경우는 중소기업에서 개발 생산하기에 적합한 품목으로 확인되었음

- LED가로등은 설치장소 및 등주의 다양성이 존재하므로 중소기업 규모의 설계 및 제작에 적합한 품목임.

개발목표

개방형 유로를 가진 고효율 광균일성 LED가로등 개발을 위한 목표는 다음과 같다.

① 고효율 판금 구조의 방열의 설계 ② 광 균일성을 위한 칩 선정 및 렌즈 설계 및 최적화 (광 균일화) ③ 고효율 SMPS 설계 및 전체 시스템 최적화

개발내용

- 판금 구조로 제작 가능한 가로등 Heatsink 형상 설계 및 열유체 해석을 통한 최적화. (수치해석 설계를 슈퍼컴퓨터로 진행하여 계산시간 및 비용를 줄인 설계)

- 광 수치해석을 통한 칩 선정 및 렌즈 설계 (FTE를 만족할 수 있는 비균일 렌즈 설계 및 적용)

- 가로등 경량화를 위한 제작 가능한 판금 구조 설계 및 수치해석을 통한 최적화

- 광배열에 적합한 고효율 SMPS 개발

- 전체 통합 모듈에 대한 전산해석 Simulation 진행을 통해 최적화 수행.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 방열표면과 외기온도차	도씨	Netherlands/Philips	45℃	30℃ 이하
2. Head 무게	Kg	USA/ phos Lighting	10Kg	7Kg 이하
3. LED Solder point 온도	도씨	USA/ Cree	90℃	80℃ 이하
4. Heatsink 재료의 AL 함유율	%	Netherlands/Philips	87%	95% 이상
5. 도로조명 등급	KS 등급	대한민국/삼성LED	M3	M2 이상

주요결과물

경량, 고효율, 광균일 LED 가로등

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재88

관리번호

KISTI-023

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

넌슬램 노즐체크 밸브(Non-Slam Nozzle Check Valve) 국산화 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

요소부품

요소부품

기타

기타

소분류

배관용 요소부품

배관용 요소부품

기타

키워드

한글

체크밸브

넌슬램

디퓨져

영문

Check Valve

Non-Slam

Diffuser

개  요

대형배관시스템에서 주로 사용되는 체크밸브는 스윙형 및 리프트형의 체크밸브이나 스윙형은 구조상 주요부 마모로 인한 디스크의 불완전한 시팅이 내부누설을 야기하고, 리프트형은 큰 압력손실로 인한 시스템의 효율을 저하시키는 단점을 가지고 있다. 이에 대한 대안으로 급격한 압력강하에 따른 수격현상(Water Hammer)의 영향으로부터 안전한 구조와 최소의 압력손실로 시스템 효율이 극대화시킬 수 있는 특성을 지닌 노즐체크밸브를 적용하는 국내외 업체들이 증가하고 있음.

중소기업

적합성

및 필요성

- 고장이 없고, 압력손실이 적은 노즐형의 개발이 필요함.

- 귀사는 구조가 단순한 소형 125A 크기의 노즐체크밸브 개발에 성공한 바가 있음(수자원공사 의뢰).

- 대형크기(300A)이상의 노즐체크밸브의 구조는 복잡하여 기술적으로 국산화된 사례는 신기술에 해당함.(대유량을 유통시키면서 최소의 압력손실과 워터햄머 등으로 인한 고장이 없도록 설계하는 기술)

- 담수화 설비,  수처리 설비, 원자력 설비등 대형 배관이 설치된 광범위한 분야에 적용할 수 있는 기술로 국산화 성공시 파급효과가 매우 클 것으로 기대함.

개발목표

- 노즐체크밸브 DN300/PN 10

- 압력손실을 최소화한 유로형상 설계 기술

- Non-Slam을 위한 빠른 응답성을 재현시킬 수 있는 구조 및 디스크 경량화 기술

개발내용

- 유동해석을 통한 최적의 유로 형상 설계로 압력손실 최소화를 구현

- 디스크 경량화 실현을 위한 최적구조 형상에 대한 설계 Data 확보.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Pressure Drop (at 2m/s)	MPa	0.0037(남아프리카,PREMIER Valve)	-	0.0037이하
Cv(용량계수)_300A		3057(남아프리카,PREMIER Valve)	-	3100이상

주요결과물

- 압력손실 최소화를 위한 유로형상 설계기술 개발 및 시제품 제작(300A)

- 대형(300이상) 노즐체크밸브 설계기술 확보로 국내외 시장 확장이 가능함.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재89

관리번호

KISTI-024

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

SCR 탈질설비 폐촉매 재생을 위한 이동형 재생설비 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

폐기물자원․에너지

중분류

에너지,환경

에너지/환경기계시스템

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

소분류

대기오염방지

대기오염방지설비

대기오염물질 저감 및 제거기술

키워드

한글

질소산화물

선택적촉매환원

촉매재생

영문

NOx

SCR

Catalyst Regeneration

개  요

SCR 탈질설비에서 사용된 폐촉매를 폐기하지 않고 현장 재생시스템을 통해 재제조 및 재활용 하는 기술이다

중소기업

적합성

및 필요성

피독물질 제거기술 개발시 재활용 가능, 폐기시 고가의 촉매손실과 폐기비용발생, 재생공장 이동간의  물류비 및 시간지연 발생, 현장형 고효율의 소형화 촉매재생 시스템 개발이 요구됨

개발목표

현장형 고효율의 컴팩트 폐촉매 재생 시스템 개발

개발내용

◯ 주요성능  ·촉매활성도 : 90% 이상  ·재생설비규모 : 12 MW/Day

◯ 주요특징  ·고효율의 세정시스템 개발  ·고효율의 바나듐 함침기술 개발

·연속식 건조기술 개발    · 폐수 및 폐열 재활용 시스템개발

◯ 기타 요구 사항  ·주요 사용처별 진단 솔루션 개발

·대기, 수질 환경규제 조건 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
촉매활성도	%	90-95%(독일,BASF, Haldor-Topsoe)	90% (SK,코트렐)	90%
재생설비규모	MW/day		40 MW	12 MW

주요결과물

재생 SCR 탈질 촉매

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재90

관리번호

KISTI-025

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

FPSO Topside 플랜트 Separation System 내 액-액 분리를 위한

Coalescer 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기반주력산업가치창출

6대 제조기반기술

중분류

조선/해양 시스템

조선/해양시스템

기타

040300 해양구조물 및 장비기술

소분류

해양구조물/설비기술

해양구조물/설비기술

기타

키워드

한글

액/액 분리제품

전산유체역학해석

분리효율

영문

Coalescer

CFD

Separation Efficiency

개  요

○ Separator내 Hydrocarbon/H2O 액/액 분리를 위한 고효율 Coalescer 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ FPSO 해양플랜트와 지상의 석유화학 플랜트 공정 중 LP 및 MP, LLP 등의

Separator내에 액/액 분리장치 Coalescer를 적용하고 있음

○ 국내 Coalescer 분리장치에 대한 설계엔지니어링 기술 부재로 현재 100% 수입에 의존

○ 해외 수입에 따른 경제손실과 현재 해외 기업에 대한 국내 수요자의 제품           A/S 및 납기 문제에 대한 불만이 지속적으로 발생

○ 액/액 분리를 위한 Coalescer 설계엔지니어링 기술 및 제품개발 시급

○ Coalescer 설계엔지니어링 기술개발을 위해서는 슈퍼컴을 활용한 CFD 해석이 반     드시 필요

개발목표

○ CFD를 활용한 Coalescer 설계엔지니어링 기술개발

○ 설계엔지니어링 기술개발을 토대로 한 고효율 Coalescer 제품개발

개발내용

○ 주요 성능

- 공극률 : 94.5~99.0%     - Filament Thickness : 0.120~0.254mm

- 분리효율 : 99.0% 이상   - 압력손실 : 100mmH2O 이하

○ 주요 특징

- Coalescer 설계인자 Souders-Brown 계수 K 및 분리효율 상수 C, 압력 손실,

마찰계수 f에 대한 규명

- 성능 : 경쟁 제품 수준 이상

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 분리효율	%	99.0 (벨기에,York社)	-	99.0
2. 수분	wt%	1 (벨기에,York社)	-	0.99
3. 압력손실	mmH2O	50 (벨기에,York社)	-	100

주요결과물

Coalescer의 설계 엔지니어링 기술 및 DB 구축, Coalescer 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재91

관리번호

KISTI-026

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터를 활용한 LED용 80kg급 단결정 성장로의 Hot Zone 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

NT

기반주력산업 가치창출

차세대조명․LED

중분류

금속재료

세라믹재료

나노소재

고기능 세라믹 소재기술

소분류

재료공정기술

단결정

기타 나노소재기술

키워드

한글

단결정

성장로

사파이어

영문

Single Crystal

Growing Furnace

Sapphire

개  요

단결정 성장을 위한 Hot Zone 구성의 열해석을 통해 결정 품질에 영향을 미치는 인자를 정량적으로 파악하여 실제 실험에 비해 단시간/저비용으로 Hot Zone 설계기술을 확보한다.

중소기업

적합성

및 필요성

성장로 장비 개발분야는 시장의 규모와 기술의 난이도 및 폐쇄성으로 볼 때 대기업이 직접 추진하기 어려운 실정임. 당사는 2007년 이전부터 관련 정보 수집과 국내외 인적 네트워크 구축을 통하여 기반을 쌓았고, 2007년에 외국산 장비 도입을 기점으로 하여 국산화를 추진하였으며, 다수의 관련 과제 진행과 장비 제작을 통해 계속적인 경험 및 기술적인 Know-How 축적을 이루었다.

개발목표

성장로 내부 열해석 Data 확보로 성장로 설계 기술 기반 구축과 이를 바탕으로 한 지속적이고 체계적인 공정 개선을 통하여 양산에 적합한, 경쟁력 있는 8인치 이상의 대구경 사파이어 성장로 설계 및 공정모사 기술을 확보한다.

개발내용

진공로 내부 Hot Zone의 기하학적 형상,배치,재질에 따른 성장 결과물 예상

- 도가니~히터~스크린(세라믹, 금속) 사이의 위치 관계

- Seeding 및 성장 공정에 유리한 Hot Zone 구성 도출

- 성장에 적합한 내부 온도구배를 만들 수 있는 수냉 Jacket의 수로 구성

평가항목	단위	세계최고수준 (미국/Rubicon)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
결정 무게	kg	100	50	80±5
Etch Pit Density (결정결함밀도)	ea/cm2	5x102	1x103	< 5x102
결정성	arcsec	30	30	< 30

주요결과물

- 실제에 부합하는 공정 단계별 Simulation Data

- 사파이어 성장로 Hot Zone 설계 기준 및 관련 특허

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재92

관리번호

KISTI-027

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

드로잉 공법을 포함하는 복합 프로그래시브 금형기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계/소재

기계

ET

환경/에너지

프론티어진흥

6대 제조기반기술

중분류

청정생산

생산기반기술

환경기반

환경친화적인 소재, 재품 및 공정기술

소분류

자원재활용기술

설계방법기술

폐기물처리 및 활용기술

키워드

한글

자동차 시트

쿠션 사이드 판넬

자동 프로그래시브

영문

Car Seat

Cushion Side Panel

Auto Progressive

개  요

○ Drawing, Forming, Blanking 공정을 동시에 수행할 수 있는 복합성형     Progressive  기술적용 금형기술 개발을 하여 제품의 대량 수요량 대응이 요구됨

중소기업

적합성

및 필요성

본 과제는 승용차 시트쿠션 사이드 판넬 성형 시 제품의 특성상 현재 단발프레스 공정에서 수동 작업으로 제조하므로, 작업자 유해 위험성, 소음, 단순작업 인원 9명 소요 등에 따른 Cost 경쟁력 약화, Lot별 품질산포, 드로잉 유 도포에 따른 환경오염, 등을 획기적으로 해소하기 위해 국내 최초로 자동화 복합성형 프로그래시브 공법으로 금형설계 제조기술을 개발하여 현안 문제점을 해소하고자 함

개발목표

○슈퍼컴퓨터를 활용한 드로잉공정 성형해석을 통해 최적 금형 설계방안

○드로잉 공정을 포함하는 복합 초대형 프로그래시브 금형설계

개발내용

1) 슈퍼컴퓨터를 활용한 드로잉공정 성형해석을 통해 최적 금형 설계방안

2) 성형해석 시뮬레이션 결과를 반영한 복합프로그래시브 금형설계 제조기술 확보

3) 드로잉 공정 특수 코팅을 적용한 무윤활 성형공정 실현의 3단계로 진행 될 계획이며 최종은 제품을 자동화로 생산할 수 있는 복합프로그래시브 금형설계 및 제조 기술이다.

평가항목	단위	세계최고수준 (일본,후지시트)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
소재인장강도	kgf/㎟	440 이상	420 이상	440이상
연신율	%	35% 이상	30% 이상	35% 이상
홀거리공차	mm	± 0.1	± 0.5	± 0.1
형상오차	mm	±0.2 이하	±0.5 이하	±0.2 이하
Neck 유/무	-	Neck 무	Neck 무	Neck 무

주요결과물

○ 슈퍼컴퓨터를 활용한 드로잉공정 성형해석을 통한 금형설계 방안 도출

○ 드로잉 공정을 포함하는 초대형 복합 프로그래시브 금형 설계 기술개발

○ 제품 양산화를 통한 생산기술 표준화 확립

○ 드로잉 공정 무윤할 성형공정 실현으로 현장 환경오염 개선

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자48

관리번호

KISTI-028

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터를 활용한 대면적 반응 공정이 안정화된 진공 증착 설비 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기,전자

제조업

IT

012700

신소재-나노융합

중분류

디스플레이

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

21008

K1009

010115

키워드

한글

진공 증착

기류 유동 분석

챔버 설계

영문

Vacuum deposition

Flow simulation

Chamber design

개  요

코팅 안전성이 확보된 대면적 증착 설비의 개발이 대외 경쟁력 확보를 위해 국가 전략적으로 필요함.

중소기업

적합성

및 필요성

대면적 진공 증착 설비의 있어 반응가스의 기류 해석 및 대면적 반응 안전성은 전문 시뮬레이션 프로그램을 이용하여 분석하여야 한다. 또한, 전문 분석 프로그램을 활용한다고 하여도 전체 분석을 일반컴으로 작업 하였을 때에는 분석 시간이 많이 걸리며, 전문 분석 기술자가 없이는 활용하여 기술 개발에 적용하기에는 어려움이 많다. 이렇기 때문에 출연연의 슈퍼컴을 활용하면 진공 증착 멀티 소스 시스템이 적용된 대면적 증착 설비를 개발하는데 시간적, 비용적 측면에서 중소기업에 많은 도움이 된다.

개발목표

슈퍼컴을 활용하여 기류  및 반응 공정 안정이 안정화된  대면적 연속 공정 공정 챔버 설계를 통하여 안정화된 멀티 증착 소스 모듈의 테스트가 가능한 진공 증착 용 테스트 설비를 제작하고자 한다.

개발내용

- 슈퍼컴을 활용한 챔버 구조 해석으로 가스 기류 및 열적 안전성이 확보된 진공 챔버 설계

- 진공 반응 공정 증착 소스 및 테스트 챔버 제작

- 반응 공정 조건 제어 및 분석을 설계로 대면적 멀티 증착 소스 적용이 가능한 공정 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
코팅막 균질도	%	±4 > (일본 & 독일)	±5 >	±4 >
장비 구조 안전성	-	2	2.5	2
저항 특성	Ω/□	180 >	> 200	175 >
광학 특성	%	> 90%	> 89%	> 91%

주요결과물

- 기류와 열 유동 해석 시뮬레이션 결과

- 시뮬레이션 결과를 반영한 진공 증착 설비의 제작 도면

- 제작된 진공 증착용 테스트 챔버에 장착된 소스 모듈 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재93

관리번호

KISTI-029

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

에너지 공정 안정화를 위한 최고 효율 10% 향상된

발포 압출기용 filtration system 기술 개발

기술 분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계/소재

화학

ET

비전 IV

화학소재공정

중분류

정밀생산기계

고분자화학

에너지

지능형생산시스템 기술

소분류

전기/화학 에너지 용융 가공기계

기능성고분자

에너지소재기술

키워드

한글

여과기

발포 압출기

공정 안정화

영문

filtration

foaming extruder

process stability

개  요

○ filtration system은 압출기 공정에서 이물질 제거를 통한 생산 품질 안정화를 위한 장치이다.

○ 압출기 특정 상 연속 생산에 있어 교체 및 압력 상승의 원인을 제어 하는 것이 고 품질의 filtration system이 된다.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 플라스틱 발포 압출기는 전자 부품의 충격 완충제 및 건축 보온재로 활용 되는 제품(Polyethylene)과 일회용 도시락과 보온제로 활용되는 제품(Polystyrene) 군으로 비발포 압출기와 다른 재생가능 친환경 기기로 구성되어 있다.

○ 소형 압출기의 filtration systems는 귀사가 제작을 하고 있지만, 대형 압출기의 경우 precise machining과 robust and wear-resistant construction 기술 부재로 선진 수준의 기술력을 확보를 못하고 있다.

○ 소모 에너지 절감 및 filtering의 쉬운 조작의 개발을 구조/열/유체 해석 및 각 수지(resin)에 맞는 부품 적용으로 국산화에 성공 세계 시장 진출에 활개가 사료된다.

개발목표

○ 플라스틱 용융의 품질 저하 없는 filtration process 개발로 압출기 압력과 볼륨 저하 방지 기술 개발

개발내용

○ 구조/열/유체/성형 해석을 통한 압력과 볼륨 조절 filtration 개발

- 생산성에 따른 filtration system 전/후 압력 및 볼륨 조건 도출

- 수지별 공정 안정화를 위한 소재 선정과 Filtration 구조 개발

○ 모델별 screen(메쉬망) 개발

○ Filtration system 교체 시 압력손실 적정 수준 유지를 위한 메카니즘 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
가.전력소모시간	HR	2.5	3.0	2.5
나.압력변화(전/후)	Bar	180/125	180/90	180/130
다.토출효율	%	90	80	90
라.진동측정	Hz	2700 이하	3100 이하	2500 이하
마.작동온도	℃	90∼120	80~130	90~120

주요결과물

○ 열 손실 최소의 filtration system, PE/PS 수지 여과기(screen)

○ 신개념 filtration system 접목된 발포 압출기

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재94

관리번호

KISTI-030

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고장력 강판을 적용한 차량용 EXTN-SIDE SILL OTR부품개발 슈퍼컴퓨터전산해석

N기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

복합설계,

생산기반기술

복합설계,

생산기반기술

기타

기타

소분류

가공.

성형기술

가공.

성형기술

기타

키워드

한글

도어용 부품

고장력 강판

영문

EXTN-SIDE SILL

SPFC590

개  요

고장력 강판을 적용한 차량용 EXTN-SIDE SILL 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○최근 자동차의 내구성 강화 및 경량화 추세로 고장력 강판재질(SPFC590)을 사용하지만, 중소기업의 특성상 성형 기술개발에 어려움을 겪고 있음.

○제품 성형 시 취약 부분 예측(크랙, 미성형)이 어려워 부품마다 평균 6~7차례씩 금형제작에 실패하고 있는 상황임.

○경험에만 의존하는 중소기업의 한계를 공학해석을 통해 설계 단계에서 발생할 수 있는 문제점들을 예상한다면 상당한 효과를 거둘 것으로 예상됨.

개발목표

○고장력 강판(SPFC590)을 적용한 자동차부품(EXTN-SIDE SILL OTR FR) 개발

○전산해석을 통해 딮드로잉 성형 시 부품의 파손 여부에 대한 사전 검증 기술 확보

개발내용

○슈퍼컴퓨터를 이용한 전산해석으로 소재변경(SPRC340 → SPFC590)에 따른 성형 (딮드로잉)시 제품 파손 예측

○성형 해석결과를 적용한 프레스 금형 개발→Try-Out/시제품 개발→내구성 실험 및 시험평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
평탄도	±0.5mm	±0.6mm	±0.6mm	±0.5mm
인장강도	N/mm2	590 N/mm2	590 - 600 N/mm2	600 N/mm2
딮드로잉깊이	mm	70mm	-	80mm

주요결과물

○ 고장력 강판 소재 적용 부품(EXTN-SIDE SILL OTR FR) 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재95

관리번호

KISTI-031

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터를 활용한 내부유동 특성 확인 및 전기화학적 PROCESS 규명을 위한 전기분해설비 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET분야

기타

친환경생산·신소재

중분류

에너지/환경

기계시스템

에너지/환경기계시스템

환경기반

기타

소분류

수처리설비

수처리설비

수질오염처리 및 재 이용기술

키워드

한글

전기분해

전기화학반응

전해설비

영문

Electrolysis

Electrochemistry Reaction

Electrolyzer

개  요

○ 전기화학분해 Process 규명을 통한 전해조설비 최적화

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전해사업부분은 기술집약적 사업으로 세계적 기술력을 확보할 수 있는 기술집약적 중소기업에 합당한 사업이라 할 수 있다.

○ 전해사업은 핵심소재인 전극기술과 전해조 부품기술이 전체 기술의 80% 이상을 차지하는 산업으로 핵심소재의 비중이 큰 사업으로 중소기업이 주도하여야 한다.

개발목표

○ 전기분해 공정에서의 전기화학적 프로세스에 대한 공정모사

○ 전해조 설계인자 도출

개발내용

○ 주요성능

- 전극수명 향상 : 3 year → 5 year

- 전해조 효율 향상 (3% NaCl 전해설비) : 60% → 65%

- 전력량 저감 (3% NaCl 전해설비) : 5.5 kW/kg-Cl2 → 5.0 kW/kg-Cl2

○ 주요특징

- 전해조 성능 및 품질 향상

○ 기타 요구 사항

- 개발 종료 후 공인기관 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전극수명	[year]	3 (미국,Denora)	3	5
전해조 효율	[%]	60 (미국,Denora)	60	65
전력량 저감	[kW/kg-Cl2]	-	-	0.5

주요결과물

○ 전기화학적 프로세스에 최적화된 전해조 설계 도출

○ 전극구조 및 단자대 배치 확보

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재96

관리번호

KISTI-032

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

KS R 8008을 만족하는 20/26in 급 전기자전거용 튜브 및

하우징 접합구조 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

자동차/철도차량

자동차/철도차량

기타

기타

소분류

차체 및 경량화 기술

차체/경량화기술

기타

키워드

한글

전기자전거

프레임

구조 설계

영문

Electric Bicycle

Frame

Structural Design

개  요

슈퍼컴퓨팅을 이용한 전기자전거 각 프레임과 모터하우징의 접합 구조 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전기자전거는 기술집약적인 분야이므로 기술력을 지닌 중소기업이 충분히 시장에 참여할 수 있고 비용측면에서도 인당 생산성이 대기업보다 높아 생산성 측면에서 경쟁력이 있음

○ 전기자전거는 대기업의 참여가 배제되더라도 품질, 안전, A/S 등의 측면에서 소비자 만족도가 감소되지 않는 품목이므로 중소기업에 적합함

○ 그러나 차체부와 같은 구조적인 개발은 보유 장비의 한계로 최적의 설계 제품을 개발하기 위해서 많은 비용과 시간이 요구됨

○ 따라서, 이러한 점들을 극복하기 위해 최적의 설계, 개발기술을 가진 업체 또는 기관과의 공동기술개발사업이 필요함

개발목표

○ 전기자전거의 모터와 배터리의 하중과 모양에 대한 각 튜브와 모터 하우징 접합 구조 개발

○ 탑승자에 대한 하중, 신체 특징과 Li-ion/VRLA 전지에 대한 중량과 모양을 고려한 모델 개발

개발내용

각 튜브와 모터 하우징 접합 구조 개발은 보다 작은 중량과 높은 강도를 가지는 구조의 개발이므로 다음의 사양을 만족하여야 한다.

1.모델별 중량

	품목	용도	중량(kg)	비고
A	20in 차체부 1	여성용	3.0	Li-ion 전지 사용
B	20in 차체부 2	남성용	3.0	VRLA 전지 사용
C	26in 차체부 1	일반용	4.0	Li-ion 전지 사용
D	26in 차체부 2	일반용	4.5	VRLA 전지 사용

2. 평가항목

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
무게	kg	1.5	3	3 이하
낙하하중 충격시험	mm	40 이하	40 이하	힐베이스 영구변형량 40mm 이하
낙하 충격시험	-	가시적 크랙과 파손이 없음	가시적 크랙과 파손이 없음	가시적 크랙과 파손이 없을 것
진동시험	-	가시적 크랙과 파손이 없음	가시적 크랙과 파손이 없음	가시적 크랙과 파손이 없을 것

주요결과물

1) 20in 차체부 1(여성용, Li-ion전지), 2) 20in 차체부 2(남성용, VRLA전지),

3) 26in 차체부 1(일반용, Li-ion전지), 4) 26in 차체부 2(일반용, VRLA전지)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-지식서비스01

관리번호

KISTI-033

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전통 장류 등의 신기능 전통 식품 용기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

지식서비스

농림수산식품

BT

비전V

6대 제조기반기술

중분류

연구개발/엔지니어링

식품과학

농업해양환경관련응용

고기능성식품의생산.가공.보존기술

소분류

친환경소재응용포장기술

식품저장/유통/포장

기타농업.해양환경응용기술

키워드

한글

전통

신기능

용기

영문

tradition

new function

bottle

개  요

우리나라 농산물 가공식품인 전통 식품은 상품 판매 기간 중 지속적인 발효 진행이라는 등의 식품별 고유 특성이 있어, 이에 적합한 맞춤형 포장 용기개발과 식품 포장에 적합한 소재 개발과 적용이 필수적이다. 이런 부분의 상품 기술 개발을 통해 장기적으로 FTA 체제하에 지역 농산물 부문을 국제 경쟁이 가능한 수준으로 만들 수 있다.

중소기업

적합성

및 필요성

1. 전통 식품에 대한 고객의 요구수준은 높으나 사용이 불편하고 포장 품질이 떨어짐.

(전통식품들 중 마케팅 진행중인 지자체 요구 항목 4종 7개 제품 : 장류숙성 및 유통용기, 소금 저장 및 유통용기, 식초 유통용기, 김치숙성 및 유통용기)

2. 전통적인 중소기업 영역인 전통식품 분야의 다양성 및 특성 파악과 슈퍼컴을 이용한 디지털 디자인, 실험, 가시화 디지털 시생산 도구를 활용한 최단시간/최소 비용 개발을 위해 공동기술개발이 요구됨

개발목표

슈퍼컴퓨터 가시화기술 시뮬레이션 기술 등의 디지털 연구·개발 기술을 이용하여 단시간에 아래와 같은 부분에서 시장 사용자를 중요시하는 디자인 중심의 상품 개발을 목표로 함

예산 확보에 따라, 전통식품 1~4종에 대해 다음과 같은 개발을 진행함

1. 차별화된 신기능 전통식품 용기개발

2. 사용 편리한 용기 및 캡 개발

3. 식품 포장에 적합한 포장재 개발

4. 환경 친화 포장 개발

개발내용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
용기 다자인	5점	한국,제일제당	3점	국내최고치이상
사용 편리성	5점	한국,제일제당	3점	국내최고치이상
위생성	5점	한국,풀무원	4점	국내최고치이상
신기능및차별성	5점	한국,제일제당	2점	국내최고치이상

주요결과물

1. 지적재산권 출원

2. 목형제작

3. 시 금형 제작

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재97

관리번호

KISTI-034

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

화학적 산소발생 기제를 이용한 해양 조난 구명기 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

기타

중분류

조선/해양시스템

조선/해양 시스템

기타 해양환경기술

기타

소분류

해양 환경/안전설비

해양환경/안전설비

달리 분류되지 않는 해양환경 기술

키워드

한글

해양

산소발생

조난

영문

Sea

Oxygen generator

Disaster

개  요

수중 조난에 의한 인명 손실 해결이 가능한 조난 구명기 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 최근, 천안함 사고를 비롯한 화산 폭발, 지진, 쓰나미, 유람선 난파 등의 대형 재난이 각 국가별로 빈번하게 발생되고 있음

o 또한, 해양 조난 등 수중에서의 인명 손실 문제가 다양하게 발생되고 있으며, 이에 대한 해결 방안이 절실히 요구되고 있음

o 본 과제는 화학적 산소발생 기제를 이용하여 수중 조난에 의한 인명 손실 문제를 혁신적으로 해결하고자 하는 것으로, 특화된 전문 기술과 아이디어의 신속한 구현 이슈가 강한 부문이므로 중소기업, 강소기업 형 전문 기업에 적합한 것으로 판단됨

o 디지털 시뮬레이션과 생산기술을 이용할 경우, 시간 및 비용, 실패 오류를 최소화 할 수 있음, 이를 보유한 출연연과의 협력이 필수적임

개발목표

○ 화학적 산소발생 기제를 이용한 해양조난 구명기 시스템 상용 시제 개발

○ 신속한 공급 및 고 안전성이 가능한 구명기 시스템 상용 시제 개발

개발내용

○ 주요 성능(구명기)

- Latent time : ≤ 10 sec

- Safekeeping period : ≥ 24 month

- Product weight : ≤ 1000g

○ 주요 특징

- 슈퍼컴을 이용한 구조해석, 유동해석, 최적 설계 기술 확립

- 2D 및 3D를 이용한 실용성의 제품 디자인 차별화

○ 기타 요구 사항

- 안전장치 내재

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Latent time	sec	-	-	10
Safekeeping period	month	-	-	24
Product weight	g	-	-	1000

주요결과물

○ 해양 조난 구명기 시스템 상용 시제

○ 특허 2건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학27

관리번호

KISTI-035

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

투수성이 우수하며, 수질 정화, 보행환경 개선이 가능한

친환경블록 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

환경

ET

비전Ⅲ

친환경생산·신소재

중분류

수질/토양

친환경소재제품

환경기반

-

소분류

토양오염방지기술

O1102

대기오염,

지하수정화

키워드

한글

친환경

보도 블럭

수질정화

영문

eco

paving block

purification

개  요

○ 투수성 블록 기술과 수질정화, 토양오염방지․개선 및 보행환경 개선 기술을 접목한 기능성 보도 블록 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 보도 블록을 개발 중인 대기업은 없으며, 산업 영역자체가 중소기업 영역이었음

○ 도심지역 미세먼지 증가와 이로 인해 발생하는 우천 시 수질오염 방지 및 지하수 발생 생태계 제공, 집중호우 대비가 가능한 기능성 블록제품 개발이 요구됨

○ 적용된 소재 및 제품기능에 따른 결과를 단기간에 파악하기 위해 디지털 시각 시뮬레이션을 통한 정보가 필요하며, 이를 위해 전문 출연연의 참여가 필요함

개발목표

○ 환경을 살리는 보도블록 개발

○ 우천 시 배수성이 뛰어나며 기초수질정화, 토양정화 기능이 있는 블록 시공 시스템

○ 도심 미세먼지 흡착, 공기정화, 도심 열섬 방지기능을 지닌 블록 시스템

○ 친환경 재질의 특성을 생산 및 표면가공을 통해 디자인적 차별화를 주는 블록

○ 대량생산이 가능하며 글로벌 마케팅이 가능한 보도블록 시스템

개발내용

○ 주요 기능

- KS규격 : 규정된 휨 강도(4.0MPa=N/m㎡)보도용, 투수계수(0.1mm/sec) (KS F 4419:2009(보차도용 콘크리트 인터록킹블록)기준 충족제품

- 우천 시 수질정화 기능 블록 시제품 또는 그에 준하는 투수 및 수질정화시트 통합 시스템 개발

○ 주요특징

- 대중화 시킬 수 있도록 현 시장제품과의 디자인적 차별화

- 기타 내구성 및 기능상 제품경쟁력 확보

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
투수율	투수계수	일본, (인터블록킹포장기술협회)	이노블록	시간당 360mm이상 (국내 최대 기록 강수량 145mm)
안전성	BPN	일본, (인터블록킹포장기술협회)	-	평지40BPN, 완경사 45BPN, 급경사 50BPN 이상. 서울시 보도블럭 저항기준이상 충족
오염방지,개선기능	정화율	-	-	시장최고 수준

주요결과물

○ 수질정화 및 공기정화기능이 있는 친환경블록 시스템 시제품

○ 관련 지재권 출원

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자49

관리번호

KISTI-036

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터 및 관련 장비를 이용한 얼굴용 건강 마사지기기의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기ㆍ전자

전기/전자

BT

비전Ⅰ.정보-지식-지능화 사회 구현

-

중분류

가정용기기및 전자응용기기

가정용

기기/전자응용기기

보건의료

관련응용

012600 가전기기 지능화 기술

소분류

소형가전

소형가전

기타 보건의료

관련 응용기술

키워드

한글

마사지

얼굴용

마사지 팩

영문

massage

face type

meessage pack

개  요

신개발 모터 콘트롤러를 이용한 얼굴 마사지 기기의 연구 개발

중소기업

적합성

및 필요성

1. 중소기업과의 공동기술개발의 필요성 : 슈퍼컴퓨터 및 관련 장비를 이용한 디지털 디자인/3D 설계/기구설계, 디지털 쾌속 검증, 금형제작 등의 디지털 연구∙개발 절차를 적용함으로써, 중소기업 제품 개발 시간/공정의 고도화와 비용, 오류 최적화를 이룰 수 있음. 중소기업이 연구/개발에 실패하거나 시간 및 비용구조가 높으면, 큰 위험에 빠지게 되며, 이를 최소화하기 위해 전문 정보/기술을 지닌 출연연의 협력이 큰 역할을 할 수 있음

2. 중소기업 적합성: 유통업체와 및 화장품, bio 제조사들로 구성되어 있는 관련 산업협회의 조직을 이용할 수 있어 본 개발품 개발 후 중소기업 연합형태로 마사지 시장 뿐 아니라, 화장품 시장까지 마켓 범위를 가져갈 수 있음

개발목표

1. 세계 시장 진출이 가능한 얼굴 마사지용 전용 기기의 개발

2. 온열 전달매질을 공급하는 펌프 또는 진동 모터 콘트롤러 개발

3. 기능 및 외형 디자인, 3D 설계 및  기구설계

4. 실리콘 등 인체에 부작용이 없고, 원적외선 등 기능제공이 가능한 특수 소재사용

개발내용

1. 마사지 조절 방법으로는 진공펌프, 진동 모터 등

2. 피부 압력에 적절한 진동 압력 조절

3. 피부에 부작용 없는 소재(의료용 실리콘 등)의 선택

4. 미용용 마사지 팩의 적용 가능한 마사지 기기

5. 압력 조절 단계

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준(기존)	개발 목표치
압력조절단계	5점	일본/로츠	112 ∼225	∼250
압력조절부위 수	5점	일본	1	4

주요결과물

1. 얼굴용 마사지기기

2. 부위별 조절 가능한 모터 콘트롤러

3. 관련 지재권

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료56

관리번호

KISTI-037

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전문의사 처방에 따른 치료, 보정용 온라인 주문 및 맞춤형 인솔제작 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오/의료

G보건의료

기타

기타

바이오

중분류

치료기기 및 진단기기

G05/기능복원/
보조/복지기기

기타

기타

소분류

기타 치료 및 진단기기

G0508. 생활지원기기/시스템

기타

키워드

한글

의료관광

맞춤형 인솔

족부질환

영문

medical tour

custom-made insole

orthotic

개  요

전문 의사 처방에 따른 치료, 보정 목적의 최적, 최단시간 온라인 주문 및 맞춤형 인솔 제작 시스템의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

전통적으로 우리나라의 신발 관련 산업은 중소기업 영역이며, 특히 인솔 부문은 중소 및 전문 기술 기업의 영역이다. 맞춤형 인솔의 경우, 환자/개인의 발 형태 특성에 따라 신발 내부에 장착하는 특수형태로 제작되게 되는데, 제작 기간과 비용이 상당 수준에 다다른다. 특히 선진국에서 비용은 국내 대비 3~4배(3000~4000달러) 이상에 해당된다.

최근 의료관광 활성화 정책 등을 통해 해외 의료 관광객들이 국내를 찾고 있으며, 이를 겨냥하여, 정형외과 의사들의 처방을 통해 온라인으로 주문하고, 관광객이 통상 머무르는 기간(3일~5일) 내외에 맞춤형으로 다수 제작하여 제품을 전달할 수 있는 시스템 및 관련 기술의 개발이 가능할 경우, 국내 관련 시장의 전문화 및 국제적인 경쟁력을 지닌 강소기업 탄생도 가능할 것으로 기대된다.

출연연의 디지털 시뮬레이션 기술과 전문적인 슈퍼컴퓨터 IT서비스 및 개발 경험, 디지털 디자인, 설계, 디지털 시험 생산 노하우 등을 종합하여 지원받을 수 있을 경우, 관련 비즈니스 모델 개발부터 최종 시험 생산까지 완성도 높은 개발이 가능할 것으로 평가된다.

개발목표

전문 의사의 처방전을 바탕으로 한 족부질환 환자 맞춤형 온라인 인솔제작 시스템

개발내용

1. 환자의 발을 정확하게 3D SCAN이 가능한 저가 솔루션 개발

2. 스캔 데이터의 전송과 전문의사의 처방에 따른 인솔 디자인 프로그램 개발

3. 고가의 금형 제작비와 제작기간을 줄이기 위한 특정부위 가변형 금형과 소재 발굴 또는 개발, 디지털 생산 기술(디지털 실물 시각화 기술)의 변경 적용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
저가형 족부 스캐닝 솔루션	백만원	-		500만원, 5분
가변 맞춤형 몰드 제작 기술	시간	-	-	3일
디지털 인솔 디자인 솔루션	시간	-	-	30분

주요결과물

1. 저가의 3D SCAN 솔루션    2. 의사처방에 따른 금형제작 솔루션 프로그램

3. 가변형 인솔 몰드           4. 디자인 가시화 및 시뮬레이션 해석 결과물

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학28

관리번호

KISTI-038

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

CARBON소재를 활용한 Carbon Outsole을 접목시킨 자전거화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

생활

기타

기타

레져스포츠용품

중분류

섬유패션

의류

기타

기타

소분류

봉제기술

의류설계 및 구성

기타

키워드

한글

탄소섬유

카본

창(아웃솔)

영문

carbon fiber

carbon

outsole

개  요

Carbon 소재를 활용하여 내구성이 강하면서 자전거 전용 outsole 제조 기술의 국산화 개발

중소기업

적합성

및 필요성

자전거 전용화 시장은 시장의 크기와 기술성 등에서 중소기업 적합 영역이다.

내구성과 강성 및 초경량화 특성 등을 갖추기 위해 카본 소재를 이용하여 개발한 자전거 전용화 아웃솔 상품의 개발을 통해 세계 경쟁력을 갖춘 강소기업 육성이 가능함

카본의 강도와 탄소섬유의 구성 비율 및 추가 신소재 적용방법 따른 강도의 차이를 비교개발, 국내자체 보유 기술로의 차별화 도입이 필요

출연연의 정보력과 디지털 디자인, 설계, 검증 및 가시화, 시생산 등을 위한 장비와 노하우 이용을 통해, 빠른 경쟁력 확보가 가능함

개발목표

- Carbon 재질 및 신소재를 이용한 자전거화의 Outsole을 개발 생산하여 High Quality의 자전거 화를 출시함으로써 기업의 성장과 더불어 국내의 자전거 및 자전거화 인프라 구축에 기여.

- 신규 시리즈 제품군 모델 개발.

개발내용

▶주요성능

탄소섬유의 비율 및 신소재 적용에 따른 강도의 차이점을 비교분석하여 개발

카본재질로 되어있는 아웃솔을 지닌 자전거화

▶주요특징

카본재질로 되어 있어 내구성이 강하여 국내 제조기술로는 처음 시도되는 카본 아웃솔을 지닌 자전거화

▶기타 요구 사항

수출했을시 외국타사제품보다 뛰어난 성능을 지닌 카본아웃솔, 카본아웃솔을 대체할 수 있는 다른성분의 재료가 있는지

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
무게	5점	미국/시디	3	국내최고수준
강도	5점	일본/시마노	3	국내최고수준
카본함유량	5점	마빅	3	국내최고수준
내구성	5점	본트	3	국내최고수준

주요결과물

카본구성의 아웃솔을 가진 자전거화

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재98

관리번호

KISTI-039

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

슈퍼컴퓨터 및 관련 장비를 이용한 맞춤 서비스용 로봇 기구설계 최적화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

기타

비전Ⅰ

6대 제조기반기술

중분류

로봇/자동화기계

로봇/자동화기계

기타

인공지능지능로봇기술

소분류

로봇 설계기술

로봇 설계기술

기타

키워드

한글

서비스로봇

변경가능 외형

기반 외형 플랫폼

영문

service robot

customizable outfit

basic platform

개  요

산업용 로봇과 달리 서비스용 로봇은 외형에 대하여 엔드유저의 디자인적 요구사항이 많으나 디자인의 변경이 쉽지 않은 것이 사실이다.

따라서 고정기구부와 가변 기구부를 구분하여 고정기구부의 설계 시 이러한 유저의 요구사항에 쉽고 빠르게 대응할 수 있는 설계의 최적화를 통해 활용범위를 넓히고 유저의 요구에 대응하도록 함

중소기업

적합성

및 필요성

대기업이 참여하는 대량생산을 기반으로 한 산업용 로봇과 달리, 서비스용 로봇은 사용자 요구사항을 반영하는 customizing제품으로 소량생산과 요구사항반영에 유연한 중소기업이 적합한 제품임. 그러나, 중소기업의 여건상 인력/자원 및 연구경험의 한계로 인하여 전문성을 지닌 연구기관의 공동기술개발이 절실히 필요 함.

슈퍼컴퓨팅 가시화 기술 등을 이용한 전문적인 디지털 연구/개발 과정을 접목함으로써, 시뮬레이션과 디지털 시생산 등을 방법을 사용하여 제품 개발과정의 오류를 최소화하여, 중소기업에 치명적인 실수 비용을 줄일 수 있을 것으로 기대함

개발목표

서비스 로봇에 최적화된 로봇 플렛폼 개발

- 서비스 로봇에 최적화된 기구 설계

- 센서의 성능을 최대화 할 수 있는 배치 설계

- 디자인 변경이 용이한 로봇의 외형 개념 설계 및 체결 방식 설계

개발내용

1. 최적화된 고정형 기구부설계

2. 고정형 기구부에 부착 가능한 가변형 디자인 개념 설계

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
제조 단가	만원	-	-	200만원 이하
제작 시간	주	-	-	4주 이하

주요결과물

1. 가변형 구조 설계 메뉴얼

2. 고정형 금형 제작

3. 가변형 목업 3set

4. 고정형 기구 3set

5. 로봇 설계 표준

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-지식서비스02

관리번호

KISTI-040

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

경관용 블록형 전통기와 제품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

지식서비스

환경

기타

기타

6대 제조기반기술

중분류

디자인서비스

작업환경기술

기타

기타

소분류

환경디자인기술

01501

기타

키워드

한글

전통 기와

내구력

친환경

영문

Tradition roof tile

Durability

Eco

개  요

글로벌 중심이 지역으로 이동되는 현시점에서 지자체의 농,어촌마을의 경관요소가 경쟁력의 중요한 부분으로 인식되며 지역마다 전통마을을 육성, 이에 따른 경관용 환경제품이 필요

중소기업

적합성

및 필요성

- 전통양식의 경관용 환경제품을 전문적으로 연구 개발하여 다품종 소량생산이 필요

- 대부분의 수요가 국내에서 이루어짐

개발목표

농.어촌마을의 노후화된 담장등을 재정비시 전통식의 기와쌓기는 현재 인건비와 인력부족으로 현실적으로 어려움, 이에 시공이 쉽고 간편한 모듈형태의 전통양식디자인을 가미한 친환경 제품 개발

개발내용

- 전통기와를 대체 할 수 있는 조립식 블록형 제품개발

- 시공이 편하고 전통형태 디자인 개발

- 자연친화적이며 충분한 내구력을 지닌 소재 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
친환경소재	5점	-	3	국내최고수준
내구력	5점	-	3	국내최고수준
심미성	5점	-	3	국내최고수준

주요결과물

블록식 전통기와 형태의 제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-지식서비스03

관리번호

KISTI-041

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

부분별 중량을 받쳐주는 모듈이 구비된 매트리스

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

지식서비스

문화/예술/체육

CT

기타

바이오

중분류

연구개발/엔지니어링 서비스

제품디자인

생활문화

기타

소분류

첨단/친환경소재 응용 포장(패키징) 기술

HE0403

환경,공공시스템디자인

060213

제품디자인기술

키워드

한글

맞춤형 메트리스

모듈 시스템

익스텐션 침대

영문

personal mattress

module system

extension bed

개  요

각각의 사용자의 신체구조에 맞는 맞춤형 매트리스 모듈 시스템과 매트리스에 맞는 익스텐션 침대구조 시스템.

중소기업

적합성

및 필요성

매트리스 매출규모는 약 2천5백억(에이스침대: 스프링 매트리스), 그러나 천연라텍스(인간 친화적소재)의 규모는 약 250억정도, 라텍스의 경우 대기업의 대규모 공장단위의 생산보다는 수작업의 비중이 큼으로 중소기업 단위의 공장에서 생산이 절대적이다.

평생의 3분의1을 차지하는 수면도구는 사람의 니즈와 각각 다른 신체구조에 모두 적합하게 제안되어있지 않고 한정되어있다. 이에 모든 신체구조에 맞는 수면도구를 개발하여 수면의 품질과 만족도를 높여야 한다.

디지털 디자인 및 설계, 시뮬레이션 도구를 활용한 관련 제품 개발은 중소기업의 시간 및 비용부담, 리스크를 줄일 수 있게 해 준다.

개발목표

사용자의 신체구조에 맞는 맞춤형 매트리스 모듈 시스템과 신체 사이즈에 맞는 익스텐션 침대 시스템 개발.(특허 출원중)

개발내용

- 맞춤형 매트리스 모듈 시스템

- 익스텐션 침대 시스템

- 기능성 매트리스 모듈(냉/온/통풍기능의 모듈) 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
포장-패키징	5점	미국/ 시몬스	3점	국내최고치이상
매트리스 모듈	5점	미국/ 시몬스,실리	3점	국내최고치이상
신기능 및 편리성	5점	미국/ 던널피노	3점	국내최고치이상
기능성	5점	미국/ 던널피노	3점	국내최고치이상

주요결과물

매트리스 모듈시스템, 익스템션 침대, 기능성 매트리스 모듈.

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-정보통신12

관리번호

KISTI-042

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

지능형 에코설계를 위한 모바일기반 3D BIM 모델링 제품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

건설/교통

IT

비전I

-

중분류

소프트웨어

건설환경설비

정보처리시스템 및 SW

디지털콘텐츠 저작도구

소분류

SW솔루션

친환경건축설계

멀티미디어 단말기 및 운영체제 기술

키워드

한글

에코 설계

공정관리

증강현실

영문

Eco design

BIM

Augumented Reality

개  요

건축 설계 및 디자인의 생애주기에 걸친 데이터 관리는 모델링, 인포메이션, 데이터베이스의 링크, 비용, 연계된 물량산출 등의 프로세스이며, 이를 현장의 모바일 환경에서 통합적으로 관리 및 감독이 가능한 기술임.  건설관리의 효과를 극대화를 목적으로 한, 최첨단 IT 기술과 건설 산업 융합을 위한  모바일 환경기반 3차원 객체 모델링 및 뷰어 시스템 기술․슈퍼컴퓨팅 클라우드 서비스 기술(제품) 개발임

중소기업

적합성

및 필요성

IT는 융합을 위한 원천기술로 네트워크화, 지능화, 내재화를 통해 기술 및 산업간 융복합화 촉진하여 우리나라 산업경쟁력지속적인 우위 확보 및 신성장동력화를 가능하게 한다. 또한 모바일기반 3차원 그래픽스 기술은 건설, 게임, 애니메이션, 위치기반 서비스와 같은 IT + 융합 분야를 주도할 세계적 원천 기술로 부각될 것으로 예상된다.

이런 IT 세분 기술은 제조업 위주의 대기업에 어려운 민첩한 대응이 필요한 기술중심의 벤쳐/중소기업 영역이다. 그러나, CG기술을 전문으로 하는 단일 벤처/중소기업이 네트워크화, 클라우드 서비스화에 필요한 전문 서비스화 기술을 보유하기는 어려우며, 이 부분의 전문기능을 지니고 있는 출연연(한국과학기술정보연구원 슈퍼컴퓨팅센터)와의 협업을 통해 상업적 성공 가능성을 높일 수 있을 것으로 평가한다.

개발목표

영상 3D 모델링 및 렌더링 기술은 건축 BIM과 융합하여 객체모델의 형상과 정보를 동시에 만족할 수 있는 통합관리체계를 마련함과 동시에 건설 생산체계의 효율성 및 생산성의 극대화가 가능한 기술로써 본 과제는 지능형 에코 설계를 위한 모바일 기반의 3D 모델링 뷰어 시스템과 이를 활용한 건축시공 단계의 공정 및 자원 관리가 가능한 통합적 의사결정 시스템 제품개발을 목표로 한다.

개발내용

지능형 에코 설계를 위한 모바일기반 3D BIM 모델링 제품기술개발로써,

▪ 모바일 기반의 BIM 모델링 기술

- 그린 설계 랜더링 기술, UI 인터페이스 기술, BIM의 연동을 위한 Viewer

▪ BIM 설계가 가능한 서버/클라이언트 시스템 개발

- Server System개발( Remoting Server 개발, Marshaling Module 개발

- Clint System 개발(Client Component 개발, Hosting Application 개발)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
3D 렌더링 성능	개수	미국/Autodesk	미국/ Autodesk	프로그램 데모 시연
표준 스펙 준수	-	미국/Apple	미국/ Apple	프로그램 데모 시연
3D 데이터 복원 성능	-	헝가리/Graphisoft	헝가리/ Graphisoft	프로그램 데모 시연

주요결과물

모바일 BIM 모델링 뷰어 시스템, 제품 랜더링 저작도구

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재25

관리번호

KISTI-043

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

이종 마찰용접을 이용한 대형 선박 터보챠져용 로타샤프트 제작 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

기타

기반주력

6대 제조기반기술

중분류

조선/해양

시스템

조선/해양

시스템

기타

고부가 가치

선박기술

소분류

주기/보기및 추진계통부품

주기/보기및 추진계통부품

기타

키워드

한글

마찰용접

이종재질

로타샤프트

영문

Friction welding

Different Material

Rotor Shaft

개  요

이종재질 마찰용접기술을 이용한 대형선박엔진 터버차져 로타샤프트 일체화

중소기업

적합성

및 필요성

. 터버차져 로타샤프트는 엔진보조부품이며, 고기술 집약부품으로 선박용 디젤엔진 핵심부품이며 수입에 의존하고 있음

. 중대형 엔진용 터버차져 로터샤프트는 열간단조 및 마찰용접 기술의 부재로 국산화하지 못하고 있음

. 이종재질을 이용한 열간단조, 마찰용접 기술개발을 통한 소재비 및 공정비용 절감을 위한 이종터버차져 로타샤프트 제작기술개발이 필요함

개발목표

. 열간단조 및 대형 마찰용접을 이용한 이종재질 선박엔진용 터버차져 로타샤프트  제작기술개발

개발내용

. 열간 형단조 금형설계 및 성형성 평가를 통한 최적 공정 설계 기술 확립

. 슈퍼컴퓨터를 이용한 이종마찰용접 전산 수치해석

. 대형 마찰용접을 이용한 로타샤프트 시제품 제작 기술 개발

. 기계적 특성 평가

. 시제품 신뢰성평가 및 승인

. 터버차져 로타샤프트 양산화 작업

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
디스크 인장강도	MPa	830 (ABB/스위스)	800	850
마찰부 인장강도	MPa	700 (ABB/스위스)	600	650
마찰부 연신율	%	5 (ABB/스위스)	4	5
마찰부 경도	Hv	250 (ABB/스위스)	-	250

주요결과물

. TPL77B 이종재질 터보차져 로타샤프트 국산화개발

. A180 이종재질 터보차져 로타샤프트 국산화개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자24

관리번호

천문연-01

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고속정밀 로보틱 마운트 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

기계

기타

기타

기타

중분류

계측기기

인공위성

기타

기타

소분류

기타 계측기기

인공위성추적감시기술

기타

키워드

한글

망원경

경위대 방식

마운트 시스템

영문

telescope

alt-azimuth

mount system

개  요

○ 마찰 구동 방식 zero-backlash 중소형 고속정밀 로보틱 마운트 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 중소형 망원경 마운트 시스템은 시장이 크기 않기 때문에, 외국의 몇몇 업체가 거의 독점적으로 공급하고 있어서 기술 개발이 잘 이루어지지 않고 있음.

○ 높은 기술력으로 경량화 로보틱 기술 혁신을 이루어내면 안정적인 시장 확보 가능

○ 따라서 대규모 자본 및 인력을 투여하는 것보다는 기술 경쟁력을 가지는 중소 업체를 대상으로 관련 시장에 진입시키는 것이 주요함

개발목표

○ zero-backlash를 가지며 제어기가 내장된 새로운 개념의 경위대 방식 고속 정밀마운트 시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

500kg 미만의 경량 마운트(경통 제외)

0.2arc-second 각도 분해능

20deg/sec 최대 정속 구동 속도

10deg/sec2 구동 가속도

○ 주요 특징

마찰 구동 방식을 활용한 zero-backlash 시스템

임베디드 시스템 내장

○ 기타 요구 사항

마운트 구동을 위한 전자부가 내장된 시스템

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
최대 하중	kg	360 (미국, RC Optics)	-	200
최대 이동 속도	deg/sec	66 (미국, RC Optics)	20 (개발중)	20
최대 이동 가속도	deg/sec2	66 (미국, RC Optics)	5 (개발중)	10
반복 정밀도	arc-second	0.02 (미국, RC Optics)	60 이하	5

주요결과물

○ 경위대 방식 고속 정밀마운트 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

50 (백만원)

합계

300 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자25

관리번호

천문연-02

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

IT기반 상용 통신기를 이용한 소형용 차세대 천체관측용 망원경 제어기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기·전자

IT

기타

기타

중분류

광응용기기

광응용기기

기타 정보

기타

소분류

결상기기

결상기기

기타 정보

키워드

한글

천체망원경

망원경 가대

망원경 제어

영문

Astronomical Telescope

telescope mount

telescope control

개  요

IT기술을 접목한 상용 통신기(스마트폰, 아이폰, 테블릿 PC 등)를 이용한 중소형용 차세대 천체관측용 망원경 제어기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

10m급 이상으로 연구관측을 목적으로 하는 대형 천체관측용 망원경 제작을 제외한 중소형 망원경 제작 사업은 초기에 대형 플렌트가 필요치 않는 초정밀 제어 및 가공 산업으로 중소기업에 적합 한 사업이다.

개발목표

1. IT 기반 상용 통신기를 이용한 소형 광학망원경 제어 및 관측기술 개발

2. IT 기반 상용 통신기를 이용한 소형 광학망원경 구동부, 제어부 및 시제품개발

개발내용

1. 상용 통신기를 이용한 망원경의 구동부 및 가대 설계 제작

2. 상용 통신기를 이용한 망원경의 제어부 설계 제작

3. 상용 통신기를 이용한 망원경의 제어용 Software 설계 및 제작

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Pointing Precision (High-Precision Mode)	arcminutes	up to 5 (미국, Meade Instruments)	-	4
Slew Speeds	deg/sec	6.5 (미국, Meade Instruments)	-	3
Tracking Accuracy	arcseconds	±3.5 (미국, Takahashi America)	-	±3.5

주요결과물

소형 광학망원경용 가대와 구동부 및 제어부(시제품, 도면, 전자 회로, S/W등 포함)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-정보통신16

관리번호

천문연-03

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Mm파 Cryogenic Amplifier 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

정보통신

전기전자

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

IT융합

중분류

위성-전파

전기전자부품

핵심부품

초고속 무선 멀티미디어

소분류

전자파기기

초고주파 발생소자

기타 정보통신 부품기술

키워드

한글

극저온 증폭기

밀리미터파

영문

Cryogenic Amplifier

Mm wave

HEMT

개  요

상온에서 동작하는 증폭기로는 감지할 수 없는 수준의 작은 신호까지 감지할 수 있는 극저온 MMIC 증폭기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

극저온 MMIC 증폭기는 동작을 위해서 냉각 시스템이 필요하기 때문에, 높은 감도를 필요로 하는 특수 목적에 사용된다. 이는 대기업 보다는 중소기업에 더 적합함

개발목표

1, 사용 주파수 : 40 – 50 GHz

2, 이득 : 20 dB 이상

3, 등가잡음온도 : 50 K 이하 또는 100 K 이하

4, 동작온도 : 절도온도 15도 K

개발내용

1, Waveguide to Microstrip Feeder 설계 기술

2, 극저온 증폭기 이득(gain) 및 잡음 특성 평가 기술

3, 극저온 증폭기 모듈 개발

4, 국내 개발 MMIC 의 극저온 특성

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
등가잡음온도	K	20 K (미국, 국립전파천문대)	없음.	< 50 K
이득	dB	20 또는 30 dB	없음.	> 20 dB

주요결과물

극저온에서 동작하는 40 GHz 대역 저잡음 증폭기 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

100 (백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자50

관리번호

천문연-04

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	█ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전파신호처리를 위한 광대역 자동상관 전파분광기(Auto-Correlation Spectrometer) 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

IT

기타

6대 제조기반기술

중분류

계측기기

계측기기

기타

기타

소분류

전자계측기

전자계측기

기타

키워드

한글

전파신호처리

전파분광기

전파상관기

영문

Auto-Correlation Spectrometer

Spectrometer

Correlator

개  요

○ 전파망원경 시스템의 신호처리 장치인 광대역 자동상관 전파분광기(Auto-Correlation Spectrometer) 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 전파 신호처리를 위한 전파분광기는 주파수가 높고 특정 주파수 대역의 신호를 분석하는 장비로 최근 광대역 상관용 전자칩이 개발되어 다채널, 고 분해능과 초고속으로 신호를 처리 할 수 있는 기술이 개발되고 있다.

○ 한국천문연구원에는 협대역 필터뱅크형 전파분광기를 자체 제작한 경험이 있어, 중소기업과 공동으로 광대역 전파분광기를 개발할 수 있다.

○ 개발된 전파분광기를 연구 활동에 적용하고, 이를 응용한 전파신호처리기술을 다른 산업에도 전파할 수 있다.

○ 전파신호 장치의 개발은 초기에 대형 플랜트나 고가의 제작설비가 필요하지 않는 설계 기술과 제작사업으로 중소기업에 적합하다.

개발목표

○ 고 분해능, 다채널, 광대역의 전파분광기 개발

개발내용

○ 고 분해능, 다채널, 1GHz대역 이상의 전파분광기 설계

- 광대역 전파분광기 분해능, 채널 수 결정 및 설계

- 상관칩을 이용한 신호처리부 설계

- 주파수 다운 컨버터, 샘플러, 상관회로 등 전파분광기 설계

- 컴퓨터 인터페이스 회로 설계

○ 고 분해능, 다채널, 1GHz대역 이상의 전파분광기 제작

- 전파분광기 시스템 제작, 시험, 안정도 검증

- 시스템에 연결 시험 관측

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분광기설계기술	1식	미국,	한국천문연구원	자체설계
다채널분광기	채널	미국, 1024채널	한국천문연구원, 512채널	1024채널
광대역분광기술	대역폭	미국, 4GHz	한국천문연구원, 400MHz	1GHz

주요결과물

○ 고 분해능, 다채널, 광대역의 전파분광기 설계 설계도 및 시제품개발

○ 전파망원경 시스템에 연결 관측된 신호처리 결과물

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-정보통신17			관리번호			천문연-05
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	스트림 기반 대용량 데이터 전송 기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	정보통신	정보/통신			IT		기타		-
	중분류	광대역 통합망	광대역 통합망			기타
	소분류	서비스 및 제어	서비스/제어			기타
키워드	한글	대용량 데이터			스트림 전송				초고속 네트워크
	영문	mass data			stream transfer				advanced network
개 요	○ 교육, 연구, 방송, 의료 등 정보통신 등의 분야에서 생상된 방대한 데이터를 보다 신속, 정확하게 전송하는 것은 국가 산업 및 연구 분야의 경쟁력과 직결 ○ 이러한 중요성을 인식하여 해외 대학 및 연구기관에서는 대용량 데이터를 실시간 또는 준-실시간으로 전송하는 기술개발에 전폭적인 지원을 아끼지 않고 있음 ○ 본 과제에서는 디스크 상의 파일을 전송하는 기존의 일반 파일 레벨을 넘어 메모리 상의 스트림 형태의 데이터를 대량으로 실시간 전송할 수 있는 시스템 기술을 개발하고자 함
중소기업 적합성 및 필요성	○ 소프트웨어 기반 IT 기술은 타 사업 및 기술에 비해 적은 비용을 들이고도 커다란 성과를 거둘 수 있는 대표적인 분야. ○ 대용량 데이터 전송 기술은 적정 수준의 연구비 지원만 이뤄진다면 중소업체라도 얼마든지 경쟁력 있는 제품을 개발하여 수익을 창출하는 것이 가능하며 실제 이 분야 관련 경쟁력 있는 해외 업체의 절대다수는 중소업체가 차지하고 있는 실정 ○ 우리나라는 세계 최고의 네트워크 인프라를 갖추고 있기에 대용량 데이터 전송 기술에 대한 수요가 세계 어느 나라보다도 높고, 글로벌 테스트베드로의 성장 가능성 역시 무궁무진 ○ 무엇보다 해당 기술의 개발을 통해 중소업체 역시 원천기술 확보를 통한 상당한 수익 창출이 가능할 것으로 예상
개발목표	○ 데이터 전송 방식: 스트림, 파일 두 가지 모드 지원 ○ 네트워크 인터페이스: Fast Ethernet, GbE, 10GbE ○ 기반 프로토콜: UDP(데이터 전송) + TCP(제어 및 QoS) ○ 전송 속도: 수십 Mbps ~ 수 Gbps

개발내용

○ 주요 성능

- 데이터 전송모드: 스트림, 파일

- 데이터 전송속도 : 최대 9.5Gbps (스트림), 6Gbps(파일)

※ 10G 기반 초고속 네트워크 환경 기준

- 데이터 처리한도 : 10Gbps

○ 주요 특징

- 파일 또는 스트림 형태의 대용량 데이터를 네트워크 상에서 초고속 전송

- 데이터 전달의 실시간 필요성 유무에 따라 전송 방식 지정 가능.

- 10G 인터페이스를 통해 입력되는 데이터의 경우 메모리를 경유한 실시간 다이렉트 전송

- 대용량 데이터를 보다 신속하고 안정적으로 전송할 수 있도록 UDP, TCP를 모두 적용한 프로토콜 설계

○ 기타 요구 사항

- 데이터 송신에 있어 목표로 하는 속도 설정 가능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
대용량 스트림 전송 프로토콜 구현	식	네덜란드, JIVE	파일 전송 수준에 머무르고 있음	Gbps 급 실시간 데이터 스트림 전송
대용량 파일 전송 프로토콜 구현	식	미국, ASPERA	1GbE 네트워크 기준 ASPERA보다 전송속도가 20Mbps정도 떨어짐	ASPERA에 필적하는 파일 전송 속도

주요결과물

○ 실시간 발생 데이터에 대한 스트림 기반 전송 프로토콜(최대 9.5Gbps)

○ 파일 기반 대용량 데이터 전송 프로토콜(최대 6Gbps)

※ 10G 기반 초고속 네트워크 환경 기준

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-정보통신18			관리번호			천문연-06
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	초고속 데이터 저장 스토리지 시스템 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	정보통신	정보/통신			IT		기타		-
	중분류	U-컴퓨팅	U-컴퓨팅			기타		기타
	소분류	서버기술	서버기술			기타
키워드	한글	초고속 데이터			분산처리				스토리지
	영문	high speed data			Distributed Computing				Storage
개 요	○ 고에너지 물리, 천문학, 미래 네트워킹 등의 과학연구 분야에서 발생되는 데이터양은 날로 증가 ○ 일반 데이터와 달리 이러한 과학 데이터는 대규모 연구시설에서 Gbps 속도로 즉각적으로 생산되며, 데이터 양 또한 수십 TB에 이를 정도로 방대한 특성 ○ 초고속 환경에서 대용량 데이터에 대한 안정적 기록 및 효율적인 데이터 접근의 필요성은 정부출연연구기관을 비롯한 타 연구현장으로 더욱 확장되고 있는 추세 ○ 본 제안서에서는 이를 효과적으로 저장할 수 있는 스토리지 시스템을 개발하고자 함
중소기업 적합성 및 필요성	○ 대용량 데이터 저장에 있어 현재 출시된 대다수의 제품은 수백 TB 용량의 고비용 스토리지에 기반, 또한 국내시장의 절대비중을 외산이 차지 ○ 이는 상당부분 대기업 내지는 국가 공공시설을 대상으로 한 시스템으로 초고속 데이터 입출력보다는 사용자 데이터의 저장용도로 사용되고 있음. 뿐만 아니라 일반 연구기관 및 중견업체의 수요는 반영하지 못하고 있는 실정 ○ RAID 기반 디스크 어레이 기술을 적절히 가공, 최적화시켜 초고속의 데이터의 입출력을 구현할 수 있으며 이는 연구역량만 뒷받침된다면 중소업체라도 얼마든지 개발가능
개발목표	○ 데이터 저장 매체: SATA HDD, SSD ○ 저장 용량: 8TB~32TB ○ 기록 및 재생 속도: 1Gbps ~ 16Gbps ○ 네트워크 인터페이스: 10GbE x n ○ 스토리지 구성 인터페이스: 초고속 데이터 저장에 최적화된 별도의 보드 제작

개발내용

○ 최대 16Gbps 실시간 데이터를 기록 처리하는 스토리지 시스템 개발

○ RAID 기반 최적화된 모듈 제작

○ 데이터 분산 저장 및 파일 접근 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
SATA 디스크 또는 SSD 기반 초고속 입출력 가상 스트로지 구현	Set	미국, Conduant	범용 기술인 RAID 이외에는 국내 기술력 전무	다수의 디스크, SSD를 초고속 단일 스토리지로 가상화
RAID 기반 데이터 입출력 모듈 제작	EA	미국, Conduant	상동	1Gbos ~ 6Gbps
가상 스토리지 제어 프로그램 구현	식	미국, Conduant	상동	리눅스 및 윈도우 파일 시스템 지원

주요결과물

○ 다수의 디스크 어레이, SSD로 구성된 가상 스토로지

○ RAID 기술 기반 대용량 데이터 입출력 처리 모듈

○ 제어 프로그램

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-전기·전자66

관리번호

천문연-07

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	█ 이전기술

개발기술명

중형(50cm∼1m급)망원경 기계부 및 제어 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기·전자

전기·전자

기타

기타

-

중분류

광응용기기

광응용기기

기타

기타

소분류

결상기기

결상기기

기타

키워드

한글

천체망원경

망원경 가대

망원경 제어

영문

Astronomical Telescope

telescope mount

telescope control

개  요

50cm∼1m 급 천체망원경 기계부(경통, 가대)와 제어시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

교육 및 연구용으로 사용되는 50cm~1m 급 중형망원경은 관련 기술 개발이 이미 완숙기에 접어들었으며, 연구개발 및 제작 인프라 구축에 많은 자금이 소요되지 않아 중소기업에 적당한 제품이다. 망원경 가격은 한 대에 3~15억 정도이고 다품종 소량 생산이므로 대기업에서 취급하기에는 적절하지 않기 때문에 외국에서도 대부분 중소기업에서 제작 판매하고 있다.

개발목표

1. 연구 교육용으로 사용될 수 있는 고성능 중형망원경 기계부 및 제어기 개발

- 경면 변형: r.m.s. 1/20 λ 이하

- 이동속도: 인공위성 추적 등을 위하여 20°/sec 이상

- 추적정밀도: 1초각/10분 이내

- 가대 형식: 망원경 크기를 줄이기 위한 경위도식 가대

2. 개발된 가대를 설치하여 구동 시험

개발내용

1. 경통 광기계부 설계 및 제작

2. 가대 설계 및 제작

3. 전자 제어부 설계 및 제작

4. 망원경 제어 S/W 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
포인팅 정밀도	arcsec	20	r.m.s.40	20
추적 정밀도	arcsec/10minute	1	2	1
이동 속도	deg/sec	20		20

주요결과물

중형망원경 경통, 가대와 제어기 (시제품, 도면, 전자 회로, S/W 등 포함)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재116

관리번호

천문연-08

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

밀리미터/서브밀리미터 Quasi-optical 부품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계소재

재료

기타

비전Ⅳ. 기반주력산업 가치창출

6대 제조기반기술

중분류

금속재료

금속재료

기타

초정밀 가공시스템기술

소분류

재료공정기술

금속재료공정기술

기타

키워드

한글

밀리미터파

서브밀리미터파

준광학계

영문

Millimeter wave

Sub-millimeter wave

Quasi-optical system

개  요

○ 밀리미터/서브밀리미터 파장대역 전송을 위한 준광학계 부품 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 정밀 가공 업체와 연계하여 작은 규모/ 적은 인원의 개발 인력으로 개발 가능함.

○ 가능한 자체 가공 샵을 가지고 있는 사업체가 선호됨.

개발목표

○ 밀리미터/서브밀리미터 파장 대역에서 이용 가능한 미러나 유전체 렌즈 등의 초점 소자 제작

○ 밀리미터/서브밀리미터 파장 대역에서 손실이 적은 준광학 필터 제작

개발내용

○ 주요 성능

- 오차의 RMS값이 원하는 파장의 1/100의 제작 정밀도

○ 주요 특징

- 가우시언 빔 이론을 이용한 광학적인 방법을 설계 기술로 이용.

- (서브) 밀리미터파 전송 시스템, plasma diagnostic등에 주로 사용되어 왔으며 기존 전송 시스템에서 손실이 크거나 고출력을 처리할 수 없는 분야에 사용될 수 있음.

- 발전하고 있는 테라헤르츠 주파수대용 소형 광학 부품은 고부가가치 상품이 될 수 있음.

○ 기타 요구 사항

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
밀리미터파 대역 반사, 흡수손실	%	5% 영국 토마스키팅사	기가레인사: 40GHz대역 10%흡수손실	100GHz대역 5%흡수손실

주요결과물

○ 준광학 초점 소자

○ 준광학 필터

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

100백만원

2차년도

100백만원

합계

200백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학09

관리번호

화학연-1-융복합

제안사업명

융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

신규 자외선 차단 실리콘 단량체 합성 및 입자 제조

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

NT

기반주력산업 (비젼 IV)

화학소재공정

중분류

정밀화학

정밀화학

나노기반공정

고기능 고분자 소재 기술

소분류

화장품/소재

화장품

나노화학 공정기술

키워드

한글

실리콘 입자

자외선 차단

나노입자

영문

Silicone Particle

UV-blocking

Nano-particles

개  요

○ 불용성 자외선 차단 실리콘 입자 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 인체로 흡수하지 않고 백탁현상을 일으키지 않는 자외선 차단 성분의 개발이 요구됨.

○ 기술 집약적이며, 시장 규모가 중소기업의 사업으로서 적합함.

개발목표

○ UV-A 및 B영역 중 일부 또는 모두를 흡수하는 관능기를 함유하는 신규 silicone단량체 개발

○ 크기가 50 nm이상이며 백탁현상을 일으키지 않는 UV-A와 B영역 중 일부 또는 모두를 모두 흡수하는 입자 개발

○ 개발한 입자의 효능 검증

개발내용

주요 성능

○ UV-B흡수 입자의 경우, 최대 흡광파장이 280-320 nm사이에 있고, 흡광계수가 300 cm-1wt%-1을 넘을 것

○ UV-A흡수 입자의 경우, 최대 흡광 파장이 330 nm를 넘어야 하며, 5% 사용시 PA가 ++를 넘을 것

○ UV-A/B흡수 입자의 경우, 단독 사용 시 자외선 흡수 영역이 280-400 nm사이에 존재해야 하며, 380 nm에서 흡광계수가 최대 자외선 흡수 피크에서의 흡광계수의 1/10이 넘을 것

○ UV-A/B흡수 입자의 경우, 단독 사용 시 함량 10%에서 SPF 15이상, PA++이상일 것

○ 모든 경우, 25%함유되어도 백탁현상이 없을 것.

특징

○ 유기 용매나 물에 녹아 나오는 물질의 양이 1%이내이며, 녹아 나오는 물질의 분자량이 3000을 넘을 것.

○ 50, 200, 500의 평균 입자 크기를 가진 3종 이상의 입자

○ FDA의 자외선 차단 성분에 포함되지 않을 수 있는 특징을 가질 수 있도록 제조할 수 있을 것.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
입자 5% 함유시 SPF	없음	10	7	10
입자 5% 함유시 PA	없음	+++	+	+++
백탁현상 발생 입자농도	%	6%	20	25
입자 크기 조절	없음	20, 300 nm	20-1000	50-500
자외선 안정성 (0.02mW UV lamp, 8시간)	%	100%	60%	100%이상

주요결과물

신규 UV 흡수 silicone전구체 및 silicone 입자

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학10

관리번호

화학연-2-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

이산화탄소 저감을 위한 클링커 활성 화합물 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

ET

비젼Ⅲ

기타

중분류

정밀화학

유기화학

환경기반

030400

소분류

첨가제

유기재료화학

대기오염물질저감 및 제거기술

키워드

한글

클링커

활성 화합물

이산화탄소

영문

clinker

activating chemical

CO2

개  요

○ 시멘트 제조시 분쇄공정에 적용되는 강도증진 및 분쇄조제의 기능을 갖는 클링커 활성 화합물 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 저탄소 정책에 의해 시멘트에 혼합재의 사용량이 10%까지 증가함에 따라 저하되는 강도 및 분말도를 증가시키기 위해 클링커 활성 화합물의 개발이 요구됨

○ 해외 경쟁력 강화된 국내의 시멘트 클링커 활성 화합물의 개발이 요구됨

개발목표

○ 시멘트 혼합재 사용량이 10.0% 까지 증가함에 따라 저하되는 압축강도 및 분말도를 기존과 동등 이상의 분말도와 압축강도를 갖게 하는 클링커 활성 화합물 개발

개발내용

○ 주요 성능

1. 클링커 활성 화합물의 화학적 특성

- pH : 8~14,  점도 : 80 cps 이하

2. 혼합재 첨가율 10%일 때 클링커 활성 화합물 적용된 시멘트의 물리적 특성

- 평균입경: 3-35 μm 이하

-  3일 압축강도 : 압축강도 15 MPa 이상

- 28일 압축강도 : 압축강도 30 MPa 이상

○ 주요 특징

- 현재 상용화되고 있는 클링커 활성 화합물보다 사용량 대비 높은 품질 확보

- 저장 안정성 및 공정 적용에서 사용의 용이성 : 경쟁 제품 동등 수준 유지

○ 기타

- 최종 시멘트의 품질이 한국산업규격(KS) 규격의 요구 성능 수준 충족

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분쇄조제 물성	pH	-	7 ~ 10	7 ~ 11	8 ~ 14
	점도	cps	80 (max)	80 (max)	80 이하
시멘트 최종물성	평균입경	μm	3-45	3-45	3-35
	3일 압축강도	%	14.2 이상	12.7 이상	15 이상
	28일 압축강도	%	29.5 이상	28.4 이상	30 이상

주요결과물

○ 혼합재 10.0% 이하 함유된 시멘트에 적합한 강도 증가용 클링커 활성 화합물

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학11

관리번호

화학연-3-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Nitrite-Free 비금속 변색방지(Tarnish Inhibition)용 고투명성 고분자필름 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

ET

비전Ⅳ

신소재-나노융합

중분류

고분자재료

고분자재료

청정생산

고기능성 고분자 소재기술

소분류

복합재료

제조기술

복합재료

제조기술

유해성 원부재료 대체기술

키워드

한글

변색방지

아질산 비함유

고분자필름

영문

Tarnish Inhibition

Nitrite Free

Polymeric Film

개  요

o 비금속(실버, 구리, 알루미늄 등)의 변색을 방지하기 위한 고 투명성 유․무기 하이브리드 기능성 고분자필름 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o 필요성 : 본 기술은 자동차 및 전기․전자부품, 화폐(비금속류) 수출시 이들의 변색을 방지하는 필름으로 성능발현의 핵심인 마스터배치를 전량수입에 의존하고 있어 이를 국산화 할 경우 안정적 생산기반과 수출제품의 신뢰도를 향상시킬 수 있음

o 적합성 : 본 기술은 기능성 필름 제조기술로써 대기업등에서 생산한 비금속류의 부품 수출시 사용되는 필름으로 중소기업에 적합함

개발목표

o 비금속 변색방지(Tarnish Inhibition)용 고분자필름 개발

o 고투명성의 광학특성을 갖는 고분자필름 개발

o Nitrite Free 환경친화형 비금속 변색방지용 고분자필름 개발

개발내용

o 주요성능

- 변색방지성능 : 24h 산가스(Acid Gas)환경하 노출 후 변색이 없을 것

- 광학특성 : Haze Meter로 측정시 95% 이상의 투명성(Clarity) 확보

- Nitrite-Free : Ion Chromatography로 측정하여 NO2 검출되지 않을것

o 주요특징

- 인체에 유해한 Corrosion Inhibitor를 사용하지 않고 변색방지 성능 충족

- 일반 PE 수준의 고투명성 고분자필름 제조

o 기타 요구사항

- 주요 수요업체 요구성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
변색방지성능	h, %	24h, 0% (미국, Daubert Cromwell)	Master Batch 수입의존	48h, 0%
투명성	%	95% (미국, Daubert Cromwell)	Master Batch 수입의존	95% 이상
Nitrite-Free	ppm	Not Free (미국, Daubert Cromwell)	Master Batch 수입의존	0 ppm

주요결과물

o Nitrite-Free 비금속 변색방지용 Master Batch 및 제조기술

o 고투명성의 광학특성을 갖는 비금속 변색방지용 고분자필름

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학12

관리번호

화학연-4-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

산업 보안용 고내열성 Green 유기형광재료 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

NT

기타

화학소재공정

중분류

정밀화학

유기화학

나노소재

기타

소분류

염안료중간체

유기재료화학

기타

키워드

한글

형광체

그린

보안

영문

fluorescent

green

security

개  요

○ 산업 보안용으로 이용 가능한 고내열성 Green 유기형광재료 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 위조상품 방지 및 산업 보안용 Green 유기형광재료 수요 급증에 따른 개발

○ 전량 수입에 의존하고 있어, 소재원천기술 확보 필요

○ 개발한 유기형광체의 잉크화 및 폴리머가공 시 사출성형 조건 확립

개발목표

○ 위조상품 방지 및 산업 보안용으로 이용 가능한 고내열성 Green 유기형광재료 개발

○ 최적의 Green 유기형광재료 잉크 Formulation 개발

○ 폴리머가공 시 사출성형 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 색좌표 : x= 0.31 ±0.01, y= 0.61 ±0.01

- 발광파장 : 견본품대비 520 ±5nm

- 발광강도 : 견본품대비 ±5% 이내

- 내열성(Weight loss, 300℃) : 견본품대비 5% 이하

○ 주요 특징

- 내열성이 우수한 Green 유기형광재료 개발.

- 최적의 Green 유기형광재료 잉크 Formulation 개발.

- 폴리머(PET) 등 사출성형 조건 수립 및 제조.

○ 기타 요구 사항

- 내열성 및 주요성능; 보안 관련 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단 위	세계최고수준 (보유국/보유기업)	현재 국내 최고수준	최종 개발목표
1. 색 좌표	(x,y)	x=0.31, y=0.61 (허니웰, 미국)	-	x=0.31 ±0.01, y=0.61 ±0.01
2. λmax, Em	nm	520nm (허니웰, 미국)	-	견본품대비 520±5nm
3. 발광강도	%	(허니웰, 미국)	-	견본품대비 ±5% 이내
4. 내열성 (Weight loss, 300℃)	%	(허니웰, 미국)	-	견본품대비 5% 이하

주요결과물

Green 유기형광재료, 잉크 및 사출성형물

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자26

관리번호

화학연-6-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

자동차용 전지 성능평가를 위한 새로운 휴대용 테스트 장치 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

화학

ET

환경/에너지프론티어 진흥

고효율

2차전지

중분류

전지

전기화학

에너지

2차전지기술

(031900)

소분류

제조 및 측정평가 장비

에너지 변환/저장 전기화학

050218 2차전지(리튬전지 등) 기술

키워드

한글

하이브리드 자동차

리튬이차전지

테스트 장치

영문

hybrid vehicle

lithium secondary battery

test device

개  요

○ 자동차에 탑재되는 납축전지 혹은 리튬이차전지용 휴대용 테스트 장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재 하이브리드 자동차의 증가로 인해 이에 탑재되는 리튬이차전지의 수요가 크게 증가하고 있으며 지금까지의 성능 평가방법은 매우 고가의 충방전기 등이 필수임

○ 이러한 충방전기를 대신하여 간단하게 휴대할 수 있는 테스트 장치의 개발이 시급하며 시장성, 기술성등에서 중소기업에서 개발하는 것이 적합함.

개발목표

○ 전지의 수명과 내부 컨덕턴스와의 상관관계 규명

○ 프로토타입의 테스트 장치 구현

개발내용

○ 기존의 상용화된 리튬이온전지의 수명에 따른 내부 저항, 용량 및 ac conductance 변화 등을 기존의 고가 장비를 이용하여 측정함.

○ 측정된 결과를 이용하여 전지의 용량 및 수명 등과 직접적 상관관계를 갖는 임피던스 인자를 도출함.

○ 임피던스 인자를 이용하여 이를 측정하는 휴대용 기기를 제작하는 측정방법의 protocol을 확보

○ 확보된 protocol을 이용하여 휴대용측정기기에 적용하도록 함.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
용량 정확도	%	80 (CADEX, 미국)	-	70
저항 정확도	%	90 (CADEX, 미국)	-	90
전지 상태표시	-	상,중,하 표시 (CADEX, 미국)	-	상중하 표시

주요결과물

프로토타입의 테스트 장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300  (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재26

관리번호

화학연-7-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

구리 잉크 기반 엠보싱 인쇄기술을 통한

유연 OLED용 보조전극/투명전극 유연기판 제작기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계/소재

전기/전자

IT

정보-지식-지능화 사회 구현

화학소재공정

중분류

금속재료

디스플레이

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

소분류

기계/전자부품소재기술

EL/OLED

차세대디스플레이기술

키워드

한글

구리 잉크

인쇄

유연 OLED

영문

Cu Ink

Print

Flexbile OLED

개  요

유연 OLED용 보조전극/투명전극 형성을 위한 소재 및 공정 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 현재 ITO 증착된 유연기판은 플렉시블 OLED 적용을 위해서 투과도 및 면저항이 보다 향상되어야 하는 기술적 한계점을 지니고 있음.

○ 인쇄공정 기반으로 제작된 금속 메쉬패턴과 결합된 투명전극기판 제조 기술 개발이 요구되고 있으며, 특히 엠보싱 인쇄기술은 국내 중소기업들이 우수한 기술적 진보성을 지니고 있음. 따라서, 출연(연)에서 확보한 소재 관련 기초원천기술과 중소기업의 특화된 기술과의 융복합연구를 통한 응용기술 확보가 요구됨.

개발목표

○ 보조전극 형성용 Cu 기반 전극 소재 합성 기술 및 미세 엠보싱 인쇄 기술 개발

○ 유연 OLED용 저저항 보조전극/투명전극 유연기판 제작기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 비저항 (Cu 기반 박막): 4 μΩcm 이하

- 인쇄 선폭 (보조전극): 8 um 이하

- 면저항 (보조전극/투명전극): 50 Ω/sq 이하

○ 주요 특징

- 엠보싱 공정에 적합한 인쇄용 Cu 기반 전도성 잉크 개발

- 인쇄공정으로서 엠보싱 공정 적용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Cu 기반 잉크 장기 산화 안정성	개월	2 (한국/화학연구원, 한화)	2	> 2
Cu 기반 전도성 박막 비저항	μΩcm	10 (한국/화학연구원, 한화)	10	< 4
엠보싱 인쇄 선폭	um	5 (핀란드/VTT)	10	< 8
엠보싱 패턴 각인 속도	m/min	5 (핀란드/VTT)	3	> 5
보조전극/투명전극 면저항	Ω/sq	30 (독일/PolyIC)	100	< 50

주요결과물

보조전극/투명전극 전도성 유연 기판 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

180 (백만원)

2차년도

180 (백만원)

합계

360 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-화학13

관리번호

화학연-8-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

저온 소성형 고전도성 구리 페이스트 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

NT

기반주력산업 가치창출

신소재

나노융합

중분류

정밀화학

나노화학

나노소재

나노 소재∙소자

기술

소분류

나노응용기술

나노소재화학

나노소재기술

키워드

한글

구리 나노분말

도전성 페이스트

저온소성

영문

copper nanoparticle

conductive paste

low-temperature curing

개  요

○ 저온경화형 태양전지 및 PCB 등과 같이 낮은 소성온도에서 전도성이 우수한 전극 형성을 요구하는 전자부품에 대하여 스크린 인쇄와 같은 direct printing 방식으로 인쇄가 가능한 페이스트로서, 나노 구리분말을 전체 혹은 부분 적용하여 저온에서의 높은 전도성과 원가경쟁력 확보가 가능한 페이스트의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 국내 태양전지 셀 업체에서도 고효율의 저온소성형 태양전지에 대하여 다양한 개발이 시도되고 있으나, 원가 경쟁력 확보를 위하여 고가의 전극용 은 페이스트를 대체할 수 있는 페이스트에 대한 요구가 있음

○ PCB 산업에 있어서 배선용 및 비아홀, 쓰루홀 페이스트 등에 구리 및 은-구리 복합 페이스트를 적용하고 있으나, 저온에서의 도전성 향상에 대한 요구가 있음

○ 페이스트 산업은 각 개별 고객사의 공정조건과 need에 맞추어진 customized 제품의 공급이 필요하며, 따라서 출연(연)에서 확보한 원천기술을 활용하여 중소기업이 각 고객사별로 차별화된 제품을 개발함이 바람직함

개발목표

○ 페이스트 첨가용 구리 나노입자 개발

○ 200℃ 이하 소성용 고전도성 페이스트 조성 개발

○ Ag 페이스트 대체 가능한 Cu 및 Ag-Cu 페이스트 조성 개발

○ 스크린 프린팅 등의 direct printing에 적합한 페이스트 조성 개발

개발내용

○ 화학적 합성법에 의한 페이스트 첨가용 구리 나노입자 합성 및 산화방지 기술 개발

○ Cu 페이스트 나노입자 포뮬레이션 및 유동특성 제어 기술 개발

○ 페이스트 인쇄막 전도성 향상을 위한 소성 및 분위기 제어 기술 개발

○ 유기 첨가제 제거 및 저온 치밀화를 통한 고전도성 전극 저온 제조기술 개발

○ 저온 소성용 고전도성 페이스트 분산 안정성 향상 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전기비저항	μΩ‧㎝	< 10 for Ag paste (일본, Harima Chem.)	< 30 for Ag paste	max 20
열처리온도	℃	200	200 ~ 220	max 200
메탈함량	wt%	91	85	min 80
분산안정성	개월	> 3	> 3	min 3

주요결과물

○ 고전도성 nano-Cu 적용 저온소성형 페이스트 시제품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자27

관리번호

화학연-9-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

백색 OLED 용 유기 공통층 물질 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

화학

IT

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

신소재-나노융합

중분류

디스플레이

유기화학

핵심부품

차세대 디스플레이 기술 (012700)

소분류

디스플레이

부품 및 소재

유기재료화학

차세대 디스플레이 기술 (010113)

키워드

한글

유기발광소자

공통층

정공수송층

영문

OLED

Common layer

Hole-transport layer

개  요

AMOLED display 또는 OLED 조명 소자에 사용 가능한 백색 OLED 용 정공수송층 유기화합물의 개발

중소기업

적합성

및 필요성

□ 국내 OLED용 유기물질 개발 및 판매의 경우, 투자 대비 사업규모를 고려 시, 대부분 중소기업에 의하여 주도되고 있음

□ 대표적인 예로 덕산하이메탈 (HTL), 두산/CS 엘솔라 (HTL, Green Host), SFC (Blue Host/Dopant) 등을 꼽을 수 있음

□ 특히 UDC, 이데미츠 고산, 호도가야화학 등과 같은 유수의 유기물질 전문기업들이 광범위한 고유의 특허를 바탕으로 발광층 물질 시장을 공략하고 있는 반면, 상대적으로 특허의 저촉이 적은 공통층 물질 시장은 진입 장벽이 낮으며 발광층 개발 대비 비교적 소규모의 인적 물적 투자로 이익을 창출할 수 있어 중소기업에 적합함

개발목표

□ 정공수송층 (HTL) 물질 HOMO 에너지 레벨 < 5.8 eV

□ 정공수송층 (HTL) 물질 유리전이온도 > 130 oC

□ 정공수송층 (HTL) 물질 적용 OLED 단위소자 구동전압 < 4 V

개발내용

□ 정공수송층 (HTL) 물질 소재 설계 및 합성

□ 정공수송층 (HTL) 물질 정제 정제 프로세스 확립

□ 정공수송층 (HTL) 물질 단위 OLED 소자에의 적용 및 특성 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
HOMO 에너지레벨	eV	(이데미츠코산, 일본)	~ 5.8	5.8 이하 (Max)
유리전이온도	oC	(이데미츠코산, 일본)	~ 150	130 이상 (Min)
구동전압	V	(이데미츠코산, 일본)	~ 4	4 이하 (Max)

주요결과물

정공수송층 (HTL) 물질 관련 특허 2건 이상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-바이오의료30

관리번호

화학연-10-융복합

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

눈물순환이 우수한 나노우물 표면구조형 컬러렌즈의 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오ㆍ의료

생명과학

NT

건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

기능복원/보조 및 복지기기

융합바이오

나노 바이오

보건

생체재료기술

소분류

생체재료

나노바이오소재

의약 약물전달 시스템

키워드

한글

콘텍트렌즈

나노우물

컬러렌즈

영문

Contact lens

Nano-well

Color lens

개  요

눈물순환이 우수한 나노우물 표면구조의 제조기술 및 중합가능형 무기계 안료의 제조기술 개발을 통한 새로운 개념의 컬러렌즈를 개발함.

중소기업

적합성

및 필요성

-콘텍트렌즈 착용에 의한 안건강 악화를 방지함으로써 국민건강에 이바지함.

-콘텍트렌즈의 외국선진제품에 의한 시장잠식을 억제하고 수출을 활성화함.

개발목표

눈물순환이 우수한 나노우물 표면구조 및 중합가능형 무기계 안료의 제조기술 개발을 통한 눈물순환이 우수하고 안건강을 해치지 않는 나노우물 표면구조형 컬러렌즈의 개발.

개발내용

○ 나노우물 표면제조기술 개발 (나노우물 직경 = 40 nm 이하)

○ 중합가능형 무기계 안료의 제조기술 개발

○ 용출물 최소화 기술 개발 (용출량 = 0.01 mg/lens 이하)

○ 컬러렌즈의 완전몰드형 생산기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
산소투과도	DK	>15 (미국, 시바비젼)	8	>15
광투과율	%	>95 (미국, 바슈롬)	92	>95
코아가공 정밀도	mm	-	-	<0.001
렌즈도수편차	%	-	-	<5
물흡수도	%	-	-	40-50

주요결과물

나노우물 표면구조형 콘텍트렌즈

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학19

관리번호

화학연-11-녹색화

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고체산 촉매를 활용하여 Pentaerythritol 기반 아크릴레이트 UV 모노머를 합성하는 녹색공정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

ET

환경/에너지

화학소재공정

중분류

화학공정

화학공정

청정생산

폐기물 저감 및 재활용

소분류

촉매응용기술

촉매/반응기술

청정원천공정기술

키워드

한글

자외선 경화

모노머

고체산

영문

UV curing

monomer

solid acid

개  요

UV 경화 모노머 핵심 소재인 PETA, DPHA를 제조하는 에스테르화 공정에서, 균일 산 촉매를 고체산 촉매로 대체하고 이를 회수 재활용하게 하여 공정에서 발생하는 폐산폐수 발생을 원천 방지하며, 원가 경쟁력과 환경기술 경쟁력을 확보하고자 함.

* PETA: Pentaerythritol (tri/tetra)acrylate

* DPHA: Dipentaerythritol (penta/hexa)acrylate

중소기업

적합성

및 필요성

- UV 경화 소재 산업은 다품종 소량 생산 형태의 사업 구조를 취하고 있으며, 중소기업의 신성장동력 발굴 및 진출에 적합한 분야임. 본 사업이 목표로 하는 핵심 소재의 국내 생산을 위하여 국내 중견기업과 중소기업들이 사업 확대와 참여를 추진하고 있음.

- 개발 기술이 지속 가능한 성장을 할 수 있도록, 기술 개발 단계에서 친환경적인 녹색 신기술 확보와 다목적 제조 시설 응용을 염두에 두고 기술을 확보하여야 함.

개발목표

고체산 촉매를 활용하여 PETA, DPHA 소재를 합성하는 회분식 에스테르화 반응공정의 파일럿 규모 제조기술 확보

개발내용

- 최적 고체산 촉매의 선정 제시

- 공정 설계 및 운전 시험을 통한 공정 최적화

- 고체산 회수 재생 공정 기술 확립

- 미반응물의 회수 및 Recycling 공정 기술 확립

- 참여기업과 협력을 통한 파일럿 시험 완료

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
주반응시간	시간	12	24	12 Max
아크릴산 수율	%	95	85	95 Min
촉매(재생)주기	사용횟수	10	1	10 Min
폐기물 발생량	리터/톤_제품	1,000	2,000	1,000 Max

주요결과물

- UV 모노머 생산용 고체산 촉매 시제품

- 다관능기형 UV 모노머, UV 경화제 시제품 (PETA, DPHA)

- 스케일업 시험과 시험생산을 위한 에스테르화 단위 공정의 Pilot Plant

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

262.5 (백만원)

2차년도

262.5 (백만원)

합계

525 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학20

관리번호

화학연-12-녹색화

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

마그네트론의 핵심소재인 고전압 커패시터(capacitor)용 유전체분말의 녹색제조공정 기술공동개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

재료

NT

환경/에너지 프론티어 진흥

신소재-나노융합

중분류

세라믹재료

세라믹재료

나노소재

환경친화적 소재 제조공정

소분류

원료및 나노

세라믹분말

원료/나노세라믹분말

나노소재

기술

키워드

한글

유전체 세라믹 분말

관통형고전압 커패시터

마그네트론

영문

Dielectric ceramic powder

High voltage capacitor

magnetron

개  요

절연내력 및 신뢰성 특성(내습,고온부하,내구성)이 우수한 고전압 콘덴샤용 원료 개발

중소기업

적합성

및 필요성

휴대폰이나 와이파이같은 무선통신,텔리비젼 등에 주로 사용되는 주파수 송수신에는

여러 기능에 따라 성능을 발휘하는 필터가 사용되어야 하며, 이러한 RF

(radio frequency) 또는 마이크로파 주파수 유전필터의 일종임. 극초단파를 발생

시키는 마그네트론에도 구성물질의 특성 또는 구동전원공급 등에 많은 기술들이

집적되어 있음. 특히 마그네트론은 마이크로파를 발생시켜야 하는 전자렌지의 핵심부품으로서 이를 제조하기 위하여는 내습,고온부하,내구성등의 신뢰성을 나타내기

위한 최적의 조성을 지닌 분말 제조조건 최적화 등이 확립되어야 함..

자체적인 기술 및 제품개발경험을 지닌 중소기업의 단위기술별 애로기술과 제조공정녹색화함으로서 제조현장에서의 녹색화 효과를 도출하는 목적을 지닌 중소기업에 적합하다. 특히 출연연구원의 기술을 접목하여 공동개발함으로서 제조공정 및 제품 규격의 신뢰성을 향상시키는 녹색화기술을 통하여 경쟁력있는 제품개발로의 연계가 필요함.

개발목표

○조성개발 및 분말 제조조건 최적화를 통한 고전압 커패시터용 유전체 원료 개발

○절연내력 및 신뢰성 특성(내습,고온부하,내구성)이 우수한 원료 개발

개발내용

○ 주요 개발 기술

- 마그네트론용 분말소재의 표면개질 특성과 조성개발

- 소비자의 목표사양에 따른 원료분말 제조 최적화기술 개발

- 양산화에 따른  녹색공정 최적화, 성능 재현성 및 신뢰성 평가 기술개발

○ 주요 목표사양

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
유전상수 (Dielectric constant)	-	4,200 이상 (일본,교리츠)	-	4,200이상
유전손실 (Dielectric loss)	%	1.0 이하 (일본,교리츠)	-	0.7이하
온도특성 (Temp coefficient)	%	+20%/-55% 이내	-	20%/-55% 이내
절연내력 (Break down voltage)	KV/mm	5이상 (일본,교리츠)	-	5이상
원료 분말 입도 Average particle size	㎛	1.5이하 (일본,교리츠)	-	1.3이하

주요결과물

○ 조성개선 및 성능개량 기술에 대한 지적소유권 확립으로 제조공정 녹색화

○ 고전압 커패시터용 원료 제조기술 노하우 확립

○ 수요업체의 고전압 커패시터 특성 평가 성적서 및 신뢰성 평가능력 향상

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200(백만원)

합계

400 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-화학21

관리번호

화학연-14-녹색화

제안사업명

□ 융․복합	█ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

REACH 대응 고온공정 열가소성 수지용 차아인산계 난연소재의 상용화 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

그린 IT

중분류

정밀화학

유기화학

환경기반

환경친화적인 소재․제품 및 공정기술

소분류

전자산업용

정밀화학소재

유기재료화학

대기오염물질 저감 및 제거기술

키워드

한글

고온 공정

난연제

차아인산

영문

High-temperature process

flame-retardant

phosphinate

개  요

환경규제(REACH) 대응을 위한 260 oC 이상의 가공 공정을 갖는 열가소성수지용 비할로겐 난연 소재의 상용화 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

o. 비할로겐계로서 고온에서 가공 공정이 필요한 PET, PBT, Nylon 등에 적용할 수 있는 내열성(Tm)이 높는 인계 난연 소재의 개발.

o. 고온 가공용 열가소성 수지에 적용할 수 있는 난연 소재의 전처리 가공공정 개발.

개발목표

o. 260 oC 이상에서 가공 공정에 적합한 열가소성 수지 (PET, PBT, Nylon)용 차아인산계 난연소재의 제조방법 및 제조공정 확립

o. 열가소성 난연 수지에 적용하기 위한 가공 조건 확립, 시제품 생산 및 상용화

개발내용

o. 주요 성능

- 내열성: 260 ℃(Td) 이상의 난연소재

- 난연성: 수지에 20 wt% 사용하여 V0의 난연성 달성 순도 95% 이상

- 입도: 20㎛ 이하

o. 주요 특징

- 표면처리 기술개발로 선진국 제품과 차별화

- 표면처리 기술개발로 선진 제품과 차별화 및 수지별 배합 조건으로 품목 다양화

o. 기타 요구사항

- 유해물질 RoHS 기준 충족 (할로겐함량 800 ppm 이하) 및 수지 적용 UL-V0 충족

평가항목 (주요성능 Spec)	단위	전체에서 차지하는 비중(%)	세계최고 수준 (독일/ Clariant)	개발 전 국내수준	개발 목표치		평가방법
			성능수준	성능수준	1차년도	2차년도
1.수율	%	20	88	없음	>80	>90	자체평가
2.순도	%	20	94	없음	90	95	자체평가
3.내열성	℃	20	330	없음	>280	>330	KS M ISO 17227
4.입도	㎛	20	3	없음	5	3	ASTM B822
5.난연성		20	V0	없음	V0	V0	UL94

주요결과물

o. 고온 가공 열가소성수지용 난연 소재 및 제조 공정 개발

o. 난연 수지 3종 이상 개발

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학29

관리번호

화학연-15-연구장비

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

전반사 가능 광결정 스마트 코팅소재 제조공정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

NT

기반주력산업

가치창출

신소재-나노융합

중분류

정밀화학

광화학

나노소재

나노소재․소자기술

소분류

나노

응용기술

광소재

화학

나노소재기술

키워드

한글

3차원 광결정

광반사

스마트 코팅소재

영문

3D photonic crystals

photonic reflection

smart coating materials

개  요

○ 특정파장의 가시광을 반사하여 full color 자연색을 구현하거나, 모든 파장대의 광 영역에서 선택적 전반사가 가능한 3D 광결정 스마트 코팅소재 제조공정기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 감성디자인 소재로서는 전자제품, 백색가전, 자동차, 건축용 내외장재, 의류․피혁,     플라스틱 분야의 full color 자연색 구현 가능 신규 감성소재의 개발이 필요

○ 기존 태양전지의 광전효율 향상을 위한 광반사 재료의 개발이 요구되며, 하이테크형 중소기업에 적합한 분야임

개발목표

○ 결정 격자면이 3차원 광결정 구조를 갖는 고정형 광결정 스마트 코팅소재 개발

○ Etching, substitution 등 후처리가 필요 없는 코팅공정 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 광결정 나노복합체 입자 입도편차: ±5% 이내

- 단일파장 광반사율 95% 이상

- 코팅층 내마모도: 연필경도 5H 이상

- 발색 수: 16 color 이상 (자연색)

○ 주요 특징

- 특정파장의 광 반사율이 100%에 가까워 기존에 불가능한 full colr 구현이 가능     - 광반도체, 광통신, 레이저, 태양전지 광증폭 소재 및 고반사율 소재 등 신규응용       분야가 많고, 개발 시 글로벌선도 산업제품 경쟁력의 지속적 우위 확보가 가능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
입도편차	%	10 (캐나다, 토론토대)	6	max 5
입자구형도	무차원	1.2 (미국, 듀폰)	1.3	max 1.2
결정화율	%	95 (미국, 듀폰)	90	min 98
단일파장 광반사율	%	90 (미국, 듀폰)	60	min 95
내마모 경도	H	5H (미국, 듀폰)	5H	min 5H
구현색상	발색 수	8 한국, KAIST)	8	min 16

주요결과물

○ Full color 자연색 구현 가능 고정형 3D 광결정 스마트 코팅소재 (16 color 이상)

○ 광결정 필름, 광결정 잉크, 태양전지 광반사 소재 (광반사율 95% 이상)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-전기·전자51			관리번호			화학연-16-연구장비
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	대면적 디스플레이 LGP용 광경화 수지 및 패터닝 기법개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	전기․전자	전기․전자			IT		기반주력산업가치창출		친환경생산ㆍ신소재
	중분류	디스플레이	디스플레이			핵심부품		고기능 고분자 소재 기술
	소분류	디스플레이부품 및 소재	디스플레이 부품/소재			차세대 디스플레이 기술
키워드	한글	도광판			광경화				패터닝
	영문	Light Guide Panel			UV Curing				Patterning
개 요	- 대면적 고효율 디스플레이용 LED-BLU-LGP의 미세 패턴 형성을 위한 광경 화 수지 및 패터닝 기법개발 기술
중소기업 적합성 및 필요성	- 현재 디스플레이 시장의 대기업들은 무한경쟁과 전 세계적 경기침체와 맞 물려 단가 경쟁력 확보를 위하여 각종 소재 및 부품류에 아웃소싱 개념을 도입하여 국내⋅외 중소기업으로부터 단위 부품들을 공급받고 있음. - 2010년 기준 LED TV의 판매량은 삼성이 23%로 세계 1위이며, LG의 경우 10%로 세계 4위의 판매량을 기록함. - 향후 TV시장의 동향은 슬림화, 장수명화, 저중량화, 친환경화 및 고품질화가 요구됨 - 기존 BLU 모듈의 LGP 소재는 PMMA sheet에 IR 잉크를 건조하여 사용하는 프린트 방식이나 인쇄성 및 생산성 등에서 문제가 되고 있음. - 따라서 친환경적이고 생산성이 대폭 향상된 고품질의 UV 경화형 프린트 타입이 요구됨.
개발목표	- 대면적화 40 ~ 60“급 디스플레이 LGP용 고휘도 광경화 수지 개발 - 광경화 방식에 의한 LED 광원 절감형 고휘도 LGP용 패터닝 기법 개발 - 고효율, 고휘도 및 고신뢰성의 무기소재 개발 및 배합방법의 연구 - LGP sheet 두께 절감을 위한 패턴 형성 기술 확보 및 LGP 관련 BLU OEM 방식 구축

개발내용

○ 주요 성능

- NVM% : 100% 고형분 타입으로 생산성이 우수한 친환경 광경화 수지

- 생산성 : IR 잉크 대비 경화 시간에 따른 생산성 45% 이상 향상

- 색좌표/휘도 균일도 : 기존의 IR 잉크 수준과 동일 또는 우수

- 32" LGP IR 잉크 패턴 불량율은 2% 이하로 UV 경화 소재는 1%로 이하의 불량률 저하가 가능하며, 대면적 시 불량률 저하 효과는 증가함

○ 주요 특징

- 패턴 소재는 기존제품인 IR 잉크 용제형에서 광경화 무용제형 소재로 개   발하여 생산성 증대 및 친환경화 가능

- 기본 성능은 IR 잉크 대비 동일 또는 향상된 소재로 개발

- 광경화 수지 및 패턴 설계는 대면적화 LED bar 절감형 디스플레이용 LGP   제조 가능

- LED 광원 절감형 BLU 개발은 고휘도 광경화 소재 개발 및 패터닝 기술   확보로 차세대 LGP 개발 가능

○ 기타 요구 사항

- 기 구축된 장비 활용을 통한 복합수지 및 경화물에 대한 분석, 평가

- 유해물질검사, 내후성, 내구성 등 신뢰성 검증을 통한 제품의 신뢰성 향상

- 광 확산에 의한 미세 패턴 설계 및 제조 기반 기술 확립 요구

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
색좌표 (ΔWx, ΔWy)		-	-	ΔWx,ΔWy < 0.005	ΔWx < 0.003 ΔWy < 0.003
휘도 균일도		%	-	78~86%	80~84%
접착력(Cross cut test)		-	-	100/100	100/100
Hardness		H	-	-	1H 이상
분산(입도분포)		㎛	-	D50=3±1	D50=3±0.5
신뢰성 평가
60℃, 80%RH, 1,000hr	ΔWx ΔWy	-	-	ΔWx,ΔWy < 0.005	ΔWx < 0.004 ΔWy < 0.004
	휘도균일도	%	-	76~88%	79~85%

주요결과물

- 특허 : 2건 이상의 광경화성 수지 및 LGP 관련 패터닝 기법

- 논문 : 2건 이상 SCIE 또는 SCI급 광경화 수지 및 LGP 관련 패터닝 기법

- 사업화 및 양산화 : LGP 생산 업체를 통한 생산량 확보 및 매출 신장

- 중국 및 대만의 생산 라인 물량 확보 및 독자적 생산 및 판로 기반 수립

- 광경화 수지 및 광학 LGP 패턴 설계를 통한 LGP OEM 생산 라인 구축

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-화학30

관리번호

화학연-17-연구장비

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

고품위 입자 제조를 위한 micro-mixing 효과를 활용한 연속 반응기 및 응용제품 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화공

ET

환경/에너지 프론티어 진흥

화학소재공정

중분류

화학공정

화학공정

에너지

2차 전지기술

소분류

기초무기소재 공정기술

기초무기소재 공정기술

기타에너지기술

키워드

한글

미세 혼합

연속식 반응기

탄산리튬

영문

micro-mixing

Continuous reactor

Lithium Carbonate

개  요

다양한 용도의 결정입자를 균일한 물성을 가지면서 연속제조 할 수 있는 용도별 특화된 Taylor 흐름 반응기를 개발하고 이를 이용하여 촉매 및 탄산리튬 제조로 활용 연구를 수행하고자 한다.

중소기업

적합성

및 필요성

촉매 및 탄산 금속염은 응용 공정에 따라 다양한 제품을 판매해야하는 다품종 소량생산 분야로서 이전부터 중견기업 또는 중소벤처 기업에서 사업을 진행하고 있는 분야이다. 이는 다른 사업 분야에 비해 판매량이 적지만 기술집약적인 제품으로 고수익을 얻을 수 있어 많은 기업에서 사업을 시작하고 있는 상황이다.

개발목표

결정입자 제조 및 금속 담지 방법별 특성화된 Taylor 흐름 반응기 제품화

연속 생산이 가능한 고효율 Taylor 흐름 반응기를 사용한 고품위 탄산리튬 개발

고품위 탄산리튬 제조용 Pilot 규모(10kg/day) Taylor 흐름 반응기 개발

개발내용

- 촉매 제조 방법별 다기능 촉매 제조용 반응기 개발 및 각 제조 방법별
적용 가능 공정 조건 확보
: 반응기 설계 인자, 운전 영향 연구

: 최대 생산성 평가 및 촉매 물성 비교 평가 연구

- 고품위 탄산리튬 제조

: 탄산리튬 제조를 위한 반응기 설계, 운전 인자 최적화

: 리튬용액의 물성 최적화 연구

- Pilot 규모(10kg/day) 반응기 구축 및 평가
: Scale-up 설계 인자 연구를 통한 pilot 반응기 구축

: Scale-up에 따른 반응기 성능 및 탄산 리튬 물성 비교 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
연구용 시제품	Set	-	-	1
Pilot용 반응기 제작	Set	-	-	1
리튬 회수율	%	85 (독일, Chemtal)	60	80
탄산리튬 입자크기	㎛	200 (독일, Chemtal)	80	150 이상
탄산리튬 순도	%	99.5 (독일, Chemtal)	98	99.5 이상

주요결과물

연속식 결정화 반응기 연구용 시제품 및 장치특허, 도면, 성능표, Pilot

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-연구장비-화학31			관리번호			화학연-18-연구장비
제안사업명	□ 융․복합 □ 제조현장녹색화 ■ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	무색 대전방지첨가제로서 친수성 Hyperbranced block polymer 및 이를 함유한 대전방지 컴파운드 제조기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	화학	화학			NT		비전Ⅳ.		신소재-나노융합
	중분류	고분자재료	고분자화학			나노소재		고기능 고분자 소재 기술
	소분류	고분자가공기술	기능성고분자			030211 나노소재기술
키워드	한글	컴파운드			대전방지				플라스틱
	영문	compound			anti-static				plastics
개 요	친수성, 소수성 블록을 지닌 hyperbranched block copolymer(HBP)를 주성분으로 하고 필요한 경우 미량의 전도성 무기입자와 CNT 등을 혼합한 전도성 첨가제의 개발과, 이를 이용한 전도성/대전방지성 플라스틱 컴파운드 제조기술 개발
중소기업 적합성 및 필요성	-컴파운드 및 마스터배치 제조판매는 다양한 베이스 수지와 여러 세분화된 용도로 인해 대기업이 모든 아이템을 개발 생산하기에는 어려움이 있는 중소기업형 사업아이템이다. 대기업은 베이스 수지 또는 기본첨가제 만을 함유한 ‘버진’ 수지를 판매하고 이를 구매하는 중소기업은 각종 기능성 첨가제를 넣어 최종수요업체(사출, 압출업체)에 판매하는 방식으로 산업구조가 형성되어있다. -한 두 대의 압출기로 영세한 사업을 운영하고 있는 중소가공업체로서 새롭고 혁신적인 컴파운드 제품을 개발하기란 쉽지 않다. -본 과제는 연구인프라가 풍부하며 개발과제 수행에 부족함이 없는 국책연구기관과 대학교가 시장의 니즈를 파악하고 있지만 R&D 능력과 개발자금의 부족으로 혁신적 제품을 시장에 내놓지 못하는 중소기업을 지원함으로써 산-연-학 공동연구개발 기본취지에 맞춰 기업과 국내산업발전에 부응할 수 있다.
개발목표	-내부는 PPO 반복단위로 구성되고 외부는 PEO(말단기는 -OH 외의 기타 친수성기)로 이루어진 HBP 합성 -HBP를 주요 대전방지 첨가제로 하는 나일론, 폴리카보네이트 기반 대전방지성 컴파운드 개발 및 상업화 -HBP + 전도성무기입자 + CNT를 대전방지혼합제로 하는 나일론, 폴리카보네이트 대전방지성 컴파운드 개발 및 상업화

개발내용

1. PPO/PEO HBP 합성

- 분석항목 : 분자량, MI, 화학적 구조(topology)

2. 무색 대전방지 고분자 컴파운드1)

평가항목	단위	세계최고수준2) (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준3)	개발 목표치
전도성	Ω/sq	10 (미국, 하이페리온)	10 (필맥스 AMP)	10^3
인장강도	N/m2	-	-	베이스 수지 대비 ± 10%
충격강도	kg.m/cm2
용융지수(MI)	g/10min	-	-	베이스 수지 대비 ± 10%
칼라(명도)	0~10	-	-	>8
전도도 균일성4) (hot ~ cold spot 간의 차이)	Ω/sq	< 10	< 10	hot & cold spot의 전도도 차: 10 Ω/sq 미만

1) 탄소계. 비탄소계 내첨제를 사용하는 무색 대전방지 컴파운드 경우 널리 알려진 제품 없음

2) CNT 사용, 전도성 마스터배치에서 최고품질로 인정받고 있음

3) CNT 사용, 신뢰성에 있어서 아직 하이페리온에 미치지 못함

4) 사출시편 10개 사용, 각 시편당 10 cm 이상 떨어진 2 pt의 전도도를 측정하여 차이 계산

주요결과물

-PPO/PEO HBP

-PPO/PEO HBP를 주요 대전방지 첨가제로 하는 대전방지 플라스틱 컴파운드

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-바이오의료70

관리번호

화학연-19-기술이전

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

Phytophthora infestans에 의한 식물병 방제를 위한 천연식물보호제 상품화

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오·의료

농림수산식품

BT

국가안전 및 위상제고

바이오

중분류

산업바이오

농화학

농업·해양·환경관련 응용

고품질·다수확 작물 생산 기술

소분류

바이오농축수산제제

생물/화학농약(F0401)

환경생명공학기술(020314)

키워드

한글

Phytophthora infestans

친환경 방제

천연식물보호제

영문

Phytophthora infestans

Ecofriendly control

Natural crop protectant

개  요

무독성 천연물질을 이용하여 Phytophthora infestans에 의해 발병하는 식물병을 친환경적으로 방제하는 천연식물보호제 개발 및 제품화

중소기업

적합성

및 필요성

- Phytophthora infestans에 의해 발병되는 식물병을 방제할 수 있는 천연식물보호제의 제품화 성공시 매년 10억원 내지 25억원 정도의 국내 매출과 82억원 내지 205억원의 수출이 기대되므로 중소기업이 적당하다고 판단됨.

- 이전하고자 하는 기술의 경우 최적 제제 및 제품 등록을 위한 연구를 진행할 경우 용이하게 제품화를 할 수 있으므로 중소기업과 한국화학연구원의 기술만으로도 충분히 제품화 성공이 가능함.

개발목표

한국화학연구원의 특허기술인 분자량 320내지 3,000의 올리고키토산과 목련수피 유래 네오리그란계 물질을 이용하여 Phytophthora infestans에 의한 식물병을 친환경적으로 방제하는 고효능 천연물 식물보호제를 개발하고 제품화하고자 함.

개발내용

- 최적 제제 개발              - 살균활성 스펙트럼 조사

- 시제품의 대량 생산          - 약효 특성 조사

- 유효성분 분석법 개발        - 제제 안정성시험

- 포장에서의 약효 및 약해시험 - 이화학적 분석시험

- 독성시험                    - 친환경유기농자재 등록

- 제품 디자인

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
토마토 역병 유묘 활성검정	방제가(%)	50% 이하 (미국, AgraQuest)	50% 이하	80% 이상
토마토 역병 포장시험	방제가(%)	-	-	65% 이상
감자 역병 포장시험	방제가(%)	-	-	65% 이상
급성어류 독성시험	급	III급	-	III급
급성경구·경피독성시험	급	III급 이하	-	III급 이하

주요결과물

친환경유기농자재(천연식물보호제)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

334백만원

2차년도

334백만원

합계

668백만원

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학36

관리번호

화학연-20-이전기술

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

광학활성 아미노알코올의 제조 및 이를 이용한 키랄 스위치체 합성기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

BT

건강한생명

바이오

중분류

정밀화학

유기화학

보건의료

관련응용

대량생산공정기술

소분류

의약중간체/원제

유기합성

기능성

바이오소재

키워드

한글

광학활성

아미노알코올

키랄 스위치

영문

optically active

aminoalcohol

chiral switches

개  요

○ 우울증, ADHD, 요실금, 등은 선진국형 질병으로 국내시장도 지속성장하고 있으며,  광학활성 중간체/원제는 합성기술의 난이도가 높아 고가의 시장을 형성하고 있음

○ 수소를 사용하지 않는 비대칭 촉매를 사용하여 광학활성 아미노알코올류의 우울증치료용 chiral switch체 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 광학활성 중간체/원제는 합성기술의 난이도가 높아, 고가이며, 소량 다품목임.

○ 현재 대부분 수입에 의존하는 키랄성 항우울증 의약원료 생산기술 확보를 통해 생산단가의 절감, 수입대체, 수출증대 효과 기대

○ 키랄 스위치 중인 유사 동종의 아미노알코올 품목에 생산기술의 적용이 가능함.

개발목표

○ 광학활성 아미노알코올류의 경제적인 합성법 개발

○ 우울증치료용 chiral switch체 산업화 공정 개발

개발내용

○ 주요 성능

- Arylketone의 환원 : 비대칭 촉매 공정

- 광학 활성도 : 98% 이상

- 단순 공정 : 실온, 대기압, 수소를 사용하지 않는 공정

○ 주요 특징

- 특수 설비가 필요 없는 간단한 공정

- work-up이 용이한 유도체를 이용한 공정

○ 기타 요구 사항

- 상온, 상압, 수소를 사용하지 않는 반응조건

- 우울증치료제 등 여러 품목에 응용, 적용할 수 있는 기본기술 제공 (norfluoxetine, duloxetine, tolterodine, atomoxetine, nisoxetine, denopamine, fexofenadine 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
비대칭 환원반응	수율	99%이상	75%	95% 이상
	광학활성도	99%이상	90%	98% 이상
작용기 변환기술	수율	99%이상	90%	95% 이상
우울증 치료제의 합성	광학활성도	99%이상	80%	99% 이상
최종화합물 순도	순도	99%이상	-	98% 이상

주요결과물

○ 수소 사용없이 비대칭촉매를 이용하는 광학활성 아미노알코올 합성공정 및 우울증치료제 등 chiral switch체 생산기술 확보

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-화학37

관리번호

화학연-21-이전기술

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

다용도 다기능성 서방성/속방성 세정제 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

화학

화학

NT분야

비전 III

신소재나노융합

중분류

화학제품

무기화학

나노소재

030300

소분류

기타화학제품

무기화학

나노소재분야

키워드

한글

과립형 세정제

과립코팅

생활용품

영문

Granular detergent

Coating granules

Household

개  요

○ 과립 코팅 기술로 과립/정제를 제조하여 생활용품용 다용도 세정제 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 다용도 다기능성 서방성/속방성 세정제 개발은 소변기세정제, 씽크대세정제, 파이프배관세정제, 변기세정제 등 적용범위가 매우 넓으나 현재 대기업이나 중소기업 등에서는 액상, 분말이나 정제형태로 시판되고 있어 다른 형태의 제형 개발이 요구됨.

○ 과립형 펠렛을 이용한 과립제/정제는 현재 의약품용으로 사용되고 있으나 이를 기술을 이용해 세정제 개발시 파급효과가 매우 클 것으로 사료됨.

개발목표

○ 서방성 과립/정제 세정제 개발 및 사업화

○ 속방성 과립/정제 세정제 개발 및 사업화

개발내용

○ 주요기능

- 밀폐포장안정성 : 10일이상

- 발포후 잔존량 : 5%이하

- 속방성 발포완료시간 : 8분

- 서방성 발포완료시간 : 40일이상

○ 주요특성

- 분말 원료의 과립화 기술을 도입하여 효율적인 제품 생산을 위한 제조공정 확립

- 안정성, 잔존량, 발포완료시간 : 경쟁 제품 수준보다 우위.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
1. 발포 세정제의 공기 중 수분에 대한 안정성 ; 37℃에서 밀폐 포장 내에서 가스가 발생되지 않는 시간	시간	6일이하 /일본 / Kobayashi Pharmaceutical Ltd.	비교 대상 없음	습도 25%, 10일 이상
2. 발포력 ; 투입된 발포세정제(25g 기준)의 분산 용해 후 잔존도; 잔존량	%	10% 이하 /일본 / Kobayashi Pharmaceutical Ltd.	비교 대상 없음	5%이하
3. 발포시간;투입된 발포분 및 발포세정제 (25g 기준)의 분산 용해에 걸리는 시간	시간	10분 이내 /일본 / Kobayashi Pharmaceutical Ltd.	비교 대상 없음	8분이내
4. 용해 기간 ; 투입된 세정제 (11g 기준)의 완전 용해 기간	시간	30일 이상 / 일본 / Lion Ltd.	비교 대상 없음	40일이상

주요결과물

씽크대세정제, 소변기세정제, 씽크대세정제, 파이프배관세정제, 변기세정제 등( 2개이상 사업화)

개발기간

12 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

(백만원)

합계

200(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재27

관리번호

기계연-1

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

300mm급 Si 웨이퍼 에칭을 위한 SiC 전극 가공 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

기반주력산업

가치창출

친환경

생산ㆍ신소재

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

청정생산

초정밀 가공

시스템 기술

소분류

광 에너지 응용 가공기계

광 에너지 응용 가공기계

기타 청정

생산기술

키워드

한글

레이저 미세가공

실리콘 웨이퍼 에칭

탄화규소 전극

영문

Laser micromachining

Si wafer etching

SiC cathode

개  요

○ Si 웨이퍼 건식 에칭공정용 SiC 전극의 고세장비 미세 홀 가공 공정 및 장비 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ SiC 전극의 국내 시장규모(2012년 1,197억원)와 기존의 다이아몬드 드릴링, 초음파 드릴링 공정으로 SiC 전극을 가공하는 업체 수를 볼 때 중소기업 적합 품목임

○ SiC는 화학적 안정성이 뛰어나 필터, 척 등에 널리 활용되고 있으며, 현재 다이아몬드 드릴링과 초음파 드릴링이 적용되고 있으나, 드릴 파손 시 전극을 통째로 폐기해야 하며, 초음파에 의한 홀 chipping이 발생하는 문제점이 있어, 기존 공정을 대체할 수 있는 비접촉식 청정가공기술의 개발이 요구됨

개발목표

○ 반도체 공정에 사용되는 Si 웨이퍼의 건식에칭공정 시 에칭가스를 분사하는 SiC 전극의 고세장비(> 4)미세 홀 가공기술 및 시작장비 개발

개발내용

○ 주요성능

- SiC 전극 직경 : 300mm

- 미세 홀 치수정밀도 : ±5%

- 미세 홀 세장비 : > 4

○ 주요 특징

- 기존 가공공정과 차별화된 SiC 전극 미세 홀 청정가공공정 및 시작장비 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전극 크기	mm	300(미국, LAM)	-	300
홀 직경 치수 정밀도	%	±5(미국, LAM)	-	±5
홀 상하 직경 치수 오차	%	±5(미국, LAM)	-	±5
홀 세장비	-	4(미국, LAM)	-	> 4

주요결과물

○ 레이저 응용 SiC 전극 고세장비 홀 가공의 최적 공정 파라미터 데이터

○ Si 웨이퍼의 건식 에칭용 SiC 전극 고세장비 미세 홀 레이저 가공 시작장비

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-기계‧소재28

관리번호

기계연-2

제안사업명

█ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

다품종 소량 생산을 위한 맞춤형 적외선 마이크로 광학 소자의 레이저 미세 가공 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계.소재

기계

IT

비전IV

6대 제조기반기술

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

050315

041400

소분류

광에너지 응용 가공기계

H0403

키워드

한글

레이저 미세가공

적외선 마이크로 광학 소자

맞춤형 주문제작

영문

laser micromachining

IR-microoptics

on-demand fab

개  요

광기반 집적 소자와 IT 제품들의 경박단소화 및 빈번한 신제품 교체 트렌드에 대응하기 위해 레이저 기반 맞춤형 마이크로 광학 소자 제조 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 마이크로 광학 소자 제조는 광학 설계, 초정밀 기계 가공, 소자 성능 평가 기술을 아우르는 광학과 기계 기술 집약형 융합 기술이 필요한 분야이며, 주문 제작 제품의 다품종 소량 생산을 위한 유연한 가공 플랫폼과 신속한 대응이 요구됨

○ 레이저 가공 기술은 청정 가공 기반의 maskless 단일 공정 제조 방식으로 유연한 제조 공정이 큰 장점이 되므로 다품종 소량 주문 제작 생산 방식에 적합하며, 대형 팹 시설을 갖추지 못하는 중소기업에 특히 유리한 생산 방식임

개발목표

○ 적외선 영역 마이크로 광학 소자 제조를 위한 maskless 방식 레이저 직접 묘화 (direct laser writing) 가공 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 적외선 대역 (0.8 ~ 14 μm) 용 단일 소자 / 어레이 타입 가능

- 크기 : 0.3 mm ~ 3 mm (지름, 단일 소자), 25 mm X 25 mm (어레이 타입)

○ 주요 특징

- 굴절 및 회절 광학 소자의 설계, 제작 및 평가 기술의 융합 플랫폼

- 펄스 레이저 기반 레이저 직접묘화(direct laser writing)를 이용한 maskless 고속 가공 기술

- 유리, 플라스틱, 금속 금형 등 소재 제한 없음

○ 기타 요구 사항

- 광학 효율, 수율 등 규격 적합성 및 주요 광부품 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
가공 속도	mm/s	10 mm/s	5 mm/s	10 mm/s
광손실률	%	20 이하	40 이하	20 이하
가공 정밀도	%	5% 이하	10 %	5% 이하

주요결과물

○ Eye-safe 영역의 적외선 마이크로 광학 소자 생산

○ 소량 다품종 주문 제작방식에 적합한 레이저 가공 기반 제조, 평가 기술 확보

○ 펄스 레이저 활용 고속 청정 가공 제조 기술 확보

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-전기·전자28

관리번호

기계연-3

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

동시 이중 주파수 구동 인버터를 이용한 기어열처리 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기전자

전기전자

ET

기반주력산업가치창출

친환경생산 신소재

중분류

중전기기

전력전자

에너지

지능형생산시스템

소분류

전기용접 및 가열

전력변환기

기타 에너지기술

키워드

한글

동시이중주파수

인버터

유도가열

영문

Simultaneous Dual Frequency

Inverter

Induction Heating

개  요

○기어, 스프로켓과 같은 복잡형상을 MF+HF 동시이중 주파수구동(SDF)으로 치고 및 치저 동시 열처리 가능

○기존의 연속 2공정을 한 공정으로 줄일 수 있으며, 품질향상과 획기적인 에너지 절약(15%)이 이루어져 국내외 적으로 파급효과가 클 것으로 기대

중소기업

적합성

및 필요성

○MF, HF에 의한 동시 순간적 열처리가 가능하여 full heating, through hardening을 방지하고 후가공 공정을 간소화함

○자동차 변속기의 기어의 내마모성, 피로강도를 위한 기존 탄화처리 공정 대비 50% 에너지 절약, 열처리 공정이 간소화되며, 제품의 품질개선 가능

개발목표

○200kW급 SDF 인버터 및 기어열처리, 퀜칭 장치 개발 제작

○기어크기 및 형상에 따른 최적의 전력 및 주파수 데이터베이스 구축

○에너지 절약 및 품질향상, 생산성 향상 가능

○공인기관 신리성 검증 시험 절차 수행

개발내용

○200kW급 SDF 인버터 및 기어열처리, 퀜칭 장치

○MF+HF 동시 이중 주파수 구동에 의한 단일 열처리 공정기술 확립

○기어크기 및 형상에 따른 최적의 전력 및 주파수 데이터베이스 구축

○FEM에 의한 경화정도 해석

○HF와 MF 매칭 필터 설계 프로그램 개발

○에너저 절약 및 품질향상, 생산성 향상 가능

○공인기관 신뢰성 검증 시험 절차 수행

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
인버터용량	kW	1000(미국, Eldec)	200	200
인버터(단독)효율	%	85	85	85
에너지절약	%	15	10	10

주요결과물

200kW급 SDF인버터 시제품 및 열처리 공정기술

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-융복합-기계‧소재29			관리번호			기계연-4
제안사업명	■ 융․복합 □ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	인공아가미용 100mL/min급 마이크로소자기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	기계ㆍ소재	기계			NT		기반주력산업 가치창출		신소재-나노융합
	중분류	에너지/환경기계시스템	에너지/환경기계시스템			나노소재		나노소재•소자기술
	소분류	수처리설비	수처리설비			나노소재 기술
키워드	한글	인공아가미			마이크로 소자				용존산소
	영문	artificial gill			micro device				dissolved oxygen
개 요	○ 종래의 수중에서 공기호흡에 이용되는 공기통은 중량이 커 이동에 제약이 있고, 일정 크기의 공기통에 압축저장되는 공기만으로는 호흡할 수 있는 시간이 한정되는 문제점이 있음 ○ 따라서 이와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위해 산소공급 장비를 구비하지 않아도 기액분리 작용을 이용하여 인체에 용존공기를 공급할 수 있는 수중 호흡장치를 개발하는데 요구되는 소수성 마이크로소자를 개발하고자 하며, 이에 대한 세계적 관심과 많은 연구가 진행 중에 있음
중소기업 적합성 및 필요성	○인공아가미기술은 수중에서 산소통을 사용하지 않고 용존산소를 이용하여 수중호흡이 가능하므로 세계적으로 관심이 높으나, 기업의 기술부족으로 관련제품의 개발에 어려움이 있음 ○인공아가미에 사용되는 마이크로소자는 소수성, 고표면적 특성을 요구하며 출연(연)의 인공아가미기술과 중소기업의 마이크로소자 제조기술을 접목함으로써 고부가치의 신규시장 창출을 선도
개발목표	◦ 분리기체의 산소량 100mL/min급 인공아가미 모사장치 개발 ◦ 40nm 이하의 공칭공경을 가진 마이크로소자 개발 ◦ 500um 이하의 직경을 가진 마이크로소자 개발

개발내용

○ 인공아가미 메커니즘 규명

○ 기하학적 구조에 따른 분리특성 해석

○ 인공아가미용 마이크로소자 제작

○ 직경 500um 이하의 분리소자 개발

○ 인공아가미 시스템에 적용 적합성 여부를 판단하기 위한 모사장치 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
분리기체의 산소량	mL/min	-	-	100
OD/ID	㎛	400/250 (일본, DIC)	900/500	500/300
기공크기	㎛	0.04 (미국, POLYPORE )	기공없음	0.04
산소탈기율	%	70	50	70
접촉각	도	90 (미국, Liquicell)	78 (@flat sheet)	90

주요결과물

○ 인공아가미용 마이크로소자

○ 성능시험결과

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-융복합-에너지·자원03

관리번호

기계연-5

제안사업명

■ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

4노트 이하의 바람에서도 전력생산이 가능한 도서, 농어촌, 도시지역의 풍력발전을 위한 10kw급 소형 집풍형 풍력발전기 기술개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지자원

에너지자원

ET

환경에너지

풍력

중분류

신재생에너지

신재생에너지

에너지

풍력에너지기술

소분류

풍력

풍력

기타

키워드

한글

소형 풍력발전기

집풍형 블레이드

독립형 풍력

영문

Small Wind Turbine

Wind Collecting Blade

Local Use

개  요

○ 기존의 수평형, 수직형 블레이드기술들이 바람의 저항에 의한 블레이드 회전력을

이용한 기술과는 달리, 바람을 모아서 집중된 힘을 이용하여 블레이드의 축을

회전시켜 발전하는 풍력발전기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 중형, 대형의 풍력발전기와는 달리 가구단위의 자체 에너지 수요에 적합한

풍력발전 시스템의 개발로 중소기업에 적합한 소형의 발전시스템이 요구됨.

○ 기존 블레이드에 의한 피해가 예상되거나, 풍량에 따른 블레이드의 과도한

회전이 발생되는 것을 방지할 수 있는 기술로, 도서 및 농어촌지역이나,

도시지역의 풍력발전을 위해 효과적인 기술

개발목표

○ 도서, 농어촌, 도시지역용 집풍형 풍력발전기 설계 및 해석을 통한 제품개발

○ 집풍 면적에 따른 블레이드 규격화, 각각의 지역에 효과적인 블레이드 디자인

개발내용

○ 주요 성능

- 전력생산량 : 10KW급 제품

- 작동 풍속 : 2노트-10노트

- 작동 온도 : -50~+50도의 극한 상황에서의 발전시스템 내구성

- 내구 풍속 : 최소 풍속 1노트, 최대풍속 10노트이상에서의 풍력발전기 내구성

- 블레이드 크기 : 최소 1M ~ 최대 4M 이하

○ 주요 특징

- 현 시장 수형형, 수직형 풍력발전 블레이드의 구동 방법보다 육지(도서, 농어촌,

도시지역)에 효율적이고 적합하도록 제품 개발의 차별화

- 기타 크기 대비 성능, 안정성, 경제성 : 기존 제품보다 우위

○ 기타 요구 사항

- 안정성 및 성능 테스트 등의 수요 기관의 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
전력량	kw	10KW급	10KW급	10KW급
작동 풍속	노트	4-10	4-10	2-10
블레이드 크기	m	형식이 달라 비교 대상 없음	형식이 달라 비교 대상 없음	1~4
가격	만원	1200-2400	1000-2000	600-1000

주요결과물

○ 집풍형 풍력발전기(상기 평가 항목에 적합한 블레이드/10kw급)

○ 블레이드 부가 장치(발전기, 블레이드 부속 장치 개발 및 부품의 시스템화)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-전기·전자32

관리번호

기계연-6

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

FPCB(Flexible PCB) 연속 라우팅(Routing)을 위한 40 ㎛ 형상정밀도 레이저 가공기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기․전자

기계

IT

비전Ⅳ.

6대 제조기반기술

중분류

광응용기기

정밀생산기계

핵심부품

초정밀가공시스템기술

소분류

레이저가공기

광에너지응용 가공기계

집적회로

기술

키워드

한글

갈바노미터스캐너

하이브리드 가공

FPCB 라우팅

영문

Galvanometer scanner

Hybrid machining

FPCB routing

개  요

금형 및 CNC 절단 공정을 대체할 친환경/차세대 FPCB 연속 라우팅(Routing)을 위한 롤투롤 방식의 레이저 하이브리드 가공기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 반도체 부품 중에 하나인 FPCB 라우팅 공정은 현재 중소기업에서 많이 진행하고 있음.

◦ 중소기업에서 부품을 생산하고 대기업에 납품하는 구조임

◦ 제안하는 공정은 기계적인 punching 방법에 의하여 많이 진행하고 있으며, 고가의 레이저 가공장비를 수입하여 생산하는 업체도 증가하고 있음

개발목표

◦금형가공을 대체할 FPCB 연속 라우팅을 위한 레이저 스캐너 제어기법 개발

◦FPCB 라우팅을 위한 광학설계, 롤투롤 기반 레이저 가공기 개발

개발내용

◦주요성능

- FPCB 라우팅 가공속도: 300 mm/s

- FPCB 연속 라우팅 가공면적: 150x1000 mm

- FPCB 라우팅 형상정밀도: 40 ㎛

◦주요특징

- 대면적 FPCB 라우팅을 위한 레이저 스캐너 기반 레이저 가공장비

- 기존은 금형 방식에 비해 정밀도 향상 및 다양한 형상에 대응 가능

- 기존 레이저 가공 방식은 스캐너 면적에 한정되어 있으나 롤투롤 장비와 스캐너 제어보드의 상호 하이브리드 연계 가공을 통한 대면적 가공 구현

◦기타 요구사항

- 기타 FPCB 라우팅 업체 요구사항 충족

평가항목	단위	세계최고수준(보유국, 기업)	국내 최고수준	개발 목표치
FPCB 라우팅 가공속도	mm/s	300 (미국, Aerotech)	-	300
FPCB 라우팅 가공면적	mm	400x400 (미국 ESI)	-	150x1000
FPCB 라우팅 형상 정밀도	µm	40 (미국, ESI)	50(금형)	40
롤투롤 반복정밀도	µm	±2 (독일, LPKF)	±5	±4

주요결과물

◦FPCB 연속 라우팅을 제어유닛

◦롤투롤 장비와 레이저 가공기 동기화 알고리즘 및 소프트웨어

◦FPCB 피디용 롤투롤 장비 (롤투롤 반복 정밀도 ±4 µm 이내)

◦레이저 소스를 포함하는 FPCB 라우팅용 레이저 가공기 (형상 정밀도 40 ㎛ 이내)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재57

관리번호

기계연-7

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

치열교정용 부품의 레이저용접 및 시스템 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

재료

ET

비전Ⅳ

6대 제조기반기술

중분류

주조/용접

주조/용접/접합

청정생산

지능형 생산

시스템 기술

소분류

특수용접/접합기술

특수용접/접합기술

기타 청정

생산기술

키워드

한글

레이저 용접

치열교정

용접성 추적장치

영문

laser welding

Orthodontics

Seam Tracking

개  요

치열교정용 부품의 미세 정밀 용접을 하기위한 최적의 레이저용접 조건 도출 및 대량연속 생산의 위한 용접 시스템 개발

중소기업

적합성

및 필요성

◦ 치열 교정 부품중에 하나인 치열교정용 금속 브라켓은 현재 중소기업(휴비트등)에서 많이 진행하고 있음,

◦ 시장 규모의 협소로 인하여 중소기업에서 부품을 생산하고 직접 납품하는 구조임

개발목표

치열교정용 부품의 레이저용접 및 시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 이미지 인식속도 : 5 μs 이하

- 용접속도 : 1.0 sec / 개 이하

- 불량률 : 95 % 이하

- 접착강도 : 9Mpa 이상

○ 주요 특징

- 레이저 용접 공정 기술 개발 및 용접부 분석

- 스케너를 이용한 고속 용접 시스템을 개발.

- 대량 생산을 위한 비전 시스템을 S/W 개발 및 필요한 data 확보

○ 기타 요구 사항

- 용접 제품의 규격화로 인한 용접 jig 개발을 최소화할수 있는 방안 모색

평가항목 (주요성능 Spec1))	단위	세계최고 수준 (보유국/보유기업)	연구개발전 국내수준	개발목표치
1.seam tracking 응답시간	μs	5	-	3
2.접착강도	MPa	8이상	-	9이상
3.표면조도(Ra)	㎛	4이하		3이하
4.부식저항성	㎍/㎠	200이하	-	200이하
5.세포독성시험	mild	mild 이내	-	mild 이내
6.감작성시험	SI	1.6이하	-	1.6이하
7.구강점막자극시험	-	가벼운 자극반응이하	-	가벼운 자극반응 이하

주요결과물

◦이미지 시스템 구축으로 자동 용접시스템 제어 S/W

◦치열교정용 금속 브라켓의 레이저 용접 가공기 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP
공고번호	출연연-제조현장-기계·소재58			관리번호			기계연-8
제안사업명	□ 융․복합 ■ 제조현장녹색화 □ 연구장비활용 □ 이전기술
개발기술명	Heating width 2,000mm와 최대 직물 이송속도 30m/min의 급속건조 시스템을 이용한 후직/산자용 섬유제품의 표면개질 가공기 설계 및 제작기술 개발
기술분류	구분	산업기술 표준분류	과학기술 표준분류			6T		NTRM		17대 전략분야
	대분류	기계ㆍ소재	환경			에너지		기반주력산업 가치창출		에너지 효율화
	중분류	산업/일반기계	친환경공정			050218		041300
	소분류	인쇄/섬유기계	배출량저감 최적화기술			기타 에너지기술
키워드	한글	급속건조 시스템			직물 표면 개질				무늬 가공
	영문	High speed heating system			Fabric surface reforming				Pattern finishing
개 요	- 에너지 다소비형 산업에서 탈피하여 환경친화적 기술산업으로 전환 ㆍ원적외선 복사열의 급속건조 시스템 개발(승온시간 50%이상 단축) ㆍBrushing과 Turbo air blowing 수세시스템 개발(스팀절감 30% 이상) - 작업기피요인과 위험요소 제거로 쾌적한 작업환경, 생산성 향상과 품질의 고급화ㆍ기존의 직물 표면을 긁어서 Nap이나 Teasel을 일으키는 가공에서 탈피하여, 발포 성형 반응 후 표면개질 가공 시스템개발 - 첨단섬유소재(후직, 산자용섬유 제품) 가공기술개발
중소기업 적합성 및 필요성	- 에너지 절감화와 고부가가치 제품 생산설비 위주의 생산체제로 전환과 자 가 브랜드 개발 - 98%이상이 중소기업인 국내 염색가공업계의 사면초과(에너지 다소비, 열악 한 작업 환경, 염료와 조제의 가격인상, 품질 낙후)를 해소하고, 섬유/섬유 기계산업의 고부가가치화, 첨단 섬유소재에 대한 가공 및 에너지 절감 효 과로 환경친화적 기술 산업으로 추진과 국경 없는 글로벌 경쟁시대의 대처 - 기술개발 및 시장개척을 선도할 수 있는 Star 기업 육성과 한계 중소기업에 대한 전업지원으로 경쟁력 강화
개발목표	- Heavy fabric과 Industrial material의 무늬 가공기술을 현실화하고, 차별화 와 고부가가치화 및 에너지 절감과 작업환경 개선을 통한 일류화 달성에 최적인 급속건조 시스템을 이용한 직물표면 개질가공기의 고유 국산화 Model 설계 및 제작기술 개발 ○ Heating width 2,000mm, 최대 직물 이송속도 30m/min의 급속건조 시스 템을 이용한 산자용 섬유제품 무늬가공기 ⦁In let & Pre heating unit의 설계 및 제작 ⦁High speed heating system의 설계 및 부품제작 ⦁Washing unit(Brush washing, Turbo air blowing washing)의 설계 및 제작 ⦁Out lets unit의 설계 및 제작

개발내용

- 주요 성능

⦁최대 직물이송 속도 : 30m/min

⦁가공직물의 폭 : 72"

⦁급속건조 온도 및 건조 폭 : 150℃, 2,000mm

⦁Fabric washing : Brush washing(Ø200×L2000mm),

Turbo air blowing washing(Ø250×L2000mm)

⦁Padding mangle : Air pressing type(Roller width : 2,000mm)

⦁직물 송출 : Plait/Batching공용(Air system)

- 주요 특징

⦁급속건조 시스템을 이용한 후직 및 산자용 섬유제품의 개질 무늬가공 시     스템

⦁직물 인입 및 배출장치, Cylinder pre-heating unit, Padding mangle,         High speed heating unit, 및 Washing uni가 조합된 급속건조 시스템으로     차별화

⦁가공직물의 마모율은 60mg이하이고, 마모 적정성은 90%를 유지할 것

- 기타 요구사항

⦁가공성 실험은 밀도가 ±10%, 그리고 수세 후 잔지율은 0,3%의 성능수준     충족

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
적용 직물		-	고밀도 후직물, 산자용 직물	고밀도 후직물	고밀도 후직물, 산자용 직물
최대 직물이송 속도		m/min	20	10	30
무늬 가공		-	기모, 마모가공	기모, 마모가공	급속건조 성형, 발포가공
수세장치		-	Spray washng	-	Brush washing, Turbo air blowing washing
직물의 취출		-	유압식 Winding	유압식 Winding	Plait/Batching공용 (Air system)
직물 마모율		mg	60이하	50이하	60이하
직물마모 적정성		%	80	50	90
가공성 실험	밀도	%	±10	±10	±10
	수세 후 잔지율		0.3	0.3	0.3

주요결과물

- Heating width 2,000mm, 최대 직물 이송속도 30m/min의 급속건조 시스템    을 이용한 산자용 섬유제품 무늬가공기

- 가공제품(인테리어직물, J/Q Sport wear 등)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재59

관리번호

기계연-9

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

13kW급 주름성형 원단 제조기 자동화 청정기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

ET분야

기반주력산업가치창출

친환경생산·신소재

중분류

산업/일반기계

산업/일반기계

청정생산

청정생산시스템기술(041300)

소분류

인쇄/섬유기계

인쇄/섬유기계

기타청정생산기술

키워드

한글

주름 성형기

온도제어

롤 설계

영문

flare machine

temperature control

roll design

개  요

- 국내 기존 주름성형원단 제조기는 전 작동과정을 경험에 의존하여 상황에 맞도록 제어 gain을 조절하여 속도와 온도를 제어하고 있는 실정임.

- 시행되는 성형온도제어는 시행착오(trial and error)방법에 의존하여 제어 gain을 튜닝하기 때문에 원단성형온도제어과정에서의 원단소모가 매우 큼.

- 또한 성형과정에서 발생되는 열에 의해 소모되는 에너지와 원단에서 발생하는 분진과 연기 는 작업환경을 열악하게 하는 주요인임.

- 본 개발에서 이러한 문제점들을 해결하고 환경을 개선하기 위하여 각종 제어 및 구동장치, 성형메커니즘, 분진장치를 개발하고자함.

중소기업

적합성

및 필요성

- 주름원단 제조는 특성상 다품종 소량생산이므로 대기업 참여가 부적합한 틈새시장임

- 섬유공장에서 생산되는 원단주름성형은 굉장한 고부가 창출기술임에도 기계 개발은 과거 30~40년 전의 것을 준용하는 낙후된 실정임

- 주름성형은 온도제어, 성형시간 제어가 어려워 불량률이 크고(30%) 성형 메커니즘의 구조상 열손실 발생과 분진 및 연기로 작업장 환경문제를 야기하고 있음.

- 따라서 에너지 절약, 불량률 감소, 작업환경 개선을 위한 성형메커니즘, 분진장치, 구동메커니즘 및 자동 제어기술 개발이 적실히 필요함.

개발목표

- 고온 정밀온도 제어기능 (제어오차 : ± 2%)

- 분진 및 연기 집진장치 성능 (70% 이상)

- 에너지 손실(30% 이하)

- 불량률(5% 이하)

개발내용

○ 주름성형 원단 제조기 자동화기술 개발

- 원단 주름성형 매커니즘 개발

- 고온 정밀온도 및 성형시간 제어장치 개발

- 분진 및 연기집진 장치개발

- 원단 종류에 따른 성형조건 메뉴얼 구축

- CAM 통신을 이용한 GUI 프로그램 및 모니터링 기술개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
온도 제어오차	%	± 2 (Italy, SANGIACOMO)	± 7	± 2
분진 및 연기집진성능	%	70 (Italy, SANGIACOMO)	없음	70 이상
에너지손실	%	30 (Italy, SANGIACOMO)	60	30
불량률	%	5 (Italy, SANGIACOMO)	20	5 이하

주요결과물

- 정밀 온도 및 성형시간 제어가 가능한 원단주름성형 장치

- 분진 포집 및 연기집진 장치

- 원단 종류에 따른 성형조건 매뉴얼

- 모니터링 시스템(CAM 통신 및 GUI 프로그램)

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

600(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-제조현장-기계·소재60

관리번호

기계연-10

제안사업명

□ 융․복합	■ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

개발기간 30% 단축을 위한 자전거용 디자인-설계-해석 프로세스 통합 및 자동화 SW 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계·소재

기계

IT

기반주력산업

-

중분류

정밀생산기계

정밀생산기계

정보처리 시스템 및 S/W

지능형 생산시스템 기술

소분류

CAD/CAM 관련 S/W

CAD/CAM 관련 S/W

기타 정보처리시스템 및 S/W 기술

키워드

한글

자전거 설계

디자인-공학설계 연계

설계 프로세스 통합 및 자동화

영문

Bicycle Design

Integration of Industrial Design and Engineering Design

Design Process Integration and Automation

개  요

○ 자전거용 디자인-설계-해석 프로세스 통합 및 자동화 SW 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 자전거 설계/제조 업체는 대부분 중소기업에 속하며, 인력/자본란으로 인해 통합 설계 SW 툴 필요

○ 자전거는 대부분의 구성요소가 외부로 들어나는 특성으로 인해 디자인 차별화가 제품 경쟁력의 중요한 요인이며, 튼튼하면서도 디자인이 우수한 제품 개발을 위해서는 디자인과 공학설계가 연계된 제품 개발 프로세스 구축 필요

○ 개발기간 및 비용 단축, 품질 향상을 위해서는 3D 기반 최적설계 SW 도입 필요

개발목표

○ 자전거 디자인-공학설계 연계 기술 개발

○ 실주행 데이터 기반 자전거 설계 프로세스 통합 및 자동화 SW 개발

개발내용

○ 주요성능

- 자전거 개발 기간 : 30% 이상 단축

- 요구되는 시제 수 : 70% 이상 단축

- 자전거 중량 : 25% 이상 단축

- 자전거 강성 : 30% 이상 향상

○ 주요특징

- 디자인과 공학설계가 밀접하게 연계되어 감성적, 혁신적 디자인을 가지면서 동시에 안전하고 성능이 우수한 자전거 개발 가능

- 실주행 시험을 통해 측정된 하중이력데이터를 기반으로 동역학, 구조, 피로해석이 연계된 가상시험 수행 및 최적설계안 제시

○ 기타 요구 사항

- EN, ISO 등 필수 규격 적합성 및 시장 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
개발기간 단축	%	-	-	30
요구 시제 수 감소	%	-	-	70
중량 감소	%	-	-	25
강성 확대	%	-	-	30

주요결과물

○ 자전거 디자인-공학설계 연계 SW

○ 실주행 데이터 기반 자전거 설계 프로세스 통합 및 자동화 SW

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

300 (백만원)

2차년도

300 (백만원)

합계

600 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-바이오의료57

관리번호

기계연-11

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

산업동물의 질병치료 및 예방을 위한 1%이내 정밀도 무침주사기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

바이오․의료

보건의료

BT

비전II.건강한 생명사회 지향

바이오

중분류

의약바이오

의약품/의약품개발

보건의료

관련응용

약물전달시스템기술

소분류

약물전달

시스템

약물전달시스템

바이오신약

개발기술

키워드

한글

무침주사기

젯 주사

약물전달

영문

Needle-free Injector

Jet Injection

Drug Delivery

개  요

○ 소 돼지, 닭, 오리 등의 산업동물들의 질병치료 및 예방에 적용할 수 있는 간편하고 가벼우며, 반영구적인 무침주사기 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 산업용 동물(소, 돼지, 닭, 오리)에 있어서, 유침 주사방식으로 약물을 주입할 경우 주사바늘에 의한 감염의 위험성, 주사중 부러진 바늘이 동물의 체내에 남거나 실수로 사람이 바늘에 찔리는 위해요인이 되는 경우가 많음

○ 주사 내용물의 침투효율도 동물의 부위에 따라 다르며, 큰 동물일수록   주사가 어렵고 많은 수의 동물들에 대한 반복투여의 어려움으로 인한 시간 및 노동력 소모 등의 문제점이 있음

○ 질병 예방 및 치료 약물을 산업동물에 적용하기에 편리한 국산 무침주사기를 국내 중소기업이 개발하여 농가에 보급되어야 할 필요성이 있음

개발목표

○ 소, 돼지, 닭, 오리 등의 산업동물들의 질병 예방 및 치료 약물을 간편하고 가벼우며, 반영구적인 사용 가능한 무침주사기의 국산화 개발

○ 약물 주사 량: 정밀도: 1%이내, 0.2~2.5cc/injection, 무게: 3.5kg 이내

개발내용

○ 주사되는 용량이 정확하며, 반복 동작에 의한 상처를 입지 않고 작업자가 주사바늘에 찔리거나 돈육 제품에 부러진 바늘이 남아 있는 위험성을 완전히 배제한 무침주사기 신제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (캐나다 ACUSHOT)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
약물 주사량	ml/shot	0.2 - 2.5	5 - 10	0.2 - 2.5
인젝션 최고압력	MPa	1.0	0.3	1.0 이상
투약 정밀도	%	1.0	2.0이상	1.0 이내
무게	kg	3.2	8.0	3.5 이내

주요결과물

○ 특허 : 출원 2건, 등록 1건, 학술발표 및 논문 : 1건 이상

○ 시제품 : 산업동물 질병치료 및 예방을 위한 휴대형 무침주사기

○ 시험성적서 : 성능시험 성적서 1건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-에너지·자원10

관리번호

기계연-12

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

박막 태양전지의 세정 효율 향상과 손상 방지를 위한

1000 W급 배치식 미드소닉 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

에너지ㆍ자원

M.에너지/자원

ET

비전Ⅲ. 환경/에너지 프론티어진흥

태양전지․태양광

중분류

신재생

에너지

M06

신재생에너지

에너지

태양에너지

기술

소분류

태양광

M0601. 태양광

기타 에너지기술

키워드

한글

태양전지

기판세정

미드소닉

영문

Solar cell

Wafer cleaning

Mid-sonic

개  요

○ 태양전지 웨이퍼의 제조공정 중 pre cleaning(1차 세정)과 final cleaning(2차 세정)에서 현재는 40 kHz 이하의 초음파를 사용하고 있음

○ 초음파를 full power로 작동하면 웨이퍼의 일부가 파손되는 문제가 발생

○ 파손방지 대책으로 미드소닉의 적용연구가 필요하고, 세정효율을 제고하기 위한 정밀세정 방법으로써 음압분포의 균일도(uniformity)가 중요하게 됨.

○ 제안기관에서는 균일도를 획기적으로 개선할 수 있는 특허를 국내외에서 가장 먼저 출원․등록하였으며, 본 기술이 실용화되면 여러 주파수 대역의 미드소닉 뿐만 아니라 메가소닉의 개발에도 파급효과가 클 것으로 예상됨.

중소기업

적합성

및 필요성

○ 초음파장치는 세정시스템에 들어가는 핵심모듈로서 중소기업들이 담당하고 있으며, 인력과 장비의 부족으로 인해 기술개발에 어려움을 겪고 있음.

○ 따라서 해석 tool을 이용한 초음파장치의 설계, 그리고 실험장비를 이용한 성능실험 등을 출연(연)이 맡고, 중소기업에서는 제조기술을 맡아서 공동개발을 수행한다면 현재 수입에 의존하고 있는 첨단 초음파장치의 개발도 가능할 것으로 예측됨.

개발목표

○ 박형이나 박막의 태양전지 웨이퍼의 파손을 최소화하면서 고효율로 세정할 수 있는 배치식 미드소닉(≥300 kHz) 기술을 개발함

개발내용

○ 미드소닉 세정장치 개발 및 이를 적용한 태양전지용 웨이퍼 세정기술 개발

•주요성능 - 세정효율: 90%,  최고/평균 음압: 500%급, 표준편차: 60%급

•주요특징 - 주파수 및 방식: ≥300 kHz, 배치식

•기타 요구사항 - 시작품 제작 및 성능평가

: 성능평가 내용 - 음압분포의 균일도 및 웨이퍼의 세정실험

평가항목	단위	세계최고수준 (독일, Hielscher)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
초음파 주파수	kHz	≥300	80	≥300
최고/평균음압	%	600	800	500급
표준편차	%	70	80	60급
세정입자크기	㎛ ㎚	㎛급	㎛급	㎚급
세정효율	%	85	75	90

주요결과물

○ 미드소닉 세정방식을 적용한 시작품(진동자 + 발진기)

○ 도면, 기술문서, FEM 해석결과, 실험용 진동자, 실험용 발진기, 성능실험 결과

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재99

관리번호

기계연-13

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

sonochemistry 분야 응용을 위한 2000W 급의 clamp-on type 초음파 반응

장치 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

ET

비젼Ⅲ. 환경/에너지

6대 제조 기반기술

중분류

산업/

일반기계

산업/ 일반기계

에너지

바이오 에너지기술

소분류

기타

기타

바이오 에너지기술

키워드

한글

초음파 반응장치

겉죔방식

음향화학

영문

ultrasonic reaction equip.

clamp-on type

sonochemistry

개  요

○ sonochemistry 분야용으로서 고출력의 clamp-on type 초음파 반응장치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 초음파 반응장치는 대표적인 중소기업 품목이며, sonochemistry분야에서 반응효과     와 편리성을 제고하기 위해 고출력, clamp-on type의 초음파장치 개발이 요구됨.

개발목표

○ 연속 2000W 급의 BLT( Bolted Langevin Transducer ) 개발과 이를 이용한

clamp-on type 초음파 반응장치 개발

개발내용

○ 주요 성능

- BLT input power : 연속 2000W급 (현 국내 제품: 약 500W급)

- BLT 및 진동자 공진주파수 오차 : 5%

- 발진기 구동주파수 오차 : ±1kHz

- Power stability : 10% 이내

- 진폭 및 음압 :  외국 동종 제품의 80% 이상

○ 주요 특징

- FEM을 이용하여 정밀 설계함으로써 외국의 기술수준에 근접함

- 고출력, clamp-on type으로 개발하여 국내 기술과 차별화함

○ 기타 요구 사항

- ISO 등 필수 규격 만족 및 주요 수요업체 요구성능 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
BLT input power	W	2,000 (스위스, MPI)	500	2,000 이상
공진주파수 오차	%	5 (스위스, MPI)	8	5 이하
Power stability	%	10 (스위스, MPI)	20	10 이하
진폭 및 음압	%	100 (스위스, MPI)	-	80 이상

주요결과물

○ 2000W급 BLT 및 이를 이용한 clamp-on type 초음파 반응장치

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-기계·소재100

관리번호

기계연-14

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

모바일 디스플레이 보호 필름 개발을 위한 물접촉각 140도 이상 나노패턴 피치 300nm 이하 내지문 나노코팅 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

NT

기반주력

6대 제조 기반기술

중분류

표면처리

나노/마이크로 기계시스템

나노기반‧공정

초미세장비 및 공정

소분류

표면물성 개질기술

초소형 가공/조립/측정기술

나노패터닝공정기술

키워드

한글

내지문

나노패턴

나노코팅

영문

anti-finger

nanopattern

nano coating

개  요

디스플레이 액정 보호를 위한 고선명도ㆍ고투과도 특성을 가지는 내지문 보호 필름을 위한 나노 패터닝 및 나노 코팅 기술 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 스마트폰 및 아이패드등 터치방식의 모바일 디스플레이에서 고선명도 고투과성 특성과 내지문 특성을 동시에 가지는 보호필름의 개발이 요구됨

○ 수요자 및 기술 특성상 대기업 수요처를 통한 방법뿐 아니라, 직접 시장에 적용 하기에 적합한 제품군으로, 중소기업 주도형 기술에 해당됨

개발목표

모바일 디스플레이 보호 필름 개발을 위한 고투과성, 내지문, 고내구성의 나노 코팅 기술 개발

개발내용

○ 주요 성능

-나노 패턴 크기: 300nm 이하 (나노 패턴간 pitch기준)

-물접촉각: 140도 이상

-내지문 내구성: 3,000회 반복 테스트시 접촉각 변화 10도 이내

-투과도: 투과도 저하: 2% 이내

○ 주요 특징

-균일한 성능 및 저비용을 위한 패턴 반복 복제 공정 기술 포함

-고선명, 고투과도의 특성과 내지문 특성을 동시에 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
내구성 (3,000회 반복테스트시 접촉각 변화)	도	10도	10도	10도
투과도 변화	%	2%	2%	2%
헤이즈(탁도)증가		있음	있음	없음
물접촉각	도	90<	90<	140<

주요결과물

내지문 나노 코팅 기술을 적용한 보호 필름

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-연구장비-전기·전자52

관리번호

기계연-15

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	■ 연구장비활용	□ 이전기술

개발기술명

Touch Panel용 0.1 mm 두께 박판 Sensor Glass 초정밀 가공 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

전기․전자

전기/전자

NT

기반주력산업가치창출

-

중분류

광응용기기

광응용기기

나노기반·공정

041400

소분류

레이저가공기

레이저가공기

030416

키워드

한글

레이저

터치판넬

드릴링

영문

Laser

Touch Panel

Drilling

개  요

○ Touch Panel용 박판 Sensor Glass의 곡면 절단이 가능한 공정기술 및 시스템개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 수요가 확대되고 있는 휴대용 Touch Panel용 박판 Sensor Glass의 초정밀 가공에 적합한 시스템의 개발이 요구됨.

○ 각 적용 제품의 슬림화 및 디자인 차별성이 강조되는 만큼, 박판 유리의 다양한 모양과 크기의 홀 가공이 가능한 공정 기술 및 시스템의 개발이 요구됨

개발목표

○ Touch Panel용 0.1 mm 두께 박판 Sensor Glass 초정밀 가공 시스템 개발

○ 각 휴대용 기기에 따라 다양한 크기와 모양의 직선, 라운드, 홀 가공이 가능한

시스템 개발

개발내용

○ 주요 성능

- 정밀도 : ±40㎛ 이하

- 가공속도 : 40초

(t: 0.1mm, 4.3” / 5mm 반지름 4면취 / 스피커홀 부분 형상가공 16mm 기준)

- Crack크기 : 평균 100㎛ 이하

○ 주요 특징

- 현 시장 제품보다 친환경적, 다양한 형상 가공, 높은 수율 등의 기술의 차별화

- 기타 성능, 안전 ：경쟁 제품 수준 유지

○ 기타 요구 사항

- CE 등 필수 규격 적합성 및 주요 전자 업체 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
정밀도	㎛	60 (MDI, 일본)	80	40
가공시간	초	60 (MDI, 일본)	80	40
Crack크기	㎛	200 (MDI,일본)	300	100

주요결과물

Touch Panel용 박판 Sensor Glass 초정밀 가공 시스템

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재117

관리번호

기계연-16

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

접촉저항 변화를 응용한 소방계통용 350bar급 MEMS형

고압 리미트 스위치 기술 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

ET

비전 Ⅳ

6대 제조 기반기술

중분류

요소부품

측정표준

에너지

초미세 장비 및 공정기술

소분류

배관용 요소부품

물리/기계 측정표준

기타 에너지기술

키워드

한글

압력 스위치

고압

접촉저항

영문

Pressure Switch

High Pressure

Contact Resistance

개  요

○ 플랜트 및 소방계통에 이용이 가능한 Non-spring 방식의 MEMS형 고압 리미트 스위치 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 센서 산업은 다품종, 소량 생산 특성으로 중소, 벤처기업에 적합하고 고부가가치와 고용창출효과가 큰 첨단 지식산업임과 동시에 수출 유망 산업임.

○ 기존 스프링 방식 성능 향상을 위해서는 다이아프램 방식의 접촉저항 변화를 이용한 신개념의 저가형 (1단 내지는 2단 설정) 압력 스위치 기술개발이 필요함.

개발목표

○ KIMM 보유기술(등록특허:마이크로압력센서)을 활용하여 플랜트 및 소방계통에 사용 가능한, 접촉저항변화 방식 저가의 고압 리미트 스위치 개발

○ 신호증폭과 온도/노이즈 보상회로를 배제한 패키징 기술의 최적화

개발내용

○ 주요 성능

- 압력 설정 : 350bar, 250bar (1단 혹은 2단 설정 가능)

- 수압부 다이아프램 : Si, 4×4mm 이하

- 정도 : ±2.5%F.S.

- 내구성 : 100,000회

- 데이터 통신 : IEEE 1451.x 통신

○ 주요 특징

- 신호증폭 및 각종 보상회로 배제에 의한 전자회로 최소화

- Non-spring 방식 채택 및 MEMS 제조공정에 의한 다운사이징과 내구성 향상

○ 기타 요구 사항

- 기타 성능 경쟁제품 수준 유지 및 가격은 기존 제품의 1/3 수준 달성

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
압력설정	bar	700(Pascal, 일본), Spring method	-	350, Non-Spring
공급전원	V	AC/DC 12-125	-	DC 1-5
중량	kg	0.6	-	0.1
정도	%F.S.	-	-	2.5
내구성	회	-	-	100,000

주요결과물

○ 고압 리미트 스위치 (350bar, 250bar) 시제품

○ 고압유니트 장착 압력스위치 특성평가 장비

○ 특허 출원 2건, 등록 1건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

220 (백만원)

합계

420 (백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재118

관리번호

기계연-17

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

해양플랜트, 석유화학 플랜트 및 방폭을 필요로 하는 각종 산업현장에 적용하기 위한 15마력 264N·m급 Radial Piston Air Motor 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계․소재

기계

ET분야

기반주력산업 가치창출

친환경생산

중분류

요소부품

요소부품

에너지

고부가가치선박기술

소분류

유공압부품

유공압부품

기타 에너지기술

키워드

한글

공압모터

레이디얼 피스톤 형

방폭

영문

Air Motor

Radial Piston Type

Explosion Proof

개  요

○ 해양 플랜트, 석유화학플랜트, 광산, 선박 및 방폭을 필요로 하는 각종 산업에 적용 가능한 방폭형(Explosion Proof Type)의 Radial Piston Air Motor 개발

중소기업

적합성

및 필요성

○ 최근 국내 대형 조선소의 해양 플랜트 및 특수선 수주량이 증가하면서 중대형 Radial Piston Air Motor 개발이 요구됨.

○ 석유화학플랜트를 비롯한 각종 산업에서도 방폭형 중대형 Air Motor의 수요가 증가하고 있으나, 적합한 Air Motor는 전량 수입에 의존하고 있어, 국산화 기술개발이 요구됨.

개발목표

○ 해양 플랜트, 석유화학플랜트 및 방폭을 필요로 하는 각종 산업현장에 적용 가능한 중대형 Radial Piston Air Motor 개발

○ 방폭 환경에서 호이스트, 윈치, 크레인 등 고출력, 고토크를 요구하는 액츄에이터로 사용 가능한 중대형 Radial Piston Air Motor 개발

개발내용

○ 주요 성능

- (620kPa 공기압 기준) 최대출력 : 15 HP

- 속도 : 750 rpm (At Max. Power) / 1500 rpm (Free Speed)

- Starting Torque : 198 N·m

- Stall Torque : 264 N·m

- 공기소모량 (At Max. Power) : 11.0㎥/min

○ 주요 특징

- Vane type Air Motor 대비 고효율, 고출력

- 공기 소모량 대비 고출력

- 저진동 및 저소음

○ 기타 요구 사항

- 유럽 방폭규격(ATEX) 인증 및 주요 조선소 요구 성능 수준 충족

평가항목	단위	세계최고수준 (미국, Ingersoll rand사)	현재 국내 최고 수준 (소형기준)	개발 목표치
전효율	%	8.8	7.0	9.0
최대 출력	HP	15	1.2	15
최대 토크	N·m	198	15	198
공기소모량	m3/min	11.3	2	11.0
출력밀도	kW/kg	0.1	0.05	0.1

주요결과물

○ Explosion Proof Type의 15HP 264N·m급 Radial Piston Air Motor 시작품

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

출연(연)-중소기업 공동기술개발사업 RFP

공고번호

출연연-이전기술-기계·소재119

관리번호

기계연-18

제안사업명

□ 융․복합	□ 제조현장녹색화	□ 연구장비활용	■ 이전기술

개발기술명

소형 피스톤 펌프를 적용한 그리스 고압(60bar이상) 자동 주입기 개발

기술분류

구분

산업기술
표준분류

과학기술
표준분류

6T

NTRM

17대

전략분야

대분류

기계ㆍ소재

기계

ET

비전IV

6대 제조

기반산업

중분류

요소부품

요소부품

에너지

지능형 생산

시스템 기술

소분류

유공압부품

유공압부품

에너지

소재기술

키워드

한글

레이디얼

피스톤 펌프

그리스

영문

Radial

Piston pump

Grease

개  요

○ 저 마찰 구조의 레이디얼 볼 피스톤 펌프에 대한 특허를 이용하여 기존 펌프 메커니즘을 획기적으로 개선함

○ 고점도의 그리스를 고압(60bar이상)으로 펌핑 하기위해 볼 피스톤 메커니즘 적용

○ 기존의 분배블럭(distributor)없이 피스톤 펌프 개별 엘리먼트에 의해 포터별 독립된 정량 윤활기능 구현

○ 복수개의 분배포터에 극소, 정량의 그리스 공급이 가능한 중앙 급유 시스템 구현

중소기업

적합성

및 필요성

○ 배터리팩, 소형모터, 기어 감속기, 크랭크 축, 플런저 등으로 구성되는 기존의 그리스 주입기는 구조가 복잡하고 부품수가 많아 소형화가 어렵고 수명이 짧음

○ 국내 중소기업에서 자동 그리스주입기를 생산하여 판매되고 있으나 성능에 대해 Up-grade 개발할 필요가 있음

○ 고점도 그리스를 고압으로 펌핑 가능한 메커니즘의 특허에 대한 기술이전 및 상용화 개발 필요

개발목표

○ 레이디얼 볼 피스톤 펌프가 적용된 고점도 그리스 자동주입기 개발

○ 최대 토출 압력: 60bar, 용량 : 500cc, 토출량: 0.34cc/min @20℃, 최대 6P멀티공급

개발내용

○ 고압 펌프 메커니즘 설계 : 소형 레이디얼 피스톤 펌핑 메커니즘 적용(출연연   특허기술 활용)

○ 고압화 설계 : 피스톤 및 보어 윤활성 유지 및 씰링 설계

○ 다중 주입 구조 설계 : 개별 체크밸브를 장착한 6 point 공급 엘리먼트 화

○ 시제품 제작 및 성능평가 : 콤펙트한 시작품 조립 및 내구수명시험(B10 Life)

평가항목	단위	세계최고수준 (독일, SKF 반도체 장비용)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
최대용량	cc	80	250	500
토출량	cc/stroke	0.015	0.34	0.34
멀티 포인수	Point	up to 5	up to 4	up to 6
최대토출압력	bar	25	30	60

주요결과물

○ 특허 : 출원 2건, 등록 1건, 학술발표 및 논문 : 1건 이상

○ 시제품 : 자동그리스주유기 (500cc, 60bar) 3set

○ 시험성적서 : 성능시험 성적서 1건

개발기간

24 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)