나로호 3차 발사 위성의

탑재체 개발 제안 요청서

2010년 11월

한국항공우주연구원

1. 배경

나로호 3차 발사시 탑재될 위성의 과학 관측 및 기술시험용 탑재체를 공모하고자 함. 2010년 11월 4일 나로호 3차 발사 위성 개발 워크숍에서 논의된 탑재체 및 추가 소요 제기되는 탑재체에 대하여 제안서를 접수하여 최종 탑재체를 선정하고자 한다.

2. 제안서 내용

별첨된 나로호 3차 발사 위성의 탑재체 개발 제안서 양식에 따라 작성하여 제출하며, 아래의 내용이 포함되도록 한다.

제안 탑재체 명

탑재체 제안자 인적사항

기존 선행연구 및 개발동향

탑재체 사양 :

무게

부피

소모전력

데이터 생성량

위성체와의 인터페이스

개발기간

개발비용

탑재체 연구의 필요성 및 기대효과

예상되는 관측 데이터 및 최종 목표

기타 탑재체 개발관련 기술적 자료(필요시)

탑재체 개발 관련 추가 기술자료 및 개발 실적등은 필요시 첨부된 양식에 추가하여 제출 가능함.

3. 탑재 요구 사항

제안하는 탑재체는 나로호 3차 발사 위성의 개발 규격을 참조하여 다음과 같은 기본 요구사항을 만족하여야 한다. 제안하는 탑재체는 기존 개발 사업에서 습득한 개발 능력을 활용하여 탑재체 개발을 추진하며 핵심기술 및 제작이 완료된 시제품의 탑재를 통한 우주검증을 권장한다.

- 개발기간 : 5개월 이내

- 무게 : 10kg 이내

- 소모전력 : 궤도 평균 소모전력 10W이내

- 자세 지향 정밀도 :  Nadir 방향  ~ ±10도

- 데이터 생성량 : 일일 생성량  80 Mbits 이내

- 임무기간 : 3개월~1년

나로호 3차 발사 위성의 개발 규격 사항은 아래 와 같다.

항 목	내 용
운용 궤도	300 ~ 1,500 km 타원궤도
위성체 총 무게	100kg 이내
자세제어	Nadir 방향 3축 안정화 자세 지향 정밀도 : ~ ±10도
전력	궤도평균 50 W 버스 전압 : +24V ~ +32V DC
명령 및 데이터 처리	명령 및 검침 (직렬, 디지털, 아날로그) 2Gbits 이상
통신	관제용 송수신 : S-Band 관측 데이터 송신 : X-Band

표.1 위성체 기본 사양 및 탑재체 접속 요구사항

※ 단, 위 규격은 위성본체 및 탑재체의 설계 확정에 따라 변경 될 수 있음.

제안된 탑재체는 발사환경 시험 및 우주환경 시험에 문제시 발생하지 않아야 하며, 위성체와는 조립 및 기능시험 수행 등 나로호 3차 발사 일정에 정해진 개발기간동안 정상적인 기능 수행이 이루어져야 함.

탑재체의 개발 과정중 발생된 문제로 인하여 개발 기간이 나로호 3차 발사 일정에 영향을 끼치게 되는 경우 위성에 탑재되지 않을 수 있음.

그림 1.  나로호 3차 발사 위성 개발 일정(안)

4. 제안서 접수 및 선정 일정

제안서 접수마감 : 2010년 11월 25일 (목)

제안서 평가 및 선정 : 2010년 11월 30일 (화)

제안서 접수 :

연락처 : 대전광역시 유성구 과학로 115 한국항공우주연구원

심은섭 (T. 042-860-2470 / e-mail : esim@kari.re.kr)

나로호 3차 발사 위성의 탑재체 개발 제안서

1. 제안 탑재체명

탑재체명

2. 탑재체 제안자 인적사항

성명		소속기관명
소속부서		직위
연락처	(사무실) (휴대전화)	이메일
주소

3. 기존 선행연구 및 개발동향

국내	(관련분야 수행중인 사업명, 사업기간 등 포함)
국외

4. 탑재체 사양

무게	(kg)
부피	(가로) x (세로) x (높이)
소모전력	소요 입력 전압 : 최대 소모 전력 : 평균소모전력 :
데이터 생성량	탑재체 운용시 데이터 생성량 : 일일 데이터 생성량 :
위성체와의 인터페이스	Telemetry : Tele-Command : Serial 통신 : Data 통신 :
개발 기간	(월)
개발 비용	(원)

5. 탑재체 연구의 필요성 및 기대효과

필요성
기대효과

6. 예상되는 관측 데이터 내용 및 최종 목표(데이터 활용)

위성운용시 예측 되는 관측 데이터 내용
최종 목표

7. 기타 탑재체 개발 관련 기술적 자료(필요시)