붙임1		신규과제 제안요청서(RFP)

		RFP번호	KCRC 2014-01
연구 분야	■ CO2포집	□ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	고흡수속도를 얻기 위한 담지체 및 아민 담지 기술 개발
○ 최종 목표 - 아민기 담지시 CO2 흡수량과 흡수속도를 최대화할 수 있는 다공성 담지체 제조 기술 개발 - 고흡수능 및 고흡수속도를 얻기 위한 최적의 아민 및 첨가제 도입기술 개발 @ pore size : 3~30nm, surface area : 300~800m2/g, pore volume : ~ 1.5cm3/g @ CO2 흡수속도 : 10 wt%/min(배가스 조건)
2. 연구내용 및 범위
○ 아민기 담지시 CO2 흡수량과 흡수속도를 최대화할 수 있는 다공성 담지체 제조 기술 개발 - 입자 크기가 조절된 담분산 나노 입자 제조 방법 개발 - 나노 입자를 조합하여 기공크기, 기공부피 및 비표면적이 조절된 담지체 제조 방법 개발 - 계층적 다공성 구조를 갖는 담지체 제조 방법 개발 - 기공크기, 기공부피 및 비표면적 등 담지체의 구조적 특성이 아민담지 흡수제의 CO2 흡수 특성에 미치는 영향 규명 ○ 최적의 아민 및 아민 도입 방법 개발 - 아민의 종류, 담지량 및 담지법과 담지체의 기공 구조와의 관계 규명 - 첨가제 사용 등 기타 아민 담지 흡수제의 CO2 흡수특성 및 안정성 향상 방안 연구
3. 특기사항
○ 담지체 구조와 아민담지 CO2 흡수제의 CO2 흡수 특성과의 관계 규명을 위해 담지체의 구조 조절 방법 개발이 필수적이나 기존의 알려진 방법이 있다면 활용 가능 ○ 아민 및 첨가제 도입 기술 제안 시 근거 제시 필요
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-02
연구 분야	■ CO2포집	□ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	고체화학적 이론 연구에 기반한 신규 중고온 흡수제 개발
○ 최종 목표 - 중온 및 고온 흡수제 (200~500, 550~700°C)의 작동 원리 규명 - 고흡수속도와 흡수능, 낮은 고온흡수제 탈착온도를 갖는 혁신적 중온 및 고온 흡수제 개발 @ CO2 흡수속도 : 10 wt%/min(배가스조건), 고온흡수제 탈착 온도 : <650°C (100% CO2 분위기)
2. 연구내용 및 범위
○ 중온 및 고온 흡수제로 사용할 수 있는 물질들의 CO2 흡수 기작 규명 - 중온 및 고온 흡수제의 미세구조 및 조성과 흡탈착 특성 사이의 관계 규명 - 각종 분석 기법을 이용, 중고온용 흡수제의 CO2 흡수시의 구조변화 연구 - 중고온용 흡수제의 dopant, promotor 등의 역할 규명 ○ 고흡수속도 및 고흡수능을 갖는 중온 및 고온 흡수제 개발 - 흡수 기작에 기반한, 중고온 흡수제의 CO2 흡수속도, 흡수량 향상 방안 연구 - 흡탈착 반복시 중고온 흡수제의 안정성 향상 방안 제시 - 고온 흡수제의 탈착온도 강하방안 제시 (<650°C) - 혁신적 성능의 중고온 흡수제 설계 및 개발 (고흡수량/흡수속도, 높은 재생안정성 외 낮은 흡수열 및 낮은 고온 탈착 온도)
3. 특기사항
○ 중고온 흡수제의 작동 원리 규명을 위한 체계적인 기술개발전략이 제시되어야 함
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-03
연구 분야	■ CO2포집	□ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	CO2포집용 분리막/흡수제 하이브리드 기술개발
○ 최종 목표 - 연소배가스 적용 분리막/흡수제 하이브리드 CO2 분리 기술 개발 · Membrane/absorbent interfacial area > 500 m-1 · Membrane durability : non-swelling @ 100 ℃, 24 hr - 표면 개질 최적 분리막 적용 공정 검증 · 연속 운전 > 100 hr @ 1 atm, 90% CO2 흡수
2. 연구내용 및 범위
○ 세라믹 분리막 적용 분리막/흡수제 하이브리드 기술 개발 - 세라믹 분리막 적용 소수성 표면개질 기술 개발 - 흡수제 적용 표면장력, 기공, 접촉각에 따른 코팅 분리막 기술 개발 - 분리막/흡수제 공정의 이산화탄소 흡수 분리 측정 및 코팅 기술 최적화 ○ 세라믹 분리막 적용 CO2 포집 단위 모듈 기술 개발 - 표면 개질 분리막 이용 흡수제 단위 모듈 기술 개발 - 단위 모듈 특성(막 두께, 길이) 및 조업 조건(유량, 온도)에 따른 성능비교 - Intrinsic mass transport coefficient(km) 및 분리막 ΔP 최적 모듈 개발 ○ 고 접촉면적 모듈 및 하이브리드 분리막 흡수 시스템 개발 - 모듈 흡수 성능 평가용 분리막/흡수제 하이브리드 시스템 기술 개발 - 단일 모듈 운전조건 확립(배가스 조건) - 장기 운전을 위한 개질 분리막의 안정성 및 성능 개선 최적화
3. 특기사항
○ 기존 CO2 흡수공정대비 우수성을 확보하기 위한 기술개발 전략 제시 필요 ○ 습식흡수제 개발은 본 과제 범위에서 제외되며, 기추진 중인 습식흡수제 개발과제와 연계하여 기술개발 필요
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-04
연구 분야	□ CO2포집	■ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	CO2지중저장 모니터링 기술 확립 및 현장적용
○ 최종 목표 - CO2 지중저장 모니터링 방법 확립 및 현장 적용성 확보 - 주입 전/중/후 모니터링을 통한 주입 CO2 거동 탐지
2. 연구내용 및 범위
○ CO2 거동 지표탐지 모니터링 방법 확립 - 저장소 특성화 연구와 연계하여 CO2 거동 지표 모니터링 baseline 조사 - 지표 탄성파, 지표 중력, 미소진동(microseismic) 등 모니터링 기술 적용 ○ 관측정 기반 CO2 거동 탐지 모니터링 기반 구축 - CO2 거동 모니터링을 위한 관측정 설계, 관측장비 설치 및 운용, 주입전 baseline 모니터링 수행 - 관측정 지구물리(시추공 탄성파, 온도/압력, 지구물리 검층) 및 지구화학(지하유체분석) 모니터링 기술 선정 및 적용 ○ 주입된 CO2 거동 모니터링을 통한 주입 효율성 및 안정성 검증방안 제시
3. 특기사항
○ 1만톤 이하 수천톤 규모의 과학적 실증프로젝트임을 감안, 다양한 모니터링 방법 중 경제성을 고려한 최적의 모니터링 방법 제안 필요 ○ 지구화학 방법, 지구물리 방법을 모두 사용하는 포괄적이며 현장중심적인 모니터링 방법을 제안해야 하며, 2단계 사업기간에는 baseline 자료 확보에 중점 ○ 중력, 지표 변이 등의 모니터링 기술은 기존 과제와 연계 추진
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-05
연구 분야	□ CO2포집	■ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	CO2 지중저장을 위한 지상설비 설계․건설 및 실증
○ 최종 목표 - CO2 지중저장을 위한 지상설비 건설, 시공 및 시운전 - 지상설비의 실증을 통한 상용화 수준의 기술개발
2. 연구내용 및 범위
○ 공정개발 - 액화 CO2 저장 용량 및 펌프의 사양 결정 - 안정적이고 연속적인 주입을 위한 제어 공정 개발 - 공정 모델링(HYSIS 등) 및 응력계산 - CO2 이송량 : 10 ~ 48 ton/day - CO2 이송압력 : 7 ~ 11 MPaG ○ 건설 및 시공 - 저장탱크, CO2 펌프, 주입정 입구 밸브 시스템 등 주요장비 사양 결정 - CO2 및 부식성 가스를 고려한 장비 선정 - 설비 시공을 위한 토목공사, 파이프라인 구축, 인허가 및 시운전 ○ 제어시스템 - CO2의 온도, 압력 제어 시스템 개발 - 연속운전 및 자동운전 시스템 개발 - 안전시스템 개발 및 누출관련 조치방안 수립
3. 특기사항
○ 본 과제는 사업기간내 수송된 액체 CO2 일시 저장, 승압, 기화 과정을 통하여 주입정에 공급하여 안정적으로 CO2를 공급하기 위한 지상설비의 건설, 시공 및 시운전을 범위로 하는 소규모 실증 성격임
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-06
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	폴리에스터 모노머제조를 위한 카복실화 촉매개발
○ 최종 목표 - 에틸렌/아세틸렌반응물에 이산화탄소의 첨가반응에 의한 아크릴산 에스테르 제조 촉매개발: 혁신적 촉매 3종이상 확보 - 이산화탄소유래 카르복실산기반 고분자 모노머제조를 위한 C-H 활성화 촉매개발: 혁신적 촉매 3종이상 확보 - 기술이전 가능한 혁신촉매 1종이상 개발
2. 연구내용 및 범위
○ 이산화탄소환원에 의한 고분자 모노머합성을 위한 촉매 설계 - C(sp, sp2, sp3)-H 활성촉매종 및 리간드설계 원천기술 개발 - 경제성 확보를 위한 공정을 고려한 촉매반응시스템 개발 - 합성된 모노머의 고분자화 및 고분자물성 개선 연구 ○ 이산화탄소 유래 아크릴산 에스테르촉매 개발 - 저가의 활성금소기반의 이산화탄소 환원촉매 개발 - 하이드로 카복실화반응의 반응기구해석 - 촉매의 활성강화를 위한 리간드설계 및 반응용매 선정 ○ 이산화탄소유래 카르복실산기반 고분자 모노머제조를 위한 C-H활성화 촉매개발 - 아세틸렌 (C(sp)-H) 카복실화 촉매개발: 숙신산 - 벤젠 (C(sp2)-H) 카복실화 촉매개발: 프탈린산, 무수프탈산 - 알칼 (C(sp3)-H) 카복실화 촉매개발: 무수숙신산, 아디프산
3. 특기사항
○ 위의 합성촉매기술은 High risk, high return 개념의 원천촉매기술개발과제임. 제시된 모든 고분자 모노머를 합성해야하는 것은 아니며 아크릴산 에스테르 및 C-H 활성화반응들 중 실현 가능성이 높은 연구주제를 선택하여 과제를 신청할 수 있음 ○ 본 과제는 개발촉매를 기술이전하는 단계까지를 지원하며 공정개발은 연구내용에 포함되지 않음
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-07
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	CO2 수소화반응에 의한 포름산 및 포름산 유도체 합성
○ 최종 목표 - 포름산 및 포름산 유도체제조를 위한 CO2 비균질화 수소화반응촉매개발 및 반응분리 시스템개발: lab-scale 시스템 (10kg/d) 시스템 검증 @ TON > 10,000/catalyst @ TOF > 5,000 h-1 @ 포름산 및 포름산유도체 공정수율 > 90%
2. 연구내용 및 범위
○ 균질계 촉매의 개발 및 고정화를 위한 리간드 설계 - 이산화탄소수소화에 의한 포메이트제조를 위한 귀금속종 및 저가금속종 촉매 개발 - 활성유기금속종의 고정화를 위한 리간드설계 및 안정화기술 개발 - 고활성 및 반응분리시스템을 위한 최적 염기의 선정 ○ 촉매의 비균질화를 위한 고정화담체 개발 - 고비표면적의 유무기담체의 개발 및 선정 - 반응분리를 위한 유무기담체의 형상 및 크기제어 기술 개발 - 고정화를 위한 표면개질기술 개발 ○ 반응분리시스템의 개발 - 포름산 유도체합성을 위한 반응 분리시스템 개발 - 포름산제조를 위한 촉매 및 반응매개체의 분리 순환시스템 개발 - Lab-scale의 공정검증
3. 특기사항
○ 본 과제는 실용화를 위한 원천촉매공정 기술개발과제 성격을 감안하여 체계적인 기술개발 전략 제시 필요
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-08
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	CO2/H2O의 고온전해반응에 의한 합성가스제조기술개발
○ 최종 목표 - 이산화탄소 및 스팀으로부터 합성가스제조를 위한 고온 전기분해시스템 효율 (co-electrolysis of CO2 and water to synthesis gas) > 90% (HHV) 및 합성가스전환 패러데이 효율 > 98.0% - 고온모듈시스템의 장기수명: degradation after 5,000 h operation @ -0.8A/cm2, 800oC < 5% - 운전압력목표 > 10 atm @ R ratio (H2-CO2)/(CO+CO2) > 1.8
2. 연구내용 및 범위
○ 가압운전을 위한 혁신적 전극소재의 개발 - 낮은 ASR (area specific resistance < 0.25 Ωcm2)의 고온전극소재의 개발 - 스팀에 의한 부식저항성이 높은 고온전극소재의 개발 - 역수성가스반응에 대한 카본침적이 억제되는 고온전극소재의 개발 - 동시 수전해 및 역수성가스 촉매전극개발 ○ 전극모듈시스템의 개발 - 800oC이상의 온도에서 가압 (>10 atm)운전이 가능한 leak-free 전극모듈시스템의 개발 - 높은 전환효율을 구현하기 위한 합성가스 제조시스템 개발 - 스팀/이산화탄소의 효율적 배분시스템의 개발 ○ 경제성 확보를 위한 소재 및 운전조건의 최적 공정조건 확립 - 합성가스의 이용측면에서 유량과 소비전류(생성물의 순도)의 최적조건 확립 - H2/CO 몰비제어 (2/1의 몰비)를 위한 운전조건 확립 - 장기 모듈시스템 운전을 위한 핵심기술개발
3. 특기사항
○ 사업기간(2단계)에서는 효율적 합성가스제조를 목표로 하며 합성가스의 이용기술은 연구범위에 포함되지 않음
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-09
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	이산화탄소전환 광촉매시스템개발
○ 최종 목표 - 광효율 ((energy stored in selective C1 product)/(light energy input)) > 1.0% - Selectivity of CO2 to C1 product (CO, formate or oxalate) > 90%
2. 연구내용 및 범위
○ 선택적 광촉매시스템개발 - 2개의 전자전달시스템에 의한 광촉매개발 (CO, formate 또는 oxalate) - 높은 선택성을 갖는 광촉매시스템 개발 (선택성 > 90%) - 높은 광전환효율을 갖는 광촉매시스템 개발 (광효율> 1%) ○ 높은 광자변환효율을 갖는 광활성 무기복합촉매의 개발 - 높은 광흡수율을 제공하는 핵심소재개발 - 고 활성의 물산화촉매의 개발 - 광흡수, 물산화 및 정공-전자분리를 효율적으로 수행하는 나노복합소재의 개발 ○ 높은 화학전환효율을 갖는 선택적 CO2 전환촉매소재의 개발 - 전환촉매소재의 에너지준위제어를 위한 분자설계 - 전환촉매의 선택성 강화를 위한 분자설계 - 전환촉매의 고정화기술 개발 ○ 광변환 촉매시스템의 최적화 - 혁신적 광촉매 반응시스템의 개발 - 최적 용매의 선정
3. 특기사항
○ 광효율은 외부의 electron donor 없이 달성되는 목표임
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-10
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	지질 고효율 생산을 위한 미세조류 균주의 분자유전학적 개량기술 개발
○ 최종 목표 - 이산화탄소의 저장성 지질로의 생물학적 전환 효율성 개선 원천 기술 개발 - 유전공학적 개량을 통한 지질 생산성 우수 미세조류의 산업 균주화 (이산화탄소 전환 속도 목표; 2.8kg/톤/일 이상 또는 지질 생산효율 목표; 0.5 kg/톤/일)
2. 연구내용 및 범위	분자유전학적 추가 형질 개량을 통한 고지질 미세조류의 산업 균주화 추진
○ 고지질성 미세조류를 이용한 고지질 생산 연구모델 시스템 수립 및 저장성 지질 생산성 증진 관련 유용 유전자군 선발 기술 수립 - 게놈수준의 오믹스 분석체계를 통한 지질생산성 관련 대사회로 분석 - 스트레스 반응 및 세포 에너지 항상성 관련 유용 유전자 후보군 탐색 - 저장성지질로의 생산 및 전환 담당 대사회로 관련 유용 유전자 후보군 탐색 - 주요대사회로적 상호작용 관련 유용 유전자 후보군 탐색 ○ 고지질성 미세조류를 이용한 외래 유전자 발현 분석 체계 수립 - 고지질성 미세조류상에서의 조건적 및 지속적 발현 벡터체계 수립 - 고지질성 미세조류 형질전환 기술 수립 ○ 지질 생산성 증진 관련 유용 유전자군의 기능성 분석시스템 개발 - 최적 및 비최적 생장 환경조건하 지질 축적 효율변화 분석 - 지질 축적 유도 스트레스 감응성 변화 분석 ○ 바이오디젤 생산성(2.8kg/톤/일) 도달을 위한 고지질 미세조류의 분자유전학적 추가 단계적 형질 개량
3. 특기사항
○ 미세조류에 있어서의 다양한 오믹스 분석 (유전체 미해독 미세조류의 유전체 및 전사체 분석, 오믹스를 통한 미세조류 스트레스 반응 분석 등) ○ 미세 조류 지질대사 분석 ○ 형질 전환 기술, 분자유전학적 대사공학 개량 시도 등 다양한 분석 기술 사전 확보
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-11
연구 분야	■ CO2포집	□ CO2저장	□ CO2전환/활용
1. 연구목표	혁신적 저비용의 CO2 포집기술 개발
○ 최종 목표 - (습식) 흡수성능 및 흡수속도 향상, 흡수반응열이 낮은 흡수제 및 혁신적 공정기술 - (건식) 흡수성능 및 흡탈착 속도를 혁신적으로 향상시킬 수 있는 소재 및 공정기술 - (분리막) 혁신적인 분리성능(CO2 투과도 4,000GPU이상 CO2/N2 선택도 20 이상)을 갖는 분리막 소재 및 분리막 이용 혼성 공정기술
2. 연구내용 및 범위
[습식] ○ 연소후 포집 적용을 위한 기존 대비 성능이 향상된 흡수제 기술 개발 - CO2 포집 조건(상압, 40 oC, 배가스조건)에서 MEA 30wt% 흡수제 대비 CO2 흡수능이 50% 이상 향상, 흡수속도 20%이상 향상, 반응열 50%이상 저감 가능한 흡수제 - 포집 효율에 영향을 미치는 물성(점도, 확산계수, 물질전달계수 등)이 우수한 소재 ○ 신규 흡수제의 성능을 입증(Proof-of-concept) 할 수 있는 방법 개발 - 신규 흡수제의 흡수반응 및 탈거반응 메커니즘 규명을 통한 성능 입증 - 흡수제를 기반으로 하는 포집 공정 개념 및 예상 성능 제시 [건식] ○ CO2 흡수제의 흡탈착온도 조절 기술 (특히 중고온 영역인 200~650°C) ○ CO2 흡수제의 흡탈착 속도를 비약적으로 향상 시킬 수 있는 소재 및 공정기술 [분리막] ○ 혁신적인 CO2 분리성능을 갖는 분리막 소재 (상압, 40 oC, 배가스조건) ○ 혁신적으로 CO2 포집 에너지를 낮출 수 있는 분리막 이용 혼성 공정기술
3. 특기사항
○ 습식, 건식, 분리막 분야 중 해당분야에 제안가능하며, 신청과제 중 혁신성 및 신규성이 인정되는 과제가 없을 경우 선정하지 않음
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능

		RFP번호	KCRC 2014-12
연구 분야	□ CO2포집	□ CO2저장	■ CO2전환/활용
1. 연구목표	대량의 이산화탄소처리가 가능한 경제성 있는 이산화탄소 화학적전환/활용 원천기술개발
○ 최종 목표 - 대량의 이산화탄소처리가 가능한 경제성 있는 이산화탄소 화학적전환/활용 원천기술개발 - High Risk, High Return의 창의적인 생물학적 전환 원천기술개발 (이산화탄소 전환 속도 목표; 2.8kg/톤/일 이상 또는 지질 생산효율 목표; 0.5 kg/톤/일)
2. 연구내용 및 범위
[화학전환] ○ 이산화탄소저감 및 경제성확보측면에서 실용화가 기대되는 핵심원천기술 ○ 창의적 이산화탄소 화학적 전환기술 - 추격형 기술이 아닌 새로운 개념의 창조적 신기술 - 탄소제로(carbon neutral)형 순환형 환경기술에 부합하며 이산화탄소의 저장주기가 수년이상되는 이산화탄소전환/활용기술 [생물전환] ○ 생물학적인 방법 또는 생물과의 융합기술 활용 이산화탄소 전환 신기술 ○ 바이오디젤 생산 재조합 광합성 미생물 균주 개발 - 대사공학기술 기반 직접 바이오디젤 생산 광합성 미생물 대사회로 재구축 - 유전자 삽입 및 발현을 통한 재조합 광합성 미생물 균주 개발 - 고효율 바이오디젤 생산을 위한 재조합 광합성 미생물의 시스템수준 분석 [이용] ○ 공정계내에서 공정계외로 이산화탄소의 배출을 억제하며 공정계내에서 이산화탄소가 이용하며 순환되는 시스템으로 에너지수지기반으로 이산화탄소가 저감되는 기술
3. 특기사항
○ 화학전환, 생물전환, 이용 분야 중 한 분야를 선정하여 제안 ○ 에너지수지기반으로 이산화탄소가 배출되는 기술은 지원 불가
4. 연구기간	2014. 6.1 ~ 2017. 5. 31(3년)
5. 연구비	연구내용 및 범위를 감안한 연차별 연구비를 산정하여 제시해야 하며, 연구비 적정성 평가 후 조정가능