수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	초음파 유량계
희망기술 상세내용	■ 초음파 유량계는 전파 속도의 차를 비교해서 유체의 속도를 측정하는 기술이며 본 기술을 활용하여 기상관측시스템에 적용하고자 함 ■ 기존 초음파 유량계에 뒤쳐지지 않는 성능을 보이면서 제작 단가를 낮출 수 있는 기술이 필요로 함 ■ 초음파가 순수하게 유체를 통과하는데 걸리는 전파시간을 정확하게 측정 가능하며 유로를 흐르는 유량을 정확하게 산출할 수 있는 기술
예상적용제품	기상관측시스템
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~7천만원 □ 7천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시점	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	폐플라스틱 PVC 분리 기술
희망기술 상세내용	○ 배경 - 플라스틱 창호 제조 시, 폐플라스틱 대량 발생 - 폐플라스틱을 재활용하고 싶지만 폴리염화비닐(PVC)로 인해 환경문제 발생 - 이에 폐플라스틱 재활용 시, 환경오염을 야기시키는 폴리염화비닐을 사전 분리할 필요 있음 ○ 수요기술 - 폐플라스틱을 분해하여 재활용입자와 PVC 입자로 분리하는 기술 - 분리된 재활용입자, 특히 ABS의 품위 및 회수율이 우수 - ABS의 경우, 단가가 매우 높으므로 재활용 사용 시, 수익성 기대
예상적용제품	플라스틱 재활용 설비
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	■ 있음(연구기관 : 한국지질자원연구원) □ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	단순한 구조와 원가 절감 효과가 있는 주물 생산 기술
희망기술 상세내용	o 조향장치 기술 개발 - 자동차의 조향 핸들 각도 인지의 정확성 상승 기술 - 노면으로부터의 힘이나 횡풍 등 외란에 신속히 대응할 수 있는 기술 - 자동차의 조종력 및 안정성 향상 가능한 기술 o 차종과 관계없이 모든 차량에 사용 가능한 브라켓 개발 - 다수개의 발광다이오드 빛이 통공부를 통해 외부로 발산되는 기술 - 회전체인 휠과 디스크 로터의 간섭 없이 간편하게 휠 내부에 고정설치가 가능한 기술 o 원가 절감 효과가 뛰어난 제동 장치 기술 개발 - 자유로운 구성이 가능해 시스템 개발 시간을 단축할 수 있는 기술 - 연료를 경제적으로 사용할 수 있는 기술 - 구조의 단순화로 원가절감 효율을 갖는 기술 o 복잡한 구현력을 손쉽게 형상화할 수 있는 주물 기술 개발
예상적용제품	모듈, 조향부품, 제동부품, 브라켓, 브레이크, 엔진
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	불량품 체크가 가능한 사출기
희망기술 상세내용	플라스틱성형 제조품들의 완성단계에서 불량품을 선별 체크할 수 있는 기술 ■ 기업개요 - 비닐팩의 형태로 이루어져 음용수를 담아 보관하는 파우치 용기의 마개를 주력 생산하는 업체임 ■ 배경 - 여름철 고온현상이 매해 증가하고 있으며, 국내 아이스크림 소비가 1천억원대를 넘어선 시점에서 파우치 용기의 마개 수요도 증가하고 있음 - 또한 최근 한약재나 음료충진용의 식품포장재 파우치에도 사용자의 편리하면서 간편한 음용을 보장하기 위해 스파우트의 수요가 늘어나는 추세임 ■ 희망기술 - 스파우트, 플라스틱 용기, 캡 등의 불량품 생산 방지 기술 - 생산품의 형상이나 크기 등이 불균일해지는 것을 방지할 수 있는 기술 - 생산품의 변형이나 금 등의 결함의 발생을 방지할 수 있는 기술
예상적용제품	금형 설비
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	동물용 의료 검사 장치
희망기술 상세내용	○ 배경 - 최근 동물보호법에 의거하여 동물마취실험 및 임상실험의 강화로 인한 인식이 매우 높아지고 있음. 또한 방사선 피폭선량의 민감도가 증가되어 차폐에 대한 기술력이 요구됨. - 높은 해상도를 유지하면서도 엑스선 발생에 따른 제한 조건에 구애받지 않는 검사 장치가 필요한 상황임 ○ 수요기술 - 방사선피폭방지 기술 - 동물용 전용 내시경 기술 - 동물병원 메시지 알림서비스 기술
예상적용제품	검사장치
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	골 형성단백질-2 발현벡터 제조 기술
희망기술 상세내용	o 인체이식조직과 관련된 바이오 연구개발 업체로 사람의 골 형성 단백질-2 발현벡터 및 이를 이용한 재조합 된 사람의 골 형성단백질-2 제조 기술 필요 o 사람의 골 형성 단백질-2(hBMP-2)를 암호화하는 신규 유전자 o 재조합 대장균에서 봉입체가 아닌 가용화된 상태의 hBMP-2 제조방법 o hBMP-2의 대량생산이 가능한 기술 o 골 이식물로 대체가 가능한 기술 o 환자 자신의 골 이식물보다 융합 성공률을 향상할 수 있는 기술 o 고가인 BMP 단백질 사용을 경제적으로 줄이고 인간 BMP단백질과 동일한 고품질의 BMP생산체계 구축을 통한 인공 뼈 발명에 효과적인 기술 o 3차원 배양방법으로 발명으로 인공 뼈 발명을 위한 시간, 비용, 효율성 증대의 효과를 얻을 수 있는 기술
예상적용제품	뼈 성장 인자, 생체 재료
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	■ 있음 ( 연구기관명 : 보건복지부 ) □ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	헤마토크리트(hematocrit) : 적혈구 농도 측정 장치
희망기술 상세내용	○ 배경 - 일반적으로 병원에서 혈액을 검사 할 경우 △적혈구수, △백혈구수, △혈소판수의 혈구의 수량에 대한 인체정보, △혈색소, △헤마토크리트에 대한 정보와 함께 백혈구 경우 △lymphocyte, △granulocyte, △nutrophil, △basophil, △eosinophil 등 기초적인 구분이 필요 - 혈액 검사 시 단일 항목에 대한 검사만 진행 할 경우 상용화 불가 ○ 수요기술 - 1test 당 1분이 소요되는 기존 측정기술 대비 측정시간 1test 당 30초 이내 측정기술 - 전혈구 정보(적혈구 수, 백혈구 수, 헤마토크리트 등)를 동시 측정 가능한 통합 측정 장치 ○ 기대효과 - 혈액검사 장비가 전량 해외 수입품으로 미국 → 일본 → 중국으로 수입국이 변화하면서 다원화 - 국내에서도 의료기기(혈액검사 측정 장치) 생산하여 수입 대체와 수출에 기여
예상적용제품	혈액진단기기
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 ■ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	마그네슘 합금 수지 접합 기술
희망기술 상세내용	o 개발 필요성 - 마그네슘 합금은 무게가 가벼우면서 견고한 특성을 지녀, 기존의 철(Fe)을 대체할 미래 신성장 동력으로 각광받고 있음 - 기존 마그네슘 합금 제조 시에는 본드를 이용하여 접합하는 공정이 필요했으나, 본드의 단가가 비싸다는 단점이 있음 o 기대효과 - 본드를 사용하지 않아 공정을 단축시킴으로써, 제품의 단가를 50% 이상 하락 - 자동차, 휴대폰, 텔레비전, 노트북 등 다양한 분야에 응용이 가능한 금속 합금수지를 제조하여 수익성 확보 o 기타사항 - 마그네슘(Mg) 외 알루미늄(Al), 티타늄(Ti), 구리(Cu) 접합 기술을 자체적으로 개발 중
예상적용제품	자동차, 휴대폰, 텔레비전, 노트북 내외장재
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 ■ 특허권 획득
도입희망금액	■ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~7천만원 □ 7천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시점	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	산업용/방위산업용 내구성, 지능화, 첨단화, 소형화를 확보한 압력센서
희망기술 상세내용	○ 배경 - 센서는 고기술력을 기반으로한 부품으로, 지속적으로 수출이 늘어나고 있으나, 여전히 대부분의 센서를 수입에 의존하고 있음 - 센서산업의 경쟁력 확보가 국가 산업경쟁력 강화의 필수 요소이며, 점차 지능화, 첨단화, 소형화된 센서의 수요가 증가하고 있음 ○ 수요기술 - 생산효율을 높인 초소형 압력센서 - 응답속도 및 감도를 개선한 압력센서
예상적용제품	압력센서
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	LCD 방열패드 및 스티커
희망기술 상세내용	o 대안화학(주)은 환경친화성 필름, 시트 제조기업으로 현재 활발히 연구개 발 중인 LCD모니터 방열패드, 방열 스티커 관련기술 요청 o 방열 패드는 TFT-LCD, PDP, 반도체 소자, 휴대전화, 노트북, CD-ROM 등의 열을 흡수하고 방열시켜서 기능 저하 및 에러 발생을 방지 o 방열 패드는 기기의 오작동 및 내구성 저하, 안전사고의 위험 때문에 우수한 냉각효과 외에도 높은 전기절연 특성을 보유해야 함 o 세라믹 부직포를 이용한 방열패드의 효과 - 세라믹 부직포를 이루는 섬유상의 화학적 접촉 및 복합체의 최밀 충진 구조를 통하여 방열 패드의 열전달 효율을 현저하게 향상 - 열전달 효율, 전기절연 특성 및 내구성이 우수하여 전자기기의 방출열 을 효과적으로 냉각시켜, 전자기기의 오작동 방지
예상적용제품	TFT-LCD, PDP, 반도체 소자, 휴대전화, 노트북, CD-ROM
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	터치 IC/일반 부품/ 칩 무인화 검사 기술
희망기술 상세내용	○ 배경 - 현재 내부 인력을 활용하여 휴대폰에 들어가는 각종 부품, 터치 IC 및 칩, 커넥트 등에 대한 검사를 진행하고 있으나, 인력 효율화 및 검사 표준화를 위해 무인검사기가 필요함 ○ 수요 기술 - 휴대품 부품 검사 기능이 향상된 자동화 무인검사기 - 검사 모듈 공정이 단순하고 효과를 높인 검사기 - 장치 관리 포인트를 최소화하여, 추가적인 인력 손실을 줄인 장치 기술 - 모듈 단위의 장치 설계로 업데이트 및 응용이 가능한 기술
예상적용제품	무인화 검사기
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	LED PCB방열 신소재 기술
희망기술 상세내용	o (주)인크룩스는 LED조명 제조기업으로 방열기능을 갖는 LED PCB의 기술도입 희망 o 조명장치를 제작하기 위해 다수의 LED와 인쇄회로기판에 발생되는 열을 보다 많이 빼낼 수 있는 신소재 기술을 연구하고 있음 o 열전도성 물질층은 열전도도가 0.001W/m.k~30W/m.k로 유지가 바람직함 o LED PCB방열기술의 기대효과 - 열에 의한 조명장치의 오동작, 고장 발생 방지 - PCB 표면에 몰딩된 열전도물질에 의해 LED 및 구동회로에서 발생된 열을 신속하고 높은 전도율로 전달 - PCB상으로 방출되는 누설전류를 최소화하여 LED 및 구동회로의 전원 공급효율을 향상시킬 수 있음
예상적용제품	LED PCB
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	친환경 공법의 인쇄전자
희망기술 상세내용	o (주)엔씨엘이디에서는 LED 조명등 제조 기업으로서 인쇄공법을 이용하여 PCB를 제작하는 인쇄전자 기술도입 희망 o 기존에는 에칭(Etching)이라는 공법을 통해서 PCB를 제작하였지만 오염 입자의 배출로 친환경 공법인 인쇄전자의 기술 노하우를 알고자 함 o 기업자체적으로 도료로 활용되는 금, 은 외에 구리를 활용하여 공정 비용을 대폭 줄일 수 있는 기술을 찾고 있음 o 인쇄전자의 기대효과 - 오염물질의 배출이 거의 없어 별도 오염처리 장치가 필요 없음 - 아직 실용화가 활성화된 분야가 아닌 상황이라 엄청난 부가가치 창출 이 예상됨
예상적용제품	PCB 제작
기술도입목적	□ 신제품개발 ■ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 ■ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	탄소나노튜브 압력센서
희망기술 상세내용	o 코리아디지탈(주)은 각종 센서를 활용하여 교육용기상관측시스템과 과학실험장치를 개발하는 기업으로 탄소나노튜브 압력센서 기술도입 희망 o 탄소나노튜브 압력센서는 반도체 공정의 핵심기술로서 가스의 상태를 측정하기 위한 필수 장치로 전자방출원을 필라멘트에서 탄소나노튜브로 대체 o 국내 기술로 상용화가 이루어진 기간은 아직 짧은 편임 o 탄소나노튜브 압력센서의 기대효과 - 고분산된 탄소나노튜브를 적용하여 센서 감도를 개선 - 초박막화가 가능하여 센서의 반응속도를 향상시킬 수 있음 - 제조공정이 간단하고 경제적이러서 제조비용의 절감 효과를 기대 - 내구성이 우수한 제품의 대면적화가 용이함
예상적용제품	반도체 공정(가스측정)
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	LED 및 조명장치의 방열기술
희망기술 상세내용	o 기린정밀공업(주)에서는 무대조명장치 제조 기업으로서 LED에 장착되는 방열기술 도입 희망 o 무대조명장치는 크고 발열량도 많기 때문에 열을 외부로 방출하여 기능 저하 및 에러 발생을 방지하는 것이 매우 중요함 o LED조명은 기존의 백열등이나 형광등에 비해 발광효율이 뛰어나지만 이로 인한 방열 대책을 마련하지 않으면 LED칩의 온도가 너무 높아져 칩 자체 또는 패키지 수지가 열화하게 되어 발광 효율 저하가 초래함 o LED 방열 기술은 LED침 구조, 기판, 형광물질, 에폭시 등 여러 가지 측면 에서 개선이 이루어지고 있지만 고출력·고효율 LED를 구현하기 위해서 최근까지 많은 연구를 하고 있음 o LED 및 조명장치 방열기술의 기대효과 - 국내업체에서 LED 방열분야에서 많은 유효 특허수를 많이 보유하여 해외 경쟁사와 특허 분쟁에서 유리함 선점
예상적용제품	조명장치
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	방폭형 등기구
희망기술 상세내용	o 남북전기(주)는 LED 및 방폭등기구에 대해 기존 기술력을 업그레이드 할 수 있는 기술 요청 o 방폭등 기구는 가스공장, 정유공장, 화학공장 등 폭발의 위험이 있는 산업현장에서 사용되는 조명기구로서, 높은 발광효율과 내부식성을 가짐 o 기존에는 백열등, 형광등 등을 광원으로 사용하였지만 부피가 크고 과열에 대한 문제 때문에 LED램프를 이용한 방폭 등기구가 많이 사용됨 o LED 방폭 등기구의 효과 - LED 기판 중앙과 테두리뿐 아니라 경사면에 분할 설치하여 조사 빛의 범위가 넓음 - LED 램프에 별도의 확산 부재를 부착하지 않아도 됨 - 각각의 설치 영역에 LED 기판을 분할하여 설치하기 때문에, LED 수명 이 다하는 경우 LED 모듈 전체를 교환하지 않고 해당영역만 교체가능
예상적용제품	방폭형 등기구
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	롤형태로 제작 가능한 방열시트
희망기술 상세내용	o (주)우주일렉트로닉스는 커넥터 및 기타 전자부품 제조 기업으로서 롤 형태로 전자부품에 적 용가능한 방열시트 기술도입 희망 o 열전도도, 전기전도도, 내열성이 우수하여 각종 발열 전자제품의 열적 문제를 해결하기 위한 기술 o 롤형태의 방열시트의 기대효과 - 롤형태로 제작되어 부품의 슬림화가 용이하고 유연성이 뛰어나 제작 자유도가 높음 - 각종 전자제품의 발열부품에 부착되어서 열을 균일하게 확산, 방열 기능을 가지고 칩의 보호 효과도 가짐
예상적용제품	전자제품의 발열부품
기술도입목적	□ 신제품개발 ■ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 ■ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	접목성이 다양한 효율적 소재
희망기술 상세내용	o 전도성이 높은 커패시터 개발 - 생체에 축적손실이 적고 친환경적인 기술 - 내구성이 높아 장기 사용이 가능한 기술 - 금속 이온 수송에 대한 장벽을 낮추어 전도성을 향상시킬 수 있는 기술 o 고온에서도 안정적으로 작동할 수 있는 소재의 개발 - 고온에서도 이온 전도성이 향상될 수 있는 기술 o 커패시터 조립체의 열적 안정성이 증가될 수 있는 기술의 개발 o 보다 쉽게 제조될 수 있는 기술 - 한정된 분해기능을 가짐으로써 제조가 수월한 기술 o 병렬 및 직렬 중 어느 방법으로 연결되어도 감시와 식별이 잘 되는 기술 o 전기 에너지의 저장 능력이 향상되고 고출력 성능이 향상된 기술 o 흡착률의 균일성과 일관성에 제약을 받지 않는 초고압 환경에서도 사용이 가능한 기술 - 표면 유전체의 특성 및 두께를 실질적으로 향상할 수 있는 기술
예상적용제품	이차전지, 슈퍼 커패시터
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 ■ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	영상처리기술- 노이즈 제거기술
희망기술 상세내용	o 라온피플(주)은 영상처리 소프트웨어 및 기계 제조기업으로 영상처리의 노이즈 제거기술에 대한 기술 필요 o 디지털 영상은 무선이나 유선으로 전송되는 도중에 잡음이 섞일 수 있음 o 최근까지도 영상신호의 노이즈를 제거하기 위한 다양한 기술이 개발되고 있으며, 영상화질을 결정하는데 가장 중요한 요소임 o 영상처리 노이즈 제거기술의 기대효과 - 블록, 픽셀 뿐만 아니라 주변 블록 또는 픽셀의 SAD값을 필터링하여 최적의 영상을 선택 - 노이즈 변화와 움직임 감지를 고려한 노이즈 필터링에 의해 노이즈가 이미지 신호 프로세서 내에서 효율적으로 제거 - 화면의 일부분이 눈에 거슬리거나 부자연스러운 화면을 예방
예상적용제품	영상처리장치(디지털 카메라, 휴대폰, 비디오 카메라)
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	□ 라이선스 ■ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 ■ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	건물 외장재 적용이 가능한 염료감응형 태양전지 기술
희망기술 상세내용	○ 배경 - 건물에 태양전지를 적용하여 건물 내 안정된 전기를 공급하는 신재생 에너지 기술이 주목받고 있음 - 별도의 설치공간 및 비용을 줄이고, 외관상으로 미려함을 줄 수 있으며, 태양에너지 효율을 높일 수 있는 기술이 필요함 ○ 수요기술 - 건축물 외장재에 적용이 가능하며, 타일형태로 염료감응형 코팅작업을 통해 태양에너지를 발생시킬 수 있는 태양전지 - 건축자재용 태양전지 모듈 - 건축 외장용 태양광 전지 모듈
예상적용제품	건축 외장재 태양전지
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	연소효율이 우수한 바이오매스 보일러
희망기술 상세내용	■ 기업개요 - 실내건축, 소음진동방지와 건축음향 등 설계 및 시공을 주요 사업으로 하는 기업으로 주요취급품목은 실내건축공사, 금속구조물창호공사, 소음진동방지공사, 건축음향공사, 차음재, 흡음재, 천정재임 ■ 배경 - 최근 에너지 자원을 절약하고, 효율적으로 사용하는 녹색성장에 대한 관심이 증가하고 있으며, 신재생에너지의 한 분야인 바이오에너지가 각광받고 있음 ■ 수요기술 - 바이오매스 원료 및 연소기술 - 연소효율이 우수한 바이오매스의 제조방법 - 바이오매스를 이용한 열병합 발전
예상적용제품	재생에너지 연료
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	효율적인 태양광 인버터 기술 및 원가절감이 가능한 통전장치 기술 개발
희망기술 상세내용	o 태양광/인버터 기술 개발 - 고효율에 집중한 태양광 셀 개발 - 효율적으로 태양광 에너지를 수집하고 출력이 뛰어난 제품 - 공정의 단순화로 설치시공이 용이하며 친환경적인 기술 - 주간에는 패널의 온도상승을 용융점 이상으로 상승하는 것을 방지하는 기술 - 주간에 축열한 열을 야간에 재이용해 패널 온도가 떨어지는 것을 방지 - 패널 표면의 온도를 일정하게 유지할 수 있는 기술 - 패널의 수명 향상을 통한 유지보수 비용 절감 효과 기술 - 출력 용량의 일부만 분담하는 구조로 용량을 최대한 감소시키고 시스템 - 효율을 증대시켜 소 용량 및 태양광 발전에 다수 적용할 수 있는 기술 o 원가절감 효율을 극대화시킨 통전장치 기술 개발 - 열간 공정으로 스케일을 억제하고 효율성을 상승시킨 기술 - 산 세정 처리시간을 대폭 단축한 기술 - 구조/공정의 단순화로 원가를 절감한 기술
예상적용제품	태양광, 태양광 발전소 장비, 태양광 인버터, 통전장치
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	2차 전지 음극 소재 재료
희망기술 상세내용	○ 배경 - 현재 흑연을 사용하여 2차전지 음극 소재 생산을 진행하고 있으나, 업계에서는 각종 금속계 재료 그중에서도 실리콘을 적용한 2차전지 음극 소재 연구개발을 활발히 진행 중임 - 전체의 1%정도만 흑연을 대체한 금속계 재료를 활용하여 상용화 진행 중 ○ 수요기술 - 생산 비용을 저감할 수 있는 2차 전지 음극 소재 재료 - 배터리 용량을 늘릴 수 있는 2차 전지 음극 소재 재료 - 실리콘계 음극 소재 특성이 방전용량 2000mA*hr/g 및 효율이 80% 이상 사이클 특성 100cycle에서 80%이상 유지하는 재료
예상적용제품	2차 전지
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	□ 1천만원~3천만원 ■ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	■ 있음(화학연, KIST, 한국산업기술대학교, 단국대학교, 성균관대학교) □ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	원가를 절감한 하수 및 저 농도 폐수의 혐기성 처리 시스템 기술
희망기술 상세내용	o 하수 및 저 농도 폐수의 혐기성 처리 시스템 기술 - 원가절감이 가능한 기술의 개발 - 메탄을 추가로 회수하는 등 활용분야가 넓은 기술의 개발 - 장치가 일체화 되고 구조가 단순하여 운전이 용이한 기술의 개발 o 미생물을 이용한 오폐수처리 장치 기술 - 혐기성 미생물의 분해 작용으로 발생하는 가스를 재사용해 효율을 향상 - 부유물의 발생을 최소화할 수 있는 기술 - 농축된 상태로 배출되는 슬러지를 생물학적으로 처리해 식품, 염색, 제지 등의 활용범위 확대 o 연료비 절감 및 환경오염 방지가 가능한 기술 - 바이오가스와 천연가스 혼합 연소장치로 연료비 및 화석연료사용 절감 - 환경오염 방지 위한 연소가스 재활용 - 폐열 및 스팀을 이용하여 분해속도 및 처리용량 향상
예상적용제품	폐수처리장치, 폐수처리장비
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	높은 내구성과 생산성을 가지고 있는 이산화탄소 감지 센서
희망기술 상세내용	■ 기업개요 - 냉동, 냉장, 항온항습기, 공조기, 공기압축기, 부스터펌프, 히트펌프 등 산업용 기계장치에 사용되는 제어장치 및 온도, 습도, 차압, 이산화탄소 등의 센서를 전문적으로 개발 및 생산하는 회사임 ■ 배경 - 이산화탄소는 온실효과뿐만 아니라, 작업환경의 보호를 위해서도 이산화탄소의 농도를 측정할 수 있는 장치 개발이 매우 필요함 ■ 희망기술 - 내구성을 높여 재현성이 우수한 이산화탄소 감지 센서 - 대량생산이 용이하여 생산성을 높일 수 있는 이산화탄소 감지 센서
예상적용제품	이산화탄소 가스센서
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	수질측정기기 및 수질측정시스템
희망기술 상세내용	o (주)하이드로넷은 수질환경 측정시스템 전문 기업으로 기존의 수질측정 기기 또는 활용 가능한 소프트웨어 관련 기술 도입 희망 o 지하수나 바닷물 등의 수질을 자동으로 측정하고 저장하여 수집된 데이 터를 전송하는 시스템으로 목적에 따라 지하수 관측망, 해수침투관측망, 해양수질관측 망 등으로 세분화됨 o 하수에 입수하여 수질을 원격으로 감시하고 내부 공기와 열 교환이 이루 어지는 방식 o 수질측정기기의 최근 기술적 특장점 - 소형화가 가능하여 설치장소에 제약을 받지않고 입수관과 배수관의 관리가 용이 - 유연한 재질과 구조로 용이하게 점검과 필터의 교체 등이 가능 - 에어콘과 같은 전력이 많이 드는 장치를 사용하지 않아, 전력량 절감
예상적용제품	수질측정장비
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	단순한 구조로 이루어져 운반과 취급이 간편한 오수처리시설 개발
희망기술 상세내용	o 오수처리시설 개발 - 시스템의 수정과 증설이 용이하도록 제어할 수 있는 기술의 개발 - 오수의 반응 과정을 제어해 효율적으로 처리할 수 있는 기술 - 생활 잡수 처리에 적합하도록 단순한 구조로 이루어져 원가절감이 가능하고 운반과 취급이 간편한 기술 - 환경오염물인 오폐수를 자원화하여 재활용이 가능한 기술 - 오수의 침전을 막고 분해를 용이하게 해 배출수로 처리 가능한 기술 - 주변 지역의 별도 생활하수 처리 시설 설치 없이도 처리해 편리한 기술 - 부지면적을 최소화하고 지하화 시설로 설계되어 공간 활용성 증가 o 친환경 시설 건설 - 주민 친화적인 공간을 만들어 공원, 체육시설 등으로 확대 용이한 기술 - 악취를 최소화 해 시민들의 불편을 해소하고 수질을 보전해 지역 개발에 이바지할 수 있는 기술
예상적용제품	오수처리장비 시설, 하수처리시설, 폐수처리시설
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 ■ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	하수, 폐수 처리 능력을 향상시킨 장치 및 제조방법
희망기술 상세내용	○ 배경 - 국내 오수, 하수의 경우 유입되는 수질 내 유기물과 질소의 비가 비교적 낮아 유기물이 제거되면서 질소제거에 필요한 유기물도 같이 제거됨 - 하천 및 지하수 등의 수질을 개선 혹은 보전하기 위해서는 생활하수와 산업폐수 등의 고도처리가 중요한 상황임 ○ 수요기술 - 폐수처리 시스템 내 탈질기술을 적용한 질소제거능을 높인 기술 - 막을 이용하여 유지관리 적정화가 가능한 고도처리기술 - 막분리 활성슬러지법을 활용하여 폐수처리 장치를 소형화할 수 있는 기술
예상적용제품	폐수 처리장치, 하수 처리장치
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 □ 12개월 이내 ■ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	미세분진이나 악취를 유발하는 하수슬러지 처리 기술
희망기술 상세내용	■ 기업개요 - 원자력발전소 관련사업이외에 송배전 및 변전 사업, 에너지관련사업, 친환경사업 및 고속철도와 신공항 등의 국책사업 건설관리에 이르기까지 다양한 부문의 사업을 진행함 ■ 배경 - 최근에는 슬러지 처리규제의 강화 및 기후변화협약에 따른 온실가스 감축을 위하여 폐기처분하여야 할 폐기물에서 가연성 유기물질을 다량 함유하고 있는 슬러지 특성을 이용하여 자원으로 재활용하려는 추세에 있음 ■ 희망기술 - 하수 슬러지에서 발생되는 미세분진이나 악취 등을 줄일 수 있는 기술 - 탈황폐수 내 포함된 불소, 중금속, 금속이온이 포함된 슬러지를 효율적으로 처리할 수 있는 기술
예상적용제품	하수처리장치
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	폐기물 처리 효율이 높은 소각 장치
희망기술 상세내용	○ 배경 - Nox, Sox, 메탄 등 폐기물에 의한 대기 오염이 심각한 수준이며, 폐기물 소각 및 폐기물로 인한 유해가스를 처리할 수 있는 장치 기술이 필요함 - 폐기물 재료의 부피 및 처리된 재료 내에서의 환경적으로 위험할 수 있는 성분의 양을 감소시킬 수 있는 기술적 자료가 필요함 ○ 수요기술 - 다목적 폐기물 처리 시스템 장치 - 유기성, 무기성 폐기물 처리 시스템 - 난분해성 폐기물 소각 처리 장치
예상적용제품	폐기물 처리 장치
기술도입목적	■ 신제품개발 □ 신공정개발 □ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 □ 6개월 이내 ■ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음

수요기술서(Technology Request)

경기ㆍ인천테크노파크 수요기술조사

도입희망기술
기술명	공기 저항을 줄이고, 헬멧 내부의 공기 순환을 통해 통풍이 원활한 헬멧
희망기술 상세내용	■ 기업개요 - 본 기업은 오토바이 헬멧 전문 기업으로 헬멧 기술에 바이오 기술 접목 등으로 R&D 집중투자를 하는 기업임 ■ 배경 - 헬멧은 내부가 외부와 잘 통기되지 않는 밀폐된 구조를 가지는 특성에 의해 착용자가 답답함을 느끼게 되며, 헬멧 착용자의 안전을 위해 헬멧 착용자의 머리에 단단하게 고정되므로, 헬멧 본체 전면을 통해 유입된 공기가 헬멧 후면으로 원활하게 배출되지 않음 ■ 희망기술 - 공기역학(에어로 다이나믹)을 기초로 공기 저항을 줄이고, 헬멧 내부의 공기 순환을 통해 통풍이 원활하게 이루어지는 기술 - 오토바이 운행중에도 공기통풍을 위한 조작이 용이하고, 헬멧 디자인이 투박하지 않고 공기저항을 적게 받게 하는 기술
예상적용제품	오토바이 헬멧
기술도입목적	□ 신제품개발 □ 신공정개발 ■ 기존제품개선 □ 기존공정개선
기술거래유형	미개발 시	■ 산‧학‧연 공동개발 □ 연구기관 위탁개발
	개발완료 시	■ 라이선스 □ 기술지도 □ 특허권 획득
도입희망금액	■ 1천만원~3천만원 □ 3천만원~5천만원 □ 5천만원~1억 원 □ 1억 원 이상
기술이전 희망시기	□ 3개월 이내 ■ 6개월 이내 □ 12개월 이내 □ 24개월 이내
기술거래 경험	□ 있음 ■ 없음