[별첨2] 2015년도 소재부품기술개발사업 공고대상 품목

□ 핵심소재원천기술개발사업 공고대상 품목 정의서

[금속 분야]

순번	금속-01	분야명	금속
품 목 명	3D 프린팅용 금속분말 소재		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 금속소재 기반 3D 프린팅 기술을 활성화하기 위해 고품질 금속분말(10um 이하) 제조가 필요함
정부지원 필요성	ㅇ 3D 프린팅용 금속분말은 미국, 유럽, 일본으로부터 전량 수입하고 있어 향후 금형, 자동차, 항공분야 시장 창출을 위해 정부 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 생체용 금속소재, 자동차 부품, 항공부품, 금형 등

순번	금속-02	분야명	금속
품 목 명	고성능 차세대 하이엔트로피 소재		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 기존 합금에 비해 내부식성이 우수하고, 가격 경쟁력이 높은 다성분계의 하이엔트로피 내열, 내식 소재
정부지원 필요성	ㅇ 다성분 합금설계를 통해 소재의 배열엔트로피를 높임으로써 기존 합금들이 수용할 수 없는 넓은 온도 및 다양한 극한 환경에서도 응용할 수 있는 합금 개발 필요함 ㅇ 하이엔트로피 합금은 전 세계적으로 연구태동기에 있으며, 구조 제어 및 다기능 특성 구현에 관한 선도적 연구를 통해 첨단/극한 환경 구조재료 분야의 시장 선점을 위해 정부지원이 필요함
활용분야	ㅇ 화력 및 원자력 발전소의 보일러, 로터 등 ㅇ 항공기 및 산업설비용 제트엔진 및 가스터빈 부품 ㅇ 극한 환경용 배관파이프, 경량 액화천연가스 용기, 담수처리 시설, 경량 고내식/내열 부품 등

[세라믹 분야]

순번	세라믹-01	분야명	세라믹
품 목 명	적외선 발광 다이오드용 에피 기술 개발		생성년도	2015
개념 및 범위	o 융합산업용 광소자는 특수파장 LED, 고속 LED, 반도체레이저(LD), 광검출기 또는 센서로 특징되는 소량 다품종의 중소기업형 품목 o 기술의 특성상 고가의 장비가 필요하여 중소기업 단독으로는 투자 리스크가 크고 기술난이도가 높으므로, 공통 기반기술인 에피 원천기술을 확보하여 수요자에 맞춤형 공급 o 에피 소재기술로는 III-N, III-V, III-Sb 등 화합물반도체 전반에 필요하나 한정된 예산에 맞추어 범위 조정
정부지원 필요성	o 융합산업은 에피와 칩부분의 사업 분리가 가능하여 에피 파운드리 비즈니스 모델 가능 o 투자리스크를 줄이고 사업화 가능성을 높이기 위해서는 원천기술선행개발이 필요하고 난이도가 높기 때문에 정부지원의 산학연 협동연구가 필요
활용분야	o 특수파장 LED산업(자외선, 적외선 시스템, 의료용, 문화관광융합용 RGB 풀컬러 등), 조명통신용 LED소자, 반도체레이저(중적외선 LD, 열상이미지센서, 산업용/의료용/통신용LD)

순번	세라믹-02	분야명	세라믹
품 목 명	용액성장법(solution growth)에 의한 SiC 결정성장 기술		생성년도	2015
개념 및 범위	o 용액성장법에 의한 고품질 SiC 단결정 성장 기술 개발 (Diameter 4인치, Growth rate >500㎛h, 두께 >10mm, MPD 1/cm2, FWHM <20arcsec) o 성장 시뮬레이션에 의한 hot zone 설계 기술 및 단결정 성장 공정기술
정부지원 필요성	o 불순물 및 전위밀도 제어의 문제점을 해결할 수 있는 용액성장법의 국내 연구수준은 기초 단계로서, 일본 등 선진기업과의 기술격차를 해소하고 미래시장 대비를 위한 정부지원이 요구됨
활용분야	o 전력반도체, LED, 레이져 소자 및 기타 응용소자

순번	세라믹-03	분야명	세라믹
품 목 명	고온 안정 투명 소수성 코팅 미래 신소재		생성년도	2015
개념 및 범위	o 물을 표면에서 밀어내는 특성 및 물방울로 만들어 쉽게 떨어지게 하는 소수성 재료에 한정됨. o 극한 온도와 거친 환경에서 내구성, 마찰마모성, 소수성을 가지는 코팅 소재. o 저온 상압 대면적화 기술
정부지원 필요성	o MIT에서 제시한 소수성 소재는 소결법을 이용한 세라믹 재료로서 코팅제로 활용이 불가함 o 열적 안정성을 가지는 소수성 코팅제는 전세계적으로 보고된 바 없음
활용분야	o 투명/무반사 코팅제, 전자 소자의 습도 제한 코팅제, 물에 젖지않는 섬유제, 물과 기름 분리막, 초소수성 밸브, 물에 의한 금속 표면 부식 방지 코팅, 배터리, 화석 연료 응용

[화학 분야]

순번	화학소재-01	분야명	화학
품 목 명	칠하면 에너지가 생기는 쏠라페인트 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 페인트형 태양전지에 필요한 투명 전도성 고분자 전극소재, 광감음제, 전하전달층, 고분자 전해질 등 소재를 페인트화 하여 구현하는 기술
정부지원 필요성	○ 기존의 실리콘 기반 태양전지에 비하여 저가이며 간단한 시공으로 에너지 문제를 상당부분 해소할 수 있는 기술
활용분야	○ 자동차 외장, 건물 외벽 등

순번	화학소재-02	분야명	화학
품 목 명	태양광 제어를 통한 광합성 증진용 필름소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 형광 염료 및 UV차단제 등 태양광 제어를 통하여 농작물의 광합성 촉진을 통해 작물의 성장 속도를 촉진하고 과실과 줄기의 영양 상태를 촉진하는 필름소재
정부지원 필요성	○ 특정 작물에 대한 태양광 제어용 필름은 생산 효율을 증가시켜 농업 분야 산업의 활성화와 고용 창출 등의 효과가 있음
활용분야	○ 농업용 작물 등

순번	화학소재-03	분야명	화학
품 목 명	고성능 탄소전극 제조를 위한 기능성 고분자 바인더 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 미립자형태의 탄소소재를 전극으로 제작하기 위한 결합제 형태의 고분자로서 전극의 고에너지밀도화, 고출력화를 위해 우수한 계면특성, 고안정성을 가지면서 높은 전해액 주입 및 확산성, 이온전도성 등을 갖춘 기능성 바인더 소재
정부지원 필요성	○ 기존 불소계 바인더(PTFE, PVDF)에 대한 국내 산업은 전무한 상태로 수입에 의존하고 있음. 기능성 바인더 소재 역시 국내 연구 및 산업이 미미한 상태로 차별화된 시장창출 및 국산화를 위한 정부지원이 필요함.
활용분야	○ 수퍼캐패시터, 차세대 전지

순번	화학소재-04	분야명	화학
품 목 명	바이오 매스 기반 고차단성 열가소성 수지		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 식물성 오일 유래 단량체 활용 축중합으로 제조될 수 있는 열가소성 단일 또는 공중합체 형태의 기체 및 수분 차단성, 고강도 및 광학적 투명성을 갖는 식품 포장용 신규수지 개발 - OTR: 1.0 cc/m2.day.atm 이하, WVTR: 11 cc/m2.day.atm 이하 - Haze: 1% 이하, 바이오매스함량 100%
정부지원 필요성	○ 일회용 식품 포장용 고차단성 고분자수지의 사용량이 증가됨에 따라 환경 저부하 포장용 바이오매스 기반 고분자 소재 필요. ○ 기존 고차단성 소재인 EVOH, MXD등의 수입품 국산화 대체 가능
활용분야	○ 차단 기능을 갖는 식품 포장용 필름, 용기 시장 등

순번	화학소재-05	분야명	화학
품 목 명	웨어러블 패브릭 배터리용 양음극 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 웨어러블 디바이스용 패브릭형태의 배터리 핵심소재인 양음극 소재 개발
정부지원 필요성	○ 웨어러블 디바이스, 플렉서블 디스플레이 기기시장의 급속한 증가로 섬유형태의 배터리 기술이 미래시장을 선점 할 수 있는 기술임
활용분야	○ 웨어러블 디바이스, 휴대용 전자기기 등

[융합소재 분야]

순번	융합소재-01	분야명	융합
품 목 명	플렉서블 조명을 위한 친환경 고연색성 나노발광 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 양자점을 이용한 양자효율 80% 이상인 Cd free 나노발광 소재 개발 ○ 효율 15Cd/A 이상, 연색성 90 이상
정부지원 필요성	○ 양자점(QD)을 이용한 발광다이오드는 OLED 디스플레이 생산 인프라를 활용할 수 있으며, 비싼 유기인광재료를 사용하는 OLED에 비해 가격 경쟁력이 있다는 장점이 있어, 향후 신규 시장 창출이 가능하므로 정부 지원이 필요함.
활용분야	○ 플렉서블 디스플레이, 조명, 광 부품 등

순번	융합소재-02	분야명	융합
품 목 명	이온 수용체 나노소재 및 다항목 환경 센서 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 이온 수용체의 나노 소재 합성 및 제조 기술개발 ○ 나노 합성물 제조 및 고정화 기술 ○ 액티브 플라즈모닉스 제어기술 개발 ○ 실시간 원격모니터링 시스템의 상용화 기술
정부지원 필요성	○ 삶의 질 향상을 위한 환경의 유지 관리의 필요성 ○ 산업, 원자력 분야 등에서 발생되는 각종 오염물질의 분석의 필요성 ○ 센싱감도 향상, 저각격화 기술의 요구 ○ 세계 환경 센서 시장에 대한 기술 경쟁력 확보
활용분야	○ 환경모니터링과 관리 ○ 광역환경관리 네트워크 구축 등

순번	융합소재-03	분야명	융합
품 목 명	근골격계 기능 대체용 비흡수성 하이드로젤 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 근골격계 수복용으로 정상적인 근골격계 조직과 유사한 기계적 물성 확보 가능한 하이드로젤 소재 개발 ○ 무릎연골 대체용 toughness 1000 J/m2 이상 하이드로젤 소재/ 근골격계 유사 탄성계수 확보 가능 하이드로젤 소재/ 외과적 수술시 봉합(suturing)이 가능한 하이드로젤 소재
정부지원 필요성	○ 연골, 인대, 힘줄, 디스크 등 연골성 조직의 시장은 여전히 자가 이식재나 동종 이식재가 주로 사용되고 있는 분야로, 별다른 인공 대체제가 전무한 실정이므로, 본과제를 통해 원천기술을 확보한다면 세계시장을 선점할 수 있음. ○ 국내 이식용 의료기기 개발 기업들이 선진국에 비해 규모가 작아 경쟁력이 낮으며, 원천적 연구가 필요한 시점이므로, 정부 차원의 지원이 절실한 실정임.
활용분야	○ 인공 연골, 인공 인대, 인공 힘줄, 인공 디스크 등

순번	융합소재-04	분야명	융합
품 목 명	저에너지 고성능 연료전지 흡기필터 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 연료전지 캐소드에 공급되는 공기 중에 있는 미세 분진, 오존, 이산화 질소, 아황산가스 등 오염물질을 다단으로 제거할 수 있는 물리화학 필터용 여재를 개발함. ○ 여과 효율 0.04 moles/cm3 을 달성해야함.
정부지원 필요성	○ 중소기업이 주도적으로 개발할 수 있으나, 아직 본격적으로 상용화되지 않은 연료전지에 적용되어야 하기 때문에 위험성이 다소 큼
활용분야	○ 연료전지 자동차, 빌딩용 연료전지 등

순번	융합소재-05	분야명	융합
품 목 명	고출력 LED용 판상 및 구상 h-Boron Nitride(BN) 분말 소재 합성 및 복합소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ h-BN은 면방향 열전도도 및 열팽창 계수등 열적 특성이 우수한 소재로서 경제적인 h-BN분말의 합성과 입도분포, 형상제어가 가능한 h-BN과 유기고분자간의 복합소재 제조 기술
정부지원 필요성	○ 국내전자업체, 패키징 소재업체등 많은 기업들이 방열 고분자복합소재 개발을 위한 연구가 진행되고 있지만 두께방향의 열전도도 확보를 위해 필러의 사용량을 높여 절연성과 열전도도를 확보하려고 하지만 동시에 만족시키지 못하는 실정임 ○ 합성제조 원천기술을 확보한다면 필러의 변환이나 배열의 변화로 극복이 가능하고 원천기술 확보가 가능하므로 정부지원이 필요함
활용분야	○ 자동차, 전기전자, LED 소재 등

□ 벤처형전문소재기술개발사업 공고대상 품목 정의서

[금속 분야]

순번	금속-01	분야명	금속
품 목 명	전기화학법을 이용한 스테인레스 범핑마스크 소재		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 스테인레스 박막 Sheet(0.05~0.1mm)를 사용하여 전기화학적 식각반응을 이용하여 60~250um 크기의 패턴을 가공하는 기술
정부지원 필요성	ㅇ 고품질 범핑마스크는 대부분 일본에서 수입(1000억/년)하고 있음. 국내 반도체 패키징 고유기술을 확보하고 반도체 기술 경쟁력 강화를 위해 정부지원 필요함.
활용분야	ㅇ 반도체 패키지용 스테인리스 범핑 마스크

순번	금속-02	분야명	금속
품 목 명	고내열 및 전기전도도 특성이 높은 전자부품용 선재		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ Fe가 5~15% 함유된 Cu계 합금선재 개발 - 신선율 1.0mm이하, 도전율 50% 이상
정부지원 필요성	ㅇ 전기전자 부품용 내열 컨넥터, 리드프레임용 Cu-Fe계 선재는 기존 동합금을 대체할 수 있는 틈새시장으로 합금 개발에 필요한 용해주조, 선재가공기술에 정부지원이 필요함.
활용분야	ㅇ 전자부품, 리드프레임, 자동차 단자 및 컨넥터, 조명용 LED

순번	금속-03	분야명	금속
품 목 명	특수강 박판 저온 고강도 접합용 극박소재부품		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 융점이 1100도 내외이면서 접합강도가 400MPa 이상인 극박제품 개발 - 극박 두께 20 ~ 40 마이크론
정부지원 필요성	ㅇ고강도 정밀 접합용 극박 특수소재는 항공산업 및 에너지산업의 중요소재이지만 독일 일본에서 수입하고 있음. 따라서 국가적인 연구개발 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 열교환기 팬널, 배기가스정화용 담지체, 탱커 내부격막

순번	금속-04	분야명	금속
품 목 명	레이저 클래딩을 이용한 내마모 부품		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 레이저클래딩 기술을 활용한 건설 및 중공업 설비 내마모성 향상 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 기존 레이저 클래딩 제품의 경우 고가의 분말을 사용하고 있는 상황으로 레이저 클래딩 제품의 단가 저감과 향후 시장 팽창에 대응하기 위해 정부지원 필요함
활용분야	ㅇ 건설 중장비, 자동차용 금형, 철강산업의 Roll Bearing 등

순번	금속-05	분야명	금속
품 목 명	700MW/1000MW급 핵연료 장전관 소재부품		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 700 MW / 1000 MW 급 핵연료 장전관 (End Fitting) 소재 및 부품을 개발하는 기술
정부지원 필요성	ㅇ 원자로 가동 중 핵연료의 장전과 인출을 가능하게 하는 장치로서, 국내 원자력발전소에 사용 중인 핵연료 장전관은 전량 수입에 의존하고 있고, 수출 확대를 위해 국산화 개발에 정부지원 필요함
활용분야	ㅇ 국내 및 수출용 원자력 발전소 소재부품

순번	금속-06	분야명	금속
품 목 명	유압펌프용 고내마모성 동합금 다이캐스팅 소재부품		생성년도	2015
개념 및 범위	ㅇ 유압 및 기어펌프의 핵심부품으로 엄격한 압력 변화에 대응하고, 내마모성이 우수한 동합금 다이캐스팅 소재 부품
정부지원 필요성	ㅇ 현재 고융점 소재인 황동다이캐스팅 소재부품은 전량 수입에 의존하고 있어 신시장 창출을 위해 정부지원 필요함
활용분야	ㅇ 건설기계용 유압펌프

[세라믹 분야]

순번	세라믹-01	분야명	세라믹
품 목 명	나노탄소기반 Cd-Free계 접점소재		생성년도	2015
개념 및 범위	o 전기전도도/열전도도: 50%IACS 이상/150W/mK 이상 o 경도: Hv 110 이상 o 사용 수명(40A, Plate 기준): 130,000회 이상
정부지원 필요성	o 2014년 기준 접점관련 세계시장은 4.5조규모이며 연평균 5% 성장률이 기대되므로 나노탄소기반 Cd-free계 접점소재가 개발될 경우 선진사 특허 회피 및 세계 시장 진출이 가능
활용분야	o 가전용/전장용/산업용 Switch 및 Relay, 산업용 개폐기, 차단기

순번	세라믹-02	분야명	세라믹
품 목 명	레이저 가공이 가능한 Probe card용 초정밀 세라믹 기판		생성년도	2015
개념 및 범위	o 세라믹 기판 홀 직경 : 45∼100㎛ o 세라믹 기판 홀 밀도 : 10,000ea/㎠ o 세라믹 기판 홀 직경 정밀도 : ±5㎛@50㎛ o 세라믹 기판 홀 가공 두께 : 0.5mm
정부지원 필요성	o Probe Card용 세라믹 기판은 현재는 80∼90%가 일본의 페로텍사에서 수입하고 있으나 레이저 가공이 가능한 Probe card용 초정밀 세라믹 기판을 개발할 경우 수입대체 효과 및 해외시장 확대 가능
활용분야	o Mobile AP Chip, Non-memory, Logic 등 반도체검사용 프로브카드

순번	세라믹-03	분야명	세라믹
품 목 명	UV-C LED용 고투과율 AlN 단결정 웨이퍼		생성년도	2015
개념 및 범위	o UV-C(극자외선) 파장은 대부분의 기판에서 흡수가 커서 투명성이 극히 낮음 o 기판에 의한 광효율 손실을 방지하기 위해 고온 HVPE 성장으로 UV-C 파장에서 높은 투과율 특성 - 결정성이 우수한 AlN 단결정 웨이퍼 사업화 - 결정성 수준: FWHM of X-ray Rocking curve(102) 300 이하
정부지원 필요성	o 고투과율, 고결정성 AlN 단결정 웨이퍼는 세계적으로 개발 초기에 있으며, 향후 급격한 성장이 예상되나 중소기업 단독으로 수행하기에는 기술 난이도가 높고 산학연 협동 연구가 필요하여 정부 지원이 필요함
활용분야	o 대기 및 수질 정화용 UV-C LED용 기판 o 방열성이 우수하여 GaN/AlGaN 전력반도체용 기판으로도 사용가능

순번	세라믹-04	분야명	세라믹
품 목 명	전기방사 나노섬유를 이용한 활성탄소섬유 필터 제조기술		생성년도	2015
개념 및 범위	o PAN 전기방사 나노섬유의 전기방사 기술 o 전기방사 나노섬유의 연속식 활성화 기술 및 공정개발 o 활성탄소섬유를 이용한 필터개발 o 광촉매복합화를 통한 고기능성 확보기술 o VOC 제거용 응용제품 섬유지름 <10㎛, 비표면적 1500～2000m2/g, 세공크기 <25Å, 요오드흡착 성능 >1500mg/g
정부지원 필요성	o 흡착제로 광범위하게 사용되는 활성탄소섬유는 국내에서 사용량이 증가하고 있으나 전량 일본에서 수입하여 사용 중임
활용분야	o 산업용/의료용/가정용/자동차용/환경용 필터

순번	세라믹-05	분야명	세라믹
품 목 명	다결정 실리콘 잉곳 웨이퍼링에 적합한 절삭력이 우수한 다이아몬드 와이어		생성년도	2015
개념 및 범위	o 절단수율: 90% 이상 o 절단시간 : 6hr 이내 o 웨이퍼 품질: TTV(Total Thickness Variation) & Bow - 평균 20 마이크로 이하, 최대 50 마이크로 이하
정부지원 필요성	o 다결정 잉곳 웨이퍼링용 다이아몬드 와이어 국내 전무함 o 국내 태양광 산업 품질/가격경쟁력 확보 및 관련 세계시장 선점
활용분야	o 태양전지용 잉곳 절단용 와이어

순번	세라믹-06	분야명	세라믹
품 목 명	중적외선 광학유리 소재·부품 및 응용시스템		생성년도	2015
개념 및 범위	◦산화물계 중적외선 광학유리 소재 및 시스템 개발 - 3～5um 영역에서 80% 이상 투과도를 갖는 중적외선 광학유리 조성 개발 - 유리전이온도 600℃ 이하 Knoop 경도 435 이상 특성을 갖는 소재 및 시스템 개발
정부지원 필요성	◦적외선 광학 소재 및 렌즈는 매우 고가이며 전량 수입에 의존하고 있음 ◦특히 중적외선 광학계에 적용되는 결정질 광학소재 (ZnSe, Ge)는 민수에서 사용하기에는 양산성 및 가격 경쟁력을 갖추지 못함 ◦세계시장에서 기술력과 가격 경쟁력 확보를 위해 결정질 소재를 대체하여 몰드 성형이 가능한 산화물계 유리 소재, 렌즈 및 보급형 광학시스템 개발 필요
활용분야	◦군사용: FLIR (Forward Looking Infrared), DVE, 경계로봇, ◦보안용: 주요시설 감시, 화재감시, 자동차/열차 야간운행 ◦예방진단용: 발전소/변전소, 석유화학, 비파괴감사, 빌eld점검 ◦산업용: 각종설비 및 전기전자 제품의 과열, 이상열원 발견 ◦의료용: 유방암진단, 전립선 진단, 피부질환 분석, 수술결과확인

[화학 분야]

순번	화학-01	분야명	화학
품 목 명	120oC Rating EPR(Ethylene Propylene Rubber) 기반 케이블용 절연소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ EPR 절연체의 도체 최고 허용온도를 120℃로 향상 ○ 도체 외경 30% 및 무게 50% 경량화 하는 선박 해양케이블 개발
정부지원 필요성	○ 국가경쟁력이 높은 전선소재분야 틈새시장 선점 가능 ○ 시장 증가와 함께 고성능 경량화 기술 수요 증가 ○ 신소재 적용으로 난연성, 내유성 내한성 내습성 대응
활용분야	○ 선박, 해양플랜트 등

순번	화학소재-02	분야명	화학
품 목 명	스포츠 아웃도어용 쾌적 자외선 차단 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 특수 기능성 원사 적용, 사가공, 제직, 염색가공 기술 적용으로 자외선 차단(UPF 50+) 및 쾌적성 (통기성 1,000cm3/cm2/min) 등 복합기능성 섬유 소재 개발
정부지원 필요성	○ 스포츠 아웃도어 분야 시장 확대에 따른 쾌적성(통기성, 속건성, 냉감성, 항균성 등) 및 자외선 차단성을 가진 고성능 소재 개발 필요
활용분야	○ 아웃도어 의류, 스포츠 의류

순번	화학소재-03	분야명	화학
품 목 명	정밀 인쇄용 실리콘 블랑켓 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ Roll 기반 10um 선폭 인쇄가 가능한 블랑켓 개발 - 인쇄선폭 : 10um 이하 - 인쇄두께 : 1um 이하 - 내용출성 : 미용출 - 두께 밀도 : ±10um 이내 - 표면결함 : 10개 이하
정부지원 필요성	○ 인쇄전자 기술은 기존 고가격의 포토/에칭 공정을 대체하는 새로운 저비용 생산기술로 Roll 기반 인쇄전자 기술에 있어서 블랑켓(Blanket)은 인쇄성을 좌우하는 핵심 소재이며 다양한 인쇄전자 제품 생산에 사용되는 필수적인 기반소재 이므로 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하여 해외 시장을 선점하기 위해 정부 지원이 시급한 시기임
활용분야	○ 블랑켓 제품 등

순번	화학소재-04	분야명	화학
품 목 명	차세대 디스플레이용 OCR(Optical Clear Resin) 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 차세대 디스플레이용 OCR(Optical Clear Resin) 소재 개발 ○ 경화후 광투과율 99%이상 / 체적 수축율 3.5% 이하 / 저온(-15℃) 탄성율 1MPa 이하, 유리접착강도 1MPa 이상
정부지원 필요성	○ Flexible display의 경우는 이제 막 상용화되기 시작하여 wearable display 등으로 시장이 급속히 확대될 것으로 예상되며 여기에 적용되는 접착제는 저온에서 유연성, 굴곡성을 유지하기 위한 rubbery한 성능이 필요 ○ 차세대 탄성 UV 접착제를 개발하여 국내 핵심 산업인 스카트폰 및 태블릿 PC에 원활한 원자재 공급을 통하여 국제 경쟁력을 강화 ○ 대일 무역역조를 개선하고 국내 접착소재 산업 발전에 기여할 수 있으므로 정부의 지원이 필요함
활용분야	○ Flexible display 스마트폰, 태블릿 PC 등

순번	화학소재-05	분야명	화학
품 목 명	에칭내성과 용해도가 우수한 반도체 패터닝 공정용 고분자 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 에칭내성과 용해도가 우수한 반도체 패터닝 공정용 고분자 소재 - 탄소함량 87% - 용해도 30% - 열안정성 >400℃ - 메탈불순물 50ppb
정부지원 필요성	○ 반도체 사업은 더욱 고정밀화로 발전되고 있으며, 동시에 공정비용을 낮추기 위한 노력이 동시에 요구되고 있어 산업구조상 신규소재에 대한 대응이 어려워 이를 위해서는 정부차원의 관심과 기틀 마련 필요 ○ 반도체 공정용 소재 분야는 매우 정밀한 물성을 요구하면서도 대기업이 진입하기에 어려운 riche 마켓 특성을 가지고 있어 정비지원이 필요한 상황임
활용분야	○ 반도체 및 반도체 공정 등

순번	화학소재-06	분야명	화학
품 목 명	VOCs 및 CO 저온 산화용 보급형 전이금속 나노 촉매		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 초고압 균질기를 이용한 전이금속 산화물 나노촉매 대량 생산 기술 개발 ○ VOCs 및 CO 제거 금속 산화물 나노촉매 스크리닝 및 상용화
정부지원 필요성	○ 세계적으로 VOCs, CO, NOx 와 같은 유기물질에 대한 국제환경규제가 강화되고 있으며 이에 따른 환경규제 제품 개발 필요성 대두 ○ 해당 소재에 대한 수입의존도가 매우 높음
활용분야	○ 자동차, 석유호ㅘ학, 반도체 생산라인 등의 공기청정 필터

순번	화학소재-07	분야명	화학
품 목 명	초단열성 가전제품용 수발포 경질 우레탄폼		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 수발포 우레탄을 개발하여 가스발포 수준의 물리적 강도와 단열성을 확보 ○ 열전도율 ≤0.020 W/m․K ○ 비중 ≤0.035 ○ 압축강도 ≥15N/cm2
정부지원 필요성	○ 해외 다국적 업체에서는 많은 연구개발이 이루어지고 있으나, 기계적 강도와 열전도율 특성에서는 부족한 상황임 ○ 기술 개발 성과를 통한 시장 선점과 기술 우위 확보 가능
활용분야	○ 가전제품용 시스템 등

순번	화학소재-08	분야명	화학
품 목 명	안정성 및 신뢰성 향상을 위한 철도차량 프라이머리 스프링 부쉬		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 철도차량용 프라이머리 부쉬 국산화 ○ 고내구성능(단품 내구성능 20만km) 확보 ○ 고 내구성 고무소재 및 접착제, 접착제 전처리 공정기술 ○ 양산 공정 기술 개발
정부지원 필요성	○ 철도차량 고무부품의 복합적 기술 확보 ○ 해외 기술장벽 극복을 위한 지원 필요
활용분야	○ 철도차량 등

순번	화학소재-09	분야명	화학
품 목 명	유아동용 전동차의 내외장 부품용 복합소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 잔류 할로겐 함유량 저감 및 저흡습 원소재 응용기술 개발 ○ 전동차 구조용 고강도 복합소재 개발 ○ 복합소재 성형고정 개발 및 최적화
정부지원 필요성	○ 유아동용 전동차 산업에서 요구하는 고강도, 친환경 트렌드에 따라 소재의 확보와 복합재료를 가공하는 공정을 이용한 자동차용 부품개발이 필요
활용분야	○ 유아동용 전동차 부품 등

순번	화학소재-10	분야명	화학
품 목 명	30% 이상 밝기 개선을 위한 LED TV(노트북 PC)용 광학시트가 없는 확산판 및 에지용 도광판		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ LED TV용 확산판 및 에지용 도광판 기술개발 - 32 ~ 55인치 확산 시트 한 장으로 Back Light unit구성 - LED TV용 광학시트 없는 확산판 - LED TV용 도광판 두께 ~ 2mm, 확산판 두께 ~ 1mm - 타블렛 PC용 도관판두께 : 0.3mm - 고휘도와 광균일도는 99% 이상
정부지원 필요성	○ 기존 다수의 기업에서 자체 개발을 시도하였으나 아직 실용화 되지 못한 상황으로 세계적인 기술력 경쟁에서 우위를 위해 정부 지원 필요함
활용분야	○ LED TV 등

순번	화학소재-11	분야명	화학
품 목 명	Flexible Display 구현을 위한 고신뢰성 Passivation 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 광투과도 ≥92% ○ 투습율 10-5 g/m2․day ○ 공정온도 ≤110℃ ○ Passivation 수명 ≥10,000hr
정부지원 필요성	○ 기술개발 시 국산화 기술 확보에 따른 매우 큰 파급효과가 기대되나 민간에서 자체 개발하기에는 리스크가 커서 정부지원 필요
활용분야	○ 스마트 폰, 태블릿 PC, 노트북 PC 등

순번	화학소재-12	분야명	화학
품 목 명	고출력 전지용 3D 집전체용 바인더		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 두께 10μm 이하 메탈 화이바 제조 ○ 메탈 화이바 3차원 대물질 집전체 이용 전극 슬러리 연속 코팅 공정 개발
정부지원 필요성	○ 3D 집전체의 경우 현재 3차원 형태의 금속소재를 사용한 사례가 없으나, 2차 전지에 적용하려는 기술에 대한 수요가 증가하고 있으므로 정부 지원 필요
활용분야	ㅇ 2차 전지 등

[융합소재 분야]

순번	융합소재-01	분야명	융합
품 목 명	Graphene 기반 1,000℃에서 절연이 가능한 가스켓		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 소재/잉크 절연저항 : 100㏁ 이상(1,000V) ○ 절연가스켓 : 온도범위 200~1,000℃, 압력 1,000㎏/㎠이상
정부지원 필요성	○ 산업용 및 조선/해양 산업의 필수 제품임 ○ 스텐+에폭시 제품 사용중이나 고온(200℃이상)에 취약함 ○ 세라믹, alloy 계열 경우 취성 및 결점이 많고 고가임 ○ 고내열성, 고절연, 플렉시블한 복합소재 개발 필요
활용분야	○ 조선/해양, 화학장치, 일반산업 등

순번	융합소재-02	분야명	융합
품 목 명	소형 기기용 열확산기 설계를 위한 극박 방열 소재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 휴대용 기기내 소자 등에 의한 국부 발열(Local Heat Generation) 최대온도를 반도체 기능 유지 한계온도(80℃)이하로 유지할 수 있는 두께 0.3mm 이하 열확산기 기술 개발
정부지원 필요성	○ 모바일 기기용 방열 냉각 소재는 다양한 산업체용 소재로 확대 적용이 가능하므로, 향후 시장 규모가 지속 성장할 것으로 예상되므로 국내 기반기술 확보를 위한 정부 지원이 필요함.
활용분야	○ 스마트폰, 태블릿, 노트북 등

순번	융합소재-03	분야명	융합
품 목 명	내서지 강화 및 Fuse 외장형 Metal Clad 타입 변성기		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ Metal Clad 타입 변성기는 여러 배전 자동화 기기에 사용되는 제품으로 기존 제품과 비교하여 외부서지 인가에 강인한 특성을 갖는 외장형 Fuse 타입 형태를 개발하여 운전 건전성 밀 신뢰도를 향상 시킨 Metal Clad 타입 변성기 개발
정부지원 필요성	○ 전력계통의 고도화 및 분산전원의 보급률 증가로 Metal Clad 타입 변성기의 활용도는 큰 증가추세이지만 실시간 스위칭 제어의 증가로 빈번한 이상 전압 인가에 따른 조기 고장 과 소손 문제가 발생되어 이러한 문제점을 해결 할 수 있는 Metal Clad 타입 변성기 개발이 이루어진다면 보다 진보된 시장 창출이 가능하므로 정부지원이 필요함
활용분야	○ 전기 전자 부품, 전력설비 부품 등

순번	융합소재-04	분야명	융합
품 목 명	표면경도 9H 이상의 고기능 Hard Coating Film		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 실리콘 계열의 유/무기 하이브리드 하드코팅제를 이용한 고경도 기능성 하드 코팅액을 적용한 표면경도 9H 이상의 Hard Coating Film 제조 ○ 표면경도, 경량화, 내마모성, 내충격성, 광학특성 등을 충족하는 제품개발을 위하여 Hard coating층의 다층구조, 도막두께, 나노박막구현 등의 공정기술 개발
정부지원 필요성	○ 고기능성 하드코팅의 제조와 관련된 기반기술은 해외 의존적이며 국내에서는 관련 기술의 상당부분이 초기단계인 한계점이 있다. 향후 플렉스블, 웨어러블 및 강화유리 대체시장의 가능성을 염두에 둔다면 고부가가치 제품의 개발 투자에 취약한 중견, 중소기업의 특성상 정부지원이 시급함
활용분야	○ 모바일 제품, 자동차 경량화 제품, 대형 패널용 제조분야 등

순번	융합소재-05	분야명	융합
품 목 명	초임계 흡입용 미세 나노입자		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 초임계 역용매 공정, 초임계 유체 도입 분무 공정 및 초임계 유체를 이용한 용매 추출법을 이용하여 균일한 입도의 흡입용 나노입자 제조 ○ 생산수득율 90% 이상의 단일 연속공정으로 0.5 이상 4 micron 미만 범위내의 균일한 입도 분포를 가지는 바이오 의약품 흡입용 미세 나노입자를 제조
정부지원 필요성	○ 바이오 의약품 개발의 관심이 급증하고 있으며 흡입용 제제의 경우 높은 개발 비용에 따라 대부분 글로벌 제약사 중심으로 연구 개발이 진행되고 있음 ○ 초임계 기술을 이용한 바이오의약품 흡입용 나노입자 제조 기술을 국내 기술로 개발할 시 글로벌 제약사와 경쟁할 수 있는 파급효과가 큼
활용분야	○ 바이오 의약품 등

순번	융합소재-06	분야명	융합
품 목 명	극한의 환경적용 차량용 친환경 테이프		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ 자동차의 경량화와 감성화에 따른 복합소재의 사용이 증가 추세에 있어 소재간의 접합을 위한 점착테이프가 극한에서 성능을 유지하고 표면의 소재에 따른 접착능력을 향상하기 위한 접착소재 개발로 이를 이용한 부착력이 우수한 자기소화성 그린테이프 개발
정부지원 필요성	○ 현재 자동차 산업에서 많이 사용되고 있는 용제형 아크릴 점착 테이프는 사용되는 휘발성 용제와 첨가제류에 의해 신차증후군의 주범으로 인식되고 있음. 이를 개선하기위하여 친환경 용제를 사용, 극한 조건에서 우수한 부착력과 난연성을 부여하는 테이프 개발이 이루어 진다면 기존시장에서 경쟁력을 보유 할 수 있으므로 정부지원이 필요함
활용분야	○ 전기 전자 부품, 산업용 필름 등

순번	융합소재-07	분야명	융합
품 목 명	광전자 디바이스용 봉지재		생성년도	2015년
개념 및 범위	○ PID 특성 및 내열성이 우수한 가교형 봉지재 개발 - PID 특성 : 출력 Drop 2% 이하(@ 85℃, 85% Rh, 96hr, 1,000V 기준) - Damp heat : 출력 Drop 5% 이하(@ 1,000 hr) - 가교율 : 80% 이상 ○ Glass 접착력 80N/cm 이상, 수증기 투과도(WVTR) 8g/m2/day 이하
정부지원 필요성	○ 열화가 없는 디바이스 용 봉지재 개발은 다양한 산업체용 소재로 확대 적용이 가능하고, 향후 시장 규모가 지속 성장할 것으로 예상되므로 국내 기반기술 확보를 위한 정부 지원이 필요함.
활용분야	○ 결정질 태양전지 및 수상용 모듈에서 기존 EVA시트 대체

□ 투자자연계형사업 공고대상 품목 (별도 요약서 없음)