연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계/소재

주조/용접

Brazing/Soldering

과학기술표준분류

재료

주조/용접/접합

Brazing/Soldering

6T

IT 분야

핵심부품

기타 정보통신 부품 기술

NTRM

비젼IV.기반주력산업 가치창출

초정밀 가공시스템기술

과제명

SMT line 리웍(Re-work)장비 및 리웍용 인두팁 개발

장비명

-엑스선 단층촬영기

-고분해능 전계방출형주사전자현미경

-Elecrtron probe micro-analyzer

장비보유기관1)

한국광기술원

한국기초과학지원연구원

한국과학기술연구원

개요 및 필요성

○ 리웍장비 및 리웍용인두팁

- 전자제품 생산 line은 대부분 표면실장(SMT)공정으로 이루어지는데 표면실장후 soldering 불량이나 불량부품의 실장으로 인해 부품을 제거하는 비율, 즉 SMT불량률이 일정비율 발생하는데 실장된 부품을 제거하는데 리웍장비 및 여기에 장착되는 인두팁이 필요함.

○ 개발필요성

- 전자제품 생산 line의 급속한 표면실장화 및 이와 관련된 장비 및 소모품 시장이 급속도로 증가하고 있음.

- 칩부품 및 각종 반도체 및 IC부품의 표면실장 후 불량으로 인한 re-work 작업도 증가하고 있으며 현재 중요 re-work장비 및 소모품은 대부분 수입에 의존하고 있음.

- 점차 고밀도 실장화로 인한 re-work작업의 어려움으로 이에 대응할 수 있는 맞춤형 re-work 장비 및 이에 소모되는 인두팁 등의 개발이 필요한 실정임.

개발목표

○ 세라믹히터를 적용한 커넥터 리웍용 장비 및 인두팁개발

○ 세라믹히터를 적용한 IC칩 리웍용 장비 및 인두팁 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 커넥터(LCD 및 기타) 정밀 리웍용 인두팁의 개발

○ 맞춤형 세라믹히터를 적용한 생산성이 우수한 커넥터 리웍용 장비 개발

○ 각종 IC 칩부품 정밀 리웍용 인두팁의 개발

○ 맞춤형 세라믹히터를 적용한 생산성이 우수한 IC칩 리웍용 장비개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
팁내 온도균일성	℃	20℃ 이내 (일본, 하코)	제조사 없슴	15℃ 이내
팁의 열복원성	초(sec)	5초 이내 (일본, 하코)	제조사 없슴	3초 이내
팁수명	회(point)	100회 이상	제조사 없슴	100회 이상
작업성	우수/보통/미흡	보통 (일본, 하코)	제조사 없슴	우수

주요결과물

○ 커넥터류 및 각종 IC칩 리웍용 인두팁

○ 커넥터류 및 각종 IC칩 리웍용 장비

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250백만원

2차년도

250백만원

합계

500백만원

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계소재

자동차/철도차량

차량지능화기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

차량지능화기술

6T

IT

기타정보기술

NTRM

기반주력산업

차세대자동차

과제명

능동안전차량을 위한 다목적 Short Range Sensor 모듈 개발

장비명

-충돌예방안전시스템 평가용 시뮬레이터

-교통상황 해석 S/W(veDyna)

-Autobox

장비보유기관1)

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 능동안전시스템은 미래자동차 부품산업의 핵심 분야임

○ 능동안전시스템 기술은 사고를 적극적으로 예방하는 방향으로 발전하고 있으며, 사고(충돌)예방시스템에 대한 연구개발이 진행 중이고, 국제적인 개발 경쟁이 치열함

○ 현재 77GHz 중장거리 레이더 센서 등 다양한 센서 모듈과 관련 S/W가 선진국을 중심으로 개발되었고, 최근 사고 빈도가 높은 도심 충돌사고 예방을 위한 근거리센서의 개발이 요구되고 있음

○ 국내외 시장 요구는 준중형 세단 및 SUV 차종에 2013년부터 단계적으로 적용될 예정임

개발목표

○ 차량 전방 30미터 이내 검지가 가능한 Short Range Sensor 모듈 개발

○ S/W 국산화 및 기술표준안 제안

개발내용
(Spec. 포함)

○ 차량 및 보행자 검지가 가능한 복합형 SRS 모듈 및 관련 S/W 개발

○ 충돌예방시스템 시뮬레이터 기반의 강인제어기법 개발

○ 시제품 제작 및 시험 평가

○ 한국형 SRS 모듈의 기술표준 및 표준 검증방안 제안

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
검지거리	m	10 이상 (독일/콘티넨탈)	10	10 이상
검지속도범위	KPH	5~160 (독일/콘티넨탈)	-	5~160
거리 정밀도	m	+/- 0.1 (독일/콘티넨탈)	0.2	0.1
상대 속도 정밀도	KPH	+/- 2 (독일/콘티넨탈)	-	2
처리 속도	Hz	100 (독일/콘티넨탈)	100	100
송신부 수	EA	3 (독일/콘티넨탈)	1	3

주요결과물

○ SRS 센서 모듈 시제품

○ 제어기 시제품

○ 시험결과 DB, 기술표준(안), 표준시험시나리오(안)

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

방재소방기계

과학기술표준분류

H. 기계

H14. 재난안전장비

H1408. 위험감지/모니터링 장비

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

실재 화재예측을 위한 Cone Calorimeter용 Conical Heater 개발

장비명

-화재 모의시험기 및 소형 내화시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 매년 화재로 인해 발생되는 인명 및 재산 피해 증가하고 있으나 저감대책은 미흡

○ 국내 현실에 따른 화재 데이터베이스의 필요성과 성능위주의 설계 요구 증가

* 시장규모 : 화재영향성 평가 및 성능위주설계(약 600-700억원/년), 실화재시험에 의한 R&D(약 200억원/년)

○ 실제 화재시험에 필요한 공간 및 비용의 제약으로 기술개발 답보상태

○ 따라서 실화재 시험을 재연할 수 있는 장치개발이 시급히 요구됨.

개발목표

○ 화재 DB구축 및 실험실 규모의 Cone Calorimeter를 사용하여 실제 화재실험과 유사한 결과를 도출할 수 있는 Conical Heater 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 화재 실험 데이터베이스 구축

- Large Cone Calorimeter 실험

- Roon Corner Test 실험

- Cone Calorimeter실험

○ 구축된 데이터베이스를 통하여 실물화재 실험과의 상관관계 도출

○ 실물화재를 재현할 수 있는 발열량 조절 가능한 장치 설계 및 제작

○ 개발 Conical Heater를 통한 화재실험 결과의 변환 및 보정 프로그램 제작

○ 종합 Test을 통한 성능검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Spark igniter & generator	1 set	-	-	100 %
Conical heater	1 set	영국, FTT	60 %	100 %
Gas anlayser	1 set	영국, Servomex	20 %	70 %
Cone Calorimeter	1 set	미국, Govmark	70%	100 %
Room Corner Tester	1 set	영국, FIRE	70%	100 %
실화재 모사 시험장치	1 set	-	-	80 %
실화재 모사 프로그램	1 pck	-	-	80 %

주요결과물

○ 실화재 조건에 근접하는 실험 DB 구축

○ 발열량 조절이 가능한 Cone Calorimeter

○ 실물화재 결과로 변환 가능한 Cone Calorimeter용 S/W

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

차량운동성능 및 진동/소음저감기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

차량운동성능 및 진동/소음저감기술

6T

기타

-

-

NTRM

기타

-

과제명

액츄에이터 인서트 사출을 통한 고내구성 서스펜션 리버 스프링 개발

장비명

-피로 수명 시험장치

-진동시험기

-비선형 해석 S/W(LS-Dyna)

장비보유기관1)

자동차부품연구원

전자부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 러버스프링 개발 기술을 보유하고 있으나, 내구성과 경제성의 약세로 인해 높은 단가의 선진 제품을 전량 수입에 의존하고 있는 실정임.

○ 러버스프링에 대한 부품 설계 기술 및 내구성 시험 기술 등이 확보되지 못하여, 필드클레임에 대한 모든 기술적 문제에 대한 책임을 국내 완성차 및 부품업체가 부담하고 있음.

○ 러버스프링의 시장규모는 국내 400억원(2012년), 세계 2조원(2012년)이 넘을 것으로 추정되며, 수입 러버스프링을 대체하고 국산화하여 자동차 부품업체의 제조 기술을 크게 증진시킬 수 있음.

개발목표

○ 고내구성 서스펜션 러버스프링의 국산화 개발 및 생산성 향상 기술개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 러버 스프링 설계 및 신 재료(고무) 개발

○ 러버 스프링 개발을 위한 공정 프로세스 정립

○ 성능 향상 및 고내구성 확보를 위한 최적 설계

○ 개발제품의 신뢰성 평가, 양산 적용, 생산성 향상 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
정스프링특성	Kg/mm	815 (독일/콘티텍)	80%	815
접착성능	Kgf	4,500 (독일/콘티텍)	60%	4,500
표면처리	Hrs	240 (독일/콘티텍)	60%	240
내구성능	Cycle	100,000 (독일/콘티텍)	50%	100,000

주요결과물

○ 국산 상용차용 서스펜션 러버 스프링 개발

○ 인서트 사출 공정 프레세스 정립

○ 최적 설계안을 통한 특허안

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

기타 산업/일반기계 관련기술

과학기술표준분류

H. 기계

H08. 산업/일반기계

H0899. 달리 분류되지 않는 산업/일반기계

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

공연장 무대시설 제어시스템 기술개발

장비명

-전기안전회로시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 공연장 무대시설을 제어하는 컨트롤 시스템으로서 정확하고, 정밀한 위치 및 속도 제어, 다중 제어가 가능한 고기능 시스템 수요 증가

○ 공연장 무대시설의 독립형 제어시스템 개발로 세계시장 진출발판 마련

○ 전량 수입에 의존하던 시스템을 국산화로 대체하여 경쟁력 강화

○ 공연 산업의 첨단화 및 글로벌화에 대응하는 기술기반 마련

개발목표

○ 독립 제어 마이크로 프로세서 방식의 드라이브 컨트롤 유닛 개발

○ 1:N(200 채널 이상)의 제어가 가능한 서브 컨트롤 유닛 개발

○ 공연에 적용되는 정밀 위치 및 속도 제어가 가능한 이중화 시스템 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 상부무대시설, 하부무대시설의 개별 독립 제어가 가능한 서브 컨트롤 유닛 개발

○ 1:N(200 채널 이상)의 제어가 가능한 다중 제어 컨트롤 시스템 개발

○ 컨트롤, 통신 등 전체 무대 제어 시스템에 듀얼 프로세서가 적용되어 시스템 이중화 구현으로 안전성 확보

○ 정밀 위치제어, 정밀 속도제어 및 안전 성능 등에 대하여 국내외 모든 공연장에 적용 가능한 실시간 감시 시스템 적용

○ 관련 법령, KS, IEC 등에 부합된 제어 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
제어기간 응답시간	sec	0.3 이내 (독일, BBH)	-	0.2 이내
무대시설 반응시간	sec	0.5 이내 (독일, 일본 BBH)	-	0.4 이내
동기, 정지 위치제어성능	mm	±3 이내 (독일, BBH)	-	±3 이내
가감속 성능	sec	3 이내 (독일, BBH)	-	3 이내
내환경조건	℃	0∼40 (독일, BBH)	-	-20∼50
IP	-	2X	-	3X
내구성능	cycle	1,000,000	-	1,000,000

※ 국내 독립, 다중 제어방식의 컨트롤 유닛 제품 미개발, 성능 미확인(전량 수입제품)

주요결과물

○ 공연장 무대시설 독립형 컨트롤 유닛 개발

○ 디지털 다중 제어방식의 이중 컨트롤러 개발

○ 공연장 유지보수 및 안전 상태진단을 위한 안전화 모듈 개발

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

기타 산업/일반기계 관련기술

과학기술표준분류

H. 기계

H08. 산업/일반기계

H0899. 달리 분류되지 않는 산업/일반기계

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

승강기 자동 구출 운전 장치 개발

장비명

-전기안전회로시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 승강기 갇힘 등 고장발생에 따른 구출운전 미흡으로 소비자 불만 증가

○ IT 및 전력전자 기술이 융합된 신개념의 자동 구출방식 필요

○ 고장인식 및 혁신적인 자동구출 운전장치 개발로 제품경쟁력 강화 필요

(구출시간 : 40분 → 5분으로 단축 )

○ 승강기산업의 고부가가치 Item 으로서 향후 수출주도형으로 성장 가능

- 시장규모 : 국내(1,000억원), 해외(2조 7천억원)

개발목표

○ DSP을 이용한 Brake 정밀제어 시스템 개발

○ Data+Voice+영상 조합에 의한 통합인식방식 자동구출 운전장치 개발

○ 정밀 착상 유도가 가능한 Logic개발

○ 원격 제어방식에 의한 Remote Safety 구출장치 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 자동구출용 Brake 제어시스템

○ 구출 운전 Logic 및 위치제어

○ 원격 Remote 구출장치

- 승강기 상태 확인감시 기능

- 갇힌 승객과의 비상통화 기능

- 카 내 구동상태 영상인식 기능

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
구출운전 레벨	mm	125	125	100 이하
구출운전 시간	분	30	40	5
Brake 토크 조정 단위	%	100	100	5
정전 시 구출 속도 조정 단위	m/min	-	-	2

주요결과물

○ 자동 구출용 Brake 제어시스템

○ 원격 Remote 구출장치

○ 자동구출 운전 Logic 및 위치제어 S/W

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계, 소재

요소부품

금형

과학기술표준분류

H 기계

H03 요소부품

H0310 금형

6T

기타분야

NTRM

기반주력사업가치창출

초정밀가공시스템기술

과제명

초정밀 고세장비 패턴 금형을 활용한 UV성형 보안필름 제조기술 개발

장비명

-식각장비

-나노금속박막증착장비

-LPCVD System

장비보유기관1)

한국광기술원

한국전자통신연구원

한국전자통신연구원

개요 및 필요성

○ LCD 모니터의 보편화와 스마트 폰 등 휴대용 단말기의 폭발적인 수요확대에 따라 개인단말기의 특성상 개인 정보보호 등을 위해 패널 전면에 보안필름을 부착하여 좌우 시야각에서의 시인성을 제거함으로써 개인정보보안을 위한 보안필름 수요증대

○ 한국기계연구원의 초정밀 롤금형가공기 및 UV성형장비를 활용하여 고세장비 패턴 금형 및 보안필름 제품을 개발하고자 함.

개발목표

○ 고세장비 미세채널패턴 롤금형가공 및 보안필름 성형 제품화기술개발

-롤 금형 가공폭 400mm 이상

-세장비 3.0 이상, 패턴깊이 170um 이상

-전사율 99% 이상, 성형속도 3mpm 이상

-시야각 30도 이내, 20인치급 보안필름 시제품개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 세장비 3.0 이상의 직사각형 또는 사다리꼴 형태의 미세채널패턴 롤금형 제조가공기술개발(패턴깊이: 170um 이상)

○ 고세장비 패턴롤 금형 적용, 보안필름 성형 및 제품화기술 개발

(기포발생 제어, 99%이상 전사율 달성, 성형속도 3mpm 이상 달성)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
세장비	없음	3.0	1.5	3.0
패턴깊이	um	170um/3M	130um	170um 이상
시야각	deg	30도	60도	30도
전사율	%	100%	90%	100%
성형속도	mpm	-	2	3이상
가공폭	mm	-	300	400

주요결과물

○ 세장비 3.0 이상, 가공폭 400mm 이상의 고세장비 미세패턴 롤 금형

○ 시야각 30도 이내를 만족하는 최대 20인치의 보안필름 샘플제작

개발기간

(  24   ) 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

에너지․자원

신재생에너지

폐기물

과학기술표준분류

에너지․자원

신재생엔너지

폐기물

6T

ET

에너지

바이오에너지기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

바이오에너지기술

과제명

고효율 바이오가스 발전시스템 개발

장비명

-가스크로마토그래피/질량분석기

-100HP급 복합환경 dynamometer system

-바이오 가스 발생장치

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기계연구원

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 기후변화대응 온실가스 감축 및 친환경 에너지 수급을 위해 바이오매스를 이용한 바이오가스 발전시스템의 국․내외 수요 급증되고 있으며, 이를 위한 국산 고효율 바이오가스 발전기 개발

○ 바이오가스 발전시스템은 선진국 제품의 국․내외 시장 장악

○ 에너지 효율 개선을 위해 고효율 친환경 바이오가스 발전기 선호

○ 바이오가스 발전시스템 시장규모는 2010년 기준으로 국내 1,400억원, 국외 537,000억원으로 추정됨(출처: Global Market Direct, 2008)

개발목표

○ Biogas 엔진과 AFPM(Axial Flux Permanent Magnet; 축방향 자속 영구자석) 동체 조합을 통한 친환경 고효율 바이오가스 발전기 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ Biogas 엔진과 AFPM 동체 조합

○ 발전효율 32%이상의 친환경 고효율 바이오가스 발전기 개발

○ 기존 고정 회전수 발전기용 엔진을 풍력발전기에 적용하고 있는 가변 회전수 엔진으로 개조 적용하도록 AFPM 동체 생산기술 개발

○ NOx 저감을 위한 발전기용 희박 연소 시스템 적용

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
발전효율	%	32 (오스트리아, GE Jenhbacher)	29.5	32
전동기부하량	kW	28 (미국, Cummins)	25	28
AFPM 발전기 내부 온도	℃	50	55	50℃ 이하
NOx(O2, 13%)	ppm	125 이하 (독일, MWM)	125 이하	100 이하

주요결과물

○ 관련 실용신안 및 기술특허 1건 이상

○ SCI급 논문 1편 이상

○ 친환경 고효율 바이오가스 발전기 시작품

○ 바이오가스 발전기 시험성적 인증서

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

기타 산업/일반기계 관련기술

과학기술표준분류

H. 기계

H08. 산업/일반기계

H0899. 달리 분류되지 않는 산업/일반기계

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

자가진단 승강기  도어전용 서보제어 구동 유니트 개발

장비명

-전기안전회로시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 친환경 고효율 승강기개발을 위한 에너지저감형 시스템 구축기술로서

IT 전력전자와 기계기술이 융합된 복합형 신기술

○ 승강기 제품신뢰성 향상과 국제 Code와의 부합화를 위해 필요한 기술

○ 정부 에너지 절감 및 대체 에너지 개발정책에 부합

○ 승강기분야 대외경쟁력 향상을 위한 선도기술

개발목표

○ 친환경 구동 유니트 개발

○ 에너지저감형 제어시스템 개발

○ 자가진단 알고리즘 개발

○ 유럽의 EN81 코드에 적합한 안전성능 구현

개발내용
(Spec. 포함)

○ 승강기 도어전용 서브제어 구동 유니트 개발

○ 에너지 저감형 제어시스템 개발

○ 자가 진단 알고리즘 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Slip거리	mm	55	55	50
열림 시간	sec	3	3	2.3
닫힘 시간	sec	3	3	2.7
계합 소음	db	65	65	60
맞대임 소음	db	65	65	60
닫힘 저지력	Nm	155	155	135

주요결과물

○ 구동 유니트

○ 동기 전동기

○ 자가진단 알고리즘

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계소재

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

6T

기타

NTRM

기타

과제명

지게차용 7kW급 전기구동 부품 개발

장비명

-모터성능종합시험장치

-100HP급  복합환경 dynamometer system

-진동시험기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국기계연구원

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 배기가스 규제강화에 따른 친환경 및 에너지 효율 향상으로 목적으로하는 구동시스템의 개발 요구가 큼

○ 현재 국내 대다수업체는 지게차 전기 구동 관련 부품을 대부분 수입에 의존하고 있는 실정임

○ 국내 OEM업체 5톤급 이하 지게차에 전기구동식 시스템 적용 의무화 가 추진되고 있음

○ 향후 지게차 뿐만아니라 소형 산업용 운송기계에 확대 적용이 가능함

개발목표

○ 지게차용 전기구동 AC모터 개발

○ 전동기제어모듈(MCU) 개발 및 성능평가

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고효율 전기 구동 AC모터 설계 및 시제품 제작

○ 전기구동 시스템의 핵심인 전동기제어모듈(MCU) 개발

○ 최적화 운전전략 적용 알고리즘 개발

○ HILS기반 제어 알고리즘 평가기술

○ 모터 동력계를 이용한 모터 성능평가

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
모터	최대출력	kW	5(이탈리아,SME)	-	7
	최대토크	Nm	150(이탈리아,SME)	-	150
	최대속도	rpm	2000(이탈리아,SME)	-	2000
	최대효율	%	90(이탈리아,SME)	-	90
MCU	CPU성능	bit	32(이탈리아,SME)	-	32
	Cycle Time	ms	5 이하(이탈리아,SME)	-	5

주요결과물

○ 구동용 고효율 7kW급 AC모터

○ MCU 제어모듈

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

방재소방기계

과학기술표준분류

H. 기계

H14. 재난안전장비

H1408. 위험감지/모니터링 장비

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

지능형 화재 및 연기 감지기의 개발

장비명

-화재감지 반복 내구성시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 기존의 화재감지 및 연기감지 시스템은 화재의 위험정도 예측이 불가능하고 감지기 오작동 등으로 화재진압 인원의 비효율적 운용이 불가피한 실정

○ 화재시 발생되는 연기발생량을 측정하여 화재 규모에 따르는 위험도를 예측하고 화재 진압 및 대피 등에 연동시켜 화재에 의한 인명 피해 및 경제적 손실을 최소화 시킬 수 있는 감지기의 개발이 필요.

개발목표

○ 지능형 화재 및 연기 감지기 개발

○ 피난경로예측 시스템 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 화재 및 연기 감지기 개발

- 화재평가 시험기기에 적용되는 화재측정 요소기술을 기반으로 개발

- 매연 농도 측정을 통한 화재 발생여부 및 연기발생량 화재 크기 측정

○ 통합형 중앙제어 프로그램 제작

- 감지기와의 수신 및 발신과 관련된 통신제어 프로그램 개발

○ 피난 예보 시스템 관련 신호 전달 시스템 제작

○ 각 상황별 피난 시나리오 구축

- 건물 선정 후 화재 시나리오 구축

- FDS와 시뮬렉스를 통한 화재 위험 평가

- 평가 결과를 토대로한 피난시나리오 구축

○ 전체적인 시스템 구축 test를 통한 시스템 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
화재에너지크기측정 가능 연기감지기	1 ea	-	-	80 %
지능형 수신장치	1 set	독일, Kidde	40%	100 %
감지기 성능시험장치	1 set	영국, AW Technology	30%	90%
중앙제어 프로그램	1 pck	-	-	-
피난예보시스템	1 set	-	-	-

주요결과물

○ 지능형 화재 및 연기 감지기

○ 적정 피난 시나리오를 선택할 수 있는 소프트웨어

○ 피난경로 예보용 하드웨어

○ 화재 발생시 최적 피난경로 예측시스템

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계소재

자동차/철도차량

안전도향상기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

안전도향상기술

6T

기타

NTRM

기타

과제명

초소형 전기자동차용 전자제동 부품 개발

장비명

-400HP 전기식 다이나모메터

-전기체 피로시험 주제어장비

-브레이크다이나모미터

-하중 측정기(WFT)

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국항공우주연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 국내외 전동식 샤시 부품의 시장 확대 및 수요가 급증하고 있음

○ 초소형 전기자동차(근거리 통근용, 노약자 이동용, 레저용 등)에 적합한 전자식 브레이크(Electro-Mechanical Brake) 기술 개발이 시급함

○ 기존 유압식 제동장치 보다 빠른 제동 응답성, 친환경성, 간편한 탈장착성 등의 효과가 커 전기자동차에 확대 적용될 것으로 전망함

○ 향후 초소형 전기자동차 시장 규모 확대(2013년 국내 약 1300억원, 세계시장 약 6600억원 규모, 2009년추정)로 전자식 브레이크의 시장 선점 및 기술 우위를 위해 개발 필요성이 높음

개발목표

○ 초소형 전기자동차용 전자식 브레이크 부품 개발

○ 고안전 제동 성능, 제어 성능 및 신뢰성 평가 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 초소형 전기자동차용 전자식 브레이크 구성 부품 설계 및 제작

○ 전자식 브레이크 시스템의 제어 로직 개발 및 작동성 평가

○ 대상 부품 적용 차량 해석 및 제동 성능 평가

○ Fail-safe 및 신뢰성 확보기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (독일, Continental)	현재 국내 최고수준	개발목표치
제동 응답성	msec	200	300	250
제동 거리 (유압 기준)	%	80	60	80
마찰재성능	%	60~150	60~150	60~150
제어로직구현	%	90	-	85
Actuator 내구	횟수	20만	10만	20만

주요결과물

○ 초소형 전기자동차용 전자식 브레이크 시스템 시제품(ECU, Actuator, Caliper 등)

○ 전자식 브레이크의 신뢰성 평가 기술

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

에너지/환경 기계시스템

기타 에너지환경 기계

시스템 관련 기술

과학기술표준분류

기계

에너지/환경기계 시스템

달리 분류되지 않는 에너지/환경기계시스템

6T

ET

에너지

기타 에너지기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

에너지 소재 기술

과제명

고효율 스크루  컴프레서의 개발

장비명

-100HP급 복합환경 dynamometer system

-유량측정 시스템

-자속측정기

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국산업기술시험원

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 전 산업 분야에 걸쳐 자동화의 가속으로 인하여 산업 3대 유틸리티인 컴프레서는 수요 증가가 예상되며, 전체 수요의 70%를 스크루 컴프레서가 차지하고 있는 실정이며, 고효율 유도 전동기 보급을 위한 정부의 최저효율제 시행 중에 있어 이를 위한 고효율 스크루 컴프레서 개발이 필요

○ 국내 모든 스크루 공기압축기 제조업체는 핵심부품인 압축장치의 구동을 3상 농형 모터를 적용하여 생산하고 있으며, 최근에는 고효율 모터의 적용이 법적으로 의무화되어 있는 실정임. 그러나 기존 농형 모터의 경우 새로 개발된 복합 CFPM 동기식 모터(특허 제10-0956767호)에 비해 효율이 현저히 떨어짐(50% 수준임)

○ 고 에너지 소비 산업기계인 컴프레서의 에너지 효율 증대를 위해 고효율 모터 및 인버터 컨트롤 시스템을 장착한 스크루 컴프레서의 요청이 증가하고 있음. 특히 전기자동차, 풍력 등 전기 에너지 효율을 위해 CFPM 모터의 적용이 활발해 지고 있음

○ 스크루 컴프레서 시장규모는 2010년 기준으로 국내 480억원, 중국 6,000억원, 국외 8,000억원으로 추정됨(출처: 2008년 냉동공조협회 자료 인용)

개발목표

○ 복합 CFPM(Combination Flux Permanent Magnet) 모터를 적용한 고효율 스크루 컴프레서 개발

○ 소요 동력이 최적화된 컴프레서 인버터 컨트롤 시스템 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 복합 CFPM 모터를 적용한 37kW 급 스크루 컴프레서 개발

○ 스크루 컴프레서 소요 동력을 최적화시킬 수 있는 인버터 컨트롤 시스템 개발

○ 복합 CFPM 모터를 적용하여 개발된 스크루 컴프레서에 인버터 컨트롤 시스템을 장착하여 고효율 스크루 컴프레서 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
복합 CFPM 모터효율	%	95 (한국, 태창NET)	93	97
부하시 소요동력	kW	37 (한국, 경원)	37	35
무부하시 소요동력 (인버터컨트롤러사용)	%	20 (한국, 경원)	20	15
작동 소음	dB	69 (한국, 경원)	69	65

주요결과물

○ 고효율 스크루 컴프레서 시작품 제작

○ 관련 실용신안 및 기술특허 1건 이상

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계·소재

조선/해양시스템

주기/보기 및 추진계통부품

과학기술표준분류

H

H10

H1003

6T

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

NTRM

비전Ⅳ

고부가가치 선박기술

과제명

친환경 고효율 200마력급 압축천연가스(CNG) 엔진 연료공급시스템 개발

장비명

-드라이브유니트 신뢰성평가장비

-보조동력장치 터빈 리그 설계, 제작 및 시험부 구성

-피로 수명 시험장치

-배출가스 측정기

-연료탱크압력시험기

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국항공우주연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 환경오염에 대한 국제환경 규제강화와 전 세계 에너지 소비량 증가로 선박의 연료효율 개선, 이산화탄소 배출량 절감 등 친환경 선박 개발을 위한 CNG엔진의 적용이 요구됨

○ 현재 국내에서도 압축천연가스(CNG : Compressed Natural Gas) 엔진의 효율 향상 및 배기가스 저감 및 그린엔진을 위한 기술개발이 이루어지고 있지만, 수입 의존도가 높고 가장 수요가 많은 중소형 선박용 CNG엔진 관련 연구개발이 전무한 실정임

○ 200마력 규모의 소형엔진은 국내 소형선박 수요의 대부분을 차지하여, 수요기반이 높고, 전량 수입에 의존하고 있는 실정임. 따라서 수입대체를 위한 국내 기술기반 구축이 필요함

개발목표

o 기존의 가솔린, 디젤기반의 연료공급 체계를 개선하고, 에너지 효율성 향상 및 해상에서의 배기가스 저감을 통한 그린쉽(Green-ship)구현을 위해 해상환경에 적용이 가능한 200마력급 압축천연가스(CNG) 엔진 연료공급시스템 개발

개발내용
(Spec. 포함)

◦ 전용방식(Dedicated System)을 이용한 선박용엔진 연료공급시스템 개발

◦ 고효율 연료공급시스템을 위한 제어장치(Controller) 개발

◦ 최적의 연료공급을 위한 제어 알고리즘 구현 및 ECU매핑 기술개발

◦ 실린더형 CNG 압력용기 개발

◦ 시제품 제작 축마력/축비틀림, 소음/진동 계측기를 통한 계획성능 검증

◦ 해양공학수조에서 모형시험을 통한 적정마력 선박적용성 검토

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1.정격출력	HP	-	-	200이상
2.최고충전압력	kgf/ cm2	-	-	200이상
3.소음	dB	-	-	98이하
4.내구성	시간	480(유럽,RCG)	-	480이상
5.NOx방출량	g/kWh	9.8(유럽,RCG)	-	9.8이하
6.NOx방출량	g/kWh	1(유럽,RCG)	-	1이하

주요결과물

o 선박용 CNG엔진 연료분사장치

o 선박용 CNG엔진

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

6T

기타

NTRM

기반주력산업가치창출

차세대 자동차

과제명

연비 개선 및 CO2 저감을 위한 능동형 스마트 워터펌프 개발

장비명

-하이브리드용 4WD 차대동력계

-엔진동력계

-배출가스분석계

-펌프 시험기

장비보유기관1)

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 자동차용 워터펌프는 냉각수를 엔진 및 냉각시스템의 순환 유로상으로 강제 순환시켜주는 핵심부품임

○ 특히 최근의 주요 선진 국가들은 다양한 연비 규제 및 CO2 규제를 통하여 자동차의 효율을 극대화 하고 있으며, 연비 향상 기술 중 구동 제어가 가능한 워터펌프를 개발, 차량에 적용하여 2～3%정도의 연비 개선 및 CO2 저감 효과를 기대하고 있음

○ 이러한 구동 제어가 가능한 워터펌프는 최근 친환경 그린카 엔진 냉각시스템의 필수 요소임

개발목표

○ 능동형 워터펌프의 최적 설계 및 부품 제작

○ 능동형 워터펌프 구동 제어 로직 및 기술 개발

○ 능동형 워터펌프 장착에 따른 차량의 연비 성능 최적화

○ 능동형 워터펌프의 내구 신뢰성 평가기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 부품업체와의 기술 협력 및 선진 업체 기술개발 동향 분석 지원

○ 엔진동력계 및 배출가스 분석계를 이용하여 엔진에 장착된 능동형 워터펌프의 성능평가를 통한 최적 운전조건 확보

○ 차대동력계 및 배출가스 분석계를 이용하여 능동형 워터펌프를 장착한 차량의 연비성능 평가를 수행함으로서 능동형 워터펌프의 성능을 최적화

○ 능동형 워터펌프를 장착한 엔진의 내구성능 확보 및 단품 상태에서 내구성능 평가 기술 개발을 통한 신뢰성 확보

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
엔진웜업 시간단축	%	20	-	20
클러치 내구성능	cycle	360,000	-	360,000
CO2 저감 효과	%	2	-	3
연비 향상 효과	%	2	-	3

주요결과물

○ 내구성능과 신뢰성이 확보된 양산수준의 능동형 스마트 워터펌프 개발

○ 능동형 스마트 워터펌프의 엔진장착 및 최적제어를 통한 차량의 연비 개선 및 CO2 배출량 저감

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

산업/일반기계

기타 산업/일반기계 관련기술

과학기술표준분류

H. 기계

H08. 산업/일반기계

H0899. 달리 분류되지 않는 산업/일반기계

6T

기타

기타

NTRM

기타

기타

과제명

고충격용 승강기  Door 안전장치 개발

장비명

-승강장문 충격시험기

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

개요 및 필요성

○ 승강기도어 이탈로 인한 안전사고를 예방하기 위한 안전장치 개발

○ 국제 안전 Code 강화에 대비한 고강도 기능 필요(BS, ANSI 등)

○ 안전사고 발생율이 높은 인화물용 승강기에 대한 방지대책으로 필요

○ 시장 규모 : 국내(1,1100억원), 수출(2조 2,00억원)

개발목표

○ 외부충격 600J이상 견딜수 있는 고강도 문안전장치 개발(현 450J이상)

○ 고기능성 상부 Hanger roller 이탈 방지장치 개발

○ 정전 시 Back-up 장치 개발

○ 도어 Open Zone 외 Door open Lock장치 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고강도 도어 구동장치 개발

○ 고기능성 Hanger Unit 개발

○ 하부 도어이탈 방지장치 개발

○ 정전 시 Back-up 장치 개발

○ 도어 Open Zone 외 Door open Lock 장치 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
외부 충격	J	450	450	600
정전시 열림 저지력	Nm	200	200	600
닫힘 저지력	Nm	130	133	120
도어 행거 유동 거리	mm	3	3	1
도어끼임 검출거리	mm	15	15	5
문짝사이 틈새	mm	-	10	5

주요결과물

○ 고강도 도어 구동장치

○ Hanger Unit

○ 하부 도어이탈 방지장치

○ 정전 시 Back-up 장치

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

청정생산

공정개선기술

과학기술표준분류

재료

I02

세라믹재료

I0211. 나노세라믹 복합재료기술

6T

IT

핵심부품

010113

차세대 디스플레이 기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

012700

차세대 디스플레이 기술

과제명

롤투롤 공정을  이용한 투명전극 인쇄공정 기술개발

장비명

-고분해능 전계방출주사형전자현미경

-엑스선 형광분석기

-내후성시험기

-광투과율측정기

-접착성 평가 시스템

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

구미전자정보기술원

한국건자재시험연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 터치패드 또는 태양전지의 투명전극 패터닝 공정 니즈 급부상

○ 유연(Flexible)한 플라스틱 기판에의 패터닝 기술 필요

○ 기존의 진공 및 반도체 공정의 사용이 아닌 인쇄공정을 이용한 생산 원가 절감 필요성 증대

○ 본기술 활용한 품목의 시장 규모는 1조원 이상 (2020년) 추정됨 (IdTechex 2010)

개발목표

○ 투명전극 프린팅을 위한 세라믹 투명전도막 원재료 개발

○ 투명전도막 형성을 위한 Solution 기반 프린팅 공정 개발

○ Flexible 필름과 실버 전극의 접착성 개선 및 전도도 특성이 좋은 실버 잉크 개발 기술

○ 투명전극용 미세 금속 Grid(Mesh) 패터닝을 위한 인쇄공정 기술

○ Flexible film용 저온 공정 high conductivity/high transparent 투명전극 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 태양 전지용 투명 전극 : 미세선폭의 메쉬형태 세라믹-실버 Hybrid 투명전극 형성 인쇄 기술. 실버 패터닝 resolution에 따른  85% 투과율 유지

○ 터치패드용 실버전극 : 40um 급 이하의 미세선폭 형태의 실버전극 및 TCO 인쇄기술

○ 특성 평가 방법 : 전기전도도 및 투명도로 표현되는 특성 평가를 통해 성능 확인 및 태양전지 제작에 응용하여 투명전극의 응용가능성 확인

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Printed 투명전도막 비저항	ohm-cm	10-3~10-4	10-2~10-3	< 10-3
Printed 투명전도막의 투과율	%	90	85	> 85
공정온도	0C	-	-	< 200
마이크로 매쉬형 전도성 인쇄선폭	um	30um		35um

주요결과물

○ 프린팅 공정 기반 터치패널: 수입의존도가 높은 고가의 투명전도막을 프린팅공정에 의해 원가 절감을 유발하여 국산화 하여 제품을 생산 가능케 함.

○ 태양전지 소자: 태양전지 단가에 30% 이상을 차지하는 투명전극을 프린팅 공정에 의해 국산화 시키고 단가를 줄여 태양전지 가격을 줄일 수 있음.

○ 태양전지 소자: 태양전지 단가에 30% 이상을 차지하는 투명전극을 프린팅 공정에 의해 국산화 시키고 단가를 줄여 태양전지 가격을 줄일 수 있음.

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

주조/용접

특수용접/접합기술

과학기술표준분류

I.재료

I04. 주조/용접/접합

I0408. 특수용접/접합기술

6T

기타

기타

070000. 기타연구

NTRM

기타

060000. 기타연구

과제명

하이브리드형  고속 용접장치 개발

장비명

-파이버 레이저

-Hybrid형 고속 용접장치

-원격 레이저 용접장치

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 용접 생산성은 자동차 및 조선 중공업 분야의 경쟁력과 직결되며 이러한 용접 생산성은 용접 속도 및 용착량 증대에 따라 향상됨

○ 차체의 용접 공법 중 기존 spot 용접의 경우 작업반경의 제약이 많고 전체 용접시간이 많이 소요되기 때문에 고생산성을 달성하기에는 많은 어려움이 있음.

○ 선진 용접장비업체에 의존성이 높은 국내 자동차 및 중공업 분야의 용접 생산성을 향상시키기 위해서는 고속 용접장비의 국산화 개발 필요

개발목표

○ 하이브리드(Hybrid)형 고속 용접공정 및 시스템 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 하이브리드(Hybrid)형 고속 용접장치 국산화 및 공정기술 개발

○ 고효율 Multi torch 설계 및 최적화 용접을 위한 아크 안정화 기술 개발

○ 원격 레이저 용접기술 및 로봇 접목기술 개발

○ 각 Process별 용접부 해석을 통한 변형량 제어 기술

○ 불량률 최소화를 위한 용접공정 최적화 기술 연구

○ 접합에 대한 각각의 용접 메카니즘을 규명 및 접합부 분석(강도, 조직)

○ DB 구축을 통한 신뢰성 평가   (부품/재료/접합 조인트/접합공법 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
용접 강도	MPa	500(독일,벤츠)	400	500
용접속도	m/min	2.5(독일,벤츠)	1.5	2.5
용접패턴 재현시간	sec	1.5(독일,벤츠)	2.0	1.0
원형패턴 재현	mm	Φ8(독일,벤츠)	Φ18	Φ8

주요결과물

ㅇ 하이브리드형 고속 용접 시스템

ㅇ 원격 레이저 용접 로봇 시스템

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

기타 자동차/철도차량 관련기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

달리 분류되지 않는 자동차/철도차량

6T

ET

청정생산

환경친화형소재

NTRM

기반주력산업 가치창출

한국형 고속전철 및 첨단경전철기술

과제명

철도차량용 방진고무부품 개발

장비명

-피로수명시험장치

-고속피로시험기

-복합시험용 챔버

-열물성측정시스템

-내후성시험기

-등이축인장시험기

-동특성시험기

-환경챔버

-고무특성시험기

-3축 방진고무 내구시험기

장비보유기관1)

자동차부품연구원

한국생산기술연구원

자동차부품연구원

한국기계연구원

한국건자재시험연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 철도차량용 방진고무부품 제조 및 신뢰성 평가기술 매우 취약함

○ 전량 수입에 의존하는 실정으로 기술종속 탈피 및 독자기술 확보 필요

○ 국산화 개발 요구 증대 및 개발 완료 후 적용 가능

○ 본 기술을 적용한 품목의 시장규모는 철도차량용 고무부품 300억원(2015년), 자동차용 고무부품 2,500억원(2015년), 산업용 고무부품 3,500억원(2015년)으로 추정됨

개발목표

○ 환경친화형/고 내구성 철도차량용 방진고무부품 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 철도차량용 방진고무부품 고장원인 분석 및 특성해석

○ 환경친화형/고내구성 고무소재 개발 및 제조기술 정립

○ 환경변화에 따른 고무소재 물성시험 및 평가기술

○ 철도차량용 고무부품 특성 및 신뢰성 평가

평가항목		단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
소재	인장강도	MPa	일본, Bridgestone	10.0	12.0이상
	신장율	%	일본, Bridgestone	350	300이상
	영구압축줄음률 (70°C, 22hr)	%	일본, Bridgestone	50	30이하
	노화도 (70°C, 22hr)	%	일본, Bridgestone	±50	±30이하
	수명예측	-	일본, Bridgestone	없음	수명예측식
부품	수직방향 스프링상수	N/mm	독일, Continental	814±150	814±88
	길이방향 스프링상수	N/mm	독일, Continental	-	3,364±647
	횡방향 스프링상수	N/mm	독일, Continental	-	2,452±373
	피로수명	cycle	독일, Continental	100만	200만

주요결과물

○ 환경친화형/고내구성 고무소재 개발

○ 철도차량용 방진고무부품 개발품

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계·소재

자동차/철도차량

저공해 및 대체에너지 차량기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

저공해/대체에너지 차량기술

6T

ET

환경기반

대기오염물질 저감 및 제거기술

NTRM

기반주력산업 가치창출(비전 IV)

차세대자동차 기술

과제명

저탄소 클린  신연료 DME 엔진 성능 최적화 부품 개발

장비명

-하이브리드 4WD 차대동력계

-엔진제어시스템

-엔진동력계

-배출가스분석계

장비보유기관1)

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 고유가를 대비하여 저탄소 그린 대체연료 자동차의 보급이 필요하며, 특히 디젤엔진을 대체하기 위한 시스템의 개발이 시급히 요구됨

○ DME는 세탄가가 높고 PM을 배출하지 않으며 가격이 낮아 조속한 시일에 보급이 예상되며, 향후 세계적 보급 확대에 따른 실용화 기술이 필요함

○ DME를 차량용 연료로 활용시 국내의 경우만 고려할 때 기존 수송용 디젤의 10%를 DME로 대체할 경우 연간 약 150만 톤을 상회하는 수요 창출이 가능함

개발목표

○ 저탄소 클린 신연료 DME 엔진 성능 최적화 부품 개발

○ 3리터급 커먼레일 DME 엔진 ECU 개발 및 성능최적화를 통한 EURO-5 수준의 배출가스 성능 확보

개발내용
(Spec. 포함)

○ DME 연료용 연료시스템 설계 및 제작

○ 3리터급 커먼레일 DME엔진 및 차량의 ECU 개발

○ DME 엔진의 기본성능 개발 및 평가

○ 저탄소 클린 신연료 DME 엔진 및 차량의 성능 최적화

○ DME 엔진 ECU 개발 및 성능최적화를 통한 EURO-5 수준의 배출가스 성능 확보

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
디젤대비 출력	%	100(일본/닛산)	70	100
엔진 효율	%	40(일본/덴소)	-	40
배기성능	EURO	EURO-5(일본/닛산)	-	EURO-5
CO2 배출량	g/km	200(일본/닛산)	국내 3L급 디젤차량의 CO2 배출량 240g/km	200
차량 연비	km/L	3.0(일본/닛산)	-	3.0
주행 내구성	km	30,000(일본/NTSEL)	-	30,000

주요결과물

○ DME 연료용 연료시스템

○ 3리터급 DME엔진 및 차량

○ EURO-5 수준의 배출가스 성능 확보

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

정밀생산기계

기타 정밀생산기계 관련기술

과학기술표준분류

기계

정밀생산기계

달리 분류되지 않는 정밀생산기계

6T

기타

기타

기타

NTRM

비전 Ⅳ. 기반주력산업 가치창출

초정밀 가공시스템 기술

과제명

구조용 강재의 자유 형상 가공용 복합장치 개발

장비명

-중·장지간 재하연동 가열로

장비보유기관1)

한국건설기술연구원

개요 및 필요성

○ 구조용 강재의 대형화에 따른 강 구조물의 절단 및 연계기술 필요

○ 강 구조물의 연결(bolting)을 위한 자유 형상 가공 기술 필요

○ 신개념 절단방식의 도입으로 가공면의 고품질화로 인한 연마공정의 불필요

○ 본 기술을 활용한 시장규모는 조선, 플랜트, 건축 등에 약 3000억원(2015년)으로 추정됨

○ 시장수요에 따라 단위시스템에서 생산성이 높은 일괄 공정 자동화 시스템이 필요함

개발목표

○ 신개념 절달 기술을 이용한 구조용 강재 절단 및 자유형상가공 기술 개발

○ 자유형상 가공이 가능한 다축제어 기술 개발

○ 이재장치 및 타 시스템과의 연계성을 고려한 일괄 공정 시스템 구축

개발내용
(Spec. 포함)

○ 플라즈마 절단 기술을 이용한 융/복합 절단 기술 개발

○ CAD/CAM 및 Auto nesting 기술을 포함한 자유형상 가공 기술 개발

○ 다축 제어시스템 구축 및 제어기술 개발

○ 구조물의 절단 및 접합을 위한 개선각 부여 (최대 60°)

○ 이재장치 및 고속절단을 위한 일괄공정 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
가공속도	mm/min	2000/네덜란드/HGG	1000	1500
가공정밀도	mm	1.0/네덜란드/HGG	2.0	1.0
가공두께	mm	50	30	50
개선각	°	35/네덜란드/HGG	30	60
이송속도	mm/sec	350	200	400
제어축	축	7	6	7

주요결과물

○ H-Beam 형강 절단 및 자유형상 가공 시스템

○ Pipe 구조물의 형상가공 및 용접 면 가공시스템

○ 구조용 강재 자동 가공시스템

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

주조/용접

특수용접/접합기술

과학기술표준분류

I.재료

I04. 주조/용접/접합

I0408. 특수용접/접합기술

6T

기타

기타

070000. 기타연구

NTRM

기타

060000. 기타연구

과제명

특수재료 및  이종재료 접합기술 개발

장비명

-마찰교반용접기

-전자빔 용접장치

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

ㅇ 자동차, 조선, 항공 분야의 경우 steel 외의 소재가 다양화 되고 있어 생산성을 증대하기 위한 새로운 접합기술이 요구됨.

ㅇ 최근 경량화, 모듈화, 전자화에 대한 관심이 집중되고 있으며, 자동차 산업의 경우 차량의 경량화는 연비의 향상 및 주행성능 향상 효과가 우수하여 알루미늄과 같은 경량소재의 사용이 요구되고 있고, 항공산업에서는 인공위성 및 로켓의 경량화를 통해 비행성능 향상 효과를 얻을 수 있어 경량소재의 사용이 요구되고 있음.

ㅇ 따라서 특수재료 및 이종재료의 접합에 대한 각각의 용접 메카니즘을 규명하고, 아울러 신뢰성 구축이 필요함

개발목표

○ 특수 재료 및 이종재료로 구성되는 부품의 최적 접합 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 특수 재료 및 이종합금재료로 구성되는 부품의 최적 접합 기술 확보

○ 접합 특성 평가 및 장치 구성기술 확보

○ 불량률 최소화를 위한 접합공정 최적화 기술 연구

○ 특수재료 및 이종재료의 접합에 대한 각각의 용접 메카니즘을 규명

○ 접합부 분석(강도, 조직)

○ DB 구축을 통한 신뢰성 평가   (부품/재료/접합 조인트/접합공법 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
용접강도	%	80, Al 모재대비 (독일, AUDI)	60	80
용접속도	m/min	3 (독일, AUDI)	2.4	3
연신율	%	50, Al 모재대비 (독일, AUDI)	30	50
용접결함율	%	10 (독일/VW)	15	10

주요결과물

○ 이종 Al 합금 접합품, Al & Copper 접합품, Al & Steel 접합품

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계ㆍ소재

주조/용접

특수용접/접합기술

과학기술표준분류

I.재료

I04. 주조/용접/접합

I0408. 특수용접/접합기술

6T

기타

기타

070000. 기타연구

NTRM

기타

060000. 기타연구

과제명

저입열 박판  용접공정 개발

장비명

-Hybrid형 레이저

-Arc

-전자빔 용접장치

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 자동차, 조선 중공업 분야에 있어서 고부가가치 제품 비중이 커질수록 박판 사용량이 증가되고 있으며 특히 내부식성의 스테인리스 강 등은 용접변형에 매우 취약함

○ 이러한 박판에 대한 전문 용접기술을 확립하고 최종적으로 용접부 변형에 대한 예측과 제어 기술을 확보하기 위함

○ 입열에 의한 용접부의 변형이 심한 박판용접의 생산성을 높이기 위해서는 실시간으로 용접위치를 보정하고 품질 모니터링하여 판별할 수 있는 용접선 자동 추적 시스템과 용접 품질 모니터링 시스템의 개발이 필수적임

개발목표

○ 자동차, 조선 중공업 분야에 사용되는 박판용 저입열 고생산성 용정공정의 개발

개발내용
(Spec. 포함)

ㅇ 레이저, 전자빔 등을 이용한 저입열 용접공정 개발

ㅇ 각 Process별 용접부 해석을 통한 변형량 제어 기술

ㅇ 용접선 자동 추적 및 용접 품질 모니터링 시스템 개발

ㅇ 불량률 최소화를 위한 용접공정 최적화 기술 연구

ㅇ 접합에 대한 각각의 용접 메카니즘을 규명 및 접합부 분석(강도, 조직)

ㅇ DB 구축을 통한 신뢰성 평가   (부품/재료/접합 조인트/접합공법 등)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
용접부 정밀도	mm/m	0.5 (캐나다, ServoRobot)	0.7	0.5
용접강도	%	90, 모재대비 (독일, AUDI)	60	90
용접속도	m/min	3 (독일, AUDI)	2.4	3
연신율	%	20, 모재대비 (독일, AUDI)	10	20

주요결과물

ㅇ 자동차 차체 부품

ㅇ 크루즈선 및 LNG선 구조물

ㅇ 원자력 발전 내부 구조물

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

차체 및 경량화 기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

차체/경량화기술

6T

기타

기타

기타

NTRM

기반주력산업 가치창출

고기능 금속소재기술

과제명

고강도 TWIP 소재를 이용한 도어 필렛 개발

장비명

-파이버 레이저

장비보유기관1)

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 환경규제 강화로 연비향상을 위한 부품 경량화 기술의 중요성이 배가되고 있으며, 이에 따라 고강도강을 적용한 차체 경량화 기술 개발 필요성이 높음

○ TWIP강은 일반강에 망간을 첨가해 우수한 강도 및 성형성을 얻을 수 있는 초고강도강 소재로 그린카 분야에서 급격한 수요 증가가 예상됨

○ TWIP강 소재 적용 및 고 생산성의 롤 포밍 부품 성형기술을 이용한  도어 필렛 개발은 향후 경량부품 시장 선점이 가능한 핵심 기술로 시급한 개발 필요함

개발목표

○ 고강도 TWIP 소재을 이용한 경량 도어 필렛 부품 개발

○ 롤포밍 성형기술 및 부품 신뢰성 평가 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ TWIP강 소재 인장 강도 및 성형한계도 평가

○ 구조해석 기반 도어 필렛 경량 최적화 설계 및 제작

○ 초고강도강 적용 도어 필렛 롤 포밍 공정 해석

○ TWIP 소재 용접성 평가 및 고강도 부품 최적 용접 조건 도출

○ 강성 신뢰성 평가 및 생산성 향상 도어 필렛 제조기술 정립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
인장강도	MPa	580 (프랑스, 르노)	580	1180
부품 경량화	％	10%이상	-	10 %이상
생산 속도	m/min	8 (프랑스, 르노)	5	8
단품허용 공자	mm	+/- 0.5 (프랑스, 르노)	+/- 0.7	+/- 0.5
용접 강도	％	80%	-	모재대비 80% 이상

주요결과물

○ TWIP강 적용 도어 필렛 부품

○ 도어 필렛 롤포밍 기술 및 고속 생산기술

개발기간

(  24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

자동차/철도차량

차량운동성능 및 진동/소음저감기술

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

차량운동성능 및 진동/소음저감기술

6T

기타

-

NTRM

기타

-

과제명

상용차 독립현가방식 너클 개발

장비명

-피로수명시험장치

-고속피로시험기

-복합시험용 챔버

-열물성측정시스템

-내후성시험기

-피로내구성능 해석 S/W

-하중 측정기

장비보유기관1)

자동차부품연구원

한국생산기술연구원

자동차부품연구원

한국기계연구원

한국건자재시험연구원

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 현재 국내는 Rigid 방식의 현가장치를 소형버스 및 중형트럭에 적용하고 있어 승차감 및 주행 성능이 취약함

○ 해외 선진 상용차 제조업체(일본 Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation社)에서는 독립현가방식의 현가계가 적용 중이며 핵심부품인 독립현가형 너클이 개발 또는 개발 중에 있음

○ 최근 20~30인승 소형버스 및 중형 트럭 시장의 현가계가 독립현가방식으로 대체되고 있어 세계시장 선점을 위해서 개발이 시급함

개발목표

○ 상용차용 독립현가방식 너클의 최적설계기술 개발

○ 독립현가방식 너클의 구조 및 내구 평가 기술 개발

○ NVH 주행성능 평가기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 상용차 독립현가방식 너클의 최적 설계 및 시제품 제작

○ 제품 수명 선도를 이용한 제품 내구 신뢰도 평가

○ 구조 성능, 내구 성능 해석 및 시험 평가 기술

○ 상용차 NVH 주행성능 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Lateral Fatigue	kgf×회	1.2G × 10만 (일본, MFTBC)	없음	1.2G × 10만
Steering Fatigue	kgf×회	Max.load×1000만 (일본, MFTBC)	없음	Steering Load × 1000만회
Braking Fatigue	kgf×회	Max.load× 1000만 (일본, MFTBC)	없음	Braking Load × 10,000,000
고유진동수	Hz	200Hz 이상	없음	200Hz 이상
NVH 주행평가	dB(㎨)	Solid type 대비 3dB(㎨) 이하	없음	Solid type 대비 3dB(㎨) 이하

주요결과물

○ 상용차용 독립현가방식 너클 시제품

○ 너클의 신뢰성 평가 기준(신뢰도 90%, B10 Life 확보)

○ 상용차 NVH 주행평가 기술

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250 (백만원)

2차년도

250 (백만원)

합계

500 (백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계․소재

요소부품

금형

과학기술표준분류

기계

요소부품

금형

6T

ET

에너지

기타 에너지기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

친환경적인 소재․제품 및 공정기술

과제명

PET 프리폼 금형용 고품질 핫러너 시스템 제조 기술

장비명

-WD-XRF (도막두께측정)

장비보유기관1)

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 식음료 및 생수, 막걸리 등의 소요량 증가에 따른 PET Bottle 시장의 급성장 예상

○ PET Bottle의 가볍고 깨지는 않는 편리성으로 유리병이나 금속캔의 시장을 빠르게 대체

○ 2 Stage PET 프리폼 금형시장 확대로 전세계적으로 생산 수요의 증가 : 약 10만개 /일

○ 국내 PET 전용 사출기 생산과 더불어 고품질 핫러너의 시장요구 증대

개발목표

○ PET 프리폼 금형용 고품질 핫러너 시스템의 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ PET 프리폼용 핫러너에서 금형으로의 열손실 최소화 설계
(금형온도15～18℃, 수지온도 280～300℃)

○ 밸브핀 작동 내구성 확보 및 수지 누수 방지 기술

○ 열에 민감한 PET 수지 특성에 적합한 핫러너 전체 열 밸런싱 기술

○ 다수 캐비티(16-48 cavity) 적용을 위한 정밀 유로 밸런싱 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
노즐 말단부의 온도 밸런스 (32 Cavity System 기준)	℃	< 10 (캐나다, Husky)	< 20	< 10
Cavity당 제품 중량 밸런스 (40g 제품기준)	%	< 0.7 (캐나다, Husky)	< 1	< 0.7
프리폼 게이트 제품표면 백탁 진행여부(결정화)	-	결정화 일부진행 (캐나다, Husky)	결정화 진행	결정화 일부진행
Shot 별 불량률 (32 cavity 기준 )	%	< 3 (캐나다, Husky)	< 8	< 3

주요결과물

○ 노즐 : 열손실 최소화 기술 (과열 방지 및 노즐간 온도편차 최소화)

○ 매니폴드 : 열 밸런스 기술 및  균일한 유로 밸런스 구조

○ 300℃ 고온 사출에 따른 열팽창 및 수지 누수방지를 위한 정밀설계 및 가공 기술

개발기간

(  24   ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계소재

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

과학기술표준분류

기계

자동차/철도차량

엔진 및 동력전달장치

6T

기타

NTRM

기타

과제명

1인 전기자동차용 견인 전동기 시스템 개발

장비명

-진동시험기

-100HP급  복합환경 dynamometer system

-동기식  위치제어형 액추에이터 Test System

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 고유가와 환경오염에 따른 녹색에너지 및 녹색생활 슬로건에 맞는 새로운 형태의 이송수단 개발의 필요성이 높음

○ 경제 발전 및 자동차 시장의 확대로 인한 차량 소유 비율이 높아지고 출•퇴근 카풀제도의 미흡한 저변확대에 따라 1인 운전자 차량을 운행하는 경우가 많음

○ 운전자 혼자 차량을 운행함에 따라 국가적인 에너지와 경제적 큰 손실을 가져오고 있으며 환경적으로 대기 오염을 심화시킴

○ 근거리 및 시내 이동 시 모터싸이클 보다는 1인 소형 전기자동차 사용이 에너지 절약은 물론 안전성, 환경오염 방지 등에 많은 이득이 있음

개발목표

○ 1인승 전기자동차용 견인 모터 개발

○ 견인 모터 구동 제어 로직 시스템 개발 및 시스템 평가

개발내용
(Spec. 포함)

○ 1인 전기자동차에 맞는 차량 구동특성 분석 및 구동 모터 개발

○ 견인 구동 모터의 구동 제어로직 개발

○ 1인 전기자동차 전체 시스템 개발 및 성능 평가

○ HILS와 Motor Dynamo 연계를 통한 전동기 성능 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
견인모터 용량	kW	20kW (미국,myers motors)	없음	20kW
최대 속도	mph	75 (미국,myers motors)	없음	70
모터 효율	%	83	75	83

주요결과물

○ 1인 차량용 견인 모터

○ 1인 전기 자동차

○ 차량 제어 로직

개발기간

(  24   ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계,소재

에너지/환경기계시스템

기타 에너지/환경 기계 시스템 관련기술

과학기술표준분류

기계

에너지/환경기계시스템

에너지/환경 제어설비

6T

ET

환경기반

폐기물 처리 및

활용기술

NTRM

환경/에너지

프론티어 진흥

대기오염물질 저감

및 제거기술

과제명

친환경 폐기물 처리장치 개발

장비명

-스펙트럼 분석기

-가스크로마토그래피/질량분석기

-근적외선 형광분광기

-고분해능 질량분석기

-고분해능가스크로마토질량분석기

장비보유기관1)

구미전자정보기술원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국화학연구원

한국화학융합시험연구원

개요 및 필요성

○ 현재 국내 자원 재활용 중 많은 부분을 차지하고 있는 폐기물 재활용 측면에서 고형연료는 하나의 대안으로 받아들어지고 있으며 그 비중또한 크게 증가하고 있다.

○ 환경부에서는 친환경적인 고형연료 제조와 2차 환경 오염물질 발생을 억제하기 위하여 고형연료 중의 연소함량을 현재의 2%이하에서 향후 크게 강화할 예정이다.

○ 기술개발개요

근적외선 분광기 및 진동 피더 이용하여, 폐기물의 정량적인 공급 및 최대 컨베이어 폭 800mm에서 물체의 크기 10 - 350mm까지 실시간으로 재질을 선별 할 수 있는 시스템 개발하여 친환경적인 폐기물 선별 장치 개발

개발목표

○ 가연성 폐플라스틱으로부터 PVC제거기술 개발

○ 고분자 물질 및 유기물질의 성분, 색상인식 및 선별을 위한 제어기술

○ 발생원, 조성원별 폐플라스틱 95%이상 회수기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 근적외선 분광기 및 진동 피더 이용하여, 폐기물의 정량적인 공급 및 최대 컨베이어 폭 800mm에서 물체의 크기 10~350mm까지 실시간으로 PVC 성분을 선별 할 수 있는 시스템 개발

○ 개발되어진 PVC자동선별장치의 환경친화성, 법적순응성, 경제성 평가로 폐플라스틱 고형연료 제조장치에의 적용 평가

○ 개발목표치

평가항목 (주요성능 Spec1))	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 선별 순도	%	80% (독일/티텍)	중하 수준임	95%
2. 선별 효율	%	98% (독일/티텍)	중하 수준임	99%
3. 처리량	ton/hr	1.2 (독일/티텍)	동등 수준임	95%
4. Belt Speed	m/sec	2-3 (독일/티텍)	중하 수준임	98%
5. 인식시간	msec	25 (독일/티텍)	중하 수준임	25
6. 재활용 원료성능평가	-	80%	중하 수준임	90%

주요결과물

○최대 컨베이어 폭 800mm에서 10-350mm까지 실시간으로 PVC성분 성별기술

○PVC선별순도 : 95%이상, 선별효율:99%이상, 선별속도:25ms이상

○재활용 원료 성능 평가 : 95%이상

개발기간

(  24   ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계·소재

산업/일반기계

과학기술표준분류

기계

나노/마이크로기계

시스템

초소형가공/조립/              측정기술

6T

NT

나노기반‧공정

나노패터팅 공정기술

NTRM

기반주력산업 가치창출

초정밀가공시스템기술

과제명

인쇄전자용  프린팅 롤 가공 기술개발

장비명

-프린팅 롤 연마기

장비보유기관1)

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 첨단 녹색성장 기술인 인쇄전자(Printed Electronics) 기술은 태양전지, RFID, 디스플레이와 같은 전자소자를 저가로 대량생산할 수 있는 공정기술의 개발이 필수적으로 필요하며, 최근 인쇄방식인 R2R(Roll-to-Roll) 프린팅 공정을 기반으로 전자소자를 대량생산하는 공정개발 연구가 활발히 진행됨.

○ 최근 디스플레이 기술은 평판 디스플레이에서 유연 디스플레이로 진화하고 있으며, 프린팅용 패턴 롤 가공공정 기술은 유연 디스플레이의 개발을 가속화하는데 기여함으로써 대중매체의 발전은 물론 미래 첨단 인쇄전자산업을 선도하는 데에 기여할 수 있음.

○ 현재 평판 디스플레이 분야는 유리소재 기반의 디스플레이에서 빠르게 유연소재 기반의 디스플레이로 전환되고 있고, 차세대 디스플레이 시장에서 국내 기업의 시장 점유율을 유지 및 확대하기 위해서는 초정밀 대형(직경:200mm, 길이:1,000mm이상) 프린팅 롤(Printing Roll) 가공기술의 개발이 필수적임.

○ R2R 인쇄전자 기술은 패턴(Pattern)이 각인된 프린팅 롤을 이용하여 기능성 잉크를 기판에 직접 인쇄 패턴닝하는 기술로서, 프린팅 롤의 품질이 인쇄전자 제품의 품질을 결정하는 중요한 인자임.

○ 인쇄전자에서 요구하는 정밀사양에 적합한 프린팅 롤을 제조하기 위해서는 정밀에칭 및 연마기술 뿐 아니라 첨단 분석, 측정장비 및 설비가 필요함.

개발목표

○ 인쇄전자용 미세패턴 에칭 가공기술 및 자동화 시스템 개발

○ 인쇄전자용 프린팅 롤의 인쇄특성 및 신뢰성 평가기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 인쇄전자용 미세패턴 에칭 가공기술 및 자동화 시스템 개발

○ 연마공정조건에 따른 프린팅 롤 표면 특성 분석

○ 프린팅 롤 가공 정밀제어 및 공정최적화 기술 개발

○ 인쇄전자용 프린팅 롤의 인쇄특성 및 신뢰성 평가기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
에칭 속도	μm/min	4	2	4
인쇄 해상도	LPI	1000	500	1000
회로 직진도	μm	±1	±2	±1
최소선폭	μm	15 (일본 think사)	25	15
인쇄 전이율	%	40 (일본 think사)	30	40

주요결과물

○ RFID 정밀패턴이 각인된 인쇄전자용 프린팅 롤

○ 선폭 15μm 및 depth 10μm가 각인된 TSP용 프린팅 롤

○ 프린팅 롤 에칭공정 자동화 시스템 시제품

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기ㆍ전자

전기전자부품

센서 부품

과학기술표준분류

전기/전자

K05, 전기전자부품

K0501. 센서부품

6T

IT

기타 정보기술

010411, 기타 정보기술

NTRM

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

012800, 생체진단기술

과제명

초소형  바이오센서 패키징 제조기술

장비명

-식각장비

-플립칩본더

-유태틱다이본더

-리소그라피장비

-박막증착장비

-컨택얼라이너 장비

장비보유기관1)

한국광기술원

한국생산기술연구원

한국광기술원

나노종합팹센터

나노종합팹센터

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 초소형 패키징 기술용 범핑 및 플립칩 본딩기술 기반 필요

○ 액상 누수차단용 폴리머 및 금속리드프레임 일체형 성형기술 개발 필요

○ 액상흐름 제어 및 바이오센서칩 소형화 구현을 위한 마이크로채널 형성기술필요

○ 정밀성 및 생산성 향상을 위한 솔더범프 기술구현 필요

○ 저온 공정 구현을 위한 저온형 Pb free 솔더 범프 공정기술 개발 필요

개발목표

○ 금속리드프레임 일체형 마이크로채널 구조체 제작

○ 저융점 Pb Free 솔더범프 개발

○ 저융점 솔더 리플로우 공정개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 유체누수 방지 및 전극일체형 마이크로채널이 있는 구조체 형성기술 개발

○ 저융접 Pb Free 솔더 범프 형성 및 저융점 플립칩 실장기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
채널 폭	um	500	500	300
솔더범프 융점	℃	220	220	150
Pb Free 플립칩 리플로우 피크온도	℃	240∼260	240∼260	200

주요결과물

○ 융점 150℃ 이하 Pb Free 솔더범핑 기술

○ 마이크로채널 및 전극일체형 유체누수 방지 구조체

○ 저온 리플로우 공정을 적용한 플립칩 바이오센서

○ 특허 및 논문

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기.전자

반도체장비

반도체장비용 핵심부품 및  제조장비

과학기술표준분류

재료

나노재료

달리 분류되지 않는 나노재료

6T

NT

나노소자 및 시스템

기타 나노소재 및 시스템 기술

NTRM

비전IV

나노소재.소자기술

과제명

기판의 회로저항제어 박막제조 및 테스트프로브 제조 기술

장비명

-열물성치 측정시스템

-고분해능 전계방출형주사전자현미경

-소형 온습도 쳄버

-박막 접착력 시험기

장비보유기관1)

한국기계연구원

한국기초과학지원연구원

한국광기술원

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 고집적화된 반도체 DRAM 웨이퍼 테스트를 위한 미세 회로저항 박막 기술 필요

○ 수십 나노대의 미세 회로구현에 맞추어 저전력 소비 니즈 부상

○ 국내 개발을 통해 해외 부품 의존도를 낮추는 동시에 국내 기술력 향상 및 보급화 선호

○ 웨이퍼 미세피치 및 하이스피드에 따른 테스트 신뢰성 확보필요

○ 웨이퍼 테스트를 위한 프로브카드 시장규모는 1조 5천억

개발목표

○ 신호(Signal) 분기(최소6개~최대12개)에 따른 동반 실패(Fail) 방지

○ 열평가(고온, 저온)에 따른 박막 깨짐(Crack) 현상 방지

○ 회로 길이 차이에 따른 신호 저항 균일성 확보

○ 임피던스변화, 경도 및 Reality 확보

개발내용
(Spec. 포함)

프로브 카드는 반도체 웨이퍼에 형성된 칩의 정상 작동 유무를 검사하는 부품으로, 반도체의 메모리와 비메모리 테스트에 모두 사용되고 있으며, 그 중메모리의 DRAM 분야에서는 회로가 고집적화 되어 있어 여러 개의 칩에 미세 신호를 동시에 일정하게 인가하는 것이 주요 기술임. 프로브카드 부품의 회로저항을 박막을 제조하며 이와 동시에 나노 MEMS 기술을 응용한 프로브제조

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
박막 저항	OHM	200∼1,000±30%	-	400
박막 저항 면적	mm2	0.5~2.08	-	0.5
접착력	N/mm	1.4	-	1.4
접합 강도	g	8 - 10	-	9
작동 수명 안정성	% Rn	±0.1	-	±0.1
저항 온도 계수 (TCR, -55 ∼125)	ppm/℃	±10	-	±10

주요결과물

○ 나노기술을 응용한 MEMS TIP 의 제조

○ 나노기술을 응용한 박막형태의 저항의 제조

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기전자

전기전자부품

커패시터 부품

과학기술표준분류

전자부품

전기전자

커패시터 부품

6T

NTRM

과제명

상용 HEV용  필름접합 DC-Link 커패시터 개발

장비명

-자동코팅기

-필름 접합설비

-커패시터 특성 평가설비

장비보유기관1)

전라남도생물산업진흥재단

자동차부품연구원

자동차부품연구원

개요 및 필요성

○ 그린카 개발 및 녹색 정책의 일환으로 차량 전기분야의 연구 개발이 활발히 진행되고 있으나, 커패시터 핵심 부품개발은 빈약한 실정임

○ 수명, 부피 등의 환경적조건, 안정성, 유지보수, 성능 향상 등의 장점을 갖고 있는 필름 커패시터를 인버터의 DC-Link 커패시터로 사용하는 것이 많은 잇점이 있음

○ 현재 5ton급 HEV Truck에 일반 전해 커패시터 적용을 진행하고 있으나, 차량 특성을 고려한 DC-Link 필름 커패시터 개발을 통하여 안정화 된 전원단 구성으로 제어 특성을 향상 시킬 수 있음

개발목표

○ 상용차용(5ton 급 HEV Truck) DC link 필름커패시터 개발

○ 신뢰성 평가 기술 및 고장영향 분석

개발내용
(Spec. 포함)

○ 상용차용 DC-Link film 커패시터 개발

○ 실운전 조건에서 손실 및 온도 분석 기술 개발

○ 내구성(운전특성 고려한) 시험 평가 기술 개발

○ 충방전 특성을 고려한 신뢰성 평가 기술 개발 및 고장 영향 분석

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Inverter용 커패시터	V,uf	600V 750uf	600V 440uf	600V 750uf
ESR	mΩ	10	5	10
정전 용량 감소율	%	±5	±10	±5
수명 시험	Hr	10,000 일본,마쯔시타	8,000	10,000

주요결과물

○ Inverter film 커패시터

○ 내구성(운전특성 고려한) 시험 평가 기술

개발기간

(  24   ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기 전자

반도체소자 및 시스템

반도체 재료

과학기술표준분류

재료

반도체소자 및 시스템

반도체 재료

6T

IT

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

NTRM

기반주력산업가치창출

청정생산시스템 기술

과제명

LED용  MO-source 재생 기술 및 이동형 MO-source 수거 장치 개발

장비명

-유도결합플라즈마 질량분석기

-E-beam 증착기

-식각장비

-유기금속화학기상증착기 (MOCVD)

-광발광 스펙트럼 분석기

-마스크 정열기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

개요 및 필요성

○ 국내 LED 생산량의 급격한 증가에도 불구하고 재료의 대부분은 해외에 의존

○ 특히 3족원료인 Ga, In등은 세계매장량의 80%가 중국에 집중

○ 재료의존도의 극복 방안 마련이 시급

○ 본 기술을 활용한 품목의 시장규모는 국내 총 MO-source 사용량의 약 5%를 대체할 수 있을 것으로 추정됨.

개발목표

○ 원재료 동급의 고품질 MO-source 재생기술 개발

○ 이동형 Mo-source 잔류물 수거 장치 개발

○ 고품질 재생 MO-souce를 활용한 고품위 LED 제작기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ Mo-source의 TMGa:Amine 배합비율 조정

○ Cracking을 이용한 재정제 기술

○ 원재료 동일 수준의 metallic impurities (ICP-MS 분석)

○ 제품충전용 용기 및 내부 표면처리 공정 개발

○ 이동형 Mo-source 잔류물 수거 장치 개발

○ LED 시험성장 및 원제품 대비 품질보증 데이터 확보

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
저장용기 용량	Kg	-	-	> 5
불순물 농도	%	-	-	원재료와 동일
재생율	%	-	-	> 80
XRD FWHM @ (002)	arcsec	200 (일본, 니치아)	250	250
XRD FWHM @ (102)	arcsec	250 (일본, 니치아)	280	320
Wavelength	nm	-	-	455 ± 5
Output power(9080PKG)	mW	-	-	원재료사용 LED와 동일 수준

주요결과물

○ 고품질 재생 MO-souce

○ 이동형 MO-souce 잔류물 수거 장치

○ 재생 MO-souce를 활용한 고품위 LED chip (9080PKG)

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기·전자

반도체 장비

패키징장비

과학기술표준분류

K. 전기전자

K02 반도체장비

K0208 패키징장비

6T

ET

청정생산

050315 기타 청정생산기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

010400

반도체․나노 신소자 기술

과제명

반도체 패키지  bumping용 디지털 프린팅 기술 개발

장비명

-정밀화상 측정

-유기소자평가용 제작 시스템

장비보유기관1)

한국생산기술연구원

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ IC chip 고집적화 (Scale-down)에 의한 기존 u-bump 기술의 scalability 한계:　Bump-to-bump reduction에 따라 Solder resist open (SRO) 가 작아지게 되고 기존의 u-bump 공정으로 일정 bump height을 유지하는 bump 형성에 한계가 있음.

○ IC chip의 powder bump 와 I/O bump 간의 허용 전류 차이에 의한 하나의 팩키지 내에 다양한 사이즈의 bump 형성이 필요하고 이를 가능하게 하는 신공정 필요:

기존의 u-bump 기술은 다른 사이즈의 bump를 동일 팩키지 기판에 형성 시키는데 기술적 한계가 존재함.

○ Bumping 공정 단순화를 통한 패키지 기판 cost reduction:

기존의 bumping 공정을 Molten solder metal jetting/Gravure offset/Adhesive transfer 공정 등의 인쇄공정으로 대체함으로서 제조단가 절감.

○ 본기술 개발을 통해 향후 2017년 10조 이상의 패키지 기술 시장에 대응 가능.

개발목표

○ 향후 고성능 IC chip 적용 패키지 기판에 요구되는 mixed SRO / bump size 구현.

○ Digital printing방식을 채용함으로써 Chip design에 따른 package 기판의 design의 flexibility를 향상.

○ 다양한 Pb-free solder의 조성을 개발함으로써 IC chip이 요구하는 modulus에 맞는 bump를 개발하여 thermal-mechanical stress management.

○ 프린팅 공정으로 패키지 기판 제조 단가 및 throughput time 줄임.

개발내용
(Spec. 포함)

○ 반도체 패키징을 위한 프린팅용 전도성 잉크재료/Pb-free solder paste 개발

○ 단일 인쇄 공정을 통한 Solder bump pad/Solder resist coating with SRO/Solder bumping의 In-line process 개발

○ Bump pitch 100um 이하 (32nm CPU package spec: 130um) / SRO opening 50um 이하 (32nm CPU package: ~70um) / Mixed SRO & bump size 구현 대응 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Pb-free solder paste 저항	uohm -cm	15~20	-	< 25
Solder Pitch	um	200	-	100
SRO opening	um	85	-	50
Missing bump rate	%	98	-	98

주요결과물

○ 솔더 범프의 롤인쇄기술 : 50um 이하의 솔더범프를 인쇄하는 기술로써, 스크린 인쇄 공정이 아닌 롤 공정을 이용하되, 100 접착식 전이 기법을 이용하여 높이를 항상 일정하게 유지하는 인쇄 기술

○ Redistribution line 의 인쇄기술 : 반도체 칩의 골드와이어링을 위한 패드의 연장선을 인쇄하는 것으로써, 기존의 다단계 노광공정을 대체하는 인쇄 기술

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기ㆍ전자

반도체소자 및 시스템

Si 소자

과학기술표준분류

전기/전자

K04, 반도체소자/시스템

K0401. Si 소자

6T

IT

기타 정보기술

010411, 기타 정보기술

NTRM

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

010400, 반도체․나노 신소자 기술

과제명

초저정전용량  TVS 소자 개발

장비명

-식각장비

-나노금속박막증착장비

-LPCVD System

-이온임플란트

-리소그라피

-세정장비

장비보유기관1)

한국광기술원

한국전자통신연구원

한국전자통신연구원

나노종합팹센터

나노종합팹센터

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 과전압보호소자는 전자소자를 ESD/EOS/CDE/EFT등으로부터 보호하는 소자임.

○ 10V 이하 전류 전압 특성을 갖는 과전압보호소자 국내기술 및 제품 필요

○ 저전압 및 초저정전용량 과전압보호소자 기술 및 제품 개발 필요

개발목표

○ 초저정전용량/저전압/대전력 과전압보호소자 요소기술 개발

○ 0.3pF 초저정전용량 및 고내성 과전압보호소자 개발

○ 3.3V급 고내성 과전압보호소자 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고신뢰성 0.3pF 및 3.3V 과전압보호소자 개발 및 제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
항복전압	V	3.3V/미국/Semtech	6.0	< 2.5
Line Cap.	pF	0.3F/미국/Semtech	1.0	< 0.3
ESD Level	KV	8.0KV/미국/Semtech	-	> 10
잔류전압	V	15V/미국/Semtech	-	< 15

주요결과물

○ 저정전용량 과전압보호소자

○ 저전압형 과전압보호소자

○ 특허

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기 전자

반도체소자 및 시스템

반도체 재료

과학기술표준분류

재료

반도체소자 및 시스템

반도체 재료

6T

IT

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

NTRM

기반주력산업가치창출

청정생산시스템 기술

과제명

수직형  LED에서의 사파이어 recycling 공정기술개발

장비명

-식각장비

-E-beam 증착기

-고분해능 X-선회절분석기

-MOCVD

-laser lift-off (LLO)

-wafer bonder

장비보유기관1)

한국광기술원

한국광기술원

한국생산기술연구원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

개요 및 필요성

○ LED 칩 생산을 위한 사파이어 기판은 대부분은 해외 수입에 의존

○ 수직형 LED 공정상, 기판으로 사용된 사파이어는 laser lift off 장비를 이용하여 제거하는데 제거된 사파이어는 대부분 dummy wafer로 활용되고 있음

○ 향후 대구경으로 갈수록 수직형 LED의 단가 인하를 위해서는 반드시 사파이어를 재활용하는 기술의 개발이 필요함

○ 제거된 사파이어를 MOCVD 성장하는데 재활용 된다면 향후 수직형 LED의 단가하락에 크게 기여할 것으로 예상됨

개발목표

○ 수직형 LED 제조를 위한 사파이어 가핀 recycling

○ Recycled 사파이어 기판을 이용한 수직형 LED 제조

개발내용
(Spec. 포함)

○ 사파이어 기판 recycling을 위한 요소공정개발

- Crack-free wafer bonding 공정개발 (metal receptor 사용)

- No-damage laser lift-off 공정개발

- 사파이어 기판의 표면 cleaning공정 (chemical and mechanical)

- 사파이어 기판의 optical polishing 공정개발

○ Laser lift-off된 사파이어 기판을 이용한 수직형 LED 제조

- Recycled 사파이어 기판을 이용한 GaN 증착 특성 확보

- Wafer bowing 해결을 위한 Stress-free wafer bonding 공정개발

- Damage-free laser lift-off 공정개발

- 수직형 LED 제조를 이한 요소공정기술개발

(reflector, GaN etching, GaN roughness, n/p type electrodes)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
사파이어 recycling	회수	-	-	3
사파이어 surface mophology	nm	-	-	0.2
사파이어 surface bowing	um	-	-	< 15
XRD FWHM @ (002)	arcsec	-	-	300
XRD FWHM @ (102)	arcsec	-	-	400
수직형 LED Vf	V	-	-	원재료사용 LED와 동일 수준
수직형 LED output power	mW	-	-	원재료사용 LED와 동일 수준

주요결과물

○ Recycled  사파이어 기판을 활용한 GaN 증착 특성

○ 사파이어 두께에 따른 MOCVD 성장 조건 DATA

○ Recycled 사파이어 기판을 이용한 수직형 LED 특성 DATA

○ Recyced 사파이어 기판을 이용한 수직형 LED 시제품

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기ㆍ전자

전기전자부품

센서 부품

과학기술표준분류

전기/전자

K05, 전기전자부품

K0501. 센서부품

6T

IT

기타 정보기술

010411, 기타 정보기술

NTRM

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

012400, MEMS 기술

과제명

초소형 광스펙트럼센서 제조기술

장비명

-나노임프린터

-식각장비

-이빔리소그라피

-스퍼터링박막증착

-세정

-투과전자현미경

장비보유기관1)

한국광기술원

한국광기술원

전자부품연구원

나노종합팹센터

나노종합팹센터

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 저가형 LED 조명의 광출력 및 광색, 색 온도 측정 필요

○ 고정밀 나노구조 제조기술 적용 필요

○ 고성능 나노광학 센싱기술 활용 필요

○ 저가 소형 LED 색온도 및 LED 파장센서 개발 필요

개발목표

○ 광스펙트럼 센서용 나노필터 공정 개발

○ CMOS 이미지센서 및 모노리틱 필터 제조공정 개발

○ 초소형 초저가 광스펙트럼 센서 제품 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 초소형 초저가 광스펙트럼 센서용 나노필터 공정 개발

○ CMOS 센서 및 모노리틱 어레이 형성 공정 개발

○ 나노필터용 나노임프린트 및 포토리소그래피 공정 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
필터 종류	개	7	-	> 10
파장 범위	nm	400~1000 (미국, X-Rite)	-	400~1000
공정 편차	%	-	-	+/-15

주요결과물

○ 초소형 저가 광스펙트럼센서 시제품

○ 모노리틱 나노필터 공정 및 특성평가 기술 개발

○ 특허 및 논문

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기·전자

광응용기기

광원

과학기술표준분류

(K)전기전자

K01(광응용기기)

K0105(광원)

6T

NTRM

IT

핵심부품

과제명

가압성형 장비를  활용한 배광제어가 가능한 조명용 LED 패키징 기술 개발

장비명

-LED모듈노화시험기

-LED온도의존성 시험기

-자동다이본더

-가압성형기

-LED Package 광학특성 분석 장비

-금형코아가공기

장비보유기관1)

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

한국광기술원

개요 및 필요성

○ LED 조명은 사용 목적상 다양한 배광 형태를 구현하기위한 2차 렌즈가 필요함.

○ 2차 렌즈는 가로등과 같은 실외등 조명기구부의 부피를 2-3배 커지게 하며, 10% 이상의 광손실을 동반하게 됨.

○ 2차 렌즈를 패키징 공정과는 별도로 제작하여 장착함으로서 제품 원가 증가에 주요한 원인이 되고 있음.

○ 따라서 2차 렌즈를 별도로 제작/장착하지 않고 LED 패키징 공정에서 광학 제어기능을 가지는 봉지형태를 구현하는 조명용 LED 패키징 기술이 필요함.

개발목표

○ 칩 및 패키지 레벨의 광학설계 기술 개발

○ 배광제어가 가능한 다파장 멀티칩 단일 패키지 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 패키지 형태에 따른 근접장(Near-field)에서의 광도분포 변화 분석기술 개발.

○ 조명균제도 향상을 위한 광학계 설계기술 개발.

○ 배광제어가 가능한 비대칭 자유곡면 봉지재 형상 설계기술 개발.

○ 가압성형 장비를 이용한 패키지용 비대칭 렌즈 몰딩기술 개발.

○ 봉지재 변형을 최소화하기위한 가압성형 공정 기술 개발.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
설계치 대비 목표배광분포 일치도	%	60	40	50
가압성형용 금형 형상오차	μm	5	10	7
가압성형 후 봉지재형상오차	μm	± 50	± 70	< ± 60
조도균제도	%	50	40	50
PKG효율@6,000K	lm/W	95	90	100
최대중심광도 (협각, 광각)	도	(30도, 60도)	-	(30도, 60도)

주요결과물

○ 배광제어가 가능한 Full Color LED 광원.

○ 배광각이 큰 가로등용 고효율 Cool White LED 광원.

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기ㆍ전자

전기전자부품

센서 부품

과학기술표준분류

전기/전자

K05, 전기전자부품

K0501. 센서부품

6T

IT

기타 정보기술

010411, 기타 정보기술

NTRM

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

012800, 생체진단기술

과제명

대면적 x선 회절격자 제조기술

장비명

-식각장비

-나노금속박막증착장비

-LPCVD System

-리소그라피장비

-전기도금장비

-CMP 장비

장비보유기관1)

한국광기술원

한국전자통신연구원

한국전자통신연구원

나노종합팹센터

나노종합팹센터

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 디지털 방사선 센서의 해상도 향상을 통한 정보수집 필요

○ 차세대 의료용 영상기기 핵심부품인 고분해능 grid, grating 구조체 필요

○ 대면적 MEMS 패턴기술력 확보 필요

○ 의료 영상기기 첨단화 및 이에 따른 시장 확대 예상되어 대응 필요

개발목표

○ x선 회절 grid 및 grating 용 대면적 회절격자구조의 설계 기술

○ 고투과용 grating 설계 및 제조 기술

○ 대면적 실리콘 MEMS 가공기술 및 평가기술

○ 방사선 불투과성 물질 매립기술 및 평가기술

개발내용
(Spec. 포함)

○ 세계 최고 수준의 x선 회절 grid 및 대면적 Grating 기술 (설계, 제조 및 평가)

○ 방사선 불투과성 물질 매립기술 및 평가기술

○ Grating 평가 및 회절영상 처리기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
패턴 면적	mm2	64×64 (독일,Ziemens-Medical)	50×50	≥ 100×100
패턴 주기	um	2 um (독일,Ziemens-Medical)	5	≤ 2
방사선 불투과성물질 매립 깊이	um	26 (독일,Ziemens-Medical)	10	≥ 26
가시도	%	10 (독일,Ziemens-Medical)	-	≥ 10

주요결과물

○ 차세대 의료용 영상기기 핵심부품인 x선 회절 대면적 Grating 시제품

○ 방사선 불투과성 물질 매립기술 및 평가기술

○ 특허 및 논문

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기․전자

전지

전지재료

과학기술표준분류

K. 전기/전자

K09(전지)

K0901(전지재료)

6T

ET

에너지

에너지소재기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

2차 전지기술

과제명

고용량 양극소재 표면개질 기술개발

장비명

-전자동 듀얼  표면처리공정 시스템

-단면 형상분석 전자현미경

-전지조립 설비

-전지특성 평가설비

장비보유기관1)

한국생산기술연구원

한국생산기술연구원

전자부품연구원

한국과학기술연구원

개요 및 필요성

○ 리튬이차전지의 양극소재를 고용량화하기 위해서는 소재의 작동 전위를 높이는

○ 니켈 rich계 양극소재는 고용량 소재로 적용이 가능하나, 고온 또는 고전압 환경에서의 안정성의 한계로 인해 현재 사용에 제한이 따름

○ 고온, 고전압에서의 안정적인 양극소재 사용을 위해서는 친환경적이면서도 양산화가 용이한 차세대 균일 표면개질기술이 절실히 요구됨

개발목표

○ Ni-rich(니켈 조성비 0.5 이상) 양극산화물 소재의 고기능 복합화를 통한 Ni-Co-Mn 삼원계(니켈 조성비 0.33) 동등 수준의 안전성 및 전기화학 특성 확보

개발내용
(Spec. 포함)

○ 기존 침지방식의 표면개질기술이 아닌 건/습식 융합공정 도입을 통해 친환경적이면서도 균일 코팅이 가능한 차세대 표면개질기술 개발

○ 고온 / 고전압 환경에서 안정적인 표면개질 물질 개발

○ 표면개질 소재의 물리적/전기화학적 특성 평가를 통한 기술 검증

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
비용량	mAh/g	190(일본, 파나소닉)	180	200
열 안정성	W/g	25	30	20
충전 전위	V	4.35(일본, 파나소닉)	4.3	4.4
수명 특성	회	500(일본, 파나소닉)	300	500
고온저장 회복률	%	75%(일본, 파나소닉)	70%	80%

주요결과물

○ 열적 안정성이 확보된 고용량 니켈계 양극 소재

○ 양극 소재의 저가 코팅 소재 및 제조 기술

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기․전자

전지

전지재료

과학기술표준분류

K. 전기/전자

K09(전지)

K0905(이차전지)

6T

ET

에너지

에너지저장 이용기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

2차 전지기술

과제명

원통형  리튬이온전지용 일체형 캡어세이

장비명

-부품저항 측정 설비

장비보유기관1)

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 리튬이온전지용 캡 어세이는 분리된 형태로 되어 공정이 복잡

○ Beading 공정에 의해 금속 이물이 전지 내부로 유입될 가능성이 높음

○ 전지 내부에 금속 이물이 유입될 경우 전지의 내부 단락을 일으켜 불량 및 사고 유발

○ 원통형 리튬이온전지는 용량 향상이 한계에 이르러, 내부 공간의 추가 확보 필요

개발목표

○ 원통형 리튬이온전지에 사용되는 안전장치 Cap assembly 부품 개발 및 양산화 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 일체형 자연경화 타입의 에폭시 주입에 의한 밀폐압이 높은 cap 안전장치 개발

○ Beading을 제외시켜 금속 이물 유입이 전혀 없는 cap assembly 개발

○ 셀 내 dead space를 최소화하여 전지의 용량을 높이기 위한 고신뢰성 cap assembly 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
차단압 및 산포	kgf/cm2,%	±10%(일본, 코마쯔)	±15%	9±5%
파단압 및 산포	kgf/cm2,%	±10%(일본, 코마쯔)	±15%	15±5%
밀폐압	kgf/cm2	20 (일본, 코마쯔)	17	30 이상
흡수율	ppm	-	-	5 이하
저항	mohm	0.8 (일본, 코마쯔)	1.2	0.6 이하

주요결과물

○ 원통형 리튬이온전지용 일체형 cap assembly

○ 원통형 리튬이온전지용 일체형 cap assembly 제조기술

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기‧전자

디스플레이

디스플레이 부품 및 소재

과학기술표준분류

K. 전기/전자

K10 디스플레이

K1006. 디스플레이 부품/소재

6T

IT

핵심부품

차세대 디스플레이 기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

차세대 디스플레이 기술

과제명

3D 플라즈마 디스플레이용 단잔광 형광체 및 제조기술

장비명

-고분해능 전계방출주사형전자현미경

-레이저 유도 방전분광기

-고분해능 X선회절분석기

-초고속 파장 가변 레이저 장치

-진공자외선 여기 고속 형광분석 시스템

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국생산기술연구원

광주과학기술원

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ 디스플레이 성능 향상을 위한 고효율의 형광체가 요구됨.

○ 최근 3D TV의 부상에 따라 cross talk을 방지할 수 있는 플라즈마 디스플레이 패널용 단잔광 형광체가 필요.

○ 잔광시간이 4 ms 이상인 기존의 적색 및 녹색 형광체의 대체 필요.

○ 본 기술을 활용한 품목의 시장규모는 2015년 모든 3D TV 시장이 17조 원이고 이 중 3D PDP는 10～15%를 차지할 것으로 추정.

개발목표

○ 3D 플라즈마 디스플레이 응용을 위한 단잔광 특성을 갖는 녹색 및 적색 형광체와 입자 제어기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 단잔광의 녹색 및 적색 형광체 개발.

○ 진공자외선 여기 특성이 우수하고 적정 색좌표 확보.

○ 형광체 입자크기 제어 및 표면개질 기술 개발.

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준 (세계최고대비)	개발목표치
상대휘도	%	100 (Nichia, 일본)	90 (삼성SDI)	90 이상
잔광시간(τ0.1)	ms	녹색 4∼8/ 적색 4∼12 (Nichia, 일본)	녹색 5∼8/ 적색 4∼12 (삼성SDI)	< 2
발광중심파장	nm	녹색 525 / 적색 615	-	G 525±10 / R 620±10
평균입자크기	um	5～10	5～10	< 3

주요결과물

○ 3D 플라즈마 디스플레이용 단잔광 녹색 및 적색 형광체 조성물

○ 형광체 입자크기 제어 기술

○ 특허 확보

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

정밀화학

전자산업용 정밀화학소재

과학기술표준분류

C. 화학

C02

유기화학

C0209. 유기재료화학

6T

IT 분야

핵심부품

010113

차세대 디스플레이 기술

NTRM

과제명

용액공정용 OLED 조명 소재 개발

장비명

-잉크젯 프린터 for OLED

-유기소자 평가용 제작 시스템(Fab.)

-OLED전하 이동도 측정장치

-표면분석기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국화학연구원

한국생산기술연구원

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 친환경․에너지절감․감성형 조명과 같은 차세대 조명 관련 OLED 조명 연구 활성화

○ 특히 OLED 의 경우 용액공정을 통한 제작이 가능하고, 인쇄법 등을 적용하여 대형화 및 가격 측면에서 강점을 지님

○ 하지만 용액공정 OLED 는 아직 성능이 불충분하고, 기술적으로 검증된 관련 소재의 개발이 미진함

개발목표

○ 적층 가능한 OLED 조명용 정공수송층 소재의 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 용액공정을 통해 성막이 가능한 OLED 조명용 정공수송층 소재 기술

○ 성막 이후 추가 적용되는 용액공정에 대한 안정성

○ 개발된 소재를 적용한 적층구조 용액공정 OLED 테스트

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
추가용액공정에 따른 필름 두께 감소율	%	10 (미국, UDC)	-	10
용액공정 백색 OLED 구동전압 (@ 1000 nit)	V	7 (미국, University of Washington)	11	7

주요결과물

○ 지적재산권 (특허) 및 해당 기술 노하우

○ 신규 개발 소재 또는 이를 포함하는 용액

○ 개발된 소재 기술을 적용한 용액공정 OLED 조명 시제품

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기ㆍ전자

전기전자부품

센서 부품

과학기술표준분류

전기/전자

K05, 전기전자부품

K0501. 센서부품

6T

IT

기타 정보기술

010411, 기타 정보기술

NTRM

비전Ⅰ. 정보-지식-지능화 사회 구현

012800, 생체진단기술

과제명

고분해능 방사선 영상센서 제조기술

장비명

-식각장비

-LPCVD System

-나노금속박막증착장비

-리소그라피

-퍼니스열처리

-이온임플란트 장비

장비보유기관1)

한국광기술원

한국전자통신연구원

한국전자통신연구원

나노종합팹센터

나노종합팹센터

나노종합팹센터

개요 및 필요성

○ 높은 해상도의 의료 영상 분석을 위한 융합 영상 기기 필요성 대두

○ 융합 영상 기기에 적용을 위해 X-선, 자기장 등의 영향에 둔감한 고성능 방사선 영상센서 개발 필요

○ 반도체 공정기술을 이용한 융합 영상 기기 방사선 영상센서 제조기술 필요

○ 고속, 저잡음, 고분해능 영상센서의 제조기술 필요

○ 낮은 방사능 피폭으로 인체에 무해한 의료용 진단기기용 영상센서 제조기술 필요

개발목표

○ 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 설계 기술

○ 저가 및 고신뢰성 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 제조기술

○ 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 측정 및 분석기술

개발내용
(Spec. 포함)

○ 높은 Area Efficiency를 가지는 반도체 방사선 영상센서 설계 및 제조기술 개발

○ 저가 및 고신뢰성 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 제조기술 개발

○ X-선, 자기장 등의 영향에 둔감한 반도체 방사선 영상센서 제조기술 개발

○ 세계 최고 수준에 견줄 수 있는 반도체 방사선 영상센서 설계 및 제조기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
Fill-Factor	%	약 65 (일본, Hamamatsu)	-	≥ 65
Gain	-	106 (일본, Hamamatsu)	106	≥ 106
Dark Noise	CPS/mm2	106 (일본, Hamamatsu)	-	≤ 106
Energy Resolution	%	11 (일본, Hamamatsu)	-	≤ 15

주요결과물

○ 저가 및 고신뢰성 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 제조기술

○ 고속, 저잡음, 고분해능 반도체 방사선 영상센서 시제품

○ 특허 및 논문

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

이동통신

이동통신 시스템

과학기술표준분류

정보/통신

정보통신 모듈/ 부품

이동통신 모듈/부품

6T

IT

차세대 네트워크 기반

4세대 이동통신

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

지능네트워크 기술

과제명

NFC 기술 기반 로컬 구역 휴대폰 제어 시스템 기술 개발

장비명

-다중모드  광송수신모듈 수명시험기

-DVB-H 송신 시스템

장비보유기관1)

한국광기술원

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 2011년 본격적으로 전 세계적으로 NFC 단말이 출시 예정이며

2014년까지 세계 휴대폰 단말의 50%까지 확산이 예상됨.

○ 로컬 보안구역 출입통제 시스템에 NFC 기술을 접목하여 자동 보안 설정

(대표적인 예: 기업 연구소 방문 시 카메라 기능 제어)

○ 공공 구역입장 시 자동 에티켓 모드 설정 (공연장, 극장 등)

○ 보안 구역 입장 시 단말기 통신 기능 제어

개발목표

○ NFC 단말 제어 S/W 개발

○ NFC 단말 제어 명령 송출 RF Reader 개발

○ RF Reader 연동 DB 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ RF Reader 개발

-. 지원 규격: ISO14443 A/ ISO14443 B

○ NFC 단말 제어 S/W 개발

-. 제어 어플리케이션 개발

(카메라 기능/벨소리 진동모드 전환/통신 기능)

-. 제어 명령 수신을 위한 태그 애플릿 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
통신거리	mm	40mm	40mm	40mm
처리 속도	ms	100	100	100
카메라 제어	여/부	사례 없음	사례 없음	여
벨소리 제어	여/부	사례 없음	사례 없음	여
통신기능 제어	여/부	사례 없음	사례 없음	여
아날로그테스트	ISO10373-6 or NFC포럼표준			PASS 및 공인시험성적서
디지털 테스트	NFC 포럼 표준			PASS 및 공인시험성적서

주요결과물

○ 제어 어플리케이션 탑재 NFC 휴대폰

○ NFC 휴대폰 제어를 위한 RF Reader 단말기

○ 제어 관리 DB

○ 제어 Tag 애플릿

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

디지털 방송

통방융합

과학기술표준분류

정보/통신

디지털 방송

디지털방송 통방융합

6T

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

디지털 방송기술

과제명

극소 출력 중계기 플랫폼

장비명

-MediaFLO  송신 시스템

-양방향광송수신기  서브모듈 온도 추적장치

-KVN  43Ghz 수신기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국광기술원

한국천문연구원

개요 및 필요성

○ 산간, 도심, 도서 및 지하 공간 등의 난시청 해소를 위한 극소 출력 중계기 플랫폼 개발

○ 간단한 형식 등록을 통한 조기 설치 필요성

○ 무선통신을 이용한 제한된 구역 내에서의 극소 출력 방송의 필요

개발목표

○ 극소 출력 중계기 플랫폼 기술 개발

○ 극소 출력의 무선통신을 이용한 방송 신호 전송

개발내용
(Spec. 포함)

○ 저전력 송출 및 제어 기술

○ 다중 RF Front End 구성 및 제어 기술

○ 송수신 RF 모듈 제어 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
송신 전력	-	-	-	-
송신 채널 지원수	-	-	-	-
커버리지 (Coverage)	-	-	-	-

주요결과물

○극소 출력 중계기 플랫폼

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

디지털 방송

통방융합

과학기술표준분류

정보/통신

디지털 방송

디지털방송 통방융합

6T

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

디지털 방송기술

과제명

다중 프로토콜  융합 초소형 WPAN/모바일 방송 복합 모듈

장비명

-MediaFLO  송신 시스템

-양방향광송수신기  서브모듈 온도 추적장치

-KVN  43 GHz 수신기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국광기술원

한국천문연구원

개요 및 필요성

○ 다중 규격의 디지털 모바일 방송을 수신하고, WPAN을 이용해서 휴대용 정보기기의 디스플레이를 통해서 모바일 방송 시청

○ 스마트 폰 등 휴대용 정보기기의 보급 증가 및 Wi-Fi, Bluetooth 등 무선 통신 기능 탑재율 증가

○ 국가, 지역별 다양한 디지털 모바일 방송 규격 존재

○ 휴대용 정보기기의 사이즈 한계 및 외부기기용 인터페이스 숫자 제한

개발목표

○ 다중 프로토콜 융합 초소형 WPAN/모바일 방송 복합 모듈 개발

○ 통방 송수신을 위한 공통 프로토콜 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 다중 규격 모바일 방송 수신 기능 개발

○ 통방 방송프로토콜 수신기능 및 송수신을 위한 공통 프로토콜 개발

○ Seamless 통방 전환 제어 기술 개발

○ 무선네트워크 어댑터 및 모바일 방송 수신 기능 개발

○ 소형화 패키지 설계 및 공정 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
모바일 방송 성능	dBm	국내향: -100 유럽향: -82@64QAM 미주향: -96@1/4 중국향:-97	국내향: -100 유럽향: -82@64QAM 미주향: -96@1/4 중국향:-96	국내향: -100 유럽향: -82@64QAM 미주향: -96@1/4 중국향:-97
무선 네트워크 성능	Mpbs	54Mbps Peer-to-Peer	54Mbps -	54Mbps Peer-to-Peer
다중프로토콜 융합기능	데이터 변환 알고리즘의 효율성

주요결과물

○다중 프로토콜 융합 WPAN/모바일 방송 복합 모듈

○통방 송수신 공통 프로토콜

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

이동통신

이동통신 서비스

과학기술표준분류

정보/통신

이동통신

이동통신 서비스

6T

IT

차세대 네트워크 기반

4세대 이동통신

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

지능네트워크 기술

과제명

NFC 응용 서비스용 보안 기술 및 Tag 어플리케이션 개발

장비명

-다중모드  광송수신모듈 수명시험기

-DVB-H 송신 시스템

장비보유기관1)

한국광기술원

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ NFC 단말을 이용한 서비스들이 다양하게 등장할 것으로 예측된다.

○ 은행의 무인점포 스마트 브랜치 확대 전망됨.

(씨티은행은 본격적으로 스마트브랜치 구축 추진 중이며, 국내 은행도 스마트 브랜치 사업 추진 예정임)

○ 스마트 브랜치에서 모든 대면 거래 업무 수행

○ 무인 점포 환경에서 대기표 발행 시스템 필요

○ 공인인증서 제출 업무 시스템 필요

개발목표

○ 공인인증서 RF 제출을 위한 공인인증서 태그 애플릿 개발

○ 모바일 대기표 발행 시스템 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 공인인증서 RF 제출을 위한 공인인증서 애플릿 개발

-. ISO14443 A 규격

○ 공인인증서 RF 처리를 위한 RF Reader 개발

○ 공인인증서 RF 제출을 위한 보안 SAM 개발

○ 모바일 순번 대기표 어플리케이션 개발

○ 모바일 순번 대기표 발행을 위한 RF Reader 개발 및 DB 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
통신거리	mm	40mm	40mm	40mm
처리 속도	ms	100	100	100
RF 공인인증서	보안인증	사례 없음	사례 없음	보안적합성인증
순번 대기표	여/부	사례 없음	사례 없음	여
아날로그테스트	ISO10373-6 or NFC포럼표준			PASS 및 공인시험성적서
디지털 테스트	NFC 포럼 표준			PASS 및 공인시험성적서

주요결과물

○ RF 공인인증서 애플릿

○ 공인인증서 처리 RF Reader 단말

○ 모바일 순번 대기표 어플리케이션

○ 모바일 순번 대기표 발행 RF Reader 단말

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

홈네트워크

유·무선 홈네트워킹 기술

과학기술표준분류

정보/통신

홈네트워크

유/무선 홈네트워킹 기술

6T

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

홈네트워크 기술

과제명

케이블 서비스용  광대역 통신 모듈

장비명

-양방향광송수신기서브모듈LIV측정장치

-양방향광송수신기  서브모듈 온도 추적장치

-KVN  43Ghz 수신기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국광기술원

한국천문연구원

개요 및 필요성

○ 기존의 케이블 서비스와 연동하여, 댁내 홈네트워킹을 구현할 수 있는 광대역 통신 모듈 개발

○ 지상파, 케이블, 위성, IPTV 등 다양한 방송 서비스의 보급

○ 댁내 대용량 멀티미디어 콘텐츠의 공유 및 실시간 감상에 대한 요구

○ IP Traffic 증가 및 동축 선로 등 댁내 기존 유선망 인프라 활용의 필요성

개발목표

○ 케이블 서비스용 광대역 통신 모듈 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 유, 무선 네트워크 어댑터 및 RF 인터페이스 개발

○ 네트워크 인터페이스 및 신호처리 기술 개발

○ RF 설계, 정합 및 제어 기술 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
무선 네트워크 어댑터 성능	Mbps	480 (미국, Alereon)	480	480
유무선 동시지원	여부	지원 (미국, Sigma Design)	-	지원
다중안테나 지원	여부	지원	-	지원

주요결과물

○ 케이블 서비스용 광대역 통신 모듈

○ 유, 무선 광대역 네트워크 어댑터

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

정보통신

디지털방송

통방융합

과학기술표준분류

정보/통신

디지털방송

디지털방송

통방융합

6T

IT

정보처리 시스템 및 S/W

멀티미디어 단말기 및 운영체계기술

NTRM

정보-지식-지능화 사회 구현

디지털 방송기술

과제명

공공안전 및  재난방송 용 디지털 사이니지 모듈

장비명

-양방향광송수신기서브모듈LIV측정장치

-양방향광송수신기  서브모듈 온도 추적장치

-KVN  43Ghz 수신기

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국광기술원

한국천문연구원

개요 및 필요성

○ 재난 발생으로 인한 기존 통신망의 장애 및 통신 두절시 대체통신 수단을 이용한 재난 방송용 디지털 사이니지 모듈 개발

○ 공공 재난 통신용 통합 인프라 구축 및 확대 필요

○ 기존 유무선 통신망의 장애 또는 통신두절시 대체 통신수단이 필요하며, 방송망을 활용한 재난 방송 및 데이터 전송 필요

○ 재난 발생시 신속한 재난상황 전파를 위한 기기 및 수단 필요

개발목표

○ 공공안전 및 재난통재용 디지털 사이니지 모듈 개발

○ 유무선 통신망 및 방송망을 이용한 재난 데이터 수신

개발내용
(Spec. 포함)

○ 재난방송/통신 모듈 개발

○ 재난 통합 수신 모듈 개발

○ Common UI 인터페이스 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
방송 최소 수신 레벨	dBm	-102	-102	-102
신뢰성	-	-	-	-
다매체 Emergency Data 처리 효율	-	-	-	-
안전/ 경보 데이터 처리 성능	-	-	-	-

주요결과물

○재난 통합 수신 모듈

○재난 통합 수신 모듈이 탑재된 디지털 사이니지 모듈

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계소재

자동차/철도차량

기타 자동차/철도차량  관련기술

과학기술표준분류

화공

고분자공정기술

복합재료제조공정기술

6T

ET

청정생산

환경친화형소재

NTRM

환경/에너지프론티어 진흥

환경친화적인소재

과제명

천연분말을 이용한 바이오복합재 제조기술

장비명

-컴파운드 시트 및 펠렛 제조시스템

장비보유기관1)

한국신발피혁연구소

개요 및 필요성

○ 자동차 소재 시장은 석유고갈 및 이산화탄소 배출규제로 인해 탄소발 저감, 자원 재활용, 고기능화 등의 고성능을 요구하고 있음

○ 일본(도요타 등) 및 유럽(폭스바겐 등)의 자동차 시장의 경우, 바이오 플라스틱 부품 또는 소재의 시제품이 2003년부터 출시되기 시작하였으나 국내의 경우 시제품 출시 조차 매우 미비한 상황임

○ 국내 업체에서도 바이오복합소재 개발 및 2015년 내장부품으로 20Kg을 채용할 계획수립 되었으나 바이오 소재개발이 뒷받침되지 못하고 있는 실정임

개발목표

○ 천연분말을 이용한 펠렛 제조기술 개발

○ 천연분말 강화 PP복합소재 적용한 필러부품 성형기술개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 사출성형이 가능한 천연분말 펠렛 제조기술 개발

○ 내장부품용 천연분말 강화 PP복합소재용 상용화재 선정

○ 천연분말 강화 PP복합소재를 활용한 필러(A,B,S-Pillar)부품 성형기술개발

○ 내외장부품용 바이오 복합소재 성형부품의 신뢰성평가 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (이태리, GOR co.)	현재 국내 최고수준	개발목표치
인장강도	Mpa	30	25	30
굴곡강도	Mpa	37	30	38
굴곡 탄성율	Mpa	2,450	1,900	2500
충격강도	J/m2	49	30	50
내Scratch	급	2	3[eqn: uparrow]	3[eqn: uparrow]
열변형온도	℃	130	110	130

주요결과물

○ 자동차 내장재 : 자동차 도어트림, 패키지트레이, 콘솔, 필러류 등의 부품에 소재로 적용 가능

○ 건축용 내장재 : 천연마루바닥, 파티션, 장식용 목재, 가구류 등에 적용 가능

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

화학제품

기타 화학제품

과학기술표준분류

화학

광화학

광소재화학

6T

NT

나노기반‧공정

나노패터팅 공정기술

NTRM

기반주력산업 가치창출

초정밀가공시스템기술

과제명

태양전지용 반도체/금속 잉크 개발

장비명

-Custom  RA4000 Doubler 광학테이블

-500kW급 태양전지 어레이 모의장치용 전력변환장치

-고분해능 전계방출 주사전자 현미경

-고분해능 엑스선 회절분석기

장비보유기관1)

광주과학기술원

한국전기연구원

한국기초과학지원연구원

한국생산기술연구원

개요 및 필요성

○ 화석 에너지 고갈에 따른 청정 대체 에너지 개발 필요성 급부상

○ 그린케미컬․천연재료․친환경 니즈 부상

○ 인쇄 기술을 이용한 태양전지 제조 시 원가 절감 가능

○ 인쇄태양전지 제조를 위한 신뢰성 있는 태양전지용 반도체 및 금속 잉크 개발 시급

개발목표

○ 배선용 금속 페이스트 또는 박막 태양 전지용 반도체 잉크 개발

○ 잉크의 분산성, 인쇄성, Pot life 확보

개발내용
(Spec. 포함)

○ 배선용 금속 페이스트 또는 박막 태양 전지용 반도체 잉크 개발

○ 잉크의 분산성, 인쇄성, Pot life 확보

○ 열처리 공정 개발 및 전기적․기계적 물성 분석

○ 태양전지 적용 시 효율 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Thermal conductivity	W/mK	2900	2000	2900
전기저항성	uΏcm	50	70	50
Thermal stability	oC	200	150	200

주요결과물

○ 태양전지 : 반도체의 광전 효과 및 광기전 효과를 이용하여 태양광을 전기 에너지로 변환하는 장치로서 차세대 청정에너지원으로 급부상하고 있음.

○ 잉크 또는 페이스트 : 나노 또는 마이크론 입자가 용제에 분산된 형태의 상품으로 스크린, 그라비아, 오프셋, 잉크젯 등과 같은 인쇄 기술을 이용하여 전자소자에 응용.

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

고분자재료

특수 기능성재료

과학기술표준분류

화학

고분자화학

환경친화성고분자

6T

ET

청정생산

환경친화형소재

NTRM

환경/에너지프론티어 진흥

환경친화적인소재

친환경생산 및 신소재

과제명

신규제작 자동차 및 내장부품소재 실내공기질 평가 기술

장비명

-복합환경 시험기

-이동대기  측정시스템

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국화학시험연구원

개요 및 필요성

○ 국토해양부에서 2010. 7. 1부터 신규 제작 자동차에 대한 실내공기질 규제이 시행 중이나 국내 자동차 부품소재 업계는 관련 인프라가 없는 실정으로, 향후 국제적인 환경규제가 시행 예정이므로 부품소재 업체의 VOCs 저감 기술 개발 필요성이 큼

○ 신규제작 자동차 및 내장부품에 대한 VOCs평가 인프라는 매우 고가의 장비로 중소부품업체가 갖추기 힘들고 전문 분석인력 및 정밀기기 관리 숙련도가 부족하므로 공공기관의 장비 및 인프라를 활용하여 자동차 내장재 부품 개발에 대한 적극적인 지원이 필요함

개발목표

○ 자동차 및 내장부품의 VOCs 저감을 위한 유/무기 혼합 흡착재 개발

○ 실차 및 내장 부품의 VOCs 저감 평가 방법 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 신규 제작 자동차용 내장부품 VOCs 발생 다량 방출원인 부품 분석

○ 유기계 및 무기계 나노입자를 이용한 VOCs 저감재 개발

○ ISO 12219-1,2,3,4(VOCs시험방법)에 의한 VOCs저감효과 분석

○ 실차 및 내장부품 평가결과의 상호 연계성 평가방법 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (일본, 도요타)	현재 국내 최고수준	개발목표치
포름알데히드	㎍/㎥	150	250	130
톨루엔	㎍/㎥	700	1,000	600
벤젠	㎍/㎥	15	30	13
자일렌	㎍/㎥	300	870	250
에틸벤젠	㎍/㎥	700	1600	600
스티렌	㎍/㎥	150	300	100

주요결과물

○자동차 내장부품 : Cockpit모듈, Seat, 도어트림, 헤드라이너, 시트, 카펫트, 콘솔 등에 적용가능

○ 건축용 내장재 : 벽지, 몰딩, 블라인드, 데코레이션 필름, 목재 등에 적용가능

개발기간

( 24 ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

고분자재료

전기ㆍ전자정보용 소재기술

과학기술표준분류

화학

고분자화학

전기/전자/광특성 고분자

6T

NT

나노소재기술

NTRM

기반주력산업 가치창출

고기능 고분자

소재 기술

과제명

전기변색  룸미러용 핵심 소재 개발

장비명

-NMR

-액체크로마토그래피질량분석기

-전기화학적 임피던스 분석 장치

-광·전기화학적 분석 장비

-다중채널 Potentiostat

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

전라남도생물산업진흥재단

한국화학연구원

한국화학연구원

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ 전량 수입에 의존하고 있는 전기변색 장치를 이용한 룸미러 (ECM) 국산화

○ 신뢰성 향상을 위한 전기변색용 화합물, 고분자 전해질 개발 필요

○ 소비자의 요구에 맞는 다양한 색상 개발로 대외 경쟁력 향상 가능

○ 현재 고급차종에만 사용되나 중소형 차량에도 장착이 확대될 것으로 예상되어 시장이 빠르게 성장할 것으로 기대됨

개발목표

○ 겔 고분자 전해질을 탑재한 전기변색 룸미러 개발

○ 수요자 요구에 따른 다양한 생삭 표현 가능한 전기변색 룸미러 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 다양한 전기 변색화합물 합성 및 광·전기화학적 특성 평가

○ 겔 고분자 전해질 개발 및 미러 제작 공정에 고분자 전해질 적용 기술

○ 응답속도 향상 및 사이클 수명 확보 기술

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
투명시 투과도	%	80 (미국, Gentex)	-	85
변색 투과도	%	10 (미국, Gentex)	-	8
응답속도	mSec	100 (미국, Gentex)	-	100
수명	회	10,000 (미국, Gentex)	-	10,000

주요결과물

○ 신뢰성 향상을 위한 전기변색용 화합물 및 고분자 전해질

○ 응답 속도 및 투과 특성이 개선된 전기변색 룸미러

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200 (백만원)

2차년도

200 (백만원)

합계

400 (백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

고분자 재료

에너지ㆍ환경산업용 소재기술

과학기술표준분류

재료

고분자 재료

에너지/환경산업용 소재기술

6T

NT

나노소재

나노소재기술

NTRM

기반주력산업 가치창출

고기능 고분자 소재 기술

과제명

코팅용 이온교환 고분자 제조기술 개발

장비명

-유리 반응기 및 교반기

장비보유기관1)

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ 산업과 생활환경의 발전에 따른 순수, 정제수, 처리수 등의 물 소비량 증가

○ 이러한 물 수요 증대에 대처하기 위한 에너지 절약적이며 친환경적인 고효율의 수처리 방법이 요구됨

○ 경수의 연수전환과 순수/초순수 제조에 있어서 새로운 전기흡착식의 탈염기술인 CDI(capacitive deionization) 시장 확대와 기술의 발전가능성이 높음

개발목표

○ 수 중 용존이온의 분리ㆍ제거에 이용할 수 있는 이온교환 고분자 개발

○ 이온교환 고분자의 전극코팅 및 CDI 적용 기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 전극코팅에 적합한 양이온/음이온 이온교환 고분자 제조기술 확립

○ 탄소전극 표면의 필름형성 조건에 따른 고분자 코팅 공정기술 확립

○ 이온성 고분자의 박막 코팅 특성 조사

○ 코팅 고분자 특성과 CDI 이온제거 성능의 상관관계 연구

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
TDS 제거율	%	75 (미국, Sabrex)	70	85
전기저항	Ωㆍ㎠	3.5 (일본, Neosepta)	7	3.0
함수율	%	30	35	25
이온선택도	-	0.95	0.92	0.96
charge barrier 두께	㎛	150	160	10

주요결과물

○CDI 전극제조에 이용할 수 있는 이온교환 고분자 소재

○이온교환 고분자로 코팅된 탄소 전극 및 CDI 셀(모듈)

○우수한 성능 보유, 고효율의 CDI 기술

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

에너지ㆍ자원

신재생에너지

태양광

과학기술표준분류

M

M06

M0601

6T

ET

에너지

기타 에너지기술

NTRM

031800

태양에너지기술

과제명

CNT를 이용한  solar cell용 organic thin film

장비명

-표면나노측정장치

장비보유기관1)

한국식품연구원

개요 및 필요성

○ 환경오염과 자연 재해의 심각한 문제가 사회의 가장 중요한 사항으로 계속 대두되고 있으며, 친환경에너지, 자연을 이용한 에너지 개발에 많은 관심이 집중되고 있다. 본 요청서에는 자연을 이용한 친환경에너지 즉, 태양에너지 공급을 위한 CNT를 이용한 Solar cell용 thin film을 개발하고자 한다.

- 2008년 기준 유기태양전지의 효율은 5%정도였으나, 활발한 신규 재료의 개발과 더불어 현 평균 8% 정도의 광전변환효율을 보여주고 있으며 해외의 경우 종류에 따라 최대 11%의 효율을 보유하고 있으나, 국내의 경우는 미비한 실정.

- 기존의 대면적의 태양광발전으로의 현 적용불가하나, 유기태양전지만의 장점인 가벼우면서도 저가이며, 낮은 광량에서도 태양광에너지 구현 가능할 뿐만 아니라 flexible한 성질을 지녀 차세대 개발 및 성장이 급속히 진행 중.

개발목표

○ CNT 및 Organic 소재와 variety polymer를 이용한 Flexible Solar cell thin film 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ Flexible Solar cell film 구현을 위해서는 CNT, Organic 소재의 최적분산연구와 전기전도성 확보 및 아래 항목의 성능의 구현이 필요함.

- CNT 및 Organic 소재 분산 응용 개질 연구

- 최적 분산 공정연구

- 적용가능 Variety Polymer 적용가능 연구

- Solar cell Organic thin film 상업화 연구

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Thermal conductivity	W/mK	2900	2000	2900
전기저항성	uΏcm	50	70	50
Thermal stability	oC	200	150	200

주요결과물

○ Flexible solar cell용 film

- 탄소나노튜브, 용매, 바인더, 안정제, 균일제 등을 이용한 고분산 파워필름 제조

- 카본나노튜브 정제 및 고농도 분산과 용액 내 분산 안정화 기술

- 성분들간의 평형을 위한 상용화 기술 : 재료설계

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

전기,전자

디스플레이

디스플레이제조장비

과학기술표준분류

전기,전자

K10 디스플레이

K1009 디스플레이제조장비

6T

IT

핵심부품

차세대디스플레이기술

NTRM

정보-지식-지능화

사회 구현

차세대

디스플레이 기술

과제명

인쇄기술을 이용한 DTWTM용 Metal 배선 소재 및 공정 기술 개발

장비명

-잉크젯

-에어로졸젯

-접착력테스터

-Gravure offset

-Confocal microscope

-Ball shear tester

장비보유기관1)

전자부품연구원

한국화학연구원

한국화학연구원

한국화학연구원

한국화학연구원

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ 디스플레이 적용 제품의 다변화 및 제품 크기 감소 등

시장에서 요구하는 I/O 배선 형성 기술 제공 필요.

○ Metal 박막을 이용한 I/O 배선 형성 기술은 있으나,

고가의 제작 방법으로 양산 제품의 적용에 어려움이 있음.

○ 現 스크린인쇄 방식의 양산 제품 및 제작기술 한계 극복 필요.

( 제한사항 : 기판사양 = Plate/Rigid, 기술한계 = 70um )

○ Ink Jet 방식으로 전환 時 Fine pitch 배선 구성

및 공정 자동화 구현 가능

개발목표

○ Fine Pitch Metal 배선 구현 ( L/S: 30um/30um 이하 )

○ Flexible Substrate(Display) 적용 ( Rollable TSP )

○ Metal 라인 Low Temp Process 구현

○ Printed Material 변경 ( Silver 외 기타 기능 재료 )

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고효율(비용/생산성) 인쇄방식 Metal 배선 제작 기술 개발

( 잉크젯/에어로졸/Gravure Offset )

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
Line & Space	um	-	70	30 이하
선 저항	Ohm	-	1,000	500 이하
Bezel (Frame) Size	mm	-	3	1.5 이하
신뢰성검사 (항온항습/열충격)	-	-	-	Pass

※상기 평가 항목은 정전용량방식의 양산 TSP 제품을 기준으로 함.

주요결과물

○ Nerrow Bezel Type 정전용량 방식의

Rigid & Flexible Touch Screen Panel & Display

○ Fine Pitch Metal 배선 Process & Application

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

화학

세라믹재료

원료 및 나노세라믹 분말

과학기술표준분류

재료

세라믹재료

원료/나노세라믹 분말

6T

ET

에너지

연료전지기술

NTRM

환경/에너지

에너지 소재기술

과제명

고체산화물 연료전지용 고성능 전극소재 기술

장비명

-고분해능 X선회절분석기

-고분해능 전계방출형주사전자현미경

-복합환경시험기

장비보유기관1)

한국생산기술연구원

한국기초과학지원연구원

전자부품연구원

개요 및 필요성

○ 고체산화물 연료전지용 원료·소재의 국내 기술수준은 미비하여 핵심소재의 대부분을 미국, 일본 등 선진국으로부터의 수입에 의존(수입률 : 90% 이상)하고 있으며 매우 고가임

○ 원료·소재의 국산화 및 기초 원천기술 확보 없이는 독자적인 SOFC 기술개발 및 양산시 한계에 직면

○ 수입된 원료·소재제품에만 의존할 경우 다양한 조성의 원료·소재를 적용한 고효율 SOFC 연구개발이 어려움

○ 기술개발 성공시 국산화에 따른 SOFC 제조단가 절감 및 독창적인 고효율화 연구수행이 가능함

개발목표

○ 고체산화물 연료전지용 고성능 전극 제조를 위한 핵심 원료분말 및 페이스트 개발

○ SOFC 적용을 위한 원료분말 및 페이스트의 신뢰성 평가

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고체산화물 연료전지용 고성능 전극 제조를 위한 핵심 원료분말 및 페이스트 개발

- 고성능 공기극(Cathode)용 LSM, LSCF 및 GDC계 원료분말 합성 및 대량 제조기술/공정 개발

- SOFC 적용을 위한 페이스트 조성 및 대량 제조기술/공정 개발

○ SOFC 적용을 위한 원료분말 및 페이스트의 내구성/신뢰성 평가

- 내구성/신뢰성 평가를 통한 고장분석 및 열화원인 규명

- Feedback 연구를 통한 내구성/신뢰성 향상

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
입도(원료분말)	nm	d50:300-600 (USA, FCM)	-	d50〈500
비표면적(원료분말)	m2/g	4-8 (USA, FCM)	-	8
열팽창계수(원료분말)	ppm/℃	10-15 (USA, FCM)	-	10-15
FOG(페이스트)	㎛	〉7 (USA, FCM)	-	7
점도(페이스트)	Pa·s	30±15 (USA, FCM)	-	30±15
전기전도도	S/cm	〉250 @600℃ (USA, FCM)	-	〉250 @600℃
전극의 전기적 특성 (I-V curve 등)	-	USA, FCM	-	수입품 수준 이상
전극의 열화 속도 (시간에 따른 성능저하)	-	USA, FCM	-	수입품 수준 이상

주요결과물

○ SOFC 전극용 고성능 복합산화물 원료분말 및 페이스트 제품

○ 복합산화물 원료분말 및 페이스트 대량 제조기술 및 공정

○ 제품 상용화를 위한 SOFC 전극의 내구성 및 신뢰성 평가 데이터

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

에너지ㆍ자원

자원

자원 활용

과학기술표준분류

에너지/자원

자원탐사/개발/활용

자원 활용

6T

-

-

-

NTRM

-

-

과제명

이산화탄소 저감형 지오폴리머합성 기술

장비명

-고압가스 흡착량  측정 장치

-FT-NMR

-FT-IR

-동결융해시험장치

-UTM

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국과학기술연구원

한국과학기술연구원

한국화학융합시험연구원

한국화학융합시험연구원

개요 및 필요성

○ 산업 부산물을 일부 사용함에 따라 저탄소 녹색성장 등 국가의 산업 발전 계획을 달성하기위한 핵심 소재

○ 고강도, 높은 내구성 및 소량의 CO2발생 등 높은 효율과 21세기의   국가산업발전 또한 이를 통한 신고용 창출 효과

○ 지오폴리머 콘크리트는 활성물질과 활성화제의 화학적 성분에 따라   내화·내열 섬유복합체, 밀폐제 등 다양한 분야에서 적용이 가능

개발목표

○ 지오폴리머의 합성 기술과 조직구조 및 내구성향상 개발에 따른       콘크리트 구조물의 소요성능 확보 (Spec. 참조)

개발내용
(Spec. 포함)

○ 지오폴리머 합성

○ 합성된 지오폴리머의 성능 확인 및 개선, 응용제품 개발

○ 지오폴리머 콘크리트 강도, 내화성 등의 성능 확인

○ 지오폴리머 콘크리트의 대량 생산화 및 상업화

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
압축강도	MPa	130 (인도, 잠쉐드뿌르국립 야금학 연구소 )	>70	130
내화성	℃	1200 (인도, 잠쉐드뿌르국립 야금학 연구소 )	700	1,200
경도	Mohs scale	>5 (인도, 잠쉐드뿌르국립 야금학 연구소 )	-	>5

주요결과물

○콘크리트 및 건축물 시멘트 대체 사용가능

○공항 및 도로의 지오폴리머 콘크리트

○내열․내화재료

○벽돌 및 건축물 외장재

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

기계,소재

에너지/환경기계시스템

기타 에너지/환경 기계 시스템 관련기술

과학기술표준분류

기계

에너지/환경기계시스템

에너지/환경 제어설비

6T

ET

환경기반

폐기물 처리 및

활용기술

NTRM

환경/에너지

프론티어 진흥

대기오염물질 저감

및 제거기술

과제명

폐플라스틱의 열분해 및 가스화연소설비를 이용하여 전력생산이 가능한 열공급시스템 개발

장비명

-스펙트럼 분석기

-가스크로마토그래피/질량분석기

-근적외선 형광분광기

-고분해능 질량분석기

장비보유기관1)

구미전자정보기술원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국화학연구원

개요 및 필요성

○ 단순 소각이나 매립에 의존하는 폐자원을 전량 Waste-To-Energy화 하여야 함

○ 폐자원에는 고발열량의 에너지원이 산재해 있어 이를 재생에너지원으로 활용함

○ 신기술 열분해/가스화연소기술공법 의해 재생에너지 활용망이 대두됨

개발목표

○ 고형연료제품을 이용한 열분해/가스화 연소공법과 연소설비 완전국산화 개발

○ 토네이도 연소공법에 의한 완전연소와 고효율 에너지 활용망 창출

○ 페자원에너지와 환경에너지를 동시에 해결할 수 있는 녹색기술

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고형연료제품을 이용한 열분해/가스화 토네이도연소공법 일체형 연소설비

○ 99.5%의 고효율 연소기술과 고온가스 전량 에너지생산설비에 적용되는 설비

○ 열손실이 거의 없어 전력생산조합시스팀에 최적으로 활용

○ 콤펙트한 연소설비에 의해 시설비 대폭 절감되는 녹색기술시스템

○게발목표치

평가항목 (주요성능 Spec1))	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
1. 열분해가스 (CO, CO2, H2O, O2)	ppm	80% (일본/도모에)	중하 수준임	90%
2. 발열량	%	95% (일본/도모에)	중하 수준임	90%
3. 감량화	%	95% (일본/도모에)	동등 수준임	90%
4. 열회수율	%	95% (일본/도모에)	중하 수준임	90%
5. 전력생산	%	95% (일본/도모에)	중하 수준임	90%
6. 가스상물질(NH3, HCN, CO, HCl,SOX, NOX, 불소화합물, 페놀화합물, 수은화합물)	ppm	95% (일본/도모에)	중하 수준임	90%

주요결과물

○폐플라스틱 열분해 시스템 개발 및 열분해 가스의 재활용

○열분해가스 재활용을 이용한 온실가스 저감기술

○열공급시스템 개발을 통한 전력생산 기술 개발

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오․의료

바이오공정/기기

바이오분석기기

과학기술표준분류

생명과학

융합바이오

바이오센서

6T

BT

기초․기반기술

바이오칩 개발기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

바이오칩/센서기술

과제명

농산물내 농약검출용 휴대형 전기화학센서 시스템 개발

장비명

-E-beam 증착기

-타원분광측정장치

-표면분석장치

-표면 플라즈몬 공명 측정기

-액상 분주기

-단백질 정제기

장비보유기관1)

한국광기술원

전자부품연구원

전자부품연구원

한국과학기술원

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 기존의 속성농약검출은 현장에서 직접 샘플을 채취한 후 20-40분간의 복잡한 과정을 거쳐야 검출가능

○ 농산물과 같이 현장출하 또는 취합장에서 사용자가 직접 검사하고 온라인모니터링시스템으로 관리됨으로서 지정된 검사대응기관과 생산자간 정밀검사이전의 간편하고 신뢰성 높은 속성검사방법 필요

개발목표

○ 일회용 전기화학센서 스트립을 이용한 휴대형 속성 농약 검출기 개발

○ 농산물 이력을 포함하는 태그기능 탑재형 리더기의 도입

개발내용
(Spec. 포함)

○ 잔류농약 샘플 전처리키트 및 일회용 전기화학센서 스트립 개발

○ 휴대형 속성 농약 검출기 개발

- On-line/Off-line 기능 내장형 휴대형 검출장치 개발

- 검출시간: 5분 이내

○ 생산지/사용자/단위지점 별 검사결과와 검사대상 농산물간 이력관리 시스템 개발

- 검사결과 이력관리 기능 탑재형

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
검출한계	ppb	0.1 ppb (미국, Charm)	10 ppb	0.1 ppb
검출시간	분	15분 (미국, Charm)	15분	5분

주요결과물

○ 일회용 농약검출 센서칩 및 휴대형 농약검출기

○ 농산물 이력관리시스템

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오·의료

의약바이오

시약/진단제

과학기술표준분류

생명과학

융합바이오

바이오센서

6T

BT

기초․기반기술

바이오칩 개발기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

바이오칩/센서기술

과제명

개 아토피성 피부질환 진단 키트 제조 기술

장비명

-표면 플라즈몬 공명 측정기

-주사전자현미경

-투과전자현미경

-형광스캐너

-액상 분주기

-단백질 정제기

장비보유기관1)

국가나노종합팹센터

구미전자정보기술원

한국기초과학지원연구원

한국과학기술원

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 식생활 변화 및 환경위해 인자의 증가에 인해 사람의 아토피성 피부질환(atopy)이 증가되는 것처럼, 동물에서도 아토피성 피부질환 증상 증가 추세

○ 동물병원에 내원하는 환축의 약 30%가 피부병 증상으로 내원하며, 그중 70% 정도가 아토피성 피부질환 증상을 나타냄

○ 애완동물용 아토피성 피부질환의 진단을 위한 진단키트 필요성 대두

개발목표

○ 환축의 아토피성 피부질환 유무 신속진단 키트 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ Allergy에 대하여 반응하는 canine IgE 정제 및 농축

○ Canine IgE에 대한 monoclonal antibody 제조

○ Anti-canine IgE를 이용한 신속진단 키트 제조

○ Microarrayer를 통한 최적의 monoclonal antibody 스크리닝

○ SPR 장비를 이용한 Anti-Canine IgE 바인딩 kinetics 최적 조건 도출

○ 형광 나노입자를 이용한 신속진단 키트 적용 테스트

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
비특이적 결합	%	10% 이내 (미국, 페모지아)	12% 이내	10%
진단 신뢰도	%	95% 이상 (미국, 페모지아)	95%	95% 이상
검출시간	분	5분 (미국, 페모지아)	10분	5분

주요결과물

○ Allergy에 대하여 반응하는 Anti-canine IgE 항체를 이용한 신속진단 키트

○ 형광 나노입자를 이용한 신속진단 키트

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오·의료

산업바이오

바이오화장품/소재

과학기술표준분류

생명과학

E09 산업바이오

E0905 바이오화장품/소재

6T

BT

기초․기반기술

기능성 바이오소재 기반기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

선도물질도출기술

과제명

한방발효 및 바이오컨버젼 기술을 이용한 바이오플라본 유래 신기능성 화장품소재 개발

장비명

-사중극자시간비행형

하이브리드탄뎀질량분석기/

나노 액체크로마토그래피

-액체크로마토그래피질량분석기

-초고성능 액체크로마토그래피

증기화광산란검출 질량분석기

-프로테옴분석을 위한 고성능

나노-액체크로마토그래피

-가스크로마토그래피/질량분석기

-원심분자 증류기

-공초점 현미경

-유세포분석기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국과학기술원

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 화장품 원재료의 수입의존도가 높아 국내 천연소재를 이용한 신기능성 화장품소재를 개발함으로써 수출주도형/세계일류형/시장주도형 제품화 가능

○ 자연/인체/환경 친화적인 고기능성 화장품의 수요증대로 인해 새로운 기능성 화장품소재의 개발 요구

○ 피부에 부족하기 쉬운 기(氣)와 혈(血)을 보(補)해주는 한방 비방의 국내자생 한방생약재와 유용한 미생물의 발효공법을 접목한 바이오플라본 유래 신기능성 화장품소재개발 및 제품화 응용

○ 기능성과 안전성이 뛰어난 신규 기능성 신소재 기반기술 확보로 첨단 미래형 화장품산업 활성화

개발목표

○ 바이오컨버젼기술을 이용하여 피부의 풍부한 수분공급과 피부혈행을 촉진하고 피부재생을 유도하여 체내 흡수율과 생체 이용률을 극대화시킨 천연 한방자원 바이오플라본유래 신소재를 개발하여 제품화하고자 함

개발내용
(Spec. 포함)

○ 다량의 식물성 유래 바이오플라본 배당체 추출공정 개발

○ 한방발효배양기술을 이용한 바이오컨버젼 최적 시스템 개발

○ 바이오플라본 소재의 정량·정성분석을 통한 효능(항산화, 보습, 탄력, 미백, 항염증, 항주름) 검증 시스템 개발

○ 화장품 신소재의 신제형화(나노에멀젼, 리포좀) 기술 개발

○ 동물모델 및 인체 안전성 연구를 통한 신기능성 화장품 시제품 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (프랑스/로레알)	현재 국내 최고수준	개발 목표치
소재개발 및 구조확인	개	-	-	3개
피부세포 활성화	%	50	30	45% 이상
콜라겐생합성 촉진	%	60	50	50% 이상
MMP-1 발현저해 (단백질, mRNA)	%	30	25	30% 이상
라미닌 생합성	%	50	40	40% 이상
보습력	AU	200 이하	300	200 이하
유화입자크기	nm	300 이하	400	300 이하
사용감	point	-	세계수준대비 85%	95% 이상
주름개선 임상 효과	유의값	-	세계수준대비 80%	95% 이상

주요결과물

○바이오컨버젼기술을 통한 바이오플라본(아글리콘 성분) 신소재 개발 및 생산시스템 확립

○바이오플라본 함유 발효배양물의 ‘비고시성 기능성(주름개선, 미백) 원료’ 개발

○국제화장품원료집(CTFA) 등재 및 특허출원 1건, SCI논문 2편 이상

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오․의료

산업바이오

바이오화장품/소재 기술

과학기술표준분류

에너지/자원

신재생에너지

바이오연료

6T

ET

에너지

바이오에너지

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

바이오에너지기술

과제명

미생물 기반 바이오연료 생산 기술

장비명

-생물 전용 투과전자현미경

-가스크로마토그래피/질량분석기

-발효기

-생화학 분석기

-분자증류기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

전라남도생물산업진흥재단

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 화석연료 고갈 및 환경 문제로 인해 바이오연료의 필요성 절실

○ 이산화탄소 저감 효과 유도

○ 원유 수입 대체로 막대한 국익 창출 가능

○ 바이오연료 시장규모는 10조원(2012년)으로 추정됨

개발목표

○ 지속 가능한 바이오연료 생산 시스템 구축

○ 바이오연료 생산을 위한 미생물 대사공학 기반기술 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 바이오연료 생산용 재조합 미생물 균주 제조

○ 바이오연료 생산 공정 최적화

○ 재생 가능한 바이오매스 활용 시스템 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
바이오부탄올 생산	g/L	18.6 (미국, 일리노이 주립대)	11.0~12.0	25.0
바이오알켄 생산	g/L	0.3 (미국, LS9, Inc)	보고된 바 없음	3.0
바이오매스 활용기술	(상, 중, 하)	상 (미국)	중상	상
균주 개량기술	(상, 중, 하)	상 (미국)	중상	상

주요결과물

○ 바이오연료 생산용 우수 미생물 균주

○ 재생 가능한 바이오매스 활용 시스템

○ 고효율 바이오연료 생산 시스템

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오․의료

의약바이오

기타 바이오의약품/소재

과학기술표준분류

화학

유기화학

의약/조합 화학

6T

BT

보건의료관련응용

난치성질환치료기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

제제화 기술

과제명

체내 아세트알데히드 독성 억제 및 제거 제재 개발

장비명

-화이버 형광 실험동물 영상분석기

-발광형광 실험동물 이미징 시스템

-연소형 이온크로마토그래피

-공초점 현미경

-유세포분석기

-자기공명영상분석기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국과학기술원

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 전체 발생 암 중 40%에 달하는 암종이 위산억제제 사용, 알콜 음용 등으로 인해 체내에서 발생하는 아세트알데히드로 인한 것으로 추정. 아세트알데히드 독성 제거기술 기반 암 예방 제재 가능성 대두

○ 당뇨인구 증가로 인해 당뇨예방, 특히 남성 인구중 아세트알데히드로 인해 유발되는 알콜성 당뇨의 빠른 증가로 인한 예방 제재의 필요성 증가

○ 본 기술을 활용한 품목의 시장규모는 암 예방제재 1조원(2015년), 알콜성 당뇨 예방제재 1조원(2015년)으로 추정되고, 이로 인한 사회복지비용의 절감 효과는 암 예방제재 7조원(2015년), 알콜성 당뇨예방제재 15조원(2015년) 추정

개발목표

○ 아세트알데히드 억제, 촉진 물질 개발과 이를 포함한 효율적 복합조합제재 개발

개발내용
(Spec. 포함)

○ 체내 아세트알데히드 생성 억제 물질군 탐색 및 평가

○ 체내 아세트알데히드 중화 촉진 물질군 탐색 및 평가

○ 아세트알데히드로부터 세포 및 조직 보호 물질군 탐색 및 평가

○ 상기 물질들을 이용한 효율적 조합제재 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
아세트알데히드 체내 감소량	ppm	50 μmol/L (핀란드, Biohit)	-	50 μmol/L 이하
알콜 체내 감소량	%	0.25% (핀란드, Biohit)	-	0.25%/hour 이하
아세트알데히드 생성 억제량	ppm	50 μmol/L (핀란드, Biohit)	-	50 μmol/L 이하
알콜에 의한 간세포사 억제	%	60% (핀란드, Biohit)	-	80% 이상

주요결과물

○ 암 예방제제

○ 알콜성 당뇨 예방제제

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오․의료

의약바이오

약물전달시스템

과학기술표준분류

화학

나노화학

나노고분자화학

6T

NT

나노 바이오 보건

의약 약물전달시스템

NTRM

건강한 생명사회 지향

제제화 기술

과제명

ATP 물질대사 작용을 이용한 무독성 항암제 신약 후보물질 개발

장비명

-화이버 형광 실험동물 영상분석기

-발광형광 실험동물 이미징 시스템

-연소형 이온크로마토그래피

-공초점 현미경

-유세포분석기

-자기공명영상분석기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

한국과학기술원

한국과학기술원

한국과학기술원

개요 및 필요성

○ 현재 암치료에서 발생되는 난제는 암의 전이, 항암제부작용 및 약물/방사선에 대한 내성의 발생으로 통계에 따르면 무려 50%의 환자들이 다중 약물내성 또는 방사선내성으로 인한 어려움을 겪는 상황

○ 기존 항암제의 내성발생을 억제하거나 새로운 독성 이외의 기전을 이용한 항암제 개발의 필요성 증가함에 따라 새로운 기전을 가진 항암제 선도 기술 취득에 대한 수요 증가

○ 무독성 항암제 신약관련 기술의 시장규모는 2015년 110조원에 달할 것으로 추정

개발목표

○ ATP 물질대사 작용을 증가시키는 물질 개발

○ 독성평가시 무독성 판정

개발내용
(Spec. 포함)

○ 에너지 물질 대사 작용에 관여하는 물질 개발

○ 대량 생산이 가능한 화학합성을 통해 개발된 의약품으로서 조성성분이 새로운 의약물질 개발

○ 전임상 실험에서 실험 동물의 무독성 관찰 평가

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단기독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
4주 반복독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
신경독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
ATP level in cells			-	정상대비 3배
anti-cancer exp. in vivo	pass	치료(미국, Pfizer)	-	치료
1회 생산량	1회 투여	100,000회(미국, Pfizer)	-	100,000회 이상

주요결과물

○ Metabolic modulator

○ Avirulent anti-cancer drug

개발기간

(  24  ) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오․의료

의약바이오

기타 바이오의 약품/소재

과학기술표준분류

보건의료

의약품/의약품개발기술

효소의약품

6T

BT

보건의료 관련응용

바이오신약개발기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

약물전달시스템 기술

과제명

경구용/흡입형  경피용 비주사투여기술

장비명

-생체성분분석기

-액체/기체크로마토그래피-유도결합

플라즈마 질량분석기

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

한국기초과학지원연구원

개요 및 필요성

○ 서방성 개량신약의 시장 욕구 확대

○ 국내 개량 신약 개발을 통한 해외 경쟁력 확보

개발목표

○ 국내 개량 신약 개발을 통한 해외 경쟁력 확보

개발내용
(Spec. 포함)

○ 방출제어제제 설계 및 평가

○ In vivo 평가

○ 기준 및 시험방법 확립

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단기독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
4주 반복독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
신경독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
anti-cancer exp. in vivo	pass	치료(미국, Pfizer)	-	치료
1회 생산량	1회 투여	100,000회(미국, Pfizer)	-	100,000회 이상

주요결과물

○ 급만성질환 개선을 위한 서방형 제제

○ 멤브레인 코팅, 매트릭스 제형을 이용한 방출제어제제

○ Scale-up 및 공정 최적

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오 의료

치료기기 및 진단기기

수술용치료기기

과학기술표준분류

G. 보건의료

G04 치료기기

G04.06.수술용치료기기

6T

BT 020217

보건의료관련응용

의과학.의공학 기술

NTRM

021400

생체재료기술

과제명

정형외과 및  임플란트 시술을 위한 Bone 수술기

장비명

-주사전자 현미경

-고분해능 전계방출 주사전자현미경

-인장강도 측정기

-X-ray 촬영기

-공초점 현미경

장비보유기관1)

구미전자정보기술원

한국기초과학지원연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

한국기계연구원

개요 및 필요성

○ 100% 수입에 의존 및 치과 임플란트 시장의 급성장에 대처

○ 수입대체효과 및 국내 치과 의료기기 제조기술 발전

○ 정밀 치과 의료기기 제조기술 과 IT기술의 융합 ⇨ 고부가가치화

○ 치과 의료기기 핵심 기술 국산화

○ 고정밀 고출력 초소형 의료드릴용 BLDC 모터 국산화 및 수입대체

개발목표

○정형 외과 및 임플란트시술을 위한 Bone 수술기 제품화

개발내용
(Spec. 포함)

○ 고속 저소음 저진동 구현이 가능한 제어 기술 개발

○ 임플란트 시술용 감속, 등속 고강도 저진동 저소음 소형 기어개발

○ 주수를 위한 미세 주수 시스템 및 미세 주수장치 개발 ( 70ml/min)

○ 고효율 정밀 동력전달 장치 설계 및 가공기술 개발

○ Autoclave 가능한 내 외부 구조 개발

○  Display Module System 개발 및 임프란트 시술 제어 알고리즘 개발

○ 임플란트 시술 및 골 타공을 위한 의료기기 컨트롤 System 개발

○ 치료시 시술자의 편의를 위한 Foot Controller 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
최대속도	rpm	50,000(독일. Kavo사)	N/A	50,000
최대출력	Ncm	50Ncm(독일. Kavo사)	N/A	55Ncm
진동	g	1.5g (독일. Kavo사)	N/A	1.5g이하
속도제어범위	rpm	1000~50,000	N/A	1000~50,000
속도제어정밀도	%	±10%	N/A	±10% 이하

주요결과물

○ 정형외과 및 임플란트시술을 위한 Bone 수술기 제품

○ 감속 및 등속 수술용 콘트라앵글 (20:1, 16:1, 1:1)

○ 시술용 Foot Controler

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

250(백만원)

2차년도

250(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

바이오/의료

의약품개발

생물의약품

과학기술표준분류

보건의료

의료정보/시스템

병원의료정보시스템/정비

6T

BT

보건의료 관련응용

가티 보건의료 관련 응용기술

NTRM

건강한 생명사회 지향

약물전달시스템 기술

과제명

의약용 펩타이드  생산기술 및 전달기술 개발

장비명

-자유흐름 전기영동 시스템

장비보유기관1)

한국기초과학지원연구원

개요 및 필요성

○ 펩타이드 의약품 시장의 확대

○ long-chain peptide drug의 확대에 따른 생물학적 방법에 의한 생산요구

개발목표

○ long-chain peptide drug의 확대에 따른 생물학적 방법에 의한 생산요구

개발내용
(Spec. 포함)

○ 발현기술 (대장균 및 효모에 의한 전구체 생산)

○ 변형기술 (아미데이션등 활성형태변환 및 반합성에 의한 펩타이드 반감기 증가)

○ 약물전달기술 (장기지속형 제제의 개발)

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
단기독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
4주 반복독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
신경독성	pass	무독성(미국, Pfizer)	-	무독성
1회 생산량	1회 투여	100,000회(미국, Pfizer)	-	100,000회 이상

주요결과물

○ 펩타이드1: 생물학적 생산, 아미데이션 변형을 통한 활성화, 장기지속형제제

○ 펩타이드2: 생물학적 생산, 반합성을 통한 반감기의 증가

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)

연구기관제안과제 제안요청서 (RFP)

구분

주(主)

부(副 : 통합시 흡수된 과제)

접수번호

기술분류

대 분 류

중 분 류

소 분 류

산업기술표준분류

에너지 자원

신재생에너지

태양광

과학기술표준분류

M 에너지/자원

M06 신재생에너지

M0601 태양광

6T

ET

에너지

에너지소재기술

NTRM

환경/에너지 프론티어 진흥

태양에너지기술

과제명

대면적 효율 평가 장비 개발

장비명

-광 조사 장비

-광발광 매핑 분석시스템

-1차 기준전지 보정장치

장비보유기관1)

한국산업기술시험원

한국기초과학지원연구원

한국에너지기술연구원

개요 및 필요성

○ 대면적(단위셀 크기 1 m x 1 m 이상) 박막형 태양전지의 상용화 임박함.

○ 전체 면적의 효율 분포를 측정하여 성능을 확인할 수 있는 평가 시스템 요구됨.

○ 연구개발의 경쟁력을 높일 수 있는 정밀 측정평가 장비기술이 시장에 필요함.

개발목표

○ 대면적 박막 태양전지 효율분포 진단 시스템

○ 박막 태양전지 수광층 흡수특성 평가 시스템

개발내용
(Spec. 포함)

○ 대면적 박막 태양전지의 효율분포을 고속으로 측정 진단할 수 있는 제품평가 장비기술

○ 박막 태양전지 샘플의 수광층 흡수율을 측정 분석할 수 있는 연구용 장비 기술

○ 공정용 평가 장비와 연구개발용 정밀 측정장비로 구분하여 개발

평가항목	단위	세계최고수준 (보유국, 기업)	현재 국내 최고수준	개발목표치
효율분포 측정 스캔 면적	m2	-	-	1 x 1
효율분포 측정 스캔 시간	초	-	-	60
효율분포 측정 공간 분해능	mm	-	-	10
내부양자효율 측정 불확도	%	2 (미국 NREL)	5	3
내부양자효율 분광측정 파장영역	nm	250 nm ~ 1800 nm (독일 PTB)	300 nm ~ 1000 nm	250 nm ~ 1200 nm

주요결과물

○ 대면적 박막 태양전지 효율분포 진단 시스템

○ 박막 태양전지 수광층 흡수특성 평가 시스템

개발기간

(24) 개월

정부출연금

1차년도

200(백만원)

2차년도

300(백만원)

합계

500(백만원)

1) 상기 장비보유기관명은 대표기관명이며, 동일장비에 대한 타 보유기관과의 기술과제 신청이 가능함. (타 보유기관은 별첨 참조)