‘13년 제품안전기술기반조성사업 신규 지정공모 과제제안요구서(12건)

구분		공고 번호	제안요구서(RFP)명	당해 출연금 규모	총사업 기간	기술료	주관 기관 유형
기술개발	공통 애로	RFP-공-1	제품 잔열 온도 색채시각화 기술	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-공-2	공기청정기용 유전체 격벽 방전형 대기압 플라즈마 발생기의 내구성 향상 기술 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
	단위 제품	RFP-단-1	강화유리의 자파방지 및 유리파편의 비산 방지를 위한 안전강화 유리 제품 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-2	LED 소재를 이용한 광섬유 부력 보조복 개발	1.5억 이내	2년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-3	안전형 비납땜 틀고정 영구 접속형 멀티콘센트 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-4	휴대기기의 충전용 보조배터리의 안전성향상을 위한 인산계 리튬이온 이차전지의 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-5	spacer(3D) 직물을 이용한 어린이 보호용 수송차량의 안전벨트 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-6	영유아 질식사고 예방을 위한 안전 블라인드용 커튼코드 개발	1.0억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-7	빙판 낙상 방지용 신발 아웃솔 개발	1.5억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
		RFP-단-8	생활가구용 슬라이딩 도어의 안전성 확보를 위한 신체 손상 방지용 하드웨어 개발	1.0억 이내	1년 이내	징수	제한 없음
기반 조성		RFP-기-1	형광램프대체용 LED램프 안전성능검증 및 평가기준개발	1.8억 이내	2년 이내	비징수	제한 없음
		RFP-기-2	승강기부품인증제도 개선 및 국제기준 부합화	1.5억 이내	1년 이내	비징수	제한 없음

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 공- 1	사업 구분		기술개발(공통애로)
과제명		발열제품의 온도․색채시각화 기술
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 발열제품의 온도를 시각적으로 처리하는 색채시각화 기술개발 · 발열제품의 온도를 표시하는 색채처리구조 모델 개발(표면물질과 센서처리 방법) - 어린이․노인․장애인이 쉽게 인식할 수 있는 안전색채와 위험색채의 구분을 위한 색채인식모델과 표현기술 개발 - 발열제품의 제품별 온도범위별 색체구분, 색체변화와 대응 응답속도에 따른 안전물질 개발 및 실증 ○ 사업내용 - 발열제품의 온도를 인간에게 위험한 온도와 안전한 온도의 경계로 표시하는 온도표현 및 기준개발 - 발열제품의 온도에 따라 표면의 색채가 변화하는 방법 개발 - 발열제품의 발열온도에 따라 표면 온도를 센서가 처리하고, 그 안전유무를 색채로 표시·처리하는 센서처리 방법의 개발 - 어린이․노인․장애인이 쉽게 위험과 안전을 인식할 수 있는 온도의 경계와 화상사고를 미연에 방지할 수 있는 표시 방법 개발 - 제품별, 온도범위별 안전 색체 구분 기준 및 표시방법 기준 설정 - 전기매트류, 전기다리미 등 전기용품 및 조리기구 등 제품별 실증 구현
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 공 - 2	사업 구분		기술개발(공통애로)
과제명		공기청정기용 유전체 격벽 방전형 대기압 플라즈마 발생기의 내구성 및 안전성 향상 기술 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 공기청정기용 대기압 플라즈마 발생기의 연속사용시간 24개월 - 플라즈마 방전이온량 : 50,000 개/cc - 공기청정능력유지도 : 초기대비 80% 이상 - 공기처리용 대기압 플라즈마 처리에 의한 가정생활환경 개선 및 병원 등 공공시설의 안전 및 병원균 확산 방지 ○ 사업내용 - Tube 강화유리관, 고내구성/고내식성 Mesh 성형 및 코팅기술 - 강화유리소재개발 및 Mesh 코팅, 압축설계 - 고내구성 Mesh 내장형 방전용 Tube 시제품 개발 - 플라즈마 방전 공기청정능력 평가기준 개발 및 성능평가 - 저온플라즈마 방전용 Tube 성능 향상 및 내구성 증대 - 공기처리용 대기압 플라즈마의 처리에 의한 병원균 확산 방지로 가정 생활환경의 개선 및 공공시설의 안전 확보
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 1	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		강화유리의 자파방지 및 유리파편의 비산 방지를 위한 안전강화 유리 제품의 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 샤워부스용 강화유리 제품의 자파방지 및 유리 파편의 비산 방지를 위한 안전 강화 유리 개발 - 최종 제품 평가 기준 ․ 내충격성 : 2.5m(낙하높이, KSL2002) ․ 파손 유리 파편 비산거리 : 5cm이내(8mm강화유리 기준) ․ 파편의 상태 : 파편 1개의 무게 15 g 이하 ○ 사업내용 - 강화유리 제품의 자파방지 및 유리 파편의 비산 방지를 위해 다음 조건을 만족하는 안전 강화 유리 개발 ․ 일반 8t 강화 유리 대비 약 130% 이상의 내충격성 강화 기술 ․ 파손 유리 파편의 비산 방지용 투명 코팅제 기술 개발(투명 코팅제 도입시 30kg/cm2이상의 접착력과 약 25이상의 탄력성, 투과율 85%가 유지되어야 함) - 강화유리의 안전 기준 및 성능 기준 개발 ․ 강화유리 테스트 기준, 열간유지시험(Heat Soak Test)항목 확립
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 2	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		LED 소재를 이용한 광섬유 부력 보조복 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 고휘도를 발현할 수 있는 LED 섬유를 가진 고부력 보조복 개발 - 요구물성 · 휘도 : 5000mcd · 부력 : 40N · 구명복 원단 기준 : 300N 이상 · 시트타입 부력재 부력 손실 : 10% 미만 손실, 부피손실 5% 이내 · 부력재 수분흡수력 : 0.048g/cm3 이하 ○ 사업내용 - 고휘도 광섬유의 LED Lighting 기술 개발 - 부력소재인 PU 및 PE 소재 개선 기술 개발 - 부력소재 가공방법 개발을 통한 최소 부력 향상 및 원단 가공 기술 개발 - 구명복 시제품 성능 평가 기술 개발(봉합강도, 내열 및 내한 시험, 하중시험, 염수분무시험, 착용시험) - 국제 인증 획득 : 국제 인증 규격서 조건에 맞는 조사, 평가, 시험 실시
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 2 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 3	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		안전형 비납땜 틀고정 영구 접속형 멀티콘센트 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 기존 멀티콘센트 내부 결속부분을 납땜 이용대신 접속력이 향상되고 안전한 비납땜 틀고정 영구 접속형 멀티콘센트 개발 - 전기용품 안전기준(K 60884-1)이상의 안전성 확보와 국제규격(IEC60884-1)의 전기적 안전성 기준 이상의 제품개발 - 틀고정 단자연결의 사용 확대를 위한 구조․방안 마련 및 기구 개발 ○ 사업내용 - 용접이나 납땜이 아닌“틀고정”방식 활용해야 함 - 접속상태가 영구적이야 할 것 - 150°에서 볼프레샤시험에서도 이상이 없는 콘센트 제품을 개발 - 800°C에서 견딜 수 있는 글로우 와이어 시험을 통과할 수 있는 제품을 개발 - 기존 제품 대비 조립 우월성 및 기계적 강도(인장․내구성 등) 비교․평가 실시
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 4	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		휴대기기의 충전용 보조배터리의 안전성 향상을 위한 인산계 리튬이온 이차전지의 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 휴대기기용 배터리의 안전성향상을 위한 인산계리튬이온 이차전지개발 - 현재 사용되고 있는 리튬이온 이차전지의 양극소재를 인산계(LiFePO[eqn: {} _{4}])로 대신하여 내열성 내충격성을 강화 - 내열성, 내충격성이 좋은 인산계(LiFePO[eqn: {} _{4}])양극 리튬이온전지개발 - 개발된 배터리의 전기적·물리적 충격에 관한 안전성 확보 - 에너지 저장 밀도(Wh/L)가 리튬 이온 전지의 85% 이상 ○ 사업내용 - 인산계 리튬이온전지의 안전성 확보 · 열도출, 고온단락, 충격, 관통, 압괴 : UL안전성 규격 확보 · 과충전, 고온방치에 대한 기준제시 및 확보 - 기존 양극소재(LiCpO[eqn: {} _{2}], Li(NiMnCo)O[eqn: {} _{2}]) 리튬전지와 비교평가하여 제품의 안전성 확보 결과제시 · 열노출, 고온단락, 충격, 관통, 압괴에 대한 비교평가 · 과충전, 고온방치에 대한 비교평가
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 5	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		Spacer(3D) 직물을 이용한 어린이 보호용 수송차량의 안전벨트 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - Spacer(3D) 직물을 이용하여 어린이 상반신을 고정하는 쿠션성이 있는 밀착형 안전벨트 개발 - 요구 물성 · 두께 10mm이상 · 인열강도 2000kgf이상 · 세탁 및 일광견뢰도 4급이상 - 2점식 안전벨트에 부착가능하여야 할 것 - KC 안전인증 부속서 17(자동차용 어린이보호장치)에 적합할 것 - 기술표준원 고시 2010-676호(어린이용 공산품에 대한 공통유해물질의 안전기준)에 적합할 것 ○ 사업내용 - 신축성 편성조직으로 제직된 3차원 spacer직물을 활용한 안전벨트 개발 - 3차원 spacer 직물과 고강도 웨빙 직물의 복합화로 안전벨트의 쿠션성 부여 기술 개발 - 버스 및 승합차의 차량시트에 안전벨트의 장착 시스템 개발 - 자동차 장착 후 안전성 평가 기술 개발
사업비 규모	연간 (1.5)억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단- 6	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		영유아 질식사고 예방을 위한 안전 블라인드용 커튼코드 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 영유아의 질식사고를 예방할 수 있는 안전커튼코드의 개발 - 자력을 활용하여 일정하중(98N) 이상에서 분리가 용이한 블라인드용 커튼코드의 개발 - KC 안전인증 부속서 35(창문 블라인드)에 적합할 것 - 기술표준원 고시 2010-676호(어린이용 공산품에 대한 공통유해물질의 안전기준)에 적합할 것 ○ 사업내용 - 자력의 세기에 따른 블라인드 작동성능의 검토 - 일정 하중(98N) 이상 부하 시 탈착이 보장됨 - 일정 하중(98N) 이하 부하 시 블라인드 작동이 보장됨 - 탈부착 반복시험을 통한 내구성 보장
사업비 규모	연간 ( 1.0 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단 - 7	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		빙판 낙상 방지용 신발 아웃솔 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 탈부착 패드 없이, 빙판에서도 마른 지면 수준의 보행이 가능한 빙판낙상 방지용 신발 아웃솔 개발 ․얼음 위 마찰계수 0.25 이상(KS M ISO 11220:2009 또는 동등 이상) ․내마모성 500회 이상 또는 내마모율 150%이상(KSM 6625:2003 또는 동등 이상) ○ 사업내용 - 빙판 낙상 방지 세라믹 소재 설계 ․ 소재 물성 및 아웃솔 표면 구조별 특성 평가 ․ 보강성 충전제 배합 설계 - 빙판 낙상 방지 세라믹 제조 및 제품 개발 ․ 세라믹 종류 선정 및 표면 개질 - 빙판 낙상 방지 기능을 지닌 고령화 시제품 신발 개발 ․ 고령자 특성을 고려한 신발 기능 및 고령 친화형 신발 설계
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 단- 8	사업 구분		기술개발(단위제품)
과제명		생활가구용 슬라이딩 도어의 안전성 확보를 위한 신체 손상 방지용 하드웨어 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 기존의 평레일에서 이탈방지형상의 레일 개발로 신체손상을 방지하는 기능성 하드웨어 개발 - 개발목표 · 작동내구성 : 100,000회 이상 · 강도 : 20kgf 이상의 힘에도 파손 및 휨 방지 · 부식성능 : 염수분무 100 시간 ○ 사업내용 - 이탈방지레일 및 신체 손상 방지용 하드웨어 개발 - 모의 가구제작 및 시뮬레이션 실시 - 하드웨어의 성능평가(공인시험성적서) - 하드웨어 장치에 대한 안전규격 제안(KS규격 제안)
사업비 규모	연간 ( 1.0 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 기 - 1	사업 구분		기반조성
과제명		형광램프 대체용 LED램프 안전성능 검증 및 평가기준 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 형광등 대체용 LED램프 안전성 향상 방안 도출 - 호환성 향상, 정합성 향상 방안 도출 - 안전성 향상 방안을 적용한 고 신뢰성 형광등 대체 LED램프 개발 - FCL, FDL, FQL 램프 대체용 등 확대를 위한 안전기준 개정(안) 작성 ○ 사업내용 - (1차년도) · 안전 신뢰성 향상 방안 도출 · FCL, FDL, FQL 등의 램프 대체용 안전기분 개발 및 개정 · 형광등용 안정기와 LED램프간 정합성 연구 및 대책 참여 등 · 국제표준 활동 참여 및 기술개발의 반영 · 호환성 향상/정합성 향상 방안 도출 - (2차년도) · 호환성/정합성 기술을 적용한 고 신뢰성 형광램프 대체용 LED램프 개발(직관, FCL, FDL, FQL) · 안전신뢰성 형광등 대체 LED 램프 기준 개정 · 국제표준 제․개정(안) 제안 등
사업비 규모	연간 ( 1.8 )억원 이내			사업기간		( 2 )년 이내
출연금 지원방식	비징수			수행구분		제한없음
비고

제품안전기술기반조성사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP - 기 - 2	사업 구분		기반조성
과제명		승강기부품인증제도 개선 및 국제기준 부합화
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 품질경영 및 공산품 안전관리법 및 승강기 인증제도 미비점 검토 및 개선방안 작성 - 신기술개발에 의한 승강기부품인증을 위한 제도적 절차수립 및 시행방안 작성 - 안전행정부에서 시행하는 승강기검사 기준과의 비교평가를 통한 중복규제 배제 - 국제기준 부합화를 통한 부품안전 등급수준 선진화 - 승강기 안전부품 인증기준 및 운용요령 개정(안) 마련(자율안전확인 포함) ○ 사업내용 - 승강기부품인증기준 및 운용요령의 개정 : 공산품안전관리제도 운용요령과의 차이점 비교를 통한 평가 및 부합화 - 승강기부품에 대한 인증제도 수립 : 승강기용 와이어로프 등의 인증에 대한 구체적인 기준 평가, 기준승인 및 인증에 관한 방안 수립 - 승강기인증기준에 대한 검사기준 및 국제기준부합화 - 승강기 부품 안전기준 개정(모델구분 명확화, 동일 모델 고려 등)
사업비 규모	연간 ( 1.5 )억원 이내			사업기간		( 1 )년 이내
출연금 지원방식	비징수			수행구분		제한없음
비고