2010년 보존복원기술개발연구(R&D) 건축분야 사업계획서

2010. 02.

국립문화재연구소

1. 목적

ㅇ 문화유산의 과학적 보존기술 및 예방보존기술 개발

ㅇ 과학기술을 통한 문화유산의 원형보존 및 관리예산 절감

2. 개요

ㅇ 용역명 : 보존복원기술개발연구(건축분야)

ㅇ 사업 예산 : 총 920백만 원(총 4개 과제)

ㅇ 용역과제 및 예산

- 부여지역 건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가(300백만 원)

- 전통 주심포/익공식 목조 및 성곽 구조안전성능 평가(200백만 원)

- 진동특성 및 정적 상시계측 기반 문화재 모니터링 기법연구(100백만 원)

ㅇ 사업 기간 : 계약체결일 ～ 2010. 12. 11.

3. 과제별 주요연구내용(4과제)

과 제 명	주요연구내용	연구비 (백만원)
부여지역 건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가	○ 역사도시 건축문화재 홍수 위험도 평가 - 부여의 문화재 지역에 대한 기존 수해대비책의 안전도 평가 - 위험도 평가 강우 및 홍수 시나리오 구축 및 평가 - 대상 건축문화재의 홍수위험도 평가 - 건축문화재 보존을 위한 홍수 위험 관리방안 ○ 역사도시 건축문화재 지진 위험도 평가 - 부여지역 기존 지반조사 자료 분석 - 부여지역 문화재 주변지반에 대한 현장시험 수행 - 문화재 위치 지역의 시나리오 지진에 대한 지반응답해석 - 부여 역사도시 지역에 대한 GIS 기반 지진공학적 지반 정보화 시스템 구축 - 부여정림사지오층석탑의 구조모델링을 통한 지진거동평가 ○ 역사도시 재해 위험도 평가 기술 정립 - 부여지역 홍수 및 지진 위험도 평가 - 문화재 위치 지역의 홍수 및 지진 위험도 평가 방법 정립 ○ 문화재 지반조사 및 안전성평가 기술 정립 - 지반 안전성조사 기존자료 분석, 조사 방법론 및 프로세스 정립 - 국내·외 지반구조보강 사례조사	300백만원 이내
전통 주심포/익공식 목조 및 성곽 구조안전성능 평가	1. 기술사 ○ 주심포/익공식 목조문화재의 축조방식 및 구조형식 정리 - 주심포/익공유형 분류(시대별/가구유형별) - 유형별 축조방식의 비교 분석, 각 유형별 가구구성의 특성 파악 - 대표 사례 도출 및 상세자료 정리 - 구조해석을 위한 부위의 도출 ○ 성곽문화재의 축조방식 및 구조형식 정리 - 유형별 축조 및 구조방식의 비교 분석 - 대표 사례 도출 및 상세자료 정리 - 구조해석을 위한 부위의 도출 ○ 목조 및 성곽 문화재의 보수, 보강 사례조사 - 문화재 유형별 성능저하 및 피해 국내외 사례조사, 수리보고서 검토 - 보수, 보강 기법 유형 도출 2. 목조(주심포/익공식) ○ 기술사 연구결과에 근거한 대상건물 선정(주심포/익공식) ○ 축조 및 구조형식에 따른 수직하중의 전달 매커니즘 분석 - 주심포/익공식 목구조물에 대한 수직하중 전달 메커니즘 분석 ○ 역-시공단계 분석을 통한 개별부재의 수직하중흐름 분석 - 수직하중에 대한 개별부재의 거동분석 - 결구부/기단부에 작용하는 수직하중 산정 - 전체구조시스템에서의 수직하중 전달방법 분석 ○ 주요부재 및 접합부의 모형화 방안 제시 - 하중흐름상의 주요 부재 선정 - 접합부 및 부재단위의 최적 모형화 방안 제시 - 실무적용을 위한 모형화 방안 제안 ○ 컴퓨터프로그램을 이용한 전체 구조물의 해석 및 구조안전성능 평가 - 제시된 모형화방안을 이용한 전체 구조물의 모델링 및 해석 - 해석결과 분석을 통한 구조안전성능 평가 3. 석조(성곽) ○ 기술사적 연구를 바탕으로 대표되는 성곽구조물 선정 - 건축 기술사적 측면에서 분석된 성곽구조물의 대표사례 선정 및 구조형식 분석 ○ 축조 및 구조형식에 따른 성곽구조물의 하중 전달 매커니즘 분석 - 개별 단위부재의 힘의 전달 및 구조적 거동 분석 - 전체 구조시스템에 대한 하중전달 매커니즘 분석 - 불연속체 구조물의 역학적 거동 분석 ○ 구조 모형화 방안 및 해석기법 분석을 통한 구조안전성능 평가 - 축조형식에 따른 역학적 거동분석 및 해석기법의 정리 - 부재 및 접합부의 구조모형화 방안 제시 및 적합성 검토 - 모형화 및 해석기법의 적용결과 분석을 통한 구조안전성능 평가	200백만원 이내
진동특성 및 정적 상시계측 기반 문화재 모니터링 기법연구	○ 진동 측정 자료를 이용한 문화재 점검기법 연구 - 다자유도에 대한 선형 시스템식별 알고리즘 적용 연구 - 문화재에 적용하기 위한 절차도 작성 ○ 중요문화재 지반진동 전달 수준 조사 - 흥인지문, 경주 석굴암, 안동 신세동7층전탑 - 문화재 지반진동 영향평가 사례조사 및 문제점 분석 ○ 상시계측시스템 유지관리, 데이터해석 연구 - 문화재 상시계측 사례조사 및 문제점 분석 - 문화재 상시모니터링 기법 체계화 및 장비설치기준 - 데이터해석, 구조거동 분석(흥인지문, 여수 진남관)	100백만원 이내

4. 향후 진행 일정

○ 공고 및 주관연구기관 선정평가․계약 : 2~3월말

○ 중간평가 : 8월 내

○ 최종평가 : 11월 내

○ 연구종료(최종보고서 제출포함) : 12월 11일

붙임   1. 과제별 사업계획 및 '10년도 RFP . 끝.

<붙임 1. 과제별 사업계획 및 '10년도 RFP>

목         차

1. 부여지역 건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가	11

2. 전통 주심포/익공식 목조 및 성곽 구조안전성능 평가	14

3. 진동특성 및 정적 상시계측 기반 문화재 모니터링 기법연구	18

단위과제명 : 건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가 연구

1. 최종 연구 목표

ㅇ 역사도시 문화재소재 지역의 지진·홍수 재해위험도 평가

ㅇ 건축문화재 재해예방 위한 체계적 종합적인 기반기술 구축

2. 연구 필요성

ㅇ 외부 환경에 노출되어 있는 문화재 특성을 고려하여 풍수해, 지진 등 재해에 대비한 보존관리 기술 개발

ㅇ 재해예방 안전관리기술 구축으로 건축문화재 유지□보수 등 합리적 기준 제시

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ World Conference on Disaster Reduction(UNESCO, 2005): 문화유산 위험관리 방향제시

ㅇ 일본 리츠메이칸 대학 “문화유산방재학”을 새로운 연구 분야 선정, 건축·토목·지리·역사·정책 등 분야별 전문가집단으로 구성(Research center for disaster mitigation of urban cultural heritage, Ritsumeikan University, 2008).

ㅇ 건조물 문화재에 대해 내진진단 등 지진에 대한 안전성 확보 및 보강에 관한 지침 제정 활용(일본)

ㅇ 지진재해정보시스템은 현재 일본, 미국 등 지진관련 선진국에서 개발 운영

- 일본은 진도분포, 건물피해, 인명피해 등 지진피해조기평가시스템 구성, 미국은 지진으로 인한 재해손실을 추정하는 기능을 가진 HAZUS 시스템 가동

ㅇ 지진세기의 정량적평가 및 단층운동 해석 연구를 바탕으로 지리정보시스템(GIS)을 활용한 지진공학적 지반정보화 시스템구축, 재해대책 시스템 제안(한전전력연구원)

ㅇ 지진 발생 시 효율적 신속대응 위한 지진재해정보시스템을 구축하기 시작, 지진재해 조기평가기술 및 응급대응지원시스템 구축을 위한 세부기술 연구(국립방재연구소, 2003).

ㅇ 홍수 같은 자연재해로부터 국가적 차원에서 문화유산을 지키기 위한 다각적 노력 시도, 재난상황 시 문화유산 보호활동을 주요임무로 책정(스위스 국민보호사무소)

ㅇ 홍수정보지원을 위한 GIS기반의 수문정보 생성기법 개발, 수문모형과 GIS 공간정보의 연계 및 통합(과학기술부, 건국대학교, 2006).

ㅇ 하도수리분석(HEC-RAS), 유역유출해석(HEC-HMS), 지리정보시스템(GIS) 등을 연계하여 홍수피해 지역에 대한 정확한 침수피해면적을 산정(안상진 등, 2003)

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 역사도시 지역별 홍수 및 지진 재해위험도 평가

- 문화재 재난이력 기록조사

- 문화재 지반조사 및 안전성평가 기술 정립

ㅇ 추진성과

- 재해위험도 평가서, 문화재 재해이력서, 문화재 지반안전성 평가 매뉴얼

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 문화재 지진, 홍수 재해위험도 평가 기술 정립

- 역사도시 통합 재해예방 관리 시스템 구축

ㅇ 추진성과

- 방재기술 매뉴얼, 재해예방시스템

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’09	’10	’11	’12	’13
역사도시 지역별 홍수 및 지진 재해위험도 평가 (경주, 부여, 서울, 기타)
역사도시 통합 재해예방 관리 시스템 구축

(※ 총 사업기간 : 5년,   총 사업비 : 1,000백만 원 이내)

5. 기대효과

ㅇ 중장기적인 문화재 소재지역의 재해위험도 평가 기술 정립

ㅇ 건축문화재 안전점검·진단에 대한 표준 평가기법 확보 및 지침제정

ㅇ 종합적 역사도시 재해예방시스템 개발 연구위한 기초자료 확보

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가 연구
과제명	부여지역 건축문화재 지진·홍수 재해위험도 평가
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	300백만 원 이내
연구과제유형	기초연구( ㅇ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 건축문화유산은 우리 겨레 역사의 실제 사실로 남겨진 인류문화의 자산으로서 안전하게 보존하여야 하며 후손들에게 전달해야 할 의무가 있음 ○ 최근 기상이변으로 인한 자연재해가 급증하고 있으며, 재해로 인하여 소중한 문화유산이 훼손 및 소실 위험에 노출되어 있음 ○ 특히 홍수 및 지진에 의한 재해예방이 우선적으로 필요함
연구목표	○ 역사도시지역의 지진 및 홍수위험도 평가 방법 정립 ○ 종합적인 문화재 방재시스템 개발을 위한 기초자료 제공
주요 연구내용	○ 역사도시 건축문화재 홍수 위험도 평가 - 부여의 문화재 지역에 대한 기존 수해대비책의 안전도 평가 - 위험도 평가 강우 및 홍수 시나리오 구축 및 평가 - 대상 건축문화재의 홍수위험도 평가 - 건축문화재 보존을 위한 홍수 위험 관리방안 ○ 역사도시 건축문화재 지진 위험도 평가 - 부여지역 기존 지반조사 자료 분석 - 부여지역 문화재 주변지반에 대한 현장시험 수행 - 문화재 위치 지역의 시나리오 지진에 대한 지반응답해석 - 부여 역사도시 지역에 대한 GIS 기반 지진공학적 지반 정보화 시스템 구축 - 부여정림사지오층석탑의 구조모델링을 통한 지진거동평가 ○ 역사도시 재해 위험도 평가 기술 정립 - 부여지역 홍수 및 지진 위험도 평가 - 문화재 위치 지역의 홍수 및 지진 위험도 평가 방법 정립 ○ 문화재 지반조사 및 안전성평가 기술 정립 - 지반 안전성조사 기존자료 분석, 조사 방법론 및 프로세스 정립 - 국내·외 지반구조보강 사례조사
최종성과물	○최종결과보고서 30부, 부여지역 문화재 재해이력서 20부, 문화재 지반안전성 평가매뉴얼 30부(50page이상) ○연구결과보고서 디지털자료 및 구축 데이터 CD 3매 ○SCI급 논문 2편, KSCI급 논문 3편(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 중장기적인 문화재 소재지역의 재해위험도 평가 기술 정립 ○ 종합적 역사도시 재해예방시스템 개발 연구위한 기초자료 구축

단위과제명 : 건축문화재 구조안전성능 평가 연구

1. 최종 연구 목표

ㅇ 건축문화재 모형화 및 해석기법 도출, 구조안정성 평가기법 개발

ㅇ 문화재 합리적 보수·보강기술 개발 및 구조설계 기준 마련

2. 연구 필요성

ㅇ 훼손 문화재의 적절한 수리시점 판단을 위한 안전성능 평가 기술의 확보 필요

ㅇ 문화재 유형별 보수, 보강 기술개발로 원형유지를 위한 보존관리 방안 마련 필요

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 조적식 아치의 균열 및 파손 시뮬레이션, 비선형 유한요소모델을 이용하여 붕괴 매커니즘 규명(Michele Betti, Georgios A. Drosopoulos, Georgios E. Stavroulakis, 2008)

ㅇ 폴리머 격자와 섬유강화 모르타르를 이용하여 지진하중에 따른 조적식 문화재의 저항과 내구성의 향상 연구(Emília Juhásová, Ramiro Sofronie, Rogério Bairrão, 2008)

ㅇ 조적조 부재간 미끄러짐이 없는 것으로 가정하여 아치형 조적식 구조물의 구조해석방법을 연구(Philippe Block, 2006)

ㅇ 감은사지 서 삼층석탑 부재 중심축분석을 통한 구조안정성 평가 연구(국립문화재 연구소, 2007)

ㅇ 구조해석을 통한 미륵사지석탑 붕괴원인 조사연구(국립문화재 연구소, 2005)

ㅇ 유한요소법을 이용한 진전사지 삼층석탑의 전산해석(김균호 외 1인, 2008)

ㅇ 개별요소법을 이용한 미륵사지석탑 구조안정성 평가(김현우 외 2인, 2007)

ㅇ Graphic Statics에 기초한 첨성대의 구조해석 및 안정성 연구(최현구 외 1인, 2006)

ㅇ 쌍계사 오층석탑 실물 크기 모델의 동적거동시험(김재관 외 1인, 2001)

ㅇ 사용 빈도가 높은 Bird's Mouth 접합부의 거동 분석(보강한 경우 포함), 유한요소해석에 의해 실험결과 검증, 형상이 접합부 거동에 미치는 영향 분석(Maria A. Parisi, 2000)

ㅇ 목조문화재 구조성능 평가 연구(국립문화재 연구소, 2004~2007)

ㅇ GAP요소에 의한 Journal Bearing의 접촉 해석 -김진우(1992)

ㅇ 접촉요소를 사용한 마찰접촉문제의 유한요소해석 -고석외 1인(1999)

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 문화재 유형별 축조방식 및 구조형식 공학적 분석

- 건축문화재 유형별 구조성능진단 및 모형화 해석기법 연구

구분	목 조	석 조
2009년	민도리집, 무출목익공	석 탑
2010년	출목익공, 주심포, 다포, 하앙	성 곽
2011년	중층건물	석 교
2012년	목 탑	석빙고, 고분

ㅇ 추진성과

- 유형별 구조해석 모형, 안전성능 평가 매뉴얼

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 축조방식, 가구형식에 따른 구조특성 종합분석

- 문화재 통합 안전관리 시스템 구축

ㅇ 추진성과

- 구조안전 성능평가 지침서

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’09	’10	’11	’12	’13
전통 축조방식에 대한 공학적 분석 및 현대기술의 접목방법 연구
문화재 통합 안전관리 시스템 구축

(※ 총 사업기간 : 5년, 총 사업비 : 1,000백만 원 이내)

5. 기대효과

ㅇ 건축문화재 안전진단 및 구조안전성 평가 지침 제공

ㅇ 문화재 보수·보강기술 매뉴얼 제공 및 구조설계 기준 마련

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	건축문화재 구조안전성능 평가 연구
과제명	전통 주심포/익공식 목조 및 성곽 구조안전성능 평가
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	200백만 원 이내
연구과제유형	기초연구( ㅇ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 건축문화재의 재해예방을 위한 구조안전 및 성능평가기술의 확보가 요구 ○ 건축문화재의 재해피해 저감을 위한 기술 확보가 시급함
연구목표	○ 건축문화재의 하중전달 매커니즘 분석에 따른 합리적인 구조성능 평가 방법의 정립 ○ 건축문화재의 모형화 및 해석기법 개선을 통한 구조 안전성능 확보 방안
주요 연구내용	1. 기술사 ○ 주심포/익공식 목조문화재의 축조방식 및 구조형식 정리 - 주심포/익공유형 분류(시대별/가구유형별) - 유형별 축조방식의 비교 분석, 각 유형별 가구구성의 특성 파악 - 대표 사례 도출 및 상세자료 정리 - 구조해석을 위한 부위의 도출 ○ 성곽문화재의 축조방식 및 구조형식 정리 - 유형별 축조 및 구조방식의 비교 분석 - 대표 사례 도출 및 상세자료 정리 - 구조해석을 위한 부위의 도출 ○ 목조 및 성곽 문화재의 보수, 보강 사례조사 - 문화재 유형별 성능저하 및 피해 국내외 사례조사, 수리보고서 검토 - 보수, 보강 기법 유형 도출 2. 목조(주심포/익공식) ○ 기술사 연구결과에 근거한 대상건물 선정(주심포/익공식) ○ 축조 및 구조형식에 따른 수직하중의 전달 매커니즘 분석 - 주심포/익공식 목구조물에 대한 수직하중 전달 메커니즘 분석 ○ 역-시공단계 분석을 통한 개별부재의 수직하중흐름 분석 - 수직하중에 대한 개별부재의 거동분석 - 결구부/기단부에 작용하는 수직하중 산정 - 전체구조시스템에서의 수직하중 전달방법 분석 ○ 주요부재 및 접합부의 모형화 방안 제시 - 하중흐름상의 주요 부재 선정 - 접합부 및 부재단위의 최적 모형화 방안 제시 - 실무적용을 위한 모형화 방안 제안 ○ 컴퓨터프로그램을 이용한 전체 구조물의 해석 및 구조안전성능 평가 - 제시된 모형화방안을 이용한 전체 구조물의 모델링 및 해석 - 해석결과 분석을 통한 구조안전성능 평가 3. 석조(성곽) ○ 기술사적 연구를 바탕으로 대표되는 성곽구조물 선정 - 건축 기술사적 측면에서 분석된 성곽구조물의 대표사례 선정 및 구조형식 분석 ○ 축조 및 구조형식에 따른 성곽구조물의 하중 전달 매커니즘 분석 - 개별 단위부재의 힘의 전달 및 구조적 거동 분석 - 전체 구조시스템에 대한 하중전달 매커니즘 분석 - 불연속체 구조물의 역학적 거동 분석 ○ 구조 모형화 방안 및 해석기법 분석을 통한 구조안전성능 평가 - 축조형식에 따른 역학적 거동분석 및 해석기법의 정리 - 부재 및 접합부의 구조모형화 방안 제시 및 적합성 검토 - 모형화 및 해석기법의 적용결과 분석을 통한 구조안전성능 평가
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부, 문화재 구조보강 사례집 20부, 유형별 구조안전성 평가매뉴얼 30부(50page이상) ○ 연구결과보고서 디지털자료 및 구축 데이터 CD 3매 ○ SCI급 논문 1편, KSCI급 논문 2편(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 건축문화재 안전점검·진단에 대한 표준 평가기법 확보 및 지침제정 ○ 축조 및 구조형식에 따른 건축문화재 재해예방 안전관리 기술 확립

단위과제명 : 문화재 모니터링 기술 개발

1. 최종 연구 목표

ㅇ 모니터링 기술 적용을 통한 문화재 점검기법 개발

ㅇ 건축문화재의 안전점검·진단을 위한 평가기준 수립

2. 연구 필요성

ㅇ 문화재 구조물에 발생한 손상현황을 비파괴적으로 진단 평가하는 기술적용이 요구됨.

ㅇ 문화재 과학적 모니터링을 통한 안전점검, 진단 평가기법 개발 필요

ㅇ 외부 환경진동에 노출되어 있는 문화재의 진동영향을 평가하여 문화재 보존관리에 활용

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 구조물의 주파수 응답함수 또는 모드계수를 직접 이용하여 손상지수 추정(Stubbs and Kim 1996; Sampaio et al. 1999; Gawronski et al. 2000)

ㅇ 강인(robust)시스템식별기법(Haldar와 Reddy, 1991)

ㅇ 확장칼만필터(Extended Kalman Filter)방법-비선형 구조물의 식별에 사용, 유한요소법과 하부구조의 개념이 덧붙여짐(Iaml과 Marutama, 1989)

ㅇ 주파수 영역 해석-주파수와 모드 형상을 이용해서 강성을 구함, 모드형상과 주파수 테일러급수를 이용해서 강성의 함수로 표현(Ahmadi와 Tokaman, 1986～1988)

ㅇ 사용 빈도가 높은 Bird's Mouth 접합부의 거동 분석, 유한요소해석에 의해 실험결과 검증, 매개변수 연구를 통하여 형상이 접합부 거동에 미치는 영향 분석(단순모형을 이용한 거동 분석)(Maria A. Parisi 등, 2000)

ㅇ 기초압밀 동안 탑의 기울기변화 장기계측 측정(벨기에, Tournai Cathedral)

ㅇ 4년 동안 건조물의 거동 모니터링(프랑스, Saumur Castle)

ㅇ 지하철 노선 상부 300개 이상의 보호물 실시간 모니터링(네덜라드, Amsterdam city Centre)

ㅇ 무령왕릉 기울기, 온도, 지하수위, 강수량 변화 상시모니터링(1997)

ㅇ 서산마애삼존불상 기울기, 균열(이격) 상시측정(2005)

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 문화재 고유진동수를 이용한 손상추정 사례 연구

- 선형, 비선형 시스템 식별 알고리즘 연구

- 상시계측 모니터링 기술 적용기법, 해석 연구

ㅇ 추진성과

- 상시계측 모니터링 매뉴얼, 진동영향 평가매뉴얼

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 진동측정 시스템 적용을 통한 헬스 모니터링 적용 제안

ㅇ 추진성과

- 헬스모니터링 적용 평가지침

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’08	’09	’10	’11	’12
문화재 고유진동수를 이용한 손상추정 사례 연구
선형시스템 식별 알고리즘 연구
비선형 시스템 식별 알고리즘 연구
진동측정 시스템 적용을 통한 헬스 모니터링 제안

(※ 총 사업기간 : 5년, 총 사업비 : 500백만 원 이내)

5. 기대효과

ㅇ 건축문화재 안전점검·진단에 대한 표준 평가기법 확보 및 지침제정

ㅇ 문화재 진동영향 평가 기준 수립

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	문화재 모니터링 기술 개발
과제명	진동특성 및 정적 상시계측 기반 문화재 모니터링 기법연구
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	100백만 원 이내
연구과제유형	기초연구( ㅇ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 사전예방 개념의 문화재 안전관리 시스템 구축 ○ 첨단시스템을 이용한 과학적 문화재 점검방법 개발
연구목표	○ 모니터링 기술 적용을 통한 문화재 점검기법 개발
주요 연구내용	○ 진동 측정 자료를 이용한 문화재 점검기법 연구 - 다자유도에 대한 선형 시스템식별 알고리즘 적용 연구 - 문화재에 적용하기 위한 절차도 작성 ○ 중요문화재 지반진동 전달 수준 조사 - 흥인지문, 경주 석굴암, 안동 신세동7층전탑 - 문화재 지반진동 영향평가 사례조사 및 문제점 분석 ○ 상시계측시스템 유지관리, 데이터해석 연구 - 문화재 상시계측 사례조사 및 문제점 분석 - 문화재 상시모니터링 기법 체계화 및 장비설치기준 - 데이터해석, 구조거동 분석(흥인지문, 여수 진남관)
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부, 장기계측 결과보고서 20부, 문화재 상시모니터링 매뉴얼 30부(50page이상), 문화재 지반진동영향 평가매뉴얼 30부(50page이상) ○ 연구결과보고서 디지털자료 및 구축 데이터 CD 3매 ○ SCI급 논문 1편, KSCI급 논문 1편(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 건축문화재 안전진단 및 관리시스템 구축기술 확보 ○ 문화재 진동영향 평가 기준 수립