관리번호	2015-국민편익증진-품목-1				대분류	중분류
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	바이오의료	기능복원/보조 및 복지기기
품목명		고령자 치매 예방을 위한 맞춤형 회상 콘텐츠 인지능력 향상 서비스 시스템 개발
1. 개념
ㅇ 맞춤형 단계별 회상의 확장활동을 활용한 맞춤형 회상 콘텐츠의 개발 및 인지훈련프로그램과 서비스템의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 치매 예방을 위한 맞춤형 회상 콘텐츠 인지능력 향상 서비스 - 맞춤형 회상 인지훈련프로그램을 생성한 후 저장하는 통합인지 DB서버 구축 - 생애 유형과 관련성이 있는 회상 콘텐츠들로 이루어진 맞춤형 회상 인지 훈련 프로그램을 제공받는 단말기 2) 치매노인을 위한 융합 콘텐츠 개발 - 치매 노인들이 치매노인 전문기관을 방문하지 않고서도 인지능력 훈련을 할 수 있도록 기능성 게임 개발 - 치매노인들의 실종 및 사고를 방지하기 위한 위치기반 SNS 개발 - 치매노인들과의 감정교감을 위한 어휘수집 S/W와 어휘학습 알고리즘 개발 3) 전문기관과 협력한 치매노인 증상완화 프로그램 개발 및 시범운영 - 치매노인과 보호자를 대상으로 융합콘텐츠 사용 치매노인 증상완화 프로그램 개발 및 진행 - 전문기관과 협력하여 실제 치매노인 ‧ 보호자에게 융합콘텐츠를 활용한 시범운영 ㅇ 시범운영 - 국내 치매전문병원 대상(과제 마지막 연도 종료 전 최소 5개월 이상)
2. 지원 필요성
ㅇ 최근 인구의 노령화와 함께 노인의 건강문제, 특히 복합적으로 만성적인 질환과 치매환자 수의 급속한 증가는 심각한 사회적 문제로 대두되고 있으며, 특히 치매의 급격한 증가와 함께 그에 따른 사회적 비용도 급속히 증가하고 있어, 만성 노인성 질환 중 암, 심장질환, 뇌졸중의 세 가지 질병을 모두 합한 비용을 초과하고 있음 ㅇ 인지 능력의 향상이 필요한 치매노인이나 아직 치매에 걸리지는 않았지만 건망증 증세가 악화되어 인지능력의 향상이 필요한 일반 노인들이 자신의 살아온 인생 스토리와 관련성이 높은 맞춤형 회상 콘텐츠와 현실 콘텐츠를 통하여 이야기 활동, 노래활동, 신체활동, 미술활동, 놀이활동, 일상생활활동, 인지평가활동 등을 시간과 장소에 크게 구애받지 않고 지속적으로 수행할 수 있게 함으로써 과거와 현재 및 미래를 잇는 인지능력향상을 구현할 수 있어 치매의 악화를 방지하고 진행을 예방할 수 있는 시스템 개발 필요 ㅇ 보건복지부에서는 치매노인 관리를 위해 체계적인 치매 예방치료관리, 치매 검진사업을 실시하고 있으며, 이를 통해 발견된 고위험군에 대한 사례관리, 주기적 검진, 사후관리 강화, 치매예방을 위한 노인운동사업(건강백세 운동교실) 확대, 효과적인 치매관리를 위한 인프라 구축 등 다양한 사업을 확대하고 있는 중
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호	2015-국민편익증진-품목-2				대분류	중분류
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	전기전자	계측기기
품목명		무각본소방훈련 현장 시뮬레이터 및 훈련평가 시스템 개발
1. 개념
ㅇ 무각본소방훈련을 위한 프로그램 컨텐츠 설계 및 구현 그리고 이의 무각본소방 훈련 현장형 시뮬레이터 및 훈련 평가 시스템의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 무각본소방훈련 현장형 시뮬레이터 - 액션모니터링 카메라, 감지센서, 모사화염, 연기발생기 등 2) 무각본 훈련 구성 요소별 자동측정평가 시스템 3) 개인 평가 Feedback 및 종합 훈련평가 시스템 ㅇ 시범운영 - 지자체 소방본부 또는 소방서등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 5개월 이상)
2. 지원 필요성
ㅇ 현재 우리나라의 소방훈련은 각본에 의한 퍼포먼스 위주로 실시되고 있으며, 이는 훈련에 참여하는 사람은 주어진 역할만 수행함으로써 화재대응에 필요한 다양한 기능을 익히는 학습의 기회가 되지 못함 * 실제 화재가 발생하면 이에 대응하여야 하는 위치에 있는 사람들은 먼저 적극적으로 화재를 진압할 것인지 대피할 것인지를 판단해야 하나, 기존의 소방훈련은 이러한 판단을 연습하는 기회가 되지 못함 * 적극적으로 화재에 대응하기 위해서는 119로 화재신고, 소화기․옥내소화전을 활용한 소화, 화재발신기 작동 등의 대응을 상황에 따라 분담해야 하는데 기존의 훈련으로는 이런 상황이 부여되지 않음 * 대피하기 위해서 익혀야 할 요령과 지켜야 할 수칙이 있으나, 기존 훈련의 학습효과에 한계 ㅇ 기존 소방훈련의 한계를 극복하기 위해 일부에서 ‘무각본소방훈련’이 개발되어 적용되고 있지만 훈련에 참여하는 사람들의 판단과 활동이 화재진행에 영향을 주는 것을 표현하지 못함([참고] : 유투브 : ‘무각본소방훈련’) * 무각본에 의한 훈련의 진행으로 다양한 예측불허의 상황 대처 능력 배양 * 훈련에 참여하는 사람들의 대응에 따라 화재 현상이 변화하도록하여 연출하여 실질 학습효과 증대 * 훈련에서는 훈련의 평가에 있어서도 과학적이고 객관적인 데이터를 제시하고 객관적인 평가를 실시
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 3년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4.5억원 이내(총 정부출연금 11억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호	2015-국민편익증진-품목-3				대분류	중분류
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	기계소재	로봇/자동화 기계
품목명		노약자용 휴대가능 이동 보행보조 기기 개발
1. 개념
ㅇ 노약자의 아파트의 실내외 이동시 낙상에 대한 안전 보호구가 장착되고 안전사고 발생시 Mobile을 이용한 신고 기능이 가능한 이동 보행보조 기기의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 장착형 완충장치 개발 2) 경량의 모듈형 보행 보조기기 설계 및 제작 3) 노약자의 현장 활용성을 고려한 보행 유도 장치 개발(보행 감지기 및 핸디 제어모듈 개발) 4) Mobile을 이용한 실시간 추적 기능 개발 - 위치 추적 장치 삽입 기술 개발 - 위급 상황 발생 감지 기술 개발
2. 지원 필요성
ㅇ 최근 사회의 고령화 및 핵가족화에 따른 노약자의 일상생활을 스스로 해결해야 하므로, 보행 기능이 저하된 독거 노약자의 독립적인 자립생활을 보장하기 위한 방안이 절실하고도 시급하게 사회적으로 요구되고 있음 ㅇ 실내/외 보행 이동을 가능하게 함으로써 보행기능을 증진시키고, 개별적인 가사노동을 영위할 수 있도록 하기 위하여 안전성이 강화된 노약자 보행보조용 이동 보행보조기기의 개발 필요 ㅇ 노약자의 경우에는 근육 기능이 저하되어 있어 문턱 또는 기타 이유로 이동 기기가 넘어지는 경우 골절, 뇌진탕 등의 상해에 쉽게 노출 ㅇ 기존 개발된 보행 보조기구는 개인이 운반하거나 자가용에 탑재하기에는 무겁고 불편하여 대중화가 이루어지지 않고 있으며, 이에 모듈 및 경량화를 하고 낙상시 노약자를 보호하는 장치 개발 필요 ㅇ 실내/외에서 노약자에게 발생할 수 있는 사고에 대해 빠르게 전달할 수 있도록 Mobile 전송 기술을 개발할 필요 있음
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호	2015-국민편익증진-품목-4				대분류	중분류
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	전기전자	광응용기기
품목명		비상상황 전달을 위한 프로젝션형 안전 표지판 표시기술 개발
1. 개념
ㅇ 삼각표지판 대용의 레이져 또는 회절광학 기술을 활용한 프로젝션 형태의 가상 안전 표지판 표시 기능 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계) ㅇ 개발내용 - 기존의 삼각표지판을 대체하여 설치시 발생할 수 있는 사고를 방지하기위하여 - 후방 차량이 시속 100Km/h 이상의 속도로 주행할 때에도 최소 제동 거리 밖에서 인지가 가능한 - 레이저형 또는 회절광학형 프로젝션형 표시 기술의 개발
2. 지원 필요성
ㅇ 야간 교통사고 및 2차사고로 인한 사회적 피해는 지속적으로 발생하고 있으나 현재는 후속 사고 예방을 위해 물리적인 안전표지판 설치만 권고하고 있어 대비가 필요 ㅇ 사고 후 2차사고 예방을 위한 교통안전표지판 설치가 의무화되어 있으나 2차 사고 예방을 위한 다양한 방안 마련 필요 ㅇ 기술적으로 개발 가능한 제품이나 사회적 인식의 부족으로 인하여 다양한 교통안전표지판 설치가 일반화되어 있지 않아 기술 개발 및 시장 진출을 통해 확대 활용의 필요성 * 2차 교통사고를 방지하기 위하여 레이저 광학 모듈로 제작되어 설치시 이동이 불필요한 가상의 안전표지판 제품의 시장 요구가 상당히 증가하고 있으며 가혹한 야외도로 환경에서 광학적 특성을 장시간 유지하고 2차 교통사고 감소 효과의 목적을 달성할 수 있는 제품인 프로젝트 안전삼각대의 구현 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호	2015-국민편익증진-품목-5				대분류	중분류
과제유형	품목지정형 자유공모			기술분류	기계·소재	산업/일반기계
품목명		소방 화재진압작전용 충전식 포터블 긴급 배연팬 개발
1. 개념
ㅇ 운반 및 설치가 용이한 경량의 고내열성이며 1시간이상 지속 사용가능한 충전식 포터블 긴급 배연팬의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계), (시범운영 연계) ㅇ 개발내용 1) 화재현장의 고온에 견디고 진압대원의 인력운반 및 설치가 가능한 경량 구조 2) 1회 배터리 만충을 통한 일상적 소방 화재진압 시 지속 가동 3) 차량내 탑재상태에서 충전 및 외부 전원사용 충전이 가능한 구조 ㅇ 최소 요구사항 1) 풍량 15,000CFM이상 2) 무게 45Kg 이하 3) 연속 사용 시간(배터리 충전시) 30분이상 ㅇ 시범운영 - 지자체 소방본부 또는 소방서등과 협력(과제 마지막 연도 종료 전 최소 5개월 이상)
2. 지원 필요성
ㅇ 주택 및 일반화재 진압작전간 효과적 배연 실시와 진압시 소방대원의 안전을 확보하기 위한 필수 장비 ㅇ 기존 배연차 및 배연팬이 급기 방식에 의존하고 있는 상황으로 건축물 내부 진압작전 전개공간 내부의 신속한 배연에 한계가 존재 ㅇ 화재시 발생된 연기는 내부에서 고온(800℃이상) 상태를 유지하며 외부 주수 등에 의한 기류형성시 내부에서 진압 및 구조작전을 수행하는 소방관에게 열 피해를 발생시킬 우려가 매우 높으나 현행의 외부 급기 배연방식의 경우 건축물 구조 및 형상에 의한 배연효과 저해가 발생하고 긴급 배연 실시가 용이하지 못한 상황임 ㅇ 주택 및 일반건축물과 같이 제·배연 설비가 미설치 또는 작동하기 어려운 환경에서의 화재진압·인명구조 작전간 긴급 배연을 실시할 수 있는 포터블 장비의 활용은 소방대원의 작전환경 안전을 향상시킴은 물론 소방대원의 공사상을 방지하는 효과가 높을 것으로 사료
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘15년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-1

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

전기전자

영상/음향기기

과제명

피팅 플랫폼 및 청력보호, 보상기반의

스마트기기용 어플리케이션 개발

1. 필요성

ㅇ 산업의 고도화에 따른 환경 소음의 증가와 고령화로 인한 노령인구의 사회적 활동 증가로 인해 보청기를 사용하는 난청자 이외의 경도 난청자의 비율 증가

ㅇ 난청아동 및 청소년들은 외향적으로 매우 민감한 세대이며, 난청으로 인한 안정적 학습의 기회 및 환경이 매우 부족한 현실이며, 난청소아 및 청소년들을 위한 학습도구 및 환경 구축 필요

ㅇ 보청기의 경우 고가의 보조기구로써 사회적 취약계층, 노약자, 장애인뿐만 아니라 경도 난청을 가진 일반인들에게도 구입이 어렸고, 스마트폰과 같은 휴대용 멀티미디어 기기의 보급이 확산됨에 따라 통화 및 멀티미디어 기능을 활용할 수 있는 보청기와 같은 기능을 하는 기술개발 필요

* 국내 난청인구는 전체 인구의 약 10% 수준이나 난청인구 중 보청기 사용자는 약 8%, 국내 보청기 시장은 신규 및 교체 시장으로 년간 약 1,200억원

* 난청인구대비 시장 보급률은, 잠재 고객은 선진국 시장에서 기존고객 대비 약 5배, 국내 시장에서는 약 12배일 것으로 예측

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 맞춤형 피팅 플랫폼 및 청력 보호와 보상에 대한 측정 시스템 및 스마트기기용 어플리케이션 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 7단계)

ㅇ 개발내용

1) 청력기능 보호 시스템

- 이어폰 착용 시 청각에 발생하는 스트레스 해소와 자연스러운 음향 형성 및 주변 소리환경 변화를 인지하여 사용자에게 맞는 음량을 변경 제공하는 Auto Level control 등 요소기술 개발

- 요소기술을 이용, 스마트기기에서 이어폰 착용 시 청력보호 시스템 개발

2) 맞춤형 피팅 서비스 플랫폼

- 스마트기기에서 청력 테스트 및 피팅 제공을 위한 요소기술개발

- 청력 테스트 결과를 자동 반영하여 피팅 서비스를 제공하는 자동 Equalizer 컨트롤 기술 개발

- 스마트기기 연동 청력측정 및 피팅 제공을 위한 개인 맞춤형 청력관리 표준 플랫폼 개발

- 개인 맞춤형 청력관리 표준 플랫폼에 대한 의료분야에서의 단기 임상검증

- 청력 및 부가적인 생체정보를 활용, u-Health로의 확장을 지원하는 웰니스 서비스 플랫폼

3) 청력기능 보상 시스템

- 사용자 청력 보상을 위한 오디오 좌우 밸런스컨트롤, 능동레벨 컨트롤, 주파수 밴드컨트롤 기술 개발

- 전달 소리 명료도를 적응적으로 향상시키기 위한 목소리 명료도를 향상 및 주변소음 감소 기술 개발

- 보상 시스템에서 개인의 맞춤형 튜닝을 위한 시험측정 시퀀스 및 튜닝 프로그램 개발

- 스마트기기에서 통화 및 멀티미디어 청취 시 청력기능 보상 시스템 적용 가능하도록 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	외재화	cm	50cm	40cm	40cm(한국/이머시스,미국/SRS)
2	스마트기기에서 기반 실시간 청력 보호․보상 시스템 재생 SW	지연시간 (ms)	100ms	-	-
3	주변 소음 저감(원음대비)	dB	8dB	8dB	8dB(독일/Siemens)
4	음성 명료도	MOS	4.2	4.0	4.2(미국/퀄컴)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-2

대분류

중분류

과제유형

원천기술형( ), 혁신제품형(O)

기술분류

화학

섬유재료

과제명

초단열 보온 및 방열 신소재 섬유를 이용한 작업복 개발

1. 필요성

ㅇ 냉동 창고, 하우스 재배, 어시장, 건설 노동, 보초 등은 가장 고통스러운 작업환경으로 극한 온도 환경은 작업 효율을 떨어뜨림은 물론이고 이로 인하여 열사병 혹은 동상 등의 질병과 사고로 이어지는 경우가 많음

ㅇ 현재 국내에는 냉동 또는 고온 등의 작업장의 특성이 반영된 제품은 없으며, 극한 온도 환경(초저온 또는 고온)에서의 작업복은 고가이거나 수요가 제한되어 있어서  일반 국민의 산업 현장용 작업복의 개발은 일부 직업군을 제외하고는 미미한 실정

ㅇ 최근 레저산업의 발달과 더불어 기능성 아웃 도어 의류나 신발등에 초단열 보온 및 방열 신소재 섬유를 이용한 제품을 생산하고 있으나 일반 국민의 산업현장용으로 대중적 보급이 가능한 작업복이 개발되어 작업의 능률을 향상시킬 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 기존 사용중인 작업복 소재보다 중량, 내열성, 내수성이 뛰어난 신소재에 의한 산업현장용 작업복 개발 (TRL :  [시작] 5단계 ～ [종료] 7단계)

ㅇ 개발내용

- 초단열 보온 및 방열 신소재 섬유를 이용한 작업복 설계 및 형상 가공기술 개발

- 냉방, 방열, 방염 효과 극대화를 위한 초단열 보온 및 방열 신소재 섬유 경질 필름과 패드의 생산기술 개발

- Micro structure 소수성 물질을 통한 수분침투 방지효과 극대화 및 제품 사용 편이성 및 내구성 향상 기술 개발

- 초단열 보온 및 방열 신소재 섬유를 이용한 응용제품 개발에 요구되는 접착 및 마감 코팅 공정 개발

- 초단열 보온 및 방열 신소재 섬유 작업복 검·인증 기준 개발 및 성능평가 설비 구축 등

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	작업복 중량 감량(소방용)	Kg	3.2Kg	4KG	3.2KG(미국/HYDROSTAT)
2	중심 온도	℃	42℃	47℃	45℃(미국/HONEYWELL)
3	내열 온도(탄화전)	℃	1,000℃	500℃	600℃(캐나다/GLOBE)
4	발수도	°	130°	80°	100°(영국/BRISTOLUNIFORM)
5	열통과 투과율	W/(m･K)	0.02W/(m･K)	0.025	0.02(영국/BRISTOLUNIFORM)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 1년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 3억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-3

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

전자전기

계측기기

과제명

고령자 균형감각 증진을 위한 착용형 장치 개발

1. 필요성

ㅇ 낙상은 노인 사망 원인 중 5위이며, 65세 이상 노인의 약 13% 정도가 낙상으로 사망

* 한 번 넘어졌던 고령자는 또다시 넘어질 확률이 두 배 이상이며, 입원과 통원 대상 65세 이상 고령자의 상해 사고 원인으로 낙상으로 인한 입원이 가장 많음

ㅇ 낙상은 불의의 사고라기 보다는 예측과 예방이 가능한 건강문제로서, 사고를 예방하기 위해서 균형감각에 대한 인지가 필요하며, “나이가 들면서 자주 넘어지는 것은 병이 아니다” 라는 잘못된 인식의 개선 필요

ㅇ 균형감각을 정량적으로 평가하여 이를 고령자에게 인지시키고, 고령자의 상태에 따른 균형감 증진 운동을 통해 낙상의 잠재적인 위험을 사전에 예방

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 소형 힘센서를 신발의 안창(Insole)에 배치, 사용자의 활동 및 동작에 대한 정보를 분석하여 스마트폰 등을 통해 주요 정보를 제공하는 시스템 개발 (TRL :  [시작] 4단계 ～ [종료] 8 단계)

ㅇ 개발내용

1) 고정밀도 소형 지면반력 측정 모듈 개발

- 일상생활 중 착용을 위해 장시간 반복 부하에 대해서 우수한 성능을 지니고 있어야 하며 사용자의 보행 능력을 저해하지 않아야 함

2) 무게중심 연산 기법 및 균형감각 능력 평가지표 개발

- 균형감각 능력의 정량적 평가를 위한 힘센서 측정값을 근거

3) 맞춤형 운동 프로토콜 및 운동 컨텐츠 개발

- 사용자의 운동능력 상태에 따른 균형감 증진 훈련을 위한 운동 프로토콜 및 콘텐츠 개발

* 예) 사용자의 운동 능력을 평가하기 위해 필요한 동작을 제시하고 운동 결과에 따라 사용자의 능력을 평가할 수 있는 컨텐츠 기반의 서비스 모델 개발

4) 임상 전문가 및 임상 실험 결과를 통한 균형감각 평가지표 검증

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	힘 센서 수	개	5	2	5 ( Australiz, Victoria univ.)
2	균형감각 증진 운동 프로토콜	종	3	-	2 (독일, Pedalo)
2	균형 감각 평가 지표 검증	명	10	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-4

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

정보통신

지식정보보안

과제명

학교폭력·안심귀가를 위한 영상 분석 카메라 시스템 기반 단독·다채널 저가형 보안 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 중국산 제품의 범람으로 인하여 국내 보안장비 제조사들의 비중이 급격히 줄어들고 있으며, 과거 전세계 보안제품 시장의 주류였던 우리나라 장비 업체에 대한 국가적 지원 필요

* 국내 대형 보안 서비스 제공업체조차 국산 장비의 채용이 감소하고 있음

ㅇ 보안시스템을 학교·어린이집·개인용 보안 시스템에 적용하기 위해서 저가형이면서 고성능 시스템의 개발이 필요함

ㅇ 고화질·다채널 보안 영상 기기에 대한 요구가 증가하고 있으며 효율적인 데이터 처리를 위한 카메라-서버 분산 협업 시스템 기술 개발 요구가 증가하고 있음

ㅇ 카메라 단독 또는 서버와의 연계 등 자유로운 설치 방법을 통하여 활용도를 높일 수 있는 지능형 카메라 시스템이 요구됨

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 지능형 영상 분석 임베디드 솔루션 개발 및 IP 카메라 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계)

ㅇ 개발내용

1) 카메라내 저가형 프로세서 기반 객체 검출·추적 기술 개발

- 객체 검출 기술 개발

- GPGPU 기술 기반 실시간 객체 추적 기술 개발

2) 단일 카메라 또는 서버 연계 고속 실시간 객체 추적 메타 데이터 추출 및 영상/메타데이터 실시간 전송

- 카메라 단독 영상 분석 및 보안 시스템 동작 기능 개발

- 카메라기반 객체 특징 추출·추적 메타데이터 기법 개발 및 서버 연계 기술 개발

- 다채널 카메라간 동일 객체 인식을 위한 서버 연동 기술 개발

3) 학교 및 골목길 상황에서의 이벤트 검출

- 객체 추적 기반 이상행위 검출 ( 3종이상, 월담, 도주, 방치 )

- 행동인지 기반 이상행위 검출 ( 2종이상, 싸움, 넘어짐 )

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	객체 추적 기술	%	95%	90%	95% (CMU, 미국)
2	이벤트 검출 기술	종	5종	3종	5종 ( 미국, Object video )
3	다중 카메라에서 동일 객체 검출	%	70%	-	70% ( 미국, University of central florida )

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 5억원 이내(총 정부출연금 10억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-5

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

바이오의료

치료기기 및 진단기기

과제명

축산 작업자의 안전 및 편익을 고려한

위생 예방접종용 주사침 자동교체 카트리지

1. 필요성

ㅇ 질병 및 전염병 예방을 위해 일반적으로 일회용 주사기를 사용하여 접종을 수행하고 있으나, 사육시설 내부의 열악한 작업환경(악취, 온습도 등)에서의 주사침 탈착 및 폐기 과정의 번거로움에 따른 작업시간 단축을 목적으로 일회용 주사침을 재사용하여 접종하는 사례가 많아 가축간 교차 감염 등 위생관리의 문제가 발생

ㅇ 수의사 또는 작업자 1인당 관리 두수의 증가에 따라 예방접종을 위한 일회용 주사침 교체과정에서 작업자가 주사침에 찔리거나 약물에 노출되는 사례도 보고되고 있음

ㅇ 사육시설 내부에서의 가축 예방접종시 보다 위생적인 접종 관리와 수의사 또는 작업자의 안전과 편익 제공을 위해, 주사침의 재사용을 원천적으로 방지하고 주사침 자동교체를 통한 작업속도를 향상시킬 수 있는 장치개발 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 축산작업자를 위한 주사침 자동교체 모듈 및 자동교체형 주사바늘 카드리지의 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계)

ㅇ 개발내용

- 주사침 자동교체형 주사기 개발

- 연속작업 가능한 자동교체 메커니즘 설계

- 주사침 자동교체 모듈 개발

- 자동 교체형 주사 바늘 카드리지 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	연속 주사 시간	sec	3sec 이내	-	직접 교체 ( 미국, SAIZEN )

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-6

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

화학

대기/폐기물

과제명

음식점 배기 악취 및 유해분진 제거용

고효율 복합 공기 정화 시스템

1. 필요성

ㅇ 수도권 대기환경개선에 관한 특별법 제정 (2003.12), 대한민국 대기환경기준 (2007.01.01시행)에서는 VOCs, NOx, SOx, Pb, CO 등 유해 물질 배출허용 기준을 정해 단계적으로 강화

* EU의 경우 산업체 오염에 대해 통합 관리 지침을 정하여 유해물질의 배출에 대해 엄격히 규제 하고 있으며 미세먼지 및 VOC의 인체유해성 평가를 바탕으로 PM2.5 규제가 미국에서 이미 시행중

ㅇ 유해물질과 에너지의 이동매체인 공기의 질적 개선을 통해 거주공간, 이동공간, 생산현장 등에서 인간의 삶을 질을 개선을 위한 필수요건인 수송기기, 주거지, 산업 생산 현장 및 도시 전역의 공기정화에 대한 효율적인 대안 요구 증가

ㅇ 2005년부터 악취 방지법이 시행되었지만 음식점 등 생활 악취 유발 시설은 비규제 시설로 분류되어 음식점 대상 악취 방지시설 개발이 미흡

ㅇ 최근  “서울시 공기질 개선을 위한 대영음식점 등의 악취 오염 물질 규정 및 제어 방법 연구(서울시)“와 ”직화구이 음식점에 대한 대기 환경문제 개선방안(2010년,한국정책평가연구원)” 등의 지속적인 정책 발표와 2010년부터 “ 서울시 직화구이 음식점 방지시설 설치 시범사업 추진” 등 음식점 오염물질 배출을 줄이려는 노력이 다각적으로 진행

ㅇ 음식점에서 발생하는 미세 분진(PM2.5), 오일미스트, 및 블랙카본(평균 입도 5 um)에 대하여 90% 이상 제거가 가능하고 음식물 조리시 발생하는 악취(VOC, 암모니아, 황화수소) 및 유해가스를 80% 이상 효율적으로 제거할 수 있는 고효율 복합 공기 정화설비 개발이 시급함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 세정법과 전기집진 기술이 복합된 하이브리드 오염제거 장치 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계)

ㅇ 개발내용

1) 세정법과 전기집진 기술이 복합된 하이브리드 오염제거 장치 개발

2) Vortex filter를 장착한 약액 세정 집진 장치

3) 전기 집진 장치

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	1. PM10 제거율	%	99	-	99 (US, Air Quality Eng.)
2	2. PM2.5 제거율	%	90	-	95 (US, Air Quality Eng.)
3	3. VOC 제거율	%	80	-	75 (US, Air Quality Eng.)
4	4. 암모니아 제거율	%	85	-	90 (US, Air Quality Eng.)
5	5. 황화수소 제거율	%	80	-	70
6	6. Oil mist 제거율	%	90	-	95
7	7. Black carbon 제거율	%	90	-	95
8	8. 처리 유량	cmm	30	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-7

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

기술분류

전기전자

가정용기기 및 전자응용 기기

과제명

IoT 센서장치를 활용한 유아 시력 케어 시스템

1. 필요성

ㅇ 디지털 시대의 유아들은 어렸을 때부터 디지털 환경에서 다양한 스마트 디바이스들을 접하면서 자라나기 때문에 유아들의 시력관리가 중요

* TV, PC, 스마트폰의 영향으로 각종 디바이스의 스크린을 바라보는 시간이 많아지게 되면서 현재에도 많은 수의 유아, 학생, 성인들이 안경을 착용(시력이 0.7 이하인 학생 비율 : 초등학교 1학년 25.7%, 4학년 54%, 중학교 1학년 66.7%, 고등학교 1학년 71.6%, 2013년 교육부 발표)

ㅇ 사람의 시력은 보통 5세에서 활발하게 형성, 8~9세에 성인과 같은 시력으로 완성되기 때문에 어렸을 때부터 체계적인 시력관리를 통해야만 건강한 시력을 가질 수 있으며 자칫 잘못하면 부동시(不同視), 사시(斜視), 안구건조증 등의 질환 발생

ㅇ 국민건강보험공단에 따르면 약시로 인한 건강보험 진료인원은 2009년 20,220명에서 2013년 21,771명으로 증가

* 연령별로는 5~9세가 5,089명, 10대 885명, 4세 이하가 821명으로 유아 및 10대의 약시진료가 가장 많았으며, 4세 이하의 약시진료는 100만명당 연평균 14.3%, 5~9세는 5.7%씩 증가

ㅇ 미국은 시력회복에 관한 연구과제에 6년 간 2170만달러를 투자할 계획(2015)

* 미국의 국립보건원(NIH) 산하 국립 안연구소(NEI)가 5개의 야심찬 프로젝트를 통해 눈의 영상세포를 재생 및 회복시키기 위한 기술 개발에 나서고 있음

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : IoT 센서기반 유아 시력 저하 예방 및 시력 향상 시스템 개발 (TRL : [시작] 4단계 ～ [종료] 7 단계)

ㅇ 개발내용

1) IoT 센서기반 유아 시력 저하 예방 시스템 개발

- 어플리케이션 기능(화면 크기조절, 밝기조절, 폰트 및 배경 색깔 변경, 시간, 알림 등), 자이로스코프 센서(자세 측정), 조명센서(눈부심 측정).

2) IoT 센서기반 유아 시력 향상 시스템 개발

- 어플리케이션(시력강화 프로그램, 눈에 좋은 음식 정보, 자각적・타각적 시력검사, 유아의 흥미를 끌 수 있는 유아학습법 적용)

3) 사용자 맞춤 환경관리 및 보안시스템 개발

- 건강관리 디바이스와의 연동, 4채널급 실시간 지능형 보안인증 기술 개발, 사생활 보호형 보안 시스템 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	센서 수신 개수	개	>30개	-	-
2	통신 반응 속도	ms	<10ms	-	-
3	객체 인지 수준	%	90%	-	-
4	객체 인지 속도	ms	<200ms	-	-
5	센싱 정보 적용 속도	ms	<300ms	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-8

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

산업/일반기계

과제명

흉기피습ㆍ총기사고 대응을 위한 방패 등 보호 장비 개발

1. 필요성

ㅇ 흉기피습으로 인한 부상, 총기사고로 인한 사망 등 현장 경찰관들은 흉기 피습 또는 총기 사고에 노출되어 있어, 이에 대응하기 위한 방탄ㆍ방검 기능이 있는 보호 장비 보급절실

* 엽총 난사 사건 연이어 발생(‘14. 2. 25 세종시, ’14. 2. 27 화성시)

* 현장 출동 경찰관(파출소장)이 보호․제압 장구 없이 현장에 진입하다가 총을 맞고 사망(2. 27 화성)

* 신고를 받고 출동한 경찰관이 방검복 착용하였으나, 등산용 칼에 등을 찔려 상처를 입음(’14. 3. 3, 충북 괴산)

→ 총기사건 발생 시 신속하고 안전하게 범죄를 제지하기 위하여 보다 향상된 성능의 방탄․방검 조끼, 방탄방패 또는 전자충격탄 등 장구의 개발 및 보급 필요

ㅇ 최근 치안환경의 변화로 공기총・산탄총 등 총기류가 범죄현장에 등장하고 있어 방검뿐 아니라 방탄성능이 겸비된 차세대 보호장구 개발 필요

ㅇ 흉기피습·총기사고 등 범죄에 대한 현장 경찰관 대응역량 강화

ㅇ 방탄복 등 보호 장비 관련 세계적 수준에 근접한 기술을 확보, 장비를 연구ㆍ개발하여, 사설 보안업체에서의 활용은 물론 선진국과의 기술경쟁 및 해외시장 진출 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 현장 경찰관 또는 보안업체 요원의 상시 휴대 근무가 가능한 경량이며 활동성을 강화한 Level III(방탄) 및 Level 2(방검)의 성능을 가진 방탄방패 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계)

ㅇ 개발내용

1) 방탄조끼로는 보호가 어려운 머리, 팔, 다리 등 부위를 흉기 및 총기 등에 의한 피습으로부터 보호할 수 있는 방탄·방검 겸용 방패

- 긴급한 상황에서 신속하게 사용할 수 있도록 가볍고, 머리 등 주요 부위를 가리면서도 피의자의 상황을 확인할 수 있는 시야 확보용 투명 소재(방탄유리)의 활용

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	방탄성능	Level	III	-	IV(미국, Point Blank사)
2	방검성능	Level	2	-	-
3	면밀도(단위면적당 중량)	Kg/m2	0.285	-	0.3(미국, Point Blank사)

ㅇ 디자인 연계

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 1종 이상

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-9

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

자동차/철도차량

과제명

치안활동에 최적화된 스마트 순찰차 개발

1. 필요성

ㅇ 차량을 이용한 범죄의 기동화․광역화 추세가 심화됨에 따라 이에 대응할 수 있는 순찰차의 첨단 기능 개발 필요

※ 도난․무적차량 등 수배차량 145,000여대(’14.12월말)

ㅇ 순찰차의 기능 개선 등 연구개발 필요성에 대해 실제 순찰차를 운행하는 경찰관의 93.8%가 필요 또는 매우 필요로 조사

ㅇ 치안한류(K-Plice Wave) 사업과 연계하여 동남아 등 개도국에게 스마트 순찰차 및 관련 기술 수출 가능

※ ’16～’19년 필리핀 경찰에 KOICA 사업으로 경찰차량 400만불 수출

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 무선 네트워크 기반의 순찰차용 지능형 범죄대응 시스템 및 우리나라의 치안환경에 안전 최적화된 특수장치 및 순찰차 개발 (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계)

ㅇ 개발내용

1) 순찰차용 지능형 범죄대응체계 구축

- 위치정보(GIS)와 연동한 지능형 범죄차량 자동식별 및 추적기법

- e-FINE 시스템 등과 연계하여 체납차량 경보 알람시스템 구축

- 열화상 카메라를 이용한 야간 영상정보 현출 및 객체인식 프로그램

- 실종자 인식 리더기를 장착하여 실종자 인접시 자동알람 프로그램

- 통합형 관제센터 CMS 및 순찰차용 양방향 통신 프로그램

2) 스마트 기술을 활용한 첨단기능 개발

- 야간 물체식별과 차량번호 자동인식이 가능한 멀티캠(IR투광기+카메라) 및 특수장치와 연동되는 디바이스․키보드 등 입력장치 개발

- 리프트 장치 및 글자 현출이 가능한 시그널 리프트경광등(세계최초)

- 물체감지 모듈과 레이저 일체형 후방 물체감지 시스템

- 별도의 키 또는 리모콘 조작 없이 도어 시정이 가능한 스마트키

- 배터리 과방전 현상을 방지하는 지능형 전원 공급차단 장치 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	GIS 연동 지능형 범죄차량 자동식별 및 추적기법		有	-	차량 단독형 (미국, Ford社 등)
2	e-FINE 시스템 등과 연계하여 체납차량 경보 알람시스템 구축		有	-	-
3	지능형 전원 공급차단 장치		有	-	있음(미국, NYPD순찰차)

ㅇ 디자인 연계

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 5억원 이내(총 정부출연금 12억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-10

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

조선/해양시스템

과제명

Symmetry 구조 기반 인체견인 가능한 무인 구조용 보트 개발

1. 필요성

ㅇ 해상 인명조난 사고 시 익수자의 구조에 필요한 골든타임을 확보하는 신개념의 구조장비로서 재난을 효율적으로 극복, 수습하기 위한 인명구조 장비의 개발 필요

ㅇ 삶의 질 향상으로 인해 수상레져인구 증가 및 4계절 수상레져용품 보급으로 인해 빈번한 해상사고가 발생하며, 이에 따른 국민들의 안전욕구는 점점 증가

* 해상사고 대응 구조장비는 매우 낙후한 수준으로, 현장 구조대원들의 피로도 증가 및 구조 효율성이 매우 낮음

ㅇ ‘11년 안전장비 시장은 829억달러 수준으로 ’21년까지 연평균 6.6%씩 성장, 1,570억 달러 수준 예상

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 수상에서 자유롭게 이동이 가능한 고속 추진 장치와 원격제어가 가능한 관제장비, 상시 충전이 가능한 거치대의 개발  (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계, 시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

* 수상 사고 발생시 구조대에 앞서 익수자의 구조에 필요한 골든타임을 확보하는 구조장비로서 수상에서 자유롭게 이동이 가능한 고속 추진 장치와 원격제어가 가능한 관제장비, 그리고 상시 충전이 가능한 거치대로 구성

1) 작고 가벼워 신속대응이 가능한 구명 구조장비 플랫폼
- 1m이하 및 10kg이하의 소형 장비로, 시속 40km/h 이상의 고속주행과 대인 안전성 확보를 위한 Water-jet 방식의 추진 구동부

* 좁은 장소에도 접근이 용이하고 고속주행의 헬기, 선상 등에서 투척이 가능하며, 파도의 전복에도 자동복원이 가능한 플랫폼

- 성인 1명(80kg)의 견인구조가 가능한 출력설계

* 구조장비의 Symmetry설계로 익수자 및 조난자 구조 시 어떠한 상황에서도 동작이

가능한 기구설계 및 사고자가 손쉽게 잡을 수 있는 구조

2) 누구나 쉽게 조작이 간단한 조종 컨트롤러
- 700m 이상 원격 제어가 가능하며, 동작 방법이

<연구개발 구성도 예시>

간단한 원격 제어 장비

3) 상시 충전 대기 방식의 고속 충전시스템

- 선박 및 장비함 내에서 상시 충전이 되어 있어,

긴급한 상황 시 즉시 사용가능

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	속 도	km	40km 이상	35km 이상	25km/미국Hydronalix
2	운영 시간	Min	35min 이상	35min 이상	20min/미국Hydronalix
3	운영 파고높이	M	제한없음	제한없음	3M/미국Hydronalix
4	부력	kg	>80kg	>80kg	80kg/미국Hydronalix
5	방수	IP	IP66	IP66	-
6	염수분무	Hour	24시간	24시간	-
7	통신거리	m	0.7Km	0.5Km	0.2Km/미국Hydronalix

ㅇ 디자인 연계 개발

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 1종 이상

ㅇ 시범운영

- 해양경비안전본부 산하 수요기관 또는 사설 안전서비스 업체의 시범운영

(과제 마지막 연도 종료 전 최소 6개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 10억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업

관리번호

2015-국민편익증진-일반-11

대분류

중분류

과제유형

원천기술형(  ), 혁신제품형(O)

기술분류

기계소재

요소부품

과제명

다용도 수중 및 화재시 구조물 파괴장비

1. 필요성

ㅇ 선박침몰, 차량침몰 시, 실제 입수 후에도 인원을 직접 구조할 수 있는 장비(유리, 방화문, 고강도아크릴을 파괴할 수 있는 장비)가 전무한 상황

* 세월호 구조활동 시 선실로 진입할 수 있는 구조물 파괴 장비가 없어, 수중의 한정된 인원과 시간에서의 1차원적 장비(도끼, 배척, 펀칭기 등) 사용으로 인한 구조활동의 지연 등의 문제점 노출

ㅇ 화재현장에서 사용되고 있는 방화문개방기(수동식)는 무게, 부피가 커 대원 1인이 감당하기 힘들며, 작동방법이 인력에만 의존하여 강한 파괴력이 필요한 상황에는  사용에 극히 제한적

ㅇ 해경, 소방에서도 파괴장비로 해외제품을 선호하여 구매하고 있으나 수중 사용 제한, A/S문제로 실제 사용은 미흡하며, 수중 사용 및 A/S가 가능한 제품의 국내 개발 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 사용자의 안전이 보장된 다목적, 다용도의 수중 및 수상 구조물의 파괴가 가능한 장비의 개발  (TRL :[시작] 4단계 ～ [종료] 8단계), (디자인 연계, 시범운영 연계)

ㅇ 개발내용

1) (방수방청기능) 파괴 대상에 따라 압력의 조절이 가능도록 고압(200Bar이상) 장비에 방수, 방청능력을 갖도록 설계

2) (고압공기사용) 산소가 아닌 고압공기를 사용하여 총기에 사용되는 압력(최대 200Bar)을 일시에 개방하여 화약의 폭파압력을 유지하면서도 기폭의 폭음, 파장으로 인한 사고 없이 구조작업 가능

3) (연속발사 가능) 기 개발 보급된 화약식 개방기(도어부스터)는 1회 격발 후 탄(화약)을 교체해야 재발사가 가능한 형태로, 긴급을 요하는 상황에서 사용하기에 부적합한 부분이 있어 공기통(80㎥) 사용 시 100발 이상을 연속발사 가능하도록 개발

4) (휴대 편의성) 20kg이상의 수중호흡장비를 갖춘 다이버가 사용해야 하는 장비로써, 5kg이하(수중 1.5kg이하)로 구조활동에 용이하도록 개발

5) (사용조건의 확장성) 사용되는 가스를 특이한 가스가 아닌 일반공기(압축공기)를 사용함으로써 다이버용 공기통 및 화재현장에서 사용되는 소방용 봄배(공기통)등의 호환이 가능하도록 개발

6) (다용도 사용가능) 수중 구조상황에 따라 경첩파괴, 유리파괴, 문고리 파괴등 다양한 파괴샤프트(팁)을 용도에 맞게 쉽게 교체사용 가능하도록 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	발사방법	-	공압식	-	화약식 또는 수동식
2	사용압력	Bar	200	-	200
3	연속사용여부		연속사용가능	-	단발식
4	장치 중량	kg	5	-	5

ㅇ 디자인 연계 개발

- 전문 디자인 기업에 의한 최종개발제품 디자인 1종 이상

ㅇ 시범운영

- 해양경비안전본부 산하 수요기관 시범운영(과제 마지막 연도 종료 전 최소 6개월 이상)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘15년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업