2016년도 산업현장핵심기술수시개발사업

신규지원 대상과제 RFP

산업경쟁력강화(18개, 품목지정)

[바이오]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	발효 공정을 통한 화장품 신소재 개발 및 적용	o 개념 - 발효를 통해 생산된 신소재의 피부 개선 화장품 개발 o 지원범위 - GRAS 균주를 사용한 발효공정에서 생산된 피부개선 효능 신소재원료 생산 - 원료를 이용한 피부개선 화장품 시제품 생산 - 신소재원료 및 화장품 시제품 인체 안정성·유효성 검증	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

[금속재료]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	금속과 고분자 이종복합소재를 이용한 자동차/의료용 경량 부품 개발	o 개념 - 금속과 섬유강화복합재(CFRP)등 고분자 이종소재간 Hybrid 기술을 이용한 자동차, 의료용 경량 부품 o 지원범위 - 금속과 고분자의 이종소재 접합 및 성형 기술 - 소재특성을 극대화 할 수 있는 자동차/의료용 경량 부품 - 개발 신제품의 성형성 및 신뢰성 평가 기술	중소·중견기업	기술료징수	1년/ 4억원 이내

[디스플레이]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	대형 LCD 생산장비용 서브마이크론 정밀도의 초정밀 구동용 리니어모터 개발	o 개념 - 8세대 이상의 대형 디스플레이 생산공정 장비에 필요한 이동용 모터로서, 자체 온도 조절 기능을 포함하여 정밀 제어가 가능하면서 정력추력 5,000N 이상의 주축 구동 리니어 모터 o 지원범위 - 모터의 구동부와 제어기 개발을 통한 정밀 제어 가능한 리니어 모터 ⦁ 정격추력(연속추력)이 8세대급 장비 구동이 가능한 대형 리니어 모터 구동 기술 ⦁ 리니어 모터의 정밀도 향상을 위한 온도 제어 기술 ⦁ 서브마이크론 제어를 위한 구동부와 제어기 기술	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

[생산기반]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	친환경 고효율 고생산성 다이캐스팅 윤활시스템 개발	o 개념 - 다이캐스팅 사출 공정 중 대기 유해물질 발생 저감과 고품질 제품 제조가 가능한 고효율·고생산성 윤활시스템 o 지원범위 - 대기 유해물질 발생 저감을 위한 친환경 사출 윤활제 적용 고생산성 다이캐스팅 슬리브 및 플런저 시스템 - 다이캐스팅 제품 內 가스 혼입 최소화 및 산화개재물 억제 가능한 친환경 다이캐스팅 윤활시스템	중소기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

[세라믹]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	자동차 부품용 고경도·저마찰 세라믹 코팅 기술 개발	o 개념 - 고경도, 저마찰 표면처리를 위한 코팅 공정 기술 - 가혹한 마찰 환경 및 화학적 부식 분위기에 노출되어 사용되는 자동차 부품에 우수한 내마모성 및 내화학성 부여로 장수명과 고신뢰성 확보 기술 o 지원범위 - 마모가 심한 구동체계 및 외부환경 또는 화학적 노출이 많은 부품에 고경도와 저마찰 물성의 동시부여 가능 표면처리 공정기술 개발 - 고경도, 저마찰 표면처리된 자동차 부품	중소·중견기업	기술료징수	1년/ 5억원 이내

[스마트카]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	자동차기능안전(ISO 26262)을 적용한 BCM/TPMS 통합제어기 개발	o 고 안전성 구현을 위한 기능안전(ISO 26262) 적용하여 바디제어모듈과 타이어공기압감시장치(TPMS : Tire Pressure Monitoring System) 등의 통합제어기 개발 * 바디제어모듈(BCM : Body Control Module)은 차량 시동, 도어, 램프류, 와이퍼 및 각종 모터, 계기판 표시 등의 제어 기능을 수행 * 타이어공기압감시장치(TPMS : Tire Pressure Monitoring System)는 차량의 타이어 공기압을 감지하여 운전자에게 정보를 제공하는 장치 o 지원범위 - 차량 시동, 도어, 와이퍼 및 각종 모터, 계기판 표시, 이모빌라이저, DRL, PAS 기능 등의 BCM과 최적화된 TPMS 알고리즘 설계를 통합한 BCM/TPMS 통합 제어기 개발 - 양산 상품성 확보를 위한 전기적 내성, 환경 내구성, 초가속 수명, EMC 대응 설계 및 검증, 차량장착 시험 수행 - 고 안전성 구현을 위한 기능안전(ISO 26262) 적용 통합제어기 개발 · 수요처와 공동으로 와이퍼, 헤드램프, 정지램프, TPMS 기능 등에 대한 Safety Goal/ASIL 및 Functional Safety Concept 설계 및 차량 수준의 안전성 검증 · 개발기술의 안전측면 완전성 평가를 위한 제 3자 기술성 평가(assessment)	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

[산업융합]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	동체 위치 인식 및 추적 기술 기반 자가 자동 촬영 장치 개발	o 개념 - 이동체 위치 인식 및 추적 기술을 활용한 자가 자동 촬영 장치 o 지원범위 - 자기 위치 인식 및 피사체 추적 장치, 무선통신장치 등을 포함한 수직 및 수평 구동이 가능한 짐벌 장치 - 다양한 촬영장비(스마트폰, 액션캠, DSLR 등) 호환 거치 장치, 오토포커싱, 포터블 전원을 포함하는 베이스 장치 - 자기 위치인식 및 무선송신, 추적 콜 기능이 포함된 이동체 부착형 태그(피사체 부착형 트랜스미터) 장치	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
2	한국형 스마트 전자충격기 개발	o 개념 - 인체 피해가 적으면서 순간적으로 대상자를 무력화시켜 제압이 가능한 연발가능한 전자충격기 개발 및 반복 사용이 가능한 전자충격기용 전자침 카트리지 제품 o 지원범위 - 연발 가능한 한국형 전자충격기 개발 · 한국인체형에 맞는 크기, 무게와 휴대 가능한 크기 · 3～5m 내외의 적정사거리 - 4회 수준의 반복 사용이 가능한 연발 카트리지 개발 - 전극침 방식 등 전류를 전달할수 있는 발사체(전극침) 및 카트리지 개발	중소·중견기업	기술료징수	2년/ 총 10억원 이내 (연 5억원 이내)

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
3	혈흔형태분석 촬영 및 시뮬레이션 장비 개발	ㅇ 개념 - 강력범죄 현장에서 혈흔형태의 분석을 통해 범행을 재구성하며, 법정 증거로 활용 * 혈흔형태분석은 미세한 혈흔의 형태를 통해 이동 경로를 재구성하고 이와 같은 혈흔 군집의 이동 경로를 역추적, 최초 발혈부위를 확인하는 과학수사 기법 * 법정에서도 강력범죄 현장에서의 범인 행동을 재구성한 혈흔형태분석보고서를 채택하는 사례가 다수(춘천 형제살인사건, 이태원 살인사건 등) ㅇ 지원범위 - 직경, 거리, 수직도 등을 동시에 처리 가능한 혈흔형태분석용 촬영 장비와 이와 연동된 발혈부위 추정 시뮬레이션 장비 개발 - 혈흔형태 촬영을 위한 전용 조명과 촬영 장비 개발(다중 이미지와 촬영 위치정보를 시뮬레이션 시스템으로 송수신하는 장비 간 통신기술(WiFi, 이동통신망 등 이용) 탑재 - 공간 정밀도를 높이기 위해서 다중 카메라로 구성하며 개별 카메라는 상용 디지털카메라를 이용 촬영한 영상의 촬영 공간 내 정확한 위치를 구하기 위한 시스템을 개발(최대 5mx5m 공간 커버 및 공간정밀도 30mm 이내) - 혈흔의 자동 검출 및 혈흔의 직경, 거리, 수직도 등을 자동으로 계산하고 혈액의 이동 경로를 추정하는 알고리즘을 탑재한 시뮬레이션 시스템 개발(서버 및 클라이언트)	중소·중견 기업	기술료징수	2년/ 총 8억원 이내 (연 4억원 이내)

[센서고도화]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	통신겸용 고정밀 산업용 무선 위치센서 개발	o 개념 - 고정밀 위치 측정 기능과 무선 데이터 통신 기능을 동시에 제공하는 산업용 실내 전파 측위 센서 o 지원범위 - 실내외의 넓은 작업 공간에서 하나의 무선 채널을 이용하여 수백 개 이상 다수 노드의 고정밀 위치를 실시간으로 파악하는 동시에 현재 상황 데이터를 관리 센터에 보고할 수 있는 산업용 무선 위치센서 및 관제 장비 개발	중소·중견기업	기술료 징수	1년 / 5억원 이내

[스마트공장]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	스마트 공장을 위한 무전원 센서 모듈 및 데이터 수집 장치 개발	o 개념 - 스마트 공장 내 배전 선로로부터의 전력 추출 및 공급을 통한 무전원 센서 모듈 및 데이터 수집 장치 o 지원범위 - 스마트 공장 내 센서 모듈 및 데이터 수집 장치를 지원하는 무전원 전력 공급 기술 개발 · 공장 고압 배전 선로로부터의 유도 전력을 이용하여 동작하는 센서 모듈 및 데이터 수집 장치 설계 및 개발 · 배전 선로로부터 추출된 전력을 효율적으로 공급하는 전력 변환 기술 개발 - 무전원 전력 공급 상황 및 센싱 오류 관리를 위한 무선통신 기반 시스템 설계 및 개발	중소·중견 기업	기술료징수	1년 / 5억원 이내

[임베디드SW]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	제조산업 PaaS 서비스용 경량 컨트롤러 가상화 기술 개발	o 개념 - 제조 산업 클라우드 PaaS(Plastform as a Service) 서비스에 적용 가능한 레거시 MPU 컨트롤러 가상화 기술 개발 ** 제조 산업 자동화 시스템의 제어, 모니터링 기능을 가상화하여 클라우드 PaaS 에 레거시 장비와 서비스 SW를 통합 운영 가능한 임베디드 컨트롤러 가상화 소프트웨어 패키지 개발 o 지원범위 - 클라우드 PaaS 용 경량 임베디드 컨트롤러 가상화 플랫폼 개발 * 클라우드 PaaS 용 자동화기기 컨트롤러 가상화 플랫폼 기술 개발 * 웹기반 가상화 플랫폼 SW 개발/시험/적용 시스템 개발 - 클라우드 PaaS 연동 제조 산업 현장 용 단말 네트워크 디바이스 개발 * 오픈 웹 API 기반 레거시 장비의 데이터 수집 및 제어 연계를 위한 임베디드 가상화 단말 시스템 기술 개발 * 현장 데이터와 클라우드 가상화 데이터 지원을 위한 경량 플랫폼 기반 미들웨어 기술 개발	제한없음	기술료비징수	1년 / 5억원 이내

[3D 프린팅]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	플라스틱 전용 바이오 3D프린팅 공정기술 및 장비 개발	o 개념 - 플라스틱 소재를 활용한 고정밀, 고강도 의료용 보조기구 및 의료용 3D프린터 장비 및 전용 SW개발 - 표준화된 의료용 제품들을 출력할 수 있는 SLS(Selective Laser Sintering) 방식의 3D프린터를 개발하고, 단일 장비 내에서 구현할 수 있는 3D프린터와 하드웨어 맞춤형 국산 전용 슬라이서 개발, 레이저 시스템, 파우더 공급장치, 자동온도 System 제어 기술 개발 o 지원범위 - 고품질 의료용 플라스틱 소재 프린터 개발 * 엔지니어링 플라스틱 소재를 결합하여 고강도 의료용 구조체 구현 * 바이오 폴리머 적용가능한 SLS 3D프린터 개발 - 제어 SW 기술 개발 * 레이저 시스템, 파우더 공급 장치, 자동온도 System 통합제어 시스템 개발 * 하드웨어 맞춤형 국산 전용 슬라이서 개발	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 5억원 이내

[LED/광]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	프리미엄 시장용 고광품질을 갖는 고부가가치 LED 조명제품 개발	o 개념 - 해당 품목은 전 세계지역을 대상으로 판매가 가능한 인간중심의 조명으로서 LED조명의 부가가치 제공하는 조명임 - 따듯하고 차가운 색온도 구간에서의 색온도가 변해도 고광품질을 일정하고 유지할 수 있는 고품질 조명임 - 적용시간/설치장소와 조화를 이루며, 조명 환경을 누리는 사람에게 눈부심이 적은 인간중심 디자인 조명 - 고가격/고품질의 프리미엄 제품으로 인간의 활동주기(circadian rhythm), 생활공간, 색품질 등 삶의 질을 향상시키는 스펙트럼의 가변이 가능한 조명 - 해외 선진 조명 시장에 OEM/ODM 수출이 가능한 기술 및 가격경쟁력이 높은 제품 개발 o 지원범위 - 제안 품목은 고품질의 따듯한 색온도 조명 혹은 차가운 색온도 조명임(택1) * 추진 기업은 두품목중 1품목을 선택 선정하여 제안해야함 - 따듯한 색온도 조명(2,000K ~ 3,000K)은 CRI 95 이상 & R9 80 이상 - 차가운 색온도 조명(5,000K ~ 6,000K)은 CRI 90 이상 & R9 50 이상 - 색온도 구간내 전 디밍시 메가담 4 step 이내, 플리커 free 광품질 제공, IESNA TM30기준 성능 평가 결과 제시 - 무선통신기능을 내장하여 원격 색온도 제어 및 디밍 가능	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 3억원 이내

[섬유의류]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	바람에 엉키지 않는 국기 및 국기봉 개발	○ 개념 - 강한 바람과 돌풍에 엉킴이 적고 자연스럽게 펄럭일 수 있는 형태안정성과 내구성이 우수한 국기용 섬유소재 및 국기봉 ○ 지원범위 - 엉킴이 적게 발생하고 내구성이 우수한 국기용 섬유소재 개발 - 엉킴이 적게 발생하는 국기봉 개발	제한없음	기술료 비징수	2년/ 총 6억원 이내 (연 3억원 이내)

[산업용기계]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	게살 추출공정 자동화 시스템 개발	o 개념 - 게살 식품산업의 자동화 공정 및 관리 시스템으로 대게 탈갑·절단·선별 및 품질 검사 장치, 공정 제어 시스템으로 구성 o 지원범위 - 게살 추출을 위한 탈갑 및 몸통 절단 자동화 장치 개발 - 비전 인식 기술을 활용한 다리살 선별 자동화 장치 개발 - 게살 품질 평가 및 공정 자동화를 위한 제어 시스템 개발	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 5억원 이내

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
2	유압 브레이커용 고내구성 피스톤 개발	o 개념 - 굴삭기 등 건설 중장비에 장착되어 암석이나 콘크리트 등을 파쇄하는 어태치먼트(attackmanet)의 핵심 부품으로 유압에너지를 왕복운동으로 변환하여 치즐(Chisel)을 타격하는 제품 o 지원범위 - 이종 재료 접합을 통한 유압 브레이커용 피스톤 기술 개발 · 피스톤 내충격·내마모 특성 향상을 위한 기술 개발 · 고강도·경량화 소재를 적용한 이종 접합 기술 개발 · 이종 재료를 사용한 피스톤 제조 원가 절감 기술 개발	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 4억원 이내

[생산장비]

번호	품목명	개념 및 지원범위	주관기관유형	기술료	총개발기간 /정부출연금
1	양산부품 가공을 위한 고속/고신뢰 자동공구교환 모듈 개발	o 개념 - 빈번한 공구교환이 요구되는 부품의 대량생산에서 가공시간 단축을 위해 공구교환 위치까지의 이동거리를 최소화하고 공구교체 시간을 단축시킨 자동공구교환(Automatic Tool Changer) 모듈 o 지원범위 - 공구교체 시간을 최소화할 수 있는 소형/경량화된 공구저장/교체(ATC) 기구 설계기술 개발 - 주축 및 공구 저장장치의 공구 탈장착 상태를 확인해 기계적 충돌을 회피하면서 공구교체 시간을 최소화할 수 있는 제어기로직 개발 - 상용화를 고려한 신뢰성 검증 및 저가격화	중소·중견기업	기술료징수	1년 / 3억원 이내