관리번호	2016-나노-일반-품목-01			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				나노·융복합 소재	-
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형(√), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합( ), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품(√), 주력산업고부가가치화(√ ), 에너지신산업( )
해당여부	표준연계(√), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도(√), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		극한의 휨 조건에서 견딜 수 있는 ITO 대체 폴더블 유연 나노투명전극 필름개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 기존의 투명전극 소재인 ITO소재의 비유연성을 극복하고, 극한의 휨 조건(예: 곡률반경 1mm이하, 10만회 이상)에서 안정성 확보를 목적으로 나노소재와 나노공정 기술을 이용하여 초고유연성을 가지면서 우수한 저저항 특성을 가지는 폴더블 디스플레이용 투명전극 필름 개발 - 고전도성 나노소재(나노입자, 나노튜브, 나노와이어 등) 기반 폴더블 투명전극필름용 코팅액 제조 기술 개발 ․낮은 면저항, 높은 투과도, 낮은 헤이즈 특성 등 구현 - 폴더블 투명전극 필름(예: 폭 600mm 이상) 대면적 롤투롤 코팅, 패터닝 등 타겟제품 맞춤형 공정 기술 - 폴더블 투명전극 필름의 휨 안정성, 낮은 면저항, 최소의 저항변화율, 굴곡 안정성, 환경 안정성 등 확보 기술
2. 지원 필요성
ㅇ 폴더블 전자기기 등의 고성능화 요구에 부응하기 위해서는 기존 ITO 투명전극에서 구현할 수 없었던 극한의 휨 환경에서 안정성을 가질 수 있는 투명전극 필름 개발 필요 ㅇ 폴더블 투명전극 필름은 나노소재, 나노공정, 나노소재와 유무기 소재의 복합화 기술 등을 통해 제조할 수 있으며, 향후 차세대 디스플레이, 헬스케어 기기, 웨어러블 기기 등 신산업 분야에 적용할 수 있는 분야로 신성장 동력 창출에 기여 가능함 - 유연투명전극 필름은 가까운 미래에 폴더블 스마트폰에 적용될 가능성이 높은 미래유망 분야임 ㅇ 투명전극제조 관련 기술은 폴더블 제품 뿐만 아니라 터치패널, 평판 디스플레이, 태양전지, 건축용 단열 투명 필름, 생활/건축용 발열체, 차량용 투명발열체, 투명 전자파차폐 등 산업전반에 적용될 수 있는 확장성이 큰 기술로 개발 성공 시 파급효과가 큼.
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 3년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 7억원 이내(총 정부출연금 30억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-02

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형( √)

의약바이오

융합바이오

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

온도 가변형 하이드로젤을 이용한 3차원 연골 세포 배양 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 세계 조직재생 시장은 연평균 8.4%로 2016년 897억 달러로 예상되고, 세계 생체재료시장은 2016년 기준 800억 달러로, 매년 14.9% 이상의 큰 성장률을 보임

(BCC Research 2012)

ㅇ 특히 고령화 사회로서의 진입과 더불어 퇴행성 연골 재생 시장은 지속적으로 성장을 하고 있으나, 현재의 세포치료제는 가격이 고가이며 시술시 용이하지 않으며 싱글 세포치료제로 치료 효과에 한계가 있음

ㅇ 이에 세포의 표현형 발현에 매우 중요한 요소인 인체모방형 3D 스페로이드 배양 시스템 개발을 통해 경제적인 연골세포 대량생산 공정을 확립하고 2차 시술없이 효능이 개선된 연골 재생 세포치료제를 개발하고자 함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 온도 가변형 하이드로젤을 이용한 3차원 연골 세포배양 시스템 개발 및 유효성 평가  (TRL: [시작] 4단계~[종료] 6단계)

- 연골세포의 3차원 세포배양을 위한 온도 가변형 하이드로젤 소재 개발

- 연골세포 스페로이드 대량생산을 위한 3차원 배양 시스템 개발

- 하이드로젤 소재를 이용한 스페로이드형 연골세포 배양/분리 시스템 개발

- 3D 스페로이드 연골세포 안전성 및 유효성 평가

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업 /기관명)
1	온도가변형 젤 안정성	day	> 7	3	5 (미국,유타대학교)
2	온도가변형 전이 온도	oC	< 35	-	< 37 (미국/Akina)
3	온도가변형 젤 투명도	투명%	> 80	30	30 (미국/Akina)
4	스페로이드 세포 생존율	%	80	80	80 (미국/Akina)
5	스페로이드 배양가능기간	주	> 3	1	> 1주 (미국/3D Biomatrix)
6	스페로이드 회수율	%	90	-	-
7	스페로이드 생산량	EA/cm2	> 100	-	> 50 (미국/3D Biomatrix)
8	스페로이드 연골세포 안전성/유효성 평가	건	100% (2건)	-	100% (스위스/Lonza, 미국/WuXi AppTec)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 8억원 이내(총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-03

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(√), 혁신제품형(  )

융합바이오

의약바이오

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

환자친화형 고형 제형 및 마이크로 니들 백신 개발

1. 필요성

ㅇ 세계 백신시장은 연 10% 이상 성장률로 2017년에는 1000억달러 이상 규모에 이를 것으로 전망되며 다국적 백신 기업들에 의해 독점적으로 공급, 기술의존도가 매우 높아 국내 독자 기술의 확보가 매우 시급한 실정임

ㅇ 국내는 35개 백신품목을 개발하고 있으나, 대부분 저가 백신을 생산하고 있으며 프리미엄 백신 등 기존 제품과 차별성 및 세계적 경쟁력을 지닌 핵심기술의 확보가 필요함

ㅇ 특히 냉장 유통과정이 필수적인 기존 액상 면역 백신의 문제점을 극복하여 상온에서도 안정한 고형화 제형 백신 개발 및 고령층이나 영유아를 위한 무통 백신 개발을 통해 신개념의 프리미엄 백신 글로벌 시장을 확보하고자 함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 유통 안정성이 증가된 항원/아주번트 일체형 고형 제형 및 마이크로니들 백신 개발   (TRL :  [시작] 3단계 ~ [종료] 6단계)

- 유통 안정성이 높아진 백신 고형 제제 2건 개발

·유아용백신 1종(일본뇌염 등) 및 프리미엄백신 1종(대상포진 등) 고형 제형 개발

·생체적합성 고분자 소재기반 항원/아주번트 일체형 고형 제형 개발

·고형 제형 안전성 평가 및 기준 및 시험방법 확립/액상대비 효능 검증

- 경피 전달기술이 적용된 마이크로니들 백신 생산기술 확보

·생체적합형 마이크로니들 제조 기술 개발

·항원/아주번트가 전달되는 마이크로 니들 백신 개발

·GMP 기준에 부합한 생산기술 확보 및 시작품 제작

- 마이크로니들 탑재 백신 안정성/안전성/유효성 검증

·마이크로니들 경피투과성능 평가

·마이크로니들 탑재 백신 기준 및 시험방법 확립/액상대비 효능 검증

·동물모델(마우스 및 패렛)에서 안정성/안전성/유효성 검증

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	백신 후보물질 발굴	건	>2건	-	-
2	고형화 제형 안정성	항원성	> 100% (액상 제형 대비)	-	-
3	항원/아주번트 일체형 고형 제형의 상온 장기 안정성	항원성 유지기간(month)	12	-	-
4	마이크로니들의 기계적 강도	N	Fracture force > 0.08 N/ea	-	-
5	마이크로니들기반 고형 백신 적합률	%	> 90% (AOI 전수검사)	-	-
6	마이크로니들기반 고형 백신의 경피내 붕괴속도	hr	< 2hr	-	< 12 hr (미국, GIT)
7	액상의 고형화 속도 (마이크로니들 형성)	min/ea	< 15min/ea	-	> 2 hr/ea (미국, GIT)
8	고형 백신의 경피 내 전달 효율	%	> 70%	-	> 40 % (미국, GIT)
9	생산공정 스케일-업	EA	> 100,000	-	-
10	마이크로니들백신의 상온 장기 안정성	항원성 유지기간(month)	12	-	-
11	마이크로니들 백신 항원 유효성	항체 형성률	> 100% (액상대비)	-	-
12	마이크로니들 백신 항바이러스 효능	방어능	> 100% (액상대비)	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 10억원 이내(총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음(기업 참여 필수)

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-04

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형( √ ), 혁신제품형(  )

융합바이오

의약바이오

융합유형

신제품형( √), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

인간 뇌 생체 모사칩 기반 체외동반시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 인구 고령화에 따라 난치성 뇌질환(뇌졸중, 뇌종양, 뇌암 등)이 증가하고 있으나 임상 성공률이 낮아 치료제 개발이 어렵고 생검도 용이하지 않아 증세 발병 후 급속도로 진행 생존율이 14개월 이내로 짧고 재발 가능성이 높아 치료가 용이하지 않음

ㅇ 이에 환자의 병태생리를 반영하는 인간 뇌 체외모델이 필요하고 생체 내 미세환경   및 구조를 최대한 모사하기 위해서는 암세포/일반세포의 공배양, 스페로이드 형성 뿐 만 아니라 혈관 조직 모사 등 조직 내 미세 3차원 환경 정밀 구현이 필수적임

ㅇ 3차원 생체 모사칩 개발을 통해 체외동반진단시스템*에 활용 약물치료 효과를 예측하고 뇌질환 관련 신약 개발 및 맞춤 정밀의학에 활용하고자 함

* 체외동반진단시스템(in-vitro companion disgnostics): 정밀의학을 위해 개발되며 환자 별 치료제의 선택, 치료 효과 및 부작용 예측, 환자맞춤 치료제 용량 결정 등에 사용되는 체외모델

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 인간 뇌 생체 모사칩 기반 체외동반시스템 개발

(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)

- 인간 뇌 조직 세포개발 및 환자 유래 세포주 개발

- 환자 맞춤형 생체모사칩 개발

- 생체 모사칩 기반 약물 유효성 평가 기술 개발

- 동물실험 비교 분석을 통한 생체모사칩 검증

- 임상 결과 비교를 통한 체외동반진단시스템 의사결정 프로토콜 개발

- 사업화 모델 제시

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	인간 뇌 조직세포 다종 공배양	종	6	3	4 (미국,Harvard)
2	환자유래 세포주 확립	건	4	-	-
3	뇌질환 생체 모사칩 개발	건	3	-	-
4	생체 모사칩 유지 기간	주	4	2	4(미국,Boston Unv.)
5	동물모델 검증	건	18 (모사칩당 6건)	-	-
6	임상결과와 검증	건	4	-	-
7	체외동반진단시스템 SOP확보	건	3	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 7억원 이내(총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음(기업 참여 필수)

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-05

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형( √)

산업바이오

-

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(√), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

글루타릭산을 활용한 비프탈레이트계 바이오 가소제 개발

1. 필요성

ㅇ 화장품, 장난감, 가정용 벽지 등 각종 PVC (Polyvinyl Chloride) 제품들의 물성변화를 위하여 가소제*가 광범위하게 사용되고 있으며, 내분계장애를 유발하는 환경 호르몬 배출로 인하여 전 세계적으로 사용 규제가 강화되고 있어 비프탈레이트계(phtalate-free) 가소제 사용이 확대되고 있음

* 가소제 : 플라스틱 성형･가공시에 가공을 용이하게 해 주며, 내열성･내한성･내연성 및 전기적인 성질을 향상시켜주는 첨가제

ㅇ 특히, 식품포장에 사용되고 있는 비프탈레이트계 가소제 DOA(Dioctyl Adipate)를 바이오매스 기반으로 대체함으로써, 인체에 무해하고 친환경적인 제품을 생산할 수 있음

ㅇ 최근 글로벌 다국적 기업(Dow chemical, Lanxess, BASF  등)들도 친환경 플라스틱 제품을 활발히 개발하고 있으며 국내 또한 바이오 기반 신규 고성능 가소제 생산기술 확보를 통해 세계시장을 선점하고자 함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 글루타릭산(glutaric acid)을 활용한 비프탈레이트(phtalate-free)계 바이오 가소제 개발  (TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 7단계)

- 글루타릭산 대량 생산을 위한 생합성 대사경로 최적화 및 산업용 균주개발

- 미생물 발효기반 글루타릭산 대량 생산·분리·정제를 위한 공정 개발

- 가소제 합성 기술 개발 및 최적화 공정기술 확립

- 합성된 바이오 가소제 기본특성 평가

- PVC에 대한 가소제의 적용기술 확립/적용 PVC 특성 평가

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고 수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	글루타릭산 생산농도	g/L	>80	-	-
2	글루타릭산 생산 스케일-업	L	>1,000	-	-
3	글루타릭산 활용 지방족/폴리에스테르계 가소제	2종	각 1종 이상	-	-
4	가소제 색도	Hazen	<40	<40	<40
5	Acid value	KOHmg/g	<0.05	<0.05	<0.05
6	가소제 합성 수율	%	>95	>95	>95
7	적용 PVC : 인장강도 (ASTM D412)	kgf/mm2	1.2 이상	≥1.2	≥1.21)
8	적용 PVC: 신장률 (ASTM D412)	%	340 이상	≥340	3401)

1) 글루타릭산 기반 가소제는 신규 바이오 가소제 형태라 기존 석유화학기반 가소제인 DOA(Dioctyl Adipate) 특성

데이타로 대체함

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 8억원 이내(총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 : 징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-06

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(√), 혁신제품형(  )

의약바이오

-

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음(√)

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

신약 실패율 감소를 위한 사전 예측 평가 플랫폼 구축 및 서비스

1. 필요성

ㅇ 신약개발은 개발기간이 길고 높은 실패율을 가지고 있으며 특히 임상 단계에서 고비용이 소모되므로 실패율을 최소화하고 개발비용을 줄일 수 있는 여러 가지 활동 들이 글로벌 제약사를 중심으로 진행되고 있음

ㅇ 국내의 경우 신약개발에 이용되는 장비 수준은 선진국과 비슷하고, 국내외 CRO  를 통한 데이터 획득 등은 보편화 되어 있지만 이들 데이터를 통합적으로 해석하  여 사전에 신약개발 실패 리스크를 관리하는 경험은 부족함

ㅇ 개발중단이 필요한 물질에 대해서도 투자가 계속 이어지거나 혹은 사람관련성이       적은 비임상 결과만을 근거로 개발가치가 높은 물질이 개발중단 되는 경우가 자주    있으며 이런 개발기술 미숙으로 신약 투자 효율성이 낮아지며 신약개발 정체원인이 됨

ㅇ 이에 통합적으로 해석 가능한 사전 예측 평가 기술을 개발하고 알고니즘을 표준화 하여 산업계에 전파, 신약개발 산업에 기반 기술로 활용할 수 있게 하고자함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 임상 실패율 감소를 위한 사전 예측 비임상 평가 기술 개발 및 서비스  (TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)

- 비임상 안전성 결과 분석을 통한 임상 결과 예측 가능한 시험 설계

- 개념증명(Proof-Of-Concept)을 위한 in vivo/in vitro 실험 실시

- 국내제약사 개발 신약 대상, 비임상 안전성 이슈 관련 서비스 제공

- 비임상-임상 연계 실패율 감소 알고리즘 개발 및 SOP 확보

- 신약개발 실패 관리 (Risk management) 교육 및 산업계 기술이전

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	비임상-임상연계 사전 예측 평가법 구축(SOP)	건	> 15건/년	-	영국, GSK 미국, 화이저 미국, 제넨텍
2	서비스 성공사례 발굴*	건	> 4건/년
3	실패 관리 알고리즘 개발	건	> 15건/년
4	기술이전(CRO 대상)	건	> 10건/년

* Risk management 활동의 결과(서비스 건수)가 규제기관 제출용 문서로 인용된 건수

(Overview document, Expert report, Investigator's Brochure, Mechanistic study report, IND 등)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 5년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 10억원 이내(총 정부출연금 50억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

관리번호

2016-바이오-일반-지정-07

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형( √)

융합바이오

의약바이오

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

스마트폰 연동 구강조기진단 및 셀프케어 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 성인 및 유․소아의 치아건강 및 미백에 대한 관심 및 요구가 증대되고 있음에도 불구하고 치아 우식상태 분석 및 미백치료 효과를 증대시키기 위한 선별 검진이 미비한 상황이며 셀프케어 시스템도 부재함

ㅇ 미백제의 경우, 특수 광선을 이용한 높은 미백치료는 치아 및 치은 표면에 결함을 유발하여 지각 과민 현상이나 치은염과 같은 질환을 발생시키며 소비자 구입이 용이한 저농도의 과산화수소의 경우 미백 효과가 저조함

ㅇ 치아 우식상태 분석 및 미백치료 가능 치아에 대한 선별과 동시에 치아의 우식도 및 미백 전 치아의 색상을 객관적으로 분석하고 시각화된 정보 제공을 통해 최적화된 미백 치료법을 적용하고 스마트 기기를 이용하여 셀프케어 구강조기 진단시스템을 구축하고자 함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 스마트폰 연동 구강조기진단 및 셀프케어 시스템 개발

(TRL :  [시작] 4단계 ∼ [종료] 6단계)

- 치아상태(우식/치태/착색 등)선별․진단 가능한 정량적 형광 구강검진기술 개발

- 구강진단 검진기기 개발 및 치아 평가 프로토콜 개발

- 스마트폰을 이용한 자가 구강조기 진단기기 개발 및 분석시스템 개발

- 개인 맞춤형 미백제 개발 및 안전성/유효성 검증

- 연구자 임상 데이터 확보(1000례)

ㅇ 개발목표

핵심기술/ 제품성능지표		단위	달성목표 (병원용/가정용)	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	구강검진기기 개발	건	1 / 1	-	독일/KAVO
2	우식평가 민감도	%	> 80 / 70	-	74 (독일/KAVO)
3	우식평가 특이도	%	> 80 / 70	-	81 (독일/KAVO)
4	관찰자간 치태 상관계수	%	> 90 / 85	-	87 (영국/Sheffield)
5	관찰자내 치태 상관계수	%	> 98 / 90	-	97 (영국/Sheffield)
6	미백기능	색차(△E)	> 0.65 / 0.3	-	0.65 (미국/Philips)
7	연구자 임상	명	1000	-	-
8	미백제 유효성(기존대비)	%	100
9	미백제 조직유해안정성	mg/kg	≥ 1500	-	2000 (oral, mouse)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 7억원 이내(총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-08

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

소프트웨어

인적자원역량

개발 서비스

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계( √ ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

교통∙공간 빅데이터와 연계한 Life-context 경험가치 지원

스마트 모빌리티 서비스 시스템

1. 필요성

o 도시교통의 패러다임이 물리적 이동 중심에서 이동수단 간 상호연계성을 강화하고 사용자 목적과 이동상황 분석을 통해 복합적 이동수단과 연결방법을 종합적으로 지원하는 스마트 모빌리티 서비스로 진화하고 있음

- 실시간 이동상황 모니터링 및 예측, 빅데이터 기반의 선호경로와 최적 이동수단 추천 및 예약, 개인 이동 및 활동과 연계된 경험가치를 제공하는 파생서비스

- 사용자 관점에서 복합적인 대안을 고려한 이동수단 선택과 편의성을 향상시키고, 확보된 원천 IPR을 활용한 서비스 생태계 구축 필요

o 스마트 모빌리티 서비스는 교통 빅데이터, 개인일정, 이동수단, 이동환경과 연계하고 공공 인프라와 공공 데이터를 활용하여 국민편익을 증진하는 대국민 서비스로서 관련 기술 및 서비스의 선도적인 개발을 위한 정책적인 지원이 필요함

- 국내 일부 대형 포털과 이통사가 제공하는 서비스는 이동수단별 정보제공 수준

· 단위 이동수단 및 시간 제공 -> 실시간 예측기반 복합 이동수단 연계

· 사용자 검색기반 경로 추천 -> 개인 일정기반 자동 최적 이동경로 추천

· 날짜·시간·교통상황 정보제공 -> 개인 활동패턴/선호도 기반의 자동예약, 편의 지원

- 이동의 편리성과 효율성의 향상과 더불어 개인 삶의 품질을 향상시키는 경험가치 지원 서비스로 진화 필요

· 목적지 이동지원 서비스에서 드라이브, 산책, 등산, 여가 등 시나리오기반 종합 지원

- 국민편익 : 개인생활패턴, 개인일정, 이동수단, 이동환경과 연계한 맞춤형 이동서비스, 교통약자와 외국인을 포함한 대국민 편익 증진

- 공공적 가치 : 자동차에 집중된 이동수단을 분산시켜 교통흐름 개선과 대중이동수단 이용 활성화, 도심 CO2 배출감소, 이동시간 예측에 따른 효율적 시간 활용

2. 연구목표

■ 최종목표 : 스마트폰을 기반으로 교통 빅데이터, 개인일정, 이동수단 등과 연계하여 개인 이동성 확보와 이동 상황에서 필요한 종합적인 경험가치를 제공하는 스마트 모빌리티 서비스 시스템 개발 (TRL: [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)

o 스마트기기 융합 사용자 이동정보 분석 및 모델링 기술개발

- 스마트기기와 연동에 의한 사용자 이동정보(일정·출발지·목적지·도착시간) 수집과 이동 및 선호도 패턴 분석

- 실시간 복합 이동정보(이동수단, 교통상황, 예약 시스템 등) 연계 모델링

- 이동 및 선호도 패턴에 따른 이동수단 및 이동정보 프로파일링 서비스 시나리오*

※ 프로파일링 서비스 시나리오 : 출퇴근, 등산, 해외여행, 레저 등 이동 목적에 따라 전개되는 상황과 연계된 서비스

o 활동일정에 따른 실시간 이동정보 처리 및 이동 의사결정지원 핵심요소기술 개발

- 활동일정·사용자 선호도·실시간 교통정보를 반영한 효율적인 이동계획 추천 기술

- 이동계획에 따른 빅데이터 분석기반 이동수단·구간별 도착시간 예측 알고리즘

- 이동 의사결정에 따른 실시간 복합이동수단 예약관리 및 연계 지원기술

- 복합이동수단 구간별 정보* 사용자 알림 기술

* 구간별 정보 : 다음 구간 예약번호, 환승용 승강장·플랫폼·게이트로의 이동 정보, 주차장 정보, 구간별 소요시간 및 예상 도착시간, 최종 목적지 예상 도착시간 등

- 활동일정 관련 지식기반 DB 설계

- 서비스 시나리오 관련 경험가치* 연계 추천 기술 개발

* 경험가치 : 이동 목적·일정·위치에 따른 선택, 여가, 음식, 숙박 등 다양한 기회

o 스마트 모빌리티 서비스 시스템 개발

- 개인 활동패턴 및 사용자 선호도에 따른 GIS기반 최적이동정보 추천 및 가시화 모듈

- 활동일정 지식기반과 연계한 서비스 추천 및 모바일 연동 모듈

- 복합이동수단 실시간 자동 예약관리 및 편의정보 제공 모듈

- 스마트 모빌리티 서비스 시스템 및 서비스 연동을 위한 Open API

- 활동일정 지식기반 DB 시스템 구축

- 지역정보, 환경정보, 이동 경험가치 시나리오 추론엔진 및 관련정보 연동 모듈

o 스마트 모빌리티 서비스 시스템 시범적용 및 성능검증

- 스마트 모빌리티 서비스 테스트베드 구축 : 지식기반 DB 연동, OpenAPI 기반

- 스마트 모빌리티 시범적용/검증 : 이동수단 5종 이상 연계, 2종 이상의 예약 지원

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	실시간 복합이동수단 지원수	종1)	≥ 5종	네이버, 다음카카오	5(미국/ Ride Amigo)
2	예약관리(·취소·변경포함) 기능	종1)	≥ 2종	N/A	N/A
3	이동정보 처리 및 통행의사 결정지원 알고리즘	%	정확도 (제안자 제시)	SK Tmap	Google Map
4	사용자 선호도 및 이동정보 프로파일링 서비스 시나리오	개	≥ 10개	N/A	N/A
5	스마트 모빌리티 시범서비스용 OpenAPI	개	≥ 20개	N/A	N/A
6	비즈니스 모델 제시	종2)	≥ 2종	N/A	N/A

1) 이동수단 정보 : 수집·운용이 가능한 복수의 이동정보(도보, 자전거, 자동차/택시, 버스, 지하철/기차, 항공)

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 :  3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월, 3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 6.5억원 이내 (총 정부출연금 45억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중견·중소기업                  ㅇ 기술료징수 여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-09

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

경영전략/금융/

무역서비스

-

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계( √ ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

개인 경제활동 데이터 기반 맞춤형 최적 의사결정 지원 서비스 시스템

1. 필요성

o 개인 경제활동 정보는 개인의 일상적인 생활패턴이 담긴 유용한 고급정보로서, 이를 분석하면 개인의 경제생활 의사결정을 지원하는 창의적인 개인 맞춤형 서비스 시장개척의 잠재력이 풍부함

- 기존의 금융정보기반 서비스들은 기본 데이터가 공급사별로 분리되어 공급사별로 한정된 서비스에 그침으로써 종합적인 관점의 사용자 맞춤 서비스 제공이 불가능하며 시장도 포화상태로 성장이 정체되어 있음

- 사용자 관점에서 거래기관 전체를 종합한 개인 거래 및 상품정보를 기반으로 금융·투자·세무·심리·행동과학 등 인문·사회과학과 빅데이터·클라우드 등 최신 ICT 기술의 융복합을 통한 완성도 높은 경제활동 의사결정 지원 서비스 시스템 개발이 가능함

o 고객 중심의 경제활동 최적 의사결정 지원 서비스의 개발을 정책적으로 지원함으로써 시장 질서를 고객 중심으로 혁신하고 이에 의한 새로운 시장창출을 유도할 필요가 있음

- 소비자 금융거래·시장구조 쇄신, 거래 기관별 분리에 따른 불편 해소, 개인 및 그룹화된 경제활동 정보를 이용한 다양한 파생서비스 창출

- 외국의 핀테크 등 수요자 중심 금융서비스 출현에 능동적으로 대응하여 보다 종합적이고 완성도 높은 서비스 개발로 국내시장 창출과 해외시장 선점 추진 가능

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 사용자 관점에서 개인의 경제활동 관련 정보의 종합적인 관리와 최적 의사결정을 지원하는 서비스 기술 및 시스템 개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)

ㅇ 사용자 관점의 경제활동 최적 의사결정 지원 서비스 프로세스 모델 개발

- 서비스 개념 : 서비스 범위, 서비스별 프로세스 및 관련 데이터, 서비스 시나리오

- 서비스 사업모델 : 사업자, 개발자, 사용자, 수익창출 모델 등

ㅇ 다양한 소스로부터 개인/기관/기업 경제활동 데이터 추출 기술 개발

- 개인의 경제활동 관련 데이터 획득 : 금융, 신용 등

- 관련 기관별 공시 데이터 획득 : 금융상품, 신용상품, 세법 데이터 등

- 기업 공시데이터 또는 비즈니스 데이터 획득

ㅇ 지식기반 금융·신용·세법·기업 데이터 처리 및 공유 기술 개발

- 개인/기관/기업 경제활동 데이터 지식화를 위한 의미정보 인식

- 개인 맞춤형 서비스를 위한 데이터 입출력 표준 포맷 정의

- 서비스 연계를 위한 표준기반 금융·신용·세법·기업 정보 제공 OpenAPI

ㅇ 경제활동 큐레이션 서비스 제공을 위한 데이터 분석 및 모델링 기술 개발

- 지식화된 경제활동 데이터 기반 개인 프로파일링

- 개인 프로파일링을 활용한 금융 소비자에 대한 그룹 프로파일링

- 개인/그룹 프로파일링을 활용한 맞춤형 경제활동 큐레이션 모델링

- 기업 공시정보기반 주요 기업의 기본적 가치 및 시장 연관성 분석

ㅇ 서비스 시스템 구축 및 시범 적용을 통한 검증

- 사용자 맞춤형 서비스를 위한 사용자 친화형 UI/UX 환경 구축

- 개인 맞춤형 경제활동 의사결정 지원 파생서비스 : 세무, 소비, 재테크 등

- 사업자를 통한 시범적용 및 검증

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	경제활동 용어 관련 의미정보 인식 정확도	%	≥ 85	N/A	70 (미국, 구글)
2	추출 데이터 노이즈 민감도	%	≤ 20	25	17 (미국, 야후)
3	금융 큐레이션 모델 만족도	%	≥ 80	N/A	N/A
4	BM 서비스 시나리오	건	≥ 3	-	-
5	개인 맞춤형 파생 서비스	건	≥ 3	-	-

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월, 3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4억원 이내 (총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소・중견기업      ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-10

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

인적자원역량개발

서비스

디지털 콘텐츠

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음( √ )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계( √ ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

경찰 물리력 선택 훈련을 위한 시뮬레이터 시스템

(FOS, Force Option Simulator)

1. 필요성

ㅇ 오감 체현기술의 발전에 따른 가상현실 기반의 가상훈련시스템의 활용 확대

- 상황 재현이 어렵거나 고위험 고비용의 실제훈련을 저비용 저위험의 가상환경을 통해 효과적 훈련으로 대체 확산 : 산업, 국방, 치안, 의료, 스포츠, 원전 등

- 가상현실(VR), 증강현실(AR), 혼합현실(MR) 등 오감 체현기술 발전 : HW, SW

ㅇ 가상훈련은 국방부문을 중심으로 활용이 활발하나 경찰부문은 시작단계로 효과적인 치안활동을 지원하는 다양한 시스템의 도입확대 필요

- 최근 5년간 지구대․파출소 경찰관 2,345명(연평균 469명)이 피의자의 저항(폭행 등)에 의해 부상을 입고 있고, 요양일수 합계가 78,325일(1인당 33.4일)에 달하는 등 피해 심각

ㅇ 저항 수준에 가장 적합한 물리력의 선택·사용을 체득하여 적절한 물리력을 사용하여 피습을 예방하고 쌍방 간 신체피해 최소화를 위한 경찰훈련용 시뮬레이터 개발 필요

- 실제 훈련의 한계를 극복하는 다양한 시나리오 훈련

· 상황에 가장 적합한 물리력 사용 훈련

· 가상 아바타가 가한 물리적 충격을 전달하여 현장감과 사실감 있는 환경 구현

· 극히 위험한 상황*을 포함한 다양한 위험 상황**을 가정한 훈련

- 실제 상황에서의 신체 피해 가능성 최소화

· 이론과 현장을 접목, ‘비례의 원칙(최소침해의 원칙*)’ 준수를 체득함으로써 상대방(국민) 신체 피해 최소화

* 적합한 다수의 수단 중 상대방에게 주는 침해를 최소화 하는 수단을 선택

- 몰입감, 현장감을 증진하는 디스플레이

· 초근접 상황의 전개를 위하여 몰입감, 현장감을 증진하는 디스플레이 개발

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : VR/AR 기술을 활용하여 피의자 대치 상황에서 경찰의 적절한 물리력 선택 훈련이 가능한 시뮬레이터 시스템 개발  (TRL :  [시작] 4단계 〜 [종료] 8단계)

ㅇ 경찰 휴대장비(물리력)선택 훈련 시뮬레이터를 위한 모델 개발

- 다양한 범죄현장의 상황을 모의(Simulation)하는 시나리오

- 시뮬레이터의 아키텍처 구성 설계 : HW, SW

- 시나리오 연계 교육훈련 콘텐츠 구축

ㅇ 몰입감 및 현장감을 높이기 위한 영상 기술 개발

- 제한된 공간에서 입체적인 훈련이 가능한 HMD, Screen 적용 시스템 구축

HMD, Screen 투사방식을 적용한 고해상도 영상시스템 구축(FOV : 120도 이상)

- 교육훈련 콘텐츠의 시현을 위한 고해상도 다채널(3Ch이상) 디스플레이 장치

ㅇ 시뮬레이터 구현을 위한 요소기술 개발

- 가상 상황에서 상대방의 다양한 저항 수준 설정이 가능한 시나리오 저작도구

훈련자에게 전달되는 물리적 충격(범죄자의 폭행) 센서 장치

- 제압장비의 실감 반동 재현을 위한 햅틱 센서 장치

개인 착용장비(총기·전자충격기·페퍼스프레이·경찰봉 등) 인식용 모듈기술 적용

- 시뮬레이터의 연동 및 확장성을 고려한 위한 시스템 표준기술 적용

ㅇ 시뮬레이터 구현 및 실증 시험

- 하나의 가상공간에서 다수의 훈련자가 동시 협업 훈련이 가능한 연동기술

※ 1명에서 최대 5명 단위 동시 훈련가능

- 훈련 평가/분석 알고리즘 및 평가 프로그램(A.A.R : After Action Review) 개발

- 개발 시스템 시범 운용 및 검증

핵심 기술/제품성능지표		단위	달성 목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	훈련 시나리오 / 콘텐츠 수	종	20	-	영상engine (미국 virtra)
2	훈련자 충격센서	set	1	-	신체 6곳 부착
3	센서 정보의 시뮬레이터 반응속도	초	0.3	-	0.3 (미국/MS)
4	복수 인식(사로수)	frame/sec	150		4사로 기준
5	정확도(레이저)	cm	4.5이하	-	7 (미국/NCUniv)
6	디스플레이 시스템	종	2종		HMD, Screen 디스플레이 장치
7	최대 동시 훈련인원1)	명	≤5
8	특허(국제/국내)	건	2	-

ㅇ 개발목표

* 주 1) 대상 시나리오별로 경찰청과 협의하여 결정

2) 최종 전체사양은 경찰청과 합의를 통해 결정되며 개발한 시스템은 경찰청으로 이관

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 29개월 이내 (1차년도 개발기간 5개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년  5억원 이내(총 정부출연금 20억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견 기업   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-11

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

부가가치/

사후관리서비스

홈네트워크

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계( √ ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

가정생활 편의 향상을 지원하는 사용자 관점

스마트 가사 관리 서비스 시스템

1. 필요성

o 기존의 스마트 홈 시스템들은 가전·보안·조명 등 공급자 중심의 단편적인 기능 고도화에 치우쳐 서비스가 부분적이고, 사용자 관점의 기능 및 사용성 부족으로 사용이 어렵고 불편하여 활성화 되지 못하고 있음

- 가전 등 기기제어 뿐 아니라 소통, 통신, 환경, 생활 가이드 등 가정생활과 관련된 종합적인 맞춤형 스마트 가사관리 지원 서비스 가능

- 기존 스마트 홈 시스템은 기기제어·에너지관리·방범 기능을 중심으로 신축 공동주택에 적용되고 있으나 1,000만 기축 공동주택들은 인프라, 기술, 지원 서비스의 부재로 대상에서 배제

o AI를 기반으로 사용자 관점의 가사 편의와 생활환경 개선을 지원하는 스마트 가사관리 서비스 시스템의 개발을 정책적으로 지원함으로써 새로운 성장동력 창출 필요

- 가사노동의 부담 경감 및 생활환경의 개선을 통한 삶의 질 향상

- 건축 및 인테리어 산업과 연계하여 신축뿐 아니라 1,000만 기축 공동주택 대상의 리모델링 및 스마트 가사관리 서비스 관련 산업 생태계 활성화

- 사용자 관점에서 이해와 사용이 쉽도록 UI/UX의 획기적인 개선

2. 연구목표

o 최종목표 : 가정생활 편의 향상을 위한 사용자 생활패턴 정보기반의 스마트 가사관리 지원 서비스 기술 및 시스템 개발 (TRL :  [시작] 6단계 〜 [종료] 8단계)

o 가정 생활패턴 유형 모델 및 유형별 Life-Context 시나리오 개발

- 연령/지역/소득/교육 수준 등을 감안, 생활패턴 모델 및 시나리오

- 공통, 차별화로 구분하여 시나리오 요구 서비스 모델 디자인

o 스마트 가사관리 서비스를 위한 정보수집 및 환경(인프라) 구축

- 가전기기 : 에너지/전기기구(가전·가스·조명·공조), 보안(도어·전산)

- 가정 내․외부와의 손쉬운 연결 지원 통신

- 정보 수집 및 학습 기능 : 사용자 생활패턴, 가사관리 패턴, 가정 생활환경

o 맞춤형 스마트 가사관리 서비스 시스템 및 API 개발

- 서비스 공통 API : 서비스 등록, 검색, 원격호출, 기기제어 등

- 가사관리 : 에너지 관리, 기기제어, 가계부, 일정관리, 공과금 처리, 배달주문 등

- 커뮤니티 : 가족, 학교, 지역사회, 공공기관 등과의 정보 공유 및 통신 지원

- 개인맞춤 : 개인별 생활/가사패턴 분석, 맞춤형 스마트 서비스

- UI/UX 차별화 : 사용자 관점에서 직관적으로 이해와 사용이 쉬운 UI/UX

o 사업자에 의한 실증 서비스 실행 및 검증

- 가사관리 서비스의 편의성 평가지표 및 충족 기준(달성목표) 제시

- 실사용 환경에서의 실증 서비스 실행을 통한 성능평가 및 효과검증

- 개별 세대별 서비스, 단지별 서비스

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	Life Context 시나리오	개	≥100	-	-
2	생활패턴/환경정보 수집 종류	종	≥ 10	-	-
3	원격 제어 신뢰성	%	≥ 99	-	-
4	생활/환경관리 서비스	종	≥ 5	-	-
5	편의성 평가지표*	개	≥ 3	-	-
6	실증 서비스 세대수	세대	≥ 100	-	-

* 반드시 UI/UX에 대한 사용자 만족도 지표를 포함할 것

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월, 3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 5억원 이내 (총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업               ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-12

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

부가가치/

사후관리서비스

연구개발/엔지니어링 서비스

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(   ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

개발원가 저감을 위한 제품기획 및 코스트 맵 설계지원 시스템

1. 필요성

o 제조업 경쟁력 강화를 위해서는 기존의 고경쟁-저수익 제조공정 중심의 원가절감 노력을 넘어서 가치사슬 선단의 제품 기획·설계공정의 혁신을 통한 발전적인 진화를 유도하는 것이 시급히 요구됨

o 제품기획·설계공정 혁신을 위해서는 제품의 기획·설계·제조·서비스 과정에서 발생하는 노하우들의 체계적인 관리와 활용이 필요함

- 대기업은 자체 PLM(Product Life cycle Management) 시스템을 구축하여 체계적인 원가관리를 하고 있으나 중소·중견 제조기업은 역량 및 재원 부족으로 대부분 경험 및 수작업에 의존하여 원가 산출

- 대기업도 설계단계에서 원가절감을 추진하는 방법론과 도구활용이 미흡하여 설계자별 설계역량과 활용지식의 편차가 크게 발생

o 따라서, 중소·중견 제조기업의 양산설계·생산과정의 비용 최소화를 위하여 제품기획·설계와 제조원가 구조 간의 관계를 고려한 설계혁신 지원도구의 개발을 정책적으로 지원할 필요가 있음

- 중소·중견 제조기업들이 활용하는 상용 CAD 시스템과 연동 가능한 코스트 맵* 솔루션이 개발·보급되면 본원적 원가 경쟁력 제고에 기여

- 아울러 자동차·가전·기계 등 복잡한 제품개발 분야에서도 새로운 지식서비스 시장 창출 가능

* 코스트 맵 : 제품을 구성하는 부품들의 원가와 생산공정상의 비용요소들을 정량적으로 가시화한 원가지도

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 설계 전문가의 설계 노하우와 설계사례를 기반으로 제품설계에 따른 비용구조의 분석을 통한 설계혁신을 지원하는 코스트 맵 설계지원 시스템 개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)

ㅇ 코스트 맵기반 제품설계 개선 표준 프로세스 모델 개발

- 대상 : 도면이 있는 경우, 도면이 없는 경우

- 분석 및 해석 : 코스트 맵의 작성, 가시화, 복잡성, 개선여지 및 목표 제시

- 개선방향 설정 : 부품별 절대가치분석, 개선방향 설정, 필요 기술조건

- 개선안 도출 : 개선실행, 개선 전과 개선 후 비교

- 타당성 검증 : 개선목표 달성도, 대안비교 체계 등

ㅇ 제품설계 개선 프로세스별 지식기반 방법론 개발

- 프로세스별 기능요건 정의

- 방법론 :

· 제품 설계의 복잡성 측정 방법 : 도면이나 제품 샘플을 이용

· 단순화기법을 통해 최대 개선여지의 추정 방법 및 기준

· 밸류 챌린지* 기준 및 방법 : 세부 부품에 대해 우량, 불량의 구분

· 도출된 설계 개선안 실현을 위해 필요한 기술 요건 정의 및 절차

· 설계 개선 아이디어의 융합적 구체화 절차 및 정량적 타당성 검증 방법

* 밸류 챌린지 : 제품을 구성하는 부품들을 가치 있는 것과 없는 것으로 구분하는 활동

ㅇ 코스트 맵기반 제품설계 개선 시스템 개발

- 개별 프로세스별 업무지원 기능 구현

- 기업의 설계관련 시스템들과의 인터페이스 구현

ㅇ 사업자를 통한 시범 적용 및 검증

- 적용대상 산업 및 실제 사례 선정 : 자동차, 기계, 가전 등

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	프로세스 모델에 적용된 지식기반 방법론 수	개	≥ 5	-	-
2	프로세스별 지식기반 방법론의 검증지표 및 기준	개	위에서 제시된 방법론별로 검증지표와 기준 제시	-	-
3	산업별 시범적용* 건수	건	자동차 ≥ 3 기계 ≥ 3 가전 ≥ 3	-	-
4	코스트맵 설계지원 시스템 적용효과	%	비용절감, 시간단축, 투입공수절감 등 개선율	-	-
5	사업화를 위한 BM 수	개	≥ 2	-	-

* 적용대상 제품 선택 시 부품 수 최소 50개 이상의 제품을 선택할 것

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내 (1차년도 개발기간 6개월, 3차년도 개발기간 18개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4억원 이내 (총 정부출연금 21억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업         ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-지식서비스-일반-지정-13

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

연구개발/

지식서비스

연구개발/엔지니유통/물류/마케팅 서비스

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재( √ ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계( √), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

해외시장 소비재 수출 활성화를 위한 고객정보 및 제품정보 지식기반 O2O 협업 플랫폼 구축

1. 필요성

o 한류의 영향으로 해외에서 국산 소비재에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 해외시장의 개척과 꾸준한 판매·유통 구조의 확보를 지원하는 체계적인 전략이 필요함

- 해외 진출 국내 소비재 기업들은 대부분 현지 대리점 등을 통한 소극적 영업 활동과 대응으로 일관하여 경쟁자 출현 등 환경 변화에 적절히 대응하지 못하고 급격히 시장 점유율이 떨어지는 사례가 반복적으로 발생하고 있음

- 현지 온라인-오프라인(O2O) 채널을 활용할 경우 시장 및 고객정보를 직접 확보하기 어려워 중장기적인 마케팅 전략의 수립 및 실행에 한계가 있음

해외 현지 고객들로부터 국산 제품의 진위 확인을 위하여 생산-유통-전달에 이르는 과정에 대한 제품 추적정보 확인 요구가 증대하고 있음

o 해외시장의 특성에 따른 차별화된 접근전략의 수립 및 실행을 위한 지식기반 O2O 협업 플랫폼 개발을 정책적으로 지원함으로써 한국 상품에 대한 팬심을 확보하고 이를 통하여 해외 고급 소비재 시장을 적극적으로 개척할 필요가 있음

- 해외 온-오프 시장 고객정보의 확보 및 특성 분석과, 이에 따른 맞춤형 대응을 통한 현지 유통구조의 장벽 극복 등 공격적인 중장기 마케팅 전략의 수립 및 실행 지원

- 국내 소비재 기업 간 협업을 통한 수출상품의 다양화 및 고급화와 고객 필요에 따른 제품 진위 및 유통 과정의 확인 및 검증

- 한류의 효과를 한국 상품과 현지 소비자 간의 유대관계 증진으로 확산시켜 장기적인 국가 이미지를 제고하고 창조경제 실현

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 시장 및 고객특성 분석 기반의 타겟 마케팅을 통하여 해외시장에서의 국산 소비재 판매 및 유통과 멤버십 관리를 지원하는 O2O 협업지원 플랫폼의 개발  (TRL: [시작] 3단계 〜 [종료] 8단계)

ㅇ 지식기반 O2O 협업지원 플랫폼 프레임워크 설계

- O2O 협업 프로세스 모델 : 프로세스, 환경, 기능, 업무, 정보, 운영 시나리오

- 현지 온-오프라인 유통물류 시설 통합 연계운영 모델

- O2O 플랫폼의 개방/공유를 위한 기업 간 공유·협력 모델

- 고객정보 수집, 분석, 관리 및 고객관리 체계 모델

- 제품정보 추적 및 확인 체계

- 개방형/확장형 O2O 플랫폼 구성 아키텍처 설계

ㅇ O2O 플랫폼을 위한 요소기술 및 지식기반의 설계 및 구축

- 지식기반 : 상품, 인프라, 시장, 고객, 고객특성, 유통/물류

- 시장, 고객, 상품, 인프라 정보의 실시간 획득, 분석, 공유를 위한 기술

- 시장 및 고객 빅데이터 기반의 시장 및 고객특성 분석 체계

- 지식기반 활용을 통한 고객 맞춤형 마케팅 방법론

ㅇ O2O 협업지원 플랫폼 프레임워크 기반의 플랫폼 구축

- O2O 협업지원 플랫폼 구현 : 플랫폼 개발 및 O2O 인프라와 지식기반의 연동

- 구현 적용 언어 : 한국어 및 영어(기본)와 적용 대상국가 현지 언어

ㅇ 지식기반 O2O 플랫폼 시범적용 및 검증

- 해외 목표시장 선정(2개 이상), 현지 진출 국내 소비재 기업을 통한 적용 및 보완

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	해외 목표시장	개	≥ 2	-	-
2	거래대상 상품 수	개	≥ 5,000	-	-
3	확보 고객정보 수 (고객정보관계관리)	건	≥ 1백만	SPC (≥ 1,700만)	Kimberly-Clark (≥1,300백만)
4	구축 지식기반 유형	개	≥ 5	-	-
5	O2O 플랫폼 개방/확장 추가 기업 참여 확정	개	≥ 5	-	-
6	현지 매출 증가율	%	≥ 20	-	-
7	동시접속자 트랜젝션 안정화 (시스템 적정성평가 기준)	건	≥ 10,000 (또는 평균트래픽 300% 이상)	-	-
8	O2O 플랫폼 성능평가지표*		평가지표와 기준 제시	-	-

* 정량적으로 측정이 가능한 목표를 제시할 것

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내  ㅇ 정부출연금 : ‘16년 8.5억원 이내 (총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소・중견기업              ㅇ 기술료징수 여부 : 징수

관리번호

2016-엔지니어링-일반-지정-14

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

연구개발/

엔지니어링

조선/해양 시스템

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

단납기 가스공급설비용 고효율 간접식 LNG 재기화 엔지니어링 기술

1. 필요성

o LNG 사용 증가에 따라 육상설비에 비해 활용 유연성이 높고 단납기 제작이 가능한 부유식 LNG 재기화 시스템의 수요가 증가되는 추세로, 세계적으로 23기가 운영 중이며 매년 10척 이상 증가 전망

	‘15年	‘17年	‘18年	‘20年	‘22年	‘23年	‘25年
예상척수	13	15	15	16	16	16	16

* Clarkson Report('15.1月), World LNG Plants&Terminals ('14.6月)

* LNG 재기화 시스템 : 천연가스 운반을 위하여 액체로 변환하였다가 다시 사용처(육상 수송용 파이프라인 연결)에서 기화하는 장치

- Excelerate Energy, Golar LNG, Hoegh LNG 3사가 설비 운영사업을 주도

- 기존 LNG 운반선의 설계 변경을 통한 단납기 인도 중요

- 국내에는 시장이 없으나 세계, 특히 인도네시아 등 아시아 지역에서는 부유식 발전소와 함께 수요가 증가되고 있어 국내 관련 기업의 기술력 확보가 필요함

o 기존의 국산 LNG 재기화 시스템은 해수를 직접 LNG와 열교환 하는 방법을 사용하여 시스템이 단순하고 효율이 높은 반면, 부식의 우려와 유지보수가 어렵고 해수온도가 낮은 경우 효율이 저하되는 단점이 있음

- 해외업체는 열매체로 프로판을 사용하는 간접방식 시스템을 개발하여 모듈화된 스키드로 국내 대형조선사에 납품하고 있으나 시설비용(CAPEX: CAPital EXpenditure)이 높아, 설비 전체 원가의 상당 부분(15%)을 차지하여 경쟁력 악화 요인으로 작용

- 조선사의 참여로 기존 LNG 운반선에 쉽게 탑재될 수 있는 모듈화된 설계와 Pilot을 통한 성능 및 운전 제어 설계 검증이 필요

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 단납기 가스공급설비를 위한 고효율 간접식 LNG 재기화 시스템 설계 및 Pilot 제작 검증 (TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 7 단계)

ㅇ 간접식 재기화 공정 개발

- Open, Closed, Combined 방식 공정 설계

- 방식별 PFD, P&ID, H&MB, 제어로직, 주요 장비 사양 결정

- 동적 공정모사를 이용한 설계 검증

ㅇ 용량 및 요구 사양별 모듈 패키지 설계

- Open, Closed, Combined 방식별 모듈 패키지 설계

- 선박 탑재를 포함한 3D 레이아웃 및 운영 시나리오 가시화

- 설계 패키지에 대한 선급 AIP 획득

ㅇ 간접식 재기화기용 PCHE 제작 및 시험

- PCHE* 설계 및 제작

- 액체 질소를 이용한 재기화 시험을 통한 효율 검증

- 자체 신뢰성 테스트 (안전성 확보 포함)

* PCHE : Printed Circuit Heat Exchanger

ㅇ 공정 개발 검증을 위한 Pilot 제작 및 시험

- Pilot Plant 설계 및 제작

- 액체 질소를 이용한 재기화 시험을 통한 효율 검증

- 운전 로직 및 제어 시스템 검증을 위한 공정 시뮬레이션

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	해수직접식 대비 에너지 효율 (Pilot)	%	97%	-	94.7% Hamworthy
2	모듈 설계 패캐지	개	3 (방식별1개)	-	-
3	설계패키지 선급 AIP확보	개	3 (방식별1개)	-	-
4	해외업체 대비 PCHE 효율 (Pilot)	%	100%	-	100% Heatric, Kobelco

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 :  3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월, 3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4.4억원 이내 (총 정부출연금 36억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소․중견기업(조선기업 참여 필수)   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-엔지니어링-일반-지정-15

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

연구개발/

엔지니어링

-

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

중소 플랜트의 유지보수 엔지니어링 역량 강화를 위한

설계 기반의 형상관리 지원시스템

1. 필요성

o 플랜트 대상의 형상관리(Configuration Management)는 플랜트 전체 설비의 성능을 생애주기 동안 최초 승인된 설계요건을 만족하도록 유지하고, 특히 유지보수 단계에서 설계 정보, 운전 정보, 물리적 정보 간의 일관성과 추적성을 제공하여 플랜트를 최적 상태로 유지 및 운용하는 기술임

- 미국은 플랜트 유지보수 단계에서 발생하는 사고 원인의 25%가 체계적인 형상관리의 미흡으로 분석하고 형상관리체계의 적용을 의무화하고 있음

- 세계적으로 원자력 발전소 등의 고안전 요구 플랜트를 필두로 플랜트 분야의   형상관리에 관한 요구가 증가하고 있어 이에 대한 기술적 대응이 필요함

o 플랜트 산업은 설계/시공사/플랜트 운영사가 분리되어 유지보수 단계에서 운영사가 설계 및 운전요건, 설계기준, 계산서 등의 정보 추적이 어려운 상황임

- 품질보증 활동 시 설계요건-설계정보-설비 간 추적이 어렵고 정보 불일치. 기기변경, 성능개선을 위한 영향도 분석 시 주요정보 누락 발생, 사고요인 증가

- 국내외(특히 이란 등) 플랜트 중 턴키 또는 관리소홀로 인한 설계자료 확보가 어려운 경우 이에 대응하기 위한 방안 및 기술 부재

- 기존 형상관리기술은 최초 형상정보의 구축에 주안점을 두었으나, 최근 유지보수 단계에서는 기기나 설비의 형상 변경이 발생할 경우 인허가 및 설계 상위요건과의 부합성 확인을 위한 추적성과 설계 및 운전, 물리형상 간의 일치성 보장을 위해 전체 플랜트의 생애주기 단계별로 프로세스 기반(Process-driven) 형상관리와 MRO(Maintenance, Repair & Overhaul) 관리를 지원하는 기술개발 필요

o 외산 상용 PLM 시스템은 플랜트 유지보수 단계의 형상관리를 위한 제반 기능을 제공하고 있으나 국내 여건에 대한 고려가 부족하고 사용이 어려우며, 고가로서 중소플랜트의 활용이 미진하여 국내 중소 플랜트 설계, 건설, 시공, 운영 업무 방식을 고려한 시스템 개발 지원 필요

- 국내외에서 플랜트 유지보수 단계의 형상관리를 지원하는 시스템 시장은 성장 단계에 있으며 플랜트의 복잡화, 대형화, 원격화 추세에 따라 수요 증가 추세

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 중소 플랜트 유지보수 단계에서 설계 기반의 운전 및 물리 정보 동기화를 위한 형상관리 지원 시스템 개발 (TRL: [시작]4단계〜[종료]7단계)

ㅇ 설계기반 형상정보 관리기술 개발

- 플랜트 형상관리를 위한 요구사항 및 시스템 운영 시나리오

- 플랜트 형상정보(설계, 운전, 물리) 데이터 모델

- 플랜트 형상관리 절차 및 실행 활동 모델

ㅇ 표준기반 설계, 운전 및 물리 데이터 획득/활용 기술 개발

- 표준 기반 설계 데이터(형상/비형상) 획득 기술

- 유지보수 단계 운전 및 물리 정보 획득 기술

- 유지보수 단계 운용 기간 시스템들 간의 연동 인터페이스

ㅇ 형상관리 지원 시스템 활용 플랜트 유지보수 지원기술 개발

- 플랜트 형상관리 지원 관련 핵심 KPI 목록 개발

- 형상관리 데이터 분석 및 유지보수 의사결정 지원 기술

ㅇ 개발 기술을 활용한 플랜트 형상관리 지원 시스템 구현

- 플랜트 유지보수 환경을 고려한 플랜트 형상관리 지원 시스템 구현

- 플랜트 MRO 연동

ㅇ 시스템 적용 및 검증

- 검증 요구사항 및 시나리오 개발

- 검증 대상 중소 플랜트 확보와 개발 시스템 적용 및 검증 (2개소 이상)

* 플랜트 전체 설비의 설계, 운전, 물리 정보 확보가 가능한 파일럿 규모 이상 플랜트 확보

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	형상정보 관리 요건 대비 개발 시스템 완성도	%	80	60	90 (미국, 웨스팅하우스)
2	CMII 인증 체크리스트 상의 기능 제공 여부 (형상관리 지원 시스템)	개	60	40	100 (미국/Professional Systems Associates
3	설계, 운전, 물리 정보 획득 체계 제공 여부	종	3	2	3 (스위스, Swiss AviationSoftware)
4	플랜트 형상관리 오류	%	< 2	-	< 2 (미국, Exelon)
5	적용 및 검증 대상 플랜트	개	2	-	-

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 :  4년 이내 (1차년도 개발기간 5개월,  4차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년  3.7억원 이내(총 정부출연금  40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소・중견기업        ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-엔지니어링-일반-지정-16

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(√), 혁신제품형( )

인적자원

역량개발서비스

연구개발/엔지니어링서비스

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도( √ ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

사례기반 플랜트 공정 및 안전 통합설계

엔지니어링 교육 시스템

1. 필요성

o 현재, 국내 플랜트 산업은 설계역량의 부족으로 성장한계에 직면해 있는 바, 이의 극복을 위해서 설계 전문성과 경험을 보유한 고급 설계 엔지니어의 체계적인 양성을 위한 정책적인 지원이 요구됨

- 주요 설계사양이 결정되는 기본설계 업무(FEED)보다 구매/시공을 위한 상세설계 업무에 집중해 온 결과, 설계철학에 대한 이해능력 부족과 기본설계 후속업무(상세설계/구매/시공/시운전) 수행 시 발생하는 설계관련 문제의 근본적인 해결역량 부족으로 후속 공정에서 비용 상승으로 막대한 손실 발생

o 아울러, 가스누출, 화재 등 사고에 따른 피해가 광역화·대형화되기 쉬운 플랜트의 안전성 확보는 공공 안전 및 환경관리 차원의 중요한 과제로 플랜트 설계과정에서 효과적인 사고예방을 위한 기술개발에 우선적인 정책지원 필요

- 플랜트 기본·개념 설계 단계에서 경험을 통해 안전을 고려한 공정설계 엔지니어링역량을 배양하는 체계적인 교육 시스템 필요

o 플랜트 설계 개발을 위한 일련의 반복적 설계 프로세스의 체계화와, 단계별로 사례기반의 교육 콘텐츠 및 교육 시나리오 개발을 통한 실증적 체험교육 시스템의 개발 및 보급 필요

- 공정설계 기술과 시뮬레이션 등 ICT 기술의 융합을 통하여 플랜트 구성 및 공간감각을 확인하고, 공정 시뮬레이션 및 사고 시나리오를 연동한 사고피해를 예측한 뒤, 결과의 공정설계 피드백을 통한 설계 신뢰성 향상

- 플랜트 공정설계 전문인력의 체계적인 육성, 플랜트의 안전 확보 및 가동률 향상, 그리고 국내 플랜트 엔지니어링 산업의 FEED 부문 경쟁력 강화 기대

* FEED(Front & End Engineering & Design) : 기본설계의 End와 상세설계의 Front를 이어주는 설계(연결설계)

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 체계화된 플랜트 설계 프로세스와 프로세스 단계별로 사례기반의 교육 콘텐츠 및 교육 시나리오를 내장한 실증적 플랜트 공정 및 안전 통합설계 교육 시스템 개발 (TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)

o 플랜트 공정 및 안전 통합설계 교육 프로세스 모델 개발

- 공정 및 안전 통합설계 실행 프로세스 모델 : 공정설계, 플랜트 레이아웃 전개, 동적 공정 시뮬레이션, 사고 시나리오 도출, 사고 시뮬레이션, 공정설계 피드백 등

- 프로세스별 지원기능 : 업무(설계, 분석), 데이터 처리, 지식기반, 유관 시스템 연계·인터페이스 설계

- 학습자 친화적 UI 설계

o 공정 및 안전 통합설계 교육 시스템용 지식기반 구축

- 프로세스별 연동 데이터 및 정보 : 기기 안전 DB, 방법론, 설비/기기 라이브러리

- 유사 사고 사례 정보 등

o 실제 사례기반 교육용 콘텐츠 개발

- 실제 플랜트의 공정설계 데이터 확보

- 실제 플랜트 공정설계 및 관련 자료를 활용한 교육용 학습 콘텐츠 개발

· 프로세스 단계별 교육용 콘텐츠 : 학습자 참여형(일부 변수값 직접 입력)

· 학습자 수준(고급·중급·초급)과 훈련 기간 등을 감안한 다양한 학습 시나리오

· 설계 프로세스 모델과 학습 시나리오 기반의 교육용 콘텐츠 연동

o 플랜트 공정 및 안전 통합설계 교육 시스템 구현

- 프로세스별 지원기능 구현

· 공정설계 : 프로세스 플로우, 공정변수 설정·결정, 기기/장비 사이징

· 플랜트 레이아웃 전개 : 공정 시뮬레이션, 가시화

· 동적 공정 시뮬레이션 : 공정상태 변화 시계열 분석, 가시화

· 사고 시나리오 도출 : 사고도출 기법과 설비/인체/기기 안전DB를 이용한 사고 시나리오

· 사고 시뮬레이션 : 사고 취약부분 제시, 사고범위 및 규모 가시화

· 공정설계 피드백 : 사고 위험도 평가에 따른 공정설계 피드백

- 교육 시스템 통합 및 UI 구현

· 프로세스 모델, 교육 시나리오, 관련 지식기반, UI 통합 구현

o 시범 적용 및 검증

- 통합설계 교육성과의 정성적/정량적 평가 지표 및 기준 제시

- 현장 설계 엔지니어 대상 교육시행 및 성과 평가(검증 규모/방법 제시 요망)

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	안전설계와 연동된 공정설계 모델	개	≥ 1	-	-
2	공정 이상 및 사고 시나리오	개/모델	≥ 10	-	-
3	공정설계 Feedback	개/ 시나리오	≥ 5	-	-
4	훈련용 학습 시나리오	개/모델	≥ 6	-	-
5	훈련성과 평가 지표	개	≥ 3	-	-

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월,  3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4.7억원 이내 (총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음                 ㅇ 기술료징수여부 : 징수

관리번호

2016-엔지니어링-일반-지정-17

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형( ), 혁신제품형(√)

연구개발/

엔지니어링

조선/해양시스템

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( √ ), 바이오헬스( ), 고급소비재(  ), 신소재부품(   ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 시스템 개발

1. 필요성

o 갈수록 거대화, 복잡화 되고 있는 플랜트 및 주변 시설은 직관에 의한 설계가 불가능하여 보다 체계적인 설계 지원기술 개발이 필요함

- RAM(Reliability, Availability, Maintainability) 분석은 플랜트 설계과정에서 플랜트 주요 구성품들의 기대수명 데이터를 바탕으로 플랜트의 전 생애주기에 걸쳐 가장 경제적, 효율적인 초기 시설투자 및 유지보수 계획을 수립하는 데 필요한 작업으로서, 국내 엔지니어링 산업의 고부가가치 기본설계 역량배양을 위한 필수 기술

o 국내 대·중견·중소 엔지니어링 기업들은 RAM기반 플랜트 설계를 위한 기술역량이 부족하여 해외 업체에 대한 의존을 벗어나지 못하고 있는 실정

- 국내에서는 플랜트 공정·장비들의 고장률 등 수명 데이터가 일부 기업에 산재해 있고 이를 종합하여 공유, 활용할 수 있는 DB의 부재로 플랜트 초기설계 과정에서 정밀한 RAM 분석이 불가능한 상태임

- 플랜트 공정·장비의 신뢰도 데이터 부족뿐 아니라, 운영 주체별로 RAM 기반의 플랜트 설계 노하우 및 이해도가 상이하여 공통적인 관리체계와 기준정립 시급

o 따라서, RAM기반 플랜트 설계 지원도구 개발 및 관련 DB 구축을 정책적으로 지원함으로써 국내 중소·중견 엔지니어링 기업들의 설계기술 역량 배양과 기술기반 확충을 지원할 필요가 있음

- 선진국형 산업인 플랜트 개념설계, 기본설계 분야는 글로벌 선도그룹의 기술 장벽이 높고 시장 카르텔이 형성되어 있는 상태로, 국내 기업의 자생적인 기술기반 마련에 리스크가 커서 초기 리스크 분산을 위한 정책적인 지원이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : RAM 기반 플랜트 공정설계를 위한 지원체계 및 시스템 개발 (TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)

ㅇ RAM 기반 플랜트 공정설계를 위한 지원체계 수립

- RAM 분석을 위한 국내외 기초 DB 및 지원체계 현황 조사

- 플랜트 RAM 분석 및 활용 프로세스 정립

- 플랜트 RAM 기반 공정설계 지원체계 설계

- 플랜트 장비 고장 DB 설계

- 플랜트 시설, 공정, 장비별 고장, 사고 분석(위협요인 조사) 및 DB 구축

ㅇ RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 시스템 개발

- RAM 분야 상용 시스템(SW) 조사 및 적용방안 제시

- RAM 분석 알고리즘(고장유형 포괄, 불확도 정량화 등) 개발

- RAM 기반 플랜트 공정설계 개선 알고리즘(공정․장비구성 등) 개발

- RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 시스템 구현

ㅇ RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 시스템 시범적용 및 평가

- RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 시스템 시범적용 및 평가

- RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 체계, 관리 기준, 정책(안) 수립

- RAM 기반 플랜트 공정설계 지원 솔루션 유통‧보급 방안 제시

ㅇ 개발목표 :

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	플랜트 장비 고장 DB *	set	≥ 1	표준/정량 DB 부재	해양플랜트 분야 DB 0 ~ 00개소 데이터 분석
2	플랜트 장비 분류별 고장 DB record	ea	≥ 30		해양플랜트 분야 시설-장비-형식-용량 DB 분류별 0 ~ 000개 사례 데이터 집계
3	RAM 솔루션 신뢰도	%	95	80	95
4	시스템 시범적용	건	≥ 2	-	-
5	플랜트 가동 개선 비율	%	제안자 제시	보고사례 부재	보고사례 부재
6	플랜트 생애비용 절감 비율	%	제안자 제시	보고사례 부재	보고사례 부재

* 플랜트 유형별(예 : 석유․화학, 오일․가스, 발전, 에너지․환경 플랜트 등) 고장 DB 구축을 의미

※ 구체적인 사업화 모델(BM)을 제시할 것 : 컨소시움 구성(개발자·사업자·사용자 포함), 서비스 시나리오, 목표 시장, 영업 전략, 수익창출 전략 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내 (1차년도 개발기간 5개월,  3차년도 개발기간 19개월)

ㅇ 정부출연금 : 2016년 4.7억원 이내 (총 정부출연금 40억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소・중견기업                    ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-화학공정-일반-지정-18

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

고분자재료

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음( √ )

신성장동력

ICT융합(  ),바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(√), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

고효율 적층구조 OLED를 위한 연속 인쇄 공정용 가교형 유기 소재 개발

1. 필요성

ㅇ 양산화되고 있는 진공증착형 OLED와 달리 용액공정용 OLED는 생산단가를 혁신적으로 낮출 수 있다는 장점에도 불구하고, 소수의 외국 재료업체에 전적으로 의존하고 있으며 기술격차도 3년 이상으로 크게 나타나므로 용액공정을 통한 고효율 AMOLED 패널을 구현하기 위해 다양한 적층 구조 실현이 가능한 저온-고속 가교형 고효율/장수명 발광 재료의 개발이 필요함

ㅇ TV, 모니터, 사인보드, 대형 전광판 등 대면적 AMOLED 패널의 성공적인 시장 진입 및 가격경쟁력 제고를 위해 인쇄 공정 도입이 필수적이며, 국내 OLED소재 업체는 시장이 형성되지 않은 용액형 소재 개발에 대한 투자 부담으로 증착형 디스플레이용 소재 개발에만 주력하고 있는 실정이므로 원천기술 확보 및 기술력  우위 선점을 위한 정부지원이 필요함

ㅇ 현재 국내 OLED 소재 기술은 중국의 추격과 선진국의 원천 특허에 위협을 받고 있는 상황에서 한·중 FTA 체결로 인하여 수출을 확대할 수 있는 기회를 맞아 차별화된 기술개발을 통해 경쟁력을 가질 수 있는 고부가가치 제품의 개발이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 연속 인쇄공정 적용 가능한 저온 고속가교형 고효율 유기 발광층 및 전하 수송층 개발

(TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)

- 고효율/장수명을 위한 저온 고속 가교형 R, G, B 발광층 재료 개발

- Charge Confinement 가 가능한 저온 고속가교형 전하수송층 재료 개발

- 적층 구조 구현이 가능한 고용해도 가교형 발광 소재 개발

- 잉크젯 공정을 위한 발광층 용액 배합 기술 개발

- 박막 균일도 향상 기술 개발

- 인쇄 공정 소자 특성 확보 기술 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	OLED효율 @ 1000 nit	cd/A	25 / 70 / 6 이상 (R/G/B)	-	18 / 68/ 6 (독일/Merck) (R/G/B, B는 증착소자)
2	전하수송물질 삼중항에너지	eV	2.8 이상	-	2.73 (일본/Konica-Minolta)
3	가교 시간	min	30 이하	-	60 (독일/Merck)
4	가교 온도	oC	150 이하	-	200 (독일/Merck)
5	용매 저항성	%	95 이상	-	90 (독일/Merck)
6	구동전압	V	6/6/6 이하	-	-
7	OLED수명(T50) @ 1000 nit	khr	100/100/5 이상	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 5년 이내 (1차년도 개발기간 : 16개월, 5차년도 개발기간 : 8개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 15억원 이내(총 정부출연금 50억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업  ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-화학공정-일반-지정-19

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

고분자재료

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음( √ )

신성장동력

ICT융합(  ),바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(√), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

(신기후변화대응형) 수송기기용 저온경화형 코팅화학소재 및 공정기술 개발

1. 필요성

ㅇ 유럽, 일본 등 선진국의 정밀화학 제조사에서 독점 공급중인 가교경화형 코팅화학소재 기술에 대한 친환경적인 저온경화형 기반기술로의 전환요청은 자동차, 항공기, 철도차량, 선박 등 수송기기 및 가전, 건축/공업용 분야에의 필수기술로 대두됨

- 친환경·에너지 이슈로 자동차, 항공, 조선 등 수송기기 분야 플라스틱 사용 급증

- 기존 고온경화공정에 의한 플라스틱 소재의 변형으로 저온화 대체기술 필요

ㅇ 글로벌 자동차산업은‘14년 4.5% 성장한 7,950만대 생산과 함께 중국 및 미국시장의 회복에 힘입어 점진적 확대 단계이고, 세계 철도차량시장은‘15년 약 250조원 수준으로 연간 4.1%의 지속성장이 예상되고 있으며, 글로벌 항공우주산업 역시 연간 4,300억불 규모로 향후 수송기기 시장에 적용될 코팅기술의 규모는 매우 크며 산업 전후방으로 적용가능 기술로 파급효과가 클 것으로 예상됨

ㅇ 신기후 변화대응 파리신협약체제 전환에 따른 에너지 사용량 절감 및 온실가스 배출규제에 대비한 국가차원의 전략적 지원과 자동차, 수송기기 분야의 국가 주력산업의 경쟁력 강화를 위한 정책적 대응이 절실히 요구됨

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : (신기후변화대응형) 수송기기용 저온경화형 코팅화학소재 및 공정기술 개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)

- 100℃ 이하 저온경화형 신규 잠재성 소재 개발

- 1액형 열잠재성 기반 라디칼/공중합 이중저온경화형 코팅화학소재 개발

(광경화반응 및 2액형 우레탄 열가교반응 제외)

- 저온경화기반 고분자 가교 네트워크 및 반응메커니즘 특성화 기술 개발

- 자동차용 저온경화형 클리어코트 적용 공정 기술 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	Onset 온도 (ISO 11357–2)	℃	≤80	-	100 (독일/BASF)
2	Peak 온도 (ISO 11357–2)	℃	≤90	-	120 (독일/BASF)
3	가교전환율 (ASTM D4274, ASTM E1252-98)	%	≥80	70	70 (독일/BASF)
4	저장안정성 (ASTM D1200)	%	≤20	40	20 (독일/BASF)
5	저장모듈러스 (ASTM E2254)	Pa	≥107	107	107 (독일/BASF)
6	내충격성 (ISO 6272)	cm	≥30	30	30 (독일/BASF)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내   (1차년도 개발기간 : 16개월, 4차년도 개발기간 : 8개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 18억원 이내(총 정부출연금 50억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-화학공정-일반-지정-20

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

고분자재료

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(√),바이오헬스(  ), 고급소비재(  ),신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

초소형 전기화학 가스센서 및 탐지/전송 모듈 개발

1. 필요성

ㅇ 초소형/고감도 전기화학 센서용 핵심 소재 및 고기능 소자 개발 필요

- 산업현장에서 빈번히 발생하는 유해가스의 누출여부 및 유해가스의 종류/농도를 실시간으로 파악, 능동적으로 제어/관리/통제 가능한 유해가스 감지용 전기화학센서의 핵심 소재 및 초소형 소자화 기술 개발 필요

- 유해가스에 대한 선택성, 안정성 및 민감도가 뛰어난 전기화학 센서의 초소형화 및 양산공정 적용에 적합한 핵심 소재 (고표면적 전극, 고전도성 전해질 및 다종 촉매), 가스센서 모듈의 대량 생산 등을 위한 핵심 공정, 집적화가 가능한 센서 소형화 기술 개발 필요

ㅇ IoT 산업의 발전에 따른 저전력 초소형 가스센서에 대한 요구 급증

- 전세계 가스센서 시장이 2020년 약 USD 2,512.4M에 달할 것으로 보고될 정도로 고속 성장 할 것으로 예측되고 있으며, 최근, 초소형 전기화학센서의 경우 IoT 기술과 융합을 통해 정보전자, 가전 및 철강 산업 등 다양한 제조 산업에서의 역할이 가중되고 있음

ㅇ 유해가스 누출 등에 의한 산업체 및 사회적 손실 비용과 IoT 산업과의 융합 발전을 고려 할 때, 유해가스의 감지/제어/관리/통제 등을 위한 종합 시스템 구축을 위한 고성능, 초소형 전기화학 센서 및 핵심소재의 연구개발에 대한 집중지원이 필요함. 또한, 해당 소재 및 공정은 연료전지 등 다양한 분야에 적용 가능한 원천기술로서 파급효과가 큼

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 :  초소형 전기화학가스센서 및 탐지/전송 모듈 개발

(TRL :  [시작] 3단계 ～ [종료] 7단계)

- 초소형 전기화학센서용 나노/서브마이크론 계층구조의 다공성 (hierarchical porous), 고면적 전극 개발

- 초소형 전기화학센서용 고감도 반응 결정면 (selective plane), 다종 촉매 개발

- 초소형 전기화학센서용 고전도성 반고형 전해질 개발

- 모듈형 고감도 초소형 전기화학센서 및 프린팅/패터닝/패키징 공정기술 개발

- 실시간 탐지/전송 모듈 구현

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	센서 크기	mm3	≤10x10x3mm3 W/O connector	-	20x20x4mm3 W/O connector (미국/SPEC)
2	센서 감도**	nA/ppm	≥ 8(CO), 300 (H2S), 10(NH3), 30(SO2), 90(NO2), 3 (H2)	30±10 (H2)	4.75±2.75(CO), 250±50(H2S), 없음(NH3), 25±10(SO2), 50±25(NO2), 없음(H2), (미국/SPEC)
3	선택적 특성*** (CO2, CH4, Methanol 간섭성)	%	≤15	-	15 - 20 (미국/SPEC)
4	반응시간 (T90)	sec	≤25	-	30 (미국/SPEC)
5	센서 모듈 분해능	ppm	≤1	-	1 (미국/SPEC)
6	센서 모듈 소모 전력 w/ sensor	mW	≤20	-	-

* 대량생산 가능 공정 개발

** 대상 기체 : CO, H2S, NH3, SO2, NO2, H2

*** 동일 농도 간섭가스 (CO2, CH4, 메탄올 등)으로 인한 출력값 15% 이하

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내   (1차년도 개발기간 : 16개월, 4차년도 개발기간 : 8개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 18억원 이내(총 정부출연금 50억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-화학공정-일반-지정-21

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

정밀화학

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음( √ )

신성장동력

ICT융합(  ),바이오헬스(  ), 고급소비재(  ),신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화( √ ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

신규물질 기반의 비불소계 섬유용 고내구성 발수제 개발

1. 필요성

ㅇ 비불소계 발수제의 경우 불소계 발수제에 비하여 성능이 현저히 부족하여 섬유 업체에서는 아직까지 불소계 발수제를 선호함.   그러나, 과불화합물에 대한 스톡홀름 협약 및 잔류성 오염물질관리법등의 규제에 선제적 대응에 나선 글로벌 의류업계의 ZDHC(Zero Discharge of Hazardous Chemicals) 선언에 따라 섬유용 비불소계 발수제의 개발은 필수적인 상황임

ㅇ 국내 섬유용 발수제의 총 시장 규모는 약 350억원이며, 이중 비불소계 발수제는 약 10% 수준인 35억원 정도로 추정되나 향후 불소계 발수제의 규제와 ZDHC 선언으로 사용량이 급격히 증가되리라 예상됨.  한편 국내 비불소계 발수제는 전량 수입하고 있는 실정임

ㅇ 세계적인 어패럴 메이커의 비불소계 발수제의 사용 요구와 세계 섬유시장 진출을 위해서는 선진국 제품 수준의 발수제를 시급히 개발해야 하므로 본 기술 개발 지원이 요구됨

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 신규물질 기반의 비불소계 섬유용 고내구성 발수제 개발

(TRL :  [시작] 3단계 ～ [종료] 7단계)

- 신규 물질에 바탕을 둔 섬유용 비불소계 친환경 발수제 개발

- 비불소계 발수제와 발수향상 물질의 적정배합 및 유화분산 기술개발

- 개발된 발수제 성능(발수성/내구성/생태독성) 인증

∙ 발수성, 내구성: SGS, Interteck, TÜV등 국제인증기관의 인증

∙ 생태독성: 국내외 GLP 공인 인증기관의 인증

- 발수물질의 발수성 및 내구성이 향상된 섬유용 비불소계 발수제 파일롯 생산기술 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	발수 물질*	종	Polyester 및 Cotton용 각 1종	-	상용화 수준 독일/루돌프
2	발수 성능: 발수도 (AATCC 22, KS K 0590)	발수도 Rating	100	70	100 독일/헌츠만
3	발수 성능: 내구성**	세탁10회 후 발수도	100	70	100 독일/헌츠만
4	발수물질의 생태독성: 1)어류독성:OECD Test No 203 (국내 GLP 기관의뢰) 2)물벼룩급성독성시험:OECD Test No 202 (국내 GLP 기관의뢰) 3)폐수제거성:OECD Test No 314 (EPA Guideline)	LC-50 (Fish)	100mg/L 이상	70mg/L 이상 (PFOA)	100 mg/L 이상 (비불소계발수물질) 독일/루돌프
		EC-50 (Daphnia magna)	100mg/L 이상	-	-
		제거율(%)	80	-	80% 이상 (비불소계발수물질) 독일/루돌프

* 발수 물질 2종(Polyester 및 Cotton용) 각각 개발목표 2)부터 4)까지 공인인증기관의 인증 필요

**AATCC (Standardization of home laundry condition) table Ⅱ135 (Type: 켄모어 / 온도: 37 ~ 42℃ 조건)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   (1차년도 개발기간 : 5개월, 3차년도 개발기간 : 19개월)

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 2.5억원 이내(총 정부출연금 15억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-산업융합-병렬-품목-22

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(O), 혁신제품형(  )

* 전기전자부품

* 디스플레이

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(O), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합( O), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

품목명

ICT 융합제품용 유기전자소자의 핵심 공정 및 부품 기술 개발

(TRL :  [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)

1. 개념

ㅇ 중장기관점의 ICT 융합제품용 유기전자소자 산업에서 활용 가능한 핵심 공정 및 부품 기술에 대한 세부 핵심기술 8개 내외 선정

ㅇ 개발기술은 ICT 융합제품용 유기전자소자의 중장기적 원천적인 기술이며, 비영리기관을 지원하는 것으로 기술료 비징수로 추진

ㅇ 제안방법 : 세부 품목기술을 참고하여 품목기술별로 제안

- 세부 품목기술별 연간 지원금액은 2억원 이내 (연간 지원금액 중 1억원 이내는 정부출연금이며, 나머지 금액은 민간 투자금액으로 과제선정 후 별도 지급․관리 예정)

* 사업계획서의 사업비는 정부출연금 부분만 작성하고 연구내용은 민간투자금을 포함하여 총사업비 규모로 작성

* 또한, 정부출연금 이외 민간투자금액은 과제총괄과 별도 협약시 민간투자금액 관련 사업비 내역서를 첨부하여 별도 지급 예정 (정부출연금 내역과 이중 계상 불가)

ㅇ ICT 융합제품용 유기전자소자의 핵심 공정 및 부품 세부 품목 기술
(세부품목기술을 참고하여 과제명은 자유롭게 제안)

기술분야	세부 품목 기술	품목기술의 개념	연간 지원금액 (정부+민간)
G1 과제총괄	1. 과제 총괄	세부과제 관리 연구기관/투자기업 간 협의체 운영 전문인력 양성을 위한 연구기관/투자기업 간 산·학 네트워크 구축 기업출자 자금 관리 규정 수립 및 관리	0.5억원 이내 (정부)
공정 기술	2. 유기전자소자의 정보표시 신뢰성 향상을 위한 무기물 증착 기술 개발	전자소자의 유연 기판 적용이 가능한 저온 유동성 무기물(Flowable Oxide) 박막 형성 공정 기술 유동성 무기물 박막의 평탄화 향상 기술 유기 소자의 봉지 특성 향상 기술	0.94억원 이내
	3. 유기전자소자 신뢰성에 영향을 미치는 결함(Defect)과 보호막 특성 분석 기술 개발	결함 종류에 따른 소자의 박막 봉지 특성 측정 및 분석 기술 결함 종류와 박막 봉지 특성간 상관관계 규명	1.54억원 이내
	4. 스퍼터를 이용한 전자소자 제조에서 고밀도 플라즈마 활용 및 박막 제조 기술 개발	스퍼터링에서 플라즈마 소스의 에너지 밀도에 따른 이온화 기술 개발 저온, 저손상을 위한 고밀도 플라즈마 소스 기술 저온 고품질 박막 형성 및 평가 기술	0.94억원 이내
핵심 IP기술	5. 유기전자소자의 발광 소재·소자의 IP 확보 기술개발	유기소자의 용액형 정공수송재료에 적합한 정공수송층/발광소재 잉크 포뮬레이션 기술 발광층 코팅시 하부막과 계면 특성 연구 정공주입층, 정공수송층, 발광층, 전자수송층 각 층의 코팅 및 증착 공정 방식에 따른 소자 특성 비교 연구	1.14억원 이내
	6. 유기전자소자의 발광 능력 향상을 위한 가교형 정공수송소재 기초기술 개발	Biphenyl diamine 플랫폼 기반의 용액형 정공수송 재료의 설계 높은 정공이동도와 고신뢰성을 갖는 정공수송 소재 합성 발광층의 용액공정 적용에 따른 소자 제작 및 평가	1.14억원 이내
	7. 유기전자소자의 유연 기판 적용을 위한 접합기술개발	내투습성의 저융점합금과 접착 특성을 갖는 복합소재 기술 복합 소재의 상분리 공정 기술 봉지막의 접착력, 내수분투습성, 반복굽힙특성 확보 기술	0.94억원 이내
	8. 플렉시블 소자를 위한 2차원 신소재* 코팅을 위한 공정 기술 개발	2차원 재료 박막 형성을 위한 코팅공정 기술 기술 2차원 재료 코팅층 층수 제어 기술 및 균일성 제어 기술 2차원 재료의 코팅 공정 장비 개념 설계 기술	0.94억원 이내
	9. 차세대 가상현실 기기를 위한 인터페이스 소자 및 검정 기술개발	고속 인터페이스 구현을 위한 소자 설계 기술 다양한 디스플레이 모듈의 인터페이스에 대응 가능한 소자(C-PHY, D-PHY) 기술 SERDES 기능 포함한 Transceiver 기능 설계 및 제조기술 소자 검증용 인터페이스 키트 설계 및 제조기술	1.92억원 이내

* 2차원 재료란 그래핀, 전이금속 디칼코게나이드(Dichalcogenide)와 같이 원자의 구성이 2차원으로 배열된 재료임

2. 지원 필요성

/* R&BD전략 등 정책의 부합성 및 TrackⅠ(원천기술형)은 창의성/원천성,

TrackⅡ(혁신제품형)은 시장 매력도 측면에서 필요성 제시 */

ㅇ 국내 ICT 융합제품용 유기전자소자 기술 향상을 위한 핵심기술 연구 기반(전문인력, IP, 연구기반 등)이 매우 취약

ㅇ ICT 융합제품용 유기전자소자 관련 글로벌 IP경쟁에 불리한 상황

ㅇ ICT 융합제품용 유기전자소자 산업 도약을 위해서는 다양한 분야의 신소자 및 신공정에 대한 선제 R&D 추진과 선진적인 연구 에코시스템 구축이 필요

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내

ㅇ 정부출연금 :  ‘16년 5억원 이내(총 정부출연금 15억원 이내)

* 세부과제별 연간 총지원금은 2억원 이내 (정부 1억원 이내 + 민간투자 1억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관 (총괄은 협회 또는 조합 가능) (기술료 비징수)

관리번호	2016-반도체공정/장비-병렬-지정-23			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형(√), 혁신제품형( )				반도체소자 및 시스템, 반도체장비
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형( ), 해당없음(√)
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화(√), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도(√), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
과제명		반도체산업향 미래 반도체소자 원천기술 개발
1. 필요성
ㅇ 현재 반도체 소자는 로직소자, 메모리 소자 모두 미세화의 한계에 도달하여 새로운 소자 구조로의 전환이 요청되고 있으며 미래소자에 대한 원천기술 확보가 산업의 흥망을 결정하는 중요한 요소로 작용 ㅇ 미국의 경우 산업체와 정부의 협력으로 SRC (Semiconductor Research Corporation) 센터를 만들어 미래소자를 연구하고 있으며 이를 바탕으로 산업지향형 글로벌 기술 리더십을 유지하고 있으므로 대응하는 미래소자 원천기술연구 사업의 추진 필요 ㅇ 또한, 반도체 산업발전의 선순환구조를 위하여 산⋅학⋅연⋅관의 협력을 통한 인력양성 및 원천기술을 확보할 수 있는 연구 에코시스템 구축이 필요 ㅇ 동 사업의 파급효과를 높이기 위해서는 지속적인 투자와 아이템 발굴이 필요하며, 2013년도부터 지원하였으며 올해 4차 발굴하여 지원 필요
2. 연구목표
ㅇ 최종목표 : 중․장기적으로 산업계가 활용할 수 있는 미래반도체소자와 관련된 핵심요소기술로써 반도체산업에 파급효과가 큰 원천기술 개발 (TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계) ㅇ 개발기술의 산업지향 지원 및 확산 - 세부과제와 수요기업의 연계 역할 수행 - 산업계의 공동수요의견 수렴, 연구기관간 시너지효과 촉진, 산업계와 연구기관간 협력증진, 개발기술의 관리 및 기술정보의 장비/소재업체를 포함한 산업계 확산 - 기술동향보고서 및 그룹별 개발결과를 매년 발표 및 개발결과 홍보, 확산 - 총괄기관은 민간 투자금액을 정부출연금과 구분하여 별도 관리 및 정산 실시 (세부과제포함) - 개발기술을 활용하고자 하는 기업을 중심으로 “미래소자개발기술활용협의체”를 구성 및 운영 - 기술그룹별 투자기업 엔지니어 1인 이상을 구성하여 기술개발 방향설정 등 컨설팅 실시
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 총괄기관은 2013년도에 선정된 기관에서 담당하며, 동 공고에서는 세부주관만 선정 ㅇ 기간 : 6년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 37.5백만원 이내 지원(총 정부출연금 7.5억원 이내) - ’17~‘21년은 연간 3억원 이내 지원 (정부 1.5억원 이내 + 민간 1.5억원 이내) - 연차별 사업기간 : ‘16년 3개월, ’17~‘20년 12개월, ’21년 9개월 ㅇ 주관기관 : 비영리기관 ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

반도체산업향 미래 반도체소자 원천기술 개발

세부과제명

세부과제별 평가후 결정 (과제명과 연구범위를 명확히 기재)

기술분류

중분류Ⅰ

반도체소자 및 시스템, 반도체장비

중분류Ⅱ

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음(√)

신성장동력분야

ICT융합(√), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  )

주력산업고부가가치화(√), 에너지신산업(  )

해당여부(√)

특허연계(  ) 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

1. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 중․장기적으로 산업계가 활용할 수 있는 미래반도체소자와 관련된 핵심요소기술로써 반도체산업에 파급효과가 큰 원천기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 5단계)

(세부과제)

ㅇ 반도체소자, 설계, 장비, 소재기업이 중장기적으로 제품 및 공정개발에 사용할 수 있는 세부 핵심기술 14개 내외 선정

ㅇ 개발기술은 미래 반도체소자의 중․장기적 원천적인 기술이며, 비영리기관을 지원하는 것으로 기술료 면제로 추진

ㅇ 제안방법 : 세부과제(A)는 세부 핵심기술목표(B)을 참고하여 14개 세부과제별(A)로 컨소시엄을 구성하여 제안

- 세부 핵심기술별 연간 지원금액은 아래 표에 기입되어 있음 (연간 지원금액중 50%는 정부출연금이며, 나머지 금액은 민간 투자금액으로 과제선정후 별도 지급․관리 예정)

* 단, 사업계획서의 사업비는 정부출연금에 대해서만 작성하고 연구내용은 민간투자금을 포함한 총사업비 규모로 작성

* 또한, 정부출연금 이외의 민간투자금액은 총괄주관기관과 별도 협약시 민간투자금액과 관련된 사업비내역서를 추가로 첨부하여 별도 지급 예정 (정부출연금 내역과 이중 계상 불가)

- 단, 세부과제(A)별 아래의 세부핵심기술목표(B)는 모두 포함해야 하나 세부 핵심기술목표 이외에 추가 목표 설정 가능

ㅇ 세부과제 및 세부 핵심기술목표

분 야	세부과제(A)		세부핵심기술목표(B)
차세대 로직 공정소자	① 5nm급 이하 차세대 Logic소자 원천요소기술 개발 (10억 내외)	GAA(Gate All Around) 소자향 CVD Ge/SiGe 채널형성 및 유전막 소재/공정 개발	1. N/PFET 용 SiGe/Ge 채널 에피 공정 개발 - 15 nm 이하 두께 및 조성 Control이 가능한 CVD SiGe, Ge 채널 에피 증착 기술 - 1차원 또는 2차원 채널 형성 및 Thin body에서 Si보다 좋은 Mobility 특성 확보 2. SiGe/Ge 채널 용 유전막 소재/공정 개발 - Si 수준의 Dit 특성 확보 / Si 수준의 Gate leakage 특성 확보 - Body 두께에 따른 Vth 변화
		Si GAA(Gate All Around) 소자에서 Gate stack 관련 저저항 & Thin WFM 소재/공정 개발	1. RMG(Replacement metal gate) scheme에서 사용 가능한 Thin WFM(Work Function Metal) 소재/공정 개발 - Gate length 15nm 이하 RMG(Replacement metal gate) 구조에서 Fill 가능한 저저항 WFM(Work Function Metal) 개발 2. CMOS향 Vth 조절이 가능한 WFM(Work Function Metal) 소재/공정 개발 - N/P향 WFM(Work Function Metal)소재,공정 개발 / WFM(Work Function Metal)두께 조절을 통한 Vth shift window 확보
		Vertical GAA(Gate All Around) 소자향 Early Silicide (Silicide before RMG or S/D epi)와 저접촉저항 소재/공정 개발	1. Silicidation 후 Epi/Deposition/Anneal 등의 고온 후속 공정에 Immune한 특성을 갖는 Silicide 소재/공정개발 2. Geometry 의존성에 기반한 N+, P+ 저접촉 저항 Junction 소재/공정 개발 3. 1항 및 2항을 만족하는 Material의 신뢰성 연구
		Horizontal GAA(Gate All Around) 소자관련 Compact model 기술개발	1. Gate length 15nm 이하 단채널 효과 DC 모델링 2. Horizontal GAA(Gate All Around) 소자 Leakage 모델링 3. Horizontal GAA(Gate All Around) 소자 Noise 모델링 4. Horizontal GAA(Gate All Around) 소자 Stress 모델링 - Horizontal GAA(Gate All Around) 소자 Stress 인가방법 전산모사 / Strain에 의한 Performance 향상의 정량적 모델링
		Vertical GAA(Gate All Around) 소자관련 Compact model 기술개발	1. Gate length 15nm 이하 단채널 효과 DC 모델링 2. Vertical GAA(Gate All Around) 소자 Leakage 모델링 3. Vertical GAA(Gate All Around) 소자 Noise 모델링 4. Vertical GAA(Gate All Around) 소자 Stress 모델링 - Vertical GAA(Gate All Around) 소자 Stress 인가방법 전산모사 / Strain에 의한 Performance 향상의 정량적 모델링
	② 새로운 구조/물질을 이용한 Super Steep subthreshold swing 소자 개발 (2억 내외)		1. 40 mV/dec 이하 Subthreshold swing 특성 및 5order 이상 on/off ratio를 갖는 새로운 구조/물질의 Super steep Subthreshold swing 소자개발 - Process flow 제시 및 소자 특성 Demonstration - 소자 특성의 TCAD evaluation 및 Characterization
	③ 미래반도체소자(Nanowire FET / Tunneling FET)의 저주파 잡음 억제 기술개발 (2억 내외)		1. 미래반도체소자인 Nanowire FET와 Tunneling FET의 저주파 잡음 특성을 분석 - Nanowire FET와 Tunneling FET에 대한 저주파 잡음 특성 모델링 - Mobility fluctuation, Carrier number fluctuation, Contact resistance effect등의 소자에 미치는 주된 노이즈 메커니즘 규명 2. 저주파잡음 억제를 위한 소자 구조 및 공정 가이드라인 제시 - 공정 Split에 따른 저주파잡음 변화 정량화 및 클러스터링 - 공정조건에 따른 저주파잡음 동향 변화를 이용한 공정 가이드라인 및 최적화된 소자 구조 제시 3. 모델링 및 전산모사를 통하여 저주파잡음이 미래반도체소자를 이용한 회로에 미치는 영향력을 예측하고 회로설계 방법 제시 - 전산모사를 이용한 저주파잡음 회로 영향성 예측 - 저주파잡음에 덜 민감한 회로 설계방법 연구
인공 지능	④ 패드백 Si 채널 1T-SRAM 공정 및 구조 최적화 기술 개발 (2억 내외)		1. 패드백 Si 채널 1T-SRAM 공정 개발 - 1 V 이내의 메모리 윈도우 control이 가능한 패드백 Si 채널 제작 공정 개발 - 106 이상의 endurance가 유지 가능한 패드백 Si 채널 안정화 공정 기술 개발 2. 패드백 Si 채널 1T-SRAM 구조의 최적화 기술개발 - Access time이 10 ns이하이고 전력소모가 1nW이하인 1T-SRAM 구조 개발 - 30 nm급 3차원 vertical 1T-SRAM 구조의 최적화 기술개발
	⑤ 컨볼루션 신경망 구현을 위한 시냅스 소자기반 패턴인식 하드웨어 시스템(emulator) 개발 (2억 내외)		1. 컨볼루션 신경망의 하드웨어화 기술 개발 - 소자/회로/아키텍처 시뮬레이션 평가 - 소자 어레이 기반 컨볼루션 신경망 emulator 구현 2. 시냅스 특성을 가지는 소자(소재) 개발 - CMOS 공정 compatibility를 가지는 소재, 공정 기술 기반 - 소자 어레이 제작 (소자 어레이 영역의 면적 최소화 목적) - (시뮬레이션 검증을 통한) 다른 소자 특성도 가능 3. 컨볼루션 신경망의 하드웨어 emulator 구현 - 소자 어레이 기반 컨볼루션 신경망 emulator 구현 - emulator 구성은 자유 (예) ‘monolithic IC(어레이+회로)’ 혹은 ‘discrete 칩(어레이+FPGA)’ - 구현 아이디어에 따른 하드웨어 구현 (2개 이상)
	⑥ 시냅스 소자 기반 패턴인식 하드웨어 시스템의 (하드웨어 기반) 시뮬레이션을 통한 소자/회로/아키텍처 플랫폼 개발 (2억 내외)		1. 시냅스 특성을 가지는 소자(소재) 개발 - CMOS 공정 compatibility를 가지는 소재, 공정 기술 기반 2. 시냅스 소자 모델링 기술 - 펄스 amplitude와 width에 따른 소자 특성 모델링 - variability 모델링 (device2device, cycle2cycle) 3. 이미지 인식용 시스템의 소자/회로/아키텍처 (시뮬레이션) 개발 - 학습/인식 동작을 위한 시냅스 어레이 Write/Read 기술 개발 - 시냅스 소자 별 알고리즘/시스템 평가 - 아키텍처 별 알고리즘/시스템 평가 - 알고리즘 별 알고리즘/시스템 평가 4. 이미지 인식용 시스템의 소자/회로/아키텍처 (시뮬레이션) 평가 - (소자/회로/아키텍처 별) 이미지 인식 결과 평가 - (소자/회로/아키텍처 별) 시스템 파워 소비 평가 - (소자/회로/아키텍처 별) 면적 소비 평가
패키지/테스트	⑦ 고성능 FOWLP 기술개발 (3억 내외)	Wafer Level Fine Line & Space 재배선 공정기술개발 (Line & Space : 2/2um 이하)	1. Wafer Level Package 재배선 공정 기술 개발 - Minimum Line & Space 2/2um 이하 구현 가능 / Multi layer 구현 가능 (4-layer 이상) 2. Line & Space 2/2um 이하 Patterning 가능한 Photoresist 소재 개발 (Cu 도금 Compatible) 3. Photo-dielectric Material with Small Via Opening and Good Planarity 4. Cu Electroplating with Good Uniform Thickness - Excellent Adhesion Between Cu and Dielectric Material
		Wafer Level Encapsulation (Mold Compound) Material 개발	1. Wafer Level Encapsulation (Mold) 소재 개발 - Low Modulus (1GPa 이하) / 고 신뢰성 (Precon L1 Pass) ※ FOWLP Package Size 15*15mm 이상 / Low Stress / Excellent Adhesion to Si, Underfill, Photo-dielectric and Cu 2. Wafer Level Mo이 공정 개발 - Void Free / Low Warpage
	⑧ 차세대 반도체 테스트 핀 감소를 위한 built off self test (BOST) 기술 연구 (2억 내외)		- Command/Address/DQ 등 핀 수를 줄여 테스트 병렬성을 향상 시킬 수 있는 BOST 모듈 개발 - ATE의 주파수 한계 극복 - 테스터 – BOST – DUT를 연계한 테스트 효율 향상을 위한 스케쥴링 방법 개발 - 테스터 – BOST – DUT 사이에 발생 가능한 타이밍 오차를 효율적으로 보상할 수 있는 calibration 방법 개발 - FPGA 입/출력 신호의 가변 대응 가능한 모듈 개발 - 테스트 결과는 Pass/Fail 뿐만 아니라 Fail address도 테스트 병렬성을 유지하면서 변환/저장 가능 한 모듈 개발
차세대 소자	⑨ 고밀도, 저전력, 비휘발성 3차원 적층 메모리 응용을 위한 a-C:Ox 기반 bipolar 메모리 공정, 소자 기술 개발 (2억 내외)		o C-기반 bipolar 메모리 “공정, 소자“ 기술 개발 - 소자 동작 기구 분석 - Cell size (<70nm) @ both blanket/hole-type & pillar-type 소자 - AC : |Vset| < 3V, |Vreset| < 3V, |Vf| < 3V - t_set < 100ns, t_reset < 100ns - |Iset| < 100uA, |Ireset| < 100uA - |Ion/Ioff| > 100, (|Ron| < 10kohm, |Roff| > 1Mohm) - Endurance > 105,Retention>10yr@85oC - CMOS 공정 compatibility를 가지는 물질, 구조(두께), 공정 기술 기반 o C-기반 bipolar 메모리 “소자“ 평가 - 세부 소자 평가 항목에 따른 variation 특성 평가 - 소자 scalability (크기 감소에 따른 평가 항목 변화) - (Tech node에 따른) Array에서의 WT/RD scheme 분석 : simulation or experiment
	⑩ 고밀도, 저전력, 고속, 비휘발성 non-filamentary, forming-less 특성을 가지는 Mott transition 기반 차세대 저항 변화 메모리 소자 및 어레이 개발 (2억 내외)		o Non-filamentary, forming-less 메모리 “공정, 소자“ 기술 개발 - 소자 동작 기구 분석 : 시뮬레이션 혹은 실험 - Cell size (<70nm) @ both blanket/hole-type & pillar-type 소자 - AC : |Vset| < 3V, |Vreset| < 3V, |Vf| < 3V - t_set < 100ns, t_reset < 100ns - |Iset| < 100uA, |Ireset| < 100uA - |Ion/Ioff| > 100, (|Ron| < 10kohm, |Roff| > 1Mohm) - Endurance > 105,Retention>10yr@85oC - CMOS 공정 compatibility를 가지는 물질, 구조(두께), 공정 기술 기반 o Non-filamentary, forming-less 메모리 “소자“ 평가 - 세부 소자 평가 항목에 따른 variation 특성 평가 - 소자 scalability (크기 감소에 따른 평가 항목 변화) - (Tech node에 따른) Array에서의 WT/RD scheme 분석 : simulation or experiment
	⑪ 2차원 반도체 물질응용 다중상태 메모리(Multi-state Memory) 개발 (2억 내외)		1단계) 이론 규명 및 물질최적화 : 2차원 TMD물질(MOS2,RES2,BP..)의 NDR현상 이론적 규명. 물질 및 구조 최적화. 2단계) MVL 응용 저전력 회로 및 아키텍쳐 구성 : MVL 비선형소재/소자.공정 플랫폼 기술 개발 제작(SRAM, SCM) : 다중상태(Multi-State Memory)특성의 Cross-point array cell구현 : SCM 시뮬레이션 및 실제 소자 제작. 3단계) 다중상태 메모리 구현 및 성능검증 : 기존 휘발성 메모리대비 효율성 검증. - Density : 16GB (DIMM 16~256GB) - Data retention: 10yr @ 85˚c - R/W Latency: 50ns 이내. - R/W Bandwidth : 3.2GBps - Power consumption: 동일집적도 휘발성메모리대비 50%이상감소 : 저전력, Multi-Level 특성을 응용한 인공지능 플랫폼 적용.
	⑫ 사이리스터기반 수직구조 1T-DRAM개발 (2억 내외)		1단계) 구조 및 물질최적화 : 사이리스터의 기본구조인 3단자를 2단자 아키텍처로 재설계. : Dopant fluctuation 제어관련 기술 최적화, 물질선정. 2단계) 공정최적화 : Scalability/Doping control 측면에서 특성구현 최적화 공정개발 3단계) VTDRAM(Vertical Thyristor DRAM) 구현 및 성능 검증. : Scalability 10nm cell size 정상동작구현. DRAM comparable 한 Reliability 달성. Operation voltage (<1.0V) 구현. R/W current: ~100mA. Read/Write latency 각각 15ns 이하 달성. Retention low holding current (<1pA) 유지 기타 DRAM 특성면에서 기존 DRAM 대체 가능 수준지향.
	⑬ High endurance 특성을 갖는 HfO2 기반의 비휘발성 1T FeRAM 개발 (2억 내외)		o 신뢰성특성과 비휘발성 특성을 동시에 만족하는 HfO2 기반의 강유전 박막 공정 개발. - FEHfO2기반의 강유전 gate dielectric 적층 구조 개발. o HfO2 강유전 박막을 기반으로 한 나노 스케일 1T FeRAM 제작 및 특성 평가 - Memory window>1V,Write speed<15ns - Endurance>1012,Retention>105@85C o 주요 강유전 특성 (Retention, endurance) 의 분산에 영향을 미치는 인자 발굴
	⑭ 고집적, 나노스케일 저항성 메모리의 선택소자로 사용 가능한 negative capacitance 차세대 선택 소자 핵심 기술 확보 (2억 내외)		o Negative capacitance 구조에서의 selector 특성 동작 모델링. - selector동작 주요 메커니즘 규명 - selector동작 특성에 대한 모델 개발. o Negative capacitance특성을 이용한 selector device 개발 - 신뢰성 특성 확보 (Endurance >105) - supernonlinear특성 확보 ( Ion/Ioff>106) - Current drivability확보 (>30uA) - 1Xnm technology구현을 위한 scalability 검증

2. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 6년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 14개 세부과제 총 4.625억원 이내(5년간 정부출연금 92.5억원 이내)

- 연차별 사업기간 : ‘16년 3개월, ’17~‘20년 12개월, ’21년 9개월

- 세부과제별 연간지원금은 세부과제 및 세부핵심목표 표에 기입되어 있음(정부출연금 50%, 민간 50%)

ㅇ 세부주관기관 : 대학                  ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

관리번호

2016-의료기기-일반-지정-24

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형( √ ), 혁신제품형(   )

치료기기 및 진단기기

융합유형

신제품형(   ), 고부가가치형( √ ), 해당없음(   )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(√), 표준연계( ), 디자인연계(√), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )

과제명

IoT 기반 복합생체신호 모니터링을 위한 플랫폼 기술개발

1. 필요성

ㅇ 보건의료 패러다임 전환에 따른 인식 변화와 더불어 질병군이 아닌 건강군 대상 히스토리 건강정보를 기반으로 개인맞춤 건강평가의 필요성 대두

ㅇ 건강인 중심의 건강평가지표 및 개선방법에 대한 연구, 기존 공공 보건의료서비스의 효율성 제고, 국민의료비 절감 실용화 기술 개발의 정책적 지원 필요

ㅇ 인공지능 기술의 사업적 타당성이 가시화되고 있는 대표적 분야는 헬스케어로 인공지능을 활용하여 생체신호를 분석할 수 있는 원천기술 개발 필요

ㅇ 일반인들이 쉽게 비침습적 검사를 통해 취득되는 개인의 맞춤형 생체신호 자료를 관리하고 기능 제시를 통해 개인의 일생의 건강을 관리할 수 있는 시스템 요구

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 복합생체신호 모니터링 기반 의료서비스 플랫폼 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)     (특허/디자인 연계 과제)

- 다중생체신호 기반 개인별 맞춤형(customized by individual) 생리기능 평가 및 모델 개발

- 개인 맞춤형 생리활성도 평가 Deep learning 기술 개발

- 건강평가정보 시각화(아바타) 기술 개발

- 다중생체신호 처리 기술 및 디바이스 개발(관련 국제규격 준수)

- 건강기능 평가 데이터 수집 및 평가법 개발

* 데이터 신뢰성 평가기준 방법제시

- 건강관리 서비스 모델 개발

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	개인별 생리기능 활성도 평가	건	10 이상	-	단순 생체계측 정보 10건 이상 (미국, CIGNA(기업), /Medicare(기관))
2	실시간 다중 생체신호 데이터 처리 수	종	5 이상	-	5 (핀란드/Tampere University of Technology)
3	시각화 인터페이스 편의성/호감도	%	90/90 이상	-	-
4	건강기능 데이터 생산 피험자수/평가법 개발	명/건	200/3	-	65세 고령자 대상 데이터 취득 (미국, CIGNA(기업), /Medicare(기관))

* 생리기능 활성도 예 : 심박출량, 산소운반능 및 산소추출이용률 등

* 기 지원된 유헬스 또는 스마트헬스 관련 과제와의 기술개발 차별성 확보 필요

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘16년 7억원 이내(총 정부출연금 25억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음 (의료기관 참여 필수)    ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-의료기기-일반-지정-25

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(√), 혁신제품형(  )

치료기기 및 진단기기

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(√), 표준연계(  ), 디자인연계(√), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

광시야 모듈형 내시경 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 현재 세계적으로 3조원의 시장규모로 연평균 5%의 성장률로 증가하고 있으나, 기존 내시경을 이용한 수술에서는 협소한 시야와 적용 대상별 기구의 잦은 교체로 수술 시간이 길어지는 단점

ㅇ 조기진단에 의한 치료가 많아지면서 내시경 수술에 대한 수요는 증가 중이며, 자연개구부수술(NOTES, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery)기술을 확보하는 것이 시급한 시점으로, 이를 위해 1회 삽입으로 별도의 도구 교체가 없는 새로운 개념의 광시야각을 가진 모듈형 내시경과 위치기반 영상 정합된 수술 시스템의 개발을 통해 내시경 수술 분야의 국제적 경쟁력 강화가 매우 절실

* 모듈형 내시경 : 기능별 장치를 모듈이라 하고, 다수 모듈의 3차원적 조합으로 기존과 달리 복잡한 진단, 시술, 봉합 등이 가능한 신개념 내시경

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 실시간 위치기반 광시야 모듈형 내시경 시스템 개발

(TRL : [시작] 2단계 ~ [종료] 5단계)         (특허/디자인 연계 과제)

- 광시야 확보와 실시간 내시경의 위치가 반영된 영상시스템 개발

- 모듈형 내시경 시스템으로 카메라 및 광원, 로봇 암 등을 모듈화 하여 개발

- 직경이 20mm 범위 내의 내시경 플랫폼 개발

- 직경이 20mm 범위 내의 내시경 장착용 개별 모듈 개발

- 모듈형 내시경 제작 및 전임상시험

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품, 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	내시경 플랫폼 외경	mm	20	25	20mm (非모듈형) (일본, 올림프스)
2	모듈 개수	개수	5	-	-
3	장착용 광모듈 시야확보	°	140	-	120 (일본, 올림프스)
4	내시경 장착용 도구개발	건	4	-	3 (일본, 올림프스)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘16년 10억원 이내(총 정부출연금 30억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음 (의료기관 참여 필수)       ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-의료기기-일반-지정-26

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

치료기기 및 진단기기

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(√), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(√), 디자인연계(√), 글로벌R&D(  ), 초고난도(√), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

치아 프렙 시술용 디지털 자동화 전용 기구 개발

1. 필요성

ㅇ 치과 보존 및 보철 시술을 자동화함으로써 시술 결과 최적화(치아 최소삭제, 정밀삭제), 시술시간 단축, 환자 불편감 감소 및 자연치 보존효과를 증대

ㅇ 치과 시술의 디지털화 요구는 증대하고 있지만 관련 글로벌 신기술이 전무한 실정으로 핵심기술을 개발하여 선점

ㅇ 국내 기존 디지털 기술을 기반으로 새로운 치과 시술 자동화 장비와 관련기술을 개발하여 국내 및 해외시장을 리딩

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 치아 프렙 시술용 디지털 인상 모형 제작 및 자동화 전용 기구 개발(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)     (표준/디자인 연계 과제)

- 가상 3D 시술 데이터를 시술 장비에 입력/제어하는 시술 자동화 장비 및 기술 개발

- 치과시술 시뮬레이션이 가능한 치과 시술용 디지털 인상 모형 제작

- 시술 전 보철물을 미리 제작하고 시술 즉시 보철물 장착할 수 있는 시스템 개발

- 치과 보존치료 및 근관치료를 자동화할 수 있는 시스템 개발

- 식약처 확증 임상시험계획 승인

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표			단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	핸드피스 회전 정밀도		mm	0.010 Max	0.025	0.012 (독일/Kavo)
2	시술장비 축 정밀도		mm	0.008 Max	0.02	0.01이하 (일본/SURUGAWASEIKI)
3	에어터빈 핸드피스	헤드높이	mm	13	13.8	13.5/20 (일본/Nakanishi)
		절삭파워	Watt	22	16
4	치아 프랩시술 정밀도		°	±0.2	±5	±5 (스웨덴/NOBEL)
5	치아 인상모형 정밀도		mm	0.1 Max	-	-

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘16년 12억원 이내(총 정부출연금 48억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 (의료기관 참여 필수)   ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-의료기기-일반-지정-27

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형( √ ), 혁신제품형(  )

치료기기 및 진단기기

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(  ), 해당없음( √ )

신성장동력

ICT융합( ), 바이오헬스( √ ), 고급소비재( ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(√), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

역산 알고리듬을 활용한 고해상도 기능적 초음파 영상 신기술 개발

1. 필요성

ㅇ 의료용 초음파 영상은 활용도에 비하여 해상도가 낮은 단점이 있고 특히 기능적 초음파 영상에서 해상도가 급격히 저하되며, Pulse Echo Line Scanning(PELS)에 근거한 기존의 초음파 영상은 태생적으로 다양한 허상이 존재하여 종종 영상에 대한 해석이 어렵고 오진의 원인을 제공

ㅇ 허상을 줄이고 인체 조직의 다양한 역학적인 변수를 고해상도로 영상화하기 위해  다중 초음파 송수신 신호를 이용하여 대상 영역의 초음파 음장을 역산하고 영상으로 재구성하는 기술 개발이 필요

ㅇ 국내 초음파 영상 장치는 의료기기 총생산량의 10%(2013년 5,125억원, 성장률 11.2%)로 높지만 세계 시장 점유율이 낮아 신기술 개발의 필요성이 절실하고 기술 개발로 인한 파급 효과가 클 것으로 예상

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 초음파 의료 영상에서 역산 알고리듬을 활용하여 인체 조직의 기능적 파라미터를 고해상도로 영상화하기 위한 기술 개발

(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 6단계)            (특허 연계 과제)

- 실험용 영상 장치 구성 및 역산 알고리즘의 feasibility test

- 초음파 영상 및 파라미터(감쇠, 밀도, 음속도, 탄성 등) 영상 재구성 및 신뢰성 평가

- 팬텀을 이용한 다 기능적 초음파 영상의 임상적 유용성 검증

- 고속화 신호처리 알고리즘 개발 및 시제품 구성

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국,기업/기관명)
1	조직의 영상 변수	개	≥ 5	2	2(독일, 지멘스)
2	기능적 영상의 해상도	mm	≤ 2	3	3(독일, 지멘스)
3	팬텀영상에서 허상의 평가	-	greatly reduced	inevitable	inevitable
4	데이터 획득 시간	분	1	-	10

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년이내     ㅇ 정부출연금 : ‘16년 7억원 이내 (총 정부출연금 21억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음 (의료기관 참여 필수)       ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-로봇-일반-품목-28			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( √ ), 혁신제품형( )				로봇/자동화기계	-
융합유형	신제품형(√), 고부가가치형( ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D(√), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
과제명		인도적 지원 및 재난복구용 로봇지능 원천기술의 국제협력개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)
1. 개념
o 재난현장의 환경에 적응하고 사용가능한 로봇 플랫폼 기술 개발 o 구조대원과 팀웍을 이루어 임무수행을 위한 사람-로봇 간 명령 및 제어 기술 o 로봇스스로 재난환경에 대처하기 위한 센싱, 인식, 계획 등 로봇지능기술 * 6개 이상의 요소기술로 구성 ** 본 과제는 미 국방부와 협력 사업의 일환으로 추진되며, 요소기술별 미국 연구자와의 팀 구성이 필수
2. 지원 필요성
o 자연 및 인공재난의 빈도 및 피해규모가 증가하는 추세로 로봇기술 적용을 통한 구조 수단 개발 필요 o 관련 로봇 산업은 공공수요를 기반으로 형성되므로, 국민안전을 위한 정책적 지원이 필요하며 글로벌차원의 기술·자원 투자 등 국제협력이 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 3년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 12억원 이내(총 정부출연금 36억원 이내) ㅇ 주관기관 : 대학교 ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

관리번호

2016-로봇-일반-지정-29

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

로봇/자동화 기계

-

융합유형

신제품형(√), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(√), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

산업용 전기집진기 점검 및 청소 로봇 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ 집진기 성능 및 효율 유지를 위한 정기적 청소는 수작업에 의존하고 있으나 위해환경으로 인해 로봇적용이 시급히 요구되는 분야 임

- 200도 이상의 고온 냉각에 8시간 이상 작동 중지로 인한 효율 저하

- SOx, NOx 및 미세먼지를 함유한 유해 분진 환경에 작업자 노출

ㅇ 국내외 대규모 수요 존재

- 국내의 지속적인 화력발전소 증설 계획(현재 53기에 ‘21년까지 13기 추가예정)

- 제철소, 화력발전소, 정유공장, 시멘트 공장 등 국내 기간산업 외 중국 등 해외를 포함한 국내외 대규모 시장 개척 가능

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 :  산업용 집진기 내부를 점검하고 청소할 수 있는 로봇 시스템 개발

(TRL :  [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)

- 집진기 점검 및 청소 로봇 구조 개발

* 협소·밀폐 공간내 이동, 포터블 및 Long Arm 구조 등

* 내환경 구조(고온, 분진 등)

- 집진기 내부 점검 및 청소 작업 기술 개발

* 청소용 도구 및 청소 공정 기술

* 이동, 작업환경 인식, 모니터링 기술

- 원격 제어 및 운용기술 개발

* Master 구조, 통신 구성 등 원격제어 시스템

* 적용 현장 환경 분석, 검사 및 청소작업 이력 관리, 로봇 오작동 관리 등

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	내열온도	℃	≥60	-	-
2	청소 작업 영역	㎡	2.5(W) X 7(H)
3	작업물당 청소 속도	분	<10	-	-
4	로봇 시스템 두께 (D)	cm	<40	-	-
5	모듈별 무게	kg	<20	-	-

* 유사 로봇 개발 사례가 없으므로 국내외 최고수준 파악 불가

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 3년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 12억원 이내(총 정부출연금 36억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 기업(고위험형/시스템형)

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-산업용기계-일반-지정-30

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(○)

산업/일반기계

-

융합유형

신제품형(○), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(○), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

20% 공사비 절감이 가능한 AI 기반 Smart Construction 기술 개발

1. 필요성

ㅇ  국내 건설기계 및 건설산업은 그동안 낮은 가격을 경쟁력으로 국내외에서 사업경쟁력을 유지해 왔으나, 최근 중국과 같은 후발국가와 선진국 사이에서 차별화를 보여주지 못해 지속적으로 경쟁력을 잃어가고 있어 새로운 혁신이 필요함

ㅇ  건설기계와 시공기술의 융합된 혁신을 통한 새로운 비즈니스의 출현이 예상되어 이에 대한 기술개발이 필요함

-  전 세계적으로 발달된 ICT 융합기술을 활용한 건설현장의 작업생산성을 높이는 다양한 연구가 진행되고 있고, 그 중 일부는 상업화에 성공함

-  현 단계는 건설기계분야와 토공작업분야에서 각기 독자적인 상품이 출시되고 있으나, 건설기계와 토공기술의 융합된 통합 Solution 상용화 기술은 없음

ㅇ  국내는 발달된 ICT 기술과 다양한 건설시공 경험을 보유하고 있으므로, 건설기계와 건설시공 경험을 ICT로 통합한 지능화된 시공 Solution의 개발이 필요

-  IoT 및 AI기술을 지능화된 건설기계 및 시공에 응용하여 건설시공의 비효율을 개선 할 수 있으며, 지능화된 토공현장에 활용 가능한 건설기계 개발이 가능

-  지능화 시공 Solution 기술개발과 지능화 건설기계 개발은 상호 시너지를 창출할 수 있고, 이러한 기술개발로 건설기계 및 건설 산업이 동시에 경쟁력을 확보

2. 연구목표

ㅇ  최종목표  :  토공작업 지능화를 통해 총 시공비용을 20%이상 낮출 수 있는 IoT & AI 기반 건설기계 Smart Construction 기술개발
(TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)

- IoT 기반 환경 인식 및 네트워크 기술 개발

․3D 스캐너 및 드론을 이용한 하이브리형 작업현장 환경 인지 기술 개발

․토공현장에서 객체간(장비, 작업자, 센서등) 정보교환을 위한 네트워크 구축1)

․네트워크를 활용한 토공현장 특화 위치측정 시스템 개발2)

․단위 공사현장 네트워크하에서 운용 가능한 작업가이드 모듈개발

- 건설기계3)간의 자율화된 협동작업 기술 개발

․토공작업장에서 숙련자 작업특성 분석을 활용한 건설기계 자율작업 기술개발4)

․위치기반 정보를 활용한 건설기계 및 작업자에 대한 상호 안전관리 기술 개발5)

․건설기계 작업중 Down-Time 저감을 위한 고장진단 텔레매틱스 기술 개발6)

․굴삭기 지능형 어태치먼트(Attachment) 개발 및 운영 시스템 개발

- 토공현장의 지능화 통합운영관리 시스템 개발

․예측하지 않은 작업환경 변화에 따른 실시간 공정최적화 기술 개발7)

․IoT 기술을 활용한 건설기계간 분산 및 통합관제 시스템 개발8)

․지식 및 경험기반 토공작업 자율 운영기술 개발9)

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	공사비 절감*	%	≥20	-	17(일본, Sokkia)
2	토공공정 작업진척도 자동 갱신 주기	회/hr	≥1	4.4일**	0.5회/hr 미만 (미국, Trimble)
3	IoT 통신 인프라 기반 객체 위치 정밀도	m	≤1	2***	1.05 (미국, Hybrid WLAN-WSN)
4	IoT 기반 동시 관제 객체수****	ea	≥100	-	-
5	건설기계 주요부품에 고장 예측 기술 건수	건	≥2	-	-
6	건설기계의 자율화 작업기술	건	≥4	-	굴삭기 단독 MC(machine Control) 기술 (일본, Komatsu)
7	굴삭기 어테치먼트 자동 레벨링 제어	cm	≤5	-	4.2cm (일본, Komatsu, 표준버켓기준)

*  반복되는 측량 프로세스 단축 및 제거, 시스템 개별/통합 관제를 통한 대기시간 축소 및 토공 공정 최적화등을 통해 단위작업 현장의 생산성 향상 기술(표준품셈기준 공사비 계상), 3년 기술개발 및 1년 시험현장 적용개선

**  국내공공건설 수작업 진척도 검사 소요일 기준(ref. 건설이슈포커스 2009.5 공공건설 현장 기성처리방법 및 절차의 개선방안)

***  Wi-Fi, Zigbee, UWB 기술을 활용하여 2m 이내 오차범위구현(정보통신동향분석 제22권 제2호)

****  장비, 인력, 측정장비

10,000평 기준 토공현장에 대한 통합운영관리 시스템과 장비간, 센서간, 작업자간 정보통신 네트워크 구축

10,000평 기준 토공현장에 대한 무선 측위 기술을 이용한 실시간 위치측정 시스템

3) 굴삭기(일반기계, Machine Guidance 기계, Machine Control 기계), 트럭 및 도저

4) 숙련자 운전특성을 도출하여 굴삭기 단독 및 협업작업에 대한 자동화 작업방법을 확대하는 기술

5)  토공현장 특화 위치측정 기술을 이용하여 작업자의 환경 위험지역 진입 경고, 장비운전반경 진입시 작업 위험지역 경고 및 장비 정지 등의 작업장 안전관리 기술

6)  굴삭기 텔레매틱스 통신 시스템을 활용하여 장비의 가동정보와 핵심부품에 대한 작동상태 데이터를 확보하고, 확보된 데이터와 파손사례간의 관계성을 분석하여 장비가 사용하는 도중 Down time이 발생하지 않게 하는 고장 진단/예측기술

7)  작업 과정중 예상되지 않은 토질의 변화를 고려하여 실시간으로 공정 재계획(Re-Planning)을 하는 기술

8)  현장에 투입되는 다수의 장비간 상호 정보교환을 통한 효율적이고 안전한 작업을 할 수 있고, 국부 장비간의 연결시키는 통합관제 기술

9)  토공현장의 모든 관제를 사람의 판단에 의해서 수행하지 않고, 정형화 되거나 반복적인 단위작업은 주어진 규칙에 따라 자동으로 결정되어 운영되게 하는 기술

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘16년 18억원 이내(총 정부출연금 72억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 기업(시스템형)

ㅇ 기술료 징수 여부 : 징수

관리번호	2016-산업용기계-일반-품목-31			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(○)				산업/일반기계	-
융합유형	신제품형(○), 고부가가치형( ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(○), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		다목적 농작업이 가능한 지능형 트랙터 플랫폼 및 실증모델 개발 (TRL : [2016] 3단계 〜 [2020] 7단계)
1. 개념
ㅇ 다목적 농작업에 대응하여 농업 생산성 향상을 위한 자율주행 기능을 가지는 지능형 트랙터 플랫폼을 개발하고, 이를 기반으로 다양한 농작업 기종에 적용 및 실증 테스트 - 다목적 농작업이 가능한 지능형 트랙터 플랫폼 개발 ․논/밭 작업에 적합한 고지상고를 가지는 주행부 및 동력전달장치 개발 ․다목적 농작업을 위한 작업부 및 작업기 개발 * (작업 종류) 로타리, 수확, 방제, 운반, 구굴 등 5종 이상 - 논/밭 작업에 적합한 트랙터 자율 주행 기술 개발 ․논/밭 환경 인식을 통한 장애물 회피 등 안전 관리 기술 개발 ․농작업별 최적 경로 탐색 및 추종 기술 개발 - 다목적 농작업을 통한 지능형 트랙터 실증 테스트 ․ISO11783기반 통신, 사용자 원격제어 등 네트워크 기술 개발 ․지능형 트랙터 실증 테스트 및 무인 농작업 성능 평가
2. 지원 필요성
ㅇ 전세계적인 농업인구의 감소 및 고령화/여성화에 따라 선진국에서는 농업 생산성 향상을 위해 다목적 농작업이 가능한 지능형 트랙터를 제품화 하고 있음 - JohnDeere는 정밀농업 기술을 활용한 Farmsight 등 무인화 제품을 개발 중 - Yanmar에서는 소형 농지에 적합한 밭 작업용 소형 무인 트랙터를 개발 중 ㅇ 국내 농업인구의 고령화/여성화에 따라 노동력 부족은 심화되고 있으나 지능형 농기계 관련 기술은 아직 조향 보조 수준에 머물고 있음 - 2014년 국내 농업인구 275만명 중 65세이상 고령화 인구는 108만명(39.1%), 여성 농업인구는 141만명(51.3%)으로 농업인구의 부족은 심각한 실정임 ㅇ 특히, 국내 밭농업의 기계화율은 아직까지 56.3%로 벼농사 97.8% 대비 현저히 낮은 실정인데, 이는 밭 작업이 소형 농지에서 이뤄지고 있어 트랙터 등 대형 농기계가 사용되기 어려우며, 품종이 다양하여 다양한 작업기가 필요하기 때문임 ㅇ 따라서, 다목적 농작업이 가능하고 논/밭에서도 동시에 사용이 가능한 지능형 트랙터 개발 및 농작업을 통한 실증 연구가 필요함
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 4년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 16억원 이내(총 정부출연금 64억원 이내) ㅇ 주관기관 : 기업(시스템형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-생산장비-일반-지정-32

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

정밀생산기계

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(√), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(√), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

인공지능 기술을 활용한 스마트 사출성형 시스템 개발

1. 개요 및 필요성

ㅇ  사출금형 산업은 숙련공의 경험과 노하우에 의존하여 성형조건을 설정하고 생산하고 있어 외부변동(계절·환경, 작업자의 숙련도, 재료 등)에 따라 사출품질의 편차가 심한 고질적 문제를 갖고 있음

ㅇ  사출기 및 센서 제조기업이 사출성형 제어시스템 플랫폼과 기술서비스 비즈니스로 전환되면서, 사출성형 공정 데이터의 실시간 연계, 다량의 데이터 분석을 통한 지능화·스마트화가 실현되고 있음

*  독일 SIMCON社는 금형 설계에서부터 성형품 양산에 이르는 프로세스 전반에 인공지능을 응용, 최적화하는 VARIMOS를 개발하여 금형제작 50%, 사출시간 20% 단축의 가능성을 제시

ㅇ  또한, 빅데이터와 머신러닝을 바탕으로 시생산 전 설계 및 공정에 대한 시뮬레이션, 광범위한 사출품에 대한 최적 성형조건 탐색, 양산 중 발생하는 외란 및 센서를 통한 금형 내부의 실시간 성형 정보를 바탕으로 사출기와 주변기기를 제어하여 자동으로 최적 성형조건을 유지하는 기술로 발전되고 있음

ㅇ  이러한 지능형 사출성형 시스템은 국내 중소 사출성형 업체의 품질·생산성 향상 뿐 아니라, 장비-시스템 공급업체의 고도화를 통해 선진국과의 기술경쟁을 위한 핵심기술로 인식되고 있음

2. 연구목표

ㅇ  최종목표  :  초기 사출성형 조건 설정 및 양산 중 품질 유지를 위한 빅데이터 및 머신러닝기술 기반의 인공지능 사출성형시스템 개발 및 실증
(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 7단계)

-  초기 사출성형 조건 설정을 위한 인공지능 사출성형시스템 개발

․ 초기 사출성형 조건 설정을 위한 빅데이터 내 주요인자 도출 및 머신러닝 적용 기술 개발

․ 초기 사출성형 적정/최적 조건* 설정 인공지능 엔진 개발

*  사출 주입율, 보압력, 냉각시간, 가열실린더 온도 등

․ 인공지능 엔진 실장 및 사출성형기 사용자용 시스템 인터페이스 개발

-  사출성형품 양산 중 인공지능 품질 유지 시스템 개발

․ 사출성형 시 주요 물리량(점도, 온도, 압력, 속도 등) 빅데이터화를 위한 실시간 측정 모듈 개발

․ 데이터 마이닝을 통한 외란에 유연한 사출성형 조건 자동 조정 인공지능 엔진 개발

․ 인공지능 품질 유지 엔진 실장 및 제어 시스템 개발

-  사출성형시스템 원격 제어 및 빅데이터 관리 시스템 개발

․ 사출기 화면을 통한 주변기기 제어 시스템 개발(수평 통합)

․ 사출 성형 데이터 모니터링, 수집 및 제어를 위한 중앙 관리 시스템

․ 인공지능 엔진용 빅데이터 관리 시스템 개발

-  사출성형 공장 내 개발 시스템 실증* 및 테스트

․  초기 사출성형 조건 설정을 위한 인공지능 사출성형시스템 실증 및 테스트

․ 사출성형품 양산 중 인공지능 품질 유지 시스템 실증 및 테스트

※  빅데이터 확보 및 개발 시스템의 테스트를 위해, 최소 10대 이상의 사출성형기가 설치된 환경에서 테스트 베드를 구축하고 동 시설에서 개발 시스템를 실증

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품성능지표			단위	달성 목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	초기 사출성형 조건 도출 시스템	초기 조건 설정 적중률1)	%	60	-	-
		초기조건설정 안정화 시간2)	%	20	-	20%시간 단축 (독일/Simcon)
2
3	사출성형 양산공정의 실시간 최적 성형조건 유지 시스템	인공지능 품질 복귀 시간3)	cycle	100	-	400 (스위스/Priamus)
4		인공지능 품질 유지 시간	h	24	-	-
5		개발 시스템 적용을 통한 양품율 향상	%	15	-	10 (독일/Kraussmaffei)
6	원격 측정용 주변기기		종	5	-	1 (영국/Ubisense)

1)  사출성형 양산업체의 금형을 이용하여 설정 적중률 검증

2)  성능지표 1을 만족하는 금형을 이용하여 사출성형 전문가 대비 본 시스템 적용 시 초기 사출성형 조건 설정 시간 비교

3)  재생수지를 10% 추가 시 양품으로 복귀되는 사출 cycle

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 17억원 이내(총 정부출연금 68억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 기업(수요연계형)

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2016-생산장비-일반-지정-33

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(√), 혁신제품형(  )

반도체장비

융합유형

신제품형(  ), 고부가가치형(√), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(  ), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(√), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도(  ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계( )

과제명

대면적 600mm 패널레벨 이종 복합 패키징 공정 및
Encapsulation 시스템 개발

1. 필요성

ㅇ  고집적 소자 패키징에 있어 소형화와 성능 확보가 가능하며 생산비용 절감을 위한 장비 및 공정의 개발이 시급함

-  기존의 웨이퍼 레벨 패키징은 원형(300mm 웨이퍼) 형태로 인해 사이즈확장, 이배송, 칩 배열 등의 한계가 있음

-  웨이퍼레벨 Fan-out 패키징은 원형몰딩의 단위 공정으로 진행되어 연속생산 등에 한계가 있음

ㅇ  세계 최고인 패널레벨 패키징을 위한 혁신적인 기술 및 시스템이 요구됨

-  열특성과 신호성능을 만족시키는 패널기반의 이종복합 Post Fan-out 패키징과 생산성 및 경쟁력을 갖춘 Core Frame 구조의 대면적 연속시스템이 요구됨

-  원형(Wafer) 몰딩구조와 달리 사각의 패널형(Panel)으로 진행되는 Core Frame (PCB형)을 기반한 필름형 Encapsulation 및 절연막 공정장비 개발이 요구됨

ㅇ  국내 중소·중견 기업의 경쟁력 강화를 위해 패널레벨 원천기술 및 장비의 지원이 요구됨

-  패널 레벨 패키징에 있어 600mm급 원천기술과 동시에 Encapsulation 연속 시스템 개발이 필요함

-  세계적 패키징기업(ASE, SPIL)은 장비 기업과 동시개발을 통해 패널레벨의 공정 컨셉을 확보함

2. 연구목표

ㅇ  최종목표  :  절연필름에 기반한 고집적 이종복합 임베디드 소자 Fan-Out 패키징 공정과 온도, 압력 프로파일 비례제어가 가능한 600mm급 대면적 패널레벨 Encapsulation 시스템 개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 5단계)

-  대면적 패널(600mm급)레벨 고집적 이종복합 임베디드 소자 패키징 기술 개발

․Encapsulation 및 필름형 절연체 Fan-Out(600mm 이상) 공정 개발

․Core Frame기반 RDL*(Redistribution Layer) 설계

․패널레벨 고집적(칩간거리≤0.1mm) Interconnection 기술 개발

․Heat Dissipation의 Multi-Layer Core Frame 구조 연구

․고집적 소자특성의 Thermal Ground* 구조(Heat Reverse Flip형) 개발

*  RDL(Redistribution Layer) 설계 : 고집적화에 따른 IO(Input/Output) 배선 및 패드배치(layer)를 구성하는 설계

*  Thermal Ground : 고집적소자의 원활한 열방출을 위한 전기적 접지 구조

-  대면적 패널레벨(600mm급) 패키징을 위한 Encapsulation 시스템 개발

․대면적 Core Frame의 연속제어(핸들링 모듈 포함) 시스템 설계

․가접(라미네이트), 진공 열압착 핵심 장치 개발

․연속공정 대응 Large-Scale 진공 프로세스 및 시스템 설계

․온도·압력 프로파일 대비 대면적 비례제어 알고리즘 설계

․Multi-RAM* 구조의 고정밀·저편차(압력편차 ≤ 3kgf/cm2) 후경화 시스템 개발

․Multi-Stack형 Warpage(휨)제어 장치 개발

*  Multi-RAM : 패널에 있어 수평 벨런싱을 위한 다수의 가이드형 압력 조절 장치

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	패널크기	mm	600×600	300×300	610×457 (일본, 야마다)
2	Encapsulation 두께	µm	≤200	300	250 (일본, 제이디바이스)
3	Encapsulation 균일도	µm	≤±8	±10	±10 (일본, 토와)
4	필름 가접 정밀도 (라미네이트)	mm	≤3	5	4 (일본, 니치코모튼)
5	면적대비 압력편차	kgf/cm2	≤3	5	4 (일본, 니치코모튼)
6	Large-Scale 진공도 (@연속시스템)	torr	0.8	1	1 (일본, 니치코모튼)
7	이종 소자 칩간 거리	mm	≤0.1	0.3	0.2 (싱가포르, 스태츠칩팩)
8	RDL 배선폭	µm	≤5	10	10 (싱가포르, 스태츠칩팩)
9	Encapsulation 생산성(UPH)	Panel/Hr	10	3	3 (일본, 토와)

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 4년 이내

ㅇ 정부출연금 : ‘16년 16억원 이내(총 정부출연금 64억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-생산장비-일반-품목-34			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				정밀생산기계
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형(√), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합( ), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화(√), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		공작기계용 고기능 CNC 및 서보 모터/드라이브 개발 (TRL : [시작] 3단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념 및 개발내용
ㅇ 네트워크 기반의 Open API를 지원하는 고기능 CNC 제어기 모듈(NCK, HMI, PMC 포함)과 기계 구동부의 상태 정보를 CNC 제어기에 실시간으로 전송하여 고기능 제어 및 실시간 정보 제공을 가능케 하는 서보 및 주축 모터/드라이브의 구동 유닛으로 구성되는, 스마트 환경 대응형 CNC 시스템 개발 - 고기능 CNC 제어기 모듈(NCK, HMI, PMC) 개발 ․ 최소 2계통 및 동시 5축 제어 지원, 이더넷 또는 필드버스 기반 Open API 제공 - 고정도 터닝/머시닝센터 이송축용 서보 모터/드라이브 국산화 개발 * (출력 기준) 1.0～5.0 kW급 - 고정도 터닝/머시닝센터 주축용 모터/드라이브 국산화 개발 * (주축 회전속도) 터닝센터용 6,000 rpm, 머시닝센터용 12,000～24,000 rpm - 실시간 서보계 데이터 기반 고급 CNC 제어 기술* 개발 * 예) 서보 이송축의 부하 및 엔코딩 데이터 기반 진동 제어, 오차 보정, 서보 자동튜닝 등의 CNC와 서보 드라이브 간의 차별화된 고급 CNC 제어기능을 사업계획 제출시 구체화하여 제시할 것 - 개발 CNC 및 구동 유닛을 적용한 실증 테스트 및 신뢰성 평가
2. 지원 필요성
ㅇ 우리나라 공작기계산업은 생산규모에서 세계 5위를 차지하고 있으며, CNC 공작기계의 생산량이 지속적으로 증가하고 있으나 국산 CNC 시스템의 수요가 확대되지 못하고 양산체제를 갖추지 못한 상황에서 선진국과의 기술격차 확대 및 수입의존도 심화에 따른 대책이 시급함 ㅇ CNC 시스템 기술은 독일, 일본, 미국 등의 소수 선진국만이 보유하고 있는 핵심기술로 기술제휴 및 기술이전이 불가능하므로 국가 또는 업체 스스로 기술을 확보해야 하며, 공작기계산업의 부가가치를 높이고 기술자립을 위해 CNC 시스템의 국산화가 필수적임 ㅇ 제조업의 선진화를 위해서는 최근 산업계의 이슈인 ICT/IIoT 융합 기술을 통한 공작기계의 지능화가 필수 요소이며, 국내에서도 이에 대응할 수 있는 CNC 플랫폼 개발과 핵심 제어 기술의 확보로 빠른 기술추격이 필요함 ㅇ 국산 CNC 시스템은 일부 응용분야에 적용되고 있으나 CNC 시스템 원가의 70%를 차지하는 서보 및 스핀들 모터/드라이브는 대부분 수입품에 의존하고 있어 국산 CNC 시스템이 경쟁력을 갖기 위해서는 이들 구동 유닛의 국산화가 절실함
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 4년 이내 ㅇ 정부출연금 : ’16년 15억원 이내(총 정부출연금 60억원 이내) ㅇ 주관기관 : 기업(시스템형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-생산장비-일반-품목-35			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				정밀생산기계
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형(√), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합( ), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화(√), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		광학유리소재 고정도 프리폼 일괄 가공시스템 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 6단계)
1. 개념
ㅇ 적외선/가시광 광학기기용 비구면 광학유리렌즈의 저가 대량생산을 위해 잉곳소재 공급에서부터 고정도 프리폼 제조공정까지 일괄적으로 수행할 수 있는 가공시스템 개발 - 일정한 체적을 가진 잉곳소재를 연속으로 공급하는 기술 - 잉곳소재의 1차 프리폼 형상 제작을 위한 프레싱 기술 - 프리폼 고정도 자동 폴리싱 공정 및 가공조건 최적화 기술 - 잉곳 공급시스템 및 고정도 폴리싱 공정 자동운전 제어 기술 - 고정도 프리폼 평가 및 광학렌즈 적용성 평가기술
2. 지원 필요성
ㅇ 광학유리소재 비구면 렌즈는 자동차, 스마트기기, 드론(무인기), 지능형 로봇 등에서 이미지 정보 입출력을 담당하는 필수 부품으로, ICT융합, 바이오 헬스 등 신산업의 성장과 함께 활용분야가 급격히 확대 * 자동차 블랙박스, 전방위 감시용 카메라, HUD(Head Up Display) 미러 및 프로젝션 광학계 등에서 가시광 광학렌즈의 수요 증가 * 적외선 광학렌즈의 경우 기존 군사용으로 사용하던 열화상카메라 등이 최근 휴대폰, 자동차, 보안 분야 등에서 민수용으로의 활용도가 폭발적으로 증가, 적외선 광학렌즈 세계시장 규모는 ‘19년 5조원으로 예상되며, 특히 스마트기기용 열화상카메라는 ’20년 1,000만대까지 증가 예상 ㅇ 몰드성형방식을 이용한 광학렌즈 제조는 소재잉곳, 프리폼 제조공정 비용이 총 공정비용의 2/3 이상을 차지하고 있으며, 고가의 원소재 30% 이상이 프리폼 준비공정에서 유실되어 원가상승의 주요원인이 되고 있음 ㅇ 고가의 원소재 제조 손실을 줄이며 노동집약적 프리폼 제조 공정에서 벗어나 광학유리잉곳 제조 후 고정도 프리폼까지 일괄 제조가 가능한 생산시스템을 통해 가격경쟁력 확보가 시급 ㅇ 핸드폰 카메라와 같이 중국, 베트남 등으로 빼앗긴 산업구조를 탈피하고 차세대 신성장 동력 산업인 적외선 광학분야 등에서 국내 광학산업 활성화, 세계시장 경쟁력 강화를 위해 프리폼 일괄 가공시스템 개발에 대한 정부지원이 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 3년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 14억원 이내(총 정부출연금 42억원 이내) ㅇ 주관기관 : 기업(수요연계형) ㅇ 기술료 징수여부 : 징수