붙임 2	과제 제안요구서(RFP)

과제-1		대형연구시설 동위원소 생산기술 체계화

연구 목표	동위원소 생산기반을 갖춘 국가 대형연구시설을 이용한 안정 및 방사성동위원소의 생산 및 이용기초기술을 체계화함으로써 국내 안정공급뿐만 아니라 수출산업화에 필요한 기술적 기반을 제공 ・2021년까지 동위원소 5종의 국내수요 100% 충족 및 미래선도 신규 동위원소 생산기술 개발
연구 필요성	❍ 국제 동위원소 생산기반 신설/재건 경쟁에서 우위 선점 필요 - 국가 동위원소 산업을 전략 육성하여 국제시장에 진입시키기 위한 인프라가 구축되고 있음에 따라 시설 측면에서의 경쟁력은 충분하나, 이를 활용하여 실질적으로 유용한 동위원소를 생산하기 위한 콘텐츠의 뒷받침이 필요 - 시설별 소규모 과제로 수행되던 파편적 연구를 연계·통합하여 국가적 차원에서 하나의 프로그램으로 수행함으로써 세부기술 간 연계성을 강화하고 개발기술 분야 간의 상승효과를 유도 ❍ 공공성이 큰 희귀 동위원소 및 활용 부가가치가 높은 핵종의 기술개발을 통해 동위원소의 안정공급을 보장하여 국내 이용분야 확대 및 수출산업화 유도 - 동위원소의 대량 생산 뿐만 아니라 다양성을 확보함으로써 국가 기초과학기술 발전에 기여 하고 수출산업으로의 성장 유도 ❍ 방사성동위원소와 융・복합 기술을 접목한 부가가치 증대 및 국가 동위원소 프로그램의 선순환 구조 확립
구분	연구내용	연구성과	연구비
1차 년도	□ C-14용 표적 제조기술 확보 □ 고중성자속 (n,r)β, (n,p) 유발 핵종의 조사 및 표적화기술 연구 □ RI 활용을 위한 기반물질 탐색, 선정 및 cold 시험제조	□ Al≡N 진밀도의 50% 이상 달성(>1.5 g/cm3) □ RI 2종(Sc-47, Cs-131) 표적화 및 조사기술 확보 □ Pair RI(Sc-47) 표지용 Cold 물질 확보	6억원
	□ 방사선원 및 pair RI 연구용 동위원소 생산 표적 개발 □ Pair RI 분리정제 조건 확립 □ RI 금속 특이적 생체유무기물질 탐색	□ RI 2종(Sc-44, Co-57)표적제작기술확보 □ 가속기 생산 pair RI의 분리/정제 기술정립 □ RI 금속이용 프로브 선도물질 선정	4억원
	□ 고에너지 양성자가속기 기반 RI 생산용 표적 설계 및 조사공정 연구 □ Sr-82 분리 정제 기초 연구	□ 고에너지 양성자빔 조사용 표적 설계 완료 □ 최적 조사공정 조건 확보 □ Sr-82 분리정제 기초 자료 확보	3억원
2차 년도	□ C-14 및 기초 표지화합물 기반설비 구축 □ 고중성자속 (n,r)β, (n,p) 유발 핵종의 분리/정제 기술 개발 □ 동위원소 표지 및 RI-융복합체 제조기술 개발	□ 순베타 기체상 RI(C-14) 취급 기반설비 □ RI 2종(Sc-47, Cs-131) 분리/정제 기술 □ 고효율 흡착/분리소재 및 Pair RI(Sc-47) 표지화합물 확보	8억원
	□ 방사선원 및 pair RI 생산 기술 확보 및 활용 소재 검증 □ 유용 RI 분리/정제 조건 확립 □ 금속원소-생체유무기물질 결합기술개발	□ Sc-44, Co-57 시험생산 □ 생산표적회수시스템 제작 □ 금속원소-생체유무기물질 결합조건확립	7억원
	□ RI 생산용 표적 제작 □ Sr-82 생산용 표적 조사 시험 □ Sr-82 분리 정제 공정 연구	□ 양성자빔 조사 표적 제작기술 확보 □ 표적 최적 조사조건 확보 □ Sr-82 분리정제 핵심 요소기술 확보	5억원
3차 년도	□ C-14 생산절차/생산시스템 구축 및 하나로 이용 장주기 조사 착수 □ 고중성자속 (n,r)β, (n,p) 유발 핵종의 분리/정제 장비 설계/제작 □ RI-융복합체 및 Pair RI 성능/효능 평가	□ C-14 생산 프로토콜 및 생산시스템 □ 다핵종 분리/정제 장비 구축 □ RI-융복합체 성능 및 Pair RI(Sc-47) 표지화합물의 의료적 효능 검증	8억원
	□ 방사선원 및 pair RI 생산 시스템 확보 □ 근접치료용 Pd-103 생산표적개발 □ RI결합 생체유무기 킬레이트 이용한 표지기술 개발	□ Sc-44, Co-57 생산시스템 구축 □ Pd-103 표적제작기술 및 분리/정제 기술 확보 □ 방사성동위원소 이용 질환검출기술 확보	7억원
	□ RI 순도 및 수율 측정/관리기술 연구 □ Sr-82 분리 정제 공정 개발 □ Sr-82/Rb-82 발생기 기초 연구	□ RI 순도 및 수율 측정 기술 확보 □ Sr-82 소량 생산 기술 확보 (1mCi/회) □ Sr-82/Rb-82 발생기 기초 자료 확보	5억원
4차 년도	□ C-14 시험생산 및 기초화합물 합성기술 개발 □ 고중성자속 (n,r)β, (n,p) 유발 핵종 생산기술 실증 □ RI-융복합체 품질검증	□ C-14 ([14C] BaCO3) 시험생산 □ 치료용 핵종 2종(Sc-47, Cs-131) 생산 프로토콜 확보 및 실증 □ 자체생산 RI(Cs-131)를 활용한 RI-융복합체 품질평가기술 확보	8억원
	□ 근접치료용 Pd-103 생산시스템개발 □ Pair RI 표지자동화 기술 개발 □ 테라노스틱 적용을 위한 Sc-44과 Sc-47의 pairing 기술 개발	□ Pd-103 시험생산 및 분리공정 확립 □ 테라노스틱 pair RI(Sc-44) 자동용출장치 확보 □ Sc, Co 핵종 표지기술 및 특이질환 성능검증	7억원
	□ Sr-82/Rb-82 발생기 제작공정 기술 개발 □ 분리 정제 공정 기술 개선	□ Sr-82/Rb-82 발생기 제조 핵심기술 확보	5억원
5차 년도	□ C-14 및 기초화합물([14C]KCN 등 3종) 공급을 위한 생산체계 구축 □ 치료용 핵종 주기적 생산 연구 및 활용성 검증 □ RI-융복합 시제품 제작	□ C-14 기초화합물 3종 생산 및 국내 공급 착수 (국내수요의 5% -> 이후 연구로에 장입된 표적 조사 년 수가 증가됨에 따라 생산량도 증가) □ 치료핵종 2종 국내 공급 □ 저에너지 방출선원(Cs-131) 시제품 생산	8억원
	□ 자동화를 통한 pair RI 양산기술 개발 □ 테라노스틱 pair RI 이용기술 개발	□ Pair RI 및 Pd-103 생산공정 자동화시스템 확보 □ pair RI 연구용 핵종 2종 국내 공급 □ 테라노스틱 RI 이용 영상기술 분석법 확보	7억원
	□ Sr-82/Rb-82 발생기 시험품 개발	□ Sr-82/Rb-82 발생기 시험품 (용량 ≤10 mCi/발생기)	5억원
기대 효과	❍ 국가 동위원소 프로그램 내에서 안정적인 동위원소 생산과 국내외 공급을 위한 기술기반 제공 - 국제적 경쟁력을 갖춘 기술을 기반으로 동위원소 기업군 육성에 기여 - 국가 과학기술 발전을 위한 연구용 동위원소 안정공급체계에 필수 기술 제공 - 생산에서 이용까지 연구 분야 수직 계열화를 통해 기술개발 시너지 효과 뿐만 아니라 파생기술의 산업화 촉진 ❍ 세계 5위 동위원소 생산능력 확보와 제품 수출 산업화 실현과 대형시설 수출의 잠재적 기회 획득 러시아 독점공급 핵종인 C-14 원료물질/기초화합물의 경우 세계시장 20% 점유를 고려할 때 600억 규모의 국제사업 창출 가능 ❍ 동위원소 생산에서 이용연구까지 연계를 통해 기술개발 시너지 효과 뿐만 아니라 파생기술의 산업화 촉진
사업기간/예산	❍ 총 5년(2+3)/ 93억원

과제-2		고 기능성 식물자원 및 양성자빔 육종기술 개발

연구 목표	❍ 방사선육종 및 유전체 기술을 활용한 신규도입 및 기능성 두류 유전자원(품종) 개발(4종) 및 실용화 ❍ 방사선육종 자원을 이용한 천연물 기능성 소재 개발(3건) 및 시제품 제작(1건) ❍ 양성자가속기를 활용한 작물육종 기반기술 개발 및 식물(15종)별 사용자 가이드라인 정보 구축
연구 필요성	❍ 전 세계적 환경변화 대응 고부가가치 유전자원 개발 실용화 필요성 대두 - 동계 재배가 가능하나 전량 수입에 의존하고 있는 기능성 신도입 두류의 국산화 품종 개발을 통한 농가 신소득 작물화 및 국민 건강개선 소재 국산화 시급 ❍ 각국의 유전자원 보호정책에 따라 방사선육종 천연물 소재 개발의 필요성 부각 - 기존 생약 및 건강기능성 식품에 활용되는 천연물 소재 원료가 대부분 국외에서 수입되고 있어 국내 개발 품종을 대상으로 한 국산화 소재개발 및 활용이 시급 ❍ 대규모 양성자가속기시설 및 방사선육종연구센터 구축에 따른 활용분야 다변화 및 활용도 제고 - 양성자가속기연구센터(건설비용: 약 3,000억 원)가 구축되어 ‘13년부터 양성자 빔 조사 서비스를 제공 중이나, 돌연변이 유기 적정 조사 조건, 변이효율 및 변이기작 등의 기반연구 미비로 대형 연구시설의 활용도 제고를 위한 기초연구 필요
구분	연구내용	연구성과	연구비
1차 년도	방사선 후대 대두 유전자원 고정계통의 파이토케미컬 고함유 유전자원 선발 대사성질환(당뇨, 비만) 개선용 lentil bean, L-Dopa 고함유 국내 월동가능 faba bean 유전자원 선발 및 변이 유기	대두 mass profiling 활용 고기능성 유용성분 함유 자원 선발(150개 이상) 방사선육종 변이 population 구축(1500개 이상)	4억원
	방사선육종 기능성 육성 계통의 대사체(metabolomics) 발현 HPLC 패턴 및 LC/MS분석 metabolomics 기반 대사성질환 및 항노화 생리활성 분석 방법 구축	방사선육종 두류 100계통 이상의 LC 패턴 DB 구축 생리활성 screening protocol 제작	4억원
	식량/특용 작물(5종)의 양성자빔 조사조건(MeV, Dose)에 따른 M1세대 LD50, RD50 분석 양성자빔 조사조건(MeV, Dose)에 따른 모델식물(벼, 애기장대) 생체영향(물리적/화학적) 분석 및 M1세대 감수성 평가	식량/특용 작물(5종) LD50, RD50 정보 구축 양성자빔 조사조건에 따른 모델식물 생체영향 및 감수성 데이터 구축	5억원
2차 년도	파이토케미컬 고함유 대두 계통 특성 분석 및 유전체(genomics) 변이 탐색 유용 돌연변이 자원 선발 및 특성 분석	유전체 기반 특이적 분자마커 개발(1개 이상), 고기능성 대두 선발 체계 구축 및 품종화 기초 데이터 확보 고기능성 lentil bean, faba bean 선발(1000개 이상) Faba bean 내한성 관련 유전자 탐색	5억원
	천연물 대사체 분리를 위한 방사선육종 faba bean, lentil bean 자원 확보 및 고기능성 물질 비교 분석 방사선육종 기능성 육성 계통 활용 생리활성 비교 분석 및 대사성질환, 노화 개선 효능 평가	고기능성 두류 계통 1개 이상 선발 대사성질환 제어 및 노화개선 효능 우수 계통 1개 이상 선발	6억원
	채소/과수 작물(5종)의 양성자빔 조사조건(MeV, Dose)에 따른 M1세대 LD50, RD50 분석 양성자빔 조사조건(MeV, Dose)에 따른 모델식물 M2세대 표현형(phenomics) 평가	채소/과수 작물(5종) LD50, RD50 정보 구축 양성자빔 변이 유기 최적 조건 산출방법 확립	7억원
3차 년도	실용화 가능 파이토케미컬 고함유 대두 품종 개발 방사선육종 고기능성 lentil bean, faba bean 세대고정 및 omics 연계 분석	고지방산 대두 신품종 1건 국산화, 품종화 기초데이터 확보(300개 이상) abiotic, 기능성 및 형질변이 관련 유전자 규명과 분자마커 개발(1개 이상)	5억원
	방사선육종 기능성 육성 계통 활용 생리활성 비교 분석 및 대사성질환, 노화 개선 효능 평가 방사선육종 식물자원 고정계통으로부터 대사성질환 제어 및 노화개선 대사체 분리/구조분석, 작용 기작 규명	대사성질환 제어 및 노화개선 효능 우수 계통 1개 이상 선발 대사성질환 제어 및 노화개선 대사체 1종 이상 선발 및 구조분석 완료	6억원
	화훼/유지 작물(5종)의 양성자빔 조사조건(MeV, Dose)에 따른 M1세대 LD50, RD50 분석 모델식물 생체영향 및 phenome 데이터 상관관계 분석 및 최적 조사조건 적용 대규모 M1, M2 population 구축	대표작물(15종) LD50, RD50 정보 구축을 통한 양성자빔 육종 사용자 가이드라인 제공 모델식물 생체영향 및 표현형 변이 상관관계 규명	7억원
4차 년도	산업체 연계 대두 품종 실용화 연구 대사성질환 개선용 lentil bean, L-Dopa 고함유 국내 월동가능 faba bean 품종 개발	고올리고당 대두 신품종 1건, 가공적성 검정 및 활용을 통한 가공용 대두 실용화 방안 확립 국산화 신품종 2건 타겟 이차대사산물 합성 유전자 및 유전체 규명	5억원
	질환동물모델에서 두류 및 faba bean의 대사성질환 및 항노화 효능 평가 양성자빔 조사를 통해 획득된 방사선육종 식물자원의 대사체 패턴 비교분석	대사성질환 및 항노화 후보소재의 전임상 수행 결과 양성자빔 돌연변이 식물자원의 HPLC 패턴 DB 구축	8억원
	모델식물 양성자빔/감마선 유래 특정형질 변이체 대상 genomics 비교분석 양성자빔 최적 변이 유기 조사조건 적용을 통한 대표작물(벼 및 고추) 대규모 돌연변이 population 구축	전장 유전체 분석을 통한 양성자빔 특이 변이정보 구축 양성자빔 기반 대표작물(벼 및 고추) 대규모 유용 돌연변이 집단 구축	5억원
5차 년도	산업체 연계 대두 품종 실용화 lentil bean, faba bean 품종 실용화 연구	가공용 대두 실용화 및 기술이전 대사성질환 개선용 lentil bean 및 L-Dopa 고함유 faba bean 기능성 식품소재 실용화 방안 확립 MAS(MAB) 시스템 개발, 분자마커 특허화 및 논문화	5억원
	방사선육종 식물자원의 최적 추출조건 확립 및 대사체 함량 표준화 작업 수행 제형연구를 통한 대사성질환 및 노화 개선 두류 품종 활용 기능성 가공 시제품 제작	사업화를 위한 예비실험 완료 시제품 제작 1건	8억원
	모델식물 양성자빔/감마선 유래 genomics 기반 변이 메커니즘 분석 양성자빔 최적 변이 유기 조사조건 적용을 통한 대표작물(벼 및 고추) 유용 유전자원 선발	양성자빔 변이 메커니즘 규명 양성자빔 기반 대표작물(벼 및 고추) 돌연변이 유용 유전자원 개발(4건)	5억원
기대 효과	❍ 기후변화 대응 내한성 및 기능성이 강화된 신규 도입 두류의 국산 신품종을 개발•보급함으로써 동계 신규 농가 소득작물화 및 가공식품 산업화 가능 ❍ 방사선육종 식물자원으로부터 고기능성 원료 및 소재를 개발 활용함으로써 성인병, 만성질환의 예방을 통한 국민의료비 절감 및 건강증진으로 삶의 질을 향상 ❍ 기능성 천연물 원료의 경우 대부분 수입에 의존하고 있어, 국내에서 지표성분이 증진된 방사선육종 산물을 활용한 성인병 및 노화방지 천연물 소재가 개발될 경우 상당한 수입대체 효과 (2013년 노화방지 천연물 원료 수입액: 1,880억 원) ❍ 고 LET 방사선을 활용한 방사선육종 기술의 첨단화로 국가적 차원에서 건설(예정)된 양성자가속기 및 중이온가속기 등 대형가속기 연구시설의 활용도 제고 및 새로운 융합연구의 패러다임 제시 ❍ ①첨단 방사선육종 기술개발→ ②육종에 의한 우수 유전자원 개발 및 보급→ ③육종자원 활용 기능성 식·의약소재 개발 실용화 성공 사례를 다수 발굴하여 방사선육종을 활성화하고 신산업 발전 견인
사업기간/예산	❍ 총 5년(2+3)/ 85 억원

과제-3		에너지소재-연성물질-산업구조재료 중성자산란 연구개발

연구 목표		❍ 중성자 과학 연구거점으로서 하나로 중성자산란장치와 기술을 이용한 에너지저장/변환소재, 연성물질, 산업구조재료 구조-물성 측정, 분석 기술개발 - 아시아-오세아니아 중성자과학 선도 연구거점으로 국제적인 연구시설로의 도약 - 첨단 중성자 소각산란 기술개발과 중성자산란 신기술 활용 연성물질 산업응용 연구 - 중성자산란 기반 이차전지 고용량 양극재료 물질을 대상으로 측정 영역(0.05 nm ~ 20 cm)에 따른 차원별(1,2,3) 구조 측정/분석 기술개발 - 중성자 영상-산란기술 융합, 산업구조재 성능과 안전성 시각화-정량적 평가기술개발
연구 필요성		❍ 중성자산란 기반 연성물질 연구 활성화와 산업 응용 연구 확대를 위한 산란, 분석기술 개발 중요성 - 고분해능, 극한시료환경, 실시간/실상황 분석, 데이터 해석기술 등 첨단 중성자산란 기술을 개발하고 이를 바탕으로 X-선 산란, 유변특성 등 다양한 분석기술을 융합하여 연성물질 물성 평가 기반 확립. - 탄성/비탄성산란 연구를 통해 산업용 연성재료의 구조-동력학연구에 의한 물성향상 기술개발 ❍ 고용량 이차전지/에너지 저장-변환 물질 물성 향성을 위한 중성자산란 측정/분석 기술개발 중요성 - 중성자산란을 이용한 고용량 이차전지 양극재료의 경원소의 격자구조 변형 평가 기술 확립 - 측정 영역에 따른 중성자산란 실시간 측정/분석 기술 개발로 고용량 양극재료/열전 물질 산업의 기초 원천기술 확보 기여 ❍ 3차원 영상-소각산란-회절간의 중성자 빔 융합 기술개발과 이를 활용한 첨단 신소재 물성 분석 연구는 국가거대연구시설만이 창출할 수 있는 첨단 대형과학 연구 성과를 도출하여 국가 경쟁력 향상에 기여하고 나아가 산업/국방용 소재부품 개발 및 사회 인프라 건전성 평가 기술 구축에 높은 파급효과를 창출할 수 있는 필수 연구 항목이다. - 원자력, 자동차, 조선/철강, 국방 등 국가기간 산업 신소재 미세구조와 물성, 기능, 부품 성능 및 안전성, 수명 등에 대한 과학적 핵심 기술을 제공할 필요가 있음 - 중성자산란 활용 신소재 개발과 부품, 공정상의 물성 측정에 대한 연구 분석 수요는 산학연에 걸쳐 매우 다양하며 시급성이 높아 이미 분석 연구 다수가 대기 중인 상황임
구분		연구내용	연구성과	연구비
1차 년도	￭ 고분자 복합재료 구조분석을 위한 파장분해능 3% 이하 소각산란 측정 시스템 개발 - 전산모사 및 pyrolitic graphite (PG) 결정 단색기 제작 ￭ 산화그래핀-고분자 복합체 박막 제작 및 열적 특성 연구 - 대면적 (> 3인치) 복합체 박막 제작 - 반사율 이용 산화그래핀에 의한 고분자 열적 안정성 정량적 평가 (T < 523 K) ￭ 고온, 고압 비탄성 중성자산란 시료환경 장치 설계 - 고온(273~600 K), 고압 (~100 bar) 시료환경장치 설계		￭ PG 결정 단색기 제작품 ￭ 고분자-그래핀 나노 박막 제작품 ￭ 고온, 고압 시료환경장치 설계문서 ￭논문 5편 (상위 10% 1편)	13억원
	￭ 이차전지 양극 재료 0.05 nm 영역의 3차원 격자구조 안정성 측정/평가 기술 개발 - 극한 환경(1.5 K, 10 kbar, 3 T)에서 대용량 상용(NCM, Li-excess) 및 차세대 양극 소재 구조 변화 측정 시스템 구축 - 실시간 온도, Gas 측정/분석 체계화를 통한 이차전지 대용량 양극소재 구조 안정성 평가 시스템 확립 ￭ 자기 에너지 저장/변환 박막 중성자 반사율 측정기술 개발 - 강자성 금속/강유전 산화물 이종계면 측정 분석		￭ 이차전지 양극 소재 0.05 nm 영역 구조 안정성 측정/평가 연구 극한환경 구축(1.5 K, 10 kbar, 3 T) ￭ 실시간 온도, Gas 측정을 통한 이차전지 안정성 측정/평가 시스템 확립 ￭ 금속/산화물 박막 구조 반사율 측정기술 개발 ￭ 논문 4편 (상위 10% 1편) ￭ 인력양성교육 개최 1건
	￭ 중성자 에너지 선택 영상 기반 미세구조 시각-정량 측정 시스템 구축, 분석기술 개발 - 냉중성자 이용 에너지 선택 (0.1Å 구분형) 영상 측정 시스템 구축 ￭ 차세대 3D-프린팅 소재 변형물성 분석, 예측 해석법 개발 - 첨단 고부가 산업공정(3D-프린팅) 소재 변형거동 분석 - 3D-프린팅 소재 미시 변형거동 전산모사 기술 개발		￭ 냉중성자 이용 에너지 선택 영상 장치 ￭ 3D 프린팅 소재 변형물성 예측 해석 모델링 기법 ￭ 논문 4편
2차 년도	￭ 고분자 복합재료 구조분석을 위한 파장분해능 3% 이하 중성자 소각산란 활용 연구 - PG 결정 단색기 설치 및 빔 특성 평가, 시료 측정 및 분석 ￭ 중성자/X선 소각 산란기술 복합 활용 상보적 이용기반 구축 - 넓은 측정 영역(1 – 300 nm)에서의 중성자/X선 절대산란강도 표준화 방법 확립 - 중성자/X선소각산란 복합활용 데이터 측정/분석 기법개발 ￭ 산화그래핀-고분자 복합체 확산 거동 분석 - 중성자 반사 이용 산화그래핀 층상 구조내 고분자 박막의 나노 확산 (50 nm 이하) 거동 변화 측정 - 산화그래핀 층상 구조내 고분자 박막 두께 (20 ~ 100 nm)에 따른 유리전이온도 측정 및 동역학 결과 비교 연구 ￭ 비탄성 중성자산란 이용 자기조립 연성물질 구조 상전이 연구 - 고온/고압 시료환경장치 제작 및 설치. - 중성자 산란을 이용한 자기조립 연성물질 구조 상전이 연구		￭ 고 파장분해능 SANS 옵션 활용 측정결과 ￭ 고분자-산화그래핀 복합체의 유리전이온도 측정 데이터 ￭ 논문 5편 (상위 10% 1편) ￭ 인력양성/학위과정 1건	20억원
	￭ 이차전지 양극 물질의 1~20 μm 영역 3차원 국소구조 변형 제어 기술 개발 - 외부인자 조절 이차전지 대용량 양극재료 국소구조 변형 유도 기술개발 - 이차전지 나노기반 양극 소재의 국소 구조 변형을 통한 성능 향상 연구 ￭ 내/외부 환경 변화에 따른 이차전지 전극 물질의 나노 격자구조 평가기술 개발 - 이차전지 전극재료의 나노영역 구조변화 특성평가 연구 - 산란 기법 적용 이차전지 나노 양극/음극 소재에 대한 격자 구조 평가 기술 확립 - 중성자/X-선 산란 이용 전극물질의 실시간 충/방전 나노구조 측정/평가 시스템 구축 ￭ 에너지 박막 재료 실시간 중성자 반사율 측정기술개발 - 이차전지 소재의 나노영역 계면/박막 연구를 위한 반사율 구조 연구		￭ 전극물질의 실시간 충/방전 나노구조 측정/평가 시스템 구축 ￭ 전극물질 표면측정 나노영역 in-situ 반사율 환경 구축 ￭ 이차전지 반사율 측정용 충방전 셀 시스템 구축 ￭ 전극물질 격자 구조 변화 측정/분석 기술 ￭ 논문 5편 (상위 10% 2편) ￭ 인력양성교육 개최 1건
	￭ 중성자 에너지 선택 영상 기반 미세구조 분석기술 활용 산업구조재료 거시 물성 측정 - 열처리 조건에 따른 대면적 (40x40 mm2 급) 미세구조 정량적 분석 기술 개발 - 용접 조건에 따른 금속재료의 거시적 미세구조 시각화 ￭ 열적 기계적 변형 공정모사 환경장치 구축 및 거시적 물성 분석기술 개발 - 열/소성가공 산업공정 모사 방위선택형 환경장치 구축 - 인장/고온 변형 (900°C, 20kN) 거시적 물성 분석기술 개발		￭ 금속재료의 미세구조 시각-정량화 분석기술 ￭ 방위선택형 고온인장 환경장치 ￭ 논문 5편 (상위 10% 1편) ￭ 국제협력/회의 1건
3차 년도	￭ 멀티 핀홀 기반 극소각(Q<0.0002 A-1) 고분해능 중성자 소각 산란 측정 시스템 개발 - 극소각 산란 측정모드 전산모사 - 극소각 측정 시스템 설치 ￭ 산화그래핀-나노입자 복합체 박막 제작 - 고배열된 나노입자 (15 nm 이하)-산화그래핀 단층막 제작 - 나노입자 배열 구조에 따른 자기적 특성 변화 측정 ￭ 산업용 연성물질 물성향상 연구를 위한 실상황 시간분해 비탄성산란 측정기법 개발 - 실상황(RT~600 K) 시간분해 비탄성산란 측정 시스템 구축 - 시료환경 장치-시간분해 비탄성산란 측정 모드 동시제어 프로그램 개발		￭ 고효율 극소각 중성자소각산란 측정시스템 ￭ 복합체 박막의 TEM/SEM 데이터 ￭ 실상황 시간분해 비탄성산란 측정 시스템 ￭ 논문 5편 (상위 10% 1편)	25억원
	￭ 탄성 중성자산란을 이용한 이차전지 전극물질의 정렬/비정렬 격자구조 변화 연구 - 대용량 이차전지 양극소재 및 고체전해질 이종원소 도핑에 대한 국소구조 변형 제어 및 이온전도 메커니즘 연구 - 0.05 nm 영역의 구조 변형 유도를 통한 이차전지 소재의 전/자기적 물성 변화 연구 - 3차원 국소 구조 평가를 위한 산만산란(diffuse scattering) 구조 측정/분석 기술 ￭ 자기에너지 변환 박막 편극중성자 반사율 측정기술 개발 - 산화물 이종계면기반의 에너지 박막 소재 측정 연구		￭ 산만산란 구조분석 기법 적용 전극물질 3차원 국소구조 분석 기술 ￭ 이차전지 소재 전/자기적 물성 변화 측정/분석 기법 ￭ 편극중성자 적용 에너지 계면 분석기술 ￭ 논문 5편 (상위 10% 2편) ￭ 인력양성교육 개최 1건
	￭ 고온/변형 공정모사 중성자 소각산란 환경장치 구축 - 항공기/원전/국방용 고온/인장 환경 (900°C, 20kN) 구현 산란장치 구축 - 실시간 고온변형 중성자 소각산란 측정기술 개발 ￭ 열적 기계적 변형 물성 분석기술 기반 열가공 공정 거시적 물성변화 측정 - 열가공 산업공정모사 (최대승온 10°C/s) 비평형 물성측정 - 자동차/철강/국방용 mm 스케일 소형시험편 기계적 물성 평가 시스템		￭ 중성자 소각산란용 고온인장 환경장치 ￭ 소형 시험편 기계적 물성 측정 장치 ￭ 논문 5편 (상위 10% 1편)
4차 년도	￭ 멀티 핀홀 기반 극소각(Q<0.0002 A-1) 고분해능 중성자 소각 산란 측정 시스템 이용 연구 - 극소각 측정 시스템 빔특성 평가, 시료 측정 및 분석 ￭ 산화그래핀-고분자 복합체 박막의 나노 자기조립체 형성 - 산화그래핀 단층막에 의한 고분자 공중합체 박막 자기조립 구조(50nm 이하의 나노패턴) 구현 - 중성자 반사 및 SIMS 이용 산화그래핀-고분자 복합체 박막의 나노 구조 측정 - Rheo-REF 이용 고분자 박막의 구조 및 유변특성 분석 ￭ 시간분해 비탄성 중성자산란 데이터 해석 소프트웨어 개발 - 시간분해 비탄성 중성자산란 데이터 해석 소프트웨어 개발 - 개발 소프트웨어 활용 자기조립 연성물질 동역학 해석 연구		￭ 고효율 극소각 중성자소각산란 측정 결과 ￭ 중성자 반사 및 SIMS 데이터 비교 분석 결과 ￭ 시간분해 비탄성산란 데이터 해석 프로그램 개발 및 배포 ￭ 논문 6편 (상위 10% 1편) ￭ 수탁과제수주 1건	25억원
	￭ 중성자/X선 산란 기반 20 μm 이하 영역 국소구조 변형 이해를 통한 에너지소재의 전자기적 물성 향상 연구 - 이차전지 양극/고체전해질 소재의 입자크기 제어 합성 및 탈리 기술 개발을 통한 성능 향상 - 대용량 이차전지 양극소재 계면 제어를 통한 성능 향상 및 전극 표면 구조 분석 기술 개발 - 유무기 복합 에너지 물질의 3차원 격자 구조 연구 ￭ 계면제어를 통한 자기 에너지 변환 소재 물성향상 연구 - 이온 전도성 다층박막의 계면구조-물성 상관관계 연구		￭ 대용량 이차전지 양극 소재 계면 제어를 통한 성능 향상 ￭ μm 영역에서의 이차전지 소재 및 전극 변화 측정/평가 시스템 구축 ￭ 논문 5편 (상위 10% 2편) ￭ 인력양성교육 개최 1건
	￭ 고온/변형 공정모사 중성자 소각산란 측정기술 기반 첨단 고온재료 미세구조 변화 측정 연구 - 고온변형 공정모사 중성자 소각산란 측정분석 기술개발 - 고온재료(니켈/원소제어강) 미세구조 소각산란 정량화 분석기술 ￭ 차세대 3D-프린팅 소재 거시응력 분석/예측 해석법 개발 - 첨단 고부가 산업공정(3D-프린팅) 소재의 잔류응력 (오차 ±30 MPa 이내) 측정 - 3D-프린팅 소재의 잔류응력 예측 계산 기술 개발		￭ 고온재료 (니켈/원소제어 강)의 미세구조 소각산란 정량화 ￭ 3D 프린팅 소재 잔류응력 예측 해석 모델링 기법 ￭ 논문 5편 (상위 10% 1편) ￭ 국제협력/회의 1건
5차 년도	￭ SANS를 활용한 고분해능(∼100μm) 영상 기법 개발 - 영상 데이터 획득용 시료이송대 설치 - 영상획득용 SANS 실험 및 데이터 처리 프로그램 개발 ￭ 산화그래핀-고분자 자기조립 패턴에 나노입자의 나노정렬 형성 연구 - 물-공기 계면에서 산화그래핀 복합된 고분자 나노패턴 형성 및 구조 측정 - 산화그래핀-고분자 자기조립 패턴에 선택적 나노입자 흡착을 통한 나노 정렬 구조 제작 ￭ 시간분해 비탄성 중성자산란을 이용한 산업용 연성재료(구조용 고분자 복합재료) 물성향상 연구 - 시간분해 비탄성산란 이용한 산업용 연성재료 물성 평가 - 비탄성산란을 이용한 산업용 연성재료 물성향상 기술개발		￭ 중성자소각산란/영상 복합 데이터 측정시스템 ￭ 중성자 반사 및 GISAXS 데이터 분석 결과 ￭ 산업용 고분자소재 물성평가용 비탄성산란 측정/분석기법 개발 ￭ 비탄성산란 전산 모사 시스템 구축 ￭ 논문 6편 (상위 10% 1편)	25억원
	￭ 물성향상 기작 연구를 통한 차세대 에너지 저장 물질 제시 - 센티미터 영역 2차원 구조 변화 가시화 장비 구축 - 측정 영역(0.05nm~ 20cm)/ 차원별 구조 변화 측정 기술 기반 전지셀 시스템 연구 - 중성자 융합 분석 기술을 통한 새로운 고용량 에너지 저장 물질 연구 및 에너지 저장 기구 제시 - 결정공학적 기법을 활용한 기능성 유무기 복합물질 구조 연구 ￭ 중성자/X선 활용 에너지 변환 박막 반사율 측정연구 - 중성자/X선 활용 이온전도성 자기박막 계면 비교 분석연구		￭ 충방전에 따른 리튬 이온의 센티미터 단위 거동특성 분석용 중성자 영상 분석법 ￭ 중성자/X선 반사율 융합 에너지 박막 계면 분석법 ￭ 물성 향상된 에너지소재 후보 물질 3건 제시 ￭ 논문 6편 (상위 10% 2편) ￭ 인력양성교육 개최 1건
	￭ 영상-산란(NR-SANS) 융합 결함/균열파단 시각-정량화 연구 - 중성자 영상-산란(NR-SANS) 융합 측정기술 개발 - 산업재료 균열/결함/파단 현상의 중성자 빔 적용 시각화-정량적 분석 (1nm-100μm 구간) ￭ 중성자산란-회절(SANS-RSI)융합 미세결함/응력 정량적 상관관계 연구 - 중성자산란-회절 융합 측정기술 개발 (3mm 공간분해능) - 열/가공 부품소재 미세결함-응력간 정량적 상관관계 분석		￭ 균열/결함/파단 현상 중성자 시각-정량 측정 기술 ￭ 열/가공 부품소재 미세결함- 응력간 상관관계 분석 기술 ￭ 논문 6편 (상위 10% 1편) ￭ 국제협력/회의 1건
총계				108억원
기대 효과		❍ 연성물질 관련(화장품, 식품, 세제, 제약, 바이오 등) 연구 분야에서 핵심적인 기술로 부각되고 있는 중성자산란기술을 적용함으로서 새로운 제품개발 및 기능 향상에 크게 기여할 수 있으며 국가 경제 발전에 높은 시너지 효과를 창출할 것으로 기대된다. ❍ 대용량 이차전지 전극물질, 고효율 태양전지재료, 신소재 열전물질 개발을 위해 중성자산란의 강점을 이용하여 다양한 측정영역에 따른 차원별 구조측정/분석의 특화된 방법을 개발하고, 이를 이용한 선도적 에너지물질 연구를 수행한다. 산업체의 하나로 이용을 적극 유도하여 관련 산업의 원천기술 확보에 기여한다. 이를 통해 하나로 시설에서 기초과학적 연구는 물론 산업체 응용 연구 확대 및 고도화, 산업적 파급효과가 높은 성과 창출을 통해 방사선 분야 대국민 인식 개선에 기여한다. ❍ 고투과능, 에너지선택 중성자 빔 기술을 기반으로 영상-산란-회절 장치를 활용하여 미시-거시적 멀티스케일 재료물성 분석기술을 개발함으로써 첨단 산업/국방용 신소재 물성, 부품소재의 성능/안전성 연구가 가능하다. ❍ 원전, 교량, 철도, 화학 플랜트 등 사회적 공용 대형구조물의 열/변형 등의 복합 제조 공정 및 장기간 반복운전에 대한 재료 열화, 성능저하 부분에 직접적인 측정 데이터 기반 측정 결과물을 제시하여 대 국민 안전 인식에 대한 원자력 사업의 기여 및 구조물 성능 향상에 대한 질의를 과학적, 기술적으로 대응 할 수 있다. ❍ 산업체 제조 기술적 문제 해결을 통해 환경 개선, 에너지 문제, 지구온난화 등에 관련된 연구 수행을 통해 원자력 연구개발 분야의 대 사회 기여에 대한 인식을 제고 할 것이다.
사업기간/예산		❍ 총 5년(2+3)/ 108 억원

과제-4		연구로 이용 차세대 반도체 도핑 및 분석 기술 개발

연구 목표	❍ (제1세부) SiC 반도체 중성자 도핑 기술 개발 ❍ (제2세부) 연구로 중성자 포획반응 기반 반도체 비파괴 분석 기술 개발 ❍ (제3세부) 소재 격자 결함 분석을 위한 양전자 소멸 분광 기초 기술 개발
연구 필요성	❍ SiC 균일 도핑과 같은 차세대 반도체 산업의 핵심 난제기술 해소 요구에 선제적 대응 필요 - 연구로 중성자와 물질리포밍 분야 융합을 통한 미래 선도 기술 개발 가능성 탐색 ❍ 중성자포획 반응 기반 비파괴 분석 신기술을 개발하여 첨단 재료 분석의 다양한 난제를 해결 - 연구로 이용의 산업화 저해 요소에 대한 적기 해결을 통해 관련 산업 파생 - 미개척 연구로 방사선 분광 기술 개발을 통한 하나로 활용 증대 필요
구분	연구내용	연구성과	연구비
1차 년도	□ SiC 조사에 의한 잔류 방사능 평가 □ SiC 핵자료 확보, 검증 및 전산모사 준비 □ 12인치 대용량 균일 중성자도핑 방법론 개발	□ SiC 중성자방사화 평가 자료 □ SiC 중성자도핑 전산모사를 위한 기초자료 확보 □ 12인치 균일 조사 방법론 도출	9억원
	□ 반도체 분석용 k0-INAA 표준화법 개발 □ 대용량 시료 검출 효율 보정 알고리듬 개발 □ 중성자깊이분포 측정용 불활성 기체 시료함 설계	□ 반도체 분석용 k0-INAA 표준화 검증 자료 □ 검출 효율 보정 알고리듬 □ 불활성 기체 시료함 설계 자료
	□ 즉발감마선 이용 고밀도 양전자빔 생성 연구 □ 노내 반사체 γ-β 컨버터 양전자 생성 장치 설계	□ 고밀도 양전자빔 생성 자료 □ 노내 반사체 양전자 발생 장치 설계 자료
2차 년도	□ 노심 모델 구축 및 조사공 내 중성자 특성 평가 □ SiC 균일 중성자도핑 방법론 개발 □ 12인치 대용량 균일 중성자도핑 전산모사	□ SiC 중성자도핑용 연구로 노심 모델 확보 □ SiC 균일 중성자도핑 방법론 □ 12인치 도핑 전산모사를 통한 조사 방법론 확립	20억원
	□ 반도체 분석용 즉발감마선방사화분석 기술 개발 □ 반도체 근표면 분석용 불활성 기체 시료함 개발 □ 배열형 복합 금속 방사화 이용 도핑공 특성 연구	□ 즉발감마선방사화분석 반도체 분석 방법론 □ 근표면 분석용 불활성 기체 시료함 □ 중성자 도핑 조사공 특성 자료
	□ 노내 반사체 γ-β 컨버터 양전자 발생 컨버터 개발 □ 양전자소멸분광용 검출 어레이 구성 및 평가	□ 감마선-양전자 발생 컨버터 개발 □ 양전자 측정용 검출기
3차 년도	□ SiC 균일 중성자도핑 장치 설계 □ SiC 중성자도핑에 의한 조사결함 생성 기작 확인	□ SiC 중성자도핑 장치 설계 자료 □ SiC 조사결함 특성 자료 확보	20억원
	□ 신호중첩 보정기술 개발 □ 반도체 불순물 깊이 분포 분석 기술 최적화 □ 불순물 깊이분포측정 및 전기적 특성 상관 연구	□ 신호중첩 보정 알고리듬 □ 불순물 깊이 분포 분석 기술 최적화 자료 □ 불순물 깊이분포와 전기적 특성 상관자료
	□ 양전자빔 수송용 자장 튜브 기술 개발 □ 노내 고밀도 양전자빔 인출 계통 설계	□ 양전자빔 수송 자장 튜브 시제품 □ 노내 고밀도 양전자빔 인출 계통 설계 자료
4차 년도	□ SiC 중성자도핑 장치 제작 □ SiC 중성자도핑 조사결함 평가 방법론 확보	□ SiC 중성자도핑 조사 장치 □ SiC 조사결함 평가 방법론	20억원
	□ 극미량(ppm~ppt 수준) 불순물 분석 기술 개발 □ 중성자깊이분포측정법 이용 조사결함 분석법 개발 □ 중성자 조사 균질도 측정 정밀도 향상 연구	□ 극미량 분석 최적화 조사/계측 조건 자료 □ 조사결함 근표면 깊이분포분석법 □ 중성자 조사 균질도 측정 정밀도 향상 자료
	□ 양전자빔 생성 및 인출 계통 평가 □ 노내 고밀도 양전자빔 인출 계통 시제품 개발	□ 양전자빔 생성 및 인출 계통 평가 자료 □ 양전자빔 인출 계통 시제품
5차 년도	□ SiC 균일 중성자도핑 장치 개발 및 성능 평가 □ SiC 중성자도핑 시험 조사	□ SiC 도핑 장치 성능 평가 자료 □ SiC 도핑 시험 조사 평가 자료	20억원
	□ Si/SiC 효율 결정을 위한 부피 표준 시료 개발 □ 중성자깊이분포측정 이용 조사결함 근표면 분석 □ 중성자 조사 균질도 향상 기술 검증	□ Si/SiC 효율 결정을 위한 부피 표준 시료 □ Si/SiC에 대한 조사결함 깊이분포 측정 자료 □ 중성자 조사 균질도 향상 자료
	□ 양전자빔 노외 시험 인출 □ 양전자빔 특성 평가	□ 양전자빔 노외 시험 인출 □ 양전자빔 특성 평가 자료
총계			89억원
기대 효과	❍ 최소한의 비용으로 차세대 반도체 소재인 SiC에 대한 중성자도핑기술 상용화를 세계 최초로 달성 - 상용 기술 선제적 확립 시 도핑시장 선점 및 SiC 업계 난제 해결 - 국내에 태동하고 있는 SiC 산업의 세계 시장 선점에 기여 ❍ 다양한 분광 분석 기술 개발로 관련 산업의 병목 해소를 통한 산업 파급 효과 창출 - 소재 분석 기술 개발을 통해 반도체 산업 경쟁력 강화에 기여 ❍ 기 구축된 방사선 대형연구시설을 국가적으로 활용하고자 하는 국가 사회적 요구에 부응
사업 기간 /예산	❍ 총 5년(2+3)/ 89 억원

과제-5		복합 방사선 보안검색기 개발

연구목표	복합방사선(이중에너지 X-선 및 중성자)을 이용한 물질구분 능력이 향상된 보안검색기 개발 (공간분해능 5mm이하, 핵물질/폭발물 구분, 스캔속도 2분/대)
연구필요성	❍ 세계적으로 테러 대비 물류보안이 강화됨에 따라 보다 세밀한 물질정보, 특히 핵물질/폭발물을 식별할 수 있는 보안검색기 필요 - 9·11 테러 이후 항공화물에 대한 전수검사 시행 중 (미국 교통보안청, 2010년) - ‘20년까지 전수검사에 따른 보안검색장치 등 발생비용은 약 37억 5천만 달러로 예상됨( 한국무역협회, 2010년) - 복합방사선(이중에너지 X-선 및 중성자)를 이용한 폭발물, 핵물질 자동판독 보안검색기 개발 필요 ❍ 미래시장 선점 및 물류보안 확립을 통한 국민 안전과 행복한 미래사회 구현 - X-선 물류보안검색기 세계시장은 연평균 5.1%로 성장하여 ‘20년 5조 2,000억원 시장 형성 - 전량수입에 의존하고 있는 물류보안 검색기의 국산화 및 물질구분 능력이 대폭 향상된 보안검색기 개발을 통한 미래시장 우위 확보 - 정치적, 종교적 테러의 심화/고도화에 따른 국가적 사회안전망 구축과 공항, 항만, 군사시설 등 국가 주요 기간시설 보호
-
구분	연구내용	연구성과	연구비 (억원)
1차 년도	￭ 복합방사선 발생장치 시스템 설계 및 부분품 제작 - 복합방사선 발생장치 설계 - 3/6 MeV X-선 가속장치 부분품 제작 - 복합방사선 보안검색기용 이송장치, 제어 및 차폐·방호 시스템 설계	￭ 복합방사선 발생장치 시스템 설계 및 부분품	10억원 (정부 10)
	￭ 복합방사선용 영상시스템 요소기술개발 - 어레이형 PIN photodiode 설계/시험제작 및 성능평가 - 산화물계 섬광체 및 플라스틱 섬광체 결합 센서모듈 시험제작 및 성능평가 - X-선 영상센서용 아날로그 회로 설계 및 제작 (64채널/모듈) - X-선 영상획득 회로 설계 및 제작(64채널/모듈) - 이중에너지 X-선 영상 알고리즘 및 중성자 영상 전산모사 - 다중 영상의 융합 알고리즘 개발 ￭ 핵물질 및 물질별 X-선/중성자 반응 전산모사 - 이중에너지 X-선과 핵물질/물질별 반응 전산모사 - 중성자와 핵물질/물질별 반응 전산모사	￭ 고에너지 X-선 및 중성자 영상센서 모듈 ￭ 전산모사/알고리즘 ￭ 핵물질/폭발물 등 탐지 개념 설계 ￭ X-선 영상 신호처리 회로 모듈	6억원 (정부 6)
	￭ 복합방사선보안검색기 성능기준 DB구축 - 국내/외 항공보안용 방사선보안검색기 성능기준 DB - 국내/외 항공보안용 검색기 현황 조사	￭ 성능기준 DB 및 현황 자료	2억원 (정부 1 민간 1)
2차 년도	￭ 복합방사선 발생장치 부분품 성능평가 - 복합방사선 발생장치 부분품 성능평가 - 복합방사선 보안검색기용 이송시스템 제작 - 복합방사선 보안검색기용 제어시스템 제작 및 성능평가	￭ 성능평가표 ￭ KINS 인허가신청 ￭ 발생장치 통합	17억원 (정부 17)
	￭ 복합방사선용 영상시스템 요소기술개발 - 어레이형 반도체 영상센서 최적화 (광수율 5% 이상 @ 450nm) - 중성자 영상센서용 아날로그 회로 모듈 설계 및 제작 (64채널/모듈) - 중성자 영상획득 회로 설계 및 제작(64채널/모듈) - 이중에너지 X-선 및 중성자 영상 알고리즘 최적화 ￭ 핵물질 핵자료 분석 및 DB구축 - 이중에너지 X-선 및 중성자와의 핵물질 반응 핵자료 구축 - 물질별 이중에너지 X-선 및 중성자 반응 핵자료 구축	￭ 반도체형 영상센서 ￭ 중성자 영상 신호처리 회로모듈 ￭ 알고리즘 ￭ 반응핵자료	10억원 (정부 10)
	￭ 복합방사선보안검색기 시험평가 기준 DB구축 - 국내/외 항공보안용 방사선보안검색기 시험평가 기준 DB	￭ 시험평가 기준 DB	2억원 (정부 1 민간 1)
3차 년도	￭ 복합방사선 보안검색기 시스템 통합 및 성능평가 - 복합방사선 보안검색기 발생장치 통합 및 성능평가 - 복합방사선 보안검색기 시스템 연동 성능시험 - 복합방사선 시스템 컨디셔닝 및 커미셔닝	￭ 복합방사선 보안검색 시스템 시작품(1/3 scale) ￭ KINS 인허가 획득 ￭ 시험평가서	17억원 (정부 17)
	￭ 복합방사선용 영상시스템 요소기술 개발 - 5 mm pitch 이하 급 반도체 영상센서 최적화 (광수율 10% 이상 @ 450 nm) - X-선/중성자 영상동시 획득 회로 모듈 제작 및 최적화 (64 채널급/모듈) - 이중에너지 X-선 및 중성자 영상 SW 개발 ￭ 핵물질 핵자료 분석 및 DB구축 및 SW 구축 - 핵물질 반응 DB 및 복합영상 연계 SW 구축 - 물질별 반응 DB 및 복합영상 연계 SW 구축	￭ 복합방사선 영상시스템 시작품 (1/3 scale) ￭ 반도체영상센서 최적화 ￭ 신호처리모듈 ￭ 복합방사선영상 SW ￭ 핵물질반응 DB 및 SW ￭ 물질반응 DB 및 SW	10억원 (정부 10)
	￭ 복합방사선 보안검색기 성능시험 적합성 검증 - 복합방사선 보안검색기 성능기준 시험평가/검증	￭ 성능시험 적합성 결과보고서	2억원 (정부 1 민간 1)
4차 년도	￭ 복합방사선용 보안검색시스템 제작 및 최적화 - 복합방사선 발생장치 성능 최적화 - 입력전원 안정화를 통한 고주파 출력 최적화 - 전자석을 이용한 빔 집속 효율 최적화 - 빔 전류 측정 효율 최적화 - 복합방사선 보안검색시스템 성능 평가를 위한 팬텀 및 이송 장치 제작 - 복합방사선 보안검색시스템 상용 프레임 제작	￭ 복합방사선 보안검색 시스템 검증	16억원 (정부 15 민간 1)
	￭ 복합방사선용 영상시스템 제작 및 최적화 - 복합방사선용 센서 모듈 최적화 - 복합방사선이용 물질구분 알고리즘 최적화 - 복합방사선이용 위험물질 판독 SW 최적화 - 복합방사선이용 보안검색 판독 GUI 최적화 - 중성자를 이용한 핵물질 판별 알고리즘 최적화 - 중성자 이용 핵물질 판별 소프트웨어 최적화	￭ 복합방사선 보안검색 시스템용 영상시스템 검증 (Full-scale)	13억원 (정부 13)
5차 년도	￭ 복합방사선용 보안검색시스템 검증 - 복합방사선 보안검색시스템 성능 검증 장치 제작 및 검증 - 팬텀 및 이송장치를 이용한 복합방사선 보안검색시스템 성능평가	￭ 복합방사선 보안검색기 상용제품 및 검증	16억원 (정부 15 민간 1)
	￭ 복합방사선용 영상시스템 검증 - 복합방사선이용 물질구분 알고리즘 검증 - 복합방사선이용 위험물질 판독 SW 검증 - 복합방사선이용 보안검색 판독 GUI 검증 - 중성자를 이용한 핵물질 자동 판별 알고리즘 검증 - 중성자 이용 핵물질 자동 판별 소프트웨어 검증	￭ 복합방사선 보안검색시스템용 영상시스템 상용제품 및 검증	13억원 (정부 13)
총계			134억원 (정부 129 민간 5)
기대효과	❍ 물류보안 거점화 및 대테러 국가 사회안전망 구축 - 국내 항공 및 선박용 컨테이너는 매년 3,600만 개가 처리되고 있으며, 국가 교역 경쟁력 제고뿐만 아니라 주변국의 환적물동량을 흡수하여 국제 물류거점으로 부상할 수 있음 - 프랑스, 독일, 미국 등지의 IS에 의한 테러발생이 아시아권으로 점차 확산될 조짐을 보이고 있으며, 우리나라도 테러대상으로 지목되고 있어 보안검색기 개발로 국가 보안 및 사회안전망 구축에 기여 ❍ 보안검색기 기술자립 및 창조경제 실현 - Nuctech(중국), Varian(미국) 등으로부터 전량수입에 의존하고 있는 보안검색기 국산화와 수출규제품인 전자가속기 자체개발로 기술적 자립과 자체 생산/유지보수에 의한 사회·경제적 비용 절감 및 효율화 가능
사업기간/예산	❍ 총 5년(2+3)/ 134억원 (정부 129억, 민간 5억)