2017년도 제2차 나노소재원천기술개발사업 RFP 내역

번호	과 제 명	예산 (억원)	과제수(개)
7	소재 빅데이터 활용 기술 개발	10	1
8	에너지·환경 소재 측정분석 플랫폼 개발	10	1
9	나노선 기반 초저전력 TFET 개발	5	1
10	고내구성 나노복합촉매 개발 및 탄화수소용 연료전지 전극 응용	5	1
11	질환 진단·치료용 세포/엑소좀 나노바이오센서 개발	5	1
12	항시 혈류량 측정을 위한 부착형 소자 기술 개발	5	1
13	광합성 전자 추출용 바이오닉 나노 소재 개발	5	1
계		45	7

		RFP 번호	7
과제명	소재 빅데이터 활용 기술 개발
1. 연구목표
○ 최종 목표 - 소재 개발 효율 제고를 위한 빅데이터 구축 및 활용기술 개발 ○ 1단계(2017~2019, 3년) - 소재 빅데이터 구축과 해석을 위한 알고리즘 개발 ○ 2단계(2020~2021, 2년) - 소재 연구개발에 적용 가능한 소재 빅데이터 활용 체계 확립
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017~2019) - 소재 빅데이터 구축 · 실시간 실험 데이터, 계산과학 데이터, 공개된 데이터베이스 수집 기술 개발 · 서로 다른 정확도와 구조를 가진 비균질 데이터 정형화 기술 개발 - 소재 빅데이터 해석 기술 개발 · 기계학습 혹은 인공지능기법과 같은 수리전산학적 접근법 개발 · 기존 빅데이터 분석 알고리즘을 활용한 소재 빅데이터 해석 알고리즘 개발 - 소재 응용분야 지정 필수 (예, 나노촉매, 전지소재, 경량합금, 전자소재 등) ○ 2단계(2020~2021) - 구축된 소재 빅데이터를 활용한 응용기술 개발 · 새로운 조성, 새로운 상(phase), 또는 새로운 미세구조(microstructure)의 제시 · 신소재 물성 예측값 제시 (예, 촉매 반응 에너지, Li 저장량, 내식성, 전자이동도 등) · 빅데이터 활용을 통한 효과 분석 (개발속도, 인력/비용 투자절감 등 개발효율) - 구축된 물성데이터간 상관관계를 활용한 새로운 물성예측 기법 개발 · 테스트 베드형 시범 서비스체계 구축 및 시연
3. 성과목표
○ TRL 5단계 이상 ○ 1단계(2017~2019) - 소재 빅데이터 구축 및 비균질 데이터의 정형화 기술 개발 여부 - 해당 기술 보호를 위한 특허(인증) 확보 여부 ○ 2단계(2020~2021) - 신소재 물성 및 성능 구현 여부 (5건 이상) - 테스트 베드 구축 및 서비스 시연 여부
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음 - 실험데이터의 지적재산권 침해 문제를 극복하기 위한 연구팀 구성 체계를 제시하여야 함
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 10억원/년 내외

		RFP 번호	8
과제명	에너지·환경 소재 측정분석 플랫폼 개발
1. 연구목표
○ 최종목표 - 에너지/환경용 소재 개발에 필요한 복합물성의 실시간 측정분석 평가기술을 확보하고 플랫폼을 구축 ○ 1단계(2017~2019, 3년) - 차세대 에너지/환경 소재의 특성 측정분석 평가 기술 개발 ○ 2단계(2020~2021, 2년) - 복합물성 실시간 측정/분석 기술 개발, (평가/해석 기술 포함)
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017~2019) - 극한 수송특성 측정·분석 ·저온 전하 재결합 속도 측정기술 개발(0.9 μm, 80 K, 20 ps) ·유기, 유기-무기 하이브리드 나노 스케일 박막의 열/전기 수송특성 측정 기술(1 × 10-6 m이하) ·낮은 전기전도도를 갖는 소재의 캐리어 농도 및 전하 이동도의 측정(10000 Ω-m이상) - 극소 영역 구조 측정·분석 ·나노 입자의 상변태 및 변형공학 측정기술/해석기술(입자 크기 1 – 100 nm) ·X선을 이용한 유기-무기 다층 박막의 구조, 조성, 두께 2차원 mapping 기술 개발(2 – 10 nm) ·나노 스케일 전극소재의 전자구조 측정 기술(크기 < 1.5 nm) ·1 nm이하의 3차원 나노클러스터 구조 분석 및 1 at% 이하(한계 0.01 at%) 화학조성 정량화 기술 ○ 2단계(2020~2021) - 실시간 복합물성 측정·분석 ·나노 스케일 소재의 온도/빛/자기장(수평/수직) 하에서 열/전기 수송특성 측정기술 개발(10 – 400 K) ·자기장/온도/전류 인가에 따른 스핀 구조체 이동도 분석 기술 개발(분해능 30 nm이하) - 복합물성 측정분석 기술의 고도화 ·저온 근적외선 영역 전하 재결합 속도 측정기술(1.5 μm, 4 K, 20 ps) ·낮은 전기전도도를 갖는 소재의 캐리어 농도 및 전하 이동도의 측정(100000 Ω-m이상)
3. 성과목표
○ 1단계(2017~2019) - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시 - 구축된 측정분석 플랫폼의 유효성을 평가하기 위한 외부기관 비교 평가 결과 ○ 2단계(2020~2021) - 측정기술에 대한 신뢰성 확보를 위한 인증기관 자격 획득 여부 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 보유 장비의 활용(개선/개조) 개획을 별도 제시 - 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 플랫폼의 성격에 따라 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 (근거제시 필요) - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 10억원/년 내외

		RFP 번호	9
과제명	나노선 기반 초저전력 TFET 개발
1. 연구목표
○ 최종목표 - VDD = 0.3 V에서 동작 가능한 나노선 기반 TFET 원천 기술 및 소자 개발 ○ 1단계(2017∼2019년, 3년) - 나노선 형성기술을 이용한 TFET를 제조하고 필수 compact 모델링 기법 개발 ○ 2단계(2020∼2021년, 2년) - TFET 동작특성 평가 및 최적화(신뢰성 포함) 연구
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017∼2019년, 3년) ① Top-down 방식의 수직형 나노선 형성 공정 개발 - 50nm급 나노선 패턴 형성 및 디지털 식각 기술을 이용한 수직형 나노선 선폭 감소 기술 개발 - Dopant 프로파일의 steepness < 5 nm/dec ② Bottom-up 방식의 수직형 나노와이어 에피 성장 기술 개발 - 선택적 P-I-N 에피층 성장 공정 개발 및 나노와이어 형태의 P-I-N 에피층 성장 공정 개발 ③ 나노와이어 TFET 집적화 공정 개발 - TFET 소자용 단위 공정 개발: p&n-형 오믹 형성, 나노선/high-k 계면 특성 Dit < 2e12/eV·cm2 - 나노와이어 TFET 제작 기술 개발(Ion > 1 μA/μm @ Ioff = 1 nA/μm, S.S.ave < 60 mV/dec @ ID over 2 order, Ion/Ioff > 103 @ VDD = 0.3 V) ④ TFET 소자의 한계극복 회로 적용을 위한 compact 모델 개발 - 나노와이어 TFET Physics 모델링 및 비대칭 동작 특성 분석 ○ 2단계(2020∼2021년, 2년) ① TFET 동작 시 ION을 높이기 위한 P-I-N 이종접합 에피 구조 설계 기술 개발 - 이종접합 구조에 대해 1D/2D simulation 통한 tunneling 효과 평가 ② 나노와이어 TFET 소자 최적화 - 30 nm 급 나노선 패턴 형성 공정 개발 및 나노와이어 이종접합 TFET 소자 제작 플랫폼 개발 - 나노와이어 이종접합 TFET 제작 기술 개발 (Ion > 10 μA/μm @ Ioff = 1 nA/μm, S.S.ave < 55 mV/dec @ ID over 2 order, Ion/Ioff > 104 @ VDD = 0.3 V) ③ 나노와이어 TFET 소자의 신뢰성 평가 기법 개발 - 나노와이어/high-k 계면에 대한 post-metal-anneal (PMA) 공정 전후 계면 특성 평가 - TFET 특성 균일화에 미치는 physical parameter 및 CVS 방식을 이용한 신뢰성 평가 ④ TFET 노이즈 특성 평가 및 저감 기술 ⑤ 32-bit Adder/SRAM/LNA 회로 설계 및 분석 - 32-bit Adder/SRAM 메모리 셀/LNA 회로 설계 - Benchmarking 회로들에 대한 Energy-delay-produce (EDP) 및 전력 효율 향상 평가
3. 성과목표
○ TRL 5 단계 이상 ○ 1단계(2017~2019) - 나노선기반 TFET 제작 성공 여부 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시 ○ 2단계(2020~2021) - 시작품에서 정량적 목표를 모두 달성 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음
5. 사업기간/예산	총 5년(3+2), 5억원/년 내외

		RFP 번호	10
과제명	고내구성 나노복합촉매 개발 및 탄화수소용 연료전지 전극 응용
1. 연구목표
최종목표 - 고내구성 금속나노입자 기반 복합촉매 원천기술 및 고온·탄화수소연료 분위기 고성능 전극 개발 1단계 (2017~2019, 3년) - 고신뢰성 금속나노입자 기반 복합촉매 소재 선별 기술 개발 - 고내구성 복합촉매 합성 및 전극 적용 공정 기술 개발 2단계 (2020~2021, 2년) - 복합촉매 적용 전극의 대면적화 공정 기술 개발 - 고온, 탄화수소 직접 환경-복합촉매 적용 연료전지 기술 개발
2. 연구내용 및 범위
1단계(2017~2019) - 금속나노입자 기반 복합촉매를 위한 소재 선별용 플랫폼 설계 및 제작 혼합전도성 산화물 표면에 금속나노촉매가 담지된 전극을 모사하는 모델 시스템 설계 및 제작 금속나노입자의 크기, 분포 및 종류 제어, 소결 억제용 산화물 코팅 (금속입자 5종 이상, 온도/시간 ≥600 oC / 10 h, 입자크기(지름) ≤15 nm, 표면입자밀도 ≥1010 #/cm2) 탄화수소 연료 환경-복합촉매의 화학적·전기화학적 활성도 정량화 및 소재 선별 (H2, CnH2n+2 (n≥3) 및 CnH2n+1OH (n≥1 액체연료) 중 4종 이상, 입자질량 당 전극저항 ≤20 Ωμgcm2) - 선별 복합촉매 합성 및 다공성 산화물 전극 표면 적용 기술 개발 금속나노입자 합성 및 3차원 혼합전도성 산화물 전극 표면 분산 공정 개발 (소재 3종 이상, 입자크기(지름) 분포 ≤15±3 nm) 산화물 코팅을 통한 금속촉매 소결 저항성 향상 기술 개발 및 전극 성능 평가 (산화물 코팅 두께 균일도 ≥90%, 나노입자 크기(지름) 증가율 ≤150%, 온도/시간 ≥600 oC / 100 h, 복합촉매 적용-전극저항 (ASR) ≤1 Ωcm2) 2단계(2020~2021) - 1단계 목표를 달성한 금속나노입자 기반 복합촉매에 대한 대면적 전극 코팅 기술 개발, 전극면적 ≥80 cm2 - 고온 환경, 탄화수소 직접 주입-복합촉매 적용 연료전지 성능 및 내구성 평가 작동온도 < 600 ℃, 셀 면적 ≥ 4 cm2, CnH2n+2 (n≥3 기체연료) 및 CnH2n+1OH (n≥1 액체연료) 포함, 전력 밀도 ≥0.3 W/cm2, 전극성능 열화율 ≤3% / 100 h)
3. 성과목표
TRL 5단계 이상 1단계(2017~2019) - 금속나노입자 기반 복합촉매 적용 고내구성 고성능 연료극 제작 여부 - 원천특허를 포함한 특허(출원/등록)와 논문 (SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시 2단계(2020~2021) - 고온환경, 탄화수소 직접 주입-복합촉매 적용 연료전지 시제품 제작 여부 - 원천특허를 포함한 특허(출원/등록)와 논문 (SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 5억원/년 내외

		RFP 번호	11
과제명	질환 진단·치료용 세포/엑소좀 나노바이오센서 개발
1. 연구목표
○ 최종목표 - 난치성 질환 및 태아 유전성 질환의 환자 세포 또는 특이 질병모델 줄기세포에서 방출되는 엑소좀의 신속, 고감도 검지 내지는 고효율 분리, 추출이 가능한 고기능성 나노-바이오센서 기술 개발 ○ 1단계(2017∼2019, 3년) - 난치성 질환 및 태아 유전성 질환 진단치료용 세포/엑소좀 타겟 선정 - 타켓 검지가 가능한 고기능성 비표지 나노하이브리드 소재/구조체 센서 개발 - 타겟과 결합한 센서의 분리 및 추출이 가능한 나노바이오센싱-캡쳐 원천기술 개발 - 질환 진단치료용 시스템 설계 및 요소기술 개발 ○ 2단계(2020∼2021, 2년) - 난치성 및 태아 유전성 질환 세포 또는 엑소좀의 검지 또는 분리가 가능한 고감도 나노-바이오 플랫폼 개발 - 각 응용 분야별 기능성 최적화 기술 개발 및 시제품 제작
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017∼2019) - 난치성 및 태아 유전성 질환 진단치료용 세포/엑소좀 타겟 개발 · 타겟 선정(세포/엑소좀 타겟 5종 이상) · 타겟 검출을 위한 최적 바이오 소재 선정(저분자화합물/폴리머/항체 등 10종 이상) - 세포/엑소좀의 검지가 가능한 고기능성 비표지 나노하이브리드 소재/구조체 센서 개발 · 인체 적용 가능 나노기술 플랫폼 구축 · 동시 다성분 정성분석이 가능한 고유식별이 가능한 소재기술 구현 및 저농도 정량감지 - 타겟(세포, 바이오마커 등)과 결합한 센서의 분리 및 추출이 가능한 나노바이오센싱-캡쳐 원천기술 개발 · 센서와 결합해 있는 세포/엑소좀의 추출(추출율 극대화) - 질환 진단치료용 세포/엑소좀의 농축/증폭/검지/추출이 통합적으로 수행될 수 있는 시스템 설계 및 요소기술 개발 ○ 2단계(2020∼2021) - 실험동물을 이용한 질환모델 또는 인체 유래 시료 적용을 위한 유의성 연구 - 동시 다중 검출 시스템 구축 및 질환 진단과 치료용 키트/기기 시작품 개발 - 신소재 바이오모니터링 센서의 대량생산 기반기술 구축
3. 성과목표
○ TRL 단계(5~6단계) ○ 1단계(2017∼2019) - 세포/엑소좀 검지를 위한 원천 기술 확보 여부 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI상위 10%)성과 계획을 자율적으로 제시 ○ 2단계(2020∼2021) - 시작품에서 정량적 목표를 모두 달성 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI상위 10%)성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 5억원/년 내외

		RFP 번호	12
과제명	항시 혈류량 측정을 위한 부착형 소자 기술 개발
1. 연구목표
○ 최종목표 - 피부에 부착하여 지속적으로 혈류를 모니터링 할 수 있는 밴디지/패치 형태의 유연/신축성 있는 소자 기술 개발 ○ 1단계(2017 ~ 2019, 3년) - 연속적으로 혈류량을 측정하는 유연/신축성의 소자 핵심요소기술 개발 ○ 2단계(2020 ~ 2021, 2년) - 연속적 혈류량 측정 소자의 대면적화 공정기술 개발
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017 ~ 2019, 3년) - 생체 부착 또는 삽입이 가능한 국제 시험규격을 만족하는 소재 선정 (ISO 10993, Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC 만족, Pb, Cd 물질 제외 등) - 이물감을 느끼지 않는 두께와 유연/신축성을 갖는 소자 기술 개발 ( 밴디지/패치형 소자의 두께 ≤ 5mm, 곡률 반경 ≤ 10mm, 신축성 ≥ 20%) - 피부, 뇌, 심장, 신장 등 다양한 신체 부위의 혈류량 측정을 위한 소자 기술 개발 ( 검출 혈관의 신체 내 깊이: 5mm ~ 10cm, 검출 혈관 크기: 100μm ~ 3cm) - 높은 정확도를 갖는 연속적 혈류량 측정 소자 기술 개발 ( 혈류량 측정 주기 및 정확도 지표 자율 제시) ○ 2단계(2020 ~ 2021, 2년) - 밴디지/패치형 소자의 안정성 확보 ( 안정성 ≥ 10,000 cycle time (bending and stretching)) - 대면적화 및 대량생산 기술 개발 가능한 부착형 소자 공정기술 개발 (면적 ≥ 8inch, 수율 ≥ 70%)
3. 성과목표
○ TRL 5 단계 ○ 1단계(2017~2019) - 혈류량 상시 모니터링 가능한 생체 부착형 소자의 원천기술 확보 여부 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시 ○ 2단계(2020~2021) - 시작품에서 정량적 목표를 모두 달성 - 연속적 혈류량 측정 소자의 대면적, 대량생산화 공정 기술 확보 여부 - 원천특허를 포함한 특허(등록/출원)와 논문(SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음 - 사업중 혹은 종료후 실시하는 유효성 검증 관련 연구계획을 제시하여야 함
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 5억원/년 내외

		RFP 번호	13
과제명	광합성 전자 추출용 바이오닉 나노 소재 개발
1. 연구목표
○ 최종 목표 - 광합성전자 추출을 위한 나노구조체를 포함하는 식물 소재 바이오닉 나노 전자 소재 개발 및 바이오 태양광 에너지 하베스팅 기술 개발 ○ 1단계 (2017~2019, 3년) - 식물, 녹조류 등에서 추출된 광합성 생체막을 이용한 바이오닉 소재 제조 기술 개발 ○ 2단계 (2020~2021, 2년) - 바이오 하이브리드 나노 전자 물질 기반 바이오닉 태양 전지 개발
2. 연구내용 및 범위
○ 1단계(2017~2019) - 바이오닉 나노 전자 소재 제조 기술 연구 · 탄소나노튜브 등 기능성 나노소재와 식물 및 녹조류 추출 생체막과의 융합 기술 연구 · 식물 및 녹조류 추출 생체막과 나노소재의 하이브리드 소재 제조 공정 확정 - 바이오닉 나노 전자 소재 기능성 및 특성 분석 연구 · 식물, 녹조류 등에서 추출한 생체막을 활용한 나노 소재의 기능성, 안정성 분석 연구 - 바이오닉 나노 전자 소자 공정 및 패키징 기술 연구 · 기능성 소자 제작을 위한 바이오닉 복합소재의 코팅, 프린팅, 패터닝 공정 및 패키징 기술개발 · 바이오닉 복합 소재 이용 기능성 소자 제작 및 기능성 확인 - 광합성 전자 추출 효율 > 30% - 태양광 변환 전류 밀도 > 200 μA/cm2 ○ 2단계(2020~2021) - 식물 및 녹조류 추출 생체막 기반 에너지 하베스팅 소자 제작 및 특성 평가 · 태양광 에너지 하베스팅용 바이오닉 나노 전자 소재의 융합 및 소자 개발 · 바이오닉 태양광 에너지 하베스터 소자 특성 평가 · 바이오닉 태양광 에너지 하베스터용 대면적 소자 공정 기술 - 바이오닉 태양광 에너지 하베스터 소자의 기능 및 안정성 증대 연구 · 광흡수율 증대 연구를 통한 태양광 변환 전류 밀도 증대 연구 · 생체막의 기능 안정성 연구를 통한 태양광 에너지 하베스터 수명 증대 연구 - 태양광 변환 전류 밀도 > 500 μA/cm2 - 태양광 에너지 하베스팅 기능 30일 이상 유지 - 디바이스 면적 > 100 cm2
3. 성과목표
○ TRL 4 단계 ○ 1단계(3년) - 생체막 활용 복합소재 원천기술 확보 여부 - 태양전지 구동 여부 - 원천특허를 포함한 특허(출원/등록)와 논문 (SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시 ○ 2단계(2년) - 시작품에서 정량적 목표 모두 달성 - 원천특허를 포함한 특허(출원/등록)와 논문 (SCI 상위 10%) 성과 계획을 자율적으로 제시
4. 특기사항
- 2개 이상의 세부과제로 구성된 총괄과제 형식으로 제안하고 총괄과제 책임자는 세부과제 책임자를 겸함 - 1단계 연구진행상황을 검토하여 2단계 계속지원여부를 결정함 - 최종목표 초과 달성을 위해 필요한 경우 단계별 연구내용 및 범위를 수정 제시할 수 있음 - 과제 특성에 따라 특허동향조사를 요청할 수 있으며 소요 비용의 일부를 기관 간접비에서 지원하여야 함 - 지원예산은 당해연도 예산상황에 따라 변동될 수 있음
5. 사업기간/예산	5년(3+2), 10억원/년 내외