2017년도 중대형이차전지 상용화기술개발사업

신규지원과제 품목별 개념 및 범위

품목명	개념 및 범위	지원기간	‘17년 예산	총예산	주관기관
(총괄) 전고상 전지 기술개발	<개념> ㅇ EV(전기차) 및 ESS(에너지저장시스템) 등에 활용되는 중대형 이차전지의 세계적인 추세는 고용량과 고안전성을 요구 - 가연성 유기전해액이 배제된 고체전해질을 적용하여 안전성이 향상되고, 고용량 양·음극 전극재를 이용한 고에너지밀도를 가지는 전고상 이차전지 개발 필요성 증가 ㅇ 따라서, 고체전해질과 고용량/고전압 양극 및 고용량 음극 소재를 적용하여 상호 연계할 수 있는 총괄 사업관리가 필요 <지원범위> ㅇ 세부과제별 목표 달성에 대한 주기적 점검 ㅇ 세부과제 간 정보교류 및 최종목표 달성을 위한 체계적 관리 - 세부과제별 개발 결과물의 연계 및 고용량․고안전성 이차전지 기술 확보 * (1세부) 고체전해질 및 이를 적용한 전고상 전지 기술개발 * (2세부) 전고상 전지용 고전압/고용량 양극 및 고용량 음극 기술 개발	55개월 이내	0.5억원 이내	3.5억원 이내	제한없음
(세부1) 고체전해질 및 이를 적용한 전고상 전지 기술개발	<개념> ㅇ 고에너지밀도 및 고안전성을 구현하기 위한 전고상 이차전지 전해질 개발이 필요 <지원범위> ㅇ 고이온전도성 전고상 전해질 개발 및 전극계면 접합 기술 개발 ㅇ 리튬 덴드라이트 성장 억제와 안정성이 향상된 폴리머계, 복합계 또는 산화물계 등의 고체 전해질 기술 ㅇ 양·음극&전해질 계면 저항 최소화를 위한 복합 전극기술 ㅇ 전고체전지 설계 및 제조, 전기화학특성 평가 기술 - 10-4 S/cm 이상 이온전도도를 가지는 고체전해질이 적용된 전고체 이차전지 * 에너지밀도 900 Wh/L 또는 330 Wh/kg 이상 구현 가능한 전고상 이차전지 설계 기술 * 에너지밀도 목표는 향후 기술개발 수준에 따라 조정될 수 있음 ※ 황화물계 고체전해질 개발은 제외함	55개월 이내	9억원 이내	50억원 이내	중소·중견
(세부2) 전고상 전지용 고전압/고용량 양극 및 고용량 음극 기술 개발	<개념> ㅇ 차세대 전기차용 이차전지의 세계적인 추세는 고용량과 안전성을 요구하여 그에 부합되는 양·음극 소재 개발이 필요 <지원범위> ㅇ 고에너지밀도(900 Wh/L 또는 330 Wh/kg) 설계 가능한 양·음극 소재 개발 - 세부과제 1의 고체전해질 등을 결합하여 반전지 제작 검증 ㅇ 전고상 전지용 고용량 또는 고전압용 양극소재 - 1,000 mAh/g 이상 고용량 양극소재 또는 고전압(5 V급) 양극소재 - 전극-고체전해질 접합 기술 ㅇ 전고상 전지용 리튬금속 및 합금계 음극소재 - 덴드라이트 방지 기술 - 음극 부피 팽창 억제 기술 - 전극-고체전해질 접합 기술 * 에너지밀도 목표는 향후 기술개발 수준에 따라 조정될 수 있음	55개월 이내	9억원 이내	30억원 이내	중소·중견