’17년도 에너지국제공동연구 신규과제 기술개요서 (품목지정)

관리번호
과제유형	선진기술획득형( ), 해외시장진출형(○)
품목명			고산가(High free fatty acids) 식물유로부터 바이오디젤 연속 생산 공정 개발 및 실증 (TRL : [시작] 4단계 ~ [종료] 6단계)
1. 지원필요성
○ 전 세계 바이오디젤 생산 원료의 약 90%는 유채, 대두 및 팜 등의 식용 식물성 기름이어서 원료 수급 불안정성과 고가 원료로 인한 낮은 바이오디젤 경제성 문제가 있음 ○ 국내의 경우 폐식용유, 팜 부산물(PFAD) 등 폐유지 원료를 주로 사용하지만 원료 부족 등의 문제로 RFS 목표 확대에 어려움을 겪고 있음 ○ 바이오디젤 원료 수급 불안정성 및 경제성 개선을 위해서는 고생산성의 신규 비식용 유지 원료 발굴이 필요함 ○ 인도네시아에서 현재 시범 경작중인 R. Trisperma는 오일 생산성이 높고 비식용이어서 신규 바이오디젤 생산원료로 유망하지만 유리지방산 함량이 높아 원료유 특성에 맞는 바이오디젤 전환 기술 개발이 요구됨 ○ 고산가 식물유의 바이오디젤 전환 공정 상용화를 위한 사전 단계로서 원료유의 물리화학적 특성에 맞는 연속 바이오디젤 전환 공정 개발 및 실증이 필요함
2. 품목정의
○ 고산가 R. Trisperma 오일의 연속 바이오디젤 전환 공정 개발 및 실증 - 바이오디젤 수율 : 95% 이상 (원료유중 가용 성분 기준) - bench 실증 공정 규모 : 바이오디젤 10톤/년 이상 (인도네시아 지원 범위) - 실증실험(Bench Scale)을 위한 100 m2 space 및 250 m2 land space - 실증실험(Bench Scale) 운영 및 이를 위한 연구실, 사무공간 지원 - 기타 지원
3. 지원기간/추진체계 등
○ 기간 : 3년 이내					○ 기술료 : 징수
○ 주관기관 : 제한없음(기업참여 필수)
○ 기타 고려사항 :