붙임1		2017년도 친환경자동차부품클러스터조성 R&D 신청 과제 목록

(단위: 억원)

분류	제안 기술명	기간 (년)	총 정부출연금 [2017년도]
전력기반차	버스 및 트럭용 전기차 개조 시스템 개발 및 상용화	3	15억원 [5억원]
융합전장	광기술 기반 차량용 지능형 Air care system 개발	3	4억원 [2억원]
총계		-	19억원 [7억원]

붙임2		2017년도 친환경자동차부품클러스터조성 R&D 과제제안요청서(RFP)

관리번호

002

산업기술분류1

대분류

기계소재

중분류

자동차/
철도차량

소분류

전기 및 전자장치

산업기술분류2

대분류

에너지ㆍ
자원

중분류

신재생
에너지

소분류

연료전지

과제명

버스 및 트럭용 전기차 개조 시스템 개발 및 상용화

1. 개요 및 필요성

ㅇ환경규제 및 유가 등의 이유로 친환경 자동차의 필요성이 증대됨.

ㅇ운행거리가 일정한 버스 및 도심형 트럭의 경우 전기차 도입에 유리.

ㅇ도심 오염의 주범인 디젤을 사용하는 마을버스와 학원버스 등을 CNG차량 등으로 개조하는 사업이 진행되고 있음.

ㅇ전기차 개조사업은 전기차 보급사업에 비하여 기존에 매연기관의 차량을 줄이고 전기차를 보급시키는 효과가 있어 경제성이 높은 분야임.

ㅇ노후화된 차량에도 적용 가능하므로 경제적 효과가 큼.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 버스 및 트럭을 전기차량으로 개조하여 실증을 진행하고 주요 모델의 개조키트를  개발(TRL : [시작] 4단계 ~ [종료] 8 단계)

ㅇ 전기엔진모듈개발

- 모터+밧데리+인버터+LDC+충전기+PDU+유압펌프가 일체화되어서 기존엔진을
제거한 자리에 그대로 장착 가능한 컨버젼 키트 개발

ㅇ 발전모듈 개발 : 엔진제거로 인한 발전기 동작 불능상태에서 전력발전

ㅇ 기존차량 클러스터에 Retrofit이 가능한 전기차용 클러스터 개발

ㅇ 운행거리에 따라 조절 가능한 모듈형 배터리 팩 개발

- 차량주행 거리에 따른 배터리용량 다양화 개발

ㅇ 개조 전기차의 안전성 평가 및 내구 신뢰성 평가 시험 진행

ㅇ 주요 차량의 개조 매뉴얼 제작

ㅇ 개조차 정비 매뉴얼 제작 및 위급상황 대처 매뉴얼 제작

ㅇ 개조 차량의 실증

- 실증을 위한 주행 데이터 취득

ㅇ 개발목표

성능지표	단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
최고속도	km/h	120	100	120
등판능력	%	25	20	25
구동모듈시스템효율 (모터+인버터+감속기)	%	83	79	83
1충전주행거리	km	100	80	100

3. 지원기간/추진체계/예산

ㅇ 기간 : 3년 이내   ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 정부출연금 : ’17년 5억원 이내(총 정부출연금 15억원 이내)

* 상기의 정부출연금(국비)은 예산 현황 및 평가결과에 따라 연차별로 변동 가능

관리번호

014

산업기술분류1

대분류

기계 소재

중분류

자동차/철도차량

소분류

공조기술

산업기술분류2

대분류

전기전자

중분류

계측기기

소분류

안전감시/진단 계측제어기

과제명

광기술 기반 차량용 지능형 Air care system 개발

1. 개요 및 필요성

ㅇ쾌적한 실내환경에 대한 중요성의 증대되면서 청정공기 및 실시간 모니터링 기술 분야 산업이 확대되고 제습기, 가습기, 공기청정기 등 실내환경 모니터링 및 제어를 위한 관련 제품 시장이 급속히 증가하고 있음

ㅇ최근 초미세 먼지 확산에 따른 국민들의 공기 오염원 물질에 대한 불안감이 증폭되고 특히 자동차 실내의 공기질에 관한 평가와 건강에 미치는 영향에 대한 관심 급증하고 있으나 실제 오염에 관한 정확한 분석 및 정화 기술은 매우 취약함

ㅇ차량용 실내공기 유해물질은 블랙카본 및 기체화합물(NOx, SOx 등)이 생산하는 2차 미세먼지 및 유해가스 및 미생물, 곰팡이, 박테리아 등이 인체에 치명적인 영향을 미치고 있는 것으로 파악되고 있어 이들을 모니터링과 검출 및 정화가 가능한 복합센싱모듈, 향균필터 및 차량 공조 살균시스템에 연동할 수 있는 지능형 차량용 Air care system이 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 유해물질 검출기(초미세먼지,유해가스,생물입자), 향균필터 및 차량공조 시스템 연동 지능형 차량용Air care system 개발(TRL: [시작] 3단계 ~ [종료] 7단계)

- 자동차 공조시스템내의 실내 살균 연동 시스템 기술개발

- 고감도 형광 광학센서 모듈 개발

* 고감도 형광 광학 센서, 광학 시스템 및 회로 및 제어 시스템 개발

- 광학 방식의 미세먼지 실시간 모니터링 시스템 개발

* 파장별 광산란 및 투과 특성을 이용한 입자 측정 기술 개발

* 광원의 소비 및 대기전력 감소를 위한 산란광 포집 기술 개발

- 가시광 광원을 이용한 향균 필터 시스템 개발

* 가시광영역에서 높은 반응 흡수율의 블랙 티타니아 소재 기술 개발

* 가시광 반응 흡수율(UV 흡수대비) 40% 이상 및 가시광 광원 향균 필터 시스템 개발

ㅇ 개발목표

성능지표		단위	달성목표	국내 최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	미세먼지 측정 범위	PM	2.5	2.5	2.5
2	미세먼지측정 정확도	%	±30	±30	±30
3	측정 가스 종류	종	>3	2	2
4	측정생물입자 종류	종	>3	2	2
5	가시광 반응 흡수율(UV 대비)	%	40 이상	5	5
6	살균능력(대장균, 황색포도상구균, 살모넬라균)	%	>99	99	99

3. 지원기간/추진체계/예산

ㅇ 기간 : 2년 이내    ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 정부출연금 : ’17년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

* 상기의 정부출연금(국비)은 예산 현황 및 평가결과에 따라 연차별로 변동 가능