(제안서 샘플)

제목 : ㅇㅇ포용 ㅇㅇ조준기

※제목은 개발대상품목을 이해하기 쉽도록 표현

(적용무기체계 : ㅇㅇ무기)

1. 개 요

가) 배 경

• 현 전력화 운용중인 방공포의 제한적인 야간사격 능력을 향상시키고  ~~ 조준기를 대체하여 기존 대공 무기체계의 ~~ 극대화를 통해 군 전력  증강에 기여 하고자 함.

• 반경 00km 내외의 야간 방공표적 탐지를 위한 기존 고성능 및 고가의 냉각형 열상조준기를 저가형 ~~ 조준기로 대체 함. 또한 ~~ 후속군수지원을 강화하기 위함.

나) 목 적

• ㅇㅇㅇ 무기체계의 야간 작전 능력을 부여하기 위한 ㅇㅇㅇ 검출기를 채택한 열상장비의 개발을 목적으로 함.

• 방공포 무기체계에 장착되어 방공, 지상, 해상 등의 야간환경에서 ~~ 원거리 및 넓은 시계확보 가능함.

• 방공포 무기체계 별 특화기능 개발 ~~ 노후화된 해외도입 열상장비의 대체(예: ㅇㅇㅇ ㅇㅇ조준기)하기 위함.

‑

그 림

(ㅇㅇㅇ 적용 가능 무기체계 예시)

2. 필요성

가) 현 야전 운용중인 ㅇㅇ포용으로 노후 및 단종된 야시장비 및 ㅇㅇ조준경의 대체가 필요함.

나) 기존장비의(ㅇ증폭 야시장비) 야간사격 능력의 제한적 요소를 향상시키기 위한 ㅇㅇ조준기 선행개발이 필요함.

• 현 광 ㅇㅇ폭 야시장비는 ㅇㅇㅇ 정보제공 불가 및 정확도가 떨어짐.

- 탐지거리가 ㅇKm~ㅇㅇ.ㅇKm로 원거리 탐지가 불가함.

• 야시장비의 주간 운용 시 디텍터의 손상우려가 있으며 ... 추세임.

그림

(ㅇㅇ시// ㅇㅇ장비 영상화면)

구 분	ㅇㅇ시장비	ㅇㅇ장비(ㅇㅇㅇ방식)
원 리	• 가시ㅇㅇㅇㅇ 사용 • 월광을 이용하여 사물을 구분	• 물체의 고유 ㅇㅇㅇㅇ를 사용
성 능	• 월광이나 성광 등 ㅇㅇㅇㅇ 가능	• 주 / 야간 어떤 상황에서도 관측 가능 • 실제 야전전투조건(연막, 먼지) 에서 ㅇㅇㅇㅇ 가능
운 용	• 주로 ㅇㅇㅇㅇ만 운용 가능 • 실제 ㅇㅇㅇㅇ조건(연막, 먼지, 포연 등)에서 제한적 관측으로 ㅇㅇㅇㅇ 감소	• ㅇㅇㅇㅇ 운용 가능 • 실제 야전전투조건에서도 투과관측 가능하여 전투능력 극대화
세계적 추 세	• 사용목적과 비용대비 효과측면을 고려하여 선택적으로 사용하고 있으나, ㅇㅇㅇㅇ의 경우 광증폭 ㅇㅇㅇㅇ로 점진적로 옮겨 가는 것이 대체적인 추세이며, 소형, 경량, 저렴한 가격의 000 선호되고 있음
(00 / 00장비 비교)

다) 기존 ㅇㅇ무기에 사용되는 해외장비 후속군수지원의 어려움

• 주장비(ㅇㅇ조준기) 기본 불출물, 시험장비, 소모품(배터리)의 고장 및 소모품 소비 시, 유상수리 및 구매 시 가격고가로 인한 지속적인 공급 및 훈련을 통해 전력의 극대화를 도모 할 수 없음.

• 해외업체에 신규 제품개발 요청 시 개발비 과다 소요됨.

• 기존 ㅇㅇㅇ조준기, ㅇㅇㅇ IRG (Infra Red Goniometer)의 부품 단종 및 종산에 따라 후속지원이 장기간 소요되거나 불가한 상태여서 빠른 국내개발 제품이 필요한 상태임.

구 분	ㅇㅇㅇ조준기	ㅇㅇ용 열상 조준기
검출방식	ㅇㅇㅇㅇ형 검출기	비 ㅇㅇㅇ형 검출기
무 게	00.0 Kg	0.0 Kg
시 계	0.0° × 0.0°	0° × 0°
냉각시간	0분00초 이내(00℃)	00초 이내(00℃)
소모전력	0W	0W
검출기	0세대 선형 배열(냉각)	0세대 초점면배열(비냉각)
MTBF	00시간 추정	00시간 이상
(ㅇㅇㅇ조준기 비교)

3. 개략적인 운영개념

가) ㅇㅇ무기체계에 장착되어 방공, 지상, 해상 등의 야간환경에서~~

• 연동장비로부터 제공되는 ㅇㅇ각 및 필요 ㅇㅇ정보 전시로 주간환경과 동일한 사용자 환경을 제공하여 사수의 목표물 탐지를 용이하게 함.

• 넓은 시계 확보가능(ㅇㅇㅇ 사용)

• 0000 ...  운용가능함.

나) ㅇㅇㅇ각 I/F개념

• ㅇㅇ조준기 내부 디지털 신호처리를 이용 사통에서 전달되는 선도각과 자이로 신호의 방위각 정보를 이용하여 화면 전시가 용이함.

• 거리정보를 화면에 표시

그림

(ㅇㅇㅇ정보표시)

다) ㅇㅇ운용 ㅇㅇㅇ거리

• ㅇㅇ포 ㅇㅇㅇ사거리를 고려하여 “방공”운용 기준 ㅇㅇㅇKm 이상 탐지될 수 있도록 광학부문설계(요구되는 ㅇㅇ능 참조)가 필요함.

※ㅇㅇmm ㅇㅇ포 탐지거리 : ㅇㅇkm

라) 표준화된 모듈화 설계를 통한 부품공용 및 후속지원 향상

• 무기체계 플랫폼별 단독적인 제품개발이 아닌 핵심부품은 동일하고, 신호연동 및 기구적 인터페이스를 달리하여 공용부품 활용도를 높이고, 원가절감 및 지속성있는 후속지원역량을 강화함.

• 당사 양산제품인 ㅇㅇㅇㅇㅇ 양산경험으로 얻어진 각제품의 핵심기술, 장점, 개선사항 등을 적극 활용하여 최대성능의 저가형 장비개발이 향상됨.

마) 장비 형상 및 WBS

• 장비형상(안)

그림

(ㅇㅇ무기체계용 ㅇㅇ장비 형상)

• WBS

00전차 표적 탐지·추적 시스템

내충격 EO/IR 탑재체

광학창

(ㅇㅇ무기체계용 ㅇㅇ장비 WBS)

※WBS(Work Breakdown Structure) : 작업분할 구조도

4. 요구되는 성능

성 능 구 분		목표 성능
ㅇㅇ능력	탐지방식	• ㅇㅇㅇ 열상방식 (ㅇㅇㅇㅇ)
	탐지조건	• ㅇㅇㅇㅇㅇ 헬기 및 전술기
	탐지거리	• 헬기 : 000m 이상 • 전술기 : 000m 이상
입력전원		• ㅇㅇㅇVDC(ㅇㅇㅇ 체계용 전원) • ㅇVDC 배터리(ㅇVDC)
시 계		• 수평 : ㅇㅇㅇ° • 수직 : ㅇㅇㅇ°
주요기능		• ㅇㅇㅇ각 전시 기능 • 영상 반전 기능
환경조건		• MIL-STD-810 •.......

// 목표성능은 추후 ACTD 과제를 통해 달성하려는 성능으로 향후 군사적 실용성 평가시 평가 가능한 수치 등으로 표현

5. 예상 소요시기 / 예산

가) 개발 기간 : 00~00년 (0개월)

나) 기간별 수행계획 :

활 동 내 용		연 구 수 행 기 간								비 고
		2000				2000
		1	2	3	4	1	2	3	4
요구분석 / 설계
시제제작
개발 및 단위시험
자체시험
수정/보완
군사적실용성평가
예 산 (억원)	연도별	ㅇㅇ억				ㅇㅇ억		ㅇㅇ억		총예산: ㅇㅇ억
	단계별	억	억			억	억	억	억

6. 기술의 성숙도

가) 선진국 대비 국내 기술수준

• 국외에서 ㅇㅇ조준기를 00업체에서 2007년 개발하여 운용 중임.

• 국내에서 ㅇㅇ포용 ㅇㅇ조준기를 개발하여 00업체에서 운용 중이고 ..... 때문에 선진국 대비 80% 수준임.

- ㅇㅇ포용 ㅇㅇ조준기는 00업체에서 2007년 개발하였음.

- ㅇㅇ포용 ㅇㅇ조준기는 00업체에서 2010년 개발하여 운용 중임.

*1)주요기술	목표성능	선진국 수준 (구체적 수치 등)	현 수준(국내)
ㅇㅇ 광학설계 기술	탐지거리 : 00m 이상	탐지거리 : 00m 이상 (미국 A사, B모델)	80% (탐지거리 00m 이상, S사, 00 모델)
ㅇㅇ 기술	해상도 00 × 00	해상도 : 00 × 00 (미국 GD사, C모델)	80% (해상도 00, D사, 00모델)
ㅇㅇㅇ

주요기술	기술 명세(설명)
ㅇㅇ 광학설계기술	주요기술에 대해 이해하기 쉽게 서술식으로 작성
ㅇㅇ 기술
....

*1) 주요기술 : 소요기술 중 해당 개발 사업의 주요목표를 달성하기 위해 핵심이 되는 기술

※ 현 수준(국내)은 선진국(100%기준) 대비 보유 기술수준을 %로 기록

- 기술수준 기준은 90%이상: 최고선진권(매우우수), 80%이상: 선진권(우수),        70%이상: 중진권(보통), 60%이상: 하위권(미흡), 60%미만: 최하위권

(매우 미흡,기술력 없음)

나) 제안업체/기관의 기술성숙도(TRL)

주요기술	기술성숙도 (TRL)	구현된 실적물	구현 목표 (ACTD산출물)
ㅇㅇㅇ	0	* 실적물 리스트 및 사진 첨부 (다수 가능)	* 최종 목표물 사진/그림 첨부 (1개)
ㅇㅇㅇ	0
ㅇㅇㅇ	0

※ 상기 TRL 판단 세부자료 : 붙임 참조

7. 기타

가) 기대효과

• ㅇㅇ무기체계의 우수한 야간 작전능력을 부여하여 군 전력화에 기여가능함.

• 향후 ㅇㅇ무기체계 뿐만 아니라 주요기지 경계 및 화기 조준경, 공항 조류감시, ㅇㅇㅇㅇ 등 활용가치가 높음.

나) 제안업체/기관의 주요 생산실적

과제명	적용가능 보유기술	계약기관	개발기간
추적장비 시제 (ㅇㅇㅇ)	• ㅇㅇㅇ설계 및 시험평가 기술 • ㅇㅇ 탐지 / 00 추적기술	ㅇㅇ연구소	'03.12 ~ '06.09
ㅇㅇㅇ 개발 안정화 감시 장치	• 광학열상모듈 개발 • 영상 처리 기술	ㅇ연구소	'06.09 ~ '09.09

다) 제안업체/기관의 소속, 성명, 전화번호, 전자메일(E-mail)

• 제안업체/기관 인적사항

제안 기관	직 급	성 명	연 락 처
			전화번호:
			핸 드 폰:
			e-mail :

• 제안시 참고 자료

구 분	자료목록	비 고
2000년	ㅇㅇㅇㅇㅇ 온도측정장비	학술대회
	휴대용ㅇㅇㅇㅇㅇ 야간조준기 개발	학술대회
	적외선 ㅇㅇㅇㅇ탐지를 위한 다미닝 필터에 대한 연구	학회 학술대회

※ 과제제안서 20페이지 이내로 작성제출

(붙임) 기술성숙도(TRL) 판단자료

//붙임 작성시 필요할 경우 용지방향 가로 설정가능

1. 주요 기술의 수준과 확보방안

번호	핵심구성품 (WBS Level 2 이하를 기술하되 필요시 Level 3를 기술)	주요기술	목표성능 (구체적 수치등)	선진국수준	선진국대비 국내수준	선진국대비 제안업체수준	기술확보 방안
1	내충격 EO/IR 탐재체	00기술	해상도00×00 이상	해상도00×00 (미국 A사, B제품)	해상도00×00 (E사, F 모델)	해상도00×00	자체개발 □ 국내협력 □ 외주제작 □ 국외협력 □ 국외도입
		00기술	탐지거리 : 00m 이상	탐지거리 : 00m (영국 C사, D제품)	탐지거리 :00m (E사, F 모델)	탐지거리: 00m	□ 자체개발 국내협력 □ 외주제작 □ 국외협력 □ 국외도입
		…	…	…	…	…	…
2	…	…	…	…	…	…	…
…	…

2. 세부 주요 기술별 기술성숙도(TRL)

주요기술	기술 성숙도 (TRL)	TRL 판단 사유	관련근거
00기술	6	00사와 국내협력으로 00급 UAV 영상감지기, 00 탑재 FLIR, 정찰정보 EO/IR 등의 체계개발을 통해 00×00 해상도를 구현하였으므로 유사 운용환경에서 시제품의 성능을 시현한 것으로 판단되므로 TRL6임	00사업수행내역서 00사업시험평가서
00기술	6	00기술을 기 적용한 00급 EO/IR 카메라를 설계하고 구현하였으므로 유사운용환경에서 시제품의 성능을 시현한 것으로 판단되므로 TRL 6임	협력업체MOU 00사업수행내역서
…	…	…	…
…	…	…	…

// 판단사유 작성시 목표성능과 비교 가능하도록 구현된 실적물의 정량화된 시험평가 결과(사진, 그림, 표 등)를 포함하여 작성