관리번호	2018-웨어러블-일반-품목-1			기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				지식정보보안	융합보안
융합유형	신제품형(√), 고부가가치형( ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스(√), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		다중생체신호를 이용한 웨어러블 디바이스용 개인인증 기술 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
□ 개념 ㅇ 웨어러블 기기에서 다양한 생체정보(예: 지문, 홍채, 정맥, 심전도 및 근전도 등)를 함께 이용하여 온라인 뱅킹이 가능한 수준의 높은 생체인증 성능을 제공하는 다중모드 개인인증 기술 개발 ㅇ 웨어러블 제품-서비스가 수집하는 데이터를 활용하여 사용자에게 새로운 가치를 제공하는 동시에, 시장진입 및 확대를 위한 명확한 사업모델을 제시하기 위해, 신뢰성 있고, 사용성이 개선되고, 저비용 및 저전력으로 구현 가능한 개인인증 기술 필요 * 개인정보의 수집/분석/활용은 정보주체의 동의와 인증 하에서만 가능 □ 개발내용 ㅇ 다중 생체신호를 동시에 측정할 수 있는 센싱 및 신호처리 기술 개발 - 다중생체신호를 동시에 측정하기 위한 UX 기술 - 저전력, 소형화, 모듈화, 디바이스 실장 - 다중생체신호의 품질 향상 기술 및 다중모드 특징 벡터 추출 기술 ㅇ 다중생체신호를 이용한 개인인증 기술 개발 - 저전력 다중모드 개인인증 기술 - 적용 웨어러블 디바이스의 사용 시나리오, 디자인, 크기, 무게 및 발열 등의 문제를 고려하되, 인식정확도, 오인식 허용치, 인증 반응시간 등에 대한 성능지표 및 도전적 개발목표 제시 ㅇ 레퍼런스 디자인 및 시제품 개발 - 다양한 디바이스 및 서비스 개발에 활용하기 위한 레퍼런스 디자인1) 개발 1) 목표 웨어러블 제품 포트폴리오를 대상으로 오픈 소스 하드웨어 및 소프트웨어, 폼 팩터의 유연성 및 확장형 솔루션 제공이 가능한 웨어러블 시장용 종합 폼 팩터 레퍼런스 디자인 - 레퍼런스 디자인 기반 소형 폼 팩터 디바이스 시제품 개발 ㅇ 실증 서비스 개발 및 사업화 방안 제시 - 실증 서비스 분야 및 개수는 시장 파급력과 기술의 검증․확산 효과를 고려 * 실증 서비스 예시 : FIDO 규격인증 기반 서비스, 블록체인 기반 개인인증 연계 서비스 - 시제품․실증서비스의 사용 시나리오, 성능목표 및 요구사항 제시 * 실증 분야로부터의 요구사항 반영, 데이터 확보 및 시스템 운영 방안 등 - 실증 검증 방법 및 시장 파급효과 제시 * 사용성, 성능, 안정성 및 신뢰성 평가․검증을 위한 기준․방법 제시
2. 지원 필요성
ㅇ 최근 스마트 기기를 통해 지문, 홍채 및 얼굴 등의 생체정보를 이용한 모바일 뱅킹 서비스가 제공되고 있으나, 생체보안의 신뢰도 및 기기의 도난․분실에 관한 문제가 우려되고 있어 신뢰성 있고 사용성이 개선된 생체신호의 적용에 대한 요구가 증가하고 있음 - ITU-T SG17 Q9(Telemetrics)에서는 심전도를 포함한 모바일 뱅킹용 생체인증 기술을 표준화 하고 있으며, 생체인증 국제표준 규격인 FIDO(Fast Identity Online)에 적용 가능 ㅇ 대부분의 모바일 생체인증은 스마트폰에서 지문을 사용하여 이루어지고 있으나, 이를 웨어러블 디바이스 환경(이동성, 접촉성 등)에 적용할 경우 발생하는 인식 성능저하를 방지하여 스마트폰과 동등한 수준의 성능을 제공하기 위해서는 저비용, 저전력으로 인식 성능을 보완할 수 있는 생체인증 기술이 필요함 ㅇ 웨어러블 생체인증 시장은 향후 급격히 증가할 것으로 예상되며 선진국 중심으로 기술 개발에 박차를 가하고 있음에 따라 국내시장 수입대체 및 세계시장 선점을 위하여 핵심 기술 확보를 통한 적시 사업화가 필요함 - ’21년 웨어러블 생체인증 시장전망은 국내1)는 약 3천억원, 세계2)는 약 80억달러 1) 국내정보보호산업 실태조사(한국인터넷진흥원, 2015)를 참고하여 추정 2) Biometrics Market Forecasts(Tractica, 2015) 인용
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 9개월 이내, 연차별 개발기간 : 9개월, 10개월, 11개월) ㅇ 정부출연금 : ’18년 6.5억원 이내 (총 정부출연금 20억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2018-웨어러블-일반-품목-2			기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				U-컴퓨팅	가정용 기기 및 전자응용기기
융합유형	신제품형(√), 고부가가치형( ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스(√), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		신체활동 취약자 실시간 케어용 웨어러블 상황인식 센서 디바이스 기술 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
□ 개념 ㅇ 독거노인, 장애인 및 중증환자 등 신체활동 취약자의 독립적이고 건강한 삶을 지원하기 위한 실시간 케어용 웨어러블 상황인식 센서1) 디바이스를 개발하고, 이를 활용하여 지속적으로 학습하여 실시간 대응이 가능한 응용 기술 개발 1) 행동, 위치, 생체 등의 복합 정보를 수집/처리 □ 개발내용 ㅇ 신체활동 취약자의 특성을 고려한 웨어러블 상황인식 센서 디바이스 기술 개발 - 착용성 및 경제성을 고려한 초소형 저전력 웨어러블 상황인식 센서 디바이스 기술 · 상황인식 (예. 실내외 위치, 신체활동, 체온) 센싱 정확도 확보 - 충전 편의성과 사용시간 극대화를 위한 기술 · 장시간 동작을 위한 저전력 구현 및 충전 기술 (예. 저전력 동작 알고리즘, 에너지 하베스팅 및 무선전력전송 기술) - 멀티센서 기반 웨어러블 디바이스 내재형 상황인식 최적화 기술 ㅇ 웨어러블 센서 기반 상황인지 알고리즘 개발 - 웨어러블 상황인식 센서를 통한 실시간 상태 및 주변 환경 인식 학습 기술 - 사용자별 맞춤 대응을 위한 머신러닝 기반 행동 분석 기술 - 개인 민감 프라이버시 보장 및 정보보호(보안) 기술 ㅇ 웨어러블 상황인식 센서 시제품을 적용한 서비스 솔루션 개발 및 현장 실증 - 웨어러블 상황인식 센서 시제품 제작 및 효용성, 신뢰성 검증 - 신체취약자의 웨어러블 디바이스 지속사용성을 개선하기 위한 사용성, UX 및 기술적/사업적 방안 제시 - 데이터 분석 및 실시간 대응이 가능한 지능형 케어 응용 기술 및 서비스 솔루션, 관리 플랫폼 개발 - (실증 예시) 지자체 및 독거노인 돌봄 서비스 기관 등의 현장 실증을 통해 제품, 기술 및 서비스 검증. 기존 독거노인 케어 관리 시스템과 연동을 위한 API 개발 및 데이터 수집/분석
2. 지원 필요성
ㅇ 독거노인, 장애인 및 중증환자 등 신체활동 취약자의 독립적이고 건강한 삶을 지원하기 위한 IoT 및 센서 기술을 활용한 ICT 시스템이 있으나, 이미 사고가 발생한 이후의 대처 및 활동량 등을 확인 하는 수준으로, 일상적인 생활환경에서 지원하는 ICT 기술은 부족한 상황임 ㅇ 2017년도 국내 65세 이상 노인 인구수는 680만 명에 이르고, 그 중에서 독거노인은 144만 가구를 넘고 있으며, 인구고령화 추세에 따라 2035년에는 약 350만 명에 달할 것으로 전망 (고령자통계, 통계청) ㅇ 정부 및 지방자치단체를 중심으로 독거노인 응급안전알림 서비스, 돌봄 서비스 및 돌연사 방지 등을 위한 사업을 진행 중에 있으나, 독거노인의 독립적이고 건강한 삶을 지원하기에는 예산 및 인적․기술적 인프라가 부족한 상황임 ㅇ EU에서는 AAL(Active and Assisted Living) 프로그램의 하나로 카메라, 모션 센서 및 오디오 센서 등이 탑재된 멀티 센서를 통해서 파킨슨 병 및 경증 치매 등의 질환을 가진 독거노인의 일상생활 및 행동을 모니터링하고 분석하여 독거노인의 독립적인 생활을 지원하는 DEM@CARE 서비스 프로젝트를 진행 중에 있음 ㅇ 독거노인 및 신체활동 취약자를 체계적이고 효과적으로 지원/관리하기 위해서는 IoT, 인공지능, 웨어러블 및 센서 기술 등이 융합된 웨어러블 상황인식 디바이스, 서비스와 함께 사용자의 지속사용성 개선 필요 ㅇ 대부분의 사용자들은 웨어러블 디바이스/서비스를 지속적으로 사용하지 않고 있으며, 신체활동 취약자에게 지속사용성의 개선은 더욱 중요하고 필수적인 문제임. 지속사용을 유도하기 위한 UX 및 기술적, 사업적 방안 제시 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 9개월 이내, 연차별 개발기간 : 9개월, 10개월, 11개월) ㅇ 정부출연금 : ’18년 6.5억원 이내 (총 정부출연금 20억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2018-웨어러블-일반-품목-3			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(V)				전기전자부품	디스플레이
융합유형	신제품형( V ), 고부가가치형( ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(V), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( V), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		증강․혼합 현실(AR/MR) 디바이스를 위한 마이크로 OLED를 이용한 투과형(See-Through) 헤드셋 기술 개발 (TRL: [시작] 4단계 ~ [종료] 7단계)
1. 필요성
□ 개념 ㅇ OLED를 활용한 헤드셋은 자발광 소자를 이용하므로 별도의 광원이 필요가 없어 경량화 및 저전력 구동이 가능하고, 넓은 동작온도 범위로 인해 다양한 분야에 응용이 가능하며, 빠른 응답속도와 높은 명암비를 통해 어지러움을 없애고 최상의 화질을 구현할 수 있음 ㅇ 반면에, OLED는 상대적으로 낮은 휘도(모바일 OLED는 600 nit, 마이크로 OLED는 1000 nit 이하 수준)를 갖고 있어서 투과형 형태로 야외에서 사용되는 증강현실 기기를 고려할 때 기존 OLED 디스플레이 대비 높은 1000 nit 이상의 휘도가 요구되며, 전방 투과율이 높은 광학모듈이 반드시 함께 개발되어야 함 ㅇ 또한 착용에 대한 부담을 줄이기 위하여 전력 소모량, 무게, 사이즈, 발열 및 실내외 조도 환경 강인성이 고려되어야 하며, 디바이스 디자인, UX 및 응용 서비스 개발에 활용하기 위한 레퍼런스 디자인 및 개발환경이 개발되어야 함 □ 개발내용 ㅇ 마이크로 OLED를 이용한 고휘도/고투과율 증강/혼합 현실(AR/VR) 투과형 헤드셋 기술 개발 - 도전적인 성능지표 및 달성목표 제시 · 화소수, Frame Rate(Color 기준), 스크린 크기(@3m 가상시청) 등 · 디스플레이 휘도(최대휘도), 관측자의 휘도(Peak 휘도), 동작수명 등 · 전방 투과율, 대각 시야각(Diagonal Field of View) 등 · 헤드셋 무게 및 전력소모 등 - 개발목표 달성을 위한 패널, 광학, 부품 및 회로 기술 ㅇ 개방적 협력과 실증, 산업적 확산을 위한 레퍼런스 디자인 및 개발환경 개발 - 디바이스 디자인, UX 및 응용 서비스 개발에 활용하기 위한 레퍼런스 디자인, 개발환경, 서비스개발자 지원 킷(SDK) 및 라이브러리 개발 - 디스플레이 파트와 Host(인식 및 가상 오브젝트 처리 등 CPU 파워가 많이 필요한 부분을 처리) 파트를 분리하는 tethered 형태의 구성을 통해 다양한 OS 및 개방형 플랫폼과의 유연한 결합, 조합을 지원하는 확장성 있는 개발․검증 환경 제공 - 레퍼런스 디자인의 공유․개방 범위 및 활용․확산 전략 제시 ㅇ 시제품 및 실증서비스 개발, 사업화 방안 제시 - 기존 제품과 경쟁 및 차별화 될 수 있는 혁신 시제품 개발과 지식 재산권 확보 - 사용자 니즈와 사업화를 고려한 상세 기획(특허, 시장 및 경쟁제품 분석) 및 사업화 연계 방안 제시 - 시제품 및 실증서비스의 사용 시나리오, 성능목표 및 요구사항 제시 - 사용성, 성능, 안정성 및 신뢰성 평가․검증을 위한 기준․방법 제시 - 시장 파급력과 기술의 검증․확산 효과 제시
2. 지원 필요성
ㅇ 증강/혼합 현실 헤드셋 용 디스플레이 패널은 LCoS (Liquid Crystal on Silicon) 방식이 많이 사용되어 왔으나, 명암비(Contrast Ratio)가 낮으며, 상대적으로 느린 응답속도로 인해 사용자의 어지럼증을 유발할 수 있고, 별도의 광원 사용과 이를 위한 추가 광학 부품이 필요한 단점이 있음 ㅇ 향후 개발될 증강현실용 기기에는 대부분 OLED 마이크로 디스플레이가 탑재될 것으로 예상되나, Sony, Epson 및 eMagin 등 미국 및 일본의 선진 업체만이 관련 기술을 개발하고 있으며 중국의 BOE도 이에 대한 큰 투자를 하고 있고, Epson은 최근 HD급의 헤드셋 제품을 출시하여 시장을 열어가고 있는 상황임
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 9개월 이내, 연차별 개발기간 : 9개월, 10개월, 11개월) ㅇ 정부출연금 : ’18년 7억원 이내 (총 정부출연금 22억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2018-웨어러블-일반-품목-4			기술 분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형(√)				반도체소자및시스템	치료기기 및 진단기기
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형(√), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스(√), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		대사증후군 증상 진단을 위한 헬스케어 웨어러블 디바이스 제품․부품 상용화 기술 개발 (TRL: [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
□ 개념 ㅇ 대사증후군(또는 생활습관병)은 고혈압(혈압상승), 비만(복부비만), 당대사이상(혈당상승) 및 이상지질혈증(지질대사이상)의 임상적 특징을 갖는 노인성 증후군으로, 협심증 및 심근경색 등의 심혈관계 합병증과 당뇨, 뇌졸중 및 암 등의 질환 발생을 증가시키는 중요한 위험요인이며, 그 결과 삶의 질을 저하시키고 사망률을 증가시켜 국민 보건상의 중요함 문제로 대두되기 때문에 조기 진단 및 적절한 관리를 통하여 합병증을 예방하는 것이 매우 중요함 ㅇ 인구노령화 등으로 향후 대사 장애 관련 만성질환자가 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되어, 웨어러블 기반의 측정․진단․분석 기술 및 헬스케어 기기 개발은 건강보험 재정안정화 및 국민의 삶의 질 향상에 큰 기여를 할 것임 ㅇ 다양한 형태의 헬스케어 웨어러블 디바이스 기술의 수요가 증가하면서 분야별로 생체신호를 활용한 제품기술에 대한 요구가 증대하고 있으나, 현재의 헬스케어 웨어러블 제품은 정확성, 신뢰성, 사용성, 크기, 전력공급, 사용시간, 통신 제한 및 인허가 문제들로 인해 적용 범위가 매우 제한적임 □ 개발내용 ㅇ 대사증후군과 관련한 생체정보들을 언제 어디서나 실시간 및 연속적으로 모니터링하기 위한 비침습 방식의 센서 및 시스템과 사용자가 무통증과 무자각 상태에서 편리하게 건강․의료 정보를 측정하기 위한 웨어러블 디바이스 제품․부품 기술 개발 - 센싱, MCU 및 통신 기술 등을 융합한 헬스케어 웨어러블 디바이스 개발 - 웨어러블 디바이스로서의 사용성을 위한 저전력화, 초소형화 및 일체화 - 생체신호 수집․처리․분석 성능(안정성, 신뢰성, 내구성) 목표 및 검증 데이터 제시 - 신뢰성 테스트와 성능평가 기술 - 전기 전자 기계적 안전성 시험 실시 ㅇ 헬스케어 웨어러블 디바이스 시제품 실증 및 사업화 방안 제시 - 사용자 니즈 및 사업화를 고려하여 시제품 개발을 위한 상세 기획(특허, 시장 및 경쟁제품 분석, 헬스케어 의료기기 품목허가 및 인증 등) 및 사업화 연계 방안 도출 - 기존 제품과 경쟁 및 차별화 될 수 있는 혁신 시제품 개발과 지식 재산권 확보 - 의료기관 연계 실증 및 사업화 연계 방안 제시
2. 지원 필요성
ㅇ 대사증후군은 전 세계적으로 장애와 사망의 주된 요인이며, 국내에서도 고혈압 등 대사증후군 관련 진료비가 건강보험 재정의 1위를 차지하고 있음 - 고혈압의 총 진료비는 2008년에 2조 998억원으로 2002년 대비 2.5배 증가하였으며. 향후 총 의료비 중 대사증후군은 32.4%, 사망원인 중 생활습관병은 61.1%까지 늘어날 것으로 전망되고, 특히 최근 고혈압 진단 기준 하향으로 고혈압 관리 대상이 전국민의 50% 정도까지로 증가 예상 ㅇ 최근, 국내에서도 헬스케어 웨어러블 디바이스에 대한 요구는 높아지고 있으나, 외산 솔루션 대비 경쟁력이 떨어지므로 해당 분야의 국내 중소․중견기업의 경쟁력 확보를 위한 지원이 필요함 - 웨어러블 디바이스는 기존 스마트 밴드 및 워치 중심의 제품․부품뿐만 아니라 생체신호를 접목하는 기술과 패치형태와 같은 다양한 형태의 제품기술들에 대한 시장수요가 급증하고 있음 - 헬스케어 의료기기 품목허가 및 인증을 획득한 기술․제품이 전 세계적으로 증가하고 있어서, 국내 제품의 경쟁력 제고를 위한 레퍼런스 확보 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 9개월 이내, 연차별 개발기간 : 9개월, 10개월, 11개월) ㅇ 정부출연금 : ’18년 7억원 이내 (총 정부출연금 22억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호

2018-웨어러블-일반-지정-1

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

과제성격

원천기술형(  ), 혁신제품형(√)

전기전자부품

디스플레이

융합유형

신제품형( √ ), 고부가가치형(  ), 해당없음(  )

신성장동력

ICT융합(√), 바이오헬스(  ), 고급소비재(  ), 신소재부품(  ), 주력산업고부가가치화(  ), 에너지신산업(  )

해당여부

특허연계(  ), 표준연계(  ), 디자인연계(  ), 글로벌R&D(  ), 초고난도( ), 경쟁형R&D(  ), 인증연계(  )

과제명

웨어러블을 위한 유연․신축 디스플레이와 사용자 인터페이스 융합 기술 개발

1. 필요성

ㅇ 웨어러블 기기는 스마트폰의 기능을 모두 수행하기에는 디스플레이 형태 요소(form factor) 및 화질의 한계와 제한된 UI 구성을 가지고 있음. 이에 따라 형태적 자유도가 높은 대화면, 고해상도 디스플레이 기술과 입력용 인터페이스 기술을 융합한 ‘지능형 웨어러블 디스플레이’에 대한 수요가 급격히 늘어나고 있음

ㅇ 유연/신축 입출력 디스플레이는 패션, 의료, 헬스케어 및 안전 의류, 로봇 등의 제품으로 다양하게 활용될 수 있으며, 각종 웨어러블 IT 기기와 전자섬유 산업의 핵심 요소 기술로 적용될 수 있는 고부가가치 산업기술임

ㅇ 구조적인 유연성을 부여하는 탈(脫)평면 형태의 유연․신축 디스플레이 기술과 사용자 인터페이스를 융합․일체화함으로써 사용자 친화적 입․출력이 동시에 가능한 지능형 웨어러블 디스플레이 기술이 개발되어야 함

ㅇ 보호용, 패션, 정보 전달 등 다양한 용도로 사용이 가능한 유연․신축 디스플레이는 옥내외 사용에 따른 시인성 확보, 수명 등 디스플레이 성능뿐만 아니라 사용환경에 따른 디자인 자유도, 자유롭고 편리한 착용/부착 및 직관적인 사용자 인터페이스가 필요함

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 웨어러블을 위한 유연․신축 디스플레이와 사용자 편리성을 갖는 사용자 인터페이스 융합 기술 개발(TRL: [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)

- 정형·비정형 웨어러블 기기 및 의류에 사용되는 유연/신축 디스플레이 기술 개발

· 착용/부착 시 높은 착용감을 제공하는 유연성/신축성을 갖는 디스플레이를 위한 기판 기술

· 옥내외 사용이 가능한 고휘도 화소 형성 기술

· 물, 땀, 세탁 등 외부환경에 대한 내구성 기술

- 직관적인 사용자 인터페이스를 위한 융합․일체화 기술 개발

· 비평면 부착형 기판에 적용이 가능한 입력소자(센서) 기술

· 디스플레이와 입력소자의 집적화․일체화 기술 개발

· 디스플레이와 입력소자를 위한 제어 모듈 개발

- 유연․신축 디스플레이와 일체형 사용자 인터페이스로 인해 사용성이 획기적으로 개선될 수 있는 웨어러블 시제품․서비스 개발

· 시제품․서비스 분야 및 개수를 시장 파급력과 기술의 검증․확산 효과를 고려하여 제시

· 시제품․서비스 별로 사용 시나리오, 성능목표 및 요구사항 제시

· 사용자 대상 실 환경에서의 결과물 검증

· 기존 제품과 차별화 될 수 있는 혁신제품 상용화 및 사업화 방안 제시

· 시제품․서비스가 요구하는 강인성 및 내구성에 대한 목표치 별도 제시

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성목표	국내최고 수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	신축성	%	≥ 3	-	-
2	휘도 변화 (after 10,000 cycle bending @ r = 2mm)	%	≤15	-	-
3	웨어러블 시제품의 종류1)	개	≥ 2	-	-

1) 유연․신축 디스플레이와 일체형 사용자 인터페이스로 인해 사용성이 획기적으로 개선될 수 있는 웨어러블 시제품․서비스 개발 및 실증

* 적용 웨어러블 디바이스의 사용 시나리오, 해상도, 휘도 관련 도전적인 성능지표 및 달성목표를 추가 제시하되, 디자인 및 크기/무게/발열 등의 문제를 고려

ㅇ TRL 핵심기술요소(CTE)

핵심 기술요소		최종단계	생산수준 또는 결과물	시험평가 환경
1	유연․신축 디스플레이 기술	7	유연․신축 디스플레이 시제품과 시험성적서	수요기업 또는 공인시험 환경
2	사용자 인터페이스 기술	7	사용자 인터페이스 융합․일체화 가능 디스플레이와 시험성적서	수요기업 또는 공인시험 환경

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 30개월 이내 (1차년도 9개월 이내, 연차별 개발기간 : 9개월, 10개월, 11개월)

ㅇ 정부출연금 : ’18년 6.5억원 이내 (총 정부출연금 20억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견기업

ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2018-반도체-일반-품목-1			기술분류	중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제성격	원천기술형( ), 혁신제품형( √ )				반도체소자 및 시스템
융합유형	신제품형( ), 고부가가치형( √ ), 해당없음( )
신성장동력	ICT융합(√), 바이오헬스( ), 고급소비재( ), 신소재부품( ), 주력산업고부가가치화( ), 에너지신산업( )
해당여부	특허연계( ), 표준연계( ), 디자인연계( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( ), 인증연계( )
품목명		Full-color Micro LED 디스플레이용 LED 드라이버 SoC 개발 (TRL : [시작] 4단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념
ㅇ 개념 - 초소형 LED 소자를 기판 위에 집적하여 디스플레이로 사용하는 Micro LED 디스플레이는 자체 발광을 하는 소자를 사용하기 때문에 밝기와 효율이 LCD, OLED 대비 우세한 특성을 보이고 있어, 스마트 워치용 또는 초대형 디스플레이를 만들기에 적합함. 이러한 Micro LED 디스플레이를 위한 LED 드라이버 SoC의 개발하고, 이를 적용한 Micro LED 디스플레이 제품 구현 ㅇ 개발 내용 - Micro LED 디스플레이 LED용 LED 드라이버 SoC의 개발 ◾ 다수의 채널을 Driving 가능 ◾ 전체적, 채널별로 Brightness 조정 기능 탑재 ◾ 디스플레이에 필요한 다양한 영상 보정 기능 탑재 ◾ 디스플레이 모듈에 탑재된 다양한 기능을 단일 칩으로 집적화 - 개발된 드라이버 SoC를 사용한 디스플레이 시작품 제작
2. 지원 필요성
ㅇ Micro LED 디스플레이는 플렉서블, 곡선형 디스플레이 제작이 용이하고 건물 외벽, 건물 내벽 등 다양한 소재와 평면에 부착이 용이하며 유닛 디스플레이를 자유로이 연결하여 초대형 및 임의 크기로 생산하기 용이함 ㅇ 삼성전자는 2018년에 146인치 초대형 Micro LED 모듈러 TV인 “The Wall”을 CES에서 발표함 ㅇ 애플에서도 Micro LED 디스플레이를 개발 중임 ㅇ 중국에서도 Micro LED 디스플레이 개발에 주력하고 있음
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 21개월 이내 (1차년 개발기간 : 9개월) ㅇ 정부출연금 : ‘18년 3.5억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수