첨 부 1

2019년도 지방방사능측정소 운영계획

1. 목 표

○ 국내․외 방사능 이상사태의 신속한 보고체제 유지 및 조기탐지 기능의 강화

○ 일상적인 환경방사능 변동준위 감시 자료의 신뢰성 제고

○ 생활환경에 대한 주기적인 감시를 통하여 환경방사능의 경년변화를 모니터링

○ 전국토 환경방사선/능 background 준위에 대한 지속적인 확보

○ 방사능비상 발생 시 비상대응을 위한 환경감시

2. 기본 방침

○ 일상적인 환경방사선/능 준위변동 주기적 감시

○ 생활환경시료(토양, 쌀 및 채소류, 지표식물, 소비식품 등)에 대한 주기적인 조사

○ 비상시 공간감마선량률 변동 조사

○ 국내·외 방사능 비상시 비상대응

○ 환경방사선/능 준위변동 감시 자료의 신속한 보고 및 저장․관리(RMSNet)

○ 방사능 분석 자료의 신뢰성 제고를 위한 숙련도 시험의 지속적인 추진

○ 노후장비의 지속적인 교체 추진

○ 2019년도 지방방사능측정소 운영에 대한 위탁협약 체결은 2019년 1월 중순까지 완료

3. 세부 운영방침

(1) 환경방사선/능 준위변동 감시프로그램

구분	감시대상	감시항목	주기	방법 및 절차
O O 지 방 환 경 방 사 선 / 능 준 위 변 동 감 시	방사선	공간감마선량률	연속	연속감시기 점검(2회/일)
	집적선량	열형광선량계 (TLD)	매분기	TLD를 백엽상 내에 설치 후 매분기 회수하여 우편으로 송부 (중앙측정소에서 판독)
	공기부유진	전베타 (인공베타)	주 1회	Low Volume Air sampler로 주 1회 24시간 동안 채취한 다음 5시간 경과 후 1차 측정 및 48시간 경과 후 2차 측정 * 참고준위 초과 시 핵종분석
			연속	대기부유진 알파/베타 연속감시기 점검 (2회/일)
		입자성 (감마핵종)	매 주	High Volume Air Sampler로 채취한 공기부유진 필터(3장 내외)를 진공압축 포장 후 HPGe 검출기를 이용하여 측정 (80,000초)
			매 월	주간시료를 모아 회화 후 U8 용기에 담아 HPGe 검출기를 이용하여 측정 (80,000초) * 월 시료는 최대한 당월에 채취한 시료
		기체 (감마핵종)	매 주	Low Volume Air Sampler에 챠콜 카트리지를 장착 회수하여 HPGe 검출기를 이용하여 측정 (80,000초)
	낙진	감마핵종	매 월	낙진 수반에 침적된 강하물을 회수하여 증발 후 U8 용기에 담아 건조시킨 다음 HPGe 검출기를 이용하여 측정 (80,000초)
	빗물	전베타 방사능	강수시	강수시마다 100mL이상의 빗물을 채취하여 증발건고 후 측정 * 채취한 다음 48시간 경과 후 측정
		감마핵종	매 월	한 달간 채집한 빗물을 회수하여 증발 후 U8 용기에 담아 HPGe검출기를 이용하여 측정 (80,000초)
	상수	감마핵종	매 주	근무일 기준 매일 상수 2L를 1달간 채취하여 전량 전처리후 1L 마리넬리 비이커에 담아 HPGe 검출기를 이용하여 측정(80,000초)

(2) 생활환경시료에 대한 방사능감시 프로그램

o 생활환경시료에 대한 감시 강화의 일환

o 생활환경시료중의 방사능농도 경년변화에 대한 체계적인 조사

o 감시 프로그램

o 시료는 관할구역을 벗어나지 않은 시료채취가 원칙

구분	대상시료	대상핵종	주기	시료량	시료수	방법 및 절차
생활환경방사능조사	토양	인공감마핵종 (Cs-137 등) 천연감마핵종 (K-40, Be-7 등)	반기1회	500g	4	모니터링포스트내에서 표층토(0～5cm)와 심토(5～20cm)를 구분하여 채취한 후 건조시켜 HPGe검출기로 측정(80,000초)
	쌀 배추		연 1회 (수확기)	5kg 이상 4kg 이상	2	추수기에 생산지(producing districts)에서 직접 채취하여 회화한 후 HPGe 검출기로 측정(80,000초)
	지표식물 (쑥, 솔잎, 토양)		연 1회	5kg 이상	2	관할지역내에서 쑥(4월에 채취)과 2년생 솔잎(8월에 채취)을 채취하여 회화한 후 HPGe 검출기로 측정(80,000초)
	소비식품		연 1회	5kg 이상	10	관할지역내에서 유통되는 시료를 구입하여 건조 또는 회화한 후 HPGe 검출기로 측정(80,000초)

(3) 비상시 공간감마선량률 측정

구분	대상시료	대상핵종	주기	시료량	시료수	방법 및 절차
비상시공간감마선량률측정	선량률	공간 감마선량률	반기1회	5개 지점	10	NaI(Tl) in-situ 이용하여 지정된 장소에서 선량률 측정
	토양	감마핵종	연 1 회	5개 지점 (500g)	5	측정지점의 토양 채취 후 방사능계측(80,000초)

(4) 환경방사선/능 자료관리 시스템(RMSNet) 운영

o 환경방사선/능 준위변동 감시자료 입력

- 분석이 끝나는 대로 지체 없이 입력

- 의심스러운 자료는 즉시 보고

o RMSNet 적극적인 활용

- 현황 및 검색을 통해 감시자료의 신뢰성을 주기적으로 확인

- 타 지방측정소 감시자료와 비교․평가

4. 2018년도 주요일정 계획

(1) 2019년도 연구보조원(측정요원) 교육

o 일시 : 2019년도 2월경

o 장소 : 미정

(2) 2018년도 방사능분석 숙련도 시험

o 일시 : 2019년도 4월중 시료배분

o 대상핵종 : 전베타, 감마핵종(전 측정소)

o 시료 Matrix (예정) : 물

(3) 2019년도 연구보조원(측정요원) 세미나

o 일시 : 2019년도 7월경

o 장소 : 인천대학교/인천지방 방사능측정소(예정)

(4) 2019년도 측정소장 회의

[전반기 회의] : 6월 마지막 목요일, 매년 동일

o 2019년 6월 27일(목) 제주측정소

o 회의 내용

- 전반기 감시결과 평가

- 기타 지방방사능측정소 운영관련 개선사항

[후반기 회의] : 12월 두 번째 목요일, 매년 동일

o 2019년 12월 12일(목) KINS에서 개최

o 회의 내용

- 2019년도 감시결과 평가

- 2020년도 운영계획

5. 기타 행정사항

(1) 2018년도 사업계획서 제출

o 사업계획서 작성 지침 및 예산편성 기준(위탁용역과제 관리지침)은 각 산학협력단으로 공문

o 제출기한 : 2017년 12월 20일

o 위탁협약 체결은 2018년 1월 중순까지 완료 예정

(2) 2017년도 감시결과 보고서 제출

o 보고서 초안 우선제출(‘17년 12월 12일까지)

o 최종보고서 제출(협약서 참조)

o 연구비 사용실적 보고 및 정산 등 기타 상세사항은 측정소별 「위탁연구개발 사업 협약서」 참조