RFP

섬유소재 공정저탄소화 기반조성

개요 및 필요성

ㅇ (글로벌 온실가스규제) 전세계는 파리 기후변화협정(‘15년)을 체결하고 자발적 온실가스배출 감축 노력과 책임 이행을 약속

* 2030년까지 EU ’90년比 55%(31억톤) / 미국 ’05년比 50%(37억톤) /
일본 ’13년比 46%(6.4억톤) / 한국 ’18년比 40%(2.9억톤) 감축 등

ㅇ (섬유패션산업 특성) 많은 자원과 에너지를 소비하여 온실가스배출량이 많은 산업 (‘19년 기준, 연간 17억톤 배출)

* 특히 제조공정에서 배출되는 온실가스 배출량은 5.9억톤이며 그 중 원단제조·염색가공 공정에서 3.1억톤을 배출

ㅇ (국내현황) 섬유소재 기업 대부분 중소·영세기업으로 온실가스 배출 저감에 대한 투자 여력 및 기술 정보 부족 → 설비 지원 및 우수사례 발굴을 통해 산업전반 저탄소화 분위기 확산 필요

과제목표

ㅇ (목표) 섬유제조 공정의 저탄소화 설비 구축 지원을 통하여 산업부문 온실가스 배출 저감(누적 저감 목표: 총 272,537톤)에 기여하고 섬유산업 전반에 저탄소화 공정 확산

- (지원대상) 제편직, 염색/후가공, 부직포 제조, 사가공 등 섬유소재기업

- (지원내용) 설비 구축 지원 (기업당 최대 1억원) 및 컨설팅

<필수 성과지표>

- 설비구축 지원기업 수 (※국비1억당 1개사 이상)

- 연도별 누적 온실가스 배출 저감량

(※「기후대응기금 온실가스 감축효과 산정 가이드」에 따라 산출)

과제내용

ㅇ 기업 모집 및 선정평가

* 우선순위: 온실가스배출 저감효과가 높고 자체투자 의지가 높은 기업

ㅇ 공정저탄소화 설비 구축 지원

* 맞춤형 설비지원 : 공정특성, 에너지사용량등을 고려한 기업별 설비 지원

* 기술컨설팅 : 선정기업 대상 전문인력 기술컨설팅 지원 (기업당 3회이상)

ㅇ 최종점검 (온실가스 감축량 산출 / 우수기업 선정)

* 설치 1년뒤 에너지사용량 및 생산량, 가동시간을 고려하여 감축량 산출

* 우수기업 선정하여 바이어 홍보용 확인서를 발급

주요

공정저탄소화

설비

□ 에너지 재활용 설비

① 폐열회수 열교환기 (폐수열, 배기열)    ② 자동제어스팀트랩 시스템

□ 에너지 효율 개선 설비

① 에너지손실관리시스템(FEMS)          ② 텐타공정 배기휀 제어

③ 노후·오버스펙 → 저전력 부품 교체    ④ 보온 설비, 배관 재설계

활용방안

ㅇ 초기 투자비용이 높은 저탄소화 설비 지원을 통해 업계의 탄소중립 규제의 선제적 대응을 이끌어내는 마중물 역할을 수행하여 섬유소재 제조산업의 저탄소화를 실현

ㅇ 섬유산업 고도화에 따라 다양하게 요구되는 공정 저탄소화 기술을 확보하고 기업별 설비 운용 사례 및 데이터를 축적하여 기술을 고도화함

사업기간

2023. 1. 1 ~ 2026. 12. 31 (48개월)

주관/

참여기관

□산업체(대기업, 중소ㆍ중견기업) □대학 □연구소 □관련 협단체 ■제한없음

* 주관ㆍ참여기관의 인건비 비중은 총사업비의 20% 이내

수행체계

		주관기관
		- 과제총괄 (섬유소재 공정저탄소화 기반조성) 기업선정평가 및 사전현장 진단 최종점검 (온실가스 감축량 산출) 우수기업 선정 및 확인서 발급
참여기관①						참여기관②
- 공정저탄소화 설비 및 진단장비 설치 (염색가공기업, 열에너지 위주) - 설치후 중간점검 및 기술컨설팅						- 공정저탄소화 설비 및 진단장비 설치 (직물·섬유제품기업, 전기에너지 위주) - 설치후 중간점검 및 기술컨설팅

사업규모

(국비 기준)

‘23년도 2,100백만원

민간부담금

국비의 30% 이상 (필수)

* 민간부담금 및 지방비 구성은 자율