2013년도 융․복합소재부품개발사업(투자자연계형) 공모대상 품목

□ 기계 분야

순번	01	분야명	기계
품 목 명	레이저가공기와 공작기계의 통합 CNC 제어기 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 5축 이상의 공작기계와 3축 이상의 레이저 가공기를 결합하여 초정밀/고속 가공을 실현할 수 있는 CNC 제어기와 소프트웨어
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 공작기계와 레이저 가공기를 동적으로 결합하여 기존 레이저가공기로는 가공할 수 없는 대면적/자유곡면 가공이 가능한 기술로서 IT 산업의 고부가가치화를 위해 해당기술의 개발이 필요함
활용분야	ㅇ 핸드폰 외곽 케이스 패터닝, 엘리베이터 내부 문양가공, FPCB 드릴링 등

순번	02	분야명	기계
품 목 명	용융 아연도금 강판 생산용 용융 도금조 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 용융 아연도금 강판 생산용 고 내식성 및 내마모성 용융 도금조 모듈 및 응용 소재 개발
정부지원 필요성	ㅇ 용융아연 도금은 고온의 용융아연욕조에 냉연강판을 통과시켜 고속으로 강판표면을 용융도금 시키는 기술로, 도금조 내의 부품들은 고온 환경 하에서 극도의 내마모성과 내식성이 요구되어 국산화되지 못하고, 그 구성 부품 및 모듈이 전량 일본 등의 기술 선진국으로부터 수입되어 사용되는 실정으로 현 시점에서 국산화 개발이 필요한 실정임.
활용분야	ㅇ 자동차용 강판등으로 활용되는 용융아연 도금 강판

순번	03	분야명	기계
품 목 명	Pipe Expanding Machine용 고신뢰성 Expanding Head		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 플랜트(해양, 석유정제, 발전소 등)에 사용되는 후육관의 Expan ding용 Head를 개발. ㅇ Head 최적 설계 및 제작기술 개발, 마찰/마모 등을 고려한 신뢰성 확보 등을 주요 개발 범위로 함
정부지원 필요성	ㅇ 독일, 네델란드 등으로부터의 수입에 의존하고 있는 Pipe Expanding Head의 개발 필요성이 인정됨. ㅇ 현재 후육관 사업에 진출하려는 국내 업체들이 30여개에 이르고 있으며, 대형 플랜트 사업에서의 수요도 증가하고 있음.
활용분야	ㅇ 해양플랜트, 풍력발전기, 심해 유전용 파이프, 발전소 보일러 배관, 석유 정제 플랜트 배관 등

순번	04	분야명	기계
품 목 명	고강도 중공 등속 조인트		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 미세립강을 적용한 고강도 경량 중공 등속 조인트 개발
정부지원 필요성	ㅇ 수송기계 동력 전달 체계의 경량화, 소음 저감 및 고강성화를 위한 중공 부품의 확대 적용 기술 개발 필요
활용분야	ㅇ 수송기계 구동부품 및 차체, 샤시 부품

순번	05	분야명	기계
품 목 명	농업용 광역방제기의 원거리 분사 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 벤추리의 중간부분과 출구 부분에 코안다 효과를 적용한 농업용 광역 방제기의 원거리 분사 모듈
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 방제기의 분무액의 도달거리를 기존 제품 대비하여 한층 증가시키고 방제효율을 향상시키는 장점이 있는 기술로서 방제 작업의 생산성 향상을 위해 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 소방분야의 분사시스템, 방제/방역장비 분사장치 등

순번	06	분야명	기계
품 목 명	수소스테이션용 수소저장용기		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 80 MPa 수소스테이션용 typeIII 및 수소저장용기 기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 수소스테이션 및 수소인프라 분야에 적용되며 폭발의 위험성이 높은 수소가스를 저장함에 있어 안전성문제와 가격저감을 확보하기 위한 고압용 typeIII 및 IV용 저장용기에 대한 기술개발이 시급한 실정이므로 수소연료전지자동차 보급의 활성화를 위해서는 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 수소연료전지자동차 등

순번	07	분야명	기계
품 목 명	중대형 이차전지 전극 레이저 cutting/ welding 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 하이브리드 전기자동차나 에너지 저장장치(ESS) 등에 사용되는 중대형 리튬 이차전지 전극의 레이저 절단 및 용접 장비와 공정기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 전기차나 ESS 등에 사용되는 중대형 리튬 이차전지의 안전성과 신뢰성을 향상시키는 기술로서 새로운 블루오션인 중대형 이차전지 시장을 선점하기 위해 기술 개발 필요성이 있음
활용분야	ㅇ 하이브리드 전기자동차, 전기차, ESS, 로봇, 선박 비행기 등

순번	08	분야명	기계
품 목 명	LDP(Laser Direct Plating)를 이용한 무선통신기기 안테나		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ PC(Poly carbonate) 표증에 선택적 도금을 구성하여 금속 영역 생성과 이를 이용한 무선통신 기기 안테나 부품 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 공간절약형 3세대 안테나의 구성을 위한 정밀패턴 구현이 가능한 공법임. 본 기술은 해당제품의 폭발적인 수요증가에 대응하고 다양한 무선통신 기기의 디자인 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 패터닝 기술로 그 개발의 필요성이 있음.
활용분야	ㅇ 스마트폰용 안테나, WIFI 및 GPS용 안테나 등

순번	09	분야명	기계
품 목 명	건설 기계용 고재현성 Regulator 및 비례압력제어밸브(EPPR Valve)		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 작동 범위 및 재현성이 우수한 건설기계용 고재현성 Regulator 및 EPPR valve를 개발. ㅇ 자속 밀도와 보자력 특성이 우수한 EPPR valve coil 및 casing 소재 개발을 포함.
정부지원 필요성	ㅇ 중복성 없음. ( ‘10038820 정밀 압력 조절용 레귤레이터’는 지원 제외된 건임) ㅇ 건설 기계용 Regulator 와 EPPR valve의 경우, 기존 아시아 시장에서의 경쟁력 확보와 선진국 시장의 개척을 위해 고재현성 regulator 및 EPPR valve의 개발이 필요한 실정임. ㅇ 현재 고재현성 제품의 아시아 시장은 일본의 Kawasaki, Kayaba 등이 대부분을 점유하고 있음.
활용분야	ㅇ 건설기계, 조선, 해양 플랜트, 자동차 등

순번	10	분야명	기계
품 목 명	소형 정밀 싸이클로이드 감속기		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 산업 로봇용 소형 정밀 싸이클 로이드 감속기 개발
정부지원 필요성	ㅇ 중대형 싸이클로이드 감속기 기술은 국내 확보되어있으나, 기술적 난이도로 인해 소형 싸이클로이드 감속기 기술 전무한 상태로, 특수 구조 커플링을 적용한 소형화 기술 개발 필요
활용분야	ㅇ 산업용 로봇, 공작기계, 반도체 및 LCD 공정

순번	11	분야명	기계
품 목 명	A4 엘이디 프린트 헤드 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ SLA(Selfoc lens array)기술을 적용한 A4 엘이디 프린트 헤드 모듈
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 LED 프린터의 핵심부품이어서 향후 시장 확대시 파급효과가 양호하여 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	o 지폐(전표)감별용 이미지센서, 스캐너, 프린터, 플로터 등

순번	12	분야명	기계
품 목 명	Non-Seal 방식의 초고압용 플런저 펌프		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 압력 5,100kgf/cm2이상, 고효율 직접 전동기 구동 및 Non-Seal 방식의 초고압 플런저 펌프 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 우주항공 산업, 석유화학분야, 재료시험, 코팅제거 및 다양한 재료의 절단에 중요한 초고압 펌프의 원천기술 학보가능하며, 고가의 초고압 펌프의 수입을 대체할 수 있으므로 수입대체 및 수출효과가 클 것으로 예상되므로 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 유체기계 등

순번	13	분야명	기계
품 목 명	나노임프린트에 의한 LED 사파이어 웨이퍼		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 나노 임프린트 리소그래피에 의한 양산용 LED 사파이어 웨이퍼 제작
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 LED용 사파이어 웨이퍼{Patterned Sapphire Substrate, PSS)를 제작하기 위한 공정기술로서 기존의 Exposure & Develop 공정을 나노 임프린트 리소그래피(NIL)로 대체하여 고효율/저비용을 추구하는 기술 ㅇ 대기업을 중심으로 실험실에서 가능성을 확인한 기술을 양산에 적용하여 생산성 향상을 꾀하는 기술로 지원 필요성이 있음
활용분야	ㅇ LED, 반도체 생산 등

순번	14	분야명	기계
품 목 명	음식물 쓰레기를 활용한 고형연료 pellet		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 음식물 쓰레기를 건조하여 고형연료로 사용할 수 있는 고압축 pellet 및 대용량 처리모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 음식물 쓰레기를 건조 및 압축과정을 거쳐 pellet 형태로 고형열료화하는 기술로 그 처리문제로 환경적인 부담이 되는 음식물 쓰레기를 재활용하여 에너지화할 수 있는 자원재생 기술로 기술개발의 지원이 필요하다고 판단됨.
활용분야	ㅇ 시멘트공장, 열병합발전소, 원예사업장 등에서 활용될 수 있는 재생 에너지 원료

순번	15	분야명	기계
품 목 명	고압 전자식 감압용 액추에이터		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 진동, 소음 문제와 정밀한 압력 제어가 불가능한 기계식 고압 액추에이터 밸브를 전자식으로 개발. ㅇ 내구성 및 안전성의 확보를 위한 설계 및 제작기술, 성능 평가 기술의 개발을 포함.
정부지원 필요성	ㅇ 수요가 증대되고 있는 고압 부품 분야의 기술력 향상으로 국가 산업 경쟁력 향상에 기여할 것으로 판단됨. ㅇ 시장성(CNG 및 수소 연료 차량 등)이 인정되며, 현재 Bosch, Rotarex 등의 극소수 선진 업체만이 해당 기술을 보유하고 있어 향후 시장 경쟁력 극대화의 측면에서 정부의 지원이 필요함.
활용분야	ㅇ CNG 및 수소연료차량, 방위산업 등

순번	16	분야명	기계
품 목 명	대구경 Shield TBM용 Cutter Head 구동장치		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 대구경 Shield TBM용 Cutter Head 구동장치 개발
정부지원 필요성	ㅇ 국내 터널 공사의 증가 추세 및 중국, 브라질 등의 고속철도사업 등의 해외 건설시장의 확대 추세를 감안한 TBM 및 핵심 부품인 Cutter Head 구동장치 개발이 필요함
활용분야	ㅇ 관로, 지하철, 고속철도 터널 시공

순번	17	분야명	기계
품 목 명	전도성 섬유를 활용한 자동차용 전자파 차폐 모터 케이스		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 전도성 섬유를 활용한 자동차용 전자파 차폐 모터 케이스
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 금속물질이 섬유 표면에 일정하게 코팅된 무기질 섬유를 활용하여 전자파 차폐 성능을 부여함으로써 인체에 유해한 전자파를 차폐하는 장점이 있는 기술로서 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 가전전자제품의 모터 케이스, 자동차용 전장부품의 케이스 등

순번	18	분야명	기계
품 목 명	청소로봇용 구동 휠 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 인-휠 드라이빙이 가능한 허브 모터가 내장된 청소로봇용 휠 모듈
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 청소로봇의 이동성 한계를 극복하기 위해 인-휠 드라이빙이 가능한 허브 모터가 내장된 청소로봇용 모듈형 휠 구조를 가져 장애물과 고정항성 바닥에서 원활한 청소주행이 가능하도록 하는 기술로서 제품 경쟁력 확보와 수출 증대 효과를 위해 개발이 필요함
활용분야	ㅇ 가정용 청소 로봇

순번	19	분야명	기계
품 목 명	고효율 컴팩트 필름 커패시터용 부품		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 효율 컴팩트 필름 커패시터용 마그네슘 케이스, 초박막 폴리프로필렌 Al/Zn 증착필름, 알루미늄 부스바 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 하이브리드/전기자동차에 사용될 수 있는 전력전자 부품인 필름 커패시터를 구성하는 주요부품인 케이스, 금속증착필름 소자, 부스바 등의 개발하여 경량 고효율의 컴팩트한 필름 커패시터를 구성할 수 있는 부품 모듈을 개발하는 기술로 친환경 전기자동차의 고용량화 및 경량화를 위한 요소기술로 기술개발의 필요성이 높다고 할 수 있음.
활용분야	ㅇ 전기자동차(하이브리드형 포함)용 커패시터 ㅇ 마그네슘 경량 케이스

순번	20	분야명	기계
품 목 명	고탄성 CGI 주철소재 용사코팅 피스톤링		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 흑연형상제어를 통한 고탄성 CGI 주철 소재 기술 및 이를 활용한 중대형 선박용 2중 용사코팅 피스톤 링 개발
정부지원 필요성	ㅇ 세계 선박용 엔진 50% 이상을 국내 엔지 제조사에서 생산하고 있으나 고가, 핵심부품의 해외 의존도 높은 실정으로, Tier III 규제 이후 시장 진출 기회 확보를 위해 기술 개발 지원 필요
활용분야	ㅇ 산업용 로봇, 공작기계, 반도체 및 LCD 공정

순번	21	분야명	기계
품 목 명	태양전지 제조라인 용 초대형 알루미늄 주물 진공 챔버		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 태양전지 생산라인 설비용 일체형 초대형 알루미늄 주물 진공챔버 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 스테인레스 및 알루미늄 후판의 절단, 가공, 용접을 통해 제조하던 태양전지 제조라인 용 초대형 진공 챔버를 알루미늄 주조기술을 통해 일체형을 제조하는 전세계적으로 시도된바 적이 드문 주조분야의 도전 기술로 기술개발의 파급효과와 기술기발의 선점효과가 클 것으로 판단되므로 개발지원이 필요할 것으로 판단됨.
활용분야	ㅇ 태양전지 및 반도체 설비용 초대형 알루미늄 진공 챔버 ㅇ 박육 고중량 알루미늄 주조 소재을 응용한 고속철도 및 선박의 경량 요소부품

순번	22	분야명	기계
품 목 명	초고강도 주철 소재 너클/케리어 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 초고강도 주철 소재 너클/케리어 모듈 개발
정부지원 필요성	ㅇ 수송기계 경량화 및 성능 향상을 위해 샤시 핵심부품의 고강도 소재 기술, 제조 공정 기술 및 시험 평가기술의 개발이 필요함.
활용분야	ㅇ 수송기계 샤시, 차체 부품 및 건축 구조물

순번	23	분야명	기계
품 목 명	무연 동합금 산업용 베어링		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 환경규제 대응을 위한 무연 동합금 소재 산업용 베어링 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ EU RoHS 등 6대 오염 물질(납, 카드뮴, 수은, 6가 크롬, PBB, PBDE) 사용 규제에 대응하여 기존 유연청동이 사용되던 산업기계 베어링 부품 대체 소재 및 가공 기술 개발이 필요함
활용분야	ㅇ 건설기계, 선박, 철도 차량, 공작기계, 산업기계

순번	24	분야명	기계
품 목 명	Offshore Mud control choke & kill system 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 고압 신뢰성이 확보된 Mud control choke & kill system 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해양 플랜트의 기자재 특성상 높은 안전성과 신뢰도를 요구하고, 엔지니어링 수행 능력 확보를 통한 기술 장벽 극복을 위해 정부 지원 필요
활용분야	ㅇ 해양 플랜트, sub-sea 초고압 밸브 시스템

□ 수송 분야

순번	01	분야명	수송
품 목 명	고전압 시스템용 전력분배 및 제어모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 적층 구조로 전력 배분 Bus를 구성하여 고전압 시스템용 전력분배 및 제어모듈
정부지원 필요성	ㅇ 친환경 자동차의 국가산업 경쟁력 강화 및 환경 규제에 따른 대책방안 마련을 위한 핵심부품소재 기술 확보를 위해 지원이 필요함 ㅇ 고 효율성, 친 환경성 핵심부품 소재기술 개발을 통해 제품 국산화를 위해 정부 지원이 필요함
활용분야	ㅇ 전기/하이브리드 자동차용 Inverter용 IGBT Stack 모듈 ㅇ 전기/하이브리드 자동차용 기존 케이블류 대체 ㅇ 기타 동력전달 및 추진 관련 Bus 및 부품대체

순번	02	분야명	수송
품 목 명	그린카 엔진성능 향상을 위한 부품		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 타이타늄계 엔진 경량화 성능과 고응답성 실현을 위한 경제적 성형기술과 내구 신뢰성 기술 확보
정부지원 필요성	ㅇ 연비규제의 능동 대처하고 해외 수입대체 효과를 위한 국내 고급 차량의 타이타늄 터보차져를 장착의 기술력 확보
활용분야	ㅇ 경량소재 필요 미래자동차 부문, HEV, PHEV 엔진 및 고부하엔지

순번	03	분야명	수송
품 목 명	특장차량용 전기-유압 제어 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 친환경 및 제동에너지 회수를 위한 기존 차량 대비 연료효율 30% 개선, 소음 30% 개선, 특장 모드 동력분배 및 통합제어기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당 기술은 특장차량의 도심작업시 매연 및 소음 저감에 대한 민원을 최소화하고 제동 에너지회수로 재활용시스템 기술로 제동과 가속시 효율 향상
활용분야	ㅇ 상용 트럭분야, 친환경 하이브리드 청소차등으로 확대

순번	04	분야명	수송
품 목 명	레저 및 특장 차량용 자동화 변속장치		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 레저 및 특장 차량에 대한 동력전달 효율 증대가 가능한 자동차 변속 장치
정부지원 필요성	ㅇ 레저 및 특장 차량에 적용되고 있는 동력전달장치인 경우, AT, CVT는 구동슬립 등에 의해서 출력저하되거나 고가이기 때문에 이를 대체할 수 있는 신 개념의 동력전달장치 개발이 요구됨
활용분야	ㅇ 자동차 반자동 변속기 활용 ㅇ 군수용 자동화 변속기 활용 ㅇ 조선 분야에 대한 변속 장치

순번	05	분야명	수송
품 목 명	운전 안전성 확보를 위한 차체 부품		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 전기변색 기술이용 외부 유입 광량에 따른 선택조절 가능 자동차용 Room Mirror 기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당 기술은 변색 반사도 조절가능 응답속도와 선택적 반사도가 향상되어 수입대체 효과 및 자동차 산업의 경쟁력 강화로 전세계 시장 개척
활용분야	ㅇ 스마트 미러 적용 미국, 유럽의 일체형 글래스 산업

순번	06	분야명	수송
품 목 명	경량화 샤시 부품		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 자동차 샤시 시스템의 경량화를 구현하기 위하여, 기존 금속 중심의 기술이 아닌 엔지니어링 플라스틱을 활용한 샤시 모듈의 경량화 기술 개발
정부지원 필요성	ㅇ 자동차 연비개선을 위해서는 샤시 부품에 대한 경량화가 필수적인바, 샤시를 구성하고 있는 조향, 제동, 현가 부품에 대한 경량화 기술개발이 요구됨 ㅇ 기존 경량화 기술에서는 금속 기반으로 추진되어 한계성이 존재하기 때문에 엔지니어링 플라스틱을 적용한 신 기술개발이 요구됨
활용분야	ㅇ 엔진 및 차체 부품의 경량화 ㅇ 조선 및 항공에 대한 부품 경량화 ㅇ 경량화 소재관련 기술

순번	07	분야명	수송
품 목 명	복합 재료 기반의 배기 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 3중구조(STS-AI-STS) 하이브리드 소재 개발 과 사용화 가공기술을 개발하여 복합 재료 기반의 초경량 머플러 양산 기술 확보
정부지원 필요성	ㅇ 소재의 원천 특허 및 부품의 지적재산권이 필요하여 전세계적으로 적용이 필요한 분야로서 고부가가치의 산업으로 확대 ㅇ 이종재질에 따른 접합 및 조립 공정과 성형성이 확보된 제조 공정 최적화 기술 개발 필요
활용분야	ㅇ 자동차 배기계시장 (3000 cc 이하)을 전량 대체 가능, 부품경쟁력 강화

순번	08	분야명	수송
품 목 명	고감성 차체 부품		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 연신률 55% 이상 구현의 컬러 필름 제조를 통한 자기복원기능의 하드코팅 기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당 기술은 내오염성, 내스크래치 기능과 자기 복원능력을 지닌 다층 복합필름을 개발하여 차량 외장의 도장면의 적용함으로서 국내필름기술 업그레이드
활용분야	ㅇ 자동차, 전기전자의 휴대폰, 테블릿PC, 건축 및 인테이러 산업

순번	09	분야명	수송
품 목 명	해양용 Helideck 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 국제코드에 부합한 해양플랜트용 Safety Helideck의 기술개발을 위한 제안서로 Helideck 구조물 형상설계 및 제작, Fire/DIFF System 검증 및 동적비선형 붕괴거동 평가기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 년간 75기 정도의 시장수요가 있으나, Bayard사 등이 독점적 공급하고 있어 국산화 개발이 시급함 ㅇ 또한, 대형 해양플랜트 구조물시장의 국산화 및 사업다각화를 유인할 수 있을 것으로 판단됨
활용분야	ㅇ Offshore Platform, Drill-ship, Rig, OSV(Offshore Supply Vessel) 등의 Helideck 에 적용가능

순번	10	분야명	수송
품 목 명	선박용 방폭형 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 선박의 위험구역(폭발성 물질 상종 구역)에서 선박의 요동에서도 안정적으로 밸런스를 유지하여 안전사고(충돌, 낙하 등)의 발생 차단할 수 있는 Air Hoist
정부지원 필요성	ㅇ 현재 전량 수입에 의존하고 있으며, 선박 뿐만 아니라, 해양플랜트 에서도 관련 수요가 급속하게 증가하고 있으므로, 국산화 개발이 시급함
활용분야	ㅇ 선박 및 해양플랜트에 소요되는 각종 유지보수용 및 외부 제품 인양용 Hoist로 적용

순번	11	분야명	수송
품 목 명	해양용 Single Mooring Point 장치		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ Turret Mooring의 국산기술개발을 위하여, Turret과 Spider 설계, 동유체역학적 해석, 동적구조 해석후 실증시험
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 LNG수요가 급증합에 따라, FSRU와 같은 신개념의 해양구조물에 사용할 수 있는 Mooring 개발은 필수적임 ㅇ 본 기술로 제품이 개발되면 건설사나 조선소에서 프로젝트 수주시 포함할 수 있는 품목으로 수주경쟁력이 향상됨
활용분야	ㅇ FSRU, LNG Terminal 등 미래형 해양구조물에 적용가능

순번	12	분야명	수송
품 목 명	LNG용 단열배관		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 극저온(-163℃)의 LNG를 운송손실을 최소화하여 효율적으로 운송할 수 있는 이중 진공 단열배관
정부지원 필요성	ㅇ 현재 전량 수입에 의존하고 있으며, LNG선박 뿐만 아니라, LNG추진선박의 증가에 따라 LNG를 선박에 공급하기 위한 육상용 단열배관의 수요가 증가할 것으로 판단됨
활용분야	ㅇ 선박 LNG연료 공급용의 소형 단열배관 개발기술을 육상용 LNG기지의 대형 단열배관 개발에 적용 가능

□ 전기전자 분야

순번	01	분야명	전기전자
품 목 명	산업용 집적형 레이저모듈 기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	산업용에 응용될 수 있는 수백W급 레이저 광원과 광집속 및 빔정형을 위한 광학렌즈, 부품이 결합되고 이를 모듈화하는 집적 설계, 공정기술의 개발
정부지원 필요성	수입 의존도가 높은 고출력 반도체 광원 및 모듈의 수입대체 효과를 높이고 이를 활용한 국내 레이저장비 경쟁력 제고에 큰 효과가 기대 됨.
활용분야	산업용 레이저장비

순번	02	분야명	전기전자
품 목 명	노광용 고출력 UV LED 소자 및 광원모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	- PhotoLithography에 적용할 수 있는 고출력 자외선 LED의 기판 및 Chip 개발 - 노광용으로 적합한 조도와 광균일도를 유지한 LED와 광학렌즈 array가 결합된 광원모듈의 개발
정부지원 필요성	현재 노광공정장비에 주로 쓰이는 수은 램프의 저수명, 고소비전력, 고 발열 문제를 극복할 수 있는 대체제로서 자외선 LED가 대두되고 있으 나 출력을 높이는 데에 어려움이 많음. 따라서 365nm 및 405nm 파장 대의 자외선 고출력 자외선 LED 개발이 이루어질 경우 파급효과가 매 우 크며 이를 최적화하기 위해서는 기존 수은 Bulb 광원과는 다른 균 일도 제어용 광학계가 필요함
활용분야	반도체 및 FPD 포토 리쏘용 노광장비

순번	03	분야명	전기전자
품 목 명	3D 터치스크린용 강화유리 기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	3D 곡면상의 강화유리 터치스크린이 가능한 디스플레이 윈도우 기술
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 소형 모바일기기의 Window의 3D 디자인화가 요구됨이에 필요한 터치스크린 Window개발이 필요하며, 현재 수입에 의존하고 있어 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 3D구현 스마트폰, 소형 정보기기, 게임기 등

순번	04	분야명	전기전자
품 목 명	스마트폰 카메라용 초소형 3축 구동 모듈기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	X-Y-Z 3축 방향 미세구동 가능한 엑추에이터 모듈 기술
정부지원 필요성	ㅇ 모바일기기의 소형화와 고기능화에 따라 공간적인 제한으로 구동 엑츄에이터가 소형화가 되어야 하며 미세구동이 필요하며, 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 스마트폰용 초소형 카메라 모듈 등

순번	05	분야명	전기전자
품 목 명	반사율 조절 가능 자동차용 미러개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 야간운전시 뒷 차량의 전조등이 밝거나, 빛이 위로 향하면 거울에 반사되어 눈부심이 현상이 발생되며, 이의 방지를 위하여 반사율을 낮춤 ㅇ 기존기술은 겹유리 사이에 액정을 주입하여 사용하였으며, 이의 단점을 극복하기 위하여 고체박막형태의 신기술 개발이 필요함
정부지원 필요성	ㅇ 기존의 액정타입 ECM(Electro Chromic Mirror) 미러의 단점인 고온 내구성과 고비용을 획기적으로 줄일수 있는 박막기술 개발 ㅇ 수입대체 및 국내 자동차 부품산업의 경쟁력을 강화할수 있음 ㅇ 세계시장 2020년 3조 5천억원의 신규 산업창출이 가능할 것으로 예상됨
활용분야	ㅇ 고체형 산화물 박막소자의 활용이 예상되는 변색 창호/박막전지 분야에 활용이 가능 ㅇ 차세대 HUD(Head up display)용 디스플레이 등에 활용

순번	06	분야명	전기전자
품 목 명	EMP필터용 고출력 전류차단 부품개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	전자기파 필터용 부품개발 (High Energy MOV, 고성능 Feed throuth Capacitor, Gas Discharge Tube 등)
정부지원 필요성	해당기술은 국가기반 시설에 대한 EMP 공격의 가능성이 크게 증대되는 상황에서 EMP 방호시설에 사용되는 필터의 국산화 개발이 시급함.
활용분야	EMP 방호용 시설의 필터

순번	07	분야명	전기전자
품 목 명	트렌치형 저손실,고효율 전력 정류 소자부품 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	저손실, 고효율 트렌치형 Super Barrier Rectifier 기술개발 및 상용화
정부지원 필요성	전력정류소자는 모든 산업용 전자기기에 전력을 공급하는데 필수적으로 사용되는 부품으로 꾸준한 성장이 전망되고 있는 분야로 특히 트렌치형 SBR은 낮은 VF와 고온 안정성이 우수한 특성을 가지며 외국기업이 독점적으로 시장을 장악하고 있어 본 과제를 통하여 국산화가 절실히 필요함.
활용분야	휴대폰 단말기 및 Solar Panel용 정류기 LCD TV Power Supply용 정류기

순번	08	분야명	전기전자
품 목 명	Super Junction Power MOSFET 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	20mΩ이하의 낮은 온 저항 구현을 위한 Trench Type Supper Junction Power MOSFET 개발
정부지원 필요성	Supper Junction Power MOSFET은 Chip Size를 1/2~1/3로 줄일 수 있고 빠른 스위칭속도와 발열억제 효과가 있어 선진국에서 활발하게 개발되고 있는 부품으로 국내 기업의 국산화 개발이 시급함
활용분야	Notebook, Printer 전원 아답터, 조명기기 , 모니터 전원장치

순번	09	분야명	전기전자
품 목 명	무선전력 전송모듈과 이차전지 내장형 무선 충전기 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	자기공진 방식의 고효율 증진회로로 최적화된 전력송신 모듈과 스마트기기 이차전지 내부에 안테나 모듈과 메탈시트를 장착한 무선 충전 시스템 기술개발
정부지원 필요성	자기공진 방식의 무선충전 시스템은 충전거리 확장과 멀티디바이스 충전이 가능한 이점이 있어 실용화시 사용 편의성 제공에 따른 시장선점 및 시장확대 등의 파급효과가 클 것으로 판단됨
활용분야	이동성 스마트 기기의 무선 충전기

순번	10	분야명	전기전자
품 목 명	모바일기기 적용 충전기 회로보호용 Micro Fuse 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	Short나 이상 Surge에 의한 폭발이나 화재를 견딜 수 있는 소재와 Ceramic Tube구조의 Body를 갖는 충전기 회로부품 보호용 Micro Fuse개발
정부지원 필요성	휴대용 스마트기기의 대용량 충전기에서 적용되는 FUSIBLE RESISTERS는 이상 상태 발생시 폭발이나 화재의 위험을 갖고있어 이를 개선하고 안정적으로 회로를 보호하기 위한 Micro Fuse의 국산화 개발이 시장선점 및 확대를 위하여 필요함
활용분야	휴대용 스마트기기의 충전기

순번	11	분야명	전기전자
품 목 명	LED조명용 교류직결형 드라이브 IC		생성년도	2013년
개념 및 범위	현재 LED 조명에 널리 이용되고 있는 SMPS를 대체하면서 디밍, 제어 기능등을 포함한 교류 직결형 드라이브 IC의 개발 - LED Vf를 만족하면서 LED 직렬 수량 및 배열에 제한을 주지 않을 수 있는 기능적 요소 부가 - 교류 직접 인가에 따른 Surge, 전압변동에 대해 둔감한 보호회로 부가 - 옥내 및 옥외에도 적용 가능하도록 30W부터 150W까지의 출력 사 양을 만족할 것
정부지원 필요성	SMPS는 조명기기의 수명을 제한하고 고조파 발생의 단점이 있으며 기기 사이즈가 커지는 문제점이 있으므로 이를 배제하기 위한 안정적인 교류구동형 IC 드라이브의 개발시 LED조명 확대보급에 큰 역할을 할 것으로 기대됨
활용분야	반도체 및 FPD 포토 에칭용 노광장비

순번	12	분야명	전기전자
품 목 명	클린룸용 무안료, 비접촉 방식의 플렉시블 화이트 보드		생성년도	2013년
개념 및 범위	고도의 미세먼지를 관리해야하는 반도체용 클린룸 내부에서 사용되는 인쇄용 종이 및 보드판의 선택은 매우 중요. 기존의 잉크나 안료타입의 화이트보드의 경우 쓰고 지우는 과정에서 보드와 리무버 사이의 정전기와 보드마커의 안료 찌꺼기가 발생하여 청정도를 급속히 저하시킴 이를 개선하기 위하여 무안료 기록, 비접촉 삭제 타입의 보드 개발이 필수적임
정부지원 필요성	- 현재 국내에 방오 및 대전방지 화이트보드의 개발은 전무함 - 자석을 이용한 전통적인 보드 일명 Magnetic drawing board의 경우도 전량 중국 제품이며 국내 제조업체는 없음 - 마이크로캡슐레이션을 이용한 플렉시블 패널의 생산은 현재 e-bOOK용 으로 E-iNK사에서 생산중이며 클린룸용의 무안료, 비접촉식의 re-writable 플렉시블 화이트보드는 생산하는 곳이 없음
활용분야	- 클린룸용 무안료, 비접촉 방식의 플렉시블 화이트 보드 및 노트 - 패턴 및 정보 전달이 가능한 월페이퍼 - 교육용 칠판 - 광고용 POP - 기념품 시장

순번	13	분야명	전기전자
품 목 명	20nm급 차세대 반도체용 EUVL Dual Pod 기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	EUVL Dual Pod는 EUV(극자외선)을 이용한 Lithography 공정에 필요한 Reticle을 외부 환경으로부터 보호 및 이송에 사용되는 Packing 용기임. 20nm급 회로 선폭 반도체 노광기술에 적용 가능한 EUVL (Extreme Ultra Violet Lithography) Dual Pod 개발 (1) EUVL Dual Pod용 Out Pod 원재료 선정 및 물성 향상 기술 개발 (2) EUVL Dual Pod 설계 및 제작 기술 개발 (3) EUVL Dual Pod 시제품 신뢰성 평가 기술
정부지원 필요성	차세대 반도체 산업은 450mm 웨이퍼 개발과 EUVL 기술이 대세이며, 이런 산업 변화에 따른 핵심 부품 개발 또한 동시에 이루어 져야 반도체 산업 발전이 가속화 될 수 있음. 20nm 이하의 EUVL 기술은 노광장비 기술이 좌우하지만 더불어 함께 사용되는 EUVL Dual Pod 또한 개발이 이루어져야 함. EUVL 장비 개발과 함께 Reticle Protection Pod의 경우 국내에서도 개발을 더 이상 늦출 수 없는 입장임.
활용분야	EUVL Dual Pod는 Reticle을 이송, 보관, 장비로딩에 사용되며 각 환경조건 및 외부 오염으로부터 Reticle을 안전하게 보호하며 또한 자동화를 위한 국제 규격에 맞춰 Design 되어진 Packing 용기로서 Reticle을 Particle 및 각종 Outgas 및 이온에 의한 오염 물질로부터 안전하게 보호 역할을 함.

순번	14	분야명	전기전자
품 목 명	스마트 기기용 에너지하베스팅 모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	스마트기기의 비상전원용 모바일 나노로드/layer 자가발전 소재 및 시스템모듈
정부지원 필요성	신재생에너지의 세계시장이 급증하고 있으며, 에너지의 효율적사용을 위한 핵심소재·부품 개발에 대한 중소기업 진출이 용이한 분야로서 정부지원의 해당기술의 개발필요성이 높음
활용분야	스마트기기, 모바일/레저/여행용 자가발전시스템, 에너지변환모듈

순번	15	분야명	전기전자
품 목 명	고성능 햅틱용 진동자		생성년도	2013년
개념 및 범위	15Hz 이상의 대역폭, 40ms 응답특성, 1.8g 이상의 진동력 선형 AC 진동자 개발
정부지원 필요성	기존 linear type 진동자의 단점을 보완하고, 다양한 응용제품에 적용할 수 있는 고성능 진동자의 개발이 필요하나, 기술개발 투자연구비가 크고, 국내세트업체의 세계시장 점유율 확대차원에서 정부지원의 필요성이 높음
활용분야	스마트기기, 초소형음향(진동) 부품, 감성터치진동자

순번	16	분야명	전기전자
품 목 명	고출력 고체산화물연료전지(SOFC) 개발 및 관련 부품개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ SOFC 고체산화물연료전지는 세라믹 재료를 기반으로 높은 온도에서 구동가능하며, 에너지 변환 효율이 높음 ㅇ 고효율 전해질을 적용하여 단전지 및 스택개발을 완성함
정부지원 필요성	ㅇ 신재생 에너지 활성화를 위한 연료전지의 수요가 지속적인 증대 ㅇ 일본으로부터 고특성 소재의 의존도 지속적인 증가 ㅇ 신재생 산업관련 신규산업 육성가능
활용분야	ㅇ 가정용 비상전원, 자동차, 빌딩 등의 보조전원등에 사용

순번	17	분야명	전기전자
품 목 명	소형 연료전지모듈		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 무인항공기등에 경량 및 장시간 전원공급장치로서 연료전지의 역할 증대 ㅇ 구동 및 제어 부품 및 모듈의 소형화의 중요성이 대두
정부지원 필요성	ㅇ 무인항공기용 연료전지는 선진국에서는 국방 및 레저 등에 적용이 증대하고 있음 ㅇ 중대형 차세대전원으로서 연료전지의 중요성이 증대하고 있음 ㅇ 연료전지용 관련 모듈의 신규산업 창출기대
활용분야	ㅇ 고효율 소형 비상전원용으로서 수요 무궁무진함

순번	18	분야명	전기전자
품 목 명	고용량 필름커패시터		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 신재생에너지 전력전자용 DC 링크 및 백색가전 인버터용으로 사용되는 커패시터의 수요 지속적인 증대 ㅇ 필름에 증착되는 전극의 특성향상을 통하여 용량향상 및 신뢰성 확보는 당면과제임
정부지원 필요성	ㅇ 신재생 에너지 및 고효율 백색가전의 수요 지속적인 증대 ㅇ 고특성 소재의 대일의존도 지속적인 증가 ㅇ 신재생 산업관련 신규산업 육성가능
활용분야	ㅇ 하이브리드 자동차, 의료용기기, 고효율 백색가전,

순번	19	분야명	전기전자
품 목 명	해양 플랜트 특수강용 방식소재개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 고 부식 해양환경하에서 해양 플랜트의 구조물재료인 특수강의 보호가 필요함 ㅇ 기존의 희생양극을 대체할 신조성 희생양극의 개발이 필요
정부지원 필요성	ㅇ 우리나라의 조선/해양플랜트의 건조능력은 세계적 수준이나, 구조물의 안정성 확보는 당면과제임 ㅇ 구조물 건조능력과 함께 보호기술이 확보된다면, 기업의 대외 경쟁력 확보에 크게 기여할 것으로 예상됨
활용분야	ㅇ 군함, 잠수함 등의 군용설비, 해수 담수화설비 및 중화학 플랜트등에 응용가능함

순번	20	분야명	전기전자
품 목 명	금속분말 일체형 파워인덕터		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ 파워인덕터는 전원 전력변환용 핵심부품으로서 기존 페라이트 소재의 한계를 극복할 신규 금속소재의 소형 파워인덕터의 개발이 필요
정부지원 필요성	ㅇ 모바일기기의 전원 전력변환용 소형 파워인덕터의 수요가 급증하고 있으며, 일본업체가 시장을 독점하고 있음 ㅇ 휴대기기의 고특성화와 함께 부품의 소형화가 지속적으로 요구되며, 관련 소재, 공정기술의 확보가 절실함
활용분야	ㅇ 휴대기기용 전력 변환용 모듈기술, 고효율 전자기기 시스템 기술, 전원회로의 소형화 및 전력효율 향상

순번	21	분야명	전기전자
품 목 명	재난방재 및 보안감시용 적외선(열화상) 카메라 기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	설비감시 및 보안감시용 열화상(적외선)센서 어레이 감지모듈 및 감시시스템 기술
정부지원 필요성	ㅇ 설비진단 및 감시용 적외선(열화상)센서 어레이 감지모듈 및 감시시스템 기술은 수요가 급증하고 있으나, 핵심기술에 대한 해외의존성이 높아, 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 보안감시, 전기안전분야 및 소방/설비 감시용, 방위산업 등

순번	22	분야명	전기전자
품 목 명	그래핀/금속 복합 고열전도성 소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	ㅇ신물질 그래핀-메탈 융합체를 이용한 고열전도도 heat spreader개발 ㅇ고밀도 대형 박막 heat preader 공정기술개발
정부지원 필요성	ㅇ 기존의 단단하고 무거운 알루미늄 방열판이나 투박하고 두꺼운 실리콘 방열시트를 사용하고 있는 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북컴퓨터, 디스플레이, LED 조명등 IT 기기들의 기술 경재력을 높이기 위해 필요한 기술로서, 얇고 가벼운 첨단 기능의 열전도성 방열소재 개발이 요구됨.
활용분야	ㅇ 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북컴퓨터, 디스플레이, LED 조명등의 고 열전도성 방열소재

순번	23	분야명	전기전자
품 목 명	스마트 디바이스용 세계 최고성능의 차별화 스토리지 솔루션 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	차세대 스마트 디바이스형 차별화된 데이터 기록매체인 스토리지 솔루션 개발
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 고성능 스마트 폰 및 태블릿의 사용자 성능을 극대화하기 위한 기록 저장장치 솔루션으로 고용량 고집적화된 저장장치 신뢰성 등 성능을 개선하며, 창조적 모바일 기기를 개발하는 기술로 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 스마트폰, 태블릿, DTV, Navigation, 셋톱박스, Handheld Device 등 각종 저장매체

순번	24	분야명	전기전자
품 목 명	고속 통신용 광-인터페이스 부품기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 - 정보통신 모듈 및 부품 - 광통신모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 여러 종류의 기기간 통신(디스플레이, 컴퓨터, 스마트 기기)에 사용되는 광-인터페이스 부품기술로서 향후 차세대 인터페이스 시장의 선점을 위해서 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 대용량 영상 전송(UD TV, 3D TV) 등의 인터페이스, 기기간 대용량 데이터 전송(Infiniband, USB) 등

순번	25	분야명	전기전자
품 목 명	동작 인식용 SoC 기술 개발		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 - U-컴퓨팅 - U-컴퓨팅 기기 및 주변기기
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 게임 및 전자기기, 실감형 미디어, 공장 자동화, 보안 및 감시 장치등에 새로운 대화형 입력 수단으로 활용되고 있으나 전량 수입에 의존하여 시급히 원천기술 및 특허 확보로 관련 산업의 경쟁력 재고가 필요함
활용분야	ㅇ 행위 및 환경 인지 기술이 접목된 스마트 기기

순번	26	분야명	전기전자
품 목 명	휴대 단말기용 무선 충전 안테나 모듈 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 - 정보통신 모듈 및 부품 - 안테나 모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 휴대폰 무선충전이 시장에서 확산되는 추세이고 휴대폰에서 무선충전 기능을 이용하기 위하여 무선충전용 안테나를 휴대폰 내에 장착하는 것이 필요함. 이를 위하여 충전효율과 발열 온도 조건을 만족하는 초박형 무선 충전 안테나 모듈의 개발이 필요함.
활용분야	ㅇ 휴대 단말기의 무선충전 안테나 모듈, 가전 기기의 무선충전 안테나 모듈

순번	27	분야명	전기전자
품 목 명	개인 맞춤용 항암제 스트리닝 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	바이오•의료 – 의약바이오 – 의약바이오기반기술 및 시스템
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 암 환자의 선택적 치료를 위해 소수의 세포를 사용하여 다양한 항암제 중에서 가장 적합한 항암제를 선별하는데 필요한 기술을 개발하는 것으로, 암환자 치료비용 증가에 대비하기 위한 저비용 고효과의 치료 플랫폼 구축을 통한 의료비 감소를 유도하고, 환자에게는 편안한 삶의 질 향상에 기여할 수 있어 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 진단용 X-선 촬영장비, CT, 전자소자 검사용 장비 등

순번	28	분야명	전기전자
품 목 명	텔레메틱스용 반도체 패키징 기술개발		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 - 정보통신 모듈 및 부품 - 이동통신 모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 고신뢰도가 요구되는 Automotive분야에 사용되는 텔레메틱스용 통신모듈용으로서 주로 해외업체에 의존하는 기술을 대체하기 위해 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 텔레메틱스용 통신 모듈에 적용

순번	29	분야명	전기전자
품 목 명	휴대 단말기용 안테나-스피커 일체형 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 - 정보통신 모듈 및 부품 - 안테나 모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 휴대 단말기의 소형화 및 MIMO 시스템 구현의 필요성이 증가되고 있음. MIMO 시스템 구현을 위한 안테나의 수가 증가되고 고품질 원음재생을 위한 스피커의 수가 증가함에 따라 제한된 면적 내에 이를 집적하기 위해서는 스피커와의 간섭을 피하면서 안테나와 스피커를 내장하는 일체형 모듈의 개발이 필요함.
활용분야	ㅇ 휴대 단말기의 스피커 및 MIMO 안테나 일체형 모듈, 가전기기의 스피커 및 MIMO 안테나 일체형 모듈

순번	30	분야명	전기전자
품 목 명	X-ray용 고정세 Grid 부품 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	바이오•의료 – 치료기기및진단기기 – X-ray 및 CT
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 X-ray 진단장치에 사용되는 X-ray 그리드로서 X-ray가 인체나 전자소자를 투과할 때 피사체에서 산란되는 것을 방지하여 정확한 정보를 위한 핵심 부품으로, X-ray 진단장비의 성능을 향상시켜 진단기술의 향상과 더불어 다양한 산업분야에서의 진단 및 검사 장비의 기술을 향상시킬 수 있어 해당 기술의 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 진단용 X-선 촬영장비, CT, 전자소자 검사용 장비 등

순번	31	분야명	전기전자
품 목 명	다중모션용 센서 및 SoC 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신-정보통신 모듈 및 부품-이동통신 모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 국산 스마트폰에 내장된 다양한 동작센서들이 개별센서에서 하나의 패키지에 내장되어 국내 스마트폰의 가격경쟁력을 확보 할 수 있는 품목으로 개발필요성이 높음 ㅇ 다중모션용 센서의 국산화 및 일체화로 40% 이상의 수입대체 효과가 기대됨.
활용분야	ㅇ 스마트폰, 테블릿PC, 휴대형게임기, 스마트 리모컨 등

순번	32	분야명	전기전자
품 목 명	고속 데이터 전송용 직∙병렬 송신 SoC 기술		생성년도	2013년
산업기술 분류	정보통신 – 정보통신모듈 및 부품 – 멀티미디어 모듈 및 부품
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 자동차용 카메라, 멀티미디어 플레이어 등 저전력, 소형 메가픽셀 카메라 모듈에 사용될 수 있는 고속 비디오 데이터 전송에 필요한 기술로서 아날로그와 디지털 회로의 통합에 대한 국내기술 개발 필요성이 높음
활용분야	ㅇ 충돌방지/보행자인식 등을 위한 자동차용 전후방 카메라, 멀티미디어 플레이어 등

[금속분야]

순번	1	분야명	금속
품 목 명	단조 및 유동성형공법을 이용한 상용차용 알루미늄 휠		생성년도	2013년
개념 및 범위	단조 및 유동성형공법을 이용한 트럭 및 버스용 알루미늄 휠
정부지원 필요성	ㅇ 기술개발 시 전량수입에 의존하는 단조휠의 수입대체효과 및 기술파급효과가 기대되며, 해당기술은 열간단조를 하기 위한 핵심 장비인 대형 유압프레스를 이용하기 때문에 중소기업에서 고가의 장비구성이 어려움
활용분야	ㅇ 트럭 및 버스용 알루미늄 단조 휠 등

순번	2	분야명	금속
품 목 명	니켈계 초합금 F5 가스터빈 제 1단 버켓 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	니켈계 초합금 가스터빈 제1단 버켓 제조기술
정부지원 필요성	ㅇ 가스터빈용 부품제조를 위한 진공정밀주조기술, 결함제거기술 및 열처리 기술개발이 목적으로, 최근의 가스터빈 국산화 개발추세에 비추어 수요가 인정되며, 수입대체 및 기술적 파급효과가 클 것으로 예상됨
활용분야	ㅇ 산업용 가스터빈

순번	3	분야명	금속
품 목 명	마찰교반용접기술을 이용한 비철금속 (Al,Mg,Cu) 판재		생성년도	2013년
개념 및 범위	마찰교반용접(FSW)기술을 이용한 산업용 비철금속 판재
정부지원 필요성	ㅇ 해당기술은 마찰교반용접기술을 이용하여 광폭의 판재를 제조할 수 있고 이종소재의 접합도 가능하여, 응용분야가 다양해 관련산업의 경쟁력 제고 가능
활용분야	ㅇ IT/Display용 판재, 조선산업용 판재 등

순번	4	분야명	금속
품 목 명	자동차용 경량화 브레이크 디스크 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	- 2 piece 방식의 브레이크 디스크 경량화 제조 기술 - 냉간 성형공법개발 및 금형개발 - 복합소재등 경량소재를 이용한 브레이크 디스크 제조기술
정부지원 필요성	ㅇ 국내 자동차산업의 최대 관심사인 차량 경량화를 통하여 연비향상에 크게 기여하는 기술개발로서 중소기업에 적합한 기술과제임 ㅇ 애프터마켓에서 일부 적용중이나, 완성차업계에서 적용을 검토중인 초기단계이므로 기술개발 지원이 필요
활용분야	ㅇ 자동차 브레이크 디스크

순번	5	분야명	금속
품 목 명	전단변형을 이용한 고성형 완전 구상화 고탄소강		생성년도	2013년
개념 및 범위	전단변형 모드를 통한 고강도 고성형 완전구상화 고탄소강 제조기술
정부지원 필요성	ㅇ 구상화처리를 위한 기존의 단순변형모드의 소성가공을 전단가공으로 대체함으로써 구상화 속도 및 구상화율 증가에 따른 열처리 시간 및 기계적물성을 향상시키는 기술로 정부 및 민간의 사업지원에 의한 공정라인의 성공적 개발 및 구축 시, 열처리시간 단축에 따른 부가가치 상승이 예상됨
활용분야	ㅇ 차체용 샤시부품, 엔진 및 변속기 부품

[화학분야]

순번	01	분야명	화학
품 목 명	자동차 외장용 self-healing(자기치유) 기능성 다층 복합 필름 개발기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 내오염성과 자기복원력이 우수한 하드코팅층을 포함한 기능성 다층 필름
정부지원 필요성	○ 국가 기간산업으로 정부의 전략적 지원이 필요하며, 파급효과도 우수함 ○ 환경오염 방지 소재 ○ 고감성 소재로 소비자 만족
활용분야	○ 자동차, 가전, 휴대폰, 건축 등

순번	02	분야명	화학
품 목 명	울 니트를 이용한 보호 경량 아웃도어 소재개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 기존 폴리에스터 소재 대비 촉감및 보온성이 향상된 양모 니트 소재 ○ 이면이 폴라플리스로 구성된 고신축 양모 원단 개발 ○ 겉감과 안감을 본딩이나 라미네이팅으로 처리하는 방풍가공기술 ○ 양모 표면 방오, 발수 가공 기술
정부지원 필요성	○ 지금까지의 GoreTex의 단점인 보온성과 촉감을 향상시킨 양모소재를 도입하므로써 아웃도어용 소재의 니치마켓 개척 ○ 급속히 성장하는 아웃도어 시장에 적합한 신소재 개발을 통한 섬유 산업 고부가가치화 가능
활용분야	○ 스포츠웨어, 등산 아웃도어, 골프복, 캐쥬얼 웨어, 레저용 외출복, 레크레이션복

순번	03	분야명	화학
품 목 명	고휘도 대면적 마이크로랜즈 어레이 몰드 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 3차원적 구형 곡면체가 배열된 마이크로렌즈 어레이 패턴 제작 위한 단분산 마이크로 비드 대면적 분산 기술
정부지원 필요성	○ 해당기술은 디스플레이용 대면적 패턴을 매우 간단하고 효율적으로 제조할 수 있는 기반 기술로 활용될 수 있어 개발 필요성이 매우 높음
활용분야	○ LCD 광수신기, 태양전지, OLED, LED outcoupling 필름 등

순번	04	분야명	화학
품 목 명	ROll 기반 미세 선폭(10㎛) 인쇄가 가능한 블랑켓 소재 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 10㎛ 미세패턴이 가능한 고품위 인쇄전자용 블랑켓 소재
정부지원 필요성	○ 전자부품의 대량생산과 저가격이 가능하게 해주는 인쇄전자산업의 핵심소재로 전략적 육성 지원 필요
활용분야	○ TFT, 터치스크린 패널, RFID 등

순번	05	분야명	화학
품 목 명	20nm 이하급 반도체 디바이스 적용 가능한 ultra low-k용 전구체 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 저유전체 제조를 위한 전구체 개발
정부지원 필요성	○ 반도체 시장의 성장과 함께 원천소재개발이 요구되고 있는 가운데 해당기술은 저유전율과 함께 물리적, 화학적, 집적화 특성에 큰 장점을 가지고 있어 기술 개발이 매우 필요함
활용분야	○ 비메모리 반도체 등

순번	06	분야명	화학
품 목 명	의료용 필러제 소재 개발기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 안면 성형 등 피부 내 주입용 조직 수복용 생체 소재재료 개발
정부지원 필요성	○ 우리나라는 성형 의료산업을 주도하고 있으나, 사용하는 소재는 수입의존 혹은 경쟁이 심한 저부가가치 제품 위주로 생산 중임, 시장 선도적인 소재 개발이 필요함
활용분야	○ 성형수술용 필러 소재 등

순번	07	분야명	화학
품 목 명	입체구조직물을 이용한 헬스케어제품개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 쿠션성과 통기성을 갖는 3D 입체 다층구조 위생직물 소재 ○ 고수축 태데니어 항균 소취 기능성 원사개발 ○ 다층조직 설계 및 제직 기술개발 ○ 다층 조직발현 가공 및 양산화 기술 개발
정부지원 필요성	○ 생활수준 향상과 보건의류 수준의 인식 증가 및 고령층 증가로 인한 사회적 요구 증대 ○ 미국, 일본, EU등과의 FTA로 시장개방이 확대되는 상황에서 헬스케어 제품 시장이 급속히 성장하므로 이에 대비한 고품질, 고부가가치 제품개발 시급
활용분야	○ 매트리스, 베개, 쿠션 및 기타 가정용 위생용품

순번	08	분야명	화학
품 목 명	High Performance 고경도 UV 코팅 OPP & PET film 소재기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ UV 코팅기술에 의한 고경도 OPP 및 PET 필름 개발
정부지원 필요성	○ 플렉서블 디스플레이, 터치패널 등 국가 중요 산업용 기능성 필름산업의 고도화에 기여
활용분야	○ 휴대폰, 태블릿 PC, 인조페이퍼 등

순번	09	분야명	화학
품 목 명	폴리올레핀 제조용 조촉매 제조 및 담지 기술 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 폴리올레핀용 조촉매인 methylaluminoxane (MAO) 및 alkyl borate 양산과 이를 이용한 담지 기술 개발
활용분야	○ 기능성 PE, PP, POE등의 제조 등

순번	10	분야명	화학
품 목 명	표면적이 극대화된 전도성 고분자에 금속산화물 나노입자가 하이브리드된 초고용량 커패시터 소재 기술		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 표면적이 극대화된 전도성고분자와 기능성 나노입자로 구성된 하이브리드계 커패시터 소재
정부지원 필요성	○ 초고용량 커패시터는 반도체 저장장치, 휴대용전자기기, 친환경자동차 등 국가 주력산용용 핵심부품소재로 개발 필요
활용분야	○ 커패시터, 휴대용저장장치 백업용 전지, SSD 비상전원 등

순번	11	분야명	화학
품 목 명	자동차용 BTX-free 친환경 점착제 및 테이프		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ BTX (벤젠, 톨루엔, 자일렌등) 물질을 포함하지 않는 자동차용 산업용 친환경 점착제 및 테이프 개발
정부지원 필요성	○ 해당기술은 친환경적 소재 개발과 함께 자동차 실내공기질의 개선에 매우 중요한 기술로서 무역구조 개선효과가 매우 크므로 기술 개발이 필요
활용분야	○ 자동차 내장재 접착제, 건축물 인테리어 소품의 접착제 등

순번	12	분야명	화학
품 목 명	스트리트패션용 방검소재 및 제품 개발		생성년도	2013년
개념 및 범위	○ 패션성이 부가된 방검소재 및 제품개발 ○ 칼이나 가위등 흉기로부터 신체를 보호하는 기능 소재 ○ 기존의 방검복 대비 동일 성능에 저중량 소재 ○ 폴리에틸렌 고강도 섬유 및 양모의 혼합 소재 ○ 고강도 섬유의 제직, 염색, 봉제 기술
정부지원 필요성	○ 날로 증가되는 범죄로부터 보호하기 위하여 활동성과 쾌적성이 부가되는 방검소재 및 제품개발 ○ 기존 전투용, 경찰복용 소재의 제한된 응용범위 확장을 통한 시장확대 ○ 범죄 증가하는 현시점에서의 사회적인 요구도 증가
활용분야	○ 스트리트패션용 의류, 경호복, 빙상경기용 경기복, 쇼트트랙용 의류

[융합 분야]

순번	1	분야명	융합
품 목 명	디스플레이 패널용 고경도 PEDOT 기반 전도성 잉크 소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	PEDOT합성 공정기술을 개발하고 이를 이용하여 LCD디스플레이 패널용 고경도 고투과 대전 방지막 소재 개발
정부지원 필요성	LCD디스플레이 패널용 ITO증착 방식을 대체할 기술이 필요하며 PEDOT 습식코팅방식이 대체될 수 있는 기술로 지원이 필요함
활용분야	LCD 디스플레이, 대전 방지가 요구되는 트레인 등

순번	2	분야명	융합
품 목 명	고성능 리튬폴리머 이차전지 전극 슬러리 소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	-고용량 및 고안정성 리튬 폴리머 이차 전지 음극 및 양극 슬러리 개발 -전극 표면 처리 기술 개발
정부지원 필요성	IT 산업 및 전기자동차 시장 확대에 따라 이차전지 수요가 확대. 이차전지 시장 확대에 고성능 전극 수요가 높아 개발이 필요함
활용분야	자동차 및 에너지 저장장치, 모바일 IT 기기, 휴대용전자 고기기 등

순번	3	분야명	융합
품 목 명	연료전지용 GDL(gas diffusion layer) 소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	연료전지 핵심부품인 GDL국산화 및 연속제조 기술 개발
정부지원 필요성	국내 사용 GDL은 일본, 독일 등에서 전량 수입에 의존하고 있어 연료전지 시장성장과 더불어 GDL시장이 급속히 확장할 것으로 판단되어 기술개발 완료시 시장성 및 수입대체효과가 큼
활용분야	연료전지 소재

순번	4	분야명	융합
품 목 명	터치패널용 고기능 광학 필름 소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	터치패널용으로 원편광 기능을 갖는 OCA 필름소재
정부지원 필요성	터치패널 산업의 구조적 성장에 대응하여 공정의 개선, 부품의 간소화가 가능한 기술로서 고기능 광학 필름의 개발 필요성이 높음
활용분야	터치모듈, 스마트폰, 테블릿 PC 등

순번	5	분야명	융합
품 목 명	기계적 성능이 개선된 폴리우레탄 복합소재		생성년도	2013년
개념 및 범위	우수한 기계적 성능을 갖는 무기 나노입자 분산 폴리우레탄 복합소재
정부지원 필요성	해당기술은 고강도 진동저감 특성을 갖는 폴리 우레탄의 산업적 요구에 따라 소형, 고성능화가 가능한 장점이 있는 기술로서 다양한 구조물에 적용하기 위해 지원이 필요함
활용분야	건축물 구조재, 지진 격리장치용 부품 등