21세기 프론티어 연구개발사업 이산화탄소 저감 및 처리 기술개발		과제번호	CDRS 2011-1
과 제 명	CO2 육상 지중저장을 위한 부지선정 연구 (1만톤 규모)
연 구 기 간	2011. 4. 1 ~ 2012. 3. 31 (1년)
1. 연구개발 목표 ◦ 1만톤 규모 CO2 지중저장 Pilot Plant 건설을 위한 상세 부지 선정 - 기존 자료 종합/해석; 1:50,000 중자력 탐사 및 준정밀 중력탐사 - 2D 반사법 탄성파 탐사 및 해석 (3 line-km) - 기존 자료/탄성파 탐사자료/시추 자료 종합 해석 - 이산화탄소 지중 저장 위험 분석 및 대상 지층 시스템 성능 향상
2. 2011년 주요 연구내용 1) 1만톤 규모 CO2 육상 지중저장 Pilot Plant 건설 상세부지 선정 기반연구 - 기존 자료 및 기수행중인 R&D 사업 결과 분석(국토해양부, 지식경제부, 교육과학기술부 등) 2) 1만톤 규모 CO2 육상 지중저장 Pilot Plant 건설 준정밀부지 탐사 - 선행 중자력탐사 해석 및 준정밀 중력탐사 (5 X 5km) 시행 - 2D 반사법 탄성파 탐사 및 해석 (3 line-km) - 미소지진 시스템 설치 및 운영 (4기 이상) 3) 1만톤 규모 CO2 육상 지중저장 Pilot Plant 건설 상세부지 선정 - 종합해석/분석 후 상세부지(1 X 1 km) 선정 - 국제적인 부지선정 절차 시나리오 검토 4) 이산화탄소 육상 지중 저장의 위험 분석과 거동 예측 상호 연계 시스템 구축 및 대상 지층 시스템의 성능 향상 - 지중 주입된 이산화탄소의 거동 예측 및 잠재적 위험성 분석 - 지중 주입된 이산화탄소의 잠재적 누출 유형 분석 및 대응 방안 제시 - 대상 지층 시스템의 성능 저하 분석 및 향상 방안 제시 3. 과제 특성 ◦ 1만톤급 CO2저장 프로젝트의 마스터 플랜 수립연구(CDRS 2011-02) 과제와 연계 필수 ◦ 국제적인 부지선정 절차에 부합해야 함 ◦ 1) ~ 4) 연구내용에 대해 국내외 산/학/연 컨소시엄 구성(주관, 협동, 위탁 등) 또는 각 연구내용에 대해 별도 제안 가능. 단, 평가 결과에 따라 컨소시엄 구성이 일부 조정될 수 있음