참고1. 에너지분야 사업별 개요

사업구분	개 요
에너지자원융합선도기술개발	ㅇ 에너지 공급의 안정성 및 효율적 사용기반을 확보하고, 국가 에너지 기술 자립도를 제고하여, 기후변화협약ㆍ고유가 등 에너지 환경변화에 적극 대응하고 저탄소 녹색성장을 실현하기 위한 기술개발 지원 ㅇ 지원분야 - 에너지효율향상 : 에너지저장, 청정연료, 산업공정, 그린카, 히트펌프, 에너지다소비기기, 건물에너지 등 에너지효율의 향상 및 성장동력화가 가능한 기술 - 온실가스 : 이산화탄소 포집, 수송, 저장 기술 등 - 가스안전기술
자원개발기술개발사업 (※’13년도부터 에너지자원융합원천기술개발사업에서 분리 추진)	ㅇ 자주개발률 제고 및 자원개발 분야의 투자 대비 성과를 극대화하기 위한 기술력 향상 추진 ㅇ 지원분야 - 석유, 가스 탐사/개발 등 - 금속/비금속 광물 탐사/개발, 자원활용 등
에너지자원순환글로벌전문 기술개발	ㅇ 산업생산 과정에서 에너지 및 자원의 순환이용을 촉진하기 위한 기술을 개발하여 에너지·자원 사용량을 원천감축하고 순환형 산업경제구조(Circular Industrial Structure) 실현 ㅇ 에너지효율향상 분야에서 글로벌전문기업 육성을 위한 핵심부품·소재·장비 기술개발 지원 ㅇ 지원분야 - 금속자원 회수·사용량 저감 및 대체 : 도시광산 개발 및 고가 금속원료 대체 등 - 에너지·자원순환효율 규제 대응 : 효율증대를 통한 자원 사용량 저감, 지구온난화 물질 회수·대체 등 - 에너지·자원 원단위 절감 재제조(Remanufacturing) : 에너지 및 자원 원단위를 획기적으로 저감하는 재제조 기술
신재생에너지융합선도기술개발	ㅇ 신재생에너지기술개발을 통해 기후변화협약과 고유가 시대에 대응하고, 에너지 저소비형 사회구조 전환 및 녹색성장을 추진 ㅇ 지원분야 - 전력기금 : 태양광, 풍력, 수소, 연료전지, 수력, 해양 에너지 - 에특회계 : 바이오, 폐기물, 태양열, 지열 에너지
전력산업융합선도기술개발	ㅇ 저탄소 녹색성장 실현을 위한 전력기술 개발로 안정적·경제적 전력공급과 전력산업의 지속적인 성장 도모 ㅇ 지원분야 - 수화력발전기술 : 발전선진화, 설비성능향상, 수화력환경 - 스마트그리드 : 전력IT, 계통선진화, 설비성능향상, 전기환경
원자력융합선도기술개발	ㅇ 3E(Environment-Energy-Economy)가 상호 연계된 원자력 기술개발 추진으로 안정적 전력공급 및 원자력 산업의 지속성장 도모 ㅇ 지원분야 - 원자력발전기술, 원전기술혁신* 등 * ’13년도부터 원자력융합원천기술개발사업으로 통합 추진
방폐물관리기술개발	ㅇ 방사성폐기물을 안전하고 효율적으로 관리하는데 필요한 기술개발 추진으로 방사성폐기물로 인한 위해를 방지하고 공공의 안전과 환경보존 도모 ㅇ 지원분야 - 사용후핵연료관리기술, 중저준위방사성폐기물관리기술 등

참고2. 수요조사 과제별 유형

가. 전략응용

ㅇ 여러 분야의 원천 또는 기초기술을 바탕으로 새로운(응용) 기술로 발전이 가능한 기술

ㅇ 개발된 핵심부품의 실험실 규모 시험과 실제와 유사한 환경에서 시작품 시험을 통해 목표성능 달성을 완료하고 개발기술의 주요특허 확보

ㅇ 개발기간 및 지원범위: 3~5년 이내, 매년 10~50억원(정부출연금기준)

* 기술준비도 (TRL: Technology Readiness Level): 3~5 단계

** Lab-scale → Pilot-scale, Field-test 기술개발

나. 상용화

ㅇ 사업화 직전 단계로서 개발된 기술을 시스템, 제품화 수준에서 실증 또는 시범사업을 통해 실제 환경에서 개발기술의 신뢰성 평가, 인증 및 표준화 진행하여 개발기술의 검증

ㅇ 개발기간 및 지원범위: 3년 이내, 사업규모에 따라 가변

* 기술준비도 (TRL: Technology Readiness Level): 6~8 단계

다. 신시장 창출형

ㅇ 기존 단품, 단일 시스템 위주의 R&D에서 융·복합 기술 접목 등을 통한 신시장창출형 R&D

참고3. 기술준비도 (TRL: Technology Readiness Level)

가. 개념 및 도입목적

ㅇ 개발기술의 시작과 종료시점에서의 기술적인 목표달성 정도를 보다 효과적으로 표현하고 평가하기 위해 핵심요소기술의 기술적 성숙도에 대한 객관적인 지표

ㅇ 기술의 성숙도를 9단계로 구분(기초실험~사업화)하여 제안기술의 기술준비도를 측정하는 기준

* 단, 에너지기술개발사업은 TRL 2～8단계에 해당함

◦ TRL을 기술수요조사 단계부터 도입하여 R&D단계별 명확한 연구개발 목표설정 및 정량적인 평가기준 설정으로 사업성과 제고에 기여

나. TRL의 단계별 상세정의

지식경제 R&D 사업
TRL 단계			단계별 상세정의
기초 연구	1	【기초실험】 기본원리발견	∙기초이론 정립 단계
	2	【개념정립】 기술개념과 적용분야의 확립	∙기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험	3	【기본성능검증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증	∙실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본 성능이 검증될 수 있는 단계 ∙개발하려는 부품 또는 시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계 등
	4	【부품/시스템 성능검증】 연구실 환경에서의 Working Model 개발	∙시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 ∙3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하는 단계 ∙컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시작품	5	【부품/시스템 시제품 성능검증】 유사 환경에서의 Working Model 검증	∙확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시제품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 ∙개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시제품 샘플은 1~수개 미만인 단계 ∙경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6	【시제품 성능평가】 유사 환경에서의 프로토타입 개발	∙파일롯 규모(복수 개 ~ 양산규모의 1/10 정도)의 시제품 제작 및 평가가 완료된 단계 ∙생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표성능을 만족시킨 단계 ∙성능평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서 확보
실용화	7	【시제품 신뢰성평가】 실제 환경에서 시제품 데모	∙실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 ∙부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일롯 시제품을 현장 평가(성능뿐만 아니라 신뢰성에 대해서도 평가) ∙가능하면 KOLAS 인증기관 등의 신뢰성 평가 결과 제출 등
	8	【시제품 인증】 상용제품 시험평가 및 신뢰성 검증	∙표준화 및 인허가 취득 단계
사업화 (양산)	9	【사업화】 상용제품생산	∙본격적인 양산 및 사업화 단계 ∙6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계 등