‘14년도 계량·측정기술고도화사업 신규 지정공모 과제제안요구서(9건)

구분	공고 번호	제안요구서(RFP)명	당해 출연금 규모	총사업 기간	기술료	주관 기관 유형
기술개발	RFP-1	고정밀 하중센서 개발	2억원 이내	1년 이내	징수	제한 없음
	RFP-2	연료유 계량용 고정도 입하장치 개발	1.5억원 이내	1년 이내	징수	제한 없음
	RFP-3	실시간 교정이력 추적이 가능한 전자저울용 NFC 태그 및 데이터 전송시스템 개발	1억원 이내	1년 이내	징수	제한 없음
	RFP-4	과속단속용 이동식 다차선 속도측정기 개발	2억원 이내	1년 이내	징수	제한 없음
	RFP-5	온도/압력 보정 원격 검침용 가정용 가스미터 개발	2억원 이내	1년 이내	징수	제한 없음
기반조성	RFP-6	계량·측정 기술 분야 경쟁력 강화 방안 도출을 위한 산업실태조사	1.5억원 이내	1년 이내	비징수	비영리기관
	RFP-7	가정용 다이어프램식 가스미터 검정유효기간 적정성 평가기술 개발	1.5억원 이내	1년 이내	비징수	비영리기관
	RFP-8	휘발성 유기화합물 회수장치 장착 주유기에 대한 계량성능 검사·검정방법 구축	1.5억원 이내	1년 이내	비징수	비영리기관
	RFP-9	수도/온수미터의 허용오차를 줄이기 위한 실제 사용조건(온도, 유량)을 충족하는 유량 성능 검정설비의 개발	2억원 이내	1년 이내	비징수	비영리기관

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-1	사업 구분		기술개발
과제명		고정밀 하중센서 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 일반 산업용 전자저울에서 트럭스케일까지 적용할 수 있는 고정밀 하중센서의 개발 - 개발목표 수준 * 1,000 kg 미만용 센서 개발 : 정밀도 0.003% * 1,000 kg 이상용 센서 개발 : 정밀도 0.005% ○ 사업내용 - 특성보상기술이 적용된 하중센서 개발(표시장치 포함) - 반복하중을 견딜 수 있는 내구성 획득(보증수명 제시) - 사업화 방안 제시(사업화를 위한 경제성분석 포함)
사업비 규모	연간 2억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			주관기관		제한없음
비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-2	사업 구분		기술개발
과제명		연료유 계량용 고정도 입하장치 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 유류 고정도 입하장치 개발 - 입하장치의 개발(유류 입하장치 계량 정확도 : 0.5% 이내) ○ 사업내용 - 15℃ 기준 온압보정기능 및 질량유량 (0.5 % 이내)가 부합되는 콤팩트한 규모의 입하장치 개발 * 혼입공기 제거 또는 완전 차단장치 개발 * 형식승인에서 요구되는 보안장치 개발 * 계측내용의 Digital 통신 개발 * 이상공기 혼입 또는 장치 이상 시 경보장치 개발 * 주유구 연결부 표준화 모듈 개발 - 계량시스템 공인기관 인증 * 오일미터 선정 및 불확도 평가 * 온압보정유량 또는 질량유량의 불확도 평가 * 주유 현장에서의 계측정도 및 안정성 검증 * 계량 입하장치 계량기준 불확도 평가 및 인증
사업비 규모	연간 1.5억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			주관기관		제한없음
비고

계량·측정기술 고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-3	사업 구분		기술개발
과제명		실시간 교정이력 추적이 가능한 전자저울용 NFC 태그 및 데이터 전송시스템 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 저울과 같은 법정계량기의 초기 교정이력을 위한 NFC 태그 모듈 및 실시간 확인 가능한 데이터 전송 시스템 개발 - 교정이력이 내장된 NFC (Near Field Communication) 태그 통신 모듈 개발 - 위·변조 방지 펌웨어 개발 - 검·교정 정보 실시간 데이터 전송기술개발 ○ 사업내용 - 비자동저울 제조사 On Board 와 NFC Tag 통신모듈 개발 - 저울 유무선 게이트웨이와 이력DB로 데이터 전송기술개발 - 비자동저울 위·변조 방지 펌웨어 기술 - 관리시스템과 연계하여 원격 업그레이드 및 관리기능 개발 - 소비자 확인용 스마트폰 앱(App) 개발
사업비 규모	연간 1억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			주관기관		제한없음
비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호

RFP-4

사업 구분

기술개발

과제명

과속단속용 이동식 다차선 속도측정기 개발

최종목표

및 내용

○ 최종목표

- 주야간에 걸쳐 다수차선을 동시에 속도측정이 가능한 측정기 개발

- 개발된 속도측정기의 신뢰성과 내구성을 확보

- 기술 개발 수준

개발 항목	기술 목표	개발 항목	기술 목표
측정방식	비접촉 레이저	검지소요시간	0.3s 이하
측정대상	2차선 이상	검지거리	500m
과속 감지율	90% 이상	번호판 식별률	90% 이상
일치율	100%	촬영거리	주간(120m 이상), 야간(100m 이상)
측정가능속도	0km/h~320km/h	시력안전등급	Class 1
속도오차율	±3km/h 이하	방우시험	IP67

○ 사업내용

- 복수 레이저 빔의 능동적 각도조절 기술개발

- 고성능 다중채널 신호처리 기술개발

- 고해상도 카메라 포커스 기술개발

- 야간 투광효율 기술개발

- 속도측정 및 성능평가 기반기술개발

- 속도측정 알고리즘 및 신뢰성 검증

- 측정결과 데이터 전송을 위한 플랫폼 개발

사업비 규모

연간 2억원 이내

사업기간

1년 이내

출연금 지원방식

기술료징수

주관기관

제한없음

비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-5	사업 구분		기술개발
과제명		온도/압력 보정 원격 검침용 가정용 가스미터 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 : 온도와 압력 보정가스 부피 계량 고도화를 위한 온압 센서 일체형 가정용 가스미터 개발 - 온도와 압력을 측정하여 부피유량을 질량유량으로 환산하는 모듈 개발 - 원격 검침을 위한 통신 모듈과 저전력 마이컴 회로 개발 ○ 사업내용 - 온도, 압력 센서 일체형 가정용 가스미터 개발 * 온도, 압력, 부피 측정 모듈 가스미터 최적화 설계 및 적용 * PCB 기판, LCD Window 가스미터 최적화 설계 및 적용 * 일체화 가정용 가스미터기 시제품 개발 - 온압 보정 부피 계량 및 통신 통합 가스미터 PCB 개발 * 사용 환경 최적화 온압보정 상태방정식 알고리즘 적용 기술 개발 * 원격 검침을 위한 통신 모듈과 저전력 마이컴 회로 개발 * 가스미터 계량 및 통신 제어 firmware 개발 및 Imbedding * 부피 계량 및 통신 통합 가스미터 PCB 회로 설계 및 개발 - 시제품 실증시험 및 신뢰성 확보 * 개발 시제품 마이크로그리드 실증시험 * 개발 시제품 신뢰성 확보 및 형식시험 승인
사업비 규모	연간 2억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료징수			주관기관		제한없음
비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-6	사업 구분		기반조성
과제명		계량·측정 기술 분야 경쟁력 강화 방안 도출을 위한 산업실태조사
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 법정계량관리 체계의 선진화, 계측기기 산업의 육성, 측정표준소급의 사각지대 해소 등 계량·측정기술의 산업경쟁력 강화 방안 도출을 위한 중장기 기술개발 및 기반구축 로드맵 작성, 계량기 관리 선진화를 위한 제도개선안 마련, 국민 생활의 파급효과 분석 ○ 사업내용 - 계량·측정 분야 유망기업 등에 대한 심층조사를 통한 중장기 기술개발/기반구축 로드맵 수립 - OIML 대상규격(134종) 분석 및 KS 미 부합화된 규격의 국내 부합화 방안 도출 - 법정계량기에 대한 관리규격(형식승인, 기타시험 등)과 OIML 대상 규격의 수준분석 - 국내 시험인증기관을 대상으로 한 측정표준 소급에 대한 사각지대 분석, 전달 표준 및 측정기술 개발에 대한 수요조사 - 법정 계량·측정 기술이 국민생활에 미칠 수 있는 영향 조사 분석 - 법정 계량기 업체 현황 실태 및 업체 선진화를 위한 제도 개선 방향 도출
사업비 규모	연간 1.5억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료 비징수			주관기관		비영리기관
비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-7	사업 구분		기반조성
과제명		가정용 다이어프램식 가스미터 검정유효기간 적정성 평가기술 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 현장에서 사용되고 있는 가정용 다이어프램식 가스미터에 대하여 성능시험 확인을 통해 검정유효기간 5년의 적정성 여부 평가 ○ 사업내용 - 가정용 다이어프램식 가스미터의 국내 제품시장 규모 및 현황 조사 * 국내 연 간 사용 수요 및 교체 규모 * 검정유효기간 사용 후 재사용 수량(비율) 현황 * 교체 대상에서의 불량율 현황 - 실 사용 중인 가스미터의 성능시험 수행 * 제조사별(4개 사 이상), 지역별(6개 지역 이상), 연도별(4년 경과, 5년 경과)제품으로 구분하여 제품 수거(제조사별, 지역별, 연도별 리사이클링 제품 포함 각 30개 이상 대상 시험) * 수거 제품에 대한 계량성능(3항목 이상) 검사 및 결과분석 - 검정유효기간 산정 근거 마련 * 적정 검정유효기간에 대한 산정 방식 및 결과 제출 * 가정용 다이어프램식 가스미터에 대한 사후관리 방안
사업비 규모	연간 1.5억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료 비징수			주관기관		비영리기관
비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-8	사업 구분		기반조성
과제명		휘발성 유기화합물 회수장치 장착 주유기에 대한 계량성능 검사·검정방법 구축
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 주유기에 장착되는 유증기 회수설비(노즐, 펌프, 배관 등)로 인하여 주유기 전체의 계량성능에 미치는 영향을 파악하여 정확도 ± 0.5 %의 계량관리를 위한 검사·검정방법 구축 ○ 사업내용 - 유증기 회수설비 장착 주유기 국내외 현황 조사 * 국내 사용규모 및 국외 관리 현황 파악 * 생산 메이커별 형식 및 구조 파악 * 유증기 회수설비(노즐, 펌프, 호스)에 대한 고장원인 분석 * 현재 설치되어 사용 중인 유증기 회수장치의 실태조사 및 고장분석 - 유증기 회수율에 따른 정량 급유에 미치는 영향 평가실시 - 유증기 회수설비 내구성능 검사용 장비 제작 - 유증기 회수설비 장착 주유기 검사방법 및 검정 기술기준 제안
사업비 규모	연간 1.5 억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료 비징수			주관기관		비영리기관
비고

계량·측정기술고도화사업 신규지원과제 제안요구서

공고번호		RFP-9	사업 구분		기반조성
과제명		수도/온수미터의 허용오차를 줄이기 위한 실제 사용조건(온도, 유량)을 충족하는 유량 성능 검정설비의 개발
최종목표 및 내용
○ 최종목표 - 가정 및 산업에 사용되는 350 mm 이하의 수도미터 및 온수미터의 허용오차를 시험 할 수 있는 검정 설비 개발 ○ 사업내용 - 유량 성능 검정설비 설계 및 제작 * 유량측정범위 : 1,000 m3/h ~ 2,000 m3/h * 수도미터의 대류영역에서 최대허용오차 ±1.0 %를 검정 * 온도 조절 범위 : 상온 ~ 90 ℃ * 주요기능 : 저장조, 유량발생부, 유량측정부, 온도 조절부 기능 등 - 검정 설비에 대한 공인기관의 성능 검증
사업비 규모	연간 2억원 이내			사업기간		1년 이내
출연금 지원방식	기술료 비징수			주관기관		비영리기관
비고