관리번호

2014-시스템반도체 상용화-일반

과제유형

상용화기술개발

과제명

안전주행시스템을 위한 고해상도 영상처리 통합 SoC 및 임베디드 SW 개발

1. 필요성

ㅇ 차량 주행상황 기록 시스템의 장착 확대

- 차량사고의 원인을 확인하기 위하여 주행상황 기록시스템의 장착이 국내외로 확대 되고 있음

- 주행 중 이벤트 발생과 관련된 위치, 장소, 기타 중요 정보 등을 활용하여 사고원인 및 위급상황 대비 및 상황인지를 가능하게 하는 시스템개발의 필요성이 높아짐

- 국내외 관련 시장규모는 지속적인 성장하여 2016년 20억불 규모로 성장할 것으로 예상되며 중국, 러시아에서의 시장 확장이 가속되고 있음 (IMS Research, 2014)

ㅇ 저장장치의 효율을 높이기 위한 영상처리 및 고압축 코덱 개발의 필요성 증가

- 이미지센서로 입력받은 영상의 왜곡을 교정하고 다이나믹 레인지를 확장하는 ISP 기술은 신뢰성 있는 영상인식과 압축 효율을 높이기 위한 핵심 기술임

- 고해상도 및 다채널 영상처리에 대한 요구사항이 증가함에 따라 저장장치에 대한 한계로 고압축 코덱 개발의 필요성이 높아짐

ㅇ 영상기반 주행상황 기록 시스템을 위한 통합 SoC 국산화 시급

- 고압축 영상기반 정보와 차량이벤트의 기록을 동시에 처리하는 통합 SoC는 국내에 전무한 상황이며 국산화가 요구됨

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 멀티채널 고해상도 영상 기반 안전주행서비스를 제공하는 통합 SoC 및 임베디드 SW 개발 (TRL : [시작] 5단계 ～ [종료] 7 단계)

- 고압축 영상기반 주행 안전정보를 제공하는 SoC 개발

- 멀티채널 ISP와 고압축 영상 압축 기능을 통합한 단일칩 SoC에서 처리

- 주행중 2 채널(FHD)/주차중 2 채널(HD) 이상 동시 처리

- 광시야각 영상 처리 ISP(2M@60fps급) 기술

- Edge preserving dewarping/WDR (Wide Dynamic Range)/Defog 영상 왜곡 및 화질보정 기술

- 영상 인식알고리즘 처리를 위한 LDWS/VD/BLD* 기술

* LD(Lane Departure), VD(Vehicle Detection), BLD (Brake Lamp Detection)

* 도로주행(고속도로/국도/시내) 영상을 활용한 성능 검증

- ITU-T H.264 표준 이상 영상 압축 처리 기술

- 최대 12 Mbps@38dB (FHD-30fps기준) 실시간 인코딩

- Battery Discharge 방지 및 저전력 SoC 기술

- WiFi 및 GPS 지원을 위한 HW 인터페이스

- RDK (Reference Design Kit) 및 SDK (Software Development Kit) 제공

- 멀티 CPU 코어 구조를 채택하는 경우 국산 CPU 코어를 주 프로세서 코어 혹은 보조 프로세서 코어로 사용권장

ㅇ 개발목표

핵심 기술/제품 성능지표			단위	달성목표	국내최고수준	세계최고수준 (보유국, 기업/기관명)
1	ISP	해상도/ 프레임 레이트	fps	FHD@60fps	FHD @60ps (코아로직)	FHD@60fps (미국, Ambarella)
2		WDR	dB	≥ 110	≥105 (넥스트칩)	110 (러시아, 알마랜스)
3		광학보정기능	도	135도	105도	135도 (미국, TI)
4	영상 인식	해상도 및 처리속도	fps	HD급@30fps	VGA급 @30fps	VGA급@60fps (이스라엘, Mobileye)
		기능	-	LD, VD, BLD	LD (현대모비스)	LD, VD (이스라엘, Mobileye)
5		인식률	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95 (이스라엘, Mobileye)
6	영상 압축	해상도@ 프레임 레이트	fps	H.264 혹은 HEVC FHD@60fps	H.264 FHD @60ps	H.264 FHD@60fps (미국, Ambarella)
7		최대비트레이트@화질 (FHD@30fps기준)	Mbps@dB	≤12Mbps @ 38dB *	≤ 20Mbps@ 38dB	≤20Mbps @ 38dB (미국, Ambarella)

* H.264 동일 화질대비 압축효율 1.5배 이상

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 2년 이내   ㅇ 정부출연금 : ‘14년 12억원 이내(총 정부출연금 24억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 (수요기업 참여필수)