2011년 원자력연구개발사업

과제제안요구서(RFP)

2011. 1

한국연구재단

						목 차

1. 미래형원자로시스템 분야	1

(대) 제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발	2

(세부) 기술개발 종합

(세부) 노심 핵심기반기술 개발

(세부) 핵연료 핵심기반기술 개발

(세부) 유체계통 핵심기반기술 개발

(세부) 기계 핵심기반기술 개발

(세부) 안전성 평가 핵심기반기술 개발

(세부) 소듐 열유체 실증시험시설 구축 및 종합효과실험

(대) 원자력수소 핵심기술개발	10

(세부) 초고온가스로 설계기술 개발

(세부) 초고온가스로 요소기술 개발

(세부) 피복입자핵연료 기술 개발

(세부) SI 수소생산 공정기술 개발

(세부) SI 열화학 황산분해 공정기술 개발

(세부) 원자력수소생산 연계기술 개발

(세부) SI 열화학 분젠반응 공정기술 개발

(대) 미래형원자로 인허가기술 개발	18

(세부) 소듐냉각고속로 인허가기술 개발

(세부) 초고온가스로 인허가기술 개발

2. 핵연료주기 분야	21

(대) PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발	22

(세부) 고온 용융염 전해환원시스템 개발

(세부) High-Throughput(HT) 전해정련시스템 개발

(세부) TRU 회수 전해제련 시스템 개발

(세부) 염폐기물 재생･고화 시스템 개발

(세부) 파이로 공정 계통평가 기술 개발

(대) 핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발	28

(세부) 차세대핵주기공정 실증시설 설계기술 개발

(세부) 핵물질 계량 안전조치 기술개발

(세부) 핵연료주기 원격 취급기술 개발

(세부) 고방사성물질 핫셀운반저장시스템 개발

(세부) 핵연료주기 시스템 분석 연구

(세부) 파이로 시스템 프로젝트 관리

(대) 사용후핵연료 건식 재가공 기술개발	35

(세부) 고도 전처리 단위공정 기술개발

(세부) 전처리 공정폐기물 감용 기술개발

(세부) 사용후핵연료 이용 재가공 핵심기술 개발

(대) 핵연료주기 악티나이드 화학 연구	39

(세부) 용융염 내 악티나이드 화학 연구

(세부) 악티나이드 화학종 규명 연구

(세부) 조사핵연료 내 악티나이드 화학거동 규명 연구

(대) 고준위폐기물 장기관리기술 개발	43

(세부) 처분시스템 개발

(세부) 처분 안전성 평가

(세부) 심지층 처분환경특성 평가

(세부) 공학적방벽 성능실증기술개발

(세부) 핵종 이동 특성 규명

(대) 원자력시설 DD&R 기술 개발	49

(세부) 해체 시스템 엔지니어링 기술 개발

(세부) 원자력환경 청정화기술 개발

(세부) 고방사능 시설 운영 및 해체 폐기물 처리기술 개발

(세부) 우라늄 혼합물 위해도 저감화 기술 개발

(단위)  AFC 인허가기술 개발	54

(단위)  PRIDE 일관공정장치 제작구축	55

3. 원자력안전 분야	56

(대) 원전 냉각성능 종합평가실험 및 차세대 안전해석기술개발	57

(세부) APR1400/OPR1000 핵심사고 열수력 종합효과실험

(세부) 고정밀 열수력 전산수치해석기술개발

(세부) 핵심 열수력 개별현상 고정밀 실험

(세부) 노심용융물 냉각특성실험 및 위해도 평가

(세부) 격납건물 수소 및 핵분열생성물 거동평가기술 개발

(세부) 중수로 안전성 최적평가 기반기술 개발

(대) 차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발	64

(세부) 리스크/성능 통합 분석 시스템 구축

(세부) 디지털 환경에서의 원전 리스크 통합 분석 기술 개발

(세부) 열화성능 기반 지진리스크 평가시스템 개발

(세부) 인적유발사건 리스크/성능 평가기술 개발

(세부) Level 2 리스크 최적평가 및 활용기술 개발

(대) 원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발	70

(세부) 복합환경 부식기구 규명 및 방지기술개발

(세부) 압력경계 재료열화의 파괴역학 평가모델 개발

(세부) 원전재료 조사손상 예측 및 분석기술 개발

(세부) 미세열화손상 진단 신기술 개발

(세부) 증기발생기 손상제어 핵심기술개발

(대) 선진․미래형 원자력안전관리체계 구축	76

(세부) 리스크/성능정보 활용 차등규제 이행 프로그램 수립

(세부) 리스크정보 활용을 위한 규제검증용 모델 개발

(세부) 원자력 이슈에 기반한 리스크 커뮤니케이션 수행체계 구축

(세부) 성능기반 화재위험도분석 방법론 및 평가체제 개발

(세부) 가동중 정비 안전성영향 평가기술 개발

(세부) 국제규범에 입각한 핵비확산성 평가방법론 개발

(대) 방사선리스크 저감 선진기술 개발	83

(세부) 방사선방호 최적화 기술개발

(세부) 방사성폐기물 리스크 최적 검증기술 개발

(세부) 방사능 사고대응 선진화 체제 구축

(세부) 방사선원 안전시스템 선진화기술 개발

(세부) 실용량 기반 방사선량 측정 및 평가 신기술 개발

(세부) 방사선 측정표준기술 고도화

(세부) 원자력설비의 핵심구역 파악 기술 개발

(대) 환경방사선 관리기술 개발	91

(세부) 도시환경 방사선영향평가 기술 개발

(세부) 신개념 생태계 방사능 위해도 평가기술 개발

(세부) 환경지표 방사선/능 분석기술 개발

(세부) 생활환경중의 방사선영향평가

(대) 원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발	96

(세부) 원전부지 설계지진 및 지표변형 평가 최적화 규제기술개발

(세부) 원전부지인근 신기지구조 및 해안단구 검증조사 연구

(세부) 원전부지인근 신기단층과 해안단구 퇴적층에 대한 연대측정 및 분석법 정립 연구

(세부) 지표변형 평가 최적화 기반자료 분석 연구

(단위) 원전 배관손상 비파괴 진단 신기술 개발	101

(단위) 중수로 안전현안 대응 해결기술 개발	102

(단위) 물리적방호분야 신기술 개발	103

(대) 글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립

및 기술기준 개발	104

(세부) 피동열제거 신규설비의 안전성 평가기술 및 기술기준 개발

(세부) 안전해석코드 고정밀 연계해석체계 구축 및 주요 열수력 현상의 모델개선

(세부) RETAS 체계를 활용한 노심 및 안전계통의 현안 평가

(세부) 중대사고 대처설비 성능 평가기술 개발

(대) 원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리

교과부고시 개발	109

(세부) 월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 및

시간제한 수명평가 규제기술 개발

(세부) 원전 PWSCC 및 열피로 규제지침 및 경년열화 종합

관리 교과부고시 개발

(세부) 이종용접부 가동중검사 기량검증 및 열화민감소재

신뢰성평가 규제기술 개발

(세부) 원자력발전소 안전관련 cable 및 전동기 진단 규제기술개발

(단위) 항공기 충돌에 대한 원전 안전성 평가 규제기술 개발	114

(단위) 통합규제검토서비스(IRRS) 효율적인 수검기술 연구개발	115

(단위) 중수로 안전해석 고유방법론 및 전산체제 기반 구축 연구	116

(단위) 중수로 출력계수 안전영향평가 및 수치모사 기반기술개발	117

(단위) 원전 사고시 선량평가 최적화 방안 연구	118

4. 고유강점기술육성 분야	119

(대) 초고연소도 고성능 핵연료 기술 개발	120

(세부) 가소성 재료 환형 소결체 개발

(세부) 초고연소도 피복관 재료 개발

(세부) 핵연료 연소성능 평가기술 개발

(세부) 이중냉각핵연료 노심 평가 및 열수력 핵심기술 개발

(세부) 이중냉각핵연료 구조 핵심기술 개발

(대) 초전도 입자가속기 핵심기술개발	125

(세부) 의료용 초전도 사이클로트론 핵심기술개발

(세부) 초전도 사이클로트론용 ECR 이온원 기술 개발

(대) 방사선 융합 유기 신재료 기술개발	127

(세부) 방사선 이용 기능성 고분자 개발

(세부) 방사선 이용 복합 신소재 개발

(세부) 방사선 이용 기능성 표면 처리 기술 개발

(단위) 방사선손상인자발굴 및 제어기술개발	133

(단위) 차세대 지능형 방사선 치료계획 시스템 개발	134

(단위) 핵연료 종합성능검증 조사시험기술 개발	135

5. 방사선융합기술 분야	136

(대) 산업용 진단 및 측정기술 개발	137

(세부) 감마선 이용 대형 산업공정 영상진단기술 개발

(세부) RI 이용 산업용 수리탐지 시스템 개발

(세부) 분체공정 진단용 RT-PAT 시스템 개발

(대) 중성자 응용기술 개발	141

(세부) 중성자산란을 이용한 산업재료 응용기술개발

(세부) 응집 물질 구조 측정 및 해석 연구

(세부) 디지털 마이크로 중성자 래디오그래피 기술개발

(세부) 산업적 응용연구를 위한 융합 비파괴 방사화 분석기술 개발

(세부) 조사기술 고도화 및 미래원자력 조사기술 개발

(대) 방사선융합 생물공학기술개발	147

(세부) 고선량 방사선적용 식품공학 융합기술 개발

(세부) 방사선융합 생체퇴행 노화 조절물질 개발

(세부) 방사성 동위원소 검출기술이용 생명과학용 바이오칩 및 키트 개발

(대) 방사선융합 청정환경보전기술개발	151

(세부) 방사선융합 오폐수 위생화 기술개발

(세부) 방사선융합 축산폐기물 청정처리기술개발

6. 방사선의학기술 분야	154

(대) RI 이용 난치성 종양과 뇌질환 진단 및 치료기술 개발	155

(세부) 난치성 종양/뇌질환 표적형 방사성 의약품 선도물질 개발

(세부) 방사성동위원소 이용 난치성 질환 진료 신기술 개발

(세부) 질환모델을 이용한 생체 분자영상 진단 및 치료기술개발

(대) 질환 맞춤형 방사선치료 효율 증진기술개발	159

(세부) 방사선 병용치료제 및 유효성 평가기술 개발

(세부) 종양 이상형질 이용 방사선치료기술 개발

(세부) 방사선 내성인자 활용을 통한 예후평가기술 개발

(대) 방사선 생물학적 기능조절 및 방사선저항성 극복 원천기술개발	163

(세부) 방사선 생물학적 신호의 규명을 통한 방사선 반응의

조절 기술 개발

(세부) 방사선 반응 인자군 분석, 평가 및 조절기술 개발 연구

(세부) 방사선유발 돌연변이특성 규명을 통한 방사선저항성 관련 유전자기능연구 및 활용기술개발

(단위) 방사선치료 내부장기 움직임 추적 의학물리 기술 개발	167

7. 방사선기기 핵심기술 분야	168

(단위) 레이저유도 고속 중성자 발생 및 활용기술 개발	169

미래형원자로시스템 분야

미래형원자로시스템 분야
대과제명	제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발		CODE		A-1
■ 최종목표 ▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 설계기술 확보 및 실증로 표준설계 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 고유개념 실증로 개념설계 ▪ 선진기술 개발 및 검증 - 경제성 향상 기술 개발 - 안전성 입증 실험 기반 구축 - 금속연료 기본기술 개발 ▪ 기반기술 검증 - 고유전산코드 개발 및 예비검증 - 소듐기술 개발

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			기술개발 종합			세부CODE		A-1-1
■ 최종목표 ▪ 실증로 표준설계 설계종합 및 프로젝트 관리 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 개념설계 설계종합 - 실증로 개념설계 공정 및 프로젝트 관리 - 실증로 개념설계 품질 관리 및 보증 - 실증로 경제성 예비평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 설계종합 ․ 실증로 설계기준 작성 ․ 분야간 역무작성 ․ 설계간 연계업무 총괄 ․ 국내 고속로 인허가기술 개발 검토 - 공정 및 프로젝트 관리 ․ 공정표 작성 ․ 역무 및 일정관리 ․ 국내외 협력관리 총괄					- 품질 관리 및 보증 ․ 설계/연구개발 절차서 개정 ․ 설계 품질관리 및 모니터링 ․ 품질보증 평가 및 관리 ․ 개념설계 통합 데이터베이스 구축□운영 - 경제성 평가 ․ 소듐냉각 고속로 경제성평가모델 개선 ․ 실증로 경제성 평가용 데이터베이스 (bottom-up approach) 구축
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 설계종합 ․ 실증로 설계기준 수립 ․ 설계간 연계업무 총괄 ․ 국내 고속로 인허가기술 개발 검토 ․ 표준설계 추진기획 - 공정 및 프로젝트 관리 ․ 공정표 보완 ․ 역무 및 일정 관리 ․ 국내외 협력관리 총괄					- 품질 관리 및 보증 ․ 설계/연구개발 절차서 개정 ․ 설계 품질관리 및 모니터링 ․ 품질보증 평가 및 관리 ․ 개념설계 통합 데이터베이스 구축□운영 - 경제성 평가 ․ 실증로 경제성 평가용 데이터베이스 (top-down approach) 구축 ․ 실증로 경제성 예비평가
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			노심 핵심기반기술 개발			세부CODE		A-1-2
■ 최종목표 ▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 노심설계기술 확보 및 실증로 노심 표준설계 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 노심 개념설계 ▪ 기반기술 검증 - 단면적 라이브러리 보정기술 개발 - 노심 열유체 불확실도 평가 방법론 개발 - 연소로 노심 개념 검증
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 노심 개념설계 ․ 노심개념 개발 ․ U/TRU 노심 변경 연구 ▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 단면적 라이브러리 보정기술 개발 ․ 단면적 라이브러리 요건 설정 ․ 단면적 라이브러리 보정 방법론 개발 ․ 단면적 라이브러리 보정 전산코드 개발 ․ 균질단면적 생산체제 개선					- 노심 열유체 불확실도 평가 방법론 개발 ․ 고온열수로계수 평가절차 수립 ․ 실증로 후보노심 열유체 유동 특성 분석 - 노물리 실험 ․ 저전환비 노심 노물리 실험 요건 설정 ․ 저전환비 노심 노물리 실험 예비 분석 ․ 저전환비 노심 노물리 검증 모델 수립
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 노심 개념설계 ․ 노심 개념설계 최적화 ․ 실증로/참조노심 핵특성 유사성 평가 ▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 단면적 라이브러리 보정기술 개발 ․ 단면적 보정을 위한 공분산 자료 생산 ․ 보정 단면적 라이브러리 생산 ․ 보정 단면적 라이브러리 평가 ․ 균질단면적 생산체제 개선					- 노심 열유체 불확실도 평가 방법론 개발 ․ 노심 열유체 불확실도 계산 모듈 개발 ․ 실증로 개념설계 노심 열유체설계 최적화 - 노물리 실험 ․ 저전환비 노심 노물리 검증 모델 수립 ․ 고전환비 노심 노물리 실험 요건 설정 ․ 고전환비 노심 노물리 실험 예비 분석
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			핵연료 핵심기반기술 개발			세부CODE		A-1-3
■ 최종목표 ▪ 금속연료 제조기술 및 표준설계 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 금속연료 개념설계 ▪ 선진기술개발 및 검증 - 금속연료심 제조 기본기술 확보 - 피복관 제조 기본기술 개발 - 금속연료 성능평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 금속연료 개념설계 ․ 금속연료 열기계적 인자 평가 ▪ 선진기술개발 및 검증 <금속연료 기본기술 개발> - 금속연료심 제조 기본기술 확보 ․ 금속연료심 제조 및 미세구조 분석 ․ 금속연료심 재료물성 시험 및 평가 ․ 금속연료심 표면 검사기술 개발					- 피복관 제조 기본기술 개발 ․ 피복관 예비시제품 제조 ․ 피복재 성능시험 ․ 피복관 시험장치 제작 - 금속연료 성능평가 ․ 금속연료심/피복재 상호반응 시험 ․ 금속연료 하나로 조사시험
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 금속연료 개념설계 ․ 금속연료 설계인자 생산 ▪ 선진기술개발 및 검증 <금속연료 기본기술 개발> - 금속연료심 제조 기본기술 확보 ․ 금속연료심 제조공정 개발 ․ 금속연료심 내부결함 검사기술 개발 ․ 금속연료봉 예비 제조					- 피복관 제조 기본기술 개발 ․ 피복관 예비시제품 성능평가 ․ 피복재 성능시험 및 평가 ․ 피복관 제조 공정변수 평가 - 금속연료 성능평가 ․ 금속연료심/피복관 상호반응 시험 및 평가 ․ MA 함유 금속연료 성능분석 코드(α버전) ․ 금속연료 하나로 조사시험 및 조사후시험
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			유체계통 핵심기반기술 개발			세부CODE		A-1-4
■ 최종목표 ▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 유체계통 설계기술 확보 및 실증로 표준설계 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ～ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 열수송계통 개념설계 - 실증로 공학적 안전설비 개념설계 - 실증로 동력변환계통 개념설정 - 실증로 계측제어계통 개념설정 - 실증로 보조계통 설계기준 설정
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 열수송계통 개념설계 ․ 열수송계통 개념설정 및 계통구성 ․ 주요기기 설계요건 설정 - 실증로 공학적 안전설비 개념설계 ․ 피동형 잔열제거계통 설계요건 설정 및 계통구성 ․ 주요기기 설계인자 생산 ․ 능동형 잔열제거계통 개념설정 및 예비구성 ․ SWRPRS 개념설정 및 예비평가 - 실증로 동력변환계통 개념 설정 ․ 증기발생기 설계개념 설정 ․ 증기발생기 열유동 특성분석					- 실증로 계측제어계통 개념 설정 ․ 보호계통 구성 및 안전 관련 제어계통 개념 설정 ․ 안전 관련 계측계통 개념 설정 - 실증로 보조계통 설계기준 설정 ․ 소듐 화학제어 설계특성 평가 ․ 커버가스 압력제어 설계특성 분석 ▪ 선진기술 개발 및 검증 <경제성 향상 기술 개발> - 초임계 CO2 Brayton Cycle 특성 평가 ․ 혁신개념 Na-CO2 열교환기 설계고도화 ․ 초임계 CO2 Brayton Cycle 적용성 평가
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 열수송계통 개념설계 ․ 열수송계통 설계인자 생산 ․ 주요기기 설계특성 분석 ․ 원자로 풀 열유동 특성분석 - 실증로 공학적 안전설비 개념설계 ․ 주요기기 설계특성 분석 및 설계보완 ․ 계통 동적특성 분석 ․ 능동형 잔열제거계통 설계인자 생산 ․ SWRPRS 특성평가 - 실증로 동력변환계통 개념 설정 ․ 부분출력 계통운전전략 및 연계요건 설정 ․ 계통성능분석 해석모델 설정 및 특성분석					- 실증로 계측제어계통 개념 설정 ․ 보호 및 제어계통 개념 설정 ․ 계측 및 감시계통 개념 설정 - 실증로 보조계통 설계기준 설정 ․ 소듐 화학제어 설계기준 설정 ․ 커버가스 압력제어 설계요건 설정 ▪ 선진기술 개발 및 검증 <경제성 향상 기술 개발> - 초임계 CO2 Brayton Cycle 특성 평가 ․ 혁신개념 Na-CO2 열교환기 성능검증 ․ 초임계 CO2 Brayton Cycle 적용성 평가
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			기계 핵심기반기술 개발			세부CODE		A-1-5
■ 최종목표 ▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 기계설계기술 확보 및 실증로 표준설계 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 원자로 구조계통 개념설계 - 실증로 기기 구조 개념설계 ▪ 선진기술 개발 및 검증 - 소듐중 원자로내부 손상검사 시스템 개발 ▪ 기반기술 검증 - 60년 설계수명 고온설계 및 평가기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 원자로 구조계통 개념설계 ․ NSSS 구조설계 ․ NSSS 주기기 배치설계 ․ 순환형 실증로 플랜트 일반배치 개념도출 - 실증로 기기 구조 개념설계 ․ 열교환기기 구조현안 도출 ․ 회전플러그, 노내 연료교환기 구조현안 도출 ․ 1차 펌프 및 2차 펌프 구조현안 도출					▪ 선진기술 개발 및 검증 <경제성 향상 기술 개발> - 소듐중 원자로내부 손상검사 시스템 개발 ․ 소듐중 적용 웨이브가이드센서 개발 ․ 소듐중 손상검사 실증시험장치 설계 및 제작 ․ 소듐중 웨이브가이드센서 초음파 전파 특성시험 ▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 60년 설계수명 고온설계 및 평가기술 개발 ․ 60년 설계수명 고온설계평가 전산코드 기본체제 개발 ․ ASME-NH 고온 1등급 기기 및 계통 설계 평가절차서 개발
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 실증로 원자로 구조계통 개념설계 ․ NSSS 상세구조개념 형상화 ․ 주기기 및 보조기기 연계설계 ․ 순환형 실증로 플랜트 일반배치 3D 개념도 작성 - 실증로 기기 구조 개념설계 ․ 열교환기기 구조 개념설계 ․ 회전플러그 및 노내 연료교환기 배치설계 ․ 제어봉구동장치 구조 개념설계 ․ 1차 펌프 및 2차 펌프 구조 개념설계 ․ 주기기 제작성 예비평가					▪ 선진기술 개발 및 검증 <경제성 향상 기술 개발> - 소듐중 원자로내부 손상검사 시스템 개발 ․ 원자로 내부손상검사 시스템 시제품 제작 ․ 손상검사 시스템 소듐중 실증시험 및 탐지성능 평가 ▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 60년 설계수명 고온설계 및 평가기술 개발 ․ 60년 설계수명 고온설계평가 전산코드(SIE60 ASME-NH) 개발 및 검증 ․ ASME-NH 재료물성자료 60년 설계수명 확장기술 개발
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			안전성평가 핵심기반기술 개발			세부CODE		A-1-6
■ 최종목표 ▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 안전해석기술 확보 및 실증로 표준설계 안전성평가 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ～ '11 )
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 - 실증로 설계기준사고 해석방법론 개발 및 개념설계 안전성 평가 - 실증로 개념설계 PSA ▪ 기반기술 검증 - 안전성평가 전산코드 개발 및 검증
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 설계기준사고 해석방법론 개발 및 개념설계 안전성 평가 ∙ 실증로 안전개념 정립: 초기사건 선정 및 사고 분류 ∙ 설계기준사고 유형별 해석방법론 개발 ∙ 개념설계 예비 안전성 평가 - 실증로 개념설계 PSA ∙ 실증로 개념설계 예비 PSA 수행 ∙ 종합안전성평가 방안 수립					▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 안전성평가 전산코드 개발 및 검증 ∙ 안전해석 열유체 모델 검증 및 코드 개선 ∙ 국부손상사고 해석 모델 개선
‘11년도
▪ 제4세대 소듐냉각 고속로 고유개념 개발 <고유개념 실증로 개념설계> - 설계기준사고 해석방법론 개발 및 개념설계 안전성 평가 ∙ 실증로 안전개념 정립: 안전 기능 평가 ∙ 설계기준사고 해석방법론 적용성 평가 ∙ 개념설계 안전성 평가 - 실증로 개념설계 PSA ∙ 실증로 개념설계 PSA 수행 ∙ 종합안전성 정성적 요소 시범 평가					▪ 기반기술 검증 <고유전산코드 개발 및 예비검증> - 안전성평가 전산코드 개발 및 검증 ∙ 안전해석 반응도 모델 검증 및 코드 적용성 확장 ∙ 국부손상사고 해석 특정기술주제보고서 작성 완료
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			제4세대 소듐냉각 고속로 핵심기반기술 개발			CODE		A-1
세부과제명			소듐 열유체 실증시험시설 구축 및 종합효과시험			세부CODE		A-1-7
■ 최종목표 ▪ 소듐 열유체 실증시험시설 구축 및 종합효과시험 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 선진기술 개발 및 검증 - 소듐 열유체 실증시험시설 기본설계 - 기기 열유체 성능검증 소듐루프 구축 및 개별실험 ▪ 기반기술 검증 - 불순물 측정 및 제어기술 개발 - SWR 사고 방호기술 개발 - 사용 후 소듐 처리공정 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 선진기술 개발 및 검증 <안전성 입증 실험 기반 구축> - 소듐 고유 계측기법 개발 - 기기 열유체 성능검증 소듐루프 구축 ∙ 소듐루프 제작 및 설치 ∙ 실험용 소형 열교환기 제작 및 설치 ∙ 기계식 소듐 펌프 시작품 제작 및 설치					▪ 기반기술 검증 <소듐기술 개발> - 불순물 측정 및 제어기술 개발 ∙ 개량형 불순물 정제장치 개발 - SWR 사고 방호기술 개발 ∙ Multi-target wastage 특성실험 - 사용 후 소듐 처리공정 개발 ∙ 소듐 주입노즐 물모의 실험
‘11년도
▪ 선진기술 개발 및 검증 <안전성 입증 실험 기반 구축> - 소듐 열유체 실증시험시설 기본설계 ∙ 소듐 열유체 실증시험시설 및 종합효과시험 범위 평가 ∙ 실증시험시설 기본설계 - 기기 열유체 성능검증 소듐루프 구축 및 기기 성능검증 개별실험 ∙ 설치완료 ∙ 종합 시운전 ∙ 열교환기 성능실험 및 설계 전산코드 검증 ∙ AHX-DHX 간 자연대류 실험 및 설계 전산코드 검증 ∙ 기계식 소듐 펌프 성능시험					▪ 기반기술 검증 <소듐기술 개발> - 불순물 측정 및 제어기술 개발 ∙ 개량형 불순물 정제장치 검증실험 - SWR 사고 방호기술 개발 ∙ SWR 사고 확대전파모델 개발 - 사용 후 소듐 처리공정 개발 ∙ 소듐 처리장치 설계 및 제작 ∙ 소듐 처리 예비실험
■ 특기사항 : ‘11년도 연구내용의 ‘기기 열유체 성능검증 소듐루프 설치’ 중 ‘유량계’, ‘소듐밸브’, ‘고저온 로프히터’, ‘소듐화재방호설비’에 대한 예산의 사용처는 직접비(H/W구입)에만 한정함.

미래형원자로시스템 분야
대과제명	원자력수소 핵심기술개발		CODE	A-2
■ 최종목표 ▪ 초고온가스로 핵심 설계기술 개발 ▪ 초고온가스로 재료, 기기, 시험 요소기술개발 ▪ 피복입자핵연료 핵심기술 확보 ▪ 열화학 수소제조 핵심 공정기술개발 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 초고온가스로 핵심 설계기술 개발 - 950oC 출구온도 원자력수소 실증시스템 종합평가 기술개발 - 설계해석코드 개발 및 검증 ▪ 초고온가스로 재료, 기기, 시험 요소기술개발 - 초고온가스로 재료 평가기술 개발 - 공정열교환기 및 초고온기기 기술 개발 - 초고온 가스루프 및 시험기술 개발 ▪ 피복입자핵연료 제조 및 성능 평가기술 개발 - 피복입자핵연료 제조공정 개선 - 피복입자핵연료 조사시험 기술 개발 - 피복입자핵연료 성능분석 코드 개량 ▪ 열화학 수소제조 핵심 공정기술개발 - Lab-scale SI수소생산 HI분해 skid 건조 - Lab-scale SI수소생산 황산분해 skid 건조 - Lab-scale SI수소생산 분젠반응 skid 건조 ▪ 원자력수소 핵심연구 생산기술종합 및 달성도 평가
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		초고온가스로 설계기술개발			세부CODE		A-２-１
■ 최종목표 ▪ 950℃ 출구온도 원자력수소 실증시스템 종합평가 기술개발 ▪ 설계해석코드 개발 및 검증 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 950℃ 출구온도 원자력수소 실증시스템 종합평가 기술개발: 계통 개념개선, 안전인자 민감도, Layout 해석 등 ▪ 설계해석코드 개발 및 검증: 핵설계, 열유체, 계통/안전 해석, 분열생성물수송, Layout 해석 코드
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 950℃ 출구온도 원자력수소 실증시스템 종합평가 기술 개발 - 노심/냉각압력용기 대안개념 성능평가 - PSA 사고결말 단계 방법론 - 적층흑연블록의 지진응답 해석방법 검증 - 수소폭발 상세해석 모델 검증				▪ 설계해석 코드 개발 및 검증 - 노심 핵설계 코드 (CAPP) 개발: 임계도 탐색, 동특성 등 - 노심 열유체 해석코드 개발: 열수송 모듈 평가 및 개선 - 계통/안전해석 코드 (GAMMA+) 개발: 다중채널 유체유동 모델 등 - FP/Dust/Tritium 해석코드개발: FP 기체/에어로졸 모델 및 상관식 장착 - 원자력수소 계통 Layout 평가 코드 (HyPEPP) 개발: 기기 Sizing 모델 등
‘11년도
▪ 950℃ 출구온도 원자력수소 실증시스템 종합평가 기술 개발 - 노심/냉각압력용기 예비개념 확립 - PSA 절차 획립 및 시범 적용 - 적층흑연블록 내진 해석방법론 확립 - 수소폭발 상세해석 방법론 종합검증				▪ 설계해석 코드 개발 및 검증 - 노심 핵설계 코드 (CAPP) 개발: 개별효과 검증 - 노심 열유체 해석코드 개발: 참조노심 평가 및 모듈 개선 - 계통/안전해석 코드 (GAMMA+) 개발: 고속 계산기법 등 - FP/Dust/Tritium 해석코드개발: 삼중수소/흑연분진 모델 및 상관식 장착 - 원자력수소 계통 Layout 평가 코드 개발: Cost 모델 등
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		초고온가스로 요소기술개발			세부CODE		A-２-２
■ 최종목표 ▪ 초고온가스로 재료, 기기, 시험 요소기술개발 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 초고온가스로 재료 평가기술 개발 ▪ 공정열교환기 및 초고온기기 기술 개발 ▪ 초고온 가스루프 및 시험기술 개발
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 초고온가스로 재료 평가기술 - 고온배관용 슈퍼알로이(A617) 특성 장기평가 및 용접부 시험 - 원자로용기 FMS강 모재 및 용접부 평가 - 탄소/탄소 복합재료 고온 산화기구 규명 및 열특성 변화 분석 - 황산분해 반응기 복합 환경 중장기 부식특성 평가 - 흑연선정 및 품질확인을 위한 기계 및 산화특성 평가				▪ 공정열교환기 및 초고온기기 기술 - 이온빔믹싱 기술 입증 및 공정열교환기 접합기술 보완 - 정상 상태에서의 소형 공정열교환기 구조해석 및 평가 ▪ 초고온 가스루프 및 시험기술 - 헬륨루프 1차 계통 건조 - 소형 가스루프 이용 공정열교환기 개선시험
‘11년도
▪ 초고온가스로 재료 평가기술 - 고온배관용 슈퍼알로이(A617) 용접부 크리프평가 및 물성자료 DB화 - FMS 강 특성 자료 및 재료 규격집 확보 - 탄소/탄소 복합재료 산화에 의한 기계적 특성 변화 평가 - 황산 분해 반응기 복합환경 부식특성 자료 구축 - 흑연선정 및 품질확인을 위한 인장강도 및 조사특성 평가				▪ 공정열교환기 및 초고온기기 기술 - 표면개질기술 확립 및 공정열교환기 실용 제작기술 - 과도 상태에서의 소형 공정열교환기 구조해석 및 평가 ▪ 초고온 가스루프 및 시험기술 - 헬륨루프 2차 시험계통 건조 완료 - 공정열교환기 성능개선 및 소형 부분품 시험
■ 특기사항 : ‘11년도 연구내용 중 ‘헬륨루프 2차 시험계통 건조 완료‘는 직접비로 사용처를 제한

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		피복입자핵연료 기술개발			세부CODE		A-２-３
■ 최종목표 ▪ 피복입자핵연료 핵심기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 피복입자핵연료 제조공정 개선 ▪ 피복입자핵연료 조사시험 기술 개발 ▪ 피복입자핵연료 성능분석 코드 개량
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 피복입자핵연료 제조공정 개선 - UO2 연료핵 입자제조 및 분말 특성 분석 - UO2-SiC TRISO 개선 코팅 공정 최적화 및 특성 평가 - 모의피복입자를 이용한 핵연료체 성형 공정 변수 실험 - 핵연료 특성분석 및 결함 검사기술 개발 - ZrC TRISO 연속 코팅 공정 확립				▪ 피복입자핵연료 조사시험 기술 개발 - 피복입자핵연료 조사장치 상세 설계 - 피복입자핵연료 조사장치 제작성 실험 ▪ 피복입자핵연료 성능분석 코드 개량 - 사고시 핵연료 거동 모델 검증 - 피복입자핵연료 안전성 분석코드 개발
‘11년도
▪ 피복입자핵연료 제조공정 개선 - UO2 연료핵입자 제조공정 확립 및 연료핵 입자 특성평가 - UO2-SiC TRISO 연속증착 공정 확립 - 핵연료체 열처리 공정 변수 실험 - 핵연료 특성분석 및 결함 검사기술 확립 - UO2-ZrC TRISO 코팅공정 최적화				▪ 피복입자핵연료 조사시험 기술 개발 - 조사시험봉 및 조사장치 제작 - 피복입자 핵연료 조사장치 노외 건전성 시험 ▪ 피복입자핵연료 성능분석 코드 개량 - 피복입자핵연료 안전성 분석코드 검증 - 정상상태 및 사고시 핵연료 거동 평가
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발		CODE		A-２
세부과제명		SI 수소생산 공정기술개발		세부CODE		A-２-４
■ 최종목표 ▪ 원자력수소 제조 핵심연구 실증 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 50 L-H2/hr 규모의 수소생산 HI분해 skid 건설 및 기능점검운전 ▪ 50 L-H2/hr 규모의 수소생산 분젠반응 skid 설계완료
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ HI분해 skid 실증연구 - HI 농축 전기투석 스택 (50L-H2/hr) 성능평가 - HIx 분리 증류탑 (50L-H2/hr) 성능평가 - HI 분해 촉매 및 반응기 (50L-H2/hr) 성능평가 - HI분해 skid (50L-H2/hr) 설계완료(Storage skid, 공정검토, 시스템제어 방안, 부품시험 포함) - 장기 가압 부식시험
‘11년도
▪ HI분해 skid 실증연구 - HI 농축 전기투석 스텍(50L-H2/hr) 수정보완 - HIx 분리 증류탑(50L-H2/hr) 수정보완 - HI 분해촉매 및 반응기(50L-H2/hr) 수정보완 - HI 분해 skid 설치 - HI 분해 skid 기능점검운전 - 재료 개선 방향 연구
■ 특기사항 : ‘11년도 연구내용 중 분젠반응 skid 실증연구는 “SI 열화학 분젠반응 공정기술개발” 세부과제에서 추진

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		SI 열화학 황산분해공정기술개발			세부CODE		A-２-５
■ 최종목표 ▪ 가압 Demo-scale (～4000 Nm3/h) 황산분해공정 실증 ■ 단계별 연구목표 ▪ 1단계 연구목표: 가압 Lab.-scale (～200 L-H2/h) 황산분해공정 핵심기술개발 ▪ 2단계 연구목표: 가압 Lab.-scale (～200 L-H2/h) skid mount형 황산분해공정 제작 및 시운전
2 단 계 ('10～'11)
▪ 가압 Lab.-scale (～200 L-H2/h) 황산분해공정 각 단위장치 제작 및 시운전 ▪ 가압 Lab.-scale (～200 L-H2/h) skid mount 황산분해공정 제작 및 시운전
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ Skid mount형 황산분해공정제작 - Lab-scale 가압 황산분해공정의 P&ID - piping 및 instrument의 선정 ▪ SiC 황산분해반응기 제작/시험(～200 L-H2/h) -Lab.-scale 황산분해반응기 제작 -Lab.-scale 황산분해반응기 시운전 ▪ skid mount 형 황산분해반응시스템(～200 L-H2/h) -황산증발기 및 G-L 분리기 제작 -황산분해반응 시스템 시운전				▪ 황산분해촉매 성형화/구조화기술 - 황산분해촉매 성형화/구조화 요소기술확보 ▪ 황산분해 속도론적 해석 - 황산분해반응속도에 대한 물의 영향해석 - 촉매의 비활성화 해석 ▪ 이온성 흡수제의 설계자료 확립 - 공정설계를 위한 물성측정기법 기반확립 ▪ Distillation 설계/제작/시험 (～200 L-H2/h) - Distillation column의 설계/제작/시운전
‘11년도
▪ Skid mount형 황산분해공정제작(～200 L-H2/h) - 황산분해공정의 종합공정완성 및 시운전 ▪ SiC 황산분해반응기 제작/시험(～200 L-H2/h) - skid mount형 황산분해반응기 완성 ▪ skid mount 형 황산분해반응시스템(～200 L-H2/h) - skid mount형 황산분해반응시스템 완성				▪ 황산분해촉매 성형화/구조화기술 - 황산분해촉매 성형화/구조화 핵심기술확보 ▪ 황산분해 속도론적 해석 - 반응기 sizing을 위한 속도론적 해석 ▪ 이온성 흡수제의 설계자료 확립 - 공정설계를 위한 물성자료 측정 및 설계기법확립 ▪ Distillation 설계/제작/시험 - Distillation column의 운전자료수집
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		원자력수소생산 연계기술 개발			세부CODE		A-２- 6
■ 최종목표 ▪ 원자력수소 생산시스템의 핵심연구 기술종합 및 달성도 평가 ■ 단계별 연구목표
2 단 계 ('10～'11)
▪ 원자력수소생산 시스템 핵심연구 관리 및 종합 ▪ 수소생산 공정 동특성해석 코드 보완/검증
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 수소생산 시스템 핵심연구 관리 및 종합 - 핵심연구 품질 및 공정관리 - TRL/DRL을 적용한 수소생산 시스템 달성도 예비평가방법론 개발 - 국제 공동연구 지원				▪ 수소생산 시스템 성능 및 예비타당성 분석 - 수소생산 공정 동특성해석코드 보완 및 시각화 - SI 공정과 VHTR 2차 냉각계통의 열유동 상호관계 분석 - SI 공정 장치 및 기기에 대한 설비비 데이터베이스 구축
‘11년도
▪ 수소생산 시스템 핵심연구 관리 및 종합 - 핵심연구 품질 및 공정관리 - TRL/DRL을 적용 핵심기술 예비 평가 - 국제 공동연구 지원				▪ 수소생산 시스템 성능 및 예비타당성 분석 - 수소생산 공정 동특성해석코드 검증계산 및 파라미터 수정 - VHTR 2차 냉각계통 및 SI 공정 연계계통 열유동 안정화 연구 - 초고온가스로 와 SI 공정 예비 타당성 분석
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템
대과제명		원자력수소 핵심기술개발			CODE		A-２
세부과제명		SI 열화학 분젠반응 공정기술개발			세부CODE		A-２-7
■ 최종목표 ▪ 원자력수소 제조 핵심연구 실증 ■ 연구목표 ▪ 50 L-H2/hr 규모의 수소생산 분젠반응 skid 설계완료, 건조, 기능점검운전
■ 단계 내 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 분젠반응 skid 실증연구 - 연속 분젠반응기 성능시험 - 분젠반응 skid (50L-H2/hr) 설계보완
‘11년도
▪ 50 L-H2/hr 분젠반응공정 설계 - 분젠반응공정 관련 자료수집 - 50 L-H2/hr 분젠 메인반응기 설계 - 50 L-H2/hr 분젠반응 기-액-액분리기 설계 - Skid mount 분젠 반응공정 설계				▪ 50 L-H2/hr 분젠반응장치 제작 및 테스트 - 50 L-H2/hr 규모 분젠 메인반응기 제작 - 50 L-H2/hr 분젠반응 기-액-액분리기 제작 - 연속운전용 MMI프로그램 제작 - Skid mount 분젠반응 시험장치 구축 - Skid mount 분젠반응 시운전 테스트
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명	미래형원자로 인허가기술 개발		CODE		A-3
■ 최종목표 ▪ 미래형원자로(SFR/VHTR) 인허가기술 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '10 ~ '11 )
▪ SFR/VHTR 인허가절차 및 규제요건/지침 개발 - 실증로/다목적로 인허가절차 초안 개발 - 일반요건(기술기준규칙) 초안 개발 - 상세요건(교육과학기술부고시) 개발방향 수립 - 규제지침(규제기준) 개발방향 수립 ▪ SFR/VHTR 인허가현안 해결방안 수립 - 정책현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 - 기술현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 ▪ SFR/VHTR 규제검증 평가기술 개발 - SFR 계통안전성 평가기술 검토 - SFR/VHTR 사업자수행 실증시험 항목 도출

미래형원자로시스템 분야
대과제명			미래형원자로 인허가기술 개발			CODE		A-3
세부과제명			소듐냉각고속로 인허가기술 개발			세부CODE		A-3-1
■ 최종목표 ▪ 소듐냉각고속로 인허가기술 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 실증로/다목적로 인허가절차 초안 개발 ▪ 일반요건 초안 개발 및 상세요건/규제지침 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차 항목 도출 및 해결방안 수립 ▪ 계통안전성 평가기술 검토 및 실증시험 항목 도출
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 인허가절차 수립 및 규제요건/지침 개발 - 실증로/다목적로 인허가절차 초안 개발 - 일반요건(기술기준규칙) 개발방향 수립 - 상세요건(교육과학기술부고시) 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 - 인허가현안 검토 - 기술현안 1차항목 도출 - 기술현안 1차항목 해결방안 검토					▪ 계통안전성 평가기술 개발 - 노심핵설계 특성 및 거동 평가기술 조사/검토 - 주요계통 열유동현상 PIRT 관련 조사/검토 - 사건분류/허용기준 관련 기술 조사/검토 - 사고해석 방법론 조사/검토 - 고온 구조재료 평가기술 조사/검토 - 고온기계 강도설계 방법론 조사/검토 - 중대사고 해석방법론 조사/검토 - 사업자수행 실증시험 관련 기술 조사/검토
‘11년도
▪ 인허가절차 수립 및 규제요건/지침 개발 - 실증로/다목적로 인허가절차 초안 개발(계속) - 일반요건(기술기준규칙) 초안 개발 - 상세요건(교육과학기술부고시) 초안 개발 - 규제지침(규제기준) 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 - 기술현안 1차항목 추가도출 - 기술현안 1차항목 해결방안 수립					▪ 계통안전성 평가기술 개발 - 금속핵연료 성능/거동 평가기술 조사/검토 - 노심핵설계 특성/거동 평가기술 검토 - 주요계통 열유동현상 PIRT 개발 - 사건분류/허용기준 수립 - 사고해석 방법론 검토 - 고온 구조재료 평가기술 조사/검토 - 고온기계 강도설계 방법론 검토 - 중대사고 해석방법론 조사/검토 - 고온구조 균열/LBB해석 방법론 조사/ 검토 - 사업자수행 실증시험 항목 도출
■ 특기사항 :

미래형원자로시스템 분야
대과제명			미래형원자로 인허가기술 개발			CODE		A-3
세부과제명			초고온가스로 인허가기술 개발			세부CODE		A-3-2
■ 최종목표 ▪ 초고온가스로 인허가기술 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '10 ~ '11 )
▪ 일반요건 초안 개발 및 상세요건/규제지침 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 ▪ 사업자수행 실증시험 항목 도출
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 규제요건 및 지침 개발 - 일반요건(기술기준규칙) 개발방향 수립 - 상세요건(교육과학기술부고시) 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 - 인허가현안 검토 - 정책현안 및 기술현안 1차항목 도출 - 정책현안 및 기술현안 1차항목 해결방안 검토					▪ 사업자수행 실증시험 항목 도출 - 주요계통 열유동현상 관련 PIRT 조사/검토 - 실증시험 관련 기술 조사/검토
‘11년도
▪ 초고온가스로 규제요건 및 지침 개발 - 일반요건(기술기준규칙) 초안 개발 - 상세요건(교육과학기술부고시) 초안 개발 - 규제지침(규제기준) 개발방향 수립 ▪ 인허가현안 1차항목 도출 및 해결방안 수립 - 정책현안 및 기술현안 1차항목 추가도출 - 정책현안 및 기술현안 1차항목 해결방안 수립					▪ 사업자수행 실증시험 항목 도출 - 주요계통 열유동현상 관련 PIRT 개발 - 사업자수행 실증시험 1차항목 도출
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발		CODE	B-1
■ 최종목표 ▪ 2016년까지, 공학규모 실증용 ESPF(공학규모 실증시설) Pyroprocessing 공정장치 개발 및 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE(일관공정 시험시설) Pyroprocessing 공정장치 개발 및 구축 ▪ Lab-scale Pyroprocessing 공정장치 개량 및 성능 향상
■ 특기사항 : ▪ 2단계 세부과제 별 공학규모 PRIDE Pyroprocessing 공정장치의 제작, 시운전 및 보완은 일반회계 예산으로 수행예정

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발		CODE	B-1
세부과제명	고온 용융염 전해환원시스템 개발		세부CODE	B-1-1
■ 최종목표 ▪ 2016년까지, PWR 사용후핵연료 금속전환을 위한 공학규모 실증용 전해환원시스템 개발 및 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 전해환원 공정장치 개발 및 구축 ▪ Lab-scale 전해환원 공정장치 개량 및 성능 향상
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 산화물 사용후핵연료 전해환원 기술개발 (I) (Lab-scale) - 전해환원장치 구성부와 전극, 원료형태 영향 평가 ▪ 전해환원 금속전환체 Cathode Processing 기술개발 (I) (Lab-scale) - 금속전환체 잔류염의 분말상 회수 기술 개발, 공정변수 최적화에 따른 운전효율 향상도 평가 ▪ 환원-정련 연계운전기술 개발 (I) - 전해환원금속전환체 전해정련 시험체계 구축, 공정 Interface 연계장치 제작 ▪ 대용량 전해환원장치 재료 건전성 평가 (I) - 백금대체 양극 평가, 조업조건과 재료 안정성 연계 평가
‘11년도
▪ 산화물 사용후핵연료 전해환원 기술개발 (II) (Lab-scale) - 전해환원장치 구성부 최적화와 전극, 원료 형태 선정 ▪ 전해환원 금속전환체 Cathode Processing 기술개발 (II) (Lab-scale) - 회수 분말상 잔류염의 재사용 시험, 장치 개량 및 운전효율 향상 인자 검증 ▪ 환원-정련 연계운전기술 개발 (II) - 전해환원금속전환체 전해정련 시험, 공정 Interface 연계장치 시험 ▪ 대용량 전해환원장치 재료 건전성 평가 (II) - 백금대체 양극 이용 전해환원시험, 반응용기 건전성 시험
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용기술개발		CODE	B-1
세부과제명	High-Throughput(HT) 전해정련시스템 개발		세부CODE	B-1-2
■ 최종목표 ▪ 2016년까지, 공학규모 실증용 ESPF 전해정련 공정장치 개발 및 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 전해정련 공정장치 개발 및 구축 ▪ ∙Lab-scale 전해정련장치 개량 및 성능 향상
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 전해정련공정 성능개선 및 효율화 (Lab-scale) - 전해정련장치 양극 표면적 변화에 따른 전류밀도 영향 평가 - U-전착물 회수 장치 구조 개량 - UCl3 고순도화 및 펠렛 제조조건 최적화 ▪ Cathode Processor(염증류 및 잉곳주조) 공정 개선 (Lab-scale) - 염증류/회수 효율 향상 인자 평가 및 염증류 장치 구조 개량 - 도가니 Assembly 성능개선 및 잉곳주조장치 개량 ▪ 정련-제련 연계운전기술 개발(I) (Lab-scale) - 정련공정장치 간 연계장치 구축, 성능시험 - 전해정련/전해제련간 연계 운전체계 구축
‘11년도
▪ 전해정련장치 개량 및 성능시험 (Lab-scale) - 인가전류 및 양극변화에 따른 Throughput 증대 평가 - UCl3 제조 및 이송장치 압력제어 시스템 구축 ▪ CP(염증류 및 잉곳주조) 장치 운전효율 평가 (Lab-scale) - 회수염 재순환 운전 시험 및 안정성 평가 - 잉곳주조장치 성능요건 분석 및 제조 잉곳 품질 평가 ▪ 정련-제련 연계운전기술 개발(II) (Lab-scale) - 정련/제련 연계 운전용 장치 성능평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발		CODE	B-1
세부과제명	TRU 회수 전해제련 시스템 개발		세부CODE	B-1-3
■ 최종목표 ▪ 2016년까지, 공학규모 실증용 ESPF 전해제련 공정장치 개발 및 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 전해제련 공정장치 개발 및 구축 ▪ Lab-scale 전해제련장치 개량 및 성능 향상
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 액체음극 전해제련장치 개량 및 성능시험 (I) (Lab-scale) - 음극 구조 및 전극 배치에 따른 전착 성능 평가 - 공정변수에 따른 악티늄족 회수량 영향 평가 ▪ 석출물 증류장치 개량 및 성능시험 (I) (Lab-scale) - 응축조 온도 및 염 잔류량에 따른 증류성능 영향 평가 ▪ 폐용융염 RAR 장치 개량 및 성능시험 (I) (Lab-scale) - 전착량 증대 및 산화제 감축에 의한 RAR 음극 활용성 및 공정효율 평가 - 용융염계 An/RE의 전기화학 특성 측정 표준화 ▪ 액체음극 전해제련 장치의 전해특성 모사
‘11년도
▪ 액체음극 전해제련장치 개량 및 성능시험 (II) (Lab-scale) - 악티늄족 회수량 증대를 위한 공정변수 최적화 ▪ 석출물 증류장치 개량 및 성능시험 (II) (Lab-scale) - 최적 조업온도 프로파일 평가 및 증류장치 운전조건 확립 - 증류와 잉곳주조장치의 연계성 평가 ▪ 폐용융염 RAR 장치 개량 및 성능시험 (II) (Lab-scale) - 액체음극 전해제련장치 연계운전 성능 평가 - 용융염계 An/RE의 전기화학적 정량법 확립 ▪ 액체음극 전해제련 공정 전산모사 및 평가 - 전해셀 구조기반 전류인가에 따른 과전압 모사 및 평가 - 전해셀 한계전류 예측 및 성능평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발		CODE	B-1
세부과제명	염폐기물 재생･고화 시스템 개발		세부CODE	B-1-4
■ 최종목표 ▪ 2016년까지, 공학규모 실증용 ESPF 염폐기물 재생 및 고화 공정장치 개발 및 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 공학규모 염폐기물 재생 및 고화 공정장치 개발 및 구축 ▪ Lab-scale 염폐기물 재생 및 고화 공정장치 개량 및 성능평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ LiCl 염폐기물 재생공정 개량 및 성능평가 (I) (Lab-scale) - 재생장치의 제어시스템 및 조업조건에 따른 운전효율 향상도 평가 - LiCl염폐기물 재생 단위장치의 구조개량에 의한 운전용이성 평가 ▪ 공융염 폐기물 재생공정 개량 및 성능평가 (I) (Lab-scale) - 단위 공정장치의 조업조건 개선을 통한 분리효율성 평가 - 공융염 폐기물 재생공정 단위장치의 구조개량에 의한 운전용이성 평가 ▪ 염재생공정 발생 잔류폐기물 고화공정 개량 및 성능평가 (I) (Lab-scale) - 고화 단위장치 개량에 의한 성능평가 및 고화특성 개선 - 중형 규모 고화체 제조기술 개발
‘11년도
▪ LiCl 염폐기물 재생공정 개량 및 성능평가 (II) (Lab-scale) - LiCl염 재생공정의 원격운전성, 운전안정성, 염재생율 평가 및 운전조건 확립 ▪ 공융염 폐기물 재생공정 개량 및 성능평가 (II) (Lab-scale) - 재생 조합계통(핵종산화-증류) 개량 및 연계운전에 의한 원격운전성, 운전안정성 및 총괄운전성능 평가 ▪ 염재생공정 발생 잔류폐기물 고화공정 개량 및 성능평가 (II) (Lab-scale) - 염재생공정 연계 Lab-scale 고화시스템 운전성 평가 - 중형 규모 고화체 물리화학적 특성 평가 및 제조조건 확립
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	PWR 사용후핵연료 부피감용 기술개발		CODE	B-1
세부과제명	파이로 공정 계통평가 기술 개발		세부CODE	B-1-5
■ 최종목표 ▪ 2016년 까지 공학규모 실증용 ESPF 공정계통 평가 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 파이로공정의 실시간 모니터링 시스템 개발 ▪ 파이로 일관공정 물질수지 흐름도 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 파이로공정의 실시간 모니터링 시스템 개발 (I) - 전해정련/제련 용융염 내 악티나이드 및 희토류 농도 실시간 측정시스템 개발 ▪ 파이로 일관공정 물질수지 흐름도 개발 (I) - 종합 연계공정 평가 및 물질수지 자료생산
‘11년도
▪ 파이로공정의 실시간 모니터링 시스템 개발 (II) - 전해환원 용융염 내 Cs/Sr의 농도 측정시스템 개발 ▪ 파이로 일관공정 물질수지 흐름도 개발 (II) - 성능개량을 반영한 일관공정 물질수지 흐름도 도출
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
■ 최종목표 ▪ PRIDE(파이로 일관공정 시험시설) 성능검증을 통한 ESPF(공학규모 실증시설) 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ PRIDE 성능평가를 통한 ESPF 설계요건 확립
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	차세대핵주기공정 실증시설 설계기술 개발		세부CODE	B-2-1
■ 최종목표 ▪ PRIDE 성능평가를 통한 ESPF 설계요건 확립 및 ESPF 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 시운전 및 종합 성능평가 ▪ ESPF 예비 개념설계 ▪ PRIDE 셀장치 성능평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ PRIDE 종합 성능평가 - 아르곤 시스템 및 유틸리티 시운전 - 성능검증 방안 분석 ▪ ESPF 설계요건 분석 - ESPF 분야별 설계요건 분석 - ESPF 안전성 요건 분석 ▪ PRIDE 셀장치 성능평가 - PRIDE 셀장치 성능평가 및 개량(I) - 셀장치 기밀 유지보수용 장치개발
‘11년도
▪ PRIDE 종합 성능평가 - 아르곤 시스템 및 유틸리티 성능 평가 - 셀 기밀성 성능평가 ▪ ESPF 예비 개념설계 - ESPF 분야별 설계요건 확립 - ESPF 예비 안전성 평가 ▪ PRIDE 셀장치 성능평가 - PRIDE 셀장치 성능평가 및 개량(II) - PRIDE 셀장치 종합평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	핵물질 계량 안전조치 기술개발		세부CODE	B-2-3
■ 최종목표 ▪ PRIDE 및 ESPF의 안전조치 시스템 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE의 안전조치 기술 확립 ▪ PRIDE의 안전조치 시스템 구축 ▪ ESPF의 안전조치성 분석기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ PRIDE의 핵물질 계량 및 감시 기술개발 - PRIDE의 핵물질 계량관리 기술개발 - PRIDE의 감시 시스템 개발 ▪ PRIDE의 안전조치 시스템 설계 기술개발 - PRIDE의 안전조치 시스템 설계 - PRIDE의 계량 및 감시정보 통합 시스템 개발 ▪ ESPF의 안전조치성 분석기술 개발 - 핵물질 계량관리 및 감시 시스템 요건 분석 - 안전조치성 분석용 전산코드 설계 ▪ PRIDE의 안전조치 이행 - PRIDE의 설계정보 분석 및 안전조치 이행 계획 수립
‘11년도
▪ PRIDE의 핵물질 계량 및 감시 기술 확립 - PRIDE의 핵물질 계량관리 기술 확립 - PRIDE의 감시 시스템 확립 ▪ PRIDE의 안전조치 시스템 구축 - PRIDE의 안전조치 시스템 구축 - PRIDE의 안전조치 시스템 성능시험 ▪ ESPF의 예비 안전조치성 분석 - ESPF의 예비 핵물질 흐름도 분석 - 안전조치성 분석용 전산코드 제작 및 검증 ▪ PRIDE의 안전조치 이행 - PRIDE의 설계 정보 검증 및 시설부록 취득
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	핵연료주기 원격 취급기술 개발		세부CODE	B-2-2
■ 최종목표 ▪ 파이로 실증을 위한 원격 시스템 및 원격 운전/유지보수기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PRIDE 원격 취급 시스템 설치 및 성능평가 ▪ 파이로 공정장치의 원격 취급성 평가 ▪ 파이로 공정간 연계 원격 자동화 기반기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ PRIDE 원격 취급시스템 성능 평가 - 천정이동 양팔 서보조작기 시스템의 성능시험 및 개량 - 천정이동 양팔 서보조작기 시스템의 설치 및 시운전 ▪ 파이로 공정장치의 원격 취급성 평가 - 단위 공정장치의 원격 운전성 시험평가 - 단위 공정장치의 원격 유지보수성 시험평가 ▪ 파이로 공정 연계 원격자동화 기반기술 개발 - 단위공정 원격/자동 취급성 분석 - 공정생산물의 원격/자동 취급성 분석
‘11년도
▪ PRIDE 원격 취급시스템 성능 평가 - 천정이동 양팔 서보조작기 시스템의 원격 운전성 시험평가 - 천정이동 양팔 서보조작기와 기계식 조작기의 원격 협업성 시험평가 ▪ 파이로 공정장치의 원격 취급성 평가 - 연계공정의 원격 취급기구 설계 및 제작 - 연계공정의 원격 운전 및 유지보수성 시험평가 ▪ 파이로 공정 연계 원격자동화 기반기술 개발 - 단위공정장치의 원격 자동/반자동화 개념 및 방안 도출 - 공정물질 이송 원격 자동/반자동화 개념 및 방안 도출
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	고방사성물질 핫셀 운반저장시스템 개발		세부CODE	B-2-4
■ 최종목표 ▪ 고방사성물질(회수물/Waste Form) 운반/포장/저장시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2 단계 ('10 ～ ‘11)
▪ PRIDE의 핵물질/폐기물 밀봉장치, 운반/저장취급 장치 설계/제작 ▪ 고방사성물질 운반/포장/저장 시스템의 - 설계요건 분석/평가 - 시험모델 장치개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ PRIDE 핵물질/폐기물 밀봉/운반/저장 취급장치 설계 ▪ 운반용기 수직형 접속시스템 설계요건 분석/평가 및 축소모델 설계 - 수직형 접속시스템의 설계요건서 작성 및 축소모델 설계 - 수평형 핫셀 운반용기 설계승인 ▪ 회수물/Waste Form 저장시스템 설계요건 분석/평가 - 회수물/Waste Form 통합저장 관리방안 분석/평가 - Waste Form 저장시스템의 열전달 시험모델 설계/제작 - Waste Form 저장시스템의 설계요건서 작성 ▪ 회수물/Waste Form 포장시스템 설계요건서 작성 및 Canister 시험모델 설계/제작
‘11년도
▪ PRIDE 핵물질/폐기물 밀봉장치 제작 및 운반/저장 취급장치 성능평가 ▪ 핫셀 운반용기 설계요건 분석/평가 및 수직형 접속시스템 축소모델 성능평가 - 핫셀내 핵물질/폐기물 운반용기 설계요건서 작성 - 운반용기 수직형 접속시스템 축소모델 제작/성능평가 ▪ 모의 Waste Form를 이용한 저장시스템 열전달 모사/특성평가 ▪ 회수물/Waste Form Canister 시험모델 성능평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	핵연료주기 시스템 분석 연구		세부CODE	B-2-5
■ 최종목표 ▪ 핵연료주기 시스템 종합평가 및 최적 핵연료주기 기술옵션에 대한 기술적․경제적 타당성 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 핵연료주기 시스템 종합평가모델 개발 ▪ 핵연료주기 시스템 분석 DB 개선 및 종합평가 ▪ 핵연료주기 시스템 핵확산저항성 평가 및 증진방안 도출 ▪ 핵투명성 증진방안 이행 및 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 핵연료주기 시스템 종합평가모델 설계 - 종합평가 방법론 기술현황 분석 - 종합평가 방법론 비교평가 및 선정 - 종합평가 예비모델 개발 ▪ 핵연료주기 시스템 단위분석 및 평가 - 핵연료주기 시스템 분석 DB 개선 - 경제성 및 환경영향 평가 ▪ 핵연료주기 시스템 핵확산저항성 평가 - 핵확산저항성 평가방법론 개선 - 핵확산저항성 평가 ▪ 핵투명성 증진방안 이행 - 핵연료주기 연구활동 홍보 - 핵투명성 증진프로그램 개발
‘11년도
▪ 핵연료주기 시스템 종합평가모델 구축 - 불확실성 평가모델 개발 - 종합평가모델 개발 ▪ 핵연료주기 시스템 종합평가 ▪ 핵연료주기 시스템 핵확산저항성 증진방안 도출 ▪ 핵투명성 증진방안 이행 및 평가 - 평가기준 도출 및 평가시스템 구축 - 증진방안 이행성과 평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 시스템 엔지니어링 기술개발		CODE	B-2
세부과제명	파이로 시스템 프로젝트 관리		세부CODE	B-2-6
■ 최종목표 ▪ 파이로 시스템 엔지니어링 통합 프로젝트 관리 및 국내외 고도화 정보 체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 파이로 및 핵연료주기 기술 연계 기반 구축 ▪ 파이로 지식기반 고도화 정보 체계 수립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 파이로 및 핵연료주기 기술 연계 기반 구축 - 파이로 시스템 엔지니어링 프로젝트 관리 시스템 설계 - 파이로 공정기술 개발과의 연계 방안 분석 - PRIDE 및 ACPF 운영절차 및 계획 수립 - 파이로 시스템 및 공정기술 엔지니어링 데이터 DB 설계 ▪ 파이로 지식기반 고도화 정보 체계 수립 - 파이로 산학연 기술 협력 공조체계 방안 도출 - 파이로 시스템 엔지니어링 국제 공동연구 활성화 방안 분석 - 파이로 산학연 및 국제 공동연구 네트워크 시스템 설계
‘11년도
▪ 파이로 및 핵연료주기 기술 연계 기반 구축 - 파이로 시스템 엔지니어링 프로젝트 관리 시스템 운영 및 개선 - 파이로 공정기술 개발과의 연계 시스템 개발 - PRIDE 및 ACPF 기술 기준 지원 - 파이로 시스템 및 공정기술 엔지니어링 데이터 DB 구축 ▪ 파이로 지식기반 고도화 정보 체계 수립 - 파이로 산학연 콘소시엄 및 협력 체계 확립 - 파이로 시스템 엔지니어링 국제 공동연구 총괄 운영 - 파이로 산학연 및 국제 공동연구 네트워크 시스템 구축 및 운영
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	사용후핵연료 건식 재가공 기술개발		CODE	B-3
■ 최종목표 ▪ 공학규모 전처리 공정 기술개발 및 시스템 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 사용후핵연료 전처리 단위 공정 기술 개발 ▪ 전처리 공정폐기물 처리 핵심 기술 개발 ▪ 사용후핵연료 이용 전처리 공정 핵심 기술 검증
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	사용후핵연료 건식 재가공 기술개발		CODE	B-3
세부과제명	고도 전처리 단위공정 기술개발		CODE	B-3-1
■ 최종목표 ▪ 공학 규모 사용후핵연료 전처리 공정 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 사용후핵연료 전처리 단위 공정 기술 개발 ▪ 일관공정 시험시설용 휘발성 산화장치 성능 개선
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
• 전해환원용 원료물질 제조 기술개발 - 휘발성 산화장치 이용 다공성 입자 제조 조건별 실험 • 전처리공정 배기체 처리 기술개발 - 공학 규모 준휘발성 배기체 처리장치 설계 및 제작 • 일관공정 시험시설용 휘발성 산화장치 성능평가 - 휘발성 산화장치 및 품질관리 장치 구축 - 운전조건별 장치 성능평가
‘11년도
• 전해환원용 원료물질 제조 기술개발 - 휘발성 산화장치 이용 다공성 입자 제조기술 확립 • 전처리공정 배기체 처리 기술개발 - 공학 규모 준휘발성 배기체 처리장치 성능 실험 및 평가 • 일관공정 시험시설용 휘발성 산화장치 성능평가 및 개선 - 원료물질 특성 분석 및 개량 - 휘발성 산화 공정 운전조건 확립
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	사용후핵연료 건식 재가공 기술개발		CODE	B-3
세부과제명	전처리 공정폐기물 감용 기술개발		세부CODE	B-3-2
■ 최종목표 ▪ 전처리 공정폐기물 및 회수우라늄 처리 핵심기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 전처리 공정폐기물 처리 핵심 기술개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 폐 피복관 처리 방안 수립 및 핵심기술 개발 - 고연소도 폐 피복관 핵종 특성 분석 - 폐 피복관 최적 처리 방안 수립 ▪ 구조재 폐기물 처리 방안 수립 및 장치설계 - 구조재 폐기물 방사화 특성 평가 - 구조재 폐기물 처리 방안 검토 및 수립 ▪ 배기체 폐 필터 처리 방안 수립 및 핵심기술 개발 - 폐 필터 특성 및 방사능 평가 - 폐 필터 처리 방안 검토 및 최적 처리 방안 수립
‘11년도
▪ 폐 피복관 처리 방안 수립 및 핵심기술 개발 - 실험실 규모 처리장치 제작 - 실험실 규모 처리장치 성능시험 ▪ 구조재 폐기물 처리 방안 수립 및 장치설계 - 구조재 폐기물 처리 기초실험 및 특성자료 생산 - 실험실 규모 구조재 폐기물 처리장치 설계 ▪ 배기체 폐 필터 처리 방안 수립 및 핵심기술 개발 - 실험실 규모 처리장치 설계 및 제작 - 실험실 규모 처리장치 성능시험 및 자료생산
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	사용후핵연료 건식 재가공 기술개발		CODE	B-3
세부과제명	사용후핵연료 이용 재가공 핵심기술 개발		세부CODE	B-3-3
■ 최종목표 ▪ 사용후핵연료 이용 전처리공정 핵심기술 검증 및 공학 규모 전처리 시스템 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 사용후핵연료 이용 전처리 공정 핵심기술 검증 ▪ 전처리 원격 공정장치 예비 개념 설계
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 사용후핵연료 기계적 탈피복-분말화 복합처리 기술개발 - 기계적탈피복-분말화 복합처리장치 설계, 제작 - Mock-up 시설 이용 장치 성능시험 ▪ 준휘발성 핵종 (Ru, Tc) 방출거동 및 분말화 특성평가 - 연소도별 준휘발성 핵종 (Ru, Tc) 방출거동 평가 - 고온 열처리 분말 입자특성 평가 ▪ 사용후핵연료 검증을 통한 전처리 원격 공정장치 설계 요건 개발 - 전처리 공정장치 예비 개념설계 방안 도출 - 전처리 공정장치 원격 운전 특성 평가
‘11년도
▪ 사용후핵연료 기계적탈피복-분말화 복합처리 기술검증 - 사용후핵연료 연소도별 탈피복-분말화 효율평가 - 기계적 탈피복-분말화 복합처리 기술검증 ▪ 준휘발성 핵종(Mo, Rh) 방출거동 및 분말 입자 분포 특성 평가 - 연소도별 준휘발성 핵종(Mo, Rh) 방출거동 평가 - 연소도별 고온 열처리 분말 입자성장 특성 평가 ▪ 사용후핵연료 검증을 통한 전처리 원격 공정장치 예비 개념설계 - 전처리 공정장치 예비 개념 설계
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 악티나이드 화학 연구		CODE	B-4
■ 최종목표 ▪ 핵연료주기 연계 악티나이드 공통기반 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 핵연료 주기 연계 악티나이드 화학특성 규명기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 용융염 점도, 전기전도도 측정 기술 개발 및 전극 재료 특성 연구 ▪ 우라늄의 용해도, 광물계면 흡착 동적 거동 조사 및 광음향 분광 시스템 구축 ▪ 조사핵연료 화학적 연소특성 측정기술 개발 및 자료 생산
‘11년도
▪ 전기화학/분광학 일체형시스템을 이용한 이성분계 산화상태 결정 ▪ Pu, Np 용해도 동적 거동 조사 및 광물계면 Am 흡착 화학종 규명 ▪ 조사핵연료 연소도에 따른 화학특성 변화 규명
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 악티나이드 화학 연구		CODE	B-4
세부과제명	용융염 내 악티나이드 화학 연구		세부CODE	B-4-1
■ 최종목표 ▪ 파이로 공정에서 직접 적용이 가능한 용융염 내 악티나이드 화학 거동 해석 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 용융염 내 악티나이드 화학반응 측정기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 용융염 내 전기화학적 환경에 따른 Ln/U/TRU 분광특성 연구 ▪ 용융염 내 전극 재료 특성 연구 ▪ 용융염 점도 및 전기전도도 측정 기술 개발 ▪ 용융염 내 전극 특성에 따른 Ln/U/TRU 원소 전착반응 연구
‘11년도
▪ 전기화학/분광학 시스템을 이용한 이성분계 산화상태 결정 - An/Ln 이성분계 산화상태 해석 ▪ 용융염 내 Ln/U/TRU 화학반응 측정 기술 개발 ▪ 용융염 점도 및 전기전도도 측정 자료 생산 ▪ 용융염/전극 계면에서의 전착 반응 연구
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 악티나이드 연구		CODE	B-4
세부과제명	악티나이드 화학종 규명 연구		세부CODE	B-4-2
■ 최종목표 ▪ 악티나이드 화학종 규명기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 레이저 분광기술을 이용한 악티나이드 용해도 및 착물 생성 자료 확보
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 나노 콜로이드 입자 물성에 따른 LIBD 신호 특성 분석 ▪ U(VI) 침전의 숙성에 따른 용해반응 거동 조사 ▪ 광물계면에서의 U/Pu(VI) 흡착에 미치는 리간드 영향 조사 ▪ 레이저 광음향 분광 시스템 구축
‘11년도
▪ Np(V) 가수분해 화합물의 용해도 상수 실시간 측정 ▪ Pu(VI) 침전의 숙성에 따른 용해반응 거동 조사 ▪ 광물계면에서의 Am/Eu(III) 흡착에 미치는 리간드 영향 조사 ▪ 레이저 광음향 분광기술을 이용한 U, Np, Pu 가수분해 화학종 규명
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	핵연료주기 악티나이드 연구		CODE	B-4
세부과제명	조사핵연료 내 악티나이드 화학거동 규명 연구		세부CODE	B-4-3
■ 최종목표 ▪ 핵연료 연소특성 검증/평가 핵심기술 확립 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 조사핵연료 국부연소 화학특성 평가기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 조사핵연료 내 잔류기체(Xe, Kr) 측정기술 개발 및 동위원소 비 분포 자료 생산 ▪ 조사핵연료와 피복관의 반경방향 결정구조 변화 및 휘발성 핵종 2차상 화합물의 규명 ▪ 악티나이드 선원항 자료생산 및 238Pu 정량기술 개발
‘11년도
▪ 조사핵연료 내 동위원소 분포 특성 및 잔류 핵분열생성기체 정량자료 확보 ▪ 핵연료 내 백색침전물(white inclusion) 구성 성분들의 레이저 용발 특성 분석 ▪ 휘발성 핵종 및 2차상 화합물의 피복관 흡착거동 규명 ▪ 악티나이드 선원항 자료생산 및 237Np 정량기술 신뢰도 향상
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리기술 개발		CODE	B-5
■ 최종목표 ▪ 고준위폐기물 장기관리 시스템 개발 및 통합 안전성 평가체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 선진 핵주기 고준위폐기물 처분시스템(A-KRS) 종합평가 ▪ 지하연구시설 (KURT)을 활용한 요소기술 실증설비 구축
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리 기술 개발	CODE	B-5
세부과제명	처분시스템 개발	세부CODE	B-5-1
■ 최종목표 ▪ 선진 핵주기 고준위폐기물 처분시스템(A-KRS) 공학적 타당성 평가 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 선진 핵주기 고준위폐기물 처분시스템(A-KRS) 기술성.비용 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 선진 핵주기 선원항 평가 기술 개발 - 방사선원항 평가 프로그램 검증 계산 및 성능 향상 ▪ 파이로 공정 폐기물 처분용기 개발 - 처분용기 밀봉기술 개발 - 한국형 공학적방벽에서의 처분용기 수명 예측 프로그램 개발 ▪ 선진 핵주기 폐기물 처분시스템 개발 - 처분터널 배치를 위한 수리 평가기법 개발 - 처분시스템 국내 비용인자 DB 구축 - 운영기간 중 환-배기에 의한 열적 거동 해석
‘11년도
▪ 선진 핵주기 선원항 평가 기술 개발 - A-KRS 핵적 성능 평가 - 주요 핵종 국내 재고량 분석 ▪ 파이로 공정 폐기물 처분용기 개발 - 한국적 공학적방벽에서의 처분용기 수명 예측 및 전단응력 해석 ▪ 선진 핵주기 폐기물 처분시스템 개발 - A-KRS 평가 및 종합 분석(공학적 평가, 열-구조적 성능평가, 비용 평가, 안전성 평가)
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리기술 개발		CODE	B-5
세부과제명	처분 안전성 평가		세부CODE	B-5-2
■ 최종목표 ▪ 선진 핵주기 고준위폐기물 처분 안전성 평가 ▪ 처분 안전성 신뢰도 향상 방안 도출 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ A-KRS 종합 안전성 평가 및 신뢰도 향상
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ A-KRS 운영 중 및 폐쇄 후 안전성 평가 - KURT 기반 A-KRS의 결정론적 안전성 평가 - 운영중 안전성 평가 지원을 위한 신되도 DB 구축 ▪ A-KRS 확률론적 폐쇄 후 안전성 평가 - 안전성평가 입력변수의 통계처리 및 확률분포 추정 ▪ 처분 안전성 신뢰도 향상 방안 도출 - Safety Case 구조 및 요소 개발
‘11년도
▪ A-KRS 운영 중 및 폐쇄 후 안전성 평가 - 공학적 방벽 구성요소의 상호작용 영향 평가 ▪ A-KRS 확률론적 폐쇄 후 안전성 평가 - 확률론적 폐쇄 후 안전성 평가 ▪ 처분 안전성 신뢰도 향상 방안 도출 - KURT 기반 Safety Case 개발 방안 수립
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리기술 개발		CODE	B-5
세부과제명	심지층 처분환경특성 평가		세부CODE	B-5-3
■ 최종목표 ▪ 심지층처분 예비타당성 분석 및 심부환경 조사․해석 선진기술 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
∙단열암반 평가의 정량화 기술 개발 ∙지하 500m 수리-지화학환경 조사.시험 기술 기반구축
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 단열암반 특성평가의 불확실성 저감기술 개발 - 단열망의 확률론적, 결정론적 개념화의 불확실성 정량화 - 단일 단열 수리특성평가 시험 설계 - 광역규모 암반 지하수 모델링의 불확실성 평가 ▪ 심부지질환경 조사.해석기술 개발 - 장심도 물리검층 기술 구축 - 정밀 지하수 유속계측 현장 시험 ▪ 지하수-공학적방벽 복합반응 평가 - 지하수-시멘트-벤토나이트 주요반응에 대한 열역학 DB 구축 - KURT 심부 지하수-시멘트-벤토나이트 반응 시험 및 모델링 검증
‘11년도
▪ 단열암반 특성평가의 불확실성 저감기술 개발 - 불확실성을 고려한 KURT 시설부지 단열망 개념화 - 단일 단열 수리특성평가 시험 및 불확실성 저감 방안 제안 - 부지규모 암반 지하수 모델링의 불확실성 평가 ▪ 심부지질환경 조사.해석기술 개발 - 정밀 지하수 유속 계측 기술 구축 - 투수성단열의 현장 특성 검증 - KURT 심도별 수리화학특성 장기 모니터링 ▪ 지하수-공학적방벽 복합반응 평가 - 처분환경을 고려한 심부 지하수-시멘트-벤토나이트-복합 반응 시험 - 벤토나이트 및 시멘트 상세 열역학 DB 구축 및 복합반응 평가체계 구축
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리기술개발		CODE	B-5
세부과제명	공학적방벽 성능실증기술개발		세부CODE	B-5-4
■ 최종목표 ▪ 공학적방벽시스템 복합거동 현장 실증 ▪ 처분장 근계영역 장기거동 변화 실증 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 공학적방벽시스템 THMC 복합거동 실증 ▪ 근계영역 암반의 열, 수리, 역학적 특성 변화 현장 측정
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 과열조건 하에서 KURT 근계영역 열-역학적 특성 변화 현장 실증 ▪ 공학적방벽시스템의 열-수리-역학적 복합 과정에서 음이온 거동 평가 및 실증 ▪ KURT 내 손상대 수리특성 평가 ▪ 공학적 규모 완충재 블록 제작 및 밀봉재 특성 분석 ▪ KURT 현장실증 기반 구축
‘11년도
▪ KURT 열-역학적 장기거동 현장 실증 및 평가 ▪ 공학적방벽시스템의 열-수리-역학적 복합 과정에서 양이온 거동 실증 ▪ KURT 내 손상대가 처분안전성에 미치는 영향 현장 평가 ▪ 공학적 규모 완충재 블록 성능 및 밀봉재 특성 평가 ▪ KURT 현장실증 기반 구축
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	고준위폐기물 장기관리기술 개발		CODE	B-5
세부과제명	핵종 이동 특성 규명		세부CODE	B-5-5
■ 최종목표 ▪ 고준위폐기물 처분안전성 평가를 위한 기술 자료 생산 ▪ 지하 처분환경에서 핵종이동 특성 규명을 통한 불확실도 저감 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 처분환경 파이로폐기물 용출 특성 분석 및 처분안전성 평가 자료 구축 ▪ 심부처분환경에서 고이동성 물질 이동 특성 규명
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 고이동성 핵종(I, Se)의 지화학반응 및 수착 특성 규명 ▪ 처분환경에서 환원미생물 특성 규명 - 환원미생물 반응특성 분석 ▪ 핵종/미생물 복합 이동 특성 규명 - 실험장치 설치 및 이동모델 개발 ▪ 국내외 지하연구시설에서 콜로이드 이동 특성 규명 - KURT 지하수 콜로이드 특성 규명(I) - 해외지하연구시설(GTS)에서 콜로이드 형성 및 이동 실증(I)
‘11년도
▪ 고준위폐기물 처분환경 용출특성 분석 - 파이로폐기물 용출 특성 조사․분석 - 고준위폐기물 처분안전성 평가자료 보완 ▪ 고이동성 핵종(Tc)의 지화학반응 및 수착 특성 규명 ▪ 처분환경에서 환원미생물 특성 규명 - 환원미생물의 처분시스템 영향 평가 ▪ 핵종/미생물 복합 이동 특성 규명 - 복합 이동특성 분석 및 영향 평가 ▪ 국내외 지하연구시설에서 콜로이드 이동 특성 규명 - KURT 지하수 콜로이드 특성 규명(II) - KURT에서 콜로이드 이동 특성 규명 및 이동 모델 검증 - 해외 지하연구시설(GTS)에서 콜로이드 형성 및 이동 실증(II)
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	원자력시설 DD&R 기술 개발		CODE	B-6
■ 최종목표 ▪ 원자력시설 제염해체 및 폐기물 최소화 핵심기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 고방사능 시설 해체 단위기술 개발 ▪ 우라늄 혼합물 위해성 저감 기술 개발
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	원자력시설 DD&R 기술 개발		CODE	B-6
세부과제명	해체 시스템 엔지니어링 기술 개발		세부CODE	B-6-1
■ 최종목표 ▪ 원자력시설 해체 엔지니어링 기술 및 다기능 해체장비 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 고방사능 시설 해체 안전성 평가 시스템 및 고준위 오염도 측정기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 해체공정 안전성 평가 요소기술 개발 - 해체 안전성 향상 체계 설정 - 해체 위험 민감요인 선정 기법 개발 - 해체 위험 저감화 방법론 개발 ▪ 알파/베타선 동시 측정용 섬광검출소재 개발 - 고준위 베타선 측정용 검출소재 제조기술 개발 - 알파/베타선 동시 측정용 이중구조 섬광검출소재 개발 - 오염도 원격 측정 제어기술 개발
‘11년도
▪ 해체공정 안전성 평가 시스템 개발 - 해체 위험 저감화 프로그램 개발 - 해체 안전성 평가 통합 모듈 개발 - 해체 안전성 평가 시스템 구축 ▪ 고준위 알파/베타 오염도 원격측정장비 개발 - 알파/베타선 동시 측정 기술 개발 - 알파/베타선 동시 측정 시스템 제작 및 성능 평가 - 고준위 오염도 원격측정장비 개발
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	원자력시설 DD&R 기술 개발		CODE	B-6
세부과제명	원자력환경 청정화기술 개발		세부CODE	B-6-2
■ 최종목표 ▪ 원자력 시설의 보수 및 해체를 위한 제염기술과 해체 후 부지 복원기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 고방사능 시설 광용발 제염 시스템 및 겔화학 제염공정 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 광용발 원격제염 공정 개발 - 레이저 파장별 광용발 제염 특성 규명 - 원격 적용 장치 제작 및 성능 평가 ▪ 겔화학 제염제 제조 특성 연구 - 겔화학 제염제의 제조 및 물리화학적 특성 분석 - 겔화학 제염제의 표면점착 반응 특성 규명
‘11년도
▪ 광용발 원격제염 시스템 개발 - 원격 제염 공정 장치 개발 - 원격 광용발 제염 기술 실증 ▪ 겔화학 제염공정 개발 - 제염 대상별 겔화학 제염제 성능 평가 - 대면적 제염 적용 공정 개발
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
대과제명	원자력시설 DD&R 기술 개발		CODE	B-6
세부과제명	고방사능 시설 운영 및 해체 폐기물 처리기술 개발		세부CODE	B-6-3
■ 최종목표 ▪ 고방사능 시설의 운영, 개선․보수 및 해체 시 발생하는 특수 폐기물의 감용 및 안정화기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ HEPA 필터 폐기물 처리 시스템 개발 및 알파 함유 유기 혼성폐기물 처리 단위공정 성능 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ HEPA 필터 폐기물 저준위화 및 감용 단위기술 개발 - HEPA 필터 폐기물 핵종 분석 및 특성 평가 - HEPA 필터 폐기물 처리 단위기술별 성능 평가 - HEPA 필터 폐기물 저준위화 및 감용 공정 flowsheet 개발 ▪ 알파 함유 유기 혼성폐기물 감용 처리 단위기술 특성 평가 - 알파 함유 유기 혼성폐기물 특성 분석 - 증기 개질에 의한 유기 혼성폐기물 가스화 및 무기물 분배 특성 규명 - 전기화학적 산화에 의한 유기 혼성폐기물의 무기물 전환 특성 규명
‘11년도
▪ HEPA 필터 폐기물 저준위화 및 감용 시스템 개발 - 화학적/전기화학적 오염핵종 제거 및 필터 매체 감용공정 개발 - HEPA 필터 폐기물 저준위화 및 감용장치 설계/제작 및 기술 실증 ▪ 알파 함유 유기 혼성폐기물 처리 단위공정 성능 평가 - 증기 개질에 의한 유기 혼성폐기물 가스화 및 산화 반응 특성 시험 - 전기화학적 산화에 의한 유기성 기체폐기물의 무기물 전환 성능 시험
■ 특기사항 :

핵연료주기
대과제명	원자력시설 DD&R 기술 개발		CODE	B-6
세부과제명	우라늄 혼합물 위해도 저감화 기술 개발		세부CODE	B-6-4
■ 최종목표 ▪ 핵확산 저항성-친환경성 우라늄 혼합물 위해도 저감화 기술 및 우라늄 순환 시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 우라늄 혼합물 위해도 저감화 특성 평가 및 단위 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 탄산염-H2O2 용액 계에서 U 혼합물의 물리/화학적 특성 및 분리 특성 평가 - U 혼합 산화물의 재료 및 산화용해 특성 시험 평가 - U 혼합물 내 불순물의 용해(/침출) 특성 및 고-액 분리 특성 평가 - 전해 투석식 무기염 회수 기구 특성 평가
‘11년도
▪ 탄산염-H2O2 용액 계를 이용한 U 혼합물 처리/순환 공정 도출 - U 혼합물로부터 U 용해 침출 및 분리 기술 개발 - U 혼합물 내 불순물 침전 제거 및 U 침전물 고-액 분리 기술 개발 - 무기염 회수 최적 조건 도출 및 장치 특성 평가
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
단위과제명			AFC 인허가기술 개발		CODE	B-7
■ 최종목표 ▪ AFC 인허가기술 확보 ■ 단계별 연구목표
1단계 ( '10 ~ '11 )
▪ AFC 인허가 규제요건 및 지침개발 ▪ AFC 계통안전성 평가기술 및 규제검증 해석체계 개발
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ AFC 인허가 절차수립 - 현행법규의 AFC 적용성 검토 - AFC 인허가절차관련 법규개선 방향 수립 ▪ AFC 규제요건 및 지침 개발방향 수립 - AFC 기술기준규칙 개발방향 수립 - AFC 고시 개발방향 수립 - AFC 규제기준 및 지침 개발방향 수립 ▪ AFC 계통안전성 평가기술 개발 - 사고분류 및 사고해석 체계 평가기술 조사/검토 - 기기 건전성 및 공정 안전성 평가기술 조사/검토 - 방사선차폐 및 임계안전성 평가기술 조사/검토 - AFC시스템 배기체, 고체폐기물 처리 및 관리 평가기술 조사/검토 - AFC시설 관련 방사선방호 및 방사선안전성 평가기술 조사/검토 - AFC시설 내 사용후핵연료/핵물질 이송 및 저장 안전성 평가기술 조사/검토
‘11년도
▪ AFC 인허가 절차수립 - AFC 인허가절차관련 법규개선 초안 개발 ▪ AFC 규제요건 및 지침 초안 개발 - AFC 기술기준규칙 초안 개발 - AFC 고시 초안 개발 - AFC 규제기준 및 지침 초안 개발 ▪ AFC 계통안전성 평가기술 개발 - 사고분류 및 사고해석 체계 평가기술 개발 - 기기 건전성 및 공정 안전성 평가기술 개발 - 방사선차폐 및 임계안전성 평가기술 개발 - AFC시스템 배기체, 고체폐기물 처리 및 관리 평가기술 개발 - AFC시설 관련 방사선방호 및 방사선안전성 평가기술 개발 - AFC시설 내 사용후핵연료/핵물질 이송 및 저장 안전성 평가기술 개발 - AFC시스템 규제기술개발을 위한 국제공동연구 협력체계 구축
■ 특기사항 :

핵연료주기 분야
단위과제명	PRIDE 일관공정장치 제작구축		CODE	B-8
■ 최종목표 ▪ 2011년까지, PRIDE(공학규모 파이로 일관공정 cold 시험시설)용 Pyroprocessing 단위장치 제작을 통한 일관공정 시험체계 구축
‘11년도
▪ 원격/연계 운전성을 고려한 공학규모 파이로공정 단위장치 제작을 위한 설계요건서 작성 ▪ PRIDE용 전해환원공정 단위장치 제작 ▪ PRIDE용 전해정련공정 단위장치 제작 ▪ PRIDE용 전해제련공정 단위장치 제작 ▪ PRIDE용 염폐기물 재생 및 고화공정 단위장치 제작
■ 특기사항 : ▪ 직접비로만 사용처를 한정함.

원자력안전 분야

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합평가실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE	C-1
■ 최종목표 ▪ APR1400/OPR1000 핵심 시나리오 열수력 종합효과실험 DB 구축 ▪ 고정밀 열수력 전산수치해석 기술개발 ▪ 핵심 열수력 개별현상 상세측정 실험을 통한 고정밀해석 핵심요소기술의 확보 ▪ 격납건물 수소 안전 평가 기술의 확립 및 핵분열생성물 이송 모델 개선 ▪ 노심 용융물 냉각특성 실증실험 및 위해도 평가 ▪ 중수로 안전성 최적평가 기반 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ APR1400/OPR1000 핵심 시나리오 모의 실험 DB 확보 및 OECD 국제표준문제평가 주관 ▪ 고정밀 다차원 열수력 해석기술 개발 및 다중스케일 안전해석체계 개발전략 수립 ▪ 핵심 열수력 개별현상 상세측정 실험을 통한 고정밀해석 핵심요소기술의 개발 ▪ 원형 노심 용융물 냉각특성 실험, 위해도 평가 및 SERENA 국제공동연구 주관 수행 ▪ 격납건물 수소 안전 평가 기술의 확립 및 핵분열생성물 이송 모델 개선 ▪ 중수로 안전성 최적평가 기반 기술 확보

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합평가실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE	C-1
세부과제명	APR1400/OPR1000 핵심사고 열수력 종합효과실험		세부CODE	C-1-1
■ 최종목표 ▪ 2011년까지 APR1400/OPR1000 핵심 시나리오 열수력 종합효과실험 DB 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ APR1400/OPR1000 핵심 시나리오 모의 실험 ▪ 운영기술/체계 확보 및 협력프로그램 주관 - 증기발생기 튜브 파단사고(SGTR) 모의 실험 - 국제표준문제 (ISP-50) 프로그램 수행 - 주급수관 파단사고 (MFLB) 모의 실험 - 국내표준문제 (DSP) 프로그램 수행 - 주증기관 파단사고 (MSLB) 모의 실험 - 특이 사고 모의 실험
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 증기발생기 튜브 파단사고(SGTR) 모의 실험 - 튜브 파단 수량 민감도 실험 3회 이상 ▪ 주급수관 파단사고 (MFLB) 모의 실험 - 파단 위치 민감도 실험 3회 이상 ▪ 국내표준문제(DSP) 평가 수행 - 2단계 평가 착수 및 완료 ▪ 국제표준문제(ISP-50) 평가 진행
‘11년도
▪ 주증기관 파단사고 (MSLB) 모의 실험 - 파단면적 민감도 실험 3회 이상 ▪ 특이 사고 모의 실험 3회 이상 - RV 관통부 LOCA, Mid-Loop LOCA, 기타 핵심 시나리오 추가 모의 실험 (필요시) ▪ ATLAS 열수력 종합효과 실험 DB 구축 ▪ 국제표준문제(ISP-50) 평가 완료
■ 특기사항 ▪ 국내표준문제 평가프로그램(DSP) 1단계 종료(2010년 2월) 이후 2010년 2단계 평가 추진 ▪ OECD/NEA 국제표준문제 평가 프로그램(ISP-50)은 2009년 착수되어 2011년 완료 예정임.

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합평가실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE	C-1
세부과제명	고정밀 열수력 전산수치해석기술개발		세부CODE	C-1-2
■ 최종목표 ▪ 고정밀 열수력 전산수치해석 기술개발 ▪ 과도 다차원 2상유동 해석기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 기기 열수력해석 모듈의 원자로심 해석기능 개발 ▪ 다차원 기기 열수력 해석 모듈의 원자로 다상유동 통합해석 및 수평유동해석 - 원자로 강수부 비등해석 / 수평광 2상유동 해석 - 3차원 노심동특성코드와 통합계산 수행 ▪ 다중스케일 열수력 안전해석체계 개발전략 수립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 기기 열수력해석 모듈의 원자로심 해석기능 개발 - 다공질매질 입력 모델 및 붕소수송모델 개발 - 3차원 노심동특성 코드와 연계방안 도출 ▪ 기기 열수력해석모듈을 이용한 원자로 2상유동 해석 - 원자로심 입력모델 개발 및 예시계산 - 원자로 강수부 비등현상 해석 - 수치해법 개선, 시구간 제어기법, 병렬계산기능 개발 ▪ 계면면적수송모델의 상변화 계면생성항 개선
‘11년도
▪ 기기 열수력해석 모듈과 3차원 노심동특성코드의 통합계산 ▪ 기기 열수력해석 모듈의 수평관 2상유동 적용 - 수평관 2상유동 계면 열/운동량 전달모델 개선 - 수평관 성층유동 응축현상 모의 ▪ 다중스케일 열수력 안전해석체계 개발전략 수립 - DNB 관점의 CMFD의 국내외 기술 현황 분석 및 다중 스케일 계산 코드간의 연계활용방안 연구
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 모델개발실험과제(제3세부과제)와의 긴밀한 연계하에 수행

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합평가실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE	C-1
세부과제명	핵심 열수력 개별현상 고정밀 실험		세부CODE	C-1-3
■ 최종목표 ▪ 고정밀 열수력 해석을 위한 핵심 요소기술 개발 및 해석기술 상세평가 실험 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 핵심 열수력 개별현상 상세측정 실험을 통한 고정밀해석 핵심 요소기술의 확보 - 국소 열수력 거동 예측모델 개선 및 안전성 분석능력 향상 - 고정밀 해석기술의 상세평가를 위한 실험자료 생산
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 차세대 안전해석 핵심 요소기술 확보를 위한 개별현상의 모델 개발 고정밀 실험 - 분산유동 대상 계면면적수송 모델개선 실험 착수 (poly-dispersion 기포거동 모의) ▪ 수평관 분리유동 국소거동 상세평가 실험(1): 단열조건 슬러깅 특성 ▪ 수조 내부 비등기인 열성층화 국소유동 평가(1): 단순형상 전열체 모의 실험 ▪ 선진 계측기술 개발(1): 비대칭 유동특성 관찰기법
‘11년도
▪ 차세대 안전해석 핵심 요소기술 확보를 위한 개별현상의 모델 개발 고정밀 실험 - 계면면적 수송 분산유동 모델의 개선도 평가: 실험 및 모델 적용성 평가 ▪ 수평관 분리유동 국소거동 상세평가 실험(1): 응축 불안정 특성 ▪ 수조 내부 비등기인 열성층화 국소유동 평가(2): 봉다발 형상 전열체 모의 실험 ▪ 선진 계측기술 개발(2): 다차원 유동 가시화 특수기법
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 해석기술 개발 과제(제2 세부과제)와의 긴밀한 연계하에 수행

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합 성능실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE	C-1
세부과제명	노심용융물 냉각특성실험 및 위해도 평가		세부CODE	C-1-4
■ 최종목표 ▪ 원형 노심용융물 냉각특성실험 및 위해도 평가 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 원형 원자로 물질 이용 증기폭발 실증실험 및 격납건물 위해도 평가 ▪ OECD-SERENA 프로젝트 주관 수행 ▪ 원형 원자로 물질 이용 층 역전 실험 및 원자로용기 위해도 평가 ▪ 2차원 노심용융물과 콘크리트 반응 격납건물 위해도 평가 ▪ 금속핵연료 초기 용융특성 해석모델 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 증기폭발 실증 실험자료 생산 및 전산코드 검증 - 원형 원자로 물질 이용 증기폭발 실험자료 3회 생산 및 분석 - 다차원 전산 코드 검증 해석 및 핵심 불확실성 인자 평가 - OECD-SERENA 프로젝트 주관 수행 ▪ 층 역전 실증 실험자료 생산 및 원자로용기 열적 부하 평가 모듈 개발 - 원형 원자로 물질 이용 층 역전 실험자료 실험 3회 생산 및 분석 - 층 역전 모의 가능 원자로 용기 열적 부하 평가 모듈 개발 ▪ 2차원 노심용융물과 콘크리트 반응 전산코드 검증해석 - MCCI-2 원자로 물질이용 실험자료 검증 해석
‘11년도
▪ 증기폭발 실증 실험자료 생산 및 격납건물 위해도 평가 - 원자로 물질 이용 증기폭발 실험자료 2회 생산 및 분석 - 증기폭발에 의한 격납건물 위해도 평가 - OECD-SERENA 프로젝트 주관 수행 ▪ 층 역전 실증 실험자료 생산 및 원자로 용기 열적 부하 평가 - 원자로 물질 이용 노심용융물 층 역전 실험자료 실험 2회 생산 및 분석 - 원자로용기 열적 부하 평가 모듈 검증 및 원자로 용기 열적 부하 평가 ▪ 2차원 노심용융물과 콘크리트 반응에 의한 격납건물 위해도 평가
■ 특기사항 ▪ 원형 원자로 물질 사용한 실증 실험 ▪ 증기폭발분야는 지난단계부터 본과제가 OECD-SERENA 국제공동연구(‘07.10-’11.9) 주관운영기관으로 참여

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합 성능실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE		C-1
세부과제명	격납건물 수소 및 핵분열생성물 거동평가기술 개발		세부CODE		C-1-5
■ 최종목표 ▪ 격납건물 수소 안전 평가 기술의 확립 및 핵분열생성물 이송 모델 개선 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 격납건물 수소 쟁점 해결을 위한 수소연소 해석 코드의 정립 ▪ 수소제어 계통의 안전 성능 및 영향 평가 ▪ 격납건물 내 핵분열생성물(Iodine 거동) 모델의 개선 ▪ 미래 원전의 핵분열생성물 거동 특성의 비교 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 격납건물 수소 쟁점 해결을 위한 수소연소 해석 코드 체계 정립 - 상용 코드의 고농도 수소 분포시 연소 특성 실험 검증 해석 - 화염가속, 폭발천이 해석 모델의 개발 ▪ 수소제어 계통의 안전 성능 및 영향 평가 실험 - 고 농도 수소(10 -20 %) 연소 실험 ▪ 격납건물 내 핵분열생성물(Iodine 거동)모델의 개선 - Iodine 거동 해석 모듈의 개발 - 중대사고 해석코드(ASTEC, MELCOR)의 핵분열생성물 분석 - 국제공동연구(예: 프랑스 ISTP, 캐나다 BIP 실험 ) 실험자료의 확보 및 결과 정리. ▪ 미래 원전의 핵분열생성물 거동 특성의 비교 평가 - 미래원전(SFR, VHTR)의 핵분열생성물 특성 분석
‘11년도
▪ 격납건물 수소 쟁점 해결을 위한 수소연소 해석 코드 체계 정립 - 상용코드의 성층화 대기의 수소연소 실험 검증 해석 - 화염가속, 폭발천이 해석모델의 개선 ▪ 수소제어 계통의 안전 성능 및 영향 평가 실험 - 폭굉 방지를 위한 수소연소 run-up distance 실험 - 피동수소재결합기(PAR) 성능 해석 모델의 개선 ▪ 격납건물 내 핵분열생성물(Iodine 거동) 모델의 개선 - Iodine 거동 해석 모듈의 검증 - 국제공동 연구를 통한 핵분열생성물 에어로졸 실험 결과 정리 - 중대사고 해석코드(ASTEC, MELCOR) 핵분열생성물 모델 개선 및 검증 ▪ 미래 원전의 핵분열생성물 거동 특성의 비교 평가 - 경수로 원전과 미래원전(SFR, VHTR)의 핵분열생성물 특성 비교
■ 특기사항: 중대사고시 격납건물 안전 관련 OECD/NEA 및 EU Framework의 국제공동연구 (THAI, ISTP 등)의 참여를 위한 거점과제의 역할 수행.

원자력안전 분야
대과제명	원전 냉각성능 종합 성능실험 및 차세대 안전해석기술 개발		CODE		C-1
세부과제명	중수로 안전성 최적평가 기반기술 개발		세부CODE		C-1-5
■ 최종목표 ▪ 중수로 안전성 최적평가 기반기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 기포반응도 불확실도 평가 및 정량화 ▪ 노물리/열수력 통합체계 구축 ▪ 변형채널의 사고해석 및 건전성평가 ▪ 중대사고 해석코드 ISAAC 4.1 생산
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 기포반응도 불확실도 평가 및 정량화 - WIMS-CANDU의 노물리 실험자료 이용 검증 - WIMS-CANDU의 MCNP와 벤치마킹 ▪ 노물리/열수력 통합체계 구축 - RFSP 노심해석 정확도 평가 - 열적궤환효과 개선 방안 검토 ▪ 변형채널의 사고해석 및 건전성평가 - 변형채널의 사고해석코드와 CFD 결과 비교 검증 ▪ 중대사고 해석모델 검증 - 발전소 정전시 중대사고 진행현상 모델 검증
‘11년도
▪ 기포반응도 불확실도 평가 및 정량화 - 노물리코드의 기포반응도 불확실도 평가 및 정량화 - WIMS-CANDU의 Ver 2.0 생산 ▪ 노물리/열수력 통합체계 구축 - 노물리/열수력 통합체계의 노심적용성 평가 - 열적궤환효과 개선 방안 도출 ▪ 변형채널의 사고해석 및 건전성평가 - 설계기준사고의 변형채널 해석 - 변형/비변형채널의 채널 건전성 비교 평가 ▪ 중대사고 해석모델 검증 - 노심가열시 연료봉 산화모델 검증 - 중대사고코드 ISAAC 4.1 생산
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE	C-2
■ 최종목표 ▪ 리스크/성능 통합 분석 및 관리를 위한 리스크/성능 통합 모델 및 관리 시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 종합 리스크 평가 모델 개발 ▪ 종합 성능 평가 모델 개발 ▪ 리스크/성능 통합 분석 및 관리 시스템 개발

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE	C-2
세부과제명	리스크/성능 통합 분석 시스템 구축		세부CODE	C-2-1
■ 최종목표 ▪ 차세대 리스크 평가 기술 개발 ▪ 전범위 PSA 통합 자동 정량화 시스템 구축 ▪ 리스크/성능 정보 통합 관리 시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 차세대 리스크 평가 기술 개발 ▪ 전범위 PSA 통합 자동 정량화 시스템 구축 ▪ 리스크/성능 통합 관리 시스템 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 전범위/전모드 PSA 통합분석 시스템 개발 - 정지저출력 PSA 통합 분석 시스템 개발 - 화재/침수/지진/정지저출력 PSA의 내부사건 PSA와 공통 연계 시스템 개발 및 단계별 PSA 연계 방법 구축 ▪ OPR-1000 리스크/성능 모델 개발 - OPR-1000 최종 BOP 모델 구축 및 리스크모델과의 연계방법 구축 ▪ 리스크/성능 통합 관리 시스템 개발 - 통합 리스크/성능 정보활용 관리시스템의 시범 프로그램 개발 - 리스크/성능 통합 정보 활용의 의사결정 기준(성능지표) 개발 ▪ 통계기법을 이용한 PSA 사고경위 평가방법 개선
‘11년도
▪ 전범위/전모드 PSA 통합분석 시스템 세부 모듈 통합 및 검증 ▪ OPR-1000 리스크/성능 최종 통합모델 구축 및 검증 ▪ 리스크/성능 통합 관리 시스템 구축 - 리스크 정보활용 관리 모듈 개발 - 리스크정보활용의 통합 감시 모듈 개발 ▪ 확률론/결정론 통합 리스크평가 기술 개발
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE		C-2
세부과제명	디지털 환경에서의 원전 리스크 통합 분석 기술 개발		세부CODE		C-2-2
■ 최종목표 ▪ 원전 리스크정보활용 의사결정을 위한 디지털 I&C PSA 수행 체계 확립 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 디지털 I&C 리스크 통합 분석 모델 및 지침서 개발 ▪ 컴퓨터기반 주제어실 환경에서의 인적오류확률 정량화 방법 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 컴퓨터기반 주제어실 환경에서의 인적오류확률 정량화 방법 개발 ▪ 디지털 I&C 계통 신뢰성 평가 모델 개발 - 세부인자별 정량평가결과 반영 - 고유 운전경험 자료 반영 ▪ 소프트웨어신뢰도 및 고장감시기법의 PSA 모델링 교범 개발
‘11년도
▪ 컴퓨터기반 주제어실 환경에서의 인적신뢰도분석 절차서 개발 ▪ 디지털 I&C계통의 PSA 통합모델개발 및 리스크 영향평가 - 디지털I&C하의 ATWS 빈도모델 개발 및 통합 - 디지털I&C계통의 CDF 영향평가 모델 개발 ▪ 디지털 I&C PSA 내부사건 분석교범 개발 (최종본)
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE	C-2
세부과제명	열화성능 기반 지진리스크 평가시스템 개발		세부CODE	C-2-3
■ 최종목표 ▪ 현실적 성능 및 응답에 근거한 지진취약도 평가모델 개발 ▪ 열화성능 및 국내 지진동 특성에 따른 지진리스크 평가 모델/프로그램 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 국내지진동 특성을 고려한 지진리스크 평가용 입력지진 작성 ▪ 지진취약도 평가기술 확립 및 통합시스템과의 연계체계 완성
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 국내 발생 지진특성을 반영한 지진 PSA용 입력지진 산정기술 개발 ▪ 설비 열화에 따른 현실적 파괴모드 및 파괴기준을 반영한 지진취약도 평가기술 개발 ▪ 지진 PSA를 위한 지진사건 정량화 프로그램 모듈 개발 - 설비 손상확률 산정 프로그램 - 지진유발 초기사건 빈도 산정 프로그램
‘11년도
▪ 국내 지진동 특성이 반영된 대표 원전부지에 대한 지진 PSA용 평가용 입력지진 작성 ▪ 설비 고유 지진취약도 평가기술 및 미래형 원전 지진리스크 평가 기반기술 개발 ▪ 지진리스크 정량화를 위한 통합시스템과의 연계 프로그램 개발 및 검증
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE	C-2
세부과제명	인적유발사건 리스크/성능 평가기술 개발		세부CODE	C-2-4
■ 최종목표 ▪ 원전 리스크/성능 분석을 위한 인적유발사건(human-induced event) 평가 및 관리 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 인적유발사건 리스크/성능 정량 평가 기술 개발 ▪ 인적유발사건 저감 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 인적유발사건의 리스크/성능 정량 평가 기술 개발 - 인적오류 평가를 위한 수행영향인자 정량평가 절차서 개발 - 인적유발사건의 리스크/성능 영향 정량평가 모듈 개발 ▪ 인적유발사건 저감 기술 개발 - 과도상황 대응직무 수행특성 분석
‘11년도
▪ 인적유발사건의 리스크/성능 정량 평가 기술 개발 - BOP 모델 관련 인적오류확률 정량화 기술 개발 ▪ 인적유발사건 저감 기술 개발 - 과도상황 대응관련 인적유발사건 평가기술 개발 - 정비/시험 관련 고위험 유발가능직무 분석 시스템 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	차세대 PSA 방법 및 리스크/성능 통합분석기술 개발		CODE	C-2
세부과제명	Level 2 리스크 최적평가 및 활용기술 개발		세부CODE	C-2-5
■ 최종목표 ▪ Level 2 리스크 최적 평가 기술 및 최적 사고관리 지원체제 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ Level 2 리스크 최적 평가 모델 및 수행 체제 확보 ▪ Level 2 정보 활용 최적 사고관리 지원 체제 확보
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ Level 2 최적평가 연계모듈 개발 - Level 2 모델 최적화 및 1단계 PSA와 연계 - Level 2 최적 평가용 불확실성 평가 DB 구축 ▪ 최적 사고관리 지원체제 연계모듈 개발 - 최적 중대사고 진단/예측모듈 개발 - 최적 사고관리 연계용 표준원전 중대사고 해석 DB 구축
‘11년도
▪ Level 2 최적평가 통합 수행체제 개발 - 요소모듈 연계/통합 Level 2 최적평가 시스템 개발 - Level 2 통합 불확실성 평가 수행지침서 작성 ▪ 최적 사고관리 통합 지원체제 개발 - 요소모듈 연계/통합 최적 사고관리 지원 시스템 개발 - 최적 사고관리 지원시스템 사용자 지침서 작성
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발		CODE	C-3
■ 최종목표 ▪ 원전 불시정지율 제로 목표의 안전운전과 안전규제 수행에 기술기반인 구조재료 열화손상의 원천지식 및 예측, 진단, 방지 신기술 개발 ▪ 개발기술의 적용성 평가, 검증을 통한 원전재료 안전성능 개선 ▪ 복합환경에서의 재료 열화손상 mechanism 기반의 능동적 재료 열화 예측․방지기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 복합환경하에서의 부식손상실증시험 및 누적손상 평가기술 개발 ▪ 재료 미세열화손상의 macro-scale 변형-파괴거동 평가기술 개발 ▪ 고방사선 조사효과 예측을 위한 multiscale 전산모사 코드개발 ▪ 극미세 열화손상의 감시, 진단용 혁신적 비파괴 평가 기술 개발 ▪ 증기발생기 재료-지지구조물-환경-유체 복합요인 대응 고품질 손상제어기술 확보

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발		CODE	C-3
세부과제명	복합환경 부식기구 규명 및 방지기술개발		세부CODE	C-3-1
■ 최종목표 ▪ 원전재료 복합환경 부식 mechanism 규명 및 대처기술개발 - 복합환경에서 원전재료 부식손상 Mode & Mechanism의 체계적 검증 - Mechanism 기반의 능동적 재료 부식손상 예측․방지기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 응력부식균열 mechanism 규명 및 부식손상 예측모델 개발 ▪ 증기발생기 2차측 부식제어 기술 확보
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 노즐관통부 용접부 Alloy 182 PWSCC: 산화 환원 분위기 영향 평가 ▪ 결함 mock up PWSCC: 균열성장 실증시험자료 ▪ 노즐관통부 붕산부식 환경별 부식속도식 도출 ▪ Alloy 690 SG 전열관 ODSCC평가(산화환원 조건) ▪ SG 전열관 부식억제제 성능평가: 산성분위기 전기화학적 성질, SCC억제능 ▪ SG 전열관 denting: 불순물, 온도 영향 평가 ▪ SG 전열관의 실험실적 ODSCC EC noise monitoring기반 구축
‘11년도
▪ 노즐관통부 PWSCC 예측모델: 모재(Alloy 600)와 용접부(Alloy 182) ▪ 결함 mock up PWSCC: 균열성장속도, aspect ratio ▪ 노즐관통부에서 1차 계통수 누수방향에 따른 붕산 부식 평가 ▪ Alloy 690 SG 전열관 ODSCC평가: 분위기별 ODSCC 민감도 map 생산 ▪ SG 전열관 denting: 제어기술 ▪ SG 전열관의 실험실적 ODSCC의 생성과 전파단계 분리기술 확립
■ 특기사항 ▪ 2007, 8년 영광 3, 4 호기 SG 배수노즐에서 1차 계통 냉각수 누수되었으나, 붕산 부식은 관찰되지 않았음. 반면에 2002년 Davis Besse에서는 심각한 붕산부식이 관찰되었음. ▪ Davis Besse와 영광 3,4호기 붕산 부식 심각성의 차이를 규명할 필요 대두되었음.

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발		CODE	C-3
세부과제명	압력경계 재료열화의 파괴역학 평가모델 개발		세부CODE	C-3-2
■ 최종목표 ▪ 원전압력경계부품 재료열화의 역학적 정밀평가․예측기술 확보 ▪ 경년열화 압력경계부품의 안전여유도 파괴역학 정밀평가기술 개발 - 원자로용기재료 조사취화 및 배관재료 내환경 피로 저항특성 실증 - 구조재료의 내환경 열화손상 역학적 평가모델 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 장기가동 원전 조사취화 안전여유도 검증기술 개발 ▪ 압력기기의 균열안전성 파괴역학 신기법 개발 ▪ 계통배관 및 용접접합부의 피로균열 안전성 증진 기술개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원자로용기강 고선량 조사취화 시험결과의 미세기구적 정량모델 분석 ▪ 압력용기강 3차원 균열의 constraint effect 정량모델 해석 및 검증시험 ▪ Local approach 재료내부손상 constitutive 모델분석 및 개선/개발, 적용절차 코드화 ▪ 가압기 밀림관 재료의 환경피로 시험자료 생산 ▪ 중성자이용 용접부 잔류응력의 정량적 측정 및 해석 기법 개선
‘11년도
▪ 국내 원전 원자로용기강의 장기가동 고선량 조사취화 예측 DB 및 평가 코드 개발 ▪ 실구조물 3차원 자연결함의 파괴거동 예측모델 및 해석코드 개발 ▪ 원전기기의 재료열화를 고려한 확률론적 안전성 평가의 모델 및 해석코드 개발 ▪ 가압기 밀림관 재료의 환경피로 특성시험 및 분석 ▪ 중성자이용 용접부 잔류응력의 정량적 측정 및 해석 기법 개선 표준 절차 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발		CODE	C-3
세부과제명	원전재료 조사손상 예측 및 분석기술 개발		세부CODE	C-3-3
■ 최종목표 ▪ 원전 구조재료의 방사선 조사손상의 원천지식 및 예측⋅평가 기술개발 - 조사결함 분석 신기술을 이용 원자로 구조재료의 조사손상 mechanism 규명 - 가동 원자로 구조재료의 방사선 조사열화 예측용 통합전산코드 개발 - 극미세 조사결함과 재료열화 현상의 상관관계 규명 및 mechanism-base 재료물성 변화 예측 개발코드 현장 적용 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 첨단 분석장치 (FE-TEM PALS, DOB, 3D-AP) 이용 조사결함 분석 신기술 개발 ▪ 실험데이터와 비교⋅분석을 통한 원자력재료 조사효과모사 multiscale 전산코드 (MD, MC, DD) 신뢰도 향상 ▪ Multiscale 전산코드 통합, 복합환경(수화학, 방사선 조사)하 원자로 구조물 거동예측 모델 개발 ▪ 미래원자력재료 고방사선 조사열화 평가기술 확립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 고방사선 조사재료의 물성변화 예측 전산코드 개발 - 압력용기강의 중성자 조사열화 예측 multiscale 전산모델 구축 - 기계적 특성평가 전산모사 및 원전구조 재료 조사유기 크리프 예측 모델링 ▪ 측정 조사결함과 재료열화 현상 상관관계 정립 - 양전자 소멸측정법 이용, 온도영향에 따른 조사결함 소멸 정량 측정 - FE-TEM 이용, 재료열화 현상에 미치는 미세조직학적 인자 평가 (조사결함 및 편석)
‘11년도
▪ 원전재료 조사열화 예측 통합코드 구축 및 미래형 원전재료 평가기술 수립 - 기 구축 조사손상 multiscale 모델 이용, 미래형 원전 후보재료의 특성평가 적용 - 조사효과 평가 신모델 개발 및 원전구조재료 응력부식 균열성장속도 예측 모델링 ▪ 원전재료 조사결함 분석에 의한 조사열화 정량적 평가 및 분석기술 구축 - 양전자 분광측정 결과와 조사재 물성변화 상관관계 - FE-TEM 조사결함 분석결과 종합, 조사결함 거동 모델 수립
■ 특기사항 ▪ 개발 전산모델 미래형 원전 구조재료 조사손상 평가에 활용 가능

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발		CODE	C-3
세부과제명	미세열화손상 진단 신기술 개발		세부CODE	C-3-4
■ 최종목표 ▪ 원전 주요기기에서 고온/고압, 부식, 중성자조사 등의 환경에서 발생하는 열화 손상 및 초기 미세결함을 비파괴적으로 정밀하게 검출, 평가할 수 있는 비파괴 진단 신기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 미세열화손상기구별 비파괴 진단 혁신기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 미세균열 진단기술 - 비선형초음파공명에 의한 미세균열 진단 기술개발 - 미소전자기신호 분석에 의한 피로균열 평가기술 개발 - 레이저 초음파 손상특성평가 기술 개발 ▪ 미세부식손상 진단기술 - 펄스와전류센서를 이용한 미세부식손상 진단기술 개발 ▪ 전자기음향탐촉자에 의한 재료 계면특성 평가
‘11년도
▪ 미세열화손상 진단기술 - 비선형탄성파분광기술에 의한 재료열화 평가기술 정립 - 초정밀 탄성계수 및 속도 측정을 이용한 부식열화 평가기술 개발 - 레이저 초음파 미세열화 측정기술 확립 - 펄스와전류 신호처리기술을 이용한 미세부식손상 평가기술 개발 ▪ 재료의 계면특성 평가 - 비선형자기신호분석에 의한 재료 계면특성 평가 - 배열형 전자기음향탐촉자를 이용한 재료 계면특성 평가
■ 특기사항 ▪ 원자력 재료의 초기부식열화, 초기피로균열 및 중성자조사취화 시험편의 제작/확보가 가능하도록 각 열화기구별 관련 세부과제와 연계 수행함.

원자력안전 분야
대과제명	원전 재료열화 능동적 손상대처기술 개발			CODE	C-3
세부과제명	증기발생기 손상제어 핵심기술개발			세부CODE	C-3-5
■ 최종목표 ▪ 재료-지지구조물-환경-유체 복합요인 대응 고품질 손상제어기술 확보 ▪ 제어효과 검증, 적용성 평가를 통한 증기발생기 고신뢰도화 원천기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 가동원전 증기발생기 상태 진단 및 손상 사전 대처기술 확립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 손상 구조/환경 모사 및 최적 진단기술 - 근접부 deposit bridging 탐지기술개발 ▪ 형상변화/결함관계 정밀진단 기술개발 - 신형 탐촉자 가동원전 시범적용성능 데이터 분석* ▪ 손상 영향인자 평가, 제어인자 도출 - 관판 재료부식 영향인자 최적 제어기술 확립 - FDP 적용후 마모/sludge분포/deposit 거동 분석			▪ 결함 유형/크기별 안전성해석 및 평가 - 관지지대(Eggcrate) 위치 외면 축방향 균열 제조 및 탐지 기술 개발** ▪ 신 손상유형 예측/대처 기술개발 - Deposit bridging 지역 결함제조 및 탐지 기술 개발
‘11년도
▪ 손상 구조/환경 모사 및 최적 진단기술 - 결함 유사신호 모사 및 판별기술개발 - Deposit 정량화 핵심기술 개발** ▪ 형상변화/결함관계 정밀진단 기술개발 - 신형 탐촉자 원전적용 기술요건 확립*			▪ 결함 유형/크기별 안전성해석 및 평가 - 전열관 제조시 ECT신호 노이즈 유발 요인 분석 및 결함 검출능에 미치는 영향 평가** ▪ 신 손상유형 예측/대처 기술개발 - 고속검사 탐촉자 검출능 비교 종합평가
■ 특기사항 ▪ 3개 RFP 항목 신규 추가(우선수행 : 긴급현안기술), 기존 3개 RFP항목은 이후단계에서 수행

원자력안전 분야
대과제명	선진‧미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
■ 최종목표 ▪ 리스크/성능정보 활용 규제제도 정착과 성능기반 화재위험도분석 평가지침 및 가동중정비 안전성 영향 평가기술개발을 통해 선진형 안전관리체계 구축 ▪ 핵확산저항성 평가 기술지침 등의 개발과 원자력안전분야에 대한 대중 교감증진을 위한 리스크 커뮤니케이션 체계 수립을 통해 미래형 안전관리체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전별 차등 정기검사 시행체제 수립 ▪ CANDU 및 OPR-1000형 전출력 내부사건 Level-1 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 ▪ 위기관리 커뮤니케이션 기반기술 수립 및 대응체계 개발 ▪ 화재위험도분석 세부평가지침 적용성 평가와 화재모델링 전산프로그램 검증·확인 절차 및 지침 개발 ▪ 가동중정비 기술요건 분석과 국내 원전의 가동중정비 이행요건 및 규제지침 개발 ▪ 핵확산저항성평가의 일반원칙/기술기준(안) 개발, 선진/미래형 원자력시스템의 핵확산저항성 강화방안 도출, 민감핵물질 전용경로분석, 고유지표 종합화방법론 개발/평가 및 핵비확산성 평가 규제지침(안) 개발

원자력안전 분야
대과제명	선진‧미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	리스크/성능정보 활용 차등규제 이행 프로그램 수립		세부CODE	C-4-1
■ 최종목표 ▪ 리스크/성능 정보 활용 차등규제 이행프로그램 수립 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전별 차등 정기검사 시행체제 수립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 종합 안전성능평가 (ISPA) 체제 관리 프로그램 개발 - 6개 개별 안전성능평가 항목들의 정량화 및 종합화 프로그램 개발 - 각 원전별 안전성능등급 평가 기준 개발 - 국내 20개 가동원전에 대해 연도별로 ISPA 결과를 관리하는 DB 프로그램 개발 ▪ 시험적용을 통한 ISPA 체제 적용성 평가 및 보완 - 원전의 실제 운전자료를 활용하여 ISPA 체제 관리 프로그램 시험적용 및 필요시 보완
‘11년도
▪ 개별 안전성능평가 항목 적용방안 개선 - 국외 최신 적용현황을 반영하여 개별 안전성능평가 항목 보완 ▪ 원전별 차등정기검사 방안 개발 - 각 안전성능등급에 따른 정기검사 항목 및 투입자원 최적화 방안 개발 - 원전별 차등 정기검사 수용성 평가
■ 특기사항 ▪ 2단계 연구목표 변경

원자력안전 분야
대과제명	선진‧미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	리스크정보 활용을 위한 규제검증용 모델 개발		세부CODE	C-4-2
■ 최종목표 ▪ 국내 원전 노형별 리스크 정보 활용 규제 체제의 안정적인 정착과 원활한 수행을 위해 필수적인 규제지침 개발이나 산업체의 리스크 정보 활용 발전소 운영을 객관적으로 확인하기 위한 규제기관의 독립적인 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 모델 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ CANDU 형 전출력 내부사건 Level 1 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 ▪ OPR-1000 형 전출력 내부사건 Level 1 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ CANDU형 원전 전출력 Level 1 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 방향 설정 - 산업체 리스크 모델 검토 - 규제 검증용 모델 개발 사양 및 요건 선정 ▪ 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 - CANDU형 원전 규제 검증용 전출력 Level 1 리스크 모델 개발
‘11년도
▪ OPR-1000형 원전 전출력 Level 1 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 방향 설정 - 산업체 리스크 모델 검토 - 규제 검증용 모델 개발 사양 및 요건 선정 ▪ 리스크 정보 활용을 위한 규제 검증용 PSA 모델 개발 - OPR-1000형 원전 규제 검증용 전출력 Level 1 리스크 모델 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	선진․미래형 원자력안전관리 체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	원자력 이슈에 기반한 리스크 커뮤니케이션 수행체계 구축		세부CODE	C-4-3
■ 최종목표 ▪ 원자력 이슈에 기반한 리스크 커뮤니케이션 이행 체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 위기관리 커뮤니케이션 기반기술 수립 ▪ 위기관리 커뮤니케이션 대응체계 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 위기관리 커뮤니케이션 고유 특성 분석 - 위기관리 커뮤니케이션 일반 방법론 조사 - 주요 위기관리 커뮤니케이션 전략모델 분석 ▪ 위기관리 커뮤니케이션 일반 사례 경험분석 - 타 분야 일반 사례 조사 및 시사점 도출 - 타 분야 사례의 원자력 적용성 평가 ▪ 원자력 위기관리 커뮤니케이션 실태 평가 - 실태 파악을 위한 전문가 설문조사분석 - 사례분석 기반의 원자력 위기관리 커뮤니케이션 증진 방향 설정
‘11년도
▪ 위기관리 커뮤니케이션 대응 시나리오 개발 - 대응 시나리오 기본 개념 및 개발 전략 설정 - 대응 시나리오 구성을 위한 정보파급모델 개발 - 다단계 대응 시나리오 개발 ▪ 위기관리 커뮤니케이션 최적 대응 지침 개발 - 원자력 위기관리 커뮤니케이션 최적 대응 원칙 수립 - 타 분야 대응 매뉴얼 조사 분석 - 원자력 위기관리 커뮤니케이션 실무 매뉴얼(안) 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	선진․미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	성능기반 화재위험도분석 방법론 및 평가체제 개발		CODE	C-4-4
■ 최종목표 ▪ 화재위험도분석 평가 세부검토지침 개발 ▪ 화재모델링 전산프로그램 검증체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (2010 ～ 2011)
▪ 화재위험도분석 세부평가지침 적용성 평가 ▪ 화재모델링 전산프로그램 검증·확인 절차 및 지침 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
2010년도
▪ 화재위험도분석 세부평가지침 시범적용, 규제적용성 검토 - 가동원전 화재위험도분석 검토결과 비교 - 세부평가지침 시범적용 (신고리 1,2호기 화재위험도분석 검토) - 세부평가지침 시범적용 결과에 따른 보완 및 규제적용성 분석 ▪ 화제모델링 전산프로그램 활용방안 수립 - 화재모델링 전산프로그램 민감도 및 불확실도 분석 - 화재심각도 정량화 및 평가 ▪ 국제공동연구 수행 - OECD/NEA FIRE project 참가(화재사건 DB구축) - 화재사건 DB 활용방안 수립
2011년도
▪ 화재위험도분석 세부평가지침 규제적용성 평가 - 화재위험도분석 검토결과의 비교분석 - 세부평가지침의 규제적용성 평가 (외부전문가 활용) ▪ 화재모델링 전산프로그램 검증·확인 절차 및 지침 개발 - 전산프로그램 V&V 방법 검토 - 화재모델링 코드 V&V 지침 개발 ▪ 국제공동연구 수행 및 결과 평가 - OECD/NEA FIRE project 참가(화재사건 DB구축) - 화재사건 DB 활용 사례 및 활용성 평가
■ 특기사항 ▪ 2단계 연구목표 변경됨.

원자력안전 분야
대과제명	선진․미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	가동중정비 안전성영향 평가기술 개발		세부CODE	C-4-5
■ 최종목표 ▪ 원전의 가동중정비 규제제도 수립 기반기술 개발
■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 가동중정비 기술요건 분석 ▪ 국내 원전의 가동중정비 이행요건 및 규제지침 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 가동중정비 기술현황분석 - 가동중정비 제도화 관련 해외현황 분석 - 가동중정비 기술요건 분석 - 가동중정비 효과성 분석(안전성, 경제성) ▪ 가동중정비 리스크 영향 평가 - 가동중정비 리스크영향 평가 방법론 개발
‘11년도
▪ 가동중정비 적합성 분석 - 가동중정비 리스크영향 평가 방법론 시범적용 - 작업관리 시스템 평가 - 정비 효과 감시프로그램 평가 - 운전중 리스크 감시 프로그램 평가 ▪ 가동중정비 이행요건 및 규제지침 개발 - 가동중 정비 수행 원칙 수립 - 사업자 이행요건(안) 개발 - 규제기술지침(안) 개발
■ 특기사항 ▪ 이 세부과제는 2단계에서 신규로 제안됨.

원자력안전 분야
대과제명	선진․미래형 원자력안전관리체계 구축		CODE	C-4
세부과제명	국제규범에 입각한 핵비확산성 평가방법론 개발		세부CODE	C-4-6
■ 최종목표 ▪ 핵비확산 고유지표 개발 및 활용체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 핵확산저항성 평가의 일반원칙 및 기술기준(안) 개발 ▪ 선진/미래형 원자력시스템의 핵확산저항성 강화방안 도출 ▪ 민감핵물질 전용경로분석 및 고유지표 종합화방법론 개발 및 평가 ▪ 핵비확산성 평가 규제지침(안) 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 핵확산저항성 평가의 일반원칙 수립 ▪ 핵확산저항성 평가의 기술기준 현황조사 ▪ 민감핵물질 전용경로 분석 방법론 개발 ▪ 고유지표 종합화 방법론 개발
‘11년도
▪ 민감핵물질 전용경로 분석 방법론 적용 및 평가 ▪ 고유지표 종합화 방법론 적용 및 평가 ▪ 선진/미래형 원자력시스템의 핵확산저항성강화방안 도출 ▪ 핵확산저항성 평가의 기술기준(안) 개발 ▪ 핵비확산성 규제지침(안) 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
■ 최종목표 ▪ 국민 방사선리스크 저감을 위한 선진 기술개발 및 실전적 비상대응 체제구축 - 방사선 방호원칙 및 기반기술 개발 및 이행체제 구축 - 정상시 방사선 리스크 저감기술 개발 및 이행체제 구축 - 비상시 방사선 리스크 저감기술 개발 및 이행체제 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 방사선 방호원칙 및 기반기술 개발 - 방사선 방호 최적화 기술 개발 - 실용량 기반 방사선량측정 신기술 개발 - 방사선 측정표준 기술 고도화 ▪ 정상시 방사선 리스크 저감기술 개발 - 방사성폐기물 리스크 최적 검증기술 개발 - 방사선원 안전시스템 선진화 기술 개발 ▪ 비상시 방사선 리스크 저감기술 개발 - 방사능 사고대응 선진화 체제 구축 - 원자력설비의 핵심구역 파악 기술 개발

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	방사선방호 최적화 기술개발		세부CODE	C-5-1
■ 최종목표 ▪ 방사선 최적방호체제 구축 - 신국제권고 도입 제도화(안) 도출 - 표적방사선원의 방사선리스크 평가 모델 개발 - 한국인 표적장기의 팬텀모델 및 유효선량 평가 기술 개발 - 방사선작업종사자 생애관리 선진시스템 구축 - 과거 피폭선량 신뢰도 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 신국제권고 도입 제도화(안) 도출 ▪ 표적방사선원의 방사선리스크 평가 모델 개발 ▪ ∙한국인 표적장기의 팬텀모델 및 유효선량 평가 기술 개발 ▪ 방사선작업종사자 생애관리 선진시스템 구축 ▪ 과거 피폭선량 신뢰도 확보
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 신국제권고 도입을 위한 관련 기준의 실현성 평가 ▪ 평가 시나리오의 리스크 발생 확률 평가 ▪ 한국인 체형 및 표적장기 크기를 가지는 한국형 복셀팬텀 제작 ▪ 방사선작업종사자의 생애관리 모델 개발 ▪ 과거 사업장 특성별 그룹에 대한 선량 분포 분석
‘11년도
▪ 신국제권고 최종 도입 제도화(안) 도출 ▪ 방사선리스크 평가 모델 개발 ▪ 한국인 유효선량 환산인자 평가 및 데이터베이스 구축 ▪ 방사선작업종사자의 생애관리 선진시스템 구축 ▪ 과거 피폭선량의 재구성 및 검증 기술 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발			CODE	C-5
세부과제명	방사성폐기물 리스크 최적 검증기술 개발			세부CODE	C-5-2
■ 최종목표 ▪ 방사성폐기물(RW) 처분전관리 리스크 차등검증 체계 구축 ▪ 한국형 중저준위폐기물(LILW) 처분시설 안전성 검증체계 구축 ▪ 고준위폐기물(HLW) 장기관리 안전성 예비 검증체계 구축 ▪ 대형 원자력시설 해체안전성 검증체계 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ RW 처분전관리 리스크 차등검증 기술개발 ▪ 한국형 LILW 처분시설 운영중 안전성 검증기술개발 ▪ HLW 장기 안전관리 기반구축 ▪ 대형 원자력시설 해체안전성 검증 기반구축
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ RW 처분전관리 리스크 차등검증 기술개발 - 국내 “특이 방사성폐기물” 특성분석 - 비원전 시설 RW 처분전관리 리스크 검증평가 ▪ 한국형 LILW 처분시설 운영중 안전성 검증기술개발 - 처분시설 운영데이터 통합 해석방법론 개발 - 처분시설 방사능 재고량 평가 검증방안 개발 - 처분시설 운영중 안전성 검증방법론 개발			▪ HLW 장기 안전관리 기반구축 - HLW 처분 인공방벽 기본요건 개발 ▪ 대형시설 해체안전성 검증 기반구축 - 대형 해체부지 및 대량 해체폐기물 잔류방사능 실용 검증기법 개발
‘11년도
▪ RW 처분전관리 리스크 차등검증 기술개발 - 특이 RW 안전관리 표준지침 개발 - RW 처분전관리 리스크 차등 검증지침개발 ▪ 한국형 LILW 처분시설 운영중 안전성 검증기술개발 - 운영데이터 해석․검증 전문가시스템 구축 - 국내 처분시설 운영중 안전성 검증지침 개발			▪ HLW 장기 안전관리 기반구축 - HLW 처분용기 기본요건 개발 ▪ 대형시설 해체안전성 검증 기반구축 - 대형 해체부지 재이용 및 대량 해체폐기물 재활용 기준 및 검증지침 개발
■ 특기사항 ▪ 여기서 “특이 방사성폐기물”이란 국내 중․저준위폐기물 처분시설의 인수기준을 불만족하거나 인수기준 만족여부 확인이 지연되어 장기저장 등 별도의 안전관리가 요구되는 방사성폐기물을 의미함.

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	방사능 사고대응 선진화 체제 구축		세부CODE	C-5-3
■ 최종목표 ▪ 방사능 사고 대응을 위한 선진화 기술 개발을 통한 실전적 비상대응체제 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 종합적 방사능 사고대응 기술지원 체제 개발 ▪ 방사능 비상 조기탐지 체제 구축
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 실전적 원전 사고대응 훈련지원시스템 개발 ▪ 광역 방사능 사고대응 지침 개발 ▪ 현장 방사능 사고 평가 및 대응 절차 분석 ▪ 방사능 공중 탐사 계측기와 지리정보시스템과의 연계체제 개발
‘11년도
▪ 실전적 원전 사고대응 훈련지원시스템 검증 ▪ 현장 방사능 사고 평가 및 대응 지침 개발 ▪ 방사능 공중 탐사 계측시스템 검증 ▪ 방사능 비상시 조기탐지 절차서 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	방사선원 안전시스템 선진화기술 개발		세부CODE	C-5-4
■ 최종목표 ▪ 치료, 산업, 운반 방사선원 안전평가 기술 선진화 ▪ 방사선원 안전인프라 강화 및 미래규제수요 대비 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 치료용/산업용 방사선기기 유형별 표준 심사지침서 개발 ▪ 방사선원 운반 비상대응 지침 개발 ▪ 비원전 분야 종사자 내부피폭 최적평가 서비스시스템 수립 및 실용화 ▪ 대형 양성자 가속기 및 비전리 방사선 미래규제수요 대비
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 치료용 방사선 발생장치 유형별 안전지표 및 표준심사지침서 개발 ▪ 산업용 방사선 발생장치 유형별 안전지표 및 표준심사지침서 개발 ▪ 방사성물질 운반관련 비상대응 매뉴얼 개발 ▪ WEB기반 내부피폭 선량 평가 서비스시스템 구축 ▪ 대형 양성자 가속기 유도 방사능 분석을 위한 제작 및 재질 특성 분석
‘11년도
▪ 치료용 동위원소 내장기기 유형별 안전지표 및 표준심사지침서 개발 ▪ 산업용 동위원소 내장기기 유형별 안전지표 및 표준심사지침서 개발 ▪ IAEA 운반규정 개정 주기에 따른 국내 운반규정 개정(안) 개발 ▪ 전산해석 코드를 이용한 대형 양성자 가속기 유도 방사능 분석 평가 ▪ 비전리 방사선 안전규제 요건 도출
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	실용량기반 방사선량 측정 및 평가 신기술 개발		세부CODE	C-5-5
■ 최종목표 ▪ 방사선량 측정/평가 신기술 개발 및 현장 활용체계 구축 - 다목적 방사선량 평가용 광자극발광(OSL)기술 확립 - 실용적 인체 피폭선량 평가기법 확립 및 결과의 조화성 확보 - 중성자장 정량화를 통한 현장감시기술 기반 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 개인 선량계용 OSLD 기술 확립 및 OSL 판독을 위한 반자동형 판독장비 제작 ▪ 중성자/감마선량 동시 측정용 신 OSLD 물질 제작 ▪ 휴대형 전자기기의 OSL 특성을 이용한 사고선량회구평가 기술 확보 ▪ 방사능의 상처를 통한 섭취(혈액경로섭취)에 대한 내부선량평가용 기본자료 및 전산코드 개발 ▪ 분광자료 기반 현장 중성자장 감시기술 구축
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 중성자/감마선량 동시 측정용 신 OSLD 물질 설계 ▪ 반자동형 OSLD 판독기 설계 및 구성 ▪ 방사능의 혈액경로섭취시 체내잔류 및 체외배설 분율 계산 프로그램 개발 및 자료 산출 ▪ 현장 모의 중성자장 제작 및 정량화 - 중성자 분율 가변 교정용 중성자장 제작 및 분광자료 생산 - 14 MeV 중성자 선원 정량화 및 현장 모의 중성자장 제작
‘11년도
▪ 중성자/감마선량 동시 측정용 신 OSLD 물질 제조 및 특성평가(선량반응도, 에너지반응도 등) ▪ 반자동형 OSLD 판독기 제작 및 성능 평가 ▪ 휴대형 전자기기의 OSL 특성을 이용한 사고선량회구평가 절차서 작성 ▪ 방사능의 혈액경로섭취 내부선량평가 전산코드 개발(기 개발된 BiDAS 전산코드에 업그레이드) ▪ 중성자 분광자료 분해능 제고기술 확립: 분광자료 활용 현장 방사선장 감시 절차 개발 및 현장지침서 작성
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	방사선 측정표준기술 고도화		세부CODE	C-5-6
■ 최종목표 ▪ 방사선기기/시설의 안전요소 측정체계 확립 ▪ 방사능 측정의 신뢰성 향상 ▪ 중성자 선량 측정 정확도 향상 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 방사선기기의 관전압특성 및 누설광자선 측정분석 ▪ 의료 및 산업용 RI의 방사능 측정 신뢰성 향상 ▪ 중성자 서베이메타 측정 및 교정 능력 향상
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 관전압 측정기 검증기술 개발 - 관전압 측정기 특성평가 수행 및 교정절차 개발 ▪ 교정용 기준선원 개발 - 방사성핵종교정기의 기준 선원 개발 ▪ 작업공간 중성자 모사 시스템 설계 - 대표 작업공간의 중성자 결정 및 모사시스템 설계
‘11년도
▪ 누설선량 측정기 교정기술 개발 - 누설선량 측정기의 시험 및 교정 절차 확립 ▪ 교정용 기준선원 인증 및 유효성 검증 - 방사성핵종교정기의 방사능 측정유효성 확보 ▪ 작업공간 중성자 모사 고유모델 프로토 타입 제작 - 고유형 모델 제작 및 스펙트럼 검증
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	방사선 리스크 저감 선진기술 개발		CODE	C-5
세부과제명	원자력설비의 핵심구역 파악 기술 개발		세부CODE	C-5-7
■ 최종목표 ▪ 국내 고유 핵심구역 파악 방법론 및 전산 체제 구축 ▪ 국내 원자력 설비의 핵심구역 파악 및 대처 방안 도출 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 국내 고유 핵심구역 전산 체제 구축 ▪ 국내 대표 원전의 핵심구역 파악 및 대처 방안 도출
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 국내 대표 원전의 핵심구역 파악 모델 개발 ▪ 국내 대표 원전의 핵심구역 후보군 도출 ▪ 핵심구역 파악 소프트웨어 베타 버전 완성
‘11년도
▪ 국내 대표 원전의 핵심구역 파악 및 방호 방안 도출 ▪ 핵심구역 파악 소프트웨어 배포 버전 완성 ▪ 핵심구역 파악을 위한 수행절차서 작성
■ 특기사항 ▪ 국내 원자력 설비의 핵심구역 파악 실행에 대비한 연구 및 소프트웨어 개발을 수행함

원자력안전 분야
대과제명	환경방사선 관리기술 개발		CODE	C-6
■ 최종목표 ▪ 환경방사선 종합 관리 기반 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 도시규모 방사능 확산 및 영향평가시스템 개발 ▪ 비인간종 방사선 영향평가 기반기술 개발 ▪ 환경지표 방사선/능 측정 및 평가기술 개발 ▪ 기존 피폭에 대한 최적화 기반 구축 및 천연방사성 물질의 최적관리 기반 확립

원자력안전 분야
대과제명	환경방사선 관리기술 개발		CODE	C-6
세부과제명	도시환경 방사선영향평가 기술 개발		세부CODE	C-6-2
■ 최종목표 ▪ 도시환경에서의 방사능 확산 및 영향평가 시스템 개발 ▪ 도시 환경요소를 고려한 최적 피해저감 대책결정 지원기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 도시환경 확산/침적/피폭 모델 연계 및 통합 시스템 개발 ▪ 도시환경 피해저감 최적대응책 결정기술 개발 ▪ 모델 신뢰도 향상 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 도시환경 확산평가모델 개발 - 바람장 모델과 확산모델 연계 - GUI 활용한 입출력 설계 ▪ 방사선 피폭선량/대응책결정 모델의 불확실성 분석 - 입력변수 영향의 우선순위 결정 - 선량평가/대응책결정 모델의 불확실성 평가 ▪ 도시환경 선원항 추정기술 개발 - 환경 측정자료의 모델 활용을 위한 신뢰도 향상 기술 개발 - 측정자료와 확산 모사결과의 자료동화 통한 미지 선원항 추정
‘11년도
▪ 도시환경 방사선 영향평가시스템 개발 - 도시 확산 및 방사선량평가 모델 연계시스템 개발 ▪ 도시환경 피해저감 최적대응책 결정기술 개발 - 국내 도시에 적합한 개입준위/유도개입준위 설정 - 피폭선량평가와 대응책결정 모델 연계 ▪ 도시사고 시나리오 설정 및 방사선영향 평가 - EMRAS-2와 연계한 도시사고 시나리오 설정 및 비교분석 - 외국 모델의 방사선영향 평가 결과와 비교분석
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	환경방사선 관리기술 개발		CODE	C-6
세부과제명	신개념 생태계 방사능 위해도 평가기술 개발		세부CODE	C-6-2
■ 최종목표 ▪ 생태계 방사능 위해도 평가 기반 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ ∙비인간종 방사선 영향평가 기반 기술 개발 ▪ 지표수 오염 편가 기술개발 ▪ 장반감기 핵종 작물흡수 실험 해석 및 농경지 오염 대책 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 비인간종 선량평가 요소기술 개발 - 국내 참조동물 전이인자 측정 실험 - 지표수(Lakes) 핵종 거동 모델 개발 - 평가용 tool K-Biota 기본 프레임 개발 ▪ 밭작물에 대한 Tc-99 전이계수 조사실험 - 두류 및 채소류에 대한 Tc-99 토양-작물 전이계수 측정
‘11년도
▪ 비인간종 선량평가 도구 K-biota 개발 - K-biota 성능테스트 및 보완 개선 및 사용자 매뉴얼 작성 - 토양 및 지표수 핵종 오염 평가 모델 통합 및 K-BIOTA 내 모듈화 ▪ 장반감기 핵종 작물 오염 저감화 기술 개발 - 논에서의 Tc-99 오염대책 기술 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	환경방사선 관리기술 개발		CODE	C-6
세부과제명	환경 지표 방사선/능 분석기술 개발		세부CODE	C-6-3
■ 최종목표 ▪ 환경 지표 방사선/능 측정 및 평가기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 해체/처분장 지표 방사성핵종 분석절차의 표준화 ▪ 방사성핵종 자동분리 및 신속분석 시스템의 적용 ▪ 다기능 환경방사선량 측정/평가 시스템의 검증
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원자력시설 고체폐기물(활성탄, 폐오일, 폐수지, 토양 등) 지표 방사능 (H-3, C-14) 분석기술 개발 ▪ 추출크로마토그래피 시스템 적용기술 개발 - 지하수 및 토양 환경시료에 대한 Tc-99 분석 - 지하수, 해수 및 생체시료에 대한 Sr-90 분석 ▪ 다기능 환경방사선 측정 및 분석 시스템 현장 성능 검증: 지리정보 동조된 시설주변 환경방사선량 지도작성
‘11년도
▪ 해체 및 처분장 지표 방사성핵종 분석방법 표준화: 국제인정 요건에 맞는 표준절차서 작성 ▪ 추출크로마토그래피 시스템 운영 절차서 구축 - Tc-99와 Sr-90 자동 분리장치 운영절차서 작성 - 환경시료중 Tc-99와 Sr-90 축적경향 D/B 수립 ▪ 실시간 환경방사선량 평가시스템 확립: 방사선량 데이터 현장 및 본부 통합관리 시스템 구축
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	환경방사선 관리기술 개발		CODE	C-6
세부과제명	생활환경중의 방사선영향평가		세부CODE	C-6-4
■ 최종목표 ▪ 생활환경중의 방사선 최적관리 기반확립 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 기존 피폭에 대한 최적화 기반 구축 - 자연방사선원의 최적관리 및 저감화 기술개발 ▪ 의료기원 인공방사성 핵종 조사 평가 ▪ 천연방사성 물질의 최적관리 기반 확립 - 직무피폭 타당성 평가 및 안전관리 지침개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 라돈 저감화 기술개발 - 라돈 유의지역의 유입원 조사 - 라돈 확률론적 암발생률 분석 및 건강영향평가 - 라돈 저감화 대책기술 개발 ▪ 의료기원 인공방사성핵종의 환경 내 저감화 대책방안 수립 ▪ NORM/TENORM 시설 내 고농도 농축 현황 조사 - 천연방사성 물질 대량사용시설 내 고농도 방사능 농축 및 오염 지점 정밀조사 (파이프 스케일 발생지점 및 농축 슬러지) - 관련 근무자 피폭선량평가 및 안전관리 기준(안) 작성 - 고농도 방사능 농축 및 오염 파이프 스케일 처리 외국 기술 현황 사전조사
‘11년도
▪ 생활환경중의 방사선 최적관리 기반 확립 - 실내 라돈 농도 관리 및 저감화를 위한 권고안 개발 - 라돈 저감화 대책 기술 개발 및 실용화 - 의료기원 인공핵종의 방출 저감화 및 하수처리장 모니터링 방안 수립 - 하수처리장내 안전 관리를 위한 권고안 개발 - NORM/TENORM 안전관리 권고안 개발 및 NORM/TENORM 통합관리 DB 구축 ▪ 우주방사선 평가 및 중성자 선량계측 기술 동향 분석 - 국내 항공승무원의 우주방사선 피폭 예비조사 및 관리방안 수립 - 자연 환경중 중성자 선량계측 기술동향 분석 및 계측의 타당성 평가
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발		CODE	C-7
■ 최종목표 ▪ 원전부지 고유 설계지진 및 지표변형 평가에 대한 최적화 규제기술개발 ▪ 원전부지별 최근 제기된 지질 및 지진분야 현안에 대한 검증조사 및 검증기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전부지별 지질 및 지진정보 검증조사 기술개발 및 DB 최신화 - 울진원전 부지 인근 신기지구조원(단층 포함)과 해안 단구 지질검증 조사(연대분석, 고지진학적 조사포함) - 국내 원전부지에 대한 지질 및 지진정보 종합 검증 조사 - 원전부지 및 인근지역 신기 지구조운동사 규명 - 원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성 연대 검증 및 조사(울진원전 부지 중심) - 원전부지별 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대 분석법 종합분석 및 적용방법 제시 ▪ 국내 고유 지질, 지진 및 기초지반 관련 규제요건 및 지침(안) 개발 - 원전부지 및 인근 지표변형 관련 대응기술 정립 - 지표변형 평가 감시 및 대응기법 개발 - 원전부지 및 인근 지표변형 관련 평가절차 최적화 방안 수립 - 설계지진 평가 규제요건 및 지침(안) 개발 - 기초지반 평가 규제요건 및 지침(안) 개발

원자력안전 분야
대과제명	원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발		CODE	C-7
세부과제명	원전부지 설계지진 및 지표변형 평가 최적화 규제기술개발		세부CODE	C-7-1
■ 최종목표 ▪ 설계지진 및 지표변형 평가를 위한 최적화 규제기술 개발 ▪ 원전부지 및 인근지역의 지질 및 지진정보 DB ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 국내 고유 설계지진 및 기초지반 관련 주요 현안 규제요건 및 지침(안) 개발 - 설계지진 평가 규제요건 및 지침(안) 개발 - 기초지반 평가 규제요건 및 지침(안) 개발 ▪ 지표변형 관련 대응기술 개발 - 지표변형 감시 및 대응기법 개발 ▪ 원전부지 및 인근지역의 지질 및 지진정보 DB
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 국내 고유 설계지진 및 기초지반 관련 주요 현안 규제요건 및 지침(안) 개발 - 확률론적 지진재해도 평가를 위한 기준확률대안 검토 및 제시 - 신기지구조원의 지진활동도 평가기법 적용성 검증 - 기존 설계지진 대비를 통한 표준지진지체구조구 영향 분석 ▪ 지표변형 관련 대응기술 개발 - 지표변형 감시표준절차 설정 ▪ 원전부지 및 인근지역의 지질 및 지진정보 DB - 울진원전부지 지질/지진 기초 및 설계입력정보 DB 및 update
‘11년도
▪ 국내 고유 설계지진 및 기초지반 관련 주요 현안 규제요건 및 지침(안) 개발 - 설계지진평가 규제요건 및 지침(안) 개발 - 원전부지 기초지반 설계특성평가 규제요건 및 지침(안) 개발 ▪ 지표변형 관련 대응기술 개발 - 지표변형 대응 표준절차 설정 ▪ 원전부지 및 인근지역의 지질 및 지진정보 DB - 월성․고리․울진원전 지질/지진정보 종합 DB 및 update
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발		CODE	C-7
세부과제명	원전부지인근 신기지구조 및 해안단구 검증조사 연구		세부CODE	C-7-2
■ 최종목표 ▪ 원전부지 인근지역 단구지형 조사 및 검증을 통한 활성지구조 운동의 지형⋅지구조학적 특성 규명 ▪ 원전부지 인근지역의 지진원 단층의 조사 및 검증을 통한 단층의 지구조운동사 규명 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전부지 인근지역 신기 지구조 및 해안단구 검증 - 울진 원전 부지 및 인근지역에 대한 현안지질정보에 대한 검증조사 - 국내 원전부지에 대한 지질정보 종합 검증조사 - 원전부지 및 인근지역 신기 지구조운동사 규명
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원전부지 인근지역 신기 지구조원 및 해안단구 검증조사 - 울진원전 부지 및 인근지역 신기 지구조원 검증조사 - 울진원전 부지 및 인근지역 해안단구지형 검증조사 ▪ 원전부지 및 인근지역 지구조운동사 규명 - 울진원전 부지 및 인근지역의 단구변위에 의한 지형지구조운동 규명 - 울진원전 부지 및 인근지역 신기 지구조운동사 규명자료 수집
‘11년도
▪ 원전부지 인근지역 신기 지구조원 및 해안단구 검증조사 - 월성․고리․울진원전 부지 인근지역 신기 지구조원 자료 종합 및 검증 - 월성․고리․울진원전 부지 인근지역에 대한 해안단구지형 자료 검증 ▪ 원전부지 및 인근지역 지구조운동사 규명 - 월성․고리․울진원전 부지 인근지역 단구변위에 의한 지형지구조 운동 종합 - 월성․고리․울진원전 부지 인근지역 신기 지구조운동사 자료 종합
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발		CODE	C-7
세부과제명	원전부지 인근 신기단층과 해안단구 퇴적층에 대한 연대측정 및 분석법 정립연구		세부CODE	C-7-3
■ 최종목표 ▪ 원전부지 인근지역 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성연대 검증 및 조사 ▪ 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대 분석법 정립 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성연대 검증 및 조사 ▪ 원전부지별 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대 분석법 종합분석 및 적용방법 제시
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성연대 검증 및 조사 - 울진원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성연대 검증 및 조사 ▪ 원전부지별 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대 분석법 종합 및 적용방법 제시 - 울진원전부지 인근 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대분석법 정립
‘11년도
▪ 원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성연대 검증 및 조사 - 월성․고리․울진원전부지 인근 제4기 단층 및 단구퇴적층의 생성 연대 종합검증 및 조사 ▪ 원전부지별 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대 분석법 종합 및 적용방법 제시 - 월성․고리․울진원전부지 인근 단층과 단구퇴적층의 특성별 연대분석법 종합정립 - 월성․고리․울진원전부지 인근 제4기 단구퇴적물의 입도에 따른 루미네선스 연대측정결과 신뢰도 검증
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전부지 지질/지진안전성평가 최적화 기반기술개발		CODE	C-7
세부과제명	지표변형 평가 최적화 기반자료 분석 연구		세부CODE	C-7-4
■ 최종목표 ▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 평가절차서 최적화 및 대응기술 분석 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11 )
▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 대응기술 정립 ▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 평가절차 최적화 방안 수립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 대응기술 정립 - 울진원전부지 및 인근지역에 대한 지표변형 특성 및 평가방법 연구 - 지반변형 조사 및 평가 표준절차수립 - 레이더영상 차분기법을 이용한 월성원전부지 인근의 지표변위 정량적 평가 ▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 평가절차 최적화 방안 수립 - 원전부지 기초지반 설계특성평가 현장조사 방법 및 표준절차수립
‘11년도
▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 대응기술 정립 - 원전부지 및 인근 지표변형 평가절차 및 대응기술 계통도 수립 ▪ 원전부지 및 인근 지표변형 관련 평가절차 최적화 방안 수립 - 원전부지 기초지반 설계특성평가 실내시험방법 및 표준절차수립 - 레이더영상 차분기법을 이용한 지표변위분석 표준 절차수립
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	원전배관손상 비파괴진단 신기술 개발		CODE	C-8
■ 최종목표 ▪ 원전설비 배관 손상 비파괴 안전진단 기술의 획기적 향상을 위하여 비접촉/원거리/상시감시 진단이 가능하며, 신뢰성 향상된 차세대 비파괴진단 신기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 배관 손상 검출을 위한 비파괴진단 기반기술(1단계) 검증 및 성능 향상 ▪ 원전배관손상 비파괴진단 신기술 확립 및 시스템 구축
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 배관 두께 감육 및 결함 탐지 기술 향상 - 배관두께 측정 탐촉자 개발 및 측정 기법 구축 ․ 자기변형 유도초음파 탐촉자 제작 및 환경특성 시험 ․ 위상배열 유도초음파 측정 알고리즘 및 평가기법 완성 ․ 두께 평가용 펄스 와전류 탐촉자 제작 및 성능 평가 - 신호전파 특성 및 및 가시화 기술 ․ 레이저 유도초음파 이용 결함 가시화 기법 완성 ․ 토모그래피 기법을 이용한 영상화 기술 정립 - 실증용 배관 적응 시험 및 기법 개선 ․ 유도초음파 기법 적용시험 및 평가 기준 구축 ․ 펄스 와전류 이용 배관 두께 측정 기술 확보 ▪ 이종금속 용접부 결함 탐상능 향상 - 실증용 배관 적용 탐촉자/알고리즘/산호처리 기법 구축 ․ Flexible 위상배열 초음파 변환기 및 신호처리 기술 개발 ․ 적외선열화상 결함 정량화 및 시스템 설계 ․ 비선형 초음파 해석 및 평가 기법 구축 ․ 레이저 초음파를 이용한 초음파 전파 영상화 기법 개발 - 기술별 모사 결함 적용 시험 및 성능 평가
‘11년도
▪ 배관 두께 감육 및 결함 탐지 기술 향상 - 유도초음파 / 펄스와전류 기법 평가 및 성능 개선 ․ 자기변형 유도초음파 신호분석 및 감육 평가시스템 개발 ․ 배관 감육 감시를 위한 유도초음파 위상배열 시스템 개발 ․ 레이저 유도초음파 기반 결함 가시화 장치 개발 ․ 토모그래피 기반 결함 영상화 시스템 제작 및 검증 ․ 펄스 와전류 이용 배관 두께 측정 장치 개발 - 실배관 부식/결함 평가 적용성 연구 및 성능개선 ․ 유도초음파 기법 검증 및 성능개선 ․ 펄스 와전류 두께 측정시스템 적용연구 및 검증 ▪ 이종금속 용접부 결함 탐상능 향상 - 이종금속 용접부 결함 탐상시스템 제작 및 성능 개선 ․ Flexible 위상배열 초음파 탐상시스템 제작 및 운영시험 ․ 적외선 열화상 비파괴검사 시스템 적용 연구 ․ 비선형 초음파 해석 및 평가 기법 적용 연구 ․ 레이저 초음파를 이용한 손상 가시화 시연 및 검증 - 실배관 결함 적용 시험 및 성능 개선
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	중수로 안전현안 대응 해결기술 개발		CODE	C-9
■ 최종목표 ▪ 중수로 안전현안을 적시에 해결할 수 있는 핵심기술 및 안전성 증진기술 확보 ▪ 중수로 안전성 평가․확인을 위한 원천기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 글로벌 중수로 안전현안인 『출력계수 불확실성』평가를 통한 안전성을 확인 ▪ 핵연료채널 최소허용유량 설정방법론 개발 ▪ 양의 기포반응도 불확실성을 고려한 대형배관파단사고(LBLOCA) 평가방법론 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
2010년도
▪ 중수로 원자로 일반안전현안(GSI)인 기포반응도 불확실성 평가 방법론(GAI 00G01) 개발 - 기포반응도 관련 해석코드의 정비 및 불확실성 파악을 위한 시나리오 검토 - 노물리 전산코드 검증의 적절성과 가동중 원전 및 예상사고 조건에서의 실험자료 검증 - 정확하고 검증된 방법으로 계산된 출력펄스 결과의 허용성, 안전계통 성능 유지를 위한 적절한 오차허용도 평가 - RELAP/CANDU-Scan과 NUSSEL/CHTHENA 코드와의 비교 분석 및 불확실도 평가 오차범주 확인 ▪ 가동중 중수로의 주요 안전현안인 출력계수 불확실성을 고려한 핵연료채널 최소 허용유량 설정 방법론(GAI 95G03, 01G01) 개발 - 기존 사고해석의 초기조건 조사 - 예비 최소 허용유량 설정 및 여유도 확인 및 채널출력범위별 대표채널 선택 - 출력계수 불확실성을 대표하는 사고 선정 및 예비 평가
2011년도
▪ 기포반응도 관련 대형 LOCA 방법론에 포함된 여러가지 불확실도에 대한 체계적 평가 방법론 개발 - 연소도, 냉각수순도, 감속재독극물, 감속재순도 및 핵연료온도 등에 대한 운전조건의 영향 - 확산가정의 한계, LOCA 사고시 노심기포 형태, 국부중성자흡수봉, 핵연료 연소도 분포 등과 관련된 불확실도 영향 - 기포반응도 관련 대형 LOCA 방법론에 포함된 불확실도/ 오차의 출처에 대한 체계적 평가 - 대형 LBLOCA 및 소형 LOCA시 핵연료관 기포발생에 대비한 출력폭주 대처방안 평가방법론 개발 ▪ 출력계수 불확실성을 고려한 핵연료채널 최소허용유량 설정 방법론 개발 - 정상상태 모사 및 사고별로 과도상태 모사 - 중수로 고유 출력계수 불확실도 평가 방법론 개발 - 모든 사고를 Enveloping하는 채널출력별 최소 허용유량 설정 방법론 개발
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	물리적방호분야 신기술 개발		CODE	C-10
■ 최종목표 ▪ 국가 물리적방호체제 구축을 위한 위험도 평가 기술 및 방사능테러 탐지기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ 원자력시설의 물리적 방호체계에 대한 방호위험도 평가 기술 확보 ▪ 방사능테러 사전 예방을 위한 탐지 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 설계에 활용 가능한 방호위험도 평가 방안 개발 - 원자력시스템의 방호인자 분석 - 방호위험도 평가 방법론 개발 ▪ 원자력시설의 평가 코드 성능 개선 ▪ 다중방어적 중앙집중화 탐지 시스템 개발
‘11년도
▪ 방호위협 시나리오 평가 및 개발 ▪ 위험도 평가를 활용한 물리적방호체제 규제방안 개발 ▪ 다중방어적 중앙집중화 탐지 시스템 최적화
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발		CODE	C-11
■ 최종목표 ▪ 신규/신형 원전의 글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10 ∼‘11)
▪ 신규원전 피동형 열제거설비의 안전성 평가기술 및 기술기준을 개발 ▪ 안전해석코드 고정밀 연계해석체계 구축 및 주요 열수력 현상의 모델개선 ▪ RETAS 체계를 활용한 노심 및 안전계통의 현안해결 ▪ 원전 중대사고 대처설비의 성능평가기술 개발
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 지난 1단계 “MARS 코드 중심의 기술자립형 사고해석 규제검증체계 구축(대과제)”, “원전 핵심 안전규제현안 해결기술개발(단위과제)”, “원자력발전소 수출지원을 위한 안전기준 및 검증 평가기술개발(단위과제)”의 결과물을 활용하여 최근의 안전규제환경을 반영하여 보완 기획된 대과제임

원자력안전 분야
대과제명	글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발			CODE	C-11
세부과제명	피동열제거 신규설비의 안전성 평가기술 및 기술기준 개발			세부CODE	C-11-1
■ 최종목표 ▪ 신규원전 피동형 열제거설비의 안전성 평가기술 및 기술기준을 개발하여 원전에 활용 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10 ∼‘11)
▪ 신규 및 신형 원전의 피동형 열제거설비의 안전성 평가기술 개발 ▪ 피동형 열제거 설비의 성능 및 안전관련 기술기준 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 국내외 피동형 열제거 설비 설계사례 조사, 분석 - 신규/신형(APR+, SMART 등) 원자로 설계 - 국외 피동형 설비(IRIS, Passive EPR 등) - 국내외 안전규제현황 ▪ 피동형 열제거성능 실험 및 해석사례 조사, 분석 - APR+, SMART 관련 실험/해석 자료 - IRIS, Nuscale, Passive EPR관련 실험/해석자료 - 코드검증용 실험 DB 구축			▪ 규제검증용 전산코드(MARS-KS 등) 예비계산 - 가용한 실험자료를 이용한 전산해석 - 규제검증용 전산코드의 예측성능 평가 ▪ 피동형 열제거 설비 관련 기술기준 조사, 분석 - 국내 안전규제요건의 분석 - 국외 안전기준 개발사례 조사, 분석
‘11년도
▪ 규제검증용 전산코드의 평가 및 개선 - 피동형 신규설비의 예측성능 평가 - 개선이 요구되는 현상 도출 및 코드개선 - 주요현상: 자연순환, 응축, 열교환 등 ▪ 개선된 전산코드의 신규 원전 적용성 평가 - 신규원전 APR+ 대상으로 분석, 평가 - 신형 원전 SMART에 확대적용 방안 검토			▪ 피동형 열제거 설비 관련 기술기준 개발 - 피동형 열제거 설비의 신뢰도, Fail-to-safe 개념, 사고해석에서의 고려방안 등 - 피동형 설비의 안전성능관련 기술기준 수립
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 지난 1단계 “원전 핵심 안전규제현안 해결기술개발” 단위과제와 연관성이 있으나, 최근 신규/신형 원전의 개발과 수출 환경을 고려할 때 시급한 규제연구수요가 발생한 연구과제임

원자력안전 분야
대과제명	글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발			CODE	C-11
세부과제명	안전해석코드 고정밀 연계해석체계 구축 및 주요 열수력 현상의 모델개선			세부CODE	C-11-2
■ 최종목표 ▪ 안전해석코드 고정밀 연계해석체계 구축 및 모델개선을 통한 기술고도화 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10 ∼‘11)
▪ 고정밀 열수력 해석코드와의 연계해석체계개발 ▪ LOCA 사고시 재관수 열수력 현상의 모델개선 ▪ 유관 실험 데이터베이스 및 MARS-KS 전산코드 관리
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ LOCA 재관수 열수력 현상의 모델 개선 - MARS 코드 재관수 모델/상관식 평가 - TRACE 코드 재관수 모델 평가 - KNF RELAP5 재관수 모델 개선사항 평가 - 재관수모델의 개발 및 검증평가 수행 ▪ 고정밀 사고해석코드 연계해석체계 개발 - CUPID코드 연계해석 변수 및 구조 검토 - 상용 CFD코드 연계해석 변수 및 구조 검토 - 격자 및 모델 연계해석기법 개발 및 구현			▪ 국내외 열수력 분야 DB 확장 - OECD 실험자료 정비 - 기타 IET 실험자료 정비 ▪ 국내외 MARS-KS 코드 사용자 지원 - 사용자 코드오류개선 - 사용자 요구모델 개발 - 코드 사용 지원 및 훈련 강좌 실시
‘11년도
▪ LOCA 재관수 열수력 현상의 모델 평가 - FLECHT-SEASET 실험 평가 - RBHT 실험 평가 - 발전소 LBLOCA 평가 ▪ 고정밀 사고해석코드 연계해석체계 데모 - 격납건물 연계계산 데모 - 원자로용기 연계계산 데모 - 피동안전계통 연계계산 데모			▪ 국내외 열수력 분야 DB 확장 - OECD 실험자료 DB화 (웹 등재) - 기타 IET 실험자료 DB화 (웹 등재) ▪ 국내외 MARS-KS 코드 사용자 지원 - 사용자 코드오류개선 - 사용자 요구모델 개발 - 코드 사용 지원 및 훈련 강좌 실시
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 지난 1단계 “MARS 코드 중심의 기술자립형 사고해석 규제검증체계 구축” 대과제의 결과물을 활용하여 규제검증 코드로서 MARS-KS의 기술고도화와 유지보수를 위한 연구임

원자력안전 분야
대과제명	글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발			CODE	C-11
세부과제명	RETAS 체계를 활용한 노심 및 안전계통의 현안 평가			세부CODE	C-11-3
■ 최종목표 ▪ RETAS 체계를 활용한 설계기준사고 현안에 대한 평가 및 규제기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10 ∼‘11)
▪ 고연소도 핵연료 성능기준변경에 대비한 사고 해석방법론 개선 ▪ 설계기준 LOCA 재정의 영향평가 및 안전여유도 평가방법 개발 ▪ 범용 핵연료성능평가 모델의 파일롯 버전 개발 ▪ 코드사용자그룹 운영을 통한 MARS-KS 평가 및 품질보증 ▪ RETAS 구성 코드의 확장 및 워크벤치의 기능 개선
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 설계기준 LOCA 재정의의 영향평가 및 안전여유도 평가방법 개발 - 설계기준초과 LOCA 안전여유도 평가모델 개발 ▪ 핵연료성능평가 모델 조사 및 적용성 평가 ▪ 냉각성능위협 사고에 대한 평가방법론 개발 - 고연소도 핵연료 성능기준변경에 대비한 개선 사고해석방법론 개발			▪ RETAS(REactor Transient Analysis System) 구성 코드 및 워크벤치의 기능 확장 - COREDAX V1.0의 기능 확장 및 지원체계 정립 - MARS-KS 코드평가 및 품질보증 - RETAS 워크벤치의 노심 3D 및 View 화면 기능 개선
‘11년도
▪ 설계기준 LOCA 재정의에 대비한 국내 원자로에 대한 규제분석 ▪ 개선 사고해석방법론을 사용한 운영중 및 신형 원자로의 LOCA, RIA 해석, 평가 - ECCS 관련 규칙, 관련고시의 개정(안) ▪ 범용 핵연료성능평가 파일롯 모델 개발			▪ RETAS(REactor Transient Analysis System) 구성 코드 및 워크벤치의 기능 확장 - COREDAX V1.0의 적용성 확장 및 검증 - MARS-KS 코드평가 및 품질보증 - RETAS 워크벤치의 시나리오 해석기능 지원 개선
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 지난 1단계 “MARS 코드 중심의 기술자립형 사고해석 규제검증체계 구축” 대과제의 결과물을 활용하여 규제검증 해석체계 RETAS의 규제 활용도를 제고시키고자 하는 연구임

원자력안전 분야
대과제명	글로벌 안전현안 대비 열수력 안전성 평가체계 확립 및 기술기준 개발			CODE	C-11
세부과제명	중대사고 대처설비 성능 평가기술 개발			세부CODE	C-11-4
■ 최종목표 ▪ 원전 중대사고 대처설비의 성능 평가기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10 ∼‘11)
▪ 가동중 원전의 중대사고관리전략 평가기술 개발 ▪ 신형경수로 원전의 신규 중대사고 대처설비의 성능 평가기술 개발 ▪ 원전의 중대사고 시 방사선원항 평가기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 가동중 원전의 중대사고관리전략 평가기술 개발 - OECD-ThAI 수소제어실험 평가 - OECD-SFP 경수로 사용후연료 냉각수 완전 상실 실험 평가 - 월성1-4호기 중대사고관리전략 평가 ▪ 원전의 중대사고 시 방사선원항 평가기술 개발 - ISTP 실험자료 평가 - 격납건물 집수조내 유기요오드 거동 평가 방법론 개발			▪ 신형경수로 원전의 신규 중대사고대처설비의 성능 평가기술 개발 - APR1400 안전감압능력 평가 - 수소연소시 화염가속과 DDT 평가기준 개발
‘11년도
▪ 가동중원전의 중대사고관리전략 평가기술 개발 - OECD-SFP 경수로 사용후연료 냉각수 완전 상실 실험 평가 - 월성1-4호기 중대사고관리전략 평가 및 개선사항 도출 ▪ 원전의 중대사고 시 방사선원항 평가기술 개발 - ISTP 실험자료 평가 - 참조방사선원항(NUREG-1465 등)의 유기요오드 방출분율의 타당성 평가 - 요오드 거동이 소외피폭에 미치는 영향 평가			▪ 신형경수로 원전의 신규 중대사고대처설비의 성능 평가기술 개발 - APR1400 원자로냉각재계통 고온 파단 가능성과 안전감압전략 분석 - 원자로 외부 용융물의 냉각성 및 증기폭발 대처능력 관련 평가지침 개발
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 지난 1단계 “원전 핵심 안전규제현안 해결기술개발” 단위과제의 연구결과물을 활용하여 최근의 안전규제환경에 근거하여 보완연구를 수행하는 과제임

원자력안전 분야
대과제명	원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리 교과부고시 개발		CODE	C-12
■ 최종목표 ▪ 장기가동중인 원전의 경년열화 평가 기술 및 경년열화 종합관리를 위한 교과부 고시 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ )
▪ 월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 및 시간제한수명평가 규제기술 개발 ▪ 일차냉각수 응력부식균열 및 열피로 현상에 대한 규제지침 개발 ▪ 이종용접부 가동중검사 기량검증 및 열화민감소재 신뢰성평가 규제기술 개발 ▪ 원자력발전소 안전관련 cable 및 전동기 진단 규제기술 개발 ▪ 경년열화 종합관리 교과부고시 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위

원자력안전 분야
대과제명	원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리 교과부고시 개발			CODE	C-12
세부과제명	월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 및 시간제한수명평가 규제기술개발			세부CODE	C-12-1
■ 최종목표 ▪ 월성1호기 계속운전을 위한 경년열화관리계획 규제기술 개발 및 시간제한수명평가 규제검증기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ )
▪ 월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 규제기술개발 ▪ 월성1호기 계속운전 시간제한수명평가 규제검증기술개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 규제기술개발 - ASME Class 1 소구경배관 검사 규제기술개발 - 안전등급 기기 가동중 검사 규제기술개발 - 안전등급 지지대 가동중 검사 규제기술개발 - 증기발생기 세관 건전성 규제기술개발 - 2차측 배관 및 기기 검사 규제기술개발			▪ 월성1호기 계속운전 시간제한수명평가 규제검증기술개발 - 격납건물 부등침하 평가 규제검증기술개발 - 가동중결함 진전 해석 규제검증기술개발 - 고에너지배관 파단해석 규제검증기술개발
‘11년도
▪ 월성1호기 계속운전 경년열화관리계획 규제기술개발 - 피로 감시 규제기술개발 - 중수누설 감시 규제기술개발 - 유동가속부식 규제기술개발 - 손상연료 위치감시계통 규제기술개발			▪ 월성1호기 계속운전 시간제한수명평가 규제검증기술개발 - RCP 플라이휠 피로 및 균열 진전해석 규제검증기술개발 - 기계 기기의 열피로 해석 규제검증기술개발 - 금속피로 평가 규제검증기술개발 - 관통부 피로평가 규제검증기술개발
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
대과제명	원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리 교과부고시 개발			CODE	C-12
세부과제명	원전 PWSCC 및 열피로 규제지침 및 경년열화 종합관리 교과부고시 개발			세부CODE	C-12-2
■ 최종목표 ▪ 원전 PWSCC 및 열피로에 대한 경년열화 규제지침 개발 ▪ 경년열화 종합관리 교과부고시 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ 일차냉각수 응력부식균열(PWSCC) 국내 관리대책 개발 ▪ 열피로에 의한 배관 건전성 평가 규제지침 개발 ▪ 경년열화 종합관리 교과부고시 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 일차냉각수 응력부식균열(PWSCC) 규제기술 개발 - PWSCC 완화대책 평가 규제기술 개발 ▪ 열피로에 의한 배관 건전성 평가 규제지침 개발 - 분기관 열피로 규제지침 개발			▪ 경년열화 종합관리 교과부고시 개발 - 전 원전 경년열화 기구 조사 및 경년열화관리 프로그램 평가
‘11년도
▪ 일차냉각수 응력부식균열(PWSCC)을 고려한 배관 파단전누설(LBB) 평가 규제검증기술 개발 - PWSCC를 고려한 LBB 재평가 규제기술 개발 - 국내 PWSCC 관리 규제방안 개발 ▪ 열피로에 의한 배관 건전성 평가 규제지침 개발 - Mixing Tee 열피로 규제지침 개발			▪ 경년열화 종합관리 교과부고시 개발 - 경년열화 종합관리 교과부고시(안) 개발
■ 특기사항 ∙

원자력안전
대과제명	원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리 교과부고시 개발			CODE	C-12
세부과제명	이종용접부 가동중검사 기량검증 및 열화민감소재 신뢰성평가 규제기술 개발			세부CODE	C-12-3
■ 최종목표 ▪ 원전 가동중검사(ISI)에서 확인된 열화민감부인 이종금속용접부의 비파괴검사 기량검증 평가와 예방적 재료열화관리 프로그램 구축을 위한 규제기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ )
▪ 이종금속용접부 가동중검사 기량검증 평가기술개발 ▪ 보수용접부 잔류응력 완화를 위한 기술개발 ▪ 열화민감소재 PMMD 프로그램 평가기술개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 이종금속용접부 가동중검사 기량검증 평가기술개발 - PINC Phase II 참여에 의한 이종금속용접부 비파괴검사 신뢰도 평가 및 검증 - 이종용접부내 결함평가를 위한 위상배열 초음파 탐상신호 예측 및 시간지연 matrix 산정기술개발			▪ 보수용접부 잔류응력 완화를 위한 기술개발 - 보수용접 후 잔류응력이 PWSCC에 미치는 영향 분석 (민감도 분석) ▪ 열화민감소재 PMMD 프로그램 평가기술개발 - 예방적 재료열화관리 프로그램 (PMMD) 분석 및 규제적용 방안 분석 - 핵심기기 (피복관 재료 포함) 열화민감도 평가
‘11년도
▪ 이종금속용접부 가동중검사 기량검증 평가기술개발 - 이종금속용접부 가동중검사 기량검증 체계 평가를 위한 규제지침 개발 - 이종금속용접부내 위상배열 초음파탐상 결함 이미지 구축기술개발			▪ 보수용접부 잔류응력 완화를 위한 기술개발 - 보수용접 후 잔류응력 완화를 위한 기술개발 및 보수 관리지침(안) 개발 ▪ 열화민감소재 PMMD 프로그램 평가기술개발 - 경년열화, 완화, 보수, 감시 및 진단 등 위험도 진단에 필요한 PMMD 핵심현안 평가
■ 특기사항

원자력안전 분야
대과제명	원전 장기운전에 따른 경년열화 규제기술 및 종합관리 교과부고시 개발			CODE		C-12
세부과제명	원자력발전소 안전관련 cable 및 전동기 진단규제기술 개발			세부CODE		C-12-4
■ 최종목표 ▪ 원자력발전소 안전 관련 cable 및 전동기의 진단 및 상태감시 규제기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 원전 안전관련 Cable 열화평가 및 상태감시 규제기술 개발 ▪ 원전 안전관련 전동기 진단 및 상태감시 규제기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원전 안전관련 cable 열화 규제기술 개발 - 국내 발전소 cable 열화평가 방법 조사 - 국외 cable 열화평가 기술 DB를 통한 평가기술 비교연구 - cable 열화 진단 기술 개발			▪ 원전 안전관련 전동기 진단 및 상태감시 규제기술 개발 - 전동기 전원 모선 과도현상 시 전동기 운전 특성 연구 - 전동기 결함에 따른 고장 진단기술 개발
‘11년도
▪ 원전 안전관련 cable 상태감시 규제기술 개발 - cable 종류별 상태감시 기술 평가 - cable 열화 진단 기술 개발			▪ 원전 안전관련 전동기 진단 및 상태감시 규제기술 개발 - 전동기 전원 모선 과도현상 시 전동기 운전 특성 평가 - 전동기 결함에 따른 고장 진단기술 개발
■ 특기사항 ∙

원자력안전 분야
단위과제명	항공기 충돌에 대한 원전 안전성 평가 규제기술 개발		CODE	C-13
■ 최종목표 ▪ 원전시설의 항공기 충돌에 대한 외국의 규제현황 및 요건을 분석하고, 안전성 평가 검증 방법론을 개발하여 원전 안전성 평가 규제지침(안) 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ )
▪ 원전시설에 대한 항공기 충돌과 관련한 규제 방향(안) 수립 ▪ 항공기 충돌 안전성 평가 검증 방법론 개발 ▪ 원전시설물의 항공기 충돌에 관한 규제지침(안) 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 원전시설에 대한 항공기 충돌과 관련한 규제 방향(안) 수립 - 외국의 규제 현황·요건 및 기술 배경 분석 - 주요 안전성 평가 요소 분석 - 원전 항공기 충돌 규제방향(안) 수립 ▪ 항공기 충돌 안전성 평가 검증 방법론 개발 - 대상 항공기 선정과 충돌하중-시간 함수 분석 - OECD/NEA 충돌 실험 공동연구 참여를 통한 해석방법 평가
‘11년도
▪ 항공기 충돌 안전성 평가 검증 방법론 개발 - 구조물을 구성하는 재료의 특성 분석 및 변형률 속도 효과를 고려한 비선형 특성 분석 - 구조물 거동에 크게 영향을 미치는 주요 인자 분석 - 항공기 충돌에 따른 원전 구조물 동적 변위 및 진동 특성 분석 ▪ 원전 구조물의 항공기 충돌에 관한 규제지침(안) 개발 - 평가 대상 항공기 선정 및 충돌하중-시간 함수, 안전성평가 세부 항목 및 방법에 대한 지침(안) 개발
■ 특기사항 ▪ 신규 기획 사업임.

원자력안전 분야
단위과제명	통합규제검토서비스(IRRS) 효율적인 수검기술 연구개발		CODE	C-14
■ 최종목표 ▪ 각국의 수검결과 분석을 통해 원자력 규제행정체계 전반에 대한 자체평가와 IAEA 종합검토를 통해 선제적 개선과제를 발굴․이행하여 선진화된 원자력안전규제체제 정착 ■ 단계별 연구목표
1단계 ('10 ～ )
▪ 원자력 안전규제 행정체계 자체평가보고서 작성방법론 발굴 ▪ 자체보고서를 토대로 IAEA 수검 대응전략 개발 및 추진 ▪ 개선사항 이행․계획서 개발 및 추진방안 연구
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 외국의 수검 우수사례 조사․분석을 통해 수검전략 수립 및 방향설정 - 외국의 수검보고서를 수집․분석, 우수 안전규제사례를 발굴하여 한국 안전규제체제에 반영 - IRRS 수검체계의 핵심요소를 분석하고 대응전략 개발연구 - IAEA 원자력안전 기준을 반영한 선진형 안전규제체계 발굴 ▪ 종합적인 자체진단․평가를 통해 발전․개선과제를 선제적으로 발굴 및 개선 ▪ 원자력 관계법령, 제도, 조직, 기술기준 및 지침, 신고리 3․4호기 건설허가서류 등의 영문화 추진 ▪ IAEA 수검단과 1, 2차 준비회의를 통한 자체보고서 작성 프레임 개발 ▪ 외국의 수검 자료 수집 및 경험 분석 ▪ IAEA IRRS 기반 안전규제체계 요건 분석 요건에 따른 우리나라 규제체계개선
‘11년도
▪ IRRS 수검 추진 및 최적의 한국형 안전규제체계 구축방안 연구 개발 - IRRS 수검보고서 결과를 분석․반영하여 최적의 한국형 원자력 안전규제체제 개발․구축 - IRRS 수검단과의 인터뷰 대응방안 연구 - IRRS 수검대응자료 개발 및 활용 ▪ 원자력안전규제 분석․수검 결과, 권고 및 제안사항을 발굴하고 이행계획 수립 - IRRS 수검결과 보고서를 토대로 개선사항에 대한 이행계획 수립 및 이행 관리체계 구축
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	중수로 안전해석 고유방법론 및 전산체제 기반 구축 연구		CODE	C-15
■ 최종목표 ▪ 중수로 안전해석 고유방법론 및 전산체제 및 관련기술 기반구축 ■ 단계별 연구목표
2011 년도
▪ 열수력 안전해석 코드(MARS-KS) 중수로 적용성 검증 ▪ 중수로 노심해석에 필요한 군단면적 자료 생산이 가능한 격자계산 코드 개발 ▪ 기 개발된 노심동특성 해석코드의 중수로 적용성 평가 ▪ 중수로 중대사고 해석코드 체계 수립 관련 기반 연구
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
2011년도
▪ 국내 중수로 규제검증 체계구축 및 안전해석 개선 방향 수립 - 중수로 규제체계 CISAS(CANDU Integrated Safety Assessment System) 개선 - 열수력 안전해석 코드(MARS-KS) 중수로 적용성 검증 - 중수로 노심 동특성 해석코드(SCAN) 검증 및 규제 검증 계산 체계 수립 ▪ 중수로 격자계산 코드 및 노심 동특성 해석코드 체계 수립 기반연구 - 단면적 계산 및 연소계산을 위한 기본 방법론 및 모델 개발 (격자코드) - 기 개발된 노심동특성 해석코드 중수로 적용성 평가 (노심해석코드) ▪ 중수로 감속재 3차원 해석/실험검증 체계 수립 기반연구 - 감속재 3차원 검증실험 장치 축소화 방안 수립 및 예비설계 - 감속재 3차원 해석관련 기존코드 적용성 평가 및 기준코드 선정 ▪ 중수로 중대사고 해석코드 체제 수립 기반연구 - 중대사고 현상/진행 DB 구축을 위한 시나리오 개발 - 중대사고 DB 관리체제 구현방법론 개발 (ISAAC 코드)
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	중수로 출력계수 안전영향평가 및 수치모사 기반기술개발		CODE	C-16
■ 최종목표 ▪ 중수로 현장 측정자료 활용 출력계수 평가 및 안전성 영향 종합평가 ■ 단계별 연구목표
2011 년도
▪ 중수로 현장 측정자료 활용 출력계수 평가 ▪ 월성1호기 설비개선 사고해석결과의 출력계수 영향 평가 ▪ 중수로 노심의 몬테카를로 해석 모델 개발 및 에비검증
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
2011년도
▪ 월성현장 측정자료 활용 출력계수 평가 - 월성현장 각종 측정자료 조사 및 출력계수 평가 적용성 검토 및 평가자료 선정 - 출력계수 평가에 필요한 측정/해석인자 평가 - 측정자료 근거 출력계수 불확실도 평가 - 측정자료 근거 출력계수 종합평가 ▪ 중수로 안전성 영향인자 평가 - 노물리 인자의 출력계수 영향 평가 - 사고해석의 출력계수 민감도 해석 - 사고해석의 출력계수 영향 평가 - 출력계수의 중수로 안전성 영향 종합평가 ▪ 중수로 노심의 몬테카를로 해석 모델 개발 - 수치모사 코드 선정 및 개선 - 중수로 노심해석 입력모델 개발 - 몬테카를로 해석모델 예비검증
■ 특기사항

원자력안전 분야
단위과제명	원전 사고시 선량평가 최적화 방안 연구		CODE	C-17
■ 최종목표 ▪ 기존 규제이행체제에 기반한 국내고유 원전 (중수로 포함) 사고시 선량평가 기술개발 ■ 단계별 연구목표
2011 년도
▪사고시 기술기준 및 평가방법론 정립 ▪사고시 대기확산인자 최적평가방안 정립 ▪사고시 선량평가 최적방안 정립 ▪국내고유 규제이행 사고시 선량평가체제 기반 수립 ▪규제이행 개선방안 도출
■ 1단계 연도별 연구내용 및 범위
2011년도
▪ 사고시 기술기준 및 평가방법론 정립 - 국내‧외 기술기준 비교분석 - 국내‧외 평가방법론 비교분석 - 원전 사고시 선원항 분석 - 중수로 기술기준 분석 ▪ 사고시 대기확산인자 최적평가방안 정립 - 원전부지별 기상분석 및 특이사항 해석 - 원전부지별 사고시 대기확산인자 비교분석 - 대기확산인자 최적평가방법론 정립 ▪ 사고시 선량평가 최적방안 정립 - 원전별/사고유형별 선량평가 결과 비교검토 - 국제기구(ICRP) 신권고 선량계수 적용에 따른 영향 ▪ 국내고유 규제이행 사고시 선량평가체제 수립 - 원전의 지형 및 환경적 요소를 반영한 사고시 평가방안 - 기존평가체제에 국제기구(ICRP) 신권고 방사선방호량 적용성 검토 ▪ 규제이행 개선방안도출 - 대기확산/선량평가 모델개선방안 도출 - 국내 기술기준 및 평가방법 개선방안 도출
■ 특기사항: 국내외 유관기관과 긴밀한 협조체제를 구성하여 추진

고유강점기술육성 분야

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술 개발		CODE	D-1
■ 최종목표 ▪ 2009년까지 이중냉각 핵연료의 저온 고출력 타당성 평가 완료 - 출력증강 20% 수용 및 소결체 온도 30% 이상 감소 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 핵심기술 개발, 검증 및 database 구축 - 환형 소결체, 이중냉각 피복관, 성능평가 코드, 열수력 시험 및 모델, 구조 건전성 시험 및 모델 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료봉 연소시험 ▪ 2016년까지 초고연소도용 소결체 및 피복관 시제품 개발 및 노외성능 검증 완료 - PCI 대비 소결체, 내부식성 및 안전성 향상 피복관 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 이중냉각 핵연료 핵심기술 개발 - 출력증강 20% 수용 및 소결체 중심온도 30% 이상 감소 ▪ 환형 소결체 제조기술 ▪ 이중냉각 피복관 제조 기반기술 ▪ 핵연료 성능평가 코드 개발 ▪ 이중냉각 핵연료 열수력 핵심기술 ▪ 이중냉각 핵연료 구조 핵심기술 ▪ 초고연소도용 소결체 및 피복관 재료 유력후보 개발 ▪ PCI 대비 소결체 ▪ 내부식성 및 안전성 향상 피복관
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술 개발		CODE	D-1
세부과제명	가소성 재료 환형 소결체 개발		세부CODE	D-1-1
■ 최종목표 ▪ 2016년까지 PCI 대비 소결체 시제품 개발 및 시험평가 ▪ 2016년까지 환형 소결체 제조기술, 재료 개발 및 노외특성 DB 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ PCI 대비 초고연소도용 소결체 유력 후보 개발 - 상용 소결체 대비 크리프 특성 30% 이상 향상 ▪ 환형 소결체 제조기술 개발 - 원통형 소결체 품질 수준 확보
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ PCI 대비 소결체 제조공정 별 주요변수 개발 ▪ PCI 대비 소결체 제조공정 연계기술 개발 ▪ PCI 대비 소결체 유력 후보 선정 ▪ 환형 소결체 신 제조공정 기술 적용성 평가 ▪ 환형 소결체 제조공정 변수 최적화 및 후보기술 선정 ▪ 후보기술 적용 환형 소결체 제조 및 분석 평가
‘11년도
▪ PCI 대비 소결체 유력후보 시제품 제작 ▪ PCI 대비 소결체 유력후보 노외성능 시험/평가 ▪ 초고연소도 환형 소결체 재료 기술개발 ▪ 환형 소결체 제조공정간 연계기술 개발 ▪ 환형 소결체 제조기술 최적화 및 유력 후보기술 선정 ▪ 환형 소결체 시제품 제작 및 특성 시험/평가 ▪ 환형 소결체 피복관 장입 실험
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술개발		CODE	D-1
세부과제명	초고연소도 피복관 재료 개발		세부CODE	D-1-2
■ 최종목표 ▪ 2011년까지 HANA 피복관 연구로 검증 시험 완료 - HANA 피복관: Zircaloy-4 보다 노내 부식 저항성 30%이상 향상 ▪ 2016년까지 이중냉각 피복관 제조기술 개발 ▪ 2016년까지 차세대 피복관 재료 개발 및 피복관 시제품 노외성능 종합평가 - 차세대 피복관 소재: 해외 선진사 피복관보다 내식성 20%이상 향상 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ Halden 연소 HANA 피복관 조사후시험 (PIE) ▪ 이중냉각 핵연료피복관 제조 기반기술 개발 ▪ 차세대 피복관 최종 유력후보 선정
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ Halden 연소 HANA 피복관 조사후시험 (PIE) ▪ 고연소도 모사 HANA 피복관 PCI 저항성 평가 ▪ 이중냉각 피복관 제조요건 평가 ▪ 차세대 피복관 최종 후보합금 성능 검증 ▪ 차세대 피복관 합금 최종 유력후보 선정
‘11년도
▪ Halden 연소 HANA 피복관 노내성능 종합평가 ▪ 고연소도 모사 HANA 피복관 사고안전성 평가 ▪ 이중냉각 피복관 제조 기반기술 개발 ▪ 차세대 피복관 제조 기반연구 ▪ 차세대 피복관 유력후보 노내성능 평가방안 수립
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술 개발		CODE	D-1
세부과제명	핵연료 연소성능 평가기술 개발		세부CODE	D-1-3
■ 최종목표 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 성능평가 코드 개발 및 검증 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 성능검증 시험 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 핵연료 성능평가 코드 개발 ▪ 핵연료 연소성능 검증시험 기술 개발 ▪ 핵연료 연소 안전성 시험기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 핵연료 성능평가 코드 Platform 개발 ▪ 이중냉각 핵연료 분석방법론 구축 ▪ 큰 결정립 소결체 하나로 2차 조사시험 ▪ 이중냉각 핵연료 노내 성능검증 시험계획 수립 ▪ 고연소도 피복관-소결체 기계적 반응시험 장치 설계/제작 ▪ 환형 소결체 조사후시험
‘11년도
▪ 핵연료 성능평가 코드 모듈별 검증 ▪ 이중냉각 핵연료 예비성능 평가 ▪ 큰 결정립 소결체 하나로 2차 조사시험 완료 및 조사후시험 착수 ▪ 이중냉각 핵연료 노내 성능검증 시험기술 개발 ▪ 고연소도 피복관-소결체 기계적 반응시험 ▪ 환형 소결체 고온 가열시험
■ 특기사항 ∙

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술 개발		CODE	D-1
세부과제명	이중냉각핵연료 노심 평가 및 열수력 핵심기술 개발		세부CODE	D-1-4
■ 최종목표 ▪ 2011년까지 이중냉각 핵연료의 저온 고출력 초고연소도 노심평가 완료 - 출력증강 20% 수용, 소결체 중심온도 30% 이상 감소 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 열수력 핵심기술 개발 및 Database 구축 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 이중냉각 핵연료 초고연소도 출력증강 노심 평가 ▪ 이중냉각 핵연료 핵심 열수력 특성 실험 및 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 이중냉각 핵연료 초고연소도 노심 특성 평가 ▪ 협소 봉 간격 난류유동 실험 장치 구축 ▪ 천이노심 수력 양립성 평가를 위한 압력손실 실험 장치 구축 ▪ 다상유동 전산유체역학 모델 평가
‘11년도
▪ 이중냉각 핵연료의 출력증강 및 장주기 노심 평가 ▪ 협소 봉 간격 난류유동 실험 및 유동혼합 모델 평가 ▪ 천이노심 수력 양립성 평가를 위한 압력손실 실험 수행 ▪ 다상유동 전산유체역학에 의한 이중냉각 핵연료 임계열속 예측 기술 개발
■ 특기사항 ▪ 세부과제명이 “이중냉각 핵연료 노심 타당성 평가”에서 “이중냉각 핵연료 노심 평가 및 열수력 핵심기술 개발”로 변경.

고유강점기술육성 분야
대과제명	초고연소도 고성능 핵연료 기술개발		CODE	D-1
세부과제명	이중냉각핵연료 구조 핵심기술 개발		세부CODE	D-1-5
■ 최종목표 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 구조건전성 시험기술 개발 및 Database 구축 ▪ 2016년까지 이중냉각 핵연료 구조거동 해석기술 및 모델 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 (‘10～’11)
▪ 이중냉각 핵연료 구조건전성 시험기술 개발 ▪ 이중냉각 핵연료 구조거동 해석기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 이중냉각 핵연료 구조건전성 시험방법 및 장치 개발/보완 ▪ 이중냉각 핵연료 동특성 시험 및 평가 ▪ 이중냉각 핵연료 프레팅마멸 시험 및 평가 ▪ 이중냉각 핵연료 구조 다중물리 해석방법 개발
‘11년도
▪ 이중냉각 핵연료 유체유발진동 시험 및 평가 ▪ 이중냉각 핵연료 구조거동 다중물리적 해석 ▪ 이중냉각 핵연료 동적 안정성 해석 ▪ 이중냉각 핵연료 프레팅마멸 손상기구 분석
■ 특기사항 ▪ 세부과제명이 “이중냉각 핵연료 구조설계 기술개발”에서 “이중냉각 핵연료 구조핵심 기술개발”로 변경.

고유강점기술육성 분야
대과제명	초전도 입자가속기 핵심기술개발			CODE	D-2
■ 최종목표 ▪ 초전도 입자가속기의 핵심기술개발을 통해 기초과학, 생명과학, 의료분야에 활용할 수 있는 대형 이온빔 가속기의 미래원천기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 의료용 초전도 사이클로트론 핵심기술 개발 - K1600 초전도 코일 구조설계 - K1600 초전도 저온조 설계 - K1600 고주파 공진구조 설계 - K1600 사이클로트론용 빔 입사부 설계 - K1600 헬륨 냉각 및 제어시스템 설계 - K1600 인출부 설계 - K1600 초전도 코일 제어시스템 설계 - K1600 빔 가속용 나선형 섹터 설계			▪ 초전도 사이클로트론용 ECR 이온원 기술 개발 - 다가 이온빔 측정 시스템 구성 - ECR 이온원 플라즈마 발생 최적기술 확보 - 다가 이온빔 인출 실험 - 다가 이온빔 측정 기술 확보 - 다가 이온빔 전류 증강기술 개발 - 최적 빔인출 조건 도출 - C6+ 20 μA 빔인출 - 초전도 사이클로트론용 ECR 이온원 기술 확립
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	초전도 입자가속기 핵심기술개발		CODE	D-2
세부과제명	의료용 초전도 사이클로트론 핵심기술개발		세부CODE	D-2-1
■ 최종목표 ▪ 초전도 사이클로트론의 핵심기술개발을 통해 중입자치료 분야에 활용할 수 있는 대형 이온빔 가속기의 미래원천기술 확보 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 의료용 초전도 사이클로트론 핵심기술개발 - 암 치료용 K1600 초전도 사이클로트론 가속기 설계 - K1600 초전도 사이클로트론용 초전도 코일, 저온조, 헬륨 재응축 순환장치 설계
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 코일 단면 자기장 분포를 고려한 솔레노이드 초전도 코일 구조 설계 ▪ 열/유동해석을 통한 저온조 설계 ▪ 고주파 공진구조 전산모사 및 설계 ▪ C6+ 빔 입사부 모델설계 및 전산모사 실험
‘11년도
▪ K1600 냉각시스템을 위한 냉동기 및 헬륨 재응축 순환장치 설계 ▪ 최대 빔 굽휨 에너지 K1600용 빔집속 및 공진을 고려한 나선형 섹터 설계 ▪ 초전도 코일 전원장치 제어시스템 설계 ▪ C6+ 빔 인출부 모델설계 및 전산모사 실험
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	초전도 입자가속기 핵심기술개발		CODE	D-2
세부과제명	초전도 사이클로트론용 ECR 이온원 기술 개발		세부CODE	D-2-2
■ 최종목표 ▪ 초전도 사이클로트론 가속기를 위한 ECR 이온원 (ECR ion source, ECRIS) 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 초전도 사이크로트론용 ECR 이온원기술 개발 ▪ C6+ 빔인출 검증
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 다가 이온빔 측정 시스템 구성 ▪ ECR 이온원 플라즈마 발생 최적기술 확보 ▪ 다가 이온빔 인출 실험 ▪ 다가 이온빔 측정 기술 확보
‘11년도
▪ 다가 이온빔 전류 증강기술 개발 ▪ 최적 빔인출 조건 도출 ▪ C6+ 20 μA 빔인출 ▪ 초전도 사이클로트론용 ECR 이온원 기술 확립
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	방사선 융합 유기 신재료 기술 개발		CODE	D-3
■ 최종목표 ▪ 방사선 웅합 기술을 이용하여 고부가가치의 고성능 산업 신소재 및 의공학 소재를 개발하여 국가 방사선 기술 산업의 선진화 달성 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 방사선 이용 궤양 치료용 하이드로겔 제조 기술 개발 ▪ 방사선 이용 연료전지용 이온전도성 막의 내구성 향상 기술 개발 ▪ 방사선 이용 자동차용 복합재료 제조 기술 개발 ▪ 방사선 이용 자동차용 내열 플라스틱 부품 소재 개발 ▪ 방사선 이용 전자회로 패턴 형성 및 전자소자 응용 기술 개발 ▪ 방사선 이용 임프린스 리소그래피 소재 개발, 패턴 형성 기술 및 나노바이오센서 활용 기술 개발
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	방사선 융합 유기 신재료 기술 개발		CODE	D-3
세부과제명	방사선 이용 기능성 고분자 개발		세부CODE	D-3-1
■ 최종목표 ▪ 방사선 기술을 이용한 기능성 고분자 개발을 통한 궤양 치료용 하이드로겔을 제조 및 연료전지용 이온 전도성 막의 내구성 향상 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 방사선 이용 궤양 치료용 하이드로겔 제조 기술 개발 ▪ 방사선 이용 연료전지용 이온전도성 막의 내구성 향상 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선 이용 궤양 치료용 하이드로겔 제조 기술 개발 - 천연물 함유 당뇨성 궤양 치료용 하이드로겔 제조 기술 개발 - 천연물 함유 궤양 치료용 겔 페이스트제 제조 기술 개발 - 궤양 치료용 약물전달 하이드로겔 제조 기술 개발 - 궤양 치료용 하이드로겔의 동물실험에 의한 효능평가 ▪ 방사선 이용 연료전지용 이온전도성 막의 내구성 향상 기술 개발 - 유/무기 복합막을 이용한 연료전지용 이온전도성막 제조 - 탄화수소계 연료전지용 이온전도성 막 제조 기술 개발
‘11년도
▪ 방사선 이용 궤양 치료용 하이드로겔 제조 기술 개발 - 궤양 치료용 천연 고분자 섬유 제조 기술 개발 - 방사선 이용 궤양 치료용 마이크로 캡슐 제조 기술 개발 - 궤양 치료용 나노섬유 및 마이크로캡슐의 동물실험에 의한 효능평가 ▪ 방사선 이용 연료전지용 이온전도성 막의 내구성 향상 기술 개발 - 연료전지막의 성능평가 (전도도, 이온교환용량, 화학적/열적 안정성 평가) - 막/전극 접합체 (MEA) 제조 및 연료전지 성능 및 내구성 평가
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	방사선 융합 유기 신재료 기술 개발		CODE		D-3
세부과제명	방사선 이용 복합신소재 개발		세부CODE		D-3-2
■ 최종목표 ▪ 방사선 가교, 경화기술등을 이용한 경량 ․고강도 자동차용 복합재료 제조 및 내열, 내구성 등이 향상된 플라스틱 부품소재 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 방사선 이용 자동차용 복합 재료 제조 기술 개발 ▪ 방사선 이용 자동차용 내열 플라스틱 부품 소재 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선 이용 자동차용 복합재료 제조 기술 개발 - 방사선 이용 천연섬유 복합재료 제조 기술 개발 - 자동차 후드/프레임용 탄소섬유강화 플라스틱(CFRP) 복합 재료 개발 ▪ 방사선 이용 자동차용 내열 플라스틱 부품 소재 개발 - 열가소성 플라스틱 부품소재 내열성 향상 기술 개발 - 열가소성 플라스틱 엔진부품 적용기술개발
‘11년도
▪ 방사선 이용 자동차용 복합재료 제조 기술 개발 - 자동차용 경량·고강도 CFRP 개발 - 자동차 부품용 나노입자/고분자 복합재료 제조 ▪ 방사선 이용 자동차용 내열 플라스틱 부품 소재 개발 - 열가소성 엘라스토머(thermal plastic elastomer), 엘라스토머(elastomer) 부품소재 내열성/내구성 향상기술개발 - 열가소성 엘라스토머(thermal plastic elastomer), 엘라스토머(elastomer) 부품 적용기술개발 - 내열성 플라스틱에 대한 물성비교 및 성능평가
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
대과제명	방사선 융합 유기 신재료 기술 개발		CODE		D-3
세부과제명	방사선 이용 기능성 표면 처리 기술 개발		세부CODE		D-3-3
■ 최종목표 ▪ 방사선을 이용한 기능성 표면 처리 기술 개발을 통한 전자회로 패턴 형성 및 전자소자 응용 기술 개발, 임프린트 소재 개발 및 응용 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 방사선을 이용한 전자회로 패턴 형성 및 전자소자 응용 기술 개발 ▪ 방사선 이용 임프린트 리소그래피 소재 개발, 패턴 형성 및 나노바이오센서 활용 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선을 이용한 전자회로 패턴형성 및 전자소자 응용 기술 개발 - 방사선 이용 고분자 기판 표면 특성 (접착성 등) 향상 기술 개발 - 미세전자회로 패턴 형성 재료 제조 기술 개발 ▪ 방사선 이용 임프린트 리소그래피 소재 개발, 패턴 형성 기술 개발 및 나노바이오센서 활용 기술 개발 - 임프린트 리소그래피용 소재 개발 및 방사선 가교 기술 개발 - 실리콘 나노와이어 기반 나노 바이오센서 제작 및 나노바이오센서의 신호 증폭기술 개발
‘11년도
▪ 방사선을 이용한 전자회로 패턴 형성 및 전자소자 응용 기술 개발 - 미세전자회로 패턴 형성 기술 및 전자소자 응용 기술 개발 ▪ 방사선 이용 임프린트 리소그래피 소재 개발, 패턴 형성 기술 개발 및 나노바이오센서 활용 기술 개발 - 방사선 이용 임프린트 소재 표면 처리 기술 및 패턴 형성 기술 개발 - 초고감도 실시간 비표지 방식의 실리콘 나노와이어 기반 나노바이오센서 제작 기술 개발
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
단위과제명	방사선손상인자 발굴 및 제어기술 개발			CODE		D-4
■ 최종목표 ▪ 발굴된 방사선 손상인자로부터 방사선 손상 조절제 개발 ■ 단계별 목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 방사선 손상인자의 상호 작용을 제어하는 펩티드 활용 ▪ 방사선 손상인자를 타겟으로한 손상조절제 활용 ▪ 펩티드 및 손상 조절제의 방사선 손상 특이적 효능을 In vivo 시스템에서 검증 (비임상) ▪ 펩티드 및 손상 조절제의 전임상 효능 규명 ▪ 방사선 손상 인자의 상호 작용 네트워크와 통합하여 방사선 손상기능지도 작성
■ 연도별 연구내용 및 범위 (2단계)
2010년도
▪ 개발된 동물모델을 이용한 펩티드의 유효성 평가 - 발굴된 펩티드 (HSP27 target peptide, DNA-PKcs target peptide)의 작용단백질 규명 - 발굴된 펩티드의 in vivo 비임상 연구: 동물모델을 이용한 in vivo distribution 및 효능 연구 ▪ 개발된 방사선 손상 조절제의 유효성 평가 - 발굴된 조절제 (Zerumbone, 8-OxodG, Chalcone화합물, Quinone methide 화합물)의 유도체 합성 및 유효성 평가 - 발굴된 조절제의 in vivo 비임상 연구: 동물모델을 이용한 효능연구 ▪ 발굴된 인자의 상호 작용 네트워크와 통합하여 방사선 손상기능지도 작성 - 방사선 손상 및 손상조절에 관여하는 단백질 기능지도 작성: Cyclin G1, Sialyltransferase, Transaldolase, ▪ KAI, Integrin beta1를 타겟으로 한 단백질 기능지도 작성 - 방사선에 의한 암발생에 관여하는 단백질 기능지도 작성: Cathepsin S 및 HSF1의 방사선 암발생에 관여하는 단백질 기능지도 작성 - 방사선에 의한 염증유발에 관여하는 단백질 기능지도 작성: FLAP의 방사선 염증유발에 관여하는 단백질 기능지도 작성 - 방사선에 의한 혈관손상에 관여하는 단백질 기능지도 작성: HSP27의 방사선 혈관손상에 관련된 기능지도 작성
2011년도
▪ 방사선 손상 조절 작용점 평가 및 독성 검증 - 발굴된 손상 조절 펩티드(HSP27 target peptide, DNA-PKcs target peptide)의 in vivo 독성 (전임상) 연구 - 발굴된 손상 조절제 (Zerumbone, 8-OxodG, Chalcone화합물, Quinone methide 화합물)의 in vivo 독성 (전임상) 연구 ▪ 방사선 손상 유형 별 네트워크를 완성 - 각 유형의 주요 조절 인자를 거점으로 상호 결합 네트워크 확립 : 손상조절인자, 암발생이자, 염증유발인자 및 혈관손상인자의 상호결합 네트워크 확립 - 발굴한 방사선 손상 인자의 상호 작용 및 interaction 지도 작성: 손상조절인자, 암발생이자, 염증유발인자 및 혈관손상인자의 상호 작용 및 interaction 지도 작성 - 방사선 손상별 기능연구를 위한 동물모델 제시
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
단위과제명	차세대 지능형 방사선 치료계획 시스템 개발		CODE	D-5
■ 최종목표 ▪ IGRT 기반 방사선치료계획(RTP)시스템 개발을 위한 응용 및 실용화 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ IGRT 응용기술 개발 ▪ IGRT 기반 RTP 시스템 실용화 기술 개발 ▪ IGRT 기반 RTP 시스템 검증 및 임상적용 기술 개발 ▪ 적응방사선치료계획 응용기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ MVCT, CBCT 영상 최적화 기술 개발 ▪ 표적 변위/변형에 따른 선량 분포 자동 재계산 알고리즘 개발 ▪ 4D CT phase 별 선량 계획 기술 개발 ▪ MLC 위치 정보와 선량률 정보 이용 전달 선량 계산 기법 개발 ▪ 분할 치료 간 변형가능 정밀 영상 정합 최적화 기술 개발 ▪ 적응 방사선 자동 치료 계획 기술 개발
‘11년도
▪ MVCT, CBCT 영상 기반 선량 계산 최적화 기술 ▪ 4D CT 기반 치료계획 기술 개발 ▪ Monte Carlo 시뮬레이션을 이용한 전달 선량 기법 검증 ▪ 치료 중 인체 내 전달 선량 계산 기법 개발 ▪ 분할 치료 간 선량 분포 추적 및 축적선량 계산 최적화 기술 개발 ▪ 적응 방사선 치료 통합 소프트웨어 및 네트워크 시스템 개발 ▪ IGRT RTP 시스템 검증 및 임상적용
■ 특기사항

고유강점기술육성 분야
단위과제명	핵연료 종합성능검증 조사시험기술 개발		CODE	D-6
■ 최종목표 ▪ 핵연료 종합성능검증 조사시험 및 분석/평가 기술 확립 ▪ 조사시험 루프를 활용한 고성능 초고연소도 조사시험 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 고성능 핵연료 조사시험기술 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사장치 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사특성 측정자료 분석/평가 기술 확립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 고성능 핵연료 조사시험기술 개발 - 핵연료봉 조사특성 측정기술 개발 - 노내시험부 계측신호선 처리기술 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사장치 개발 - 노내시험부 및 연계장치 성능향상 설계 - 고온․고압 조사장치 밀봉기술 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사특성 측정자료 분석/평가 기술 확립 - 핵연료 조사특성 계측신호 교정기술 개발 - 핵연료 조사특성 분석기술 개발
‘11년도
▪ 고성능 핵연료 조사시험기술 개발 - 핵연료봉 조사특성 다중 계측기술 개발 - 루프 활용 핵연료 재조사시험 기술현황 분석 ▪ 고성능 핵연료 조사장치 개발 - 노내시험부 및 연계장치 제작 - 핵연료봉 장탈착 기구 기본설계 ▪ 고성능 핵연료 조사특성 측정자료 분석/평가 기술 확립 - 핵연료 조사특성 계측신호 교정기술 개발 - 고성능 핵연료 조사중 평가기술 개발
■ 특기사항 ▪ 노내시험부 및 연계장치 성능향상 설계/제작은 ‘12년도에 완료됨

방사선융합기술 분야

방사선융합기술 분야
대과제명	산업용 진단 및 측정기술 개발		CODE	A-1
■ 최종목표 ▪ 산업공정의 다중상 유체와 내부 구조물에 대한 가동 중 감마선 이용 영상진단 시스템 개발 ▪ 수문환경 수자원의 지속적 개발을 위한 RI 이용 수리탐지 시스템 개발 ▪ 분체 산업공정 시료의 계량화학적 해석기술 접목에 의한 RT-PAT 진단 시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ RI 이용 산업공정 영상진단 시스템 개발 및 성능 검증 ▪ RI 탐지기술에 의한 연안 방류물 확산경로 예측기술 ▪ 분체공정에 대한 RT-PAT 시스템 현장 적용성 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	산업용 진단 및 측정기술 개발		CODE	A-1
세부과제명	감마선 이용 대형산업공정 영상진단기술 개발		세부CODE	A-1-1
■ 최종목표 ▪ 산업공정의 가동 중 효율 최적화를 위한 RI 이용 진단 신기술의 확보 ▪ 대규모 산업설비용 영상진단을 위한 RI 이용 신기술의 기반 확립 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ RI 이용 대형설비 영상진단 시스템 개발 및 실규모 공정 시범실험에 의한 유용성 검증 ▪ RI응용기술/CFD 연계 공정내부 복합진단기술 확립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ RI 이용 대형설비 영상진단 시스템 개발 및 검증 - Grid scan 기법을 적용한 Large diameter refinery vertical reactor의 단면밀도 분포 측정시스템 개발 - Dual-phase 공정유동 내 catalyst 분포 영상데이터 처리 및 2-D 이미지 복원 - Monte Carlo 기법에 의한 대형설비 적용가능 최적 계측 geometry 도출결과 (multi-layer) 검증 연구 - Parallel beam (1s-1d) type 수평배관 단면영상시스템 설계 연구 ▪ 공정유체 유동특성에 대한 전산수치해석 연계기법 연구 - 공정모사장치 반응기내부 유동장 CFD 모사 - 단반감기 감마선 방출핵종 투입에 의한 공정모사 반응기 유동 SPECT 측정기법 연구 - 핵종별 및 감마선 검출 방법(photopeak)에 따른 SPECT 복원이미지 영향 연구 - Lab규모 공정모사장치 이용 CFD/SPECT/RTD 기법 유동결과 상호비교 연구
‘11년도
▪ RI를 이용한 영상진단 대형설비 시범실험 - 가동 중 실규모 공정(Cat/Oil/Gas 혼합유체, 200℃) 대상 감마선 영상 진단 시스템 개발 - 대형설비(dia=2m, ρ=7.8, thk=15cm) 직경대비 5% 해상도 H-matrix 기반 현장적용 실험 및 유용성 검증 - Void ratio에 따른 최적 계측 geometry 연구 (공정유체 균질도 변화에 따른 system matrix tolerance 평가) - 수평배관용 parallel beam type CT 프로그램 개발 및 시범실험 ▪ 전산모델기법 연계 공정내부유동 탐지연구 - Lab 규모 반응기 혼합/구조에 따른 유동변화 전산수치해석 도출 - 특정단면 핵종 분포패턴 영상측정 SPECT 및 전산모델 검증기법 연구 - 모사장치내 Local RTD 측정결과 비교연구
■ 특기사항 ▪ ‘11년도 연구종료 시점에 밀봉 감마선원을 이용한 대형설비 영상진단기술의 실용화를 위한 기술이전 목표.

방사선융합기술 분야
대과제명	산업용 진단 및 측정 기술 개발		CODE	A-1
세부과제명	RI 이용 산업용 수리탐지 시스템 개발		세부CODE	A-1-2
■ 최종목표 ▪ 산업 환경자원의 지속적 개발을 위한 RI 이용 전산유체역학 모델 평가기술 확립 ▪ 산업공정 방출물의 확산경로 및 방출원 역탐색기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ( '10 ～ '11 )
▪ RI 이용 산업 연안환경 탐지시스템 구축 ▪ RI 탐지기술에 의한 연안 방류물 확산경로 예측기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ RI 이용 산업 연안환경 탐지 시스템 구축 - 감마선방출 동위원소를 이용한 연안 수리특성 분석기술 개발 - 연안환경 특성 해석을 위한 실내모형 장치 설계/제작 - 연안 수리 CFD모델 및 거동예측 모사기법 수립 ▪ RI 탐지기술에 의한 연안 방류물 확산경로 예측기술 개발 - 방류물 이동 확산예측을 위한 전방/후방 이동모델 개발 - 이동모델 수리변수 연계모듈 개발 및 민감도 분석
‘11년도
▪ RI 이용 산업 연안환경 탐지 시스템 구축 - 감마선방출 동위원소를 이용한 연안 확산실험 해석기법 수립 - 외력변화에 대한 실내 모형장치 이용 동위원소 계측자료 분석 - RI 계측자료에 의한 CFD모델 검증기법 확립 - 축척모형에 의한 연안환경 탐지시스템의 현장 적용 및 실증 평가 ▪ RI 탐지기술에 의한 연안 방류물 확산경로 예측기술 개발 - 동위원소 계측자료에 의한 이동경로 CFD모델 검증기술 개발 - 실측결과/탐지모델 간 분석을 통한 난류항 해석기법 확립
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	산업용 진단 및 측정기술 개발		CODE	A-1
세부과제명	분체공정 진단용 RT-PAT 시스템 개발		세부CODE	A-1-3
■ 최종목표 ▪ 방사선 및 중성자 선원을 이용한 분체공정시료 실시간 모니터링 시스템 개발 ▪ 계량화학적 공정 분석자료 해석기술 접목에 의한 RT-PAT 분체공정 진단시스템 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ 분체공정의 수분함량 분석 RT-PAT 시스템의 현장 적용성 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 분체공정 진단용 RT-PAT 시스템 최적 설계 - 방사선 및 중성자 선원 이용 분체 내 수분분석 계측시스템의 스펙트럼 응답특성 규명 연구 - RT-PAT Multi-sensor 공정분석시스템 최적화 - RT-PAT 공정분석 복합시스템 설계 ▪ 분체공정 현장설비 적용성 향상을 위한 RT-PAT 시스템 구축 - 현장운전용 user-friendly형 계량화학 소프트웨어 개발
‘11년도
▪ 분체공정 현장설비 적용성 향상을 위한 RT-PAT 시스템 구축 - Multi-sensor 이용 RT-PAT 공정분석 복합시스템 구축 - 분체 내 수분함량 분석 RT-PAT 복합시스템의 파일롯 규모의 현장 적용성 연구 ▪ 분체공정 진단용 RT-PAT 시스템 현장 적용성 평가 - RI 이용 분체공정 진단용 RT-PAT 시스템 기술의 현장 적용성 및 공정분석 성능 평가
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용기술 개발		CODE	A-2
■ 최종목표 ▪ 하나로를 이용한 첨단 중성자 이용 기술 개발 및 응용 연구를 통한 중성자 과학연구의 국가적 구심체 역할 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 중성자 산란을 이용한 실상황/실시간 측정법의 녹색산업 적용 기술 개발 ▪ In-situ 변형 집합조직 측정 및 거시적 이방성 연구 ▪ 거대구조물 잔류응력 측정, 분석법 확립 및 이용연구 ▪ SANS 이용 나노구조/기공/결함 물성 평가 기반 구축 및 이용연구 ▪ 중성자 반사 이용 나노 박막 구조 측정, 해석 연구 ▪ 반강자성 상관계 스핀 동역학 측정, 해석 연구 ▪ 수소결합형 강유전성과 반강유전성 혼합결정 구조 연구 ▪ 중성자 산란용 결정시료 제조 기술 연구 ▪ 고성능 핵연료 조사시험기술 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사장치 개발 ▪ 고성능 핵연료 조사특성 측정자료 분석/평가 기술 확립 ▪ 디지털 마이크로 중성자 토모그래피 기술개발 및 응용연구 ▪ 산업적 시료중의 미세/미량 원소 정량을 위한 융합 방사화 분석 시스템의 개발 ▪ 냉중성자 빔을 이용한 방사화 분석 기술 개발을 위한 기초 시험 ▪ 고온조건 조사기술 및 계장/분석 기술 개발 ▪ 미래 원자력시스템용 조사시험 요소기술 확보
■ 특기사항 ▪ 본 과제는 조합형 과제임

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용기술 개발		CODE	A-2
세부과제명	중성자산란을 이용한 산업재료 응용기술개발		세부CODE	A-2-1
■ 최종목표 ▪ 중성자를 이용한 재료 벌크 물성 평가, 실상황/실시간 측정법 및 산업적 응용기술개발 ▪ SANS 이용 나노 구조/기공/결함 정밀 평가 및 산업적 응용기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 실상황/실시간 측정법의 녹색산업 적용 기술 개발 ▪ In-situ 변형 집합조직 측정 및 거시적 이방성 연구 ▪ 거대구조물 잔류응력 측정, 분석법 확립 및 이용연구 ▪ SANS 이용 나노구조/기공/결함 물성 평가 기반 구축 및 이용연구
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 실상황/실시간 측정법의 녹색산업 적용 기술 개발 - HEV용 이차전지 열화기구 요인 분석 - 에너지 저장용 YBCO 고온초전도체 제조 및 구조 물성 평가 ▪ In-situ 변형 집합조직 측정 및 거시적 이방성 연구 - In-situ 변형 집합조직 측정 및 분석기술개발 - 변형거동 in-situ 측정 및 해석기술개발 ▪ 거대 구조물 잔류응력 측정, 분석법 확립 및 이용연구 - 가공/열처리에 따른 잔류응력 평가기술개발 - 고온 일축 변형 실상황 물성 측정 기술 개발 ▪ SANS 이용 나노구조/기공/결함 물성 평가기반 구축 및 이용연구 - 편극 및 극소각 중성자 산란 측정 기반 구축 - 자성 나노 구조/결함 측정 및 분석기술 개발 - 기능성 나노 구조/바이오 구조 측정기술개발 - SANS 시료환경 구현기술 개발
‘11년도
▪ 실상황/실시간 측정법의 녹색산업 적용 기술 개발 - HEV용 이차전지 열화기구규명 및 개질연구 - 에너지저장용 YBCO 고온초전도체 산소함량분석기술개발 ▪ In-situ 변형 집합조직 측정 및 거시적 이방성 연구 - 변형 집합조직-거시적 이방성 연구 - 경량재료 성형성 예측/평가 기술 개발 ▪ 거대 구조물 잔류응력 측정, 분석법 확립 및 이용연구 - 용접에 따른 잔류응력 측정 및 분석 기술개발 - 상온/고온 인장 물성 연구 ▪ SANS 이용 나노구조/기공/결함 물성 평가기반 구축 및 이용연구 - 나노구조/결함-기계적 성질 영향 기초기술 개발 - 편극중성자 이용 자기구조 분석 기술개발 - 기능성 나노/바이오 구조 - 물성 상관관계 연구 - 극한 시료환경(압력, 온도)조건의 구조 물성 연구
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용기술 개발		CODE	A-2
세부과제명	응집 물질 구조 측정 및 해석 연구		세부CODE	A-2-2
■ 최종목표 ▪ 중성자 반사율 측정을 이용한 나노 박막 구조 연구 ▪ 중성자 산란을 이용한 반강자성 상관계 스핀 구조 및 동역학 연구에 적용 ▪ 단결정 회절을 이용한 수소결합 구조, 상전이 및 proton glass 현상 연구 ▪ 중성자 산란용 결정시료 제조 기술 연구 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 중성자 반사 이용 나노 박막 구조 측정, 해석 연구 ∙반강자성 상관계 스핀 동역학 측정, 해석 연구 ∙수소결합형 강유전성과 반강유전성 혼합결정 구조 연구 ∙중성자 산란용 결정시료 제조 기술 연구
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
∙중성자 반사이용 나노박막 구조 측정, 해석 연구 - 냉중성자 PNR 측정 기반 구축 - 중성자반사 이용 생체계면 측정 기반 구축 - 자성/비자성 이종접합 박막 PNR 전산모사 - 생체막 계면 특성 및 구조 분석 연구 ∙반강자성 상관계 스핀 동역학 측정, 해석 연구 - 열중성자 격자 및 스핀 동역학 측정 기반 구축 - 반강자성 상관계 분말 시료 동역학 측정, 해석 ∙수소결합형 강유전성과 반강유전성 혼합결정 구조 연구 - 수소결합형 혼합결정 제작 및 특성 연구 ∙중성자 산란용 결정시료 제조 기술 연구 - 단결정 성장장치 설계 및 제작 - 단결정 제조 및 물성 기초연구
‘11년도
∙중성자 반사이용 나노박막 구조측정, 해석 연구 - 자성/비자성 이종접합 박막의 PNR 이용 자기 유발/감쇠 현상 연구 - 생체막 단백질과 생체막과의 복합 구조체 분석 연구 ∙반강자성 상관계 스핀 동역학 측정, 해석 연구 - Thermal-TAS용 시료환경장치 제작 - 반강자성 상관계 결정 시료 동역학 측정, 해석 ∙수소결합형 강유전성과 반강유전성 혼합결정 구조 연구 - 수소결합형 혼합결정의 온도에 따른 비정렬 수소 거동연구 ∙중성자 산란용 결정시료 제조 기술 연구 - 단결정성장 공정 확립 - 단결정 제조공정 확립 및 물성연구
■ 특기사항 ∙

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용기술 개발		CODE	A-2
세부과제명	디지털 마이크로 중성자래디오그래피 기술개발		세부CODE	A-2-3
■ 최종목표 ▪ 정량적 중성자토모그래피 응용기술개발 및 마이크로 중성자토모그래피 영상검출기술 연구 ▪ 미분 위상 토모그래피 기술 및 편극 중성자 영상 기술 연구개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 정량적 중성자토모그래피 기술개발 및 이용연구 ▪ 미분 위상 토모그래피 기술 연구개발 ▪ 마이크로 중성자토모그래피용 중성자 검출기술 연구
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 정량적 중성자 토모그래피 기술개발 및 이용연구 - 수소연료전지 유동 현상 3차원 영상화 장치 연구개발 - 중성자 토모그래피 표준 팬텀 제작 - 중성자 영상 조영 기술 장비 구축 ▪ 미분 위상 토모그래피 기술 연구개발 - 미분 위상 토모그래피 시스템 개발 - 영상용 편극 중성자원 조사 및 실험 ▪ 마이크로 중성자 토모그래피용 중성자 검출기술 연구 - 중성자 섬광체 스크린 제작 장비 구축 및 제작 - 중성자 섬광체의 특성 분석 장비 구축
‘11년도
▪ 정량적 중성자 토모그래피 기술개발 및 이용연구 - 수소연료전지 유동 현상 3차원 영상 응용연구 - 팬텀을 이용한 중성자 토모그래피 영상연구 - 중성자 영상 조영 기술을 활용한 응용연구 ▪ 미분 위상 토모그래피 기술 연구개발 - 미분 위상 토모그래피 영상 응용연구 - 편극중성자 영상 적용 실험 ▪ 마이크로 중성자 토모그래피용 중성자 검출기술 연구 - 중성자 섬광체 스크린 제작 및 최적화 조건 연구 - 중성자 섬광체의 정량적 특성분석
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용기술 개발		CODE	A-2
세부과제명	산업적 응용연구를 위한 융합 비파괴 방사화 분석기술 개발		세부CODE	A-2-4
■ 최종목표 ▪ 연구로 열중성자 방사화분석을 위한 지발/즉발감마선 및 지발중성자 고정도 측정분석 계통 연구 ▪ INAA/PGAA/DNAA 융합 방사화분석을 이용한 산업용 미세/미량 불순물 고정밀 정량기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 지발/즉발감마선 방사화 분석 융합 측정분석 체계 구축 및 이용연구 ▪ 지발 중성자 계측 방사화분석 (DNAA) 장치 확립과 이용기술 개발 ▪ 산업적 시료중의 미세/미량 원소 정량을 위한 융합 방사화 분석 시스템의 개발 ▪ 냉중성자 빔을 이용한 방사화 분석기술 개발을 위한 기초연구
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 지발/즉발감마선 방사화 분석 융합 측정분석 체계 구축 및 이용연구 - INAA/PGAA 측정분석기술 DB구축 - 대용량시료 ko-PGAA 법의 유효화 ▪ 지발 중성자 계측 방사화 분석 (DNAA) 장치 확립과 이용기술 개발 - 지발 중성자 계측 방사화 분석을 이용한 생물시료중의 극미량(ppb수준) U 측정분석법 확립 ▪ 산업적 시료중의 미세/미량 원소 정량을 위한 융합 방사화 분석 시스템의 개발 - NAA를 이용한 산업재료(고순도 Si, 미래원자력재료 등)중의 극미량 불순물(검출한계 30% 이상 개선) 분석 - 국제협력연구(IAEA, FNCA) ▪ 냉중성자 빔을 이용한 방사화 분석기술 개발을 위한 기초연구 - 열/냉중성자 PGAA 검출한계 비교연구
‘11년도
▪ 지발/즉발감마선 방사화 분석 융합 측정분석 체계 구축 및 이용연구 - INAA/PGAA 측정분석기술 DB구축 - INAA/PGAA용 통합 전산코드 개발 ▪ 지발 중성자 계측 방사화 분석 (DNAA) 장치 확립과 이용기술 개발 - 지발 중성자 계측 방사화 분석을 이용한 생물시료중의 극미량(검출한계 20ng) U측정분석법 확립 ▪ 산업적 시료중의 미세/미량 원소 정량을 위한 융합 방사화 분석 시스템의 개발 - NAA를 이용한 산업재료(고순도 Si, 미래원자력재료 등)중의 극미량 불순물(검출한계 30% 이상 개선) 분석 - 국제협력연구(IAEA, FNCA) ▪ 냉중성자 빔을 이용한 방사화 분석기술 개발을 위한 기초연구 - CN-NDP/PGI 적용을 위한 최적화 모델링 연구 - 냉중성자 방사화 분석장치의 개발에 대한 타당성 분석
■ 특기사항 ▪ 향후 설치를 계획하고 있는 냉중성자를 이용한 방사화 분석 시스템 구축을 위한 기초시험 연구를 추진함

방사선융합기술 분야
대과제명	중성자 응용 기술개발		CODE	A-2
세부과제명	조사기술 고도화 및 미래원자력 조사기술 개발		세부CODE	A-2-5
■ 최종목표 ▪ 중성자 조사기술 고도화 및 조사자료 분석/평가 기술 확립 ▪ 미래 원자력시스템 개발용 조사시험 요소기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 고온조건 조사기술 개발 ▪ 핵연료/재료 조사특성 측정용 계장기술 확립 ▪ 핵연료 조사 측정자료 분석기술 개발 ▪ 미래 원자력시스템 개발에 필요한 조사시험 요소기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 고온조건 조사기술 개발 - 고온조사시험용(최대 700℃) 장치 설계/제작 - 고온 조사시험 하나로 안전성 검토 ▪ 핵연료/재료 조사특성 측정용 계장기술 확립 - 핵연료 조사용 LVDT(압력/변형 측정용) 국산품 제작 - 재료 고온 조사시험용 계장기술 개발 ▪ 핵연료 조사 측정자료 분석기술 개발 - 핵연료 조사 측정자료 분석 (온도, 압력, 길이변형) ▪ 미래 원자력시스템 개발에 필요한 조사시험 요소기술 개발 - 일체형원자로(SMART) 재료 조사시험 기술개발 - 원자력수소생산로(VHTR) 재료/핵연료 조사시험용 요소기술 개발 - 소듐냉각고속로(SFR) 재료/핵연료 조사시험용 요소기술 개발
‘11년도
▪ 고온조건 조사기술 개발 - 고온 조건 조사시험(최대 700℃) - 고온 조건 조사시험 기술 최적화 ▪ 핵연료/재료 조사특성 측정용 계장기술 확립 - 핵연료 조사용 LVDT(압력/변형 측정용) 국산품 성능시험 - 재료 고온 조사시험용 계장기술 검증 ▪ 핵연료 조사 측정자료 분석기술 개발 - 핵연료 조사 측정자료 분석/평가 (온도, 압력, 길이변형) ▪ 미래 원자력시스템 개발에 필요한 조사시험 요소기술 개발 - 일체형원자로(SMART) 재료 조사시험 및 평가 - 원자력수소생산로(VHTR) 재료/핵연료 조사시험용 요소기술 개발 - 소듐냉각고속로(SFR) 재료/핵연료 조사시험용 요소기술 개발
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 생물공학기술개발		CODE	A-3
■ 최종목표 ▪ 방사선융합 생물공학기술 개발을 통한 식량자원의 안정공급기술, 고기능성 생물소재 신제품, 생명과학용 바이오칩/키트 개발로 국민보건 증진 및 생물산업 경쟁력 제고 - 고선량 방사선 적용 식품공학 융합기술 개발 - 방사선융합 생체퇴행 노화 조절물질 개발 - 방사성 동위원소 검출기술이용 생명과학용 바이오칩 및 키트 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11)
▪ 고선량 방사선 적용 식품공학 융합 핵심 기술 개발 ▪ 방사선융합기술 이용 노화 조절물질 개발 ▪ 방사성 동위원소 바이오칩 시스템 및 방사성 동위원소 전달시스템(전달체) 개발
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 생명공학기술 개발		CODE	A-3
세부과제명	고선량 방사선 적용 식품공학 융합기술 개발		세부CODE	A-3-1
■ 최종목표 ▪ 21세기 식량 무기화 시대 대비 방사선기술을 기반으로 식량자원의 안정공급과 위생적 제품생산을 위한 식품공학과의 융합기술을 개발하여 국민건강 증진 및 관련 산업 경쟁력 제고 -고선량 방사선 조사 적용 장기저장성이 확보된 목적형 식품 개발 -전자선 등 식품조사 이용 방사선 종류 다양화 연구 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 고선량 적용 식품공학 융합 핵심기술 개발 ▪ 극한환경 대비 장기안전저장식품 및 비상시 구호식품 Set 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 식품의 고선량 적용 핵심기술 개발 - 고선량 조사 적용 대상 식품군(육류, 곡류 및 그 가공품)의 관능품질 개선기술 개발 - 고선량 방사선 적용 식품군의 영양 건전성 평가 ▪ 극한환경 대비 장기 안전저장 식품 개발 및 안전성 평가 - 고선량 적용 장기저장(3년) 식품 3종(일품 간편밥, 육제품, 즉석국) 개발 - 고선량 조사 장기저장 식품 3종의 급성 및 만성(1) 독성 평가
‘11년도
▪ 고선량 적용 식품공학 융합기술 실용화 실증연구 - 고선량 방사선 적용식품의 영양 건전성 개선기술 개발 - 고선량 조사 산업화 공정 최적화(방사선종, 조사조건, Dose mapping) 및 실증 연구 ▪ 장기안전저장식품의 산업화 기술개발 및 법규 상정 - 고선량 적용 극한환경 대비 장기저장식품 3종의 산업화 실증 연구 - 고선량 조사 장기 저장식품 3종의 아급성 및 만성(2) 독성 평가 - 특수식품(환자식, 멸균식) 방사선 식품조사 법규 개정(안) 상정 - 개발 장기저장식품 3종 활용 구호식품 SET 3종(남성, 여성, 유아/아동용) 개발 및 실증연구 (모의 현장 적용 시험)
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 생물공학기술개발		CODE	A-3
세부과제명	방사선융합 생체퇴행 노화 조절물질 개발		세부CODE	A-3-2
■ 최종목표 ▪ Post-genome 시대의 생체활성조절기술 급성장에 대비 방사선융합기술을 활용한 생체조절물질 개발로 국민보건 증진 및 생명산업분야의 국제 경쟁력 제고 -방사선에 의한 퇴행성 생체변화 규명을 기반으로 생체퇴행 모델링 기술 확립 -방사선융합 생체노화 모델링기술 응용 노화 조절물질 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 방사선융합 생체노화 모델링 기술개발 및 응용기반 확립 ▪ 방사선융합 생체노화 모델링 기술 응용 노화 조절물질 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선융합 생체퇴행 노화 모델링기술 확립 - 방사선적용 세포/동물 노화 생체모델 정립 - 방사선적용 노화 생체모델과 자연노화에 대한 노화지표 심층 비교연구 ▪ 방사선적용 노화 생체모델의 효용성 평가 및 노화조절 신소재 검색 - 노화조절 소재/성분을 이용하여 방사선적용 노화 생체모델의 효용성 평가 - 방사선적용 생체모델 이용 노화조절 신소재 검색
‘11년도
▪ 방사선융합 생체퇴행 모델링기술 적용성 연구 - 방사선이용 퇴행 생체모델에서 퇴행관련 지표 심층 연구 ▪ 방사선적용 노화 생체모델을 이용한 노화 조절물질 개발 - 노화조절 소재/성분 복합을 통한 다기능성 노화조절 후보 복합물 2종 선발 - 방사선적용 생체모델 이용 노화조절 후보 복합물의 생체효용성 평가 및 작용기작 해석(최우수 복합물 1종 선발)
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 생물공학기술개발		CODE	A-3
세부과제명	방사성 동위원소 검출기술이용 생명과학용 바이오칩 및 키트 개발		세부CODE	A-3-3
■ 최종목표 ▪ 방사성 동위원소 검출기술을 이용한 생명과학용 바이오칩 및 키트 개발 ▪ 고효율 방사성 동위원소 전달시스템(전달체) 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～'11 )
▪ 방사성 동위원소 검출기술이용 바이오칩 시스템 개발 ▪ 나노/생체분자형 고효율 방사성 동위원소 전달체 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사성 동위원소 검출기술이용 바이오칩 시스템 개발 - Kinase와 기질간의 상호작용 검출용 microfluidic chip의 설계 및 평가(기존 형광분석법 대비 50배 이상의 검출 감도) - 다채널형 LOC의 설계 및 평가 ▪ 나노/생체분자형 고효율 방사성 동위원소 전달체 발굴 및 제조 - 방사성 동위원소 적합 나노/생체분자형 전달체의 발굴 및 합성 - 나노/생체분자형 전달체의 방사성 동위원소 표지반응 연구 및 표지법 개발
‘11년도
▪ 방사성 동위원소 검출기술이용 바이오칩 상용화 기술 개발 - Microfludic chip 설계를 통한 MEMS 공정이용 다채널형 LOC 제작 ▪ 나노/생체분자형 고효율 방사성 동위원소 전달체의 표적 지향성 평가 - 나노유무기 복합소재형 방사성 동위원소 전달체의 표적 성능평가 - Peptide형 방사성 동위원소 전달체의 표적 성능평가
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 청정환경 보전기술개발		CODE	A-4
■ 최종목표 ▪ 방사선융합 오폐수 위생화 기술 개발 ▪ 방사선융합기술에 의한 축산폐기물의 유용자원 회수 및 축산폐수 고도처리 기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ 방사선융합 오폐수 위생화 기술의 현장 실증 및 신기술 검증 획득 ▪ 방사선융합 축산폐수내 난분해성 유기물질 처리기술개발 및 방사선융합 축산폐수처리시스템 개발
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 청정환경보전기술개발		CODE	A-4
세부과제명	방사선융합 오폐수 위생화기술 개발		세부CODE	A-4-1
■ 최종목표 ▪ 방사선융합 오폐수 위생화 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 방사선융합 오폐수 위생화 기술의 현장 실증 ▪ 신기술 검증 획득
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 이동형 전자빔 가속기와 scale-up 시스템과 결합한 현장 적용성 연구 - 실폐수를 이용한 가속기 운전인자 도출 ▪ 계절간 살균공정의 효율성 모니터링 연구 - 계절별 유입원수의 성상에 따른 효율성 및 원인 규명 ▪ 전자빔 가속기 처리 전후의 생태학적 위해성 연구 - 항생물질에 의한 모계 유전독성 전이 평가 연구 - 실폐수내 전자빔 처리에 의한 생물군집 변화 연구
‘11년도
▪ 방사선융합 오폐수 위생화 기술 현장 시스템 개발 - 500 톤/일 규모의 현장 처리 시스템 구축 및 가동 - 실폐수내의 전자빔 처리 전후의 통합 독성 평가 - 전자빔 조사에 의한 방사선 내성 미생물 발현 연구 ▪ 전자빔과 타공정과의 경제성 평가 및 제시 ▪ 환경부 신기술 검증
■ 특기사항

방사선융합기술 분야
대과제명	방사선융합 청정환경보전기술개발		CODE	A-4
세부과제명	방사선융합 축산폐기물 청정처리기술개발		세부CODE	A-4-2
■ 최종목표 ▪ 방사선융합기술에 의한 축산폐기물의 유용자원 회수 및 축산폐수 고도처리 기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 방사선융합 축산폐수내 난분해성 유기물질 처리기술개발 ▪ 방사선융합 축산폐수처리시스템 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선융합 축산폐수내 난분해성 유기물질 처리기술개발 - 유기물질 및 영양염류 동시처리 일체형 반응시스템 개발 - 축산폐수 유입원수중 고농도 입자상 유기물질 전처리기술개발 - 고이온화에너지 이용 잔류 미량 난분해성 유기물질 고도처리기술개발
‘11년도
▪ 방사선융합 축산폐수처리시스템 개발 - 기존 시스템 대비 30% 이상 공정단축된 방사선융합 고효율 축산폐수처리시스템 개발 - 이동형가속기를 이용한 스케일-업 실증(유입원수 전처리용량 기준 0.1m3/일 이상)
■ 특기사항

방사선의학기술 분야

방사선의학기술 분야
대과제명	RI이용 난치성 종양과 뇌질환 진단 및 치료기술 개발		CODE	B-1
■ 최종목표 ▪ 기존 치료법이 적절하지 않은 난치성 질환에 대한 핵의학적 영상진단과 방사성동위원소 이용 치료기술을 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ SAR(structure-activity relationship) study를 통한 방사성의약품 선도 물질의 전임상 후보 물질의 발굴 ▪ 방사성동위원소 이용 난치성질환 진료 기술 연구자임상시험 평가 및 검증 ▪ 질환모델을 이용한 종양표적 생체 분자영상 치료/진단기술 전임상 검증 및 평가
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	RI이용 난치성 종양과 뇌질환 진단 및 치료기술 개발		CODE	B-1
세부과제명	난치성 종양/뇌질환 표적형 방사성의약품 선도물질개발		세부CODE	B-1-1
■ 최종목표 ▪ SAR(structure-activity relationship) study를 통한 방사성의약품 선도 물질의 전임상 후보 물질의 발굴 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ 난치성 종양 표적형 방사성의약품 선도물질의 생물학적 평가 및 구조 최적화 - 체내 안정형 carbocyclic nucleoside인 DDIU 및 IVDU 유도체의 생물학적 평가 및 구조 최적화 ▪ 퇴행성 뇌질환 표적형 방사성의약품 선도물질의 생물학적 평가 및 구조 최적화 - 베타 아밀로이드 침착 영상용 radio-iodine labeled stilbene 유도체 및 세로토닌 수용체 영상용[18F]WAY 계열 유도체의 생물학적 평가 및 구조 최적화
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 종양 표적형 방사성의약품 선도물질 최적화 - 체내 안정형 carbocyclic 핵산 유도체 선도물질의 합성 - 기 확보한 DDIU 및 IVDU 유도체의 생물학적 평가 및 구조 최적화 ▪ 퇴행성 뇌질환 표적형 방사성의약품 선도물질 최적화 - 베타 아밀로이드 침착 영상용 stilbene 유도체에 대하여 radioiodine을 이용한 방사표지 최적화 - 세로토닌 수용체 영상용 WAY 계열 유도체에 대하여 radiofluorine을 이용한 방사표지 최적화
‘11년도
▪ 종양 표적형 방사성의약품 선도물질 최적화 - 체내 안정형 carbocyclic 핵산 유도체 선도 물질의 대사 안정성, 약물 동태를 통한 전임상 평가 및 feedback을 통한 구조 최적화 - Carbocyclic DDIU 유도체의 3′,5′-dihydroxy 구조 합성 및 생물학적 평가 ▪ 퇴행성 뇌질환 표적형 방사성의약품 선도물질 최적화 - 베타 아밀로이드 침착 영상용 stilbene 유도체 2종이상의 대사 안정성, 약물 동태를 통한 전임상 평가 및 feedback을 통한 구조 최적화 - 세로토닌 수용체 영상용 [18F]Way 유도체 2종 이상의 대사 안정성, 약물 동태 평가를 통한 전임상 평가 및 feedback을 통한 구조 최적화
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	RI이용 난치성종양과 뇌질환 진단 및 치료기술 개발		CODE	B-1
세부과제명	방사성동위원소 이용 난치성질환 진료 신기술 개발		세부CODE	B-1-2
■ 최종목표 ▪ 기존 치료법이 적절하지 않은 난치성질환에 대한 방사성동위원소 이용 치료 기술 및 융합형 핵의학영상이용 치료반응 평가기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ 방사성동위원소 이용 난치성 질환 단백체 전임상 치료기술 검증 및 평가 ▪ 방사성동위원소 이용 진료기술 연구자임상시험 검증 ▪ 융합형 핵의학영상 이용 진단/치료 임상/전임상 평가기술 개발 및 검증
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ TAG-72 및 EGFR 표적 단백체 이용 동위원소 전임상 치료 기술 확립 - 항 TAG-72 및 EGFR 표적 단백체에 Ga-68 또는 I-124 이용 방사면역영상제 확립 - 항 TAG-72 및 EGFR 표적 단백체에 I-131 또는 Ho-166 이용 방사면역치료제 확립 ▪ 연구자임상시험: 방사성동위원소 이용 진료기술 평가 - 방사면역치료에 대한 치료반응 예측모델 개발을 위한 연구자임상시험 프로토콜 개발 및 임상평가 - 세로토닌 수용체 영상용 [18F]MEFWAY 유도체를 이용한 연구자임상시험 프로토콜 개발 및 임상 평가 ▪ 융합형 핵의학영상 이용 치료반응 정량화 기술 개발 - 확률 뇌지도 이용 뇌종양 표적 핵의학 영상 정량분석법 개발 - 흉상복부 종양(폐암) 영상 국소화 향상기술 개발 - 고형암 대사 정량화를 위한 PET-CT-MRI 융합영상 분석기술 개발
‘11년도
▪ TAG-72 및 EGFR 표적 단백체 이용 동위원소 전임상 치료 효과 평가 - 항 TAG-72 및 EGFR 표적 단백체에 Ga-68 또는 I-124 이용 방사면역영상제 진단능 평가 - 항 TAG-72 및 EGFR 표적 단백체에 I-131 또는 Ho-166 이용 방사면역치료제 치료능 평가 ▪ 연구자임상시험: 방사성동위원소 이용 진료기술 검증 - 방사면역치료에 대한 치료반응 예측모델 개발을 위한 연구자임상시험 평가 및 검증 - 세로토닌 수용체 영상용 [18F]MEFWAY 유도체를 이용한 연구자임상시험 평가 및 검증 ▪ 융합형 핵의학영상 이용 치료반응 정량화 기술 검증 - 확률 뇌지도 이용 뇌종양 표적 핵의학 영상 정량분석법 검증 - 흉상복부 종양(폐암) 영상 국소화 향상기술 검증 - 고형암 대사 정량화를 위한 PET-CT-MRI 융합영상 분석기술 검증
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	RI이용 난치성 종양과 뇌질환 진단 및 치료기술 개발		CODE	B-1
세부과제명	질환모델을 이용한 생체 분자영상 진단 및 치료기술개발		세부CODE	B-1-3
■ 최종목표 ▪ 종양 질환 모델과 종양을 표적하는 방사선기술을 비방사선 분자생물학기술과 접목하여 난치성 종양 질환에 대한 분자 영상 진단 및 치료 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11 )
▪ 종양 표적 유전자 치료/진단 전임상 생체 응용 기술 개발 및 평가 ▪ 종양 표적 나노입자/세포 전임상 생체 응용기술 개발 및 평가
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 간암 표적 유전자 치료/진단 전임상 생체응용 기술 개발 - 방사성핵종 이용 시험관 치료효과 최적화 연구 방사성기질 FIAU와 IVFAU 이용 간암세포주 시험관 치료(clonogenic assay, 세포주기) 방사성기질 FIAU와 IVFAU 이용 방사선량에 따른 간암세포주 시험관 치료효과 최적화 - 치료 유전자 종양 표적 발현 시험관내 치료효과 검증 HSV1-tk 치료 유전자의 간암 표적 발현 후 간암 표적 발현 효율 연구 HSV1-tk 치료 유전자의 간암 표적 발현 후 시험관 치료효과 연구 ▪ 대장암 표적 나노입자/세포 전임상 이용 기술 개발 - 대장암 표적 항체 표지 융합나노탐침제 (핵의학-MR) 제조 최적화 - 줄기세포 표적 탐침자를 이용한 종양 줄기세포 영상화
‘11년도
▪ 간암 표적 유전자 치료/진단 전임상 생체 응용 기술 평가 - 방사성핵종 이용 생체 치료효과 전임상 평가연구 방사성기질 FIAU와 IVFAU 이용 간암 동물모델 전임상 생존율 증대효과 평가 방사성기질 FIAU와 IVFAU 이용 간암 동물모델 전임상 종양성장 억제 효과 평가 - 치료 유전자 종양 표적 발현 생체 치료효과 검증 영상화 간암 동물 모델에서 HSV1-tk 치료 유전자 간암 표적 발현후 치료효과 검증 간암 동물 모델에서 치료유전자 간암 표적 발현 치료 효과 영상 평가 ▪ 대장암 표적 나노 입자/세포 전임상 이용 기술 평가 - 대장암 모델에서 항체 표지 융합나노탐침제 (핵의학-MR)의 영상 획득 및 생체 분포 연구 - 줄기세포 표적 탐침자를 이용한 종양 치료반응 영상 연구
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	질환 맞춤형 방사선치료 효율 증진기술 개발		CODE	B-2
■ 최종목표 ▪ 방사선 병용치료기술, 종양이상형질 활용기술 및 방사선치료 예후평가 기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ 방사선 병용치료 선도물질 확보, 작용 경로 규명, 효능 극대화 및 생체적용 최적화 기술 개발 ▪ 방사선 및 Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 조절체계 분석 및 암전이 억제용 천연물 개발 ▪ 폐암, 두경부암, 자궁경부암에서 발굴된 방사선내성/예후평가 핵심인자를 이용한 맞춤치료법 적용기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
■ 특기사항 ▪ 본 연구는 1단계 연구결과의 완성을 위한 계속 과제임

방사선의학기술 분야
대과제명	질환 맞춤형 방사선 치료효율 증진기술 개발		CODE	B-2
세부과제명	방사선 병용치료제 및 유효성 평가기술 개발		세부CODE	B-2-1
■ 최종목표 ▪ 종양의 방사선치료 반응을 조절할 수 있는 방사선 병용치료제 선도물질의 확보 및 방사선 병용치료 기술을 개발하고, 효능을 극대화할 수 있는 최적화 조건을 확립하고자 함 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ’11)
▪ 표적 특이 방사선 병용치료 선도물질 확보 및 방사선치료 반응 조절 작용 경로 규명 ▪ 방사선 병용치료제의 효능 극대화 및 생체적용 최적화 기술 개발 ▪ 방사선 병용 유전자 치료제 치료 효율 증가 기술개발 ▪ 에피제노믹 방사선 병용치료의 효능 극대화 및 생체적용 최적화 기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ ATM, Nrf2 표적 방사선 병용치료 선도물질 도출 - 방사선치료 주 대상 종양에서의 방사선민감도 SER 1.5이상의 선도물질 선정 - 유사구조별 분석 및 유도체 합성 가능 화합물 확보 ▪ 방사선 병용치료 선도물질의 작용기전 규명 - Nrf2관련 하위 산화환원 신호전달 조절 경로 및 ATM관련 DNA수복 경로 조절 작용규명 ▪ 종양이식 동물모델에서의 방사선 병용치료 선도물질 효능검증 및 최적화 조건 확보 - 인체 종양 이식 동물모델에서의 선도물질의 방사선병용치료 효능 검증 - 최적의 투여 경로, 시간, 용량 확보를 위한 최적화 연구 ▪ 방사선 병용 유전자치료제 및 바이러스 전달 효율 극대화 기술 개발 - 53BP1, ATM. Rad-50,-51, DNA-PK, Chk1 siRNA로 다양한 바이러스벡터 제작 - 암 표적 지향적 어뎁터와 표면변형 HSV의 조합을 통한 위, 폐암표적 극대화 기술개발 ▪ epigenomic 방사선 병용치료제의 반복 투여에 의한 조직 microarray 분석 및 효용 극대화 - 방사선과 HDAC 억제제의 in vivo 반복병용시 조직 microarray 검증 - DNMT 억제제 방사선 감작효과의 핵산 및 비핵산 작용경로 규명 ▪ 화학단백질체학 기법을 이용하여 방사선 병용치료 선도화합물의 세포내 타겟 단백질 발굴
‘11년도
▪ 종양이식 동물모델에서의 방사선 병용치료 선도물질 효능검증 및 최적화 조건 확보 - 방사선 치료(단회, 분할)와의 최적 투여 조건 확보 ▪ 방사선 병용치료 선도물질의 독성 및 대사관련 전임상 연구 ▪ 도출된 검색법과 효능의 교차분석을 통한 방사선 병용치료제의 효용성 검증 ▪ 방사선 병용 유전자 치료제 조합을 통한 치료효율 증가기술 개발 및 in vivo 효능검증 - siRNA 전달을 위한 바이러스벡터의 세포내 전달 및 방사선 민감성 증대효과 확인조합 - In vivo 상에서 개발한 유전자치료제의 치료효과 확인 ▪ epigenomic 방사선 병용치료제의 생체내 효능검증 및 다중치료 기술 개발 - 방사선과 DNMT억제제의 in vivo 효능 검증 - 방사선, HDAC억제제, DNMT억제제의 동시병용 효능 검증
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	질환 맞춤형 방사선 치료효율 증진기술 개발		CODE	B-2
세부과제명	종양 이상형질 이용 방사선치료기술 개발		세부CODE	B-2-2
■ 최종목표 ▪ 종양 이상형질(방사선 저항성, 종양의 침윤․전이성 등) 상호간의 관계를 규명하고, 맞춤형 방사선 치료에 적용하기 위한 활용기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ 방사선 및 Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 조절체계 분석 및 억제 전략 구축 ▪ 방사선 치료시 암전이 억제용 천연물 개발 ▪ INHA 및 Romo-1을 이용한 방사선 저항성 극복 전략 확립
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선 및 Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 조절체계 분석 - 방사선 유도 암 침윤 신호의 억제경로 분석 - Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 조절인자 분석 ▪ 방사선 유도 암 침윤 억제 천연물의 작용기전 분석 ▪ 방사선 작용에서 INHA, Romo-1의 역할 및 작용기전 규명
‘11년도
▪ 방사선 및 Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 억제 전략 구축 - 방사선 유도 암 침윤신호와 억제경로의 관계 분석 - Bcl-w에 의한 암세포 침윤의 조절인자 활용 전략 확립 ▪ 방사선 유도 암 침윤 억제 천연물의 생체효능 검증 ▪ INHA 및 Romo-1 작용의 조절체 발굴 및 활용 방안 확립
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	질환 맞춤형 방사선 치료효율 증진기술 개발		CODE	B-2
세부과제명	방사선 내성인자 활용을 통한 예후평가기술 개발		세부CODE	B-2-3
■ 최종목표 ▪ 암조직의 방사선내성 인자를 발굴하여 암환자 방사선치료 예후를 평가하는 기술을 개발함 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ '11)
▪ 폐암, 두경부암, 자궁경부암에서 발굴된 방사선내성/예후평가에 공통으로 적용되는 핵심인자를 이용한 맞춤치료법 적용기술 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 폐암, 두경부암, 자궁경부암 조직에서 발굴된 방사선내성 관련인자의 지속적인 기능 검증을 통한 새로운 유효인자 확보 ▪ 폐암, 두경부암, 자궁경부암 세포에서 예후평가 핵심인자로 판명되는 방사선내성 인자의 작용기전 규명 ▪ 암환자의 예후를 평가하기 위한 지표로서 방사선내성 인자 유효성 평가 - 두경부암과 자궁경부암 환자의 생검조직을 이용한 방사선내성 인자 (CLIC1, INPP4B 포함)의 예후인자로서의 유효성 평가 - 두경부암과 자궁경부암 환자의 생검조직을 이용한 방사선내성 인자 (CLIC1, INPP4B 포함)의 방사선치료 효율 비교
‘11년도
▪ 폐암, 두경부암, 자궁경부암에서 방사선내성 유효인자간 (CLIC1, INPP4B, KIAA1524, Rap2a, Survivin 외 5종 이상 유전자)의 종합적인 네트워크 구축 ▪ 암환자의 예후평가 지표로서 구축된 네트워크 조절물질 탐색과 세포 내 작용기전 규명 ▪ 발굴된 병용치료제의 효능검증 및 암조직 (폐암, 두경부암, 자궁경부암)의 적용기술 개발 ▪ 개발된 암조직 방사선내성/예후인자의 암환자 맞춤치료법 적용기술 개발
■ 특기사항 ▪ 세부과제에서 확보된 종양 이상형질 유발인자의 암조직 예후평가 인자로서의 활용성 검토 ▪ 암조직 방사선내성 예후평가 정보를 세부과제에 제공하여 병용치료제 개발

방사선의학기술 분야
대과제명	방사선 생물학적 기능 조절 및 방사선 저항성 극복 원천 기술 개발		CODE	B-3
■ 최종목표 ▪ 방사선 생물학적 신호 전달 과정 연구를 통한 방사선 반응의 조절기술 개발 ▪ 방사선 반응 유전인자군 조절을 위한 핵심기술 개발 ▪ 방사선유발 적응 돌연변이특성 규명을 통한 방사선 민감성과 저항성 관련 유전자의 조절기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～11 )
▪ 신호전달 조절자의 세포내 흡수를 위한 시스템 개발 ▪ 세포 사멸 효과의 조절 기술 개발 ▪ 신호 전달 조절자의 세포사멸효과 검증 시스템 개발 ▪ 유전자 및 조직 손상 조절 기술 개발 ▪ 신호전달 조절자의 유전자 손상 조절 효능 검증 시스템 개발 ▪ 방사선 민감 및 저항성 유전자를 이용한 방사선 반응 평가 기술 개발 ▪ 방사선 반응 물질에 대한 기능 유도형 활성제 개발 ▪ 정상조직에서 방사선저항성관련 유전자의 다양한 생리적 기능규명 ▪ 방사선감수성 및 저항성 관련 유전자 기능제어물질의 탐색을 위한 assay model 시스템 구축 ▪ 방사선감수성 관련 기능인자 및 천연물 기능물질 screening ▪ 방사선감수성 및 저항성 관련 유전자제어방법 및 물질의 개발
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	방사선 생물학적 기능 조절 및 방사선 저항성 극복 원천 기술 개발		CODE	B-3
세부과제명	방사선 생물학적 신호의 규명을 통한 방사선 반응의 조절 기술 개발		세부CODE	B-3-1
■ 최종목표 ▪ 방사선 생물학적 신호 전달 과정 연구를 통한 방사선 반응의 조절기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～11)
▪ 신호전달 조절자의 세포내 흡수를 위한 시스템 개발 ▪ 세포 사멸 효과의 조절 기술 개발 ▪ 신호 전달 조절자의 세포사멸효과 검증 시스템 개발 ▪ 유전자 및 조직 손상 조절 기술 개발 ▪ 신호전달 조절자의 유전자 손상 조절 효능 검증 시스템 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 신호전달 조절자의 세포내 흡수를 위한 시스템 개발 - DNA 형태의 흡수 시스템 개발 [Chk1 타겟 이용] - 단백질 형태의 흡수 시스템 개발 [Chk1-binding peptide 이용] ▪ 세포 사멸 효과의 조절 기술 개발 - ATM 결합 조절 modulator 발굴 및 이를 이용한 방사선 유도성 세포 신호조절 및 세포 사멸 효과 확인 - 53BP1, MDC1 결합 조절 modulator 발굴 및 DNA damage 신호의 조절 효과 확인 - 53BP1, MDC1 결합 조절 modulator를 이용한 방사선 유도성 세포사멸 조절기술개발 ▪ 신호 전달 조절자의 세포사멸효과 검증 시스템 개발 - 2D 및 3D 배양 시스템을 이용한 방사선 유도성 세포 사멸 효과 검증 시스템 개발 - TGF-beta 신호 전달 조절에 의한 방사선 유도성 세포 사멸 효과 검증
‘11년도
▪ 유전자 및 조직 손상 조절 기술 개발 - 싸이토카인의 방사선 손상 조절 가능성 검색 - 싸이토카인의 유전자 손상신호 조절 연구 - 싸이토카인과 손상조절 유전자의 관련성 연구 [Wip1, APRIN, FUS1 유전자 대상] - 방사선 유도성 유전자 및 조직 손상 조절 assay system 개발 - 방사선 유도성 유전자 및 조직 손상 조절 기술 개발 ▪ 신호전달 조절자의 유전자 손상 조절 효능 검증 시스템 개발 - TGF-beta 신호 관련 동물모델을 이용한 방사선 손상 관련 효능 검증 시스템 개발 - TGF-beta 신호의 조절을 통한 방사선 손상 보호 효과 및 유전자 손상 조절 효능 검증
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	방사선 생물학적 기능 조절 및 저항성 극복 원천 기술 개발		CODE	B-3
세부과제명	방사선 반응 인자군 분석, 평가 및 조절기술 개발 연구		세부CODE	B-3-2
■ 최종목표 ▪ 방사선 반응 유전인자군 조절을 위한 핵심기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～'11)
▪ 방사선 민감 및 저항성 유전자를 이용한 방사선 반응 평가 기술 개발 ▪ 방사선 반응 물질에 대한 기능 유도형 활성제 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 방사선 민감성 유전자를 이용한 방사선 반응 평가 기술 개발 - Methylation 패턴 분석을 활용한 불안정성 분석 - 방사선에 의한 유전적 불안정성에 영향을 미치는 유전자를 이용한 방사선 반응 평가 ▪ 기능유도형 방사선 반응 물질 활성제 개발 - 기능유도인자가 탑재된 방사선 반응 물질 활성제 제조 - 기능유도형 방사선 반응 물질 활성제의 생물학적 평가
‘11년도
▪ 방사선 민감성 유전자를 이용한 방사선 반응 평가 기술 개발 - 방사선 민감성 관련 변이 유전자 정보 확보 - 방사선 민감성 관련 유전자 불안정성 분석 기법을 이용한 방사선 반응 평가 ▪ 기능유도형 방사선 반응 물질 활성제 가공기술 확립 - 기능성 방사선 반응 물질 활성제 제조 기술 확립 - 기능성 하이브리드형 방사선 반응 물질 활성제의 기능유도인자 방출거동 및 생물학적 평가
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
대과제명	방사선 생물학적 기능 조절 및 저항성 극복 원천 기술 개발		CODE	B-3
세부과제명	방사선유발 돌연변이특성 규명을 통한 방사선 저항성관련 유전자기능연구 및 활용기술개발		CODE	B-3-3
■ 최종목표 ▪ 방사선유발 적응 돌연변이특성 규명을 통한 방사선 민감성과 저항성 관련 유전자의 조절기술개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～‘11)
▪ 정상조직에서 방사선저항성관련 유전자의 다양한 생리적 기능규명 ▪ 방사선감수성 및 저항성 관련 유전자 기능제어물질의 탐색을 위한 assay model 시스템 구축 ▪ 방사선감수성 관련 기능인자 및 천연물 기능물질 screening ▪ 방사선감수성 및 저항성 관련 유전자제어방법 및 물질의 개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 정상조직에서 방사선저항성관련 유전자의 다양한 생리적 기능연구 - 정상개체에서의 실험동물모델구축 - 방사선과 독성물질에 의한 종양형성 및 방사선유도 세포사멸변화 연구 ▪ 방사선저항성관련 유전자기능제어방법 연구 및 물질의 대량탐색을 위한 assay model시스템구축 - 다양한 저항성 및 감수성 관련 유전자군의(1단계 결과물의 신규유전자 대상 및 신규발굴유전자대상)선발 - 다양한 조직유래 세포주를 이용한 reporter assay system구축 - 정상적인 혹은 변형 세포주 및 조직에서 특이성 유무 조사 ▪ 방사선방호 및 감수성 관련 천연물 및 기능인자 screening - 대량검색을 통한 기능제어물질의 선발
‘11년도
▪ 방사선방호 관련 유전자제어 기능물질 screening - 대량검색을 통한 기능제어물질의 선발 ▪ 기능물질의 세포생리학적 기전연구 - 방사선관련 신호기전연구 ▪ 방사선방호 및 저항성 관련 유전자제어방법 및 물질의 개발 - 실험동물을 통한 독성검사 및 안정성 검토
■ 특기사항

방사선의학기술 분야
단위과제명	방사선치료 내부장기 움직임 추적 의학물리 기술 개발		CODE	B-4
■ 최종목표 ▪ 내부장기의 움직임 보정을 통한 고성능, 고정밀도 방사선 치료 의학물리 기술을 개발하여 효과적인 방사선치료를 유도한다. ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ 11 )
▪ 움직임 추적 방사선치료 시뮬레이션 기술개발 ▪ 움직임 추적 방사선치료 선량최적화 기술개발 ▪ 움직임 추적기술의 방사선 치료 임상적용 기술개발
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 움직임 추적 방사선치료 예측모델 시뮬레이션 조건 설정 ▪ 펜톰을 이용한 장기 움직임 추적 방사선치료기술 검증 기술개발 ▪ 움직임 추적 방사선치료 선량 정도관리 기술개발 ▪ 3 차원 선량측정 평가 기술개발 ▪ 4D PET/CT 움직임 데이터 획득 환경 최적화 기술 개발
‘11년도
▪ 움직임 추적 방사선치료 예측모델 시뮬레이션 기술 완성 ▪ 움직임 추적기술의 방사선치료 임상적용 기술개발 ▪ 움직임 추적 방사선치료 유용성 평가 ▪ 움직임 추적 방사선치료 실시간 선량측정 기술개발 ▪ 치료계획을 위한 4D PET/CT 영상 움직임 데이터 동기화
■ 특기사항

방사선기기 핵심기술 분야

방사선기기 핵심기술 분야
단위과제명	레이저유도 고속 중성자 발생 및 활용기술 개발		CODE	F-1
■ 최종목표 ▪ 레이저 유도 고속중성자 발생 효율 제고 및 피폭효과 분석기술 개발 ■ 단계별 연구목표
2단계 ('10 ～ ‘11 )
▪ 고속중성자 연속발생 시스템 구축 및 방사화/피폭효과 분석 기술 개발 - 레이저유도 중성자 이용 방사화 분석 - 중성자에 의한 결정소자의 피폭효과 분석
■ 2단계 연도별 연구내용 및 범위
‘10년도
▪ 고안정 연속동작 고속중성자 발생효율 제고 (동작 주기 : 10 Hz, 중성자발생량 : 107/sec, 연속동작 : > 600초) ▪ 고효율 중성자 시료조사장치 개발 ▪ 감마선 분광시스템 구축 ▪ 방사선 피폭 결정구조분석을 위한 고휘도 특성 X선원(Cu Kα) 발생 (선원크기 : < 25 μm, 광선속: > 1012/초) ▪ 시료분석용 소프트웨어 개발 및 기초 데이터 확보 (Monte-Carlo 모델링, 252Cf 선원, 시료 : TNT)
‘11년도
▪ 레이저 유도 중성자에 의한 물질의 이차방사선(즉발/지발 감마선) 검출 실증 ▪ 고속중성자 피폭 단일결정의 결정 변위 측정 실증 ▪ 시료분석용 소프트웨어 적용 및 개선 (시료 : HMX, TNT, 등)
■ 특기사항