1. 품목명	산업용 레이저 여기용 12W이상 레이저 다이오드
개념	◦산업용 레이저 (절단용접가공, 의료, 군수 등) 상용화를 위한 핵심 부품기술로서, 장시간 신뢰성을 확보한 상용 수준의 싱글에미터(Single Emitter) 개발을 목표로 함 ◦900 nm 파장 대역의 고출력 레이저 다이오드는 산업용 레이저의 여기 (펌핑)용으로 사용되는 핵심 부품기술로써 산업용 레이저 재료비의 절반을 차지하는 중요부품
지원범위	◦고출력(상용출력 >12W @ <100um aperture) 고신뢰성 Epi 설계 및 개발 ◦단면 미러의 열화방지 및 고품질 코팅기술개발 ◦고출력 레이저 다이오드 CoS (Chip on Submount) 개발 ◦CoS의 신뢰성 확보 ◦고출력 펌프 LD 모듈 적용 테스트 개발 (개발완료 시점) ※ 지원기간 : 5년 이내, 지원금액 : ‘15년 5억원 이내(총 50억원 이내)

2. 품목명	3kW 연속광 출력 광섬유 레이저 엔진
개념	◦가공분야의 절단 용접 등의 다양한 응용분야에 접목할 수 있는 연속광(CW) 출력의 광섬유레이저 엔진* 개발 ◦kW급 출력생성 및 상용화를 위한 광섬유레이저 엔진 및 파워구동용 전원공급기 통합 모듈개발 ◦국제공동연구를 통한 조속한 상용화 및 수입대체 가능성을 위한 국산 고출력 레이저 엔진 개발 * 엔진: 단독 운영 가능하기 위해 광학 및 출력모니터링 센서를 갖춘 레이저 모듈로서 다양한 기계 및 전자 장치에 접목될 경우 여러 용도로 활용 가능한 레이저핵심모듈
지원범위	◦고출력 3kW급 Yb광섬유 (1um 출력파장 영역) 레이저 안정화기술 개발 ◦각 포트입력 >1kW 펌프 광 결합기(컴바이너, 입력포트 3개 이상) 개발 ◦상용파장 생성을 위한 광섬유 kW급 공진기격자(FBG) 상용화 개발 ◦3kW 광섬유레이저 엔진 구동을 위한 전원공급기 통합개발 ※ 지원기간 : 4년 이내, 지원금액 : ‘15년 3.75억원 이내(총 30억원 이내)

3. 품목명	고출력 나노초이하 >mJ 펄스 레이저용 부품
개념	◦21세기 전략산업의 하나인 레이저기기 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 핵심부품 상용화 ◦상용 레이저 분야 중 첨단 분야기술인 펄스레이저의 반복률 및 펄스 파형 제어모듈 ◦나노초 이하 고출력 펄스를 제어하기 위한 스위칭 모듈 국산화 ◦고출력화 되고 있는 레이저 산업에서 가장 큰 걸림돌이 되고 있는 분야 중 레이저 획득 매질의 냉각모듈 통합 개발
지원범위	◦초고속 고출력 펄스제어가 가능한 변조기 및 관련 드라이버/컨트롤러 상용화 ◦전자파 간섭을 최소화할 수 있는 고출력 초고속 펄스 제어기술 상용화 (표준획득 및 인증포함) ◦ 다음 개발 모듈을 통합하여 레이저 부품 상용화 - 나노초 이하 100mJ/pulse 제어가 가능한 EOM(electro-optic modulator) 또는 AOM (acoustic modulator) 국산화 및 관련 드라이버/컨트롤러 상용화 - 안정적 고에너지 초고속 펄스용 레이저 획득 매질 냉각 모듈 개발 - 레이저 Quality Control 모듈 개발 ※ 지원기간: 3년 이내, 지원금액 : ‘15년 7억원 이내(총 21억원 이내)

4. 품목명	초미세가공용 40W급 펨토초 레이저 엔진개발
개념	◦현재 디스플레이, 반도체, 의료기기 산업에서 수요가 급증하고 있는 가공장비에 소스로 사용하고 있는 광원으로 서브마이크론의 초정밀, 초미세가공을 위한 수십 W급의 펨토초 레이저 광원 ◦해외에서 전량수입중인 산업용 펌토초 레이저 광원 국산 상용화
지원범위	◦고출력, 고반복률 펨토초 레이저 스위칭 모듈 개발 ◦고출력(40W 이상) 증폭기 모듈 설계 및 제작 기술 ◦레이저 안정화 기술 및 모듈 패키징 기술 * 상기 개발 모듈을 통합하여 장비나 시스템에 쉽게 적용할 수 있는 레이저 광원모듈 국산상용화 ※ 지원기간 : 5년 이내, 지원금액 : ‘15년 8억원 이내(총 50억원 이내)