<첨부>

환경융합신기술개발사업

수행과제 목록

2009년도 환경융합사업 지원과제 현황

1. 대분야 : 환경융합소재개발

□ 중분야(세부기술) : 나노기술 기반의 오염제어용 소재개발

연구과제명	연구내용
나노기술 기반의 오염제어용 필터소재 개발(통합형)	- 고효율 촉매 반응 유도 나노 촉매입자 코팅 필터소재 개발 - 항균, 항바이러스, 악취(VOCs) 동시 제거용 나노 복합 촉매 소재와 유기/무기 하이브리드 코팅제의 개발 및 최적화 기술 - 기능성 나노입자 또는 MEMS(Micro Electro-Mechanical Systems)를 이용한 분리막 표면분석 및 자가진단용 탐지기술 개발 - 유해가스 제거용 발색·발광 다공성 유기-무기 하이브리드 나노소재 개발
저온 열촉매 방식의 탈취용 컴팩트형 SiC 허니컴 필터개발	- 100~350℃의 온도에서 활성화가 가능한 열촉매 개발 - 열전도도가 금속 구리와 비슷한 세라믹 소재의 탄화규소(SiC)를 이용한 세라믹 허니컴을 개발 - 자체 통전성을 부여하여 자체발열 또는, 세라믹 PTC 열판을 이용한 컴팩트형 열촉매 능동분해 방식의 세라믹 필터 개발
자원순환기술로 폐수 슬러지에서 제조한 산화티탄 활용 SCR촉매 및 광촉매필터 개발	- 티탄염 슬러지의 건조, 소성, 탄화 등 최적 처리 조건 확립(산화티탄 분말의 SCR 촉매용으로 물성 조사, SCR 촉매 시편 및 허니컴 제조, SCR 촉매의 성능 평가(내구성 포함), SCR 촉매의 경제성 평가를 포함한 현장 적용 시험) - 균일한 산화티탄 제조가 가능한 소성로를 설계, 제작
탄화수소류 회수를 위한 고효율 장수명 나노기공 필터 및 흡탈착 공정 개발	- 저급 ACF의 표면처리-표면개질를 통한 나노기공 필터개발 - 1m²/cycle 생산 규모 표면처리-표면개질 반응기 개발 - 저비점 탄화수소류의 ACF 미세 기공 흡탈착 특성, 반복 재생실험을 통한 회수 효율 평가 - 저비점 탄화수소류 회수를 위한 1m³/D 처리 규모 filter /module 설계 ->유기용제 회수를 위한 상용화급 흡탈착 공정 설계

연구과제명	연구내용
환경 유해물질 맞춤 정화용 입상화 나노기공 구조체 개발(통합형)	- 다양한 나노기공물질 및 나노촉매물질을 합성기공형상 조절/표면특성 개질을 통한 대상오염물질 맞춤형 입상화된 나노기공 구제체 개발 - 개발된 입상화된 나노기공 구조체를 이용하여 Stack형태의 수처리 시스템 개발, 기존 수처리 공정(분리막의 전/후 처리공정, AOP공정의 후속공정)과 연계한 수처리 시스템 개발 - 덴드리틱 구조에 기반한 유해물질 분리용 나노 담체 합성 및 재생 기술 개발 - 유무기 하이브리드 나노 세공체 합성기술 및 촉매 제조 기술 개발
기공제어 구형고분자수지 및 구형활성탄소 개발	- 시판 페놀올리고머수지로부터 구형페놀수지 제조, 메조기공 구형활성탄소 개발 및 가스제거 성능실험(NH₃, NOx) - 관능기에 따른 흡착특성 분석, 구형페놀수지 pilot 생산 및 NH₃-NOx용 케미칼 필터 개발 - 공정별 케미칼 필터 개발, 구형폴리스티렌수지 개발

2. 대분야 : 환경자원순환 융합기술개발

□ 중분야(세부기술) : 유용자원 회수 융합기술 개발

연구과제명	연구내용
코발트 스크랩 및 슬러지로부터 폐수저감형 코발트 회수 및 나노구조체 제조 융합기술 개발(통합)	- 양극활물질로부터 저온 열처리를 통한 Al foil의 분리 제거 및 코발트 농축및 침출 공정 개발 - 초임계CO2를 이용한 물리적으로 처리된 양극활물질 및 CMB 폐촉매 파쇄산물로부터 유가금속의 추출경향 확인 및 추출조건 확립 및 코발트계 복합 다공성 나노구조체 제조 기술 - 화학공정 폐촉매로부터 귀금속 회수 및 촉매용 나노 분말 제조 기술 개발 - 재생 귀금속 기반 나노입자 제조를 위한 바이오 융합기술 개발 - 폐전지내의 백금족 희유금속 회수 및 활용 기술 개발
폐전기전자 발광부품의 희유금속 회수 및 LED용 형광체 재활용 기술	- 폐전기전자의 발광부품 분리 및 선별 기술 연구 - 희유금속의 용해수율 향상을 위한 전처리 및 용매추출 기술 연구 - 형광체 합성 기초기술 개발 - Y2O3:Eu 형광체로부터 Y/Eu 분리정제 기술 연구
굴 껍질 등 패각에서 회수한 탄산칼슘을 이용한 고기능성 나노 고분자 세라믹 코팅 기술 개발	- 고기능성 고분자 나노 세라믹 코팅제 조성물 최적화 - 굴껍질 등 패각의 전처리 기술 개발 - 고분자 나노 세라믹 코팅제의시제품에 대한 물성 평가 - 시제품의 수도시설에 대한 부식제어 성능 평가 - 고분자 나노 세라믹 코팅기술 개발, 열용사방법에 의한 코팅기술 개발, 스프레이방법에 의한 코팅기술 개발 - 고분자 나노 세라믹 코팅기술의 현장 적용성 평가

□ 중분야(세부기술) : 페바이오매스 에너지화 융합기술 개발

연구과제명	연구내용
나노기술기반 폐글리세롤 및 폐페릭산/숙신산 활용 고부가가치 바이오 화합물 제조 촉매 및 공정개발(통합)	- 폐글리세롤의 부가가치가 높은 화학물질로의 전환을 위한 핵심 촉매계 및 담체 선정, 불균일상 촉매 제조 탈수화/수소화 특성 조절을 통한 성능 향상 연구 - 나노구조의 글리세롤 전환반응용 촉매 제조, 물리화학적 특성 변화 따른 성능 변화 연구 - NT기반 촉매공정에 의한 폐바이오매스의 저탄소형 고급 연료화 전환기술 개발 - 폐식용유로부터 초임계·촉매 융합공정을 이용한 차세대 바이오디젤 생산기술 개발
균주개량을 통한 폐글리세롤로부터 프로판디올의 제조와 scal-up 공정기술 개발	- 대사공학 기술을 응용하여 기 확보된 기반 균주의 개량 - 1,3-프로판디올 생산 대사경로 조효소 공급 대사 촉진 산업 균주의 최적 발효 공정 개발 - 저가 산업배지를 활용한 고농도 유가식 배양
폐식물성오일 기반 바이오 탄성체의 제조기술 개발	- 식물성 오일 단량체와 결함/중합 기술을 통한 바이오 탄성소재 제조기술 개발, 물성향상을 위한 탄성소재의 가교기술 개발 - 폐 식물성오일 기반 공중합체(연가소성 탄성체) 제조 기술 개발, 열가소성플라스틱 올레핀과의 블렌딩 기술 확보, 동적가황(dynamic vulcanization) 기술 확보 - 부품으로 응용 가능한 물성 보유 바이오 탄성체 제조