[첨부 1] 품목별 개념 및 범위

□ 주력 및 신산업

분야명	섬유스트림

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	코팅가공을 통한 초경량 신축성/방풍 아웃도어 의류 제품	o 개념 - 세섬, 경량소재를 이용한 니트 원단과 박막코팅 기술을 이용한 경량·보온·신축성 아웃도어 의류제품 개발 o 지원범위 - 세섬·경량·신축성 니트원단 개발 - 신축성 박막코팅 및 라미네이팅 기술 - 경량·보온·신축성 아웃도어 의류제품	2년 이내	10억원/년 이내
2	단섬유 제어기술을 이용한 천연 감성 의류제품	o 개념 - 천연 복합소재 및 단섬유 제어기술을 이용한 천연섬유 고유 감성이 극대화된 원단 및 기능성 의류제품 개발 o 지원범위 - 천연감성 패턴부여를 위한 천연 랜덤구조 방적사 및 원단개발(길이별 스테이플 섬유 분리기술, 단섬유 제어기술 등) - 기능성이 부여된 천연 복합소재 중심 고감성 의류제품	2년 이내	10억원/년 이내
3	인체친화형 소재를 이용한 위생용 생활제품	o 개념 - 친환경·생분해 소재를 이용한 위생용 생활제품개발 o 지원범위 - 세리신 리사이클 기술개발 및 세리신이 가공처리 된 인체친화적 섬유제품 개발(바이오 부직포, 고기능성 스킨케어 섬유제품 등) - 친환경 생분해 기능의 위생용품, 클리너, 부직포 등	2년 이내	10억원/년 이내
4	섬유기반 센서를 이용한 스마트 섬유제품	o 개념 - 외부의 압력 또는 위해환경요소 등을 감지, 모니터링 할 수 있는 스마트 섬유제품 개발 o 지원범위 - 섬유(또는 광섬유)기반 압력감지 센서, 압력 모니터링 장치 및 모듈개발과 이를 이용한 융복합 섬유제품(침대, 병원용 시트 등) - 섬유기반의 위해환경요소 감지센서 제조기술 개발과 이를 이용한 스마트 융복합 제품(특수 유해환경 종사자 등에 적용 가능한보호복, 작업복 등)	2년 이내	10억원/년 이내
5	친환경 복합 소재·구조를 활용한 자동차 부품	o 개념 - 친환경 복합소재·구조를 활용한 경량, 고감성 자동차용 내외장 부품 개발 o 지원범위 - 소음에 대한 효과적 흡차음 성능을 보유한 경량성 복합소재, 복합구조체 개발(폴리우레탄 및 사출소재 대체) - 고감성 발현 소재기술 및 친환경(무용제, 수용성) 코팅 기술을 활용한 자동차용 내장소재 개발 - 일광견뢰도 및 오염 방지가 우수한 실내 내장재 부품 개발 등	2년 이내	10억원/년 이내
6	청량감이 우수한 냉감 의류 제품	o 개념 - 청량감이 높은 냉감성능 발현의 원사, 원단, 염색·가공기술개발 및 이를 이용한 고부가가치 냉감 의류제품 개발 o 지원범위 - 냉감성능 발현 원사, 원단, 염색·가공기술 및 의류제품	2년 이내	10억원/년 이내
7	산업용 고효율 다층필터 개발	o 개념 - 다종의 대상물 제거, 선택적 여과 및 고점도·고슬러리 여과가 가능한 산업용 고효율 필터 개발 o 지원범위 - 수분제거 능력이 99% 이상인 산업용/공정용 다층 유수분리 필터 모듈 개발 및 고밀도 섬유여과재 형성기술·설비 개발 - 필터용 원사의 제직성 향상 및 해사성이 우수한 고강력/저신도 가연사 개발 - 역세척이 용이한 구조의 시제품 여과시스템 개발 - 여과성능 및 여과시스템 최적화를 위한 성능평가 및 가시화장치 개발 등	2년 이내	10억원/년 이내
8	재생섬유 복합 직편물을 이용한 Formal Wear 제품	o 개념 - 세데니어 스트레치 재생섬유(regeneration)/폴리에스터 복합사 개발과 심색가공 개발을 통해 세탁견뢰도와 동색성이 뛰어난 복합섬유 직·편물 및 Formal Wear 개발 o 지원범위 - 세 데니어의 재생섬유/폴리에스터 스트레치 복합사 개발 및 복합직편물 개발 - 복합직편물의 심색가공기술 개발 및 동색성과 세탁견뢰도 향상 기술개발 - Formal Wear, Semi Formal Wear 등 의류제품	2년 이내	10억원/년 이내
9	재생/Silk 섬유 대체 복합 합성섬유 의류제품	o 개념 - 피브릴감이 우수한 천연 내추럴 감성의 재생/Silk섬유 대체 합성섬유 제품 개발 o 지원범위 - 복합방사, 사가공, 후가공 등을 통해 피브릴 효과를 나타내는 내추럴라이크 의류제품 개발 - Formal 및 Casual 의류제품	2년 이내	10억원/년 이내
10	고해상도(Full-HD급) LCD 패널 제조용 고밀도 러빙포 제품	o 개념 - 고해상도(Full-HD급) LCD 패널 제조용 고밀도 (60,000ea/cm2 이상) 러빙포 개발 o 지원범위 - 러빙밀도가 높고 복원력이 우수하며 정전기 발생이 낮고 배향 규제력이 뛰어난 세섬 고밀도 파일직물 개발 - 고해상도 패널에 적용이 가능한 고밀도 러빙포 개발 및 패널 제조용 Low-ESD 발현 가공제 및 가공기술 개발	2년 이내	10억원/년 이내
11	내열/내화학성 섬유제품 개발	o 개념 - 내열/내화학성과 내구성이 뛰어난 필터 및 산업자재(브러쉬, 롤러) 부품 개발 o 지원범위 - 고내구성 필터소재 개발을 위한 내열/내화학성 PCT(Poly 1,4-cyclohexylene dimethylene terephthalate) 등의 원사 및 단섬유화 섬유기술 - 제품화를 위한 후가공 및 완제품 기술 개발	2년 이내	10억원/년 이내
12	동계 스포츠용 프리미엄급 의류 제품	o 개념 - 동계스포츠 종목에서의 경기력 향상과 운동능력 극대화를 위한 섬유소재, 패턴 및 봉제기술 개발과 이를 이용한 선수용 프리미엄급 동계 스포츠 의류제품 개발 * 종목별 선수에게 최적화된 설계 및 운동능력 개선 평가 o 지원범위 - 기능성 부여를 위한 중공·고신축 소재개발 - 공기저항 및 마찰 최소화를 위한 가공기술 개발 - 3차원 인체정보를 반영한 의복설계 및 봉제기술 개발 - 동계스포츠 의류제품 개발 및 성능평가 등	3년 이내	10억원/년 이내

분야명	패션스트림

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	액티브 시니어용 패션제품	o 개념 - 성인과 차별화된 체형반영의 다양한 디자인과 아이템 개발로 사회·문화 활동을 지향하는 액티브 시니어 세대를 위한 패션제품 개발 * 액티브 시니어는 베이비부머 세대로 이 세대의 니즈인 체형변화를 반영하여 젊은 시절의 외모를 유지하려는 미적욕구를 만족시켜주는 한편 다양한 사회·문화 활동에 적합한 목적형 패션제품 개발 o 지원범위 - 체형변화 특징을 반영한 디자인, 패턴 및 사이즈 시스템을 활용한 패션제품 - 액티브 시니어의 감성과 패션 트렌드를 접목한 디자인 전개의 패션제품	1년 이내	3억원/년 이내
2	12～17세 청소년 캐포츠 패션제품	o 개념 - 교복 착용시를 제외한 청소년의 라이프스타일에 적합한 실용적이면서 기능적인 패션제품 개발 - 청소년에게 가장 중요한 개념인 체형과 감성을 반영한 패션제품 개발 o 지원범위 - 청소년의 신체적 특성과 성장발달을 고려한 패턴, 아이템, 디자인, 기능성 봉제방법 개발 및 이를 적용한 평상복, 레저웨어 제품 - 청소년의 집단 동조성향과 더불어 독특한 또래 감성문화에 대한 이해와 반영이 이루어진 패션제품 - 남녀 청소년의 감성 변화와 패션 의식에 대한 분석을 통한 패션의복 롤 모델 분석	1년 이내	3억원/년 이내
3	쿨비즈 웜비즈 패션제품	o 개념 - (쿨비즈) 에너지 절약을 위해 땀 배출을 용이하게 하고 냉감을 느낄 수 있는 다양한 하계절용 비즈니스 아이템 개발 - (웜비즈) 보온·쾌적의 기능성과 심미성이 부합된 가볍고 따뜻한 패션제품 개발 o 지원범위 - (쿨비즈) 기존 비즈니스 아이템에서 변화하여 새로운 아이템의 개발, 디자인의 변형, 체형적 특징반영, 냉감을 높일 수 있는 소재적용과 합리적인 가격을 제시 할 수 있는 비즈니스 패션제품 - (웜비즈) 겨울철 보온성과 쾌적성을 높일 수 있는 공공 근로자를 위한 유니폼, 실내·외 근무복 등에 적용 가능한 패션제품	1년 이내	3억원/년 이내
4	안전성이 우수한 엑티브 스포츠 패션제품	o 개념 - 안전성 확보를 위한 인간공학적 바디맵핑 패턴설계, 특수 봉제기술 등을 바탕으로 활동성, 디자인성이 우수한 액티브 스포츠 패션제품 개발 o 지원범위 - 스포츠 활동 중 안전성을 확보하기 위한 인체공학적 바디맵핑 패턴개발 - 패션성을 접목시킨 트랜디한 디자인의 액티브 스포츠 패션제품(아웃도어용 의류, 사이클 웨어, 스키/스노우보드/인라인/스케이트복 등) * 관련 원단 및 용품(헬멧, 보호장비 등)개발은 제외	1년 이내	3억원/년 이내
5	수출지향형 리조트 및 해양 스포츠 패션제품	o 개념 - 세계 유명 휴양지 패션마켓 진출을 목적으로 디자인성, 활동성, 휴대성, 실용성을 겸비한 고품격 클래식 라인의 리조트 및 해양 스포츠 패션제품 개발 o 지원범위 - (리조트 패션제품) 한여름이나 한겨울을 피해 여행하는 이들을 위한 낭만적인 분위기의 의류로 휴향지에서는 물론이고 감각 있는 비즈니스 웨어 및 일상복으로도 활용한 가능한 고품격 클래식 라인의 패션제품 - (해양 스포츠 패션제품) 휴향지에서 착용하는 패셔너블한 디자인의 수영복 등 * 관련 원단개발, 단순 바캉스/비치웨어, 기능성 중심의 수영복, 잠수복 개발은 제외	1년 이내	3억원/년 이내
6	연령대별 특성을 고려한 이너웨어	o 개념 - 각 연령대의 소비욕구, 체형 및 활동성을 고려하여 소재, 패턴 디자인을 적용한 이너웨어 제품 개발 o 지원범위 - 친환경 소재 사용 및 기능성 부여의 파운데이션 대체용 이너웨어 - 중장년층의 신체적 특성과 연령대에 적합한 착용감과 피팅감을 향상시킨 이너웨어 제품 - 주니어의 체형변화를 커버할 수 있는 패턴설계와 가공기술이 접목된 파운데이션류 - 영유아의 생활패턴과 동작 적합성을 고려한 내의류 및 실내복	1년 이내	3억원/년 이내
7	인체공학적 멀티 기능의 패션잡화	o 개념 - 비즈니스, 여행 용도의 핸드폰, 노트북, 필기도구 등 수납이 용이한 인체공학적 디자인의 다기능, 다목적 패션잡화 개발 o 지원범위 - 인체공학적 디자인이 접목되어 수납 및 착용이 편리한 비즈니스 가방, 여행용 가방 등의 패션잡화 - 기능성뿐만 아니라 다목적성, 디자인성을 두루 갖춘 고부가가치의 패션잡화 * 기능성 중심의 스포츠 레저용 가방(등산용 배낭 등), 관련 원단 및 액세서리 개발은 제외	1년 이내	3억원/년 이내

분야명	성숙산업고도화

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	한국 전통공예 기법을 적용한 고급 필기구 개발	o 개념 - 한국 전통공예의 디자인, 기법, 소재 등을 적용한 한국형 필기구 개발 * 고부가가치, 고품질의 필기구(만년필, 볼펜 등) 개발 o 지원범위 - 최상위 필기성능(필기감, 필선, 서류보존성, 내구성 등) 발현을 위한 핵심 부품의 국산화 및 제조공정 개발 - 전통 공예 기법이 적용된 고급 필기구 제품 개발	2년 이내	3억원/년 이내
2	기능성 소재를 활용한 고품격 블라인드 및/또는 롤 스크린 제품 개발	o 개념 - 닥섬유 또는 기능성 폴리에스터 섬유를 이용한 고기능성 블라인드 및/또는 롤 스크린 제품 개발 o 지원범위 - 닥섬유 또는 기능성 폴리에스터 섬유를 이용한 다기능 및 심미성의 고급 블라인드 및/또는 롤 스크린 제품 개발	2년 이내	3억원/년 이내
3	욕실용 층상배관 부품 및 시스템 개발	o 개념 - 욕실 오/배수로 인한 층간소음 및 악취발생 저감이 가능하고 시공, 보수, 관리가 용이한 UBR(Unit Bath Room)용 층상배관 구조 개발 o 지원범위 - 국내 실정에 적합한 UBR용 층상배관 부품(오/배수트랩 등) 및 시스템 개발 - 배수성능 및 층간소음 품질인증 획득	2년 이내	3억원/년 이내
4	학령기 어린이용 근시 완화 기능성 안경 렌즈 개발	o 개념 - 학령기 어린이(3세-10세)의 근시 진행을 억제시키는 근시 완화용 기능성 안경 렌즈의 설계, 몰드 및 렌즈 개발 o 지원범위 - 근시 진행 억제를 위한 누진 다초점 렌즈 또는 멀티 포컬 렌즈(Progressive additional lens or mulifocal lens)의 설계, 몰드 및 렌즈 개발 - 개발제품 관련 인증 획득	2년 이내	3억원/년 이내
5	난연 폴리테스터 섬유를 이용한 보급형 가발 제품 개발	o 개념 - 다양한 단면의 태섬도급 난연 폴리에스터 섬유를 활용한 보급형 가발제품 개발 o 지원범위 - 태섬도 난연 폴리에스터 섬유 사염기술 및 기능성 가공기술 개발 - 자동화 생산시스템을 이용한 가발 제조기술 개발	1년 이내	3억원/년 이내
6	장식용 가죽 시트 및 이를 응용한 가구 개발	o 개념 - 가구 혹은 실내 인테리어 장식이 가능한 박막 시트형 가죽 및 이를 활용한 가구 제품 개발 o 지원범위 - 천연가죽 박막 시트 개발, 기능성 부여, 디자인 개발을 통한 가구 제품 개발	1년 이내	3억원/년 이내
7	고기능성 소재를 응용한 인체친화형 다기능성 섬유 침장 제품 개발	o 개념 - 고기능성 섬유소재* 단독 혹은 타 소재와의 복합화를 통해 다기능이** 부여된 인체친화적 침장 제품 개발 * 고기능성 섬유소재 : UHMW-PE, 세섬도 난연사, 복합기능사 등 ** 다기능 : 난연성, 쾌적성(쿨링, 흡습속건, 항균, 소취 등), 편의성(경량성, 세탁편의성 등), 내구성(내마모성, 내필링성 등) 등 o 지원범위 - 고기능성 섬유소재에 인체친화적 기능성이 부여된 침장 제품 개발	1년 이내	3억원/년 이내
8	품질이 향상된 천연 사파이어 개발	o 개념 - 환경 친화적인 공정을 통해 천연 사파이어의 색상, 투명도, 균열도 등이 개선된 고품질 사파이어 개발 o 지원범위 - 납, 베릴륨 등 유해원소를 사용하지 않는 친환경 공정기술 개발 - 색상, 투명도, 균열도 등이 개선된 고품질 사파이어 개발	1년 이내	3억원/년 이내

분야명	개인용이동수단

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	보호자 탑승이 가능한 스마트 전동 유모차	o 개념/정의 - 전동식 구동장치의 설치 및 보호자 탑승이 가능하고, 편의를 위한 각종 정보의 제공이 가능한 신개념의 스마트 전동 유모차 - 단순하고 손쉬운 운전시스템 및 주행 상태 알림시스템을 이용하여 누구든지 사용이 가능 - 유모차에 보호자의 탑승이 가능하여 이동수단의 역할도 수행 - 스마트 기기를 이용하여 보호자에게 편의와 첨단 안전기능을 제공 o 지원범위 - 프레임/차체/조향 부품 - 전동구동 및 제어기술 - 완성제품의 통합설계 및 제조기술	2년 이내	12억원/년 이내
2	ICT 기능 탑재 스마트 전기스쿠터	o 개념/정의 - 기존 스쿠터와 차별화된 새로운 구성 디자인과 사용자 편의를 위한 정보기능을 제공하는 신개념의 고효율 1인승 스마트 스쿠터 - 형태적으로 다기능 및 컴팩트한 형태로 보관, 충전 등이 자유로움. - WiFi, MP3, Smart-phone 등과 연계한 ICT 기능 탑재 - 일반 스쿠터와 차별화된 형태로 소비자의 다양한 구매 요구에 부응하는 다양한 수납공간의 확보 가능. o 지원범위 - 프레임/차체/조향 부품 디자인 및 ICT 기능 탑재 - 전동구동 및 제어기술 - 완성제품의 통합설계 및 제조기술	2년 이내	6억원/년 이내

분야명	청정생산기반

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	국제해사기구(IMO) 규제 대응 오염물질 배출저감 시스템	ㅇ 개념/정의 - 국제해사기구(IMO) 규정을 만족하는 해양대기 오염물질 배출 저감을 위한 선박용 VOC회수 처리 및 SOx/NOx 저감 기술 o 지원범위 - 국제해사기구 규정에 적합한 선박용 VOC 회수/처리 장치 개발 - 대기오염물질 배출규제 대응 중소형 선박용 배기후처리 모듈 개발 - 선박용 SOx/NOx 동시처리기술 개발 - 컴팩트 모듈 방식의 선박용 고효율 습식 스크러버 시스템 개발	3년 이내	5억원/년 이내
2	고감성 고효율 자동차 내외장 표면처리시스템	ㅇ 개념/정의 - 자동차 표면 미세구조 정밀제어가 가능한 도료, 코팅 및 유니소재 등의 개발을 통해 내후성, 내구성, 에너지절감을 제고할 수 있는 기술 o 지원범위 - Cool Car용 태양열 차단 고반사 스킨소재 및 도료 적용기술 - 무소결 상온경화 pre-ceramic polymer 유니소재 - 친환경 저온경화형 자동차 유니도장 공정기술 - 건식코팅 기술을 이용한 고광택 반투명 금속질감의 자동차 외장 부품 - Polymer/steel 복합소재 적용 고감성 에너지 절감형 제진재 - Primer-less 박막증착을 이용한 친환경 고감성 자동차 내외장재 표면처리 기술 개발	3년 이내	5억원/년 이내
3	에너지 절감형 수송기기 경량화 부품	ㅇ 개념/정의 - 플라스틱 대체 소재, 저탄소형 연료튜브, 경량알루미늄 적용 등 수송기기의 경량화를 위한 소재 및 부품개발 기술 o 지원범위 - 진공 Hot-press 성형된 경량 철도차량 내장부품 개발 - 나노복합체 응용 연료튜브 개발 - 소형화 가능한 무용접 배플삽입형 자동차 에어컨용 사이런스 개발 - 자동차 경량화를 위한 바이오플라스틱 실용화를 위한 기술 - 경량알루미늄·마그네슘·세라믹 등 차량 경량화 소재 개발	3년 이내	5억원/년 이내
4	자연모사형 친환경 도료 및 접착제품	ㅇ 개념/정의 - 접착제, 스마트 도료 등 자연의 물질 및 현상을 응용한 친환경 제품 및 소재 개발 o 지원범위 - 천연소재를 활용한 친환경 접착제 개발 - 자가복구 원리에 의한 자극응답형 스마트 친환경 도료 - 게코(Gecho)도마뱀의 미세섬모구조를 모사한 청정 건식 접착시스템 개발	3년 이내	5억원/년 이내
5	고효율 친환경 용접접합 시스템	ㅇ 개념/정의 - 부품 및 소재접합을 위한 용융 에너지 및 후처리 공정을 생략하거나 대폭 축소할 수 있는 환경친화형 접합공정 및 부품 개발 o 지원범위 - 마찰교반접합 기술을 이용한 차체 경량화 기술 / 친환경 용접접합 기술을 활용한 PCB Pallets 제조기술 - 마찰교반용접을 이용한 핵심 경량부품 제조기술 - Flux Free 브레이징 공법을 이용한 알루미늄계 열교환기 - 마이크로패턴 플라스틱 초음파 용착 시스템	3년 이내	5억원/년 이내
6	태양전지 모듈 재자원화 시스템	ㅇ 개념/정의 - 공정 또는 필드 설치 후 고장 난 태양전지 모듈을 분해할 수 있는 기술을 개발하고 유해물질(Pb) 회수 및 구성 소재를 재활용하는 기술 o 지원범위 - 결정질 태양전지 모듈을 열 및 화학적 방법으로 분해 기술 ·유리(glass) 분리, 접착제 제거, Pb 도금 및 구리선 제거 - 분리된 실리콘, 유리, 구리의 고부가 재활용 기술 - 실리콘 스크랩을 이용한 용액기반 실리콘 제품 개발	3년 이내	5억원/년 이내
7	신재생에너지 통합관리 서비스시스템	ㅇ 개념/정의 - 신재생에너지 보급 확대 및 효율향상, 설비의 전과정에 걸친 환경영향 최소화를 위해 태양광 등 신재생 발전설비에 대한 데이터 분석 및 원격 운영관리체계를 개발하여 통합운영·관리하는 새로운 제품서비스화 사업 o 지원범위 - 신재생에너지 통합관리서비스 사업 ·신재생에너지 설비 설치 및 관리의 제품서비스화 사업모델 개발 ·에너지설비 운영데이터의 체계적인 분석 및 모니터링 시스템 개발 ·전력 및 REC(신재생에너지 인증서) 판매 수익 극대화를 위한 각 발전시설 별 운전패턴 최적분석 시스템 개발 ·신재생에너지설비의 전과정적인 환경영향 분석시스템 개발	3년 이내	5억원/년 이내
8	할로겐계 난연제 대체소재	ㅇ 개념/정의 - 브롬계(PBB, PBDEs) 난연제와 동일한 난연 특성과 가격을 지닌 비할로겐 환경 친화형 난연제, 난연 수지 composite, 난연 플라스틱 및 난연 섬유 내장재 개발 o 지원범위 - 브롬계 난연제 대체 환경친화형 플라스틱 첨가형 난연제 개발 - 친환경성 및 고난연성을 갖는 나노복합 연속가교 발포 단열제품 - 폴리에스터 필라멘트용 고융점 첨가형 비할로겐계 난연제 - 내가수분해성이 향상된 자동차시트용 유성타입 난연제	3년 이내	5억원/년 이내
9	고기능성 청정 표면처리시스템	ㅇ 개념/정의 - 배관 등 피도장 개체에 대한 내열, 부식억제 및 도장을 통한 내구성·내환경성 기술과 친환경 PCB 표면처리 등 유해물질 사용 대체 표면처리 기술 o 지원범위 - 음극방식에 의한 배관 내부의 부식 방지기술 - 고농도 세라믹을 활용한 부식 및 스케일 방지제 - 고기능성 친환경 웨이퍼 도금 장비 - Cr 도금 대체 유해물질 저감형 친환경 티타늄합금 복합도금액 개발 - 플라즈마 코팅 공정을 이용한 친환경 PCB 표면처리	3년 이내	5억원/년 이내

분야명	로봇응용

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	대규모 로봇 공연 어트랙션 제작을 위한 캐릭터로봇 및 로봇 공연 통합 운영 기술 개발	ㅇ 개념/정의 - 대규모 로봇 공연 어트랙션 제작을 위한 캐릭터로봇과 무대장치 및 콘텐츠를 개발하고 로봇공연 사업화를 위한 글로벌 비즈니스 모델 발굴 o 지원범위 - 다양하게 변형 가능한 대형 캐릭터로봇 개발 - 재활용 및 이동 편의성이 최적화된 Module Type 무대장치 개발 - 로봇 공연 어트랙션을 위한 콘텐츠 제작 - 로봇 공연을 위한 통합 운영 시스템 개발 - 로봇 공연 어트랙션 사업화를 위한 글로벌 비즈니스 모델 발굴	3년 이내	5억원/년 이내
2	다양한 네트워크를 지원하는 로봇용 스마트 액추에이터 개발	ㅇ 개념/정의 - 네트워크 제어기, 센서, 액추에이터가 일체형으로 구성된 제조업로봇 및 서비스로봇에 적합한 전동식 또는 유압식 액추에이터의 모듈화 개발 o 지원범위 - 스마트 액추에이터 내장을 위한 다양한 네트워크 지원 기술, 소형 제어기 및 드라이브 기술 개발 - 컴팩트한 스마트 액추에이터 모듈 개발 - 경제성있는 액추에이터 생산을 위한 제작기술 개발 - 시스템 적용 기술 개발	3년 이내	5억원/년 이내

분야명	바이오응용

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	고위험성 암 조기 진단을 위한 고감도 다중마커 진단 키트	ㅇ 개념/정의 - 혈액(혈청)에 존재하는 다중 바이오마커들(단백질, 유전자 혹은 당 등)을 높은 순도로 추출하고 이들에 대한 분석을 통해 난소암, 폐암, 췌장암 등 고위험성 암을 조기에 진단하는 키트 . 단일 바이오마커 검출만으로는 암을 조기에 정확하게 진단을 할 수 없다는 사실이 공유되고 있는 상황으로, 암 특이성을 정확하게 진단하기 위해서는 다양한 바이오 마커를 동시에 확인할 수 있는 방법이 필요 . 고위험성 암은 난소암, 폐암, 췌장암 등으로 조기에 발견이 어려울 뿐 아니라 치료 후에도 예후가 나빠 사망률이 높은 암을 의미함 o 지원범위 - 고감도 다중 진단방법 확립 - 진단방법의 사업화를 위한 진단 키트화 - 진단 키트 상용화를 위한 임상연구 - 기술개발기간 : 3년 - 총연구비(정부지원금) : 15억원 이내	3년 이내	5억원/년 이내
2	줄기세포 장기보존용 (운반/냉동/해동) 바이오 키트	ㅇ 개념/정의 - 줄기세포 분리, 저장, 운반 등 줄기세포 치료제 전 공정에 걸쳐 줄기세포를 장기 보존하는 기술 - 줄기세포치료제 개발시 적정량 이상의 줄기세포 증식을 위해서는 6∼8주의 기간이 소요되며, 개발 과정 중 냉동 보관 및 해동 과정이 필수적임 . 증식된 줄기세포(1∼2 x 109개)는 냉동 보존 후 해동 과정에서 10∼30%의 세포가 사멸 되며, 이는 치료 효율 및 생산성 저하의 원임임 - 줄기세포는 해동 후 생존기간이 짧아 반드시 냉장 저장하여 운송하여야 하므로, 운송 과정에서도 저장 용기가 바람직하지 않을 경우 원하지 않는 손실을 유발할 수 있음 o 지원범위 - 줄기세포 개발, 저장(냉동 및 해동) 혹은 운송과정 중 줄기세포의 장기보존을 향상 시킬 수 있는 바이오 키트 개발 - 기술개발기간 : 3년 - 총연구비(정부지원금) : 15억원 이내	3년 이내	5억원/년 이내

분야명	요소부품첨단화

순번	품목명	개념 및 범위	지원 기간	지원금액
1	진공성형을 이용한 고감성 자동차부품 금형 성형시스템	ㅇ 개념/정의 - 우수한 질감의 고감성 패턴 등을 실현하기 위한 금형 성형기술 - 대기압-진공성형이나 통기성 금형기술을 적용하여 기존 공정 대비 다양한 표면특성을 가지는 소재의 성형을 가능하게 함으로써 고감성 제품개발을 통한 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 기술 o 지원범위 - 대기압-진공 금형성형 기술개발 - 통기성 금형 적용 진공성형기술 개발 * 저신율 소재 적용을 위한 공정개발 포함	3년 이내	5억원/년 이내
2	전신재(wrought alloy) 부품대체를 위한 다이캐스팅용 합금 및 공정	ㅇ 개념/정의 - 기존의 압출, 단조 등의 공정으로 생산하던 전신재 부품을 제조 원가 및 후공정 비용을 혁신적으로 낮출 수 있는 다이캐스팅 주조공법으로 제조하는 새로운 공정기술 o 지원범위 - 전신재 대체가 가능한 고신뢰성 다이캐스팅용 합금 및 공정 기술 개발(고진공, Semi-solid 포함) * 적용분야: 평판 TV용 프레임 및 베이스, 전기전자 재료, 자동차 구조재 및 내장재 등	3년 이내	5억원/년 이내

□ 정보통신산업

분야명	IT유망산업기술

순번	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	수출주도형 유럽형 LED가로등	o 개념 - 전문경쟁력 있는 국내 강소형 중소기업들이 기능별 콘소시엄을 구성하여 유럽산대비 적절한 가격대, 중국산 대비 성능이 우수한 품질로 관련 현지 인증이 적용된 유럽(해외) 수출 목표의 세계시장 경쟁력을 갖춘 유럽형 LED 가로등을 개발 o 지원범위 - LED 가로등용 광원 효율 과 신뢰성 향상 및 전원부 발열 최소화 기술, LED 가로등용 구동 드라이버 및 조명 네트워크 제어 기술 - 상기내용이 적용된 디자인을 포함한 제품 개발 - 수출대상국에서 요구하는 해외규격 및 인증을 위한 시험․등록․컨설팅 등	2년 이내	6억원/년 이내
2	초고속 유선통신용 CMOS 트랜시버 IC	o 개념 - 클라우드 컴퓨팅, 고용량 비디오 데이터 전송 등 유선통신 서비스 품질 향상을 위해 다양한 어플리케이션에 활용될 수 있는 저전력 초고속 인터페이스 칩 o 지원범위 - 초고속 멀티미디어 데이터 송수신을 위한 유선 전송 CMOS 트랜시버 IC - 초고속 유선통신의 다양한 국제 표준 인터페이스를 지원하는 저전력 (4mW/Gbps 이하), 광대역 (채널 당 20Gbps 이상) CMOS 트랜시버 IC	2년 이내	6억원/년 이내
3	시스템반도체를 위한 차세대 프로브카드	o 개념 - 반도체 칩과 테스트 장비를 연결하여 반도체의 전기적 특성을 검사하는 부품으로, 기존 프로브 핀은 Cantilever(Needle), Vertical(Cobra) 형으로 되어 있으나 최근 급속히 확대되는 Advanced SoC 및 TSV시장에서 요구하는 Fine Pitch (100μm 이하)로 변화하는 추세 o 지원범위 - Fine Pitch 구현가능한 시스템반도체용 프로브카드로써 재료 및 공정 기술 개발	2년 이내	6억원/년 이내
4	HEVC(high-efficiency video coding) 기반의 방송 장비 개발	o 개념 - 차세대 코덱기술인 HEVC를 적용하여 디지털 카메라를 통해 입력되는 방송영상을 저장, 변환, 편집, 송출하는 디지털 4K UHD 방송용 장비를 개발 o 지원범위 - 디지털 카메라를 통해 입력되는 방송영상에 대해 HEVC기반의 코덱기술이 적용된 인제스터/인코더, Storage, Transcoder, NLE, Mixer, DVR, 중계기, VOD 서버 등 개발	2년 이내	6억원/년 이내
5	고품질 음향 장비를 위한 사운드 처리 부품 및 장비	o 개념 - 방송 제작 및 LIVE STAGE 혹은 정보가전에서 사용 가능한 고품질의 사운드 시스템에서 활용할 수 있는 오디오 DSP 모듈이나 시스템, 스피커 유니트 혹은 각 모듈 및 유니트를 이용하여 구성하는 오디오 장비 o 지원범위 - 음향 최적화를 위한 DSP 기반의 시스템 이나 부품 - 출력이 증강된 경향화된 PA용 스피커 유니트 부품	2년 이내	6억원/년 이내
6	스마트 미디어 서비스를 위한 멀티미디어 기기 무선전송 부품 및 기기	o 개념 - 댁내 무선 홈네트워킹 기술을 융합하여 컨텐츠 공유, N스크린 서비스등 다양한 스마트 미디어 서비스를 사용자에게 편리하게 제공하기 위하여 스마트 기기간의 데이터 및 HD급 미디어 전송을 위한 무선전송 부품 및 기기 o 지원범위 - IEEE 802.11ac, Transferjet, WiFi Display 등 근접 무선전송기술을 이용한 무선 전송 부품 - HD급 미디어 스트리밍 기술 및 트랜스 코딩 기술 등을 활용한 기기	2년 이내	6억원/년 이내
7	LTE 단말 응용 제품 및 운용·유지 보수용 휴대형 계측기기	o 개념 - 무선통신 서비스 품질 향상과 다양한 사업 모델 확대를 위해 이동통신 사업자와 가입자가 저가로 활용할 수 있는 LTE 단말 응용 기술을 활용한 소형 시스템 및 모듈 - 매크로셀, 피코셀, 펨토셀 기지국 및 RF/Optic/ Microwave 중계기 등 이동 및 무선통신기기의 운용 및 유지보수 편리성을 제공하는 소형?경량 휴대 계측장비 o 지원범위 - LTE FDD/TDD, LTE-Adv 단일 표준 규격 또는 다중 표준 규격(Multi RAT)을 지원하는 단말 기술을 응용한 제품(LTE 공동 모바일 라우터(Public Mobile Router), LTE 기반 M2M 서비스 및 실내 위치기반 서비스 응용 플랫폼 및 모듈 등) - 매크로셀, 피코셀, 펨토셀 기지국 및 중계기의 신호 품질 등을 측정·관리 할 수 있는 LTE용 신호발생기, LTE용 신호 분석기, LTE DM 등 휴대형 계측기	2년 이내	6억원/년 이내
8	선박 및 해상용 디지털 무선 통신 기기	o 개념 - 선박 내, 선박 간 디지털 무선 해상 통신 시스템 및 통신 단말기기 - 선박 내 통신 망과 외부와의 통신을 위한 디지털 무선 해상 통신 시스템 - 선박 운항시 인명 안전 및 안정적인 항해 등을 위한 디지털 무선 선박·해상 통신용기기 o 지원범위 - 대형 선박내 디지털 무선 통신기기 및 통신 시스템 - 연근해 디지털 무선 해상 통신기기 - 선박용 디지털 무선 위성 통신기기 - GMDSS, AIS, SSAS, LRIT, MOB 등에 기반한 현대화된 디지털 무선 해상 안전 시스템 - 중소형 선박용 디지털 무선 통신 시스템 및 통신기기 - 중소형 선박용 차세대 디지털 무선 위치 식별 시스템 및 단말	2년 이내	6억원/년 이내
9	유무선 트래픽에 효과적으로 대처하기 위한 캐리어 이더넷 장비개발	o 개념 - 인터넷 사용자에 대한 차별화된 QoS 서비스나 SDH 망과 같은 50msec 절체와 같은 신뢰성 있는 서비스 제공, Carrier급 운용 유지 보수 기능 및 서비스에 대한 표준화된 속성을 가지는 캐리어 이더넷 시스템 및 장비 개발 * 소용량 제품인 RT, Edge와 Aggregation용 대용량 제품인 COT o 지원범위 - 유무선 트래픽에 효과적으로 대처하고 캐리어 이더넷 기술을 지원하기 위한 소용량 제품 RT 및 대용량 제품 COT 장비 개발 - 융합형에 적합한 다양한 인터페이스 지원 * OAM 기술, QoS(CoS) 지원, 동기 지원 * 보호 절체, L2 Fuctions * E-Line, E-Tree, E-LAN 등 Topology 지원 및 GUI 기반 망관리 * 캐리어 이더넷 표준에 적합한 기능 등	2년 이내	6억원/년 이내
10	유무선 트래픽 관리를 위한 DPI 장비 개발	o 개념 - 유무선 백본 네트워크에서 정교한 응용서비스 레벨의 트래픽 탐지, 분석과 안정적인 네트워크 운용을 위한 서비스별 대역폭 보장을 제공할 수 있는 고가용성(High Availability) 기반의 통합 트래픽 관리 플랫폼 및 응용 서비스 제어 기술 o 지원범위 - 40G/10Gbps급 DPI(Deep Packet Inspection) 기술을 적용한 OLT 또는 standalone 장비 · 다수 포트의 10G DPI Service Interface 기술 * 10Gbps급 Management/Clustering Interface 기술 * Traffic 분석 기술 개발 * Traffic 관련 통계 제공 기술 * Traffic 제어기능 등	2년 이내	6억원/년 이내
11	스포츠(올림픽 등) 및 이벤트 운영 지원 클라우드서비스 플랫폼	o 개념 - 스포츠 행사에 필요한 공통의 기능들을 SaaS로 개발하고, ‘원격 서비스와 현장에서 장비들을 유무선으로 연동하고 현장에서 필요로 하는 제반 기능을 처리하는 클라우드 서비스 플랫폼 개발 o 지원범위 - 아래 기능 지원을 위한 SaaS플랫폼, 스마트 인터페이스 장비, 전용단말장치 등 기타 장비 개발 ․지역과 무관한 히스토릭데이타, 선수 정보 등의 관리/조회 업무 ․종목 및 유형별로 기능은 동일하지만 다른 인스턴스를 생성되어 처리할 수 있는 업무 ․지역에 의존적인 물리적 장치 연동 및 지원 업무	2년 이내	6억원/년 이내
12	IT기기와 프라이빗 클라우드 연결을 위한 무선 접속 시스템	o 개념 - 중소형규모 또는 개인적인 업무, 연구, 교육활동, 의료정보 등의 클라우드 컴퓨팅 환경을 기가빗 전송기술로 모바일 기기(iPad, 테블릿PC 등) 와 씬클라이언트 방식으로 연결/접속시켜 프라이빗 클라우드 서비스 환경을 제공하는 시스템 개발 o 지원범위 - 이종 OS, 앱, 기종에 구애받지 않고 모바일 기기의 멀티미디어 출력을 실시간으로 인터넷으로 전송하는 무선 트랜스미터 기술 지원 - 더미 모니터, TV, 영사기, 전자칠판 등에서 모바일 기기의 사용자 환경을 실시간 인터넷으로 받아 구현하는 무선 리시버 기술 지원 - 모바일 기기와 원격지 기기를 IP/이더넷으로 무선랜 및 유선으로 실시간 연결하며 QoS (quality of service)를 보장하는 네트워크 시스템 기술 지원 - 양방향 통신으로 원격지 기기에서 상호 원격 제어를 송수신 하며, 키보드, 마우스, 터치패널과 같은 주변 입력 장치를 사용하여 모바일 기기를 제어하는 연결 기술 지원	2년 이내	6억원/년 이내

분야명	IT융합기술개발

순번	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	농업용 면세유 사용관리 시스템	ㅇ개념 - 농업인의 생산활동을 지원하기 위해 공급하고 있는 면세유류의 효율적 운용, 관리, 유류지원을 위한 모니터링 시스템 개발 ㅇ지원범위 - 농기계 가동시간 계측기 인터페이스 모듈, 농가 및 지역단위 유무선 네트워킹 시스템, 광역 데이터 수집을 위한 네트워킹 시스템, 데이터 분석 및 서비스 시스템, 현장 적용 및 시범보급 * 범부처 협력과제(농림부)	2년 이내	10억원/년 이내
2	가축 질병 현장진단 및 관리 시스템	ㅇ개념 - 가축 질병의 신속한 현장 진단, 가축 이동경로 추적 관리, 축사 출입관리 광역 모니터링 등 현장진단 및 관리 시스템 ㅇ지원범위 - 현장에서 미생물/독소 확인이 가능한 검출장치 * 위해 미생물검출시 on-site assay가 가능한 고정밀 다중 가축 위해 미생물 및 독소 다중신속 검출기술 - DNA Chip 기반 병원체 유전자 신속 타이핑 기술 - 가축 주요 병원체 및 위험요소 프로파일 DB 구축 - 가축 전염병 발생시 신속한 질병지도 생성 * 범부처 협력과제(농림부)	2년 이내	10억원/년 이내
3	지진 재해 대비 건물 진동 모니터링 시스템	ㅇ개념 - 지진 및 건물의 진동을 센싱할 수 있는 고성능 지진 및 진동 센서 개발 및 상시 안전도 진단을 위한 진동 모니터링 및 경보 시스템 개발 ㅇ지원범위 - 고성능 지진 센서 * 최신의 over-sampling 기술, force feedback 회로기술, multi format 기술 및 임베디드 기술을 적용한 지진기록계 * Wide frequency response 성능을 보유한 지진 가속도계 - 건물 진동 모니터링 시스템 및 안전 경보 시스템	2년 이내	10억원/년 이내
4	융/복합 정보기반 스마트 CCTV 협업시스템	ㅇ개념 - 실내 및 제한된 실외 공간에서 다양한 센서 기반의 복합 정보 및 다수 카메라의 협업을 통한 영상정보들을 이용하여 지능적으로 주요 대상체를 감시하여 효과적으로 추적/촬영하고 유효한 정보를 전송/저장/통보 가능한 융/복합 정보기반의 스마트 CCTV 협업시스템 ㅇ지원범위 - 감시 대상 객체의 유효한 영상정보를 확보하기 위하여 목표물체의 다양한 영상(전/후/측면,확대/축소)을 여러 카메라의 동시 협업을 통하여 지능적으로 추적/촬영 할 수 있는 스마트 알고리즘 - 영상 외 위치정보나 음향 등 다양한 센서 등의 융․복합 정보를 기반으로 동작 및 촬영하는 CCTV 시스템 - 소수의 PTZ (수평,수직, Zoom가능) 카메라만으로도 넓은 영역에 대한 효율적인 영상정보 획득을 위한 감시 기술 - 목표물체의 다양한 영상정보를 전송, 저장, 실시간 통보하는 기술	2년 이내	10억원/년 이내
5	만성질환 측정 및 건강관리 서비스	ㅇ개념 - 다국가에 적용할 수 있는 만성질환 건강관리용 시스템 및 서비스 개발 ㅇ지원범위 - 개별화 치료가 가능한 다국가용 U-헬스케어 만성질환관리 시스템 * 환자 각자의 상황과 특성에 맞게 자가 혈당 측정 횟수, 혈당 범위 등의 목표 제공 * 혈당, 혈압, 체중, 식사, 운동 등의 자가 측정치를 입력하면 축적된 데이터를 토대로 당뇨병 관리 지침에 맞게 개인별로 즉각적인 평가와 지침 제공 * 환자의 만성질환 데이터 저장 및 인공지능 알고리즘 판단 분석	2년 이내	10억원/년 이내
6	지능형 개인화 서비스를 위한 스마트 생활기기	ㅇ개념 - 개인 선호도 프로파일 정보와 데이터 분석기술을 이용하여, 스마트폰이 사용자 주변의 각종 스마트 생활기기(자동차, 엘리베이터, 조명, 공조기, 출입문 등)들과 직접 통신하며, 사용자 주변의 생활환경을 자동적으로 최적화 시켜주는 스마트 생활기기 개발 ㅇ지원범위 - 지능형 개인화 서비스를 위한 생활기기 IT융합 기술 * 실내에서의 스마트 생활기기와 스마트폰의 상대위치 인식 기술 * 개인 선호도 프로파일 기반의 스마트 생활기기 인식 및 설정 기술 * 사용자 및 스마트 생활기기 정보 기반의 상황인식 및 권고 서비스 * 사용자 선호도 충돌 완화 기술 및 보안 기술 * 지능형 개인화 서비스를 위한 스마트 생활기기 시제품	2년 이내	10억원/년 이내
7	섬유형태의 이차전지	o 개념 - 휴대 및 유연성확보를 위해 의류, 모바일 제품등에 활용가능한 섬유형태의 이차전지 개발 o 지원범위 - 휴대가 간편하고 유연성이 확보된 섬유형 이차전지 개발 * 이차전지에 사용되는 유연성이 확보된 Sheet형 양극소재 개발 * 이차전지에 사용되는 유연성이 확보된 Sheet형 음극소재 개발 (전해질 및 분리막 : 기존 양산화 제품 사용 가능)	2년 이내	10억원/년 이내
8	고집적 PCB 공정기술 및 장비	o 개념 - 다기능 전자제품에 탑재되어 고집적, 다층화 및 소형화를 가능케 하는 핵심 공정 및 장비 기술 개발 * 기존의 PCB 공정 및 장비를 대체할 수 있으며 비용절감이 가능한 신개념 핵심 기술 개발 * PCB (Printed Circuit Board)는 페놀이나 에폭시 등의 절연판에 구리 등 도체를 입혀 다층의 전기회로를 형성한 기판으로 전자제품의 신경에 해당 o 지원범위 - 다기능 전자기기용 PCB의 공정 cost를 절감 할 수 있는 신개념 가공 장비, 소재, 공정 기술 * 고신뢰성, 경제성, 친환경 PCB 가공장비, 공정 기술	2년 이내	10억원/년 이내
9	정전용량식 침입감지 전자펜스	o 개념 - 보안펜스(철책)에 감지케이블을 설치하여 보안펜스의 접촉, 진동 등의 물리적인 충격시에 침입을 탐지하는 기술 개발(우수한 감지율 및 낮은 오경보율을 가지는 기술) * 지형적, 환경적 특성에 제약받지 않고 구축할 수 있으며, 외부 전자파, 낙뢰 등에 강한 특성을 가지며, 타 보안펜스기술 대비 최소의 구축비용 및 유지보수 비용으로 최상의 침입감지 솔루션 제공기술 o 지원범위 - 극미세 정전용량(수백 femto Farad) 증폭 및 필터링 기술 개발 - 능동형 H/W 필터 기술 및 제어 알고리즘 개발 *고효율 증폭기를 위한 능동형 필터(Active Filter) *주파수 특성 분석 알고리즘(S/W) 및 초고속 신호처리모듈 등 - 환경 영향 평가/분석 기능이 탑재된 자기학습 알고리즘 기술 개발 *안정적인 자동 감도 조정을 위한 자기 학습 알고리즘 *계절, 일기 등 온/습도 변화의 노이즈 데이터 정규화 및 특성 추출기능	2년 이내	10억원/년 이내
10	해양플랜트 협업생산관리 시스템	o 개념 - 발주사, 시공사, 납품사 및 인증기관간 설계변경사항 및 품질검사정보 등을 실시간으로 공유하고 신속한 대처를 위한 해양플랜트 협업 생산관리 시스템 개발 o 지원범위 - 품질조건을 포함하는 CAD기반 기자재 데이터의 신속한 교환 기술 - 품질검사 정보를 관련업체 및 인증기관, 발주사 간에 실시간 공유‧인증 시스템 개발	2년 이내	10억원/년 이내
11	앰플 관리용 특수 태그	o 개념 -국내외 수요가 있는 의약품 응용을 위한 RFID 태그와 산업 현장의 애로점을 해소하기 위한 인식률 향상 RFID 프로세스 개발 -국내외 소형 의약품(앰플/바이얼형) 적용의 애로점을 해소하기 위한 RFID 태그 및 관리 프로세스 개발 *초소형화 및 인식률이 향상된 태그 *RFID 기반 향정신성 의약품 관리(보안 등) 프로세스 -의약품 RFID 태그 부착 기술 개발 o 지원범위 -제약 산업에서 필수적인 RFID 태그와 RFID 프로세스 기술 개발 -RFID 태그 기술 *소형 액상 의약품 (앰플/바이얼형) 관리를 위한 RFID 태그 개발 -의약품 RFID 프로세스 개선을 통한 태그 부착 기술 *소형 의약품(앰플/바이얼형) 부착라인 및 소형 의약품 Read/Wirte 자동 생산 프로세스 개발 ** 기술수요연계형 품목으로 수요기업의 참여 필수	2년 이내	10억원/년 이내
12	USN 기반 유류 비중 감지 센서 및 관리 시스템	o 개념 -자기변형(Magnetostriction)기술을 이용한 액체 수위 감지 기술과 체 비중 측정을 위한 부침계(Fluctuating Meter)의 원리를 이용하여 정품과 (특히 휘발유) 사이의 비중 차이를 감지하여 유탱크 또는 자동차 연료탱크 내의 석유류 혼입을 감지, 감시할 수 있는 USN 기반의 센서 네트워크 모니터링 시스템 개발 -실시간으로 정확한 유류 재고 파악 및 수분 유무를 체크하여 데이터를 무선으로 전송하고 석유 제품의 품질 유지를 위해 실시간으로 비중을 체크하여 혼입을 미연에 방지하고 경보 및 응급문자서비스를 발생하여 응급 대처 가능 o 지원범위 -입력 신호의 잡음 제거를 위한 효과적인 알고리즘 설계 및 구현 -각 센서에서 송출된 정보를 통합 관리하는 통합관제시스템 구현 -비중을 이용한 유류 및 수분 분리 검지 센서 -유류 탱크 내 센서와 외부 간 무선 통신 가능한 센서노드 구현 ** 기술수요연계형 품목으로 수요기업의 참여 필수	2년 이내	10억원/년 이내
13	RFID/NFC를 이용한 스마트 시스템	o 개념 -신규설치와 제품 교체 등 한해 국내에 판매되는 POS (Point of Sales)는 10만여대로 추정되고, 500억원 시장을 놓고 외산 업체 5곳 등 10 여개 업체가 경쟁 중 -외산(IBM, NCR, 후지쯔 등) 제품은 도입시 고가의 비용이 발생하고 주변기기(스캐너, 싸인패드 등) 추가 시 별도 비용 발생 -무인계산기와 스마트패드 등을 활용한 모바일 POS 개발을 통해 컨설팅 중심 IT서비스 사업 진출 등으로 신시장 창출 및 기존 제품과의 차별화 o 지원범위 -RFID/NFC 기반 스마트 결제 및 P2P 시스템 개발 -RFID/NFC 인식 기술 및 스마트 기기와의 접속 기술 개발 -1:1 또는 1:n의 다중 무선 접속 처리 기술 개발 -이기종 OS(Windows, 안드로이드, iOS)간 인터페이스 기술 개발 ** 기술수요연계형 품목으로 수요기업의 참여 필수	2년 이내	10억원/년 이내

분야명	지식정보보안상용화

순번	품목명	개념 및 범위	지원기간	지원금액
1	VoLTE 서비스 보호를 위한 보안시스템 개발	o 개념 - VoLTE 데이터를 분석하여 내외부로부터 유입되는 유해트래픽 및 악의적인 공격을 탐지 차단하는 보안시스템 o 지원범위 - VoLTE 음성, 영상, 메세지 패킷 분석 기능 - VoLTE 세션에 대한 모니터링 및 제어 기능 - VoLTE 서비스에 영향을 미치는 유해트래픽 및 공격 탐지, 차단 기능	2년 이내	5억원/년 이내