별 첨 1		‘16년도 국민안전증진기술개발사업 과제 RFP

관리번호	2016-국민안전-01				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형(혁신제품형)			기술분류	계측기기
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		포터블 광학식 음주측정기 개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 8단계)
1. 개념 및 개발내용
□ 개념 ㅇ 측정기의 자체 교정 기능과 장기 사용(6개월에 5000건 이상의 사용)이 가능하고 IR(Infrared Rays)을 이용하는 포터블 광학식 음주 측정기 개발 □ 개발내용 ㅇ Optical source(IR), Optical filter, Measurement signal detector (Receiver), Alcohol path chamber (Optical window) 등의 개발 * 측정자로부터 주입된 호기가 유입되고, IR에 노출되는 부분의 반응기 구조 ㅇ 측정 알고리즘 개발 * IR 파장의 검출 및 분석 결과 처리, 측정기 전체의 동작 프로그래밍, 농도처리 및 표시방법 알고리즘, Self Diagnostic으로 자체 진단기능 등 ㅇ 국내인증 : KRISS 성능 시험, 국제인증 : 미국 DOT(evidential grade) 및 유럽 EN 인증 획득 ㅇ 기존 제품과의 차별성, 개발완료시 예상가격 제시 □ 시범운영 ㅇ 일선 경찰서에의 도로 음주측정 활동에서의 시범 활용(시범 활용 기관, 기기 숫자, 기간 등 제안요망)
2. 지원 필요성
ㅇ (기술적 지원필요성) 현재 경찰이 사용 중인 음주측정기는 주변의 온도, 습도, 보관 상태 및 호기 누적 등에 의해 센서의 측정 오류가 발생하여 현장 음주측정결과와 채혈 측정한 결과가 달라지는 문제가 발생하여 단속에 대한 신뢰도 저하 문제를 야기 가능성 ㅇ (경제적 지원필요성) 음주측정기 시장은 개인을 비롯해 산업, 관공서, 국가 주요 기반시설 등에서 그 수요가 점차 확대되는 추세이며, 유럽에서는 고위험군 산업현장 근로자들에게 현장 출입 전 음주측정을 하는 경우가 많음 ㅇ (정부/정책적 지원필요성) 음주측정기에 대한 대국민 신뢰도를 높이고, 교정이나 측정 오차로 인하여 발생하는 복잡한 행정처리의 변경이나 취소 등의 손실비용을 줄일 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-국민안전-품목-02				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형(혁신제품형)			기술분류	지식정보보안
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		영상조작 검출 프로그램 개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 8단계)
1. 개념 및 개발내용
□ 개념 ㅇ 디지털 영상의 다양한 조작 방법에 통합적으로 대응할 수 있는 GOP(Group of Pictures) 기반 조작검출 기술 및 알고리즘, 그리고 프로그램의 개발 □ 개발내용 ㅇ 영상조작 검출 알고리즘 및 프로그램 개발 ㅇ 통계적 패턴 분석 및 관리 프로그램 개발 ㅇ 성능 검증방안 제시 □ 시범운영 ㅇ 관련 업무 기관에서의 시범 활용(시범 활용 기관, 활용횟수, 기간 제안요망)
2. 지원 필요성
ㅇ (기술적 지원필요성) 시판되는 블랙박스의 경우 삭제 여부에 대해서는 확인이 가능하나 영상편집 프로그램을 통한 조작 여부를 확인하는 것은 불가하며, 원본 영상이 없는 상태에서 피의자 등이 제출한 영상만을 통해 조작 여부를 검출하는 방법 개발 필요 ㅇ (경제적 지원필요성) 소니, 어도비 등 정교한 영상제작 및 편집 프로그램의 보급･일반화 추세로 조작 사례가 급증할 우려가 있으며, 조작영상을 제출할 경우에는 상반된 진술에 대한 거짓말탐지, 영상분석 의뢰 등 추가적인 행정업무가 수사에서는 부담으로 작용 ㅇ (정부/정책적 지원필요성) 경찰에서는 영상조작 검출을 국과수에 의뢰하고 있으나, 국과수 디지털분석과 영상분석실의 소수 인력으로는 증가 추세에 있는 감정 수요 감당 불가 * 국과수에서 처리하는 영상분석 감정은 지속 증가 추세로, ’14년에는 전년 대비 41% 증가한 11,748건 감정 실시
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-국민안전-품목-03				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형(혁신제품형)			기술분류	영상/음향기기	지식정보보안
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		영상 빅데이터기반 기계학습을 통한 스마트 범죄예방 솔루션 개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)
1. 개념 및 개발내용
□ 개념 ㅇ CCTV 또는 블랙박스 등과 같은 영상 정보로부터 범죄 예방 및 범죄 발생률 감소를 목적으로 영상정보를 분석하고 관련 정보의 저장 등 관리를 위한 기술 개발 □ 개발내용 ㅇ 기계학습을 활용한 영상정보 분석기술 및 실내외 모의환경 개발 - 시간, 장소, 얼굴 인식 및 행동 유형(군집 상호 행동유형 포함)에 따른 영상정보 분석 기술 및 프로그램 개발 ㅇ 영상정보 처리, 보관 검색 등을 위한 빅데이터 기술개발 ㅇ 영상정보 분석 기반 범죄 예방 지도(Map) 및 스마트폰용 앱 개발 * 기 구축된 범죄 GIS와 연동 방안 제시 요망 ㅇ 솔루션에 대한 검증기준 제시 □ 시범운영 ㅇ 수요가 가능한 기관/기업에서의 시범 활용(시범 활용 기관/기업, 기기 숫자, 기간 등 제안요망)
2. 지원 필요성
ㅇ (기술적 지원필요성) 영상정보 빅데이터 기술과 기계학습* 기술을 통해 범죄예방에 좀 더 효과적인 역할 기대 - 범죄 전 이상행동(주변지역 배회 등) 인식 등 알고리즘을 개발, 영상정보 분석에 활용함으로써 범죄예방에 효과적 * 기계학습(Machine Learning) : 컴퓨터 스스로 데이터를 수집하고 분석하여 의미 있는 결과를 도출하는 기술로써 데이터 전처리(Pre-Processing), 학습(Learning), 오류 분석(Error Analysis) 등의 과정을 거쳐 모델을 수립하고 이를 기반으로 예측까지 가능한 기술 ㅇ (경제적 지원필요성) CCTV 통합관제센터 역할이 개선되어 범죄예방에 도움이 될 것으로 예상, 범죄로 인한 사회적 비용(2013년, 158조원)의 약 10% 이상의 절감 효과 기대 ㅇ (정부/정책적 지원필요성) ICT를 활용한 범죄예방 및 대응체계를 마련하여 보급한 결과 검거율 향상(강력범죄 : 2012년 84% → 2014년 94%)
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4.5억원 이내(총 정부출연금 9억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-국민안전-품목-04				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형(혁신제품형)			기술분류	디지털콘텐츠
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		에너지산업을 위한 재난안전 대비 현장훈련 시스템 개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 8단계)
1. 개념 및 개발내용
□ 개념 ㅇ 에너지산업 사업장의 재난 대응능력 향상을 위한 정보통신기술(ICT) 기반의 선도적 현장 훈련 시스템 개발, 구축 및 운용 □ 개발내용 ㅇ 에너지산업(발전, 정유화학, 가스) 현장용 재난대비 훈련 시스템 개발 및 구축 - 하드웨어 : 사물인터넷 센서, CCTV, 스마트폰, Web-EOC 장비, 물리적 훈련장 등 - 소프트웨어 : 사물인터넷 기반 Web-EOC 프로그램 * 참조) Web-EOC(Emergency Operation Center): 상황관리, 상호협력, 자원관리, 상황전파 등 포함 ㅇ 에너지산업 현장의 대비, 대응활동을 위한 지능형 교육훈련 프로그램(I-CBT) 개발 * 참조) I-CBT(Intelligent Computer Based Training) : 리스크 평가, 재난안전사고대비계획, 훈련, 평가 기능을 포함 ㅇ 에너지산업 재난유형별 표준 훈련절차 및 운영체계 개발 □ 시범운영 ㅇ 수요가 가능한 기관/기업에서의 시범 활용(시범 활용 기관/기업, 활용횟수, 기간 등 제안요망)
2. 지원 필요성
ㅇ (기술적 지원필요성) 기후변화 등 미래 재난안전에 대한 국가, 사회적 관심이 높아짐에 따라 ISO/TC292(Security)의 ISO22301(BCMS), ISO30001(리스크관리), UN ISDR의 Resilient Community에 근거한 재난안전 예방, 대비, 복구 계획에 따른 에너지 사업장 현장 훈련에 의한 리질리언트 역량강화에 관심 고조 ㅇ (경제적 지원필요성) - 우리나라 산업화는 30~50년이 경과되었으며 기간산업 분야 중 에너지 분야(발전, 가스, 정유화학)의 시설노후화에 따른 재난발생 가능성 증가에 따라 기업 리질리언트 역량 강화로 피해를 최소화하여 사업연속성 능력 향상 필요 * 노후발전설비 : 전체설비의 40.63%(’18), 정유화학 노후설비 : 설비의 60.0%(‘15)(2013년 지경부 보고서) * ‘14년 기준 산업재해피해 90,000명, 산업재해 사회간접복구비용 약 19조원(총 GDP의 1.3%) ㅇ (정부/정책적 지원필요성) - ‘15.03 미래성장동력 종합실천 계획(안)에 재난안전 능력향상을 위한 재난안전관리 스마트 시스템이 선정되었으나 기업의 재난안전 교육 훈련 프로그램, 세부내용 및 추진체계는 제외되어 있음 - 에너지 분야 산업재난 피해 감소 및 지역사회 안전 환경을 조성하기 위한 리질리언트 (Resilient) 역량을 확보하여 국민생활 안전 환경 추구
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 4.5억원 이내(총 정부출연금 9억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수

관리번호	2016-국민안전-05				중분류Ⅰ	중분류Ⅱ
과제유형	품목지정형(혁신제품형)			기술분류	산업/일반기계	에너지/ 환경기계 시스템
연계/해당 여부(√)	특허( ), 표준화( ), 디자인( ), 글로벌R&D( ), 초고난도( ), 경쟁형R&D( )
품목명		재난재해 대비 유독가스 흡착용 마스크 필터 및 마스크 제품화 기술 개발 (TRL : [시작] 5단계 〜 [종료] 8단계)
1. 개념 및 개발내용
□ 개념 ㅇ CO 및 CO2 등의 유독가스 제거용 저가의 마스크 제작을 위한 마스크 필터 및 마스크의 제품화 기술 개발 □ 개발내용 ㅇ 고비표면적 및 고기공 용적 부여 기술 개발 * 전구체 활용 분말 및 섬유 직경, 기공기술 즉, 비표면적, 기공용적(pore volume), 미세공(micropore) 등의 기준 제시요망 ㅇ 상용 흡착제 활용한 고비표면적화/ 세공구조제어 기술 개발 ㅇ 저가 흡착제 제조용 전구체 제조기술 개발 ㅇ 표면처리 기술 개발 ㅇ 유해가스용 마스크 시제품 제작 및 현장 적용 시험 평가 - 유해가스(CO, CO2, H2S, NOx, SOx 등)에 대한 흡착(제거) 성능 평가 ㅇ 제품 검증에 대한 기준 제시 □ 시범운영 ㅇ 수요가 가능한 기관/기업에서의 시범 활용(시범 활용 기관/기업, 기기 숫자, 기간 등 제안요망)
2. 지원 필요성
ㅇ (국내외 현황) - (국내) 대구지하철 참사와 같은 뼈아픈 경험이 있음에도 불구하고 비용 등의 문제로 인한 시민 중심의 재난재해 대비용 마스크가 없어, 동일한 상황이 발생 할 경우 또 많은 사상자를 발생 시킬 가능성 높음 - (해외) 최근 중국은 황사 및 미세먼지로 인한 마스크 수요가 증가 하고 있으나, 분진제어용 마스크 일뿐 유독가스 흡착 기능이 없으며, 세계적으로도 일반인 대상 대량 공급이 가능한 재난재해대비용 마스크는 없음 * 다만, 노르웨이, 스위스, 덴마크등의 선진국은 전쟁대비 민방위용 1인 1방독면 시스템은 갖춰져 있는 상황 ㅇ (경제적 지원필요성) 화재 및 재난으로 발생되는 인명피해 방지 - 저가 고성능 마스크 개발을 통한 국내 보급, 신규 해외 시장 창출 시장 선점의 필요 ㅇ (정부/정책적 지원필요성) 인구 밀집지역에 대한 설치 의무화 추진을 통한 신규 및 고정시장 확보의 필요
3. 지원기간/예산/추진체계
ㅇ 기간 : 2년 이내 ㅇ 정부출연금 : ‘16년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내) ㅇ 주관기관 : 중소·중견 기업 ㅇ 기술료 징수여부 : 징수