국방 개별기초연구사업 신규과제 공모

1. 사업목적:

○ 국방과학기술의 기반구축을 위한 산학연과의 협력연구체계 마련

○ 미래 첨단무기체계의 기반기술 확보 및 기반구축

2. 대상기관: 대학(대학연구소) 및 정부출연연구소

3. 지원 자격

구분	자격요건
과제책임자	ㅇ 관련분야의 정규교수 및 선임연구원급으로 단계 시작 시기를 기준으로 연구수행기간동안 참여할 수 있는 자 ㅇ 해당 과제에 대한 전문지식을 겸비한 자 ㅇ 과거 연구 수행 중 부적격으로 평가받지 않은 자 ※ 과제책임자는 연구참여비율 50% 범위내에서 방위사업청이나 국과연에서 지원하는 기초연구 및 특화연구센터 포함 2개 과제이내의 과제 책임자를 겸할 수 있다. (신규과제 포함 3개과제까지 과제책임 가능)
연구원, 연구보조원	ㅇ 해당분야 연구를 수행할 수 있는 자 ㅇ 세부전공이 해당과제에 과련이 있는 자 ※ 외국인 연구원 또는 보조원의 참여시 별도 보안절차를 받아야함.
연구지원 인력	ㅇ 대학의 정규인력을 활용함을 원칙으로 함

4. 사업내용

센터명	연 구 분 야
일반기초연구	센서(3), 정보통신(3), 제어/전자(1), 탄약/에너지(4), 추진(1), 화생방(3), 소재(2), 플랫폼/구조(2) 등 총 19개 과제 ※ 3∼6년 년 평균 0.7억 내외
순수기초연구	◯ 개 과제 (예산범위내) ※ 3년 1억 이내

※ 세부 연구내용 및 총 사업기간/예산은 별첨자료 참조

○ 일반기초연구분야

- 목적 : 국방분야에 필요한 지정과제에 대한 과제 수행을 통해

향후 연구개발 및 무기체계 적용에 활용 가능토록

하기 위함

- 지원분야 : 센서, 제어전자, 추진 분야 등 총 19개 과제

- 평가방법 : 제안서발표평가에 의해 선정

○ 순수기초(자연과학)분야 과제

- 목적 : 자연과학분야 대학 및 연구소의 국방분야 원천원리

연구를 유도함으로써 미래기술 기반 확보

- 지원분야 : 물리, 화학, 생물, 수학, 천체 등 국방분야

- 과제도출방법 : 연구희망자에 의한 자유공모

※ 연구제안자의 창의적 아이디어에 의한 자유제안 형태

※ 자연과학분야 교수 우대

- 평가방법 : 1차)예비제안서 접수/선정, 2차)최종제안서 접수/평가

5. 업무추진 절차 및 방법

○ 개별기초연구과제(일반기초과제)

연구제안서 발표평가를 통해 작성된 평가결과보고서(안)을 조정/심의

(제안서 평가 종합심의회)후 최종 확정

		제안서 공모			- 제안서접수
	□
		사업 설명회 개최			- 대상: 제안서 응모 대상자(방사청 주관)
	□
		본 평가 제안서 접수마감			- 접수기관: 국방과학연구소 ※ 마감일내 도착 분
	□
		연구제안서/ 발표 평가(100%)			- 평가대상: 응모된 연구제안서 - 선정대상: 연구수행 기관 - 평가주체: 발표 평가 위원회 (대내외 평가위원 구성)
	□
		평가 결과서 작성			- 평가결과서 작성/제출 (기품원) - 평가결과 종합/검토 (방사청)
	□
		평가종합 심의위원회 (방위사업청)			- 역할: 선정기관 심의/조정/확정
	□
		선정결과 통보			- 최종 선정결과 공지 및 국과연통보(방사청) - 선정 기관으로 결과통보(국과연)
	□
		계획서 작성 및 제출 (선정기관)			- 선정기관 총사업년도 연구계획서 작성/제출 (선정기관 → 국과연)
	□
		사업 승인			- 연구계획서 타당성 검토후 승인(방사청)

○ 순수기초연구과제(자유공모)

연구제안서 발표평가를 통해 작성된 평가결과보고서(안)을 조정/심의

(제안서 평가 종합심의회)후 최종 확정

		예비 제안서 공모				- 예비 제안서(5페이지 이내) 접수 ※ 표지를 제외한 연구제안서(페이지 제한)
	□
		사업 설명회 개최				- 대상: 제안서 응모 대상자(방사청 주관)
	□
		예비 제안서 접수마감				- 예비 제안서 접수마감 ※ 마감일내 도착 분
	□
		예비 제안서 사전검토회의 (집단 토론 및 검토)				- 주체: 방사청, 국과연, 기품원, 합참 - 방법: 집단 토론/검토 - 결과처리: 본 평가대상과제 제출대상 선정 ※ 2배수 선정 원칙
	□
		본 평가 제안서 공모				- 공모대상: 검토회의 선정 예비제안서 - 작성자: 연구수행 기관
	□
		본 평가 제안서 접수마감				- 접수기관: 국방과학연구소 ※ 마감일내 도착 분
	□
		연구제안서/ 발표 평가(100%)				- 평가대상: 응모된 연구제안서 - 선정대상: 연구수행 기관 - 평가주체: 발표 평가 위원회 (대내외 평가위원 구성)
	□
		평가 결과서 작성				- 평가결과서 작성/제출 (기품원) - 평가결과 종합/검토 (방사청)
	□
		평가종합 심의위원회 (방위사업청)				- 역할: 선정기관 심의/조정/확정 ※방사청 획득기획국장 승인
	□
		선정결과 통보					- 최종 선정결과 공지 및 국과연통보(방사청) - 선정 기관으로 결과통보(국과연)
	□
		계획서 작성 및 제출 (선정기관)					- 선정기관 총사업년도 연구계획서 작성/제출 (선정기관 → 국과연)
	□
		사업 승인					- 연구계획서 타당성 검토후 승인(방사청)

6. 예비 제안서 사전검토 지표(순수기초연구과제 한정)

○ 과제참여인력의 자격요건의 적절성

○ 제안서 작성 가이드라인(예산, 참여 비율 등) 준수여부

○ 제안 과제의 국방과학기술분야 연관성

○ 기존 사업과의 중복성

※ 국가연구개발과제(NTIS.go.kr) 및 국방기초연구과제

※ 국방 기초연구 과제목록은 국과연 홈페이지(www.add.re.kr/basic) 참조

○ 기타 정책적 판단이 필요한 사항

7. 평가 지표 및 배점

○ 일반기초연구과제

구 분	평가지표	배점(100)
연구수행 능력 (50)	연구책임자의 전문성․관리능력	20
	연구원(팀) 구성의 적절성	10
	연구방법의 타당성	10
	연구 추진방향(전략)의 적절성	10
연구계획의 타당성 (20)	연구목표의 달성 가능성	10
	제안서의 RFP와의 일치성	5
	연차별 세부 목표의 타당성	5
성과예측 (20)	국방분야에 기술적 파급효과	10
	예상되는 기대성과의 정도	10
기타 (10)	연도별 예산집행계획의 합리성	5
	보안절차수립의 적절성	5

○ 순수기초연구과제

구 분	평가지표	배점(100)
연구수행 능력 (50)	연구책임자의 전문성․관리능력	20
	연구원(팀) 구성의 적절성	10
	연구수행 방법의 창의성/타당성	10
	연구 추진방향(전략)의 적절성	10
연구계획의 타당성 (20)	연구목표의 우수성 및 독창성	10
	연구수행범위 및 세부 목표의 적절성	10
성과예측 (20)	국방분야에 기술적 파급효과	10
	예상되는 기대성과의 정도	10
기타 (10)	연도별 예산집행계획의 합리성	5
	보안절차수립의 적절성	5

※ 상기평가지표는 사정에따라 변경될 수 있으며, 변경 시 추가 공지예정.

8. 제출서류 및 시한

○ 모든 제안서는 우편접수에 한함(택배 및 직송 불가)

※ 단, 발송 후 국과연 기초연구 담당에게 반드시 유선 통보

○ 예비제안서 응모시 제출서류(순수기초 한정)

- 응모 공문 1부

※ 예비제안서 응모공문(발신:제안기관장, 수신:국방과학연구소장)

- 예비제안서 10부(본문 5페이지 이내)

○ 본 제안서 응모시 제출서류(일반기초/순수기초)

- 연구비 지원신청서 및 응모 공문 1부

※ 본 제안서 응모공문(발신:제안기관장, 수신:국방과학연구소장)

- 국문 연구제안서(50페이지 이내) 10부

- 연구제안서 및 실적(논문표지) 파일 수록 CD-ROM 3부

※ 모든 제출 서류는 반환하지 않음

9. 추진일정

○ 일반기초

- '10. 2.10(금)～3.22(화): 제안서 공고

- '10. 2.22(월): 사업 설명회 개최

※ 대전 계룡스파텔 13:30부터

- '10. 3.22(화): 제안서 접수마감

※ 마감일 도착분에 한함

- '10. 3월~4월: 선정평가 및 결과종합

- '10. 4월: 종합심의회 개최 및 선정기관 선정(안) 작성

- '10. 5월: 연구계획서 작성 및 제출

- '10. 5월: 연구 착수 및 계약 예정

○ 순수기초

- '10. 2.10(목)～3.22(화): 예비 제안서 공고

- '10. 2.22(월): 사업 설명회 개최

※ 대전 계룡스파텔 13:30부터

- '10. 3.22(화): 예비 제안서 접수마감

※ 마감일 도착분에 한함

- '10. 3월: 예비 제안서 사전검토회의

- '10. 3월: 본 제안서 공고

- '10. 5월: 본 제안서 접수마감

※ 마감일 도착분에 한함

- '10. 5월~6월: 선정평가 및 결과종합

- '10. 6월: 종합심의회 개최 및 선정기관 선정(안) 작성

- '10. 6월: 연구계획서 작성 및 제출

- '10. 7월: 연구 착수 및 계약 예정

10. 접수 및 문의

○ 접수처

305-600 대전광역시 유성구 유성우체국 사서함 35호

국방과학연구소 연구계획부 연구계획실 기초연구 담당자 앞

○ 문의처

문의 내용	담 당	연락처
사업 문의	방위사업청 기초/특화담당	Tel. 02) 2079-6384
사업 안내, 작성/제출 사항	국방과학연구소 기초연구 담당자	Tel. 042) 821-3052 Fax. 042) 823-3400

11.  보안업무 준수사항

◦ 연구제안서 작성시 인터넷에 유출되지 않도록 P2P, 웹하드, 공유 등에 대하여 사용 금지 하여 주시고, 제안서 관련 자료 송수신시 암호 설정 등으로 전산보안 및 문서보안을 준수하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 설명회 일정

‘10착수 기초연구(개별기초) 설명회 안내

□ 일정 및 장소

◦ 일정 : ‘10.2.22(월) 13:30~

◦ 장소 : 대전 계룡스파텔 무궁화홀 등

□ 설명회 순서

시간	내용	발표자	비고
13:30 ~ 13:35	인사말 및 소개	국과연 연구계획부
13:35 ~ 14:15	공모문 안내	방위사업청/국과연	일반기초, 순수기초 및 국제공동연구 안내
14:15 ~ 14:30	작성양식 안내	국과연 연구계획부
14:30 ~ 18:10	일반기초 과제별 설명(15분) 및 질의응답(5분)	국과연 과제제안자	무궁화홀 : 1~6번 충무홀 : 7~12번 화랑홀 : 13~19번

※ 과제별 발표실 및 발표 시간은 변경될 수 있음.

□ 과제별 제안요청서 발표 순서

순번	분야	과제번호	과제명	장소/시간
1	센서	10-01-01-01	입체 선배열 센서용 음향신호 전송기의 소형화 설계 기술	무궁화홀/ 14:30~14:50
2	센서	10-01-01-02	중적외선 레이저 광원기술 연구	무궁화홀/ 14:50~15:10
3	센서	10-01-01-03	클러터 환경에서 장애물에 의한 가림표적 추적 및 다중표적 추적 기법 연구	무궁화홀/ 15:10~15:30
4	정보통신	10-01-02-04	차세대 전투함정용 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 및 실시간 전송 기술	무궁화홀/ 15:30~15:50
5	정보통신	10-01-02-05	무기체계(유도조종장치용) 내장형 safety critical S/W 설계기법 및 재사용 지원시스템 연구	무궁화홀/ 15:50~16:10
6	정보통신	10-01-02-06	유비쿼터스 센서네트워크를 이용한 시험통제기법연구	무궁화홀/ 16:10~16:30
7	제어/전자	10-01-03-07	스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동기술	충무홀/ 14:30~14:50
8	추진	10-01-05-19	해수반응 금속연료의 연소현상 연구II	충무홀/ 14:50~15:10
9	탄약/에너지	10-01-04-08	α-Aluminum Trihydride의 제조 및 결정화 연구	충무홀/ 15:10~15:30
10	탄약/에너지	10-01-04-09	밀리미터파 전자파의 생체 영향분석기술 연구	충무홀/ 15:30~15:50
11	탄약/에너지	10-01-04-10	광섬유 레이저 어레이의 능동형 위상일치 회절 빔 결합 기술 연구	충무홀/ 15:50~16:10
12	탄약/에너지	10-01-04-11	밀리미터파 대역의 고출력 리플렉트 어레이 안테나 시스템 설계 기술	충무홀/ 16:10~16:30
13	화생방	10-01-06-12	수중 소음원의 표준 패턴 DB구축 및 인식	화랑홀/ 14:30~14:50
14	화생방	10-01-06-13	한반도 환경에서의 강우산란 특성연구(mm파)	화랑홀/ 14:50~15:10
15	화생방	10-01-06-14	해수면에 사격된 탄의 도비(Ricochet)에 의한 탄착분포연구	화랑홀/ 15:10~15:30
16	소재	10-01-07-15	초고온 비삭마 로켓 노즐목재의 특성연구	화랑홀/ 15:30~15:50
17	소재	10-01-07-16	트랙션 감지를 위한 내마모성 스마트 스킨 연구	화랑홀/ 15:50~16:10
18	플랫폼/구조	10-01-08-17	고속충돌 및 관통에 의한 복합재 구조의 손상평가 기법연구	화랑홀/ 16:10~16:30
19	플랫폼/구조	10-01-08-18	어레이 안테나 내장 구조 연구	화랑홀/ 16:30~16:50

‘10년 신규 개별기초 연구제안서 작성안내

목 차

Ⅰ. 기초연구 예산편성 기준	11

Ⅱ. 세부 예산 작성방법	12

Ⅲ. 제안서 양식	20

Ⅰ. 기초연구 예산편성 기준

1. 본 예산편성기준은 기초연구 수행기관 선정 평가를 위한 연구계획서 예산편성용 자료임

2. 견적서(증빙자료) 및 수정 예산내역을 포함한 연구계획서는 연구수행기관 선정 후 국과연에서 개별 통지한 대학(기관)에 한하여 추후 제출함.

3. 실험으로 장비를 구매할 수 있으나 장비는 연구 종료 후 국방과학연구소에 반납하여야 함

4. 전산처리비에는 자산성 Software를 계상할 수 없습니다.

자산성 소프트웨어 구매시 별도의 항목으로 구분하여 구매 표시.

5. 환율은 1150원/$을 기준으로 작성

6. 예산은 연도별 통보 예산을 기준으로 천원단위까지 일치하도록 작성

작성오류 예)

단위 : 천원

구분	'10	'11	'12	비고
통 보 예 산	30,000	70,000	40,000	3년 계획일 경우
작성오류 예1	20,000	60,000	60,000	연도간 예산변경불가
작성오류 예2	19,999	59,998	59,996	천원단위까지 정확히 일치하게 작성

Ⅱ. 세부 예산 작성방법

□ 예산편성 체계

□ 비목별 예산편성 기준

1. 인건비

가. 자격기준

구분	자격기준
책임연구원	◦ 당해용역수행을 지휘, 감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자 ◦ 대학의 부교수, 연구기관의 책임연구원, 산업체의 부장 이상의 기능을 보유한 자 ◦ 당해 직급에서 3년 이상의 연구경력자이어야 하며, 기타 박사 학위를 취득후 5년 이상의 연구경력을 보유한 자 ◦ 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 예외로 인정 . (※ Sub과제가 상이하지 않는 한 1인에 한정)
연구원	◦ 책임연구원을 보조하는 자로서 대학의 전임강사, 연구기관의 선임연구원, 산업체의 과장 이상의 기능을 보유한 자 ◦ 당해 직급에서 3년 이상의 연구경력자이어야 하며, 기타 박사 학위 또는 기술자 자격취득자 및 석사학위 취득자로 서 5년 이상의 연구경력을 보유한 자
연구보조원	◦ 통계처리․번역 등의 역할을 수행하는 자 ◦ 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자로서 대학원 석․박사 과정의 재학생 및 졸업 이상 직원으로 전공분야의 3년 이상 연구경력을 보유한 자
보조원	◦ 타자, 계산, 원고정리 등 단순한 업무처리를 수행하는 자

나. 인건비 편성기준

- 과제책임자, 연구원, 연구보조원, 보조원으로 구분 (타자수 등 보조자는 보조원에 포함)

- 겸직근무하는 경우 단가기준의 1/2(50%) 범위내에서 연구참여 비율에 따라 계상

- Post_Doc인 경우 연구원으로 하며, 당해사업의 전임연구원인 경우에는 연구원 인건비 단가의 100%를 계상할 수 있으며, 타 연구과제 수행시 연구참여비율에 따라 계상함. 단, Post-Doc인 경우에는 입증할 수 있는 증빙서류를 첨부하여야 함.

- 참여율 50%이상인 경우 확인서 등의 증빙서류를 반드시 첨부하여야 함.

- 과제책임자이라도 가. 자격기준에 책임연구원 자격이 안되면, 연구원급으로 계상

- 참여율 계상시 다음과 같은 참여율 계산방법은 지양하고 가급적 5%단위, 10%단위로 끊어서 계상

․ 기타 일단위까지 계상(16%, 18%, 19%등)하는 경우

․ 소숫점 이하까지 계상(25.6%, 25.66%등)하는 경우

- 기준단가 및 합계(소계포함)금액은 원단위까지 자세하게 계상하되, 소숫점이하 원단위는 절사

․ 천단위 및 반올림 계상은 지양

다. 인건비 단가

등 급	대 상 자 격 기 준	반월기준 금액 (‘10 기준)
책임연구원	◦ 당해용역수행을 지휘, 감독하며 결론을 도출하는 역할을 수행하는 자 ◦ 대학의 부교수, 연구기관의 책임연구원, 산업체의 부장 이상의 기능을 보유하고 있고 당해 직급에서 3년 이상의 연구경력자 ◦ 기타 박사 학위를 취득 후 5년 이상의 연구경력을 보유한 자 ◦ 책임연구원은 1인을 원칙으로 하되, 당해용역의 성격상 다수의 책임자가 필요한 경우에는 예외로 인정	2,724,727원
연 구 원	◦ 책임연구원을 보조하는 자로서 대학의 전임강사, 연구기관의 선임연구원, 산업체의 과장 이상의 기능을 보유하고 있고 당해 직급에서 3년 이상의 연구경력자 ◦ 기타 박사 학위 또는 기술사 자격취득자 및 석사학위 취득자로 서 5년 이상의 연구경력을 보유한 자	2,089,283원
연구보조원	◦ 통계처리․번역 등의 역할을 수행하는 자 ◦ 당해 연구분야에 대해 조교정도의 전문지식을 가진 자로서 대학원 석․박사 과정의 재학생 및 대학졸업 이상 직원으로서 전공분야의 3년 이상 연구경력을 보유한 자	1,396,617원
보 조 원	◦ 타자, 계산, 원고정리 등 단순한 업무처리를 수행하는 자	1,047,499원

주1) 본 인건비 기준단가는 1개월을 22일로 하여 용역 참여율 50%로 산정한 것이

며, 용역 참여율을 달리하는 경우에는 기준단가를 증감시킬 수 있다.

※학술연구용역 인건비단가적용 예시

예1) 책임연구원 참여율 10%의 경우 :

2,469,785원 ÷ 50% X 10% = 493,957원

예2) 연구원 참여율 35%의 경우 :

1,893,796원 ÷ 50% X 35% = 1,325,657원

주1) 본 인건비 기준단가는 직무수당, 가족수당, 자녀학비보조, 식비를 포함한 것으로 이를 다시 계상하여서는 안됨

2. 경비

※ 아래 경비 단가가 별첨의 “학술연구용역 단가기준표.xls” 와 상이할 경우 “학술연구용역 단가기준표.xls”를 우선으로 적용할 것.

가. 여비

1) 연구업무수행을 위한 연구종사원의 국내외 출장비

2) 편성기준

- 국과연 여비규정에 규정된 국내외 여비지급기준을 준용하여 계상

- 인건비 등급구분에 따라 등급별로 적용

- 국내여비의 경우는 월10일을 초과할 수 없으며 (※일반적으로 구체적인 출장내용이 입증되지 않으면 1인당 3～4개월에 1회로 한정함.)

- 국외여비인 경우는 이를 인정하지 아니하고는 계약목적을 달성하기 곤란한

경우에 한함.  꼭 반영을 시킬 경우 출장계획서(출장자 인적, 출장사유, 활용계획 포함)를 첨부

- 국외여비의 경우는 년간 15일을  초과할 수 없음.

3) 단가

-국내여비

구분	일비	숙박비	교통비
책임연구원	45,000	45,000	KTX (특실)
연구원	45,000	40,000	KTX (보통)
연구보조원	42,000	35,000	KTX (보통)

※ KTX가 없는 경우 대중교통비 적용

※ 계산방법 : 출장일x일비 + 숙박일x숙박비 + 왕복 교통비

예) 책임 1명, 서울-대전, 2박3일

3x45,000(일비) + 2x45,000(숙박비) + 2xoooo(왕복교통비)

-국외여비

※ 항공료 : 여행 구간별 실항공료 적용

※ 환  율 : 달러당 1,000원으로 계산(원가계산시점의 매매기준율을 적용하여 산정 예정)

직 원	항공임	등 급	일 비	숙 박 비	식 비
책 임 급	2 등	가	40	186	133
		나	40	135	99
		다	40	107	72
		라	40	91	61
선 임 급	2 등	가	35	151	107
		나	35	109	78
		다	35	84	58
		라	35	72	49
원 급 이 하	2 등	가	30	132	81
		나	30	86	59
		다	30	64	44
		라	30	56	37

※ 계산방법 : 출장일x일비 + 숙박일x숙박비 + 왕복 교통비

예) 책임 1명, “가”지역, 4박6일

- 항공료 :

- 일비 : 6일 x $40 x 1,000 = 240,000

- 식비 : 5일 x $133 x 1,000 = 665,000

- 숙박비 : 4일 x $186 x 1,000 = 744,000

【 국가 및 도시별 등급구분 】

가. 가등급 : 뉴욕,런던,파리,동경,홍콩,모스크바, LA, 샌프란시스코, 워싱턴

나. 나등급

(1) 아시아주․대양주 : 일본, 싱가폴, 대만, 북경, 우주베키스탄, 인도

(2) 남․북아메리카주 : 자메이카, 멕시코, 미국, 브라질, 세이셀, 세인트루시아, 세인트킷츠네비츠, 아르헨티나, 아니티, 캐나다

(3) 유럽주 :  영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 오스트리아, 벨기에, 네덜란드, 스위스, 스웨덴, 핀랜드, 노르웨이, 러시아, 우크라이나, 헝가리, 덴마아크, 체코, 루마니아, 룩셈부르크, 아이슬란드,

(4) 중동․아프리카주 : 쿠웨이트, 아랍에미리트, 오만, 가봉, 우간다, 코트디브와르, 수단, 남아프리카공화국, 콩고민주공화국,

다. 다등급

(1) 아시아주․대양주 : 터어키, 파키스탄, 방글라데시, 말레이지아, 브루나이, 필리핀, 타이, 오스트레일리아, 뉴질랜드, 중국, 베트남, 인도네시아, 마샬군도, 아제르바이잔,  카자흐스탄, 키르키스탄, 파푸아뉴기니

(2) 남․북아메리카주 : 코스타리카, 파나마, 바베이도스, 칠레, 트리나다드트바고, 이아나, 니카라과, 도미니카공화국, 벨리즈, 세인트빈센트,안티구아바부다,우루과이

(3) 유럽주 : 아일랜드,포루투갈,희랍,폴란드, 불가리아,유고슬라비아,리투아니아,알바니아

(4) 중동․아프리카주 : 요르단, 바레인, 카타르, 사우디아라비아, 이란, 리비아, 이집트, 케냐, 라이베리아, 시에라리온, 부르키나파소, 모리시어스, 니제르, 모잠비크, 보츠와나, 상토메프린시페, 이스라엘, 중앙아프리카공화국, 카메룬, 탄자니아

라. 라등급

(1) 아시아주․대양주 : 미얀마,스리랑카,네팔, 휘지,몽골,라오스,마이크로네시아,캄보디아

(2) 남․북아메리카주 : 구아테말라, 엘발바도로, 콜롬비아, 베네수엘라, 에쿠아도로, 페루, 볼리비아, 파라구아이, 수리

(3) 유럽주 : 몰도바, 보스니아-헤르체코비나, 에스토니아, 크로아티아

(4) 중동․아프리카주 : 레바논, 예멘, 모로코, 튀니지, 루안다, 말라위, 스와지랜드, 가나, 소말리아, 나미비아, 나이지리아, 감비아, 기네비스, 기니, 레소토, 마다가스카르,  말리,  모르타니아, 세네갈, 알제리, 이디오피아, 이라크, 잠비아, 짐바브웨,

※ 국가 및 도시별 등급구분에 없는 국가는 여행지에서 상기국가의 수도까지의 거리가 가장 가까운 국가의 등급을 적용한다.

나. 교통통신비

1) 당해 연구내용과 직접 관련된 시내 교통비, 국내외 전화사용료, FAX 사용료,

국내외 우편요금, 소포료, 국내외 텔렉스 등의 공공 통신요금

2) 편성기준

- 각종 물가자료 기준단가 적용 (물가자료지, 물가정보지 등)

- 전화 및 FAX사용료는 1개월당 통상근무일이 25일을 초과하지 않는 범위내에서 신청

- 시내교통비는 버스 기본왕복요금 범위내에 한정되므로 추상적인 금액은 불인정

※첨부 참조(‘08년 연구용역 비목별단가.xls)

다. 유인물비

1) 복사, 보고서 발간, 프린트, 인쇄 및 문헌복사비(지대 포함) 등 사용경비

2) 편성기준

- 프린트 인쇄 및 문헌복사비는 연구소에서 단가계약되는 경우는 이를 적용하고,

그 이외의 경우에는 별도의 물가조사표 기준 적용

- 보고서 발간에 소요되는 비용은 조달청 고시 경인쇄비 기준에 따름

- 도서구입은 원칙적으로 불인정. 가급적 산업기술정보원(KINITI)이나 기타 기관이

보유하고 있는 문헌 활용

3) 단가

- 복 사 비     :  1장당 단가 @32

- 보고서발간비 : 517,110/50부(100페이지 16절지 책자)

- 문헌복사비   : 기본료 1,500,  1페이지당 복사비 @100

라. 회의비

1) 당해 연구내용과 관련한 자문회, 토론회, 공청회 등을 위한 경비

2) 편성기준

- 당해연도 예산편성기준상 2급 공무원 이상의 수준의 위원회 수당 기준

- 회의비는 기본적으로 자체 회의만 인정하되, 학술회의 참가등록비는 그에 따른

근거자료 제출 및 자문비는 최소범위내에서 인정

3) 단가

- 책임연구원 1회당 회의비 : 2,000원 (※ ‘07년 연구소 기준)

- 연구원 및 연구보조원 1회당 회의비 : 1,000원 (※ ‘07년 연구소 기준)

마. 전산처리비

1) 당해 연구과제에 직접 소요되는 전산처리에 필요한 컴퓨터 사용료와 소모성 S/W 구입비, 전산처리용 소모품비를 말한다. 단, 자산의 가치가 있는 S/W 구입비는 당해 연구내용과 직접 관련이 있어도 계상할 수 없고 별도의 항목으로 명기

2) 편성기준

- 해당 용역기관에서 CPU 등의 사용료 지불에 있어서 자체지침 또는 안내문을

필히 첨부하여야 함.

- 우선적으로 물가자료 및 Internet에 의한 단가표를 이용

- 이에 없는 자료는 견적서를 첨부하여 계상 (견적서에는 VAT 포함여부 표시)

3) 작성 예

- Floppy Disk (3M-2HD, 3.5") @4,800 × 1Box = 4,800

(물가자료 단가 1Box당 @4,800)

- 복사 용지 (XEROX, A4) @22,000 × 1Box  = 22,000

(물가자료 단가 1Box당 @22,000)

- 프린터 토너 (EP-ED, HP9228A,4,5M,5,5M) @170,000 × 1개  = 170,000

(물가자료 단가 1개당 @170,000)

- CPU 사용료 @1,000,000 × 1구좌× 1년  = 1,000,000

(용역수행기관 자체 CPU 사용료 지침(안내문), 1구좌당 @1,000,000)

바. 시약 및 연구용 재료비

1) 당해 연구내용과 직접 소요되는 내용년수가 1년 이하인 기구와 집기 및 시약 등의

구입비와 외주시험 분석비 및 시험 제작에 소요되는 재료비와 부대비용을 말함

단, 소모성 시험 제작비는 시작비로 계상하여야 함.

2) 편성기준

- 우선적으로 물가자료 및 Internet에 의한 단가표를 이용

- 이에 없는 자료는 견적서를 첨부하여 계상 (견적서에는 VAT 포함여부 표시)

사. 임차료

1) 당해 연구내용과 관련하여 특수실험 실습기구를 외부로부터 임차하거나 혹은 공청회

등을 위한 회의장 사용을 하지 아니하고는 계약목적을 달성할 수 없는 경우에 계상

2) 편성기준

- 임차료 계상시 임차료의 성격과 사용목적에 부함되게 최소 임차료 범위내에 한정

- 당해 연구기관의 소유기기 및 장비 등은 감가상각비로 계상

- 임차료의 비목계상 오류로 장비구입비 등은 장비비로 편성하여 연구소 자산으로

등재 (※ 임차료 비목으로 신청시 전액 삭감)

- 증빙서류 첨부

아. 감가상각비

1) 당해연구내용과 직접 관련된 특수실험 실습기구 기계장치에 대하여 일반물자

제조원가계상시 적용하는 『원가계산에 의한 예정가격 산정기준 제10조 제3항

제3호』규정 의 준용

2) 편성기준

- 당해 연구기관의 소유기기 및 장비 등은 감가상각비로 계상하여야 함.(제조원가       계산기준의 감가상각비 계산방법에 따름, 해당 용역기관 감가상각 대장 첨부)

- 임차료에 계상된 것은 제외.

※ 원가계산에 의한 예정가격 산정기준 제10조(경비) 제 3항 제3호 : 감가상각비는 제품 생산에 직접 사용되는 건물, 기계장치 등 유형고정자산에 대하여 세법에서 정한 감가상각 방식에 따라 계산한다. 다만, 세법에서 정한 내용연수의 적용이 불합리하다고 인정된 때에는 당해 계약목적물에 직접 사용되는 전용기기에 한하여 그 내용연수를 별도로 정하거나 특별상각할 수 있다.

3) 작성예

- 특수기계 1대 × 10,000,000(취득가격) ÷ 10년(잔존내용연수) ÷1년

(사용기간) = 1,000,000

자. 장비비

1) 당해 연구내용과 직접 관련된 연구장비로 구입하지 아니하고는 계약목적을 달성할

수 없는 경우에만 계상

2) 편성기준

- 연구장비는 단시간의 활용의 경우는 배제하며, 3년이상의 장기 활용성이 있는        꼭 필요한 경우만 반영

- 연구장비는 장비소요 신청서(복수 추천), 활용계획서, 확인서(과제관리자 및

연구실 관리자의 확인), 견적서(복수 추천) 등을 첨부

차. 기타

- 일반적인 소모품(연필깍기, 지우개, 칼, 백보드판, 책꽂이 등)은 일반관리비

비목과 관련되므로 신청 불가

3. 시작비

가. 연구를 수행하는 과정에서 연구결과를 검증하기 위하여 시작품을 제조하는 비용

나. 편성기준

- 외부 업체에 외주로 제작하는 경우만 편성

- 학교내(실험실)에서 제작하는 것은 시약 및 연구용재료비에 편성

- 일반물자의 원가계산 기준을 적용 산정

- 해당 비목계상시 재료비는 견적서를 첨부

- 노무비 계상시는 제조 공정단계별로 작업인원과 작업시간이 명기된 노무공수표를

첨부하여 계상

- 수탁기관에서 연구원이 자체적으로 제작하는 경우는 노무비를 제외

다. 작성예

1. 재료비

-  Lithium 1,000㎏ × @5,000(기준단가) = 5,000,000

(견적서 단가 @5,000)

2. 노무비

- 수동선반공 @28,446(기준단가) × 10일(작업일수) = 284,460

(정부노임 단가 @28,446)

3. 경비/이윤 등은 일반물자 원가계산기준 참조

4. 일반관리비

가. 일반관리비

1) 인건비, 경비, 시작비의 합계액에 5%의 범위내에서 계상

2) 편성기준

- 『국계법 시행규칙 제8조』에 규정된 일반관리비율 5%을 초과하여 계상할수 없음.

※ 국계법 시행규칙 제8조(원가계산에 의한 예정가격 결정시 일반관리비율 및

이윤율) 제1항 제12호

① 원가계산에 의한 가격으로 예정가격을 결정함에 있어서 일반관리비율은 다음

각호의 1의 율을 초과하지 못한다.

12. 용역 : 100분의 5

3) 작성방법

(인건비 + 경비 + 시작비) x 일반관리비율 5%

Ⅲ. 제안서 작성 양식

기초연구(일반, 순수)

연구제안서 작성 양식

＊ 연구제안서 겉표지 작성시 유의사항 : A4 용지 크기, 백색표지

			②
			과제번호명기
		① XXX 에 관한 연구 (영문제목 )
	연 구 기 관 X X X X 대 학 교 20 . . . 국 방 과 학 연 구 소

① 제    목 : 사업안내에 기재된 연구과제명 기입

② 과제번호 : 사업안내서에 기재된 과제번호

ADD - 10 - XX - XX - XX

ⓐ   ⓑ   ⓒ   ⓓ

ⓐ : 국과연의 영문표기 약칭

ⓑ ⓒ ⓓ : 과제번호를 의미

※ 순수기초의 경우 “과제번호” 란에 제안 지원 분야 명기(예: 물리)

③ 연구제안서는 반드시 백색표지로 하고, 좌철 후 제출하여야 함.

＊ 내표지

			과제번호 : ADD-10-XX-XX
	연구과제명 : (국문) (영문) 연구기간 : 제 출 일 : 20 . . . 연구기관명 : 연구책임자 : 인 연 구 원 : 인 〃 인 〃 인

연 구 비 지 원 신 청 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

기술분야					과제번호
연구과제명
연구책임자	소 속			직 위
	성 명			세부전공
	주 소
	전 화	(직장)		e-mail
	제1차년도		백만원					20 . . 부터 20 . . 까지 ( 년)
신청연구비	제2차년도		백만원	연구기간
	제3차년도		백만원
본인은 국방과학연구소에서 정한 연구비 지원 관계사항을 준수하며 연구를 성실히 수행하고자 연구비 지원을 신청합니다. 붙임 : 연구제안서 10부 20 년 월 일 신청자 성명 (인)
상기 신청 연구과제에 대하여 귀 연구소의 연구비 지원이 결정될 경우 본 기관은 성실히 연구를 수행할 것이며 소정의 책임을 다 하겠습니다. 20 년 월 일 소속기관장 (직인) 국 방 과 학 연 구 소 장 귀하

※ 연구기간이 3년 이상일 경우 해당 기간까지 연구비를 작성함.

요약문 : 과제명

※ 본 요약문은 1-page로 작성

※ 연구개요 및 연구계획에 그림 삽입 가능

1. 연구 개요(목적 포함)

2. 연구 계획

가. 연구내용 및 필요성

나. 기술적 접근방법

3. 연구 성과 및 기대효과

4. 과제수행

구분	수행기관 (소속)	전화번호	직책	성명	서명
연구책임자

차   례

1. 연구목적

가. 목적

나. 목표

2. 연구개요

가. 개요

나. 연구 필요성

다. 관련현황 기술

라. xxxx

3. 연구계획

가. 계획총괄

나. 세부연구내용

다. 기술적 접근방법

라. 대외 기술협력 계획

마. 보안업무 수행계획

바. 획득기술 이전 계획

4. 세부계획

가. 시작품 제작

나. 실험계획

다. 해외출장

5. 연구수행능력

가. 연구인력 현황

나. 연구원 편성표

다. 연구진 인적사항

라. 주요 연구장비 및 시설

6. 종료 후 제시할 사항

7. 기대효과

8. 제안사항 이행계획

첨부 1. 세부 소요예산 산출 내역

첨부 2. 세부 예산내역 증빙 자료

과제명

1. 연구목적

가. 목    적

＊ 제안과제의 내용을 포함하여 연구목적을 제시

나. 목    표

＊ 기술적 측면에서 작성하되 가능한 정량적으로 년도별로 서술함

2. 연구개요

＊ 연구의 필요성, 관련기술현황 분석 및 발전추세 등 연구개요 기술

가. 개요

나. 연구 필요성

다. 관련현황 기술(연구 동향 및 기술수준 등)

라. .....

3. 연구계획

가. 계획총괄

∙ 총 사업기간 :

∙ 총 소요예산 :

년 도	'10	'11	‘12	......
년 도 별 목 표
연 구 내 용 (간트표) ＊세부 연구내용 작성 (―선으로 연구진행 표시) ＊여백 부족시 별도 작성
소 요 예 산 (천원)
연 구 인 력 ( 명 )

＊ 연구개시부터 종료시 까지 작성(2단계 과제는 모든연도 포함하여 작성)

나. 세부연구 내용

다. 기술적 접근방법

※ 예) 연구 목적/목표 달성을 위한 세부 기술 단위로 자유 서식으로 작성

라. 대외 기술 협력 계획

※ 예) 기간, 기술 및 인적 교류 관점에서 기술

마. 보안업무 수행 계획

※ 예) 기관간 자료 전달, 생성자료 보관(컴퓨터 보안, 문서 보안 등) 등....

바. 획득기술 이전 계획

4. 세부계획

가. 시작품 제작

시작품명	용 도	제작년도	수 량	사용계획	소요예산

※ 해당사항 없을 경우(순수기초 포함) 생략 가능

나. 실험계획

년 도	실 험 명	목 적	비 고

※ 해당사항 없을 경우(순수기초 포함) 생략 가능

다. 해외출장

년 도	목 적	기 간	출 장 지 (경유지포함)	선 정 이 유	소요예산

＊ 6하 원칙에 의거 세부적으로 작성.

가급적 2～3차 년도에 반영하며, 해외출장 후 활동내용 및 출장결과를 해당 연도

연구보고서에 수록함.

※ 해당사항 없을 경우 생략 가능

5. 연구수행 능력

가. 연구인력 현황

구 분	책임연구원	연 구 원	연구보조원	보 조 원
인 원(명)

나. 연구원 편성표

				연구책임자
				○ ○ ○
	× × 분 야			□ □ 분 야			◇ ◇ 분 야
책임연구원	◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦
연 구 원	◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦
연구보조원	◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦			◦ ◦ ◦

다. 연구진 인적사항

1) 연구책임자

성 명	한 글				한 문					소 속
	영 문									직 위
주 소	직 장		(전화 : )
	이메일						핸드폰
주민등록번호								세부전공
학 력		년 도		출 신 교							전 공			학 위
				＊ 대학부터 작성										학사
														석사
														박사
경 력		년 도		기 관							직 위			비 고
주 요 연구업적		기 간		업 적
				＊ 연구논문/저서/주요설계/국책과제 수행실적 등 연구제안서 평가에 유리한 참고자료 기술
비 고 ＊ 본 과제와 유사한 연구를 수행한 실적 및 연구논문이 있으면 수행내용 명기

2) 연구원

＊ 연구책임자와 동일양식으로 작성

3) 연구조원 및 보조원

분 야	소속기관	성 명	직 위	전공 및 학위	참여율	전 화

라. 주요 연구장비 및 시설

1) 보유현황

장비명	규 격	용 도	보 유 현 황	미 확보장비 획득계획

＊ 장비명은 본 연구수행에 소요되는 모든 장비를 기술

＊ 연구수행에 소요되는 미확보 장비에 대한 대책(타 기관 장비를 활용할 경우에는 대상기관을 명시)

2) 장비대여 계획

년 도	장비명	규 격	용 도	소요예산	장비보유기관

6. 종료 후 제시할 사항

7. 기대효과

8. 제안사항 이행계획

※ 제안서에는 미포함. 선정된 과제에 한하여 계획서 제출시 작성

※ 제안서 평가 및 선정 결과 후 조치 사항으로 통보된 내용에 대하여 항목별로

작성

예) 1. 추가 연구제안 내용

2. 연구 관리 및 지원 계획

3. 조직과 운영 등

첨부 1. 세부 소요예산 산출내역

※ 원가추산 방법 및 제 기준표를 참조하여 시작 년도부터  종료 년도까지 작성

가. 소요예산 총괄

년 도	인건비	경 비	시작비	일반관리비	계
‘10년
‘11년
‘12년
....
계

※ 2단계 포함 과제는 13년부터 15년까지 명기(순수기초는 제외)

나. 세부예산 내역

단위 : 원

구성요소	금 액	산 출 기 초
계		◦ 2010년도 : ◦ 2011년도 : ◦ 2012년도 : ....
인 건 비		2010년도 : -책임연구원 0명×인건비단가×12월×참여비율(%)= -연 구 원 0명×인건비단가×12월×참여비율(%)= -연구보조원 0명×인건비단가×12월×참여비율(%)= -보 조 원 0명×인건비단가×12월×참여비율(%)= 2011년도 : ＊ ‘09년도의 인건비 구성항목대로 작성 2012년도 : ＊ ‘09년도의 인건비 구성항목대로 작성
경 비		2010년도 : 1) 여비 가)국내여비 -책임연구원 : 0명×0회/월×12월×단가= -연 구 원 : 0명×0회/월×12월×단가= -연구보조원 : 0명×0회/월×12월×단가= 나)국외여비(직급, 여행목적지, 기간표기 0박0일) -항공료 : 항공료($)×0명×대미환율= -일 비 : 일 비($)×0명×0일×대미환율= -숙박비 : 숙박비($)×0명×0박×대미환율= -식 비 : 식 비($)×0명×0일×대미환율= 2) 통신비 -전화, TELEX, FAX 0회/월×12월×요금= -우편비용 0회/월×12월×요금=

단위 : 원

구성요소	금 액	산 출 기 초
경 비		3) 유인물비 -문헌복사 0장/월×12월×단가 = -보고서 발간비 4) 회의비 -책임연구원 : 0명×0회/월×12월×단가= -연 구 원 : 0명×0회/월×12월×단가= 5) 전산처리비 -전산기종 : 사용시간×단가×회수= 6) 시약 및 연구용 재료비 (소요산정 예산 세부내용 명기) -재료명 : 단가×사용량= 7) 임차료 -품명 : 수량×단가×금액= 2011년도 : ＊‘10 년도의 경비 구성항목대로 작성 2012년도 : ＊ ‘10년도의 경비 구성항목대로 작성 ..........

단위 : 원

구성요소	금 액	산 출 기 초
시 작 비		2010년도 : ◦ 재료비(소요산정 예산 세부내용 명기) -재료명 : 단가×사용량= ◦ 노무비(동일소속 연구기관내에서 제작하는 경우에는 반영하지 않음)-외주인 경우에만 작성 -공정 : 일수(1일 8시간 기준)×노임단가×00일= ◦ 경 비 -전력비 장비명 : 00㎾/h×0대×8hr×00일×단가= -감가상각비(정액법 사용) -연료비/용수비/포장비/운반비/시험비 -소모품비 2011년도 : ＊ ‘10년도의 시작비 구성항목대로 작성 2012년도 : ＊ ‘10 년도의 시작비 구성항목대로 작성 ........

단위 : 원

구성요소	금 액	산 출 기 초
일 반 관 리 비		2010 년도 : (인건비＋경비＋시작비)×0.05= ＊ 반드시 5%로 계산하기 바람(정부 인정 기준) 2011년도 : (인건비＋경비＋시작비)×0.05= ＊ 반드시 5%로 계산하기 바람(정부 인정 기준) 2012년도 : (인건비＋경비＋시작비)×0.05= ＊ 반드시 5%로 계산하기 바람(정부 인정 기준) ........

첨부 2. 세부예산 내역 증빙자료

※ 제안서에는 미포함. 선정된 과제에 한하여 계획서 제출시 작성

※ 견적서 등 세부 예산 내역을 증빙할 수 있는 자료

(출력물은 스캔하여 첨부)

‘10년 신규 개별기초(일반) 제안요청서(RFP)

□ 개별기초(일반기초) 과제목록

분야	과제번호	과제명	페이지
센서	10-01-01-01	입체 선배열 센서용 음향신호 전송기의 소형화 설계 기술	2
센서	10-01-01-02	중적외선 레이저 광원기술 연구	4
센서	10-01-01-03	클러터 환경에서 장애물에 의한 가림표적 추적 및 다중표적 추적 기법 연구	6
정보통신	10-01-02-04	차세대 전투함정용 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 및 실시간 전송 기술	8
정보통신	10-01-02-05	무기체계(유도조종장치용) 내장형 safety critical S/W 설계기법 및 재사용 지원시스템 연구	11
정보통신	10-01-02-06	유비쿼터스 센서네트워크를 이용한 시험통제기법연구	14
제어/전자	10-01-03-07	스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동기술	17
탄약/에너지	10-01-04-08	α-Aluminum Trihydride의 제조 및 결정화 연구	20
탄약/에너지	10-01-04-09	밀리미터파 전자파의 생체 영향분석기술 연구	22
탄약/에너지	10-01-04-10	광섬유 레이저 어레이의 능동형 위상일치 회절 빔 결합 기술 연구	25
탄약/에너지	10-01-04-11	밀리미터파 대역의 고출력 리플렉트 어레이 안테나 시스템 설계 기술	27
화생방	10-01-06-12	수중 소음원의 표준 패턴 DB구축 및 인식	30
화생방	10-01-06-13	한반도 환경에서의 강우산란 특성연구(mm파)	32
화생방	10-01-06-14	해수면에 사격된 탄의 도비(Ricochet)에 의한 탄착분포연구	35
소재	10-01-07-15	초고온 비삭마 로켓 노즐목재의 특성연구	38
소재	10-01-07-16	트랙션 감지를 위한 내마모성 스마트 스킨 연구	41
플랫폼/구조	10-01-08-17	고속충돌 및 관통에 의한 복합재 구조의 손상평가 기법연구	44
플랫폼/구조	10-01-08-18	어레이 안테나 내장 구조 연구	46
추진	10-01-05-19	해수반응 금속연료의 연소현상 연구II	49

과제번호 : 10-01-01-01

1. 과제명 : 입체 선배열 센서용 음향신호 전송기의 소형화 설계 기술

(영문)   ( A Study on design of a miniature telemetry-node for an

extendible line array sensor)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 : 입체 선배열 센서용 음향신호 전송기의 소형화 설계 기술

□ 1차년도 : 고집적 음향센서 배열에 대한 효율적인 신호 전송망 설계 연구

□ 2차년도 : 신호 전송망 제어 기법 및 전송기 설계 기술 연구

□ 3차년도 : 신호 전송기의 저전력, 소형화 설계 및 성능 검증

3. 연구필요성

- 잠수함의 저주파 탐지 능력 향상을 위한 세장형 구조의 입체 선배열 센서는 신호

대 잡음비 향상을 위하여 음향 센서가 매우 조밀하게 배열, 장착됨.

- 이와같이 공간상의 제약을 받는 센서부내에서 미소 음향신호의 전처리와 대용량

신호전송을 효율적으로 수행하기 위해서는 하드웨어의 집적도를 높이고 소형, 저

전력 특성을 갖는 신호 전송기와 전송망 설계 기술 개발이 요구됨.

4. 연구내용

- 1차년도 : 고집적 음향센서 배열에 대한 효율적인 신호 전송망 설계 연구

o 효율적인 신호 전송망 구성 및 망 동기화 방안 연구

o 음향센서 신호 전처리 및 전송기 구성 방안 연구

- 2차년도 : 신호 전송망 제어 기법 및 전송기 설계 기술 연구

o 신호 전송망 제어 기법 연구

o 신호 전송기 설계 기술 연구

- 3차년도 : 신호 전송기의 저전력, 소형화 설계 및 성능 검증

o 신호 전송기의 상세 설계(직경 30mm 이하, 소요전력 2Watt급 미만) 연구

o 신호 전송망 및 전송기 성능 검증

5. 예상실적

o 고밀도 선배열 센서의 효율적인 분포형 신호 전송망 설계 방안 도출

o 하이브리드 구조의 초소형, 저전력 복합기능 전송기 설계

o 신호 전송기 제어 및 성능 검증용 S/W

o 신호전송 분야 논문 2건 이상

6. 기술 적용분야

무기체계분야	미래형 잠수함용 입체선배열센서
민수활동분야	복합 센서 네트워크용 신호 전송기

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계
		‘10	‘11	‘12
◦고집적 음향센서 배열에 대한 효율적인 신호 전송망 설계 연구 ◦신호 전송망 제어 기법 및 전송기 설계 연구 ◦신호 전송기의 저전력, 소형화 설계 연구 및 기능 검증
예산(백만원)	연 도 별	30	80	80
	단 계 별	190

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	6-3-2	6327	연원	jsseol@add.re.kr	설재수
확인자	6-3-2	6320	책연	cyjoh@add.re.kr	조치영

과제번호 : 10-01-01-02

1. 과제명 : 중적외선 레이저 광원기술 연구

(A Study on mid-infrared laser source technology)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 : 중적외선 레이저 광원기술 연구

□ 1차년도 : 중적외선 레이저 광원에 대한 기술조사 및 특성분석

□ 2차년도 : 빔특성이 우수한 펄스형(kHz 이상) 중적외선 레이저 실험장치 설계

□ 3차년도 : 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 실험장치 구성 및 성능시험

3. 연구필요성

- 정밀한 표적 추적 센서를 갖춘 열추적 미사일의 탐색기를 향해 적외선 에너지를 집속하여 기만 및 재밍하는 지향성 적외선 방해 장비(DIRCM)에 수백 mW급 중적외선(3~5μm) 레이저가 적용되고 있음.

- 현재 DIRCM용으로 전력소모가 낮고 변조능력이 뛰어난 DPSS 레이저 펌핑 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있음.

- 구현 방식에 따라 출력, 파장가변, 변조능력 등의 차이가 발생하므로 각각의 기술에 대한 특성 분석과 중적외선 레이저 광원 기술 확보를 위한 국내 기초기술 연구가 필요함.

* DIRCM: Directed Infrared Counter Measure (지향성 적외선 방해 장비)

DPSS: Diode Pumped Solid State

4. 연구내용

◦1단계 : 중적외선 레이저 광원기술 연구

- 1차년도 : 각종 중적외선 레이저 광원에 대한 기술조사 및 특성분석

- 2차년도 : 빔특성이 우수한 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 선정 및 실험장치 설계

- 3차년도 : 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 실험장치 구성 및 성능시험

5. 예상실적

- 각종 중적외선 레이저 광원에 대한 기술조사 및 특성 분석결과(분석보고서)

- 빔특성이 우수한 펄스형 중적외선 파장가변 레이저 설계 및 발진기술 분석결과 (설계보고서)

- 펄스형 중적외선 파장가변 레이저 발진기술 및 파장별 성능실험 결과(실험결과보고서)

6. 기술 적용분야

무기체계분야	지향성 적외선 방해 장비, 레이저 레이다
민수활동분야	스펙트로스코피, 반도체 프로세싱, 화학물질 탐지, 생체의학 응용

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계						2단계
		’10		’11		’12		’13	’14	’15
◦ 중적외선 레이저 광원에 대한 기술조사 및 특성분석
◦ 빔특성이 우수한 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 실험장치 설계
◦ 펄스형(kHz 이상) 중적외선 파장가변 레이저 실험장치 구성 및 성능시험
◦ 실험결과 분석/최종 보고서 작성
예산(백만원)	연 도 별	36		114		100
	단 계 별	250

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	4-1-1	3654	선연	hskoh@add.re.kr	고해석
확인자	4-1-1	2675	책연	eckang@add.re.kr	강응철

과제번호 : 10-01-01-03

1. 과제명 : 클러터 환경에서 장애물에 의한 가림표적 추적 및 다중표적 추적 기법 연구

(A study on coast mode tracking to overcome short-term target obscuration and multiple target tracking under the ground environment)

2. 연구목표

• 연구목표

- 1단계 :

□ 1차년도 : - 기술현황 및 자료 분석

- 지상 표적의 영상 특성 분석

□ 2차년도 : - GPU(Graphics Processing Unit) 개발환경 및 실험환경 구축

- 표적 특징점 분석 및 추출 기법 연구

- 클러터 환경 또는 장애물에 강인한 추적 필터 기반의 예측 추적 기법 연구

□ 3차년도 : - 특징 유사성 분류에 의한 다중표적 추적 기법 연구

- 실시간 구현 가능한 알고리즘 최적화 구현

- 성능 시연

- 2단계 : 해당없음

3. 연구필요성

향후 전장 환경에서 위협의 조기 탐지뿐만 아니라 표적 또는 지형을 지능적으로 식별할 수 있는 핵심기술의 확보는 필수적임. 지상 환경에서는 클러터 및 표적의 가림으로 인하여 기존의 추적기법이 가지는 한계를 극복하기 위해서 표적의 특징점을 추출하고 추적 필터 기반의 예측 추적 및 표적 식별을 통한 다중표적 추적 기법의 개발이 필수적임. 고화질 영상의 실시간 추적을 위해서는 GPU 기반의 HW환경에서 CUDA(Compute Unified Device Architecture), OpenGL의 언어를 이용한 알고리즘 최적화 구현 기술이 필요함.

4. 연구내용

•특징점 추출을 통한 표적 식별 및 추적 기술 연구

- 지상 표적의 영상 특성 분석

- 특징 추출을 위한 영상 전처리 기법 개발

- 표적 분류 및 추적 유지를 위한 특징점 분석 및 추출 기법 개발

- 클러터 환경 및 장애물 가림시 추적 유지를 위한 추적 필터 기반의 예측 추적 기법 개발

- 특징 유사성 분류에 의한 표적 식별을 통한 다중표적(xx개 이상) 추적 기법 개발

- CCD/IR 카메라를 이용한 추적 성능 검증용 실험 환경 구축

•GPU를 이용한 특징점 추적 기술 연구

- GPU 개발환경 구축

- 고화질 영상(0000x0000)의 실시간 추적(00Hz)을 위한 CUDA, OpenGL을 이용한 알고리즘       최적화 구현

5. 예상실적

•운용환경에서 표적 특성 분석 결과

•특징점 추출 및 추적 알고리즘 S/W, 논문 및 특허

•GPU 개발환경

•CCD/IR 카메라 및 추적용 실험장비

6. 기술 적용분야

무기체계분야	항공감시체계, 정찰위성체계, 지상정찰체계
민수활동분야	고속도로감시, 감시카메라, 의료, 가축보호시스템

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계				2단계
		‘10	‘11		‘12
• 기술현황 및 자료 분석 • 지상 표적의 특성 분석 • GPU 개발환경 및 시험환경 구축 • 표적 특징점 분석 및 추출 연구 • 추적 필터 기반의 예측 추적 기법 연구 • 다중표적 추적 기법 연구 • 추적 알고리즘 최적화 구현 및 시연
예산(백만원)	연 도 별	30	130		170
	단 계 별	330

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	3본부-1	3142	책연	bhlee@add.re.kr	이부환
확인자	3본부-1	3644	책연	sungskim@add.re.kr	김성수

과제번호 : 10-01-02-04

1. 과제명 : 차세대 전투함정용 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 및 실시간 전송 기술

(영문)   (Study on Integrated/Real-time Multi-media Transmission Technology

for Next Generation Combat Ship)

2. 연구목표

◪ 1단계 : 전투함정 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 전송 기술 설계

◦ 1차 연도 : 전투함정 전투체계 전술/표적 정보 유형별 전송 패턴 분석

◦ 2차 연도 : 전투함정 전투체계 운용환경 특성을 고려한 정보통합 특성 분석

◦ 3차 연도 : 전투체계 멀티미디어(데이터/영상/음성) 전술/표적 정보 통합 전송 기법

설계 및 검증

◪ 2단계 : 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 전송 기술 설계

◦ 1차 연도 : 전투함정내 멀티미디어(데이터/영상/음성) 전술/표적 정보 실시간 전송

요구 사항 분석

◦ 2차 연도 : 전투함정내 유무선 다중 네트워크 환경 적응형 통합 전술/표적 정보

실시간 전송 프로토콜 설계

◦ 3차 연도 : 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 전송 프로토콜 성능 검증

3. 연구필요성

◦ 가용한 프로세싱 능력 및 메모리 양의 증대, 고성능 디지털 전송 등의 기술 발전추세에 따라서, 차세대 전투함정용 전투체계의 네트워킹 기술 측면에서 음성, 영상 및 데이터 정보 등을 포함하는 대용량의 멀티미디어 정보를 하나의 매체를 통해서 실시간으로 신뢰성 있게 전송할 수 있는 광대역 디지털 전송 프로토콜 설계 기술에 관한 연구가 필요함.

◦ 또한, 전투함정내 다중 네트워크(훈련 망, 항해/통합 함교 망, C4I 체계 망, 음성통신 망, 화상회의 망, 전투체계 망 등)에서의 멀티미디어(데이터, 영상, 음성) 전술/표적 정보의 실시간 전송 최적화 및 네트웍 자원의 효율적 활용에 대한 연구가 필요함.

4. 연구내용

◪ 1단계 : 전투함정 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 전송 기술 설계

◦ 1차 연도 : 전투함정 전투체계 전술/표적 정보 유형별 전송 패턴 분석

- 전투체계 전술/표적 정보 특성 분석 및 파라미터화

◦ 2차 연도 : 전투함정 전투체계 운용환경 특성을 고려한 정보 통합 특성 분석

- 함정에 탑재된 각종 센서들로부터 획득된 위협·표적 정보와 관련된

유형별 통합 정보(음성, 영상, 데이터)의 특성 분석

◦ 3차 연도 : 전투체계 멀티미디어(데이터/영상/음성) 전술/표적 정보 통합 전송 기법

설계 및 검증

- 함정 전투체계내 유선 네트워크 환경에서의 통합 전송 프로토콜 설계

◪ 2단계 : 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 전송 기술 설계

◦ 1차 연도 : 전투함정내 멀티미디어(데이터/영상/음성) 전술/표적 정보 실시간 전송

요구 사항 분석

- 전투함정내 유무선 다중 네트웍에 대한 통합 정보 실시간 전송 QoS 분석

◦ 2차 연도 : 전투함정내 유무선 다중 네트워크 환경 적응형 통합 전술/표적 정보

실시간 전송 프로토콜 설계

- 유무선 다중 네트웍 환경에서의 통합 정보 실시간 전송 프로토콜 설계

◦ 3차 연도 : 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 전송 프로토콜 성능 검증

- 유무선 다중네트웍 환경에서의 통합 정보 실시간 전송 프로토콜 성능 검증

5. 예상실적

◪ 1단계 요구 실적

◦ 함정 전투체계 전술/표적 정보 특성 분석 보고서

◦ 함정 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 전송 프로토콜 설계 결과

(설계 보고서 1건)

◦ 함정 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합전송 프로토콜 검증용 시뮬레이션 S/W 패키지

(설계 문서 및 S/W 소스코드 1식)

◦ 연도별 종합 연구보고서 (총 3건)

◦ 정보 통합 전송 프로토콜 분야 논문 3건, 특허 1건, 프로그램 등록 2건 이상

◪ 2단계 요구 실적

◦ 전투함정내 유무선 다중네트웍에 대한 멀티미디어 통합 정보 실시간 전송 QoS 분석 보고서

◦ 전투함정내 유무선 다중네트웍 환경에서의 통합 정보 실시간 전송 프로토콜 설계 결과(설계 보고서)

◦ 전투함정내 유무선 다중네트웍 환경에서의 통합 정보 실시간 전송 프로토콜 검증용

시뮬레이션 S/W 패키지(설계 문서 및 S/W 소스코드 1식)

◦ 연도별 종합 연구보고서 (총 3건)

◦ 통합 정보 실시간 전송 프로토콜분야 논문 3건, 특허 1건, 프로그램 등록 2건 이상

무기체계분야	함정 전투체계(정보통합 및 실시간 통신기술 분야)
민수활동분야	멀티미디어 전송 품질 보증 기술

6. 기술 적용분야

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15
◪ 1단계 : 전투함정 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 전송 기술 설계 ◦ 전투함정 전투체계 전술/표적 정보 유형별 전송 패턴 분석 ◦ 전투함정 전투체계 운용환경 특성을 고려한 정보통합 특성 분석 ◦ 전투체계 멀티미디어 전술/표적 정보 통합 전송 기법 설계 및 검증 ◪ 2단계 : 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 통합 전송 기술 설계 ◦ 전투함정내 멀티미디어 (데이터/영상/음성) 전술/표적 정보 실시간 전송 요구사항 분석 ◦ 전투함정내 유무선 다중 네트워크 환경 적응형 통합 전술/표적 정보 실시간 전송 프로토콜 설계 ◦ 전투함정내 멀티미디어 전술/표적 정보 실시간 전송 프로토콜 성능 검증
예산(백만원)	연 도 별	50	40	90	60	80	60
	단 계 별	180			200

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	함전단-1	6717	연구원	shyla@add.re.kr	김현실
확인자	함전단-1	6710	실장	happydongho@add.re.kr	이동호

과제번호 : 10-01-02-05

1. 과제명 : 무기체계(유도조종장치용) 내장형 safety critical S/W 설계기법 및 재사용 지원시스템 연구

(A Study on design methodology and a reuse supporting system for the safety critical embedded software of guidance and control units)

2. 연구목표

● 연구목표 : 무기체계(유도조종장치)에 내장되는 S/W(예, 비행제어 프로그램)의 차별성과 특수성 즉, Safety critical 특성을 반영한 효과적인 S/W 개발 방법론 (분석, 설계기법 중점)과 재사용 지원시스템의 개발 및 보급 기술에 대한 이론적 고찰을 수행

- 1단계 :

□ 1차년도 : 무기체계(유도조종장치) 내장형 S/W 개발 방법론의 사상과 개발, 인증 지침 및 재사용 지침 도출

□ 2차년도 : 개발 방법론의 소규모 프로젝트 적용/검증 및 재사용 지원 시스템 개발

□ 3차년도 : 개발 방법론의 중규모 이상 프로젝트 적용/검증 및 재사용 시범 프로젝트 구축

- 2단계 : 해당사항 없음.

□ 1차년도 :

□ 2차년도 :

□ 3차년도 :

3. 연구필요성

- Safety critical S/W 분야의 체계 차별성과 특수성에 관련된 요구 사항을 계획단계부터 분석하고 설계하여 구현으로 연계하는 체계적인 개발 방법론 필요

- 무기체계(유도조종장치) 내장형 시스템 개념 정의 단계부터 유사 내장형 시스템에 공통적으로 재사용될 모듈을 사전에 분석하고 공통 아키텍쳐를 설계하여 핵심 자산의 재사용을 극대화할 수 있는 재사용 지침 및 재사용 지원 시스템 구축 필요

- Safety critical 분야의 무기체계(유도조종장치) 내장형 S/W의 재사용성 여부를 판단하기 위하여 평가 및 인증할 수 있는 기술 개발이 요구되고 있음.

4. 연구내용

유도무기체계들에 대한 도메인 분석을 통한 최적화된 소프트웨어 개발 방법론과 소프트웨어의 재사용성 향상을 위한 소프트웨어 형태별 개발지침 및 보급 기술 도출에 관한 연구를 수행하고자 함.

- Safety critical 분야의 내장형 S/W 개발 방법론의 요건에 대한 이론 해석 수행 및 무기체계 내장형 시스템 제약 조건의 다양성에 따른 최적화된 개발 방법론과 아키텍쳐, 그리고 재사용성 제고를 위한 S/W 구조 제시

- 코드 위주의 재사용을 탈피해서 모델을 포함하는 S/W 아키텍쳐 위주로 재사용이 용이하도록 유사 유도무기체계군내 제품들의 기능에 따른 공통성과 가변성 식별을 통한 내장형 S/W의 공통ㆍ핵심 기술을 자산화하여 체계적으로 사용할 수 있는 환경 구축

- 유도무기체계와 관련된 S/W의 개발 생산성과 향후 개발 비용을 절감할 수 있는 유도무기체계별 S/W 형태에 따라 세분화된 표준적인 개발 절차와 재사용 지침 도출

5. 예상실적

- Safety critical 분야의 무기체계(유도조종장치) 내장형 S/W 개발 방법론 현황/특성/성능분석서

- 무기체계(유도조종장치) 내장형 S/W 개발 방법론(분석 및 설계기법, 개발 프로세스, 관리 프로세스) 및 방법론 지원도구

- 무기체계 내장형 S/W 개발 방법론에 대한 연구보고서 및 연구 논문 1편 이상

- 내장형 S/W 재사용 지침, 재사용 자산(모듈)의 개발 기법 개발 및 통합 DB 구축

- 내장형 S/W 재사용 지원 시스템 1식 및 시스템 운영개념서, 기술보고서

- 내장형 S/W 재사용 지원 시스템 기술전수 결과보고서 및 연구 논문 1편 이상

- 재사용 지원 시스템 설치 및 운영현황을 가시화 할 수 있도록 그래픽으로 도시

- 재사용 자산 평가, 인증체계 구축 및 신뢰성 평가 기술 개발, 관련 기술보고서

6. 기술 적용분야

무기체계분야	내장형 시스템을 필요로 하는 모든 미래 무기체계
민수활동분야	디지털 정보가전, 의료, 항공 등 전 산업분야의 내장형 시스템

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’10	’11	’12	’13	’14	’15
◦ 내장형 S/W 개발 방법론들의 비교/분석을 통한 무기체계 응용분야에 최적화된 개발 방법론 제시 및 S/W 재사용 지침 도출
◦ 제안된 개발 방법론의 소규모 프로젝트 적용/검증 및 재사용 지원 시스템 개발
◦ 개발 방법론의 중규모 이상 프로젝트 적용/검증 및 재사용 시범 프로젝트 구축
예산(백만원)	연 도 별	0.30	0.60	0.90
	단 계 별	1.80

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	1-1	821-4421	연구원	smchung@add.re.kr	정상문
확인자	1-1	821-4426	연구원	kbkwon@add.re.kr	권기복

과제번호 : 10-01-02-06

1. 과제명 : 유비쿼터스 센서 네트워크를 이용한 시험통제 기법 연구

(A study on the test control technique using ubiquitous sensor network)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 :

□1차년도정밀유도무기 비행/탄두/연소 시험평가와 시험통제 적용을 위한 스마트 센서 및 대용량 전송 유무선 복합 센서네트워크의 자료조사/연구동향 분석

유도무기체계 시험통제/계측 시스템 적용 및 설계방안 수립

□2차년도유무선 복합 센서 네트워크에서의 대용량 데이터에 대한 실시간 전송/자료처리 기법연구

유무선 다중센서 정보융합 알고리즘 개발

□3차년도유무선 복합 센서 네트워크 기반 유도무기체계 비행/연소/탄두 시험기법 구현 및 검증

3. 연구필요성

- 유도무기체계 시험평가는 시험요원이 접근하기 어렵고 광범위한 지역에서 시험이 수행되고 있어 시험에 필요한 모든 정보를 유선 센서로 획득하기 어려움. 이러한 제한적인 시험환경을 극복하기 위해 최대 130Mbps 이상이며, 버스트한 특성을 갖는 대용량 데이터를 실시간 전송/처리할 수 있는 무선센서 네트워크가 요구되지만, 기존의 USN 기술은 이러한 요구사항을 만족시킬 수 없어, 이를 해결하기 위한 연구가 필요함

- 또한, 각 센서별로 고도로 자동화된 보정 프로세스를 이용하여 자료처리 능력을 증대시키고, 정확도에 영향을 미치게 될 시스템 오류들을 보상하여 계측 정보의 신뢰성/정확도를 향상시킬 수 있는 스마트 센서를 적용한 시험기법에 대한 연구가 필요함

4. 연구내용

- 유도무기체계 비행/연소/탄두시험 시 시험환경의 제약 없이 시험 통제/계측을 위한 정보수집 및 분배 네트워크를 구축하고, 연속적이고 버스트한 대용량 데이터의 획득 신뢰성․정확성을 증대하여 시험안전성 확보를 통한 시험통제에 활용하도록, 유도무기체계 시험평가에 스마트센서의 적용과 유무선 복합센서 네트워크의 실시간 제어 및 정보처리/융합 알고리즘 연구를 수행함

- 유도무기체계 시험시 획득되거나 필요한 계측 데이터는 ①다수의 다양한 센서로부터 획득, ②연속적이고 버스트한 대용량 데이터, ③실시간 자료처리, ④계측 데이터 융합, ⑤고도의 신뢰성/정확성, ⑥시험환경의 제한성 극복, ⑦시험안전통제에 활용 되어야 하는  등의 특성이 요구되고 있음

- 이러한 요구사항은 스마트 센서와 무선 센서 네트워크(Wireless Sensor Network, WSN)을 적용하여 해결할 수 있으나, 현재의 USN(Ubiquitous Sensor Network) 관련 주 연구 대상은 u-City, Health Care, 환경감시, 상황인식 등의 분야로서 비교적 단순하고 작은 용량의 센싱 데이터를 이벤트성 또는 수 초 이상의 주기적 형태로 처리하고 있음

- 그러나, 유도무기체계 시험평가에서는 최대 130Mbps 이상의 대용량 데이터의 실시간 정송/처리가 요구되지만, 기존의 USN의 MAC Layer 관련 기술은 이러한 요구사항을 만족시킬 수 없어, 이를 해결하기 위한 연구를 수행하고자 함

또한, 시험에 사용하는 센서는 주기적 교정을 통해 교정정보를 갖고 있으나, 시험 수행 당시의 환경에 대한 영향을 실시간으로 반영하기 어려우므로, 각 센서별로 고도로 자동화된 보정 프로세스를 이용하여 자료처리 능력을 증대시키고, 정확도에 영향을 미치게 될 시스템 오류들을 보상하여 계측 정보의 신뢰성/정확도를 향상시킬 수 있는 스마트 센서를 적용한 시험기법에 대한 연구를 수행하고자 함

- 1단계 :

□1차년도

대용량 데대용량 데이터의 실시간 전송이 가능한 스마트 센서 및 센서 네트워크 기법조사

시험통제/계측을 위한 유무선 복합 센서 네트워크 설계방안 연구

□2차년도

유도무기체계 비행/연소/탄두 시험 적용을 위한 센서 네트워크 설계

유무선 다중 센서 획득 정보의 실시간 자료처리 및 정보융합 알고리즘 연구

유무선 복합 센서 네트워크 제어 알고리즘 연구

센서들의 시각동기화 및 위치측정 알고리즘 연구

□3차년도

유무선 복합 센서 네트워크 기반 유도무기체계 시험통제/계측 프로그램 개발

실제 시험환경 적용을 통한 알고리즘의 검증

그림. 유무선 복합 센서 네트워크 기반 시험통제/계측 개념도

5. 예상실적

o 확보 예상 기술

유도무기체계 시험평가를 위한 스마트 센서의 시험 적용방안

유무선 복합 센싱 정보 전송 및 센서 네트워크 제어 알고리즘

다수의 센서로부터 획득되는 대용량 정보의 자료처리 및 센서 정보융합 알고리즘

다중 센서의 시각동기 및 위치측정 알고리즘

유무선 복합 센서 네트워크 기반 유도무기체계 시험통제/계측 알고리즘

o 지적 재산권

보고서 3건 (중간 및 결과 보고서)

유무선 복합 센서 네트워크 기반 유도무기 시험통제/계측 기법관련 논문 2건

유무선 복합 센서 네트워크 기반 시험통제/계측 프로그램 2건

대용량 센싱 데이터 처리 관련 특허 1건

6. 기술 적용분야

무기체계분야	정밀유도무기체계의 비행/연소/탄두 시험 통제 및 계측 국과연 및 업체 개발 유도무기체계 비행시험 (지대지 유도탄, 초음속 함대함 유도탄, 지대공 유도탄 등) 고성능 탄두 위력 시험 대형 추진기관 연소시험 유도무기 및 총포탄약 무기체계 시험장 안전통제 시험 실시 전후의 시험환경에 접근하는 시험요원에 대한 안전확보를 위한 연소가스에 의한 대기환경 영향평가, 시험구조물 영향평가 등
민수활동분야	각종 무선 센서 네트워크 기반 시스템 위험환경 모니터링

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계						2단계
		’10		’11		’12		’13		’14		’15
스마트 센서 및 무선센서 네트워크의 유도무기체계 시험 적용 및 설계방안 연구
유도무기시험용 유무선 복합 센서 네트워크 설계
다중센서의 시각동기와 위치측정 및 실시간 자료처리와 정보융합 기법 연구
유무선 복합 센서 네트워크 기반 유도무기 시험통제/계측기법 개발 및 검증
예산(백만원)	연 도 별	50.0		70.0		130.0
	단 계 별	250.0

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	종시단-1	2221	선연	dosolchun@add.re.kr	민준기
확인자	종시단-1	2001	책연	zzokbit@add.re.kr	김흥범

과제번호 : 10-01-03-07

1. 과제명 : 스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동 기술

(A study on design and control of multi-degree-of-freedom spherical motor)

2. 연구목표

● 연구목표

구동 시스템의 공간 및 중량적 제약 조건을 극복하고 임무 수행 능력 증대를 위해 하나의 모터에 다자유도 구동이 가능한 스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동 기술 연구

- 1단계 : 스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동 해석기술 연구

□ 1차년도 : 스피리컬 모터 자기 등가회로 구축 및 설계 파라미터 분석

□ 2차년도 : 전자계 3차원 해석 알고리즘 구축 및 토크 밀도 최대화 연구

□ 3차년도 : 스피리컬 모터 제작, 특성 시험 및 해석 모델 검증

- 2단계 : 스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동 제어기술 연구

□ 1차년도 : 스피리컬 모터 다자유도 구동 제어 알고리즘 연구

□ 2차년도 : 스피리컬 모터 소형화/ 고효율화 연구

□ 3차년도 : 스피리컬 모터 다자유도 구동 제어 특성 시험 및 최적화

3. 연구필요성

최근 개발되는 국방 분야 구동 시스템은 다양한 임무 수행을 위해 다자유도 시스템이 요구됨. 하지만 다자유도 구동 시스템을 구현하기 위해서는 필연적으로 모터 및 기어장치의 증가로 인해 중량 및 장착 공간의 증대가 필연적으로 발생됨. 이를 해결하기 위해 하나의 모터를 이용해서 다자유도 구동이 가능한 스피리컬 모터는 공간 및 중량의 제한을 극복하고 다양한 분야에 다자유도 시스템을 구현할 수 있는 필수적인 기술임.

4. 연구내용

하나의 모터를 이용하여 다자유도 구동이 가능한 스피리컬 모터를 이용한 다자유도 구동 해석 기술/구동제어 기술에 대한 이론 및 실험적 연구를 수행하고자 함.

o 1단계

- 스피리컬 모터 자기 등가회로 구축

- 스피리컬 모터 설계 파라미터 분석 및 민감도 해석

- 전자계 3차원 해석 알고리즘 구축

- 토크 밀도 최대화를 위한 자기회로 최적화 연구

- 스피리컬 모터 다자유도 구동을 위한 구면권선 설계 기술

o 2단계

- 스피리컬 모터 다자유도 구동 제어 알고리즘 연구

- 스피리컬 모터 위치 센싱 기법 연구

- 다채널 전류 증폭기 제어기술 연구

- 스피리컬 모터 소형화 및 고효율화 연구

- 구동각 범위 증대 설계 기술

5. 예상실적

o 1단계

- 특허 : 1건

. 스피리컬 모터 설계 관련 특허 1건

- 논문 : 2건

. 스피리컬 모터 해석 관련 논문 2건

- 연차 보고서 3건

o 2단계

- 특허 : 1건

. 스피리컬 모터 구동 제어기술 관련 특허 1건

- 논문 : 2건

. 스피리컬 모터 제어 관련 논문 1건

. 스피리컬 모터 최적화 설계 관련 논문 1건

- 연차 보고서 3건

6. 기술 적용분야

무기체계분야	초소형 로봇(관절, 비젼시스템) , 감시정찰용 다자유도 구동시스템(2, 3축)
민수활동분야	다관절 매뉴플레이트 구동시스템(용접 로봇, 휴머노이드, CCTV 구동)

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계						2단계
		2010		2011		2012		2013		2014		2015
스피리컬 모터 자기 등가회로 구축 및 설계파라미터 분석
전자계 3차원 해석 알고리즘 구축 및 토크 밀도 최대화 연구
스피리컬 모터 제작/특성시험 및 해석 모델 검증
스피리컬 모터 다자유도 구동제어 알고리즘 연구
스피리컬 모터 소형화 및 고효율화 연구
스피리컬 모터 다자유도 구동 제어 특성시험 및 최적화
예산(백만원)	연 도 별	80		80		100		80		80		110
	단 계 별	260						270

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	5-3-2	042-821-2770	선연	kimhc@add.re.kr	김홍철
확인자	5-3-2	042-821-3242	책연	yoonblee@add.re.kr	이윤복

과제번호 : 10-01-04-08

1. 과제명 : α-Aluminum Trihydride의 제조 및 결정화 연구

(A Study on the preparation and crystallization of α- Aluminum Trihydride)

2. 연구목표

추진제의 성능 향상을 이룰 수 있는 Aluminum Trihydride를 α형의 결정체 상태를 갖도록 제조하고, 이에 대한 결정화 연구를 수행하여  제조된 결정체가 원하는 입도를 갖도록 하는 연구를 수행

- 1단계 :

□ 1차년도 : α-Aluminum Trihydride의 제조 및 특성 분석 연구

□ 2차년도 : α-Aluminum Trihydride의 제조 및 안정화 연구

□ 3차년도 : 결정화를 통한 α-Aluminum Trihydride의 입도조절 연구

3. 연구필요성

Aluminum Trihydride는 고체 추진제에 연료로 적용될 경우, 성능적인 측면에서 많은 향상을 이룰 수 있는 것으로 알려져 왔지만, 원료자체의 불안정성으로 인하여 무기체계에 적용되기는 어려운 상황이었음. 그러나 최근 들어 원료의 안정성을 증대시킬 수 있는 제조법과 결정특성에 대한 연구들이 선진 각국에서 활발히 수행되어 기술적 진보들이 이루어지고 있음. 따라서 추진기관의 성능을 증대시킬 수 있는 추진제 원료로서의 α- Aluminum Trihydride를 제조할 수 있는 기초 연구가 필요함.

4. 연구내용

추진제에 적용될 수 있는 특성을 가진 Aluminum Trihydride를 제조하기 위하여, α형의 결정성을 가진 상태에서 입도 조절을 할 수 있는 제조 및 결정화법을 연구함.

•1차년도: α-Aluminum Trihydride의 제조 및 특성 분석 연구

•2차년도: α-Aluminum Trihydride의 제조 및 안정화 연구

•3차년도: 결정화를 통한 α-Aluminum Trihydride 입도조절 연구

5. 예상실적

-  α-Aluminum Trihydride의 제조법 및 입도 조절 기술

-  α-Aluminum Trihydride의 제조법 및 입도 조절관련 보고서, 논문 및 특허 등

6. 기술 적용분야

무기체계분야	중고고도 SAM(THAAD급)
민수활동분야	수소연료

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’10	’11	’12	’13	’14	’15
◦α-Aluminum Trihydride의 제조 및 특성분석 연구
◦α-Aluminum Trihydride의 제조 및 안정화 연구
◦결정화를 통한 α-Aluminum Trihydride 입도 조절 연구
예산(백만원)	연 도 별	30	50	80
	단 계 별	160

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	1본부6부	4543, 4729	책연	jhkimxtal@add.re.kr	김준형
확인자	1본부6부	4558	책연	yoojic@add.re.kr	유지창

과제번호 : 10-01-04-09

1. 과제명 : 밀리미터파 전자파의 생체 영향분석기술 연구

(A study on analysis technique for biological effect of millimeter wave)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 : 인체 표피에 조사된 밀리미터파에 의한 영향 연구

□ 1차년도 : 고출력 밀리미터파가 생체 조직에 미치는 영향 이론 연구

□ 2차년도 : 인체 피부조직 모델링 및 고출력 밀리미터파에 노출된 생체조직

영향 분석기법 연구

□ 3차년도 : 밀리미터파 전자파 조사 실험을 위한 방사 시스템 설계 및 실험

- 2단계 : 인체 및 표적에 조사된 밀리미터파, THz 전자파 전파 특성 연구

□ 1차년도 : 인체 조직 및 표적에 조사된 밀리미터파 산란특성 연구

□ 2차년도 : 밀리미터파, THz 전자파 방사 실험 설계 및 표적 산란계수 측정

기법 연구

□ 3차년도 : 밀리미터파 전자파에 의한 다양한 표적의 산란 특성 DB 구축

3. 연구필요성

최근 몇 수년간 기술 선진국에서는 고출력의 마이크로파를 표적에 조향하여 전자장비의 오동작을 유발하는 지향성 에너지 무기체계(DEW : Directed Energy Weapon)와 더불어 치명적인 상해 없이 적을 제압하는 인도주의적인 비살상 무기체계(Non-lethal Weapon)에 대한 연구가 활발히 진행 중임.

이러한 세계적인 흐름에 따라 미국에서는 고출력의 밀리미터파 전자파를 인간에게 방사하여 피부에 통증을 유발시켜 일시적으로 적을 무력화 시키는 비살상 무기체계 개발이 진행 중임. 밀리미터파 전자파가 인체 피부 조직의 수 mm만 통과하며 피부 표피를 순간적으로 가열하여 통증을 유발시키므로 인체에 무해하면서 적을 제압할 수 있는 것으로 알려져 있음. 이러한 대인 무력화 무기체계인 고출력 밀리미터파 전자파 발생기술을 개발하기 위해서는 무기체계의 효과도 측면과 인체 무해성을 고려하여 밀리미터파 전자파에 의한 인체, 표적에 대한 생체 영향분석기술 연구가 선행되어야 함.

4. 연구내용

- 1단계 : 밀리미터파가 인체에 조사되었을 때 발생 가능한 유해성과 피부 표피에 가하는 온도상승 효과를 예측하기 위해 밀리미터파가 생체 조직에 미치는 영향을 실험, 분석하는 기술에 대해 연구하고자 함.

□ 1차년도 : 밀리미터파의 출력, 대역 등의 전파 특성에 따라 생체 조직에 미치는 영향에 대한 이론 조사 및 연구

□ 2차년도 : 밀리미터파의 생체 조직 침투효과 예측을 위한 전자파와 생체조직 모델링 및 영향 분석기법 연구

□ 3차년도 : Watt급 고출력 지속 밀리미터파 방사 시스템 설계와 이를 이용한 밀리미터파에 노출된 생체조직에서 발생하는 현상을 관찰하고 분석할 수 있는 측정기술 연구

- 2단계 : 밀리미터파, THz 대역의 전자파가 인체를 비롯한 피복, 휴대 무기, 주변 환경과 같은 특정 표적에 조사되었을 때 흡수, 투과, 반사되는 전파 특성에 대한 분석 및 실험 기법에 대해 연구하고자 함.

□ 1차년도 : 인체 피부조직 등 다양한 표적에 대한 밀리미터파 전자파의 산란계수 분석을 위한 M&S 기법 연구

□ 2차년도 : 밀리미터파, THz 전자파 방사 시스템 설계 및 2차원 평면 산란계수 측정 기법 연구

□ 3차년도 : 밀리미터파 전자파 방사 실험을 통한 다양한 표적의 산란 특성 DB 구축

5. 예상실적

- 고출력 밀리미터파 전자파 방사 시스템 설계 및 특성 측정기술

- 인체 및 표적에 대한 밀리미터파 전자파 산란특성 분석기술

- 밀리미터파 전자파 영향 분석을 위한 생체 조직 모델링 기법

- 고출력 밀리미터파 전자파의 생체 조직에 미치는 영향 시험 및 분석기술

- 보고서 4건(단계별: 중간/최종), 논문 4건, 영향분석 프로그램 제출

6. 기술 적용분야

무기체계분야	비살상 대인무력화 무기체계(ADS)
민수활동분야	의료용 고해상도 바이오-이미징

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’10	’11	’12	’13	’14	’15
◦밀리미터파가 생체조직에 미치는 영향 이론 연구
◦피부조직의 모델링 및 밀리미터파 영향 분석기법 연구
◦밀리미터파 전자파 방사 시스템 연구
◦인체 및 표적에 조사된 밀리미터파 산란 특성 연구
◦밀리미터파, THz 전자파 방사 실험 및 표적 산란계수 측정 연구
◦다양한 표적의 산란특성 DB 구축
예산(백만원)	연 도 별	40	90	100	120	70	50
	단 계 별	230			240

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	4-1	2548	연구원	wslee@add.re.kr	이우상
확인자	4-1	2544	책임	joonhoso@add.re.kr	소준호

과제번호 : 10-01-04-10

1. 과제명 : 광섬유 레이저 어레이의 능동형 위상일치 회절 빔 결합 기술 연구

(A Study on Actively-Phased Coherent Diffractive Beam Combining of Fiber Laser Array)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 : 광섬유 레이저 선형 어레이 빔 결합 기술 연구

□ 1차년도 : 광섬유 레이저 선형 어레이 빔 결합기 설계

□ 2차년도 : 광섬유 레이저 선형 어레이 빔 결합기 제작

□ 3차년도 : 광섬유 레이저 선형 어레이 빔 결합

- 2단계 : 광섬유 레이저 이차원 어레이 빔 결합 기술 연구

□ 1차년도 : 광섬유 레이저 이차원 어레이 빔 결합기 설계

□ 2차년도 : 광섬유 레이저 이차원 어레이 빔 결합기 제작

□ 3차년도 : 광섬유 레이저 이차원 어레이 빔 결합

3. 연구필요성

- 광섬유 레이저는 다른 레이저들에 비해 에너지 효율이 높고, 열적 특성이 우수하여, 소형경량으로 제작이 가능함.

- 또한, 광섬유 레이저는 빔 품질이 우수하기 때문에, 여러 개의 레이저를 빔 품질을 유지하면서 하나의 빔으로 결합하여 레이저 출력을 확장하는데 유리함.

- 본 연구는, 다양한 빔 결합 기술 중 적용성이 우수한, 능동적으로 위상일치된 광섬유 레이저 어레이를 회절격자를 사용하여 하나의 빔(Stacked Beam)으로 결합하는 기술에 관한 연구임.

- 광섬유 레이저는 미래의 고에너지 레이저 무기 개발에 핵심요소가 될 수 있으므로, 원천기술 확보를 위해 광섬유 레이저 관련 기술, 특히 빔 결합 기술의 국내 기초연구가 필요함.

4. 연구내용

- 1단계: 광섬유 레이저 선형 어레이 빔 결합 기술 연구

1차년도: 광섬유레이저 선형 어레이 빔 결합 기술 분석, 위상 제어기 및 빔 결합기 설계

2차년도: 광섬유레이저 선형 어레이 위상 제어기 및 빔 결합기 제작

3차년도: 광섬유레이저 선형 어레이 빔 결합 성능실험 및 M&S

- 2단계: 광섬유 레이저 이차원 어레이 빔 결합 기술 연구

1차년도: 광섬유레이저 이차원 어레이 빔 결합 기술 분석, 위상 제어기 및 빔 결합기 설계

2차년도: 광섬유레이저 이차원 어레이 위상 제어기 및 빔 결합기 제작

3차년도: 광섬유레이저 이차원 어레이 빔 결합 성능실험 및 M&S

5. 예상실적

- 단일파장 광섬유 레이저의 위상 제어기 및 증폭기 설계 기술(보고서)

- 광섬유 레이저 선형 및 이차원 어레이 위상 제어기 설계 및 제작 기술(보고서)

- 광섬유 레이저 선형 및 이차원 어레이 빔 결합기 설계 및 제작 기술(보고서)

- 광섬유 레이저 선형 및 이차원 어레이 빔 결합 성능실험 및 M&S 결과 보고서

6. 기술 적용분야

무기체계분야	고에너지 레이저 무기, 지향성 적외선 방해 장비, 레이저 레이다(LADAR)
민수활동분야	레이저 가공기, 리모트 센싱

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계				2단계
		’10	’11	’12		’13	’14	’15
◦ 광섬유레이저 선형 어레이 빔 결합 기술 연구
- 광섬유레이저 선형 어레이 빔 결합 기술 분석 및 빔 결합기 설계
- 광섬유레이저 선형 어레이 빔 결합기 제작
- 빔 결합 성능실험 및 M&S, 최종 보고서 작성
◦ 광섬유레이저 이차원 어레이 빔 결합 기술 연구
- 광섬유레이저 이차원 어레이 빔 결합 기술 분석 및 빔 결합기 설계
- 광섬유레이저 이차원 어레이 빔 결합기 제작
- 빔 결합 성능실험 및 M&S, 최종 보고서 작성
예산(백만원)	연 도 별	40	90	150		100	120	60
	단 계 별	280				280

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	4-1-1	2802	선연	hchoi1@add.re.kr	최현진
확인자	4-1-1	2675	책연	eckang@add.re.kr	강응철

과제번호 : 10-01-04-11

1. 과제명 : 밀리미터파 대역의 고출력 리플렉트어레이 안테나 시스템 설계 기술

(Design of Millimeter wave High power Reflectarray System)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 : 리플렉트어레이 안테나 설계 및 측정기법 연구

□ 1차년도 : W-대역 고출력 튜브용 모드변환 급전구조 연구

□ 2차년도 : W-대역 고출력 튜브용 옵셋 리플렉트어레이 안테나 연구

□ 3차년도 : 리플렉트어레이 안테나 설계, 제작 및 시험

- 2단계 : 옵셋 리플렉트어레이 안테나 시스템 설계

□ 1차년도 : W-대역 고출력 튜브용 모드 변환구조 및 급전 혼 안테나

설계 및 제작

□ 2차년도 : W-대역, 이득 30 dBi 이상의 옵셋 급전방식 리플렉트어레이

안테나 설계 및 제작

□ 3차년도 : 리플렉트어레이 안테나를 이용한 W-대역 전자파 방사시스템

제작 및 시험

3. 연구필요성

최근 몇 년간 기술 선진국에서는 고출력의 마이크로파를 표적에 조향하여 전자장비의 오동작을 유발하는 지향성 에너지 무기체계(DEW : Directed Energy Weapon)와 더불어 치명적인 상해 없이 적을 제압하는 인도주의적인 비살상 무기체계(Non-lethal Weapon)에 대한 연구가 활발히 진행 중임.

미국에서는 고출력의 밀리미터파 전자파를 인간에게 방사하여 피부에 통증을 유발시켜 일시적으로 적을 무력화 시키는 ADS(Active Denial System) 무기체계를 개발하여왔음. 고출력의 밀리미터파를 이용한 비살상 무기체계를 개발하기 위해서는 이동 가능하면서 고출력 전자파를 목표물에 효과적으로 전송하기 위한 밀리미터 대역의 고출력 리플렉트 어레이 안테나 시스템의 개발이 선행되어야 함.

4. 연구내용

밀리미터파 대역 시스템에 사용될 고출력 리플렉트어레이 안테나에 대한 기술 현황과 설계 및 제작기술에 관한 기초 연구를 수행함으로서 고출력 밀리미터파를 이용한 비살상 무기체계인 ADS에 활용될 수 있는 기초 기술을 확보

- 1단계 : 리플렉트 어레이 안테나를 설계, 제작하여 리플렉트어레이 안테나의 성능검증 및 안테나 측정기술을 확보하고자 함.

□ 1차년도 : W-대역 고출력 튜브용 모드 변환구조 및 급전 혼 안테나 연구

□ 2차년도 : W-대역 고출력 튜브용 옵셋 급전방식 리플렉트어레이 안테나 연구

□ 3차년도 : W-대역 리플렉트어레이 안테나 설계, 제작 및 시험

- 2단계 : 옵셋 리플렉트어레이 안테나를 설계, 제작하여, 고출력 밀리미터파를 이용한 비살상 무기체계인 ADS에 적용 가능한 설계기술을 확보하고자 함.

□ 1차년도 : W-대역 고출력 튜브용 모드 변환구조 및 급전 혼 안테나 설계 및 제작

□ 2차년도 : W-대역, 이득 30 dBi 이상의 옵셋 급전방식 리플렉트어레이

안테나 설계 및 제작

□ 3차년도 : 리플렉트어레이 안테나를 이용한 W-대역 전자파 방사시스템

제작 및 시험

5. 예상실적

- W-대역 고출력 정전파괴 분석기법

- W-대역 모드변환구조 설계기법

- 리플렉트어레이 안테나 설계, 측정기법

- 보고서 4건(단계별: 중간/최종), 논문 4건

- 모드변환구조 설계 분석 알고리즘 프로그램

- 리플렉트어레이 안테나 설계 분석 알고리즘 프로그램

6. 기술 적용분야

무기체계분야	비살상 대인무력화 무기체계
민수활동분야	상업용 레이다, 차량 충돌방지 시스템

7. 추진계획(‘10~’15 / 4.70억원)

활 동 내 용		1단계			2단계
		‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15
◦W-대역 고출력 튜브용 모드 변환 급전구조 연구
◦W-대역 고출력 튜브용 옵셋 리플렉트어레이 안테나 연구
◦W-대역 리플렉트어레이 안테나 설계, 제작 및 시험
◦W-대역 고출력 튜브용 모드 변환구조 및 급전 혼 안테나 설계 및 제작
◦W-대역, 이득 30 dBi 이상의 옵셋 급전방식 리플렉트어레이 안테나 설계 및 제작
◦리플렉트어레이 안테나를 이용한 W-대역 전자파 방사시스템 제작 및 시험
예산(백만원)	연 도 별	65	65	100	65	65	110
	단 계 별	230			240

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	4본부1부	042-821-2544	선연	juny@add.re.kr	신진우
확인자	4본부1부	042-821-3577	책연	joonhoso@add.re.kr	소준호

과제번호 : 10-01-06-12

1. 과제명 : 수중 소음원의 표준패턴 DB 구축 및 인식

(Database and recognition for the standard pattern of

underwater noise source)

2. 연구목표

● 연구목표: 수중 소음원에 대한 표준패턴을 수립하고 이를 통하여 인식 기술을 개발

- 1단계 : 수중 소음원의 표준패턴 DB 구축 연구

□ 1차년도 : 국내외의 수중 소음원의 자료조사와 관측자료 수집

□ 2차년도 : 수중 소음원의 규명과 분류

□ 3차년도 : 수중 소음원의 표준패턴 데이터베이스 구축

- 2단계 : 수중 소음원의 표준패턴 인식 기법 연구

□ 1차년도 : 수중 소음원의 특징 추출

□ 2차년도 : 수중 소음원의 패턴인식 알고리듬 연구

□ 3차년도 : 수중 소음원의 패턴인식 S/W 완성

3. 연구필요성

- 수중소음은 탐지에 지대한 영향을 미치는데 기존의 연구는 표적 방사소음에 국한 되어 해양소음 전반에 대한 연구가 미비한 실정에 있다.

- 해양 소음을 기원에 따라 표준패턴으로 분류하고 이를 바탕으로 인식하는 기술을 개발하여 궁극적으로 자동식별을 위한 기술의 토대를 마련할 필요가 있다.

- 개발된 기술 및 알고리즘은 군사적, 산업적, 기초 과학적인 측면에서 다양한 활용 기회를 제공하도록 S/W로 구현할 필요가 있다.

4. 연구내용

o 수중소음원의 표준패턴 DB 구축 연구

- 국내외에서 관측된 해양의 다양한 수중소음 자료를 수집한다.

- 수집된 자료를 주파수, 시간 도메인에서 다양한 신호처리 기법을 이용하여

분류하고 원인을 규명한다.

- 분류된 자료로 부터 표준패턴을 추출하여 표준 패턴 및 오차에 대한 DB를

작성한다.

o 수중소음원의 표준패턴 인식 기법 연구

- 수중 소음원에 대한 특징을 추출하는 알고리즘을 개발한다.

- 특징 추출 알고리즘을 바탕으로 표준패턴을 인식하는 알고리즘을 작성한다.

- 추출 및 인식 알고리즘을 바탕으로 수중 소음원 패턴인식 S/W를 개발한다.

5. 예상실적

o 수중소음원에 대한 표준 데이터베이스 및 수중소음 표준패턴 인식 S/W

o 단계별 연구 보고서 및 국내외 유명학술지에 논문 3편 이상

o 확보 기술: 수중소음 분석 및 패턴인식 알고리즘

6. 기술 적용분야

무기체계분야	수중음향 감시체계, 능/수동 소나 체계
민수활동분야	해양 생태계 모니터링 기법 개발, 해양계측장비 (어군 탐지기, 측심기, 도플러 유속계, 측면주사 소나) 개발

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		10	11	12	13	14	15
◦수중 소음원의 표준 DB 구축 - 국내외 자료 조사 및 수집 - 수중 소음원의 규명과 분류 - 표준 패턴 데이터베이스 구축 ◦수중 소음원의 패턴 인식 기법 개발 - 수중 소음원의 특징 추출 - 소음원 패턴인식 알고리즘 연구 - 패턴인식 S/W 개발
예산(백만원)	연 도 별	30	90	80	100	70	30
	단 계 별	200			200

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	6-2-2	6312	연구원	sikim@add.re.kr	김성일
확인자	6-2-2	6310	연구원	youngkim@add.re.kr	김영규

과제번호 : 10-01-06-13

1. 과제명 : 한반도 환경에서의 강우산란 특성연구(mm파)

Study of Rain Scattering Characteristics considering for Korean               Environment (mm Wave)

2. 연구목표

1차년도 : 통계적 강우감쇠 예측 모델 연구

- 무궁화 5호위성의 Ka-대역 비콘 수신에 의한 강우감쇠 측정시스템 구축

- 강우율에 따른 강우셀 특성 연구

- 국내 지역별 강우율 예측 분포 모델 제시

2차년도 : 강우감쇠 실효경로 예측 모델 및 실시간 예측 특성 연구

- 위성비콘 측정 데이터를 활용한 실효경로 길이 예측 모델 개선

- 위성경로의 실시간 강우감쇠 추정 방법 연구

- 강우에 의한 편파열화 예측 모델 개선 연구

3차년도 : 강우감쇠 실시간 예측모델 개발 및 성능보상 방안 연구(20/30/44GHz)

- 국내 위성링크의 실시간 강우감쇠 및 교차편파 예측 모델 제시

- 강우감쇠 성능보상 방안 연구

※ 단계별 과제수행 내용 비교

	제1단계 (2003∼2005년)	제2단계 (2010∼2012년)
연구내용	- 강우감쇠 측정시스템 구축 및 예측모델 개발 . mm 대역 지상 송수신 방법에 의한 강우감쇠 측정시스템 구축 . 전송경로 대비 강우셀의 상관관계 연구 . 위성통신 경로의 강우감쇠 예측모델 개발	- 실시간 강우감쇠 예측 모델 개발 및 성능보상 방안 연구 . 통계적 강우감쇠 예측 모델 연구 . 강우감쇠 및 편파열화 실시간 예측모델연구 . 강우감쇠 성능보상 방안 연구
측정시스템	- 임의 경로(건물간)에 대한 측정시스템 구축활용	- 무궁화위성 5호(Ka-중계기) 비콘 수신 데이터 수집 및 분석

3. 연구필요성

- 밀리미터파 대역 시스템은 경로상의 강우로 인한 신호열화가 심각하므로, 시스템 성능의

보장을 위한 강우에 따른 정확한 신호감쇠 정도 예측 필요.

- 한반도 지형에 적합한 강우 감쇠 모델링 개발을 위해 측정 데이터를 이용한 1분 강우율 분포 변환 알고리즘 및 전국 강우율 분포도 개발.

- X, Ku대역 시스템과 달리 Ka대역은 실시간 강우에 의해 신호감쇠 정도가 변하게

되므로, 실시간 강우감쇠 예측방안 강구.

- 실제 위성(무궁화 5호)을 이용한 강우율에 따른 강우셀의 수평 및 수직적인 변동 성분을 정확히 예측하여 실효경로길이 모델 개발.

4. 연구내용

■ 통계적 강우감쇠 예측 모델의 개선 연구(1차년도)

o 무궁화5호 위성비콘 수신에 의한 강우감쇠 측정시스템 구축

- Ka-Band 이상 밀리미터파 대역 위성 비콘 수신을 위한 측정 시스템 구축

o 강우율에 따른 강우셀 특성 연구

- 국내외 기술자료 분석 및 기상관측소 데이터를 이용한 강우셀의 수평/수직적 특성 예측

o 국내 지역별 강우율 예측 분포 모델 제시

- 측정 데이터를 이용한 누적시간에 따른 강우율 분포 변환 알고리즘 개발/적용

- 강우율 변환알고리즘에 기초한 국내 전지역(30개 이상) 1분 강우율 분포모델제시

■ 강우감쇠 실효경로 예측 모델 개선 및 실시간 예측 특성 연구(2차년도)

o 위성비콘 측정 데이터의 통계적 분포 분석

- 수집 데이터의 월/연간 분포 분석 및 실효경로 길이 예측 모델 분석

- 연간 분포와 최악월 분포간의 상관도 및 강우셀 특성에 의한 실효경로 길이 모델 개선

o 위성경로의 실시간 강우감쇠 추정 방법 연구

- 강우율에 대한 Event Duration  및 강우감쇠 데이터에 대한 Fade Duration특성분석

o 강우에 의한 편파열화 예측 모델 연구

- 측정 데이터를 이용한 편파 열화량 예측 모델 분석 및 이론적 예측 특성 비교 분석

■ 강우감쇠 실시간 예측모델 개발 (3차년도)

o 국내 위성링크에 대한 개선된 강우감쇠 및 교차편파 예측 모델 제시

- 위성비콘 측정데이터에 의한 강우감쇠 및 교차편파 예측 모델 최종 보완

- 국내 전 지역 강우감쇠 예측 분포 제시 (지역별, 대역별, 경로별 등)

o 위성링크의 실시간 강우감쇠 예측 모델 개발(20/30/44GHz)

- 국내 위성링크의 Event 및 Fade Duration에 대한 정량적 해석 및 예측 방안 연구

- Markov Chain 기법 등에 의한 실시간 강우감쇠 예측 방법 제안

o 강우감쇠 실시간 보상기법에 대한 연구

- 위성통신 시스템 설계시 보상 기법 분석

- 위성통신 시스템 운용시의 실시간 보상기법 분석

5. 예상실적

o 국제 회의(ITU-R) 및 국내 표준(안) 제안

- 강우율 분포 변환을 위한 국제 표준 알고리즘

- 국내 및 국제 강우감쇠 통계적 및 실시간 예측 모델

o 국내외 논문(3편 이상)

- 강우감쇠의 통계적 예측 모델 및 Fade Duration 예측 방법 외

o 확보 예상 기술

- 한반도 적합한 강우감쇠 및 편파열화 실시간 예측모델 및 강우율 분포 변환 알고리듬

6. 기술 적용분야

무기체계분야	차기 군 위성통신체계 사업
민수활동분야	전파를 이용한 무선통신 시스템(위성,지상/대기권의 마이크로파이상시스템)

7 추진계획

예산(천원)	연도별	50,000	80,000	120,000
	합계	250,000

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	2-3-1	2584	선연	kik0129@hanafos.com	김 인 겸
확인자	2-3-1	3287	책연	thchoe@add.re.kr	최 태 환

과제번호 : 10-01-06-14

1. 과제명 : 해수면에 사격된 탄의 도비(Ricochet)에 의한 탄착 분포 연구

(A study of impact-point distribution of Ricocheting projectile)

2. 연구목표

- 1단계 :

1차 연도(‘10) :  - 관련 자료조사

- 모델 개념 설정 연구

- 탄종별 도비(ricochet)시 발생하는 충격력 해석

- 사격된 탄종별 입수 초기자세 및 운동 특성 분석

2차 연도(‘11) :  - 사격 고각에 따라 해상에 입수되는 탄의 도비후의 초기운동해석

(파고영향 고려)

- 수평으로 해상에 충돌된 탄종별 탄의 파쇄현상 해석

- 해수면 충돌 후 파고높이와 파고 각에 따른 탄의 이송 경로확인                   - 탄의 Ogive 형상에 따른 탄의 입수현상 해석

3차 연도(‘12) : - 고속 입수되는 탄약에 대한 표면 압력과 충격력, 모멘트 등의

비정상 충격량을 계산할 수 있는 프로그램 개발

(입수각도, 입수 속도의 변화에 따른 충격력 및 모멘트 결과 예측                     및 저각으로 수평 사격된 탄에 대한 해수면 입수각에 따른 신관                     작동 예측 판단)

- 해수면과 충돌 후 파쇄 된 탄체 파편의 비산 반경예측

- 수평으로 사격된 탄에 대한 탄종별 최대 도비거리 예측 및 최대

도비 횟수 산출

3. 연구필요성

화포 무장수락시험과 탄약시험의 경우 많은 발수에 대해 수평사격 시험을 실시하고 있으며 해상에 충돌된 탄은 상당한 거리까지 도비(Ricochet)되고 있음.  해상 안전구역을 설정함에 있어 시험요원은 통상 탄 종류에 따른 수평사격 시 사격 고각에 따라 최대 사거리의 3~5배수의 안전거리가 확보 되었을 때 사격시험을 진행 하게 됨. 이러한 시험조건을 개선하기 위해 시험장에서 사격되는 탄종에 대해 해상 도비 현상을 파악한 후 탄의 이동경로를 예측하여 최대 안전거리 확보에 의해 사격시험 진행을 원활하게 하기 위해 본연구가 절대적으로 필요함.

4. 연구내용

- 국내에 사용되고 있는 대구경 탄종에 대한 해상 도비 후 탄의 이동경로

예측(해수 파고에 의해 충돌된 탄의 이동경로 분석)

- 해상에서 충돌되는 여러 탄종의 충격량 및 모멘트 계산

(K307탄, KM107탄, 120mm slug탄, 120mm 화살탄 등)

- 해상에 충돌된 탄의 파쇄 후 최대 비산 반경 Simulation

5. 예상실적

o 적합한 최대 안전구역 확보에 따른 시험 중 소비되는 인력 및 비용절감

o 고속으로 입수되는 탄약에 대한 표면 압력과 충격력, 모멘트 등의 비정상

충격량 예측 프로그램 개발

- 입수각도, 입수 속도의 변화에 따른 충격력 및 모멘트 결과 예측

- 저각으로 수평 사격된 탄에 대한 해수면 입수각에 따른 신관 작동 예측 판단

o 수평으로 사격된 탄에 대한 탄종별 최대 도비거리 예측 및 최대 도비

횟수 산출

o 차기 무기체계 개발 시 해수면에서의 도비특성 예측

6. 기술 적용분야

무기체계분야	o 미래형 고성능 CTA GUN 설계기술, 전열추진기술, 레일건, 무인 전투체계용 다기능 무장기술 등 o 155mm K9 무장수락시험 o 120mm K1A1 무장수락시험 o 120mm 차기전차 기술시험, 수락시험 o 차기 자주포 기술시험 o 155mm K55 자주포 PIP 기술시험 o 본 기술은 모든 무기체계에 광범위한 파급효과가 있음
민수활동분야	각종 민수품에 대한 해상 충돌에 따른 현상 예측

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		‘10	‘11	‘12	‘03	‘14	‘15
- 관련 자료조사 - 모델 개념 설정 연구 - 탄종별 도비(ricochet)시 발생하는 충격력 해석 - 사격된 탄종별 입수 초기자세 및 운동 특성 분석 - 사격 고각에 따라 해상에 입수되는 탄의 도비후 의 초기운동해석(파고영향 고려) - 수평으로 해상에 충돌된 탄종별 탄의 파쇄현상 해석 - 해수면 충돌 후 파고높이와 파고 각에 따른 탄의 이송 경로확인 - 탄의 Ogive 형상에 따른 탄의 입수현상 해석 - 고속 입수되는 탄약에 대한 표면 압력과 충격력, 모멘트 등의 비정상 충격량을 계산할 수 있는 프로그램 개발(입수각도, 입수 속도의 변화에 따 른 충격력 및 모멘트 결과 예측) - 해수면과 충돌 후 파쇄 된 탄체 파편의 비산 반 경 예측 - 수평으로 사격된 탄에 대한 탄종별 최대 도비 거리 예측 및 최대 도비 횟수 산출		10 20 10 10	10 10 20 20	40 30 30
예산(백만원)	연 도 별	40	60	100
	단 계 별	200

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	종시-2	2282	선연	7501lee@hanmail.net	이해석
확인자	종시-2	2002	책연	okrim@add.re.kr	임완권

과제번호 : 10-01-07-15

1. 과제명 :    초고온 비삭마 로켓 노즐목재의 특성연구

(A Study on Non-Eroding Rocket Nozzle Throat under Ultra-High Temperature Environment)

2. 연구목표

● 연구목표

- 1단계 :

□ 1차연도 : 고융점 금속(Rhenium 계)과 탄화물 세라믹(TaC, ZrC 등)을 이용

하여 시료단위의 비삭마 재료 성형(합성) 및 시험평가.

□ 2차연도 : 삭마율 1.0mil/second @ 3000K, 2500psi 급 Near-Net-Shape 노즐목부품 성형

및 시험평가

□ 3차연도 : 노즐목 부품 성형기술 완성, 열구조 강도 및 삭마 특성 시험

3. 연구필요성

● 연소중 로켓 노즐목의 삭마는 추력손실과 비추력감소를 초래하므로 고성능 전술용 추진기관의 부스터노즐(목)은 고온(3000K 이상)과 고압(2500psi 이상) 환경하에서 1.0mil/sec.이하의 비삭마 성능이 요구된다. 이는 현존 최고성능인 4-D C/C 삭마율의 1/10 수준이다.

● 특히 상층(우주)에서 운동에너지 탄두(KW)를 기동시키는 위치 및 자세제어 시스템(divert and attitude control system: DACS)은 추력조정(variable thrust)이 가능하도록 극한조건하에서 비삭마(non-eroding) 및 고온내구성(내산화 맟 강도)을 갖는 내열부품이 필수적이다. 미국은 현재에도 미사일방어의 핵심기술로서 분류하여 NASA, Aerojet, Rockheed Martin사에서 2200℃이상에서 비삭마와 내구성을 갖는 물질과 재료를 찾고있다.

● 비삭마 노즐은 주로 고융점 금속(레늄 또는 그 합금)이나 고융점 탄화물계 세라믹을 정교한 성형(소결, 증착, 전착)과정을 거쳐 Near-Net 개념으로 제조되며 재료고유의 취성을 감안하여 열구조 관점에서 설계된다. 국내에서는 텅스텐계 부품 개발 실적이 있으나 삭마성능은 크게 떨어진다. Re계 부품과 탄화물세라믹(TaC, ZrC등) 제조는 특유의 난성형성 때문에 고밀도를 얻기가 매우 어려우므로 PIM, CVD, HIP 등의 특수성형을 적용한다.

4. 연구내용

● 1차년도

- 비삭마 노즐 재료 설계 및 시료제작/평가 : 1.0mil/second@3000K, 2500psi 이하의 삭마율을 목표로 레늄(Rhenium)계 고융점 금속 2종과 탄화물 세라믹 1종, 총 3종을 선택하여 비삭마 재료를 설계하고 시료를 제조하며 평가한다. 고융점 금속 1종의 조성은 Re함량 90wt% 이상, 1종은 25wt% 이상의 합금이며 Re, W-25Re, Mo-41Re 등이 선택될 수 있다. 고융점 탄화물 세라믹계 1종의 조성은 70 Vol.%이상의 TaC, ZrC HfC 등이다. 연구의 주방향은 소결조건과 치밀화 과정 및 미세조직 개선이며, 원료분말의 나노화, 복합화로서 처리온도 감소 개념이 포함되어야한다. 나노 세라믹입자 분산과 부가적 치밀화(HIP)가 수반될 수 있다.

- 비삭마 노즐 시료 품질평가 : 굽힘강도를 비롯하여 위 시료에 대한 물리, 화학, 기계적 특성과 품질 평가가 이루어져야한다.

● 2차년도

- Near-Net 노즐목 성형(합성)기술 개발 및 평가 : 1차년도 재료 3종중 2종을 선택하여 국과연 제공 표준형상 부품을 제작하고 평가한다. 재료효율을 극대화하도록 RP(rapid prototyping)개념을 이용한 Near-Net-Shape(NNS) 성형기술을 활용한다. 예로서 분말사출(PIM), 진공증착(CVD, PVD), 레이져 적층(LAM), 진공플라즈마 용사(VPS), 전기성형(Electroforming) 등을 들수있다. 이론밀도 대비 99%이상의 통합성을 갖도록 원료분말의 복합화, 구형화, 미세화(나노), 치밀화 공정이 선택적으로 수반되어야한다. 공정 모델링을 통해 재료 품질 예측과 비용절감을 기할 수 있다. 최대한의 치밀화를 위해 HIP이 수반되고 관련 연구를 수행할 수 있다. 표준형상은 노즐목직경 8mm급으로 국과연에서 제시한다.

(표준형상 예)

- 비삭마노즐의 고온물성 및 열구조 강도평가 : 위 부품에 대해 물리, 화학, 금속학적 관점의 전반적 품질평가를 수행하며 특히 시편단위의 2000℃급 고온물성시험이 수행되어야한다. 또한 적정한 지그를 활용하여 부품 형상 단위의 열구조강도, 특히 Hoop강도를 평가한다.

● 3차년도

- 완성형 노즐목 제조 및 평가 : 2차년도의 설계, 제작/시험 결과를 토대로 노즐목부품과 제조공정을 확정하고 시작품 6조(재료2종x3개)를 제작하고 품질을 평가한다.

- 노즐목 부품 삭마특성 평가 : 비삭마 노즐을 시료단위로 추진기관 연소 유사환경에서 내열시험(아아크젯, Torch시험 등)하여 삭마량, 삭마기구 등을 제시한다. 시작품의 최종적인 연소시험은 표준 시험모타(Class 1.3추진제 @ 3000K, 2500psi, 20초)를 활용하며 수행하며 내삭마성을 2회 평가한다. 위 결과를 선잔국 기술과 비교한다.

※ 1.0mil/second @ 3000K, 2500psi 급 : 노즐목재가 3000K, 2500psi의 연소조건에서 초당 삭마율이 1.0mils (0.001"=0.025mm) 이하의 성능. 통상 비삭마 급은 초당 0.0025mm 수준

※ C/C (carbon/carbon composite), Re(Rhenium), W(tungsten), Mo(molybdenum), TaC(tantalum carbide), ZrC(Zirconium carbide), PIM(powder Injection Moulding), CVD(chemical vapor deposion), PVD(physical vapor deposition), HIP(hot isostatic pressing), VPS(vacuum plasma spray), LAM(laser additive manufacturing)

5. 예상실적

• 1.0mils/second@3000K, 2500psi급 비삭마 노즐 시작품 2종

• 1.0mils/second@3000K, 2500psi급 비삭마 노즐 개발 기법 (보고서, 논문)

• 고융점금속 2종/탄화물세라믹 1종의 NNS 성형 및 치밀화 기술 (보고서, 논문, 특허)

• 비삭마노즐의 상세 품질평가 및 열구조 강도평가 기법 (보고서, 논문)

6. 기술 적용분야

무기체계분야	-중거리 대공 유도탄 고체 추진기관 노즐 -대탄도탄 요격미사일(SM-2,3급 고체추진기관 부스터/DACS 모듈) -기타 고성능 추진기관 노즐목 삽입재
민수활동분야	-위성발사체 상단, 위치자세제어 로켓의 2500℃급 추력기 적용 -원자로 열차폐/내열부품

7. 추진계획(‘10~’12 / 2.50억원)

활 동 내 용		1단계
		‘10	‘11	‘12
● 비삭마 노즐목 재료 설계/제조 기술 ● Near-Net 노즐목 성형기술 ● 비삭마노즐목 품질/열구조 강도평가 ● 노즐목 부품 삭마특성 평가
예산(백만원)	연 도 별	40.0	90.0	120.0
	단 계 별	250.0

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	1기술-6부	4538	책연	LLst132@add.re.kr	임 성 택
확인자	1기술-6부	4534	책연	lbe@hanmail.net	이 방 업

과제번호 : 10-01-07-16

1. 과제명 : 트랙션 감지를 위한 내마모성 스마트 스킨 연구

(A study on the smart skin for sensing traction force with high wear resistance)

2. 연구목표

● 연구목표 : 전투차량의 바퀴표면, 전투 로봇의 외피 및 고굴절 트랙션 시스템에 적용하여 실시간으로 접지압과 마찰력을 동시에 감지하면서도, 파석 등의 험지에서도 내구성을 보장할 수 있는 스마트 스킨 재료연구

- 1단계 : 재료특성 연구 및 감지방법에 대한 이론적 연구

□ 1차년도 : 센서섬유 재료특성 실험 및 신경망 학습이론 고찰

□ 2차년도 : 센서 섬유 배열 및 신호검출 연구를 위한 모형 제작

□ 3차년도 : 신경망 학습이론을 적용하여, 접지압과 지면 마찰력을 동시에 감지할 수 있는 알고리즘 개발

- 2단계 : 트랙션 감지가 가능한 내마모성 스마트 스킨 제작 방안 도출

□ 1차년도 : 센서섬유와 표피재료와의 접착 계면 특성 및 접착방법 연구

□ 2차년도 : 스마트 스킨 재료의 내마모성 향상연구

□ 3차년도 : 트랙션 감지가 가능한 내마모성 스마트 스킨의 소형 모형 제작 및 실험

3. 연구필요성

- 미래 지상무기체계는 다양한 노면 조건(건물내부, 산악지역, 습답지, 하천 등)에서의 전천후 운용능력과 스텔스 기동 능력이 요구됨.

- 이에 따라 미래 지상무기는 기존의 궤도형 및 차륜형 뿐만 아니라 새로운 개념의 추진시스템이 필요하며, 뱀 형태의 고굴절 트랙션 시스템이 고려되고 있음.

- 이러한 기존의 궤도형 및 차륜형 외에 미래 고굴절 트랙션 시스템의 성능을 구현하기 위해서는, 마치 뱀의 표피와 같이 접지압과 지면 마찰력의 실시간 감지 및 지면과의 마찰에 따른 내마모성이 우수한 스마트 스킨에 대한 연구가 필요함.

4. 연구내용

나노 섬유 배열을 이용한 신경망 구성 및 신경망 나노 섬유를 보호하고 원활한 신호전달을 가능하게 하면서, 험지에서의 마모조건에서도 내구성이 보장되는 스킨재료에 대한 재료특성 실험 및 이론적 연구를 수행하고자 함.

o 1단계

- 센서섬유 재료특성 실험 및 신경망 학습이론 응용방법 수립

- 센서 섬유 배열 및 신호검출 연구를 위한 모형 제작

- 신경망 학습이론을 적용하여, 접지압과 지면 마찰력을 동시에 감지할 수 있는 알고리즘 개발

o 2단계

- 센서섬유와 표피재료와의 접착 계면 특성 연구

- 스마트 스킨 재료의 내마모성 향상연구

- 트랙션 감지가 가능한 내마모성 스마트 스킨의 소형 모형 제작 및 실험

5. 예상실적

o 1단계

- 나노 센서섬유 재료특성 실험결과

- 센서 섬유 배열 및 신호검출 연구를 위한 모형

- 접지압과 지면 마찰력을 동시에 감지할 수 있는 신경망 회로 신호 감지 알고리즘

o 2단계

- 센서 섬유와 스킨재료의 접착 방안

- 트랙션 감지가 가능한 내마모성 스마트 스킨의 소형 모형 및 시험결과

- 높은 내마모성을 갖춘 스마트 스킨 설계/제작 기술

o 연차보고서 6건

o 특허 2건

- 트랙션 감지 스마트스킨의 구조

- 센서섬유와 표피재료와의 접착

o 논문 2편

- 트랙션 감지 스마트스킨의 구조

- 접지압/지면 마찰력 신호검출 및 처리기술

6. 기술 적용분야

무기체계분야	궤도형 및 차륜형 전투차량, 미래 지상무기전투체계, 고굴절 트랙션 시스템
민수활동분야	표면의 접지압/지면 마찰력 감지와 내마모성이 요구되는 모든 시스템

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’10	’11	’12	’13	’14	’15
◦ 센서섬유 재료특성 실험 및 신경망 학습이론 고찰
◦ 센서 섬유 배열 및 신호검출연구를 위한 모형 제작
◦ 신경망 학습이론을 적용한 접지압, 지면 마찰력 동시 감지 알고리즘 개발
◦ 센서섬유와 표피재료와의 접착 계면특성 및 접착방법 연구
◦ 스마트 스킨 재료의 내마모성 향상 연구
◦ 트랙션 감지가 가능한 내마모성 스마트 스킨의 소형 모형 제작 및 실험
예산(백만원)	연 도 별	40	70	100	120	190	150
	단 계 별	210			460

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	5-3-2	3244	선연	sunjun@add.re.kr	최교준
확인자	5-3-2	3242	책연	yoonblee@add.re.kr	이윤복

과제번호 : 10-01-08-17

1. 과제명 : 고속 충돌 및 관통에 의한 복합재 구조의 손상평가 기법 연구

(Study of Composite Structure Damage Assessment by Ballistic Impact and Penetration)

2. 연구목표

● 연구목표 : 발사체 피격에 의한 비행체 복합재 손상예측 기법 수립

- 1단계

□ 1차년도 : 발사체 충돌, 관통에 의한 비행체 복합재 구조의 손상거동 연구

□ 2차년도 : 발사체 크기, 충돌각도, 탄두형태, 복합재적층, 비행하중에 의한 초기응력(Pre-stress) 등 손상 매개변수에 따른 손상규모 특성화, 민감도 연구

□ 3차년도 : 시편 시험 수행 및 해석검증

3. 연구필요성

향후 개발될 전투용 비행체는 전투환경에 따른 무장영향(Weapon Effect), 전투손상(Battle Damage) 등이 고려된 생존성 설계가 요구되며, 이를 위해서는 다양한 외부위협(Threat Weapon)에 따른 전투손상 예측과 이에 의한 손상허용 설계가 필수적이다. 금속재에 비해 역사가 짧은 복합재는 전투 손상특성에 대한 이해가 부족하므로, 적절한 해석과 발사체 실사격시험을 통해 손상에 영향을 미치는 매개변수의 영향을 분석하고 특성화하는 손상예측 연구가 빠른 시일 내에 이루어져야할 필요가 있다.

4. 연구내용

● 1단계 : 발사체 피격에 의한 비행체 복합재 손상예측 기법수립

1차년도 : 발사체 충돌, 관통에 의한 복합재 구조의 손상거동 연구

- 발사체에 의한 복합재 구조 파단 메커니즘 연구

- 복합재 구조 손상에 영향을 미치는 매개변수 연구

- High Strain Rate에 따른 물성치 변화 연구

- 기존 문헌의 연구결과와의 특성비교 연구

2차년도 : 발사체 크기, 충돌각도, 탄두형태, 복합재적층 등 매개변수에 따른 손상크기 특성화 연구

- 각 변수에 따른 손상 형태 및 크기, 물성치변화 평가

- 민감도 해석에 따른 변수 및 해석항목 선정

- 발사체 충돌 및 관통에 의한 복합재 손상 해석

3차년도 : 시편 시험 수행 및 해석검증

- 발사체시험을 위한 고속충돌 및 관통시험 준비

- 비행체 복합재 시편에 대한 발사체 실사격시험 수행

- 시험결과 타당성분석 및 해석과의 상관관계 비교평가

5. 예상실적

o 발사체 피격에 따른 비행체 복합재 구조의 전투손상 해석, 생존성 평가 기반 정립

o 복합재 피탄 손상예측 기법 개발

o 개발기술 관련 보고서 및 논문 게재/발표 등 학술활동 실적

6. 기술 적용분야

무기체계분야	한국형전투기, 무인전투기등 복합재를 적용한 전투용 비행체
민수활동분야	복합재 구조를 포함한 대형 여객기/수송기

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’10	’11	’12	’13	’14	’15
◦ 이론적 연구
◦ 손상크기 특성화 연구, 손상해석
◦ 시편 발사체시험, 해석검증
예산(백만원)	연 도 별	30	70	100
	단 계 별	200

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	7-2	042)821-3376	연구원	ian0328@add.re.kr	김종헌
확인자	7-2	042)821-2292	연구원	cmcho@add.re.kr	조창민

과제번호 : 10-01-08-18

1. 과제명 : 어레이 안테나 내장 구조 연구

(A Study on Array Antenna Embedded Structure)

2. 연구목표

● 연구목표 : 어레이 안테나 내장 복합재 구조에 대한 기계 역학적 특성과

구조 대변형에 따른 안테나 신호 보상 방안에 대한 이론적 고찰 수행.

- 1단계 : 어레이 안테나 내장 구조에 대한 기계 역학적 특성 연구

□ 1차년도 : 어레이 안테나 내장 구조의 일체형 설계 기법 연구

□ 2차년도 : 어레이 안테나 내장 구조의 기계 역학적 모델링/해석 기법 연구

□ 3차년도 : 어레이 안테나 내장 구조에 실시간 변형 평가 기법 연구

- 2단계 : 실시간 어레이 안테나 신호 보상 기법 연구

□ 1차년도 : 유연한 어레이 안테나의 신호 분석 기법 연구 및 도구 개발

□ 2차년도 : 대변형을 고려한 어레이 안테나 설계 방안 연구

□ 3차년도 : 실시간 어레이 안테나 신호 보상 방안 연구

3. 연구필요성

미래 전장 환경에서 항공 ISR(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)무기 체계는 다양한 주파수 대역에 대한 어레이 안테나를 장착하고 24시간 1주일 이상 비행이 가능한 장기 체류 무인기 개발을 요구함. 장기 체류를 위해서는 항공기 외부에 돌출된 어레이 안테나를 구조에 내장시켜 항력 감소, 구조무게 감소등이 필요함. 이러한 어레이 안테나 내장 구조를 실용화하기 위한 기초 기술로 기계 역학적 특성 및 안테나 신호 보상 기술에 연구가 필요함.

4. 연구내용

- 1단계 : 어레이 안테나 내장 구조에 대한 기계 역학적 특성 연구

□ 1차년도 : 어레이 안테나 내장 구조의 일체형 설계 기법 연구

ㅇ 유전체와 복합 재료를 사용한 이종 재료 구조물 일체형 설계 기법 자료 조사.

ㅇ 제작성을 고려한 이종 재료 구조물의 통합 최적 설계 기법 연구.

□ 2차년도 : 어레이 안테나 내장 구조의 기계 역학적 모델링/해석 기법 연구

ㅇ 유전체의 열적, 기계적 영향을 고려한 복합재 구조물의 구조적 강도 및

강성 모델링/해석 기법 연구

ㅇ 구조 하중에 따른 유전체의 거동 및 유전체의 구조적 강도 모델링/해석

기법 연구

□ 3차년도 : 어레이 안테나 내장 구조에 실시간 변형 평가 기법 연구

ㅇ 실시간 대변형 평가를 위한 해석 방법 연구

ㅇ 실시간 대변형 평가를 위한 측정 방법 연구

- 2단계 : 실시간 어레이 안테나 신호 보상 기법 연구

□ 1차년도 : 유연한 어레이 안테나의 신호 분석 기법 연구 및 도구 개발

ㅇ 유연한 어레이 안테나의 신호 분석 방법 연구

ㅇ 유연한 어레이 안테나의 신호 분석 소프트웨어 개발

□ 2차년도 : 대변형을 고려한 어레이 안테나 설계방안 연구

ㅇ 대변형에 따른 신호 왜곡 파라메트릭 연구

ㅇ 대변형을 고려한 어레이 안테나 설계 방안 연구

□ 3차년도 : 실시간 어레이 안테나 신호 보상 방안 연구

ㅇ 실시간 신호 보상 방법 연구

ㅇ 실시간 신호 보상 소프트웨어 개발

5. 예상실적

•어레이 안테나 내장 구조의 통합 최적 설계 기법

•어레이 안테나 내장 구조의 기계 역학적 모델링 /해석 기법

•어레이 안테나 내장 구조의 실시간 변형 평가 기법(해석/측정)

•유연한 어레이 안테나 신호 분석 기법

•유연한 어레이 안테나 신호 분석 소프트웨어

•대변형에 따른 어레이 안테나 신호 파라메트릭 연구

•실시간 신호 보상 방안 기법

•실시간 신호 보상 소프트웨어

•개발기술 관련 보고서 및 논문 게재/개발등 학술활동 실적

6. 기술 적용분야

무기체계분야	미래 항공무인전투체계, 센서 크래프트, 기존 장비 성능 개량
민수활동분야	민간 항공기

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15
● 어레이 안테나 내장 구조의 기계 역학적 모델링/해석 기법 연구 ● 어레이 안테나 내장 구조의 최적 설계 기법 연구 ● 어레이 안테나 내장 구조의 실시간 대변형 평가 기법 연구 ● 구조 대변형을 고려한 어레이 안테나 신호 분석 기법 연구 및 도구 개발 ● 구조 대변형에 따른 어레이 안테나 신호 파라메트릭 연구 ● 구조 변형에 따른 어레이 안테나 신호 보상 연구
예산(백만원)	연 도 별	30	80	100	100	40	80
	단 계 별	210			220

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	7-2	3346	연구원	ocjun@add.re.kr	전우철
확인자	7-2	2292	연구원	cmcho@add.re.kr	조창민

과제번호 : 10-01-05-19

1. 과제명 : 해수 반응 금속 연료의 연소 현상 연구 II

(A Study on the Combustion Mechanism of Hydroreactive Metal Fuel)

2. 연구목표

수반응성 금속연료(hydroreactive metal fuel, 이하 HRF) 추진제(HRF 추진제)의 연소현상을 연구하기 위하여,  HRF추진제의 동적상태(dynamic state) 연소특성(연소속도/온도/압력 등을 포함)을 1)비가수(非加水) 조건과 2)공급되는 물과 연소되는 HRF추진제의 상호비율이 조절되는 가수(加水) 조건 하에서 실시간으로 데이터화하여 획득할 수 있는 초음파 기술을 적용한 연소특성측정기술을 개발하는 연구를 수행함.

- 2단계 :

□ 1차년도 : 비가수 상태에서,  HRF 추진제들의 연소특성 측정기술 연구

□ 2차년도 : 비가수 상태에서, 외적변화특성(노즐장착 유무 등)에 따른 HRF추진제들의

연소특성 측정기술 연구

□ 3차년도 : 가수 상태에서,  HRF 추진제들의 연소특성 측정기술 연구

3. 연구필요성

수중에서 추진되는 초고속 로켓 모터에 적용이 가능한 추진제 모델인 해수반응 금속연료 추진제(HRF 추진제)를 개발하기 위해서는, 연소특성이 추진제 자체의 특성과 수반응성 등에 어떠한 의존성을 나타내지를 측정하여 데이터화 할 수 있는 기술이 필요함.

러시아, 미국, 중국 등과 같은 수중 무기체계 선진국에서는 HRF 추진제 개발에 많은 연구를 수행하고 있으나, 이에 대한 국내 연구 특히 수반응 하에서 과량의 금속연료가 연소하는 HRF 추진제의 연소특성 측정기술은 미비한 상태임. 이에 HRF 추진제의 수반응 현상에 대한 동적 연소특성의 측정을 위한 기초 연구가 필요함.

4. 연구내용

상압부터 1000psia 사이의 압력범위에서 HRF 추진제의 동적상태(dynamic state) 연소특성(연소속도/온도/압력 등을 포함)을 1)비가수(非加水) 조건과 2)공급되는 물과 연소되는 HRF추진제의 상호비율이 조절되는 가수(加水) 조건 하에서 실시간으로 데이터화하여 획득할 수 있는 초음파 기술을 적용한 연소특성측정기술을 개발하는 연구를 수행함.

□ 1차년도 : 비가수 상태에서,  HRF추진제들의 연소특성 측정기술 연구

□ 2차년도 : 비가수 상태에서, 외적변화특성(노즐장착 유무 등)에 따른 HRF추진제들의

연소특성 측정기술 연구

□ 3차년도 : 가수 상태에서,  HRF추진제들의 연소특성 측정기술 연구

5. 예상실적

- HRF 추진제의 연소특성 측정기법

- HRF 추진제의 연소특성 측정용 연소챔버

- HRF 추진제의 연소특성 측정관련 보고서 및 논문

6. 기술 적용분야

무기체계분야	해수흡입형 로켓추진기관기술
민수활동분야	민수용 추진제의 연소속도 측정기술/수소발생기 등

7. 추진계획

활 동 내 용		1단계			2단계
		’07	’08	’09	’10		’11				’12
◦ 비가수 상태에서, HRF추진제들의 연소특성 측정기술 연구
◦ 비가수 상태에서, HRF추진제들의 연소특성 측정(다양한 HRF추진제의 특성평가시험)
◦ 비가수 상태에서, 외적변화특성(노즐장착 등)에 따른 HRF추진제들의 연소특성 측정기술 연구
◦가수 상태에서, HRF추진제들의 연소특성 측정기술 연구
예산(백만원)	연 도 별				30		70				110
	단 계 별				210

8. 과제제안자

구분	소 속	전화번호	직급	e-mail address	성 명	서 명
작성자	1본부6부	4543, 4729	책연	jhkimxtal@add.re.kr	김준형
확인자	1본부6부	4558	책연	yoojic@add.re.kr	유지창