지식경제부 공고 제2010-363호

2010년도 에너지자원기술개발사업

하반기 신규지원 대상과제 공고

에너지자원기술개발사업의 2010년도 하반기 신규지원 대상과제를 다음과 같이 공고하오니, 해당 기술개발과제를 수행하고자 하는 자는 관련규정에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.

2010년 9월 3일

지식경제부장관

1. 사업개요

사 업 명	사 업 목 적	비 고
에너지·자원 기술개발사업	□ 에너지의 합리적인 이용 및 에너지 효율향상 □ 화석에너지 사용에 따른 대기오염물질 및 이산화탄소 저감 □ 자원의 조사‧탐사‧개발 및 정제‧회수 등 부가가치 향상	에너지효율향상, 온실가스 처리, 자원

2. 지원내용

□ 지원예산 : 약 254억원(신규)

□ 지원규모 및 기간

구 분	과제유형	개발기간	과 제 개 요
중장기	원천기술	5년 내외	․목표 : 원천기술 특허확보 ․주관기관 : 산학연 ․지원규모 : 매년 10억원 내외 ․기술범위 : 새롭고 획기적 대체효과가 있는 차세대기술
	전략 응용기술	3년~5년	․목표 : 응용기술 특허확보/시작품 제작 ․주관기관 : 산학연 ․지원규모 : 매년 30억원 내외 ․기술범위 : 원천기술을 응용하여 주변기술을 창출
단기	핵심기술	3년 내외	․목표 : 응용기술 및 상용기술 확보 ․주관기관 : 산학연 ․지원규모 : 매년 5억원 내외 ․기술범위 : 공통 애로기술을 시급히 해결해야할 기술

* 국제공동연구 중 타당성연구는 지원규모 5천만원 내외, 사업기간 5개월 이내임

□ 과제구성방식

과제구성	개념 및 검토사항
일반형	․개념 : 총 1개과제로 구성되어 단독수행하거나, 주관기관과 참여기관이 공동수행(여러 기관이 참여기관 형태로 수행) 또는 컨소시엄(통합형과 같이 운영)을 구성하여 사업계획서를 제출 ․검토사항 : 컨소시엄의 경우, 사업계획서 평가 시 컨소시엄 구성 완성도 검토
통합형	․개념 : 세부과제의 기술개발결과가 상호 연계되어 상용화되는 과제로, 기획된 총괄-세부과제 형태로 사업계획서를 제출 ․검토사항 : 사업계획서 평가 시 총괄-세부과제 기관간 역할 및 상호연계성 검토

* 통합형 과제의 총괄과제는 0.5억원/년 이내 지원 (필요가 입증되는 경우에 한해 1억/년 이내 지원가능)

□ 정부출연금 및 민간현금부담비율

참여기업 수	참여기업 유형 및 구성	정부출연금 지원비율	민간부담금 현금비율
1개	중소기업1)	3/4 이내	민간부담금(현금+현물)의 10% 이상
	중견기업2), 대기업	1/2 이내	민간부담금(현금+현물)의 20% 이상
2개 이상	중소기업 2/3 이상	3/4 이내	민간부담금(현금+현물)의 10% 이상
	중소기업 2/3 미만	1/2 이내	민간부담금(현금+현물)의 20% 이상3)

1) 중소기업기본법 시행령 제3조(중소기업 범위)에서 정한 기업

2) 중소기업 이외의 기업으로 상시 근로자 수가 1천명 미만이고 자산총액(직전 사업연도 말일 현재 대차대조표에 표시된 자산총액)이 5천억 미만인 기업. 단, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 출자총액제한기업집단에 속하는 기업은 제외

3) 단, 중소기업이 주관기관인 경우는 민간부담현금비율이 민간부담금 총액의 10% 이상임

□ 기술료 징수

ㅇ 주관기관이 영리기관인 경우 기술개발 결과에 대한 최종평가 결과가 “성공”으로 평가된 기술료 징수대상 과제에 대해서는 기술개발종료 시점에서 아래의 정액기술료를 5년 이내 균등 분할하여 전담기관(한국에너지기술평가원)에 납부하여야 함

주관기관 유형	정액기술료
대기업	정부출연금의 40%
중견기업	정부출연금의 30%
중소기업	정부출연금의 20%

◦ 주관기관이 비영리기관인 경우는 사업수행결과를 활용하여 발생한 실시기업 매출액 중 일부를 아래와 같이 주관기관에서 경상기술료를 징수

실시기업 유형	경상기술료
대기업	매출액의 5% 이내
중견기업	매출액의 3.75% 이내
중소기업	매출액의 2.5% 이내

◦ 비영리기관이 주관기관인 기반구축과제는 기술료를 비징수함

□ 고용창출을 위해 중소기업 신규채용인력 인건비 현금지원

○ 중소기업이 해당 과제수행을 위해 학사학위 소지자 이상의 연구원을 신규로 채용하는 경우 채용 연구원의 사업 참여율에 따른 인건비만큼 현금지원(단, 해당 중소기업 인건비 총액의 50%이내에 한함)

□ 지적재산권 및 발생품의 귀속

◦ 사업의 수행결과로 발생된 유형적·무형적 결과물은 주관기관이 소유하나, 협약이 정하는 바에 따라 참여기관도 소유 가능함

3. 지원분야

분야		과제명(지원분야)		과제 유형	과제 구성	기술료	비고
중대형	그린카	Medium duty 상용 전기차용 일체형 전기동력시스템 개발		전략 응용	일반	징수	지정공모
	히트 펌프	고효율 히트펌프 냉온수기		전략 응용	통합	징수
			세부과제1: 가정용 소형 히트펌프 냉온수기 개발
			세부과제2: 상업용 중/대형 히트펌프 냉온수기 개발
	산업 공정	에너지 저감을 위한 탈수-압착기술 및 이산화탄소, 섬유 저감형 로딩기술		전략 응용	통합	징수
			세부과제1: 에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 개발
			세부과제2: 이산화탄소·섬유저감형하이로딩기술개발
		고온 용융슬래그를 사용한 에너지, CO2 미니멈 시멘트 제조		원천	일반	징수
단기	15대 로드맵	․에너지저장(중대형 전력저장용), 히트펌프, 소형열병합, 건물효율, 그린카, CCS, 청정연료		-	-	징수	자유공모
	기타	․보일러, 공업로, 전동기 등 에너지다소비기기 ․제철, 시멘트 등 에너지다소비 산업공정 ․석유․가스전․비재래 자원개발, 금속/비금속광(희토류 포함) 활용
기반 조성		CCS 도입을 위한 법·제도 개선방안 연구		-	-	비징수	지정공모
국제 공동	기술개발	․에너지저장, 히트펌프, 소형열병합, 건물효율,그린카, CCS, 청정연료 ․보일러, 공업로, 전동기 등 에너지다소비기기 ․제철, 시멘트 등 에너지다소비 산업공정 ․석유․가스전․비재래 자원개발, 금속/비금속광(희토류 포함) 활용		-	-	징수	자유공모
	타당성연구	※국제공동연구 추진을 위한 타당성검토, 연구추진 방안수립 등의 기획연구를 수행 ․지원분야는 상기 기술개발분야(에너지효율․자원기술)와 동일		-	-	비징수

* 지원대상 과제별 RFP 및 기획보고서는 한국에너지기술평가원(www.ketep.re.kr) 참조

* 기술료 징수과제는 기술료 납부 주체인 기업이 반드시 참여하여야 함. 다만, 국제공동연구(타당성연구제외)는 기술료징수를 원칙으로 하되, 컨소시엄 구성형태, 과제성격을 검토하여 신규과제평가시 징수여부를 최종 확정함

* 기술료 비징수 과제는 연구개발결과를 공개활용하여야 함

* 통합형과제의 총괄관리과제는 기술료 비징수

* 사업계획서 제출시 신청자가 과제구성방식을 변경할 수 있음

* 국제공동연구 중 타당성연구를 통해 제안된 연구과제는 추후 별도의 평가절차를 통해 수행여부를 확정함

□ 수요자의 참여 확대를 위해 기술제안서(RFP) 상의 목표치를 최대한 완화 또는 생략하여 제시하였으므로, 사업계획서 작성시에는 목표치를 정량적으로 명시해야 함

◦ 사업계획서 평가시에 평가지표로 활용되며, RFP에 제시되지 않은 목표치라도 필요한 내용은 정확히 제시해야 함

□ 국제공동연구(타당성연구제외)는 국내외 기관간 국제컨소시엄 형태로 신청(해외기업이 참여할 경우 국내기업이 반드시 포함되어야 함)

* 국제공동연구에 참여하는 해외기관은 외국의 대학, 연구기관, 기업을 의미하며 참여기관 또는 주관기관으로서의 권한과 책임을 가짐

□ 공모과제 RFP 중복성 제기

◦ 공모과제가 정부에 의해 기 지원ㆍ개발되었거나 민간에 의해 기 개발된 사실을 발견한 경우에는 중복성을 제기할 수 있음

* 정부에 의한 기 지원ㆍ개발 여부 확인 방법

- 국가과학기술지식정보서비스(www.ntis.go.kr)의 “사업관리→R&D정보검색→R&D과제”

◦ 제기기간 : 2010. 9. 3(수) ~ 9. 17(금) 18:00까지(도착분에 한함)

◦ 제 기 처

분 야	부 서	연락처
에너지자원	KETEP 효율자원팀	02-3469-8431~9

◦ 제기방법 : 제기기관 대표자 명의의 공문 제출(관련 근거자료 첨부)

4. 총괄주관기관 및 세부주관기관 신청 자격

□ 기업, 대학, 연구기관, 연구조합, 사업자단체 및 산업기술혁신촉진법 제11조 기술개발사업 실시기관 등

◦ 주관기관이 기업인 경우는 접수마감일(2010년 9월 30일) 기준 창업1년 이상 경과 (사업자등록증 기준)

5. 신청요령

□ 신청방법

◦ 한국에너지기술평가원 홈페이지(www.ketep.re.kr)에 인터넷 전산등록하여 접수번호를 부여받아 인터넷상에서 접수를 마친 후 신청서(사업계획서 및 첨부서류)를 우편 또는 인편으로 제출

* 기관 내 재료 및 연구장비 구매에 대한 중앙집중형 관리* 시행 현황(시행 중인 경우) 또는 시행 계획서를 제출서류에 포함

* 중앙집중형 관리 : 연구자가 연구재료 및 기자재 등을 직접 구입하지 아니하고, 제3의 부서에서 구매․발주→검수→집행 등 절차를 일괄 시행하는 관리 시스템

◦ 국제공동연구(타당성연구제외)는 국내 주관기관과 해외 참여기관간 공동연구와 관련된 계약서 또는 MOU 등 협정서를 반드시 제출(국제기구 공동연구 참여과제의 경우에는 계약서 또는 협정서에 상응하는 서류 제출 가능)

□ 사업계획서 및 관련양식 교부

◦ 양식 교부 : 2010. 9. 3(수) ~ 10. 4(월)

◦ 양식 교부 및 접수안내 : 한국에너지기술평가원 홈페이지(www.ketep.re.kr)

□ 인터넷 전산등록

◦ 전산 등록처 : 한국에너지기술평가원 홈페이지(www.ketep.re.kr)

◦ 전산 등록기간 : 2010. 9. 13(월) ~ 9. 1(금), 18:00

- 통합형 과제는 구성된 컨소시엄단위로 등록하며, 총괄주관기관의 전산접수 완료 후에 세부주관기관 전산접수 가능

* 전산 등록 마감일에는 전산폭주로 인한 접수 지연 또는 장애가 발생할 수 있으므로, 사전 전산접수증 출력 후 업데이트 권고

□ 신청사업계획서 제출

◦ 제출기간 : 2010. 9. 13(월) ~ 10. 4(금), 18:00까지

* 전산 등록기간에 미등록되어 전산접수증이 없는 과제의 경우는 신청서 접수가 불가함

* 9.30일까지 KETEP전산에 접속하였으나 전산오류 등의 문제로 관련자료 입력을 완료하지 못한 경우는 10.1(금) 18:00까지 평가원에 방문하여 나머지 자료를 입력완료하고 전산등록 후 제출가능

◦ 제 출 처 : 우)135-280  서울특별시 강남구 대치동 997-10 유니온빌딩

한국에너지기술평가원 효율자원팀

* 우편물표지에 과제번호, 공고번호, 신청과제명(세부과제 포함) 등을 기재

□ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

6. 관련 법령 및 규정

□ 지식경제 기술혁신사업 공통 운영요령, 기술료 징수 및 사용·관리에 관한 통합요령, 지식경제 기술혁신사업 사업비의 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령, 지식경제 기술혁신사업 보안관리요령, 지식경제 기술혁신사업 연구·윤리 진실성 확보 등에 관한 요령 및 지식경제 기술혁신사업 평가관리지침(기술개발사업)

* 참조 : www.ketep.re.kr → 자료마당 → 관련규정

7. 평가절차 및 유의사항

□ 평가절차 및 지표

◦ 사업계획서 접수(’10.10.1) → 사전검토(’10.10.15) → 평가위원회 평가(~’10.10말) → 평가결과 통보 및 이의신청(’10.11초)→ 신규사업자 확정(’10.11중순) → 협약체결(’10.11말)

* 조속한 사업진행을 위해 이의신청 기간은 5일 이내로 하고, 선정된 과제는 11/19일까지 1차년도 민간부담금(현금) 완납 필요

* 자유공모 과제의 경우, 필요시 사전평가위원회를 통해 평가대상과제를 선정할 수 있음

◦ 평가위원회 평가항목

평가항목	세부 항목
1. 기술성 및 개발능력	◦사전 준비성
	◦계획의 구체성과 타당성
	◦개발 목표의 적정성과 명확성
	◦기술의 혁신성과 차별성
	◦기술개발 추진 전략 및 체계의 적정성
	◦총괄책임자 및 연구팀 능력
	◦기술적 파급 효과
2.경제성 및 사업화 가능성	◦실용화 가능성
	◦시장 진입 가능성 및 성장성
	◦경제성 및 시장에 미치는 파급 효과

* 국제공동연구의 경우는 ‘경제성 및 시장에 미치는 파급효과’ 대신 공동연구적합성 평가

□ 평가 시 우대사항

ㅇ 아래의 경우에는 평가위원회 평가시 가점을 부여할 수 있음, 단, 가점의 총점은 5점을 초과할 수 없음

번호	항 목	가점
1	주관기관이 중소기업법 제2조에 따른 중소기업인 경우 (단, 대기업 또는 중견기업을 참여기업으로 하는 경우는 2점)	3
2	사업계획서 접수마감일로부터 최근 3년 이내에 “우수” 판정을 받은 과제의 총괄책임자가 신청한 과제 (단, 기술료징수대상과제의 경우 기술료를 완납하였거나, 1/2이상 정상적으로 납부중인 과제)	2
3	주관기관의 참여연구원 중 여성참여연구원이 10% 이상인 경우	1
4	성과활용평가를 통해 우수기업으로 선정된 기업이 주관기관으로 신청한 경우	1
5	국제공동연구과제로서 외국측 정부 R&D 프로그램으로 예산(현금)을 추가적으로 지원받는 경우(사업계획서상의 연차별 예산에 반영된 경우에 한함)	2

□ 사전지원제외대상

ㅇ 접수기간 내에 사업계획서 및 부속서류를 제출하지 아니하였거나, 제출양식을 준수하지 않은 경우 또는 전산등록이 되어 있지 아니한 경우

ㅇ 신청된 세부 기술개발 목표 및 내용이 기지원, 기개발된 과제와 동일한 경우

* 국가과학기술종합정보시스템(www.ntis.go.kr)의 “사업관리→R&D정보검색→R&D과제” 등을 활용하여 중복성 검토 후 접수 요망

ㅇ 주관기관, 참여기관, 총괄책임자 등이 접수마감일 현재 동 사업 의무사항(보고서제출, 기술료/정산금/환수금 납부 등)을 불이행하고 있는 경우

ㅇ 주관기관, 참여기관, 위탁기관, 주관기관의 장, 참여기관의 장, 위탁기관의 장, 총괄책임자, 위탁책임자 등이 접수마감일 현재 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우

ㅇ 기술료 징수대상과제에 기술료 납부 주체인 기업이 참여하지 않은 경우

ㅇ 접수마감일 현재 주관기관, 주관기관의 장, 총괄책임자, 참여기관, 참여기관대표자가 아래의 채무불이행 및 부실위험 여부항목중 1개 이상 해당되는 경우

채무불이행 및 부실위험 항목

1. 기업의 부도

2. 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우

3. 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재되거나, 은행연합회 등 신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록된 경우

4. 파산․회생절차․개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우(단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 한다.)

5. 최근 2년 결산 재무제표상 부채비율이 연속 500% 이상인 기업 또는 유동비율이 연속 50% 이하인 기업 (단, 기업신용평점 70점 이상이거나, 신용평가등급 'BBB'이상인 경우 및 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자기업 중 외국인투자비율이 50%이상이며, 기업설립일로부터 5년이 경과되지 않은 외국인투자기업은 예외로 한다.)

5. 자본전액잠식

6. 외부감사 기업의 경우 최근년도 감사의견이 “미반영” 또는 “부적정”

ㅇ 신청과제의 총괄책임자가 협약 월을 기준으로 정부출연연구과제 및 기관 고유 사업에 참여하는 비율을 포함하여 총 과제 수행 참여율이 100%를 초과한 경우[총괄책임자는 신청과제에 참여율을 30%(*총괄주관책임자는 10%)이상 계상함을 원칙으로 하며, 잔여연구기간이 3개월 미만인 과제는 총 수행과제 수에 포함하지 않음]

* 총괄주관책임자 :수행과제가 총괄과제 및 세부과제로 구분되는 경우에 총괄주관기관에 소속되어 수행과제 전체를 관리하는 책임자

ㅇ 신청과제의 참여연구원이 협약 월을 기준으로 정부출연연구과제를 5개 초과하여 수행하고 있는 경우 및 참여연구원의 과체 참여율이 기관 고유 사업에 참여하는 비율을 포함하여 초과한 경우

ㅇ 주관기관이 접수마감일 현재 창업한지 1년 미만 기업인 경우

* 사업자등록증 기준

ㅇ 사업계획서 및 제출 서류가 허위이거나 거짓인 경우

* 기업의 부채비율, 유동비율, 주업종(주생산품), 총괄책임자 경력, 우대사항 관련 등

9. 문의처

□ 상세 내용 및 관련양식은 한국에너지기술평가원 홈페이지(www.ketep.re.kr)

□ 과제평가 및 접수 관련 내용

분 야	부 서	연락처
에너지자원	효율자원팀	02-3469-8431~9
국제공동	정책개발팀	02-3469-8359

10. 기타

◦ 지식경제부 에너지기술개발 전담기관인 한국에너지기술평가원은 한국의 에너지기술을 세계적 수준으로 선도하고 에너지산업 활성화를 주도할 수 있는 과제를 매년 발굴·지원하고 있습니다. 산학연 전문가 여러분의 기술개발 수요를 상시로 접수받아 신규과제 도출에 반영하고 있사오니 많은 참여 부탁드립니다.

① 과제명 : Medium duty 상용 전기차용 일체형 전기동력시스템 개발

과제명	Medium duty 상용 전기차용 일체형 전기동력시스템 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2015년 10월 31일 (60개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년. 11월. ~ 2013년. 10월. (36개월)	징수
	2	2013년. 11월. ~ 2015년. 10월. (24개월)	징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 세계각국의 환경규제 강화 및 고유가 추세로 세계적으로 전기자동차관련 기술개발 및 산업육성이 강화되고 있음. o Medium duty 상용차는 승용차 다음으로 대수가 많아 전기차로 대체될 경우 도심 공해 개선에 상당한 기여 예측 o 변속기/모터/전력변환기 일체형 전기동력시스템은 유지보수가 용이하여 상용전기차의 실용화를 조기달성 가능 o Medium Duty 상용전기차 차량의 용도 및 운행 패턴별 전기구동시스템 토폴로지 및 사양설계기준 수립 및 표준화가 필요 o 단기적으로 시장요구에 신속?하게 대응하고 중장기적으로 기술 쟁쟁력 확보를 위한 상용전기차량 시스템통합 설계 및 적용연구 필요
기술개발 목표	o 목표 : Medium Duty 상용전기차용 150kW급 2단변속기/모터/전력변환기 일체형 전기동력시스템 개발 - 모터 최대출력밀도 1.3 kW/kg 이상 - 모터 최대효율 95% 이상
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o Medium Duty 상용전기차용 일체형 고출력밀도 구동모터 서브모듈 개발 o Medium Duty 상용전기차용 일체형 2단 변속기 서브모듈 개발 o Medium Duty 상용전기차용 일체형 전력변환기 서브모듈 개발 o Medium Duty 상용전기차용 전기동력모듈 일체화 및 평가 기술 개발 o Medium Duty 상용차용 전기구동시스템 제어 및 차량 통합제어 기술
3. 기타사항
연구유형	□원천 ■전략응용 □상용화(시범적용)
사업주관	□ 제한없음 ■ 산업체 필수참여 □ 산업체 주관

② 총괄과제명: 고효율히트펌프 냉온수기

과제명	고효율 히트펌프 냉온수기 기술 개발
	세부과제명		① 가정용 소형 히트펌프 냉온수기 개발
			② 상업용 중/대형 히트펌프 냉온수기 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2013년 10월 31일 (36개월)
단계별 사업기간	단계	기 간		기술료 징수여부
	1	2010년. 11월. ~ 2013년. 10월. ( 36개월)		징수
	2	년. 월. ~ 년. 월. ( 개월)
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 히트펌프 냉온수기는 냉/난방․급탕이 가능한 시스템으로 새로운 거대시장 형성 및 지속 성장이 예상됨 - ATW(Air-To-Water) 히트펌프 제품으로 공략 가능한 주거 및 상업용 급탕과 난방 시장은 현재 451억$ 규모를 형성하고 있음. 일본, 유럽, 중국을 중심으로 Global 시장 규모가 2006년 43만대에서 2008년 100만대로 53%의 급성상률을 나타냈으며 2014년까지 연 11% 이상의 고상장률이 예측됨. 2012년에는 국내 30,000대(2,700억원 이상)의 시장이 예측되는 다목적 히트펌프 제품군임 o 기후변화협약 대응 효과가 큰 기술로서 선진국을 중심으로 연구 개발과 보급에 많은 투자가 이루어지고 있음 - 히트펌프의 시장이 기후변화 협약 대응의 주요 부문 중의 하나로 형성됨에 따라 기존 1차 에너지 열원기기 사용을 대체하는 히트펌프 부문의 개술 개발 수요가 점점 확대되고 있음 o 수출확대를 위한 기술의 국제경쟁력 확보 필요 - 고효율 히트펌프 냉온수기의 보급 활성화를 위한 제도적 뒷받침과 이의 확대 추진을 통하여 국내 시장을 확대하고 이를 기반으로 수출을 위한 기술기준의 확보가 우선적으로 필요
기술개발 목표	o 공랭식 고효율 히트펌프 냉온수기 기술 개발 : 세계적 비교 우위의 냉동공조 시스템 기술을 바탕으로 한 수출전략 품목 상품화 o 고효율 히트펌프 냉온수기 개발을 통하여 기존 보일러를 대체함으로써 시장 확보 및 CO2 감축 추진 - 가정용 소형 히트펌프 냉온수기: 난방능력 16.0kW 이하, 최고 출수온도 80℃ - 상업용 중/대형 히트펌프 냉온수기: 난방능력 29.0kW 이하, 최고 출수온도 65℃
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 가정용 소형 고효율 히트펌프 기술 개발 - 초고온 출수(80℃)를 위한 cascade cycle, 냉/난방&급탕 cycle 기술 - 고효율 가변 압축기 기술, 초고온 냉매용 압축기 기술 o 상업용 중/대형 고효율 히트펌프 기술 개발 - 고온 출수(65℃)를 위한 냉매 및 Optimal cycle 설계 기술 - 저온운전을 위한 vapor injection 기술, 고온 냉매용 압축기 기술 개발 o 고효율 컴팩트 수 열교환기 및 축열조 기술 개발 - 스케일 및 동파 방지 기술 개발 - 고집적 축열조 기술 개발 o 고효율/고신뢰성 공기 열교환기 기술 o 온수 및 급탕용 hydraulic 요소부품 기술 o 시스템 제어기술 o 시스템 성능, 에너지절감 및 온실가스저감 평가기술
기술개발 결과물	o (가정용) 수출 전략 제품 및 관련 원천 기술(특허) o (상업용) 상용화 전략 제품 및 관련 원천 기술(특허)
3. 기타사항
연구유형	□원천 ■전략응용 □상용화(시범적용)
사업주관	□ 제한없음 ■ 산업체 필수참여 □ 산업체 주관

- 세부1 과제명: 가정용 소형 히트펌프 냉온수기 개발

세부1 과제명	가정용 소형 히트펌프 냉온수기 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2013년 10월 31일 (36개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년. 11월. ~ 2013년. 10월. ( 36개월)	징수
	2	년. 월. 일 ~ 년. 월. 일. ( 개월)
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o Residential heating의 국내시장 규모는 약 3000억원이며, 연간 판매대수는 1백만대 수준임. Gas 혹은 oil 보일러가 대부분의 시장을 차지하고 있음 o 가정용 heating & 냉온수 급탕기는 화석연료의 사용에 의한 높은 CO2 발생량으로 인해 각종 규제 등으로 성장이 둔화됨 o 히트펌프 냉온수기는 보일러와 같은 1차 에너지 소비형 열원기기를 대체함으로써 CO2 발생량을 크게 저감할 수 있는 대안기술이며 친환경 녹색 제품임 o 누진세 완화 등과 같은 정부정책 변화시 히트펌프를 사용한 냉/난방 급탕 시스템의 경쟁력은 더욱 향상될 것임 o 기존 가스보일러의 경우 에너지 효율이 0.9 수준이나 Air-To-Water 히트펌프 적용시, 4.2 수준의 고효율화가 가능하여 에너지 비용 절감과 함께 CO2 발생량을 50% 정도 감소시킬 수 있음
기술개발 목표	o 공랭식 가정용 소형 고효율 히트펌프 냉온수기 개발 - 냉난방 및 급탕 기능 보유로 기존 보일러 대체
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 가정용 고효율 히트펌프 기술 개발 - 난방능력 16kW이하, 초고온출수(80℃) cascade cycle, 냉/난방&급탕 cycle 기술 o 가정용 고효율 압축기 기술 - 고효율 가변 압축기 기술, 초고온 냉매용 압축기 기술 o 가정용 고효율/고신뢰성 열교환기 기술 - 물-냉매, 냉매-냉매 열교환기 설계, 냉매 균일 분배 최적화 기술, 저착상 fin, 동파방지기술 o 가정용 hydraulic 요소부품 기술 o 시스템 제어기술 o 시스템 성능, 에너지절감 및 온실가스저감 평가기술
기술개발 결과물	수출 전략 제품 및 관련 원천 기술(특허)

- 세부2 과제명: 상업용 중/대형 히트펌프 냉온수기 개발

세부2 과제명	상업용 중/대형 히트펌프 냉온수기 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2013년 10월 31일 (36개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년. 11월. ~ 2013년. 10월. ( 36개월)	징수
	2	년. 월. 일 ~ 년. 월. 일. ( 개월)
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 상업용 히트펌프 냉온수기는 사용자 측면에서의 열매체로써 냉난방을 위한 기기이며 냉수와 온수의 공급 및 급탕의 기능을 보유하는 다목적 친환경 히트펌프 시스템임 o 하절기에는 냉방기, 동절기에는 난방기의 역할을 수행하고, 시스템의 구성 방식에 따라 냉방시에는 공기를 이용한 냉방을 수행하고 난방시에만 온수를 공급하는 운전이 가능하며, 또한 사계절 급탕제공이 가능한 시스템임 o 국내 히트펌프 냉온수기는 근래 가정용을 중심으로 5마력급 이하의 R410a를 사용하는 출수온도 50~60℃ 수준의 제품이 소개되고 있으나, 상업용 히트펌프 냉온수기는 아직까지 시작 단계에 머무르고 있음 o 히트펌프 냉온수기는 '07년에는 120억원대의 소규모였으나 '12년에는 5배 이상 급성장이 예측되고 있으며, ‘08년 1500억원 규모에서 ’30년 3500억원으로 성장이 예상되고 있는 산업용/상업용 보일러를 대체하면 국내 CO2 배출량을 10% 이상 감축시킬 수 있는 친환경 기기임
기술개발 목표	o 공랭식 상업용 주/대형 고효율 히트펌프 냉온수기 개발 - 냉난방 및 급탕 기능 보유로 기존 보일러 대체 및 신규 시장 개척
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 상업용 히트펌프 냉온수기 시스템 Optimal Cycle 설계 및 제작 기술 개발 - 난방능력 29kW이하, 고온 출수(65℃)를 위한 냉매 및 cycle 최적 설계 - 저온운전을 위한 vapor injection 기술, 고온냉매용 압축기 기술 개발 - 가변 압축기를 적용한 가변적인 열원 및 부하 대응 기술 개발 - System Integration 기술 개발 - 성능평가 기술 개발 o 고효율 컴팩트 수 열교환기 및 축열조 기술 개발 - 스케일 방지 및 제거기술 개발 - 고효율 컴팩트 수열교환기 설계 및 제작 기술 개발 - 고집적 축열조 기술 개발 o 상업용 고효율/고신뢰성 열교환기 기술 o 시스템 제어기술 o 시스템 성능, 에너지절감 및 온실가스저감 평가기술
기술개발 결과물	상용화 전략 제품 및 관련 원천 기술(특허)

③ 총괄과제명: 에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 및 이산화탄소·섬유 저감형 로딩기술 개발

과제명	에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 및 이산화탄소·섬유 저감형 로딩기술 개발
	세부과제명		① 에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 개발
			② 이산화탄소·섬유 저감형 하이로딩 기술 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2015년 10월 31일 (60 개월)
단계별 사업기간	단계	기 간		기술료 징수여부
	1	2010년 11월 ~ 2013년 10월 (36 개월)		징수
	2	2013년 11월 ~ 2015년 10월 (24 개월)		징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 전체 스팀에너지 소비량의 75%를 차지하는 제지공정의 건조에너지를 6.5% 이상 저감시킬 수 있는 기술을 개발하고 이의 실용화 및 전 제지산업으로의 확산을 도모하며, o 인쇄용지의 섬유 원료를 10% 절감할 수 있는 하이로딩 기술을 개발하고 인쇄 및 필기용지의 벌크향상 및 평량 감소에 기여할 수 있는 나노경탄의 제조기술을 구축한다.
기술개발 목표	o 에너지효율향상을 위한 내첨용 다기능성 탈수제 및 활용기술 개발 - 분지형, 멀티분지형/복합형 다기능 탈수제 개발 o 탈수 및 압착효율 향상을 통한 제지공정 건조에너지 저감 기술개발 - 건조부 유입 지필건조도(%): 45% - 사이즈액 프레스액 고형분(%): 30% o 하이로딩을 통한 인쇄용지의 이산화탄소 및 섬유 저감기술 개발 및 실용화 - 섬유 절감량(%): 12% o 폐가스를 이용한 제지용 경탄제조 및 그 활용기술 개발 - Ash level(%): 25%
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 분지형 탈수제 및 그 활용기술 개발 o 프레스파트 공정 개선을 통한 압착 탈수효율 증대 기술개발 o 사이즈액 고형분 증대를 통한 드라이어 건조효율 증대 기술개발 o 충전물 함량 10% 증대가 가능한 하이로딩 기술개발 o 배기가스를 이용한 제지용 나노경탄 제조 및 활용기술 개발
기술개발 결과물	o 멀티분지형 탈수제 제조특허 및 상용화 o 고고형분형 사이즈프레스 전분 특허 및 상용화 o 하이로딩을 위한 나노경탄 및 선응집 기술 특허 및 상용화
3. 기타사항
연구유형	□원천 ■전략응용 □상용화(시범적용)
사업주관	□ 제한없음 ■ 산업체 필수참여 □ 산업체 주관

- 세부1 과제명: 에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 개발

세부1 과제명	에너지 저감을 위한 탈수·압착기술 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2015년 10월 31일 (60 개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년 11월 ~ 2013년 10월 (36 개월)	징수
	2	2013년 11월 ~ 2015년 10월 (24 개월)	징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 제지공정의 건조에너지를 현행 건조부 유입 지필의 건조도를 3% 향상시키는 기술을 개발하는 것을 최종 목표로 함. o 이는 건조도 상승은 증발 수분함량을 약 11.9% 저하시킬 수 있는 획기적인 것으로 스팀소요량을 최소 6% 감소시킬 수 있는 수준임. o 사이즈 프레스에서 사용되고 있는 전분호액의 농도를 25%에서 현장변성전분의 경우 30%, 산화전분의 경우 35%로 상승시킴으로써 이후에 발생하는 건조에너지를 획기적으로 저감시키도록 함. o 제지공정의 건조에너지를 현행보다 6.5% 이상 저감시킴으로써 국가적으로 12만 TOE의 에너지저감 효과를 거둘 수 있도록 함.
기술개발 목표	o 분지형 탈수제 및 활용기술 o 프레스파트 공정 개선을 통한 압착 탈수효율 증대 - 건조부 유입 지필건조도(%): 45% o 사이즈액 고형분 증대를 통한 드라이어 건조효율 증대 - 사이즈액 프레스액 고형분(%): 30%
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 분지형 탈수제 및 활용기술 개발 - 멀티 분지형/복합형 다기능 탈수제 및 그 활용기술 개발 - 고폐쇄공정 활용성 및 품질특성 개선기술 개발 o 프레스파트 공정 개선을 통한 압착 탈수효율 증대 기술개발 - 프레스 파트 압착탈수 조건 개선을 통한 탈수 증가 기술개발 - 탈수효율 최적화를 통한 건조도 증대 및 건조에너지 저감기술개발 o 사이즈액 고형분 증대를 통한 드라이어 건조효율 증대 기술개발 - 사이즈액 고형분 증대를 위한 전분개질 및 활용기술 개발 - 사이즈액 유동성 및 안정성 개선을 위한 기술개발
기술개발 결과물	o 멀티분지형탈수제 제조특허 및 상용화 o 고고형분형 사이즈프레스 전분 특허 및 상용화 o 제지공정의 건조에너지 6.5% 저감

- 세부2 과제명: 이산화탄소·섬유 저감형 하이로딩 기술 개발

세부2과제명	이산화탄소·섬유 저감형 하이로딩 기술 개발
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2015년 10월 31일 (60 개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년 11월 ~ 2013년 10월 (36 개월)	징수
	2	2013년 11월 ~ 2015년 10월 (24 개월)	징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o 연간 300만톤 규모의 인쇄용지에 소요되는 펄프섬유 소비량의 10%를 무기충전물로 대체함으로써 펄프원가를 1천억원 이상 절감할 수 있도록 함. o 선응집을 이용한 하이로딩 기술을 개발함. o 소각로의 폐가스를 이용한 경탄제조기술을 개발하고 이를 활용한 신 지종을 개발함. o 경탄 또는 선응집 충전물을 이용하여 하이로딩지를 제조할 수 있는 기술개발을 통하여 에너지 및 자원절감에 기여토록 함.
기술개발 목표	o 충전물 함량 10% 증대가 가능한 하이로딩 기술개발 o 배기가스를 이용한 제지용 나노경탄 제조 및 활용 기술 개발 - Ash level(%): 25%
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 충전물 함량 10% 증대가 가능한 하이로딩 기술개발 - 하이로딩을 위한 선응집 및 관련기술 개발 - 하이로딩 시 지합 저하 방지 기술 개발 - 강도저하를 최소화 할 수 있는 섬유 및 필러처리용 LbL 흡착 원천기술개발 o 배기가스를 이용한 제지용 나노경탄 제조 및 활용 기술 개발 - 경탄을 이용한 하이벌크, 저평량 지종 개발 - 미세섬유와 경탄을 접목한 하이로딩 기술개발 - 강도저하 최소화를 위한 경탄처리용 LbL 흡착기술 개발
기술개발 결과물	o 하이로딩을 위한 나노경탄 및 선응집 기술 특허 및 상용화 o 하이로딩을 통한 펄프섬유 저감 10% o 하이로딩지 강도 향상을 위한 LbL 특허기술 확보

④ 과제명: 고온 용융슬래그를 사용한 에너지 ∙ CO2 미니멈 시멘트 제조

과제명	고온 용융슬래그를 사용한 에너지 ∙ CO2 미니멈 시멘트 제조
기술개발소요기간	2010년 11월 1일 ~ 2015년 10월 31일 ( 60개월)
단계별 사업기간	단계	기 간	기술료 징수여부
	1	2010년 11월 ~ 2013년 10월 ( 36개월)	징수
	2	2013년 11월 ~ 2015년 10월 ( 24개월)	징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o ‘용융슬래그를 사용한 시멘트 제조기술’에 대한 세계 최초의 원천/선도 기술(공정적용) 확보 o 시멘트 제조공정의 에너지 사용량 저감, 온실가스 감축에 따른 녹색 성장산업으로의 전환과 이에 따른 국가 경쟁력 확보 o 단일공정에서 異種제품(시멘트, 철강)의 생산에 따른 슬래그의 고부가가치화 및 획기적 공정개발
기술개발 목표	o 용융슬래그를 사용한 CO2 감축형 시멘트 제조기술 개발 o 용융슬래그 클링커를 이용한 혼합시멘트 및 특수시멘트 개발
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 공정기술 개발 - 용융 클링커(슬래그 용융물+석회석 등) 제조를 위한 전용로 개발 및 이를 활용한 Pilot Plant 설계․설치 o 보통시멘트 개발 - Pilot Plant를 이용한 OPC 또는 OPC이상의 물성을 발현하는 클링커와 시멘트 제조기술 o 혼합시멘트/특수시멘트 개발 - 혼합/특수시멘트 클링커로의 포뮬레이션 기술 개발
기술개발 결과물	국제특허
3. 기타사항
연구유형	■원천 □전략응용 □상용화(시범적용)
사업주관	□ 제한없음 ■ 산업체 필수참여 □ 산업체 주관

⑤ 과제명: CCS 도입을 위한 법․제도 개선방안 연구

과제명	CCS 도입을 위한 법·제도 개선방안 연구
과제기간	기간	기술료 징수여부
	2010년. 11월 1일 ~ 2011년 8월 31일 (10개월)	비징수
1. 연구과제의 목표
기술개발 개요	o CCS는 CO2 감축의 주요 수단으로 주목받고 있으며, 전세계적으로 연구개발 및 제도화가 활발히 추진되고 있음 o 아직 국내에서는 CCS 도입을 위한 법적, 제도적 논의가 없는 상황으로 국가적 온실가스 감축목표 달성을 위한 기반구축 필요
기술개발 목표	o CCS를 장기적인 국내 CO2 감축수단으로 활용하고, 중기적으로 발전 플랜트의 수출산업화를 통한 성장동력 확보를 위해 CCS 보급․확산을 위한 법․제도적 장치 마련
2. 연구과제의 주요내용
기술개발 내용	o 해외 입법 및 제도화 사례 분석 - CCS 관련 법안을 시행중(혹은 준비중)인 국가와 실증사업(특히 저장)을 기추진하고 있는 국가의 제도를 분석하고 벤치마킹 o 국내 CCS 관련 법률 검토 및 분석 - 포집, 압축, 수송, 저장 등 CCS 주요 단계별 국내 관련 법률을 조사하고, 기존 법률 개정 필요성 분석 o CCS 도입 활성화를 위한 법․제도 마련 - 적절한 규제나 인센티브를 통해 사회 경제적 비용을 최소화하면서 CCS 도입을 활성화할 수 있는 법률 제․개정(안) 마련
기술개발 결과물	o 국내외 CCS 관련법률 분석 결과 o 법 및 제도 제·개정(안)