소방방재청 공고 제2010 - 167호

2010년도「차세대 핵심소방안전기술개발사업」신규과제 공모

2010년도「차세대 핵심소방안전기술개발사업」신규과제를 다음과 같이 공고하오니 연구개발에 참여하기를 희망하는 기관·단체 또는 사업자는 신청하여 주시기 바랍니다.

2010년 11월 10일

소방방재청장  박 연 수

1. 공모과제

(단위: 백만원)

공모 방식	공모과제명	연구 기간	연 구 비		비 고
			총연구비	‘10년
지정 공모	미래형 소형소방차 개발	1년 ('10년)	250	250	연구비 및 연구기간은 선정평가 결과에 따라 조정

2. 과제개요

○ 연구기간 : ’10년 (1년)

○ 연 구 비 : 250백만원

○ 연구목표

- 산간, 눈길 등의 극한지형에도 주행이 가능한 1.5톤형 소형 소방차량 개발

- 소방차량의 동력을 이용한 Water Mist시스템(2대)을 장착한 화재진압 장비 개발

- 형식승인 취득이 가능한 소방차로 개발(동력소방펌프 장착용)

○ 지원형태 : 정부 출연금

○ 사업 시행주체

- 사업시행 주관기관 : 소방방재청(중앙소방학교)

- 사업수행 관리기관 : 차세대 핵심소방안전기술개발사업단(한국소방산업기술원)

3. 주요 연구내용

○ 적용성을 강조한 소형화된 1.5톤형 소형소방차량 개발

○ 전천후 운행가능한 무한퀘도 주행시스템 적용

○ 소방차량의 동력을 이용하여 운용되는 Water Mist시스템 진압장비를 2대 이상 탑재(펌프 등 모든 탑재장비에 동파방지 기능 적용)

○ 화재진압장치의 탑재를 최적으로 고려한 미래 지향적 디자인 설계

○ 주행능력, 화재진압장치의 성능평가 실험

○ 형식승인 취득을 위한 소방차량 적용 방안 마련

※ 과제 세부내역은 제안요구서(RFP) 참조

4. 신청 자격

○ 신청 대상 및 조건(공통)

- 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제79조 제1항에 해당하는 기관·단체 또는 사업자

1. 국·공립 연구기관,  2. 「특정연구기관 육성법」에 따른 특정연구기관,

2.「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 과학기술분야 정부출연 연구기관,

3.「고등교육법」에 따른 대학ㆍ산업대학ㆍ전문대학 및 기술대학,

4.「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 안전기술 분야의 법인인 연구기관

5.「기술개발촉진법 시행령」 제15조제1항에 따른 기업부설연구소 또는 연구개발 전담부서

	신청시 유의사항(소방방재청 연구개발사업 처리규정)
① 소방방재청 출연금 연구과제 수행자(주관연구책임자 및 협동연구책임자)는 신청 제한(신청 마감일 기준) ② 주관연구책임자가 주관연구기관의 회원, 겸임연구원 등 비상근인 경우 신청 제한

○ 기업참여시 참여 비율

- 국가연구개발사업의 관리등에 관한 규정 ‘중앙행정기관 및 참여기업의 연구개발비 출연·부담기준’ [별표1] 참조

○ 참여제한

- 국가연구개발사업 참여제한 기간 중에 있는 자

※ 국가연구개발사업 참여제한 제재 조치를 받은 연구자는 제재기간이 연구계획서 신청마감일 전일까지 종료되는 경우에는 신청 및 참여 가능

5. 선정평가 절차 및 방법

사전검토		○ 공모과제에 대한 신청접수시 신청기관의 자격, 제출서류 등 신청기관의 적합성 검토	사업단
전담평가단 평가 (전문가 평가)		○ 기술 분야별 전담평가단을 구성하여 과제 평가 - 전담 평가단 : 산·학·연 전문가 7인 이상을 평가위원 선정, 구성 ○ 패널 평가 - 과제 필요성, 목표 적합성, 활용성, 연구비 적정성 검토	평가단
종합평가서 작성 (가감점 부여)		○ 전문가평가 결과 및 가감점을 합산, 우선순위를 정하고 종합평가서 작성	사업단 (평가단)
심의위원회 심의․확정		○ 사업단에서 제출한 평가결과 등을 최종 검토, 주관연구기관 확정	심의위원회

6. 추진 일정

○ 과제공모 공고                          : 2010. 11. 10. ～ 11. 29.

○ 선정평가(전문가 및 사업단 평가)                          : 2010. 12월초

○ 개별협약체결 및 연구착수                : 2010. 12월 중순

※ 일정은 업무추진에 따라 다소 변경될 수 있음.

7. 제출 서류

○ 신청공문 1부(자체 양식)

○ 연구개발과제 신청서 10부(연구책임자 및 기관장 직인날인), CD첨부

※ 작성 서식:「소방방재청 연구개발사업처리규정」별지 제1-1호 및 제1-2호

○ 가점 부여 증빙서류 각 1부(해당시 소방방재청 연구개발사업 평가지침 p 8 참조)

○ 기업참여의사 확인서 및 중소기업사실 확인서 1부(기업 참여시)

○ 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서 인정서 1부(한국산업기술진흥협회 발행)

8. 접수기간 및 접수처

○ 접수기간 : 2010년 11월 16일 ～ 11월 29일(18:00까지), 14일간

○ 접 수 처 : 차세대핵심소방안전기술개발사업단(한국소방산업기술원)

(우편번호 : 446-909) 경기도 용인시 기흥구 지곡2동 136번지

한국소방산업기술원 차세대핵심소방안전기술개발사업단(본관A동 2층)

○ 접수방법 : 방문 또는 우편접수(마감전 도착분까지 유효)

○ 문 의 처

◇ 접수/사업내용

〔차세대핵심소방안전기술개발사업단(한국소방산업기술원)〕

․담당자 : 구 재 현 (kujhhh@empal.com)

․연락처 : 031-289-2971, 289-2973

◇ 제안부서 담당자 : 중앙소방학교 소방과학연구실

․담당자 : 박 순 일 ( yung4001@korea.kr )

․연락처 : 041-559-0541, Fax : 041-541-1108

9. 기타사항

○ 접수된 문서는 일체 반환하지 않으며, 평가결과는 개별 통지 예정

○ 신청서의 해당부분 날인이 없는 경우는 무효로 하며, 신청서 내용의 오류는 신청인에게 전적으로 책임이 있음

○ 과제 선정 평가를 위한 연구계획 발표에 주관연구기관의 주관연구책임자가 불참하는 때에는 해당 기관은 선정 평가에서 제외

○ 선정 평가에서의 순위는 연구수행기관 선정 시 우선 협약 순위를 의미하며, 선순위자가 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제6조의 규정에 의거 소방방재청 및 사업단의 요구에 의한 연구계획을 보완한 연구개발계획서를 제출하지 않은 경우 연구 수행 의사가 없는 것으로 간주하여 차순위 평가자와 협약 체결

○ 기타 자세한 사항은 공고문과 함께 별첨한「소방방재청 연구개발사업 처리규정」,「소방방재청 연구개발사업 평가지침」및 과제 제안요구서(RFP) 등을 참조하시기 바랍니다.

【붙임】지정공모과제 제안요구서(RFP)

1		미래형 소형소방차 개발

총연구기간	1년	과제성격*	기초( ), 응용( ● ), 개발( ● )
연 구 필요성	○ 지구상 기후변화로 인한 해마다 많은 지진, 수해․폭설 및 산불이 발생하고 있으며 이에 대한 인명구조, 좁은 지역 초기진화 등을 수행할 수 있는 미래형 전천후 소형소방차 개발이 절실함 ○ 도로주행에 국한되지 않고 도시의 좁은 골목길이나 산간지역, 협소한 농어촌지역,문화재(사찰)지역 등과 같은 험한 지형에서도 자유롭게 이동 가능한 소방차의 개발이 필요함 ○ 특히 전담의용소방대 및 지역대(621개소) 전담차량 부재 ※ 전담의용소방대 현황 : 현재 52(‘10년말 101)개소, '11년 186, '12년 486개소 확대 예정 ○ 현재 소방차는 펌프차, 굴절차, 고가사다리차, 고성능화학차, 구조공작차 등의 목적 및 용도에 따라 구분되어 사용되고 있음 ○ 따라서 평상시는 도로주행이 가능하며 필요한 지형에서는 무한퀘도형으로 변환하여 산간지역, 눈길 등에 적용 가능한 전천후 소형 소방차의 개발이 필요함
기술동향	○ Water Mist시스템을 장착한 중․대형 소방차량은 국내에서도 개발이 진행되고 있으며, 그 외 이동용Water Mist 진압장비, 물분무설비와 같은 고정식소화설비로 크게 구분되어 개발되어 왔음 ○ Water Mist시스템 개발은 현재 반도체공장, 선박, 터널, 철도차량, 소방차량, 문화재 등 다양하게 적용범위가 확대되어 가고 있는 경향임 ○ 무한퀘도는 군사장비인 탱크, 장갑차를 넘어 특수한 현장에서 사용되는 일반 차량에도 적용되어 주로 스노우차량, 트랙터 및 ATV, 다양한 로봇의 주행시스템 등 그 적용범위가 점차 확대되어 가고 있음 (a) 국내(Water Mist시스템 2.5톤 차량) (b) 해외사례(무한궤도)
연구목표	○ 산간, 눈길 등의 극한 지형에도 주행이 가능한 1.5톤형 소형 소방차량 개발 ○ 소방차량의 동력을 이용한 Water Mist시스템(2대)을 장착한 화재진압장비 개발 ○ 형식승인 취득이 가능한 소방차로 개발(동력소방펌프 장착용)
연 구 비	총 250백만원 - 무한퀘도를 적용한 소형소방차량 개발 : 150백만원 - 소방전술작전을 위한 화재진압장비 개발 : 100백만원
연구내용 (단위과제 및 연구범위)	○ 당해년도 : 미래형 전천후 소방차량 개발 - 적용성을 강조한 소형화된 1.5톤형 소형소방차량 개발 - 전천후 운행가능한 무한궤도 주행 시스템 적용 ․도로를 주행할 수 있는 전면 고무 토션 적용(탈부착 가능) - 소방차량의 동력을 이용하여 운용되는 Water Mist시스템 진압장비를 2대 이상 탑재(펌프 등 모든 탑재장비에 동파방지 기능 적용) ․호스길이 150m 이상 ․목조건물 적심층 화재를 진압할 수 있는 성능 마련 - 화재진압장치의 탑재를 최적으로 고려한 미래 지향적 디자인 설계 ․차량의 물탱크 및 적재함은 경량 재질로 설계 제작(알루미늄 복합합금 등) - 주행능력, 화재진압장치의 성능평가 실험 ․소화약제(물탱크600ℓ+강화액100ℓ) 겸용, 20분 이상 사용 가능토록 설계 - 형식승인 취득을 위한 소방차량 적용 방안 마련
최종성과물	○ 미래형 전천후 소형 소방차(극한 지형환경에 운행이 가능) - 무한퀘도형 소방차(모래, 늪, 습지, 진흙, 눈 등 지형 적용 가능) - 일반도로 주행 60㎞/h 이상 가능, 등판능력 60° 이상 - 허용무게는 축당 2,600㎏ 이상, ○ 수손피해를 최소화할 수 있는 초기진압장비 탑재 - 화재진압장비 장착(방수구1(65m) 및 Water Mist시스템 2대 장착) ․소방동력 펌프(겸용펌프: 방수 300ℓ/min, 흡입 9m 이상) 적용
관련법규	- 소방차 및 소방펌프의 형식승인 및 검정기술기준
활용분야	- 전담 의용소방대 및 지역대 등 활용(조작이 간편함) - 도로가 협소한 농어촌, 산간지역 소방차량으로 활용 - 문화재(사찰) 및 산불화재 진압 소방차량으로 활용
제안부서	첨단장비T/F팀			제안자	소 수 현

별  첨

1. 공통-연구개발과제 계획서 신청서식(별지1-1호, 1-2호)

2. 공통-소방방재청 연구개발사업 처리규정(훈령 제194호)

3. 공통- 소방방재청 연구개발사업 평가지침