【붙임 2】

2010년도 환경융합사업

사업제안요구서(안)(RFP)

번호	분야	세부기술	과제 유형	기술 유형	사업제안요구서(안)	정부 지원금
	계					45.5억원
1	환경융합소재	사전오염예방 나노소재의 합성기술	통합형	목적원천	친환경 나노 흡착제 및 촉매-흡착제 등 고도 필터 소재 개발	10억원
2	〃	나노기술 기반의 오염제어용 소재	〃	〃	NOx 배출 환경 규제 대응 자동차용 NOx 필터 개발	〃
3	환경자원순환 융합기술	폐바이오매스 에너지화 융합기술	〃	〃	기능성 미생물 및 나노 촉매를 이용한 바이오매스 폐자원의 고급연료/원료 생산기술 개발
4	환경융합 측정 및 분석장비	나노/바이오 기술 기반 환경측정/분석장비	〃	〃	독성유전체 기술을 이용한 환경유해화학물질 모니터링 및 예측기술 개발	〃
5	〃	〃	개별	〃	나노기술 기반 미세먼지 (PM2.5) 및 TVOCs 복합(동시) 측정기 개발	2.5억원
6	기타	-	〃	기획연구	환경융합신기술사업의 체계적 추진을 위한 개방형 R&D 지원 서비스 기술 개발	1억원
7	〃	-	〃	〃	환경융합신기술개발사업 예비타당성 조사를 위한 기획연구	2억원

※ ‘09년도 과제당 평균 8억원(통합형)/2억원(개별)의 지원금을 고려하면, 7개 과제에 약 37억원 배분

1. 환경융합 소재개발

분야명	세부기술	사전오염예방 나노소재의 합성기술 개발		과제 유형	통합형
	과제명	친환경 나노 흡착제 및 촉매-흡착제 등 고도 필터 소재 개발
기술 유형	원천기술	연구기간 (총연구비)	2년 (20억원)	당해년도 연구비	10억원 이내

가. 목표

◦ 정수공정의 친환경 무기 나노구조체의 흡착소재 개발

- 나노 물질 100% 회수 또는 무배출, 인체·환경에 무해한 친환경·무독성

- 기존 나노 환경 소재 대비 20% 이상의 가격 경쟁력 확보

◦ 내구성 높은 나노구조 고분자 전구체의 흡착소재 개발

- 생산효율 70 ～ 80% 이상, 제품 수명 10년 이상(내구강도 저하 10%미만, 성능저하 10% 미만)

◦ 재생 가능한 고효율 친환경 나노 촉매-흡착제 개발

- 반영구적 활성 표면 유지 가능 나노 촉매와 10회 이상의 재사용 가능 흡착소재(기존 흡착제는 5회 미만 재사용)를 이용한 나노 촉매-흡착제

- 기존 촉매대비 미량유해물질의 처리효율 및 속도 2배 이상 향상

- 99.999% 이상의 항균성/항바이러스성 확보가능

나. 내용 및 범위

구분	세부 개발기술	내용․범위
<총괄과제>	◦ 친환경 기능화 나노구조체 흡착소재 개발	- 고정화된 고비표면적의 나노구조체 합성 및 촉매 특성 최적화 기술 - 수중 미량유해물질 및 중금속의 분해 성능 평가 - 나노소재 중 나노물질 유출 위해성 평가

구분	세부 개발기술	내용․범위
<세부과제1>	◦ 고내구성 나노구조 고분자 전구체의 흡착소재 개발	- 합성 수지 고분자 전구체 탄화율이 80% 이상인 열경화성 수지 합성 기술 개발 - 합성수지 고분자 전구체를 이용하여 발포 및 탄화공정을 통하여 나노 사이즈의 기공구조 부여 기술 개발
<세부과제2>	◦ 재생가능 친환경 나노 촉매-흡착제 개발	- 선택적 흡착능을 갖는 나노 다공성 복합체 및 미세구조형 소재 합성 - 다기능성 나노 표면 개발 - 자성체-촉매/흡착제 구조의 core-shell 나노입자 합성 - 항균성/항바이러스성 나노물질의 코팅기술 - 중금속의 흡/탈착능 및 소독효율 평가 - 나노물질 유출 평가

다. 최소 성과목표

◦ 미국, 중국, PCT 출원 5건 / SCI 논문 10건 이상

라. 최종결과물(예시)

◦ 고도 정수여과처리를 위한 나노물질 무배출형 나노 흡착소재 등의 고도필터 소재

◦ 재생 가용한 유/무기 복합체의 촉매-흡착제 등의 고도필터 소재

분야명	세부기술	나노기술 기반의 오염제어용 소재		과제 유형	통합형
	과제명	NOx 배출 환경 규제 대응 자동차용 나노 NOx 필터 개발
기술 유형	원천기술	연구기간 (총연구비)	2년 (20억원)	당해년도 연구비	10억원 이내

가. 목표

◦ 나노 NOx 필터 개발

- Lean-burn 엔진 가솔린 자동차 산화성 배출가스(산소 2～10% 포함)의 NOx 제거 효율 95%이상/100ppm 미만

- 나노 기공 구조체와 나노 구조체 기반 담체개발

◦ NOx 감지 범위 0 ～ 500ppm에서 정확도 ±10% NOx 센서 개발

◦ 자동차용 NOx 필터 Proto-System 구현

- 95%이상의 효율을 나타내는 자동차용 NOx 필터 시스템

- Euro 5에 대한 추가 연료소모율 4%이하

나. 내용 및 범위

구분	세부 개발기술	내용․범위
<총괄과제>	◦ NOx 가스 정화용 나노 기공 구조체 필터	- 나노 기공 구조체 기공형상 및 표면 조절 기술개발 - 나노 구조체 제조와 나노 구조체 기반 담체 설계기술 개발
<세부과제1>	◦ 나노입자를 이용한 NOx 필터재료 개발	- NOx의 흡장/탈착/정화와 NOx 흡장제의 황피독/탈황 반응들의 모델화를 통한 반응기구 규명 - 나노입자의 탄산염, 귀금속촉매와 조촉매를 이용하면 황피독을 최소화 - 탈황온도와 구동온도를 낮추어 필터의 열화 감소
<세부과제2>	◦ NOx 센서 개발	- 혼합전위 방식 NOx 감지물질 개발 - NO/NO2 감지를 위한 혼합전위 특성평가 - NOx 센서의 정확성 평가

구분	세부 개발기술	내용․범위
<세부과제3>	◦ 자동차용 NOx 필터 Proto- System 개발	- NOx 흡착 95%이상의 효율을 나타내는 NOx 필터 시스템 - NOx필터의 효율을 증가시키기 위한 센서적용 - PM과 NOx를 동시에 제거할 수 있는 후처리기술 개발

다. 최소 성과목표

◦ PCT 출원 2건, SCI 논문 4건 이상

라. 최종결과물(예시)

◦ NOx 제거 효율 95%이상의 나노 NOx 필터

◦ NOx 센서

◦ 자동차용 NOx 필터 Proto-System

2. 환경자원순환 융합기술

분야명	세부기술	폐바이오매스 에너지화 융합기술		과제 유형	통합형
	과제명	기능성 미생물 및 나노촉매를 이용한 바이오매스 폐자원의 고급연료/원료 생산기술 개발
기술 유형	원천기술	연구기간 (총연구비)	2년 (20억원)	당해년도 연구비	10억원 이내

가. 목표

◦ 바이오매스 폐자원을 이용한 50g/L 이상 고농도 유기산 생성 효소 및 미생물 개발

- 생산속도 1.5 g/L/hr 이상(기존 혐기성 공정 대비 300% 이상 효율 향상)

◦ 유기산 및 혼합 알코올의 에테르 및 에스테르화를 통한 고급 연료 및 화학원료 생산을 위한 나노촉매 개발

- 에테르화 전환율 90%, 선택도 70% 이상 및 에스테르화 전환율 95%, 선택도 95% 이상 등의 나노촉매

나. 내용 및 범위

구분	세부 개발기술	내용․범위
<총괄과제>	◦ 바이오매스 폐자원의 고농노 유기산 생산을 위한 미생물 변형기술 개발	- 유기산 농도 50g/L, 생산속도 생산성 1.5 g/L/hr 이상을 위한 혐기발효공정 - 주요 전구체인 각종 유기산 생성 최적조건 도출 - 고농도 유기산 생성을 위한 효소 개발 및 고농도 유기산 내성 미생물 개발(2종 이상)
<세부과제1>	◦ 고농도 유기산의 알콜 전환을 위한 나노촉매 기술	- 유기산의 혼합 알코올로의 전환 수율 95% 이상 달성을 위한 나노촉매 개발 - 수분 내성 및 비활성 지연 기술 도출

구분	세부 개발기술	내용․범위
<세부과제2>	◦ 에너지 저소비형 나노기반 유기산 분리정제 기술 개발	- 유기산 회수율 80% 및 순도 90% 이상 달성을 위한 나노 분리막 개발 - 미생물 막오염 방지 기술 개발을 통한 혐기공정과 연계 운전 가능 기술 도출 - 증류 정제 공정 대비 에너지 소비 50% 이하
<세부과제3>	◦ 유기산 및 알코올의 고급 연료/원료 생산 나노촉매 개발	- 에테르화 전환율 90%, 선택도 70% 이상 및 에스테르화 전환율 95%, 선택도 95% 이상 달성 가능한 나노촉매 개발 - 유기산 및 알코올의 에테르/에스테르화를 통한 고부가산물 3종 이상 도출

다. 최소 성과목표

◦ PCT 출원 4건, SCI 논문 12건 이상

라. 최종결과물(예시)

◦ 유기성 폐환경자원을 이용한 유기산 기반 혼합 알코올 생산공정

◦ 유기산의 알코올 전환 나노촉매

◦ 유기산 및 알코올의 에테르 및 에스테르화 전환 나노촉매

◦ 유기산 및 알코올의 고부가 화학원료 전환공정

3. 환경융합 측정 및 분석장비

분야명	세부기술	나노/바이오 기술 기반 환경측정/분석장비		과제 유형	통합형
	과제명	독성유전체 기술을 이용한 환경유해화학물질 모니터링 및 예측기술 개발
기술 유형	원천기술	연구기간 (총연구비)	3년 (30억원)	당해년도 연구비	10억원 이내

가. 목표

◦ 오믹스(-omics) 기법을 도입하여 개발된 나노 수준의 지표를 이용한 환경 위해성 평가 및 사전 예측 플랫폼 구축 및 세계적 선도 원천기술 확보

※ 오믹스(-omics) : 분자생물학의 총체적인 학문분야

- 환경유해화학물질 4개 유형군 (VOCs, POPs, PAHs, EDCs 등)에 대한 오믹스 기반 지표 추가 탐색 및 검증

- 환경유해화학물질 4개 유형군에 대한 오믹스 기반 첨단 생체 지표 개발 및 위해성 사전 예측 플랫폼 개발

- 환경유해화학물질 위해성 예측용 데이터베이스 및 의사결정 프로그램 개발

- 인체 및 환경 모니터링용 나노 수준의 생체지표 기반 Point of Care (POC) 검출 시스템인 나노에코센서 개발

◦ 실생활 기반 환경유해화학물질 위해성 예측 가능 시스템 개발 및 관련 소프트웨어 등을 포함한 통합 툴킷(ToolKit) 패키지 개발

나. 내용 및 범위

구분	세부 개발기술	내용․범위
<총괄과제>	◦오믹스 기반 환경유해화학물질의 위해성 예측 플랫폼 개발	◦ 인체 위해성 사전예측에 활용 가능한 Post-오믹스 기반 원천 기술 확립 ◦ 오믹스 기반 인체 첨단 생체 지표 (Epigen -omics, miRNA 등) 탐색 ◦ 환경유해화학물질 군별 오믹스 기반 지표(유전체 및 단백체) 탐색 및 검증 ◦ 생체 지표를 활용한 위해성 예측 가능 Array 시스템 및 사전 예측 플랫폼 개발

구분	세부 개발기술	내용․범위
<세부과제1>	◦ 위해성 사전예측 첨단 생체 지표 개발 및 활용 연구	◦ 환경유해화학물질 인간 노출군 생체 지표 탐색 및 활용 연구 - 작업장 대단위 노출군 확보 및 뇨 & 혈액시료 확보 - 노출군에 특이적인 유전체 및 단백체 지표 발굴 - 위해성 기전 규명 및 질환과의 상관성 연구 ◦ 인체 모니터링용 단백질 기반 에코센싱 시스템 개발 - 모니터링용 항체 기반 프로브 선정 - POC 시스템(단백질 칩) 개발 및 효용성 검증
<세부과제2>	◦ 수생태계 위해성 예측을 위한 생체지표 탐색 및 나노에코센서 개발	◦ 수생태계 모니터링용 앱타머 기반 나노에코센서 개발 - 환경유해화학물질 군별 앱타머 탐색 - 인체 및 환경 모니터링용 앱타머 탐색 - 앱타머 기반 프로브 개발 및 수생태계 적용가능 POC 시스템(앱타머 칩) 개발 ◦ 수생태계 위해성 예측 플랫폼 개발 - 수생 동물 모델에서 환경유해화학물질 군별 유전체 지표 탐색 - 위해성 예측 가능 Array시스템 및 플랫폼 개발
<세부과제3>	◦ 환경유해화학물질 위해성 예측 가능 의사결정 통합 툴킷 개발	◦ 환경유해화학물질 군별 특성, 위해성, 규제치 등 웹기반의 데이터베이스 개발 ◦ 인체 및 환경 생물종의 환경유해화학물질 위해성 모니터링용 오믹스 툴(Tool) 개발 및 검증 연구 ◦ 오믹스 툴, 나노에코센서 및 데이터베이스가 함께 연동되는 통합적 의사결정 지원 시스템 개발 및 위해성 예측도 정량화 분석 툴 개발 ◦ 위해성 통합 제어/관리를 위한 과학적 및 정책적 규제치 및 시험법 가이드라인 제시용 통합 툴킷 제공

다. 최소 성과목표

◦ 국내출원 10개 이상, PCT 출원 3개 이상, SCI급 논문 20편 이상

라. 최종결과물(예시)

◦ 환경유해화학물질 군별 Post-오믹스 기반 첨단 생체 지표 및 사전 예측 플랫폼

◦ 환경유해화학물질 위해성 예측용 데이터베이스 및 의사결정 프로그램

◦ 환경유해화학물질 노출군 모니터링용 첨단 지표 개발 및 인체 모니터링용 단백질 기반 Point of Care(POC) 검출 시스템인 에코센싱 시스템

◦ 수생태계 위해성 예측 플랫폼 개발 및 앱타머 기반 Point of Care (POC) 검출 시스템인 나노에코센서 개발

◦ 실생활 기반 환경유해화학물질 위해성 예측 가능 시스템 및 통합 툴킷 패키지

분야명	세부기술	나노/바이오 기술 기반 환경측정/분석장비		과제 유형	개별
	과제명	미세먼지(PM2.5) 및 TVOCs 복합(동시) 측정기 개발
기술 유형	원천기술	연구기간 (총연구비)	2년 (5억원)	당해년도 연구비	2.5억원 이내

가. 목표

◦ 나노기술을 이용한 휘발성유기화합물(VOCs) 고감도 센서 모듈 개발

- TVOCs 5ppb～50ppm 측정, 벤젠 0.1ppm～25ppm 측정

- 정확도 표준가스 주입시 ±3% 이내 오차 범위, 반응시간 3초 이내

◦ 미세먼지(PM2.5)를 측정할 수 있는 Sensor 모듈 개발

- 정확도 10% 이내(with Calibration Aerosol), 농도범위 1,000,000 particles/liter

나. 내용 및 범위

개발기술	내용․범위
◦ 미세먼지 및 TVOCs 복합(동시) 측정모듈 개발	◦ 나노기술을 이용한 총휘발성유기화합물(TVOCs) 측정용 센서 모듈 개발 - 실내(일반실내 및 작업환경실내) 및 대기환경에서 측정할 수 있는 고감도 센서 모듈 개발 - 저농도(ppb) 측정가능하며, 정확도가 높은 센서 - 실내환경 및 개인노출이 측정 가능한 소형 - 4가지(High, Low, TWA, STEL) 알람셋팅기능 ◦ 미세먼지(PM2.5) 측정용 Sensor 모듈 개발 - Number concentration(계수 농도) 및 Mass concentration (질량 농도) - 최적의 레이저 파장 범위 - 실내환경 및 개인노출이 측정 가능한 소형 - 환경오염물질 검출을 위한 전처리 기반 나노센서/미세유체 시스템구동기술

다. 성과목표

◦ PCT 출원 1건, SCI 논문 1건 이상

라. 최종결과물(예시)

◦ TVOCs 및 미세먼지(PM2.5) 실시간 측정 가능한 복합(동시) 측정모듈

4. 기타분야

분야명	세부기술	기타		과제 유형	개별
	과제명	환경융합신기술사업의 체계적 추진을 위한 개방형 R&D 지원 서비스 기술 개발
기술 유형	기획연구	연구기간 (총연구비)	1년 (1억원)	당해년도 연구비	1억원 이내

가. 목표

◦ 환경융합기술 개발 효율성 제고

◦ 환경융합기술 인적 네트워크 구조화 및 체계화 기법 개발

나. 내용 및 범위

◦ 환경융합기술개발사업 효율성 제고

- 환경융합기술개발사업 5개 세부기술분야 및 요소기술별 핵심기술 및 부각기술 탐색 및 분석(특허, 논문)을 통해 요소기술 개발 효율성 제고 방안 수립

◦ 요소기술별 인력 탐색 및 분석

- 요소기술별 핵심기술 및 유망기술(Technology Competition Map)에 대한 선도연구자 및 연구그룹 탐색 및 도출

- 환경융합기술분야 기술자, 연구자, 사업자 인력풀 목록 작성

- 국가 또는 연구그룹(연구자, 기업, 연구기관)간의 공동개발 네트워크 분석을 통해 요소기술별 기술 협력 체계 및 유형분석

다. 최종성과물(예시)

◦ 환경융합기술개발사업 효율성 제고 보고서

◦ 환경융합기술분야 요소기술별 기술자, 연구자, 사업자 인력풀 분석 및 목록자료 1부.

분야명	세부기술	기타		과제 유형	개별
	과제명	환경융합신기술개발사업 예비타당성 조사를 위한 기획연구
기술 유형	기획연구	연구기간 (총연구비)	1.5년 (2억원)	당해년도 연구비	2억원 이내

가. 목표

◦ 환경융합신기술개발사업 유망기술 도출

◦ 환경융합신기술개발사업의 중기 계획(2011～2013) 수립

나. 내용 및 범위

◦ 국내․외 환경융합기술 분야의 연구 동향 조사 및 시장 분석

- EU, 미국, 일본 등 주요 선진국(환경부처)에서 수행하고 있는 정책 및 융합원천기술 R＆D 현황, 기술동향 조사

- 환경융합기술 관련 기술, 산업, 시장의 정성·정량 분석 수행

- 국내 타부처 유사사업 추진 현황 및 BT/NT/IT 우수 원천기술 분석

◦ 국내․외 기술동향 및 BT/NT/IT 우수 원천기술 등을 고려한 세부분야별 중점추진과제 도출 및 추진전략 수립

- 환경융합기술의 개념정립과 기술개발의 범위 재정의

- 환경융합기술개발사업의 실적 분석 및 철학과 비전체계 재설정

- 환경융합기술개발사업의 기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제성 및 파급효과 분석

- 기술개발 전략계획(TRM): 중점추진과제 도출 및 추진전략 수립

- 인력 및 예산확보 계획 수립

- 예비타당성조사 예상질의 및 대응자료 도출

◦ 예비타당성조사 지원(‘11년도 하반기 예정)

다. 최종성과물(예시)

◦ 기획보고서 200부, 예비타당성조사보고서 100부(‘11년도 상반기 까지)