2010년 보존복원기술개발연구(R&D) 보존과학분야 사업계획서

2010. 03.

국립문화재연구소

1. 목적

ㅇ 문화유산의 과학적 보존기술 및 예방보존기술 개발

ㅇ 과학기술을 통한 문화유산의 원형보존 및 관리예산 절감

2. 개요

ㅇ 용역명 : 보존복원기술개발연구(보존과학분야 3)

ㅇ 사업 예산 : 총 870백만 원(총 4과제)

ㅇ 용역과제 및 소요예산

- 조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술 연구(250백만 원)

- 석조문화재 보존처리제 개발 및 처리장비 연구(250백만 원)

- 석조문화재 풍화훼손 평가 및 진단기술 개발 연구(300백만 원)

- 석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 연구(70백만 원)

ㅇ 사업 기간 : 계약체결일 ～ 2010. 12. 11.

3. 과제별 주요연구내용(4과제)

과 제 명	주요연구내용	연구비 (백만원)
조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술 연구	○ 조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리 기술 연구 - 밀랍본에 대한 가온가압 탈랍처리 적용 연구 및 안정성 평가(Ⅱ) ․대상- 열화 밀랍지, 인쇄된 열화 밀랍지 ․최적 탈랍처리량 및 처리 조건 설정 ○ 탈랍 처리된 시료에 대한 보강처리기술 연구(Ⅰ) - 셀룰로오스 유도체를 이용한 강도보강처리 적용 연구 및 안정성 평가 - 밀랍본에 적용 가능한 새로운 처리제 및 기술 탐색 및 효과 분석 ○ 밀랍본 손상상태, 손상인자, 열화 기작 DB 구축 - 밀랍지 인공열화 후 생성 분해산물 분석 ※ ‘06~’09년도 연구결과 활용	250백만원이내
석조문화재 보존처리제 개발 및 처리장비 연구	○ 기 개발된 보존처리제의 물리․화학적 재료 특성 개선 및 안정성 확보 ○ 기 개발된 보존처리제의 암종에 따른 성능 개선 및 상품화 * ’06-’09년도 국립문화재연구소 학술연구용역 결과 개발품(표면강화제, 접착제) 적용 ○ 보존처리 효율성 및 간소화를 위한 다기능성 보존처리제 개발 연구 - 강화기능과 발수기능을 동시에 갖는 화합물 설계 및 합성 ○ 강화제 처리에 필요한 장치 개발 연구 - 국내외 보존처리제 처리 장비 사례 연구 - 강화제 처리에 필요한 장치 개발 검토	250백만원이내
석조문화재 풍화훼손 평가 및 진단기술 개발 연구	○ 석조문화재 기계적 및 물리적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 화학적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 생물학적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 구조적 및 인위적 훼손상태 진단 및 평가 항목 제시(석탑, 마애불) ○ 풍화훼손도 비파괴 정량기술 개발 - 비파괴 측정 2종(초음파, 반사분광학) 장비에 대한 정량 표준평가 기술 확립 - 파괴평가방법과의 상관관계식 확립	300백만원이내
석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 연구	○ 국․내외 산성비 현황 분석 - 한반도 산성비 현황 분석을 통한 석조문화재 피해 분석 - 국외 산성비 피해 분석 ○ 석조문화재 산성비에 따른 손상 예측기술 확립(경주지역) - 풍화형태 및 직접 손상 메커니즘 연구 - 산성비의 특성에 따른 인자별 풍화 기여도 산출 - 산성비에 따른 손상 예측 항목 및 지수 확립 - 중장기 거동 예측 실험 표준기술 개발 연구	70백만원이내

4. 향후 진행 일정

○ 공고 및 주관연구기관 선정평가․계약 : 3월(협의)

○ 중간평가 : 8월 내

○ 최종평가 : 11월 내

○ 연구종료(최종보고서 제출포함) : 12월 11일

붙임   1. 과제별 사업계획 및 '10년도 RFP 1부.  끝.

<붙임 1. 과제별 사업계획 및 '10년도 RFP>

목         차

1. 조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술 연구	9

2. 석조문화재 보존처리제 개발 및 처리장비 연구	12

3. 석조문화재 풍화훼손 평가 및 진단기술 개발 연구	15

4. 석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 연구	18

단위과제명 : 조선왕조실록 밀랍본 복원기술 연구

1. 최종 연구 목표

ㅇ 조선왕조실록 밀랍본의 보존․복원․보관 방안 수립

ㅇ 조선왕조실록의 제작기술 규명을 통한 보존․복원 기술 및 재료의 표준화

ㅇ 조선왕조실록 밀랍본의 손상원인 규명

용역과제	자체 과제
ㅇ 복원기술 방안 수립 - 탈랍 및 강도보강기술 개발 ㅇ 보존․복원 기술 및 재료의 표준화 ㅇ 손상원인 규명	ㅇ 장기보관기술 방안 수립 ㅇ 보존처리기술 방안 수립 ㅇ 보존․복원 기술 및 재료의 표준화 ㅇ 손상원인 규명

2. 연구 필요성

ㅇ 조선왕조실록에 사용된 전통제작 기술을 첨단 분석기술을 활용하여 규명하고 표준화시킬 필요성 대두됨.

ㅇ 조선왕조실록 제작기법의 표준화 및 보존․복원에 활용 가능한 연구 자료 확보가 시급함.

ㅇ 조선왕조실록 제작기술 규명 및 표준화를 통해 문화재가 내포한 가치 및 중요성에 대한 객관성 확보가 시급함.

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 조선실록의 서지학적 연구(1990)」를 필두로 하여 조선시대의 정치제도 연구, 문화 및 사회 생활상에 대한 연구, 풍속 및 미술, 공예, 종교 등에 대한 연구, 실록 제작의 절차 및 활자, 인쇄술에 대한 연구 등 서지학 측면의 분석이 주로 진행되었음.

ㅇ 「조선왕조실록」의 보존에 대한 중요성이 강조되면서 한국학 장기 기초 연구의 일환으로 서울대학교 규장각한국학연구원 주관으로 2년(2003～2004)에 걸쳐 「조선왕조실록 보존을 위한 기초 조사 연구사업」 연구가 수행되었으나 판단 근거에 일정한 규정이나 표준화된 방법이 결여되어 향후 손상 상태에 대한 기준 제시의 필요성이 제기됨.

ㅇ 실록 보존 상태에 대한 매스컴 보도 이후, 특히 손상상태가 심한 밀랍본에 대한 재료학적 및 보존 과학적 연구의 시급함이 사회 관심사로 부각되면서 2006년부터 국립문화재연구소를 중심으로 자체 및 용역과제로 다음과 같은 연구를 수행해오고 있음.

ㅇ 현재까지의 연구결과, 조선왕조실록 중 심각하게 열화된 「세종」 및 「성종실록」 ① 밀랍본을 중심으로 한 손상 실태 파악, ② 원지 및 밀랍, 먹 등 밀랍본의 재료적 특성 분석, ③ 산화, 가수분해 등에 의한 일부 열화 기본 예측 모델 구축, ④ 탈랍처리기술 효과 분석, ⑤ 장기보관기술 탐색 등이 수행되었음.

ㅇ 현재까지 이루어진 연구결과들을 바탕으로 ① 밀랍본의 손상인자 및 열화기작 규명, ② 밀랍본의 탈랍처리 및 강도보강기술 개발, ③ 장기보관기술 개발, ④ 보존처리기술 개발에 대한 연구를 수행할 계획에 있음.

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계(‘06~’07)

ㅇ 추진내용

- 조선왕조실록(세종실록, 성종실록 등) 보존상태 조사

․물리적, 광학적 특성분석 및 손상정도(갈변, 적변, 흑변 등) 파악

- 조선왕조실록 제조원료 및 제작기법 규명

․실록 편찬 원지 및 섬유의 물리․화학적 분석

․실록원지의 특성파악을 위한 비파괴시험법(CLSM, SEM 등) 적용

․실록 편찬에 사용된 밀랍, 아교 및 먹의 특성 평가

․밀랍지 제작기법 추적 및 밀랍지 시제품 제작

․문헌조사를 통해 실록제작 시 소요된 재료 및 제작과정 파악

- 조선왕조실록 밀랍본 복원용 재료의 표준화

․복원용 전통한지 제조기술 규명 및 표준화

․한국, 일본, 중국산 먹의 입도 및 아교의 화학적 분석을 통한 복원용 재료의 품질 평가

ㅇ 추진성과

- 밀랍지 시제품 제작 및 조선왕조실록 제작기법 정립

□ 2단계(‘08～’09)

ㅇ 추진내용

- 조선왕조실록 밀랍본 손상원인 규명

․물리․화학․생물학적 요인에 의한 변색, 경화 특성 분석

: 변색 부위에 대한 변색 면적 산출 및 변색 패턴 분석

: 실록에서 채취한 균류의 분리 및 동정 실시(SEM, TEM 분석)

․밀랍, 원지, 밀랍지 시제품의 인공열화실험을 통한 열화 특성 분석

- 복원용 한지의 품질 평가

․인공열화실험을 통한 보존성 평가

- 밀랍본 탈랍처리 기술 탐색 및 효과 분석

․용매별 밀랍 및 밀랍지 용출 능력 평가

․가온․가압처리에 의한 탈랍처리 효과분석 및 적용 연구

- 밀랍본 강도보강기술 탐색 및 효과분석

․MC, CMC 등 강도보강처리제의 탐색 및 효과분석

- 밀랍본 재현

ㅇ 추진성과

- 밀랍지 시제품 제작 및 밀랍본 재현

□ 3단계(‘10～’11)

ㅇ 추진내용

- 가온가압처리에 의한 밀랍본에 대한 탈랍처리 기술 개발

․밀랍본에 대한 가온가압 탈랍처리 적용 연구 및 안정성 평가

: 대상- 열화 밀랍지, 인쇄된 열화 밀랍지 등

: 최적 탈랍처리량 및 처리 조건 설정

․밀랍본에 대한 가온가압 탈랍처리기술 개발 및 지침서 발간

- 탈랍 처리된 시료에 대한 보강처리기술 개발

․셀룰로오스 유도체 강도보강처리제 및 기술 적용 연구

․밀랍본에 적용 가능한 새로운 처리제 및 기술 탐색 및 효과 분석

․강도보강처리제 및 기술 적용 및 안정성 평가

․강도보강처리제 및 기술 개발 및 지침서 발간

- 밀랍본 손상상태, 손상인자, 손상기작 DB 구축

․밀랍지 인공열화 후 생성 분해산물 분석

ㅇ 추진성과

- 탈랍처리 및 강도보강처리에 대한 매뉴얼

․가온가압 탈랍처리, 셀룰로오스 유도체를 이용한 강도보강처리 등

- 밀랍본 손상상태, 손상인자, 손상기작에 대한 DB

<연구 추진 계획 >

연구 내용		’06	’07	’08	’09	’10	’11
조선왕조실록 밀랍본 손상상태 조사
조선왕조실록 밀랍본 원료 및 제작기술 규명
조선왕조실록 밀랍본 복원용 재료의 표준화	복원용 전통한지 제조기술 정립, 품질평가 및 표준화
	복원용 밀랍, 아교 및 먹의 특성 품질 평가
밀랍본 재현
밀랍지 시제품 제작 및 손상원인 규명
조선왕조실록 밀랍본 손상상태별 인자 및 기작에 대한 DB 구축 (매뉴얼 작성)
가온가압 탈랍처리기술 개발	탈랍처리기술 탐색 및 효과 분석
	탈랍처리 적용 및 안정성 평가
	탈랍처리 기술 개발 및 지침서 발간
셀룰로오스 유도체를 이용한 강도보강기술 개발	강도보강처리제․처리기술 탐색 및 효과 분석
	강도보강처리제․처리기술 적용 및 안정성 평가
	강도보강처리제․처리기술 개발 및 지침서 발간

(※ 총 사업기간 : 6 년,   총 사업비 : 1,500 백만 원 이내)

5. 기대효과

ㅇ 조선왕조실록 밀랍본 복원기술 개발

- 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술

- 탈랍처리 후 밀랍본의 강도보강제 및 기술 개발

ㅇ 조선왕조실록 밀랍본 손상상태, 손상인자, 열화 기작 DB 구축

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	조선왕조실록 밀랍본 복원기술 연구
과제명	조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술 연구
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	250 백만 원 이내
연구과제유형	기초연구( ○ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 조선왕조실록은 세계가 인정하는 기록문화유산으로써 밀랍본의 손상원인 규명 및 보존 방안을 위한 과학적이고 객관적인 연구가 시급함. ○ 조선왕조실록 밀랍본의 열화 기작 규명 및 복원기술 확립이 요구됨.
연구목표	○ 조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리기술 연구 - 탈랍처리 적용 및 안정성 평가 - 강도보강처리 적용 및 안정성 평가 ○ 조선왕조실록 밀랍본 손상원인 규명
주요 연구내용	○ 조선왕조실록 밀랍본의 가온가압 탈랍처리 기술 연구 - 밀랍본에 대한 가온가압 탈랍처리 적용 연구 및 안정성 평가(Ⅱ) ․대상- 열화 밀랍지, 인쇄된 열화 밀랍지 ․최적 탈랍처리량 및 처리 조건 설정 ○ 탈랍 처리된 시료에 대한 보강처리기술 연구(Ⅰ) - 셀룰로오스 유도체를 이용한 강도보강처리 적용 연구 및 안정성 평가 - 밀랍본에 적용 가능한 새로운 처리제 및 기술 탐색 및 효과 분석 ○ 밀랍본 손상상태, 손상인자, 열화 기작 DB 구축 - 밀랍지 인공열화 후 생성 분해산물 분석 ※ ‘06~’09년도 연구결과 활용
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부 ○ 밀랍본 손상상태, 손상인자, 손상기작에 대한 기술보고서 20부 ○ SCI 1편, KCI 4편 논문 게재(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙 ○ 과제 종료 시 보고서 제출 및 연구산물의 국가 자원화(Raw data포함)
기대성과 및 활용방안	○ 조선왕조실록의 복원기술방안 수립 ○ 조선왕조실록 밀랍본 손상원인 규명 및 복원기술을 위한 자료 확보.

단위과제명 : 석조문화재 보존처리제 개발

1. 최종 연구 목표

ㅇ 국내 석조문화재에 적용 가능한 보존처리제 개발

ㅇ 보존처리제 사용을 위한 첨단 처리 기술 및 관련 장비 개발

2. 연구 필요성

ㅇ 국내 석조문화재의 풍화 및 훼손저지를 위한 보존처리제 개발이 시급함

ㅇ 기존 보존처리제의 실사용 및 적용 연구에 필요한 기술 및 장비 부족으로 보존처리제 사용에 제한을 받음

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 1950년부터 세계 문화재 수리복원재료로 보존처리제가 광범위하게 사용

ㅇ 유럽 및 일본에서는 보존처리제 현장 검증 실험 연구 시스템 구축

ㅇ 국내 석조문화재에 적용할 수 있는 강화제 및 접착제 개발이 진행되고 있음

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 석조문화재 손상원인 규명 및 저지기술개발 연구 (‘06~’07)

- 석조문화재 처리제 특성 및 손상 연구 (‘06~’07)

- 상용화된 알콕시 실란계 강화제 특성 분석(‘06~’07)

ㅇ 추진성과

- 알콕시 실란계 강화제 개발

- 고분자 함침 공정에 의한 석조문화재의 보존처리와 처리제 개발

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 한국형 석조문화재 보존처리제 개발 (‘08~’09)

- 보존처리제 적용기술 개발 및 현장 적용성 검토(‘08~’09)

ㅇ 추진성과

- 『1T1G』강화제 및 『HBA-D230』에폭시개발

- 에폭시 현장적용 기술 확립 및 작업 매뉴얼, 아크릴계 보존 처리제 작업 매뉴얼 등 작성

□ 3단계

ㅇ 추진내용

- 석조문화재 보존처리제 개발 및 상품화(‘10~’11)

- 보존처리제 사용을 위한 첨단 처리 기술 및 관련 장비 개발(‘10~’11)

ㅇ 추진성과

- 국내 석조문화재에 적용 가능한 다기능 보존처리제 개발 및 상품화

- 석조문화재 보존처리제 주입․분사 장비 개발

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’06	’07	’08	’09	’10	’11
석조문화재 손상원인 규명 및 저지기술개발
석조문화재 보존처리제 개발
석조문화재 보존처리제 및 첨단처리장비 개발

(※ 총 사업기간 : 4년,   총 사업비 : 950백만 원)

5. 기대효과

ㅇ 한국형 석조문화재 보존처리제 개발

ㅇ 석조문화재 보존수복기술 정립 및 실용화

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	석조문화재 보존처리제 개발
과제명	석조문화재 보존처리제 개발 및 처리장비 연구
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	250 백만 원
연구과제유형	기초연구( ) 응용연구( ○ ) 개발연구( )
연구필요성	○ 국내 석조문화재의 풍화 및 훼손저지를 위한 보존처리제 개발 ○ 보존처리제 사용을 위한 처리 기술 및 관련 장비 개발 필요
연구목표	○ 석조문화재 보존처리제 개발 및 상품화 기술 연구 ○ 석조문화재 보존처리제 주입․분사 장비 탐색
주요 연구내용	○ 기 개발된 보존처리제의 물리․화학적 재료 특성 개선 및 안정성 확보 ○ 기 개발된 보존처리제의 암종에 따른 성능 개선 및 상품화 * ’06-’09년도 국립문화재연구소 학술연구용역 결과 개발품(표면강화제, 접착제) 적용 ○ 보존처리 효율성 및 간소화를 위한 다기능성 보존처리제 개발 연구 - 강화기능과 발수기능을 동시에 갖는 화합물 설계 및 합성 ○ 강화제 처리에 필요한 장치 개발 연구 - 국내외 보존처리제 처리 장비 사례 연구 - 강화제 처리에 필요한 장치 개발 검토
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부, 매뉴얼 및 관리지침서 각 20부 ○ 처리장비 탐색 문헌조사 결과 DB 및 출력물(복사물) 5부 ○ 개발된 약품 10(500ml 기준)통, 약품 합성법 기준 매뉴얼 20부 ○ SCI 1편, KCI 3편 논문 게재, 특허 1건 이상(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 국내 환경에 적합한 석조문화재 보존처리제의 확보 ○ 기존 보존처리제는 물론 새로 개발된 보존처리제의 활용 가능성 확인 및 보존처리 성능 증대 효과

단위과제명 : 석조문화재 손상원인 규명 및 평가기술 개발 연구

1. 최종 연구 목표

ㅇ 석조문화재의 원인별 풍화 메커니즘 규명 및 진단기술 개발

ㅇ 석조문화재 풍화훼손도 측정기술 개발 및 첨단 장비 개발

ㅇ 석조문화재 풍화훼손 저지기술 개발

2. 연구 필요성

ㅇ 국내 석조문화재의 풍화와 훼손방지를 위한 원천기술 개발이 시급함

ㅇ 석조문화재의 훼손파악을 위한 비파괴 정량적 진단 및 평가기술 개발이 요구됨

ㅇ 첨단화된 석조문화재의 통합 보존․복원시스템의 구축이 필요함

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 독일 등 유럽에서 현미경 관찰, 물리․화학적 실험법을 통한 풍화도 산정

ㅇ 건축물 등 비파괴 진단기법의 문화재 적용성 예비실험 연구 시도

ㅇ 석조문화재의 풍화 및 훼손원인 및 메커니즘 규명

ㅇ 석조 부재에 대한 초음파 속도, 반사분광학 측정 등 물리탐사법 시도

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 기계적․화학적․생물학적 풍화형태 및 손상 메커니즘 규명(‘06~’07)

- 석조문화재 오염물질 규명과 풍화도 측정기법 개발(‘06~’07)

ㅇ 추진성과

- 유․무기오염물 생성원인 및 작용 메커니즘 연구

- 표면 및 구조 정량적 손상평가 기법 연구

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 기계적․화학적․생물학적 풍화지수 산정기법 구축(‘08~’09)

- 초음파에 의한 표면 풍화심도 비파괴 정량 측정법 및 풍화도 산출법 구축    (‘08~’09)

ㅇ 추진성과

- 『석조문화재 화학적 풍화지수 산정기법 매뉴얼』 작성

- 『초음파탐사를 이용한 석조문화재 풍화도 평가법』 및 『반사분광학을 이용한 석조문화재 풍화도 평가법』매뉴얼 작성

□ 3단계

ㅇ 추진내용

- 석조문화재 표면 풍화에 대한 통합적 평가방법 구축(‘10~’11)

- 석조문화재 정량적 훼손평가기술 및 측정 기술 개발(‘10~’11)

ㅇ 추진성과

- 석조문화재 복합적 훼손상태에 대한 평가방법 매뉴얼 작성

- 석조문화재 훼손상태 평가기술 개발 및 평가방법 표준 매뉴얼 작성

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’06	’07	’08	’09	’10	’11
석조문화재 보존처리를 위한 손상 평가기술개발
석조문화재 손상 메커니즘 및 평가기술 개발
석조문화재 풍화도 평가기술 개발
석조문화재 풍화도 통합적 평가방법 구축

(※ 총 사업기간 : 6년,   총 사업비 : 2,130백만 원)

5. 기대효과

ㅇ 석조문화재의 실용적인 훼손방지 대책 마련

ㅇ 석조문화재의 진단 및 보존에 관한 이론 및 실용기술 제공

ㅇ 석조문화재 보존수복기술 정립 및 실용화

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	석조문화재 손상원인 규명 및 평가기술 개발 연구
과제명	석조문화재 풍화훼손 평가 및 진단기술 개발 연구
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	300 백만 원
연구과제유형	기초연구( ○ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 석조문화재의 복합적 훼손상태에 대한 진단 및 평가법 구축 필요 ○ 문화유산의 특성을 고려하여 석조문화재 훼손도를 정량적으로 평가할 수 있는 비파괴분석기술 개발 필요
연구목표	○ 석조문화재 복합적 훼손상태에 대한 진단법 및 통합적 평가 방법 개발 ○ 풍화훼손도 비파괴 정량적 평가기술 개발
주요 연구내용	○ 석조문화재 기계적 및 물리적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 화학적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 생물학적 훼손상태 진단 및 평가항목, 풍화등급, 풍화지수 확정(석탑, 마애불) ○ 석조문화재 구조적 및 인위적 훼손상태 진단 및 평가 항목 제시(석탑, 마애불) ○ 풍화훼손도 비파괴 정량기술 개발 - 비파괴 측정 2종(초음파, 반사분광학) 장비에 대한 정량 표준평가 기술 확립 - 파괴평가방법과의 상관관계식 확립
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부, 풍화요인별 훼손 평가 표준 매뉴얼(4종) 각 20부 ○ 비파괴 정량측정 기법 기술 보고서(2종) 각 20부 ○ SCI 2편, KCI 4편 논문 게재(연구종료 후 2년 이내)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 국내 석조문화재의 풍화 및 훼손에 대한 표준 평가기법 확보 ○ 석조문화재 훼손평가기술 확립 및 훼손평가 효율성 제고

단위과제명 : 석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 개발

1. 최종 연구 목표

ㅇ 산성비에 의한 석조문화재 손상 메커니즘 규명, 예측기술 개발

ㅇ 산성비에 의한 석조문화재 손상저지기술 개발

2. 연구 필요성

ㅇ 산성비가 외부환경에 노출되어 있는 석조문화재에 직접적인 영향으로 작용하고 있음

ㅇ 이에 산성비에 따른 석조문화재의 풍화와 훼손 상태에 대한 정성․정량적 평가법 개발이 필요함

3. 국내․외 기술 동향

ㅇ 독일과 이탈리아 등에서는 산성비가 석회암과 대리암에 주는 손상을 심각하게 보고하고 환경규제 등을 통해 개선하려는 노력이 진행됨

ㅇ 1998년 국립문화재연구소에서 석조문화재에 미치는 산성비의 영향을 연구하여 환경오염이 문화재에 주는 영향을 제기하였음.

4. 전체 연구개발 내용(추진내용 및 성과)

□ 1단계

ㅇ 추진내용

- 석조문화재 손상원인 규명 및 평가기술 개발 연구(‘07~’08)

ㅇ 추진성과

- 석조문화재 손상 메커니즘 규명

□ 2단계

ㅇ 추진내용

- 석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 개발(‘09~’10)

ㅇ 추진성과

- 산성비에 의한 풍화형태와 직접 손상메커니즘 규명

- 중장기 거동 특성 파악을 위한 실험법 도출

<연구 추진 계획 >

연구 내용	’08	’09	’10
석조문화재 손상원인 규명 및 저지기술개발
석조문화재 산성비에 따른 손상 예측기술개발

(※ 총 사업기간 : 3년,   총 사업비 : 220백만 원)

5. 기대효과

ㅇ 환경오염에 의한 문화재 손상 저지 원천기술 확보

ㅇ 저탄소 녹색성장 패러다임에 부합된 성장 동력 확보

’10년 연구용역 제안요구서(RFP)

세부사업명	보존복원기술개발연구
단위과제명	석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 개발
과제명	석조문화재 산성비에 의한 손상 예측기술 연구
연구기간	계약체결일 ～ 12.11	연구비	70 백만 원
연구과제유형	기초연구( ○ ) 응용연구( ) 개발연구( )
연구필요성	○ 석조문화재의 풍화 및 훼손원인 및 메커니즘 규명 ○ 국내 석조문화재의 풍화와 훼손 상태에 대한 정성․정량적 평가법 개발
연구목표	○ 석조문화재의 손상형태 및 메커니즘 규명 연구 ○ 석조문화재의 환경요인에 의한 풍화 예측법 개발 연구
주요 연구내용	○ 국․내외 산성비 현황 분석 - 한반도 산성비 현황 분석을 통한 석조문화재 피해 분석 - 국외 산성비 피해 분석 ○ 석조문화재 산성비에 따른 손상 예측기술 확립(경주지역) - 풍화형태 및 직접 손상 메커니즘 연구 - 산성비의 특성에 따른 인자별 풍화 기여도 산출 - 산성비에 따른 손상 예측 항목 및 지수 확립 - 중장기 거동 예측 실험 표준기술 개발 연구
최종성과물	○ 최종결과보고서 30부, 풍화형태 분류 표준지침서, 산성비 표준 실험 기술 지침서, 산성비 손상 예측항목 및 지수산출 지침서 각 20부 ○ SCI 1편, KCI 1편 논문 게재(연구종료 후 2년 이내 제출 원칙)
용역수행 시 요구사항	○ 과제 종료 시 연구 산물은 국가소유 원칙(Raw data 포함) ○ RFP의 내용은 반드시 수행하는 것이 원칙
기대성과 및 활용방안	○ 국내 석조문화재의 풍화 및 훼손에 대한 표준 평가기법의 확보 ○ 석조문화재 보존적 평가 및 저지 기술의 실용화 및 국제화에 기여