['13년도 글로벌전문기술개발 추경예산 지원대상 품목현황]

(단위: 억원, 개)

구분	기술분야	대상 품목명	개발 기간	주관기관	‘13년 출연금
IT유망 산업기술개발	DTV/방송	방송 음향 장비를 위한 DSP와 스피커 유니트 및 부품	16개월 이내	중소중견기업	7억원 이내
	네트워크	VoIP 기반 인터넷 사기전화 실시간 탐지 시스템
	이동통신	소형 셀 기반의 M2M 통신 시스템
		이동통신용 RFIC
	차세대 컴퓨팅	클라우드 스토리지 원격 액세스 시스템
IT융합 기술개발	IT융합	스마트 팜 팩토리 사업화 실증 모델 개발	16개월 이내	중소중견기업	6억원 이내
		스마트 양식체계 개발
		치안과 교통안전을 위한 모바일 CCTV 시스템 개발* (Mobile CCTV systems development for security and traffic safety)
		국제표준 기반 EHR 플랫폼 기술개발
		사이버스포츠를 위한 실감형 제트스키 시뮬레이터 개발
		비접촉식 무자각 센서 기반 스마트 헬스케어 침대 개발
	RFID/USN	유해화학물 사고 실시간 예방·예측·대응 시스템
		국민 삶의 질 향상을 위한 Wellness IT 시스템
지식정보 보안상용화	지식정보 보안	네비게이션 시스템 및 서비스 보호를 위한 보안 기술	16개월 이내	중소중견기업	5억원 이내
		차량 블랙박스용 영상보안 기술

* “모바일 CCTV”은 한국-브라질의 공동 R&D 협력에 의한 품목개발로 영문으로 동시 공고

['13년도 글로벌전문기술개발 재공고 대상 품목현황]

(단위: 억원, 개)

구분	기술분야	대상 품목명	개발기간	주관기관	‘13년 출연금
IT융합 기술개발	RFID/USN	앰플 관리용 특수 태그	2년 이내	중소중견기업	6억원 이내
		RFID/NFC를 이용한 스마트 시스템

['13년도 글로벌전문기술개발 추경예산 지원대상 품목 및 지원범위]

내역사업	글로벌전문기술개발(정보통신)	예산	29.6 억원
세부분야명	IT유망산업기술
세부기술	DTV/방송, 이동통신, 네트워크, 차세대컴퓨팅

순번	품목명	개념 및 범위	개발기간	주관기관	‘13년 출연금
1	방송 음향 장비를 위한 DSP와 스피커 유니트 및 부품	[ 개념 ] o 방송 제작 및 LIVE STAGE에서 사용 가능한 고품질의 사운드 시스템용 오디오 DSP 모듈이나 시스템, 스피커 유니트 혹은 각 모듈 및 유니트를 이용하여 구성하는 오디오 장비 [ 지원범위 ] o 음향 최적화를 위한 DSP 기반의 시스템 이나 부품 - 다중입.출력 고품질 다채널 오디오 프로세서 하드웨어 - 오디오신호 처리 알고리즘 및 DSP 소프트웨어 - 네트워크를 통해 다수의 프로세서 통합제어소프트웨어 - 시스템 설계와 성능측정을 위한 측정장비 - 잡음 제거 기술/입체음향기술/음향공간 기술 등 o 출력이 증강된 경량화된 PA용 스피커 유니트 부품 - 보강코일을 적용한 출력이 증강된 스피커드라이버 - 마그넷, 진동판, 보이스코일 등 스피커 소재 - 새로운 방식의 경량화소재를 이용한 스피커 유니트	16개월 이내	중소중견기업	7억원 이내
2	VoIP 기반 인터넷 사기전화 실시간 탐지 시스템	[ 개념 ] o VoIP 취약점이나 시스템을 이용하여 불법적인 전화 도용 및 보이스피싱과 같은 금융 사기의 기본 도구로 활용되는 것을 방지하기 위한 인터넷 사기전화의 실시간 감지 및 제어 기술 [ 지원범위 ] o VoIP call을 실시간 분석할 수 있는 프로토콜 분석 엔진 기술 o DPI기반 세션 생성 및 제어가 가능한 세션처리 기술 o VoIP call hacking 탐지 기술 o 불법호, 유해호 실시간 검출 기술 o 사업자용 및 기업용 시스템 등	16개월 이내	중소중견기업	7억원 이내
3	소형 셀 기반의 M2M 통신 시스템	[ 개념 ] o 센서와 결합된 M2M 센서 노드를 기반으로 음영지역을 최소화 하고, 데이터의 통신 충돌에 대한 손실을 최소화 할 수 있는 소형 셀 기반의 M2M 통신 기술을 개발 [ 지원범위 ] o M2M 통신 기술 개발 지원 o M2M 센서 노드 기술 개발 지원 o 손실저감 M2M 통신 기술 개발 지원 o M2M 기반 음영지역 최소화	16개월 이내	중소중견기업	7억원/년 이내
4	이동통신용 RFIC	[ 개념 ] o 이동통신 기지국, 백홀, 중계기, CCTV, AP 등에 사용되는 고성능 저전력 RF IC 제품 개발 o 자체 기술개발로 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 제품 [ 지원범위 ] o 800/900/1800/2100/2600 MHz 대역지원 범용 RFIC 제품 o 출력파워: 0 dBm 이상 o 시스템 NF: 7 dB 이하 o PLL 내장형	16개월 이내	중소중견기업	7억원/년 이내
5	클라우드 스토리지 원격 액세스 시스템	[ 개념 ] o 기존의 NAS, SAN 등의 네트워크 스토리지와 같은 방식으로, 응용 프로그램의 변경 없이 클라우드 스토리지를 마운트해주는 원격 액세스 시스템 [ 지원범위 ] o 클라우드 스토리지 로컬 파티션/드라이브 마운트 기능 - 범용 클라우드 스토리 (Amarzon S3, DropBox 등) - 표준 프로토콜 기반 스토리지 연동(FTP/OpenStack Swift 등) o 원격 스토리지 콘텐츠, 로컬 캐싱 기능(디스크 및 메모리 캐시) - 블록 단위 캐싱을 통한 원격지 파일의 랜덤 액세스 지원 등 - 로컬 디스크(SSD/HDD 등) 및 메모리 캐싱 지원 등 o 콘텐츠 I/O 가속화, 이중화 등 부가 기능 지원	16개월 이내	중소중견기업	7억원/년 이내

내역사업	글로벌전문기술개발(정보통신)	예산	39.0 억원
세부분야명	IT융합기술개발
세부기술	IT융합, RFID/USN

순번	품목명	개념 및 범위	개발기간	주관기관	‘13년 출연금
1	스마트 팜 팩토리 사업화 실증 모델 개발	[ 개념 ] o 영농법인, 농협유통센터를 대상으로 주요 고부가 작물별 서비스 실증으로 생장정보(온습도, 광량, CO2 등) 확보 및 종합지식 DB구축 o 지역특성화 고부가가치 작목 중심의 스마트팜 시스템 구축 [ 지원범위 ] o 스마트 팜 팩토리(옥내 고정모듈형 및 이동형) 구축 o 작물 생장 최적 환경 데이터베이스 구축 o 에너지 절감 및 최적에너지 제어를 위한 알고리즘 개발 및 지능형 전력정보관리시스템 개발 o 이미지 프로세싱 기반의 작물 성장 및 병충해 진단 기술	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
2	스마트 양식체계 개발	[ 개념 ] o 지속가능한 양식어업 생산을 위해 ICT 융합을 통한 양식 환경감시 시스템 구축(시범 양식장 선정) [ 지원범위 ] o 양식장의 실시간 환경감시를 위한 수질측정 센서 설치 o 양식장 주변 해역에 대한 외부기관의 해양/기상 관측(위성포함)정보 수집 o 양식장 수질환경변화 분석 및 예경보 시스템 개발 o 양식장 적지선정 지원 시스템 개발	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
3	치안과 교통안전을 위한 모바일 CCTV 시스템 개발 Mobile CCTV systems development for security and traffic safety	[ 개념 ] o 고정위치는 물론 차량 및 이동 가능한 장비에 장착되어 영상 및 데이터의 수집 및 통신망을 통해 전송 가능한 소형 모바일 CCTV 기능의 단말기와 동 이동형 단말기에서 보내주는 영상 및 각종 데이터를 센터에서 감시, 수집, 보관, 관리가 가능한 서버 일체 시스템과 동 이동형 단말기에서 실시간 녹화중인 영상 및 저장 영상을 확인할 수 있는 스마트폰용 App 개발 [ 지원범위 ] o 서버 개발(브라질측 개발) * 영상, 위치, 시간, 충격발생 등의 데이터 저장, 동시 접속자 수 1,000명, 클라우드서버 지원, 구글맵 및 기타 오픈맵 지원, 기타 관리자 기능 지원 등 o 단말기 개발(한국측 개발) * 영상/음성 저장, 카메라 해상도 전방 1080p 이상 / 후방 720p이상, 2.4인치 이상 LCD 장착, GPS모듈 장착, 충격감지센서 장착, 녹음용 마이크 장착, SDHC/SDXC 저장매체 장착, 무선랜 지원, PC용 Viewer 지원 등 o 스마트폰용 APP 개발(한국측 개발) * 단말기 녹화 영상의 실시간 스트리밍, 저장 영상 다운로드, 단말기 원격 환경설정, Android / iOS 지원 등 ※ 한국-브라질 공동 R&D 협력 수행을 위한 비용(통신비, 출장비, 정보교류회 비용 등)으로 총 R&D 예산의 5% 이내 산정 가능 [ Concept ] o The small mobile CCTV device development which can not only collect videos and data but also be transferred through network in Fixed location, mounted on the vehicle or movable equipment. o The server integrates information from the small mobile CCTV device for monitoring, collection, storage and management of various data and videos. o The smart phone App development to see recording and saved videos on smart phones in real-time from the small mobile CCTV device. [ Requirements ] o Server Development (Development in Brazil Side) * Video, location, time, Shock-related data storage, Minimum 1000 people of concurrent users, cloud server support, Google maps, and other open-map support, and other support for managers o Terminal Device Development (Development in Korea) * Video/audio recording, More than 1080p of camera resolution for front and 720p for rear, 2.4-inch and larger LCD screen, GPS signal receivable, shock sensor, microphone for voice recording, SDHC / SDXC storage media, wireless LAN support, PC Viewer support o Development of smart phone APP (Development in Korea) * Real-time streaming of recorded video from terminals, Downloading stored Videos, configuration setting for terminals, Android/ iOS support	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
4	국제표준 기반 EHR 플랫폼 기술개발	[ 개념 ] o 다국가에 사용 가능하도록 미국표준(ISO/HL7)과 유럽표준(ISO 13606) 동시 지원이 가능한 국제표준 EHR 플랫폼 구현 * EHR(Electric Health Record) : 의료기관 전자의료기록을 네트워크로 통합, 공유가 가능한 국제 표준 기반 첨단 의료 정보화 기술 [ 지원범위 ] o EHR 플랫폼 개발 * 국제표준(HL7 및 ISO 13606) 규격 사용, 표준 디바이스 인터페이스, 보안/인증/감사 기능, 의료 영상표준(DICOM) 기능 지원, CDSS 기능, API 등 o IDE 개발 * 국제표준 응용 프로그램 제작용 IDE 및 GUI 에디터 개발	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
5	사이버스포츠를 위한 실감형 제트스키 시뮬레이터 개발	[ 개념 ] o 제트스키의 고속주행성, 물과의 충돌에 의한 주기/비주기성 하모닉 모션 표현에 의한 생동감 있는 모션 및 급회전에 의한 회전 관성을 체감할 수 있고, 시각(3D), 청각(위치음향), 촉각(바람, 물 등), 후각(향기)의 감각정보를 통합하여 몰입감 및 실감 재현을 높이면서 다양한 감성콘텐츠를 접목하여 즐거움과 감동을 주는 실감형 제트스키 시뮬레이터 개발 [ 지원범위 ] o 제트 스키의 고속 주행성, 물과의 충돌에 의한 하모닉 모션, 회전관성 등의 조합이 가능한 실감형 모션 플랫폼 설계 및 제작 o 제트 스키의 실감 모션 재현을 위한 동력학 기반의 제어기술 개발 o 플랫폼과 제트 스키 시뮬레이터 전용 제어 API 개발 o 제트 스키 시뮬레이터 콘텐츠 제작 및 고속 통합 제어 시스템 개발	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
6	비접촉식 무자각 센서 기반 스마트 헬스케어 침대 개발	[ 개념 ] o 휴식/수면 상태의 인체 생체정보(호흡 또는 맥박)와 움직임 상태 등을 모니터링할 수 있는 비접촉식 무자각 센서 시스템을 이용한 스마트 헬스케어 침대 [ 지원범위 ] o 하드웨어 기술개발 * 비접촉식 무자각의 모니터링 센서 플랫폼 개발, 침대 이용자의 자동/반자동 신체 자세 변경 가능한 침대 o 소프트웨어 기술개발 * 정지 및 움직이는 클러터 제거 기술, 호흡, 맥박 등의 생체신호 탐지 기술, 침대 이용자 자세 변경 제어 기술	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
7	유해화학물 사고 실시간 예방·예측·대응 시스템	[ 개념 ] o 유해화학물을 취급하는 고정 시설물과 운송 차량을 대상으로 설치 한 센서와 통신을 통한 정보 수신 및 모니터링을 위한 Middleware System, Analyzer System, Monitoring System으로 구성된 통합관제시스템 [ 지원범위 ] o 유해화학물 누출 및 사고 감지를 위한 센서 장비 기술 지원 o 유해화학물 검지정보 처리를 위한 표준프로토콜 설계 및 구현 o 센서와 실시간 통신이 가능한 Middleware System 기술 지원 o 유해화학물 검지정보 실시간 Analyzer System 기술 지원 o GIS 기반 실시간 Monitoring System 기술 지원	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
8	국민 삶의 질 향상을 위한 Wellness IT 시스템	[ 개념 ] o IT기술이 웰니스 분야의 제품과 서비스에 내재화(embedded) 되어 ① 국민의 행복 증진을 위한 개인 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고, ② 새로운 부가가치와 일자리 창출을 촉진하는 창조산업 분야 [ 지원범위 ] o 개인별 맞춤형 생활환경에 대한 인지기술 개발 지원 o 바이오 신호 기반 맞춤형 정신건강지표 개발	16개월 이내	중소중견기업	6억원/년 이내

내역사업	글로벌전문기술개발(정보통신)	예산	9.6 억원
세부분야명	지식정보보안상용화기술
세부기술	지식정보보안

순번	품목명	개념 및 범위	개발기간	주관기관	‘13년 출연금
1	네비게이션 시스템 및 서비스 보호를 위한 보안 기술	[ 개념 ] o 네비게이션 어플리케이션 및 차량 관련 어플리케이션에 대한 비인가 설치 방지와 동작 제어, 중요 데이터 보호, 어플리케이션의 성격에 따라 비인가 사용자의 사용 접근 제어 등을 통하여, 스마트디바이스로 진화하는 네비게이션 시스템 및 응용 서비스의 안전성을 보장하는 보안 솔루션 개발 [ 지원범위 ] o 네비게이션 어플리케이션 및 차량 관련 어플리케이션 비인가 설치 및 구동 방지 o 어플리케이션에서 활용되는 중요 데이터 파일에 대한 보안 o 특정 어플리케이션 실행 시 비인가 된 사용자의 접근 제어	16개월 이내	중소중견기업	5억원/년 이내
2	차량 블랙박스용 영상보안 기술	[ 개념 ] o 개인 프라이버시 보호 및 효율적인 증거 영상 제공을 위한 차량용 블랙박스 영상 보안 기술개발 o 개인 의사와 상관없이 일방적으로 녹화되는 영상자료에 대한 개인 사생활 침해 등 사회문제 해결 [ 지원범위 ] o 개인적인 프라이버시 문제를 보호할 수 있는 영상 마스킹 기술 o 차량 환경에 적합한 얼굴 및 번호판 검출 등 환경변화에 강인한 영상처리 기술	16개월 이내	중소중견기업	5억원/년 이내

[첨부 4] '13년도 글로벌전문기술개발 재공고 대상 품목 및 지원범위

내역사업	글로벌전문기술개발(정보통신)	예산	12.0 억원
세부분야명	IT융합기술개발
세부기술	RFID/USN

순번	품목명	개념 및 범위	개발기간	주관기관	‘13년 출연금
1	앰플 관리용 특수 태그	o 개념 -국내외 수요가 있는 의약품 응용을 위한 RFID 태그와 산업 현장의 애로점을 해소하기 위한 인식률 향상 RFID 프로세스 개발 -국내외 소형 의약품(앰플/바이얼형) 적용의 애로점을 해소하기 위한 RFID 태그 및 관리 프로세스 개발 *초소형화 및 인식률이 향상된 태그 *RFID 기반 향정신성 의약품 관리(보안 등) 프로세스 -의약품 RFID 태그 부착 기술 개발 o 지원범위 -제약 산업에서 필수적인 RFID 태그와 RFID 프로세스 기술 개발 -RFID 태그 기술 *소형 액상 의약품 (앰플/바이얼형) 관리를 위한 RFID 태그 개발 -의약품 RFID 프로세스 개선을 통한 태그 부착 기술 *소형 의약품(앰플/바이얼형) 부착라인 및 소형 의약품 Read/Wirte 자동 생산 프로세스 개발 ** 기술수요연계형 품목으로 수요기업의 참여 필수	2년 이내	중소중견기업	6억원/년 이내
2	RFID/NFC를 이용한 스마트 시스템	o 개념 -신규설치와 제품 교체 등 한해 국내에 판매되는 POS (Point of Sales)는 10만여대로 추정되고, 500억원 시장을 놓고 외산 업체 5곳 등 10 여개 업체가 경쟁 중 -외산(IBM, NCR, 후지쯔 등) 제품은 도입시 고가의 비용이 발생하고 주변기기(스캐너, 싸인패드 등) 추가 시 별도 비용 발생 -무인계산기와 스마트패드 등을 활용한 모바일 POS 개발을 통해 컨설팅 중심 IT서비스 사업 진출 등으로 신시장 창출 및 기존 제품과의 차별화 o 지원범위 -RFID/NFC 기반 스마트 결제 및 P2P 시스템 개발 -RFID/NFC 인식 기술 및 스마트 기기와의 접속 기술 개발 -1:1 또는 1:n의 다중 무선 접속 처리 기술 개발 -이기종 OS(Windows, 안드로이드, iOS)간 인터페이스 기술 개발 ** 기술수요연계형 품목으로 수요기업의 참여 필수	2년 이내	중소중견기업	6억원/년 이내