창의산업		바이오 분야

과 제 명	삶의 질 향상을 위한 해피 드럭* 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	100억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 기존 치료제에 비해 완치율이 높고 부작용이 적은 후보물질을 도출하여 진보성을 확보하고, 제제기술을 응용하여 국내 뿐 아니라 글로벌 시장을 확보할 수 있는 해피 드럭 개발 o 기존 치료제의 단점을 보완할 수 있는 바이오 소재물질을 활용하여 탈모, 아토피, 안구 건조증, 불면증 치료제 등을 개발
활용분야	o 탈모 치료제, 아토피 치료제, 아토피 화장품, 안구건조증 치료제 불면증 치료제 등

* '해피드럭'은 생명과 직결되진 않지만 삶의 질과 연관된 다양한 불편을 개선해주는 약품

과 제 명	암 환자의 삶의 질 향상을 위한 면역 개선 치료제 개발
개발기간	5년	총 정부출연금	50억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 암환자의 체중증가, 식욕 촉진 및 면역력 개선 치료제 개발
활용분야	o 항암 면역개선제, 항암 복합제

* 암악액질이란 악성 종양의 성장에 따른 단계적인 체중 감소와 식욕 부진, 숙주 체세포량의 지속적 침식 등의 증후군

과 제 명	신규 슈퍼 바이러스 백신* 및 면역증강제 개발
개발기간	5년	총 정부출연금	50억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 고병원성 항원의 서브유닛 백신 또는 재조합 백신 개발을 통해 신속하게 대량 생산이 가능한 백신개발 o 면역증강제는 백신 개발의 핵심기술로서 후보물질 도출을 통해 유효성 및 안전성 평가, 백신에 적용하여 산업화 개발
활용분야	o 백신, 면역증강제

* 항생제 내성으로 인하여 현재 치료제가 없는 바이러스 백신

과 제 명	줄기세포 배지용 식물 유래 바이오 단백질 개발
개발기간	5년	총 정부출연금	50억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 줄기세포 배양에 필요한 식물 유래 바이오 소재의 대량생산, 분리 정제 시스템 개발, 안전성 및 효능 분석, 및 제품화
활용분야	식물 유래 바이오 단백질 제품, 화장품 소재, 의료용 물질

과 제 명	감염성 질환 분석을 위한 분자-면역진단용 페이퍼 바이오센싱 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	40억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 신속 분자 진단을 위한 스마트 핸드셋 type 분석기 o 페이퍼 플루이딕스로 샘플 전처리, 농축, 세척 등 수행 o 등온증폭기술 및 스마트 핸드셋 상에 특화된 신호증폭기술을 이용하여 신속 검출 수행 o 스마트 폰 앱의 자동 분석으로 정성 검사 수행 및 알림 기능 o 동작 가능한 working prototype 제시 및 시연
활용분야	o POC형 자동 분자 진단 및 면역 진단 키트

과 제 명	환자 맞춤형 치료 약물 선별 자동화기기 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	40억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 환자 검체(세포)를 분리정제, 배양을 하여 약물을 반응시킨 후 광학적 방법으로 정량 분석을 통하여 환자 맞춤 약물을 선별하는 자동화 시스템 개발 o 요소 기술은 세포분리배양모듈, 약물정량분주모듈, 형광스캐너, 유저인터페이스 등 자동화 통합 공정
활용분야	o 개인맞춤형 치료제, 응급관리, 의료장비 등

과 제 명	모바일기기 기반의 만성질환 자가진단시스템 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	30억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 질환 관련 인체 정보를 모니터링하여 사용자에게 상시 정보를 제공할 수 있는 시스텝온칩(SoC) 탑재 디바이스 및 모바일 자가진단 시스템 개발
활용분야	o 식품유해인자, 만성질환 조기검사, 치매진단 표지자 등

과 제 명	사용자 맞춤형 고감도 다종 바이오마커 진단 소형 자동화기기 개발
개발기간	3년	총 정부출연금	20억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 혈액샘플을 채혈 튜브상태로 투입하여 하나의 장비에서 최소 18 ~ 72개 단백질 마커를 동시에 분석할 수 있는 사용자 맞춤형 고성능 자동 표지자 동시 정량 분석 플랫폼 개발 o 다종의 마커 단백질을 pg/mL 수준까지 검출할 수 있는 혁신적 진단 카트리지
활용분야	o 면역현장진단, 축산 관리, 응급관리 등

과 제 명	고성능 엔지니어링 바이오플라스틱 생산기술개발
개발기간	3년	총 정부출연금	6억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 고기능·고성능 엔지니어링 바이오플라스틱용 단량체 생물학적 생산기술개발 및 바이오플라스틱 중합기술 개발
활용분야	o 자동차 경량화 소재, 의료기기, 전자레인지용 세라믹 식기, 탄소섬유 복합재료 활용

과 제 명	인체 무해한 방향족 향첨가제 생물학적 생산기술 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	20억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 바이오매스 기반 인체에 무해한 방향족 향첨가제 생물학적 생산기술 개발
활용분야	향료, 의약품, 식품첨가물

과 제 명	바이오기반 3D 프린팅용 생분해성 고분자 및 원료 생산기술개발
개발기간	3 년	총 정부출연금	6 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 바이오매스를 원료로 바이오기술을 이용하여 단량체 및 생체친화 또는 생분해성 고분자 개발을 통하여 3D 프린팅용 물성이 적합한 고분자 토너 기술 개발
활용분야	o 생체재료, 완구, 자동차 부품

과 제 명	Ex-vivo 유효성 평가 서비스
개발기간	5년	총 정부출연금	50억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o Ex-vivo 기반 약물성‧유효성‧독성 평가 시스템 개발 및 연구 지원 o 유효성‧독성 평가를 위한 장비 개발 o 신규 가이드라인 제공을 위한 SOP 구축 및 교육 시스템 확립
활용분야	o 바이오제품 평가 기술, 고효율 약효시험 장비

과 제 명	바이오헬스 분야 신기술 인·허가연계 연구개발 서비스
개발기간	5년	총 정부출연금	100억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 신규 바이오 생체소재 및 U-헬스 장비 개발시 임상·허가·신기술 인증에 필요한 신규 시험법 개발 및 위탁연구 서비스 o 국내외 기술 라이센스를 위하여 신뢰성 확보가 가능한 제3자 객관적 검증 기술 평가 서비스 o 제품 출시전 실증 평가 및 제품 개선 연구개발 서비스
활용분야	o 바이오 융합/U-헬스 제품, 허가 자료, 표준화

창의산업		나노 분야

과 제 명	기존 코팅소재의 한계를 극복할 수 있는 나노-마이크론 코팅 소재 및 이를 적용한 난삭재 절삭공구개발
개발기간	4 년	총 정부출연금	50 억원
개발 내용	o 절삭공구 코팅소재 내구성 향상을 위한 합금설계 및 타겟 제조기술 - 코팅층에 적합한 모재 조직제어 및 제조기술 - 선진사 조성 및 설계기술 회피가 가능한 독자적 특허 확보 o 코팅층(나노-마이크론) 설계 및 공정기술 - 코팅층 구조 설계 및 공정에 대한 독자적 기술 및 특허확보 - 세계 최고수준의 경도, 내산화성, 마찰계수, 부착력 등 o 코팅 후 절삭공구의 내구성 향상 기술 - 고인성 및 고내열성 확보를 통한 내구성 향상 및 평가기술 · 절삭공구의 표면 산화 및 분해 반응 억제를 통한 공구 수명 향상 - 피삭재 가공시간 등을 줄일 수 있는 가공원가 감소기술 - 나노-마이크론 코팅 공정기술 확보를 통한 코팅공구 저가화 기술
활용분야	o 나노복합코팅기술은 기존의 중경도급(절삭공구 전체시장의 60%) 초경 절삭 공구의 표면코팅 뿐만 아니라 고경도, 고내구성 등이 요구되는 금형, 엔진 부품, 연료 분사장치 및 의료기구 등 제조 산업 분야에 폭넓게 이용될 수 있음

과 제 명	나노소재 기반 대면적 롤투롤 공정이 가능한 바인더-free 전자파 차폐․흡수․방열 일체형 롤 시트 개발
개발기간	4 년	총 정부출연금	75 억원
개발 내용	o 전자기기의 소형화 및 다기능화에 따라 내부에서 발생하는 열과 전자파로 인한 제품의 성능 저하 방지를 위해 하나의 시트에서 전자파 차폐․흡수․방열 특성을 가지는 일체형 시트(sheet)개발 * PET와 점착제 등을 이용하여 각 층마다 붙인 다층 시트형태가 아닌 일체형 시트(한 장의 sheet)에 전자파 차폐․흡수․방열 특성 기능을 구현 * 나노소재 기반 전자파 차폐․방열 일체화 기술, 바인더-free 일체형 롤 시트화 기술 등 o 시장진입 및 가격경쟁력 확보가 가능하고 전자기기의 다양한 형태에 맞도록 롤 형태의 시트 제조 * 저가․대면적 생산 공정기술, 적용 분야별 최적화 기술(ex,스마트기기, 자동차 등)
활용분야	o IT 제품용 방열, 전자파 차폐 제품 o 자동차 부품/소재용 방열, 전자파 차폐 제품 등

과 제 명	나노소재 기반 직물 일체형(센싱, 자가충전 및 통신 기능 등) 기능성 의류 개발
개발기간	4 년	총 정부출연금	70 억원
개발 내용	o 탄소나노소재 기반 경량 전도성 복합섬유 제조기술 o 복합섬유를 활용한 직물일체형 기능성 의류 - 직물일체형 센서·소자 제조기술 - 자가충전(Self-Powered) 기술 및 통신모듈 일체화 기술 o 직물일체형 기능성 의류의 내구성(세탁성), 굽힘성, 탄성회복률)
활용분야	o 직물 패치 및 의류를 포함한 직물일체형 스마트 디바이스는 실시간 건강관리(헬스케어), 국방의류, 스포츠 의류 등에 활용 가능함 o 수송용(자동차, 철도, 항공 등) 스마트/지능형 섬유내장재, IoT 기능이 내장된 인테리어용 섬유제품(커튼, 쇼파, 침대 시트 등) 등에 활용 가능함

과 제 명	나노소재를 활용한 레이저프린터용 고효율 히터 모듈 개발
개발기간	3 년	총정부출연금	50 억원
개발 내용	o 나노소재를 활용한 저전력 구동이 가능한 발열 시트 히터 소재 및 모듈 개발 - 저전압 구동이 가능한 고효율 나노탄소, 금속계 물질을 포함한 발열 소재 기술 - 저전력 회로 설계 및 배선 기술 - 시트 히터 다층 설계 및 다층 레이어 제조 공정 기술 o 고효율 시트형 히터 모듈을 레이저프린터에 장착한 완제품 형태에 대한 최종 수요기업(프린터 제조사) 인증 획득 - 시트 히터 모듈의 신뢰성 평가 및 수요기업 성능 시험 - 개발 시트 히터 모듈이 장착된 레이저 프린터 제품 인증 등 * 프린터메이커에서 요구하는 스펙(웜업시간, 신뢰성, 보장기간 등) 반영
활용분야	o 가스이송 및 Scale 제거 등의 파이프용(반도체 공정, LNG) 등의 산업용 히터, 생활가전용, 의료/복지용, Passive house 등의 건설용, 자동차 등의 다양한 산업분야에 확대 활용될 수 있음. - 자동차(그린카)의 BMS(Battery Management System) 및 열선 시트 대체, 고가의 탄소섬유매트 대체, 산업용 고효율 히터 등으로 적용 가능함.

과 제 명	나노양자소재응용제품의 양자효율 측정기술개발
개발기간	4 년	총 정부출연금	4 억원
개발 내용	o 나노 양자소재 응용제품(복합체, 잉크, 필름 등) 내 나노양자소재 간의 영향과 매질과의 상호작용 등을 고려한 제품의 양자효율 측정을 위한 새로운 측정방법 및 관련 장비기술 개발 o 나노양자소재 응용 제품(복합체, 잉크, 필름 등)의 양자효율 측정 기술 개발 - 나노입자 간의 상호 작용 및 매질과의 광학적 반응을 고려 - 가시광 및 근적외선 영역의 응용제품의 양자효율 측정기술 - 응용제품의 양자효율 측정을 위한 프로토콜 개발 및 확립 - 응용제품의 양자효율 국제 표준/규격 제시 가능 기술 등
활용분야	o 디스플레이, LED, 태양전지, 생명과학 등의 다양한 분야에 응용될 수 있는 양자점, 양자막대, 양자선 등 나노 양자소재 응용제품의 특성 평가 방법 확립으로 다양한 사업적 응용제품의 신뢰성 확보로 폭넓은 부가가치 창출 가능

과 제 명	나노덴드리머형 집광소재를 이용한 일체형 광증폭/분배기 개발
개발기간	4 년	총정부출연금	60 억원
개발 내용	o 덴드리머형 집광희토류 나노신소재의 분자설계와 합성최적화기술개발 - 덴드리머 각 세대별 적절한 흡수파장과 발산파장을 발색단의 분자설계 - 생산성을 고려한 분자설계 물질 합성법 및 합성기술 - 소재 특성평가(열적안정성, 발광효율등) 및 최적화 연구 o 집광희토류 나노신소재를 이용한 초고속 통신적용 광증폭분배기 개발 - 광증폭 기능의 광도파로 설계 및 제작/레이저 발진 - 광도파 손실 최소화와 광경로 제어 및 분배기술 - 집광신소재를 이용한 광증폭 및 분배단위소자개발 - 희토류집광 나노광소자 전기광학적 저손실 패키징 기술 - 일체형 광증폭분배장치 개발 및 신뢰성기술확보
활용분야	o 초고속통신(FTTH: fiber to the home)분야의 광증폭기 및 광분배기 o Cable TV, Private Enterprise Networks분야 o Military and Aerospace등 보안통신분야 o OTDR(optical time domain reflectometer)장비 (선로 모니터링) o 광센싱분야(가스, 온도/열감지, 건설교량균열, 선박/항공크랙감지등)

과 제 명	제조결함 최소화를 위한 CVD 그래핀 합성 기술개발
개발기간	3년	총 정부출연금	30억원
개발 내용	o 제조결함 최소화를 위한 CVD 그래핀 합성 기술 개발 - 그래핀 제조결함 최소화 기술(ex. 선/점결함, 주름, 층수 불균일 등) - 대면적 고품질 그래핀 제조를 위한 금속촉매 제조 및 제어기술 - 그래핀 층수 제어 기술 및 저온 합성 기술 - 대면적 고품질 그래핀 제조 장비에 필요한 열원, 챔버, 냉각 설계 기술 등
활용분야	o 고품질 CVD 그래핀 - 기술 성숙도에 따라 향후 디스플레이, 전자소자, 광전소자 등에 활용 기대(ex. Flexible OLED, RF소자, 차세대 TFT 등)

과 제 명	나노구조체 기반 정량 질량분석 상용화 플랫폼 개발
개발기간	4년	총 정부출연금	40억원
개발 내용	o 나노·소재 시료의 절대 정량 정보를 얻을 수 있도록 나노구조체 기반 질량분석장비 시스템 상용화 플랫폼 개발 - 나노구조 표면을 이용한 시료판 기술 개발: 비결정질 실리콘 웨이퍼를 기반으로 다양한 나노구조를 적용하여 재현성이 확보된 레이저 탈착 이온화용 시료판 기술 - 최적화된 비행시간(time-of-flight) 측정 기반 질량분석장비 설계 및제작기술을 바탕으로 상용화 플랫폼 구축 - 매트릭스 보조 레이저 탈착 이온화법 (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI)의 정량화 기술 · 시료에 적용하는 매트릭스 처리법 개발, 시료에 조사되는 레이저 세기와 질량 스펙트럼의 신호 세기와의 상관관계 분석 및 정량화 기술
활용분야	o 레이저탈착이온화용 시료판 및 온도조절 MALDI 장치가 개발되면, 기존의 정성적 방법으로만 사용되던 분야에 정량성을 추가 가능 따라서, 현재 활용이 일부 진행되는 나노공정 산업체, 반도체, 나노독성 및 바이오 의료분야에서 우선적으로 활용될 수 있을 것임 o 재현성이 향상된 나노구조기판의 레이저탈착이온화용 시료판의 개발은 기존의 MALDI-TOF로 분석이 어려웠던 m/z 500이하의 저분자량에 대한 정성에 더해 정량까지 가능하여 제약회사의 생산품 QC 등과 같은 정량분야에 확장 적용될 수 있을 것임.

창의산업		지식서비스 분야

과 제 명	제조 소프트파워 강화를 위하여 제조관련 데이터의 분석 및 최적 의사결정을 지원하는 라이브러리 서비스 플랫폼
개발기간	3 년	총 정부출연금	30 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 제조현장의 운영 및 관리와 관련된 다양한 의사결정문제별로 데이터의 수집 및 분석을 지원하는 라이브러리 서비스 플랫폼 - 의사결정문제의 계층/ 계층별 문제유형/ 문제유형별 소요 데이터의 종류·속성 정의 - 문제유형별 분석·최적화 알고리즘·방법론을 내장한 라이브러리 - 이러한 데이터 수집·가공·분석·활용 프로세스의 종합 지원 플랫폼
활용분야	o 제조 의사결정 지원 시스템, 시스템 개발 도구 및 관련 서비스 - 생산정보화시스템(MES), 공급망관리시스템(SCM) - 최적일정계획시스템, 설비예지보전관리시스템 등

과 제 명	개발원가 저감을 위한 모듈러 디자인 개념기반 제품기획 및 Cost Map 설계지원 플랫폼
개발기간	2 년	총 정부출연금	20 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 설계 전문가의 모듈러 디자인 노하우와 사례를 지식화하여 제품설계에 따른 비용구조의 분석과 이를 통한 설계혁신을 지원함으로써 제품 개발단계 부터 원가저감을 지원하는 서비스 플랫폼
활용분야	o CAD 시스템과 연동하여 일반 제조 상품의 설계지원 솔루션 o 모듈러 디자인이 중요한 조립제품 설계 : 자동차, 가전, 기계

과 제 명	체험 시뮬레이션을 통한 지식기반 창업 학습 및 운영지원 서비스 플랫폼
개발기간	3년	총 정부출연금	25억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 창업준비 단계부터 창업 후 운영에 이르는 전체 프로세스를 대상으로 단계별로 필요 업무와 요령을 예비 창업자가 직접 실습을 통해 체험적으로 지식과 경험을 배우고, 창업 후 일상적인 관리업무의 체계적인 수행을 지원하는 클라우드 서비스 플랫폼 - 창업 단계별 실무, 처리 프로세스, 지식/정보의 정의 - 필요한 지식정보 및 성공·실패사례 지식기반 구축 - 창업 단계별 사례기반 체험 시뮬레이션을 통한 학습 - 체험학습 결과물을 이용한 홍보자료 생성 : 홈페이지, 카탈로그 등 - 창업 후 인트라넷 개념의 운영관리 지원 플랫폼 등
활용분야	o 창업지원·보육센터 및 창조경제혁신센터의 창업교육에 활용 o 클라우드 서비스를 통한 개별 창업자의 온라인 자가학습, 홈페이지 생성, 창업 이후 인트라넷 개념의 운영관리 지원 플랫폼

과 제 명	소비자 마케팅을 위한 빅데이터 분석 지원 라이브러리 서비스 플랫폼
개발기간	3 년	총 정부출연금	30 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 소비자 마케팅을 위한 데이터 수집․분석․활용을 위하여 용도별 소요 데이터 유형 및 분석 알고리즘을 내장한 라이브러리 서비스 플랫폼 개발 - 마케팅 분석 관련 소비자 니즈 패턴분석 문제유형 정의 - 문제유형별 소요 데이터 종류·속성 정의, 데이터의 가공·저장, 문제유형별 분석 알고리즘·방법론을 내장한 분석 라이브러리 - 이러한 데이터 수집·가공·분석·활용 프로세스의 종합 지원
활용분야	o 소비자 마케팅 리서치 서비스, 시스템 및 시스템 개발 도구 - 시장 및 산업기술 동향 조사 분석 - 소비자 선호도 조사 분석

과 제 명	IoT기반 상품 및 서비스의 상용화 개발을 위한 지식기반 서비스 플랫폼
개발기간	2년	총 정부출연금	15억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o IoT 응용 제품 및 서비스의 개발을 지원하는 지식기반 서비스 플랫폼 - IoT 응용 상품·서비스 개발 프로세스 지원 플랫폼 : 환경분석, 기획, 설계, 프로토타입 제작, 검사, 제조협업 - IoT 응용 상품·서비스 지식기반 구축 : 유형, 응용사례, 기술·시장·산업 동향
활용분야	o IoT 응용 제품 및 서비스 개발 o IoT 구성요소인 스마트센서와 통신 그리고 다양한 Data 분석시스템 산업의 기술개발 전략 수립

과 제 명	자기 주도형 휴대용 생활환경 종합 안전진단 키트 및 앱기반 서비스 플랫폼
개발기간	4년	총 정부출연금	50억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 생활환경에서 노출되는 다양한 주변 위험요인들에 대해 개인이 스스로 위험도를 측정·진단하고 개인 맞춤의 대처방안을 지원하는 휴대용(소형/경량) 생활환경 종합 안전진단 키트 및 앱기반 서비스 플랫폼 - 식품위생, 환경위생, 유해물질, 환경오염, 개인비만 등의 진단 - 관련 지식기반 구축, 개인 맞춤형 대처방안 서비스
활용분야	o 개인 휴대용 생활안전 진단 키트 시장 창출 : 일상생활, 레저, 육아, 산업용 등 o 헬스케어/웰니스 산업과의 데이터 공유를 통한 지식 생태계 통합

과 제 명	개인 경제활동 최적 의사결정을 지원하는 사용자 맞춤형 종합 라이프케어 서비스 플랫폼
개발기간	3년	총 정부출연금	40억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 사용자 관점에서 개인의 경제활동 관련 정보의 종합관리 및 최적 의사결정을 지원하는 개인 맞춤형 종합 라이프케어 서비스 - 금융·신용카드·투자·자산관리·보험·소비 등 개인 경제활동 정보의 종합적인 수집·분석을 통한 맞춤형 최적 의사결정 지원 - 진로·노후설계 등 사회·경제 생활과 관련된 최적 의사결정 지원
활용분야	o 소비자 금융, 결제 및 투자 자문 시장 혁신 o 경제생활 관련 개인 맞춤형 파생 서비스 시장 창출: 소비/투자

과 제 명	주거생활 편의 향상을 위한 스마트 라이프 종합 서비스 플랫폼
개발기간	3년	총 정부출연금	30억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 사용자 생활패턴 정보를 기반으로 개인화 및 지능화 중심의 맞춤형 종합 가정관리를 지원하는 스마트 라이프 서비스 시스템 - 에너지 관리 및 기기제어 : 가전·조명·공조 - 보안(도어·전산) 및 외부와의 간편한 통신연결 - 소통 : 가족·학교·지역사회·공공기관 등 - 가사관리 : 가계부·일정·공과금 등
활용분야	o 신축 및 기축 공동주택 건설·리모델링·인테리어 산업 활성화 o 스마트 홈 관련 장비·기기 산업간 협력체계 강화

과 제 명	미래 사용자 맞춤형 신상품 개발을 위한 디자인 아이데이션 협업지원 서비스 플랫폼
개발기간	2년	총 정부출연금	20억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 미래 사용자 관점의 환경예측에 기반하여 창의적인 신상품 아이디어 및 컨셉 개발 협업 프로세스를 지원하는 클라우드 서비스 플랫폼 개발 - 표준 미래예측기반 디자인 아이데이션 협업 프로세스 모형 개발 - 프로젝트 실행 및 관리, 콘텐츠 제공을 위한 서비스 플랫폼 - 미래 환경예측 지원을 위한 콘텐츠 개발과 시범 서비스
활용분야	o 중소·중견 디자인 활용기업(75,152개)의 신상품 기획 및 개발 o 디자인 컨설팅 서비스 전문기업(3,982개)의 디자인 컨셉설계 개발

과 제 명	효율적 현장업무 수행을 지원하는 웨어러블 디바이스기반 지식서비스 플랫폼
개발기간	3년	총 정부출연금	30억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 제조 및 서비스산업 현장 작업자에게 업무수행에 필요한 지식 및 정보 제공을 위한 증강현실(AR) 개념의 보급형 착용형 디바이스, 콘텐츠 및 지원 서비스 개발 - 웨어러블 디바이스기반 현장 지원 지식서비스 모델 및 분야별 적용 시나리오 - 현장 작업자를 위한 웨어러블 디바이스 - 현장 지원 지식서비스 플랫폼 : 정보전달, 작업지시, 위치인식, 오류예방, 예지대응 등
활용분야	o 제조현장 생산정보화 시스템의 개발 도구 및 서비스 시장 o 병원, 유통, 물류, 식당 등 서비스 부문의 서비스 시장

과 제 명	기술구현 구현 가능성과 서비스 모델 상용화 타당성 평가를 지원하는 서비스 플랫폼
개발기간	3년	총 정부출연금	25억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 상품·서비스 개발 과정에서 시행착오 방지 및 비용절감을 위한 기술구현 가능성과 서비스 모델의 타당성 검증을 지원하는 서비스 플랫폼 - 가상 프로토타이핑 환경 구축 - 크라우드소싱 테스트 지원센터 구축 : 크라우드 환경에서 테스터들이 표준 프로세스에 따라 기술, 서비스, SW의 검증작업 지원
활용분야	o 크라우드소싱 테스트 지원센터의 설립 및 운영을 통해 물리적인 검증을 지원하는 한편 o 사용자가 직접 가상 프로토타이핑을 통한 테스트를 실행할 수 있는 클라우드 서비스 플랫폼 운영

창의산업		엔지니어링 분야

과 제 명	3D 스캐닝기반 디지털 플랜트 3D 모델 생성 및 엔지니어링 응용 지원 시스템 개발
개발기간	3년	총 정부출연금	30억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 3D 스캐닝을 이용한 플랜트 설계 모델 생성 및 응용 지원 시스템 - 플랜트의 실물 3D 스캐닝 및 스캔 데이터 전처리 최적화 - 스캐닝 데이터와 설계정보 연동 디지털 플랜트 3D 모델 생성 - 스캐닝 데이터와 디지털 플랜트 모델을 활용한 엔지니어링 응용 : 간섭 체크, 조립성 검사, 정도 검사, 설비확장·교체 등
활용분야	o 국내 석유화학단지, 해외 대형 플랜트, 해양 플랜트를 대상으로, - 디지털 플랜트 3D 모델 구축 서비스 분야 - 육상·해양 플랜트 대상 시공 정도관리 분야 - 플랜트 운영 및 유지보수 효율화 분야

과 제 명	플랜트 발생 초고농도 폐수의 처리 및 가용화 패키지 엔지니어링 기술 개발
개발기간	3 년	총 정부출연금	35 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 합성가스(Syngas) 제조공정 등 에너지 자원 생산과정에서 발생하는 초고농도 난분해성 폐수 처리 및 공정수 재이용을 위한 신개념 엔지니어링 기술 o 폐수 처리 시스템 및 공정수 재이용 시스템 패키지화 기술
활용분야	o 합성가스 에너지 생산공정의 폐수처리 분야 o 석유화학공정의 고농도 유기폐수처리 분야 등

과 제 명	전력생산 안정화를 위한 신재생 에너지-가스터빈 연계 발전시스템 기술개발
개발기간	3년	총 정부출연금	30 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 신재생 전원과 전력생산 응답성이 가장 높은 가스터빈 및 에너지 저장을 연계한 복합발전시스템 및 전력망 설계 기술 o 복합발전시스템 및 전력망의 안정적이고 경제적인 운전을 위한 운용기술(로컬 및 글로벌 시스템 제어·운영 기술 등) 개발 o 복합발전 시스템과 전력망 운용 시뮬레이터 개발
활용분야	o 전력망 최적 운영기술 o 신재생 에너지 운영기술, 복합발전 시스템 설계 및 운영기술, 발전시스템 및 전력망 제어기술

과 제 명	플랜트 안전 운영을 위한 실 환경 데이터 연동 가상화 훈련기술 개발
개발기간	3년	총 정부출연금	30억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 플랜트에서 획득된 각종 설비 데이터를 3D 가상화 컴포넌트와 연동하여 기존 계통도 중심의 훈련 환경 및 3D 몰입형 훈련 환경을 제공하는 가상 플랜트 안전 운영 훈련 기술 o 플랜트의 실제 환경을 반영한 3D 가상화 모델 및 훈련 플랫폼 구축 o 사고유형별 위험도 평가 및 사고 예측을 위한 시뮬레이션 o 플랜트 안전 운영을 위한 훈련 시나리오 및 평가체계 개발
활용분야	o 국내외 각종 플랜트 운영, 관리, 유지보수 서비스 사업 분야 o 플랜트 설비고장/안전사고 예방 분야

과 제 명	산업 폐열 복합 회수공정 엔지니어링 기술 개발
개발기간	3 년	총 정부출연금	45 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 기존의 산업단지에서 활용되지 못하고 폐기되는 물과 열에너지를 동시에 회수하여 재이용하는 공정의 설계, 제어 및 운영기술 - 전처리(여과/분리), 열회수, 공업용수 회수, 부산물 열 가용화, 통합 시스템 최적화 기술 등 - 제철·발전·염색·반도체·제지산업 등에 적용이 가능한 기술로 공업용수 재이용, 에너지 비용절감 및 CO2 발생량 저감 기술
활용분야	o 제철·발전·염색 등 산업단지 내 수자원 및 열 에너지 회수 시장 o 해외 신규 산업단지 적용을 위한 물·열 회수 패키지 플랜트 시장 o 중동지역 발전-담수 플랜트 Retrofitting 사업 시장

과 제 명	RAM 기반 플랜트 공정설계 최적화 지원 시스템 개발
개발기간	3 년	총 정부출연금	15 억원
개발 내용 (‘품목지정형’일 경우 개념 제시)	o 플랜트 개념설계 단계에서 RAM* 평가를 통해 신뢰성 및 경제성을 높이는 설계 최적화를 지원하는 엔지니어링 서비스 시스템 - RAM 기반 공정설계(장치 선정 포함) 및 경제성 분석 연계 기술 - 플랜트 구성 기자재/장치 고장분석 및 운용/유지보수 전략 수립 - Oil & Gas 플랜트 대상 RAM기반 공정설계 최적화 지원도구 ※ RAM: 신뢰성(Reliability), 유지보수성(Maintainability), 가용성(availability)
활용분야	o 플랜트 엔지니어링 부문의 FEED, 타당성조사, 프로젝트 종합관리