2017년도 국제상호인정시험평가능력기반구축사업 제안 요구서

공고번호

기반조성 - 1

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

조선/해양 시스템

전기전자부품

12대 신산업

스마트 · 친환경선박

과제명

선박 ICT융합 장비 실증화 시험인증 체계 기반구축

1. 필요성

ㅇ 최근, 국제해사기구(IMO)는 해양안전기준 강화와 환경규제에 따른 새로운 선박 ICT융합 장비의 강제탑재와 시험․인증 방법을 제정하고 있음

ㅇ 선박 ICT융합 장비는 선박 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되어 이에 대응하는 기술을 요구하며, 엄격한 국제표준의 잣대로 시험 및 평가되고 있음

ㅇ 선박 ICT융합 장비를 개발하여 탑재하기까지 해당 장비에 대한 성능 평가 및 인증 절차가 매우 까다롭고 많은 시간이 소요되며 시험․인증기관조차 유럽, 일본 등 조선 선진국에 집중

ㅇ 우리나라는 육상 전자장비 분야에서 세계적인 기술경쟁력을 확보하고 있으므로 해양장비에 특화된 시험인증 지원시설이 구축된다면 관련 분야의 장비 경쟁력을 확보할 수 있음

ㅇ 세계적인 수요기업들이 국내에 위치하여 단기간에 선박 ICT융합 장비 시장 선점 가능

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : 선박 ICT융합 장비의 신뢰성 검증과 SW 품질인증을 위한 실증화    시험인증 체계 구축

* 선박 항해통신장비, 센서, 기관 전자장비 성능시험 인증체계 구축 및 해양 SW 품질     인증체계 구축

ㅇ 사업내용

구분	시험(개발) 대상	구축장비 및 개발 시험절차서
인증시스템 설계	선박 ICT융합 장비 인증 시스템 설계	시스템 설계서 및 구축 대상장비 리스트
항해통신장비 성능시험	1.선박 디지털 인터페이스	IEC 61162-1/2,-3,-450, -460, NMEA/IMEA OneNet
	2. 전자해도표시시스템(ECDIS)	IEC 61174 기반 시험장비
	3. 항적제어장치(Track Control System)	IEC 62065 기반 시험장비
	4. 항해기록장치(VDR)	IEC 61996-1 기반 시험장비
	5. 선박자동식별장치(AIS)	IEC 62287 기반 시험장비
	6. 선박용 레이더(Radar)	IEC 62388 기반 시험장비
	7. 항해 경보 장치	IEC 62616 기반 시험장비
	8. 선박용 디스플레이장치	IEC 62288 기반 시험장비
	9. 통합항해시스템 (INS)	IEC 61924-2 기반 시험장비
선박기관 전자장비성능시험	1. 대형선박 기관의 출력 계측	ISO표준 선박 축마력 계측 시험장비
	2. 중소형선박 기관의 출력	중소형 선박 선내/외기 추력시험 중소형 선박 시뮬레이션 장치
	3. 선박기관 전자장비 인터페이스	SAE J1932 또는 Modbus 등 기능시험
	4. 선박기관 전자장비	선박 기관 가상 시뮬레이션
해양SW 품질인증	1. 선박 ICT장비 품질인증 시험절차서	해양 SW 품질인증 (SQA) 또는 HCD 사용성 평가 시험 절차서(IMO MSC.1/Circ. 1512)
	2. 해양 소프트웨어 성능	소프트웨어 부하 성능 시험 SW 소프트웨어 결함 검출 시험 SW 소프트웨어 신뢰성 시험 SW 모바일 기기 또는 임베디드 SW 분석 시험장비
	3. 해양 소프트웨어 품질	IMO MSC Circ.1512 기반 시험장비와 SW
	4. 선박 ICT융합 장비 견고성 및 신뢰성	IEC 60945 기반 시험장비
	5. 해양 SW 기능 안정성	IEC 61508 기반 시험SW
	6. 인간중심설계(HCD)기반 사용성 평가	사용성 평가 지표 및 평가방안
기업지원	- 선박 ICT융합 전문 인력양성 시설 구축 - 중소기업 공동 활용 공동실험실(Open-Lab) 지원 시설 구축 - 외형 기구 제작지원 시설 구축 - 글로벌 시장 타깃 해양 ICT 제품개발 전문가 교육 프로그램 개발 및 운영 - ICT융합 장비산업의 기술정보, 특허정보, 표준정보망 구축
주요성과	- 선박 ICT융합 중소기업 연계 기술포럼 구성 및 운영 선박 ICT융합 시험인증 테스트베드 설계서 및 구축 해양 ICT 장비 HW/SW 인증 시험 절차서 및 HCD 사용성 평가(U-TEA) 절차서 개발 HW 기능시험, SW 품질인증 시험 및 인증서 (각 장비별 1건 이상) 인력양성 지원시설 및 공동실험실 운영 해수부 또는 국내․외 선급 시험검사기관 지정 시험인증 관련 국제표준화 활동 및 표준(안) 1건 이상

정부출연금 규모

연간 20억원 이내

총수행기간

4년 이내

출연금 지원방식

총사업비의 75%이내

주관기관 유형

KOLAS 인정 비영리기관

기술료

비징수

2017년도 국제상호인정시험평가능력기반구축사업 제안 요구서

공고번호

기반조성 - 2

기술분류

중분류Ⅰ

중분류Ⅱ

조선/해양 시스템

에너지/환경 기계 시스템

12대 신산업

스마트 · 친환경 선박

과제명

조선해양기자재 BWTS 수출지원 시험장비 구축

1. 필요성

ㅇ 2004년 국제해사기구(IMO)는 선박평형수를 통해 이동하는 외래종의 침입으로부터 해양환경을 보호하기 위해 선박평형수관리협약(BWM Convention)을 채택하여 선박 내에 선박평형수처리장치(이하 BWTS) 장착을 의무화 함.

ㅇ 2012년 미국은 IMO의 선박평형수관리협약 발효와 관계없이 선박평형수 배출에 관한 기준을 연방법(Final Rule)으로 공표하여 강제화 했으며, 2018년부터 미국연안 경비대(이하 USCG)에서 인증 받은 BWTS의 장착을 의무화 예정

ㅇ 국내 BWTS 제조사들의 세계시장 선점 유지와 국내 제조사들이 해외에서 USCG 인증시험을 진행함으로써 발생하는 외화 및 핵심기술 유출을 사전에 방지하기 위한 기반 구축 및 분석 장비 지원이 시급함.

2. 연구목표

ㅇ 최종목표 : BWTS 국내외 형식승인시험 수행을 위한 분석장비 및 기반 구축

- 국내 BWTS 제조사의 국내외 형식승인 획득을 위한 기반 구축

∙ 전문적인 시험평가를 위한 분석 장비 구축

∙ 육상 및 선상시험을 위한 One-stop 종합시험평가 시스템 구축

∙ 선박평형수처리장치 관련 산업의 활성화 지원

* BWTS 생물검증시험 항목 : 50μm이상 생물체(동물 플랑크톤), 10μm이상 50μm 미만

생물체(식물플랑크톤과 일부 원생동물), 10μm미만 생물체(박테리아)

* 처리성능의 검증기준(배출수 내 생존생물 농도기준) : IMO는 D-2 기준, 미국은 Phase I

- 50μm 이상 생물체 : 10개체 미만/㎥

- 10μm 이상 50μm 미만 생물체 : 10개체 미만/ml

- 대장균 250군체 미만/100ml, 장구균 100군체 미만/100ml, 독성비브리오콜레라 1군체 미만/100ml

ㅇ 사업목표 및 내용

- 생물사멸시험 주요 표준에 따라 인증시험을 수행할 수 있는 분석 장비 구축

∙ 주요표준 : CFR, ETV protocol, US EPA, APHA Standard Method, UNESCO 등

∙ 시험항목 : BWTS 처리성능 검증기준에 따른 생물사멸시험

- 시험 품질 보증, 운용 및 평가 절차 확립

∙ ISO/IEC 17025, KOLAS 9.006 기반 시험 및 장비 구축

∙ 시험절차서 개발 및 조직 내 시험원 능력 확보

- 국내 제조사와 연계된 기업지원 기반 마련

∙ 해외시험인증기관과 시험결과 인정 네트워크 구축

∙ 선박평형수처리장치 관련 산업의 활성화 지원

- 시험품질 보증을 위한 분석 장비 15종 이상

필수구축 장비명		용도
1	수질다항목측정기	육상 및 선상시험시 수질 측정(수온, 염분, 탁도(NTU), fDOM, DO, Chl-a 등)
2	입체현미경	≥ 50 μm 생물체 생사판별
3	형광(도립)현미경	≥ 10 μm ～ < 50 μm 생물체 생사판별
4	형광(직립)고배율 현미경	≥ 10 μm ～ < 50 μm 생물체 분류(동정)
5	분광광도계	≥ 10 μm ～ < 50 μm 생물체 생사판별
6	유세포분석기	≥ 10 μm ～ < 50 μm 생물체 생사판별
7	실온배양기	세균류와 < 10 μm 생물체 생사판별
8	저온배양기	세균류와 < 10 μm 생물체 생사판별
9	고압멸균기	세균류와 < 10 μm 생물체 생사판별
10	클린벤치	세균류와 < 10 μm 생물체 생사판별
11	POC 분석기	입자성 유기탄소 측정
12	DOC 분석기	용존성 유기탄소 측정
13	TSS 분석 시스템	총 부유물질농도 측정
14	활성물질 측정기	총 잔류 산화물 측정(검정)
15	영양염 분석기	용존 무기 영양염 측정

ㅇ 주요성과

- BWTS 처리성능 검증시험 비용 절감 방안 제시

- 시험품질 보증을 위한 분석 장비 활용 실적 제시 (형식승인시험 건수/년 또는 분석 장비 사용시간/년 등, 3년간 계획제시)

- 국내외 형식승인 시험기관 인증 확보

정부출연금 규모

연간 20억원 이내

총수행기간

1년 이내

출연금 지원방식

총사업비의 75%이내

주관기관 유형

KOLAS 인정 비영리기관

기술료

비징수