’17년도 에너지국제공동연구 신규과제 기술개요서 (품목지정)

관리번호
과제유형	선진기술획득형( ), 해외시장진출형(○)
품목명			Sweet Sorghum Bagasse를 활용한 바이오알콜 연료 생산기술개발 (TRL : [시작] 4단계 ~ [종료] 6단계)
1. 지원필요성
○ 인도네시아 바이오매스 자원 활용의 필요성 - Sweet Sorghum은 단위면적당 생산 수율이 높아 인도네시아에서는 바이오연료 생산을 위한 전략적 에너지 작물로 고려하고 있음 - Sweet Sorghum은 Sugar Juice가 20%이며 나머지 Bagasse나 Leafs 등 80% 성분은 Cellulosic 바이오매스 자원임. 전체적인 경제성을 높이기 위해서는 2세대 당화 및 발효기술이 복합적으로 적용되는 기술과 사업 모델이 필요함 - 한국과 인도네시아의 국제협력 공동연구과제로 추진하여 기술개발 업체가 본 과제에 지원할 경우 양국 정부의 지원하에 현지 바이오매스 기반 바이오연료 사업진출 기회가 유력해짐 ○ 기술개발의 방향 - 경제성 충족을 목적으로 하고 있으므로 원가 경쟁력이 있어야 함 - 새로운 원료를 적용하는 경우 이므로 새롭게 기술을 개발할 필요는 없으며 기보유 기술과 장치를 활용하여 당화 및 발효 과정을 거쳐 경제성이 있음을 입증할 수만 있으면 됨 - 당화 효소를 사용하는 기술의 경우 효소에 의한 원가 영향 또는 효소 기술 향상을 포함시킬 수 있음 - 인도네시아 현지에는 Bench Scale의 전처리/발효/분석 설비를 구축하여 성능을 시험함
2. 품목정의
○ Sweet Sorghum Bagasse나 Leafs 등 Cellulosic Biomass를 당화 및 발효기술 개발 - Cellulosic biomass 당화기술 기 보유 업체의 기존 기술 최대한 활용 - 인도네시아 원료를 이용하고 현지에 Bench Scale 규모의 당화 및 발효 설비 구축 - 당화시 효소 사용여부는 무관하나 당화원가에 대해 경제성 분석 성과 제시 필요 - 당화액을 사용한 발효 수율은 Sorghum Juice 발효 대비 90%이상의 성능 획득 (균주개량 기술, 배지최적화 기술, 발효기술 향상 등 적용 가능) - 생산되는 제품은 주제품이 바이오에탄올 또는 바이오부탄올 이어야 함. (인도네시아 지원 범위) - 실증실험(Bench Scale)을 위한 100 m2 space 및 250 m2 land space - 실증실험(Bench Scale) 운영 및 운영을 위한 연구실, 사무실 지원 - 기타 지원
3. 지원기간/추진체계 등
○ 기간 : 3년 이내					○ 기술료 : 징수
○ 주관기관 : 제한없음(기업참여 필수)
○ 기타 고려사항 :