국방       신개념 기술시범사업      과제      공모

2-

국방기술품질원에서는 국내 ‘성숙한 기술’을 활용하여 단기간(3년 이내)에 군사적 실용성 평가를 통해 혁신적인 군 운용개념을 시연하고 첨단기술을 신속하게 전력화할 수 있는 신개념기술시범(ACTD: Advanced Concept Technology Demonstration) 과제를 공모합니다.

군 운용환경 또는 유사환경 하에서 시범이 가능한 완성품을 개발하는 것이 원칙임

접수된 과제는 심의를 거쳐 ACTD과제로 선정되며, 과제 수행에 필요한 연구개발비는 정부에서 지원하게 됩니다.

우리 국방전력 증강을 위하여 적극적인 과제 제안을 부탁드립니다.

2018년 4월 6일

국방기술품질원장

1. 공모 분야

1) 민간의 성숙한 신개념 기술을 적용하여 단기간에 군사적 실용성 입증이     가능한 과제

2) 군의 전장 기능별 요구 능력 구현이 가능한 과제 (덧붙임 1 참조)

3) 현용 전력의 제한사항을 극복하고 적 위협에 대비하기 위해 긴급히

민간의 성숙된 기술 활용이 필요한 과제

※ 과제 제외 대상

• 핵심기술/체계개발/민군겸용기술 사업으로 추진이 필요한 과제

• 현 중·장기 계획에 따라 획득을 추진 중인 무기체계와 운용개념이

유사한 과제

• 핵심기술사업과 중복과제로 판단되는 과제

• 국방전력발전업무 훈령 상 전력지원체계로 분류된 과제

2. 고려 사항

기술성숙도(TRL) 6 이상인 과제로 3년 이내에 군사적 실용성에 대한 입증이 가능한 과제이어야 함. 다만 TRL 5인 경우 단기간 기술성숙이 가능한 과제

※ 기술성숙도 수준별 정의: <덧붙임 2참조>

※ TRL 6 : 유사 운용환경에서 체계/부체계 모델 또는 시제품의 성능 시험 단계

※ TRL 5 : 유사 운용환경에서 구성품 또는 조립품 수준의 성능 입증 단계

※ 기타 고려사항은 신개념기술시범(ACTD)사업 업무관리 지침 제5조 ⑨항 참조

3. 사업기간 : 3년(36개월) 이내

4. 신청기관 : 산・학・연

5. 신청기한 : 2018. 5. 10(목) 16:00까지

6. 신청서류 : 과제요청 양식 1부

※ 작성 양식 : <덧붙임 3참조>

☞ 제안서 샘플을 확인하여 작성하세요.

7. 제출방법 : 이메일 접수(actd@dtaq.re.kr)

※ 이메일 제출시 접수여부를 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

일 자	지역 / 장소	시 간	내 용
’18.4.18 (수)	서울/한국경제신문사빌딩 다산홀(18층)	14:00~17:00	⦁ACTD사업 개요 ⦁TRL 조사방법 ⦁제안서 작성방법 등
’18.4.19 (목)	대전/IT 전용벤처타운(1층) 세미나실	14:00~17:00

8. 공모 설명회 개최 : 산․학․연의 이해를 돕기 위해 순회 설명회 개최

※ 설명회장 오시는 길은 첨부파일 참조바랍니다.

9. 기타 : 선정된 과제에 대한 개발기관 선정 평가 시, 제안한 산․학․연에게 인센티브는 주어지지 않습니다.

※ 선정과제 제안서 평가시 인센티브 미부여

10. 문의처 : 국방기술품질원 기반체계팀(☏ 042-288-6404, 6402)

전장기능별 요구되는 능력

<덧붙임 1>

덧붙임-8-

전 장 인 식

* 취약분야 : 청색

◦ 광대역 및 첨단화된 실시간 신호정보 수집ㆍ전파능력

◦ 우군 무기체계 보호와 적 지휘⋅통제⋅통신 및 전자무기체계에 대한 탐지⋅식별⋅경보⋅기만⋅방해ㆍ공격능력

* 예) 전술제대 전자전 장비, 휴대용 전자전 장비 등

◦ 소형⋅경량화된 고해상도 영상정보 획득능력

* 예) 곤충형 정찰로봇, 건물투과 센서 장착 (초)소형 UAV 등

◦ 야지 환경에 적합한 과학화․무인화된 전천후 감시경계능력

* 예) 지상 복합 감시장비, 무인화 근거리 감시경계체계 등

◦ 휴대 및 생존성 증대를 위한 소형ㆍ경량화된 원거리 감시정찰능력

◦ 적 해양세력 침투를 원거리 탐지, 표적제원 공유 및 피⋅아 식별 가능한 광역 해상감시능력

◦ 신호․음향․레이저 등을 이용한 신뢰성 있는 원거리 복합수중감시능력

* 예) 탐지센서 다변화·융합을 통한 통합 복합 수중 감시체계 등

지 휘 통 제

↱ 지상, 해상, 공중, 우주

◦ All-IP 기반의 다계층 전송체계 및 상호운용성 보장 능력

* 공중 통신중계용 UAV, 소형 중계용 로봇, 소형 비행중계 로봇(틸트로터형) 등

↱ Software Defined Radio (소프트웨어 기반 무전기)

◦ SDR 기술 적용으로 다종 무전기를 단일 장비로 통합

* 예) 위성기능 통합무전기, 주파수 인지형무전기 등

◦ 소형ㆍ경량 통신장비에 적용 가능한 보안 및 대전자전 능력

* 예) 군 보안기술이 적용된 Wi-Fi 장비, Wi-Fi를 이용한 함내 통신체계 등

◦ 고속ㆍ대용량의 전장 네트워크 지원 능력

* 예) 함정용 무선랜 장비, 레이저 광통신체계, 이동간 통신 가능한 대용량 전술장비 등

◦ 고속ㆍ대용량의 전술 및 음성정보 유통이 가능한 전술통신 지원 능력

* 예) 착용형 컴퓨터 및 통신체계, 무선 전력통신체계 등

◦ IP기반의 음성ㆍ데이터ㆍ영상신호 등 멀티미디어 정보 유통능력

* 예) 대용량 이동통신단말기, 휴대용 3차원 입체영상 디스플레이, 접이식 디스플레이 등

지 상 전 력

* 취약분야 : 청색

◦ 현존 전력을 극대화 시킬 수 있는 장비 보강

◦ 통합헬멧, 지능형전투복 등 생존성과 전투능력 극대화

* 예) 가시광선 반사형 전투복(개인 및 장비 스텔스 가능) 등

◦ 스텔스 방호, 차량하부 방어력 보강, 파노라마 전시창 등 방호체계 보강

* 예) 방호네트, 360˚상황인식체계, 스텔스형 방호장갑 등

◦ 무탄피화 및 중량⋅부피 감소를 통한 기동성 및 군수지원능력 향상

* 예) 무탄피 소총 / 기관총 등

◦ 에너지를 직접타격 수단으로 사용하는 지향성 에너지무기

* 예) 레이저⋅초음파 기관총, 음향무기 등

◦ 유⋅무인 겸용 / 완전 무인 기술, 로봇기술을 적용한 무기체계

* 예) 화기탑재형 로봇, 전투원구조 로봇 등

해상 및 상륙전력

◦ 다양한 임무수행이 가능한 고성능 무인 플랫폼

* 예) 무인소해정, 잠수함용UUV, 정찰용무인잠수정, 전투용무인잠수정, 수중로봇, 수중글라이더, 무인반잠수정(선배열 소나 예인), 해상정찰용무인항공기 등

◦ 소해함 및 폭발물처리대 기뢰탐색 / 처리, 생존성 향상 능력

* 예) 소모성기뢰제거처리기, 수중음파탐지기(핸드소나), 수중정밀영상탐색기, 기뢰제거용 시간지연폭탄 / 음향발화폭탄 등

◦ 사거리 연장, 정확도, 관통능력, 파편 / 소이효과가 증대된 탄약

* 예) 사거리연장탄, 근접신관확산탄(근접․충격⋅충격지연 등 기능 보유) 등

◦ 상륙작전 및 해⋅강안, 저수심, 물곬 작전 능력보강 플랫폼

* 예) 고속수륙양용장갑차량, 소형고속전투주정 등

◦ 운용수심 / 범위, 은밀성이 증대되고 표적추적 등 다기능 기뢰

* 예) 능동추적기뢰, 자동무력화기뢰(보호기뢰용) 등

* 취약분야 : 청색

공 중 전 력

* 취약분야 : 청색

◦ 적 위협 자동탐지 / 대응 가능한 전자전 능력

* 예) RWR, MAWS, CMDS 등 항공기 탑재장비 등

◦ 지향성 적외선 방해, 표적자동식별 / 인식, 지능형 실시간 다중이동표적 추적 등

* 예) DIRCM, IRST, DATA-LINK 등 항공기 탑재장비 등

◦ 전천후 운용 위한 지능형 고정밀 항법장비 기반의 통합 모듈화 임무장비

* 예) 고정밀 INS 항법장비, UMPC-EGI 통합체계 등

◦ 주⋅야간 대량의 다표적 동시획득, 지시기 / 레이더와 사격통제체계 연동 추진

* 예) 항공기 탑재레이더 성능개량, 정밀표적식별장비(TGP) 등

◦  다양한 임무 환경하 유⋅무인 체계간 통합작전이 가능한 공용화 추진

◦ 장거리 적지종심 운용을 위한 추진장치 / 엔진 개발 및 저피탐 능력

* 예) 유도무기 추진체, 장거리 공대지유도탄 등

◦ 전방위⋅급기동 표적추적 공대공 능력과 악기상 및 GPS 재밍하 GPS / 레이저 복합유도 및 원거리 타격 능력

* 예) 단거리 적외선 유도탄, 원거리 복합유도폭탄 등

방 호 전 력

◦ 적 위협에 대한 원거리 조기교전 및 중첩방어를 위한 지역 및 국지방공 무기

* 예) 중⋅장거리 대공 유도무기, 레이저대공포, C-RAM체계 등

◦ 지상 및 공중정찰용 원거리 화생방 탐지ㆍ식별 및 무인정찰 능력

* 예) 원거리 생물학 감시기, 화생방 무인정찰체계 등

◦ 적 위협을 실시간 탐지 / 추적, 자동 경보전파 가능한 감시체계

* 예) 탄도탄 조기경보 레이더, 다기능레이더, 국지방공레이더 등

◦ 감시정찰과 요격체계간 실시간 정보공유 및 자동화된 방공지휘통제체계

* 예) 통합방공 사격통제체계, C2A(방공지휘통제경보체계), 비행기지 대공사격통제체계 등

◦ 현용 방공무기의 저비용, 고효율의 성능개량 소요

* 예) 차량탑재형 발칸, 신궁 다연발 발사체계 등

◦ C4I체계와 연동된 화생방 통합 위험예측 / 판단 능력

* 예) 원거리 화학 자동경보기, 무인 화생방탐지기, 화생방 통합 전장관리체계 등

◦ 전투효율성 향상 / 친환경, 소형ㆍ경량화된 보호의 및 제독제

* 예) 선택적 투과 보호의, 자가 제독보호의, 건식제독제, 효소제독제 등

◦ 다기능⋅대규모 제독지원 가능한 제독장비

* 예) 건식제독기, 다기능 복합 제독체계 등

◦ 화생방 작용제에 대한 예방적 전처치제, 차장영역이 확대된 친환경 연막제

* 예) 화생방 예방처치제, 광대역 복합 연막체계 / 연막통 등

<덧붙임 2>

기술성숙도(TRL) 수준별 정의

(TRL : Technology Readiness Levels)

단계	단계 정의	설 명
TRL 1	기본 원리 이해 단계	기술개발의 가장 낮은 단계로, 과학적 연구결과가 응용연구개발 단계로 전이되기 직전 단계
TRL 2	기술개념 형성 및 응용분야 식별 단계	기본원리가 이해된 후 응용분야를 식별함. 응용내용이 아직은 이론 수준으로서 추론을 뒷받침할 실험적 증명이나 상세 분석이 이루어지지 않은 상태임
TRL 3	주요 기능에 대한 분석/실험 또는 특성에 대한 개념 입증 단계	활발한 연구개발이 시작됨. 기술을 적절한 대상에 응용하기 위한 분석적 연구, 분석결과가 물리적으로 유효함을 입증하는 실험실 수준의 연구를 포함. 타 부품에 적용되지 않았거나 성능이 완전하지 않은 부품 수준도 포함됨
TRL 4	실험실 환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	부품이 결합되어 구성품 또는 조립품 수준에서 불안정하지만 기본적인 성능을 보임
TRL 5	유사 운용환경에서 구성품 또는 조립품(Breadboard) 수준의 성능 입증 단계	구성품 및 조립품(Breadboard)의 성능 안정성이 상당히 향상됨. 성능의 충실성을 높이도록 실험실에서 구성품을 조립하는 것도 포함
TRL 6	유사 운용환경에서 체계/부체계 모델 또는 시제품의 성능 시험 단계	TRL 5 수준 이상의 대표적인 모델 또는 시제품이 유사 운용 환경에서 시험됨
TRL 7	운용환경에서 체계 시제품의 성능 시연 단계	운용환경에서 시제품에 대한 성능시연을 수행하는 단계로서, 체계공학과 개발 관리 신뢰성을 보증하는데 목적이 있음
TRL 8	시험 및 시범을 통해서 실체계의 완성 및 시연 단계	예상되는 조건하에서 최종 완성된 형태로 기술이 입증됨. TRL은 거의 모든 상태에서 실제 체계의 개발이 완성된 상태를 표현함(최초생산품에 대한 초도시험평가가 완료됨)
TRL 9	성공적인 임무 운용을 통한 실체계의 입증 단계	최종 형태 및 임무조건 하에서 기술의 실제적인 응용이 완성된 상태(최초운용능력(IOC) 확인으로 임무 및 운용성이 입증됨)

기술성숙도(TRL) 세부 평가기준

과제요청 양식[무기체계명]

<덧붙임 3>

// 글자크기 17, 진하게

1. 개 요 // 글자크기 15, 진하게

// 사업의 배경, 목적, 적용 가능 무기체계 등 관련사항을 개략적으로 기술(글자크기 14)

2. 필요성

// ACTD 추진 필요성을 기존 군 운영상황 및 장비와 대비하여 개선효과 요약 기술

3. 개략적인 운영개념

// 사용자(소요군)의 입장에서 해당 장비(구성품) 운영개념을 기술

// 운영개념을 뒷받침할 수 있는 기술적 대안 및 대안비교검토 자료

// 활용 가능한 대상무기체계

4. 요구되는 성능

// 요구되는 성능(목표성능)은 추후 ACTD 과제를 통해 달성하려는 성능으로 향후 군사적 실용성 평가시 평가 가능한 수치 등으로 표현

5. 예상 소요시기 / 예산

// 간트차트 형식으로 시제품 생산 및 시범 일정계획을 작성하고 연도별 소요예산 구체화 명시

6. 기술의 성숙도

가) 선진국 대비 국내 기술수준

// 제안기관 또는 국내 민간분야의 기술수준을 제시하고 사유를 설명

// 목표성능 : “4. 요구되는 성능”에서 제시한 목표성능과 동일해야 함

*1)주요기술	목표성능	선진국 수준 (구체적 수치 등)	현 수준(국내)
ㅇㅇ 광학설계 기술
ㅇㅇ 기술
ㅇㅇㅇ

주요기술	기술 명세(설명)
ㅇㅇ 광학설계기술	주요기술에 대해 이해하기 쉽게 서술식으로 작성
ㅇㅇ 기술
....

*1) 주요기술 : 소요기술 중 해당 개발 사업의 주요목표를 달성하기 위해 핵심이 되는 기술

※ 현 수준(국내)은 선진국(100%기준) 대비 보유 기술수준을 %로 기록

- 기술수준 기준은 90%이상: 최고선진권(매우우수), 80%이상: 선진권(우수),           70%이상: 중진권(보통), 60%이상: 하위권(미흡), 60%미만: 최하위권

(매우 미흡,기술력 없음)

나) 제안업체/기관의 기술성숙도(TRL)

//앞에서 제안한 목표성능 대비 제안업체/기관의 구현된 실적물을 기준으로 TRL판단

주요기술	기술성숙도 (TRL)	구현된 실적물	구현 목표 (ACTD산출물)
ㅇㅇㅇ	0	* 실적물 리스트 및 사진 첨부 (다수 가능)	* 최종 목표물 사진/그림 첨부 (1개)
ㅇㅇㅇ	0
ㅇㅇㅇ	0

※ 상기 TRL 판단 세부자료 : 붙임 참조

7. 기 타

가) 기대효과 // 제안장비 전력화시 기존 대비한 기대효과

나) 제안업체/기관의 주요 생산실적 // 제안된 과제와 관련된 주요 생산실적

다) 제안업체/기관의 소속, 성명, 전화번호, 전자메일(E-mail)

//소요제기를 함에 있어 참고한 자료 및 적용 가능한 체계 관련 자료도 기술

※ 과제제안서 20페이지 이내로 작성제출

(붙임) 기술성숙도(TRL) 판단자료

//붙임 작성시 필요할 경우 용지방향 가로 설정가능

1. 주요 기술의 수준과 확보방안

번호	핵심구성품 (WBS Level 2 이하를 기술하되 필요시 Level 3를 기술)	주요기술	목표성능 (구체적 수치등)	선진국수준	선진국대비 국내수준	선진국대비 제안업체수준	기술확보 방안
1	내충격 EO/IR 탐재체	00기술	해상도00×00 이상	해상도00×00 (미국,A사 B제품)	해상도00×00 (E사, F 개발)	해상도00×00	자체개발 □ 국내협력 □ 외주제작 □ 국외협력 □ 국외도입
		00기술	탐지거리 : 00m 이상	탐지거리 : 00m (영국,C사 D제품)	탐지거리 :00m (E사, F 개발)	탐지거리: 00m	□ 자체개발 국내협력 □ 외주제작 □ 국외협력 □ 국외도입
		…	…	…	…	…	…
2	…	…	…	…	…	…	…
…	…

2. 세부 주요 기술별 기술성숙도(TRL)

주요기술	기술 성숙도 (TRL)	TRL 판단 사유	관련근거
00기술	6	00사와 국내협력으로 00급 UAV 영상감지기, 00 탑재 FLIR, 정찰정보 EO/IR 등의 체계개발을 통해 00×00 해상도를 구현하였으므로 유사 운용환경에서 시제품의 성능을 시현한 것으로 판단되므로 TRL6임	00사업수행내역서 00사업시험평가서
00기술	6	00기술을 기 적용한 00급 EO/IR 카메라를 설계하고 구현하였으므로 유사운용환경에서 시제품의 성능을 시현한 것으로 판단되므로 TRL 6임	협력업체MOU 00사업수행내역서
…	…	…	…
…	…	…	…

// 판단사유 작성시 목표성능과 비교 가능하도록 구현된 실적물의 정량화된 시험평가 결과(사진, 그림, 표 등)를 포함하여 작성